{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":40,"sheets":["FIO","To_Do","Export","TARIF","Paramétrage","BDD_PAC","BDD_Ch","BDD_Acc_Ch","BDD_G5","BDD_G4","BDD_G3","BDD_G2","BDD_G1","BDD_Commun","SchémaListe","CP Villes","BDD_Produits","BDD_Visuels","Data_Tech","BDD_Dev","Calculs","Accueil","Aide","Quoideneuf","Renseignement","Simpli","Simpli7","Simpli8","ChoixPAC","ChoixPAC1Hybride","ChoixPAC2","ChoixPAC2bis","ChoixPAC3ECS","Accessoire1","chiffrage","MenuEdition","Rapport_Aucune","Rapport_Simpli","Rapport_Pieces","Prix Energie"],"not_rendered":{"charts":9,"images":174,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":349,"comments":10,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"FIO","index":0,"n_rows":55,"n_cols":4,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Nom de l'outil","Logiciel PAC_Vaillant"]
["Version",{"$f":"LOOKUP(\"zz\",To_Do!B:B)","v":"V2_61"}]
["Date d'application de la version","09/01/2024"]
["Date limite d'application","2025-01-31"]
[]
["Nom de la version (visible)",{"$f":"B1&\" \"&B2&\" du \"&B3","v":"Logiciel PAC_Vaillant V2_61 du 09/01/2024"}]
["Date_enregistrement",{"$f":"Date_enregistrement","v":"2024-04-30"},null,{"$f":"\"Il reste \"&_xlfn.DAYS(B7,TODAY())&\" jours avant expiration de l'outil\"","v":"Il reste 112 jours avant expiration de l'outil"}]
["Date dépassée",{"$f":"IF(Date_enregistrement=\"\",FALSE,IF(TODAY()>Date_enregistrement+15,TRUE,FALSE))","v":false}]
[]
["Lien avec ","du Logiciel PAC VAILLANT "]
[]
[]
[]
["PRIMERY COLOR","VAILLANT"]
["Vaillant Green","RGB 0/145/126"]
["Secondary Vaillant Green I","RGB 113/175/165"]
["Secondary Vaillant Green II","RGB 160/202/191"]
["Secondary Vaillant Green III","RGB 204/221/216"]
["WHITE"]
[]
["Black","0/0/0"]
[]
["Sekundär Vaillant Grau 90"]
["Secondary Vaillant Grey 90"," 71/71/71 "]
[]
["Sekundär Vaillant Grau 45"]
["Secondary Vaillant Grey 45"," 174/174/174"]
[]
["Sekundär Vaillant Grau 35"]
["Secondary Vaillant Grey 35"," 183/183/183 "]
[]
["Sekundär Vaillant Grau 25"]
["Secondary Vaillant Grey 25"," 204/204/204"]
[]
["Sekundär Vaillant Grau 15"]
["Secondary Vaillant Grey 15"," 225/225/225 "]
[]
["Primär 1: Braun"]
["Primary 1: Brown","154/139/113"]
[]
["Sekundär Braun I"]
["Secondary Brown I","217/212/200 "]
[]
["Primär 2: Blau"]
["Primary 2: Blue","101/139/190"]
[]
["Sekundär Blau"]
["Secondary Blue","185/207/237"]
[]
["Signalfarbe"]
["Signal colour","255/133/0"]
[]
[]
["Couleur Gris : 224/224/224"]
["Couleur Vert : 0/145/126"]

{"sheet":"To_Do","index":1,"n_rows":116,"n_cols":12,"rows_kept":116,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Date","Logiciel PAC_2020 v2","Feuille","Modification faite / à faire",0.25,0.5,0.75,1,"Date réalisé à 100%","Date réalisé à 100%  par qui","Réponce ou commentaire","Non du fichier"]
[null,null,null,"Vaillant - Logiciel PAC 2022 V2v00_00042 sans BDD_G","x","x","x","x","2022-08-04"]
[null,"V2v00_00045",null,"correction taux de couverture 80% -> 70%","x","x","x","x"]
[null,"V2v00_00062",null,null,"x","x","x","x","2022-10-10"]
[null,"V2v03_00062",null,"erreur sur ECS colonne ","x","x","x","x","2022-10-10"]
[null,"V2v04_00062",null,"Split Hybride","x","x","x","x","2022-10-10"]
[null,"V2v05_00062",null,"inversion bouton couplage decouplage","x","x","x","x","2022-10-11"]
[null,"V2v06",null,"Inversion VWL avec VWLAS","x","x","x","x","2022-10-11"]
[null,"V2v07",null,"Correction affichage Note Hybride ou pas hybride","x","x","x","x","2022-10-13"]
[null,"V2v08",null,"correction DBBcommun VR 70 en cascade","x","x","x","x","2022-10-18"]
[null,"V2v08",null,"Fluocollec pas dans la bonne ligne","x","x","x","x","2022-10-18"]
[null,"V2_09",null,"regression en ko et utilisation"]
[null,"V2_10","DBB commun","VR70 si flexo pour B-D et Q-B-D","x","x","x","x","2022-10-19"]
[null,"V2_10","export","cellule ecrasser","x","x","x","x","2022-10-19"]
[null,"V2_10","Calcul","revu tout ajout \"ou(système hybride = vraix pour utiliser les depert à t base","x","x","x","x","2022-10-19","GM"]
[null,"V2_11","BDD_Produits"," =RECHERCHEH(T209;Data_Tech!H6:GA7;2;FAUX)","x","x","x","x","2022-10-19","GM"]
[null,"V2_11",null,"Suppression image Flexo!","x","x","x","x","2022-10-19","GM"]
[null,"V2_11",null,"mise en page","x","x","x","x","2022-10-19","GM"]
[null,"V2_11",null,"appoint pas de photo si flexo","x","x","x","x","2022-10-19","GM"]
[null,"V2_11",null,"Ballon ECS sur gamme flexo"]
[null,"V2_12","DBB commun","VR70 si flexo pour B-D et Q-B-D","x","x","x","x","2022-10-25","GM"]
[null,"V2_12","calculs","decalage sur le T° max depart de 5 degres sur lea corbe et les consomation","x","x","x","x","2022-10-25","GM"]
[null,"V2_12","rapport","ajout type d'installation BDD G plus DBB commun","x","x","x","x","2022-10-25","GM"]
[null,"V2_12","rapport","Type de PAC eau glycolé / eau","x","x","x","x","2022-10-25","GM"]
[null,"V2_12","rapport","Régulation simultanée faute orthographe","x","x","x","x","2022-10-25","GM"]
[null,"V2_12","BDD_Produits","index ballon 200 = 2 c-a-d pas de ballon ppour les valeur RT","x","x","x","x","2022-10-25","GM"]
[null,"V2_13","DBB commun","VR70 si flexo pour B-D et Q-B-D","x","x","x","x","2022-10-25","GM"]
[null,"V2_13",null,"Fluocollec pas dans la bonne ligne","x","x","x","x","2022-10-28","GM"]
[null,"V2_13","SchémaListe","modif '0020284685","x","x","x","x","2022-10-28","GM"]
[null,"V2_14",null,"Modif adresse schématèque (Excel + macro)","x","x","x","x","2022-11-03","SDA"]
[null,"V2_14",null,"Correction image appoint si pas d'ECS","x","x","x","x","2022-11-03","SDA"]
["2022-11-10","V2_15","rapport_piece","Correction afichage HSP PPP","x","x","x","x","2022-11-10","GM"]
["2022-11-10","V2_15","choix pac2 et bis","si pas de solution en tri l'annoncé"]
["2022-11-10","V2_15","BDD_Produits","index de la PAC \" = RECHERCHEV(Calculs!C2021;BDD_Produits!$D$9:$N$59;11;FAUX)+T206\"","x","x","x","x","2022-11-10","GM"]
["2022-11-10","V2_15","SchémaListe","VWFC- modif en VWFC-Q-","x","x","x","x","2022-11-10","GM"]
[null,"V2_16","CP_ville","Modif Tbase pour département 13","x","x","x","x","2022-11-25","SDA"]
[null,"V2_17","Calculs","Eta s à 55 °C","x","x","x","x","2022-11-25"]
[null,"V2_17","renseignement","N° SIRET","x","x","x","x","2022-11-25"]
[null,"V2_18","Calculs","Eta s à 55 °C AF1304 ==SI(INDEX(AF1298:AF1302;SI(Source_energie_PAC=1;Calculs!$H$1820;5))=\"\";\"\";ARRONDI(INDEX(AF1298:AF1302;SI(Source_energie_PAC=1;Calculs!$H$1820;5))*100;1)&\" %\")","x","x","x","x","2022-11-29"]
[null,"V2_19","ChoixPAC1hybride","Modif formule choix de la gamme chaudière pour afficher que les types dispo","x","x","x","x","2022-12-02","SDA"]
[null,"V2_19","Calculs","Modifs tables températures extérieurs de base","x","x","x","x","2022-12-02","SDA"]
[null,"V2_19","CP_ville","Modif de la lettre du département 70","x","x","x","x","2022-12-02","SDA"]
[null,"V2_19","chiffrage","Ajout d'un bouton pour ajouter une ref","x","x","x","x","2022-12-02","SDA"]
[null,"V2_19","chiffrage","Ajout d'un bouton pour supprimer tous les éléments ajoutés","x","x","x","x","2022-12-02","SDA"]
[null,"V2_20","Rapport_simpli","Ajout d'un bouton pour fusionner des PDF","x","x","x","x","2022-12-04","SDA"]
[null,"V2_20","renseignement","Ajout d'un bouton pour réinitialiser le projet","x","x","x","x","2022-12-04","SDA"]
[null,"V2_22","Calcul","Correction cellule C1313 (ajout d'un MAX dans la recherche)","x","x","x","x","2022-12-07","SDA"]
[null,"V2_23","chiffrage","Amélioration du userform pour ajouter une référence au chiffrage","x","x","x","x","2022-12-16","SDA"]
[null,"V2_24","chiffrage","Mise en forme des celulles où on ajoute des références","x","x","x","x","2022-12-20","SDA"]
[null,"V2_24","Macro","Initialisation : efface les cases de quantité corrigé du chiffrage, alimentation elec monophasé","x","x","x","x","2022-12-20","SDA"]
[null,"V2_25","Tarif","tarif 2023","x","x","x","x","2023-01-06","GM"]
[null,"V2_25","FIO","plages nommées","x","x","x","x","2023-01-06","GM"]
[null,"V2_25","Renseignement","plages nommées","x","x","x","x","2023-01-06","GM"]
[null,"V2_26","Calculs","Correction des altitudes maxi (était 1100m, devient 1300m) pour les départments 1, 5, 8, 10, 21, 38, 39, 42, 51, 58, 69, 71, 73, 74, 89","x","x","x","x","2023-01-06","GM"]
[null,"V2_27","Calculs","correction Devis contrôle des accessoire autorisé en foction de la pac selectionne pb avec la cascade ","x","x","x","x","2023-01-09","GM"]
[null,"V2_28","BDD_DEV","List_alti","x","x","x","x","2023-01-23","GM"]
[null,"V2_28","BDD_G","languette P&P","x","x","x","x","2023-01-23","GM"]
[null,"V2_28","BDD_Commun","VR 70 si hybride =SI(ET(Calculs!$H$1820<4;OU(Systeme_PAC_hybride=VRAI;$AA$5>1));1;0)","x","x","x","x","2023-01-24","GM"]
[null,"V2_28","Rapport_Simpli","Ajout ref et denomination Hydride","x","x","x","x","2023-01-24","GM"]
[null,"V2_28","BDD_Commun","Ajout vr10 pour B-D et Q-B-D","x","x","x","x","2023-01-24","GM"]
[null,"V2_29","Calcul","Correction d'affichage de la puissance dans le rapport si calcul pièce par pièce","x","x","x","x","2023-02-03","SDA"]
[null,"V2_29","BDD_DEV","Ajout de la possibilité de sélectionner \"Plancher chauffant\" dans le tableau pièce par pièce","x","x","x","x","2023-02-03","SDA"]
[null,"V2_29","Rapport_PàP","Ajout de la surface totale et surface totale vitrée dans le rapport pièce par pièce","x","x","x","x","2023-02-03","SDA"]
[null,"V2_30","Macro","Sauvegarde des infos installateur dans la base de registre","x","x","x","x","2023-02-08","SDA"]
[null,"V2_31","Macro","Ajout d'un bouton pour importer un ancien projet","x","x","x","x","2023-03-16","SDA"]
[null,"V2_31","Ribbon","Ajout du ruban pour un accès plus rapide aux onglets","x","x","x","x","2023-03-16","SDA"]
[null,"V2_31","Aide","Ajout d'une page d'aide","x","x","x","x","2023-03-16","SDA"]
[null,"V2_31","PrixEnergie","Mise à jour des prix des énergies","x","x","x","x","2023-03-16","SDA"]
[null,"V2_32","Calculs","Correction du calcul de la température moyenne des radiateurs lors d'une étude pièce par pièce","x","x","x","x","2023-03-29","SDA"]
[null,"V2_32","Macro","Correction des macros à l'ouverture et à la fermeture du fichier","x","x","x","x","2023-03-29","SDA"]
[null,"V2_33","CP_ville","Mise à jour des départments 22, 29, 50 et 56","x","x","x","x","2023-03-30","SDA"]
[null,"V2_34","BDD_Dev","Ajout de pièce pour le PàP","x","x","x","x","2023-04-05","SDA"]
[null,"V2_34","BDD_Dev","Ajout de \"Sans émetteur\"","x","x","x","x","2023-04-05","SDA"]
[null,"V2_34","BDD_Commun","Ajout de 100 lignes pour les accessoires PAC (ajout option circu + V3V si > 10kW)","x","x","x","x","2023-04-05","SDA"]
[null,"V2_34","Calculs","Ajout de 100 lignes pour le chiffrage","x","x","x","x","2023-04-05","SDA"]
[null,"V2_35","BDD_G1 à G5","Ajout de 100 lignes pour le chiffrage","x","x","x","x","2023-04-06","SDA"]
[null,"V2_36","Data_Tech","Mise à jour des Eta S des PAC aroTHERM plus","x","x","x","x","2023-04-27","SDA"]
[null,"V2_37","Calculs","Changement du calcul \"Puissance à 130 % des déperditions à T base ou T arrêt PAC si T arrêt PAC > T base :\"","x","x","x","x","2023-05-11","SDA"]
[null,"V2_38","CP_ville","Modif Tbase Paris","x","x","x","x","2023-05-23","SDA"]
[null,"V2_39","Macro","Ajout de la sauvegarde et de la restauration des informations du projeteur","x","x","x","x","2023-05-24","SDA"]
[null,"V2_39","BDD_Commun","Correction dans le chiffrage d'une flexoCOMPACT en 2 zones, un kit intégrable est remplacé par des modules hydrauliques","x","x","x","x","2023-05-24","SDA"]
[null,"V2_40","BDD","Remplacement sensoNET par myVAILLANT connect","x","x","x","x","2023-05-26","GM"]
[null,"V2_40","BDD","sensoCONFORT par sensoCOMFORT","x","x","x","x","2023-05-26","GM"]
[null,"V2_41","Macro","Ajout de l'importation de la fiche de renseignement web","x","x","x","x","2023-06-13","SDA"]
[null,"V2_41","Simpli","Dans le calcul pièce par pièce, une erreur apparait si un radiateur à une longueur ou une largeur supérieure à 300cm","x","x","x","x","2023-06-13","SDA"]
[null,"V2_42","Calculs","Correction référence circulaire (Version 1)","x","x","x","x","2023-06-19","SDA"]
[null,"V2_42","Simpli7","Correction bouton \"suivant\" pour renvoi sur la bonne page","x","x","x","x","2023-06-19","SDA"]
[null,"V2_43","renseignement","Correction du choix de la ville du projeteur","x","x","x","x","2023-06-22","SDA"]
[null,"V2_44","Macro","Lors du choix d'une PAC eau/eau, les raccourcies du ruban après le 3.2 ne fonctionnait pas","x","x","x","x","2023-06-27","SDA"]
[null,"V2_45","Data_Tech","Mise à jour des Eta S des PAC aroTHERM plus & Hybride","x","x","x","x","2023-07-11","GM"]
[null,"V2_46","Calculs","Correction recherche de colonne correspond à la PAC dans Data_tech, il y avait un offset de 1","x","x","x","x","2023-07-12","SDA"]
[null,"V2_47","Tarif","Mise à jour tarif 09/2023","x","x","x","x","2023-08-04","GM"]
[null,"V2_47","Rapport_Simpli","Modification affichage surfaces du bâtiment et des vivrages","x","x","x","x","2023-08-04","GM"]
[null,"V2_48","Macro","Ajout de la fonction sauvegarde et ouverture d'une offre","x","x","x","x","2023-08-22","SDA"]
[null,"V2_48","Ribbon","Ajout du menu \"Sauver / importer\"","x","x","x","x","2023-08-22","SDA"]
[null,"V2_49","BDD_Commun","Le kit intégrable à la colonne apparaissait 2 fois dans le chiffrage","x","x","x","x","2023-08-31","SDA"]
[null,"V2_50","Macro","Correction de l'erreur d'importation d'une offre","x","x","x","x","2023-09-12","SDA"]
[null,"V2_50","Data_Tech","Ajout du triple vitrage U = 0,7 W / m².K","x","x","x","x","2023-09-12","SDA"]
[null,"V2_51","Inconnue","Correction inconnue","x","x","x","x","2023-09-12","SDA"]
[null,"V2_52","Macro","Correction de la macro de génération du PDF pour Excel 2013","x","x","x","x","2023-10-04","SDA"]
[null,"V2_53","Macro","Correction des macros de l'importation d'une fiche de renseignement et sauvegarde de l'offre","x","x","x","x","2023-10-19","SDA"]
[null,"V2_54","Macro","Correction importation nom/prénom de la fiche de renseignement","x","x","x","x","2023-10-30","SDA"]
[null,"V2_54","Tarif","Changement du nom de la carte ebus PAC hybride","x","x","x","x","2023-10-30","SDA"]
[null,"V2_55","BDD_G1 à G5","Ajout de lignes","x","x","x","x","2023-11-04","SDA"]
[null,"V2_55","BDD_G4","Ajout accessoire raccordement aroCOLLECT","x","x","x","x","2023-11-04","SDA"]
[null,"V2_56","BDD_Commun","Ajout de 8 lignes","x","x","x","x","2023-11-07","SDA"]
[null,"V2_57","Rapport_simpli","Correction de l'affichage des courbes de puissance jusqu'à -20°C","x","x","x","x","2023-11-09","SDA"]
[null,"V2_57","BDD_DEV","Ajout de -9°C dans la colonne G","x","x","x","x","2023-11-09","SDA"]
[null,"V2_57","BDD_Ch","Quantité ajustable pour les accessoires chaudière","x","x","x","x","2023-11-09","SDA"]
[null,"V2_58","Macro","Amélioration de la macro d'importation d'une fiche de renseignement","x","x","x","x","2023-11-14","SDA"]
[null,"V2_58","ChoixPAC1hybride","Amélioration de l'affichage","x","x","x","x","2023-11-14","SDA"]
[null,"V2_59","Macro","Modif macro au demarrage pour afficher les onglets si classeur déverouillé","x","x","x","x","2023-11-21","SDA"]
[null,"V2_60","Tarif","Tarif 2024","x","x","x","x","2024-01-03","GM"]
[null,"V2_60","Calculs","BAR-TH-171 & 172","x","x","x","x","2024-01-03","GM"]
[null,"V2_60","Data_Tech","NF PAC que pour les Split !","x","x","x","x","2024-01-03","GM"]
[null,"V2_61","ChoixPAC3ECS","Correction de la sélection de la production ECS","x","x","x","x","2024-01-09","SDA"]

{"sheet":"Export","index":2,"n_rows":32,"n_cols":9,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["description","Logiciel PAC_2020 v2","Qté","ligne active","nombre de ligne active",null,null,"Export1",{"$f":"\"'Export'!A2:A\"&N","v":"'Export'!A2:A12"}]
[{"$f":"Calculs!AI1256","v":"PAC"},{"$f":"Calculs!AJ1256","v":"0010021644"},{"$f":"Calculs!AL1256","v":1},{"$f":"IF(OR(C2=0,C2=\"\",C2=\"-\"),0,1)","v":1},{"$f":"SUM(D2:D32)+1","v":12},null,null,"Export2",{"$f":"\"'Export'!B2:B\"&N","v":"'Export'!B2:B12"}]
[{"$f":"Calculs!AI1257","v":"Accessoires hydrauliques et électriques"},{"$f":"Calculs!AJ1257","v":"0010022087"},{"$f":"Calculs!AL1257","v":1},{"$f":"IF(OR(C3=0,C3=\"\",C3=\"-\"),0,1)","v":1},null,null,null,"Export3",{"$f":"\"'Export'!C2:C\"&N","v":"'Export'!C2:C12"}]
[{"$f":"Calculs!AI1258","v":""},{"$f":"Calculs!AJ1258","v":"0020221263"},{"$f":"Calculs!AL1258","v":1},1]
[{"$f":"Calculs!AI1259","v":""},{"$f":"Calculs!AJ1259","v":"302040"},{"$f":"Calculs!AL1259","v":1},1]
[{"$f":"Calculs!AI1260","v":""},{"$f":"Calculs!AJ1260","v":"0010021456"},{"$f":"Calculs!AL1260","v":1},1]
[{"$f":"Calculs!AI1261","v":""},{"$f":"Calculs!AJ1261","v":"0020191814"},{"$f":"Calculs!AL1261","v":1},1]
[{"$f":"Calculs!AI1262","v":"Accessoires régulation : sensoCOMFORT VRC 720f (radio)"},{"$f":"Calculs!AJ1262","v":"0020260929"},{"$f":"Calculs!AL1262","v":1},1]
[{"$f":"Calculs!AI1263","v":""},{"$f":"Calculs!AJ1263","v":"0020184847"},{"$f":"Calculs!AL1263","v":1},1]
[{"$f":"Calculs!AI1264","v":""},{"$f":"Calculs!AJ1264","v":"009642"},{"$f":"Calculs!AL1264","v":1},1]
[{"$f":"Calculs!AI1265","v":"Accessoires Supports unité extérieure : Support anti-vibratiles 60 cm (x2)"},{"$f":"Calculs!AJ1265","v":"0020250226"},{"$f":"Calculs!AL1265","v":1},1]
[{"$f":"Calculs!AI1266","v":"Mise en service"},{"$f":"Calculs!AJ1266","v":"0010028538"},{"$f":"Calculs!AL1266","v":1},1]
[{"$f":"Calculs!AI1267","v":""},{"$f":"Calculs!AJ1267","v":""},{"$f":"Calculs!AL1267","v":""},0]
[{"$f":"Calculs!AI1268","v":""},{"$f":"Calculs!AJ1268","v":""},{"$f":"Calculs!AL1268","v":""},0]
[{"$f":"Calculs!AI1269","v":""},{"$f":"Calculs!AJ1269","v":""},{"$f":"Calculs!AL1269","v":""},0]
[{"$f":"Calculs!AI1270","v":""},{"$f":"Calculs!AJ1270","v":""},{"$f":"Calculs!AL1270","v":""},0]
[{"$f":"Calculs!AI1271","v":""},{"$f":"Calculs!AJ1271","v":""},{"$f":"Calculs!AL1271","v":""},0]
[{"$f":"Calculs!AI1272","v":""},{"$f":"Calculs!AJ1272","v":""},{"$f":"Calculs!AL1272","v":""},0]
[{"$f":"Calculs!AI1273","v":""},{"$f":"Calculs!AJ1273","v":""},{"$f":"Calculs!AL1273","v":""},0]
[{"$f":"Calculs!AI1274","v":""},{"$f":"Calculs!AJ1274","v":""},{"$f":"Calculs!AL1274","v":""},0]
[{"$f":"Calculs!AI1275","v":""},{"$f":"Calculs!AJ1275","v":""},{"$f":"Calculs!AL1275","v":""},0]
[{"$f":"Calculs!AI1276","v":""},{"$f":"Calculs!AJ1276","v":""},{"$f":"Calculs!AL1276","v":""},0]
[{"$f":"Calculs!AI1277","v":""},{"$f":"Calculs!AJ1277","v":""},{"$f":"Calculs!AL1277","v":""},0]
[{"$f":"Calculs!AI1278","v":""},{"$f":"Calculs!AJ1278","v":""},{"$f":"Calculs!AL1278","v":""},0]
[{"$f":"Calculs!AI1279","v":""},{"$f":"Calculs!AJ1279","v":""},{"$f":"Calculs!AL1279","v":""},0]
[{"$f":"Calculs!AI1280","v":""},{"$f":"Calculs!AJ1280","v":""},{"$f":"Calculs!AL1280","v":""},0]
[{"$f":"Calculs!AI1281","v":""},{"$f":"Calculs!AJ1281","v":""},{"$f":"Calculs!AL1281","v":""},0]
[{"$f":"Calculs!AI1282","v":""},{"$f":"Calculs!AJ1282","v":""},{"$f":"Calculs!AL1282","v":""},0]
[{"$f":"Calculs!AI1283","v":""},{"$f":"Calculs!AJ1283","v":""},{"$f":"Calculs!AL1283","v":""},0]
[{"$f":"Calculs!AI1284","v":""},{"$f":"Calculs!AJ1284","v":""},{"$f":"Calculs!AL1284","v":""},0]
[{"$f":"Calculs!AI1285","v":""},{"$f":"Calculs!AJ1285","v":""},{"$f":"Calculs!AL1285","v":""},0]
[{"$f":"Calculs!AI1286","v":""},{"$f":"Calculs!AJ1286","v":""},{"$f":"Calculs!AL1286","v":""},0]

{"sheet":"TARIF","index":3,"n_rows":941,"n_cols":6,"rows_kept":941,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Grande famille","Sous-famille","REFERENCE","DESIGNATION","TARIF 2024","Eco-participation"]
["Régulation","Régulateurs","0020092435","calorMATIC VRC 630, eBUS",876,0.12]
["Accessoires","Fumisterie","0020095541","Access. montage + corde Ø 160",49,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","0020095542","Access. montage + corde Ø 200",51,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","303513","Accessoire de montage flexible",76,0.03]
["Accessoires","Fumisterie","303519","Access. montage flexible Ø 100",100,0.04]
["Accessoires","Fumisterie","0020106399","Accessoire de montage Ø 250",138,0.01]
["Solaire","Accessoires de montage","0020080177","Accroches larges pattes de fix",116,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","0020106393","Adapt. 110/100mm Coude support",97,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","0020147469","Adapt. 60/100 sur 80/125 PPs",40,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","303840","Adaptateur Sine-Turbo Ø 60/100",204,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","303813","Adapt. ventouse 60/100 - 63/96",81,0.01]
["Ballons sanitaires","Ballons primaires","0010014311","aguaFLOW exclusiv VPM 20/25/2",2749,0.88]
["Ballons sanitaires","Ballons primaires","0010014312","aguaFLOW exclusiv VPM 30/35/2",2871,0.88]
["Ballons sanitaires","Ballons primaires","0010014313","aguaFLOW exclusiv VPM 40/45/2",3610,4.1500000000000004]
["Ballons sanitaires","Accessoires","0020170505","Anode à courant imposé éco/aur",476,0.12]
["Ballons sanitaires","Accessoires","302042","Anode universelle a courant im",521,0.12]
["Pompes à chaleur","Unités extérieures air/eau","0010019764","aroTHERM 5 kW 230 V",6035,6.67]
["Pompes à chaleur","Unités extérieures air/eau","0010019765","aroTHERM 8 kW 230 V",7722,6.67]
["Pompes à chaleur","Unités extérieures air/eau","0010016410","aroTHERM 11 kW 230 V",9507,6.67]
["Pompes à chaleur","Unités extérieures air/eau","0010016412","aroTHERM 15 kW 230 V",11094,6.67]
["Chauffe Eau / Chauffe-bain","Chauffe-bain","0010022553","atmoMAG 114/1 G (E-BE/FR)",1000,1.67]
["Chauffe Eau / Chauffe-bain","Chauffe-bain","0010022552","atmoMAG 114/1 G (P-BE/FR)",1000,1.67]
["Chauffe Eau / Chauffe-bain","Chauffe-bain","0010022555","atmoMAG 114/1 Z (E-BE/FR)",877,1.67]
["Chauffe Eau / Chauffe-bain","Chauffe-bain","0010022554","atmoMAG 114/1 Z (P-BE/FR)",877,1.67]
["Chauffe Eau / Chauffe-bain","Chauffe-bain","0010022549","atmoMAG 144/1 G (E-FR)",1074,1.67]
["Chauffe Eau / Chauffe-bain","Chauffe-bain","0010022545","atmoMAG 144/1 Z (E-FR)",936,1.67]
["Chauffe Eau / Chauffe-bain","Chauffe-bain","0010022547","atmoMAG 144/1 Z (P-FR)",936,1.67]
["Chaudières","Colonne Solaire Intégrée","0010014660","auroCOMPACT VSC D 206/4-5 190",7058,5]
["Chaudières","Colonne Solaire Intégrée","0010014661","auroCOMPACT VSC D 306/4-5 190",7596,5]
["Chaudières","Colonne Solaire Intégrée","0010014663","auroCOMPACT VSC S 206/4-5 190",7220,5]
["Chaudières","Colonne Solaire Intégrée","0010014662","auroCOMPACT VSC S 306/4-5 190",7749,5]
["Solaire","Accessoires","0010014314","auroFLOW EXCLUSIV VPM 20/2 S",3353,4.1500000000000004]
["Solaire","Accessoires","0010014315","auroFLOW EXCLUSIV VPM 60/2 S",3511,4.1500000000000004]
["Solaire","Accessoires","0010015086","auroFLOW Plus VPM 15 D",4077,4.1500000000000004]
["Régulation","Régulateurs","0020203654","auroMATIC VRS 570",357,0.12]
["Ballons sanitaires","Ballons sanitaires","305945","Ballon actoSTOR VIH K 300",2475,5]
["Ballons sanitaires","Ballons sanitaires échangeur","0010015988","Ballon actoSTOR VIH QL 75 B",1039,5]
["Solaire","Ballons solaires","0010017724","auroSTEP Plus VIH S2 250 biD",2907,5]
["Solaire","Ballons solaires","0010017721","auroSTEP plus VIHS1 150BiDE",2942,5]
["Solaire","Ballons solaires","0010017723","auroSTEP plus VIHS1 250BiDE",3305,5]
["Solaire","Ballons solaires","0010017720","auroSTEP Plus VIH S1 150 BiD",2365,5]
["Solaire","Ballons solaires","0010017722","auroSTEP Plus VIH S1 250 BiD",2685,5]
["Solaire","Ballons solaires","0010017710","auroSTEP + seul VIH S1 350 B",1864,5]
["Solaire","Ballons solaires","0010017711","auroSTEP + seul VIH S2 350 B",1971,5]
["Ballons sanitaires","Ballons primaires","0010015115","allSTOR EXCLUSIVE VPS 1000/3",4101,16.2]
["Ballons sanitaires","Ballons primaires","0010015116","allSTOR EXCLUSIVE VPS 1500/3",6090,16.2]
["Ballons sanitaires","Ballons primaires","0010015117","allSTOR EXCLUSIVE VPS 2000/3",6646,16.2]
["Ballons sanitaires","Ballons primaires","0010015114","allSTOR EXCLUSIVE VPS 800/3",3818,5]
["Ballons sanitaires","Ballons primaires","0010015118","Tampon allSTOR Plus VPS 300",1653,5]
["Ballons sanitaires","Ballons primaires","0010015119","Tampon allSTOR Plus VPS 500",1882,5]
["Pompes à chaleur","Ballons tampon","0010021456","Ballon Tampon VPS R 100/1 M",1097,5]
["Pompes à chaleur","Ballons tampon","0010021457","Ballon Tampon VPS R 200/1 B",1234,5]
["Ballons sanitaires","Ballons sanitaires chargement dynamique","0010015978","Ballon uniSTOR VIH Q 75 B",1228,5]
["Ballons sanitaires","Ballons sanitaires chargement dynamique","0010015949","Ballon uniSTOR VIH R 120/6 BA",1189,5]
["Ballons sanitaires","Ballons sanitaires chargement dynamique","0010015931","Ballon uniSTOR VIH R 120/6 HA",1556,5]
["Ballons sanitaires","Ballons sanitaires chargement dynamique","0010015950","Ballon uniSTOR VIH R 150/6 BA",1265,5]
["Ballons sanitaires","Ballons sanitaires chargement dynamique","0010015932","Ballon uniSTOR VIH R 150/6 HA",1707,5]
["Ballons sanitaires","Ballons sanitaires chargement dynamique","0010015951","Ballon uniSTOR VIH R 200/6 BA",1403,5]
["Ballons sanitaires","Ballons sanitaires chargement dynamique","0010015933","Ballon uniSTOR VIH R 200/6 HA",1861,5]
["Ballons sanitaires","Ballons sanitaires chargement dynamique","0010020639","Ballon uniSTOR VIH R 300/3 BR",2311,5]
["Ballons sanitaires","Ballons sanitaires chargement dynamique","0010020640","Ballon uniSTOR VIH R 400/3 BR",2793,5]
["Ballons sanitaires","Ballons sanitaires chargement dynamique","0010020641","Ballon uniSTOR VIH R 500/3 BR",3387,5]
["Solaire","Accessoires de montage","0020092562","Bandeau finition capteur VFK H",70,0.01]
["Solaire","Accessoires de montage","0020092553","Bati montage auvent 15/30/45°",236,0.01]
["Solaire","Accessoires de montage","0020137775","Bati montage terrasse capt H",225,0.01]
["Solaire","Accessoires de montage","0020137774","Bati montage terrasse capt V",260,0.01]
["Chauffe Eau / Chauffe-bain","Accessoires","0020234537","Batt. mélgeuse + bec dévers. 9",89,0.01]
["Solaire","Accessoires de montage","0020080801","BAVETTE ETANCHEITE EN ROULEAU",205,6.9999999999999993E-2]
["Chauffe Eau / Chauffe-bain","Accessoires","0020175047","Bec déverseur 15 cm",42,0.01]
["Chauffe Eau / Chauffe-bain","Accessoires","0020175048","Bec déverseur 25 cm",50,0.01]
["Chauffe Eau / Chauffe-bain","Accessoires","0020128197","Bec déverseur 9 cm",36,0.01]
["Ballons sanitaires","Ballons primaires","0010015141","Bouchons isolants VPS 2 PC 1,5",41,0.01]
["Ballons sanitaires","Ballons primaires","0010015142","Bouchons isolants VPS 1PCE 2\"",49,0.01]
["Ballons sanitaires","Ballons primaires","0010015143","Bouchons isolants PR VPS/3 1P",50,0.01]
["Accessoires","Accessoires pour le collectif","306726","Bouteille de découplage WH 160",1835,0.02]
["Accessoires","Accessoires pour le collectif","306725","Bouteille de découplage WH 280",2035,0.03]
["Accessoires","Accessoires pour le collectif","306720","Bouteille de découplage WH 40",519,0.01]
["Accessoires","Accessoires pour le collectif","0020248932","Bout. découpl. WH 40 + isol.",471,0.01]
["Accessoires","Accessoires pour le collectif","306721","Bouteille de découplage WH 95",759,0.01]
["Accessoires","Accessoires pour le collectif","0020107874","Bout. découpl. WH C 110+filtre",1082,0.02]
["Accessoires","Accessoires pour le collectif","0020107875","Bout. découpl. WH C 160+filtre",1227,0.02]
["Accessoires","Accessoires pour le collectif","0020151859","Bout. découpl. WH C 280+filtre",2085,0.03]
["Accessoires","Accessoires pour le collectif","0020107876","Bout. découpl. WH C 160+filtre",1953,0.03]
["Régulation","Accessoires","306727","Bouteille de découplage WH27",239,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","301369","Buse 80/125 + orifices contr.",52,0.01]
["Solaire","Accessoires","0020160611","Câble pilotage V3V auroFLOW +",31,0.02]
["Ballons sanitaires","Accessoires","0020183366","Câble anti-légionnelle",26,0.02]
["Ballons sanitaires","Accessoires","302076","Câble Pompe anti-légionnelle",722,0.02]
["Solaire","Accessoires de montage","0020160658","Câbles d'ancrage châssis terra",472,0.01]
["Ventilation","Accessoires","0020236366","Cache extérieur ventilation",78,0.01]
["Chauffe Eau / Chauffe-bain","Accessoires","0020234554","Cache-tubulures turboMAG",44,0.01]
["Accessoires","Accessoires","0020021856","Cadre écarteur 105 MM",155,0.01]
["Accessoires","Accessoires","0020105566","Cadre écarteur 35 MM",120,0.01]
["Accessoires","Accessoires","308650","Cadre écarteur 65 MM",79,0.01]
["Accessoires","Accessoires","0020051316","Cadre écarteur 125 MM",80,0.01]
["Régulation","Régulateurs","0020124486","calorMATIC 450",310,0.12]
["Régulation","Régulateurs","0020108135","calorMATIC VRC 470f",561,0.12]
["Régulation","Régulateurs","0020124473","calorMATIC 350",258,0.12]
["Solaire","Capteurs solaires","0010008899","VFK 145/2 H",1468,6.67]
["Ventilation","Accessoires","0020236367","Capteur CO2 filaire ventil",514,0.02]
["Ventilation","Accessoires","0020236368","Capteur CO2 sans fil ventil",551,0.02]
["Accessoires","Accessoires","301363","CARTOUCHE ADOUCISSEUR D'EAU",1106,6.9999999999999993E-2]
["Accessoires","Fumisterie","0020145527","Centreur cdt acier  Ø 250 x4",155,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","0020052281","Centreur cdt flexible  Ø 100",94,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","0020042771","Centreur cdt flexible Ø 80 x7",89,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","0020106420","Centreur cdt Ø 160 x10",106,0.02]
["Accessoires","Fumisterie","0020095565","Centreur cdt acier Ø 160 x4",67,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","0020095563","Centreur cdt fumées Ø 160 PPs",25,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","0020106436","Centreur cdt fumées Ø 200 x10",296,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","0020095564","Centreur cdt acier Ø 200 ",51,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","0020106561","Centreur cdt fumées Ø 250 x10",374,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","0020095566","Centreur cdt acier Ø 200 x4",154,0.01]
["Accessoires","Accessoires pour le collectif","0020151805","Châssis Support base cascade",279,0.01]
["Accessoires","Accessoires pour le collectif","0020151813","Châssis extension 1 ch. casc.",639,0.01]
["Accessoires","Accessoires pour le collectif","0020151814","Châssis extension 2 ch. Casc.",795,0.02]
["Accessoires","Accessoires pour le collectif","0020258990","Clapet mécan. DN 80 / DN 110",182,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","0020175893","Clapet anti-retour 3 CEp",48,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","0020135072","Clapet AR + adapt. icoVIT",237,0.01]
["Accessoires","Accessoires pour le collectif","0020151165","Clapet motorisé Ø 160",1014,3.9]
["Accessoires","Accessoires pour le collectif","0020151166","Clapet motorisé Ø 200",1060,3.9]
["Accessoires","Accessoires pour le collectif","303960","Clapet anti-retour  Ø 80",390,0.01]
["Accessoires","Accessoires pour le collectif","0020207200","Clapet mécanique DN 110",332,0.01]
["Accessoires","Accessoires pour le collectif","0020106418","Clapet motorisé Ø 110",762,3.9]
["Accessoires","Fumisterie","0020106411","Colerette alu Toit terr. Ø 160",59,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","0020095588","Colerette alu toit.plate Ø200",351,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","0020108013","Colerette alu toit.plate Ø250",377,0.01]
["Accessoires","Accessoires pour le collectif","0020151819","Collect Ø 100 1 chaud. cascade",1486,0.02]
["Accessoires","Accessoires pour le collectif","0020151821","Collect Ø 100 2 chaud. cascade",1992,0.03]
["Accessoires","Accessoires pour le collectif","0020151818","Collect Ø 65 1 chaud. cascade",1255,0.02]
["Accessoires","Accessoires pour le collectif","0020151820","Collect Ø 65 2 chaud. cascade",1759,0.02]
["Régulation","Accessoires","307556","Collecteur hydraul. 2 circuits",299,0.01]
["Régulation","Accessoires","307597","Collecteur hydraul. 3 circuits",359,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","303824","Collier ventouse f 100 x4",33,0.01]
["Solaire","Accessoires","0020025385","Collier fixat Twin Tube DN 16",31,0.01]
["Solaire","Accessoires","0020025386","Collier fixat Twin Tube DN 20",31,0.01]
["Solaire","Accessoires","302364","Colliers de fixation TWIN T x4",29,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","303821","Colliers fixation Ø100, 140 x5",90,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","0020106381","Colliers de fixation Ø 160 x5",76,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","303921","Colliers fixation Ø100, 200 x5",90,0.01]
["Ventilation","Accessoires","0020236365","Conduit D160 ventilation",77,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","0020004961","Flexible 7,5m Ø100+4 centreurs",537,6.9999999999999993E-2]
["Accessoires","Fumisterie","0020042768","Coude 15° Ø 130 PPs (2 pièces)",176,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","0020095560","Coude 15° Ø 160 PPs (1 pièce)",74,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","303820","Coude 15° Ø 60/100",91,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","0020042767","Coude 30° Ø 130 PPs (2 pièces)",168,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","0020095559","Coude 30° Ø 200 PPs (1 pièce)",264,0.02]
["Accessoires","Fumisterie","0020106565","Coude 30° Ø 250 PPs",289,0.03]
["Accessoires","Fumisterie","0020042766","Coude 45° DN 130 PP (2 pièces)",157,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","0020106379","Coude 45° Ø 110/160  PPs x2",160,0.02]
["Accessoires","Fumisterie","0020095556","Coude 45° Ø 160 PPs (1 pièce)",87,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","0020095557","Coude 45° Ø 200 PPs (1 pièce)",252,0.02]
["Accessoires","Fumisterie","0020106564","Coude 45° Ø 250 mm PPs",289,0.03]
["Accessoires","Fumisterie","303809","Coude 45° Ø 60/100",113,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","303911","Coude 45° Ø 60/100 (2 pièces)",113,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","303611","Coude 45° Ø 80/125 BT x2",144,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","303211","Coude 45° Ø 80/125 Cds x2",175,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","0020106383","Coude 87°+trappe Ø110/160 PPs",149,0.02]
["Accessoires","Fumisterie","303916","Coude 87° concentr. Ø60/100PPs",83,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","0020095553","Coude 87°  fumées Ø200",292,0.02]
["Accessoires","Fumisterie","0020042765","Coude 87° DN 130 PP",83,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","0020095552","Coude 87° Ø 160 PPs",81,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","0020095554","Coude 87° Ø 160 PPs + trappe",219,0.02]
["Accessoires","Fumisterie","0020095555","Coude 87° Ø 200 PPs + trappe",469,0.03]
["Accessoires","Fumisterie","303910","Coude 87° Ø 60/100 PP x1",58,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","303210","Coude 87° Ø 80/125",93,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","0020145529","Coude 87° PPs + trappe Ø 250",377,0.03]
["Accessoires","Fumisterie","0020106380","Coude 87° PPs Ø 110/160",96,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","0020106563","Coude 87° PPs Ø 250",321,0.03]
["Accessoires","Fumisterie","303808","Coude 90° Ø 60/100",71,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","303610","Coude 90° Ø 80/125",99,0.01]
["Chauffe-eau thermodynamique","Accessoires","0020205773","Coude PVC mâle / femelle 90 -",34,0.02]
["Accessoires","Fumisterie",303816,"Dispositif séparation Ø 60/100",70,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","303617","Dispositif séparation Ø 80/125",77,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","0020042763","Distanceurs Ø 130 (7pces)",43,0.01]
["Accessoires","Accessoires pour le collectif","0020137070","Echangeur plaques PHE C 240-40",3457,0.02]
["Accessoires","Accessoires pour le collectif","0020137071","Echangeur plaques PHE C 360-70",5002,0.03]
["Accessoires","Accessoires pour le collectif","0020137072","Echangeur plaques PHE C 480-90",5154,0.04]
["Accessoires","Accessoires pour le collectif","0020137073","Echang. plaques PHE C 600-120",6173,0.04]
["Accessoires","Accessoires pour le collectif","0020137074","Echang. plaques PHE C 720-170",6357,0.05]
["Accessoires","Accessoires pour le collectif","0020137069","Echangeur plaques PHE S 120-70",964,0.01]
["Chaudières","Sol Gaz Condensation < 45 kW","0010015607","ecoCOMPACT VCC 266/4-5 150",5244,5]
["Chaudières","Sol Gaz Condensation < 45 kW","0010014997","ecoCOMPACT VCC 306/4-5 150",6025,5]
["Chaudières","Sol Gaz Condensation < 45 kW","0010015708","ecoCOMPACT VSC 206/4-5 90",4761,5]
["Chaudières","Sol Gaz Condensation < 45 kW","0010015606","ecoCOMPACT VSC 266/4-5 150",5465,5]
["Chaudières","Sol Gaz Condensation < 45 kW","0010019341","ecoCOMPACT VSC 266/4-5 90",5214,5]
["Chaudières","Sol Gaz Condensation < 45 kW","0010015709","ecoCOMPACT VSC 306/4-5 150",6162,5]
["Chaudières","Sol Gaz Condensation > 45 kW","0010014131","ecoCRAFT VKK 1206/3-E HL R1",12898,23.5]
["Chaudières","Sol Gaz Condensation > 45 kW","0010014132","ecoCRAFT VKK 1606/3-E HL R1",14937,23.5]
["Chaudières","Sol Gaz Condensation > 45 kW","0010014133","ecoCRAFT VKK 2006/3-E HL R1",16141,23.5]
["Chaudières","Sol Gaz Condensation > 45 kW","0010014134","ecoCRAFT VKK 2406/3-E HL R1",18709,23.5]
["Chaudières","Sol Gaz Condensation > 45 kW","0010014135","ecoCRAFT VKK 2806/3-E HL R1",21876,23.5]
["Chaudières","Sol Gaz Condensation > 45 kW","0010014130","ecoCRAFT VKK 806/3-E HL R1",11993,23.5]
["Accessoires","Accessoires","306287","ECOLEVEL Pompe RELEVAGE COND.",401,0.42]
["Chaudières","Murales Condensation > 45 kW","0010021514","ecoTEC Plus systèmes 48 kW",4500,5]
["Chaudières","Murales Condensation > 45 kW","0010021515","ecoTEC Plus systèmes 65 kW",5608,5]
["Chaudières","Murales Condensation > 45 kW","0010010775","ecoTEC Plus systèmes 100 kW",9388,23.5]
["Chaudières","Murales Condensation > 45 kW","0010010787","ecoTEC Plus systèmes 120 kW",10633,23.5]
["Chaudières","Murales Condensation > 45 kW","0010010762","ecoTEC Plus systèmes 80 kW",8296,23.5]
["Chaudières","Murales Condensation < 45 kW","0010021866","ecoTEC Plus VCI 30 kW BP",4432,5]
["Chaudières","Murales Condensation < 45 kW","0010021868","ecoTEC pro VUW FR 286/5-3 A E",2894,5]
["Chaudières","Sol Gaz Condensation < 45 kW","0010019511","ecoVIT VKK FR 186/5",3399,5]
["Chaudières","Sol Gaz Condensation < 45 kW","0010019512","ecoVIT VKK FR 256/5",3722,5]
["Chaudières","Sol Gaz Condensation < 45 kW","0010019513","ecoVIT VKK FR 356/5",4279,5]
["Accessoires","Fumisterie","0020042764","Elément d’inspection DN 130 PP",157,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","0020021008","Kit racc. termin. Chemin. inox",142,0.01]
["Régulation","Régulateurs","0020197222","eRELAX",414,0.12]
["Régulation","Accessoires","306269","Extension câble sonde 5 m",52,0.02]
["Régulation","Accessoires","0020170509","Extension 2eme zone directe",452,0.42]
["Régulation","Accessoires","0020170508","Extension 2eme zone mélangee",515,0.42]
["Accessoires","Accessoires","0020023134","FILTRE FIOUL PR ALIMENTATION M",263,0.01]
["Accessoires","Accessoires pour le collectif","0020249532","Filtre magnétique 1\" ¼ + isol.",492,0.01]
["Ventilation","Accessoires","0020236370","Fitres ventilation",103,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","303514","Flexible 15 m + 7 centreurs",675,0.09]
["Solaire","Accessoires hydrauliques","0020077250","Flexible 1m raccord vase",38,0.01]
["Solaire","Accessoires hydrauliques","302444","Flexible DN 16 - 2x1 m",108,0.01]
["Pompes à chaleur","Unités eau glycolée/eau","0010016433","flexoCOMPACT exclusive-11-230V",13375,6.67]
["Pompes à chaleur","Unités eau glycolée/eau","0010016684","flexoCOMPACT exclusive-11-400V",13482,6.67]
["Pompes à chaleur","Unités eau glycolée/eau","0010016431","flexoCOMPACT exclusive-5-230V",12365,6.67]
["Pompes à chaleur","Unités eau glycolée/eau","0010016682","flexoCOMPACT exclusive-5-400V",12471,6.67]
["Pompes à chaleur","Unités eau glycolée/eau","0010016432","flexoCOMPACT exclusive-8-230V",12934,6.67]
["Pompes à chaleur","Unités eau glycolée/eau","0010016683","flexoCOMPACT exclusive-8-400V",13035,6.67]
["Pompes à chaleur","Unités eau glycolée/eau","0010016430","flexoTHERM exclusive-11-230V",11103,6.67]
["Pompes à chaleur","Unités eau glycolée/eau","0010016679","flexoTHERM exclusive-11-400V",11207,6.67]
["Pompes à chaleur","Unités eau glycolée/eau","0010016680","flexoTHERM exclusive-15-400V",12525,6.67]
["Pompes à chaleur","Unités eau glycolée/eau","0010016681","flexoTHERM exclusive-19-400V",13865,6.67]
["Pompes à chaleur","Unités eau glycolée/eau","0010016428","flexoTHERM exclusive-5-230V",9911,6.67]
["Pompes à chaleur","Unités eau glycolée/eau","0010016677","flexoTHERM exclusive-5-400V",9911,6.67]
["Pompes à chaleur","Unités eau glycolée/eau","0010016429","flexoTHERM exclusive-8-230V",10868,6.67]
["Pompes à chaleur","Unités eau glycolée/eau","0010016678","flexoTHERM exclusive-8-400V",10973,6.67]
["Accessoires","Fumisterie","0020042761","Garnit. racc. base pose 2 app.",990,0.05]
["Accessoires","Fumisterie","0020042762","Garnit. Racc. base pose puits",436,0.05]
["Pompes à chaleur","Accessoires eau glycolée/eau","0020147185","Glycol 100% - 20 L à diluer",220,0]
["Accessoires","Accessoires","0020056596","Granules pour cartouche adouci",309,0]
["Accessoires","Fumisterie","300712","Grille de protection ventouse",106,0.01]
["Accessoires","Accessoires pour le collectif","0020060829","Grpe sécurité  chaud. < 200 kW",342,0.01]
["Accessoires","Accessoires pour le collectif","0020060828","Groupe sécurité chaud. < 80 kW",254,0.01]
["Accessoires","Hydrauliques","307591","Groupe sécurité chaud. <=50 kW",200,0.01]
["Ballons sanitaires","Accessoires","0020060434","Groupe de sécurité 10 bar ball",106,0.01]
["Ballons sanitaires","Accessoires","305826","Groupe de sécurité inferieur A",108,0.01]
["Ballons sanitaires","Accessoires","305827","Grpe sécu. ballon sup. à 200l",159,0.01]
["Pompes à chaleur","Accessoires air/eau","0020117049","Interface VWZ AI - aroTHERM",302,0.12]
["Accessoires","Accessoires pour le collectif","0020151855","Isolation bouteille découplage",166,9.9999999999999992E-2]
["Accessoires","Accessoires pour le collectif","0020151853","Isolation collecteur 1 chaud.",221,0.11]
["Accessoires","Accessoires pour le collectif","0020151854","Isolation fin de collecteur",80,0.04]
["Accessoires","Accessoires pour le collectif","0020138349","Isolation Pompe chauffage",121,0.03]
["Accessoires","Accessoires pour le collectif","0020248923","Isol. éch. plaq. PHE C 240-40",314,0.11]
["Accessoires","Accessoires pour le collectif","0020248925","Isol. éch. plaq. PHE C 480-90",387,0.18000000000000002]
["Accessoires","Accessoires pour le collectif","0020248926","Isol. éch. plaq. PHE C 600-120",482,0.2]
["Accessoires","Accessoires pour le collectif","0020248927","Isol. éch. plaq. PHE C 720-170",584,0.04]
["Accessoires","Accessoires pour le collectif","0020248922","Isol. éch. plaq. PHE C 120-70",88,0.02]
["Accessoires","Accessoires pour le collectif","0020248924","Isol. éch. plaq. PHE C 360- 70",333,0.01]
["Accessoires","Accessoires pour le collectif","0020106195","Isolation robinet 1 1/2\" (x2)",37,0.01]
["Accessoires","Accessoires pour le collectif","0020249126","Isolation robinet x2",21,0.02]
["Solaire","Accessoires","302361","ISOLATION TRESSEE,  2 X 750 MM",36,0.02]
["Accessoires","Fumisterie","303616","Colliers mtge 125 mm x5 80/125",77,0.01]
["Accessoires","Accessoires pour le collectif","0020151834","Jeu de coudes 90° Ø 100 mm",884,0.02]
["Solaire","Ballons solaires","0020204489","Pompe solaire additionnelle",458,0.42]
["Accessoires","Fumisterie","0020232147","Kit 3 CEp",184,0.01]
["Chauffe-eau thermodynamique","Accessoires","0020205775","Kit aérolique entrée / sortie",216,0.05]
["Accessoires","Accessoires","0020160887","Kit changmt gaz > PecoTEC 15",29,0.01]
["Accessoires","Accessoires","0020160888","Kit changmt gaz > PecoTEC 25",132,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","0020151158","Kit chaud. supp. Ø 160/200 PPs",592,0.05]
["Accessoires","Fumisterie","0020151159","Kit chaud. supp Ø 200/200 PPs",864,0.08]
["Accessoires","Fumisterie","0020151161","Kit chaud. supp Ø 200/250 PPs",918,0.17]
["Accessoires","Accessoires pour le collectif","0020256405","Kit inst. rplct ecoTEC45-65 kW",195,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","0020095535","Kit base amenée air Ø 160 PPs",470,0.02]
["Accessoires","Fumisterie","0020095533","Kit base inst. chem. PPs 160mm",704,6.9999999999999993E-2]
["Accessoires","Fumisterie","0020095534","Kit base inst. chem. PPs 200mm",1024,0.11]
["Accessoires","Fumisterie","0020060591","Kit de base pour amenée d'air",56,0.01]
["Ballons sanitaires","Accessoires","0020174073","Kit VIH QL 75B (montage a droi",320,0.42]
["Ballons sanitaires","Accessoires","0020183764","Kit VIH QL 75B (montage a gauc",320,0.42]
["Solaire","Accessoires hydrauliques","0020193231","Kit connex tubul cuivre 18/22",49,0.01]
["Pompes à chaleur","Accessoires air/eau","0020220369","Kit découpl uniTOWER 11-15 kW",585,0.42]
["Régulation","Accessoires","0020242484","Kit de démarrage ambiSENSE",470,0.12]
["Pompes à chaleur","Accessoires eau glycolée/eau","0020205412","Kit pré-install flexoCOMPACT",1731,0.01]
["Pompes à chaleur","Accessoires eau glycolée/eau","0020229713","Kit pré-install flexoTHERM",1731,0.01]
["Chauffe Eau / Chauffe-bain","Accessoires","0020234534","Kit rcdmt batt. mélgse atmoMAG",50,0]
["Chauffe Eau / Chauffe-bain","Accessoires","0020234536","Kit rcdmt batt. mlgse turboMAG",50,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","0020014989","Kit raccord. concentrique 3CE",292,0.01]
["Pompes à chaleur","Accessoires eau glycolée/eau","0020212717","Kit flexoCOMPACT, dép. horiz.",159,0.01]
["Pompes à chaleur","Accessoires eau glycolée/eau","0020212718","Kit flexoCOMPACT, dép. vert.",190,0.01]
["Pompes à chaleur","Accessoires eau glycolée/eau","0020212715","Kit flexoTHERM, dép. horiz.",197,0.01]
["Pompes à chaleur","Accessoires eau glycolée/eau","0020212716","Kit flexoTHERM, dép. vert.",234,0.01]
["Pompes à chaleur","Accessoires eau glycolée/eau","0020205408","Kit pour 2 unités aroCOLLECT",1326,0.02]
["Pompes à chaleur","Accessoires air/eau","0020221263","Kit de raccordement uniTOWER",208,0.01]
["Ballons sanitaires","Accessoires","0020152956","Kit raccordement VU-VIH 75B",147,0.01]
["Ballons sanitaires","Accessoires","0020152960","Kit de raccord VU-VIH R 120",220,0.01]
["Ballons sanitaires","Accessoires","0020151263","Kit de raccord VU-VIH R 150",220,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","0020060589","Kit de réduction 150 / 130",351,0.02]
["Pompes à chaleur","Accessoires eau glycolée/eau","0010016721","Kit rafraîch. passif 5-11 kW",1110,0.01]
["Pompes à chaleur","Accessoires eau glycolée/eau","0010016722","Kit rafraîch. passif  15-19 kW",1326,0.01]
["Accessoires","Hydrauliques","0020050438","Kit rplct ELM glm (tubulures)",72,0.01]
["Accessoires","Hydrauliques","0020050439","Kit rplct SD Cds (tubulures)",72,0.01]
["Solaire","Ballons solaires","0020204491","Kit de remplissage fluide sola",84,0.42]
["Solaire","Accessoires de montage","0020059906","Kit d'intégr 1 CAP VFK H",1048,0.02]
["Solaire","Accessoires de montage","0020060175","Kit d'intégr 1 CAP VFK V",920,0.01]
["Solaire","Accessoires de montage","0020055197","Kit d'integ -2 capt VFK H pose",1790,0.03]
["Solaire","Accessoires de montage","0020055196","Kit d'int - 2 capteurs VFK V",1342,0.02]
["Solaire","Accessoires de montage","0020059911","Kit int - ext 1 capt VFK H de",507,0.01]
["Solaire","Accessoires de montage","0020055199","Kit d'int -ext PR 1 capt VFK H",817,0.01]
["Solaire","Accessoires de montage","0020055198","Kit int - ext 1 capt VFK V",592,0.01]
["Solaire","Accessoires de montage","0020087868","Kit integration 15A22deG 1 CAP",920,0.01]
["Solaire","Accessoires de montage","0020059599","Kit int 15-22deG- 2 capt VFK V",1342,0.02]
["Solaire","Accessoires de montage","0020059879","Kit int15-22deG -3 capt VFK V",1939,0.02]
["Accessoires","Fumisterie","0020042772","Kit extens. 3/4 chaud. PPsØ130",212,0.02]
["Accessoires","Fumisterie","0020106413","Kit extens. rac. 1ch. PPs Ø160",172,0.04]
["Accessoires","Fumisterie","0020106429","Kit extens. rac. 1ch. PPs Ø200",247,0.03]
["Accessoires","Fumisterie","0020106554","Kit extens. rac. 1ch. PPs Ø250",294,0.03]
["Accessoires","Fumisterie","0020106415","Kit ext. rac. 2ch. dos PPsØ160",335,0.04]
["Accessoires","Fumisterie","0020106431","Kit ext. rac. 2ch. dos PPsØ200",408,0.04]
["Accessoires","Fumisterie","0020106556","Kit ext. rac. 2ch. dos PPsØ250",455,0.04]
["Accessoires","Fumisterie","0020151160","Kit ext. rac. ch. PPS Ø160/250",851,0.05]
["Régulation","Accessoires","0020170507","Kit gestion 1 zone",588,0.42]
["Ballons sanitaires","Accessoires","0020152977","Kit hydraulique pr actoSTOR VI",932,0.42]
["Chauffe Eau / Chauffe-bain","Accessoires","0020234553","Kit hydr. Univ. atmo/turboMAG",52,0]
["Accessoires","Fumisterie","0020106560","Kit install. ds cheminée PPs",1490,0.17]
["Ballons sanitaires","Ballons primaires","0010015144","Kit pompe circulation interne",397,0.35]
["Ballons sanitaires","Ballons primaires","0010015145","Kit raccord tube pompe externe",68,0.01]
["Solaire","Accessoires hydrauliques","0020165255","Kit racc auroFLOW VFK 135VD",67,0.01]
["Solaire","Accessoires hydrauliques","0020145068","Kit racc hydro 2 VFK 135D T",71,0.02]
["Solaire","Accessoires hydrauliques","0020143754","Kit racchydro VFK135D terrasse",31,0.02]
["Solaire","Accessoires hydrauliques","0020143749","Kit racchydro champ VFK H-V T",100,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","0020106414","Kit racc. 2 ch. dos PPs Ø 160",568,0.05]
["Accessoires","Fumisterie","0020106430","Kit racc. 2 ch. dos PPs Ø 200",785,0.05]
["Accessoires","Fumisterie","0020106555","Kit racc. 2 ch. dos PPS Ø 250",864,6.9999999999999993E-2]
["Accessoires","Fumisterie","0020151154","Kit racc. 2 ch. Ø 160/200 PPs",1390,6.9999999999999993E-2]
["Accessoires","Fumisterie","0020151155","Kit racc. 2 ch. Ø 200/200 PPs",1918,0.12]
["Accessoires","Fumisterie","0020151157","Kit racc. 2 ch. Ø 200/250 PPs",2051,0.23]
["Accessoires","Fumisterie","0020106412","Kit racc. 2 ch. PPS Ø 160",573,0.05]
["Accessoires","Fumisterie","0020106428","Kit racc. 2 ch. PPS Ø 200",860,6.0000000000000005E-2]
["Accessoires","Fumisterie","0020106553","Kit racc. 2 ch. PPS Ø 250",991,0.08]
["Accessoires","Fumisterie","303516","Kit racc. flex.  cheminée Ø100",412,0.02]
["Accessoires","Fumisterie","0020151156","Kit racc. 2 ch. PPS Ø 160/250",2010,0.13]
["Solaire","Accessoires hydrauliques","0020059894","Kit raccord hydro ext1 VFKH dd",91,0.01]
["Solaire","Accessoires hydrauliques","0020055181","Kit raccord hydroExt1VFK H-Vcc",67,0.01]
["Ballons sanitaires","Accessoires","0020152965","Kit raccordement hydrau VIH R",932,0.42]
["Solaire","Accessoires de montage","0020160635","Kit Rail Bati pour capt H",111,0.01]
["Solaire","Accessoires de montage","0020160628","Kit Rail pour Bati capt V",160,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","0020016412","Kit récup. Cond. Ø 100 PPs 3CE",225,0.02]
["Accessoires","Hydrauliques","0020050440","Kit rplct C&M Celtic tubulures",72,0.01]
["Solaire","Accessoires hydrauliques","0020071283","Kit sonde racc1 VFK 135D inté",31,0.02]
["Solaire","Accessoires hydrauliques","0020071593","Kit sonde racc2 VFK135D ",71,0.02]
["Solaire","Accessoires hydrauliques","0020110959","Kit sonde racc3 VFK 135VD ",240,0.02]
["Solaire","Accessoires hydrauliques","0020110952","Kit sonde racc1 VFK 135VD int",102,0.02]
["Solaire","Accessoires hydrauliques","0020084950","Kit sonde racc3  VFK 135D inté",121,0.02]
["Solaire","Accessoires hydrauliques","0020084948","Kit sonde racc3VFK135D surtoit",121,0.02]
["Solaire","Accessoires hydrauliques","0020165253","Kit sond racc auroFLOWVFK135VD",102,0.02]
["Accessoires","Fumisterie","0020106374","Kit sortie ch. Ø 110/160 +tub.",319,0.05]
["Accessoires","Fumisterie","303906","LAF Tube PP 60/100",112,0.02]
["Solaire","Accessoires hydrauliques","0020193248","Limiteur temp Ballon 99°C-6K",57,0.02]
["Régulation","Accessoires","009642","Limiteur de T° VRC 9642",141,0.02]
["Accessoires","Fumisterie","303915","Manchon coulissant Ø 60/100",58,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","303215","Manchon coulissant Ø 80/125",56,0.01]
["Solaire","Accessoires",302363,"Mélange eau glycol 10L",102,0]
["Solaire","Accessoires",302498,"Mélange eau glycol 20L",203,0]
["Solaire","Accessoires hydrauliques","302040","Mitigeur thermostatique",133,0.01]
["Régulation","Accessoires","306246","Module 1 de 5 (non eBUS)",81,0.12]
["Régulation","Accessoires","0020017744","Module 2 de 7 - VR 40",111,0.12]
["Solaire","Ballons solaires","0010017718","Module autovidangeable VMS 8 D",1134,0.42]
["Pompes à chaleur","Accessoires air/eau","0020180704","Echangeur découp. VWZ MWT 150",1025,0.42]
["Accessoires","Accessoires pour le collectif","0020151817","Module départ collect. Ø 100mm",515,0.01]
["Accessoires","Accessoires pour le collectif","0020151816","Module départ collect. Ø 65mm",395,0.01]
["Régulation","Accessoires","0020184847","Module multifonctions VR 71",430,0.12]
["Pompes à chaleur","Accessoires eau glycolée/eau","0020106265","Module d'isolement et remplis.",584,0.42]
["Pompes à chaleur","Accessoires eau glycolée/eau","0010016719","Module fluoCOLLECT 11 kW",2000,0.42]
["Pompes à chaleur","Accessoires eau glycolée/eau","0010016720","Module fluoCOLLECT 15-19 kW",2684,0.42]
["Pompes à chaleur","Accessoires air/eau","0020180702","Module électrique VWZ MEH 60",656,0.21000000000000002]
["Régulation","Accessoires","0020191817","Module hydr. circ. dir. 3/8’’",414,0.42]
["Régulation","Accessoires","0020191788","Module hydr. circ. mélangé 1’’",1020,0.42]
["Régulation","Accessoires","0020191814","Module hydr. circ. mélangé ½’’",638,0.42]
["Régulation","Accessoires","0020191813","Module hydr. circ. mélangé ¾’’",997,0.42]
["Pompes à chaleur","Accessoires air/eau","0020218627","Vase expans. 2 litres uniTOWER",90,0.01]
["Régulation","Régulateurs","0020171315","multiMATIC 700",389,0.12]
["Régulation","Régulateurs","0020231557","multiMATIC 700f",556,0.12]
["Accessoires","Accessoires","0020017503","Neutraliseur de condensat",987,0.42]
["Accessoires","Accessoires pour le collectif","0020248931","Access.éch. plaq. PHE S 120-70",195,0.01]
["Solaire","Accessoires de montage","0020039688","Paire de poignées de transport",86,0.01]
["Accessoires","Accessoires","0020210904","Panneau acoustique de montage",24,0.02]
["Solaire","Accessoires de montage","0020087854","Pattes fixat toit.tole x2",113,0.01]
["Solaire","Accessoires de montage","0020059897","Pattes fixat toit.tole x4",190,0.01]
["Solaire","Accessoires de montage","0020189340","Pattes fixat S/2ardoise tui x2",113,0.01]
["Solaire","Accessoires de montage","0020189311","Pattes fixat S/2ardoise tui x4",190,0.01]
["Solaire","Accessoires de montage","0020059896","Pattes fixation tuiles MECA x2",113,0.01]
["Solaire","Accessoires de montage","0020055174","Pattes fixation tuiles MECA x4",190,0.01]
["Solaire","Accessoires de montage","0020189329","Pattes fixation S/2 tuiles CAN",113,0.01]
["Solaire","Accessoires de montage","0020189305","Pattes fixation X4 type S/2 VF",190,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","0020095561","Pièce + trappe 0,21m Ø160PPs",137,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","0020106382","Pce + trappe 0,25m PPsØ110/160",131,0.02]
["Accessoires","Fumisterie","0020025741","Pce finition de 1 m inox DN 80",91,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","303217","Pce en T inspect. Ø 80/125 PPs",136,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","0020016409","Pce en T racc. ch. Ø 100 PPs",244,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","0020042774","Pce en T récup. cds Ø100PPs3CE",388,0.02]
["Accessoires","Fumisterie","303819","Pce télesc. 0,33-0,56m Ø60/100",199,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","0020095562","Pièce trappe 0,5 m Ø 200 PPs",352,0.03]
["Accessoires","Fumisterie","303919","Pièce vario PP Ø 60/100",100,0.01]
["Accessoires","Accessoires pour le collectif","0020151815","Pieds Support châss. ch. casc.",191,0.01]
["Solaire","Accessoires de montage","0020137768","Plaque lestage Bati TER. 2P",181,0.01]
["Accessoires","Accessoires","0020170501","Pompe anti-légionnelle",561,0.42]
["Ballons sanitaires","Accessoires","0020152970","Pompe de bouclage VIH R 120-15",371,0.42]
["Accessoires","Accessoires","0020170503","Pompe de bouclage sanitaire",454,0.42]
["Pompes à chaleur","Accessoires eau glycolée/eau","0020229714","Circulateur ECS - flexoCOMPACT",349,0.42]
["Accessoires","Accessoires pour le collectif","0020217872","Pompe modulte ecoTEC 80-120 kW",683,0.35]
["Solaire","Accessoires","0020166590","Pompe pr remplissage",763,0.42]
["Solaire","Accessoires","0020170506","Pompe solaire addi auroCOMPACT",465,0.42]
["Accessoires","Accessoires pour le collectif","0020180028","Pompes pour ecoCRAFT > 160 kW",2133,0.35]
["Accessoires","Accessoires pour le collectif","0020180027","Pompes pour ecoCRAFT < 160 kW",1318,0.35]
["Accessoires","Fumisterie","303918","Porte de réVision PP Ø 60/100",70,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","303805","Pot de condensat Ø 60/100",217,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","303602","Prolong. 0,5m 80/125 alu turbo",71,0.01]
["Accessoires","Accessoires pour le collectif","0020151823","Raccord coll. - chaud. 45 kW",421,0.01]
["Accessoires","Accessoires pour le collectif","0020151822","Raccord coll. - ch. 80-120 kW",406,0.01]
["Accessoires","Accessoires pour le collectif","0020151825","Raccord coll. - ch. dos 45 kW",516,0.01]
["Accessoires","Accessoires pour le collectif","0020151824","Racc. coll. - ch. ds 80-120 kW",632,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","303512","Raccord liaison flex. Ø 60/80",84,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","303511","Racc. Ø80mm + bouchon inspect.",99,0.01]
["Solaire","Accessoires hydrauliques","0020023067","Racc olive droits TT DN16",135,0.01]
["Solaire","Accessoires hydrauliques","0020025387","Racc olive droits TT DN20",184,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","303810","Séparateur d'air",161,0.02]
["Accessoires","Fumisterie","0020095531","Raccrdmt + orifice mesure PPs",322,0.02]
["Accessoires","Accessoires pour le collectif","0020107887","Racc. coll. / éch. plaq. Ø 65",1459,0.02]
["Accessoires","Accessoires pour le collectif","0020107886","Racc. collect/éch.plaques Ø65",969,0.01]
["Solaire","Accessoires de montage","0020092559","Rail montage terrasse VFK H",82,0.01]
["Solaire","Accessoires de montage","0020092558","Rail montage terrasse VFK V",52,0.01]
["Solaire","Accessoires de montage","0020059899","Rails montage toiture 1 VFK V",61,0.01]
["Solaire","Accessoires de montage","0020059898","Rails montage toiture 1 capt H",96,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","0020106376","Rallonge 0,5 m Ø 110/160 PPs",109,0.03]
["Accessoires","Fumisterie","0020095543","Rallonge 0,5 m Ø 150 PP",56,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","0020095545","Rallonge 0,5 m Ø 160 PPs",66,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","0020095549","Rallonge 0,5 m Ø 200 PPs",135,0.02]
["Accessoires","Fumisterie","0020145507","Rallonge 0,5 m Ø 250 PPs",145,0.02]
["Accessoires","Fumisterie","303801","Rallonge 0,5 m Ø 60/100",41,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","0020106377","Rallonge 1 m Ø 110/160 PPs",99,0.04]
["Accessoires","Fumisterie","0020042769","Rallonge 1 m Ø 130 PP",159,0.02]
["Accessoires","Fumisterie","0020095546","Rallonge 1 m Ø 160 PPs",97,0.02]
["Accessoires","Fumisterie","0020095550","Rallonge 1 m Ø 200 PPs",176,0.02]
["Accessoires","Fumisterie","303802","Rallonge 1 m Ø 60/100",74,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","303603","Rallonge 1 m Ø 80/125",97,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","0020106566","Rallonge 1 m Ø 250 PPs",209,0.03]
["Accessoires","Fumisterie","0020106378","Rallonge 2 m Ø 110/160 PPs",197,0.05]
["Accessoires","Fumisterie","0020042770","Rallonge 2 m Ø 130 PP",219,0.03]
["Accessoires","Fumisterie","0020095547","Rallonge 2 m Ø 160 PPs",191,0.05]
["Accessoires","Fumisterie","0020095551","Rallonge 2 m Ø 200 PPs",322,6.0000000000000005E-2]
["Accessoires","Fumisterie","0020106567","Rallonge 2 m Ø 250 PPs  ",322,6.9999999999999993E-2]
["Accessoires","Fumisterie","303803","Rallonge 2 m Ø 60/100",101,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","303605","Rallonge 2 m Ø 80/125",180,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","303202","Rall. concent. 0,5m Ø80/125PPs",70,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","303905","Rall. concent. 2 m Ø 60/100PPs",124,0.03]
["Accessoires","Fumisterie","0020095532","Rall. sortie cdt fumées Ø200",276,0.02]
["Accessoires","Fumisterie","303804","Rall. télésc. 0,5-0,8m Ø60/100",106,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","303902","Rallonge ventouse 0,5m Ø60/100",54,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","303203","Rallonge ventouse 1 m  Ø80/125",99,0.02]
["Accessoires","Fumisterie","303903","Rallonge ventouse 1 m Ø 60/100",84,0.02]
["Accessoires","Fumisterie","303205","Rallonge ventouse 2 m Ø 80/125",154,0.04]
["Accessoires","Accessoires","0020023135","Recharge cartouche filtre fiou",38,0.01]
["Accessoires","Accessoires","0020023130","Recharge charbon actif",93,0]
["Accessoires","Accessoires","0020017504","Recharge granules neutralis",77,0]
["Accessoires","Accessoires","009741","Recharge granul neutralis 5KG",43,0]
["Ventilation","Unité de ventilation décentralisée","0010020773","recoVAIR 60 D",596,0.83]
["Ventilation","Unité de ventilation décentralisée","0010020774","recoVAIR 60 DW",863,0.83]
["Solaire","Accessoires hydrauliques","0020059767","Réducteur 1\" à 3/4\"",29,0.01]
["Régulation","Accessoires","0020247924","Répéteur radio ambiSENSE VR 52",81,0.12]
["Solaire","Accessoires","302666","Résistance d'appoint",470,0.04]
["Ballons sanitaires","Accessoires","0020230734","Résistance électrique 2,4,6KW",575,0.04]
["Solaire","Accessoires","0020204487","Résistance électrique 2,5KW",625,0.04]
["Accessoires","Accessoires pour le collectif","0020256403","Robinets d’arrêt départ/retour",89,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","009056","Rosace aluminium pr Toit terr.",49,0.01]
["Ballons sanitaires","Accessoires","0020028664","Poignées de transport",115,0.01]
["Solaire","Accessoires hydrauliques","302418","Séparateur d'air",194,0.01]
["Accessoires","Accessoires","300870","Servo moteur vanne de mélange",402,0.42]
["Accessoires","Fumisterie","303518","Set 3 manchons",110,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","303520","Set 5 flex. 15m DN100 + centr.",965,0.13]
["Accessoires","Fumisterie","303920","Set cheminée Ø 60/100",209,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","303250","Set cheminée Ø 80/125",356,0.03]
["Accessoires","Fumisterie","303510","Set de base flexible",233,0.02]
["Accessoires","Fumisterie","0020021006","Set racc. base DN 80 / 125mm",164,0.02]
["Accessoires","Accessoires","0020150853","Silencieux pour icoVIT",203,0.01]
["Pompes à chaleur","Accessoires eau glycolée/eau","0020213871","Socle pour aroCOLLECT",324,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","0020095569","Solin brique toit incl.160/186",264,0.02]
["Accessoires","Fumisterie","0020095568","Solin noir toit incl. Ø160/186",264,0.05]
["Accessoires","Fumisterie","0020130600","Solin toit incl. 25-35°160/225",555,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","0020130601","Solin toit incl. 35-45°160/225",555,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","0020130603","Solin toit incl. 35-45°200/300",584,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","0020145573","Solin toit incl. 25-35° Ø250",495,0.08]
["Accessoires","Fumisterie","0020145575","Solin toit incl. 35-45° Ø250",495,0.08]
["Accessoires","Fumisterie","0020095570","Solin toit plat aluminium Ø160",118,0.01]
["Régulation","Accessoires","0020266791","Sonde ext AF eBUS VR 693",56,0.02]
["Régulation","Accessoires","306264","Sonde sanitaire",64,0.02]
["Régulation","Accessoires","306257","Sonde temp. avec connecteur",30,0.02]
["Accessoires","Fumisterie","0020095584","Sortie toit concentr. Ø200/300",292,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","0020095583","Sortie toit dble peau Ø160/225",292,0.01]
["Accessoires","Accessoires","0020042427","Soupape 10 bar, 200 L",101,0.01]
["Accessoires","Accessoires","0020106056","Soupape de sécurité 3 bar",54,0.01]
["Accessoires","Accessoires pour le collectif","0020106057","Soupape de sécurité 4 bar",55,0.01]
["Accessoires","Accessoires","0020106058","Soupape de sécurité 6 bar",54,0.01]
["Solaire","Accessoires","0020193190","auroFLOW VMS 70",824,0.42]
["Accessoires","Accessoires pour le collectif","0020107879","Support casc. Fumist. horiz.",279,0.01]
["Solaire","Accessoires","0010014299","Support fix. mur 1 VPM S (avec",1547,0.01]
["Ballons sanitaires","Ballons primaires","0010014300","Support fix. mur 1 VPM W (avec",1123,0.01]
["Ballons sanitaires","Ballons primaires","0010014301","Support fix. mur 2 VPM W (avec",1328,0.01]
["Solaire","Accessoires","0010014302","Support fix mur extens 1 VPM S",1041,0.01]
["Ballons sanitaires","Ballons primaires","0010014303","Support fix mur extens 1 VPM W",713,0.01]
["Régulation","Accessoires","0020151861","Fixation auroMATIC 620",132,0.01]
["Solaire","Accessoires hydrauliques","0020173592","Support mural vase expansion",102,0.01]
["Accessoires","Accessoires pour le collectif","301374","Système neutr. + pompe <200 kW",1371,4.1500000000000004]
["Accessoires","Accessoires pour le collectif","0020106190","Système neutr. + pompe 360kW",1838,4.1500000000000004]
["Accessoires","Accessoires pour le collectif","009730","Système neutr. cdsts <450 kW",781,0.25]
["Ventilation","Accessoires","0020236363","Télécommande recoVAIR filaire",46,0.12]
["Ventilation","Accessoires","0020236364","Télécommande recoVAIR sans fil",46,0.12]
["Accessoires","Fumisterie","0020108008","Terminal 0,5 m inox Ø 250 mm",359,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","0020095537","Terminal 0,5 m Ø 160 acier",131,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","0020095538","Terminal 0,5 m Ø 200 acier",165,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","0020021007","Terminal cheminée acier Ø 80",229,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","0020219537","Terminal noir pour ventouse",33,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","0020095567","Term. vert. conc. Ø160/186 PPs",643,0.08]
["Accessoires","Fumisterie","0020108007","Term. vert. inox Ø 250 / 350 ",885,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","0020095582","Term. vert. inox Ø 200/300",966,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","0020095581","Term. vert. Ø 160/225",704,0.01]
["Régulation","Accessoires","0020242486","Tête thermo. ambiSENSE VR 50",93,0.12]
["Régulation","Accessoires","0020242488","Thermostat ambiSENSE VR 51",81,0.12]
["Accessoires","Fumisterie","303924","Trappe de Coude B23p",67,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","0020106562","Trappe visite (en T) PPs Ø 250",342,0.03]
["Accessoires","Fumisterie","303517","Trappe visite T flex. Ø100 PPs",131,0.01]
["Chauffe-eau thermodynamique","Accessoires","0020205774","Gaine flexible isol D160mm L10",297,0.15000000000000002]
["Accessoires","Accessoires","0020264197","TUBULS CHAFFOTEAUX NECTRA/E",72,0.01]
["Accessoires","Accessoires","0020263790","TUBULS E.L.M LEBLANC ACLEIS",72,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","0020106410","Tuile univ. brique 25-50° Ø160",88,0.03]
["Accessoires","Fumisterie","300850","Tuile universelle brique",70,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","009076","Tuile universelle noire",70,0.02]
["Accessoires","Fumisterie","0020106409","Tuile univ. noire 25-50° Ø160",88,0.03]
["Accessoires","Fumisterie","303980","Tuile univ. noire + bavette pb",95,0.01]
["Chauffe Eau / Chauffe-bain","Chauffe-bain","0010023401","turboMAG 155/1-5 RT (E-FR)",1701,1.67]
["Chauffe Eau / Chauffe-bain","Chauffe-bain","0010023400","turboMAG 155/1-5 RT (P-FR)",1701,1.67]
["Accessoires","Fumisterie","303218","Tuyau+trou inspect. Ø80/125PPs",114,0.01]
["Solaire","Accessoires hydrauliques","302359","Twin tube de 10 m",531,0.01]
["Solaire","Accessoires hydrauliques","302360","Twin tube de 20 m",977,0.01]
["Solaire","Accessoires hydrauliques","302416","Twin tube DN 16 - 15 m",1055,0.01]
["Solaire","Accessoires hydrauliques","302417","Twin tube DN 20 - 15 m",1272,0.01]
["Pompes à chaleur","Accessoires eau glycolée/eau","0010016716","Unité air/eau aroCOLLECT",7063,5]
["Pompes à chaleur","Accessoires air/eau","0020269275","Access. raccord. L10 uniTOWER",55,0.01]
["Pompes à chaleur","Accessoires air/eau","0020250221","Kit raccord. uniTOWER ch+raf",491,0.01]
["Ballons sanitaires","Accessoires","009462","Vanne 3 Voies VIH",282,0.42]
["Solaire","Accessoires hydrauliques","0020159513","Vanne d'équilibrage DN20",352,0.01]
["Accessoires","Accessoires pour le collectif","0020059560","Vanne install. ecoTEC 48-120kW",189,0.01]
["Ballons sanitaires","Ballons primaires","0010015146","Vanne motorisée cascade module",495,0.35]
["Solaire","Accessoires hydrauliques","0020048752","Vase de refroidissement 12 L",142,0.01]
["Solaire","Accessoires hydrauliques","302405","Vase de refroidissement 5 L",95,0.01]
["Solaire","Accessoires hydrauliques","302098","Vase d'expansion 25 litres",142,0.01]
["Solaire","Accessoires hydrauliques","302428","Vase d'expansion 35 L mur",165,0.01]
["Solaire","Accessoires hydrauliques","302496","Vase d'expansion 50 L sol",326,0.01]
["Solaire","Accessoires hydrauliques","302497","Vase d'expansion 80 L sol",420,0.01]
["Solaire","Accessoires hydrauliques","302097","Vase d'expansion 18 litres",106,0.01]
["Ballons sanitaires","Accessoires","0020170498","Vase d'expansion sanitaire 4 L",125,0.01]
["Ballons sanitaires","Accessoires","0020170499","Vase d'expansion sanitaire 5 L",130,0.01]
["Ballons sanitaires","Accessoires","0020170500","Vase expansion sanitaire 8L",147,0.01]
["Solaire","Accessoires hydrauliques","0020020655","Vase expansion 105 L sol",625,0.01]
["Solaire","Accessoires hydrauliques","0020159509","Vase expansion 140 L",1192,0.01]
["Solaire","Accessoires hydrauliques","0020159510","Vase expansion 200 L",1370,0.01]
["Pompes à chaleur","Accessoires air/eau","0020252091","Plots anti-vibratiles (x4)",72,6.0000000000000005E-2]
["Solaire","Accessoires hydrauliques","0020059912","Vases expan&refroid 18+6 L",270,0.01]
["Solaire","Accessoires hydrauliques","0020059914","Vases expan&refroid 25+10 L",326,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","0020106373","Ventouse horiz. Ø 110/160 PPs",453,6.0000000000000005E-2]
["Accessoires","Fumisterie","303845","Ventouse horiz. Ø 60/100 1 m",85,0.02]
["Accessoires","Fumisterie","0020219517","Ventouse horiz. Ø 60/100 conds",84,0.02]
["Accessoires","Fumisterie","303609","Ventouse horizontale Ø 80/125",264,0.04]
["Accessoires","Fumisterie","303209","Ventouse horiz. Ø 80/125 cds",193,0.03]
["Accessoires","Fumisterie","0020106372","Vtse vert. briq alu/PPs110/160",298,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","0020106371","Vtse vert. noir alu/PPs110/160",298,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","303830","Ventouse verticale noire de",172,0.03]
["Accessoires","Fumisterie","303800","Ventouse verticale Ø 60/100",149,0.02]
["Accessoires","Fumisterie","0020015886","Vtse vert. Ø 60/100 brique BT",149,0.02]
["Accessoires","Fumisterie","0020220657","Vtse vert. Ø 60/100 brique cds",137,0.03]
["Accessoires","Fumisterie","0020220656","Ventouse vert. Ø 60/100 noire",137,0.02]
["Accessoires","Fumisterie","303600","Ventouse verticale Ø 80/125",178,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","303201","Ventouse vert. Ø 80/125 brique",152,0.03]
["Accessoires","Fumisterie","303200","Ventouse vert. Ø 80/125 noire",152,0.03]
["Pompes à chaleur","Ballons sanitaires","0010020645","Ballon uniSTOR VIH RW 300/3 BR",2150,5]
["Solaire","Ballons solaires","0010020642","auroSTOR Plus VIH S 300/3 BR",2341,5]
["Solaire","Ballons solaires","0010020643","auroSTOR Plus VIH S 400/3 BR",2871,5]
["Solaire","Ballons solaires","0010020644","auroSTOR Plus VIH S 500/3 BR",3204,5]
["Solaire","Accessoires de montage","0020146025","Vis fixation directe terrasse",47,0.01]
["Solaire","Accessoires hydrauliques","0020133196","VPM D extension module",1326,4.1500000000000004]
["Régulation","Accessoires","306787","Sonde temp. sans connecteur",20,0.02]
["Régulation","Accessoires","306788","Sonde T° capteur solaire VR 11",17,0.02]
["Régulation","Accessoires","0020139894","VR 30/3",108,0.12]
["Régulation","Accessoires","306786","Coupl. bus (chaudières non VA)",164,0.12]
["Régulation","Accessoires","0020139895","VR 32/3 HYB Coupl. bus PAC hyb",153,0.12]
["Régulation","Accessoires","0020017897","Adaptateur 0 - 10 V eBUS V 34",57,0.12]
["Régulation","Accessoires","0020139836","Amplificateur eBUS VR 38",171,0.12]
["Régulation","Accessoires","0020139898","VR 39",152,0.12]
["Régulation","Accessoires","306790","VR55 boîtier VRS620/VRC630",82,0.01]
["Régulation","Accessoires","306782","Module mélangeur VR 60",348,0.12]
["Régulation","Accessoires","0020184844","Module multifonctions VR 70",315,0.12]
["Régulation","Accessoires","0020040079","VR90/3 Module remote",223,0.12]
["Régulation","Accessoires","0020171334","multiMATIC remote VR 91",210,0.12]
["Régulation","Accessoires","0020231566","multiMATIC remote radio VR 91f",301,0.12]
["Régulation","Accessoires","009535","Sonde extérieure DCF filaire",58,0.02]
["Pompes à chaleur","Accessoires air/eau","0020250226","Pieds anti-vibratiles 60 cm",115,0]
["Accessoires","Fumisterie","0010025539","Adaptateur de fumées 135/125",11,0]
["Accessoires","Fumisterie","0010025538","Adaptateur de fumées 135/140",11,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0020228540","Adaptateur univer RAIL&TIREx10",68,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0020271096","Adaptateur univer RAIL&TIREx2",23,0.04]
["Chauffe-eau thermodynamique","Chauffe-eau thermodynamique","0010026816","aroSTOR VWL B 200/5",3670,6.67]
["Chauffe-eau thermodynamique","Chauffe-eau thermodynamique","0010026817","aroSTOR VWL B 270/5",3775,6.67]
["Chauffe-eau thermodynamique","Chauffe-eau thermodynamique","0010026818","aroSTOR VWL BM 200/5",3975,6.67]
["Chauffe-eau thermodynamique","Chauffe-eau thermodynamique","0010026819","aroSTOR VWL BM 270/5",4325,6.67]
["Pompes à chaleur","Unités extérieures air/eau","0010021617","aroTHERM Split 3 - 230V",5223,6.67]
["Pompes à chaleur","Unités extérieures air/eau","0010021618","aroTHERM Split 5 - 230V",6016,6.67]
["Pompes à chaleur","Unités extérieures air/eau","0010021619","aroTHERM Split 7 - 230V",7349,6.67]
["Pompes à chaleur","Unités extérieures air/eau","0010021620","aroTHERM Split 10 - 230V",9340,6.67]
["Pompes à chaleur","Unités extérieures air/eau","0010021621","aroTHERM Split 10 - 400V",9842,6.67]
["Pompes à chaleur","Unités extérieures air/eau","0010021622","aroTHERM Split 12 - 230V",10474,6.67]
["Pompes à chaleur","Unités extérieures air/eau","0010021623","aroTHERM Split 12 - 400V",11032,6.67]
["Chaudières","Murales Non Condensation","0010028012","atmoTEC Plus Bas-NOx VUW 24 kW",2199,5]
["Pompes à chaleur","Ballons tampon","0020243643","Bouchons VPS R 100 et 200",107,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0020271153","Boulon d'ancrage béton 4 P",38,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0020228553","Boulon verrouillage toiture IN",17,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","0020202465","Buse 80/125 avec pts de msre",252,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires","0020062076","Câble 6MM², rouleau 100M",344,0.02]
["Chauffe Eau / Chauffe-bain","Accessoires","0020234558","Cardre écartr turboMAG Bas-Nox",59,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0010029480","Triangle montage 25 deg H 2P",147,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0010029481","Triangle montage 35 deg H 2P",168,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0020228545","Connecteur transvers rail 20p",35,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0020271100","Connecteur transvers rail 4p",18,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","0020201157","Coude 90° 60/100 avec pts msre",59,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","0020188789","Coude long 90° 60/100+pts msre",59,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","303258","Coudes 30° 80 mm (2 pièces)",87,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","303259","Coudes 45° 80 mm (2 pièces)",29,0.02]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0020228556","Deflecteur de vent",44,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","0010028132","Dévoiement 80/125 mm",140,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0010029477","Embout,argent 60X37 4 PC",16,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0020271103","Embout de finition argent 4 P",15,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0020271104","Embout de finition noir 4 P",16,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","0020199393","Extens. 0,1m 60/100 + pts msre",49,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","303843","Extens. 40mm pour remplacement",36,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0010030584","Set contreventement, montage T",21,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0010029482","Set montage depart toit PEN S",112,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0020275993","Kit base P tuil ONDU 1 S",94,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0020275999","Kit base P tuil ONDU 1 B",100,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0020276009","Kit base terrasse E/O 2 mod 1È",298,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0020273245","Kit base terrasse E/O 2 mod RA",226,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0020276005","Kit base terrasse SUD 1 mod 1È",197,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0020273239","Kit base terrasse SUD 1 mod RA",145,0.01]
["Pompes à chaleur","Accessoires air/eau","0020269273","Réservoir 18 litres - uniTOWER",647,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0020273244","Kit Support alpin Toit TER E/O",178,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0020273240","Kit Support alpin Toit TER SUD",63,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0020228530","Support ballast plateau plat",88,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0020275997","Kit extension portrait 1 mod S",59,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0020276004","Kit extension portrait 1 mod B",61,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0020275998","Kit extension portrait 2 mod S",126,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0020276003","Kit extension portrait 2 mod B",129,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0020273242","Kit ext terrasse E/O 2 mod 1ER",208,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0020273243","Kit ext terrasse E/O 2 mod SUP",196,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0020228560","Kit ext terrasse SUD 1 mod SUP",71,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0010029483","Kit ext renf port tuil ond 1 S",113,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0010029484","Kit ext renf port tuil ond 2 S",63,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","0020188791","Kit vtse 1m 60/100 + cde long",83,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","0020201156","Kit ventouse 60/100 + pts msre",83,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires","0010024948","Module d'extension gestion int",301,0.12]
["Pompes à chaleur","Accessoires air/eau","0020250224","Support mural pour mur isolé",624,0.01]
["Pompes à chaleur","Accessoires air/eau","0020250225","Support mural standard",310,0.02]
["Photovoltaïque","Module PV","0010031114","VPV P 300/3 M SWF",420,0.36]
["Photovoltaïque","Module PV","0010031112","VPV P 310/3 M BWF",455,0.36]
["Photovoltaïque","Onduleur","0010024747","VPV I 1500/2 230V",1886,0.12]
["Photovoltaïque","Onduleur","0010024748","VPV I 2000/2 230V",1981,0.12]
["Photovoltaïque","Onduleur","0010024749","VPV I 2500/2 230V",2087,0.12]
["Photovoltaïque","Onduleur","0010024750","VPV I 3000/2 230V",2268,0.12]
["Photovoltaïque","Onduleur","0010024751","VPV I 4000/2 230V",2533,0.12]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0020228531","Crochet toit, hauteur réglable",189,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0020271090","Pattes ajust tuile ondule 2p",45,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0020228534","Pattes fix tuiles alsacie 10p",230,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0020271093","Pattes fix tuiles alsacie 2p",56,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0020228536","Pattes fix tuile plate/AR 10p",195,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0020271092","Pattes fix tuile plate/AR 2p",48,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0010029478","Crochet de toit, flexible, 10p",207,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0010029479","Crochet de toit, flexible 2p",54,0.02]
["Pompes à chaleur","Unités intérieures air/eau","0020180703","Module hydraulique VWZ MEH 61",1840,0.42]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0020276021","Pince central réglab 30-50S 2p",17,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0020228552","Pince milieu, réglable 30-50S",71,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0020276030","Pince central réglab 30-50B 2p",16,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0020228548","Pince central Reglab30-50B 40p",102,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0020271105","Pince mise à la terre univ 5p",68,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0020228554","Verrou coulissant toit incliné",21,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0020228541","Pince de verrouillage pour toi",92,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0020273254","Pince extrémité toit plat 35mm",26,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0020273255","Pince extrémité toit plat 42mm",26,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0020276013","Pince extrémité 30-50 arg 10P",45,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0020276017","Pince extrémité 30-50 arg 4P",36,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0020276022","Pince extrémité 30-50 noir 10P",52,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0020276026","Pince extrémité 30-50noir 4P",38,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0020271101","Plaque de mise à la terre, 2PC",13,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0020271102","Plaque de mise à la terre, 40P",42,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0020271148","Rail 180 toit métal. paysag 2P",26,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0020271149","Rail 180 toit métal. Paysag10p",94,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0020271150","Rail 395 toit métal. portra 2P",44,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0020271151","Rail 395 toit métal. portr10P",147,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0020273246","Rail connecteur 40X37 10 P",67,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0020271099","Rail connecteur 40x37,2pc",25,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0010029475","Rail connecteur 60x37,10pc",96,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0010029476","Rail connecteur 60x37,2pc",40,0.09]
["Pompes à chaleur","Unités intérieures air/eau","0010019709","uniTOWER - VIH QW 190/1 E",3693,5]
["Pompes à chaleur","Unités intérieures air/eau","0010019708","uniTOWER VIH QW 190/1 E découp",4205,5]
["Pompes à chaleur","Unités intérieures air/eau","0010023525","Module mural Split 10/12",3242,0.42]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0020228537","Tole universel bardeaux 10P",145,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0020271097","Tole universelle bardeaux 2P",39,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0020271152","Triangle montage 15 ° TER 2P",133,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0020228535","Tuile alsac.métal,207x373,10pc",158,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0020271094","Tuile alsac. métal,207x373,2pc",46,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0020228538","Tuile alsac.métal,207x392,10pc",213,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0020273256","Tuile alsac. métal,207x392,2pc",54,0.02]
["Pompes à chaleur","Unités intérieures air/eau","0010023502","Module mural Split 3/5",2861,0.42]
["Pompes à chaleur","Unités intérieures air/eau","0010023504","Module mural Split 7",2881,0.42]
["Pompes à chaleur","Unités intérieures air/eau","0010022086","uniTOWER Split 10/12",5033,5]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0020271098","Vis à bois pattes 6X200 A2 TX3",60,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0020228544","Vis pattes 6X80 A2 TX30 100 P",54,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0020228549","Vis bois crochet Toit 8X80/72",99,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0020228550","Vis pattes ardoises 6X80 A2 TX",116,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0020228539","Tire-fond tole fibro ondu 10P",54,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0020271095","Tire-fond tole fibro ondu 2P",19,0.09]
["Régulation","Régulateurs","0020260943","sensoHOME 380",288,0.12]
["Régulation","Régulateurs","0020260953","sensoHOME 380 f ",512,0.12]
["Régulation","Régulateurs","0020260913","sensoCOMFORT 720",400,0.12]
["Régulation","Régulateurs","0020260929","sensoCOMFORT 720 f ",624,0.12]
["Régulation","Accessoires","0020260965","sensoNET Plug&Play (24V )",190,0.12]
["Régulation","Accessoires","0020260962","sensoNET eBUS (230 V)",190,0.12]
["Régulation","Accessoires","0020260925","sensoCOMFORT remote VR 92",219,0.12]
["Régulation","Accessoires","0020260940","sensoCOMFORT remote R VR 92f",314,0.12]
["Accessoires","Hydrauliques","0010025485","Lecteur Bluetooth Alpha",178,0.12]
["Régulation","Accessoires","0010025486","Boît. pour VR40 (ecoTEC 2020)",29,0.01]
["Accessoires","Accessoires","0010025454","Panneau acoustique anti-vibrat",58,0.04]
["Accessoires","Hydrauliques","0010025449","Kit rplct Vivadens MCR ecoTEC",70,0.01]
["Accessoires","Hydrauliques","0010035460","Plaque raccordement mixte VUW",113,0.01]
["Accessoires","Hydrauliques","0010035461","Plaque raccordement VU",80,0.01]
["Accessoires","Hydrauliques","0010035462","Robinet et vannes remplacement",80,0.01]
["Accessoires","Accessoires","0010035806","Kit convers° tubul EcoTEC+",11,0.01]
["Accessoires","Accessoires","0010035807","Kit convers° tubul EcoTEC pro",11,0.01]
["Chaudières","Murales Condensation < 45 kW","0010024573","ecoTEC exclusive 36 kW",4768,5]
["Chaudières","Murales Condensation < 45 kW","0010024579","ecoTEC Plus extraCONdeNS 30 kW",4052,5]
["Chaudières","Murales Condensation < 45 kW","0010024581","ecoTEC Plus extraCONdeNS 36 kW",4350,5]
["Accessoires","Accessoires pour le collectif","0020248930","Islt racc. éch. / casc. ecoTEC",227,0.17]
["Pompes à chaleur","Unités intérieures air/eau","0010022084","uniTOWER Split 3/5",4770,5]
["Pompes à chaleur","Unités intérieures air/eau","0010022085","uniTOWER Split 7",4782,5]
["Pompes à chaleur","Unités intérieures air/eau","0010022087","uniTOWER Plus - VIH QW 190/6 E",4404,5]
["Pompes à chaleur","Unités intérieures air/eau","0010023613","Module mural VWZ MEH 97/6",2704,0.42]
["Pompes à chaleur","Accessoires air/eau","0010027976","Kit rac aroTHERM plus à sertir",106,0.01]
["Pompes à chaleur","Accessoires air/eau","0010027989","Kit rac aroTHERM plus à visser",108,0.01]
["Pompes à chaleur","Accessoires air/eau","0010027979","Kit rac uniTOWER plus à sertir",71,0.01]
["Pompes à chaleur","Accessoires air/eau","0010027982","Kit découp. uniTOWER Plus 4-8",653,0.42]
["Pompes à chaleur","Accessoires air/eau","0010027973","Kit découp uniTOWER Plus 12-15",718,0.42]
["Pompes à chaleur","Accessoires air/eau","0010027984","Réhausse anti-neige (+plots)",441,0.02]
["Pompes à chaleur","Accessoires air/eau","0010027971","Kit rac aroTH. Plus instal sol",462,0.01]
["Pompes à chaleur","Accessoires air/eau","0010030975","Vase expans. 2 litres uniTOWER",83,0.01]
["Pompes à chaleur","Unités extérieures air/eau","0010021638","aroTHERM plus VWL 45/6 A 230V",6744,6.67]
["Pompes à chaleur","Unités extérieures air/eau","0010021639","aroTHERM plus VWL 55/6 A 230V",7538,6.67]
["Pompes à chaleur","Unités extérieures air/eau","0010021641","aroTHERM plus VWL 85/6 A 230V",10242,6.67]
["Pompes à chaleur","Unités extérieures air/eau","0010021642","aroTHERM plus VWL 125/6 A 230V",12129,6.67]
["Pompes à chaleur","Unités extérieures air/eau","0010021643","aroTHERM plus VWL 125/6 A 400V",12500,6.67]
["Pompes à chaleur","Unités extérieures air/eau","0010021644","aroTHERM plus VWL 155/6 A 230V",12867,6.67]
["Pompes à chaleur","Unités extérieures air/eau","0010031660","aroTHERM plus VWL 155/6 A 400V",13271,6.67]
["Pompes à chaleur","Ballons sanitaires","0020214407","Ballon uniSTOR VIH RW 200",1850,5]
["Pompes à chaleur","Accessoires air/eau","0010027972","Kit isol. pour réhausse",75,0.02]
["Pompes à chaleur","Accessoires air/eau","0010031647","Interface VWZ AI - aroTH. plus",291,0.12]
["Chaudières","Sol Gaz Condensation < 45 kW","0010027275","ecoVIT exclusive VKK FR 226/4",4728,5]
["Chaudières","Sol Gaz Condensation < 45 kW","0010027276","ecoVIT exclusive VKK FR 286/4",4856,5]
["Chaudières","Sol Gaz Condensation < 45 kW","0010027277","ecoVIT exclusive VKK FR 366/4",5577,5]
["Chaudières","Sol Gaz Condensation > 45 kW","0010027278","ecoVIT exclusive VKK FR 476/4",6084,5]
["Chaudières","Sol Gaz Condensation > 45 kW","0010027279","ecoVIT exclusive VKK FR 656/4",6647,5]
["Accessoires","Accessoires","0010027284","Service kit, gas pipe ecoVIT 4",11,0.01]
["Pompes à chaleur","Accessoires eau glycolée/eau","0020112803","Kit de raccordement aroCOLLECT",295,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0010036743","Aluminium Rail silver 60X37 1P",68,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0010036744","Aluminium Rail silver 60X37 12",479,0.02]
["Pompes à chaleur","Ballons tampon","0010034126","Ballon tampon de 45 litres",733,5]
["Régulation","Accessoires","0020235465","Coupleur bus cascade PAC A/E",178,0.12]
["Photovoltaïque","Accessoires","0010034171","Paire de connecteurs DC MC4",16,0.02]
["Chaudières","Murales Condensation < 45 kW","0010024574","ecoTEC exclusive 43 kW",5058,5]
["Chaudières","Murales Condensation < 45 kW","0010025180","ecoTEC plus VCI 36 kW",4815,5]
["Chaudières","Murales Condensation < 45 kW","0010025179","ecoTEC plus VCI 32 kW",4514,5]
["Chaudières","Murales Condensation < 45 kW","0010024578","ecoTEC plus VUW 32 kW",3679,5]
["Chaudières","Murales Condensation < 45 kW","0010024580","ecoTEC plus VUW 36 kW",3975,5]
["Chaudières","Murales Condensation < 45 kW","0010024577","ecoTEC plus systèmes 35 kW",4335,5]
["Chaudières","Murales Condensation < 45 kW","0010024576","ecoTEC plus systèmes 25 kW",4093,5]
["Chaudières","Murales Condensation < 45 kW","0010024575","ecoTEC plus systèmes 15 kW",3849,5]
["Ballons sanitaires","Ballons sanitaires chargement dynamique","0010025313","Ballon uniSTOR VIH Q 75/2 B",1245,5]
["Ballons sanitaires","Ballons sanitaires échangeur","0010025314","Ballon actoSTOR VIH QL 75/2 B",1053,5]
["Ballons sanitaires","Accessoires","0010025343","Cache-tubul(Gauche/Droite)",200,0.01]
["Ballons sanitaires","Accessoires","0010025347","Cache-tubul (Haut/Bas)",200,0.01]
["Ballons sanitaires","Accessoires","0020242708","Kit VIH QL 75B montage droite",459,0.42]
["Ballons sanitaires","Accessoires","0020242707","Kit VIH QL 75B montage gauche",459,0.42]
["Pompes à chaleur","Ballons sanitaires","0010020646","Ballon uniSTOR VIH RW 400/3 BR",2510,5]
["Pompes à chaleur","Ballons sanitaires","0010020647","Ballon uniSTOR VIH RW 500/3 BR",3150,5]
["Ballons sanitaires","Accessoires","0010025341","Cadre écarteur chaud.+ballon ",182,0.01]
["Accessoires","Hydrauliques","0010040210","Plaque racc. ecoCOMPACT NF",299,0.01]
["Accessoires","Accessoires pour le collectif","0020307573","Robinet gaz chaud. 45-120 kW",93,0.01]
["Ballons sanitaires","Ballons sanitaires chargement dynamique","0010039304","Ballon uniSTOR Plus VIH R750/2",4296,5]
["Ballons sanitaires","Ballons sanitaires chargement dynamique","0010039305","Ballon uniSTOR Plus VIHR1000/2",5195,16.2]
["Ballons sanitaires","Ballons sanitaires chargement dynamique","0010039306","Ballon uniSTOR Plus VIHR1500/2",8195,16.2]
["Ballons sanitaires","Ballons sanitaires chargement dynamique","0010039307","Ballon uniSTOR Plus VIHR2000/2",10185,16.2]
["Ballons sanitaires","Accessoires","0010040069","Résistance électrique 16 kW",1936,0.17]
["Ballons sanitaires","Accessoires","0010040070","Résistance électrique 19 kW",2576,0.17]
["Ballons sanitaires","Accessoires","0010040071","Résistance électrique 25 kW",2711,0.17]
["Ballons sanitaires","Accessoires","0010040072","Résistance électrique 35 kW",2879,0.17]
["Ballons sanitaires","Ballons primaires","0010039300","Ballon allSTOR Plus VPS800/4-5",2620,5]
["Ballons sanitaires","Ballons primaires","0010039301","Ballon allSTOR Plus VPS1000/4",3000,16.2]
["Ballons sanitaires","Ballons primaires","0010039302","Ballon allSTOR Plus VPS 1500/4",3848,16.2]
["Ballons sanitaires","Ballons primaires","0010039303","Ballon allSTOR Plus VPS 2000/4",4576,16.2]
["Ballons sanitaires","Accessoires","0010039317","Station aguaFLOW Plus VPM 45",8985,4.1500000000000004]
["Ballons sanitaires","Accessoires","0010039319","Station aguaFLOW Plus VPM90",9960,4.1500000000000004]
["Ballons sanitaires","Accessoires","0010039320","Station aguaFLOW Plus VPM135",12670,16.05]
["Ballons sanitaires","Accessoires","0010039321","Station aguaFLOW Plus VPM180",13400,16.05]
["Ballons sanitaires","Accessoires","0010040066","Pompe sanitaire 45- 90 l / min",775,0.35]
["Ballons sanitaires","Accessoires","0010040067","Pompe sanitaire 135-180 l/min",861,0.35]
["Régulation","Accessoires","0020273976","Sonde entrée eau froide",53,0.02]
["Accessoires","Accessoires","0010024924","Panneau accoustique ecoTEC",58,0.17]
["Photovoltaïque","Module PV","0010042566","Module VPV P 325/5 M BBF",470,0.36]
["Photovoltaïque","Module PV","0010042569","Module VPV P 325/5 M SWF",420,0.36]
["Solaire","Capteurs solaires","0010038523","auroTHERM classic VFK 135/3 VD",1414,6.67]
["Solaire","Capteurs solaires","0010038527","auroTHERM classic VFK 135/3 D",1414,6.67]
["Solaire","Capteurs solaires","0010038514","auroTHERM Plus VFK 145/3 V",1468,6.67]
["Solaire","Capteurs solaires","0010038516","auroTHERM Plus VFK 145/3 H",1468,6.67]
["Solaire","Accessoires hydrauliques","0010033815","Kit sonde racc1 VFK135VD int",102,0.02]
["Solaire","Accessoires hydrauliques","0010033816","Kit sonde racc2 VFK 135VD inté",172,0.02]
["Solaire","Accessoires hydrauliques","0010033820","Kit sonde racc1 eur VFK 135VD ",102,0.02]
["Solaire","Accessoires hydrauliques","0020143729","Kit sonde racc2  VFK 135VD ",172,0.02]
["Solaire","Accessoires hydrauliques","0010033826","Kit sonde racc3  VFK 135VD ",240,0.02]
["Solaire","Accessoires hydrauliques","0010033828","Kit sond racc auroFLOWVFK135VD",102,0.02]
["Solaire","Accessoires hydrauliques","0010033831","Kit sonde racc1 VFK 135D int",31,0.02]
["Solaire","Accessoires hydrauliques","0010033832","Kit sonde racc2  VFK 135D int",71,0.02]
["Solaire","Accessoires hydrauliques","0010033809","Kit racchydro champ VFKH-V Int",100,0.02]
["Solaire","Accessoires hydrauliques","0010033812","Kit racchydro champ VFK H-V T",100,0.02]
["Accessoires","Hydrauliques","0010045801","Filtre magnétique en laiton",254,0.01]
["Régulation","Régulateurs","0010038663","sensoROOM pure",138,0.12]
["Régulation","Régulateurs","0010035734","sensoROOM ",414,0.12]
["Photovoltaïque","Module PV","0010040116","VPV P 385/6 M BBF",516,0.36]
["Photovoltaïque","Module PV","0010040119","VPV P 400/6 M BWF",494,0.36]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0010040124","Rail alu. 40x37x2380 S 1p.",70,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0010040125","Rail alu. 40x37x2380 S 12p.",541,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0010040134","Rail alu. 60x37x2380 S 1p.",84,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0010040135","Rail alu. 60x37x2380 S 12p.",708,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0010040136","Rail alu. 40x37x2380 B 1p.",93,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0010040137","Rail alu. 40x37x2380 B 12p.",812,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0010040142","Kit base fix P tuile ond 1B",125,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0010045489","Triangle montage 15°S H 2p.",179,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0010045491","Bâti d'élévation 35° 2 p.s ",201,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0010047052","Kit base fix P tuiles ond 1S",117,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0010047053","Kit base fix P ondul neige 1S",122,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0010047054","Pince extrémi. 30-50mm B 4p. ",41,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0010047055","Pince extrémi. 30-50mm B 10p. ",69,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0010047056","Pince extrémi. 30-50mm S 4p.",34,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0010047057","Pince extrémi. 30-50mm S 10p.",51,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0010047058","Kit base terr S1mod rang1 ",254,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0010047059","Kit base terr S1mod rang1 ",218,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0010047060","Kit extens terr S1mod rangée1 ",140,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0010047061","Kit extens terr S1mod rang sup",126,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0010047062","Kit alpin terrasse Sud ",105,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0010047063","Kit base terr E/O 2mod rang1",408,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0010047064","Kit base terrE/O 2mod rang sup",345,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0010047065","Kit extens terr E/O 2 rang1",243,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0010047066","Kit extens terr E/O 2 rang sup",215,0.01]
["Photovoltaïque","Accessoires de montage","0010047067","Kit alpin toit terrasse E/O ",211,0.01]
["Photovoltaïque","Module PV","0010045387","VPV P 395/6 M BBF",543,0.36]
["Photovoltaïque","Module PV","0010045389","VPV P 405/6 M BWF",534,0.36]
["Régulation","Accessoires","0010037342","myVAILLANT connect",190,0.12]
["Régulation","Accessoires","0010048535","Superposition Plug&Play",6,0.01]
["Régulation","Accessoires","0010040289","Alimentation 24V pour VR 940f",69,0.02]
["Ballons sanitaires","Ballons sanitaires chargement dynamique","0010039308","uniSTOR plus VIH RW 750/2",4910,5]
["Ballons sanitaires","Ballons sanitaires chargement dynamique","0010039309","uniSTOR plus VIH RW 1000/2",5885,16.2]
["Ballons sanitaires","Ballons sanitaires chargement dynamique","0010039310","uniSTOR plus VIH RW 1500/2",9150,16.2]
["Ballons sanitaires","Ballons sanitaires chargement dynamique","0010039311","uniSTOR plus VIH RW 2000/2",11550,16.2]
["Régulation","Accessoires","8000024514","VR 32/3 GAZ-GEO Coupl. bus ",153,0.12]
["Pompes à chaleur","Ballons tampon","8000015096","Ballon tampon de 50 litres VP RW 50/3 B",645,5]
["Pompes à chaleur","Ballons tampon","8000015077","Ballon Tampon VP RW 100/3 B",840,5]
["Chaudières","Murales Condensation < 45 kW","0010043947","ecoTEC plus VUW 32 kW",3679,5]
["Chaudières","Murales Condensation < 45 kW","0010043948","ecoTEC plus VUW 36 kW",3975,5]
["Chaudières","Murales Condensation < 45 kW","0010043945","ecoTEC plus systèmes 25 kW",4093,5]
["Chaudières","Murales Condensation < 45 kW","0010043946","ecoTEC plus systèmes 35 kW",4335,5]
["Accessoires","Accessoires","0010038888","Kit de conversion C1x (25kW)",165,0.02]
["Accessoires","Accessoires","0010038889","Kit de conversion C1x (32, 35, 36kW)",165,0.02]
["Accessoires","Fumisterie","0010045383","Kit de récup. des condensats, C1x (neuf)",160,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","0020277302","Kit de raccordement concentrique C1x",170,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","0010046851","Kit de récup. des condensats, C1x (remp)",120,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","0010044785","Dispositif anti-refoulement C1x, DN60 ",45,0.01]
["Accessoires","Fumisterie","0010044784","Dispositif anti-refoulement C1x, DN80",45,0.01]
["Ballons",null,"0020197399","uniSTOR VIH R 120/6 BA (sonde sanitaire incluse)",1219,5.0199999999999996]
["Ballons",null,"0020197400"," uniSTOR VIH R 120/6 HA (sonde sanitaire incluse)",1586,5.0199999999999996]
["Ballons",null,"0020197401"," uniSTOR VIH R 150/6 BA (sonde sanitaire incluse)",1295,5.0199999999999996]
["Ballons",null,"0020197402"," uniSTOR VIH R 150/6 HA (sonde sanitaire incluse)",1737,5.0199999999999996]
["Ballons",null,"0020197403"," uniSTOR VIH R 200/6 BA (sonde sanitaire incluse)",1433,5.0199999999999996]
["Ballons",null,"0020197404"," uniSTOR VIH R 200/6 HA (sonde sanitaire incluse)",1891,5.0199999999999996]
["Ballons",null,"0010024703","uniSTOR plus VIH R 300 BR (sonde sanitaire incluse)",2341,5.0199999999999996]
["Ballons",null,"0010024704","uniSTOR plus VIH R 400 BR (sonde sanitaire incluse)",2823,5.0199999999999996]
["Ballons",null,"0010024705","uniSTOR plus VIH R 500 BR (sonde sanitaire incluse)",3417,5.0199999999999996]
["Module",null,"0010015088","auroFLOW plus VPM 30 D",5403,8.3000000000000007]
["Collectif - Chaudière murale gaz condensation",null,"0010019587","Kit hydraulique cascade 2 ecoTEC 80 100 120 kW",6545,1.1499999999999999]
["Collectif - Chaudière murale gaz condensation",null,"0010019588","Kit hydraulique casc 3 ecoTEC 80 100 120 kW",9962,1.7]
["Collectif - Chaudière murale gaz condensation",null,"0010019589","Kit hydraulique casc 4 ecoTEC 80 kW",12145,2.23]
["Collectif - Chaudière murale gaz condensation",null,"0010019590","Kit hydraulique casc 5 ecoTEC 80-100-120 kW",16379,2.8]
["Collectif - Chaudière murale gaz condensation",null,"0010019591","Kit hydraulique casc 6 ecoTEC 80-100-120 kW",18564,3.34]
["Collectif - Chaudière murale gaz condensation",null,"0010019594","Kit hydraulique casc 4 ecoTEC 100-120 kW",12731,2.25]
["Collectif - Chaudière murale gaz condensation",null,"0010019633","Kit hydraulique casc dos 2 ecoTEC 80 100 120",5890,1.03]
["Collectif - Chaudière murale gaz condensation",null,"0010019634","Kit hydraulique cascade dos 4 ecoTEC 80",9601,1.97]
["Collectif - Chaudière murale gaz condensation",null,"0010019635","Kit hydraulique cascad dos 6 ecoTEC 80-100-120",15321,2.95]
["Collectif - Chaudière murale gaz condensation",null,"0010019637","Kit hydraulique cascade dos 4 ecoTEC 100-120",9954,1.98]
["Collectif - Chaudière murale gaz condensation",null,"0010019883","Kit hydraulique casc 1 ecoTEC 80-100-120>400kW",9962,1.7]
["Collectif - Chaudière murale gaz condensation",null,"0010019884","Kit hydraulique casc 2 ecoTEC 80 100 120>400kW",6898,1.1599999999999999]
["Collectif - Chaudière murale gaz condensation",null,"0010026700","Kit hydraulique cascade 2 ecoTEC 48-65 kW",5189,0.43]
["Collectif - Chaudière murale gaz condensation",null,"0010026701","Kit hydraulique cascade 3 ecoTEC 48-65 kW",7928,0.62]
["Collectif - Chaudière murale gaz condensation",null,"0010026702","Kit hydraulique cascade 4 ecoTEC 48-65 kW",9624,0.8]
["Collectif - Chaudière murale gaz condensation",null,"0010026703","Kit hydraulique cascade 5 ecoTEC 48-65 kW",12363,0.99]
["Collectif - Chaudière murale gaz condensation",null,"0010026704","Kit hydraulique cascade 6 ecoTEC 48-65 kW",13868,1.1599999999999999]
["Collectif - Chaudière murale gaz condensation",null,"0010026705","Kit hydraulique cascade dos 2 ecoTEC 48-65 kW",4403,0.31]
["Collectif - Chaudière murale gaz condensation",null,"0010026706","Kit hydraulique cascade dos 4 ecoTEC 48-65 kW",6627,0.53]
["Collectif - Chaudière murale gaz condensation",null,"0010026707","Kit hydraulique cascade dos 6 ecoTEC 48-65 kW",10276,0.78]
["Collectif ",null,"0020171758","Bout découpl WHC 110 +barreau magnétique",1248,0.12]
["Collectif ",null,"0020171759","Bout découpl WHC 160 +barreau magnétique",1393,0.12]
["Collectif ",null,"0020171760","Bout découpl WHC 280 +barreau magnétique",2251,0.13]
["Collectif ",null,"0020171761","Bout découpl WHC 350 +barreau magnétique",2119,0.13]
["Collectif ",null,"0010025892","Echangeur à plaques PHE S 120-70 - DN 32 à visser - 1\"1/4 - Livré avec isolation",1052,0.03]
["Collectif ",null,"0010025893","Echangeur à plaques PHE C 240-40 - DN 65 - PN 6 - Livré avec isolation et pieds de transport",3771,0.13]
["Collectif ",null,"0010025894","Echangeur à plaques PHE C 360-70 - DN 65 - PN 6 - Livré avec isolation et pieds de transport",5335,0.04]
["Collectif ",null,"0010025895","Echangeur à plaques PHE C 480-90 - DN 80 - PN 6 - Livré avec isolation et pieds de transport",5541,0.22]
["Collectif ",null,"0010025896","Echangeur à plaques PHE C 600-120 - DN 80 - PN 6 - Livré avec isolation et pieds de transport",6655,0.24]
["Collectif ",null,"0010025897","Echangeur à plaques PHE C 720-170 - DN 80 - PN 6 - Livré avec isolation et pieds de transport",6941,0.09]
["Collectif ",null,"0020186478","Clapet gaz brûlés Ø 110 mm + VR40",873,4.0199999999999996]
["Collectif ",null,"0020186479","Clapet gaz brûlés Ø160mm + VR40",1125,4.0199999999999996]
["Collectif ",null,"0020186480","Clapet gaz brûlés Ø200mm + VR40",1171,4.0199999999999996]
["Gestion de zone",null,"0020197378","Kit gestion 1 zone directe +1 mélangée",1103,0.84]
["Gestion de zone",null,"0010024767","Kit gestion 2 zones directes",1040,0.84]
["Moyenne et Grande puissance","Mise en service","0020181095","Mise en service 1 ecoCRAFT exclusive (à commander sur la plateforme e-SERVICES)",310]
["Moyenne et Grande puissance","Mise en service","0020181096","Mise en service 2 ecoCRAFT exclusive présentes dans la même chaufferie (à commander sur la plateforme e-SERVICES)",450]
["Moyenne et Grande puissance","Mise en service","0020181097","Mise en service 3 ecoCRAFT exclusive présentes dans la même chaufferie (à commander sur la plateforme e-SERVICES)",600]
["Moyenne et Grande puissance","Mise en service","0020181098","Mise en service 4 ecoCRAFT exclusive présentes dans la même chaufferie (à commander sur la plateforme e-SERVICES)",750]
["PAC","Mise en service","0010028538","Mise en service pompe à chaleur (à commander sur la plateforme e-SERVICES)",350]
["Moyenne et Grande puissance","Mise en service","0010028539","Mise en service 1 ecoTEC plus systèmes ou ecoVIT exclusive ≥ 47 kW avec régulateur (à commander sur la plateforme e-SERVICES)",120]
["Moyenne et Grande puissance","Mise en service","0010028540","Mise en service 2 ecoTEC plus systèmes ou ecoVIT exclusive (à commander sur la plateforme e-SERVICES)",200]
["Moyenne et Grande puissance","Mise en service","0010028541","Mise en service 3 ecoTEC plus systèmes ou ecoVIT exclusive (à commander sur la plateforme e-SERVICES)",280]
["Moyenne et Grande puissance","Mise en service","0010028542","Mise en service 4 ecoTEC plus systèmes ou ecoVIT exclusive (à commander sur la plateforme e-SERVICES)",360]
["Moyenne et Grande puissance","Mise en service","0010028543","Mise en service 5 ecoTEC plus systèmes ou ecoVIT exclusive (à commander sur la plateforme e-SERVICES)",440]
["Moyenne et Grande puissance","Mise en service","0010028544","Mise en service 6 ecoTEC plus systèmes ou ecoVIT exclusive (à commander sur la plateforme e-SERVICES)",520]
["Moyenne et Grande puissance","Mise en service","0010028545","Mise en service solaire pressurisé collectif (à commander sur la plateforme e-SERVICES)",450]
["Moyenne et Grande puissance","Mise en service","0010028546","Mise en service solaire autovidangeable collectif (à commander sur la plateforme e-SERVICES)",300]
["Chaudières","Mise en service","0020255404","Pré-visite inst. sol. collect.",200]

{"sheet":"Paramétrage","index":4,"n_rows":287,"n_cols":10,"rows_kept":287,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[102,2,111,2],[102,4,102,7],[103,4,103,7],[104,4,104,7],[105,4,105,7],[106,4,106,7],[107,4,107,7],[108,4,108,7],[109,4,109,7],[110,4,110,7],[111,4,111,7],[92,2,101,2],[92,4,92,7],[93,4,93,7],[94,4,94,7],[95,4,95,7],[96,4,96,7],[97,4,97,7],[98,4,98,7],[99,4,99,7],[100,4,100,7],[101,4,101,7],[62,2,71,2],[68,4,68,7],[69,4,69,7],[70,4,70,7],[71,4,71,7],[82,2,91,2],[82,4,82,7],[83,4,83,7],[84,4,84,7],[85,4,85,7],[86,4,86,7],[89,4,89,7],[90,4,90,7],[91,4,91,7],[67,4,67,7],[283,8,283,9],[250,3,250,4],[247,3,247,4],[253,3,253,4],[254,3,254,4],[260,5,260,8],[261,5,261,8],[259,3,259,4],[258,5,258,8],[264,3,264,4],[264,5,264,8],[257,3,257,4],[259,5,259,8],[265,3,265,4],[262,3,262,4],[258,3,258,4],[262,5,262,8],[257,5,257,6],[283,2,283,3],[283,4,283,5],[283,6,283,7],[273,3,273,4],[273,5,273,8],[267,3,267,4],[285,10,285,11],[285,2,285,3],[285,4,285,5],[285,6,285,7],[285,8,285,9],[284,8,284,9],[284,2,284,3],[284,4,284,5],[284,6,284,7],[281,12,281,13],[281,2,281,3],[281,6,281,7],[281,8,281,9],[281,10,281,11],[281,4,281,5],[267,5,267,8],[270,5,270,8],[272,5,272,8],[272,3,272,4],[270,3,270,4],[276,2,276,3],[274,3,274,4],[274,5,274,8],[279,2,279,3],[278,2,278,3],[280,2,280,3],[265,5,265,8],[255,3,255,4],[244,5,244,8],[249,5,249,8],[261,3,261,4],[263,3,263,4],[263,5,263,8],[260,3,260,4],[253,5,253,6],[254,5,254,8],[255,5,255,8],[250,5,250,8],[246,5,246,6],[251,5,251,8],[252,3,252,4],[252,5,252,8],[256,5,256,8],[241,3,241,4],[242,3,242,4],[251,3,251,4],[245,3,245,4],[246,3,246,4],[244,3,244,4],[249,3,249,4],[241,5,241,6],[247,5,247,8],[242,5,242,6],[243,5,243,6],[248,3,248,4],[248,5,248,8],[240,3,240,4],[243,3,243,4],[239,4,239,5],[1,1,1,7],[122,2,131,2],[52,2,61,2],[72,2,81,2],[112,2,121,2],[32,4,32,7],[33,4,33,7],[34,4,34,7],[74,4,74,7],[112,4,112,7],[113,4,113,7],[77,4,77,7],[78,4,78,7],[79,4,79,7],[80,4,80,7],[81,4,81,7],[115,4,115,7],[116,4,116,7],[117,4,117,7],[118,4,118,7],[147,4,147,7],[52,4,52,7],[132,2,141,2],[235,4,235,5],[233,6,233,7],[178,2,182,2],[213,2,217,2],[223,2,227,2],[218,2,222,2],[230,4,230,5],[188,2,192,2],[208,2,212,2],[132,4,132,7],[133,4,133,7],[134,4,134,7],[135,4,135,7],[136,4,136,7],[137,4,137,7],[138,4,138,7],[232,4,232,5],[183,2,187,2],[193,2,197,2],[203,2,207,2],[148,4,148,7],[198,2,202,2],[144,4,144,7],[145,4,145,7],[146,4,146,7],[230,9,231,9],[231,6,231,7],[230,6,230,7],[229,6,229,7],[239,6,239,7],[234,6,234,7],[235,6,235,7],[236,6,236,7],[237,6,237,7],[149,4,149,7],[150,4,150,7],[151,4,151,7],[231,4,231,5],[24,3,24,5],[128,4,128,7],[129,4,129,7],[130,4,130,7],[131,4,131,7],[35,4,35,7],[36,4,36,7],[37,4,37,7],[38,4,38,7],[76,4,76,7],[72,4,72,7],[73,4,73,7],[114,4,114,7],[121,4,121,7],[122,4,122,7],[123,4,123,7],[124,4,124,7],[125,4,125,7],[126,4,126,7],[127,4,127,7],[53,4,53,7],[54,4,54,7],[119,4,119,7],[66,4,66,7],[266,3,266,4],[266,5,266,8],[269,3,269,4],[269,5,269,8],[268,3,268,4],[268,5,268,8],[271,3,271,4],[271,5,271,8],[40,4,40,7],[41,4,41,7],[75,4,75,7],[46,4,46,7],[139,4,139,7],[140,4,140,7],[141,4,141,7],[238,4,238,5],[238,6,238,7],[233,4,233,5],[234,4,234,5],[237,4,237,5],[236,4,236,5],[232,6,232,7],[143,4,143,7],[120,4,120,7],[55,4,55,7],[56,4,56,7],[57,4,57,7],[39,4,39,7],[168,2,172,2],[173,2,177,2],[19,3,19,5],[58,4,58,7],[59,4,59,7],[60,4,60,7],[61,4,61,7],[62,4,62,7],[63,4,63,7],[64,4,64,7],[65,4,65,7],[25,3,25,5],[26,3,26,5],[30,3,30,5],[142,2,151,2],[142,4,142,7],[21,3,21,5],[23,3,23,5],[29,3,29,5],[22,3,22,5],[19,11,19,13],[20,3,20,5],[32,2,41,2],[42,2,51,2],[42,4,42,7],[43,4,43,7],[44,4,44,7],[45,4,45,7],[47,4,47,7],[48,4,48,7],[49,4,49,7],[50,4,50,7],[51,4,51,7],[28,9,29,9],[21,11,21,13],[23,11,23,13],[27,11,27,13],[28,11,28,13],[29,11,29,13],[30,11,30,13],[24,11,24,13],[26,11,26,13],[27,3,27,5],[28,3,28,5]]}
[null,"Logiciel PAC_2020 v2"]
[null,"PARAMETRAGE DE L'OUTIL",null,null,null,null,null,null,null,"Vers page PRINCIPALE"]
[null,"2022-08-02"]
[null,"Dénomination de la marque"]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(D5),\"\",B$6)","v":"Dénomination des gammes"},null,"Vaillant"]
[null,"Dénomination des gammes"]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(D7),\"\",B$6)","v":"Dénomination des gammes"},"Gamme 1","aroTHERM plus VWL",null,"Base de données"]
[null,null,"Gamme 2","aroTHERM Split VWL",null,"Base de données"]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(D9),\"\",B$6)","v":"Dénomination des gammes"},"Gamme 3","aroTHERM VWL",null,"Base de données"]
[null,null,"Gamme 4","flexoTHERM exclusive air / eau",null,"Base de données"]
[null,"Dénomination des gammes","Gamme 5","flexoTHERM exclusive eau glycolée / eau",null,"Base de données"]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(D12),\"\",B$6)","v":""},"Gamme 6",null,null,"Base de données"]
[null,null,"Gamme 7",null,null,"Base de données"]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(D14),\"\",B$6)","v":""},"Gamme 8",null,null,"Base de données"]
[null,"","Gamme 9",null,null,"Base de données"]
[null,"","Gamme 10",null,null,"Base de données"]
[null,"","Gamme 11",null,null,"Base de données"]
[null,"","Gamme 12",null,null,"Base de données"]
[null,"Description des gammes",null,null,null,null,null,"Alim Elect Mono,Tri, Mono/Tri"]
[null,{"$f":"IF(C20=\"\",\"\",B$19)","v":"Description des gammes"},{"$f":"Calculs!C5","v":"aroTHERM plus VWL"},"Pompe à chaleur monobloc air / eau haute température",null,null,null,"Mono/Tri"]
[null,null,{"$f":"Calculs!C6","v":"aroTHERM Split VWL"},"Pompe à chaleur bi-bloc air / eau",null,null,null,"Mono/Tri"]
[null,{"$f":"IF(C22=\"\",\"\",B$19)","v":"Description des gammes"},{"$f":"Calculs!C7","v":"aroTHERM VWL"},"Pompe à chaleur monobloc air / eau, avec découplage eau glycolée (monophasée)",null,null,null,"Mono"]
[null,null,{"$f":"Calculs!C8","v":"flexoTHERM exclusive air / eau"},"Pompe à chaleur air / eau avec module aroCOLLECT (triphasée)",null,null,null,"Tri"]
[null,"Description des gammes",{"$f":"Calculs!C9","v":"flexoTHERM exclusive eau glycolée / eau"},"Pompe à chaleur eau glycolée / eau",null,null,null,"Mono/Tri"]
[null,{"$f":"IF(C25=\"\",\"\",B$19)","v":"Description des gammes"},{"$f":"Calculs!C10","v":0}]
[null,null,{"$f":"Calculs!C11","v":0}]
[null,{"$f":"IF(C27=\"\",\"\",B$19)","v":"Description des gammes"},{"$f":"Calculs!C12","v":0}]
[null,"Description des gammes",{"$f":"Calculs!C13","v":0}]
[null,"Description des gammes",{"$f":"Calculs!C14","v":0},null,null,null,null,null,null,"Vers Bdd SCHEMAS"]
[null,"Description des gammes",{"$f":"Calculs!C15","v":0}]
[null,"Description des gammes",{"$f":"Calculs!C16","v":0}]
[null,"Dénomination des schémas type"]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(E33),\"\",B$32)","v":"Dénomination des schémas type"},{"$f":"\"G1_\"&Calculs!C$5","v":"G1_aroTHERM plus VWL"},"Schéma 1","Chauffage seul - 1 circuit direct",null,null,null,1]
[null,null,null,"Schéma 2","Chauffage seul - 2 circuits directs avec 2 circulateurs",null,null,null,2]
[null,null,null,"Schéma 3","Chauffage seul - 1 circuit direct et 1 circuit mélangé",null,null,null,3]
[null,null,null,"Schéma 4","Double service - 1 circuit direct",null,null,null,4]
[null,null,null,"Schéma 5","Double service - 2 circuits directs avec 2 circulateurs",null,null,null,5]
[null,null,null,"Schéma 6","Double service - 1 circuit direct et 1 circuit mélangé",null,null,null,6]
[null,"",null,"Schéma 7",null,null,null,null,7]
[null,"",null,"Schéma 8",null,null,null,null,8]
[null,"",null,"Schéma 9",null,null,null,null,9]
[null,"",null,"Schéma 10",null,null,null,null,10]
[null,null,{"$f":"\"G2_\"&Calculs!C$6","v":"G2_aroTHERM Split VWL"},"Schéma 1","Double service - 1 circuit direct",null,null,null,11]
[null,null,null,"Schéma 2","Double service - 2 circuits directs avec 2 circulateurs",null,null,null,12]
[null,null,null,"Schéma 3","Double service - 1 circuit direct et 1 circuit mélangé",null,null,null,13]
[null,null,null,"Schéma 4",null,null,null,null,14]
[null,null,null,"Schéma 5",null,null,null,null,15]
[null,null,null,"Schéma 6",null,null,null,null,16]
[null,null,null,"Schéma 7",null,null,null,null,17]
[null,null,null,"Schéma 8",null,null,null,null,18]
[null,null,null,"Schéma 9",null,null,null,null,19]
[null,null,null,"Schéma 10",null,null,null,null,20]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(E53),\"\",B$32)","v":"Dénomination des schémas type"},{"$f":"\"G3_\"&Calculs!C$7","v":"G3_aroTHERM VWL"},"Schéma 1","Chauffage seul - 1 circuit direct",null,null,null,21]
[null,"Dénomination des schémas type",null,"Schéma 2","Chauffage seul - 2 circuits directs avec 2 circulateurs",null,null,null,22]
[null,"Dénomination des schémas type",null,"Schéma 3","Chauffage seul - 1 circuit direct et 1 circuit mélangé",null,null,null,23]
[null,"Dénomination des schémas type",null,"Schéma 4","Double service - 1 circuit direct",null,null,null,24]
[null,"Dénomination des schémas type",null,"Schéma 5","Double service - 2 circuits directs avec 2 circulateurs",null,null,null,25]
[null,"Dénomination des schémas type",null,"Schéma 6","Double service - 1 circuit direct et 1 circuit mélangé",null,null,null,26]
[null,"",null,"Schéma 7",null,null,null,null,27]
[null,"",null,"Schéma 8",null,null,null,null,28]
[null,"",null,"Schéma 9",null,null,null,null,29]
[null,"",null,"Schéma 10",null,null,null,null,30]
[null,null,{"$f":"\"G4_\"&Calculs!C$8","v":"G4_flexoTHERM exclusive air / eau"},"Schéma 1","Double service - 1 circuit direct",null,null,null,31]
[null,null,null,"Schéma 2","Double service - 2 circuits directs avec 2 circulateurs",null,null,null,32]
[null,null,null,"Schéma 3","Double service - 1 circuit direct et 1 circuit mélangé",null,null,null,33]
[null,null,null,"Schéma 4",null,null,null,null,34]
[null,null,null,"Schéma 5",null,null,null,null,35]
[null,null,null,"Schéma 6",null,null,null,null,36]
[null,null,null,"Schéma 7",null,null,null,null,37]
[null,null,null,"Schéma 8",null,null,null,null,38]
[null,null,null,"Schéma 9",null,null,null,null,39]
[null,null,null,"Schéma 10",null,null,null,null,40]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(E73),\"\",B$32)","v":"Dénomination des schémas type"},{"$f":"\"G5_\"&Calculs!C$9","v":"G5_flexoTHERM exclusive eau glycolée / eau"},"Schéma 1","Hybride chaudière e-BUS - 1 circuit direct",null,null,null,41]
[null,"Dénomination des schémas type",null,"Schéma 2","Hybride chaudière e-BUS - 1 circuit mélangé",null,null,null,42]
[null,"Dénomination des schémas type",null,"Schéma 3","Hybride chaudière sol ordre par contact sec - 1 circuit mélangé",null,null,null,43]
[null,"Dénomination des schémas type",null,"Schéma 4","Hybride chaudière sol avec régulation interne - 1 circuit mélangé",null,null,null,44]
[null,"",null,"Schéma 5",null,null,null,null,45]
[null,"",null,"Schéma 6",null,null,null,null,46]
[null,"",null,"Schéma 7",null,null,null,null,47]
[null,"",null,"Schéma 8",null,null,null,null,48]
[null,"",null,"Schéma 9",null,null,null,null,49]
[null,"",null,"Schéma 10",null,null,null,null,50]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(E83),\"\",B$32)","v":""},{"$f":"\"G6_\"&Calculs!C$10","v":"G6_0"},"Schéma 1",null,null,null,null,51]
[null,"",null,"Schéma 2",null,null,null,null,52]
[null,"",null,"Schéma 3",null,null,null,null,53]
[null,"",null,"Schéma 4",null,null,null,null,54]
[null,"",null,"Schéma 5",null,null,null,null,55]
[null,"",null,"Schéma 6",null,null,null,null,56]
[null,"",null,"Schéma 7",null,null,null,null,57]
[null,"",null,"Schéma 8",null,null,null,null,58]
[null,"",null,"Schéma 9",null,null,null,null,59]
[null,"",null,"Schéma 10",null,null,null,null,60]
[null,null,{"$f":"\"G7_\"&Calculs!C$11","v":"G7_0"},"Schéma 1",null,null,null,null,61]
[null,null,null,"Schéma 2",null,null,null,null,62]
[null,null,null,"Schéma 3",null,null,null,null,63]
[null,null,null,"Schéma 4",null,null,null,null,64]
[null,null,null,"Schéma 5",null,null,null,null,65]
[null,null,null,"Schéma 6",null,null,null,null,66]
[null,null,null,"Schéma 7",null,null,null,null,67]
[null,null,null,"Schéma 8",null,null,null,null,68]
[null,null,null,"Schéma 9",null,null,null,null,69]
[null,null,null,"Schéma 10",null,null,null,null,70]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(E103),\"\",B$32)","v":""},{"$f":"\"G8_\"&Calculs!C$12","v":"G8_0"},"Schéma 1",null,null,null,null,71]
[null,"",null,"Schéma 2",null,null,null,null,72]
[null,"",null,"Schéma 3",null,null,null,null,73]
[null,"",null,"Schéma 4",null,null,null,null,74]
[null,"",null,"Schéma 5",null,null,null,null,75]
[null,"",null,"Schéma 6",null,null,null,null,76]
[null,"",null,"Schéma 7",null,null,null,null,77]
[null,"",null,"Schéma 8",null,null,null,null,78]
[null,"",null,"Schéma 9",null,null,null,null,79]
[null,"",null,"Schéma 10",null,null,null,null,80]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(E113),\"\",B$32)","v":""},{"$f":"\"G9_\"&Calculs!C$13","v":"G9_0"},"Schéma 1",null,null,null,null,81]
[null,"",null,"Schéma 2",null,null,null,null,82]
[null,"",null,"Schéma 3",null,null,null,null,83]
[null,"",null,"Schéma 4",null,null,null,null,84]
[null,"",null,"Schéma 5",null,null,null,null,85]
[null,"",null,"Schéma 6",null,null,null,null,86]
[null,"",null,"Schéma 7",null,null,null,null,87]
[null,"",null,"Schéma 8",null,null,null,null,88]
[null,"",null,"Schéma 9",null,null,null,null,89]
[null,"",null,"Schéma 10",null,null,null,null,90]
[null,"",{"$f":"\"G10_\"&Calculs!C$14","v":"G10_0"},"Schéma 1",null,null,null,null,91]
[null,"",null,"Schéma 2",null,null,null,null,92]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(E125),\"\",B$32)","v":""},null,"Schéma 3",null,null,null,null,93]
[null,"",null,"Schéma 4",null,null,null,null,94]
[null,"",null,"Schéma 5",null,null,null,null,95]
[null,"",null,"Schéma 6",null,null,null,null,96]
[null,"",null,"Schéma 7",null,null,null,null,97]
[null,"",null,"Schéma 8",null,null,null,null,98]
[null,"",null,"Schéma 9",null,null,null,null,99]
[null,"",null,"Schéma 10",null,null,null,null,100]
[null,"",{"$f":"\"G11_\"&Calculs!C$15","v":"G11_0"},"Schéma 1",null,null,null,null,101]
[null,"",null,"Schéma 2",null,null,null,null,102]
[null,"",null,"Schéma 3",null,null,null,null,103]
[null,"",null,"Schéma 4",null,null,null,null,104]
[null,"",null,"Schéma 5",null,null,null,null,105]
[null,"",null,"Schéma 6",null,null,null,null,106]
[null,"",null,"Schéma 7",null,null,null,null,107]
[null,"",null,"Schéma 8",null,null,null,null,108]
[null,"",null,"Schéma 9",null,null,null,null,109]
[null,"",null,"Schéma 10",null,null,null,null,110]
[null,"",{"$f":"\"G12_\"&Calculs!C$16","v":"G12_0"},"Schéma 1",null,null,null,null,111]
[null,"",null,"Schéma 2",null,null,null,null,112]
[null,"",null,"Schéma 3",null,null,null,null,113]
[null,"",null,"Schéma 4",null,null,null,null,114]
[null,"",null,"Schéma 5",null,null,null,null,115]
[null,"",null,"Schéma 6",null,null,null,null,116]
[null,"",null,"Schéma 7",null,null,null,null,117]
[null,"",null,"Schéma 8",null,null,null,null,118]
[null,"",null,"Schéma 9",null,null,null,null,119]
[null,"",null,"Schéma 10",null,null,null,null,120]
[]
[null,"Préciser les modes ECS possibles",null,"Chaudière seule ou électrique","Ballon ECS 200 l","Ballon ECS 300 l","Ballon ECS 400 l","Ballon ECS 500 l","Ballon ECS intégré"]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(#REF!),\"\",B$168)","v":"Définition des options"},{"$f":"IF(ISBLANK(D7),\"\",D7)","v":"aroTHERM plus VWL"},"Pas possible","Possible","Possible","Possible","Possible","Possible"]
[null,null,"aroTHERM Split VWL","Pas possible","Possible","Possible","Possible","Possible","Possible"]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(#REF!),\"\",B$168)","v":"Définition des options"},"aroTHERM VWL","Pas possible","Possible","Possible","Possible","Possible","Possible"]
[null,null,"flexoTHERM exclusive air / eau","Pas possible","Possible","Possible","Possible","Possible","Possible"]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(#REF!),\"\",B$168)","v":"Définition des options"},"flexoTHERM exclusive eau glycolée / eau","Pas possible","Possible","Possible","Possible","Possible","Possible"]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(#REF!),\"\",B$168)","v":"Définition des options"},""]
[null,null,""]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(#REF!),\"\",B$168)","v":"Définition des options"},""]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(#REF!),\"\",B$168)","v":"Définition des options"},""]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(#REF!),\"\",B$168)","v":"Définition des options"},""]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(#REF!),\"\",B$168)","v":"Définition des options"},""]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(#REF!),\"\",B$168)","v":"Définition des options"},""]
[]
[null,"Définition des options",null,null,"Nom","Valeur 1","Valeur 2","Valeur 3","Valeur 4","Valeur 5"]
[null,null,{"$f":"C33","v":"G1_aroTHERM plus VWL"},"Variante 1","Régulation :","sensoCOMFORT VRC 720 (filaire)","sensoCOMFORT VRC 720f (radio)",{"$f":"IF(_xlfn.NUMBERVALUE(Calculs!$C$2173)>1,\"\",\"multiMATIC VRC 700 (filaire)\")","v":"multiMATIC VRC 700 (filaire)"}]
[null,null,null,"Variante 2","Connectivité :","myVAILLANT connect","Sans"]
[null,null,null,"Variante 3"]
[null,null,null,"Variante 4","Découplage glycol :","Avec échangeur","Pas de découplage"]
[null,null,null,"Variante 5","Supports unité extérieure :","Plots anti-vibratiles en caoutchouc (x4)","Support anti-vibratiles 60 cm (x2)",{"$f":"IF(Calculs!$G$1456=FALSE,\"Support mural pour mur isolé (PAC < 10 kW)\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(Calculs!$G$1456=FALSE,\"Support mural standard (PAC < 10 kW)\",\"\")","v":""},"Réhausse anti-neige (40 centimètres)"]
[null,null,{"$f":"C43","v":"G2_aroTHERM Split VWL"},"Variante 1","Régulation :","sensoCOMFORT VRC 720 (filaire)","sensoCOMFORT VRC 720f (radio)",{"$f":"IF(_xlfn.NUMBERVALUE(Calculs!$C$2173)>1,\"\",\"multiMATIC VRC 700 (filaire)\")","v":"multiMATIC VRC 700 (filaire)"}]
[null,null,null,"Variante 2","Connectivité :","myVAILLANT connect","Sans"]
[null,null,null,"Variante 3"]
[null,null,null,"Variante 4","Découplage glycol :"]
[null,null,null,"Variante 5","Supports unité extérieure :","Plots anti-vibratiles en caoutchouc (x4)","Support anti-vibratiles 60 cm (x2)",{"$f":"IF(Calculs!$G$1456=FALSE,\"Support mural pour mur isolé (PAC < 10 kW)\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(Calculs!$G$1456=FALSE,\"Support mural standard (PAC < 10 kW)\",\"\")","v":""},"Réhausse anti-neige (40 centimètres)"]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(E179),\"\",B$168)","v":"Définition des options"},{"$f":"C53","v":"G3_aroTHERM VWL"},"Variante 1","Régulation :","sensoCOMFORT VRC 720 (filaire)","sensoCOMFORT VRC 720f (radio)",{"$f":"IF(_xlfn.NUMBERVALUE(Calculs!$C$2173)>1,\"\",\"multiMATIC VRC 700 (filaire)\")","v":"multiMATIC VRC 700 (filaire)"}]
[null,"Définition des options",null,"Variante 2","Connectivité :","myVAILLANT connect","Sans"]
[null,"",null,"Variante 3"]
[null,"Définition des options",null,"Variante 4","Découplage glycol :","Avec échangeur","Pas de découplage"]
[null,"Définition des options",null,"Variante 5","Supports unité extérieure :","Plots anti-vibratiles en caoutchouc (x4)","Support anti-vibratiles 60 cm (x2)",{"$f":"IF(Calculs!$G$1456=FALSE,\"Support mural pour mur isolé (PAC < 10 kW)\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(Calculs!$G$1456=FALSE,\"Support mural standard (PAC < 10 kW)\",\"\")","v":""},"Réhausse anti-neige (40 centimètres)"]
[null,null,{"$f":"C63","v":"G4_flexoTHERM exclusive air / eau"},"Variante 1","Régulation :","sensoCOMFORT VRC 720 (filaire)","sensoCOMFORT VRC 720f (radio)",{"$f":"IF(_xlfn.NUMBERVALUE(Calculs!$C$2173)>1,\"\",\"multiMATIC VRC 700 (filaire)\")","v":"multiMATIC VRC 700 (filaire)"}]
[null,null,null,"Variante 2","Connectivité :","myVAILLANT connect","Sans"]
[null,null,null,"Variante 3"]
[null,null,null,"Variante 4","Raccordements :","Verticaux","Horizontaux"]
[null,null,null,"Variante 5"]
[null,"Définition des options",{"$f":"C73","v":"G5_flexoTHERM exclusive eau glycolée / eau"},"Variante 1","Régulation :","sensoCOMFORT VRC 720 (filaire)","sensoCOMFORT VRC 720f (radio)",{"$f":"IF(_xlfn.NUMBERVALUE(Calculs!$C$2173)>1,\"\",\"multiMATIC VRC 700 (filaire)\")","v":"multiMATIC VRC 700 (filaire)"}]
[null,"Définition des options",null,"Variante 2","Connectivité :","myVAILLANT connect","Sans"]
[null,"Définition des options",null,"Variante 3","source d'énergie sur","air","captage horizontal","captage vertical","eau de nappe"]
[null,"Définition des options",null,"Variante 4","Raccordements :","Verticaux","Horizontaux","Kit d'installation complet pour passive cooling"]
[null,"Définition des options",null,"Variante 5","Passive cooling :","Oui","Non"]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(E194),\"\",B$168)","v":""},{"$f":"C83","v":"G6_0"},"Variante 1"]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(E195),\"\",B$168)","v":""},null,"Variante 2"]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(E196),\"\",B$168)","v":""},null,"Variante 3"]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(E197),\"\",B$168)","v":""},null,"Variante 4"]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(E198),\"\",B$168)","v":""},null,"Variante 5"]
[null,null,{"$f":"C93","v":"G7_0"},"Variante 1"]
[null,null,null,"Variante 2"]
[null,null,null,"Variante 3"]
[null,null,null,"Variante 4"]
[null,null,null,"Variante 5"]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(E204),\"\",B$168)","v":""},{"$f":"C103","v":"G8_0"},"Variante 1"]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(E205),\"\",B$168)","v":""},null,"Variante 2"]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(E206),\"\",B$168)","v":""},null,"Variante 3"]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(E207),\"\",B$168)","v":""},null,"Variante 4"]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(E208),\"\",B$168)","v":""},null,"Variante 5"]
[null,"",{"$f":"C113","v":"G9_0"},"Variante 1"]
[null,"",null,"Variante 2"]
[null,"",null,"Variante 3"]
[null,"",null,"Variante 4"]
[null,"",null,"Variante 5"]
[null,"",{"$f":"C123","v":"G10_0"},"Variante 1"]
[null,"",null,"Variante 2"]
[null,"",null,"Variante 3"]
[null,"",null,"Variante 4"]
[null,"",null,"Variante 5"]
[null,"",{"$f":"C133","v":"G11_0"},"Variante 1"]
[null,"",null,"Variante 2"]
[null,"",null,"Variante 3"]
[null,"",null,"Variante 4"]
[null,"",null,"Variante 5"]
[null,"Définition des options",{"$f":"C143","v":"G12_0"},"Variante 1","Régulation :","sensoCOMFORT VRC 720 (filaire)","sensoCOMFORT VRC 720f (radio)",{"$f":"IF(_xlfn.NUMBERVALUE(Calculs!$C$2173)>1,\"\",\"multiMATIC VRC 700 (filaire)\")","v":"multiMATIC VRC 700 (filaire)"}]
[null,"",null,"Variante 2"]
[null,"",null,"Variante 3"]
[null,"",null,"Variante 4"]
[null,"",null,"Variante 5"]
[]
[null,"Gamme chaudières",null,null,null,null,"Type"]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(E231),\"\",B$230)","v":"Gamme chaudières"},null,"Gamme 1","ecoTEC pro",null,"Condensation",null,null,"Bdd CHAUDIERES"]
[null,"Gamme chaudières",null,"Gamme 2","ecoTEC plus",null,"Condensation"]
[null,"Gamme chaudières",null,"Gamme 3","ecoTEC plus systèmes",null,"Condensation"]
[null,"Gamme chaudières",null,"Gamme 4","ecoCOMPACT",null,"Condensation"]
[null,"",null,"Gamme 5",null,null,"Condensation"]
[null,"",null,"Gamme 6",null,null,"Condensation"]
[null,"",null,"Gamme 7",null,null,"Condensation"]
[null,"",null,"Gamme 8",null,null,"Condensation"]
[null,"",null,"Gamme 9",null,null,"Condensation"]
[null,"",null,"Gamme 10"]
[null,"Texte","Page :","Objet ou cellule :"]
[null,{"$f":"B241","v":"Texte"},"Principale","Titre outil",null,"Outil offre de prix PAC "]
[null,{"$f":"B242","v":"Texte"},"Principale","C32",null,"(PAC+Appoint)/Déper :"]
[null,"Texte","Principale","M30",null,"Préciser :"]
[null,"Texte","Principale","Message d'erreur si précisions à apporter pour l'installation future (cas des installations existantes électriques)",null,"Préciser les caractéristiques de l'installation future (voir 'Installation future' dans l'étude technique)"]
[null,"Texte","Principale et Etude","Incompatibilité",null,"Modifier la sélection"]
[null,{"$f":"B246","v":"Texte"},"Principale","Champ à renseigner",null,"Renseigner le champ"]
[null,"Texte","Principale","Sélection PAC différente de préco outil",null,"NB : La PAC sélectionné est en dehors de certaines préconisations voir ci-contre.",null,null,null,"NB : La PAC sélectionné est en dehors des préconisations du DTU, et est dans les tolérances RGE "]
[null,null,"Principale","Sélection PAC différente de préco outil",null,"NB : Vous n'avez pas sélectionné la PAC proposée"]
[null,{"$f":"B248","v":"Texte"},"Etude","Message d'erreur si combustible à choisir pour l'installation future",null,"Choisir un combustible pour la future chaudière"]
[null,{"$f":"B250","v":"Texte"},"Etude","Message d'erreur si Emetteurs à choisir pour l'installation future",null,"Choisir un type d'émetteurs pour la future installation hydraulique"]
[null,{"$f":"B251","v":"Texte"},"Etude","Message d'erreur si choix d'une config PAC avec chaudière existante alors que pas de chaudière sur l'installation existante",null,"L'installation existante ne comporte pas de chaudière combustible"]
[null,null,"Etude","Message d'erreur s'il y a trop d'écart entre les déperditions calculées par le bâtît et les déperditions déterminées par les factures.\n+ de 20% si déperditions < 10 kW \n+ 2 kW si déperditions > 10 kW",null,"Attention ! Il y a trop d'écart entre l'estimation des déperditions à partir du bâti et l'estimation des déperditions à partir des factures."]
[null,{"$f":"B250","v":"Texte"},"Rapport, \npage 1","Titre du document",null,"Note de dimensionnement :"]
[null,"Texte","Rapport, \npage 1","Alarme si page ne correspond pas au type d'étude sélectionnée",null,"Ce document n'est pas celui correspondant au type d'étude sélectionné. Retourner à la page principale."]
[null,"Texte","Rapport, \npage 1","Alarme si des erreurs restent en page d'accueil",null,"Attention ! Certaines saisies ne sont pas correctes en page accessoires. Retourner à la page accessoires."]
[null,null,"Chiffrage","alarme si ce fichier n'est pas utilisé depuis Synergies diffu depuis plus de 15 jours",null,"Ce fichier est obsolète, vous devez utilser l'outil synergieDIFFUS pour toujours avoir une version à jour"]
[null,{"$f":"B256","v":"Texte"},"Devis","Début texte de chaque bloc",null,"Accessoires "]
[null,"Texte","Devis","Sélection PAC différente de préco outil",null,"La PAC sélectionnée est différente de celle préconisée."]
[null,"Texte","Devis","Sélection PAC sans étude",null,"La PAC a été sélectionnée sans mener d'étude thermique."]
[null,"Texte","Devis","Sélection PAC à partir étude simplifiée",null,"La PAC a été sélectionnée à partir d'une étude thermique."]
[null,"Texte","Devis","Sélection PAC à partir étude détaillée",null,"La PAC a été sélectionnée à partir d'une étude thermique détaillée."]
[null,"Texte","Devis","A propos du Crédit d'Impôt",null,"Sous réserve d'éligibilité, les acquéreurs d'une pompe à chaleur peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le prix du matériel.\nPour plus d'information se reporter : www.vaillant.fr"]
[null,"Texte","Devis","A propos de la sélection du bon modèle de chaudière vis à vis du combustible disponible",null,"Penser à préciser à la commande la version de combustible souhaitée pour la chaudière (version GN ou GPL)"]
[null,"Texte","Rapport, \npage 3","Titre bloc 1",null,"Déperditions"]
[null,"Texte","Rapport, \npage 3","Titre bloc 2",null,"Description du système proposé"]
[null,null,"Rapport, \npage 3","Alerte part PAC / déperditions",null,"*Suivant le DTU 65.16, le facteur de dimensionnement doit être entre 70 et 100 %, si les locaux desservis présentent une inertie moyenne à très lourde."]
[null,{"$f":"B266","v":"Texte"},"Rapport, \npage 3","Titre bloc 3",null,"Bilan des besoins et des consommations"]
[null,null,"Rapport, \npage 3","Alerte part PAC / déperditions = à 0 %",null,"Attention ! La PAC n'atteint pas la température de départ demandée à la température extérieure de base."]
[null,null,"Rapport, \npage 3","Cas Hybride :  T° Ext mini d'utilisation de la PAC",null,"*Suivant les émetteurs sélectionnés."]
[null,{"$f":"B268","v":"Texte"},"Rapport, \npage 3","Alarme si certains besoins ne sont pas couverts du fait d'une puissance insuffisante",null,"Attention ! Aux températures les plus froides, le besoin de chauffage n'est pas entièrement couvert. Augmenter la puissance de l'appoint et/ou de la PAC."]
[null,null,"Rapport, \npage 3","Message d'erreur s'il y a trop d'écart entre les déperditions calculées par le bâtît et les déperdition déterminées par les factures.\n+ de 20% si déperditions < 10 kW \n+ 2 kW si déperditions > 10 kW",null,"Attention ! Il y a trop d'écart entre l'estimation des déperditions à partir du bâti et l'estimation des déperditions à partir des factures. Le bilan des besoins et des consommations n'est pas calculé."]
[null,{"$f":"B271","v":"Texte"},"Rapport, \npage 3","Alarme si certains besoins ne sont pas couverts du fait d'un régime d'eau trop élevé",null,"Attention ! Aux températures les plus froides, la température d'eau nécessaire pour couvrir le besoin de chauffage ne peut être fournie par l'installation."]
[null,"Texte","Rapport, \npage 3","Titre bloc 4",null,"Bilan des coûts à partir de l'étude"]
[null,{"$f":"B274","v":"Texte"},"Rapport, \npage 3","Commentaire concernant les coûts",null,"Les coûts indiqués ont été évalués pour un chauffage à 20°C, pour une année moyenne et avec les coûts de l'énergie à la date de l'étude. \nDe plus, ces coûts correspondent au seul poste chauffage et ne tiennent pas compte des coûts d'abonnement"]
[null,{"$f":"B274","v":"Texte"}]
[null,"Texte","Etude détaillée possible :",null,"Non"]
[null,"Texte"]
[null,"Texte","Icônes énergie :"]
[null,"Texte","Icônes ECS :"]
[null,"Texte","Icônes Cuisson :"]
[null,"Texte","Icônes Nb occupants :"]
[null,"Texte"]
[null,"Texte","Icônes configuration :"]
[null,"Texte","Icônes Type de construction :"]
[null,"Texte","Icônes Position du plancher :"]
[null,"Texte"]

{"sheet":"BDD_PAC","index":5,"n_rows":170,"n_cols":23,"rows_kept":170,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[99,7,100,7],[102,7,103,7],[84,7,85,7],[87,7,88,7],[90,7,91,7],[93,7,94,7],[96,7,97,7],[4,2,4,3],[14,4,14,5],[27,7,28,7],[30,7,31,7],[24,7,25,7],[69,7,70,7],[48,7,49,7],[51,7,52,7],[54,7,55,7],[57,7,58,7],[15,9,15,12],[15,13,15,16],[18,7,19,7],[45,7,46,7],[66,7,67,7],[36,7,37,7],[39,7,40,7],[42,7,43,7],[33,7,34,7],[1,3,1,16],[1,18,1,20],[159,7,160,7],[162,7,163,7],[72,7,73,7],[75,7,76,7],[78,7,79,7],[81,7,82,7],[60,7,61,7],[63,7,64,7],[147,7,148,7],[150,7,151,7],[153,7,154,7],[156,7,157,7],[15,17,15,20],[21,7,22,7],[138,7,139,7],[105,7,106,7],[108,7,109,7],[111,7,112,7],[114,7,115,7],[117,7,118,7],[120,7,121,7],[123,7,124,7],[126,7,127,7],[129,7,130,7],[132,7,133,7],[135,7,136,7]]}
[null,"Logiciel PAC_2020 v2"]
[null,"Vers page PRINCIPALE",null,{"$f":"Calculs!B135","v":"Base de données PAC de la marque Vaillant"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vers PARAMETRAGE"]
[null,"2022-08-02"]
[null,null,"Visualisation des performances de la PAC :"]
[null,null,"flexoTHERM exclusive - 5 kW - 230V"]
[null,null,{"$f":"Calculs!O348","v":""}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"Appoint Interne"]
[null,"Nom","Source froide","Mono / Tri","Type","Puissance","Régul",null,null,"Pc",null,null,null,"COP",null,null,null,"T°dep max",null,null,null,null,"Utiliser le tableau complet"]
[]
[null,"flexoTHERM exclusive - 5 kW - 230V","Eau glycolée/Eau","Mono","Electrique",5.5,"TOR",null,{"$f":"Calculs!I137","v":"Tglyc ->"},0,10,null,null,{"$f":"IF(ISBLANK(J18),\"\",J18)","v":0},10,"","",{"$f":"IF(ISBLANK(N18),\"\",N18)","v":0},10,{"$f":"IF(ISBLANK(P18),\"\",P18)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Q18),\"\",Q18)","v":""},{"$f":"Calculs!V137","v":""},true]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B18),\"\",B18)","v":"flexoTHERM exclusive - 5 kW - 230V"},"Eau glycolée/Eau","Mono","Electrique",5.5,"TOR","Td",35,5.4,6.2,5.4,5.9,4.2,4.9000000000000004,null,null,60,60]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B19),\"\",B19)","v":"flexoTHERM exclusive - 5 kW - 230V"},{"$f":"IF(ISBLANK(C18),\"\",C18)","v":"Eau glycolée/Eau"},{"$f":"IF(ISBLANK(D18),\"\",D18)","v":"Mono"},{"$f":"IF(ISBLANK(E18),\"\",E18)","v":"Electrique"},{"$f":"IF(ISBLANK(F18),\"\",F18)","v":5.5},{"$f":"IF(ISBLANK(G18),\"\",G18)","v":"TOR"},null,55,5.4,6.4,5.4,6.6,2.8,3.3,null,null,60,60]
[null,"flexoTHERM exclusive - 8 kW - 230V","Eau glycolée/Eau","Mono","Electrique",5.5,"TOR",null,{"$f":"Calculs!I140","v":"Tglyc ->"},0,10.1,null,null,{"$f":"IF(ISBLANK(J21),\"\",J21)","v":0},10.1,{"$f":"IF(ISBLANK(L21),\"\",L21)","v":""},"",0,10.1,"","",{"$f":"Calculs!V140","v":""},true]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B21),\"\",B21)","v":"flexoTHERM exclusive - 8 kW - 230V"},"Eau glycolée/Eau","Mono","Electrique",5.5,"TOR","Td",35,8.4,9.9,null,null,4.0999999999999996,4.8,null,null,60,60]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B22),\"\",B22)","v":"flexoTHERM exclusive - 8 kW - 230V"},{"$f":"IF(ISBLANK(C21),\"\",C21)","v":"Eau glycolée/Eau"},{"$f":"IF(ISBLANK(D21),\"\",D21)","v":"Mono"},{"$f":"IF(ISBLANK(E21),\"\",E21)","v":"Electrique"},{"$f":"IF(ISBLANK(F21),\"\",F21)","v":5.5},{"$f":"IF(ISBLANK(G21),\"\",G21)","v":"TOR"},null,55,8.6999999999999993,10.7,null,null,2.9,3.3]
[null,"flexoTHERM exclusive - 11 kW - 230V","Eau glycolée/Eau","Mono","Electrique",5.5,"TOR",null,{"$f":"Calculs!I143","v":"Tglyc ->"},0,10.1,null,null,{"$f":"IF(ISBLANK(J24),\"\",J24)","v":0},10.1,{"$f":"IF(ISBLANK(L24),\"\",L24)","v":""},"",0,10.1,"","",{"$f":"Calculs!V143","v":""},true]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B24),\"\",B24)","v":"flexoTHERM exclusive - 11 kW - 230V"},"Eau glycolée/Eau","Mono","Electrique",5.5,"TOR","Td",35,11.5,13.7,null,null,4.4000000000000004,5.6,null,null,60,60]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B25),\"\",B25)","v":"flexoTHERM exclusive - 11 kW - 230V"},{"$f":"IF(ISBLANK(C24),\"\",C24)","v":"Eau glycolée/Eau"},{"$f":"IF(ISBLANK(D24),\"\",D24)","v":"Mono"},{"$f":"IF(ISBLANK(E24),\"\",E24)","v":"Electrique"},{"$f":"IF(ISBLANK(F24),\"\",F24)","v":5.5},{"$f":"IF(ISBLANK(G24),\"\",G24)","v":"TOR"},null,55,11.7,14.2,null,null,3,3.7]
[null,"flexoTHERM exclusive - 5 kW - 3x400 V","Eau glycolée/Eau","Tri","Electrique",9,"TOR",null,{"$f":"Calculs!I146","v":"Tglyc ->"},0,10.1,null,null,{"$f":"IF(ISBLANK(J27),\"\",J27)","v":0},10.1,{"$f":"IF(ISBLANK(L27),\"\",L27)","v":""},"",0,10.1,"","",{"$f":"Calculs!V146","v":""},true]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B27),\"\",B27)","v":"flexoTHERM exclusive - 5 kW - 3x400 V"},"Eau glycolée/Eau","Tri","Electrique",9,"TOR","Td",35,5.3,6.6,null,null,4.4000000000000004,5.4,null,null,60,60]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B28),\"\",B28)","v":"flexoTHERM exclusive - 5 kW - 3x400 V"},{"$f":"IF(ISBLANK(C27),\"\",C27)","v":"Eau glycolée/Eau"},{"$f":"IF(ISBLANK(D27),\"\",D27)","v":"Tri"},{"$f":"IF(ISBLANK(E27),\"\",E27)","v":"Electrique"},{"$f":"IF(ISBLANK(F27),\"\",F27)","v":9},{"$f":"IF(ISBLANK(G27),\"\",G27)","v":"TOR"},null,55,5.4,6.5,null,null,2.9,3.5]
[null,"flexoTHERM exclusive - 8 kW - 3x400 V","Eau glycolée/Eau","Tri","Electrique",9,"TOR",null,{"$f":"Calculs!I149","v":"Tglyc ->"},0,10.1,null,null,{"$f":"IF(ISBLANK(J30),\"\",J30)","v":0},10.1,{"$f":"IF(ISBLANK(L30),\"\",L30)","v":""},"",0,10.1,"","",{"$f":"Calculs!V149","v":""},true]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B30),\"\",B30)","v":"flexoTHERM exclusive - 8 kW - 3x400 V"},"Eau glycolée/Eau","Tri","Electrique",9,"TOR","Td",35,8.9,10.5,null,null,4.8,5.7,null,null,60,60]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B31),\"\",B31)","v":"flexoTHERM exclusive - 8 kW - 3x400 V"},{"$f":"IF(ISBLANK(C30),\"\",C30)","v":"Eau glycolée/Eau"},{"$f":"IF(ISBLANK(D30),\"\",D30)","v":"Tri"},{"$f":"IF(ISBLANK(E30),\"\",E30)","v":"Electrique"},{"$f":"IF(ISBLANK(F30),\"\",F30)","v":9},{"$f":"IF(ISBLANK(G30),\"\",G30)","v":"TOR"},null,55,9,10.8,null,null,3.2,3.8]
[null,"flexoTHERM exclusive - 11 kW - 3x400 V","Eau glycolée/Eau","Tri","Electrique",9,"TOR",null,{"$f":"Calculs!I152","v":"Tglyc ->"},0,10.1,null,null,{"$f":"IF(ISBLANK(J33),\"\",J33)","v":0},10.1,{"$f":"IF(ISBLANK(L33),\"\",L33)","v":""},"",0,10.1,"","",{"$f":"Calculs!V152","v":""},true]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B33),\"\",B33)","v":"flexoTHERM exclusive - 11 kW - 3x400 V"},"Eau glycolée/Eau","Tri","Electrique",9,"TOR","Td",35,11.2,13.7,null,null,4.8,6,null,null,60,60]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B34),\"\",B34)","v":"flexoTHERM exclusive - 11 kW - 3x400 V"},{"$f":"IF(ISBLANK(C33),\"\",C33)","v":"Eau glycolée/Eau"},{"$f":"IF(ISBLANK(D33),\"\",D33)","v":"Tri"},{"$f":"IF(ISBLANK(E33),\"\",E33)","v":"Electrique"},{"$f":"IF(ISBLANK(F33),\"\",F33)","v":9},{"$f":"IF(ISBLANK(G33),\"\",G33)","v":"TOR"},null,55,11.4,14.2,null,null,3.1,3.9]
[null,"flexoTHERM exclusive - 15 kW - 3x400 V","Eau glycolée/Eau","Tri","Electrique",9,"TOR",null,{"$f":"Calculs!I155","v":"Tglyc ->"},0,10.1,null,null,{"$f":"IF(ISBLANK(J36),\"\",J36)","v":0},10.1,{"$f":"IF(ISBLANK(L36),\"\",L36)","v":""},"",0,10.1,"","",{"$f":"Calculs!V155","v":""},true]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B36),\"\",B36)","v":"flexoTHERM exclusive - 15 kW - 3x400 V"},"Eau glycolée/Eau","Tri","Electrique",9,"TOR","Td",35,14.5,17.7,null,null,4.7,6,null,null,60,60]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B37),\"\",B37)","v":"flexoTHERM exclusive - 15 kW - 3x400 V"},{"$f":"IF(ISBLANK(C36),\"\",C36)","v":"Eau glycolée/Eau"},{"$f":"IF(ISBLANK(D36),\"\",D36)","v":"Tri"},{"$f":"IF(ISBLANK(E36),\"\",E36)","v":"Electrique"},{"$f":"IF(ISBLANK(F36),\"\",F36)","v":9},{"$f":"IF(ISBLANK(G36),\"\",G36)","v":"TOR"},null,55,14.7,17.899999999999999,null,null,3.1,3.9]
[null,"flexoTHERM exclusive - 19 kW - 3x400 V","Eau glycolée/Eau","Tri","Electrique",9,"TOR",null,{"$f":"Calculs!I158","v":"Tglyc ->"},0,10.1,null,null,{"$f":"IF(ISBLANK(J39),\"\",J39)","v":0},10.1,{"$f":"IF(ISBLANK(L39),\"\",L39)","v":""},"",0,10.1,"","",{"$f":"Calculs!V158","v":""},true]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B39),\"\",B39)","v":"flexoTHERM exclusive - 19 kW - 3x400 V"},"Eau glycolée/Eau","Tri","Electrique",9,"TOR","Td",35,19.7,24.2,null,null,4.5,5.6,null,null,60,60]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B40),\"\",B40)","v":"flexoTHERM exclusive - 19 kW - 3x400 V"},{"$f":"IF(ISBLANK(C39),\"\",C39)","v":"Eau glycolée/Eau"},{"$f":"IF(ISBLANK(D39),\"\",D39)","v":"Tri"},{"$f":"IF(ISBLANK(E39),\"\",E39)","v":"Electrique"},{"$f":"IF(ISBLANK(F39),\"\",F39)","v":9},{"$f":"IF(ISBLANK(G39),\"\",G39)","v":"TOR"},null,55,20,24.8,null,null,3.2,3.9]
[null,"flexoTHERM exclusive VWF 57/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Air/Eau","Tri","Electrique",9,"TOR",null,{"$f":"Calculs!I161","v":"Text ->"},-15,-7,7,12,{"$f":"IF(ISBLANK(J42),\"\",J42)","v":-15},-7,7,12,-15,-7,7,12,{"$f":"Calculs!V161","v":""},true]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B42),\"\",B42)","v":"flexoTHERM exclusive VWF 57/4-5 - 400V + aroCOLLECT"},"Air/Eau","Tri","Electrique",9,"TOR","Td",35,3.2,4.4000000000000004,6.2,6.7,2.2000000000000002,3,4.4000000000000004,5.4,50,60,65,65]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B43),\"\",B43)","v":"flexoTHERM exclusive VWF 57/4-5 - 400V + aroCOLLECT"},{"$f":"IF(ISBLANK(C42),\"\",C42)","v":"Air/Eau"},{"$f":"IF(ISBLANK(D42),\"\",D42)","v":"Tri"},{"$f":"IF(ISBLANK(E42),\"\",E42)","v":"Electrique"},{"$f":"IF(ISBLANK(F42),\"\",F42)","v":9},{"$f":"IF(ISBLANK(G42),\"\",G42)","v":"TOR"},null,55,3.8,4.5999999999999996,6.1,6.6,1.9,2.2999999999999998,3.1,3.7]
[null,"flexoTHERM exclusive VWF 87/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Air/Eau","Tri","Electrique",9,"TOR",null,{"$f":"Calculs!I164","v":"Text ->"},-15,-7,7,12,{"$f":"IF(ISBLANK(J45),\"\",J45)","v":-15},-7,7,12,-15,-7,7,12,{"$f":"Calculs!V164","v":""},true]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B45),\"\",B45)","v":"flexoTHERM exclusive VWF 87/4-5 - 400V + aroCOLLECT"},"Air/Eau","Tri","Electrique",9,"TOR","Td",35,5,6.5,8.8000000000000007,9.3000000000000007,2.5,3.1,4.4000000000000004,5.3,50,60,65,65]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B46),\"\",B46)","v":"flexoTHERM exclusive VWF 87/4-5 - 400V + aroCOLLECT"},{"$f":"IF(ISBLANK(C45),\"\",C45)","v":"Air/Eau"},{"$f":"IF(ISBLANK(D45),\"\",D45)","v":"Tri"},{"$f":"IF(ISBLANK(E45),\"\",E45)","v":"Electrique"},{"$f":"IF(ISBLANK(F45),\"\",F45)","v":9},{"$f":"IF(ISBLANK(G45),\"\",G45)","v":"TOR"},null,55,6.1,6.9,9.5,10,2,2.2999999999999998,3.2,3.7]
[null,"flexoTHERM exclusive VWF 117/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Air/Eau","Tri","Electrique",9,"TOR",null,{"$f":"Calculs!I167","v":"Text ->"},-15,-7,7,12,{"$f":"IF(ISBLANK(J48),\"\",J48)","v":-15},-7,7,12,-15,-7,7,12,{"$f":"Calculs!V167","v":""},true]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B48),\"\",B48)","v":"flexoTHERM exclusive VWF 117/4-5 - 400V + aroCOLLECT"},"Air/Eau","Tri","Electrique",9,"TOR","Td",35,6.9,8.4,11.5,12.6,2.4,2.9,4.4000000000000004,5.6,50,60,65,65]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B49),\"\",B49)","v":"flexoTHERM exclusive VWF 117/4-5 - 400V + aroCOLLECT"},{"$f":"IF(ISBLANK(C48),\"\",C48)","v":"Air/Eau"},{"$f":"IF(ISBLANK(D48),\"\",D48)","v":"Tri"},{"$f":"IF(ISBLANK(E48),\"\",E48)","v":"Electrique"},{"$f":"IF(ISBLANK(F48),\"\",F48)","v":9},{"$f":"IF(ISBLANK(G48),\"\",G48)","v":"TOR"},null,55,7.9,9.1,12.2,12.9,1.8,2.2000000000000002,3.1,3.6]
[null,"flexoTHERM exclusive VWF 157/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Air/Eau","Tri","Electrique",9,"TOR",null,{"$f":"Calculs!I170","v":"Text ->"},-15,-7,7,12,{"$f":"IF(ISBLANK(J51),\"\",J51)","v":-15},-7,7,12,-15,-7,7,12,{"$f":"Calculs!V170","v":""},true]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B51),\"\",B51)","v":"flexoTHERM exclusive VWF 157/4-5 - 400V + aroCOLLECT"},"Air/Eau","Tri","Electrique",9,"TOR","Td",35,9.5,11.2,15.3,16.600000000000001,2.6,3.2,4.5999999999999996,5.6,50,60,65,65]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B52),\"\",B52)","v":"flexoTHERM exclusive VWF 157/4-5 - 400V + aroCOLLECT"},{"$f":"IF(ISBLANK(C51),\"\",C51)","v":"Air/Eau"},{"$f":"IF(ISBLANK(D51),\"\",D51)","v":"Tri"},{"$f":"IF(ISBLANK(E51),\"\",E51)","v":"Electrique"},{"$f":"IF(ISBLANK(F51),\"\",F51)","v":9},{"$f":"IF(ISBLANK(G51),\"\",G51)","v":"TOR"},null,55,9.9,11.6,16,16.7,1.9,2.2999999999999998,3.2,3.7]
[null,"flexoTHERM exclusive VWF 197/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Air/Eau","Tri","Electrique",9,"TOR",null,{"$f":"Calculs!I173","v":"Text ->"},-15,-7,7,12,{"$f":"IF(ISBLANK(J54),\"\",J54)","v":-15},-7,7,12,-15,-7,7,12,{"$f":"Calculs!V173","v":""},true]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B54),\"\",B54)","v":"flexoTHERM exclusive VWF 197/4-5 - 400V + aroCOLLECT"},"Air/Eau","Tri","Electrique",9,"TOR","Td",35,11.3,14.6,19.8,22,2.4,3,4.3,5.6,50,60,65,65]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B55),\"\",B55)","v":"flexoTHERM exclusive VWF 197/4-5 - 400V + aroCOLLECT"},{"$f":"IF(ISBLANK(C54),\"\",C54)","v":"Air/Eau"},{"$f":"IF(ISBLANK(D54),\"\",D54)","v":"Tri"},{"$f":"IF(ISBLANK(E54),\"\",E54)","v":"Electrique"},{"$f":"IF(ISBLANK(F54),\"\",F54)","v":9},{"$f":"IF(ISBLANK(G54),\"\",G54)","v":"TOR"},null,55,13.2,15.8,20.9,22.3,1.8,2.2999999999999998,3.1,3.7]
[null,"flexoCOMPACT exclusive - 5 kW - 230V","Eau glycolée/Eau","Mono","Electrique",5.5,"TOR",null,{"$f":"Calculs!I176","v":"Tglyc ->"},-5,10,null,null,{"$f":"IF(ISBLANK(J57),\"\",J57)","v":-5},10,"","",-5,10,"","",{"$f":"Calculs!V176","v":""},true]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B57),\"\",B57)","v":"flexoCOMPACT exclusive - 5 kW - 230V"},"Eau glycolée/Eau","Mono","Electrique",5.5,"TOR","Td",35,4.8,6.6,null,null,4.2,5.3,null,null,60,60]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B58),\"\",B58)","v":"flexoCOMPACT exclusive - 5 kW - 230V"},{"$f":"IF(ISBLANK(C57),\"\",C57)","v":"Eau glycolée/Eau"},{"$f":"IF(ISBLANK(D57),\"\",D57)","v":"Mono"},{"$f":"IF(ISBLANK(E57),\"\",E57)","v":"Electrique"},{"$f":"IF(ISBLANK(F57),\"\",F57)","v":5.5},{"$f":"IF(ISBLANK(G57),\"\",G57)","v":"TOR"},null,55,4.9000000000000004,6.5,null,null,2.7,3.3]
[null,"flexoCOMPACT exclusive - 8 kW - 230V","Eau glycolée/Eau","Mono","Electrique",5.5,"TOR",null,{"$f":"Calculs!I179","v":"Tglyc ->"},-5,10,null,null,{"$f":"IF(ISBLANK(J60),\"\",J60)","v":-5},10,"","",-5,10,"","",{"$f":"Calculs!V179","v":""},true]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B60),\"\",B60)","v":"flexoCOMPACT exclusive - 8 kW - 230V"},"Eau glycolée/Eau","Mono","Electrique",5.5,"TOR","Td",35,7.9,10.5,null,null,4.2,5.4,null,null,60,60]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B61),\"\",B61)","v":"flexoCOMPACT exclusive - 8 kW - 230V"},{"$f":"IF(ISBLANK(C60),\"\",C60)","v":"Eau glycolée/Eau"},{"$f":"IF(ISBLANK(D60),\"\",D60)","v":"Mono"},{"$f":"IF(ISBLANK(E60),\"\",E60)","v":"Electrique"},{"$f":"IF(ISBLANK(F60),\"\",F60)","v":5.5},{"$f":"IF(ISBLANK(G60),\"\",G60)","v":"TOR"},null,55,8.1,10.8,null,null,2.7,6.6]
[null,"flexoCOMPACT exclusive - 11 kW - 230V","Eau glycolée/Eau","Mono","Electrique",5.5,"TOR",null,{"$f":"Calculs!I182","v":"Tglyc ->"},-5,10,null,null,{"$f":"IF(ISBLANK(J63),\"\",J63)","v":-5},10,"","",-5,10,"","",{"$f":"Calculs!V182","v":""},true]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B63),\"\",B63)","v":"flexoCOMPACT exclusive - 11 kW - 230V"},"Eau glycolée/Eau","Mono","Electrique",5.5,"TOR","Td",35,9.9,13.7,null,null,4,6.2,null,null,60,60]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B64),\"\",B64)","v":"flexoCOMPACT exclusive - 11 kW - 230V"},{"$f":"IF(ISBLANK(C63),\"\",C63)","v":"Eau glycolée/Eau"},{"$f":"IF(ISBLANK(D63),\"\",D63)","v":"Mono"},{"$f":"IF(ISBLANK(E63),\"\",E63)","v":"Electrique"},{"$f":"IF(ISBLANK(F63),\"\",F63)","v":5.5},{"$f":"IF(ISBLANK(G63),\"\",G63)","v":"TOR"},null,55,10,14.2,null,null,2.5,3.7]
[null,"flexoCOMPACT exclusive - 5 kW - 3x400 V","Eau glycolée/Eau","Tri","Electrique",9,"TOR",null,{"$f":"Calculs!I185","v":"Tglyc ->"},-5,10,null,null,{"$f":"IF(ISBLANK(J66),\"\",J66)","v":-5},10,"","",-5,10,"","",{"$f":"Calculs!V185","v":""},true]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B66),\"\",B66)","v":"flexoCOMPACT exclusive - 5 kW - 3x400 V"},"Eau glycolée/Eau","Tri","Electrique",9,"TOR","Td",35,4.8,6.6,null,null,4.2,5.3,null,null,60,60]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B67),\"\",B67)","v":"flexoCOMPACT exclusive - 5 kW - 3x400 V"},{"$f":"IF(ISBLANK(C66),\"\",C66)","v":"Eau glycolée/Eau"},{"$f":"IF(ISBLANK(D66),\"\",D66)","v":"Tri"},{"$f":"IF(ISBLANK(E66),\"\",E66)","v":"Electrique"},{"$f":"IF(ISBLANK(F66),\"\",F66)","v":9},{"$f":"IF(ISBLANK(G66),\"\",G66)","v":"TOR"},null,55,4.9000000000000004,6.5,null,null,2.7,3.3]
[null,"flexoCOMPACT exclusive - 8 kW - 3x400 V","Eau glycolée/Eau","Tri","Electrique",9,"TOR",null,{"$f":"Calculs!I188","v":"Tglyc ->"},-5,10,null,null,{"$f":"IF(ISBLANK(J69),\"\",J69)","v":-5},10,"","",-5,10,"","",{"$f":"Calculs!V188","v":""},true]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B69),\"\",B69)","v":"flexoCOMPACT exclusive - 8 kW - 3x400 V"},"Eau glycolée/Eau","Tri","Electrique",9,"TOR","Td",35,7.9,10.5,null,null,4.2,5.4,null,null,60,60]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B70),\"\",B70)","v":"flexoCOMPACT exclusive - 8 kW - 3x400 V"},{"$f":"IF(ISBLANK(C69),\"\",C69)","v":"Eau glycolée/Eau"},{"$f":"IF(ISBLANK(D69),\"\",D69)","v":"Tri"},{"$f":"IF(ISBLANK(E69),\"\",E69)","v":"Electrique"},{"$f":"IF(ISBLANK(F69),\"\",F69)","v":9},{"$f":"IF(ISBLANK(G69),\"\",G69)","v":"TOR"},null,55,8.1,10.8,null,null,2.7,6.6]
[null,"flexoCOMPACT exclusive - 11 kW - 3x400 V","Eau glycolée/Eau","Tri","Electrique",9,"TOR",null,{"$f":"Calculs!I191","v":"Tglyc ->"},-5,10,null,null,{"$f":"IF(ISBLANK(J72),\"\",J72)","v":-5},10,"","",-5,10,"","",{"$f":"Calculs!V191","v":""},true]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B72),\"\",B72)","v":"flexoCOMPACT exclusive - 11 kW - 3x400 V"},"Eau glycolée/Eau","Tri","Electrique",9,"TOR","Td",35,9.9,13.7,null,null,4,6.2,null,null,60,60]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B73),\"\",B73)","v":"flexoCOMPACT exclusive - 11 kW - 3x400 V"},{"$f":"IF(ISBLANK(C72),\"\",C72)","v":"Eau glycolée/Eau"},{"$f":"IF(ISBLANK(D72),\"\",D72)","v":"Tri"},{"$f":"IF(ISBLANK(E72),\"\",E72)","v":"Electrique"},{"$f":"IF(ISBLANK(F72),\"\",F72)","v":9},{"$f":"IF(ISBLANK(G72),\"\",G72)","v":"TOR"},null,55,10,14.2,null,null,2.5,3.7]
[null,"FlexoCOMPACT exclusive VWF 58/4-5 - 400V + aroCOLLEC","Air/Eau","Tri","Electrique",9,"TOR",null,{"$f":"Calculs!I194","v":"Text ->"},-15,-7,7,20,{"$f":"IF(ISBLANK(J75),\"\",J75)","v":-15},-7,7,20,-15,-7,7,20,{"$f":"Calculs!V194","v":""},true]
[null,"FlexoCOMPACT exclusive VWF 58/4-5 - 400V + aroCOLLEC",{"$f":"IF(ISBLANK(C75),\"\",C75)","v":"Air/Eau"},{"$f":"IF(ISBLANK(D75),\"\",D75)","v":"Tri"},{"$f":"IF(ISBLANK(E75),\"\",E75)","v":"Electrique"},{"$f":"IF(ISBLANK(F75),\"\",F75)","v":9},{"$f":"IF(ISBLANK(G75),\"\",G75)","v":"TOR"},"Td",35,3.1,4.2,6.2,7.6,2.2000000000000002,3,4.4000000000000004,5.4,55,65,65,65]
[null,"FlexoCOMPACT exclusive VWF 58/4-5 - 400V + aroCOLLEC",{"$f":"IF(ISBLANK(C75),\"\",C75)","v":"Air/Eau"},{"$f":"IF(ISBLANK(D75),\"\",D75)","v":"Tri"},{"$f":"IF(ISBLANK(E75),\"\",E75)","v":"Electrique"},{"$f":"IF(ISBLANK(F75),\"\",F75)","v":9},{"$f":"IF(ISBLANK(G75),\"\",G75)","v":"TOR"},null,55,3.8,4.5999999999999996,6.1,7.3,1.9,2.2999999999999998,3.1,3.7]
[null,"FlexoCOMPACT exclusive VWF 88/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Air/Eau","Tri","Electrique",9,"TOR",null,{"$f":"Calculs!I197","v":"Text ->"},-15,-7,7,20,{"$f":"IF(ISBLANK(J78),\"\",J78)","v":-15},-7,7,20,-15,-7,7,20,{"$f":"Calculs!V197","v":""},true]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B78),\"\",B78)","v":"FlexoCOMPACT exclusive VWF 88/4-5 - 400V + aroCOLLECT"},"Air/Eau","Tri","Electrique",9,"TOR","Td",35,5,6.5,8.8000000000000007,10.5,2.5,3.1,4.4000000000000004,5.3,55,65,65,65]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B79),\"\",B79)","v":"FlexoCOMPACT exclusive VWF 88/4-5 - 400V + aroCOLLECT"},{"$f":"IF(ISBLANK(C78),\"\",C78)","v":"Air/Eau"},{"$f":"IF(ISBLANK(D78),\"\",D78)","v":"Tri"},{"$f":"IF(ISBLANK(E78),\"\",E78)","v":"Electrique"},{"$f":"IF(ISBLANK(F78),\"\",F78)","v":9},{"$f":"IF(ISBLANK(G78),\"\",G78)","v":"TOR"},null,55,6.1,6.9,9.5,11,2,2.2999999999999998,3.2,3.7]
[null,"FlexoCOMPACT exclusive VWF 118/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Air/Eau","Tri","Electrique",9,"TOR",null,{"$f":"Calculs!I200","v":"Text ->"},-15,-7,7,20,{"$f":"IF(ISBLANK(J81),\"\",J81)","v":-15},-7,7,20,-15,-7,7,20,{"$f":"Calculs!V200","v":""},true]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B81),\"\",B81)","v":"FlexoCOMPACT exclusive VWF 118/4-5 - 400V + aroCOLLECT"},"Air/Eau","Tri","Electrique",9,"TOR","Td",35,6.9,8.4,11.5,14.5,2.4,2.9,4.4000000000000004,5.6,55,65,65,65]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B82),\"\",B82)","v":"FlexoCOMPACT exclusive VWF 118/4-5 - 400V + aroCOLLECT"},{"$f":"IF(ISBLANK(C81),\"\",C81)","v":"Air/Eau"},{"$f":"IF(ISBLANK(D81),\"\",D81)","v":"Tri"},{"$f":"IF(ISBLANK(E81),\"\",E81)","v":"Electrique"},{"$f":"IF(ISBLANK(F81),\"\",F81)","v":9},{"$f":"IF(ISBLANK(G81),\"\",G81)","v":"TOR"},null,55,7.9,9.1,12.2,14.5,1.8,2.2000000000000002,3.1,3.6]
[null,"aroTHERM plus 45/6 - 230 V S3","Air/Eau","Mono","Electrique",5.4,"Inverter",null,{"$f":"Calculs!I182","v":"Tglyc ->"},-15,-7,7,20,{"$f":"IF(ISBLANK(J84),\"\",J84)","v":-15},-7,7,20,-15,-7,7,20,{"$f":"Calculs!V182","v":""},true]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B84),\"\",B84)","v":"aroTHERM plus 45/6 - 230 V S3"},"Air/Eau","Mono","Electrique",5.4,"Inverter","Td",35,3.1,4.9000000000000004,4.2,7.7,2.2999999999999998,2.4,4.4000000000000004,6.2,60,68,75,75]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B85),\"\",B85)","v":"aroTHERM plus 45/6 - 230 V S3"},{"$f":"IF(ISBLANK(C84),\"\",C84)","v":"Air/Eau"},{"$f":"IF(ISBLANK(D84),\"\",D84)","v":"Mono"},{"$f":"IF(ISBLANK(E84),\"\",E84)","v":"Electrique"},{"$f":"IF(ISBLANK(F84),\"\",F84)","v":5.4},{"$f":"IF(ISBLANK(G84),\"\",G84)","v":"Inverter"},null,55,2.9,5.0999999999999996,4.5,6.8,1.6,2,2.2999999999999998,3.6]
[null,"aroTHERM plus 55/6 - 230 V S3","Air/Eau","Mono","Electrique",5.4,"Inverter",null,{"$f":"Calculs!I185","v":"Tglyc ->"},-15,-7,7,20,{"$f":"IF(ISBLANK(J87),\"\",J87)","v":-15},-7,7,20,-15,-7,7,20,{"$f":"Calculs!V185","v":""},true]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B87),\"\",B87)","v":"aroTHERM plus 55/6 - 230 V S3"},"Air/Eau","Mono","Electrique",5.4,"Inverter","Td",35,4.7,4.9000000000000004,4.2,7.6,2.2999999999999998,2.4,4.4000000000000004,6.1,60,68,75,75]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B88),\"\",B88)","v":"aroTHERM plus 55/6 - 230 V S3"},{"$f":"IF(ISBLANK(C87),\"\",C87)","v":"Air/Eau"},{"$f":"IF(ISBLANK(D87),\"\",D87)","v":"Mono"},{"$f":"IF(ISBLANK(E87),\"\",E87)","v":"Electrique"},{"$f":"IF(ISBLANK(F87),\"\",F87)","v":5.4},{"$f":"IF(ISBLANK(G87),\"\",G87)","v":"Inverter"},null,55,4.5,5.0999999999999996,4.5,6.8,1.7,2,2.2999999999999998,3.6]
[null,"aroTHERM plus 85/6 - 230 V S3","Air/Eau","Mono","Electrique",5.4,"Inverter",null,{"$f":"Calculs!I188","v":"Tglyc ->"},-15,-7,7,20,{"$f":"IF(ISBLANK(J90),\"\",J90)","v":-15},-7,7,20,-15,-7,7,20,{"$f":"Calculs!V188","v":""},true]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B90),\"\",B90)","v":"aroTHERM plus 85/6 - 230 V S3"},"Air/Eau","Mono","Electrique",5.4,"Inverter","Td",35,6.45,6.5,7.8,10.1,2.2999999999999998,2.5,4.4000000000000004,6,60,68,75,75]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B91),\"\",B91)","v":"aroTHERM plus 85/6 - 230 V S3"},{"$f":"IF(ISBLANK(C90),\"\",C90)","v":"Air/Eau"},{"$f":"IF(ISBLANK(D90),\"\",D90)","v":"Mono"},{"$f":"IF(ISBLANK(E90),\"\",E90)","v":"Electrique"},{"$f":"IF(ISBLANK(F90),\"\",F90)","v":5.4},{"$f":"IF(ISBLANK(G90),\"\",G90)","v":"Inverter"},null,55,6.1,6.5,7.6,9.6,1.7,2,2.9,3.7]
[null,"aroTHERM plus 125/6 - 230 V S3","Air/Eau","Mono","Electrique",5.4,"Inverter",null,{"$f":"Calculs!I191","v":"Tglyc ->"},-15,-7,7,20,{"$f":"IF(ISBLANK(J93),\"\",J93)","v":-15},-7,7,20,-15,-7,7,20,{"$f":"Calculs!V191","v":""},true]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B93),\"\",B93)","v":"aroTHERM plus 125/6 - 230 V S3"},"Air/Eau","Mono","Electrique",5.4,"Inverter","Td",35,8.1,11.3,14.3,18.399999999999999,2.2999999999999998,2.4,4.3,6.2,60,68,75,75]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B94),\"\",B94)","v":"aroTHERM plus 125/6 - 230 V S3"},{"$f":"IF(ISBLANK(C93),\"\",C93)","v":"Air/Eau"},{"$f":"IF(ISBLANK(D93),\"\",D93)","v":"Mono"},{"$f":"IF(ISBLANK(E93),\"\",E93)","v":"Electrique"},{"$f":"IF(ISBLANK(F93),\"\",F93)","v":5.4},{"$f":"IF(ISBLANK(G93),\"\",G93)","v":"Inverter"},null,55,7.9,11.5,14.2,16.899999999999999,1.6,1.8,2.8,3.7]
[null,"aroTHERM plus 125/6 - 400 V S3","Air/Eau","Tri","Electrique",8.5399999999999991,"Inverter",null,{"$f":"Calculs!I194","v":"Text ->"},-15,-7,7,20,{"$f":"IF(ISBLANK(J96),\"\",J96)","v":-15},-7,7,20,-15,-7,7,20,{"$f":"Calculs!V194","v":""},true]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B96),\"\",B96)","v":"aroTHERM plus 125/6 - 400 V S3"},"Air/Eau","Tri","Electrique",8.5399999999999991,"Inverter","Td",35,8.1,11.3,14.3,18.399999999999999,2.2999999999999998,2.4,4.3,6.2,60,68,75,75]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B97),\"\",B97)","v":"aroTHERM plus 125/6 - 400 V S3"},{"$f":"IF(ISBLANK(C96),\"\",C96)","v":"Air/Eau"},{"$f":"IF(ISBLANK(D96),\"\",D96)","v":"Tri"},{"$f":"IF(ISBLANK(E96),\"\",E96)","v":"Electrique"},{"$f":"IF(ISBLANK(F96),\"\",F96)","v":8.5399999999999991},{"$f":"IF(ISBLANK(G96),\"\",G96)","v":"Inverter"},null,55,7.9,11.5,14.2,16.899999999999999,1.6,1.8,2.8,3.7]
[null,"aroTHERM plus 155/6 - 230 V S3","Air/Eau","Mono","Electrique",5.4,"Inverter",null,{"$f":"Calculs!I197","v":"Text ->"},-15,-7,7,20,{"$f":"IF(ISBLANK(J99),\"\",J99)","v":-15},-7,7,20,-15,-7,7,20,{"$f":"Calculs!V197","v":""},true]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B99),\"\",B99)","v":"aroTHERM plus 155/6 - 230 V S3"},"Air/Eau","Mono","Electrique",5.4,"Inverter","Td",35,9.6999999999999993,11.3,14.3,18.7,2,2.4,4.3,6,60,68,75,75]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B100),\"\",B100)","v":"aroTHERM plus 155/6 - 230 V S3"},{"$f":"IF(ISBLANK(C99),\"\",C99)","v":"Air/Eau"},{"$f":"IF(ISBLANK(D99),\"\",D99)","v":"Mono"},{"$f":"IF(ISBLANK(E99),\"\",E99)","v":"Electrique"},{"$f":"IF(ISBLANK(F99),\"\",F99)","v":5.4},{"$f":"IF(ISBLANK(G99),\"\",G99)","v":"Inverter"},null,55,8.4,11.5,14.2,16.8,1.5,1.8,2.8,3.8]
[null,"aroTHERM plus 155/6 - 400 V S3","Air/Eau","Tri","Electrique",8.5,"Inverter",null,{"$f":"Calculs!I200","v":"Text ->"},-15,-7,7,20,{"$f":"IF(ISBLANK(J102),\"\",J102)","v":-15},-7,7,20,-15,-7,7,20,{"$f":"Calculs!V200","v":""},true]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B102),\"\",B102)","v":"aroTHERM plus 155/6 - 400 V S3"},"Air/Eau","Tri","Electrique",8.5,"Inverter","Td",35,9.6999999999999993,11.3,14.3,18.7,2,2.4,4.3,6,60,68,75,75]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B103),\"\",B103)","v":"aroTHERM plus 155/6 - 400 V S3"},{"$f":"IF(ISBLANK(C102),\"\",C102)","v":"Air/Eau"},{"$f":"IF(ISBLANK(D102),\"\",D102)","v":"Tri"},{"$f":"IF(ISBLANK(E102),\"\",E102)","v":"Electrique"},{"$f":"IF(ISBLANK(F102),\"\",F102)","v":8.5},{"$f":"IF(ISBLANK(G102),\"\",G102)","v":"Inverter"},null,55,8.4,11.5,14.2,16.8,1.5,1.8,2.8,3.8]
[null,"aroTHERM Split 3 - 230V","Air/Eau","Mono","Electrique",5.4,"Inverter",null,{"$f":"Calculs!I224","v":"Text ->"},-15,-7,7,20,{"$f":"IF(ISBLANK(J105),\"\",J105)","v":-15},-7,7,20,-15,-7,7,20,{"$f":"Calculs!V224","v":""},true]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B105),\"\",B105)","v":"aroTHERM Split 3 - 230V"},"Air/Eau","Mono","Electrique",5.4,"Inverter","Td",35,2.7,3.6,3.2,4.5199999999999996,2.5,3.2,5,6.25,49,55,55,55]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B106),\"\",B106)","v":"aroTHERM Split 3 - 230V"},{"$f":"IF(ISBLANK(C105),\"\",C105)","v":"Air/Eau"},{"$f":"IF(ISBLANK(D105),\"\",D105)","v":"Mono"},{"$f":"IF(ISBLANK(E105),\"\",E105)","v":"Electrique"},{"$f":"IF(ISBLANK(F105),\"\",F105)","v":5.4},{"$f":"IF(ISBLANK(G105),\"\",G105)","v":"Inverter"},null,55,2.2999999999999998,3.1,2.8,4,1.5,1.9,2.6,3.25]
[null,"aroTHERM Split 5 - 230V","Air/Eau","Mono","Electrique",5.4,"Inverter",null,{"$f":"Calculs!I227","v":"Text ->"},-15,-7,7,20,{"$f":"IF(ISBLANK(J108),\"\",J108)","v":-15},-7,7,20,-15,-7,7,20,{"$f":"Calculs!V227","v":""},true]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B108),\"\",B108)","v":"aroTHERM Split 5 - 230V"},"Air/Eau","Mono","Electrique",5.4,"Inverter","Td",35,4.4000000000000004,4.9000000000000004,4.5,6.37,2.4,2.7,4.8,6,49,55,55,55]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B109),\"\",B109)","v":"aroTHERM Split 5 - 230V"},{"$f":"IF(ISBLANK(C108),\"\",C108)","v":"Air/Eau"},{"$f":"IF(ISBLANK(D108),\"\",D108)","v":"Mono"},{"$f":"IF(ISBLANK(E108),\"\",E108)","v":"Electrique"},{"$f":"IF(ISBLANK(F108),\"\",F108)","v":5.4},{"$f":"IF(ISBLANK(G108),\"\",G108)","v":"Inverter"},null,55,3.1,4.0999999999999996,3.7,5.2,1.6,2,2.7,3.38]
[null,"aroTHERM Split 7 - 230V","Air/Eau","Mono","Electrique",5.4,"Inverter",null,{"$f":"Calculs!I230","v":"Text ->"},-15,-7,7,20,{"$f":"IF(ISBLANK(J111),\"\",J111)","v":-15},-7,7,20,-15,-7,7,20,{"$f":"Calculs!V230","v":""},true]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B111),\"\",B111)","v":"aroTHERM Split 7 - 230V"},"Air/Eau","Mono","Electrique",5.4,"Inverter","Td",35,5.7,6.7,5.8,8.17,2.4,2.7,4.7,5.88,49,55,55,55]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B112),\"\",B112)","v":"aroTHERM Split 7 - 230V"},{"$f":"IF(ISBLANK(C111),\"\",C111)","v":"Air/Eau"},{"$f":"IF(ISBLANK(D111),\"\",D111)","v":"Mono"},{"$f":"IF(ISBLANK(E111),\"\",E111)","v":"Electrique"},{"$f":"IF(ISBLANK(F111),\"\",F111)","v":5.4},{"$f":"IF(ISBLANK(G111),\"\",G111)","v":"Inverter"},null,55,4.2,5.5,5,7.1,1.7,2,2.7,3.38]
[null,"aroTHERM Split 10 - 230V","Air/Eau","Mono","Electrique",5.4,"Inverter",null,{"$f":"Calculs!I233","v":"Text ->"},-15,-7,7,20,{"$f":"IF(ISBLANK(J114),\"\",J114)","v":-15},-7,7,20,-15,-7,7,20,{"$f":"Calculs!V233","v":""},true]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B114),\"\",B114)","v":"aroTHERM Split 10 - 230V"},"Air/Eau","Mono","Electrique",5.4,"Inverter","Td",35,7.9,10.199999999999999,9.8000000000000007,15.3,2.2999999999999998,2.8,4.7,5.6,49,55,55,55]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B115),\"\",B115)","v":"aroTHERM Split 10 - 230V"},{"$f":"IF(ISBLANK(C114),\"\",C114)","v":"Air/Eau"},{"$f":"IF(ISBLANK(D114),\"\",D114)","v":"Mono"},{"$f":"IF(ISBLANK(E114),\"\",E114)","v":"Electrique"},{"$f":"IF(ISBLANK(F114),\"\",F114)","v":5.4},{"$f":"IF(ISBLANK(G114),\"\",G114)","v":"Inverter"},null,55,5.3,8.5,10.4,14,1.2,2,2.8,3.6]
[null,"aroTHERM Split 10 - 400V","Air/Eau","Tri","Electrique",8.5,"Inverter",null,{"$f":"Calculs!I236","v":"Text ->"},-15,-7,7,20,{"$f":"IF(ISBLANK(J117),\"\",J117)","v":-15},-7,7,20,-15,-7,7,20,{"$f":"Calculs!V236","v":""},true]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B117),\"\",B117)","v":"aroTHERM Split 10 - 400V"},"Air/Eau","Tri","Electrique",8.5,"Inverter","Td",35,7.9,10.199999999999999,9.8000000000000007,15.3,2.2999999999999998,2.8,4.7,5.6,49,56,60,60]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B118),\"\",B118)","v":"aroTHERM Split 10 - 400V"},{"$f":"IF(ISBLANK(C117),\"\",C117)","v":"Air/Eau"},{"$f":"IF(ISBLANK(D117),\"\",D117)","v":"Tri"},{"$f":"IF(ISBLANK(E117),\"\",E117)","v":"Electrique"},{"$f":"IF(ISBLANK(F117),\"\",F117)","v":8.5},{"$f":"IF(ISBLANK(G117),\"\",G117)","v":"Inverter"},null,55,5.3,8.5,10.4,14,1.2,2,2.8,3.6]
[null,"aroTHERM Split 12 - 230V","Air/Eau","Mono","Electrique",5.4,"Inverter",null,{"$f":"Calculs!I239","v":"Text ->"},-15,-7,7,20,{"$f":"IF(ISBLANK(J120),\"\",J120)","v":-15},-7,7,20,-15,-7,7,20,{"$f":"Calculs!V239","v":""},true]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B120),\"\",B120)","v":"aroTHERM Split 12 - 230V"},"Air/Eau","Mono","Electrique",5.4,"Inverter","Td",35,10,11.9,10.3,15,2.2000000000000002,2.5,4.5999999999999996,5.0999999999999996,49,55,55,55]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B121),\"\",B121)","v":"aroTHERM Split 12 - 230V"},{"$f":"IF(ISBLANK(C120),\"\",C120)","v":"Air/Eau"},{"$f":"IF(ISBLANK(D120),\"\",D120)","v":"Mono"},{"$f":"IF(ISBLANK(E120),\"\",E120)","v":"Electrique"},{"$f":"IF(ISBLANK(F120),\"\",F120)","v":5.4},{"$f":"IF(ISBLANK(G120),\"\",G120)","v":"Inverter"},null,55,5.7,9.4,11,13.9,1.2,2,2.8,3.3]
[null,"aroTHERM Split 12 - 400V","Air/Eau","Tri","Electrique",8.5,"Inverter",null,{"$f":"Calculs!I242","v":"Text ->"},-15,-7,7,20,{"$f":"IF(ISBLANK(J123),\"\",J123)","v":-15},-7,7,20,-15,-7,7,20,{"$f":"Calculs!V242","v":""},true]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B123),\"\",B123)","v":"aroTHERM Split 12 - 400V"},"Air/Eau","Tri","Electrique",8.5,"Inverter","Td",35,10,11.9,10.3,15,2.2000000000000002,2.5,4.5999999999999996,5.0999999999999996,49,55,55,55]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B124),\"\",B124)","v":"aroTHERM Split 12 - 400V"},{"$f":"IF(ISBLANK(C123),\"\",C123)","v":"Air/Eau"},{"$f":"IF(ISBLANK(D123),\"\",D123)","v":"Tri"},{"$f":"IF(ISBLANK(E123),\"\",E123)","v":"Electrique"},{"$f":"IF(ISBLANK(F123),\"\",F123)","v":8.5},{"$f":"IF(ISBLANK(G123),\"\",G123)","v":"Inverter"},null,55,5.7,9.4,11,13.9,1.2,2,2.8,3.3]
[null,"aroTHERM Split 3 - 230V Hybride","Air/Eau","Mono","Condensation",25,"Inverter",null,{"$f":"Calculs!I245","v":"Text ->"},-15,-7,7,20,{"$f":"IF(ISBLANK(J126),\"\",J126)","v":-15},-7,7,20,-15,-7,7,20,{"$f":"Calculs!V245","v":""},true]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B126),\"\",B126)","v":"aroTHERM Split 3 - 230V Hybride"},"Air/Eau","Mono","Condensation",25,"Inverter","Td",35,2.7,3.6,3.2,4.5199999999999996,2.5,3.2,5,6.25,49,55,55,55]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B127),\"\",B127)","v":"aroTHERM Split 3 - 230V Hybride"},{"$f":"IF(ISBLANK(C126),\"\",C126)","v":"Air/Eau"},{"$f":"IF(ISBLANK(D126),\"\",D126)","v":"Mono"},{"$f":"IF(ISBLANK(E126),\"\",E126)","v":"Condensation"},{"$f":"IF(ISBLANK(F126),\"\",F126)","v":25},{"$f":"IF(ISBLANK(G126),\"\",G126)","v":"Inverter"},null,55,2.2999999999999998,3.1,2.8,4,1.5,1.9,2.6,3.25]
[null,"aroTHERM Split 5 - 230V Hybride","Air/Eau","Mono","Condensation",25,"Inverter",null,{"$f":"Calculs!I248","v":"Text ->"},-15,-7,7,20,{"$f":"IF(ISBLANK(J129),\"\",J129)","v":-15},-7,7,20,-15,-7,7,20,{"$f":"Calculs!V248","v":""},true]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B129),\"\",B129)","v":"aroTHERM Split 5 - 230V Hybride"},"Air/Eau","Mono","Condensation",25,"Inverter","Td",35,4.4000000000000004,4.9000000000000004,4.5,6.37,2.4,2.7,4.8,6,49,55,55,55]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B130),\"\",B130)","v":"aroTHERM Split 5 - 230V Hybride"},{"$f":"IF(ISBLANK(C129),\"\",C129)","v":"Air/Eau"},{"$f":"IF(ISBLANK(D129),\"\",D129)","v":"Mono"},{"$f":"IF(ISBLANK(E129),\"\",E129)","v":"Condensation"},{"$f":"IF(ISBLANK(F129),\"\",F129)","v":25},{"$f":"IF(ISBLANK(G129),\"\",G129)","v":"Inverter"},null,55,3.1,4.0999999999999996,3.7,5.2,1.6,2,2.7,3.38]
[null,"aroTHERM Split 7 - 230V Hybride","Air/Eau","Mono","Condensation",25,"Inverter",null,{"$f":"Calculs!I251","v":"Text ->"},-15,-7,7,20,{"$f":"IF(ISBLANK(J132),\"\",J132)","v":-15},-7,7,20,-15,-7,7,20,{"$f":"Calculs!V251","v":""},true]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B132),\"\",B132)","v":"aroTHERM Split 7 - 230V Hybride"},"Air/Eau","Mono","Condensation",25,"Inverter","Td",35,5.7,6.7,5.8,8.17,2.4,2.7,4.7,5.88,49,55,55,55]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B133),\"\",B133)","v":"aroTHERM Split 7 - 230V Hybride"},{"$f":"IF(ISBLANK(C132),\"\",C132)","v":"Air/Eau"},{"$f":"IF(ISBLANK(D132),\"\",D132)","v":"Mono"},{"$f":"IF(ISBLANK(E132),\"\",E132)","v":"Condensation"},{"$f":"IF(ISBLANK(F132),\"\",F132)","v":25},{"$f":"IF(ISBLANK(G132),\"\",G132)","v":"Inverter"},null,55,4.2,5.5,5,7.1,1.7,2,2.7,3.38]
[null,"aroTHERM Split 10 - 230V Hybride","Air/Eau","Mono","Condensation",25,"Inverter",null,{"$f":"Calculs!I254","v":"Text ->"},-15,-7,7,20,{"$f":"IF(ISBLANK(J135),\"\",J135)","v":-15},-7,7,20,-15,-7,7,20,{"$f":"Calculs!V254","v":""},true]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B135),\"\",B135)","v":"aroTHERM Split 10 - 230V Hybride"},"Air/Eau","Mono","Condensation",25,"Inverter","Td",35,7.9,10.199999999999999,9.8000000000000007,15.3,2.2999999999999998,2.8,4.7,5.6,49,55,55,55]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B136),\"\",B136)","v":"aroTHERM Split 10 - 230V Hybride"},{"$f":"IF(ISBLANK(C135),\"\",C135)","v":"Air/Eau"},{"$f":"IF(ISBLANK(D135),\"\",D135)","v":"Mono"},{"$f":"IF(ISBLANK(E135),\"\",E135)","v":"Condensation"},{"$f":"IF(ISBLANK(F135),\"\",F135)","v":25},{"$f":"IF(ISBLANK(G135),\"\",G135)","v":"Inverter"},null,55,5.3,8.5,10.4,14,1.2,2,2.8,3.6]
[null,"aroTHERM Split 10 - 400V Hybride","Air/Eau","Tri","Condensation",25,"Inverter",null,{"$f":"Calculs!I257","v":"Text ->"},-15,-7,7,20,{"$f":"IF(ISBLANK(J138),\"\",J138)","v":-15},-7,7,20,-15,-7,7,20,{"$f":"Calculs!V257","v":""},true]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B138),\"\",B138)","v":"aroTHERM Split 10 - 400V Hybride"},"Air/Eau","Tri","Condensation",25,"Inverter","Td",35,7.9,10.199999999999999,9.8000000000000007,15.3,2.2999999999999998,2.8,4.7,5.6,49,55,55,55]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B139),\"\",B139)","v":"aroTHERM Split 10 - 400V Hybride"},{"$f":"IF(ISBLANK(C138),\"\",C138)","v":"Air/Eau"},{"$f":"IF(ISBLANK(D138),\"\",D138)","v":"Tri"},{"$f":"IF(ISBLANK(E138),\"\",E138)","v":"Condensation"},{"$f":"IF(ISBLANK(F138),\"\",F138)","v":25},{"$f":"IF(ISBLANK(G138),\"\",G138)","v":"Inverter"},null,55,5.3,8.5,10.4,14,1.2,2,2.8,3.6]
[null,"aroTHERM Split 12 - 230V Hybride","Air/Eau","Mono","Condensation",25,"Inverter",null,{"$f":"Calculs!I260","v":"Text ->"},-15,-7,7,20,{"$f":"IF(ISBLANK(J141),\"\",J141)","v":-15},-7,7,20,-15,-7,7,20,{"$f":"Calculs!V260","v":""},true]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B141),\"\",B141)","v":"aroTHERM Split 12 - 230V Hybride"},"Air/Eau","Mono","Condensation",25,"Inverter","Td",35,10,11.9,10.3,15,2.2000000000000002,2.5,4.5999999999999996,5.0999999999999996,49,55,55,55]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B142),\"\",B142)","v":"aroTHERM Split 12 - 230V Hybride"},{"$f":"IF(ISBLANK(C141),\"\",C141)","v":"Air/Eau"},{"$f":"IF(ISBLANK(D141),\"\",D141)","v":"Mono"},{"$f":"IF(ISBLANK(E141),\"\",E141)","v":"Condensation"},{"$f":"IF(ISBLANK(F141),\"\",F141)","v":25},{"$f":"IF(ISBLANK(G141),\"\",G141)","v":"Inverter"},null,55,5.7,9.4,11,13.9,1.2,2,2.8,3.3]
[null,"aroTHERM Split 12 - 400V Hybride","Air/Eau","Tri","Condensation",25,"Inverter",null,{"$f":"Calculs!I263","v":"Text ->"},-15,-7,7,20,{"$f":"IF(ISBLANK(J144),\"\",J144)","v":-15},-7,7,20,-15,-7,7,20,{"$f":"Calculs!V263","v":""},true]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B144),\"\",B144)","v":"aroTHERM Split 12 - 400V Hybride"},"Air/Eau","Tri","Condensation",25,"Inverter","Td",35,10,11.9,10.3,15,2.2000000000000002,2.5,4.5999999999999996,5.0999999999999996,49,55,55,55]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B145),\"\",B145)","v":"aroTHERM Split 12 - 400V Hybride"},{"$f":"IF(ISBLANK(C144),\"\",C144)","v":"Air/Eau"},{"$f":"IF(ISBLANK(D144),\"\",D144)","v":"Tri"},{"$f":"IF(ISBLANK(E144),\"\",E144)","v":"Condensation"},{"$f":"IF(ISBLANK(F144),\"\",F144)","v":25},{"$f":"IF(ISBLANK(G144),\"\",G144)","v":"Inverter"},null,55,5.7,9.4,11,13.9,1.2,2,2.8,3.3]
[null,"aroTHERM VWL 55/3 A 230V","Air/Eau","Mono","Electrique",6,"Inverter",null,{"$f":"Calculs!I266","v":"Text ->"},-15,-7,7,20,{"$f":"IF(ISBLANK(J147),\"\",J147)","v":-15},-7,7,20,-15,-7,7,20,{"$f":"Calculs!V266","v":""},true]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B147),\"\",B147)","v":"aroTHERM VWL 55/3 A 230V"},"Air/Eau","Mono","Electrique",6,"Inverter","Td",35,3.9,4.9000000000000004,4.7,5.8,2.29,2.4,4.7,6.3,45,56,60,60]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B148),\"\",B148)","v":"aroTHERM VWL 55/3 A 230V"},{"$f":"IF(ISBLANK(C147),\"\",C147)","v":"Air/Eau"},{"$f":"IF(ISBLANK(D147),\"\",D147)","v":"Mono"},{"$f":"IF(ISBLANK(E147),\"\",E147)","v":"Electrique"},{"$f":"IF(ISBLANK(F147),\"\",F147)","v":6},{"$f":"IF(ISBLANK(G147),\"\",G147)","v":"Inverter"},null,45,3.5,4.7,4.4000000000000004,5.4,1.9,2.2999999999999998,3.41,4.5]
[null,"aroTHERM VWL 85/3 A 230V","Air/Eau","Mono","Electrique",6,"Inverter",null,{"$f":"Calculs!I269","v":"Text ->"},-15,-7,7,20,{"$f":"IF(ISBLANK(J150),\"\",J150)","v":-15},-7,7,20,-15,-7,7,20,{"$f":"Calculs!V269","v":""},true]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B150),\"\",B150)","v":"aroTHERM VWL 85/3 A 230V"},"Air/Eau","Mono","Electrique",6,"Inverter","Td",35,4.8,6.2,7.6,8.2799999999999994,2.09,2.4,4.5,4.87,49,57,63,63]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B151),\"\",B151)","v":"aroTHERM VWL 85/3 A 230V"},{"$f":"IF(ISBLANK(C150),\"\",C150)","v":"Air/Eau"},{"$f":"IF(ISBLANK(D150),\"\",D150)","v":"Mono"},{"$f":"IF(ISBLANK(E150),\"\",E150)","v":"Electrique"},{"$f":"IF(ISBLANK(F150),\"\",F150)","v":6},{"$f":"IF(ISBLANK(G150),\"\",G150)","v":"Inverter"},null,45,3.59,5,7.2,8,1.84,2.16,3.5,3.97]
[null,"aroTHERM VWL 115/2 A 230V","Air/Eau","Mono","Electrique",6,"Inverter",null,{"$f":"Calculs!I272","v":"Text ->"},-15,-7,7,20,{"$f":"IF(ISBLANK(J153),\"\",J153)","v":-15},-7,7,20,-15,-7,7,20,{"$f":"Calculs!V272","v":""},true]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B153),\"\",B153)","v":"aroTHERM VWL 115/2 A 230V"},"Air/Eau","Mono","Electrique",6,"Inverter","Td",35,5.73,7.6,10.6,11.42,2.04,2.4,4.3,4.63,49,57,63,63]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B154),\"\",B154)","v":"aroTHERM VWL 115/2 A 230V"},{"$f":"IF(ISBLANK(C153),\"\",C153)","v":"Air/Eau"},{"$f":"IF(ISBLANK(D153),\"\",D153)","v":"Mono"},{"$f":"IF(ISBLANK(E153),\"\",E153)","v":"Electrique"},{"$f":"IF(ISBLANK(F153),\"\",F153)","v":6},{"$f":"IF(ISBLANK(G153),\"\",G153)","v":"Inverter"},null,45,4.34,5.95,10.199999999999999,11.08,1.75,2.0299999999999998,3.35,3.65]
[null,"aroTHERM VWL 155/2 A 230V","Air/Eau","Mono","Electrique",6,"Inverter",null,{"$f":"Calculs!I275","v":"Text ->"},-15,-7,7,20,{"$f":"IF(ISBLANK(J156),\"\",J156)","v":-15},-7,7,20,-15,-7,7,20,{"$f":"Calculs!V275","v":""},true]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B156),\"\",B156)","v":"aroTHERM VWL 155/2 A 230V"},"Air/Eau","Mono","Electrique",6,"Inverter","Td",35,10.199999999999999,11.8,14.6,19.100000000000001,2.2999999999999998,2.6,4.5,6.2,49,57,63,63]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B157),\"\",B157)","v":"aroTHERM VWL 155/2 A 230V"},{"$f":"IF(ISBLANK(C156),\"\",C156)","v":"Air/Eau"},{"$f":"IF(ISBLANK(D156),\"\",D156)","v":"Mono"},{"$f":"IF(ISBLANK(E156),\"\",E156)","v":"Electrique"},{"$f":"IF(ISBLANK(F156),\"\",F156)","v":6},{"$f":"IF(ISBLANK(G156),\"\",G156)","v":"Inverter"},null,45,7.9,10.199999999999999,13.4,19.3,2.1,2.2999999999999998,3.4,4.0999999999999996]
[null,"aroTHERM VWL 55/3 A 230V Hybride","Air/Eau","Mono","Condensation",25,"Inverter",null,{"$f":"Calculs!I278","v":"Text ->"},-15,-7,7,20,{"$f":"IF(ISBLANK(J159),\"\",J159)","v":-15},-7,7,20,-15,-7,7,20,{"$f":"Calculs!V278","v":""},true]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B159),\"\",B159)","v":"aroTHERM VWL 55/3 A 230V Hybride"},"Air/Eau","Mono","Condensation",25,"Inverter","Td",35,3.9,4.9000000000000004,4.7,5.8,2.29,2.4,4.7,6.3,45,56,60,60]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B160),\"\",B160)","v":"aroTHERM VWL 55/3 A 230V Hybride"},{"$f":"IF(ISBLANK(C159),\"\",C159)","v":"Air/Eau"},{"$f":"IF(ISBLANK(D159),\"\",D159)","v":"Mono"},{"$f":"IF(ISBLANK(E159),\"\",E159)","v":"Condensation"},{"$f":"IF(ISBLANK(F159),\"\",F159)","v":25},{"$f":"IF(ISBLANK(G159),\"\",G159)","v":"Inverter"},null,45,3.5,4.7,4.4000000000000004,5.4,1.9,2.2999999999999998,3.41,4.5]
[null,"aroTHERM VWL 85/3 A 230V Hybride","Air/Eau","Mono","Condensation",25,"Inverter",null,{"$f":"Calculs!I281","v":"Text ->"},-15,-7,7,20,{"$f":"IF(ISBLANK(J162),\"\",J162)","v":-15},-7,7,20,-15,-7,7,20,{"$f":"Calculs!V281","v":""},true]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B162),\"\",B162)","v":"aroTHERM VWL 85/3 A 230V Hybride"},"Air/Eau","Mono","Condensation",25,"Inverter","Td",35,4.8,6.2,7.6,8.2799999999999994,2.09,2.4,4.5,4.87,49,57,63,63]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B163),\"\",B163)","v":"aroTHERM VWL 85/3 A 230V Hybride"},{"$f":"IF(ISBLANK(C162),\"\",C162)","v":"Air/Eau"},{"$f":"IF(ISBLANK(D162),\"\",D162)","v":"Mono"},{"$f":"IF(ISBLANK(E162),\"\",E162)","v":"Condensation"},{"$f":"IF(ISBLANK(F162),\"\",F162)","v":25},{"$f":"IF(ISBLANK(G162),\"\",G162)","v":"Inverter"},null,45,3.59,5,7.2,8,1.84,2.16,3.5,3.97]
[null,"aroTHERM VWL 115/2 A 230V Hybride","Air/Eau","Mono","Condensation",25,"Inverter",null,{"$f":"Calculs!I284","v":"Text ->"},-15,-7,7,20,{"$f":"IF(ISBLANK(J165),\"\",J165)","v":-15},-7,7,20,-15,-7,7,20,{"$f":"Calculs!V284","v":""},true]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B165),\"\",B165)","v":"aroTHERM VWL 115/2 A 230V Hybride"},"Air/Eau","Mono","Condensation",25,"Inverter","Td",35,5.73,7.6,10.6,11.42,2.04,2.4,4.3,4.63,49,57,63,63]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B166),\"\",B166)","v":"aroTHERM VWL 115/2 A 230V Hybride"},{"$f":"IF(ISBLANK(C165),\"\",C165)","v":"Air/Eau"},{"$f":"IF(ISBLANK(D165),\"\",D165)","v":"Mono"},{"$f":"IF(ISBLANK(E165),\"\",E165)","v":"Condensation"},{"$f":"IF(ISBLANK(F165),\"\",F165)","v":25},{"$f":"IF(ISBLANK(G165),\"\",G165)","v":"Inverter"},null,45,4.34,5.95,10.199999999999999,11.08,1.75,2.0299999999999998,3.35,3.65]
[null,"aroTHERM VWL 155/2 A 230V Hybride","Air/Eau","Mono","Condensation",25,"Inverter",null,{"$f":"Calculs!I287","v":"Text ->"},-15,-7,7,20,{"$f":"IF(ISBLANK(J168),\"\",J168)","v":-15},-7,7,20,-15,-7,7,20,{"$f":"Calculs!V287","v":""},true]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B168),\"\",B168)","v":"aroTHERM VWL 155/2 A 230V Hybride"},"Air/Eau","Mono","Condensation",25,"Inverter","Td",35,10.199999999999999,11.8,14.6,19.100000000000001,2.2999999999999998,2.6,4.5,6.2,49,57,63,63]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(B169),\"\",B169)","v":"aroTHERM VWL 155/2 A 230V Hybride"},{"$f":"IF(ISBLANK(C168),\"\",C168)","v":"Air/Eau"},{"$f":"IF(ISBLANK(D168),\"\",D168)","v":"Mono"},{"$f":"IF(ISBLANK(E168),\"\",E168)","v":"Condensation"},{"$f":"IF(ISBLANK(F168),\"\",F168)","v":25},{"$f":"IF(ISBLANK(G168),\"\",G168)","v":"Inverter"},null,45,7.9,10.199999999999999,13.4,19.3,2.1,2.2999999999999998,3.4,4.0999999999999996]

{"sheet":"BDD_Ch","index":6,"n_rows":32,"n_cols":13,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[1,10,1,11],[1,4,1,8],[5,4,5,5],[30,4,30,5],[4,4,4,5],[6,4,6,5],[61,4,61,5],[62,4,62,5],[63,4,63,5],[64,4,64,5],[1,1,1,2],[31,4,31,5],[33,4,33,5],[42,4,42,5],[7,4,7,5],[8,4,8,5],[20,4,20,5],[9,4,9,5],[21,4,21,5],[27,4,27,5],[43,4,43,5],[44,4,44,5],[32,4,32,5],[3,4,3,5],[46,4,46,5],[47,4,47,5],[54,4,54,5],[55,4,55,5],[56,4,56,5],[57,4,57,5],[58,4,58,5],[59,4,59,5],[60,4,60,5],[92,4,92,5],[66,4,66,5],[69,4,69,5],[70,4,70,5],[84,4,84,5],[93,4,93,5],[89,4,89,5],[95,4,95,5],[10,4,10,5],[23,4,23,5],[17,4,17,5],[13,4,13,5],[14,4,14,5],[15,4,15,5],[16,4,16,5],[18,4,18,5],[19,4,19,5],[37,4,37,5],[38,4,38,5],[39,4,39,5],[72,4,72,5],[73,4,73,5],[65,4,65,5],[45,4,45,5],[97,4,97,5],[94,4,94,5],[24,4,24,5],[34,4,34,5],[90,4,90,5],[91,4,91,5],[100,4,100,5],[78,4,78,5],[67,4,67,5],[68,4,68,5],[87,4,87,5],[85,4,85,5],[86,4,86,5],[79,4,79,5],[80,4,80,5],[81,4,81,5],[29,4,29,5],[25,4,25,5],[26,4,26,5],[74,4,74,5],[75,4,75,5],[48,4,48,5],[49,4,49,5],[71,4,71,5],[104,4,104,5],[102,4,102,5],[103,4,103,5],[11,4,11,5],[12,4,12,5],[88,4,88,5],[101,4,101,5],[96,4,96,5],[99,4,99,5],[98,4,98,5],[76,4,76,5],[77,4,77,5],[82,4,82,5],[83,4,83,5],[40,4,40,5],[41,4,41,5],[50,4,50,5],[51,4,51,5],[52,4,52,5],[53,4,53,5],[35,4,35,5],[36,4,36,5],[22,4,22,5],[28,4,28,5]]}
[null,"Logiciel PAC_2020 v2"]
[null,"Vers page PRINCIPALE",null,null,{"$f":"Calculs!C353","v":"Base de données chaudières de la marque Vaillant"},null,null,null,null,null,"Vers PARAMETRAGE"]
[null,"2022-08-02"]
[null,null,null,null,"Gamme",null,"Ref","Nom","Prix","Energie","Puissance","Mixte","Elig. CEE"]
[]
[null,null,null,null,"ecoTEC plus VCI",null,"0010021866",{"$f":"VLOOKUP(G6,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"ecoTEC Plus VCI 30 kW BP"},{"$f":"VLOOKUP(G6,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":4432},"Propane",30,true,false]
[null,null,null,null,"ecoTEC plus VCI",null,"0010025179","ecoTEC plus VCI 32 kW",4514,"Gaz naturel",32,true,false]
[null,null,null,null,"ecoTEC plus VCI",null,"0010025180","ecoTEC plus VCI 36 kW",4815,"Gaz naturel",36,true,false]
[null,null,null,null,"ecoTEC plus",null,"0010024578",{"$f":"VLOOKUP(G9,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"ecoTEC plus VUW 32 kW"},{"$f":"VLOOKUP(G9,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":3679},"Gaz naturel",32,true,true]
[null,null,null,null,"ecoTEC plus",null,"0010024580","ecoTEC plus VUW 36 kW",3975,"Gaz naturel",36,true,true]
[null,null,null,null,"ecoTEC plus systèmes",null,"0010024575","ecoTEC plus systèmes 15 kW",3849,"Gaz naturel",15,false,true]
[null,null,null,null,"ecoTEC plus systèmes",null,"0010024576","ecoTEC plus systèmes 25 kW",4093,"Gaz naturel",25,false,false]
[null,null,null,null,"ecoTEC plus systèmes",null,"0010024577","ecoTEC plus systèmes 35 kW",4335,"Gaz naturel",35,false,false]
[null,null,null,null,"ecoTEC pro",null,"0010021868",{"$f":"VLOOKUP(G14,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"ecoTEC pro VUW FR 286/5-3 A E"},{"$f":"VLOOKUP(G14,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":2894},"Gaz naturel",28,true,true]
[null,null,null,null,"ecoCOMPACT",null,"0010015607","ecoCOMPACT VCC 266/4-5 150",5244,"Gaz naturel",26,true,true]
[null,null,null,null,"ecoCOMPACT",null,"0010014997","ecoCOMPACT VCC 306/4-5 150",6025,"Gaz naturel",30,true,false]
[null,null,null,null,"ecoCOMPACT",null,"0010015708","ecoCOMPACT VSC 206/4-5 90",4761,"Gaz naturel",20,true,true]
[null,null,null,null,"ecoCOMPACT",null,"0010015606","ecoCOMPACT VSC 266/4-5 150",5465,"Gaz naturel",36,true,false]
[null,null,null,null,"ecoCOMPACT",null,"0010019341","ecoCOMPACT VSC 266/4-5 90",5214,"Gaz naturel",36,true,false]
[null,null,null,null,"ecoCOMPACT",null,"0010015709","ecoCOMPACT VSC 306/4-5 150",6162,"Gaz naturel",30,true,false]
[null,null,null,null,"ecoVIT exclusive",null,"0010027275","ecoVIT exclusive VKK FR 226/4",4728,"Gaz naturel",22,true,false]
[null,null,null,null,"ecoVIT exclusive",null,"0010027276","ecoVIT exclusive VKK FR 286/4",4856,"Gaz naturel",28,true,false]
[null,null,null,null,"ecoVIT exclusive",null,"0010027277","ecoVIT exclusive VKK FR 366/4",5577,"Gaz naturel",36,true,false]
[null,null,null,null,"ecoVIT exclusive",null,"0010027278","ecoVIT exclusive VKK FR 476/4",6084,"Gaz naturel",47,true,false]
[null,null,null,null,"ecoVIT exclusive",null,"0010027279","ecoVIT exclusive VKK FR 656/4",6647,"Gaz naturel",65,true,false]
[null,null,null,null,"icoVIT exclusive",null,"0010010675",{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},"Fioul",15,true,false]
[null,null,null,null,"icoVIT exclusive",null,"0010010677",{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},"Fioul",25,true,false]
[null,null,null,null,"icoVIT exclusive",null,"0010010679",{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},"Fioul",35,true,false]
[null,null,null,null,"ecoTEC exclusive",null,"0010024573",{"$f":"VLOOKUP(G29,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"ecoTEC exclusive 36 kW"},{"$f":"VLOOKUP(G29,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":4768},"Gaz naturel",36,true,false]
[null,null,null,null,"ecoTEC exclusive",null,"0010024574",{"$f":"VLOOKUP(G30,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"ecoTEC exclusive 43 kW"},{"$f":"VLOOKUP(G30,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":5058},"Gaz naturel",43,true,false]
[null,null,null,null,"ecoTEC plus extraCONDENS",null,"0010024579",{"$f":"VLOOKUP(G31,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"ecoTEC Plus extraCONdeNS 30 kW"},{"$f":"VLOOKUP(G31,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":4052},"Gaz naturel",30,true,false]
[null,null,null,null,"ecoTEC plus extraCONDENS",null,"0010024581","ecoTEC Plus extraCONdeNS 36 kW",4350,"Gaz naturel",36,true,false]

{"sheet":"BDD_Acc_Ch","index":7,"n_rows":68,"n_cols":11,"rows_kept":68,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[1,3,1,5],[4,1,5,2]]}
[null,"Logiciel PAC_2020 v2"]
[null,null,null,{"$f":"Calculs!L93","v":"INSTALLATIONS ET ACCESSOIRES pour la gamme BDD_G5 : flexoTHERM exclusive eau glycolée / eau"},null,null,"HeBus-B-D"]
[null,"02/08/2022",null,null,null,null,1,2,3,4]
[null,null,null,null,null,"Schéma","ecoTEC pro VUW","ecoTEC plus systèmes VU","ecoCOMPACT","ecoVIT exclusive","icoVIT ecclusive"]
[null,"Vers PARAMETRAGE",null,null,null,"Appoint","Chaudière","Chaudière","Chaudière","Chaudière","Chaudière"]
[null,null,null,null,null,"Mode gestion","Simultané optimisé","Simultané optimisé","Simultané optimisé","Simultané optimisé","Simultané optimisé"]
[null,null,null,null,null,"ECS"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!D39","v":"Régulation :"}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!D40","v":"Connectivité :"}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!D41","v":"source d'énergie sur"}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!D42","v":"Raccordements :"}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!D43","v":"Passive cooling :"}]
[null,null,null,null,null,"."]
[null,null,null,"Réf.","Dénomination","PU HT"]
[1,"PAC","Obligatoire",".","Accessoires Accessoires chaudière : Ventouse horizontale Ø 60/100 et autre","",".",".",".",".","."]
[null,null,"Ajustez les quantités","0010035460",{"$f":"VLOOKUP($D16,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Plaque raccordement mixte VUW"},{"$f":"VLOOKUP($D16,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":113},1]
[null,null,"Ajustez les quantités","0010035461",{"$f":"VLOOKUP($D17,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Plaque raccordement VU"},{"$f":"VLOOKUP($D17,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":80},null,1]
[null,null,"Ajustez les quantités","0010040210",{"$f":"VLOOKUP($D18,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Plaque racc. ecoCOMPACT NF"},{"$f":"VLOOKUP($D18,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":299},null,null,1]
[null,null,"Ajustez les quantités","0020219517",{"$f":"VLOOKUP($D19,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Ventouse horiz. Ø 60/100 conds"},{"$f":"VLOOKUP($D19,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":84},1,1,1]
[]
[null,null,"Ajustez les quantités","0020160888",{"$f":"VLOOKUP($D21,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Kit changmt gaz > PecoTEC 25"},{"$f":"VLOOKUP($D21,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":132},null,null,1]
[null,null,"Ajustez les quantités","0020160887",{"$f":"VLOOKUP($D22,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Kit changmt gaz > PecoTEC 15"},{"$f":"VLOOKUP($D22,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":29},null,null,1]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".","Accessoires Accessoires chaudière : Ventouse verticale Ø 60/100 et autre","",".",".",".",".","."]
[null,null,"Ajustez les quantités","0010035460",{"$f":"VLOOKUP($D29,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Plaque raccordement mixte VUW"},{"$f":"VLOOKUP($D29,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":113},1]
[null,null,"Ajustez les quantités","0010035461","Plaque raccordement VU",80,null,1]
[null,null,"Ajustez les quantités","0010040210","Plaque racc. ecoCOMPACT NF",299,null,null,1]
[null,null,"Ajustez les quantités","0020220657","Vtse vert. Ø 60/100 brique cds",137,1,1,1]
[null,null,"Ajustez les quantités","0020220656","Ventouse vert. Ø 60/100 noire",137,1,1,1]
[null,null,"Ajustez les quantités","0020160888","Kit changmt gaz > PecoTEC 25",132,null,null,1]
[null,null,"Ajustez les quantités","0020160887","Kit changmt gaz > PecoTEC 15",29,null,null,1]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".","Accessoires Accessoires chaudière : Ventouse horizontale Ø 80/125 et autre","",".",".",".",".","."]
[null,null,"Ajustez les quantités","0010035460",{"$f":"VLOOKUP($D42,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Plaque raccordement mixte VUW"},{"$f":"VLOOKUP($D42,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":113},1]
[null,null,"Ajustez les quantités","0010035461",{"$f":"VLOOKUP($D43,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Plaque raccordement VU"},{"$f":"VLOOKUP($D43,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":80},null,1]
[null,null,"Ajustez les quantités","0010040210",{"$f":"VLOOKUP($D44,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Plaque racc. ecoCOMPACT NF"},{"$f":"VLOOKUP($D44,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":299},null,null,1]
[]
[null,null,"Ajustez les quantités","301369",{"$f":"VLOOKUP($D46,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Buse 80/125 + orifices contr."},{"$f":"VLOOKUP($D46,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":52},null,null,null,1]
[null,null,"Ajustez les quantités","0020147469",{"$f":"VLOOKUP($D47,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Adapt. 60/100 sur 80/125 PPs"},{"$f":"VLOOKUP($D47,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":40},1,1,1]
[null,null,"Ajustez les quantités","303209",{"$f":"VLOOKUP($D48,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Ventouse horiz. Ø 80/125 cds"},{"$f":"VLOOKUP($D48,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":193},1,1,1,1]
[]
[null,null,"Ajustez les quantités","0020160888",{"$f":"VLOOKUP($D50,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Kit changmt gaz > PecoTEC 25"},{"$f":"VLOOKUP($D50,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":132},null,null,1,1]
[null,null,"Ajustez les quantités","0020160887",{"$f":"VLOOKUP($D51,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Kit changmt gaz > PecoTEC 15"},{"$f":"VLOOKUP($D51,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":29},null,null,1,1]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".","Accessoires Accessoires chaudière : Ventouse verticale Ø 80/125 et autre","",".",".",".",".","."]
[null,null,"Ajustez les quantités","0010035460",{"$f":"VLOOKUP($D55,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Plaque raccordement mixte VUW"},{"$f":"VLOOKUP($D55,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":113},1]
[null,null,"Ajustez les quantités","0010035461","Plaque raccordement VU",80,null,1]
[null,null,"Ajustez les quantités","0010040210","Plaque racc. ecoCOMPACT NF",299,null,null,1]
[null,null,"Ajustez les quantités","301369","Buse 80/125 + orifices contr.",52]
[null,null,"Ajustez les quantités","0020147469","Adapt. 60/100 sur 80/125 PPs",{"$f":"VLOOKUP($D59,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":40},1,1,1]
[null,null,"Ajustez les quantités","303200","Ventouse vert. Ø 80/125 noire",152,1,1,1]
[null,null,"Ajustez les quantités","303201","Ventouse vert. Ø 80/125 brique",152,1,1,1,1,1]
[null,null,"Ajustez les quantités","0020160888","Kit changmt gaz > PecoTEC 25",132,null,null,1,1,1]
[null,null,"Ajustez les quantités","0020160887","Kit changmt gaz > PecoTEC 15",29,null,null,1,1,1]
[]
[]
[null,null,"Ajustez les quantités","0020023134",{"$f":"VLOOKUP($D66,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"FILTRE FIOUL PR ALIMENTATION M"},{"$f":"VLOOKUP($D66,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":263},null,null,null,null,1]
[null,"PAC","Obligatoire",".","Message d'erreur","",".",".",".",".","."]
[null,null,null,null,"Veuillez modifier la selection",null,1,1,1,1,1]

{"sheet":"BDD_G5","index":8,"n_rows":777,"n_cols":25,"rows_kept":777,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[457,0,476,0],[478,0,497,0],[499,0,518,0],[1,3,1,5],[4,1,5,2],[62,0,73,0],[118,0,347,0],[415,0,434,0],[436,0,455,0]]}
[null,"Logiciel PAC_2020 v2"]
[null,null,null,{"$f":"Calculs!L93","v":"INSTALLATIONS ET ACCESSOIRES pour la gamme BDD_G5 : flexoTHERM exclusive eau glycolée / eau"},null,null,"Q-commun","EI-commun","commun-EI","commun","H-EI-commun","H-commun-EI","H-commun","Hext-commun-EI","Hext-commun","Q-E-commun","EI-E-commun","E-commun-EI","E-commun","E-H-EI-commun","E-H-commun-EI","E-H-commun","E-Hext-commun-EI","E-Hext-commun","Cascade de PAC"]
[null,"02/08/2022",null,null,null,null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18]
[null,null,null,null,{"$f":"\"Recherche la configuration >> \"&Calculs!$C$2018&\" <<  =>\"","v":"Recherche la configuration >> colonne <<  =>"},"Schéma","colonne","ballon ECS avant bouteille","ballon ECS aprés bouteille","chauffage seul","Hybride et ballon ECS avant Bouteille","hybride et ballon ECS aprés bouteille","hybride chauffage seul","hybride non Ebus et ballon ECS aprés bouteille","hybride non Ebus chauffage seul","colonne avec echangeur glycol","ballon ECS avant bouteille avec echangeur glycol","ballon ECS aprés bouteille avec echangeur glycol","Chauffage Seul avec echangeur glycol","hybride et ballon ECS avant bouteille avec echangeur glycol","hybride et ballon ECS aprés bouteille avec echangeur glycol","hybride chauffage Seul avec echangeur glycol","hybride non Ebus et ballon ECS aprés bouteille avec echangeur glycol","hybride non Ebus chauffage seul avec echangeur glycol","Nombre de PAC\nvaleur à multipliers au accessoires"]
[null,"Vers PARAMETRAGE",null,null,null,"Appoint","Appoint interne","Appoint interne","Appoint interne","Appoint interne","Chaudière neuve","Chaudière neuve","Chaudière neuve","Chaudière existante","Chaudière existante","Appoint interne","Appoint interne","Appoint interne","Appoint interne","Chaudière neuve","Chaudière neuve","Chaudière neuve","Chaudière existante","Chaudière existante",{"$f":"_xlfn.NUMBERVALUE(Calculs!$C$2173)","v":1}]
[null,null,null,null,null,"Mode gestion","Simultané","Simultané","Simultané","Simultané","Simultané","Simultané","Simultané","Simultané","Simultané","Simultané","Simultané","Simultané","Simultané","Simultané","Simultané","Simultané","Simultané","Simultané"]
[null,null,null,null,null,"ECS","Var. impossible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. impossible","Var. impossible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. impossible","Var. possible","Var. impossible","Var. possible","Var. impossible"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!D39","v":"Régulation :"},"Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!D40","v":"Connectivité :"},"Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!D41","v":"source d'énergie sur"},"Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!D42","v":"Raccordements :"},"Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!D43","v":"Passive cooling :"},"Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible"]
[null,null,null,null,null,"."]
[null,null,null,"Réf.","Dénomination","PU HT"]
[null,null,null,".","Pompes à chaleur de la gamme",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",null,".",".",".","."]
[null,null,null,"0010016428","flexoTHERM exclusive - 5 kW - 230V",{"$f":"VLOOKUP(D16,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":9911},null,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,null,null,"0010016429","flexoTHERM exclusive - 8 kW - 230V",10868,null,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,null,null,"0010016430","flexoTHERM exclusive - 11 kW - 230V",11103,null,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,null,null,"0010016677","flexoTHERM exclusive - 5 kW - 3x400 V",9911,null,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.NUMBERVALUE($Y$5)","v":1}]
[null,null,null,"0010016678","flexoTHERM exclusive - 8 kW - 3x400 V",10973,null,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.NUMBERVALUE($Y$5)","v":1}]
[null,null,null,"0010016679","flexoTHERM exclusive - 11 kW - 3x400 V",11207,null,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,null,null,"0010016680","flexoTHERM exclusive - 15 kW - 3x400 V",12525,null,{"$f":"$Y22","v":1},1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.NUMBERVALUE($Y$5)","v":1}]
[null,null,null,"0010016681","flexoTHERM exclusive - 19 kW - 3x400 V",13865,null,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.NUMBERVALUE($Y$5)","v":1}]
[null,null,null,"0010016431","flexoCOMPACT exclusive - 5 kW - 230V",{"$f":"VLOOKUP(D24,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":12365},1]
[null,null,null,"0010016432","flexoCOMPACT exclusive - 8 kW - 230V",12934,1]
[null,null,null,"0010016433","flexoCOMPACT exclusive - 11 kW - 230V",13375,1]
[null,null,null,"0010016682","flexoCOMPACT exclusive - 5 kW - 3x400 V",12471,1]
[null,null,null,"0010016683","flexoCOMPACT exclusive - 8 kW - 3x400 V",13035,1]
[null,null,null,"0010016684","flexoCOMPACT exclusive - 11 kW - 3x400 V",13482,1]
[null,"PAC","Puissance",".","Appoint électrique Option 1",".",".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Puissance",".","Appoint électrique Option 2",".",".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Puissance",".","Chaudière",".",".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[null,null,null,null,"chaudière",0,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,1,1,1]
[null,null,null,".","Accessoires chaudière",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".","."]
["BDD_Acc_Ch"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".","Préparateur ECS",".",".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[null,null,"Non","302040",{"$f":"VLOOKUP(D76,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Mitigeur thermostatique"},{"$f":"VLOOKUP(D76,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":133},1]
[null,null,"Non","305827",{"$f":"VLOOKUP(D77,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Grpe sécu. ballon sup. à 200l"},{"$f":"VLOOKUP(D77,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":159},1]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".","Accessoires hydrauliques",".",".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[null,"flexoTHERM exclusive - 5 kW - 230V","Non","302097","Vase d'expansion circuit primaire 18 l",{"$f":"VLOOKUP(D91,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":106},1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"flexoTHERM exclusive - 8 kW - 230V","Non","302097","Vase d'expansion circuit primaire 18 l",106,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"flexoTHERM exclusive - 11 kW - 230V","Non","302097","Vase d'expansion circuit primaire 18 l",106,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"flexoTHERM exclusive - 5 kW - 3x400 V","Non","302097","Vase d'expansion circuit primaire 18 l",106,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"flexoTHERM exclusive - 8 kW - 3x400 V","Non","302097","Vase d'expansion circuit primaire 18 l",106,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"flexoTHERM exclusive - 11 kW - 3x400 V","Non","302097","Vase d'expansion circuit primaire 18 l",106,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"flexoTHERM exclusive - 15 kW - 3x400 V","Non","302098","Vase d'expansion 25 l (fixation murale)",142,{"$f":"1*$Y97","v":1},1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.NUMBERVALUE($Y$5)","v":1}]
[null,"flexoTHERM exclusive - 19 kW - 3x400 V","Non","302098","Vase d'expansion 25 l (fixation murale)",142,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,"flexoCOMPACT exclusive - 5 kW - 230V","Non","302097","Vase d'expansion circuit primaire 18 l",106,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"flexoCOMPACT exclusive - 8 kW - 230V","Non","302097","Vase d'expansion circuit primaire 18 l",106,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"flexoCOMPACT exclusive - 11 kW - 230V","Non","302097","Vase d'expansion circuit primaire 18 l",106,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"flexoCOMPACT exclusive - 5 kW - 3x400 V","Non","302097","Vase d'expansion circuit primaire 18 l",106,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"flexoCOMPACT exclusive - 8 kW - 3x400 V","Non","302097","Vase d'expansion circuit primaire 18 l",106,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"flexoCOMPACT exclusive - 11 kW - 3x400 V","Non","302097","Vase d'expansion circuit primaire 18 l",106,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Non","0020173592","Support mural du vase d'expansion",102,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[]
[null,null,"Non","0020106265","Module d'isolement et de remplissage eau glycolée",{"$f":"VLOOKUP(D118,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":584},{"$f":"1*$Y118","v":1},1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
["BDD_Commun"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!L$95","v":"Accessoires ECS : chaudière seule ou électrique"},{"$f":"Calculs!M$95","v":"."},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!L$96","v":"Accessoires ECS : Ballon ECS 200 l"},{"$f":"Calculs!M$96","v":"."},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[null,null,"Non","0020214407",{"$f":"VLOOKUP(D361,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Ballon uniSTOR VIH RW 200"},{"$f":"VLOOKUP(D361,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":1850},null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Non","302040",{"$f":"VLOOKUP(D368,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Mitigeur thermostatique"},{"$f":"VLOOKUP(D368,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":133},null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,null,"Non","305827",{"$f":"VLOOKUP(D369,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Grpe sécu. ballon sup. à 200l"},{"$f":"VLOOKUP(D369,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":159},null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,null,"Ajustez les quantités","306787",{"$f":"VLOOKUP(D370,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Sonde temp. sans connecteur"},{"$f":"VLOOKUP(D370,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":20},null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!L$97","v":"Accessoires ECS : Ballon ECS 300 l"},{"$f":"Calculs!M$96","v":"."},".",".",".",".",null,null,null,".",null,null,".",".",null,"."]
[null,null,"Non","0010020645",{"$f":"VLOOKUP(D372,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Ballon uniSTOR VIH RW 300/3 BR"},{"$f":"VLOOKUP(D372,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":2150},null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Non","302040",{"$f":"VLOOKUP(D379,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Mitigeur thermostatique"},{"$f":"VLOOKUP(D379,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":133},null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,null,"Non","305827",{"$f":"VLOOKUP(D380,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Grpe sécu. ballon sup. à 200l"},{"$f":"VLOOKUP(D380,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":159},null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,null,"Ajustez les quantités","306787",{"$f":"VLOOKUP(D381,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Sonde temp. sans connecteur"},{"$f":"VLOOKUP(D381,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":20},null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!L$98","v":"Accessoires ECS : Ballon ECS 400 l"},{"$f":"Calculs!M$96","v":"."},".",".",".",".",null,null,null,".",null,null,".",".",null,"."]
[null,null,"Non","0010020646",{"$f":"VLOOKUP(D383,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Ballon uniSTOR VIH RW 400/3 BR"},{"$f":"VLOOKUP(D383,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":2510},null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Non","302040",{"$f":"VLOOKUP(D390,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Mitigeur thermostatique"},{"$f":"VLOOKUP(D390,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":133},null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,null,"Non","305827",{"$f":"VLOOKUP(D391,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Grpe sécu. ballon sup. à 200l"},{"$f":"VLOOKUP(D391,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":159},null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,null,"Ajustez les quantités","306787",{"$f":"VLOOKUP(D392,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Sonde temp. sans connecteur"},{"$f":"VLOOKUP(D392,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":20},null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!L$99","v":"Accessoires ECS : Ballon ECS 500 l"},{"$f":"Calculs!M$96","v":"."},".",".",".",".",null,null,null,".",null,null,".",".",null,"."]
[null,null,"Non","0010020647",{"$f":"VLOOKUP(D394,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Ballon uniSTOR VIH RW 500/3 BR"},{"$f":"VLOOKUP(D394,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":3150},null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Non","302040",{"$f":"VLOOKUP(D401,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Mitigeur thermostatique"},{"$f":"VLOOKUP(D401,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":133},null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,null,"Non","305827",{"$f":"VLOOKUP(D402,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Grpe sécu. ballon sup. à 200l"},{"$f":"VLOOKUP(D402,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":159},null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,null,"Ajustez les quantités","306787",{"$f":"VLOOKUP(D403,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Sonde temp. sans connecteur"},{"$f":"VLOOKUP(D403,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":20},null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!L$100","v":"Accessoires ECS : Ballon ECS intégré"},{"$f":"Calculs!M$100","v":"."},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!J$101","v":"Régulation : sensocomfort vrc 720 (filaire)"},{"$f":"Calculs!E$101","v":"."},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
["BDD_Commun"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!J$102","v":"Régulation : sensocomfort vrc 720f (radio)"},{"$f":"Calculs!E$102","v":"."},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!J$103","v":"Accessoires régulation : multimatic vrc 700 (filaire)"},{"$f":"Calculs!E$103","v":"."},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!D$104","v":""},{"$f":"Calculs!E$104","v":""},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!D$105","v":""},{"$f":"Calculs!E$105","v":""},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
["BDD_Commun"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!L$106","v":"Connectivité : myvaillant connect"},{"$f":"Calculs!M$106","v":"."},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[null,null,"Oui","0020260962",{"$f":"VLOOKUP(D521,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"sensoNET eBUS (230 V)"},{"$f":"VLOOKUP(D521,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":190},1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,null,"Ajustez les quantités","0010048535",{"$f":"VLOOKUP(D522,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Superposition Plug&Play"},{"$f":"VLOOKUP(D522,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":6},null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,1,1,1]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!L$107","v":"Connectivité : sans"},{"$f":"Calculs!M$107","v":"."},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!L$108","v":""},{"$f":"Calculs!M$108","v":""},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!D$109","v":""},{"$f":"Calculs!E$109","v":""},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!D$110","v":""},{"$f":"Calculs!E$110","v":""},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!L$111","v":"Accessoires source d'énergie sur air"},{"$f":"Calculs!M$111","v":"."},".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".","."]
[null,null,"Ajustez les quantités","0020106265","Module d'isolement et de remplissage eau glycolée",{"$f":"VLOOKUP(D576,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":584},1]
[null,null,"Oui","A prévoir","Captage horizontal","-",1,null,null,null,null,2]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!L$112","v":"Accessoires source d'énergie sur captage horizontal"},{"$f":"Calculs!M$112","v":"."},".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".","."]
[]
[null,null,"Oui","A prévoir","captage horizontal non fourni","-",1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!L$113","v":"Accessoires source d'énergie sur captage vertical"},{"$f":"Calculs!M$113","v":"."},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[]
[null,null,"Oui","A prévoir","Sondes verticales non fournies","-",1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!L$114","v":"Accessoires source d'énergie sur eau de nappe"},{"$f":"Calculs!E$114","v":""},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[null,"flexoTHERM exclusive - 5 kW - 230V","Oui","0010016719","Module Eau / Eau fluoCOLLECT 11 kW",{"$f":"VLOOKUP(D609,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":2000},null,{"$f":"$Y609","v":1},1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.NUMBERVALUE($Y$5)","v":1}]
[null,"flexoTHERM exclusive - 8 kW - 230V","Oui","0010016719","Module Eau / Eau fluoCOLLECT 11 kW",2000,null,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,"flexoTHERM exclusive - 11 kW - 230V","Oui","0010016719","Module Eau / Eau fluoCOLLECT 11 kW",2000,null,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,"flexoTHERM exclusive - 5 kW - 3x400 V","Oui","0010016719","Module Eau / Eau fluoCOLLECT 11 kW",2000,null,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,"flexoTHERM exclusive - 8 kW - 3x400 V","Oui","0010016719","Module Eau / Eau fluoCOLLECT 11 kW",2000,null,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,"flexoTHERM exclusive - 11 kW - 3x400 V","Oui","0010016719","Module Eau / Eau fluoCOLLECT 11 kW",2000,null,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,"flexoTHERM exclusive - 15 kW - 3x400 V","Oui","0010016720","Module Eau / Eau fluoCOLLECT 19 kW",2684,null,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,"flexoTHERM exclusive - 19 kW - 3x400 V","Oui","0010016720","Module Eau / Eau fluoCOLLECT 19 kW",2684,null,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,null,"Oui","A prévoir","Pompe de puits / Filtre / relais électrique…","-",1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,null,"Oui","0010016719","Module Eau / Eau fluoCOLLECT 11 kW",{"$f":"VLOOKUP(D618,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":2000},1]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!D$115","v":""},{"$f":"Calculs!E$115","v":""},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!L116","v":"Accessoires Raccordements : Verticaux"},{"$f":"Calculs!M$116","v":"."},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[null,null,"Non","0020212716","Kit de raccordement pour flexoTHERM, départs verticaux",{"$f":"VLOOKUP(D631,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":234},null,{"$f":"$Y631","v":1},1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.NUMBERVALUE($Y$5)","v":1}]
[null,null,"Non","0020212718","Kit de raccordement pour flexoCOMPACT, départs verticaux",190,1]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!L117","v":"Accessoires Raccordements : Horizontaux"},{"$f":"Calculs!M$117","v":"."},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[null,null,null,"0020212715","Kit de raccordement pour flexoTHERM, départs horizontaux",{"$f":"VLOOKUP(D642,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":197},null,{"$f":"$Y642","v":1},1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.NUMBERVALUE($Y$5)","v":1}]
[null,null,null,"0020212717","Kit de raccordement pour flexoCOMPACT, départs horizontaux",159,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!L118","v":"Accessoires Raccordements : Kit d'installation complet pour passive cooling"},{"$f":"Calculs!M$118","v":"."},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[null,null,null,"0020229713",{"$f":"VLOOKUP(D653,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Kit pré-install flexoTHERM"},{"$f":"VLOOKUP(D653,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":1731},null,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,null,null,"0020205412","Kit de pré-installation flexoCOMPACT",{"$f":"VLOOKUP(D654,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":1731},1]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!L119","v":""},{"$f":"Calculs!E$119","v":""},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!L$120","v":""},{"$f":"Calculs!E$120","v":""},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!L$121","v":"Accessoires Passive cooling : Oui"},{"$f":"Calculs!M$121","v":"."},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[null,"flexoTHERM exclusive - 5 kW - 230V","Ajustez les quantités","0010016721","Kit de refroidissement 11 kW",{"$f":"VLOOKUP(D686,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":1110},null,{"$f":"$Y686","v":1},1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.NUMBERVALUE($Y$5)","v":1}]
[null,"flexoTHERM exclusive - 8 kW - 230V","Ajustez les quantités","0010016721","Kit de refroidissement 11 kW",1110,null,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,"flexoTHERM exclusive - 11 kW - 230V","Ajustez les quantités","0010016721","Kit de refroidissement 11 kW",1110,null,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,"flexoTHERM exclusive - 5 kW - 3x400 V","Ajustez les quantités","0010016721","Kit de refroidissement 11 kW",1110,null,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,"flexoTHERM exclusive - 8 kW - 3x400 V","Ajustez les quantités","0010016721","Kit de refroidissement 11 kW",1110,null,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,"flexoTHERM exclusive - 11 kW - 3x400 V","Ajustez les quantités","0010016721","Kit de refroidissement 11 kW",1110,null,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,"flexoTHERM exclusive - 15 kW - 3x400 V","Ajustez les quantités","0010016722","Kit de refroidissement 19 kW",1326,null,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,"flexoTHERM exclusive - 19 kW - 3x400 V","Ajustez les quantités","0010016722","Kit de refroidissement 19 kW",1326,null,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,null,"Oui","0010016721","Kit de refroidissement 11 kW",{"$f":"VLOOKUP(D694,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":1110},1]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!L$122","v":"Accessoires Passive cooling : Non"},{"$f":"Calculs!M$122","v":"."},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!L$123","v":""},{"$f":"Calculs!K$123","v":""},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!J$124","v":""},{"$f":"Calculs!K$124","v":""},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!J$125","v":""},{"$f":"Calculs!E$125","v":"."},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".","Mise en service",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".","."]
[null,null,"Oui","0010028538",{"$f":"VLOOKUP(D741,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Mise en service pompe à chaleur (à commander sur la plateforme e-SERVICES)"},{"$f":"VLOOKUP(D741,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":350},{"$f":"$Y741","v":1},1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,{"$f":"$Y741","v":1},{"$f":"_xlfn.NUMBERVALUE($Y$5)","v":1}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".","Matériel à prévoir",".",".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[null,null,"Ajustez les quantités","302363","Mélange d'eau glycolée - 10 litres pour solaire et PAC aérothermique",{"$f":"VLOOKUP(D752,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},1,1,1,1,1,{"$f":"$Y752","v":1},1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,{"$f":"$Y752","v":1},{"$f":"_xlfn.NUMBERVALUE($Y$5)","v":1}]
[null,null,"Ajustez les quantités","302498","Mélange d'eau glycolée - 20 litres pour solaire et PAC aérothermique",{"$f":"VLOOKUP(D753,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},1,1,1,1,1,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,1]
[null,null,"Ajustez les quantités","A prévoir","Filtre à tamis sur le retour PAC","-",{"$f":"$Y754","v":1},1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,{"$f":"$Y754","v":1},{"$f":"_xlfn.NUMBERVALUE($Y$5)","v":1}]
[null,null,"Ajustez les quantités","A prévoir","Soupape différentielle (repère 9d)","-",1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"flexoTHERM exclusive VWF 57/4-5 - 400V + aroCOLLECT",null,"A prévoir","Volume tampon minimal de 60 l ","-",1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"flexoTHERM exclusive VWF 87/4-5 - 400V + aroCOLLECT",null,"A prévoir","Volume tampon minimal de 100 l ","-",1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"flexoTHERM exclusive VWF 117/4-5 - 400V + aroCOLLECT",null,"A prévoir","Volume tampon minimal de 140 l ","-",1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"flexoTHERM exclusive VWF 157/4-5 - 400V + aroCOLLECT",null,"A prévoir","Volume tampon minimal de 170 l ","-",{"$f":"$Y759","v":1},1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,{"$f":"$Y759","v":1},1,{"$f":"IF(_xlfn.NUMBERVALUE($Y$5)>1,0,1)","v":1}]
[null,"flexoTHERM exclusive VWF 197/4-5 - 400V + aroCOLLECT",null,"A prévoir","Volume tampon minimal de 240 l ","-",1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,{"$f":"IF(_xlfn.NUMBERVALUE($Y$5)>1,0,1)","v":1}]
[null,"FlexoCOMPACT exclusive VWF 58/4-5 - 400V + aroCOLLEC",null,"A prévoir","Volume tampon minimal de 60 l ","-",1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"FlexoCOMPACT exclusive VWF 88/4-5 - 400V + aroCOLLECT",null,"A prévoir","Volume tampon minimal de 100 l ","-",1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"FlexoCOMPACT exclusive VWF 118/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Ajustez les quantités","A prévoir","Volume tampon minimal de 140 l ","-",1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Ajustez les quantités","A prévoir","Vase expansion, soupape, manomètre.","-",1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,1]
[null,null,"Ajustez les quantités","A prévoir","En option circulateur bouclage sanitaire, vase expansion sanitaire…","-",null,null,null,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,1]

{"sheet":"BDD_G4","index":9,"n_rows":777,"n_cols":25,"rows_kept":777,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[457,0,476,0],[478,0,497,0],[499,0,518,0],[1,3,1,5],[4,1,5,2],[62,0,73,0],[118,0,347,0],[415,0,434,0],[436,0,455,0]]}
[null,"Logiciel PAC_2020 v2"]
[null,null,null,{"$f":"Calculs!J93","v":"INSTALLATIONS ET ACCESSOIRES pour la gamme BDD_G4 : flexoTHERM exclusive air / eau"},null,null,"Q-commun","EI-commun","commun-EI","commun","H-EI-commun","H-commun-EI","H-commun","Hext-commun-EI","Hext-commun","Q-E-commun","EI-E-commun","E-commun-EI","E-commun","E-H-EI-commun","E-H-commun-EI","E-H-commun","E-Hext-commun-EI","E-Hext-commun","Cascade de PAC"]
[null,"02/08/2022",null,null,null,null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18]
[null,null,null,null,{"$f":"\"Recherche la configuration >> \"&Calculs!$C$2018&\" <<  =>\"","v":"Recherche la configuration >> colonne <<  =>"},"Schéma","colonne","ballon ECS avant bouteille","ballon ECS aprés bouteille","chauffage seul","Hybride et ballon ECS avant Bouteille","hybride et ballon ECS aprés bouteille","hybride chauffage seul","hybride non Ebus et ballon ECS aprés bouteille","hybride non Ebus chauffage seul","colonne avec echangeur glycol","ballon ECS avant bouteille avec echangeur glycol","ballon ECS aprés bouteille avec echangeur glycol","Chauffage Seul avec echangeur glycol","hybride et ballon ECS avant bouteille avec echangeur glycol","hybride et ballon ECS aprés bouteille avec echangeur glycol","hybride chauffage Seul avec echangeur glycol","hybride non Ebus et ballon ECS aprés bouteille avec echangeur glycol","hybride non Ebus chauffage seul avec echangeur glycol","Nombre de PAC\nvaleur à multipliers au accessoires"]
[null,"Vers PARAMETRAGE",null,null,null,"Appoint","Appoint interne","Appoint interne","Appoint interne","Appoint interne","Chaudière neuve","Chaudière neuve","Chaudière neuve","Chaudière existante","Chaudière existante","Appoint interne","Appoint interne","Appoint interne","Appoint interne","Chaudière neuve","Chaudière neuve","Chaudière neuve","Chaudière existante","Chaudière existante",{"$f":"_xlfn.NUMBERVALUE(Calculs!$C$2173)","v":1}]
[null,null,null,null,null,"Mode gestion","Simultané","Simultané","Simultané","Simultané","Simultané","Simultané","Simultané","Simultané","Simultané","Simultané","Simultané","Simultané","Simultané","Simultané","Simultané","Simultané","Simultané","Simultané"]
[null,null,null,null,null,"ECS","Var. impossible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. impossible","Var. impossible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. impossible","Var. possible","Var. impossible","Var. possible","Var. impossible"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!D34","v":"Régulation :"},"Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!D35","v":"Connectivité :"},"Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!D36","v":""},"Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!D37","v":"Raccordements :"},"Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!D38","v":""},"Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible"]
[null,null,null,null,null,"."]
[null,null,null,"Réf.","Dénomination","PU HT"]
[null,null,null,".","Pompes à chaleur de la gamme",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",null,".",".",".","."]
[null,null,null,"0010016677","flexoTHERM exclusive VWF 57/4-5 - 400V + aroCOLLECT",{"$f":"VLOOKUP(D16,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":9911},1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,null,null,"0010016678","flexoTHERM exclusive VWF 87/4-5 - 400V + aroCOLLECT",10973,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,null,null,"0010016679","flexoTHERM exclusive VWF 117/4-5 - 400V + aroCOLLECT",11207,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,null,null,"0010016680","flexoTHERM exclusive VWF 157/4-5 - 400V + aroCOLLECT",12525,{"$f":"$Y19","v":1},1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,{"$f":"$Y19","v":1},{"$f":"_xlfn.NUMBERVALUE($Y$5)","v":1}]
[null,null,null,"0010016681","flexoTHERM exclusive VWF 197/4-5 - 400V + aroCOLLECT",13865,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,{"$f":"$Y20","v":1},{"$f":"_xlfn.NUMBERVALUE($Y$5)","v":1}]
[null,null,null,"0010016682","FlexoCOMPACT exclusive VWF 58/4-5 - 400V + aroCOLLEC",12471,1]
[null,null,null,"0010016683","FlexoCOMPACT exclusive VWF 88/4-5 - 400V + aroCOLLECT",13035,1]
[null,null,null,"0010016684","FlexoCOMPACT exclusive VWF 118/4-5 - 400V + aroCOLLECT",13482,1]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Puissance",".","Appoint électrique Option 1",".",".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Puissance",".","Appoint électrique Option 2",".",".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Puissance",".","Chaudière",".",".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[null,null,null,null,"chaudière",0,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,1,1,1]
[null,null,null,".","Accessoires chaudière",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".","."]
["BDD_Acc_Ch"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".","Préparateur ECS",".",".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".","Accessoires hydrauliques et électriques",".",".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[null,"flexoTHERM exclusive VWF 57/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Oui","0010016716","Unité Air/Eau aroCOLLECT",{"$f":"VLOOKUP(D91,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":7063},{"$f":"1*$Y91","v":1},{"$f":"1*$Y91","v":1},1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,{"$f":"_xlfn.NUMBERVALUE($Y$5)","v":1}]
[null,"flexoTHERM exclusive VWF 87/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Oui","0010016716","Unité Air/Eau aroCOLLECT",7063,{"$f":"1*$Y92","v":1},1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,{"$f":"_xlfn.NUMBERVALUE($Y$5)","v":1}]
[null,"flexoTHERM exclusive VWF 117/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Oui","0010016716","Unité Air/Eau aroCOLLECT",7063,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"flexoTHERM exclusive VWF 157/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Oui","0010016716","Unité Air/Eau aroCOLLECT",7063,{"$f":"2*$Y94","v":2},{"$f":"2*$Y94","v":2},2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,1]
[null,"flexoTHERM exclusive VWF 197/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Oui","0010016716","Unité Air/Eau aroCOLLECT",7063,{"$f":"2*$Y95","v":2},2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,1]
[null,"FlexoCOMPACT exclusive VWF 58/4-5 - 400V + aroCOLLEC","Oui","0010016716","Unité Air/Eau aroCOLLECT",7063,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"FlexoCOMPACT exclusive VWF 88/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Oui","0010016716","Unité Air/Eau aroCOLLECT",7063,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"FlexoCOMPACT exclusive VWF 118/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Oui","0010016716","Unité Air/Eau aroCOLLECT",7063,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"flexoTHERM exclusive VWF 57/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Oui","0020213871","Socle pour aroCOLLECT",324,{"$f":"1*$Y99","v":1},1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,{"$f":"1*$Y99","v":1},1,{"$f":"_xlfn.NUMBERVALUE($Y$5)","v":1}]
[null,"flexoTHERM exclusive VWF 87/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Oui","0020213871","Socle pour aroCOLLECT",324,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"flexoTHERM exclusive VWF 117/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Oui","0020213871","Socle pour aroCOLLECT",324,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"flexoTHERM exclusive VWF 157/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Oui","0020213871","Socle pour aroCOLLECT",324,{"$f":"2*$Y102","v":2},2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,{"$f":"2*$Y102","v":2},2,1]
[null,"flexoTHERM exclusive VWF 197/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Oui","0020213871","Socle pour aroCOLLECT",324,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,1]
[null,"FlexoCOMPACT exclusive VWF 58/4-5 - 400V + aroCOLLEC","Oui","0020213871","Socle pour aroCOLLECT",324,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"FlexoCOMPACT exclusive VWF 88/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Oui","0020213871","Socle pour aroCOLLECT",324,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"FlexoCOMPACT exclusive VWF 118/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Oui","0020213871","Socle pour aroCOLLECT",324,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"flexoTHERM exclusive VWF 57/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Oui","0020112803","Kit racc. pour  un aroCOLLECT",295,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"flexoTHERM exclusive VWF 87/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Oui","0020112803","Kit racc. pour  un aroCOLLECT",295,{"$f":"1*$Y108","v":1},1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"flexoTHERM exclusive VWF 117/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Oui","0020112803","Kit racc. pour  un aroCOLLECT",295,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"flexoTHERM exclusive VWF 157/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Oui","0020205408","Kit racc. pour  jumeler 2 aroCOLLECT",1326,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"flexoTHERM exclusive VWF 197/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Oui","0020205408","Kit racc. pour  jumeler 2 aroCOLLECT",1326,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"FlexoCOMPACT exclusive VWF 58/4-5 - 400V + aroCOLLEC","Oui","0020112803","Kit racc. pour  un aroCOLLECT",295,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"FlexoCOMPACT exclusive VWF 88/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Oui","0020112803","Kit racc. pour  un aroCOLLECT",295,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"FlexoCOMPACT exclusive VWF 118/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Oui","0020112803","Kit racc. pour  un aroCOLLECT",295,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,null,"Ajustez les quantités","302097","Vase d'expansion circuit primaire 18 L",106,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,null,"Ajustez les quantités","0020173592","Support mural du vase d'expansion",102,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,null,"Ajustez les quantités","0020106265","Module d'isolement et de remplissage eau glycolée",584,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,null,"Oui","0020139895","Module d'isolement et de remplissage eau glycolée",{"$f":"VLOOKUP(D118,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":153},{"$f":"IF(COUNTIF(G2,\"*H-*\"),1,\"\")","v":""},{"$f":"IF(COUNTIF(H2,\"*H-*\"),1,\"\")","v":""},"","",1,1,1,"","","","","","",1,1,1,"",""]
["BDD_Commun"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!J$95","v":"Accessoires ECS : Chaudière seule ou électrique"},{"$f":"Calculs!K$95","v":"."},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!J$96","v":"Accessoires ECS : Ballon ECS 200 l"},{"$f":"Calculs!K$96","v":"."},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[null,"flexoTHERM exclusive VWF 57/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Non","0020214407",{"$f":"VLOOKUP(D361,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Ballon uniSTOR VIH RW 200"},{"$f":"VLOOKUP(D361,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":1850},null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"flexoTHERM exclusive VWF 87/4-5 - 400V + aroCOLLECT",null,"0020214407","Ballon uniSTOR VIH RW 200",1850,null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"flexoTHERM exclusive VWF 117/4-5 - 400V + aroCOLLECT",null,"0020214407","Ballon uniSTOR VIH RW 200",1850,null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"flexoTHERM exclusive VWF 157/4-5 - 400V + aroCOLLECT",null,"0020214407","Ballon uniSTOR VIH RW 200",1850,null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"flexoTHERM exclusive VWF 197/4-5 - 400V + aroCOLLECT",null,"0020214407","Ballon uniSTOR VIH RW 200",1850,null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[]
[]
[null,null,"Non","302040",{"$f":"VLOOKUP(D368,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Mitigeur thermostatique"},{"$f":"VLOOKUP(D368,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":133},null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,null,"Non","305827",{"$f":"VLOOKUP(D369,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Grpe sécu. ballon sup. à 200l"},{"$f":"VLOOKUP(D369,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":159},null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,null,"Ajustez les quantités","306787",{"$f":"VLOOKUP(D370,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Sonde temp. sans connecteur"},{"$f":"VLOOKUP(D370,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":20},null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!J$97","v":"Accessoires ECS : Ballon ECS 300 l"},{"$f":"Calculs!E$96","v":"."},".",".",".",".",null,null,null,".",null,null,".",".",null,"."]
[null,"flexoTHERM exclusive VWF 57/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Non","0010020645","Ballon uniSTOR VIH RW 300/3 BR (déconseillé avec le modèle 45/6)",{"$f":"VLOOKUP(D372,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":2150},null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"flexoTHERM exclusive VWF 87/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Non","0010020645",{"$f":"VLOOKUP(D373,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Ballon uniSTOR VIH RW 300/3 BR"},2150,null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"flexoTHERM exclusive VWF 117/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Non","0010020645","Ballon uniSTOR VIH RW 300/3 BR",2150,null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"flexoTHERM exclusive VWF 157/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Non","0010020645","Ballon uniSTOR VIH RW 300/3 BR",2150,null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"flexoTHERM exclusive VWF 197/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Non","0010020645","Ballon uniSTOR VIH RW 300/3 BR",2150,null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[]
[]
[null,null,"Non","302040",{"$f":"VLOOKUP(D379,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Mitigeur thermostatique"},{"$f":"VLOOKUP(D379,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":133},null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,null,"Non","305827",{"$f":"VLOOKUP(D380,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Grpe sécu. ballon sup. à 200l"},{"$f":"VLOOKUP(D380,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":159},null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,null,"Ajustez les quantités","306787",{"$f":"VLOOKUP(D381,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Sonde temp. sans connecteur"},{"$f":"VLOOKUP(D381,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":20},null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!J$98","v":"Accessoires ECS : Ballon ECS 400 l"},{"$f":"Calculs!E$96","v":"."},".",".",".",".",null,null,null,".",null,null,".",".",null,"."]
[null,"flexoTHERM exclusive VWF 57/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Non","0010020646","Ballon uniSTOR VIH RW 400/3 BR (déconseillé avec le modèle 45/6)",{"$f":"VLOOKUP(D383,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":2510},null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"flexoTHERM exclusive VWF 87/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Non","0010020646",{"$f":"VLOOKUP(D384,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Ballon uniSTOR VIH RW 400/3 BR"},2510,null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"flexoTHERM exclusive VWF 117/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Non","0010020646","Ballon uniSTOR VIH RW 400/3 BR",2510,null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"flexoTHERM exclusive VWF 157/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Non","0010020646","Ballon uniSTOR VIH RW 400/3 BR",2510,null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"flexoTHERM exclusive VWF 197/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Non","0010020646","Ballon uniSTOR VIH RW 400/3 BR",2510,null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[]
[]
[null,null,"Non","302040",{"$f":"VLOOKUP(D390,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Mitigeur thermostatique"},{"$f":"VLOOKUP(D390,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":133},null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,null,"Non","305827",{"$f":"VLOOKUP(D391,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Grpe sécu. ballon sup. à 200l"},{"$f":"VLOOKUP(D391,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":159},null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,null,"Ajustez les quantités","306787",{"$f":"VLOOKUP(D392,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Sonde temp. sans connecteur"},{"$f":"VLOOKUP(D392,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":20},null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!J$99","v":"Accessoires ECS : Ballon ECS 500 l"},{"$f":"Calculs!E$96","v":"."},".",".",".",".",null,null,null,".",null,null,".",".",null,"."]
[null,"flexoTHERM exclusive VWF 57/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Non","0010020647","Ballon uniSTOR VIH RW 500/3 BR (déconseillé avec le modèle 45/6)",{"$f":"VLOOKUP(D394,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":3150},null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"flexoTHERM exclusive VWF 87/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Non","0010020647",{"$f":"VLOOKUP(D395,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Ballon uniSTOR VIH RW 500/3 BR"},3150,null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"flexoTHERM exclusive VWF 117/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Non","0010020647","Ballon uniSTOR VIH RW 500/3 BR",3150,null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"flexoTHERM exclusive VWF 157/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Non","0010020647","Ballon uniSTOR VIH RW 500/3 BR",3150,null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"flexoTHERM exclusive VWF 197/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Non","0010020647","Ballon uniSTOR VIH RW 500/3 BR",3150,null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[]
[]
[null,null,"Non","302040",{"$f":"VLOOKUP(D401,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Mitigeur thermostatique"},{"$f":"VLOOKUP(D401,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":133},null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,null,"Non","305827",{"$f":"VLOOKUP(D402,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Grpe sécu. ballon sup. à 200l"},{"$f":"VLOOKUP(D402,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":159},null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,null,"Ajustez les quantités","306787",{"$f":"VLOOKUP(D403,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Sonde temp. sans connecteur"},{"$f":"VLOOKUP(D403,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":20},null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!J$100","v":"Accessoires ECS : Ballon ECS intégré"},{"$f":"Calculs!E$100","v":"."},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!J$101","v":"Régulation : sensocomfort vrc 720 (filaire)"},{"$f":"Calculs!E$101","v":"."},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
["BDD_Commun"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!J$102","v":"Régulation : sensocomfort vrc 720f (radio)"},{"$f":"Calculs!E$102","v":"."},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!J$103","v":"Accessoires régulation : multimatic vrc 700 (filaire)"},{"$f":"Calculs!E$103","v":"."},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!D$104","v":""},{"$f":"Calculs!E$104","v":""},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!D$105","v":""},{"$f":"Calculs!E$105","v":""},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
["BDD_Commun"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!J$106","v":"Accessoires connectivité : myVAILLANT connect"},{"$f":"Calculs!E$106","v":"."},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[null,null,"Oui","0020260962",{"$f":"VLOOKUP(D521,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"sensoNET eBUS (230 V)"},{"$f":"VLOOKUP(D521,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":190},1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,null,"Ajustez les quantités","0010048535",{"$f":"VLOOKUP(D522,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Superposition Plug&Play"},{"$f":"VLOOKUP(D522,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":6},null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,1,1,1]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!J$107","v":"Accessoires connectivité : Sans"},{"$f":"Calculs!K$107","v":"."},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!D$108","v":""},{"$f":"Calculs!E$108","v":""},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!D$109","v":""},{"$f":"Calculs!E$109","v":""},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!D$110","v":""},{"$f":"Calculs!E$110","v":""},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!J$111","v":""},{"$f":"Calculs!K$111","v":""},".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!J$112","v":""},{"$f":"Calculs!K$112","v":""},".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!D$113","v":""},{"$f":"Calculs!E$113","v":""},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!D$114","v":""},{"$f":"Calculs!E$114","v":""},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!D$115","v":""},{"$f":"Calculs!E$115","v":""},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!J116","v":"Accessoires Raccordements : Verticaux"},{"$f":"Calculs!K$116","v":"."},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[null,"flexoTHERM exclusive VWF 57/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Non","0020212716","Kit de raccordement pour flexoTHERM, départs verticaux",{"$f":"VLOOKUP(D631,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":234},{"$f":"$Y631","v":1},1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,{"$f":"_xlfn.NUMBERVALUE($Y$5)","v":1}]
[null,"flexoTHERM exclusive VWF 87/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Non","0020212716","Kit de raccordement pour flexoTHERM, départs verticaux",234,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,{"$f":"_xlfn.NUMBERVALUE($Y$5)","v":1}]
[null,"flexoTHERM exclusive VWF 117/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Non","0020212716","Kit de raccordement pour flexoTHERM, départs verticaux",234,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"flexoTHERM exclusive VWF 157/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Non","0020212716","Kit de raccordement pour flexoTHERM, départs verticaux",234,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"flexoTHERM exclusive VWF 197/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Non","0020212716","Kit de raccordement pour flexoTHERM, départs verticaux",234,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"FlexoCOMPACT exclusive VWF 58/4-5 - 400V + aroCOLLEC","Non","0020212718","Kit de raccordement pour flexoCOMPACT, départs verticaux",190,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"FlexoCOMPACT exclusive VWF 88/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Non","0020212718","Kit de raccordement pour flexoCOMPACT, départs verticaux",190,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"FlexoCOMPACT exclusive VWF 118/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Non","0020212718","Kit de raccordement pour flexoCOMPACT, départs verticaux",190,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!J117","v":"Accessoires Raccordements : Horizontaux"},{"$f":"Calculs!K$117","v":"."},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[null,"flexoTHERM exclusive VWF 57/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Non","0020212716","Kit de raccordement pour flexoTHERM, départs verticaux",{"$f":"VLOOKUP(D642,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":234},{"$f":"$Y642","v":1},1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,{"$f":"$Y642","v":1},1,{"$f":"_xlfn.NUMBERVALUE($Y$5)","v":1}]
[null,"flexoTHERM exclusive VWF 87/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Non","0020212716","Kit de raccordement pour flexoTHERM, départs verticaux",234,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"flexoTHERM exclusive VWF 117/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Non","0020212716","Kit de raccordement pour flexoTHERM, départs verticaux",234,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"flexoTHERM exclusive VWF 157/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Non","0020212716","Kit de raccordement pour flexoTHERM, départs verticaux",234,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"flexoTHERM exclusive VWF 197/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Non","0020212716","Kit de raccordement pour flexoTHERM, départs verticaux",234,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"FlexoCOMPACT exclusive VWF 58/4-5 - 400V + aroCOLLEC","Non","0020212718","Kit de raccordement pour flexoCOMPACT, départs verticaux",190,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"FlexoCOMPACT exclusive VWF 88/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Non","0020212718","Kit de raccordement pour flexoCOMPACT, départs verticaux",190,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"FlexoCOMPACT exclusive VWF 118/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Non","0020212718","Kit de raccordement pour flexoCOMPACT, départs verticaux",190,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!J118","v":""},{"$f":"Calculs!E$118","v":""},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!J119","v":""},{"$f":"Calculs!E$119","v":""},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!J$120","v":""},{"$f":"Calculs!E$120","v":""},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!J$121","v":""},{"$f":"Calculs!K$121","v":""},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!J$122","v":""},{"$f":"Calculs!K$122","v":""},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!J$123","v":""},{"$f":"Calculs!K$123","v":""},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!J$124","v":""},{"$f":"Calculs!K$124","v":""},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!J$125","v":""},{"$f":"Calculs!E$125","v":"."},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".","Mise en service",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".","."]
[null,null,"Oui","0010028538",{"$f":"VLOOKUP(D741,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Mise en service pompe à chaleur (à commander sur la plateforme e-SERVICES)"},{"$f":"VLOOKUP(D741,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":350},{"$f":"$Y741","v":1},1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,{"$f":"$Y741","v":1},{"$f":"_xlfn.NUMBERVALUE($Y$5)","v":1}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".","Matériel à prévoir",".",".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[null,null,"Ajustez les quantités","302363","Mélange d'eau glycolée - 10 litres pour solaire et PAC aérothermique",{"$f":"VLOOKUP(D752,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},1,1,1,1,1,{"$f":"$Y752","v":1},1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,{"$f":"$Y752","v":1},{"$f":"_xlfn.NUMBERVALUE($Y$5)","v":1}]
[null,null,"Ajustez les quantités","302498","Mélange d'eau glycolée - 20 litres pour solaire et PAC aérothermique",{"$f":"VLOOKUP(D753,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},1,1,1,1,1,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,1]
[null,null,"Ajustez les quantités","A prévoir","Filtre à tamis sur le retour PAC","-",{"$f":"$Y754","v":1},1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,{"$f":"$Y754","v":1},{"$f":"_xlfn.NUMBERVALUE($Y$5)","v":1}]
[null,null,"Ajustez les quantités","A prévoir","Soupape différentielle (repère 9d)","-",1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"flexoTHERM exclusive VWF 57/4-5 - 400V + aroCOLLECT",null,"A prévoir","Volume tampon minimal de 60 l ","-",1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"flexoTHERM exclusive VWF 87/4-5 - 400V + aroCOLLECT",null,"A prévoir","Volume tampon minimal de 100 l ","-",1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"flexoTHERM exclusive VWF 117/4-5 - 400V + aroCOLLECT",null,"A prévoir","Volume tampon minimal de 140 l ","-",1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"flexoTHERM exclusive VWF 157/4-5 - 400V + aroCOLLECT",null,"A prévoir","Volume tampon minimal de 170 l ","-",{"$f":"$Y759","v":1},1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,{"$f":"$Y759","v":1},1,{"$f":"IF(_xlfn.NUMBERVALUE($Y$5)>1,0,1)","v":1}]
[null,"flexoTHERM exclusive VWF 197/4-5 - 400V + aroCOLLECT",null,"A prévoir","Volume tampon minimal de 240 l ","-",1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,{"$f":"IF(_xlfn.NUMBERVALUE($Y$5)>1,0,1)","v":1}]
[null,"FlexoCOMPACT exclusive VWF 58/4-5 - 400V + aroCOLLEC",null,"A prévoir","Volume tampon minimal de 60 l ","-",1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"FlexoCOMPACT exclusive VWF 88/4-5 - 400V + aroCOLLECT",null,"A prévoir","Volume tampon minimal de 100 l ","-",1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"FlexoCOMPACT exclusive VWF 118/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Ajustez les quantités","A prévoir","Volume tampon minimal de 140 l ","-",1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Ajustez les quantités","A prévoir","Vase expansion, soupape, manomètre.","-",1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,1]
[null,null,"Ajustez les quantités","A prévoir","En option circulateur bouclage sanitaire, vase expansion sanitaire…","-",null,null,null,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,1]

{"sheet":"BDD_G3","index":10,"n_rows":768,"n_cols":25,"rows_kept":768,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[457,0,476,0],[478,0,497,0],[499,0,518,0],[1,3,1,5],[4,1,5,2],[62,0,73,0],[118,0,347,0],[415,0,434,0],[436,0,455,0]]}
[null,"Logiciel PAC_2020 v2"]
[null,null,null,{"$f":"Calculs!H92","v":"BDD_G3 : aroTHERM VWL"},null,null,"Q-commun","EI-commun","commun-EI","commun","H-EI-commun","H-commun-EI","H-commun","Hext-commun-EI","Hext-commun","Q-E-commun","EI-E-commun","E-commun-EI","E-commun","E-H-EI-commun","E-H-commun-EI","E-H-commun","E-Hext-commun-EI","E-Hext-commun","Cascade de PAC"]
[null,"02/08/2022",null,null,null,null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18]
[null,null,null,null,{"$f":"\"Recherche la configuration >> \"&Calculs!$C$2018&\" <<  =>\"","v":"Recherche la configuration >> colonne <<  =>"},"Schéma","colonne","ballon ECS avant bouteille","ballon ECS aprés bouteille","chauffage seul","Hybride et ballon ECS avant Bouteille","hybride et ballon ECS aprés bouteille","hybride chauffage seul","hybride non Ebus et ballon ECS aprés bouteille","hybride non Ebus chauffage seul","colonne avec echangeur glycol","ballon ECS avant bouteille avec echangeur glycol","ballon ECS aprés bouteille avec echangeur glycol","Chauffage Seul avec echangeur glycol","hybride et ballon ECS avant bouteille avec echangeur glycol","hybride et ballon ECS aprés bouteille avec echangeur glycol","hybride chauffage Seul avec echangeur glycol","hybride non Ebus et ballon ECS aprés bouteille avec echangeur glycol","hybride non Ebus chauffage seul avec echangeur glycol","Nombre de PAC\nvaleur à multipliers au accessoires"]
[null,"Vers PARAMETRAGE",null,null,null,"Appoint","Appoint interne","Electrique","Electrique","Electrique","Chaudière neuve","Chaudière neuve","Chaudière neuve","Chaudière existante","Chaudière existante","Appoint interne","Electrique","Electrique","Electrique","Chaudière neuve","Chaudière neuve","Chaudière neuve","Chaudière existante","Chaudière existante",{"$f":"_xlfn.NUMBERVALUE(Calculs!$C$2173)","v":1}]
[null,null,null,null,null,"Mode gestion","Simultané","Simultané","Simultané","Simultané","Simultané","Simultané","Simultané","Simultané","Simultané","Simultané","Simultané","Simultané","Simultané","Simultané","Simultané","Simultané","Simultané","Simultané"]
[null,null,null,null,null,"ECS","Var. impossible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. impossible","Var. impossible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. impossible","Var. possible","Var. impossible","Var. possible","Var. impossible"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!D29","v":"Régulation :"},"Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!D30","v":"Connectivité :"},"Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!D31","v":""},"Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!D32","v":"Découplage glycol :"},"Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!D33","v":"Supports unité extérieure :"},"Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible"]
[null,null,null,null,null,"."]
[null,null,null,"Réf.","Dénomination","PU HT"]
[null,null,null,".","Pompes à chaleur de la gamme",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",null,".",".",".","."]
[null,null,null,"0010019764","aroTHERM VWL 55/3 A 230V",{"$f":"VLOOKUP($D16,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":6035},1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,null,null,"0010019765","aroTHERM VWL 85/3 A 230V",{"$f":"VLOOKUP($D17,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":7722},1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,null,null,"0010016410","aroTHERM VWL 115/2 A 230V",{"$f":"VLOOKUP($D18,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":9507},1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,null,null,"0010016412","aroTHERM VWL 155/2 A 230V",{"$f":"VLOOKUP($D19,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":11094},1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Puissance",".","Appoint électrique VWZ MEH 61",".",".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[null,"aroTHERM VWL 55/3 A 230V",5.4,"0020180703",{"$f":"VLOOKUP($D31,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Module hydraulique VWZ MEH 61"},{"$f":"VLOOKUP(D31,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":1840},null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,1]
[null,"aroTHERM VWL 85/3 A 230V",5.4,"0020180703",{"$f":"VLOOKUP($D32,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Module hydraulique VWZ MEH 61"},1840,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,1]
[null,"aroTHERM VWL 115/2 A 230V",5.4,"0020180703",{"$f":"VLOOKUP($D33,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Module hydraulique VWZ MEH 61"},1840,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,1]
[null,"aroTHERM VWL 155/2 A 230V",5.4,"0020180703",{"$f":"VLOOKUP($D34,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Module hydraulique VWZ MEH 61"},1840,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,1]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Puissance",".","Appoint électrique VWZ MEH 60",".",".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[null,"aroTHERM VWL 55/3 A 230V",6,"0020180702",{"$f":"VLOOKUP($D46,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Module électrique VWZ MEH 60"},{"$f":"VLOOKUP(D46,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":656},null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,1,1,1]
[null,"aroTHERM VWL 85/3 A 230V",6,"0020180702",{"$f":"VLOOKUP($D47,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Module électrique VWZ MEH 60"},656,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,1,1,1]
[null,"aroTHERM VWL 115/2 A 230V",6,"0020180702",{"$f":"VLOOKUP($D48,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Module électrique VWZ MEH 60"},656,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,1,1,1]
[null,"aroTHERM VWL 155/2 A 230V",6,"0020180702",{"$f":"VLOOKUP($D49,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Module électrique VWZ MEH 60"},656,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,1,1,1]
[]
[]
[]
[null,null,null,"0020117049",{"$f":"VLOOKUP($D53,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Interface VWZ AI - aroTHERM"},302,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.NUMBERVALUE(Y5-1)","v":0}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Puissance",".","Chaudière",".",".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[null,null,null,null,"chaudière",0,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,1,1,1]
[null,null,null,".","Accessoires chaudière",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".","."]
["BDD_Acc_Ch"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".","Préparateur ECS",".",".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".","Accessoires hydrauliques et électriques",".",".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[null,null,"Oui","0020117049",{"$f":"VLOOKUP($D91,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Interface VWZ AI - aroTHERM"},{"$f":"VLOOKUP(D91,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":302},{"$f":"$Y91","v":0},{"$f":"$Y91","v":0},{"$f":"$Y91","v":0},{"$f":"$Y91","v":0},null,{"$f":"$Y91+1","v":1},{"$f":"$Y91+1","v":1},{"$f":"$Y91+1","v":1},{"$f":"$Y91+1","v":1},{"$f":"$Y91","v":0},{"$f":"$Y91","v":0},{"$f":"$Y91","v":0},{"$f":"$Y91","v":0},null,{"$f":"$Y91+1","v":1},{"$f":"$Y91+1","v":1},{"$f":"$Y91+1","v":1},{"$f":"$Y91+1","v":1},{"$f":"_xlfn.NUMBERVALUE(Y5-1)","v":0}]
[null,"aroTHERM VWL 55/3 A 230V","Oui","0010019708",{"$f":"VLOOKUP($D92,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"uniTOWER VIH QW 190/1 E découp"},{"$f":"VLOOKUP(D92,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":4205},null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,"aroTHERM VWL 85/3 A 230V","Oui","0010019708",{"$f":"VLOOKUP($D93,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"uniTOWER VIH QW 190/1 E découp"},4205,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,"aroTHERM VWL 115/2 A 230V","Oui","0010019709",{"$f":"VLOOKUP($D94,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"uniTOWER - VIH QW 190/1 E"},3693,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[]
[null,"aroTHERM VWL 155/2 A 230V","Oui","0010019709",{"$f":"VLOOKUP($D96,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"uniTOWER - VIH QW 190/1 E"},3693,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,null,"Oui","0010019709",{"$f":"VLOOKUP($D97,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"uniTOWER - VIH QW 190/1 E"},{"$f":"VLOOKUP(D97,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":3693},1]
[null,null,"Non","302040",{"$f":"VLOOKUP(D98,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Mitigeur thermostatique"},{"$f":"VLOOKUP(D98,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":133},1,null,null,null,null,null,null,1,1,1]
[null,null,null,"0020218627",{"$f":"VLOOKUP($D99,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Vase expans. 2 litres uniTOWER"},{"$f":"VLOOKUP(D99,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":90},null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,null,"Oui","0020221263",{"$f":"VLOOKUP(D100,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Kit de raccordement uniTOWER"},{"$f":"VLOOKUP(D100,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":208},1,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,null,"Oui","0020139895",{"$f":"VLOOKUP(D101,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"VR 32/3 HYB Coupl. bus PAC hyb"},{"$f":"VLOOKUP(D101,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":153},{"$f":"IF(COUNTIF(G2,\"*H-*\"),1,\"\")","v":""},{"$f":"IF(COUNTIF(H2,\"*H-*\"),1,\"\")","v":""},"","",1,1,1,"","","","","","",1,1,1,"",""]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["BDD_Commun"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!H$95","v":"Accessoires ECS : Chaudière seule ou électrique"},{"$f":"Calculs!E$95","v":"."},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!H$96","v":"Accessoires ECS : Ballon ECS 200 l"},{"$f":"Calculs!E$96","v":"."},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[null,"aroTHERM VWL 55/3 A 230V","Non","0020214407",{"$f":"VLOOKUP(D361,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Ballon uniSTOR VIH RW 200"},{"$f":"VLOOKUP(D361,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":1850},null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"aroTHERM VWL 85/3 A 230V",null,"0020214407","Ballon uniSTOR VIH RW 200",1850,null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"aroTHERM VWL 115/2 A 230V",null,"0020214407","Ballon uniSTOR VIH RW 200",1850,null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"aroTHERM VWL 155/2 A 230V",null,"0020214407","Ballon uniSTOR VIH RW 200",1850,null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[]
[]
[]
[null,null,"Non","302040",{"$f":"VLOOKUP(D368,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Mitigeur thermostatique"},{"$f":"VLOOKUP(D368,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":133},null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,null,"Non","305827",{"$f":"VLOOKUP(D369,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Grpe sécu. ballon sup. à 200l"},{"$f":"VLOOKUP(D369,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":159},null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,null,"Ajustez les quantités","306787",{"$f":"VLOOKUP(D370,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Sonde temp. sans connecteur"},{"$f":"VLOOKUP(D370,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":20},null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!H$97","v":"Accessoires ECS : Ballon ECS 300 l"},{"$f":"Calculs!E$96","v":"."},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".",".","."]
[null,"aroTHERM VWL 55/3 A 230V","Non","0010020645","Ballon uniSTOR VIH RW 300/3 BR (déconseillé avec le modèle 45/6)",{"$f":"VLOOKUP(D372,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":2150},null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"aroTHERM VWL 85/3 A 230V","Non","0010020645",{"$f":"VLOOKUP(D373,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Ballon uniSTOR VIH RW 300/3 BR"},2150,null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"aroTHERM VWL 115/2 A 230V","Non","0010020645","Ballon uniSTOR VIH RW 300/3 BR",2150,null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"aroTHERM VWL 155/2 A 230V","Non","0010020645","Ballon uniSTOR VIH RW 300/3 BR",2150,null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[]
[]
[]
[null,null,"Non","302040",{"$f":"VLOOKUP(D379,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Mitigeur thermostatique"},{"$f":"VLOOKUP(D379,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":133},null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,null,"Non","305827",{"$f":"VLOOKUP(D380,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Grpe sécu. ballon sup. à 200l"},{"$f":"VLOOKUP(D380,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":159},null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,null,"Ajustez les quantités","306787",{"$f":"VLOOKUP(D381,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Sonde temp. sans connecteur"},{"$f":"VLOOKUP(D381,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":20},null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!H$98","v":"Accessoires ECS : Ballon ECS 400 l"},{"$f":"Calculs!E$96","v":"."},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".",".","."]
[null,"aroTHERM 5 kW 230 V","Non","0010020646","Ballon uniSTOR VIH RW 400/3 BR (déconseillé avec le modèle 45/6)",{"$f":"VLOOKUP(D383,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":2510},null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"aroTHERM 8 kW 230 V","Non","0010020646",{"$f":"VLOOKUP(D384,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Ballon uniSTOR VIH RW 400/3 BR"},2510,null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"aroTHERM 11 kW 230 V","Non","0010020646","Ballon uniSTOR VIH RW 400/3 BR",2510,null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"aroTHERM 15 kW 230 V","Non","0010020646","Ballon uniSTOR VIH RW 400/3 BR",2510,null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[]
[]
[]
[null,null,"Non","302040",{"$f":"VLOOKUP(D390,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Mitigeur thermostatique"},{"$f":"VLOOKUP(D390,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":133},null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,null,"Non","305827",{"$f":"VLOOKUP(D391,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Grpe sécu. ballon sup. à 200l"},{"$f":"VLOOKUP(D391,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":159},null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,null,"Ajustez les quantités","306787",{"$f":"VLOOKUP(D392,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Sonde temp. sans connecteur"},{"$f":"VLOOKUP(D392,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":20},null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!H$99","v":"Accessoires ECS : Ballon ECS 500 l"},{"$f":"Calculs!E$96","v":"."},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".",".","."]
[null,"aroTHERM VWL 55/3 A 230V","Non","0010020647","Ballon uniSTOR VIH RW 500/3 BR (déconseillé avec le modèle 45/6)",{"$f":"VLOOKUP(D394,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":3150},null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"aroTHERM VWL 85/3 A 230V","Non","0010020647",{"$f":"VLOOKUP(D395,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Ballon uniSTOR VIH RW 500/3 BR"},3150,null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"aroTHERM VWL 115/2 A 230V","Non","0010020647","Ballon uniSTOR VIH RW 500/3 BR",3150,null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"aroTHERM VWL 155/2 A 230V","Non","0010020647","Ballon uniSTOR VIH RW 500/3 BR",3150,null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[]
[]
[]
[null,null,"Non","302040",{"$f":"VLOOKUP(D401,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Mitigeur thermostatique"},{"$f":"VLOOKUP(D401,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":133},null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,null,"Non","305827",{"$f":"VLOOKUP(D402,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Grpe sécu. ballon sup. à 200l"},{"$f":"VLOOKUP(D402,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":159},null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,null,"Ajustez les quantités","306787",{"$f":"VLOOKUP(D403,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Sonde temp. sans connecteur"},{"$f":"VLOOKUP(D403,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":20},null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!H$100","v":"Accessoires ECS : Ballon ECS intégré"},{"$f":"Calculs!I$100","v":"."},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!H$101","v":"Régulation : sensocomfort vrc 720 (filaire)"},{"$f":"Calculs!I$101","v":"."},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
["BDD_Commun"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!H$102","v":"Régulation : sensocomfort vrc 720f (radio)"},{"$f":"Calculs!I$102","v":"."},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!H$103","v":"Accessoires régulation : multiMATIC VRC 700 (filaire)"},{"$f":"Calculs!I$103","v":"."},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!D$104","v":""},{"$f":"Calculs!E$104","v":""},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!D$105","v":""},{"$f":"Calculs!E$105","v":""},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
["BDD_Commun"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!H$106","v":"Accessoires connectivité : myVAILLANT connect"},{"$f":"Calculs!I$106","v":"."},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[null,null,"Oui","0020260962",{"$f":"VLOOKUP(D521,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"sensoNET eBUS (230 V)"},{"$f":"VLOOKUP(D521,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":190},1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,null,"Ajustez les quantités","0010048535",{"$f":"VLOOKUP(D522,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Superposition Plug&Play"},{"$f":"VLOOKUP(D522,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":6},null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,1,1,1]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!H$107","v":"Accessoires connectivité : Sans"},{"$f":"Calculs!I$107","v":"."},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!D$108","v":""},{"$f":"Calculs!E$108","v":""},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!D$109","v":""},{"$f":"Calculs!E$109","v":""},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!D$110","v":""},{"$f":"Calculs!E$110","v":""},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!H$111","v":""},{"$f":"Calculs!I$111","v":""},".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!H$112","v":""},{"$f":"Calculs!I$112","v":""},".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!D$113","v":""},{"$f":"Calculs!E$113","v":""},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!D$114","v":""},{"$f":"Calculs!E$114","v":""},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!D$115","v":""},{"$f":"Calculs!E$115","v":""},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!H$116","v":"Accessoires Découplage glycol : Avec échangeur"},{"$f":"Calculs!I$116","v":"."},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[null,null,"Oui","0020180704",{"$f":"VLOOKUP($D631,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Echangeur découp. VWZ MWT 150"},{"$f":"VLOOKUP($D631,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":1025},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"aroTHERM VWL 115/2 A 230V","Oui","0020220369",{"$f":"VLOOKUP($D632,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Kit découpl uniTOWER 11-15 kW"},{"$f":"VLOOKUP(D632,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":585},null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[]
[null,"aroTHERM VWL 155/2 A 230V","Oui","0020220369",{"$f":"VLOOKUP($D634,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Kit découpl uniTOWER 11-15 kW"},585,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!H$117","v":"Accessoires Découplage glycol : Pas de découplage"},{"$f":"Calculs!I$117","v":"."},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!D$118","v":""},{"$f":"Calculs!E$118","v":""},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!D$119","v":""},{"$f":"Calculs!E$119","v":""},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!D$120","v":""},{"$f":"Calculs!E$120","v":""},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!H$121","v":"Accessoires Supports unité extérieure : Plots anti-vibratiles en caoutchouc (x4)"},{"$f":"Calculs!I$121","v":"."},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[null,null,"Non","0020252091",{"$f":"VLOOKUP(D686,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Plots anti-vibratiles (x4)"},{"$f":"VLOOKUP(D686,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":72},{"$f":"_xlfn.NUMBERVALUE($Y686)","v":1},{"$f":"_xlfn.NUMBERVALUE($Y686)","v":1},1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,{"$f":"_xlfn.NUMBERVALUE($Y$5)","v":1}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!H$122","v":"Accessoires Supports unité extérieure : Support anti-vibratiles 60 cm (x2)"},{"$f":"Calculs!E$122","v":"."},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[null,null,"Non","0020250226",{"$f":"VLOOKUP(D697,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Pieds anti-vibratiles 60 cm"},{"$f":"VLOOKUP(D697,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":115},{"$f":"_xlfn.NUMBERVALUE($Y697)","v":1},1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,{"$f":"_xlfn.NUMBERVALUE($Y$5)","v":1}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!D$123","v":""},{"$f":"Calculs!E$123","v":""},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[null,null,"Non","0020250224",{"$f":"VLOOKUP(D708,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Support mural pour mur isolé"},{"$f":"VLOOKUP(D708,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":624},{"$f":"_xlfn.NUMBERVALUE($Y708)","v":1},1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,{"$f":"_xlfn.NUMBERVALUE($Y$5)","v":1}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!D$124","v":""},{"$f":"Calculs!E$124","v":""},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[null,null,"Non","0020250225",{"$f":"VLOOKUP(D719,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Support mural standard"},{"$f":"VLOOKUP(D719,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":310},{"$f":"_xlfn.NUMBERVALUE($Y719)","v":1},1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,{"$f":"_xlfn.NUMBERVALUE($Y$5)","v":1}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!D$125","v":"Accessoires Supports unité extérieure : Réhausse anti-neige (40 centimètres)"},{"$f":"Calculs!E$125","v":"."},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[null,null,"Non","0010027984",{"$f":"VLOOKUP(D730,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Réhausse anti-neige (+plots)"},{"$f":"VLOOKUP(D730,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":441},{"$f":"_xlfn.NUMBERVALUE($Y730)","v":1},1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,{"$f":"_xlfn.NUMBERVALUE($Y$5)","v":1}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".","Mise en service",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".","."]
[null,null,"Oui","0010028538",{"$f":"VLOOKUP(D741,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Mise en service pompe à chaleur (à commander sur la plateforme e-SERVICES)"},{"$f":"VLOOKUP(D741,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":350},{"$f":"$Y741","v":1},{"$f":"$Y741","v":1},1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,{"$f":"_xlfn.NUMBERVALUE($Y$5)","v":1}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".","Matériel à prévoir",".",".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[null,null,"Ajustez les quantités","A prévoir","Filtre à tamis sur le retour PAC","-",{"$f":"$Y752","v":1},{"$f":"$Y752","v":1},1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,{"$f":"_xlfn.NUMBERVALUE($Y$5)","v":1}]
[]
[null,null,"Ajustez les quantités","A prévoir","Soupape différentielle (repère 9d)","-",1,null,null,1,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,1]
[null,null,"Ajustez les quantités","A prévoir","Electrovannes 230 V~ (repère 9b)","-"]
[null,null,"Ajustez les quantités","A prévoir","Vase expansion, soupape, manomètre.","-",1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,1]
[null,null,"Ajustez les quantités","A prévoir","En option circulateur bouclage sanitaire, vase expansion sanitaire…","-",null,null,null,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,1]
[null,"aroTHERM VWL 55/3 A 230V","Ajustez les quantités","A prévoir","Volume tampon minimal de 18 l","-",1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,1]
[]
[null,"aroTHERM VWL 85/3 A 230V","Ajustez les quantités","A prévoir","Volume tampon minimal de 18 l","-",1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,1]
[null,"aroTHERM VWL 115/2 A 230V","Ajustez les quantités","A prévoir","Volume tampon minimal de 35 l ","-",{"$f":"$Y761","v":1},{"$f":"$Y761","v":1},1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,{"$f":"_xlfn.NUMBERVALUE(IF($Y$5>1,0,1))","v":1}]
[]
[null,"aroTHERM VWL 155/2 A 230V","Ajustez les quantités","A prévoir","Volume tampon minimal de 60 l ","-",{"$f":"$Y763","v":"1"},"1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1",{"$f":"_xlfn.VALUETOTEXT(IF($Y$5>1,0,1))","v":"1"}]
[]
[]
[]
[null,null,"Ajustez les quantités","A prévoir","Volume tampon minimal de 100 l ","-",{"$f":"$Y767","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"$Y767","v":0},0,{"$f":"IF(AND(_xlfn.NUMBERVALUE($Y$5)>1,_xlfn.NUMBERVALUE($Y$5)<4)=TRUE,1,0)","v":0}]
[null,null,"Ajustez les quantités","A prévoir","Volume tampon minimal de 200 l ","-",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"IF(AND(_xlfn.NUMBERVALUE($Y$5)>3,_xlfn.NUMBERVALUE($Y$5)<8)=TRUE,1,0)","v":0}]

{"sheet":"BDD_G2","index":11,"n_rows":767,"n_cols":25,"rows_kept":767,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[457,0,476,0],[478,0,497,0],[499,0,518,0],[1,3,1,5],[4,1,5,2],[62,0,73,0],[118,0,347,0],[415,0,434,0],[436,0,455,0]]}
[null,"Logiciel PAC_2020 v2"]
[null,null,null,{"$f":"Calculs!F93","v":"INSTALLATIONS ET ACCESSOIRES pour la gamme BDD_G2 : aroTHERM Split VWL"},null,null,"Q-commun","EI-commun","commun-EI","commun","H-EI-commun","H-commun-EI","H-commun","Hext-commun-EI","Hext-commun",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cascade de PAC"]
[null,"02/08/2022",null,null,null,null,1,2,3,4,5,6,7,8,9]
[null,null,null,null,{"$f":"\"Recherche la configuration >> \"&Calculs!$C$2018&\" <<  =>\"","v":"Recherche la configuration >> colonne <<  =>"},"Schéma","colonne","ballon ECS avant bouteille","ballon ECS aprés bouteille","chauffage seul","Hybride et ballon ECS avant Bouteille","hybride et ballon ECS aprés bouteille","hybride chauffage seul","hybride non Ebus et ballon ECS aprés bouteille","hybride non Ebus chauffage seul","colonne avec echangeur glycol","ballon ECS avant bouteille avec echangeur glycol","ballon ECS aprés bouteille avec echangeur glycol","Chauffage Seul avec echangeur glycol","hybride et ballon ECS avant bouteille avec echangeur glycol","hybride et ballon ECS aprés bouteille avec echangeur glycol","hybride chauffage Seul avec echangeur glycol","hybride non Ebus et ballon ECS aprés bouteille avec echangeur glycol","hybride non Ebus chauffage seul avec echangeur glycol","Nombre de PAC\nvaleur à multipliers au accessoires"]
[null,"Vers PARAMETRAGE",null,null,null,"Appoint","Appoint interne","Electrique","Electrique","Electrique","Chaudière neuve","Chaudière neuve","Chaudière neuve","Chaudière existante","Chaudière existante",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.NUMBERVALUE(Calculs!$C$2173)","v":1}]
[null,null,null,null,null,"Mode gestion","Simultané","Simultané","Simultané","Simultané","Simultané","Simultané","Simultané","Simultané","Simultané"]
[null,null,null,null,null,"ECS","Var. impossible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. impossible","Var. impossible","Var. possible"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!D24","v":"Régulation :"},"Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!D25","v":"Connectivité :"},"Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!D26","v":""},"Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!D27","v":"Découplage glycol :"},"Var. impossible","Var. impossible","Var. impossible","Var. impossible","Var. impossible","Var. impossible","Var. impossible","Var. impossible","Var. impossible"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!D28","v":"Supports unité extérieure :"},"Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible"]
[null,null,null,null,null,"."]
[null,null,null,"Réf.","Dénomination","PU HT"]
[null,null,null,".","Pompes à chaleur de la gamme",".",".",".",".",".",".",".",".",".","."]
[null,null,null,"0010021617","aroTHERM Split 3 - 230V",{"$f":"VLOOKUP(D16,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":5223},1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,null,null,"0010021618","aroTHERM Split 5 - 230V",6016,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,null,null,"0010021619","aroTHERM Split 7 - 230V",7349,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,null,null,"0010021620","aroTHERM Split 10 - 230V",9340,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,null,null,"0010021621","aroTHERM Split 10 - 400V",9842,{"$f":"$Y20","v":1},1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.NUMBERVALUE($Y$5)","v":1}]
[null,null,null,"0010021622","aroTHERM Split 12 - 230V",10474,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,null,null,"0010021623","aroTHERM Split 12 - 400V",11032,{"$f":"$Y22","v":1},1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.NUMBERVALUE($Y$5)","v":1}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Puissance",".","Appoint électrique VWZ MEH 96/6",".",".",".",".",".",null,null,null,null,"."]
[null,"aroTHERM Split 3 - 230V",5.4,"0010023502",{"$f":"VLOOKUP(D31,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Module mural Split 3/5"},{"$f":"VLOOKUP(D31,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":2861},null,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,"aroTHERM Split 5 - 230V",5.4,"0010023502","Module mural Split 3/5",2861,null,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,"aroTHERM Split 7 - 230V",5.4,"0010023504","Module mural Split 7",2881,null,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,"aroTHERM Split 10 - 230V",5.4,"0010023525","Module mural Split 10/12",3242,null,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,"aroTHERM Split 10 - 400V",8.9,"0010023525","Module mural Split 10/12",3242,{"$f":"$Y35-1","v":0},{"$f":"$Y35","v":1},1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.NUMBERVALUE($Y$5)","v":1}]
[null,"aroTHERM Split 12 - 230V",5.4,"0010023525","Module mural Split 10/12",3242,null,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,"aroTHERM Split 12 - 400V",8.9,"0010023525","Module mural Split 10/12",3242,{"$f":"$Y37-1","v":0},{"$f":"$Y37","v":1},1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.NUMBERVALUE($Y$5)","v":1}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Puissance",".","Appoint électrique ",".",".",".",".",".",null,null,null,null,"."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.NUMBERVALUE(Y5-1)","v":0}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Puissance",".","Chaudière",".",".",".",".",".",null,null,null,null,"."]
[null,null,null,null,"chaudière",0,null,null,null,null,1,1,1]
[null,null,null,".","Accessoires chaudière",".",".",".",".",".",".",".",".",".","."]
["BDD_Acc_Ch"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".","Préparateur ECS",".",".",".",".",".",null,null,null,null,"."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".","Accessoires hydrauliques et électriques",".",".",".",".",".",null,null,null,null,"."]
[null,"aroTHERM Split 3 - 230V","Oui","0010022084",{"$f":"VLOOKUP(D91,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"uniTOWER Split 3/5"},{"$f":"VLOOKUP(D91,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":4770},1]
[null,"aroTHERM Split 5 - 230V","Oui","0010022084","uniTOWER Split 3/5",4770,1]
[null,"aroTHERM Split 7 - 230V","Oui","0010022085","uniTOWER Split 7",4782,1]
[null,"aroTHERM Split 10 - 230V","Oui","0010022086","uniTOWER Split 10/12",5033,1]
[null,"aroTHERM Split 10 - 400V","Oui","0010022086","uniTOWER Split 10/12",5033,1]
[null,"aroTHERM Split 12 - 230V","Oui","0010022086","uniTOWER Split 10/12",5033,1]
[null,"aroTHERM Split 12 - 400V","Oui","0010022086","uniTOWER Split 10/12",5033,1]
[null,null,"Oui","0020221263","Kit de raccordement uniTOWER",208,1]
[null,null,"Oui","0020139895",{"$f":"VLOOKUP(D99,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"VR 32/3 HYB Coupl. bus PAC hyb"},{"$f":"VLOOKUP(D99,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":153},{"$f":"IF(COUNTIF(G2,\"*H-*\"),1,\"\")","v":""},{"$f":"IF(COUNTIF(H2,\"*H-*\"),1,\"\")","v":""},"","",1,1,1,"",""]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["BDD_Commun"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!F$95","v":"Accessoires ECS : Chaudière seule ou électrique"},{"$f":"Calculs!E$95","v":"."},".",".",".",".",null,null,null,null,"."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!F$96","v":"Accessoires ECS : Ballon ECS 200 l"},{"$f":"Calculs!E$96","v":"."},".",".",".",".",null,null,null,null,"."]
[null,"aroTHERM Split 3 - 230V","Non","0020214407",{"$f":"VLOOKUP(D361,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Ballon uniSTOR VIH RW 200"},{"$f":"VLOOKUP(D361,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":1850},null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"aroTHERM Split 5 - 230V","Non","0020214407","Ballon uniSTOR VIH RW 200",1850,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"aroTHERM Split 7 - 230V","Non","0020214407","Ballon uniSTOR VIH RW 200",1850,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"aroTHERM Split 10 - 230V","Non","0020214407","Ballon uniSTOR VIH RW 200",1850,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"aroTHERM Split 10 - 400V","Non","0020214407","Ballon uniSTOR VIH RW 200",1850,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"aroTHERM Split 12 - 230V","Non","0020214407","Ballon uniSTOR VIH RW 200",1850,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"aroTHERM Split 12 - 400V","Non","0020214407","Ballon uniSTOR VIH RW 200",1850,null,1,1,null,1,1,null,1]
[]
[null,null,"Non","305827",{"$f":"VLOOKUP(D369,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Grpe sécu. ballon sup. à 200l"},{"$f":"VLOOKUP(D369,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":159},null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,null,"Ajustez les quantités","306787",{"$f":"VLOOKUP(D370,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Sonde temp. sans connecteur"},{"$f":"VLOOKUP(D370,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":20},null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!F$97","v":"Accessoires ECS : Ballon ECS 300 l"},{"$f":"Calculs!E$96","v":"."},".",".",".",".",null,null,null,null,"."]
[null,"aroTHERM Split 3 - 230V","Non","0010020645","Ballon uniSTOR VIH RW 300/3 BR (déconseillé avec le modèle 45/6)",{"$f":"VLOOKUP(D372,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":2150},null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"aroTHERM Split 5 - 230V","Non","0010020645",{"$f":"VLOOKUP(D373,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Ballon uniSTOR VIH RW 300/3 BR"},2150,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"aroTHERM Split 7 - 230V","Non","0010020645","Ballon uniSTOR VIH RW 300/3 BR",2150,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"aroTHERM Split 10 - 230V","Non","0010020645","Ballon uniSTOR VIH RW 300/3 BR",2150,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"aroTHERM Split 10 - 400V","Non","0010020645","Ballon uniSTOR VIH RW 300/3 BR",2150,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"aroTHERM Split 12 - 230V","Non","0010020645","Ballon uniSTOR VIH RW 300/3 BR",2150,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"aroTHERM Split 12 - 400V","Non","0010020645","Ballon uniSTOR VIH RW 300/3 BR",2150,null,1,1,null,1,1,null,1]
[]
[null,null,"Non","305827",{"$f":"VLOOKUP(D380,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Grpe sécu. ballon sup. à 200l"},{"$f":"VLOOKUP(D380,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":159},null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,null,"Ajustez les quantités","306787",{"$f":"VLOOKUP(D381,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Sonde temp. sans connecteur"},{"$f":"VLOOKUP(D381,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":20},null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!F$98","v":"Accessoires ECS : Ballon ECS 400 l"},{"$f":"Calculs!E$96","v":"."},".",".",".",".",null,null,null,null,"."]
[null,"aroTHERM Split 3 - 230V","Non","0010020646","Ballon uniSTOR VIH RW 400/3 BR (déconseillé avec le modèle 45/6)",{"$f":"VLOOKUP(D383,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":2510},null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"aroTHERM Split 5 - 230V","Non","0010020646",{"$f":"VLOOKUP(D384,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Ballon uniSTOR VIH RW 400/3 BR"},2510,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"aroTHERM Split 7 - 230V","Non","0010020646","Ballon uniSTOR VIH RW 400/3 BR",2510,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"aroTHERM Split 10 - 230V","Non","0010020646","Ballon uniSTOR VIH RW 400/3 BR",2510,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"aroTHERM Split 10 - 400V","Non","0010020646","Ballon uniSTOR VIH RW 400/3 BR",2510,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"aroTHERM Split 12 - 230V","Non","0010020646","Ballon uniSTOR VIH RW 400/3 BR",2510,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"aroTHERM Split 12 - 400V","Non","0010020646","Ballon uniSTOR VIH RW 400/3 BR",2510,null,1,1,null,1,1,null,1]
[]
[null,null,"Non","305827",{"$f":"VLOOKUP(D391,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Grpe sécu. ballon sup. à 200l"},{"$f":"VLOOKUP(D391,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":159},null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,null,"Ajustez les quantités","306787",{"$f":"VLOOKUP(D392,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Sonde temp. sans connecteur"},{"$f":"VLOOKUP(D392,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":20},null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!F$99","v":"Accessoires ECS : Ballon ECS 500 l"},{"$f":"Calculs!E$96","v":"."},".",".",".",".",null,null,null,null,"."]
[null,"aroTHERM Split 3 - 230V","Non","0010020647","Ballon uniSTOR VIH RW 500/3 BR (déconseillé avec le modèle 45/6)",{"$f":"VLOOKUP(D394,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":3150},null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"aroTHERM Split 5 - 230V","Non","0010020647",{"$f":"VLOOKUP(D395,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Ballon uniSTOR VIH RW 500/3 BR"},3150,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"aroTHERM Split 7 - 230V","Non","0010020647","Ballon uniSTOR VIH RW 500/3 BR",3150,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"aroTHERM Split 10 - 230V","Non","0010020647","Ballon uniSTOR VIH RW 500/3 BR",3150,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"aroTHERM Split 10 - 400V","Non","0010020647","Ballon uniSTOR VIH RW 500/3 BR",3150,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"aroTHERM Split 12 - 230V","Non","0010020647","Ballon uniSTOR VIH RW 500/3 BR",3150,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"aroTHERM Split 12 - 400V","Non","0010020647","Ballon uniSTOR VIH RW 500/3 BR",3150,null,1,1,null,1,1,null,1]
[]
[null,null,"Non","305827",{"$f":"VLOOKUP(D402,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Grpe sécu. ballon sup. à 200l"},{"$f":"VLOOKUP(D402,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":159},null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,null,"Ajustez les quantités","306787",{"$f":"VLOOKUP(D403,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Sonde temp. sans connecteur"},{"$f":"VLOOKUP(D403,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":20},null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!F$100","v":"Accessoires ECS : Ballon ECS intégré"},{"$f":"Calculs!E$100","v":"."},".",".",".",".",null,null,null,null,"."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!F$101","v":"Régulation : sensocomfort vrc 720 (filaire)"},{"$f":"Calculs!E$101","v":"."},".",".",".",".",null,null,null,null,"."]
["BDD_Commun"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!F$102","v":"Régulation : sensocomfort vrc 720f (radio)"},{"$f":"Calculs!E$102","v":"."},".",".",".",".",null,null,null,null,"."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!F$103","v":"Accessoires régulation : multimatic vrc 700 (filaire)"},{"$f":"Calculs!E$103","v":"."},".",".",".",".",null,null,null,null,"."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!D$104","v":""},{"$f":"Calculs!E$104","v":""},".",".",".",".",null,null,null,null,"."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!D$105","v":""},{"$f":"Calculs!E$105","v":""},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
["BDD_Commun"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!F$106","v":"Accessoires connectivité : myVAILLANT connect"},{"$f":"Calculs!E$106","v":"."},".",".",".",".",null,null,null,null,"."]
[null,null,"Oui","0020260962",{"$f":"VLOOKUP(D521,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"sensoNET eBUS (230 V)"},{"$f":"VLOOKUP(D521,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":190},1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,null,"Ajustez les quantités","0010048535",{"$f":"VLOOKUP(D522,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Superposition Plug&Play"},{"$f":"VLOOKUP(D522,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":6},null,null,null,null,1,1,1]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!F$107","v":"Accessoires connectivité : Sans"},{"$f":"Calculs!E$107","v":"."},".",".",".",".",null,null,null,null,"."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!D$108","v":""},{"$f":"Calculs!E$108","v":""},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!D$109","v":""},{"$f":"Calculs!E$109","v":""},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!D$110","v":""},{"$f":"Calculs!E$110","v":""},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!F$111","v":""},{"$f":"Calculs!E$111","v":""},".",".",".",".",".",".",".",".",".",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"."]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!F$112","v":""},{"$f":"Calculs!E$112","v":""},".",".",".",".",".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!D$113","v":""},{"$f":"Calculs!E$113","v":""},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!D$114","v":""},{"$f":"Calculs!E$114","v":""},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!D$115","v":""},{"$f":"Calculs!E$115","v":""},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!F$116","v":""},{"$f":"Calculs!G$116","v":""},".",".",".",".",null,null,null,null,"."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!F$117","v":""},{"$f":"Calculs!G$117","v":""},".",".",".",".",null,null,null,null,"."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!D$118","v":""},{"$f":"Calculs!E$118","v":""},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!D$119","v":""},{"$f":"Calculs!E$119","v":""},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!D$120","v":""},{"$f":"Calculs!E$120","v":""},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!F$121","v":"Accessoires Supports unité extérieure : Plots anti-vibratiles en caoutchouc (x4)"},{"$f":"Calculs!E$121","v":"."},".",".",".",".",null,null,null,null,"."]
[null,null,"Non","0020252091",{"$f":"VLOOKUP(D686,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Plots anti-vibratiles (x4)"},{"$f":"VLOOKUP(D686,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":72},{"$f":"_xlfn.NUMBERVALUE($Y686)","v":1},1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.NUMBERVALUE($Y$5)","v":1}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!F$122","v":"Accessoires Supports unité extérieure : Support anti-vibratiles 60 cm (x2)"},{"$f":"Calculs!E$122","v":"."},".",".",".",".",null,null,null,null,"."]
[null,null,"Non","0020250226",{"$f":"VLOOKUP(D697,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Pieds anti-vibratiles 60 cm"},{"$f":"VLOOKUP(D697,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":115},{"$f":"_xlfn.NUMBERVALUE($Y697)","v":1},1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.NUMBERVALUE($Y$5)","v":1}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!F$123","v":""},{"$f":"Calculs!E$123","v":""},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[null,null,"Non","0020250224",{"$f":"VLOOKUP(D708,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Support mural pour mur isolé"},{"$f":"VLOOKUP(D708,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":624},{"$f":"_xlfn.NUMBERVALUE($Y708)","v":1},1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.NUMBERVALUE($Y$5)","v":1}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!F$124","v":""},{"$f":"Calculs!E$124","v":""},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[null,null,"Non","0020250225",{"$f":"VLOOKUP(D719,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Support mural standard"},{"$f":"VLOOKUP(D719,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":310},{"$f":"_xlfn.NUMBERVALUE($Y719)","v":1},1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.NUMBERVALUE($Y$5)","v":1}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!D$125","v":"Accessoires Supports unité extérieure : Réhausse anti-neige (40 centimètres)"},{"$f":"Calculs!E$125","v":"."},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[null,null,"Non","0010027984",{"$f":"VLOOKUP(D730,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Réhausse anti-neige (+plots)"},{"$f":"VLOOKUP(D730,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":441},{"$f":"_xlfn.NUMBERVALUE($Y730)","v":1},1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.NUMBERVALUE($Y$5)","v":1}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".","Mise en service",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"."]
[null,null,"Oui","0010028538",{"$f":"VLOOKUP(D741,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Mise en service pompe à chaleur (à commander sur la plateforme e-SERVICES)"},{"$f":"VLOOKUP(D741,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":350},{"$f":"$Y741","v":1},1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.NUMBERVALUE($Y$5)","v":1}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".","Matériel à prévoir",".",".",".",".",".",null,null,null,null,"."]
[null,null,"Ajustez les quantités","A prévoir","Filtre à tamis sur le retour PAC","-",{"$f":"$Y752","v":1},1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.NUMBERVALUE($Y$5)","v":1}]
[null,null,"Ajustez les quantités","A prévoir","Soupape différentielle (repère 9d)","-",1,null,null,1,null,null,1]
[null,null,"Ajustez les quantités","A prévoir","Electrovannes 230 V~ (repère 9b)","-"]
[null,null,"Ajustez les quantités","A prévoir","Vase expansion, soupape, manomètre.","-",1,1,1,1,1,1,1]
[null,null,"Ajustez les quantités","A prévoir","En option circulateur bouclage sanitaire, vase expansion sanitaire…","-",null,null,null,1,1,1,1]
[null,"aroTHERM Split 3 - 230V","Ajustez les quantités","A prévoir","Volume tampon minimal de 18 l","-",1,1,1,1,1,1,1]
[null,"aroTHERM Split 5 - 230V","Ajustez les quantités","A prévoir","Volume tampon minimal de 18 l","-",1,1,1,1,1,1,1]
[null,"aroTHERM Split 7 - 230V","Ajustez les quantités","A prévoir","Volume tampon minimal de 18 l","-",1,1,1,1,1,1,1]
[null,"aroTHERM Split 10 - 230V","Ajustez les quantités","A prévoir","Volume tampon minimal de 35 l ","-",1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.NUMBERVALUE(IF($Y$5>1,0,1))","v":1}]
[null,"aroTHERM Split 10 - 400V","Ajustez les quantités","A prévoir","Volume tampon minimal de 35 l ","-",{"$f":"$Y761","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"aroTHERM Split 12 - 230V","Ajustez les quantités","A prévoir","Volume tampon minimal de 60 l ","-",1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.VALUETOTEXT(IF($Y$5>1,0,1))","v":"1"}]
[null,"aroTHERM Split 12 - 400V","Ajustez les quantités","A prévoir","Volume tampon minimal de 60 l ","-",{"$f":"$Y763","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
[]
[null,null,"Ajustez les quantités","A prévoir","Volume tampon minimal de 100 l ","-",{"$f":"$Y766","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(_xlfn.NUMBERVALUE($Y$5)>1,_xlfn.NUMBERVALUE($Y$5)<4)=TRUE,1,0)","v":0}]
[null,null,"Ajustez les quantités","A prévoir","Volume tampon minimal de 200 l ","-",0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(_xlfn.NUMBERVALUE($Y$5)>3,_xlfn.NUMBERVALUE($Y$5)<8)=TRUE,1,0)","v":0}]

{"sheet":"BDD_G1","index":12,"n_rows":767,"n_cols":25,"rows_kept":767,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[499,0,518,0],[1,3,1,5],[4,1,5,2],[62,0,73,0],[415,0,434,0],[436,0,455,0],[457,0,476,0],[478,0,497,0],[118,0,347,0]]}
[null,"Logiciel PAC_2020 v2"]
[null,null,null,{"$f":"Calculs!D93","v":"INSTALLATIONS ET ACCESSOIRES pour la gamme BDD_G1 : aroTHERM plus VWL"},null,null,"Q-commun","EI-commun","commun-EI","commun","H-EI-commun","H-commun-EI","H-commun","Hext-commun-EI","Hext-commun","Q-E-commun","EI-E-commun","E-commun-EI","E-commun","E-H-EI-commun","E-H-commun-EI","E-H-commun","E-Hext-commun-EI","E-Hext-commun","Cascade de PAC"]
[null,"02/08/2022",null,null,null,null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18]
[null,null,null,null,{"$f":"\"Recherche la configuration >> \"&Calculs!$C$2018&\" <<  =>\"","v":"Recherche la configuration >> colonne <<  =>"},"Schéma","colonne","ballon ECS avant bouteille","ballon ECS aprés bouteille","chauffage seul","Hybride et ballon ECS avant Bouteille","hybride et ballon ECS aprés bouteille","hybride chauffage seul","hybride non Ebus et ballon ECS aprés bouteille","hybride non Ebus chauffage seul","colonne avec echangeur glycol","ballon ECS avant bouteille avec echangeur glycol","ballon ECS aprés bouteille avec echangeur glycol","Chauffage Seul avec echangeur glycol","hybride et ballon ECS avant bouteille avec echangeur glycol","hybride et ballon ECS aprés bouteille avec echangeur glycol","hybride chauffage Seul avec echangeur glycol","hybride non Ebus et ballon ECS aprés bouteille avec echangeur glycol","hybride non Ebus chauffage seul avec echangeur glycol","Nombre de PAC\nvaleur à multipliers au accessoires"]
[null,"Vers PARAMETRAGE",null,null,null,"Appoint","Appoint interne","Electrique","Electrique","Electrique","Chaudière neuve","Chaudière neuve","Chaudière neuve","Chaudière existante","Chaudière existante","Appoint interne","Electrique","Electrique","Electrique","Chaudière neuve","Chaudière neuve","Chaudière neuve","Chaudière existante","Chaudière existante",{"$f":"_xlfn.NUMBERVALUE(Calculs!$C$2173)","v":1}]
[null,null,null,null,null,"Mode gestion","Simultané","Simultané","Simultané","Simultané","Simultané","Simultané","Simultané","Simultané","Simultané","Simultané","Simultané","Simultané","Simultané","Simultané","Simultané","Simultané","Simultané","Simultané"]
[null,null,null,null,null,"ECS","Var. impossible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. impossible","Var. impossible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. impossible","Var. possible","Var. impossible","Var. possible","Var. impossible"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!D19","v":"Régulation :"},"Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!D20","v":"Connectivité :"},"Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!D21","v":""},"Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!D22","v":"Découplage glycol :"},"Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!D23","v":"Supports unité extérieure :"},"Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible","Var. possible"]
[null,null,null,null,null,"."]
[null,null,null,"Réf.","Dénomination","PU HT"]
[null,null,null,".","Pompes à chaleur de la gamme",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",null,".",".",".","."]
[null,null,null,"0010021638","aroTHERM plus 45/6 - 230 V S3",{"$f":"VLOOKUP(D16,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":6744},1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,null,null,"0010021639","aroTHERM plus 55/6 - 230 V S3",7538,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,null,null,"0010021641","aroTHERM plus 85/6 - 230 V S3",10242,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,null,null,"0010021642","aroTHERM plus 125/6 - 230 V S3",12129,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,null,null,"0010021643","aroTHERM plus 125/6 - 400 V S3",12500,{"$f":"$Y20","v":1},1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,{"$f":"$Y20","v":1},{"$f":"_xlfn.NUMBERVALUE($Y$5)","v":1}]
[null,null,null,"0010021644","aroTHERM plus 155/6 - 230 V S3",12867,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,null,null,"0010031660","aroTHERM plus 155/6 - 400 V S3",13271,{"$f":"$Y22","v":1},1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,{"$f":"_xlfn.NUMBERVALUE($Y$5)","v":1}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Puissance",".","Appoint électrique VWZ MEH 97/6",".",".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[null,"aroTHERM plus 45/6 - 230 V S3",5.4,"0010023613","Module hydraulique double service VWZ MEH 97/6",{"$f":"VLOOKUP(D31,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":2704},null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,1]
[null,"aroTHERM plus 55/6 - 230 V S3",5.4,"0010023613","Module hydraulique double service VWZ MEH 97/6",2704,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,1]
[null,"aroTHERM plus 85/6 - 230 V S3",5.4,"0010023613","Module hydraulique double service VWZ MEH 97/6",2704,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,1]
[null,"aroTHERM plus 125/6 - 230 V S3",5.4,"0010023613","Module hydraulique double service VWZ MEH 97/6",2704,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,1]
[null,"aroTHERM plus 125/6 - 400 V S3",8.9,"0010023613","Module hydraulique double service VWZ MEH 97/6",2704,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,1]
[null,"aroTHERM plus 155/6 - 230 V S3",5.4,"0010023613","Module hydraulique double service VWZ MEH 97/6",2704,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,1]
[null,"aroTHERM plus 155/6 - 400 V S3",8.9,"0010023613","Module hydraulique double service VWZ MEH 97/6",2704,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,1]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Puissance",".","Appoint électrique VWZ MEH 60",".",".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[null,"aroTHERM plus 45/6 - 230 V S3",6,"0020180702","Module électrique VWZ MEH 60",{"$f":"VLOOKUP(D46,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":656},null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,1,1,1]
[null,"aroTHERM plus 55/6 - 230 V S3",6,"0020180702","Module électrique VWZ MEH 60",656,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,1,1,1]
[null,"aroTHERM plus 85/6 - 230 V S3",6,"0020180702","Module électrique VWZ MEH 60",656,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,1,1,1]
[null,"aroTHERM plus 125/6 - 230 V S3",6,"0020180702","Module électrique VWZ MEH 60",656,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,1,1,1]
[null,"aroTHERM plus 125/6 - 400 V S3",6,"0020180702","Module électrique VWZ MEH 60",656,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,1,1,1]
[null,"aroTHERM plus 155/6 - 230 V S3",6,"0020180702","Module électrique VWZ MEH 60",656,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,1,1,1]
[null,"aroTHERM plus 155/6 - 400 V S3",6,"0020180702","Module électrique VWZ MEH 60",656,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,1,1,1]
[null,null,null,"0010031647","Interface aroTHERM plus VWZ AI",291,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.NUMBERVALUE(Y5-1)","v":0}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Puissance",".","Chaudière",".",".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[null,null,null,null,"chaudière",0,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,1,1,1]
[null,null,null,".","Accessoires chaudière",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".","."]
["BDD_Acc_Ch"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".","Préparateur ECS",".",".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".","Accessoires hydrauliques et électriques",".",".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[null,null,"Oui","0010031647",{"$f":"VLOOKUP(D91,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Interface VWZ AI - aroTH. plus"},{"$f":"VLOOKUP(D91,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":291},{"$f":"$Y91","v":0},{"$f":"$Y91","v":0},{"$f":"$Y91","v":0},{"$f":"$Y91","v":0},null,{"$f":"$Y91+1","v":1},{"$f":"$Y91+1","v":1},{"$f":"$Y91+1","v":1},{"$f":"$Y91+1","v":1},{"$f":"$Y91","v":0},{"$f":"$Y91","v":0},{"$f":"$Y91","v":0},{"$f":"$Y91","v":0},null,{"$f":"$Y91+1","v":1},{"$f":"$Y91+1","v":1},{"$f":"$Y91+1","v":1},{"$f":"$Y91+1","v":1},{"$f":"_xlfn.NUMBERVALUE(Y5-1)","v":0}]
[]
[]
[null,null,"Oui","0010022087",{"$f":"VLOOKUP(D94,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"uniTOWER Plus - VIH QW 190/6 E"},{"$f":"VLOOKUP(D94,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":4404},1,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,null,"Oui","0020221263",{"$f":"VLOOKUP(D95,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Kit de raccordement uniTOWER"},{"$f":"VLOOKUP(D95,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":208},1,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,null,null,"302040",{"$f":"VLOOKUP(D96,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Mitigeur thermostatique"},{"$f":"VLOOKUP(D96,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":133},1,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,null,"Oui","0020139895",{"$f":"VLOOKUP(D97,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"VR 32/3 HYB Coupl. bus PAC hyb"},{"$f":"VLOOKUP(D97,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":153},"","","","",1,1,1,"","","","","","",1,1,1,"",""]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["BDD_Commun"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!D$95","v":"Accessoires ECS : Chaudière seule ou électrique"},{"$f":"Calculs!E$95","v":"."},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!D$96","v":"Accessoires ECS : Ballon ECS 200 l"},{"$f":"Calculs!E$96","v":"."},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[null,"aroTHERM plus 45/6 - 230 V S3","Non","0020214407",{"$f":"VLOOKUP(D361,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Ballon uniSTOR VIH RW 200"},{"$f":"VLOOKUP(D361,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":1850},null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"aroTHERM plus 55/6 - 230 V S3",null,"0020214407","Ballon uniSTOR VIH RW 200",1850,null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"aroTHERM plus 85/6 - 230 V S3",null,"0020214407","Ballon uniSTOR VIH RW 200",1850,null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"aroTHERM plus 125/6 - 230 V S3",null,"0020214407","Ballon uniSTOR VIH RW 200",1850,null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"aroTHERM plus 125/6 - 400 V S3",null,"0020214407","Ballon uniSTOR VIH RW 200",1850,null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"aroTHERM plus 155/6 - 230 V S3",null,"0020214407","Ballon uniSTOR VIH RW 200",1850,null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"aroTHERM plus 155/6 - 400 V S3",null,"0020214407","Ballon uniSTOR VIH RW 200",1850,null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,null,"Non","302040",{"$f":"VLOOKUP(D368,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Mitigeur thermostatique"},{"$f":"VLOOKUP(D368,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":133},null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,null,"Non","305827",{"$f":"VLOOKUP(D369,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Grpe sécu. ballon sup. à 200l"},{"$f":"VLOOKUP(D369,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":159},null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,null,"Ajustez les quantités","306787",{"$f":"VLOOKUP(D370,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Sonde temp. sans connecteur"},{"$f":"VLOOKUP(D370,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":20},null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!D$97","v":"Accessoires ECS : Ballon ECS 300 l"},{"$f":"Calculs!E$96","v":"."},".",".",".",".",null,null,null,".",null,null,".",".",null,"."]
[null,"aroTHERM plus 45/6 - 230 V S3","Non","0010020645","Ballon uniSTOR VIH RW 300/3 BR (déconseillé avec le modèle 45/6)",{"$f":"VLOOKUP(D372,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":2150},null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"aroTHERM plus 55/6 - 230 V S3","Non","0010020645",{"$f":"VLOOKUP(D373,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Ballon uniSTOR VIH RW 300/3 BR"},2150,null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"aroTHERM plus 85/6 - 230 V S3","Non","0010020645","Ballon uniSTOR VIH RW 300/3 BR",2150,null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"aroTHERM plus 125/6 - 230 V S3","Non","0010020645","Ballon uniSTOR VIH RW 300/3 BR",2150,null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"aroTHERM plus 125/6 - 400 V S3","Non","0010020645","Ballon uniSTOR VIH RW 300/3 BR",2150,null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"aroTHERM plus 155/6 - 230 V S3","Non","0010020645","Ballon uniSTOR VIH RW 300/3 BR",2150,null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"aroTHERM plus 155/6 - 400 V S3","Non","0010020645","Ballon uniSTOR VIH RW 300/3 BR",2150,null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,null,"Non","302040",{"$f":"VLOOKUP(D379,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Mitigeur thermostatique"},{"$f":"VLOOKUP(D379,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":133},null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,null,"Non","305827",{"$f":"VLOOKUP(D380,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Grpe sécu. ballon sup. à 200l"},{"$f":"VLOOKUP(D380,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":159},null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,null,"Ajustez les quantités","306787",{"$f":"VLOOKUP(D381,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Sonde temp. sans connecteur"},{"$f":"VLOOKUP(D381,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":20},null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!D$98","v":"Accessoires ECS : Ballon ECS 400 l"},{"$f":"Calculs!E$96","v":"."},".",".",".",".",null,null,null,".",null,null,".",".",null,"."]
[null,"aroTHERM plus 45/6 - 230 V S3","Non","0010020646","Ballon uniSTOR VIH RW 400/3 BR (déconseillé avec le modèle 45/6)",{"$f":"VLOOKUP(D383,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":2510},null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"aroTHERM plus 55/6 - 230 V S3","Non","0010020646",{"$f":"VLOOKUP(D384,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Ballon uniSTOR VIH RW 400/3 BR"},2510,null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"aroTHERM plus 85/6 - 230 V S3","Non","0010020646","Ballon uniSTOR VIH RW 400/3 BR",2510,null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"aroTHERM plus 125/6 - 230 V S3","Non","0010020646","Ballon uniSTOR VIH RW 400/3 BR",2510,null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"aroTHERM plus 125/6 - 400 V S3","Non","0010020646","Ballon uniSTOR VIH RW 400/3 BR",2510,null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"aroTHERM plus 155/6 - 230 V S3","Non","0010020646","Ballon uniSTOR VIH RW 400/3 BR",2510,null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"aroTHERM plus 155/6 - 400 V S3","Non","0010020646","Ballon uniSTOR VIH RW 400/3 BR",2510,null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,null,"Non","302040",{"$f":"VLOOKUP(D390,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Mitigeur thermostatique"},{"$f":"VLOOKUP(D390,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":133},null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,null,"Non","305827",{"$f":"VLOOKUP(D391,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Grpe sécu. ballon sup. à 200l"},{"$f":"VLOOKUP(D391,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":159},null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,null,"Ajustez les quantités","306787",{"$f":"VLOOKUP(D392,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Sonde temp. sans connecteur"},{"$f":"VLOOKUP(D392,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":20},null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!D$99","v":"Accessoires ECS : Ballon ECS 500 l"},{"$f":"Calculs!E$96","v":"."},".",".",".",".",null,null,null,".",null,null,".",".",null,"."]
[null,"aroTHERM plus 45/6 - 230 V S3","Non","0010020647","Ballon uniSTOR VIH RW 500/3 BR (déconseillé avec le modèle 45/6)",{"$f":"VLOOKUP(D394,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":3150},null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"aroTHERM plus 55/6 - 230 V S3","Non","0010020647",{"$f":"VLOOKUP(D395,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Ballon uniSTOR VIH RW 500/3 BR"},3150,null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"aroTHERM plus 85/6 - 230 V S3","Non","0010020647","Ballon uniSTOR VIH RW 500/3 BR",3150,null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"aroTHERM plus 125/6 - 230 V S3","Non","0010020647","Ballon uniSTOR VIH RW 500/3 BR",3150,null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"aroTHERM plus 125/6 - 400 V S3","Non","0010020647","Ballon uniSTOR VIH RW 500/3 BR",3150,null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"aroTHERM plus 155/6 - 230 V S3","Non","0010020647","Ballon uniSTOR VIH RW 500/3 BR",3150,null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"aroTHERM plus 155/6 - 400 V S3","Non","0010020647","Ballon uniSTOR VIH RW 500/3 BR",3150,null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,null,"Non","302040",{"$f":"VLOOKUP(D401,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Mitigeur thermostatique"},{"$f":"VLOOKUP(D401,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":133},null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,null,"Non","305827",{"$f":"VLOOKUP(D402,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Grpe sécu. ballon sup. à 200l"},{"$f":"VLOOKUP(D402,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":159},null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,null,"Ajustez les quantités","306787",{"$f":"VLOOKUP(D403,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Sonde temp. sans connecteur"},{"$f":"VLOOKUP(D403,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":20},null,1,1,null,1,1,null,1,null,null,1,1,null,1,1,null,1]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!D$100","v":"Accessoires ECS : Ballon ECS intégré"},{"$f":"Calculs!E$100","v":"."},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!D$101","v":"Régulation : sensocomfort vrc 720 (filaire)"},{"$f":"Calculs!E$101","v":"."},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
["BDD_Commun"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!D$102","v":"Régulation : sensocomfort vrc 720f (radio)"},{"$f":"Calculs!E$102","v":"."},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!D$103","v":"Accessoires régulation : multiMATIC VRC 700 (filaire)"},{"$f":"Calculs!E$103","v":"."},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!D$104","v":""},{"$f":"Calculs!E$104","v":""},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!D$105","v":""},{"$f":"Calculs!E$105","v":""},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
["BDD_Commun"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!D$106","v":"Accessoires connectivité : myVAILLANT connect"},{"$f":"Calculs!E$106","v":"."},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[null,null,"Oui","0020260962",{"$f":"VLOOKUP(D521,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"sensoNET eBUS (230 V)"},{"$f":"VLOOKUP(D521,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":190},1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,null,"Ajustez les quantités","0010048535",{"$f":"VLOOKUP(D522,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Superposition Plug&Play"},{"$f":"VLOOKUP(D522,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":6},null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,1,1,1]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!D$107","v":"Accessoires connectivité : Sans"},{"$f":"Calculs!E$107","v":"."},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!D$108","v":""},{"$f":"Calculs!E$108","v":""},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!D$109","v":""},{"$f":"Calculs!E$109","v":""},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!D$110","v":""},{"$f":"Calculs!E$110","v":""},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!D$111","v":""},{"$f":"Calculs!E$111","v":""},".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!D$112","v":""},{"$f":"Calculs!E$112","v":""},".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!D$113","v":""},{"$f":"Calculs!E$113","v":""},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!D$114","v":""},{"$f":"Calculs!E$114","v":""},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!D$115","v":""},{"$f":"Calculs!E$115","v":""},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!D$116","v":"Accessoires Découplage glycol : Avec échangeur"},{"$f":"Calculs!E$116","v":"."},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[null,null,"Oui","0020180704",{"$f":"VLOOKUP($D631,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Echangeur découp. VWZ MWT 150"},{"$f":"VLOOKUP($D631,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":1025},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"aroTHERM plus 45/6 - 230 V S3","Oui","0010027982","Kit découp. uniTOWER Plus 4-8",{"$f":"VLOOKUP(D632,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":653},null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,"aroTHERM plus 55/6 - 230 V S3","Oui","0010027982","Kit découp. uniTOWER Plus 4-8",653,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,"aroTHERM plus 85/6 - 230 V S3","Oui","0010027982","Kit découp. uniTOWER Plus 4-8",653,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,"aroTHERM plus 125/6 - 230 V S3","Oui","0010027973","Kit découp uniTOWER Plus 12-15",718,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,"aroTHERM plus 125/6 - 400 V S3","Oui","0010027973","Kit découp uniTOWER Plus 12-15",718,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,"aroTHERM plus 155/6 - 230 V S3","Oui","0010027973","Kit découp uniTOWER Plus 12-15",718,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,"aroTHERM plus 155/6 - 400 V S3","Oui","0010027973","Kit découp uniTOWER Plus 12-15",718,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,null,"Non","0010030975","Vase expans. 2 litres uniTOWER",{"$f":"VLOOKUP(D639,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":83},null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!D$117","v":"Accessoires Découplage glycol : Pas de découplage"},{"$f":"Calculs!E$117","v":"."},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!D$118","v":""},{"$f":"Calculs!E$118","v":""},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!D$119","v":""},{"$f":"Calculs!E$119","v":""},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!D$120","v":""},{"$f":"Calculs!E$120","v":""},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!D$121","v":"Accessoires Supports unité extérieure : Plots anti-vibratiles en caoutchouc (x4)"},{"$f":"Calculs!E$121","v":"."},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[null,null,"Non","0020252091",{"$f":"VLOOKUP(D686,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Plots anti-vibratiles (x4)"},{"$f":"VLOOKUP(D686,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":72},{"$f":"_xlfn.NUMBERVALUE($Y686)","v":1},{"$f":"_xlfn.NUMBERVALUE($Y686)","v":1},1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,{"$f":"_xlfn.NUMBERVALUE($Y$5)","v":1}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!D$122","v":"Accessoires Supports unité extérieure : Support anti-vibratiles 60 cm (x2)"},{"$f":"Calculs!E$122","v":"."},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[null,null,"Non","0020250226",{"$f":"VLOOKUP(D697,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Pieds anti-vibratiles 60 cm"},{"$f":"VLOOKUP(D697,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":115},{"$f":"_xlfn.NUMBERVALUE($Y697)","v":1},1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,{"$f":"_xlfn.NUMBERVALUE($Y$5)","v":1}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!D$123","v":""},{"$f":"Calculs!E$123","v":""},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[null,null,"Non","0020250224",{"$f":"VLOOKUP(D708,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Support mural pour mur isolé"},{"$f":"VLOOKUP(D708,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":624},{"$f":"_xlfn.NUMBERVALUE($Y708)","v":1},1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,{"$f":"_xlfn.NUMBERVALUE($Y$5)","v":1}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!D$124","v":""},{"$f":"Calculs!E$124","v":""},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[null,null,"Non","0020250225",{"$f":"VLOOKUP(D719,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Support mural standard"},{"$f":"VLOOKUP(D719,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":310},{"$f":"_xlfn.NUMBERVALUE($Y719)","v":1},1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,{"$f":"_xlfn.NUMBERVALUE($Y$5)","v":1}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!D$125","v":"Accessoires Supports unité extérieure : Réhausse anti-neige (40 centimètres)"},{"$f":"Calculs!E$125","v":"."},".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[null,null,"Non","0010027984",{"$f":"VLOOKUP(D730,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Réhausse anti-neige (+plots)"},{"$f":"VLOOKUP(D730,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":441},{"$f":"_xlfn.NUMBERVALUE($Y730)","v":1},1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,{"$f":"_xlfn.NUMBERVALUE($Y$5)","v":1}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".","Mise en service",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".","."]
[null,null,"Oui","0010028538",{"$f":"VLOOKUP(D741,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Mise en service pompe à chaleur (à commander sur la plateforme e-SERVICES)"},{"$f":"VLOOKUP(D741,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":350},{"$f":"$Y741","v":1},{"$f":"$Y741","v":1},1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,{"$f":"_xlfn.NUMBERVALUE($Y$5)","v":1}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".","Matériel à prévoir",".",".",".",".",".",null,null,null,null,".",".",".",".","."]
[null,null,"Ajustez les quantités","A prévoir","Filtre à tamis sur le retour PAC","-",{"$f":"$Y752","v":1},{"$f":"$Y752","v":1},1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,{"$f":"_xlfn.NUMBERVALUE($Y$5)","v":1}]
[null,null,"Ajustez les quantités","A prévoir","Soupape différentielle (repère 9d)","-",1,null,null,1,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,1]
[null,null,"Ajustez les quantités","A prévoir","Electrovannes 230 V~ (repère 9b)","-"]
[null,null,"Ajustez les quantités","A prévoir","Vase expansion, soupape, manomètre.","-",1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,1]
[null,null,"Ajustez les quantités","A prévoir","En option circulateur bouclage sanitaire, vase expansion sanitaire…","-",null,null,null,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,1]
[null,"aroTHERM plus 45/6 - 230 V S3","Ajustez les quantités","A prévoir","Volume tampon minimal de 18 l","-",1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,1]
[null,"aroTHERM plus 55/6 - 230 V S3","Ajustez les quantités","A prévoir","Volume tampon minimal de 18 l",null,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,1]
[null,"aroTHERM plus 85/6 - 230 V S3","Ajustez les quantités","A prévoir","Volume tampon minimal de 18 l","-",1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,1]
[null,"aroTHERM plus 125/6 - 230 V S3","Ajustez les quantités","A prévoir","Volume tampon minimal de 35 l ","-",{"$f":"$Y760","v":1},{"$f":"$Y760","v":1},1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,{"$f":"_xlfn.NUMBERVALUE(IF($Y$5>1,0,1))","v":1}]
[null,"aroTHERM plus 125/6 - 400 V S3","Ajustez les quantités","A prévoir","Volume tampon minimal de 35 l ",null,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,1]
[null,"aroTHERM plus 155/6 - 230 V S3","Ajustez les quantités","A prévoir","Volume tampon minimal de 60 l ","-",{"$f":"$Y762","v":"1"},"1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1",{"$f":"_xlfn.VALUETOTEXT(IF($Y$5>1,0,1))","v":"1"}]
[null,"aroTHERM plus 155/6 - 400 V S3","Ajustez les quantités","A prévoir","Volume tampon minimal de 60 l ",null,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,1]
[]
[]
[null,null,"Ajustez les quantités","A prévoir","Volume tampon minimal de 100 l ","-",{"$f":"$Y766","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"$Y766","v":0},0,{"$f":"IF(AND(_xlfn.NUMBERVALUE($Y$5)>1,_xlfn.NUMBERVALUE($Y$5)<4)=TRUE,1,0)","v":0}]
[null,null,"Ajustez les quantités","A prévoir","Volume tampon minimal de 200 l ","-",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"IF(AND(_xlfn.NUMBERVALUE($Y$5)>3,_xlfn.NUMBERVALUE($Y$5)<8)=TRUE,1,0)","v":0}]

{"sheet":"BDD_Commun","index":13,"n_rows":771,"n_cols":28,"rows_kept":771,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[498,0,518,0],[1,3,1,5],[4,1,5,2],[414,0,434,0],[456,0,476,0],[477,0,497,0]]}
[null,"Logiciel PAC_2020 v2"]
[null,null,null,{"$f":"Calculs!Z93","v":"INSTALLATIONS ET ACCESSOIRES pour la gamme BDD_G12 : 0"},null,null,"D","B-D","B-D2","B-D3","B-M","B-M2","B-M3","B-DM","B-D2M","B-DM2","Q-D","Q-B-D","Q-B-D2","Q-B-D3","Q-B-M","Q-B-M2","Q-B-M3","Q-B-DM","Q-B-D2M","Q-B-DM2","Cascade de PAC"]
[null,"02/08/2022",null,null,null,null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20]
[null,null,null,null,{"$f":"\"Recherche la configuration >> \"&Calculs!G2084&\" <<  =>\"","v":"Recherche la configuration >> Q-B-M <<  =>"},"Schéma","circuit direct","circuit direct sur bouteille","2 circuits directs sur bouteille","3 circuits directs sur bouteille","circuit mélangé sur bouteille","2 circuits mélangés sur bouteille","3 circuits mélangés sur bouteille","circuit direct et mélangé sur bouteille","2 circuits directs et 1 mélangé sur bouteille","1 circuit direct et 2 mélangés sur bouteille","circuit direct","circuit direct sur bouteille","2 circuits directs sur bouteille","3 circuits directs sur bouteille","circuit mélangé sur bouteille","2 circuits mélangés sur bouteille","3 circuits mélangés sur bouteille","circuit direct et mélangé sur bouteille","2 circuits directs et 1 mélangé sur bouteille","1 circuit direct et 2 mélangés sur bouteille","Nombre de PAC\nvaleur à multipliers au accessoires"]
[null,"Vers PARAMETRAGE",null,null,null,"Appoint",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!$C$2173","v":1}]
[null,null,null,null,null,"Mode gestion"]
[null,null,null,null,null,"ECS"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!D74","v":"Régulation :"}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!D75","v":""}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!D76","v":""}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!D77","v":""}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!D78","v":""}]
[null,null,null,null,null,"."]
[null,null,null,"Réf.","Dénomination","PU HT"]
[null,null,null,".","Pompes à chaleur de la gamme",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Puissance",".","Appoint",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".","Préparateur ECS",".",".",".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".","Accessoires spécifiques à la gamme",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["BDD_Commun","aroTHERM plus 45/6 - 230 V S3","Non","0020269273","Réservoir tampon 18 litres pour uniTOWER",{"$f":"VLOOKUP(D119,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":647},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$AA119","v":1},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(_xlfn.NUMBERVALUE($AA$5)>1,0,1)","v":1}]
[null,"aroTHERM plus 55/6 - 230 V S3","Non","0020269273","Réservoir tampon 18 litres pour uniTOWER",647,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,"aroTHERM plus 85/6 - 230 V S3","Non","0020269273","Réservoir tampon 18 litres pour uniTOWER",647,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,"aroTHERM plus 45/6 - 230 V S3","Non","0010034126","Ballon tampon de 45 litres VP RW 45/2 B",733,{"$f":"$AA122","v":1},1,1,1,1,1,1,{"$f":"$AA122","v":1},{"$f":"$AA122","v":1},{"$f":"$AA122","v":1},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,"aroTHERM plus 55/6 - 230 V S3","Non","0010034126","Ballon tampon de 45 litres VP RW 45/2 B",733,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,"aroTHERM plus 85/6 - 230 V S3","Non","0010034126","Ballon tampon de 45 litres VP RW 45/2 B",733,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,"aroTHERM plus 125/6 - 230 V S3","Non","0010034126","Ballon tampon de 45 litres VP RW 45/2 B",733,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,{"$f":"$AA125","v":1},1,1,1,1,1,{"$f":"$AA125","v":1},{"$f":"$AA125","v":1},1,1]
[null,"aroTHERM plus 125/6 - 400 V S3","Non","0010034126","Ballon tampon de 45 litres VP RW 45/2 B",733,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"aroTHERM plus 155/6 - 230 V S3","Non","0010021456","Ballon tampon VPS R 100/1 M",1097,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"aroTHERM plus 155/6 - 400 V S3","Non","0010021456","Ballon tampon VPS R 100/1 M",1097,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,{"$f":"IF(_xlfn.NUMBERVALUE($AA$5)>1,0,1)","v":1}]
[null,"aroTHERM VWL 55/3 A 230V","Non","0020269273","Réservoir tampon 18 litres pour uniTOWER",647,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,"aroTHERM VWL 85/3 A 230V","Non","0020269273","Réservoir tampon 18 litres pour uniTOWER",647,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,"aroTHERM VWL 55/3 A 230V","Non","0010034126","Ballon tampon de 45 litres VP RW 45/2 B",733,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,"aroTHERM VWL 85/3 A 230V","Non","0010034126","Ballon tampon de 45 litres VP RW 45/2 B",733,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,"aroTHERM VWL 115/2 A 230V","Non","0010034126","Ballon tampon de 45 litres VP RW 45/2 B",733,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"aroTHERM VWL 155/2 A 230V","Non","0010021456","Ballon tampon VPS R 100/1 M",1097,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"aroTHERM Split 3 - 230V","Non","0020269273","Réservoir tampon 18 litres pour uniTOWER",647,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,"aroTHERM Split 5 - 230V","Non","0020269273","Réservoir tampon 18 litres pour uniTOWER",647,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,"aroTHERM Split 7 - 230V","Non","0020269273","Réservoir tampon 18 litres pour uniTOWER",647,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,"aroTHERM Split 3 - 230V","Non","0010034126","Ballon tampon de 45 litres VP RW 45/2 B",733,{"$f":"$AA138","v":1},1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,"aroTHERM Split 5 - 230V","Non","0010034126","Ballon tampon de 45 litres VP RW 45/2 B",733,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,"aroTHERM Split 7 - 230V","Non","0010034126","Ballon tampon de 45 litres VP RW 45/2 B",733,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,"aroTHERM Split 10 - 230V","Non","0010034126","Ballon tampon de 45 litres VP RW 45/2 B",733,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,{"$f":"$AA141","v":1},1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"aroTHERM Split 10 - 400V","Non","0010034126","Ballon tampon de 45 litres VP RW 45/2 B",733,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"aroTHERM Split 12 - 230V","Non","0010021456","Ballon tampon VPS R 100/1 M",1097,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"aroTHERM Split 12 - 400V","Non","0010021456","Ballon tampon VPS R 100/1 M",1097,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"flexoTHERM exclusive - 5 kW - 230V","Non","0010021456",{"$f":"VLOOKUP($D145,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Ballon Tampon VPS R 100/1 M"},{"$f":"VLOOKUP(D145,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":1097},1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"flexoTHERM exclusive - 8 kW - 230V","Non","0010021456","Ballon Tampon VPS R 100/1 M",1097,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"flexoTHERM exclusive - 11 kW - 230V","Non","0010021457","Ballon Tampon VPS R 200/1 B",1234,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"flexoTHERM exclusive - 5 kW - 3x400 V","Non","0010021456","Ballon Tampon VPS R 100/1 M",1097,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"flexoTHERM exclusive - 8 kW - 3x400 V","Non","0010021456","Ballon Tampon VPS R 100/1 M",1097,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"flexoTHERM exclusive - 11 kW - 3x400 V","Non","0010021457","Ballon Tampon VPS R 200/1 B",1234,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"flexoTHERM exclusive - 15 kW - 3x400 V","Non","0010021457","Ballon Tampon VPS R 200/1 B",1234,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"flexoTHERM exclusive - 19 kW - 3x400 V","Non","0010015118","Tampon allSTOR Plus VPS 300",1653,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"flexoCOMPACT exclusive - 5 kW - 230V","Non","0010021456","Ballon Tampon VPS R 100/1 M",1097,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"flexoCOMPACT exclusive - 8 kW - 230V","Non","0010021456","Ballon Tampon VPS R 100/1 M",1097,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"flexoCOMPACT exclusive - 11 kW - 230V","Non","0010021457","Ballon Tampon VPS R 200/1 B",1234,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"flexoCOMPACT exclusive - 5 kW - 3x400 V","Non","0010021456","Ballon Tampon VPS R 100/1 M",1097,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"flexoCOMPACT exclusive - 8 kW - 3x400 V","Non","0010021456","Ballon Tampon VPS R 100/1 M",1097,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"flexoCOMPACT exclusive - 11 kW - 3x400 V","Non","0010021457","Ballon Tampon VPS R 200/1 B",1234,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"flexoTHERM exclusive VWF 54/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Non","0010021456","Ballon Tampon VPS R 100/1 M",1097,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"flexoTHERM exclusive VWF 84/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Non","0010021456","Ballon Tampon VPS R 100/1 M",1097,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"flexoTHERM exclusive VWF 117/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Non","0010021457","Ballon Tampon VPS R 200/1 B",1234,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"flexoTHERM exclusive VWF 157/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Non","0010021457","Ballon Tampon VPS R 200/1 B",1234,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"flexoTHERM exclusive VWF 197/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Non","0010015118","Tampon allSTOR Plus VPS 300",1653,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"FlexoCOMPACT exclusive VWF 58/4-5 - 400V + aroCOLLEC","Non","0010021456","Ballon Tampon VPS R 100/1 M",1097,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"FlexoCOMPACT exclusive VWF 88/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Non","0010021456","Ballon Tampon VPS R 100/1 M",1097,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"FlexoCOMPACT exclusive VWF 118/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Non","0010021457","Ballon Tampon VPS R 200/1 B",1234,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,{"$f":"$AA166","v":1},1,1,1]
[null,"aroTHERM plus 125/6 - 400 V S3","Non","0010021456","Ballon Tampon VPS R 100/1 M",1097,{"$f":"$AA167","v":0},0,0,0,0,0,0,1,0,0,null,{"$f":"$AA167","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"IF(AND(_xlfn.NUMBERVALUE($AA$5)>1,_xlfn.NUMBERVALUE($AA$5)<8)=TRUE,1,0)","v":0}]
[null,"aroTHERM plus 155/6 - 400 V S3","Non","0010021456","Ballon Tampon VPS R 100/1 M",1097,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"IF(AND(_xlfn.NUMBERVALUE($AA$5)>1,_xlfn.NUMBERVALUE($AA$5)<5)=TRUE,1,0)","v":0}]
[null,"aroTHERM plus 155/6 - 400 V S3","Non","0010021457","Ballon Tampon VPS R 200/1 B",1234,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"IF(AND(_xlfn.NUMBERVALUE($AA$5)>4,_xlfn.NUMBERVALUE($AA$5)<8)=TRUE,1,0)","v":0}]
[null,"aroTHERM Split 10 - 400V","Non","0010021456","Ballon Tampon VPS R 100/1 M",1097,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"IF(AND(_xlfn.NUMBERVALUE($AA$5)>1,_xlfn.NUMBERVALUE($AA$5)<8)=TRUE,1,0)","v":0}]
[null,"aroTHERM Split 12 - 400V","Non","0010021456","Ballon Tampon VPS R 100/1 M",1097,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"IF(AND(_xlfn.NUMBERVALUE($AA$5)>1,_xlfn.NUMBERVALUE($AA$5)<5)=TRUE,1,0)","v":0}]
[null,"aroTHERM Split 12 - 400V","Non","0010021457",{"$f":"VLOOKUP($D172,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Ballon Tampon VPS R 200/1 B"},1234,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"IF(AND(_xlfn.NUMBERVALUE($AA$5)>4,_xlfn.NUMBERVALUE($AA$5)<8)=TRUE,1,0)","v":0}]
[null,"flexoTHERM exclusive - 11 kW - 3x400 V","Non","0010021457",{"$f":"VLOOKUP($D173,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Ballon Tampon VPS R 200/1 B"},1234,{"$f":"$AA173","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"IF(AND(_xlfn.NUMBERVALUE($AA$5)>1,_xlfn.NUMBERVALUE($AA$5)<4)=TRUE,1,0)","v":0}]
[null,"flexoTHERM exclusive - 11 kW - 3x400 V","Non","0010015118","Tampon allSTOR Plus VPS 300",1653,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"IF(AND(_xlfn.NUMBERVALUE($AA$5)>3,_xlfn.NUMBERVALUE($AA$5)<8)=TRUE,1,0)","v":0}]
[null,"flexoTHERM exclusive - 15 kW - 3x400 V","Non","0010021457",{"$f":"VLOOKUP($D175,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Ballon Tampon VPS R 200/1 B"},1234,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"IF(AND(_xlfn.NUMBERVALUE($AA$5)>1,_xlfn.NUMBERVALUE($AA$5)<3)=TRUE,1,0)","v":0}]
[null,"flexoTHERM exclusive - 15 kW - 3x400 V","Non","0010015118","Tampon allSTOR Plus VPS 300",1653,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"IF(AND(_xlfn.NUMBERVALUE($AA$5)>2,_xlfn.NUMBERVALUE($AA$5)<6)=TRUE,1,0)","v":0}]
[null,"flexoTHERM exclusive - 15 kW - 3x400 V","Non","0010015119","Tampon allSTOR Plus VPS 500",1882,0,0,0,{"$f":"$AA177","v":0},0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,{"$f":"$AA177","v":0},0,0,0,0,0,{"$f":"IF(AND(_xlfn.NUMBERVALUE($AA$5)>5,_xlfn.NUMBERVALUE($AA$5)<8)=TRUE,1,0)","v":0}]
[null,"flexoTHERM exclusive - 19 kW - 3x400 V","Non","0010015118","Tampon allSTOR Plus VPS 300",1653,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"IF(AND(_xlfn.NUMBERVALUE($AA$5)>1,_xlfn.NUMBERVALUE($AA$5)<3)=TRUE,1,0)","v":0}]
[null,"flexoTHERM exclusive - 19 kW - 3x400 V","Non","0010015119","TAMPON ALLSTOR PLUS VPS 500",1882,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"IF(AND(_xlfn.NUMBERVALUE($AA$5)>2,_xlfn.NUMBERVALUE($AA$5)<7)=TRUE,1,0)","v":0}]
[null,"flexoTHERM exclusive - 19 kW - 3x400 V","Non","0010015120","TAMPON ALLSTOR PLUS VPS 800",{"$error":"#N/A"},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"IF(AND(_xlfn.NUMBERVALUE($AA$5)>6,_xlfn.NUMBERVALUE($AA$5)<8)=TRUE,1,0)","v":0}]
[null,"aroTHERM plus 45/6 - 230 V S3","Ajustez les quantités","0020170507",{"$f":"VLOOKUP($D181,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Kit gestion 1 zone"},{"$f":"VLOOKUP(D181,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":588},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$AA181","v":0},0,null,null,null,null,{"$f":"$AA181","v":0},null,null,{"$f":"IF(OR(_xlfn.NUMBERVALUE($AA$5)>1,NOT(PAC_air_eau_moins_de_10kW)),0,1)","v":0}]
[null,"aroTHERM plus 55/6 - 230 V S3","Ajustez les quantités","0020170507","Kit gestion 1 zone",588,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,null,null,null,null,0,null,null,0]
[null,"aroTHERM plus 85/6 - 230 V S3","Ajustez les quantités","0020170507","Kit gestion 1 zone",588,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,null,null,null,null,0,null,null,0]
[null,"aroTHERM VWL 55/3 A 230V","Ajustez les quantités","0020170507",{"$f":"VLOOKUP($D184,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Kit gestion 1 zone"},{"$f":"VLOOKUP(D184,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":588},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$AA184","v":0},0,null,null,null,null,{"$f":"$AA184","v":0},null,null,0]
[null,"aroTHERM VWL 85/3 A 230V","Ajustez les quantités","0020170507","Kit gestion 1 zone",588,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,null,null,null,null,0,null,null,0]
[null,"aroTHERM Split 3 - 230V","Ajustez les quantités","0020170507","Kit gestion 1 zone",588,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,null,null,null,null,0,null,null,0]
[null,"aroTHERM Split 5 - 230V","Ajustez les quantités","0020170507","Kit gestion 1 zone",588,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,null,null,null,null,0,null,null,0]
[null,"aroTHERM Split 7 - 230V","Ajustez les quantités","0020170507","Kit gestion 1 zone",588,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,null,null,null,null,0,null,null,0]
[null,"aroTHERM plus 45/6 - 230 V S3","Ajustez les quantités","0020170508","Extension 2eme zone mélangee",515,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,0]
[null,"aroTHERM plus 55/6 - 230 V S3","Ajustez les quantités","0020170508","Extension 2eme zone mélangee",515,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,0]
[null,"aroTHERM plus 85/6 - 230 V S3","Ajustez les quantités","0020170508","Extension 2eme zone mélangee",515,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,0]
[null,"aroTHERM VWL 55/3 A 230V","Ajustez les quantités","0020170508","Extension 2eme zone mélangee",515,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,0]
[null,"aroTHERM VWL 85/3 A 230V","Ajustez les quantités","0020170508","Extension 2eme zone mélangee",515,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,0]
[null,"aroTHERM Split 3 - 230V","Ajustez les quantités","0020170508","Extension 2eme zone mélangee",515,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,0]
[null,"aroTHERM Split 5 - 230V","Ajustez les quantités","0020170508","Extension 2eme zone mélangee",515,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,0]
[null,"aroTHERM Split 7 - 230V","Ajustez les quantités","0020170508","Extension 2eme zone mélangee",515,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,0]
[null,"aroTHERM plus 45/6 - 230 V S3","Ajustez les quantités","0020170509","Extension 2eme zone directe",452,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$AA197","v":0},null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,"aroTHERM plus 55/6 - 230 V S3","Ajustez les quantités","0020170509","Extension 2eme zone directe",452,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,"aroTHERM plus 85/6 - 230 V S3","Ajustez les quantités","0020170509","Extension 2eme zone directe",452,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,"aroTHERM VWL 55/3 A 230V","Ajustez les quantités","0020170509","Extension 2eme zone directe",452,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,"aroTHERM VWL 85/3 A 230V","Ajustez les quantités","0020170509","Extension 2eme zone directe",452,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,"aroTHERM Split 3 - 230V","Ajustez les quantités","0020170509","Extension 2eme zone directe",452,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,"aroTHERM Split 5 - 230V","Ajustez les quantités","0020170509","Extension 2eme zone directe",452,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,"aroTHERM Split 7 - 230V","Ajustez les quantités","0020170509","Extension 2eme zone directe",452,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,"aroTHERM plus 125/6 - 230 V S3","Ajustez les quantités","0020191817","Module hydraulique circuit direct",414,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,2,null,null,null,null,1,null,null,{"$f":"IF(_xlfn.NUMBERVALUE($AA$5)>1,1,0)","v":0}]
[null,"aroTHERM plus 155/6 - 230 V S3","Ajustez les quantités","0020191817","Module hydraulique circuit direct",414,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,2,null,null,null,null,1,null,null,{"$f":"IF(_xlfn.NUMBERVALUE($AA$5)>1,1,0)","v":0}]
[null,"aroTHERM VWL 115/2 A 230V","Ajustez les quantités","0020191817","Module hydraulique circuit direct",414,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,2,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"aroTHERM VWL 155/2 A 230V","Ajustez les quantités","0020191817","Module hydraulique circuit direct",414,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,2,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"aroTHERM Split 10 - 230V","Ajustez les quantités","0020191817","Module hydraulique circuit direct",414,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,2,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"aroTHERM Split 12 - 230V","Ajustez les quantités","0020191817","Module hydraulique circuit direct",414,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,2,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"aroTHERM plus 125/6 - 400 V S3","Ajustez les quantités","0020191817","Module hydraulique circuit direct",414,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,2,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"aroTHERM plus 155/6 - 400 V S3","Ajustez les quantités","0020191817","Module hydraulique circuit direct",414,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,2,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"aroTHERM Split 10 - 400V","Ajustez les quantités","0020191817","Module hydraulique circuit direct",414,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,2,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"aroTHERM Split 12 - 400V","Ajustez les quantités","0020191817","Module hydraulique circuit direct",414,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,2,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"flexoTHERM exclusive VWF 54/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Ajustez les quantités","0020191817","Module hydraulique circuit direct",{"$f":"VLOOKUP(D215,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":414},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,2,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"flexoTHERM exclusive VWF 84/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Ajustez les quantités","0020191817","Module hydraulique circuit direct",414,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,2,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"flexoTHERM exclusive VWF 117/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Ajustez les quantités","0020191817","Module hydraulique circuit direct",414,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,2,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"flexoTHERM exclusive VWF 157/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Ajustez les quantités","0020191817","Module hydraulique circuit direct",414,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,2,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"flexoTHERM exclusive VWF 197/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Ajustez les quantités","0020191817","Module hydraulique circuit direct",414,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,2,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"FlexoCOMPACT exclusive VWF 58/4-5 - 400V + aroCOLLEC","Ajustez les quantités","0020191817","Module hydraulique circuit direct",414,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,2,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"FlexoCOMPACT exclusive VWF 88/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Ajustez les quantités","0020191817","Module hydraulique circuit direct",414,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,2,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"FlexoCOMPACT exclusive VWF 118/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Ajustez les quantités","0020191817","Module hydraulique circuit direct",414,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,2,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"flexoCOMPACT exclusive - 5 kW - 230V","Ajustez les quantités","0020191817","Module hydraulique circuit direct",414,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,2,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"flexoCOMPACT exclusive - 8 kW - 230V","Ajustez les quantités","0020191817","Module hydraulique circuit direct",414,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,2,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"flexoCOMPACT exclusive - 11 kW - 230V","Ajustez les quantités","0020191817","Module hydraulique circuit direct",414,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,2,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"flexoCOMPACT exclusive - 5 kW - 3x400 V","Ajustez les quantités","0020191817","Module hydraulique circuit direct",414,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,2,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"flexoCOMPACT exclusive - 8 kW - 3x400 V","Ajustez les quantités","0020191817","Module hydraulique circuit direct",414,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,2,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"flexoCOMPACT exclusive - 11 kW - 3x400 V","Ajustez les quantités","0020191817","Module hydraulique circuit direct",414,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,2,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"flexoTHERM exclusive - 5 kW - 230V","Ajustez les quantités","0020191817","Module hydraulique circuit direct",414,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,2,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"flexoTHERM exclusive - 8 kW - 230V","Ajustez les quantités","0020191817","Module hydraulique circuit direct",414,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,2,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"flexoTHERM exclusive - 11 kW - 230V","Ajustez les quantités","0020191817","Module hydraulique circuit direct",414,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,2,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"flexoTHERM exclusive - 5 kW - 3x400 V","Ajustez les quantités","0020191817","Module hydraulique circuit direct",414,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,2,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"flexoTHERM exclusive - 8 kW - 3x400 V","Ajustez les quantités","0020191817","Module hydraulique circuit direct",414,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,2,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"flexoTHERM exclusive - 11 kW - 3x400 V","Ajustez les quantités","0020191817","Module hydraulique circuit direct",414,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,2,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"flexoTHERM exclusive - 15 kW - 3x400 V","Ajustez les quantités","0020191817","Module hydraulique circuit direct",414,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,2,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"flexoTHERM exclusive - 19 kW - 3x400 V","Ajustez les quantités","0020191817","Module hydraulique circuit direct",414,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,2,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"aroTHERM plus 125/6 - 230 V S3","Ajustez les quantités","0020191814","Module hydraulique circuit mélangé",{"$f":"VLOOKUP(D237,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":638},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,{"$f":"IF(_xlfn.NUMBERVALUE($AA$5)>1,1,0)","v":0}]
[null,"aroTHERM plus 125/6 - 400 V S3","Ajustez les quantités","0020191814","Module hydraulique circuit mélangé",638,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,{"$f":"IF(_xlfn.NUMBERVALUE($AA$5)>1,1,0)","v":0}]
[null,"aroTHERM plus 155/6 - 230 V S3","Ajustez les quantités","0020191814","Module hydraulique circuit mélangé",638,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"aroTHERM plus 155/6 - 400 V S3","Ajustez les quantités","0020191814","Module hydraulique circuit mélangé",638,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"aroTHERM VWL 115/2 A 230V","Ajustez les quantités","0020191814","Module hydraulique circuit mélangé",638,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"aroTHERM VWL 155/2 A 230V","Ajustez les quantités","0020191814","Module hydraulique circuit mélangé",638,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"aroTHERM Split 10 - 230V","Ajustez les quantités","0020191814","Module hydraulique circuit mélangé",638,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"aroTHERM Split 10 - 400V","Ajustez les quantités","0020191814","Module hydraulique circuit mélangé",638,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"aroTHERM Split 12 - 230V","Ajustez les quantités","0020191814","Module hydraulique circuit mélangé",638,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"aroTHERM Split 12 - 400V","Ajustez les quantités","0020191814","Module hydraulique circuit mélangé",638,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"aroTHERM plus 125/6 - 400 V S3","Ajustez les quantités","0020191814","Module hydraulique circuit mélangé",638,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"aroTHERM plus 155/6 - 400 V S3","Ajustez les quantités","0020191814","Module hydraulique circuit mélangé",638,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"aroTHERM plus 155/6 - 400 V S3","Ajustez les quantités","0020191814","Module hydraulique circuit mélangé",638,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"aroTHERM Split 10 - 400V","Ajustez les quantités","0020191814","Module hydraulique circuit mélangé",638,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"aroTHERM Split 12 - 400V","Ajustez les quantités","0020191814","Module hydraulique circuit mélangé",638,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"aroTHERM Split 12 - 400V","Ajustez les quantités","0020191814","Module hydraulique circuit mélangé",638,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"flexoTHERM exclusive VWF 54/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Ajustez les quantités","0020191814","Module hydraulique circuit mélangé",638,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"flexoTHERM exclusive VWF 84/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Ajustez les quantités","0020191814","Module hydraulique circuit mélangé",638,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"flexoTHERM exclusive VWF 117/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Ajustez les quantités","0020191814","Module hydraulique circuit mélangé",638,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"flexoTHERM exclusive VWF 157/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Ajustez les quantités","0020191814","Module hydraulique circuit mélangé",638,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"flexoTHERM exclusive VWF 197/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Ajustez les quantités","0020191814","Module hydraulique circuit mélangé",638,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"FlexoCOMPACT exclusive VWF 58/4-5 - 400V + aroCOLLEC","Ajustez les quantités","0020191814","Module hydraulique circuit mélangé",638,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"FlexoCOMPACT exclusive VWF 88/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Ajustez les quantités","0020191814","Module hydraulique circuit mélangé",638,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"FlexoCOMPACT exclusive VWF 118/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Ajustez les quantités","0020191814","Module hydraulique circuit mélangé",638,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"flexoCOMPACT exclusive - 5 kW - 230V","Ajustez les quantités","0020191814","Module hydraulique circuit mélangé",638,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"flexoCOMPACT exclusive - 8 kW - 230V","Ajustez les quantités","0020191814","Module hydraulique circuit mélangé",638,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"flexoCOMPACT exclusive - 11 kW - 230V","Ajustez les quantités","0020191814","Module hydraulique circuit mélangé",638,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"flexoCOMPACT exclusive - 5 kW - 3x400 V","Ajustez les quantités","0020191814","Module hydraulique circuit mélangé",638,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"flexoCOMPACT exclusive - 8 kW - 3x400 V","Ajustez les quantités","0020191814","Module hydraulique circuit mélangé",638,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"flexoCOMPACT exclusive - 11 kW - 3x400 V","Ajustez les quantités","0020191814","Module hydraulique circuit mélangé",638,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"flexoTHERM exclusive - 5 kW - 230V","Ajustez les quantités","0020191814","Module hydraulique circuit mélangé",638,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"flexoTHERM exclusive - 8 kW - 230V","Ajustez les quantités","0020191814","Module hydraulique circuit mélangé",638,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"flexoTHERM exclusive - 11 kW - 230V","Ajustez les quantités","0020191814","Module hydraulique circuit mélangé",{"$f":"VLOOKUP(D269,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":638},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"flexoTHERM exclusive - 5 kW - 3x400 V","Ajustez les quantités","0020191814","Module hydraulique circuit mélangé",638,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"flexoTHERM exclusive - 8 kW - 3x400 V","Ajustez les quantités","0020191814","Module hydraulique circuit mélangé",638,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"flexoTHERM exclusive - 11 kW - 3x400 V","Ajustez les quantités","0020191814","Module hydraulique circuit mélangé",638,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"flexoTHERM exclusive - 15 kW - 3x400 V","Ajustez les quantités","0020191814","Module hydraulique circuit mélangé",638,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"flexoTHERM exclusive - 19 kW - 3x400 V","Ajustez les quantités","0020191814","Module hydraulique circuit mélangé",638,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"aroTHERM plus 125/6 - 230 V S3","Ajustez les quantités","307556","Collecteur hydaulique 2 circuits",299,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,1,null,null,{"$f":"IF(_xlfn.NUMBERVALUE($AA$5)>1,1,0)","v":0}]
[null,"aroTHERM plus 125/6 - 400 V S3","Ajustez les quantités","307556","Collecteur hydaulique 2 circuits",299,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,1,null,null,{"$f":"IF(_xlfn.NUMBERVALUE($AA$5)>1,1,0)","v":0}]
[null,"aroTHERM plus 155/6 - 230 V S3","Ajustez les quantités","307556","Collecteur hydaulique 2 circuits",299,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"aroTHERM plus 155/6 - 400 V S3","Ajustez les quantités","307556","Collecteur hydaulique 2 circuits",299,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"aroTHERM VWL 115/2 A 230V","Ajustez les quantités","307556","Collecteur hydaulique 2 circuits",299,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"aroTHERM VWL 155/2 A 230V","Ajustez les quantités","307556","Collecteur hydaulique 2 circuits",299,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"aroTHERM Split 10 - 230V","Ajustez les quantités","307556","Collecteur hydaulique 2 circuits",299,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"aroTHERM Split 10 - 400V","Ajustez les quantités","307556","Collecteur hydaulique 2 circuits",299,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"aroTHERM Split 12 - 230V","Ajustez les quantités","307556","Collecteur hydaulique 2 circuits",299,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"aroTHERM Split 12 - 400V","Ajustez les quantités","307556","Collecteur hydaulique 2 circuits",299,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"aroTHERM plus 125/6 - 400 V S3","Ajustez les quantités","307556","Collecteur hydaulique 2 circuits",299,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"aroTHERM plus 155/6 - 400 V S3","Ajustez les quantités","307556","Collecteur hydaulique 2 circuits",299,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"aroTHERM plus 155/6 - 400 V S3","Ajustez les quantités","307556","Collecteur hydaulique 2 circuits",299,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"aroTHERM Split 10 - 400V","Ajustez les quantités","307556","Collecteur hydaulique 2 circuits",299,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"aroTHERM Split 12 - 400V","Ajustez les quantités","307556","Collecteur hydaulique 2 circuits",299,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"aroTHERM Split 12 - 400V","Ajustez les quantités","307556","Collecteur hydaulique 2 circuits",299,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"flexoTHERM exclusive VWF 54/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Ajustez les quantités","307556","Collecteur hydaulique 2 circuits",299,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"flexoTHERM exclusive VWF 84/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Ajustez les quantités","307556","Collecteur hydaulique 2 circuits",299,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"flexoTHERM exclusive VWF 117/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Ajustez les quantités","307556","Collecteur hydaulique 2 circuits",299,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"flexoTHERM exclusive VWF 157/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Ajustez les quantités","307556","Collecteur hydaulique 2 circuits",299,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"flexoTHERM exclusive VWF 197/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Ajustez les quantités","307556","Collecteur hydaulique 2 circuits",299,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"FlexoCOMPACT exclusive VWF 58/4-5 - 400V + aroCOLLEC","Ajustez les quantités","307556","Collecteur hydaulique 2 circuits",299,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"FlexoCOMPACT exclusive VWF 88/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Ajustez les quantités","307556","Collecteur hydaulique 2 circuits",299,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"FlexoCOMPACT exclusive VWF 118/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Ajustez les quantités","307556","Collecteur hydaulique 2 circuits",299,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"flexoCOMPACT exclusive - 5 kW - 230V","Ajustez les quantités","307556","Collecteur hydaulique 2 circuits",299,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"flexoCOMPACT exclusive - 8 kW - 230V","Ajustez les quantités","307556","Collecteur hydaulique 2 circuits",299,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"flexoCOMPACT exclusive - 11 kW - 230V","Ajustez les quantités","307556","Collecteur hydaulique 2 circuits",{"$f":"VLOOKUP(D301,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":299},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"flexoCOMPACT exclusive - 5 kW - 3x400 V","Ajustez les quantités","307556","Collecteur hydaulique 2 circuits",299,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"flexoCOMPACT exclusive - 8 kW - 3x400 V","Ajustez les quantités","307556","Collecteur hydaulique 2 circuits",299,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"flexoCOMPACT exclusive - 11 kW - 3x400 V","Ajustez les quantités","307556","Collecteur hydaulique 2 circuits",299,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"flexoTHERM exclusive - 5 kW - 230V","Ajustez les quantités","307556","Collecteur hydaulique 2 circuits",299,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"flexoTHERM exclusive - 8 kW - 230V","Ajustez les quantités","307556","Collecteur hydaulique 2 circuits",299,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"flexoTHERM exclusive - 11 kW - 230V","Ajustez les quantités","307556","Collecteur hydaulique 2 circuits",299,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"flexoTHERM exclusive - 5 kW - 3x400 V","Ajustez les quantités","307556","Collecteur hydaulique 2 circuits",299,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"flexoTHERM exclusive - 8 kW - 3x400 V","Ajustez les quantités","307556","Collecteur hydaulique 2 circuits",299,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"flexoTHERM exclusive - 11 kW - 3x400 V","Ajustez les quantités","307556","Collecteur hydaulique 2 circuits",299,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"flexoTHERM exclusive - 15 kW - 3x400 V","Ajustez les quantités","307556","Collecteur hydaulique 2 circuits",299,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,"flexoTHERM exclusive - 19 kW - 3x400 V","Ajustez les quantités","307556","Collecteur hydaulique 2 circuits",299,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,1,null,null,0]
[null,null,"Ajustez les quantités","0020191817","Module hydraulique circuit direct",414,null,1,2,3,null,null,null,1,2,1,null,null,null,3,null,null,null,null,2,1,{"$f":"IF(_xlfn.NUMBERVALUE($AA$5)>1,1,0)","v":0}]
[null,null,"Ajustez les quantités","0020191814","Module hydraulique circuit mélangé",638,null,null,null,null,1,2,3,1,1,2,null,null,null,null,1,2,3,null,1,2,{"$f":"IF(_xlfn.NUMBERVALUE($AA$5)>1,1,0)","v":0}]
[null,null,"Ajustez les quantités","307556","Collecteur hydaulique 2 circuits",299,null,null,1,null,null,1,null,1,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,{"$f":"IF(_xlfn.NUMBERVALUE($AA$5)>1,1,0)","v":0}]
[null,null,"Ajustez les quantités","307597","Collecteur hydraulique 3 circuits",359,null,null,null,1,null,null,1,null,1,1,null,null,null,1,null,null,1,null,1,1,{"$f":"IF(_xlfn.NUMBERVALUE($AA$5)>1,1,0)","v":0}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!Z$95","v":"Accessoires ECS : Chaudière seule ou électrique"},{"$f":"Calculs!AA$95","v":"."},".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!Z$96","v":"Accessoires ECS : Ballon ECS 200 l"},{"$f":"Calculs!AA$96","v":"."},".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!Z$97","v":"Accessoires ECS : Ballon ECS 300 l"},{"$f":"Calculs!AA$96","v":"."},".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!Z$100","v":"Accessoires ECS : Ballon ECS intégré"},{"$f":"Calculs!AA$100","v":"."},".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["BDD_Commun","PAC","Obligatoire",".","Accessoires régulation : sensoCOMFORT VRC 720 (filaire)",{"$f":"Calculs!AA101","v":"."},".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".","."]
[null,null,"Oui","0020260913",{"$f":"VLOOKUP(D416,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"sensoCOMFORT 720"},{"$f":"VLOOKUP(D416,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":400},1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,null,"Oui","0020260925",{"$f":"VLOOKUP(D417,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"sensoCOMFORT remote VR 92"},219,null,null,1,2,null,1,2,1,2,2,null,null,1,2,null,1,2,1,2,2]
[null,null,"Oui","0020184847",{"$f":"VLOOKUP(D418,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Module multifonctions VR 71"},430,null,null,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,null,"Oui","0020184844","VR 70",315,{"$f":"$AA419","v":0},{"$f":"$AA419","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$AA419","v":0},{"$f":"$AA419","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(Calculs!$H$1978<4,OR(Systeme_PAC_hybride=TRUE,$AA$5>1)),1,0)","v":0},"si hybride ou flexo ou cascade"]
[null,null,"Oui","0020184844","VR 70",315,null,{"$f":"$AA420","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$AA420","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Calculs!$H$1978>3,1,0)","v":0},"si flexo"]
[null,null,"Oui","0020235465",{"$f":"VLOOKUP(D421,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Coupleur bus cascade PAC A/E"},178,{"$f":"$AA421","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"$AA421","v":0},{"$f":"IF($AA$5>1,$AA$5-1,0)","v":0}]
[null,null,"Ajustez les quantités","009642","Limiteur de température VRC (option pour plancher chauffant)",{"$f":"VLOOKUP(D422,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":141},null,null,null,null,1,2,3,1,1,2,null,null,null,null,1,2,3,1,1,2]
[null,null,"Ajustez les quantités","306787",{"$f":"VLOOKUP(D423,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Sonde temp. sans connecteur"},{"$f":"VLOOKUP(D423,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":20},null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["BDD_Commun","PAC","Obligatoire",".","Accessoires régulation : sensoCOMFORT VRC 720f (radio)",{"$f":"Calculs!AA$102","v":"."},".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".","."]
[null,null,"Oui","0020260929",{"$f":"VLOOKUP(D437,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"sensoCOMFORT 720 f "},{"$f":"VLOOKUP(D437,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":624},1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,null,"Oui","0020260940",{"$f":"VLOOKUP(D438,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"sensoCOMFORT remote R VR 92f"},314,null,null,1,2,null,1,2,1,2,2,null,null,1,2,null,1,2,1,2,2]
[null,null,"Oui","0020184847",{"$f":"VLOOKUP(D439,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Module multifonctions VR 71"},430,null,null,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,null,"Oui","0020184844","VR 70",315,{"$f":"$AA440","v":0},{"$f":"$AA440","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$AA440","v":0},{"$f":"$AA440","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(Calculs!$H$1978<4,OR(Systeme_PAC_hybride=TRUE,$AA$5>1)),1,0)","v":0},"si hybride ou flexo ou cascade"]
[null,null,"Oui","0020184844","VR 70",{"$f":"VLOOKUP(D441,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":315},null,{"$f":"$AA441","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$AA441","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Calculs!$H$1978>3,1,0)","v":0},"si flexo"]
[null,null,"Oui","0020235465",{"$f":"VLOOKUP(D442,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Coupleur bus cascade PAC A/E"},178,{"$f":"$AA442","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"$AA442","v":0},{"$f":"IF(AND($AA$5>1,Calculs!$H$1978<=3),$AA$5-1,0)","v":0},"si PAS flexo"]
[null,null,"Oui","0020139895",{"$f":"VLOOKUP(D443,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"VR 32/3 HYB Coupl. bus PAC hyb"},{"$f":"VLOOKUP(D443,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":153},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"$AA443","v":0},{"$f":"IF(AND($AA$5>1,Calculs!$H$1978>3),$AA$5-1,0)","v":0},"si flexo"]
[null,null,"Ajustez les quantités","009642","Limiteur de température VRC (option pour plancher chauffant)",{"$f":"VLOOKUP(D444,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":141},null,null,null,null,1,2,3,1,1,2,null,null,null,null,1,2,3,1,1,2]
[null,null,"Ajustez les quantités","306787",{"$f":"VLOOKUP(D445,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Sonde temp. sans connecteur"},{"$f":"VLOOKUP(D445,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":20},null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["BDD_Commun","PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!Z$103","v":"Accessoires régulation : multimatic vrc 700 (filaire)"},{"$f":"Calculs!AA$103","v":"."},".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".","."]
[null,null,"Oui","0020171315","multiMATIC VRC 700 filaire eBus",{"$f":"VLOOKUP(D458,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":389},1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,null,"Oui","0020171334","VR 91 commande d'ambiance pour VRC700",210,null,null,1,2,null,1,2,1,2,2,null,null,1,2,null,1,2,1,2,2]
[null,null,"Oui","0020184847",{"$f":"VLOOKUP(D460,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Module multifonctions VR 71"},430,null,null,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,null,"Oui","0020184844","VR 70",315,{"$f":"$AA461","v":0},{"$f":"$AA461","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$AA461","v":0},{"$f":"$AA461","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(Calculs!$H$1978<4,OR(Systeme_PAC_hybride=TRUE,$AA$5>1)),1,0)","v":0},"si hybride ou flexo ou cascade"]
[null,null,"Oui","0020184844","VR 70",315,null,{"$f":"$AA462","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$AA462","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Calculs!$H$1978>3,1,0)","v":0},"si flexo"]
[null,null,"Oui","0020235465",{"$f":"VLOOKUP(D463,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Coupleur bus cascade PAC A/E"},178,{"$f":"$AA463","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"$AA463","v":0},{"$f":"IF(AND($AA$5>1,Calculs!$H$1978<=3),$AA$5-1,0)","v":0},"si PAS flexo"]
[null,null,"Oui","0020139895",{"$f":"VLOOKUP(D464,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"VR 32/3 HYB Coupl. bus PAC hyb"},{"$f":"VLOOKUP(D464,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":153},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"$AA464","v":0},{"$f":"IF(AND($AA$5>1,Calculs!$H$1978>3),$AA$5-1,0)","v":0},"si flexo"]
[null,null,"Ajustez les quantités","009642","Limiteur de température VRC (option pour plancher chauffant)",{"$f":"VLOOKUP(D465,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":141},null,null,null,null,1,2,3,1,1,2,null,null,null,null,1,2,3,1,1,2]
[null,null,"Ajustez les quantités","306787",{"$f":"VLOOKUP(D466,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Sonde temp. sans connecteur"},{"$f":"VLOOKUP(D466,MATRICE_VA,3,FALSE)","v":20},null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["BDD_Commun","PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!Z$104","v":""},{"$f":"Calculs!AA$104","v":""},".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1 si hybride"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["BDD_Commun","PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!Z$105","v":""},{"$f":"Calculs!AA$105","v":""},".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!Z$106","v":""},{"$f":"Calculs!AA$106","v":""},".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!Z$107","v":""},{"$f":"Calculs!AA$107","v":""},".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!Z$108","v":""},{"$f":"Calculs!AA$108","v":""},".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".","","",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".","","",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!Z$111","v":""},{"$f":"Calculs!AA$111","v":""},".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!Z$112","v":""},{"$f":"Calculs!AA$112","v":""},".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!Z$113","v":""},{"$f":"Calculs!AA$113","v":""},".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!Z$114","v":""},{"$f":"Calculs!AA$114","v":""},".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!Z$115","v":""},{"$f":"Calculs!AA$115","v":""},".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!Z$116","v":""},{"$f":"Calculs!AA$116","v":""},".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!Z$117","v":""},{"$f":"Calculs!AA$117","v":""},".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!Z$118","v":""},{"$f":"Calculs!AA$118","v":""},".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!Z$119","v":""},{"$f":"Calculs!AA$119","v":""},".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!Z$120","v":""},{"$f":"Calculs!AA$120","v":""},".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!Z$121","v":""},{"$f":"Calculs!AA$121","v":""},".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!Z$122","v":""},{"$f":"Calculs!AA$122","v":""},".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!Z$123","v":""},{"$f":"Calculs!AA$123","v":""},".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!Z$124","v":""},{"$f":"Calculs!AA$124","v":""},".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".",{"$f":"Calculs!Z$125","v":""},{"$f":"Calculs!AA$125","v":""},".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".","Mise en service",".",".",".",".",".",".",".",null,null,".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAC","Obligatoire",".","Autres accessoires",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,1,1,1,1,1]

{"sheet":"SchémaListe","index":14,"n_rows":1368,"n_cols":52,"rows_kept":1368,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[null,"Logiciel PAC_2020 v2"]
[null,null,"Vers page PRINCIPALE",null,"Base de données de schémas"]
[null,"2022-08-02",null,null,null,null,null,null,null,null,"K5=@INDEX($K$6:$K$125;Calculs!$G$1141;1) au 2021-03-10",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"208 solutions","208 solutions","75 solutions","130 solutions","20 solutions","641 solutions"]
[null,"Marque","Gamme","N°schéma","SCHEMA","Electrique","Legende","N° Configuration Système Vaillant VRC 700","N° Schema hydraulique vaillant VR 70/71","RT2012 Puissance pompe Vaillant autre que generateur","Index du schéma elctrique à afficher","Index du schéma Hydrauliqueà afficher",{"$f":"\"Report Nouvelle adresse des ''schémas''             \"&\"Ligne : \"&Calculs!C2177+6","v":"Report Nouvelle adresse des ''schémas''             Ligne : 318"},"N°Schéma groupe","Variante 2 schema groupe","Variante 3 schema groupe","Correspondance exate ?","Si pas de correspondance exacte, \nNom du schema proposé","Lien Schéma groupe","N) de ligne",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Accessoires","diférents circuits","Code schéma","aroTHERM plus\nVWLA","aroTHERM\nVWL","aroTHERM split\nVWLAS","flexoTHERM exclusive\nVWFT","flexoCOMPACT exclusive\nVWFC"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"INDEX($K$6:$K$1368,Calculs!$I$1329,1)","v":13},{"$f":"INDEX($L$6:$L$1368,Calculs!$I$1329,1)","v":13},{"$f":"Calculs!J2014","v":"VWLA-Q-B-M"},{"$f":"INDEX($N$6:$N$1368,Calculs!$I$1329,1)","v":"0020284621"},{"$f":"INDEX($O$6:$O$1368,Calculs!$I$1329,1)","v":0},{"$f":"INDEX($P$6:$P$1368,Calculs!$I$1329,1)","v":0},{"$f":"INDEX($Q$6:$Q$1368,Calculs!$I$1329,1)","v":false},{"$f":"INDEX($R$6:$R$1368,Calculs!$I$1329,1)","v":"0020284621"},{"$f":"\"https://www.vaillant.fr/espace-professionnel/nos-services-et-supports/outils-avant-vente-pros/schematheque/?q=\"&N5","v":"https://www.vaillant.fr/espace-professionnel/nos-services-et-supports/outils-avant-vente-pros/schematheque/?q=0020284621"},{"$f":"Calculs!$I$1329+5","v":317},null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Solution 1","Colonne","Q-commun","Solution 10","Colonne avec echangeur glycol","Q-E-commun","Q-","D",{"$f":"$AJ$5&AK5","v":"Q-D"},{"$f":"$AJ$5&\"E-\"&AK5","v":"Q-E-D"},null,"Solution 1","Colonne","Q-commun","Q-","D","Q-D",{"$f":"\"VWLA-\"&AT5","v":"VWLA-Q-D"},{"$f":"\"VWL-\"&AT5","v":"VWL-Q-D"},{"$f":"\"VWLAS-\"&AT5","v":"VWLAS-Q-D"},{"$f":"AY5","v":"VWFC-Q-D"},{"$f":"\"VWFC-Q-\"&AS5","v":"VWFC-Q-D"}]
[null,"Vaillant",{"$f":"\"G1_\"&Calculs!C$5","v":"G1_aroTHERM plus VWL"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E33),\"\",Paramétrage!D33&\" : \"&Paramétrage!E33)","v":"Schéma 1 : Chauffage seul - 1 circuit direct"},null,null,null,8,null,null,{"$f":"ROW(C6)-ROW(C$5)","v":1},{"$f":"ROW(D6)-ROW(D$5)","v":1},"VWLA-D","0020256933",null,null,true,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-D",{"$f":"$AJ$5&AK6","v":"Q-B-D"},{"$f":"$AJ$5&\"E-\"&AK6","v":"Q-E-B-D"},null,null,null,null,null,"B-D","Q-B-D",{"$f":"\"VWLA-\"&AT6","v":"VWLA-Q-B-D"},{"$f":"\"VWL-\"&AT6","v":"VWL-Q-B-D"},{"$f":"\"VWLAS-\"&AT6","v":"VWLAS-Q-B-D"},{"$f":"AY6","v":"VWFC-B-D"},{"$f":"\"VWFC-\"&AS6","v":"VWFC-B-D"}]
[null,"Vaillant",{"$f":"C6","v":"G1_aroTHERM plus VWL"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E34),\"\",Paramétrage!D34&\" : \"&Paramétrage!E34)","v":"Schéma 2 : Chauffage seul - 2 circuits directs avec 2 circulateurs"},null,null,null,8,"(VR 71) FM5 : 3",{"$f":"24*2","v":48},{"$f":"ROW(C7)-ROW(C$5)","v":2},{"$f":"ROW(D7)-ROW(D$5)","v":2},"VWLA-B-D2","0020284571",null,null,true,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-D2","Q-B-D2","Q-E-B-D2",null,null,null,null,null,"B-D2","Q-B-D2","VWLA-Q-B-D2","VWL-Q-B-D2","VWLAS-Q-B-D2","VWFC-B-D2","VWFC-B-D2"]
[null,"Vaillant",{"$f":"\"G1_\"&Calculs!C$5","v":"G1_aroTHERM plus VWL"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E35),\"\",Paramétrage!D35&\" : \"&Paramétrage!E35)","v":"Schéma 3 : Chauffage seul - 1 circuit direct et 1 circuit mélangé"},null,null,null,8,"(VR 71) FM5 : 3",{"$f":"2*24","v":48},3,3,"VWLA-B-DM","0020284403","0020284636",null,true,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-D3","Q-B-D3","Q-E-B-D3",null,null,null,null,null,"B-D3","Q-B-D3","VWLA-Q-B-D3","VWL-Q-B-D3","VWLAS-Q-B-D3","VWFC-B-D3","VWFC-B-D3"]
[null,"Vaillant",{"$f":"C8","v":"G1_aroTHERM plus VWL"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E36),\"\",Paramétrage!D36&\" : \"&Paramétrage!E36)","v":"Schéma 4 : Double service - 1 circuit direct"},null,null,null,8,null,null,1,4,"VWLA-EI-D","0020284562","0020283760",null,true,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-M","Q-B-M","Q-E-B-M",null,null,null,null,null,"B-M","Q-B-M","VWLA-Q-B-M","VWL-Q-B-M","VWLAS-Q-B-M","VWFC-B-M","VWFC-B-M"]
[null,"Vaillant","G1_aroTHERM plus VWL",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E37),\"\",Paramétrage!D37&\" : \"&Paramétrage!E37)","v":"Schéma 5 : Double service - 2 circuits directs avec 2 circulateurs"},null,null,null,8,"(VR 71) FM5 : 3",{"$f":"24*2","v":48},2,5,"VWLA-EI-B-D2","0020284575",null,null,true,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-M2","Q-B-M2","Q-E-B-M2",null,null,null,null,null,"B-M2","Q-B-M2","VWLA-Q-B-M2","VWL-Q-B-M2","VWLAS-Q-B-M2","VWFC-B-M2","VWFC-B-M2"]
[null,"Vaillant","G1_aroTHERM plus VWL",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E38),\"\",Paramétrage!D38&\" : \"&Paramétrage!E38)","v":"Schéma 6 : Double service - 1 circuit direct et 1 circuit mélangé"},"0020269149",null,null,8,"(VR 71) FM5 : 3",{"$f":"24*2","v":48},3,6,"VWLA-EI-B-DM","0020269149",null,null,true,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-M3","Q-B-M3","Q-E-B-M3",null,null,null,null,null,"B-M3","Q-B-M3","VWLA-Q-B-M3","VWL-Q-B-M3","VWLAS-Q-B-M3","VWFC-B-M3","VWFC-B-M3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7,{"$f":"ROW(D12)-ROW(D$5)","v":7},"VWLA2-B-DM","0020328272",null,null,true]
[null,"Vaillant",0,{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E40),\"\",Paramétrage!D40&\" : \"&Paramétrage!E40)","v":""},null,null,null,null,null,null,8,8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-D2M","Q-B-D2M","Q-E-B-D2M",null,null,null,null,null,"B-D2M","Q-B-D2M","VWLA-Q-B-D2M","VWL-Q-B-D2M","VWLAS-Q-B-D2M","VWFC-B-D2M","VWFC-B-D2M"]
[null,"Vaillant",0,{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E41),\"\",Paramétrage!D41&\" : \"&Paramétrage!E41)","v":""},null,null,null,null,null,null,9,9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-DM2","Q-B-DM2","Q-E-B-DM2",null,null,null,null,null,"B-DM2","Q-B-DM2","VWLA-Q-B-DM2","VWL-Q-B-DM2","VWLAS-Q-B-DM2","VWFC-B-DM2","VWFC-B-DM2"]
[null,"Vaillant",0,{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E42),\"\",Paramétrage!D42&\" : \"&Paramétrage!E42)","v":""},null,null,null,null,null,null,10,10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Solution 2","Ballon ECS avant Bouteille","EI-commun","Solution 11","Ballon ECS avant Bouteille avec echangeur glycol","EI-E-commu","EI-","D",{"$f":"AJ15&AK15","v":"EI-D"},{"$f":"AJ15&\"E-\"&AK15","v":"EI-E-D"},null,"Solution 2","Ballon ECS avant Bouteille","EI-commun","EI-","D","EI-D","VWLA-EI-D","VWL-EI-D","VWLAS-EI-D",{"$f":"\"VWFT-\"&AT15","v":"VWFT-EI-D"}]
[null,null,{"$f":"\"G2_\"&Calculs!C$6","v":"G2_aroTHERM Split VWL"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E43),\"\",Paramétrage!D43&\" : \"&Paramétrage!E43)","v":"Schéma 1 : Double service - 1 circuit direct"},null,null,null,11,null,null,11,11,"VWLA-Q-D","0020212727",null,null,true,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"EI-","B-D","EI-B-D",{"$f":"AJ16&\"E-\"&AK16","v":"EI-E-B-D"},null,null,null,null,"EI-","B-D","EI-B-D","VWLA-EI-B-D","VWL-EI-B-D","VWLAS-EI-B-D","VWFT-EI-B-D"]
[null,null,{"$f":"C16","v":"G2_aroTHERM Split VWL"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E44),\"\",Paramétrage!D44&\" : \"&Paramétrage!E44)","v":"Schéma 2 : Double service - 2 circuits directs avec 2 circulateurs"},null,null,null,11,"(VR 71) FM5 : 3",{"$f":"24*2","v":48},12,12,"VWLA-Q-B-D2","0020284572",null,null,true,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"EI-","B-D2","EI-B-D2","EI-E-B-D2",null,null,null,null,"EI-","B-D2","EI-B-D2","VWLA-EI-B-D2","VWL-EI-B-D2","VWLAS-EI-B-D2","VWFT-EI-B-D2"]
[null,null,"G2_aroTHERM Split VWL",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E45),\"\",Paramétrage!D45&\" : \"&Paramétrage!E45)","v":"Schéma 3 : Double service - 1 circuit direct et 1 circuit mélangé"},null,null,null,8,"(VR 71) FM5 : 3",{"$f":"24*2","v":48},13,13,"VWLA-Q-B-DM","0020212728",null,null,true,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"EI-","B-D3","EI-B-D3","EI-E-B-D3",null,null,null,null,"EI-","B-D3","EI-B-D3","VWLA-EI-B-D3","VWL-EI-B-D3","VWLAS-EI-B-D3","VWFT-EI-B-D3"]
[null,null,"G2_aroTHERM Split VWL",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E46),\"\",Paramétrage!D46&\" : \"&Paramétrage!E46)","v":""},null,null,null,null,null,null,14,14,"VWLA2-Q-B-D","0020318111",null,null,true,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"EI-","B-M","EI-B-M","EI-E-B-M",null,null,null,null,"EI-","B-M","EI-B-M","VWLA-EI-B-M","VWL-EI-B-M","VWLAS-EI-B-M","VWFT-EI-B-M"]
[null,null,"G2_aroTHERM Split VWL",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E47),\"\",Paramétrage!D47&\" : \"&Paramétrage!E47)","v":""},null,null,null,null,null,null,15,15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"EI-","B-M2","EI-B-M2","EI-E-B-M2",null,null,null,null,"EI-","B-M2","EI-B-M2","VWLA-EI-B-M2","VWL-EI-B-M2","VWLAS-EI-B-M2","VWFT-EI-B-M2"]
[null,null,"G2_aroTHERM Split VWL",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E48),\"\",Paramétrage!D48&\" : \"&Paramétrage!E48)","v":""},null,null,null,null,null,null,16,16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"EI-","B-M3","EI-B-M3","EI-E-B-M3",null,null,null,null,"EI-","B-M3","EI-B-M3","VWLA-EI-B-M3","VWL-EI-B-M3","VWLAS-EI-B-M3","VWFT-EI-B-M3"]
[null,null,"G2_aroTHERM Split VWL",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E49),\"\",Paramétrage!D49&\" : \"&Paramétrage!E49)","v":""},null,null,null,null,null,null,17,17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"EI-","B-DM","EI-B-DM","EI-E-B-DM",null,null,null,null,"EI-","B-DM","EI-B-DM","VWLA-EI-B-DM","VWL-EI-B-DM","VWLAS-EI-B-DM","VWFT-EI-B-DM"]
[null,null,"G2_aroTHERM Split VWL",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E50),\"\",Paramétrage!D50&\" : \"&Paramétrage!E50)","v":""},null,null,null,null,null,null,18,18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"EI-","B-D2M","EI-B-D2M","EI-E-B-D2M",null,null,null,null,"EI-","B-D2M","EI-B-D2M","VWLA-EI-B-D2M","VWL-EI-B-D2M","VWLAS-EI-B-D2M","VWFT-EI-B-D2M"]
[null,null,"G2_aroTHERM Split VWL",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E51),\"\",Paramétrage!D51&\" : \"&Paramétrage!E51)","v":""},null,null,null,null,null,null,19,19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"EI-","B-DM2","EI-B-DM2","EI-E-B-DM2",null,null,null,null,"EI-","B-DM2","EI-B-DM2","VWLA-EI-B-DM2","VWL-EI-B-DM2","VWLAS-EI-B-DM2","VWFT-EI-B-DM2"]
[null,null,"G2_aroTHERM Split VWL",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E52),\"\",Paramétrage!D52&\" : \"&Paramétrage!E52)","v":""},null,null,null,null,null,null,20,20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ballon ECS avant Bouteille + MEH60","MEH60",null,"Ballon ECS avant Bouteille avec echangeur glycol + MEH 60",null,"MEH60-EI-","D","MEH60-EI-D","MEH60-EI-E-D",null,null,"Ballon ECS avant Bouteille + MEH60","MEH60","MEH60-EI-","D","MEH60-EI-D","VWLA-MEH60-EI-D","VWL-MEH60-EI-D"]
[null,"Vaillant",{"$f":"\"G3_\"&Calculs!C$7","v":"G3_aroTHERM VWL"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E53),\"\",Paramétrage!D53&\" : \"&Paramétrage!E53)","v":"Schéma 1 : Chauffage seul - 1 circuit direct"},null,null,null,10,null,24,21,21,"VWL-E-MEH60-D","0020283991",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MEH60-EI-","B-D","MEH60-EI-B-D","MEH60-EI-E-B-D",null,null,null,null,"MEH60-EI-","B-D","MEH60-EI-B-D","VWLA-MEH60-EI-B-D","VWL-MEH60-EI-B-D"]
[null,"Vaillant",{"$f":"C26","v":"G3_aroTHERM VWL"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E54),\"\",Paramétrage!D54&\" : \"&Paramétrage!E54)","v":"Schéma 2 : Chauffage seul - 2 circuits directs avec 2 circulateurs"},null,null,null,10,"VR 70 : 1",{"$f":"24*3","v":72},22,22,"VWL-E-MEH60-B-D2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MEH60-EI-","B-D2","MEH60-EI-B-D2","MEH60-EI-E-B-D2",null,null,null,null,"MEH60-EI-","B-D2","MEH60-EI-B-D2","VWLA-MEH60-EI-B-D2","VWL-MEH60-EI-B-D2"]
[null,"Vaillant","G3_aroTHERM VWL",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E55),\"\",Paramétrage!D55&\" : \"&Paramétrage!E55)","v":"Schéma 3 : Chauffage seul - 1 circuit direct et 1 circuit mélangé"},null,null,null,10,"VR 70 : 1",{"$f":"3*24","v":72},23,23,"VWL-E-MEH60-B-DM","0020284376",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MEH60-EI-","B-D3","MEH60-EI-B-D3","MEH60-EI-E-B-D3",null,null,null,null,"MEH60-EI-","B-D3","MEH60-EI-B-D3","VWLA-MEH60-EI-B-D3","VWL-MEH60-EI-B-D3"]
[null,"Vaillant","G3_aroTHERM VWL",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E56),\"\",Paramétrage!D56&\" : \"&Paramétrage!E56)","v":"Schéma 4 : Double service - 1 circuit direct"},null,null,null,10,"VR 70 : 1",24,24,24,"VWL-EI-E-D","0020205404",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MEH60-EI-","B-M","MEH60-EI-B-M","MEH60-EI-E-B-M",null,null,null,null,"MEH60-EI-","B-M","MEH60-EI-B-M","VWLA-MEH60-EI-B-M","VWL-MEH60-EI-B-M"]
[null,"Vaillant","G3_aroTHERM VWL",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E57),\"\",Paramétrage!D57&\" : \"&Paramétrage!E57)","v":"Schéma 5 : Double service - 2 circuits directs avec 2 circulateurs"},null,null,null,11,null,{"$f":"24*3","v":72},25,25,"VWL-EI-E-B-D2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MEH60-EI-","B-M2","MEH60-EI-B-M2","MEH60-EI-E-B-M2",null,null,null,null,"MEH60-EI-","B-M2","MEH60-EI-B-M2","VWLA-MEH60-EI-B-M2","VWL-MEH60-EI-B-M2"]
[null,"Vaillant","G3_aroTHERM VWL",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E58),\"\",Paramétrage!D58&\" : \"&Paramétrage!E58)","v":"Schéma 6 : Double service - 1 circuit direct et 1 circuit mélangé"},null,null,null,11,"VR 70 : 1",{"$f":"3*24","v":72},26,26,"VWL-EI-E-B-DM",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MEH60-EI-","B-M3","MEH60-EI-B-M3","MEH60-EI-E-B-M3",null,null,null,null,"MEH60-EI-","B-M3","MEH60-EI-B-M3","VWLA-MEH60-EI-B-M3","VWL-MEH60-EI-B-M3"]
[null,"Vaillant","G3_aroTHERM VWL",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E59),\"\",Paramétrage!D59&\" : \"&Paramétrage!E59)","v":""},null,null,null,null,null,null,27,27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MEH60-EI-","B-DM","MEH60-EI-B-DM","MEH60-EI-E-B-DM",null,null,null,null,"MEH60-EI-","B-DM","MEH60-EI-B-DM","VWLA-MEH60-EI-B-DM","VWL-MEH60-EI-B-DM"]
[null,"Vaillant","G3_aroTHERM VWL",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E60),\"\",Paramétrage!D60&\" : \"&Paramétrage!E60)","v":""},null,null,null,null,null,null,28,28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MEH60-EI-","B-D2M","MEH60-EI-B-D2M","MEH60-EI-E-B-D2M",null,null,null,null,"MEH60-EI-","B-D2M","MEH60-EI-B-D2M","VWLA-MEH60-EI-B-D2M","VWL-MEH60-EI-B-D2M"]
[null,"Vaillant","G3_aroTHERM VWL",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E61),\"\",Paramétrage!D61&\" : \"&Paramétrage!E61)","v":""},null,null,null,null,null,null,29,29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MEH60-EI-","B-DM2","MEH60-EI-B-DM2","MEH60-EI-E-B-DM2",null,null,null,null,"MEH60-EI-","B-DM2","MEH60-EI-B-DM2","VWLA-MEH60-EI-B-DM2","VWL-MEH60-EI-B-DM2"]
[null,"Vaillant","G3_aroTHERM VWL",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E62),\"\",Paramétrage!D62&\" : \"&Paramétrage!E62)","v":""},null,null,null,null,null,null,30,30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Solution 3","Ballon ECS aprés Bouteille","commun-EI","Solution 12","Ballon ECS aprés Bouteille avec echangeur glycol","E-commun-EI","-EI","B-D",{"$f":"AK35&AJ35","v":"B-D-EI"},{"$f":"\"E-\"&AK35&AJ35","v":"E-B-D-EI"},null,"Solution 3","Ballon ECS aprés Bouteille","commun-EI","-EI","B-D","B-D-EI","VWLA-B-D-EI","VWL-B-D-EI","VWLAS-B-D-EI",{"$f":"\"VWFT-\"&AT35","v":"VWFT-B-D-EI"}]
[null,null,{"$f":"\"G4_\"&Calculs!C$8","v":"G4_flexoTHERM exclusive air / eau"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E63),\"\",Paramétrage!D63&\" : \"&Paramétrage!E63)","v":"Schéma 1 : Double service - 1 circuit direct"},null,null,null,11,null,24,31,31,"VWL-Q-E-D","0020212723",null,null,true,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-EI","B-D2",{"$f":"AK36&AJ36","v":"B-D2-EI"},{"$f":"\"E-\"&AK36&AJ36","v":"E-B-D2-EI"},null,null,null,null,"-EI","B-D2","B-D2-EI","VWLA-B-D2-EI","VWL-B-D2-EI","VWLAS-B-D2-EI","VWFT-B-D2-EI"]
[null,null,"G4_flexoTHERM exclusive air / eau",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E64),\"\",Paramétrage!D64&\" : \"&Paramétrage!E64)","v":"Schéma 2 : Double service - 2 circuits directs avec 2 circulateurs"},null,null,null,11,"VR 70 : 1",{"$f":"24*3","v":72},32,32,"VWL-Q-E-B-D2","0020223733",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-EI","B-D3","B-D3-EI","E-B-D3-EI",null,null,null,null,"-EI","B-D3","B-D3-EI","VWLA-B-D3-EI","VWL-B-D3-EI","VWLAS-B-D3-EI","VWFT-B-D3-EI"]
[null,null,"G4_flexoTHERM exclusive air / eau",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E65),\"\",Paramétrage!D65&\" : \"&Paramétrage!E65)","v":"Schéma 3 : Double service - 1 circuit direct et 1 circuit mélangé"},null,null,null,11,"VR 70 : 1",{"$f":"24*3","v":72},33,33,"VWL-Q-E-B-DM","0020284398",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-EI","B-M","B-M-EI","E-B-M-EI",null,null,null,null,"-EI","B-M","B-M-EI","VWLA-B-M-EI","VWL-B-M-EI","VWLAS-B-M-EI","VWFT-B-M-EI"]
[null,null,"G4_flexoTHERM exclusive air / eau",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E66),\"\",Paramétrage!D66&\" : \"&Paramétrage!E66)","v":""},null,null,null,null,null,null,34,34,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-EI","B-M2","B-M2-EI","E-B-M2-EI",null,null,null,null,"-EI","B-M2","B-M2-EI","VWLA-B-M2-EI","VWL-B-M2-EI","VWLAS-B-M2-EI","VWFT-B-M2-EI"]
[null,null,"G4_flexoTHERM exclusive air / eau",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E67),\"\",Paramétrage!D67&\" : \"&Paramétrage!E67)","v":""},null,null,null,null,null,null,35,35,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-EI","B-M3","B-M3-EI","E-B-M3-EI",null,null,null,null,"-EI","B-M3","B-M3-EI","VWLA-B-M3-EI","VWL-B-M3-EI","VWLAS-B-M3-EI","VWFT-B-M3-EI"]
[null,null,"G4_flexoTHERM exclusive air / eau",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E68),\"\",Paramétrage!D68&\" : \"&Paramétrage!E68)","v":""},null,null,null,null,null,null,36,36,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-EI","B-DM","B-DM-EI","E-B-DM-EI",null,null,null,null,"-EI","B-DM","B-DM-EI","VWLA-B-DM-EI","VWL-B-DM-EI","VWLAS-B-DM-EI","VWFT-B-DM-EI"]
[null,null,"G4_flexoTHERM exclusive air / eau",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E69),\"\",Paramétrage!D69&\" : \"&Paramétrage!E69)","v":""},null,null,null,null,null,null,37,37,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-EI","B-D2M","B-D2M-EI","E-B-D2M-EI",null,null,null,null,"-EI","B-D2M","B-D2M-EI","VWLA-B-D2M-EI","VWL-B-D2M-EI","VWLAS-B-D2M-EI","VWFT-B-D2M-EI"]
[null,null,"G4_flexoTHERM exclusive air / eau",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E70),\"\",Paramétrage!D70&\" : \"&Paramétrage!E70)","v":""},null,null,null,null,null,null,38,38,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-EI","B-DM2","B-DM2-EI","E-B-DM2-EI",null,null,null,null,"-EI","B-DM2","B-DM2-EI","VWLA-B-DM2-EI","VWL-B-DM2-EI","VWLAS-B-DM2-EI","VWFT-B-DM2-EI"]
[null,null,"G4_flexoTHERM exclusive air / eau",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E71),\"\",Paramétrage!D71&\" : \"&Paramétrage!E71)","v":""},null,null,null,null,null,null,39,39,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ballon ECS aprés Bouteille + MEH60","MEH60-",null,"Ballon ECS aprés Bouteille avec echangeur glycol + MEH 60",null,"-EI","B-D",{"$f":"$AF$44&AK44&AJ44","v":"MEH60-B-D-EI"},{"$f":"\"E-\"&$AF$44&AK44&AJ44","v":"E-MEH60-B-D-EI"},null,null,"Ballon ECS aprés Bouteille + MEH60","MEH60-","-EI","B-D","MEH60-B-D-EI","VWLA-MEH60-B-D-EI","VWL-MEH60-B-D-EI"]
[null,null,"G4_flexoTHERM exclusive air / eau",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E72),\"\",Paramétrage!D72&\" : \"&Paramétrage!E72)","v":""},null,null,null,null,null,null,40,40,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-EI","B-D2",{"$f":"$AF$44&AK45&AJ45","v":"MEH60-B-D2-EI"},{"$f":"\"E-\"&$AF$44&AK45&AJ45","v":"E-MEH60-B-D2-EI"},null,null,null,null,"-EI","B-D2","MEH60-B-D2-EI","VWLA-MEH60-B-D2-EI","VWL-MEH60-B-D2-EI"]
[null,"Vaillant",{"$f":"\"G5_\"&Calculs!C$9","v":"G5_flexoTHERM exclusive eau glycolée / eau"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E73),\"\",Paramétrage!D73&\" : \"&Paramétrage!E73)","v":"Schéma 1 : Hybride chaudière e-BUS - 1 circuit direct"},null,null,null,10,null,24,41,41,"VWL-E-H-D","0020277481",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-EI","B-D3","MEH60-B-D3-EI","E-MEH60-B-D3-EI",null,null,null,null,"-EI","B-D3","MEH60-B-D3-EI","VWLA-MEH60-B-D3-EI","VWL-MEH60-B-D3-EI"]
[null,"Vaillant",{"$f":"C46","v":"G5_flexoTHERM exclusive eau glycolée / eau"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E74),\"\",Paramétrage!D74&\" : \"&Paramétrage!E74)","v":"Schéma 2 : Hybride chaudière e-BUS - 1 circuit mélangé"},null,null,null,10,1,{"$f":"3*24","v":72},42,42,"VWL-E-H-B-M",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-EI","B-M","MEH60-B-M-EI","E-MEH60-B-M-EI",null,null,null,null,"-EI","B-M","MEH60-B-M-EI","VWLA-MEH60-B-M-EI","VWL-MEH60-B-M-EI"]
[null,"Vaillant","G5_flexoTHERM exclusive eau glycolée / eau",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E75),\"\",Paramétrage!D75&\" : \"&Paramétrage!E75)","v":"Schéma 3 : Hybride chaudière sol ordre par contact sec - 1 circuit mélangé"},null,null,null,10,1,{"$f":"2*24","v":48},43,43,"VWL-E-HExt-B-M",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-EI","B-M2","MEH60-B-M2-EI","E-MEH60-B-M2-EI",null,null,null,null,"-EI","B-M2","MEH60-B-M2-EI","VWLA-MEH60-B-M2-EI","VWL-MEH60-B-M2-EI"]
[null,"Vaillant","G5_flexoTHERM exclusive eau glycolée / eau",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E76),\"\",Paramétrage!D76&\" : \"&Paramétrage!E76)","v":"Schéma 4 : Hybride chaudière sol avec régulation interne - 1 circuit mélangé"},null,null,null,10,1,48,44,44,"VWL-E-HExt-B-M",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-EI","B-M3","MEH60-B-M3-EI","E-MEH60-B-M3-EI",null,null,null,null,"-EI","B-M3","MEH60-B-M3-EI","VWLA-MEH60-B-M3-EI","VWL-MEH60-B-M3-EI"]
[null,"Vaillant","G5_flexoTHERM exclusive eau glycolée / eau",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E77),\"\",Paramétrage!D77&\" : \"&Paramétrage!E77)","v":""},null,null,null,null,null,null,45,45,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-EI","B-DM","MEH60-B-DM-EI","E-MEH60-B-DM-EI",null,null,null,null,"-EI","B-DM","MEH60-B-DM-EI","VWLA-MEH60-B-DM-EI","VWL-MEH60-B-DM-EI"]
[null,"Vaillant","G5_flexoTHERM exclusive eau glycolée / eau",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E78),\"\",Paramétrage!D78&\" : \"&Paramétrage!E78)","v":""},null,null,null,null,null,null,46,46,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-EI","B-D2M","MEH60-B-D2M-EI","E-MEH60-B-D2M-EI",null,null,null,null,"-EI","B-D2M","MEH60-B-D2M-EI","VWLA-MEH60-B-D2M-EI","VWL-MEH60-B-D2M-EI"]
[null,"Vaillant","G5_flexoTHERM exclusive eau glycolée / eau",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E79),\"\",Paramétrage!D79&\" : \"&Paramétrage!E79)","v":""},null,null,null,null,null,null,47,47,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-EI","B-DM2","MEH60-B-DM2-EI","E-MEH60-B-DM2-EI",null,null,null,null,"-EI","B-DM2","MEH60-B-DM2-EI","VWLA-MEH60-B-DM2-EI","VWL-MEH60-B-DM2-EI"]
[null,"Vaillant","G5_flexoTHERM exclusive eau glycolée / eau",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E80),\"\",Paramétrage!D80&\" : \"&Paramétrage!E80)","v":""},null,null,null,null,null,null,48,48,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Solution 4","Chauffage Seul","commun","Solution 13","Chauffage Seul avec echangeur glycol","E-commun",null,"D",{"$f":"AK53","v":"D"},{"$f":"\"E-\"&AL53","v":"E-D"},null,"Solution 4","Chauffage Seul","commun",null,"D","D","VWLA-D","VWL-D","VWLAS-D",{"$f":"\"VWFT-\"&AT53","v":"VWFT-D"}]
[null,"Vaillant","G5_flexoTHERM exclusive eau glycolée / eau",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E81),\"\",Paramétrage!D81&\" : \"&Paramétrage!E81)","v":""},null,null,null,null,null,null,49,49,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-D",{"$f":"AK54","v":"B-D"},{"$f":"\"E-\"&AL54","v":"E-B-D"},null,null,null,null,null,"B-D","B-D","VWLA-B-D","VWL-B-D","VWLAS-B-D","VWFT-B-D"]
[null,"Vaillant","G5_flexoTHERM exclusive eau glycolée / eau",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E82),\"\",Paramétrage!D82&\" : \"&Paramétrage!E82)","v":""},null,null,null,null,null,null,50,50,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-D2","B-D2","E-B-D2",null,null,null,null,null,"B-D2","B-D2","VWLA-B-D2","VWL-B-D2","VWLAS-B-D2","VWFT-B-D2"]
[null,"Vaillant",{"$f":"\"G6_\"&Calculs!C$10","v":"G6_0"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E83),\"\",Paramétrage!D83&\" : \"&Paramétrage!E83)","v":""},null,null,null,8,null,0,51,51,"VWLAS-D","0020283904",null,null,true,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-D3","B-D3","E-B-D3",null,null,null,null,null,"B-D3","B-D3","VWLA-B-D3","VWL-B-D3","VWLAS-B-D3","VWFT-B-D3"]
[null,"Vaillant",{"$f":"C56","v":"G6_0"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E84),\"\",Paramétrage!D84&\" : \"&Paramétrage!E84)","v":""},null,null,null,8,"VR 70 : 1",48,52,52,"VWLAS-B-D2","0020284392",null,null,true,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-M","B-M","E-B-M",null,null,null,null,null,"B-M","B-M","VWLA-B-M","VWL-B-M","VWLAS-B-M","VWFT-B-M"]
[null,"Vaillant","G6_0",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E85),\"\",Paramétrage!D85&\" : \"&Paramétrage!E85)","v":""},null,null,null,8,"VR 70 : 1",48,53,53,"VWLAS-B-DM","0020284607",null,null,true,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-M2","B-M2","E-B-M2",null,null,null,null,null,"B-M2","B-M2","VWLA-B-M2","VWL-B-M2","VWLAS-B-M2","VWFT-B-M2"]
[null,"Vaillant","G6_0",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E86),\"\",Paramétrage!D86&\" : \"&Paramétrage!E86)","v":""},null,null,null,8,"VR 71 : 3",72,54,54,"VWLAS-B-DM2","0020234182",null,null,false,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-M3","B-M3","E-B-M3",null,null,null,null,null,"B-M3","B-M3","VWLA-B-M3","VWL-B-M3","VWLAS-B-M3","VWFT-B-M3"]
[null,"Vaillant","G6_0",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E87),\"\",Paramétrage!D87&\" : \"&Paramétrage!E87)","v":""},null,null,null,8,null,null,55,55,"VWLAS-EI-D","0020234148",null,null,true,null,null,"https://www.vaillant.fr/espace-professionnel/nos-services-et-supports/aides-avant-vente-pros/schematheque/?q=0020284681",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-DM","B-DM","E-B-DM",null,null,null,null,null,"B-DM","B-DM","VWLA-B-DM","VWL-B-DM","VWLAS-B-DM","VWFT-B-DM"]
[null,"Vaillant","G6_0",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E88),\"\",Paramétrage!D88&\" : \"&Paramétrage!E88)","v":""},null,null,null,8,"VR 70 : 1",48,56,56,"VWLAS-EI-B-D2","0020284402",null,null,false,null,null,"https://www.vaillant.fr/espace-professionnel/nos-services-et-supports/aides-avant-vente-pros/schematheque/?download=PDF&id=0020234182&version=1&international=false",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-D2M","B-D2M","E-B-D2M",null,null,null,null,null,"B-D2M","B-D2M","VWLA-B-D2M","VWL-B-D2M","VWLAS-B-D2M","VWFT-B-D2M"]
[null,"Vaillant","G6_0",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E89),\"\",Paramétrage!D89&\" : \"&Paramétrage!E89)","v":""},{"$f":"D62&\" en cour de réalisation\"","v":" en cour de réalisation"},{"$f":"\"Elec. \"&E62","v":"Elec.  en cour de réalisation"},null,8,"VR 70 : 1",48,57,57,"VWLAS-EI-B-DM","0020284402","0020283728",null,true,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-DM2","B-DM2","E-B-DM2",null,null,null,null,null,"B-DM2","B-DM2","VWLA-B-DM2","VWL-B-DM2","VWLAS-B-DM2","VWFT-B-DM2"]
[null,"Vaillant","G6_0",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E90),\"\",Paramétrage!D90&\" : \"&Paramétrage!E90)","v":""}," en cour de réalisation","Elec.  en cour de réalisation",null,8,"VR 71 : 3",72,58,58,"VWLAS-EI-B-DM2","0020283729",null,null,false,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chauffage Seul + MEH60",null,null,"Chauffage Seul avec echangeur glycol + MEH 60",null,"MEH60-","D",{"$f":"$AJ$63&AK63","v":"MEH60-D"},{"$f":"\"E-\"&AL63","v":"E-MEH60-D"},null,null,"Chauffage Seul + MEH60",null,"MEH60-","D","MEH60-D","VWLA-MEH60-D","VWL-MEH60-D"]
[null,"Vaillant","G6_0",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E91),\"\",Paramétrage!D91&\" : \"&Paramétrage!E91)","v":""},null,null,null,null,null,null,59,59,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-D",{"$f":"$AJ$63&AK64","v":"MEH60-B-D"},{"$f":"\"E-\"&AL64","v":"E-MEH60-B-D"},null,null,null,null,null,"B-D","MEH60-B-D","VWLA-MEH60-B-D","VWL-MEH60-B-D"]
[null,"Vaillant","G6_0",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E92),\"\",Paramétrage!D92&\" : \"&Paramétrage!E92)","v":""},null,null,null,null,null,null,60,60,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-D2","MEH60-B-D2","E-MEH60-B-D2",null,null,null,null,null,"B-D2","MEH60-B-D2","VWLA-MEH60-B-D2","VWL-MEH60-B-D2"]
[null,null,{"$f":"\"G7_\"&Calculs!C$11","v":"G7_0"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E93),\"\",Paramétrage!D93&\" : \"&Paramétrage!E93)","v":""},null,null,null,8,null,0,61,61,"VWLAS-Q-D","0020232127",null,null,true,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-D3","MEH60-B-D3","E-MEH60-B-D3",null,null,null,null,null,"B-D3","MEH60-B-D3","VWLA-MEH60-B-D3","VWL-MEH60-B-D3"]
[null,null,"G7_0",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E94),\"\",Paramétrage!D94&\" : \"&Paramétrage!E94)","v":""},null,null,null,8,"VR 70 : 1",48,62,62,"VWLAS-Q-B-D2","0020283832",null,null,true,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-M","MEH60-B-M","E-MEH60-B-M",null,null,null,null,null,"B-M","MEH60-B-M","VWLA-MEH60-B-M","VWL-MEH60-B-M"]
[null,null,"G7_0",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E95),\"\",Paramétrage!D95&\" : \"&Paramétrage!E95)","v":""},null,null,null,8,"VR 70 : 1",48,63,63,"VWLAS-Q-B-DM","0020234173",null,null,true,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-M2","MEH60-B-M2","E-MEH60-B-M2",null,null,null,null,null,"B-M2","MEH60-B-M2","VWLA-MEH60-B-M2","VWL-MEH60-B-M2"]
[null,null,"G7_0",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E96),\"\",Paramétrage!D96&\" : \"&Paramétrage!E96)","v":""}," en cour de réalisation","Elec.  en cour de réalisation",null,8,"VR 71 : 3",{"$f":"24*3","v":72},64,64,"VWLAS-Q-B-DM2","0020282558",null,null,false,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-M3","MEH60-B-M3","E-MEH60-B-M3",null,null,null,null,null,"B-M3","MEH60-B-M3","VWLA-MEH60-B-M3","VWL-MEH60-B-M3"]
[null,null,"G7_0",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E97),\"\",Paramétrage!D97&\" : \"&Paramétrage!E97)","v":""},null,null,null,null,null,null,65,65,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-DM","MEH60-B-DM","E-MEH60-B-DM",null,null,null,null,null,"B-DM","MEH60-B-DM",{"$f":"\"VWLA-\"&AT70","v":"VWLA-MEH60-B-DM"},{"$f":"\"VWL-\"&AT70","v":"VWL-MEH60-B-DM"}]
[null,null,"G7_0",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E98),\"\",Paramétrage!D98&\" : \"&Paramétrage!E98)","v":""},null,null,null,null,null,null,{"$f":"ROW(C71)-ROW(C$5)","v":66},{"$f":"ROW(D71)-ROW(D$5)","v":66},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-D2M","MEH60-B-D2M","E-MEH60-B-D2M",null,null,null,null,null,"B-D2M","MEH60-B-D2M","VWLA-MEH60-B-D2M","VWL-MEH60-B-D2M"]
[null,null,"G7_0",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E99),\"\",Paramétrage!D99&\" : \"&Paramétrage!E99)","v":""},null,null,null,null,null,null,67,67,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-DM2","MEH60-B-DM2","E-MEH60-B-DM2",null,null,null,null,null,"B-DM2","MEH60-B-DM2","VWLA-MEH60-B-DM2","VWL-MEH60-B-DM2"]
[null,null,"G7_0",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E100),\"\",Paramétrage!D100&\" : \"&Paramétrage!E100)","v":""},null,null,null,null,null,null,68,68,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Solution 6","Hybride et ballon ECS aprés Bouteille","H-commun-EI","Solution 15","Hybride et ballon ECS aprés Bouteille avec echangeur glycol","E-H-commun-EI","H-","D",{"$f":"$AJ$73&AK73&\"-EI\"","v":"H-D-EI"},"E-H-D-EI",null,"Solution 6","Hybride et ballon ECS aprés Bouteille","H-commun-EI","H-","D","H-D-EI","VWLA-H-D-EI","VWL-H-D-EI",{"$f":"\"VWLAS-\"&AT73","v":"VWLAS-H-D-EI"},{"$f":"\"VWFT-\"&AT73","v":"VWFT-H-D-EI"}]
[null,null,"G7_0",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E101),\"\",Paramétrage!D101&\" : \"&Paramétrage!E101)","v":""},null,null,null,null,null,null,69,69,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-D",{"$f":"$AJ$73&AK74&\"-EI\"","v":"H-B-D-EI"},{"$f":"\"E-\"&AL74","v":"E-H-B-D-EI"},null,null,null,null,null,"B-D","H-B-D-EI","VWLA-H-B-D-EI",{"$f":"\"VWL-\"&AT74","v":"VWL-H-B-D-EI"},{"$f":"\"VWLAS-\"&AT74","v":"VWLAS-H-B-D-EI"},"VWFT-H-B-D-EI"]
[null,null,"G7_0",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E102),\"\",Paramétrage!D102&\" : \"&Paramétrage!E102)","v":""},null,null,null,null,null,null,70,70,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-D2",{"$f":"$AJ$73&AK75&\"-EI\"","v":"H-B-D2-EI"},"E-H-B-D2-EI",null,null,null,null,null,"B-D2","H-B-D2-EI","VWLA-H-B-D2-EI","VWL-H-B-D2-EI","VWLAS-H-B-D2-EI","VWFT-H-B-D2-EI"]
[null,"Vaillant",{"$f":"\"G8_\"&Calculs!C$12","v":"G8_0"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E103),\"\",Paramétrage!D103&\" : \"&Paramétrage!E103)","v":""},null,null,null,8,null,"puissance du circulateur chaudière",71,71,"VWLAS-H-D","0020234149",null,null,true,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-D3","H-B-D3-EI","E-H-B-D3-EI",null,null,null,null,null,"B-D3","H-B-D3-EI","VWLA-H-B-D3-EI","VWL-H-B-D3-EI","VWLAS-H-B-D3-EI","VWFT-H-B-D3-EI"]
[null,"Vaillant",{"$f":"C76","v":"G8_0"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E104),\"\",Paramétrage!D104&\" : \"&Paramétrage!E104)","v":""},null,null,null,9,"VR 70 : 1",null,72,72,"VWLAS-H-B-D","0020318053",null,null,true,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-M","H-B-M-EI","E-H-B-M-EI",null,null,null,null,null,"B-M","H-B-M-EI","VWLA-H-B-M-EI","VWL-H-B-M-EI","VWLAS-H-B-M-EI","VWFT-H-B-M-EI"]
[null,"Vaillant","G8_0",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E105),\"\",Paramétrage!D105&\" : \"&Paramétrage!E105)","v":""},null,null,null,9,"VR 70 : 1",null,73,73,"VWLAS-Hext-B-M",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-M2","H-B-M2-EI","E-H-B-M2-EI",null,null,null,null,null,"B-M2","H-B-M2-EI","VWLA-H-B-M2-EI","VWL-H-B-M2-EI","VWLAS-H-B-M2-EI","VWFT-H-B-M2-EI"]
[null,"Vaillant","G8_0",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E106),\"\",Paramétrage!D106&\" : \"&Paramétrage!E106)","v":""},null,null,null,16,"VR 70 : 1",null,74,74,"VWLAS-Hext-B-M-EI","0020284583",null,null,true,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-M3","H-B-M3-EI","E-H-B-M3-EI",null,null,null,null,null,"B-M3","H-B-M3-EI","VWLA-H-B-M3-EI","VWL-H-B-M3-EI","VWLAS-H-B-M3-EI","VWFT-H-B-M3-EI"]
[null,"Vaillant","G8_0",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E107),\"\",Paramétrage!D107&\" : \"&Paramétrage!E107)","v":""},null,null,null,null,null,null,75,75,"VWLAS-Hext-D","0020234149",null,null,false,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-DM","H-B-DM-EI","E-H-B-DM-EI",null,null,null,null,null,"B-DM","H-B-DM-EI","VWLA-H-B-DM-EI","VWL-H-B-DM-EI","VWLAS-H-B-DM-EI","VWFT-H-B-DM-EI"]
[null,"Vaillant","G8_0",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E108),\"\",Paramétrage!D108&\" : \"&Paramétrage!E108)","v":""},null,null,null,null,null,null,76,76,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-D2M","H-B-D2M-EI","E-H-B-D2M-EI",null,null,null,null,null,"B-D2M","H-B-D2M-EI","VWLA-H-B-D2M-EI","VWL-H-B-D2M-EI","VWLAS-H-B-D2M-EI",{"$f":"\"VWFT-\"&AT81","v":"VWFT-H-B-D2M-EI"}]
[null,"Vaillant","G8_0",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E109),\"\",Paramétrage!D109&\" : \"&Paramétrage!E109)","v":""},null,null,null,null,null,null,77,77,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-DM2","H-B-DM2-EI","E-H-B-DM2-EI",null,null,null,null,null,"B-DM2","H-B-DM2-EI","VWLA-H-B-DM2-EI","VWL-H-B-DM2-EI","VWLAS-H-B-DM2-EI","VWFT-H-B-DM2-EI"]
[null,"Vaillant","G8_0",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E110),\"\",Paramétrage!D110&\" : \"&Paramétrage!E110)","v":""},null,null,null,null,null,null,78,78,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Solution 7","Hybride chauffage Seul","H-commun","Solution 16","Hybride chauffage Seul avec echangeur glycol","E-H-commun","H-","D",{"$f":"$AJ$83&AK83","v":"H-D"},"E-H-D",null,"Solution 7","Hybride chauffage Seul","H-commun","H-","D","H-D","VWLA-H-D","VWL-H-D","VWLAS-H-D","VWFT-H-D"]
[null,"Vaillant","G8_0",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E111),\"\",Paramétrage!D111&\" : \"&Paramétrage!E111)","v":""},null,null,null,null,null,null,79,79,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-D",{"$f":"$AJ$83&AK84","v":"H-B-D"},{"$f":"\"E-\"&AL84","v":"E-H-B-D"},null,null,null,null,null,"B-D","H-B-D","VWLA-H-B-D",{"$f":"\"VWL-\"&AT84","v":"VWL-H-B-D"},{"$f":"\"VWLAS-\"&AT84","v":"VWLAS-H-B-D"},{"$f":"\"VWFT-\"&AT84","v":"VWFT-H-B-D"}]
[null,"Vaillant","G8_0",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E112),\"\",Paramétrage!D112&\" : \"&Paramétrage!E112)","v":""},null,null,null,null,null,null,80,80,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-D2",{"$f":"$AJ$83&AK85","v":"H-B-D2"},"E-H-B-D2",null,null,null,null,null,"B-D2","H-B-D2","VWLA-H-B-D2","VWL-H-B-D2","VWLAS-H-B-D2","VWFT-H-B-D2"]
[null,"Vaillant",{"$f":"\"G9_\"&Calculs!C$13","v":"G9_0"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E113),\"\",Paramétrage!D113&\" : \"&Paramétrage!E113)","v":""},null,null,null,8,null,0,86,81,"VWFT-D","0020256922",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-D3","H-B-D3","E-H-B-D3",null,null,null,null,null,"B-D3","H-B-D3","VWLA-H-B-D3","VWL-H-B-D3","VWLAS-H-B-D3","VWFT-H-B-D3"]
[null,"Vaillant",{"$f":"C86","v":"G9_0"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E114),\"\",Paramétrage!D114&\" : \"&Paramétrage!E114)","v":""},null,null,null,8,"VR 70 :  1",24,87,82,"VWFT-B-D","0020284598",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-M","H-B-M","E-H-B-M",null,null,null,null,null,"B-M","H-B-M","VWLA-H-B-M","VWL-H-B-M","VWLAS-H-B-M","VWFT-H-B-M"]
[null,"Vaillant","G9_0",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E115),\"\",Paramétrage!D115&\" : \"&Paramétrage!E115)","v":""},null,null,null,8,"VR 70 :  1",24,88,83,"VWFT-B-M",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-M2","H-B-M2","E-H-B-M2",null,null,null,null,null,"B-M2","H-B-M2","VWLA-H-B-M2","VWL-H-B-M2","VWLAS-H-B-M2","VWFT-H-B-M2"]
[null,"Vaillant","G9_0",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E116),\"\",Paramétrage!D116&\" : \"&Paramétrage!E116)","v":""},null,null,null,8,"VR 70 :  1",48,89,84,"VWFT-B-DM",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-M3","H-B-M3","E-H-B-M3",null,null,null,null,null,"B-M3","H-B-M3","VWLA-H-B-M3","VWL-H-B-M3","VWLAS-H-B-M3","VWFT-H-B-M3"]
[null,"Vaillant","G9_0",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E117),\"\",Paramétrage!D117&\" : \"&Paramétrage!E117)","v":""},null,null,null,8,"VR 70 : 5",48,90,85,"VWFT-B-M2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-DM","H-B-DM","E-H-B-DM",null,null,null,null,null,"B-DM","H-B-DM","VWLA-H-B-DM","VWL-H-B-DM","VWLAS-H-B-DM","VWFT-H-B-DM"]
[null,"Vaillant","G9_0",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E118),\"\",Paramétrage!D118&\" : \"&Paramétrage!E118)","v":""},null,null,null,8,null,0,86,86,"VWFT-EI-D","0020256917",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-D2M","H-B-D2M","E-H-B-D2M",null,null,null,null,null,"B-D2M","H-B-D2M","VWLA-H-B-D2M","VWL-H-B-D2M","VWLAS-H-B-D2M","VWFT-H-B-D2M"]
[null,"Vaillant","G9_0",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E119),\"\",Paramétrage!D119&\" : \"&Paramétrage!E119)","v":""},null,null,null,8,"VR 70 :  1",24,87,87,"VWFT-EI-B-D","0020256918",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-DM2","H-B-DM2","E-H-B-DM2",null,null,null,null,null,"B-DM2","H-B-DM2","VWLA-H-B-DM2","VWL-H-B-DM2","VWLAS-H-B-DM2","VWFT-H-B-DM2"]
[null,"Vaillant","G9_0",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E120),\"\",Paramétrage!D120&\" : \"&Paramétrage!E120)","v":""},null,null,null,8,"VR 70 :  1",24,88,88,"VWFT-EI-B-M","0020256914",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Solution 8","Hybride non Ebus et ballon ECS aprés Bouteille","Hext-commun-EI","Solution 17","Hybride non Ebus et ballon ECS aprés Bouteille avec echangeur glycol","E-Hext-commun-EI","Hext-","B-D",{"$f":"$AJ$93&AK93&\"-EI\"","v":"Hext-B-D-EI"},"E-Hext-B-D-EI",null,"Solution 8","Hybride non Ebus et ballon ECS aprés Bouteille","Hext-commun-EI","Hext-","B-D","Hext-B-D-EI","VWLA-Hext-B-D-EI","VWL-Hext-B-D-EI","VWLAS-Hext-B-D-EI","VWFT-Hext-B-D-EI"]
[null,"Vaillant","G9_0",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E121),\"\",Paramétrage!D121&\" : \"&Paramétrage!E121)","v":""},null,null,null,8,"VR 70 :  1",48,89,89,"VWFT-EI-B-DM",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-D2",{"$f":"$AJ$93&AK94&\"-EI\"","v":"Hext-B-D2-EI"},"E-Hext-B-D2-EI",null,null,null,null,null,"B-D2","Hext-B-D2-EI","VWLA-Hext-B-D2-EI","VWL-Hext-B-D2-EI","VWLAS-Hext-B-D2-EI","VWFT-Hext-B-D2-EI"]
[null,"Vaillant","G9_0",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E122),\"\",Paramétrage!D122&\" : \"&Paramétrage!E122)","v":""},null,null,null,8,"VR 70 : 5",48,90,90,"VWFT-EI-B-M2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-D3","Hext-B-D3-EI","E-Hext-B-D3-EI",null,null,null,null,null,"B-D3","Hext-B-D3-EI","VWLA-Hext-B-D3-EI","VWL-Hext-B-D3-EI","VWLAS-Hext-B-D3-EI","VWFT-Hext-B-D3-EI"]
[null,"Vaillant",{"$f":"\"G10_\"&Calculs!C$14","v":"G10_0"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E123),\"\",Paramétrage!D123&\" : \"&Paramétrage!E123)","v":""},null,null,null,8,null,0,96,91,"VWFT-VWL-D",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-M","Hext-B-M-EI","E-Hext-B-M-EI",null,null,null,null,null,"B-M","Hext-B-M-EI","VWLA-Hext-B-M-EI","VWL-Hext-B-M-EI","VWLAS-Hext-B-M-EI","VWFT-Hext-B-M-EI"]
[null,"Vaillant",{"$f":"C96","v":"G10_0"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E124),\"\",Paramétrage!D124&\" : \"&Paramétrage!E124)","v":""},null,null,null,8,"VR 70 :  1",24,97,92,"VWFT-VWL-B-D",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-M2","Hext-B-M2-EI","E-Hext-B-M2-EI",null,null,null,null,null,"B-M2","Hext-B-M2-EI","VWLA-Hext-B-M2-EI","VWL-Hext-B-M2-EI","VWLAS-Hext-B-M2-EI","VWFT-Hext-B-M2-EI"]
[null,"Vaillant","G10_0",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E125),\"\",Paramétrage!D125&\" : \"&Paramétrage!E125)","v":""},null,null,null,8,"VR 70 :  1",24,98,93,"VWFT-VWL-B-M",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-M3","Hext-B-M3-EI","E-Hext-B-M3-EI",null,null,null,null,null,"B-M3","Hext-B-M3-EI","VWLA-Hext-B-M3-EI","VWL-Hext-B-M3-EI","VWLAS-Hext-B-M3-EI","VWFT-Hext-B-M3-EI"]
[null,"Vaillant","G10_0",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E126),\"\",Paramétrage!D126&\" : \"&Paramétrage!E126)","v":""},null,null,null,8,"VR 70 :  1",48,99,94,"VWFT-VWL-B-DM",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-DM","Hext-B-DM-EI","E-Hext-B-DM-EI",null,null,null,null,null,"B-DM","Hext-B-DM-EI","VWLA-Hext-B-DM-EI","VWL-Hext-B-DM-EI","VWLAS-Hext-B-DM-EI","VWFT-Hext-B-DM-EI"]
[null,"Vaillant","G10_0",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E127),\"\",Paramétrage!D127&\" : \"&Paramétrage!E127)","v":""},null,null,null,8,"VR 70 : 5",48,100,95,"VWFT-VWL-B-M2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-D2M","Hext-B-D2M-EI","E-Hext-B-D2M-EI",null,null,null,null,null,"B-D2M","Hext-B-D2M-EI","VWLA-Hext-B-D2M-EI","VWL-Hext-B-D2M-EI","VWLAS-Hext-B-D2M-EI","VWFT-Hext-B-D2M-EI"]
[null,"Vaillant","G10_0",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E128),\"\",Paramétrage!D128&\" : \"&Paramétrage!E128)","v":""},null,null,null,8,null,0,96,96,"VWFT-VWL-EI-D",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-DM2","Hext-B-DM2-EI","E-Hext-B-DM2-EI",null,null,null,null,null,"B-DM2","Hext-B-DM2-EI","VWLA-Hext-B-DM2-EI","VWL-Hext-B-DM2-EI","VWLAS-Hext-B-DM2-EI","VWFT-Hext-B-DM2-EI"]
[null,"Vaillant","G10_0",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E129),\"\",Paramétrage!D129&\" : \"&Paramétrage!E129)","v":""},null,null,null,8,"VR 70 :  1",24,97,97,"VWFT-VWL-EI-B-D",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Solution 9","Hybride non Ebus chauffage Seul","Hext-commun","Solution 18","Hybride non Ebus chauffage Seul avec echangeur glycol","E-Hext-commun","Hext","B-D",{"$f":"$AJ$93&AK102","v":"Hext-B-D"},"E-Hext-B-D",null,"Solution 9","Hybride non Ebus chauffage Seul","Hext-commun","Hext","B-D","Hext-B-D","VWLA-Hext-B-D","VWL-Hext-B-D","VWLAS-Hext-B-D","VWFT-Hext-B-D"]
[null,"Vaillant","G10_0",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E130),\"\",Paramétrage!D130&\" : \"&Paramétrage!E130)","v":""},null,null,null,8,"VR 70 :  1",24,98,98,"VWFT-VWL-EI-B-M",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-D2",{"$f":"$AJ$93&AK103","v":"Hext-B-D2"},"E-Hext-B-D2",null,null,null,null,null,"B-D2","Hext-B-D2","VWLA-Hext-B-D2","VWL-Hext-B-D2","VWLAS-Hext-B-D2","VWFT-Hext-B-D2"]
[null,"Vaillant","G10_0",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E131),\"\",Paramétrage!D131&\" : \"&Paramétrage!E131)","v":""},null,null,null,8,"VR 70 :  1",48,99,99,"VWFT-VWL-EI-B-DM",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-D3","Hext-B-D3","E-Hext-B-D3",null,null,null,null,null,"B-D3","Hext-B-D3","VWLA-Hext-B-D3","VWL-Hext-B-D3","VWLAS-Hext-B-D3","VWFT-Hext-B-D3"]
[null,"Vaillant","G10_0",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E132),\"\",Paramétrage!D132&\" : \"&Paramétrage!E132)","v":""},null,null,null,8,"VR 70 : 5",48,100,100,"VWFT-VWL-EI-B-M2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-M","Hext-B-M","E-Hext-B-M",null,null,null,null,null,"B-M","Hext-B-M","VWLA-Hext-B-M","VWL-Hext-B-M","VWLAS-Hext-B-M","VWFT-Hext-B-M"]
[null,"Vaillant",{"$f":"\"G11_\"&Calculs!C$15","v":"G11_0"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E133),\"\",Paramétrage!D133&\" : \"&Paramétrage!E133)","v":""},null,null,null,8,null,0,{"$f":"K88","v":88},101,"VWFC-Q-D","0020177912",null,null,true,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-M2","Hext-B-M2","E-Hext-B-M2",null,null,null,null,null,"B-M2","Hext-B-M2","VWLA-Hext-B-M2","VWL-Hext-B-M2","VWLAS-Hext-B-M2","VWFT-Hext-B-M2"]
[null,"Vaillant",{"$f":"C106","v":"G11_0"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E134),\"\",Paramétrage!D134&\" : \"&Paramétrage!E134)","v":""},null,null,null,8,"VR 70 :  1",24,{"$f":"K89","v":89},102,"VWFC-Q-B-D","0020283973","0020205392",null,true,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-M3","Hext-B-M3","E-Hext-B-M3",null,null,null,null,null,"B-M3","Hext-B-M3","VWLA-Hext-B-M3","VWL-Hext-B-M3","VWLAS-Hext-B-M3","VWFT-Hext-B-M3"]
[null,"Vaillant","G11_0",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E135),\"\",Paramétrage!D135&\" : \"&Paramétrage!E135)","v":""},null,null,null,8,"VR 70 :  1",24,90,103,"VWFC-Q-B-M","0020283718","0020249838",null,true,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-DM","Hext-B-DM","E-Hext-B-DM",null,null,null,null,null,"B-DM","Hext-B-DM","VWLA-Hext-B-DM","VWL-Hext-B-DM","VWLAS-Hext-B-DM","VWFT-Hext-B-DM"]
[null,"Vaillant","G11_0",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E136),\"\",Paramétrage!D136&\" : \"&Paramétrage!E136)","v":""},null,null,null,8,"VR 70 :  1",48,86,104,"VWFC-Q-B-DM","0020194199","0020240304",null,true,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-D2M","Hext-B-D2M","E-Hext-B-D2M",null,null,null,null,null,"B-D2M","Hext-B-D2M","VWLA-Hext-B-D2M","VWL-Hext-B-D2M","VWLAS-Hext-B-D2M","VWFT-Hext-B-D2M"]
[null,"Vaillant","G11_0",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E137),\"\",Paramétrage!D137&\" : \"&Paramétrage!E137)","v":""},null,null,null,8,"VR 70 : 5",48,87,105,"VWFC-Q-B-M2","0020283721",null,null,true,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-DM2","Hext-B-DM2","E-Hext-B-DM2",null,null,null,null,null,"B-DM2","Hext-B-DM2","VWLA-Hext-B-DM2","VWL-Hext-B-DM2","VWLAS-Hext-B-DM2","VWFT-Hext-B-DM2"]
[null,"Vaillant","G11_0",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E138),\"\",Paramétrage!D138&\" : \"&Paramétrage!E138)","v":""},null,null,null,8,"VR 71 : 3",{"$f":"24*3","v":72},88,106,"VWFC-Q-B-M3","0020284465",null,null,true,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Solution 10","Colonne avec echangeur glycol","Q-E-commun",null,"D","Q-E-D",null,null,"Solution 10","Colonne avec echangeur glycol","Q-E-commun",null,"D","Q-E-D","VWLA-Q-E-D","VWL-Q-E-D",null,null,"VWFC-Q-VWL-D"]
[null,"Vaillant","G11_0",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E139),\"\",Paramétrage!D139&\" : \"&Paramétrage!E139)","v":""},null,null,null,8,null,null,89,107,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-D","Q-E-B-D",null,null,null,null,null,null,"B-D","Q-E-B-D","VWLA-Q-E-B-D","VWL-Q-E-B-D",null,null,"VWFC-VWL-B-D"]
[null,"Vaillant","G11_0",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E140),\"\",Paramétrage!D140&\" : \"&Paramétrage!E140)","v":""},null,null,null,8,null,null,90,108,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-D2","Q-E-B-D2",null,null,null,null,null,null,"B-D2","Q-E-B-D2","VWLA-Q-E-B-D2","VWL-Q-E-B-D2",null,null,"VWFC-VWL-B-D2"]
[null,"Vaillant","G11_0",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E141),\"\",Paramétrage!D141&\" : \"&Paramétrage!E141)","v":""},null,null,null,8,null,null,96,109,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-D3","Q-E-B-D3",null,null,null,null,null,null,"B-D3","Q-E-B-D3","VWLA-Q-E-B-D3","VWL-Q-E-B-D3",null,null,"VWFC-VWL-B-D3"]
[null,"Vaillant","G11_0",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E142),\"\",Paramétrage!D142&\" : \"&Paramétrage!E142)","v":""},null,null,null,8,null,null,97,110,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-M","Q-E-B-M",null,null,null,null,null,null,"B-M","Q-E-B-M","VWLA-Q-E-B-M","VWL-Q-E-B-M",null,null,"VWFC-VWL-B-M"]
[null,"Vaillant",{"$f":"\"G12_\"&Calculs!C$16","v":"G12_0"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E143),\"\",Paramétrage!D143&\" : \"&Paramétrage!E143)","v":""},null,null,null,8,null,0,98,111,"VWFC-Q-VWL-D",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-M2","Q-E-B-M2",null,null,null,null,null,null,"B-M2","Q-E-B-M2","VWLA-Q-E-B-M2","VWL-Q-E-B-M2",null,null,"VWFC-Q-VWL-B-M2"]
[null,"Vaillant",{"$f":"C116","v":"G12_0"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E144),\"\",Paramétrage!D144&\" : \"&Paramétrage!E144)","v":""},null,null,null,8,"VR 70 :  1",24,99,112,"VWFC-Q-VWL-B-D",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-M3","Q-E-B-M3",null,null,null,null,null,null,"B-M3","Q-E-B-M3","VWLA-Q-E-B-M3","VWL-Q-E-B-M3",null,null,"VWFC-Q-VWL-B-M3"]
[null,"Vaillant","G12_0",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E145),\"\",Paramétrage!D145&\" : \"&Paramétrage!E145)","v":""},null,null,null,8,"VR 70 :  1",24,100,113,"VWFC-Q-VWL-B-M",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-DM","Q-E-B-DM",null,null,null,null,null,null,"B-DM","Q-E-B-DM","VWLA-Q-E-B-DM","VWL-Q-E-B-DM",null,null,"VWFC-Q-VWL-B-DM"]
[null,"Vaillant","G12_0",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E146),\"\",Paramétrage!D146&\" : \"&Paramétrage!E146)","v":""},null,null,null,8,"VR 70 :  1",48,96,114,"VWFC-Q-VWL-B-DM","0020284465",null,null,false,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-D2M","Q-E-B-D2M",null,null,null,null,null,null,"B-D2M","Q-E-B-D2M","VWLA-Q-E-B-D2M","VWL-Q-E-B-D2M",null,null,"VWFC-Q-VWL-B-D2M"]
[null,"Vaillant","G12_0",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E147),\"\",Paramétrage!D147&\" : \"&Paramétrage!E147)","v":""},null,null,null,8,"VR 70 : 5",48,97,115,"VWFC-Q-VWL-B-M2","0020284465",null,null,false,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-DM2","Q-E-B-DM2",null,null,null,null,null,null,"B-DM2","Q-E-B-DM2","VWLA-Q-E-B-DM2","VWL-Q-E-B-DM2",null,null,"VWFC-Q-VWL-B-DM2"]
[null,"Vaillant","G12_0",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E148),\"\",Paramétrage!D148&\" : \"&Paramétrage!E148)","v":""},null,null,null,null,null,null,98,116,"VWFC-Q-VWL-B-M3","0020284465",null,null,false,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Solution 11","Ballon ECS avant Bouteille avec echangeur glycol","EI-E-commu",null,"D","EI-E-D",null,null,"Solution 11","Ballon ECS avant Bouteille avec echangeur glycol","EI-E-commu",null,"D","EI-E-D","VWLA-EI-E-D","VWL-EI-E-D",null,"VWFT-VWL-EI-D"]
[null,"Vaillant","G12_0",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E149),\"\",Paramétrage!D149&\" : \"&Paramétrage!E149)","v":""},null,null,null,null,null,null,99,117,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-D","EI-E-B-D",null,null,null,null,null,null,"B-D","EI-E-B-D","VWLA-EI-E-B-D","VWL-EI-E-B-D",null,"VWFT-VWL-EI-B-D"]
[null,"Vaillant","G12_0",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E150),\"\",Paramétrage!D150&\" : \"&Paramétrage!E150)","v":""},null,null,null,null,null,null,100,118,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-D2","EI-E-B-D2",null,null,null,null,null,null,"B-D2","EI-E-B-D2","VWLA-EI-E-B-D2","VWL-EI-E-B-D2",null,"VWFT-VWL-EI-B-D2"]
[null,"Vaillant","G12_0",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E151),\"\",Paramétrage!D151&\" : \"&Paramétrage!E151)","v":""},null,null,null,null,null,null,88,119,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-D3","EI-E-B-D3",null,null,null,null,null,null,"B-D3","EI-E-B-D3","VWLA-EI-E-B-D3","VWL-EI-E-B-D3",null,"VWFT-VWL-EI-B-D3"]
[null,"Vaillant","G12_0",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E152),\"\",Paramétrage!D152&\" : \"&Paramétrage!E152)","v":""},null,null,null,null,null,null,89,120,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-M","EI-E-B-M",null,null,null,null,null,null,"B-M","EI-E-B-M","VWLA-EI-E-B-M","VWL-EI-E-B-M",null,"VWFT-VWL-EI-B-M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,71,121,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-M2","EI-E-B-M2",null,null,null,null,null,null,"B-M2","EI-E-B-M2","VWLA-EI-E-B-M2","VWL-EI-E-B-M2",null,"VWFT-VWL-EI-B-M2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,24,{"$f":"ROW(C127)-ROW(C$5)","v":122},122,"VWLA-B-D","0020284635","0020284448",null,true,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-M3","EI-E-B-M3",null,null,null,null,null,null,"B-M3","EI-E-B-M3","VWLA-EI-E-B-M3","VWL-EI-E-B-M3",null,"VWFT-VWL-EI-B-M3"]
[null,null,null,null,null,null,null,8,"(VR 71) FM5 : 3",48,123,123,"VWLA-B-D2-EI","0020314935",null,null,false,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-DM","EI-E-B-DM",null,null,null,null,null,null,"B-DM","EI-E-B-DM","VWLA-EI-E-B-DM","VWL-EI-E-B-DM",null,"VWFT-VWL-EI-B-DM"]
[null,null,null,null,null,null,null,8,"(VR 71) FM5 : 3",72,3,3,"VWLA-B-D2M","0020284403",null,null,false,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-D2M","EI-E-B-D2M",null,null,null,null,null,null,"B-D2M","EI-E-B-D2M","VWLA-EI-E-B-D2M","VWL-EI-E-B-D2M",null,"VWFT-VWL-EI-B-D2M"]
[null,null,null,null,null,null,null,8,"(VR 71) FM5 : 3",72,{"$f":"ROW(C130)-ROW(C$5)","v":125},{"$f":"ROW(D130)-ROW(D$5)","v":125},"VWLA-B-D2M-EI","0020314935",null,null,false,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-DM2","EI-E-B-DM2",null,null,null,null,null,null,"B-DM2","EI-E-B-DM2","VWLA-EI-E-B-DM2","VWL-EI-E-B-DM2",null,"VWFT-VWL-EI-B-DM2"]
[null,null,null,null,null,null,null,8,"(VR 71) FM5 : 3",72,3,3,"VWLA-B-D3","0020284403",null,null,false,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ballon ECS avant Bouteille avec echangeur glycol + MEH 60",null,null,"D","MEH60-EI-E-D",null,null,null,"Ballon ECS avant Bouteille avec echangeur glycol + MEH 60",null,null,"D","MEH60-EI-E-D","VWLA-MEH60-EI-E-D","VWL-MEH60-EI-E-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,8,"(VR 71) FM5 : 3",72,{"$f":"ROW(C132)-ROW(C$5)","v":127},{"$f":"ROW(D132)-ROW(D$5)","v":127},"VWLA-B-D3-EI","0020314935",null,null,false,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-D","MEH60-EI-E-B-D",null,null,null,null,null,null,"B-D","MEH60-EI-E-B-D","VWLA-MEH60-EI-E-B-D","VWL-MEH60-EI-E-B-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,8,null,24,128,128,"VWLA-B-D-EI","0020314935",null,null,false,null,null,{"$f":"\"https://www.vaillant.fr/espace-professionnel/nos-services-et-supports/aides-avant-vente-pros/schematheque/?q=\"&N133","v":"https://www.vaillant.fr/espace-professionnel/nos-services-et-supports/aides-avant-vente-pros/schematheque/?q=0020314935"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-D2","MEH60-EI-E-B-D2",null,null,null,null,null,null,"B-D2","MEH60-EI-E-B-D2","VWLA-MEH60-EI-E-B-D2","VWL-MEH60-EI-E-B-D2"]
[null,null,null,null,null,null,null,8,"(VR 71) FM5 : 3",72,3,3,"VWLA-B-DM2","0020284403",null,null,false,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-D3","MEH60-EI-E-B-D3",null,null,null,null,null,null,"B-D3","MEH60-EI-E-B-D3","VWLA-MEH60-EI-E-B-D3","VWL-MEH60-EI-E-B-D3"]
[null,null,null,null,null,null,null,8,"(VR 71) FM5 : 3",72,{"$f":"ROW(C135)-ROW(C$5)","v":130},{"$f":"ROW(D135)-ROW(D$5)","v":130},"VWLA-B-DM2-EI","0020314935",null,null,false,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-M","MEH60-EI-E-B-M",null,null,null,null,null,null,"B-M","MEH60-EI-E-B-M","VWLA-MEH60-EI-E-B-M","VWL-MEH60-EI-E-B-M"]
[null,null,null,null,null,null,null,8,"(VR 71) FM5 : 3",48,131,131,"VWLA-B-DM-EI","0020314935",null,null,false,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-M2","MEH60-EI-E-B-M2",null,null,null,null,null,null,"B-M2","MEH60-EI-E-B-M2",{"$f":"\"VWLA-\"&AT136","v":"VWLA-MEH60-EI-E-B-M2"},{"$f":"\"VWL-\"&AT136","v":"VWL-MEH60-EI-E-B-M2"}]
[null,null,null,null,null,null,null,8,"(VR 71) FM5 : 3",{"$f":"2*24","v":48},3,3,"VWLA-B-M","0020284403",null,null,false,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-M3","MEH60-EI-E-B-M3",null,null,null,null,null,null,"B-M3","MEH60-EI-E-B-M3","VWLA-MEH60-EI-E-B-M3","VWL-MEH60-EI-E-B-M3"]
[null,null,null,null,null,null,null,8,"(VR 71) FM5 : 3",{"$f":"2*24","v":48},3,3,"VWLA-B-M2","0020284403",null,null,false,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-DM","MEH60-EI-E-B-DM",null,null,null,null,null,null,"B-DM","MEH60-EI-E-B-DM","VWLA-MEH60-EI-E-B-DM","VWL-MEH60-EI-E-B-DM"]
[null,null,null,null,null,null,null,8,"(VR 71) FM5 : 3",48,{"$f":"ROW(C139)-ROW(C$5)","v":134},{"$f":"ROW(D139)-ROW(D$5)","v":134},"VWLA-B-M2-EI","0020314935",null,null,false,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-D2M","MEH60-EI-E-B-D2M",null,null,null,null,null,null,"B-D2M","MEH60-EI-E-B-D2M","VWLA-MEH60-EI-E-B-D2M","VWL-MEH60-EI-E-B-D2M"]
[null,null,null,null,null,null,null,8,"(VR 71) FM5 : 3",{"$f":"2*24","v":48},3,3,"VWLA-B-M3","0020284403",null,null,false,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-DM2","MEH60-EI-E-B-DM2",null,null,null,null,null,null,"B-DM2","MEH60-EI-E-B-DM2","VWLA-MEH60-EI-E-B-DM2","VWL-MEH60-EI-E-B-DM2"]
[null,null,null,null,null,null,null,8,"(VR 71) FM5 : 3",72,{"$f":"ROW(C141)-ROW(C$5)","v":136},{"$f":"ROW(D141)-ROW(D$5)","v":136},"VWLA-B-M3-EI","0020314935",null,null,false,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Solution 12","Ballon ECS aprés Bouteille avec echangeur glycol","E-commun-EI",null,"B-D","E-B-D-EI",null,null,"Solution 12","Ballon ECS aprés Bouteille avec echangeur glycol","E-commun-EI",null,"B-D","E-B-D-EI","VWLA-E-B-D-EI","VWL-E-B-D-EI",null,"VWFT-VWL-B-D-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,8,"(VR 71) FM5 : 3",24,{"$f":"ROW(C142)-ROW(C$5)","v":137},137,"VWLA-B-M-EI","0020314935",null,null,true,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-D2","E-B-D2-EI",null,null,null,null,null,null,"B-D2","E-B-D2-EI","VWLA-E-B-D2-EI","VWL-E-B-D2-EI",null,"VWFT-VWL-B-D2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-E-B-D",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-D3","E-B-D3-EI",null,null,null,null,null,null,"B-D3","E-B-D3-EI","VWLA-E-B-D3-EI","VWL-E-B-D3-EI",null,"VWFT-VWL-B-D3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-E-B-D2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-M","E-B-M-EI",null,null,null,null,null,null,"B-M","E-B-M-EI","VWLA-E-B-M-EI","VWL-E-B-M-EI",null,"VWFT-VWL-B-M-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-E-B-D2-EI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-M2","E-B-M2-EI",null,null,null,null,null,null,"B-M2","E-B-M2-EI","VWLA-E-B-M2-EI","VWL-E-B-M2-EI",null,"VWFT-VWL-B-M2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-E-B-D2M",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-M3","E-B-M3-EI",null,null,null,null,null,null,"B-M3","E-B-M3-EI","VWLA-E-B-M3-EI","VWL-E-B-M3-EI",null,"VWFT-VWL-B-M3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-E-B-D2M-EI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-DM","E-B-DM-EI",null,null,null,null,null,null,"B-DM","E-B-DM-EI","VWLA-E-B-DM-EI","VWL-E-B-DM-EI",null,"VWFT-VWL-B-DM-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-E-B-D3",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-D2M","E-B-D2M-EI",null,null,null,null,null,null,"B-D2M","E-B-D2M-EI","VWLA-E-B-D2M-EI","VWL-E-B-D2M-EI",null,"VWFT-VWL-B-D2M-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-E-B-D3-EI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-DM2","E-B-DM2-EI",null,null,null,null,null,null,"B-DM2","E-B-DM2-EI","VWLA-E-B-DM2-EI","VWL-E-B-DM2-EI",null,"VWFT-VWL-B-DM2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-E-B-D-EI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ballon ECS aprés Bouteille avec echangeur glycol + MEH 60",null,null,"B-D","E-MEH60-B-D-EI",null,null,null,"Ballon ECS aprés Bouteille avec echangeur glycol + MEH 60",null,null,"B-D","E-MEH60-B-D-EI","VWLA-E-MEH60-B-D-EI","VWL-E-MEH60-B-D-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-E-B-DM",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-D2","E-MEH60-B-D2-EI",null,null,null,null,null,null,"B-D2","E-MEH60-B-D2-EI","VWLA-E-MEH60-B-D2-EI","VWL-E-MEH60-B-D2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-E-B-DM2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-D3","E-MEH60-B-D3-EI",null,null,null,null,null,null,"B-D3","E-MEH60-B-D3-EI","VWLA-E-MEH60-B-D3-EI","VWL-E-MEH60-B-D3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-E-B-DM2-EI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-M","E-MEH60-B-M-EI",null,null,null,null,null,null,"B-M","E-MEH60-B-M-EI","VWLA-E-MEH60-B-M-EI","VWL-E-MEH60-B-M-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-E-B-DM-EI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-M2","E-MEH60-B-M2-EI",null,null,null,null,null,null,"B-M2","E-MEH60-B-M2-EI","VWLA-E-MEH60-B-M2-EI","VWL-E-MEH60-B-M2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-E-B-M",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-M3","E-MEH60-B-M3-EI",null,null,null,null,null,null,"B-M3","E-MEH60-B-M3-EI","VWLA-E-MEH60-B-M3-EI","VWL-E-MEH60-B-M3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-E-B-M2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-DM","E-MEH60-B-DM-EI",null,null,null,null,null,null,"B-DM","E-MEH60-B-DM-EI","VWLA-E-MEH60-B-DM-EI","VWL-E-MEH60-B-DM-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-E-B-M2-EI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-D2M","E-MEH60-B-D2M-EI",null,null,null,null,null,null,"B-D2M","E-MEH60-B-D2M-EI","VWLA-E-MEH60-B-D2M-EI","VWL-E-MEH60-B-D2M-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-E-B-M3",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-DM2","E-MEH60-B-DM2-EI",null,null,null,null,null,null,"B-DM2","E-MEH60-B-DM2-EI","VWLA-E-MEH60-B-DM2-EI","VWL-E-MEH60-B-DM2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-E-B-M3-EI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Solution 13","Chauffage Seul avec echangeur glycol","E-commun",null,"D","E-D",null,null,"Solution 13","Chauffage Seul avec echangeur glycol","E-commun",null,"D","E-D","VWLA-E-D","VWL-E-D",null,"VWFT-VWL-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-E-B-M-EI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-D","E-B-D",null,null,null,null,null,null,"B-D","E-B-D","VWLA-E-B-D","VWL-E-B-D",null,"VWFT-VWL-B-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-E-D","0020314913","0020284699",null,true,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-D2","E-B-D2",null,null,null,null,null,null,"B-D2","E-B-D2","VWLA-E-B-D2","VWL-E-B-D2",null,"VWFT-VWL-B-D2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-E-H-B-D",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-D3","E-B-D3",null,null,null,null,null,null,"B-D3","E-B-D3","VWLA-E-B-D3","VWL-E-B-D3",null,"VWFT-VWL-B-D3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-E-H-B-D2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-M","E-B-M",null,null,null,null,null,null,"B-M","E-B-M","VWLA-E-B-M","VWL-E-B-M",null,"VWFT-VWL-B-M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-E-H-B-D2-EI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-M2","E-B-M2",null,null,null,null,null,null,"B-M2","E-B-M2","VWLA-E-B-M2","VWL-E-B-M2",null,"VWFT-VWL-B-M2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-E-H-B-D2M",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-M3","E-B-M3",null,null,null,null,null,null,"B-M3","E-B-M3","VWLA-E-B-M3","VWL-E-B-M3",null,"VWFT-VWL-B-M3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-E-H-B-D2M-EI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-DM","E-B-DM",null,null,null,null,null,null,"B-DM","E-B-DM","VWLA-E-B-DM","VWL-E-B-DM",null,"VWFT-VWL-B-DM"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-E-H-B-D3",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-D2M","E-B-D2M",null,null,null,null,null,null,"B-D2M","E-B-D2M","VWLA-E-B-D2M","VWL-E-B-D2M",null,"VWFT-VWL-B-D2M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-E-H-B-D3-EI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-DM2","E-B-DM2",null,null,null,null,null,null,"B-DM2","E-B-DM2","VWLA-E-B-DM2","VWL-E-B-DM2",null,"VWFT-VWL-B-DM2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-E-H-B-D-EI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chauffage Seul avec echangeur glycol + MEH 60",null,null,"D","E-MEH60-D",null,null,null,"Chauffage Seul avec echangeur glycol + MEH 60",null,null,"D","E-MEH60-D","VWLA-E-MEH60-D","VWL-E-MEH60-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-E-H-B-DM","0020284446","0020194208",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-D","E-MEH60-B-D",null,null,null,null,null,null,"B-D","E-MEH60-B-D","VWLA-E-MEH60-B-D","VWL-E-MEH60-B-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-E-H-B-DM2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-D2","E-MEH60-B-D2",null,null,null,null,null,null,"B-D2","E-MEH60-B-D2","VWLA-E-MEH60-B-D2","VWL-E-MEH60-B-D2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-E-H-B-DM2-EI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-D3","E-MEH60-B-D3",null,null,null,null,null,null,"B-D3","E-MEH60-B-D3","VWLA-E-MEH60-B-D3","VWL-E-MEH60-B-D3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-E-H-B-DM-EI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-M","E-MEH60-B-M",null,null,null,null,null,null,"B-M","E-MEH60-B-M","VWLA-E-MEH60-B-M","VWL-E-MEH60-B-M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-E-H-B-M",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-M2","E-MEH60-B-M2",null,null,null,null,null,null,"B-M2","E-MEH60-B-M2","VWLA-E-MEH60-B-M2","VWL-E-MEH60-B-M2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-E-H-B-M2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-M3","E-MEH60-B-M3",null,null,null,null,null,null,"B-M3","E-MEH60-B-M3","VWLA-E-MEH60-B-M3","VWL-E-MEH60-B-M3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-E-H-B-M2-EI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-DM","E-MEH60-B-DM",null,null,null,null,null,null,"B-DM","E-MEH60-B-DM","VWLA-E-MEH60-B-DM","VWL-E-MEH60-B-DM"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-E-H-B-M3",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-D2M","E-MEH60-B-D2M",null,null,null,null,null,null,"B-D2M","E-MEH60-B-D2M","VWLA-E-MEH60-B-D2M","VWL-E-MEH60-B-D2M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-E-H-B-M3-EI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-DM2","E-MEH60-B-DM2",null,null,null,null,null,null,"B-DM2","E-MEH60-B-DM2","VWLA-E-MEH60-B-DM2","VWL-E-MEH60-B-DM2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-E-H-B-M-EI","0020284501",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Solution 15","Hybride et ballon ECS aprés Bouteille avec echangeur glycol","E-H-commun-EI",null,"D","E-H-B-D-EI",null,null,"Solution 15","Hybride et ballon ECS aprés Bouteille avec echangeur glycol","E-H-commun-EI",null,"D","E-H-D-EI","VWLA-E-H-D-EI","VWL-E-H-D-EI",null,"VWFT-VWL-H-D-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-E-H-D",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-D","E-H-B-D-EI",null,null,null,null,null,null,"B-D","E-H-B-D-EI","VWLA-E-H-B-D-EI",{"$f":"\"VWL-\"&AT180","v":"VWL-E-H-B-D-EI"},null,"VWFT-VWL-H-B-D-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-E-H-D-EI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-D2","E-H-B-D2-EI",null,null,null,null,null,null,"B-D2","E-H-B-D2-EI","VWLA-E-H-B-D2-EI","VWL-E-H-B-D2-EI",null,"VWFT-VWL-H-B-D2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-E-Hext-B-D",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-D3","E-H-B-D3-EI",null,null,null,null,null,null,"B-D3","E-H-B-D3-EI","VWLA-E-H-B-D3-EI","VWL-E-H-B-D3-EI",null,"VWFT-VWL-H-B-D3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-E-Hext-B-D2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-M","E-H-B-M-EI",null,null,null,null,null,null,"B-M","E-H-B-M-EI","VWLA-E-H-B-M-EI","VWL-E-H-B-M-EI",null,"VWFT-VWL-H-B-M-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-E-Hext-B-D2-EI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-M2","E-H-B-M2-EI",null,null,null,null,null,null,"B-M2","E-H-B-M2-EI","VWLA-E-H-B-M2-EI","VWL-E-H-B-M2-EI",null,"VWFT-VWL-H-B-M2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-E-Hext-B-D2M",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-M3","E-H-B-M3-EI",null,null,null,null,null,null,"B-M3","E-H-B-M3-EI","VWLA-E-H-B-M3-EI","VWL-E-H-B-M3-EI",null,"VWFT-VWL-H-B-M3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-E-Hext-B-D2M-EI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-DM","E-H-B-DM-EI",null,null,null,null,null,null,"B-DM","E-H-B-DM-EI","VWLA-E-H-B-DM-EI","VWL-E-H-B-DM-EI",null,"VWFT-VWL-H-B-DM-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-E-Hext-B-D3",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-D2M","E-H-B-D2M-EI",null,null,null,null,null,null,"B-D2M","E-H-B-D2M-EI","VWLA-E-H-B-D2M-EI","VWL-E-H-B-D2M-EI",null,"VWFT-VWL-H-B-D2M-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-E-Hext-B-D3-EI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-DM2","E-H-B-DM2-EI",null,null,null,null,null,null,"B-DM2","E-H-B-DM2-EI","VWLA-E-H-B-DM2-EI","VWL-E-H-B-DM2-EI",null,"VWFT-VWL-H-B-DM2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-E-Hext-B-D-EI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Solution 16","Hybride chauffage Seul avec echangeur glycol","E-H-commun",null,"D","E-H-D",null,null,"Solution 16","Hybride chauffage Seul avec echangeur glycol","E-H-commun",null,"D","E-H-D","VWLA-E-H-D","VWL-E-H-D",null,"VWFT-VWL-H-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-E-Hext-B-DM",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-D","E-H-B-D",null,null,null,null,null,null,"B-D","E-H-B-D","VWLA-E-H-B-D",{"$f":"\"VWL-\"&AT190","v":"VWL-E-H-B-D"},null,"VWFT-VWL-H-B-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-E-Hext-B-DM2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-D2","E-H-B-D2",null,null,null,null,null,null,"B-D2","E-H-B-D2","VWLA-E-H-B-D2","VWL-E-H-B-D2",null,"VWFT-VWL-H-B-D2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-E-Hext-B-DM2-EI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-D3","E-H-B-D3",null,null,null,null,null,null,"B-D3","E-H-B-D3","VWLA-E-H-B-D3","VWL-E-H-B-D3",null,"VWFT-VWL-H-B-D3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-E-Hext-B-DM-EI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-M","E-H-B-M",null,null,null,null,null,null,"B-M","E-H-B-M","VWLA-E-H-B-M","VWL-E-H-B-M",null,"VWFT-VWL-H-B-M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-E-Hext-B-M",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-M2","E-H-B-M2",null,null,null,null,null,null,"B-M2","E-H-B-M2","VWLA-E-H-B-M2","VWL-E-H-B-M2",null,"VWFT-VWL-H-B-M2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-E-Hext-B-M2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-M3","E-H-B-M3",null,null,null,null,null,null,"B-M3","E-H-B-M3","VWLA-E-H-B-M3","VWL-E-H-B-M3",null,"VWFT-VWL-H-B-M3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-E-Hext-B-M2-EI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-DM","E-H-B-DM",null,null,null,null,null,null,"B-DM","E-H-B-DM","VWLA-E-H-B-DM","VWL-E-H-B-DM",null,"VWFT-VWL-H-B-DM"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-E-Hext-B-M3",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-D2M","E-H-B-D2M",null,null,null,null,null,null,"B-D2M","E-H-B-D2M","VWLA-E-H-B-D2M","VWL-E-H-B-D2M",null,"VWFT-VWL-H-B-D2M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-E-Hext-B-M3-EI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-DM2","E-H-B-DM2",null,null,null,null,null,null,"B-DM2","E-H-B-DM2","VWLA-E-H-B-DM2","VWL-E-H-B-DM2",null,"VWFT-VWL-H-B-DM2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-E-Hext-B-M-EI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Solution 17","Hybride non Ebus et ballon ECS aprés Bouteille avec echangeur glycol","E-Hext-commun-EI",null,"B-D","E-Hext-B-D-EI",null,null,"Solution 17","Hybride non Ebus et ballon ECS aprés Bouteille avec echangeur glycol","E-Hext-commun-EI",null,"B-D","E-Hext-B-D-EI","VWLA-E-Hext-B-D-EI","VWL-E-Hext-B-D-EI",null,"VWFT-VWL-Hext-B-D-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,24,null,null,"VWLA-EI-B-D","0020284562",null,null,true,"VWLA-EI-B-D",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-D2","E-Hext-B-D2-EI",null,null,null,null,null,null,"B-D2","E-Hext-B-D2-EI","VWLA-E-Hext-B-D2-EI","VWL-E-Hext-B-D2-EI",null,"VWFT-VWL-Hext-B-D2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"(VR 71) FM5 : 3",72,3,6,"VWLA-EI-B-D2M","0020318104","0020284622",null,false,"VWLA-EI-B-DMP",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-D3","E-Hext-B-D3-EI",null,null,null,null,null,null,"B-D3","E-Hext-B-D3-EI","VWLA-E-Hext-B-D3-EI","VWL-E-Hext-B-D3-EI",null,"VWFT-VWL-Hext-B-D3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"(VR 71) FM5 : 3",72,3,6,"VWLA-EI-B-D3","0020318104",null,null,false,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-M","E-Hext-B-M-EI",null,null,null,null,null,null,"B-M","E-Hext-B-M-EI",{"$f":"\"VWLA-\"&AT202","v":"VWLA-E-Hext-B-M-EI"},{"$f":"\"VWL-\"&AT202","v":"VWL-E-Hext-B-M-EI"},null,"VWFT-VWL-Hext-B-M-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"(VR 71) FM5 : 3",72,3,6,"VWLA-EI-B-DM2","0020318104",null,null,true,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-M2","E-Hext-B-M2-EI",null,null,null,null,null,null,"B-M2","E-Hext-B-M2-EI","VWLA-E-Hext-B-M2-EI","VWL-E-Hext-B-M2-EI",null,"VWFT-VWL-Hext-B-M2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"(VR 71) FM5 : 3",24,3,6,"VWLA-EI-B-M","0020318042",null,null,true,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-M3","E-Hext-B-M3-EI",null,null,null,null,null,null,"B-M3","E-Hext-B-M3-EI","VWLA-E-Hext-B-M3-EI","VWL-E-Hext-B-M3-EI",null,"VWFT-VWL-Hext-B-M3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"(VR 71) FM5 : 3",48,3,6,"VWLA-EI-B-M2","0020318104",null,null,false,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-DM","E-Hext-B-DM-EI",null,null,null,null,null,null,"B-DM","E-Hext-B-DM-EI","VWLA-E-Hext-B-DM-EI","VWL-E-Hext-B-DM-EI",null,"VWFT-VWL-Hext-B-DM-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"(VR 71) FM5 : 3",72,3,6,"VWLA-EI-B-M3","0020212735",null,null,true,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-D2M","E-Hext-B-D2M-EI",null,null,null,null,null,null,"B-D2M","E-Hext-B-D2M-EI","VWLA-E-Hext-B-D2M-EI","VWL-E-Hext-B-D2M-EI",null,"VWFT-VWL-Hext-B-D2M-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,24,null,null,"VWLA-EI-E-B-D",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-DM2","E-Hext-B-DM2-EI",null,null,null,null,null,null,"B-DM2","E-Hext-B-DM2-EI","VWLA-E-Hext-B-DM2-EI","VWL-E-Hext-B-DM2-EI",null,"VWFT-VWL-Hext-B-DM2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"VR 70 : 1",72,26,26,"VWLA-EI-E-B-D2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Solution 18","Hybride non Ebus chauffage Seul avec echangeur glycol","E-Hext-commun",null,"B-D","E-Hext-B-D",null,null,"Solution 18","Hybride non Ebus chauffage Seul avec echangeur glycol","E-Hext-commun",null,"B-D","E-Hext-B-D","VWLA-E-Hext-B-D","VWL-E-Hext-B-D",null,"VWFT-VWL-Hext-B-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"VR 70 : 1",72,26,26,"VWLA-EI-E-B-D2M",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-D2","E-Hext-B-D2",null,null,null,null,null,null,"B-D2","E-Hext-B-D2","VWLA-E-Hext-B-D2","VWL-E-Hext-B-D2",null,"VWFT-VWL-Hext-B-D2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"VR 70 : 1",72,26,26,"VWLA-EI-E-B-D3",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-D3","E-Hext-B-D3",null,null,null,null,null,null,"B-D3","E-Hext-B-D3","VWLA-E-Hext-B-D3","VWL-E-Hext-B-D3",null,"VWFT-VWL-Hext-B-D3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"VR 70 : 1",72,26,26,"VWLA-EI-E-B-DM",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-M","E-Hext-B-M",null,null,null,null,null,null,"B-M","E-Hext-B-M","VWLA-E-Hext-B-M","VWL-E-Hext-B-M",null,"VWFT-VWL-Hext-B-M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"VR 70 : 1",72,26,26,"VWLA-EI-E-B-DM2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-M2","E-Hext-B-M2",null,null,null,null,null,null,"B-M2","E-Hext-B-M2","VWLA-E-Hext-B-M2","VWL-E-Hext-B-M2",null,"VWFT-VWL-Hext-B-M2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"VR 70 : 1",72,26,26,"VWLA-EI-E-B-M",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-M3","E-Hext-B-M3",null,null,null,null,null,null,"B-M3","E-Hext-B-M3","VWLA-E-Hext-B-M3","VWL-E-Hext-B-M3",null,"VWFT-VWL-Hext-B-M3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"VR 70 : 1",72,26,26,"VWLA-EI-E-B-M2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-DM","E-Hext-B-DM",null,null,null,null,null,null,"B-DM","E-Hext-B-DM","VWLA-E-Hext-B-DM","VWL-E-Hext-B-DM",null,"VWFT-VWL-Hext-B-DM"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"VR 70 : 1",72,26,26,"VWLA-EI-E-B-M3",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-D2M","E-Hext-B-D2M",null,null,null,null,null,null,"B-D2M","E-Hext-B-D2M","VWLA-E-Hext-B-D2M","VWL-E-Hext-B-D2M",null,"VWFT-VWL-Hext-B-D2M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"VR 70 : 1",24,24,24,"VWLA-EI-E-D",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B-DM2","E-Hext-B-DM2",null,null,null,null,null,null,"B-DM2","E-Hext-B-DM2","VWLA-E-Hext-B-DM2","VWL-E-Hext-B-DM2",null,"VWFT-VWL-Hext-B-DM2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-E-MEH60-B-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-E-MEH60-B-D2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-E-MEH60-B-D2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-E-MEH60-B-D2M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-E-MEH60-B-D2M-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-E-MEH60-B-D3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-E-MEH60-B-D3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-E-MEH60-B-D-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-E-MEH60-B-DM","0020284376"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-E-MEH60-B-DM2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-E-MEH60-B-DM2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-E-MEH60-B-DM-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-E-MEH60-B-M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-E-MEH60-B-M2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-E-MEH60-B-M2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-E-MEH60-B-M3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-E-MEH60-B-M3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-E-MEH60-B-M-EI","0020318045"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-E-MEH60-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-H-B-D","0020284681","0020284680","0020284629",true,null,null,"0020314939"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-H-B-D2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-H-B-D2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-H-B-D2M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-H-B-D2M-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-H-B-D3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-H-B-D3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-H-B-D-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-H-B-DM","0020284688","0020177933"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-H-B-DM2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-H-B-DM2-EI","0020314933"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-H-B-DM-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-H-B-M","002034920","0020283763"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-H-B-M2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-H-B-M2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-H-B-M3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-H-B-M3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-H-B-M-EI","0020284620","0020284711"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-H-D","0020284680"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-H-D-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-Hext-B-D","0020284687",null,null,true]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-Hext-B-D2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-Hext-B-D2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-Hext-B-D2M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-Hext-B-D2M-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-Hext-B-D3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-Hext-B-D3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-Hext-B-D-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-Hext-B-DM"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-Hext-B-DM2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-Hext-B-DM2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-Hext-B-DM-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-Hext-B-M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-Hext-B-M2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-Hext-B-M2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-Hext-B-M3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-Hext-B-M3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-Hext-B-M-EI","0020284711"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-MEH60-B-D","0020318080"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-MEH60-B-D2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-MEH60-B-D2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-MEH60-B-D2M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-MEH60-B-D2M-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-MEH60-B-D3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-MEH60-B-D3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-MEH60-B-D-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-MEH60-B-DM"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-MEH60-B-DM2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-MEH60-B-DM2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-MEH60-B-DM-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-MEH60-B-M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-MEH60-B-M2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-MEH60-B-M2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-MEH60-B-M3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-MEH60-B-M3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-MEH60-B-M-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-MEH60-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-MEH60-EI-B-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-MEH60-EI-B-D2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-MEH60-EI-B-D2M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-MEH60-EI-B-D3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-MEH60-EI-B-DM"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-MEH60-EI-B-DM2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-MEH60-EI-B-M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-MEH60-EI-B-M2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-MEH60-EI-B-M3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-MEH60-EI-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-MEH60-EI-E-B-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-MEH60-EI-E-B-D2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-MEH60-EI-E-B-D2M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-MEH60-EI-E-B-D3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-MEH60-EI-E-B-DM"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-MEH60-EI-E-B-DM2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-MEH60-EI-E-B-M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-MEH60-EI-E-B-M2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-MEH60-EI-E-B-M3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-MEH60-EI-E-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,11,"(VR 71) FM5 : 3",48,12,12,"VWLA-Q-B-D","0020284561",null,null,true]
[null,null,null,null,null,null,null,8,"(VR 71) FM5 : 3",72,13,13,"VWLA-Q-B-D2M","0020284621",null,null,false]
[null,null,null,null,null,null,null,8,"(VR 71) FM5 : 3",72,13,13,"VWLA-Q-B-D3","0020284621",null,null,false]
[null,null,null,null,null,null,null,8,"(VR 71) FM5 : 3",72,13,13,"VWLA-Q-B-DM2","0020284621",null,null,true]
[null,null,null,null,null,null,null,8,"(VR 71) FM5 : 3",24,13,13,"VWLA-Q-B-M","0020284621",null,null,false,"0020284621"]
[null,null,null,null,null,null,null,8,"(VR 71) FM5 : 3",48,13,13,"VWLA-Q-B-M2","0020284621",null,null,false,"0020284621"]
[null,null,null,null,null,null,null,8,"(VR 71) FM5 : 3",72,13,13,"VWLA-Q-B-M3","0020284621",null,null,false,"0020284621"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-Q-E-B-D","0020223732","0020314914",null,true]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-Q-E-B-D2","0020223733",null,null,true]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-Q-E-B-D2M","0020284633",null,null,false]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-Q-E-B-D3","0020283917",null,null,false]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-Q-E-B-DM","0020212725",null,null,true]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-Q-E-B-DM2","0020283917",null,null,false]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-Q-E-B-M","0020223732",null,null,false]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-Q-E-B-M2","0020283917",null,null,false]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-Q-E-B-M3","0020283917",null,null,true]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA-Q-E-D","0020328256",null,null,true]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-B-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-B-D2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-B-D2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-B-D2M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-B-D2M-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-B-D3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-B-D3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-B-D-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-B-DM"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-B-DM2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-B-DM2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-B-DM-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-B-M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-B-M2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-B-M2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-B-M3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-B-M3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-B-M-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-E-B-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-E-B-D2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-E-B-D2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-E-B-D2M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-E-B-D2M-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-E-B-D3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-E-B-D3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-E-B-D-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-E-B-DM"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-E-B-DM2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-E-B-DM2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-E-B-DM-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-E-B-M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-E-B-M2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-E-B-M2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-E-B-M3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-E-B-M3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-E-B-M-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-E-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-E-H-B-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-E-H-B-D2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-E-H-B-D2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-E-H-B-D2M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-E-H-B-D2M-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-E-H-B-D3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-E-H-B-D3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-E-H-B-D-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-E-H-B-DM","0020194208"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-E-H-B-DM2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-E-H-B-DM2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-E-H-B-DM-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-E-H-B-M2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-E-H-B-M2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-E-H-B-M3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-E-H-B-M3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-E-H-B-M-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-E-H-D-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-E-Hext-B-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-E-Hext-B-D2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-E-Hext-B-D2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-E-Hext-B-D2M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-E-Hext-B-D2M-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-E-Hext-B-D3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-E-Hext-B-D3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-E-Hext-B-D-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-E-Hext-B-DM"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-E-Hext-B-DM2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-E-Hext-B-DM2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-E-Hext-B-DM-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-E-Hext-B-M2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-E-Hext-B-M2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-E-Hext-B-M3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-E-Hext-B-M3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-E-Hext-B-M-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-EI-B-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-EI-B-D2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-EI-B-D2M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-EI-B-D3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-EI-B-DM"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-EI-B-DM2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-EI-B-M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-EI-B-M2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-EI-B-M3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-EI-D","0020284375"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-EI-E-B-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"VR 70 : 1",72,26,26,"VWL-EI-E-B-D2M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"VR 70 : 1",72,26,26,"VWL-EI-E-B-D3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"VR 70 : 1",72,26,26,"VWL-EI-E-B-DM2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"VR 70 : 1",72,26,26,"VWL-EI-E-B-M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"VR 70 : 1",72,26,26,"VWL-EI-E-B-M2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"VR 70 : 1",72,26,26,"VWL-EI-E-B-M3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-E-MEH60-B-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-E-MEH60-B-D2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-E-MEH60-B-D2M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-E-MEH60-B-D2M-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-E-MEH60-B-D3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-E-MEH60-B-D3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-E-MEH60-B-D-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-E-MEH60-B-DM2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-E-MEH60-B-DM2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-E-MEH60-B-DM-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-E-MEH60-B-M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-E-MEH60-B-M2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-E-MEH60-B-M2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-E-MEH60-B-M3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-E-MEH60-B-M3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-E-MEH60-B-M-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-H-B-D","0020283762"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-H-B-D2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-H-B-D2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-H-B-D2M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-H-B-D2M-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-H-B-D3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-H-B-D3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-H-B-D-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-H-B-DM","002017933"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-H-B-DM2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-H-B-DM2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-H-B-DM-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-H-B-M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-H-B-M2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-H-B-M2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-H-B-M3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-H-B-M3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-H-B-M-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-H-D","0020194193"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-H-D-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-Hext-B-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-Hext-B-D2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-Hext-B-D2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-Hext-B-D2M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-Hext-B-D2M-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-Hext-B-D3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-Hext-B-D3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-Hext-B-D-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-Hext-B-DM"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-Hext-B-DM2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-Hext-B-DM2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-Hext-B-DM-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-Hext-B-M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-Hext-B-M2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-Hext-B-M2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-Hext-B-M3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-Hext-B-M3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-Hext-B-M-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-MEH60-B-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-MEH60-B-D2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-MEH60-B-D2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-MEH60-B-D2M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-MEH60-B-D2M-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-MEH60-B-D3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-MEH60-B-D3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-MEH60-B-D-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-MEH60-B-DM"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-MEH60-B-DM2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-MEH60-B-DM2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-MEH60-B-DM-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-MEH60-B-M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-MEH60-B-M2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-MEH60-B-M2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-MEH60-B-M3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-MEH60-B-M3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-MEH60-B-M-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-MEH60-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-MEH60-EI-B-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-MEH60-EI-B-D2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-MEH60-EI-B-D2M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-MEH60-EI-B-D3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-MEH60-EI-B-DM"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-MEH60-EI-B-DM2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-MEH60-EI-B-M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-MEH60-EI-B-M2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-MEH60-EI-B-M3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-MEH60-EI-D","0020184670"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-MEH60-EI-E-B-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-MEH60-EI-E-B-D2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-MEH60-EI-E-B-D2M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-MEH60-EI-E-B-D3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-MEH60-EI-E-B-DM"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-MEH60-EI-E-B-DM2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-MEH60-EI-E-B-M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-MEH60-EI-E-B-M2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-MEH60-EI-E-B-M3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-MEH60-EI-E-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-Q-B-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-Q-B-D2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-Q-B-D2M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-Q-B-D3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-Q-B-DM"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-Q-B-DM2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-Q-B-M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-Q-B-M2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-Q-B-M3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-Q-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-Q-E-B-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-Q-E-B-D2M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-Q-E-B-D3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-Q-E-B-DM2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-Q-E-B-M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-Q-E-B-M2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL-Q-E-B-M3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS-B-D","0020284706","0020284155",null,true]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS-B-D2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS-B-D2M","0020328249",null,null,false]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS-B-D2M-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS-B-D3","0020328249",null,null,false]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS-B-D3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS-B-D-EI","0020284184",null,null,false]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS-B-DM2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS-B-DM-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS-B-M","0020284117",null,null,true]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS-B-M2","0020328249",null,null,true]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS-B-M2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS-B-M3","0020328249"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS-B-M3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS-B-M-EI","0020284184",null,null,true]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS-EI-B-D","0020284704","0020284088",null,true]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS-EI-B-D2M","0020283729",null,null,false]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS-EI-B-D3","0020283729",null,null,false]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS-EI-B-M","0020283728",null,null,false]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS-EI-B-M2","0020283729",null,null,true]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS-EI-B-M3","0020283729",null,null,false]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS-H-B-D2","0020284397",null,null,true]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS-H-B-D2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS-H-B-D2M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS-H-B-D2M-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS-H-B-D3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS-H-B-D3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS-H-B-D-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS-H-B-DM","0020284393",null,null,true]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS-H-B-DM2","0020284006",null,null,true]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS-H-B-DM2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS-H-B-DM-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS-H-B-M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS-H-B-M2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS-H-B-M2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS-H-B-M3","0020284623",null,null,true]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS-H-B-M3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS-H-B-M-EI","0020284577","0020284277",null,true]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS-H-D-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS-Hext-B-D","0020284387",null,null,true]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS-Hext-B-D2","0020284470",null,null,false]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS-Hext-B-D2-EI","0020284470",null,null,true]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS-Hext-B-D2M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS-Hext-B-D2M-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS-Hext-B-D3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS-Hext-B-D3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS-Hext-B-D-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS-Hext-B-DM","0020284388",null,null,true]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS-Hext-B-DM2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS-Hext-B-DM2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS-Hext-B-DM-EI","0020284470",null,null,"FALSE"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS-Hext-B-M2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS-Hext-B-M2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS-Hext-B-M3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS-Hext-B-M3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS-Q-B-D","0020284685",null,null,true]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS-Q-B-D2M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS-Q-B-D3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS-Q-B-M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS-Q-B-M2","0020283832"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS-Q-B-M3","0020282558",null,null,true]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFC-Q-B-D2","0020283716",null,null,true]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFC-Q-B-D2M","0020284465",null,null,false]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFC-Q-B-D3","0020284465",null,null,false]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFC-Q-B-DM2","0020284593",null,null,false]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFC-Q-VWL-B-D2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFC-Q-VWL-B-D2M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFC-Q-VWL-B-D3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFC-Q-VWL-B-DM2","0020314938"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-B-D2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-B-D2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-B-D2M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-B-D2M-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-B-D3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-B-D3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-B-D-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-B-DM2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-B-DM2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-B-DM-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-B-M2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-B-M3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-B-M3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-B-M-EI","0020284491"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-EI-B-D2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-EI-B-D2M","0020284164"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-EI-B-D3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-EI-B-DM2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-EI-B-M3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-H-B-D","0020284569",null,null,false]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-H-B-D2","0020284569",null,null,false]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-H-B-D2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-H-B-D2M","0020284569",null,null,false]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-H-B-D2M-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-H-B-D3","0020284569",null,null,false]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-H-B-D3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-H-B-D-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-H-B-DM","0020284569",null,null,false]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-H-B-DM2","0020284569",null,null,false]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-H-B-DM2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-H-B-DM-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-H-B-M","0020284569",null,null,false]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-H-B-M2","0020284569",null,null,false]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-H-B-M2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-H-B-M3","0020284569",null,null,false]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-H-B-M3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-H-B-M-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-H-D","Schéma impossible"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-H-D-EI","Schéma impossible"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-Hext-B-D","0020284257",null,null,false]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-Hext-B-D2","0020284257",null,null,false]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-Hext-B-D2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-Hext-B-D2M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-Hext-B-D2M-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-Hext-B-D3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-Hext-B-D3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-Hext-B-D-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-Hext-B-DM"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-Hext-B-DM2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-Hext-B-DM2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-Hext-B-DM-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-Hext-B-M","0020284257",null,null,true]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-Hext-B-M2","0020283725",null,null,true]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-Hext-B-M2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-Hext-B-M3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-Hext-B-M3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-Hext-B-M-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-VWL-B-D2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-VWL-B-D2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-VWL-B-D2M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-VWL-B-D2M-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-VWL-B-D3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-VWL-B-D3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-VWL-B-D-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-VWL-B-DM2","0020284702"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-VWL-B-DM2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-VWL-B-DM-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-VWL-B-M2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-VWL-B-M3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-VWL-B-M3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-VWL-B-M-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-VWL-EI-B-D2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-VWL-EI-B-D2M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-VWL-EI-B-D3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-VWL-EI-B-DM2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-VWL-EI-B-M3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-VWL-H-B-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-VWL-H-B-D2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-VWL-H-B-D2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-VWL-H-B-D2M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-VWL-H-B-D2M-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-VWL-H-B-D3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-VWL-H-B-D3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-VWL-H-B-D-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-VWL-H-B-DM"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-VWL-H-B-DM2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-VWL-H-B-DM2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-VWL-H-B-DM-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-VWL-H-B-M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-VWL-H-B-M2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-VWL-H-B-M2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-VWL-H-B-M3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-VWL-H-B-M3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-VWL-H-B-M-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-VWL-H-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-VWL-H-D-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-VWL-Hext-B-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-VWL-Hext-B-D2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-VWL-Hext-B-D2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-VWL-Hext-B-D2M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-VWL-Hext-B-D2M-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-VWL-Hext-B-D3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-VWL-Hext-B-D3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-VWL-Hext-B-D-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-VWL-Hext-B-DM"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-VWL-Hext-B-DM2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-VWL-Hext-B-DM2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-VWL-Hext-B-DM-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-VWL-Hext-B-M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-VWL-Hext-B-M2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-VWL-Hext-B-M2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-VWL-Hext-B-M3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-VWL-Hext-B-M3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT-VWL-Hext-B-M-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFC2-B-D","Schéma impossible"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFC2-B-D2","Schéma impossible"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFC2-B-D2M","Schéma impossible"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFC2-B-D3","Schéma impossible"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFC2-B-DM","Schéma impossible"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFC2-B-DM2","Schéma impossible"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFC2-B-M","Schéma impossible"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFC2-B-M2","Schéma impossible"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFC2-B-M3","Schéma impossible"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFC2-D","Schéma impossible"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFC2-VWL-B-D","Schéma impossible"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFC2-VWL-B-D2","Schéma impossible"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFC2-VWL-B-D2M","Schéma impossible"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFC2-VWL-B-D3","Schéma impossible"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFC2-VWL-B-DM","Schéma impossible"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFC2-VWL-B-DM2","Schéma impossible"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFC2-VWL-B-M","Schéma impossible"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFC2-VWL-B-M2","Schéma impossible"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFC2-VWL-B-M3","Schéma impossible"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFC2-VWL-D","Schéma impossible"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-B-D","0020322551",null,null,false]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-B-D2","0020322551",null,null,false]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-B-D2-EI","0020318084",null,null,false]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-B-D2M","0020322551",null,null,false]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-B-D2M-EI","0020318084",null,null,false]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-B-D3","0020322551",null,null,false]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-B-D3-EI","0020318084",null,null,false]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-B-D-EI","0020318084",null,null,false]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-B-DM","0020322551",null,null,false]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-B-DM2","0020322551",null,null,false]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-B-DM2-EI","0020318084",null,null,false]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-B-DM-EI","0020318084",null,null,false]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-B-M","0020322551",null,null,true]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-B-M2","0020322551",null,null,false]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-B-M2-EI","0020318084",null,null,false]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-B-M3","0020322551",null,null,false]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-B-M3-EI","0020318084",null,null,false]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-B-M-EI","0020318084",null,null,true]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-D","Schéma impossible"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-EI-B-D","0020322548",null,null,false]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-EI-B-D2","0020322548",null,null,false]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-EI-B-D2M","0020322548",null,null,false]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-EI-B-D3","0020322548",null,null,false]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-EI-B-DM","0020322548",null,null,false]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-EI-B-DM2","0020322548",null,null,false]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-EI-B-M","0020322548",null,null,true]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-EI-B-M2","0020322548",null,null,false]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-EI-B-M3","0020322548",null,null,false]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-EI-D","Schéma impossible"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-H-B-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-H-B-D2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-H-B-D2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-H-B-D2M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-H-B-D2M-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-H-B-D3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-H-B-D3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-H-B-D-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-H-B-DM"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-H-B-DM2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-H-B-DM2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-H-B-DM-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-H-B-M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-H-B-M2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-H-B-M2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-H-B-M3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-H-B-M3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-H-B-M-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-H-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-H-D-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-Hext-B-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-Hext-B-D2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-Hext-B-D2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-Hext-B-D2M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-Hext-B-D2M-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-Hext-B-D3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-Hext-B-D3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-Hext-B-D-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-Hext-B-DM"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-Hext-B-DM2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-Hext-B-DM2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-Hext-B-DM-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-Hext-B-M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-Hext-B-M2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-Hext-B-M2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-Hext-B-M3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-Hext-B-M3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-Hext-B-M-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-VWL-B-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-VWL-B-D2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-VWL-B-D2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-VWL-B-D2M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-VWL-B-D2M-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-VWL-B-D3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-VWL-B-D3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-VWL-B-D-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-VWL-B-DM"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-VWL-B-DM2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-VWL-B-DM2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-VWL-B-DM-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-VWL-B-M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-VWL-B-M2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-VWL-B-M2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-VWL-B-M3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-VWL-B-M3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-VWL-B-M-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-VWL-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-VWL-EI-B-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-VWL-EI-B-D2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-VWL-EI-B-D2M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-VWL-EI-B-D3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-VWL-EI-B-DM"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-VWL-EI-B-DM2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-VWL-EI-B-M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-VWL-EI-B-M2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-VWL-EI-B-M3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-VWL-EI-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-VWL-H-B-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-VWL-H-B-D2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-VWL-H-B-D2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-VWL-H-B-D2M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-VWL-H-B-D2M-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-VWL-H-B-D3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-VWL-H-B-D3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-VWL-H-B-D-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-VWL-H-B-DM"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-VWL-H-B-DM2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-VWL-H-B-DM2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-VWL-H-B-DM-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-VWL-H-B-M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-VWL-H-B-M2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-VWL-H-B-M2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-VWL-H-B-M3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-VWL-H-B-M3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-VWL-H-B-M-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-VWL-H-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-VWL-H-D-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-VWL-Hext-B-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-VWL-Hext-B-D2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-VWL-Hext-B-D2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-VWL-Hext-B-D2M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-VWL-Hext-B-D2M-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-VWL-Hext-B-D3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-VWL-Hext-B-D3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-VWL-Hext-B-D-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-VWL-Hext-B-DM"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-VWL-Hext-B-DM2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-VWL-Hext-B-DM2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-VWL-Hext-B-DM-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-VWL-Hext-B-M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-VWL-Hext-B-M2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-VWL-Hext-B-M2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-VWL-Hext-B-M3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-VWL-Hext-B-M3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWFT2-VWL-Hext-B-M-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-B-D","0020314910","0020284619",null,false,"VWLA7-B-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-B-D2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-B-D2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-B-D2M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-B-D2M-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-B-D3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-B-D3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-B-D-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-B-DM","0020328272",null,null,true]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-B-DM2","0020322547",null,null,false,"VWLA2-B-M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-B-DM2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-B-DM-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-B-M","0020322547",null,null,true]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-B-M2","0020324375",null,null,true]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-B-M2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-B-M3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-B-M3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-B-M-EI","0020314931",null,null,false,"APPOINT DANS LE BALLON"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-E-B-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-E-B-D2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-E-B-D2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-E-B-D2M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-E-B-D2M-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-E-B-D3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-E-B-D3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-E-B-D-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"(VR 71) FM5 : 3",48,{"$f":"ROW(C894)-ROW(C$5)","v":889},{"$f":"ROW(D894)-ROW(D$5)","v":889},"VWLA2-E-B-DM","0020328272",null,null,true]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-E-B-DM2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-E-B-DM2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-E-B-DM-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-E-B-M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-E-B-M2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-E-B-M2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-E-B-M3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-E-B-M3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-E-B-M-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-E-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-E-H-B-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-E-H-B-D2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-E-H-B-D2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-E-H-B-D2M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-E-H-B-D2M-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-E-H-B-D3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-E-H-B-D3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-E-H-B-D-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-E-H-B-DM"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-E-H-B-DM2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-E-H-B-DM2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-E-H-B-DM-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-E-H-B-M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-E-H-B-M2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-E-H-B-M2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-E-H-B-M3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-E-H-B-M3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-E-H-B-M-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-E-H-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-E-H-D-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-E-Hext-B-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-E-Hext-B-D2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-E-Hext-B-D2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-E-Hext-B-D2M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-E-Hext-B-D2M-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-E-Hext-B-D3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-E-Hext-B-D3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-E-Hext-B-D-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-E-Hext-B-DM"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-E-Hext-B-DM2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-E-Hext-B-DM2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-E-Hext-B-DM-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-E-Hext-B-M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-E-Hext-B-M2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-E-Hext-B-M2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-E-Hext-B-M3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-E-Hext-B-M3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-E-Hext-B-M-EI","0020318098",null,null,true]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-EI-B-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-EI-B-D2","0020318115",null,null,false]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-EI-B-D2M","0020318115",null,null,false]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-EI-B-D3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-EI-B-DM","0020318115",null,null,false]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-EI-B-DM2","0020318115",null,null,false]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-EI-B-M","0020318115",null,null,true]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-EI-B-M2","0020318115",null,null,false]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-EI-B-M3","0020324353",null,null,false,"VWLA2-EI-B-M3P"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-EI-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-EI-E-B-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-EI-E-B-D2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-EI-E-B-D2M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-EI-E-B-D3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-EI-E-B-DM"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-EI-E-B-DM2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-EI-E-B-M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-EI-E-B-M2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-EI-E-B-M3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-EI-E-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-E-MEH60-B-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-E-MEH60-B-D2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-E-MEH60-B-D2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-E-MEH60-B-D2M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-E-MEH60-B-D2M-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-E-MEH60-B-D3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-E-MEH60-B-D3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-E-MEH60-B-D-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-E-MEH60-B-DM"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-E-MEH60-B-DM2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-E-MEH60-B-DM2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-E-MEH60-B-DM-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-E-MEH60-B-M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-E-MEH60-B-M2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-E-MEH60-B-M2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-E-MEH60-B-M3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-E-MEH60-B-M3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-E-MEH60-B-M-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-E-MEH60-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-H-B-D","0020284640",null,null,true]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-H-B-D2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-H-B-D2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-H-B-D2M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-H-B-D2M-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-H-B-D3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-H-B-D3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-H-B-D-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-H-B-DM"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-H-B-DM2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-H-B-DM2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-H-B-DM-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-H-B-M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-H-B-M2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-H-B-M2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-H-B-M3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-H-B-M3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-H-B-M-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-H-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-H-D-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-Hext-B-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-Hext-B-D2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-Hext-B-D2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-Hext-B-D2M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-Hext-B-D2M-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-Hext-B-D3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-Hext-B-D3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-Hext-B-D-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-Hext-B-DM"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-Hext-B-DM2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-Hext-B-DM2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-Hext-B-DM-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-Hext-B-M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-Hext-B-M2","0020284040",null,null,true]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-Hext-B-M2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-Hext-B-M3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-Hext-B-M3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-Hext-B-M-EI","0020318098","0020284708","0020318115",true,null,null,"0020284279"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-MEH60-B-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-MEH60-B-D2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-MEH60-B-D2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-MEH60-B-D2M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-MEH60-B-D2M-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-MEH60-B-D3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-MEH60-B-D3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-MEH60-B-D-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-MEH60-B-DM"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-MEH60-B-DM2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-MEH60-B-DM2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-MEH60-B-DM-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-MEH60-B-M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-MEH60-B-M2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-MEH60-B-M2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-MEH60-B-M3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-MEH60-B-M3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-MEH60-B-M-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-MEH60-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-MEH60-EI-B-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-MEH60-EI-B-D2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-MEH60-EI-B-D2M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-MEH60-EI-B-D3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-MEH60-EI-B-DM"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-MEH60-EI-B-DM2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-MEH60-EI-B-M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-MEH60-EI-B-M2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-MEH60-EI-B-M3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-MEH60-EI-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-MEH60-EI-E-B-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-MEH60-EI-E-B-D2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-MEH60-EI-E-B-D2M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-MEH60-EI-E-B-D3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-MEH60-EI-E-B-DM"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-MEH60-EI-E-B-DM2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-MEH60-EI-E-B-M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-MEH60-EI-E-B-M2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-MEH60-EI-E-B-M3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-MEH60-EI-E-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-Q-B-D","0020318111",null,null,false,"VWLA7-Q-B-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-Q-B-D2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-Q-B-D2M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-Q-B-D3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-Q-B-DM","0020322558",null,null,true]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-Q-B-DM2","0020322559",null,null,false,"VWLA7-Q-B-DM2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-Q-B-M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-Q-B-M2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-Q-B-M3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-Q-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-Q-E-B-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-Q-E-B-D2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-Q-E-B-D2M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-Q-E-B-D3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-Q-E-B-DM"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-Q-E-B-DM2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-Q-E-B-M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-Q-E-B-M2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-Q-E-B-M3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLA2-Q-E-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS2-B-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS2-B-D2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS2-B-D2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS2-B-D2M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS2-B-D2M-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS2-B-D3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS2-B-D3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS2-B-D-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS2-B-DM"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS2-B-DM2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS2-B-DM2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS2-B-DM-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS2-B-M","0020322550",null,null,true]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS2-B-M2","0020314912",null,null,true]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS2-B-M2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS2-B-M3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS2-B-M3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS2-B-M-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS2-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS2-EI-B-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS2-EI-B-D2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS2-EI-B-D2M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS2-EI-B-D3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS2-EI-B-DM"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS2-EI-B-DM2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS2-EI-B-M","0020318126",null,null,true]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS2-EI-B-M2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS2-EI-B-M3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS2-EI-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS2-H-B-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS2-H-B-D2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS2-H-B-D2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS2-H-B-D2M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS2-H-B-D2M-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS2-H-B-D3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS2-H-B-D3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS2-H-B-D-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS2-H-B-DM"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS2-H-B-DM2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS2-H-B-DM2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS2-H-B-DM-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS2-H-B-M","0020284705",null,null,true]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS2-H-B-M2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS2-H-B-M2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS2-H-B-M3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS2-H-B-M3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS2-H-B-M-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS2-H-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS2-H-D-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS2-Hext-B-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS2-Hext-B-D2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS2-Hext-B-D2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS2-Hext-B-D2M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS2-Hext-B-D2M-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS2-Hext-B-D3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS2-Hext-B-D3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS2-Hext-B-D-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS2-Hext-B-DM"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS2-Hext-B-DM2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS2-Hext-B-DM2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS2-Hext-B-DM-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS2-Hext-B-M","0020284321",null,null,true]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS2-Hext-B-M2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS2-Hext-B-M2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS2-Hext-B-M3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS2-Hext-B-M3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS2-Hext-B-M-EI","0020284246",null,null,true]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS2-Q-B-D","0020318113",null,null,true]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS2-Q-B-D2","0020322555",null,null,false]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS2-Q-B-D2M","0020322555",null,null,false]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS2-Q-B-D3","0020322555",null,null,false]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS2-Q-B-DM","0020322560",null,null,true]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS2-Q-B-DM2","0020322555",null,null,true]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS2-Q-B-M","0020322555",null,null,false]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS2-Q-B-M2","0020322555",null,null,false]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS2-Q-B-M3","0020322555",null,null,false]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWLAS2-Q-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-B-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-B-D2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-B-D2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-B-D2M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-B-D2M-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-B-D3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-B-D3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-B-D-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-B-DM"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-B-DM2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-B-DM2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-B-DM-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-B-M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-B-M2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-B-M2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-B-M3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-B-M3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-B-M-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-E-B-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-E-B-D2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-E-B-D2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-E-B-D2M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-E-B-D2M-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-E-B-D3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-E-B-D3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-E-B-D-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-E-B-DM"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-E-B-DM2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-E-B-DM2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-E-B-DM-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-E-B-M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-E-B-M2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-E-B-M2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-E-B-M3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-E-B-M3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-E-B-M-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-E-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-E-H-B-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-E-H-B-D2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-E-H-B-D2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-E-H-B-D2M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-E-H-B-D2M-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-E-H-B-D3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-E-H-B-D3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-E-H-B-D-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-E-H-B-DM"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-E-H-B-DM2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-E-H-B-DM2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-E-H-B-DM-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-E-H-B-M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-E-H-B-M2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-E-H-B-M2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-E-H-B-M3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-E-H-B-M3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-E-H-B-M-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-E-H-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-E-H-D-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-E-Hext-B-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-E-Hext-B-D2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-E-Hext-B-D2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-E-Hext-B-D2M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-E-Hext-B-D2M-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-E-Hext-B-D3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-E-Hext-B-D3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-E-Hext-B-D-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-E-Hext-B-DM"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-E-Hext-B-DM2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-E-Hext-B-DM2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-E-Hext-B-DM-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-E-HExt-B-M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-E-HExt-B-M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-E-Hext-B-M2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-E-Hext-B-M2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-E-Hext-B-M3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-E-Hext-B-M3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-E-Hext-B-M-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-EI-B-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-EI-B-D2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-EI-B-D2M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-EI-B-D3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-EI-B-DM"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-EI-B-DM2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-EI-B-M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-EI-B-M2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-EI-B-M3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-EI-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-EI-E-B-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-EI-E-B-D2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-EI-E-B-D2M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-EI-E-B-D3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-EI-E-B-DM"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-EI-E-B-DM2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-EI-E-B-M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-EI-E-B-M2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-EI-E-B-M3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-EI-E-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-E-MEH60-B-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-E-MEH60-B-D2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-E-MEH60-B-D2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-E-MEH60-B-D2M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-E-MEH60-B-D2M-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-E-MEH60-B-D3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-E-MEH60-B-D3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-E-MEH60-B-D-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-E-MEH60-B-DM"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-E-MEH60-B-DM2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-E-MEH60-B-DM2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-E-MEH60-B-DM-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-E-MEH60-B-M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-E-MEH60-B-M2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-E-MEH60-B-M2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-E-MEH60-B-M3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-E-MEH60-B-M3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-E-MEH60-B-M-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-E-MEH60-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-H-B-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-H-B-D2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-H-B-D2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-H-B-D2M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-H-B-D2M-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-H-B-D3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-H-B-D3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-H-B-D-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-H-B-DM"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-H-B-DM2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-H-B-DM2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-H-B-DM-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-H-B-M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-H-B-M2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-H-B-M2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-H-B-M3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-H-B-M3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-H-B-M-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-H-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-H-D-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-Hext-B-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-Hext-B-D2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-Hext-B-D2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-Hext-B-D2M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-Hext-B-D2M-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-Hext-B-D3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-Hext-B-D3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-Hext-B-D-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-Hext-B-DM"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-Hext-B-DM2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-Hext-B-DM2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-Hext-B-DM-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-Hext-B-M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-Hext-B-M2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-Hext-B-M2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-Hext-B-M3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-Hext-B-M3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-Hext-B-M-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-MEH60-B-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-MEH60-B-D2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-MEH60-B-D2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-MEH60-B-D2M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-MEH60-B-D2M-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-MEH60-B-D3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-MEH60-B-D3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-MEH60-B-D-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-MEH60-B-DM"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-MEH60-B-DM2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-MEH60-B-DM2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-MEH60-B-DM-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-MEH60-B-M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-MEH60-B-M2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-MEH60-B-M2-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-MEH60-B-M3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-MEH60-B-M3-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-MEH60-B-M-EI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-MEH60-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-MEH60-EI-B-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-MEH60-EI-B-D2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-MEH60-EI-B-D2M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-MEH60-EI-B-D3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-MEH60-EI-B-DM"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-MEH60-EI-B-DM2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-MEH60-EI-B-M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-MEH60-EI-B-M2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-MEH60-EI-B-M3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-MEH60-EI-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-MEH60-EI-E-B-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-MEH60-EI-E-B-D2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-MEH60-EI-E-B-D2M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-MEH60-EI-E-B-D3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-MEH60-EI-E-B-DM"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-MEH60-EI-E-B-DM2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-MEH60-EI-E-B-M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-MEH60-EI-E-B-M2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-MEH60-EI-E-B-M3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-MEH60-EI-E-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-Q-B-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-Q-B-D2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-Q-B-D2M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-Q-B-D3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-Q-B-DM"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-Q-B-DM2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-Q-B-M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-Q-B-M2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-Q-B-M3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-Q-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-Q-E-B-D"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-Q-E-B-D2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-Q-E-B-D2M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-Q-E-B-D3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-Q-E-B-DM"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-Q-E-B-DM2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-Q-E-B-M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-Q-E-B-M2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-Q-E-B-M3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL2-Q-E-D"]

{"sheet":"CP Villes","index":15,"n_rows":37419,"n_cols":3,"rows_kept":4500,"cut":true,"hidden":true,"merged":[],"bounds":{"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0}}
["Code postaux","Villes","Lettre"]
["01000","SAINT-DENIS-LES-BOURG","G"]
["01000","BOURG-EN-BRESSE","G"]
["01090","MONTMERLE-SUR-SAONE","G"]
["01090","LURCY","G"]
["01090","GUEREINS","G"]
["01090","GENOUILLEUX","G"]
["01090","MONTCEAUX","G"]
["01090","FRANCHELEINS","G"]
["01100","GROISSIAT","G"]
["01100","GEOVREISSET","G"]
["01100","MARTIGNAT","G"]
["01100","BELLIGNAT","G"]
["01100","OYONNAX","G"]
["01100","APREMONT","G"]
["01100","ARBENT","G"]
["01110","PLATEAU-D'HAUTEVILLE","G"]
["01110","CHAMPDOR-CORCELLES","G"]
["01110","CORLIER","G"]
["01110","ARANC","G"]
["01110","HOSTIAZ","G"]
["01110","PREMILLIEU","G"]
["01110","CORCELLES","G"]
["01110","HAUTEVILLE-LOMPNES","G"]
["01110","THEZILLIEU","G"]
["01110","CHAMPDOR","G"]
["01110","CORMARANCHE-EN-BUGEY","G"]
["01110","BRENOD","G"]
["01120","THIL","G"]
["01120","MONTLUEL","G"]
["01120","LA BOISSE","G"]
["01120","SAINTE-CROIX","G"]
["01120","NIEVROZ","G"]
["01120","DAGNEUX","G"]
["01120","PIZAY","G"]
["01130","LE POIZAT-LALLEYRIAT","G"]
["01130","NANTUA","G"]
["01130","LES NEYROLLES","G"]
["01130","LE POIZAT","G"]
["01130","CHARIX","G"]
["01130","PLAGNE","G"]
["01130","LALLEYRIAT","G"]
["01130","ECHALLON","G"]
["01130","SAINT-GERMAIN-DE-JOUX","G"]
["01130","GIRON","G"]
["01130","BELLEYDOUX","G"]
["01140","THOISSEY","G"]
["01140","SAINT-DIDIER-SUR-CHALARONNE","G"]
["01140","MOGNENEINS","G"]
["01140","PEYZIEUX-SUR-SAONE","G"]
["01140","GARNERANS","G"]
["01140","VALEINS","G"]
["01140","SAINT-ETIENNE-SUR-CHALARONNE","G"]
["01140","ILLIAT","G"]
["01150","BLYES","G"]
["01150","CHAZEY-SUR-AIN","G"]
["01150","SAINT-VULBAS","G"]
["01150","SAINTE-JULIE","G"]
["01150","LEYMENT","G"]
["01150","LAGNIEU","G"]
["01150","VAUX-EN-BUGEY","G"]
["01150","SAINT-SORLIN-EN-BUGEY","G"]
["01150","SAULT-BRENAZ","G"]
["01150","SOUCLIN","G"]
["01150","VILLEBOIS","G"]
["01160","LA TRANCLIERE","G"]
["01160","PRIAY","G"]
["01160","DRUILLAT","G"]
["01160","VARAMBON","G"]
["01160","SAINT-MARTIN-DU-MONT","G"]
["01160","PONT-D'AIN","G"]
["01160","NEUVILLE-SUR-AIN","G"]
["01170","CROZET","G"]
["01170","ECHENEVEX","G"]
["01170","GEX","G"]
["01170","CHEVRY","G"]
["01170","SEGNY","G"]
["01170","CESSY","G"]
["01170","VESANCY","G"]
["01190","REYSSOUZE","G"]
["01190","BOZ","G"]
["01190","OZAN","G"]
["01190","PONT-DE-VAUX","G"]
["01190","GORREVOD","G"]
["01190","SAINT-BENIGNE","G"]
["01190","ARBIGNY","G"]
["01190","CHEVROUX","G"]
["01190","SERMOYER","G"]
["01190","BOISSEY","G"]
["01190","SAINT-ETIENNE-SUR-REYSSOUZE","G"]
["01190","CHAVANNES-SUR-REYSSOUZE","G"]
["01200","VALSERHONE","G"]
["01200","VILLES","G"]
["01200","INJOUX-GENISSIAT","G"]
["01200","BILLIAT","G"]
["01200","CHATILLON-EN-MICHAILLE","G"]
["01200","MONTANGES","G"]
["01200","BELLEGARDE-SUR-VALSERINE","G"]
["01200","CONFORT","G"]
["01200","LANCRANS","G"]
["01200","LEAZ","G"]
["01200","ELOISE","G"]
["01210","ORNEX","G"]
["01210","VERSONNEX","G"]
["01210","FERNEY-VOLTAIRE","G"]
["01220","SAUVERNY","G"]
["01220","GRILLY","G"]
["01220","DIVONNE-LES-BAINS","G"]
["01230","TORCIEU","G"]
["01230","CLEYZIEU","G"]
["01230","SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY","G"]
["01230","NIVOLLET-MONTGRIFFON","G"]
["01230","ONCIEU","G"]
["01230","CONAND","G"]
["01230","ARGIS","G"]
["01230","ARANDAS","G"]
["01230","EVOSGES","G"]
["01230","TENAY","G"]
["01230","CHALEY","G"]
["01240","LA CHAPELLE-DU-CHATELARD","G"]
["01240","SAINT-GERMAIN-SUR-RENON","G"]
["01240","MARLIEUX","G"]
["01240","SAINT-ANDRE-LE-BOUCHOUX","G"]
["01240","SAINT-PAUL-DE-VARAX","G"]
["01240","LENT","G"]
["01240","DOMPIERRE-SUR-VEYLE","G"]
["01240","CERTINES","G"]
["01250","NIVIGNE-ET-SURAN","G"]
["01250","MONTAGNAT","G"]
["01250","SAINT-JUST","G"]
["01250","TOSSIAT","G"]
["01250","JASSERON","G"]
["01250","CEYZERIAT","G"]
["01250","JOURNANS","G"]
["01250","REVONNAS","G"]
["01250","RAMASSE","G"]
["01250","DROM","G"]
["01250","BOHAS-MEYRIAT-RIGNAT","G"]
["01250","VILLEREVERSURE","G"]
["01250","CHAVANNES-SUR-SURAN","G"]
["01250","SIMANDRE-SUR-SURAN","G"]
["01250","POUILLAT","G"]
["01250","HAUTECOURT-ROMANECHE","G"]
["01250","GRAND-CORENT","G"]
["01250","GERMAGNAT","G"]
["01250","CIZE","G"]
["01250","CORVEISSIAT","G"]
["01260","HAUT-VALROMEY","G"]
["01260","VALROMEY-SUR-SERAN","G"]
["01260","ARVIERE-EN-VALROMEY","G"]
["01260","SUTRIEU","G"]
["01260","BELMONT-LUTHEZIEU","G"]
["01260","LE PETIT-ABERGEMENT","G"]
["01260","RUFFIEU","G"]
["01260","LOMPNIEU","G"]
["01260","LE GRAND-ABERGEMENT","G"]
["01260","VIEU","G"]
["01260","CHAMPAGNE-EN-VALROMEY","G"]
["01260","HOTONNES","G"]
["01260","SONGIEU","G"]
["01260","VIRIEU-LE-PETIT","G"]
["01260","BRENAZ","G"]
["01260","LOCHIEU","G"]
["01270","BEAUPONT","G"]
["01270","PIRAJOUX","G"]
["01270","DOMSURE","G"]
["01270","VILLEMOTIER","G"]
["01270","COLIGNY","G"]
["01270","SALAVRE","G"]
["01270","VERJON","G"]
["01280","PREVESSIN-MOENS","G"]
["01290","CORMORANCHE-SUR-SAONE","G"]
["01290","GRIEGES","G"]
["01290","BEY","G"]
["01290","CRUZILLES-LES-MEPILLAT","G"]
["01290","CROTTET","G"]
["01290","PONT-DE-VEYLE","G"]
["01290","LAIZ","G"]
["01290","SAINT-ANDRE-D'HUIRIAT","G"]
["01290","SAINT-JEAN-SUR-VEYLE","G"]
["01290","BIZIAT","G"]
["01300","PARVES-ET-NATTAGES","G"]
["01300","ARBOYS-EN-BUGEY","G"]
["01300","GROSLEE-SAINT-BENOIT","G"]
["01300","SAINT-BENOIT","G"]
["01300","AMBLEON","G"]
["01300","CONZIEU","G"]
["01300","BREGNIER-CORDON","G"]
["01300","SAINT-GERMAIN-LES-PAROISSES","G"]
["01300","CONTREVOZ","G"]
["01300","COLOMIEU","G"]
["01300","SAINT-BOIS","G"]
["01300","IZIEU","G"]
["01300","PREMEYZEL","G"]
["01300","ARBIGNIEU","G"]
["01300","ANDERT-ET-CONDON","G"]
["01300","MURS-ET-GELIGNIEUX","G"]
["01300","CUZIEU","G"]
["01300","PEYRIEU","G"]
["01300","BELLEY","G"]
["01300","CHAZEY-BONS","G"]
["01300","BRENS","G"]
["01300","VIRIGNIN","G"]
["01300","MAGNIEU","G"]
["01300","MARIGNIEU","G"]
["01300","SAINT-CHAMP","G"]
["01300","PARVES","G"]
["01300","NATTAGES","G"]
["01300","MASSIGNIEU-DE-RIVES","G"]
["01310","CONFRANCON","G"]
["01310","CURTAFOND","G"]
["01310","MONTCET","G"]
["01310","MONTRACOL","G"]
["01310","SAINT-MARTIN-LE-CHATEL","G"]
["01310","POLLIAT","G"]
["01310","BUELLAS","G"]
["01310","SAINT-REMY","G"]
["01320","SAINT-NIZIER-LE-DESERT","G"]
["01320","CHALAMONT","G"]
["01320","CRANS","G"]
["01320","CHATENAY","G"]
["01320","CHATILLON-LA-PALUD","G"]
["01320","VILLETTE-SUR-AIN","G"]
["01330","AMBERIEUX-EN-DOMBES","G"]
["01330","SAINTE-OLIVE","G"]
["01330","LAPEYROUSE","G"]
["01330","BOULIGNEUX","G"]
["01330","BIRIEUX","G"]
["01330","VILLARS-LES-DOMBES","G"]
["01330","LE PLANTAY","G"]
["01330","VERSAILLEUX","G"]
["01340","BRESSE-VALLONS","G"]
["01340","BEREZIAT","G"]
["01340","SAINT-SULPICE","G"]
["01340","SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT","G"]
["01340","MARSONNAS","G"]
["01340","MONTREVEL-EN-BRESSE","G"]
["01340","JAYAT","G"]
["01340","MALAFRETAZ","G"]
["01340","CRAS-SUR-REYSSOUZE","G"]
["01340","ATTIGNAT","G"]
["01340","FOISSIAT","G"]
["01340","ETREZ","G"]
["01350","CEYZERIEU","G"]
["01350","VONGNES","G"]
["01350","FLAXIEU","G"]
["01350","POLLIEU","G"]
["01350","BEON","G"]
["01350","CRESSIN-ROCHEFORT","G"]
["01350","LAVOURS","G"]
["01350","CULOZ","G"]
["01350","ANGLEFORT","G"]
["01360","BRESSOLLES","G"]
["01360","BALAN","G"]
["01360","BELIGNEUX","G"]
["01360","LOYETTES","G"]
["01370","VAL-REVERMONT","G"]
["01370","BENY","G"]
["01370","SAINT-ETIENNE-DU-BOIS","G"]
["01370","MEILLONNAS","G"]
["01370","COURMANGOUX","G"]
["01370","TREFFORT-CUISIAT","G"]
["01370","PRESSIAT","G"]
["01380","BAGE-DOMMARTIN","G"]
["01380","SAINT-ANDRE-DE-BAGE","G"]
["01380","BAGE-LE-CHATEL","G"]
["01380","BAGE-LA-VILLE","G"]
["01380","SAINT-CYR-SUR-MENTHON","G"]
["01380","DOMMARTIN","G"]
["01380","SAINT-GENIS-SUR-MENTHON","G"]
["01390","RANCE","G"]
["01390","CIVRIEUX","G"]
["01390","SAINT-JEAN-DE-THURIGNEUX","G"]
["01390","MIONNAY","G"]
["01390","MONTHIEUX","G"]
["01390","SAINT-ANDRE-DE-CORCY","G"]
["01390","TRAMOYES","G"]
["01390","SAINT-MARCEL","G"]
["01400","DOMPIERRE-SUR-CHALARONNE","G"]
["01400","L'ABERGEMENT-CLEMENCIAT","G"]
["01400","SULIGNAT","G"]
["01400","CHATILLON-SUR-CHALARONNE","G"]
["01400","SANDRANS","G"]
["01400","NEUVILLE-LES-DAMES","G"]
["01400","ROMANS","G"]
["01400","CHANOZ-CHATENAY","G"]
["01400","SAINT-GEORGES-SUR-RENON","G"]
["01400","CONDEISSIAT","G"]
["01410","CHAMPFROMIER","G"]
["01410","CHEZERY-FORENS","G"]
["01410","LELEX","G"]
["01410","MIJOUX","G"]
["01410","LAJOUX","G"]
["01420","SURJOUX-LHOPITAL","G"]
["01420","LHOPITAL","G"]
["01420","CHANAY","G"]
["01420","CORBONOD","G"]
["01420","SURJOUX","G"]
["01420","SEYSSEL","G"]
["01430","CEIGNES","G"]
["01430","PEYRIAT","G"]
["01430","IZENAVE","G"]
["01430","MAILLAT","G"]
["01430","LANTENAY","G"]
["01430","VIEU-D'IZENAVE","G"]
["01430","CONDAMINE","G"]
["01430","OUTRIAZ","G"]
["01430","SAINT-MARTIN-DU-FRENE","G"]
["01430","CHEVILLARD","G"]
["01440","VIRIAT","G"]
["01450","PONCIN","G"]
["01450","MERIGNAT","G"]
["01450","SERRIERES-SUR-AIN","G"]
["01450","SAINT-ALBAN","G"]
["01450","CHALLES-LA-MONTAGNE","G"]
["01450","BOLOZON","G"]
["01450","CERDON","G"]
["01450","LEYSSARD","G"]
["01450","LABALME","G"]
["01460","NURIEUX-VOLOGNAT","G"]
["01460","BRION","G"]
["01460","BEARD-GEOVREISSIAT","G"]
["01460","PORT","G"]
["01460","MONTREAL-LA-CLUSE","G"]
["01470","SERRIERES-DE-BRIORD","G"]
["01470","MONTAGNIEU","G"]
["01470","BENONCES","G"]
["01470","BRIORD","G"]
["01470","SEILLONNAZ","G"]
["01480","BEAUREGARD","G"]
["01480","MESSIMY-SUR-SAONE","G"]
["01480","JASSANS-RIOTTIER","G"]
["01480","FAREINS","G"]
["01480","FRANS","G"]
["01480","CHALEINS","G"]
["01480","ARS-SUR-FORMANS","G"]
["01480","VILLENEUVE","G"]
["01480","SAVIGNEUX","G"]
["01500","SAINT-MAURICE-DE-REMENS","G"]
["01500","CHATEAU-GAILLARD","G"]
["01500","SAINT-DENIS-EN-BUGEY","G"]
["01500","AMBUTRIX","G"]
["01500","AMBRONAY","G"]
["01500","BETTANT","G"]
["01500","DOUVRES","G"]
["01500","AMBERIEU-EN-BUGEY","G"]
["01510","ORDONNAZ","G"]
["01510","LA BURBANCHE","G"]
["01510","ARMIX","G"]
["01510","ROSSILLON","G"]
["01510","CHEIGNIEU-LA-BALME","G"]
["01510","VIRIEU-LE-GRAND","G"]
["01510","PUGIEU","G"]
["01510","SAINT-MARTIN-DE-BAVEL","G"]
["01510","ARTEMARE","G"]
["01510","TALISSIEU","G"]
["01510","CHAVORNAY","G"]
["01540","SAINT-JULIEN-SUR-VEYLE","G"]
["01540","PERREX","G"]
["01540","VONNAS","G"]
["01550","FARGES","G"]
["01550","COLLONGES","G"]
["01550","POUGNY","G"]
["01560","VESCOURS","G"]
["01560","SERVIGNAT","G"]
["01560","SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE","G"]
["01560","SAINT-TRIVIER-DE-COURTES","G"]
["01560","SAINT-JULIEN-SUR-REYSSOUZE","G"]
["01560","VERNOUX","G"]
["01560","MANTENAY-MONTLIN","G"]
["01560","COURTES","G"]
["01560","LESCHEROUX","G"]
["01560","CURCIAT-DONGALON","G"]
["01560","SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX","G"]
["01560","CORMOZ","G"]
["01570","VESINES","G"]
["01570","ASNIERES-SUR-SAONE","G"]
["01570","FEILLENS","G"]
["01570","MANZIAT","G"]
["01580","SONTHONNAX-LA-MONTAGNE","G"]
["01580","MATAFELON-GRANGES","G"]
["01580","IZERNORE","G"]
["01580","SAMOGNAT","G"]
["01590","DORTAN","G"]
["01590","CHANCIA","G"]
["01590","LAVANCIA-EPERCY","G"]
["01600","SAINT-BERNARD","G"]
["01600","TREVOUX","G"]
["01600","SAINT-DIDIER-DE-FORMANS","G"]
["01600","SAINTE-EUPHEMIE","G"]
["01600","MISERIEUX","G"]
["01600","PARCIEUX","G"]
["01600","MASSIEUX","G"]
["01600","REYRIEUX","G"]
["01600","TOUSSIEUX","G"]
["01630","PERON","G"]
["01630","SAINT-JEAN-DE-GONVILLE","G"]
["01630","CHALLEX","G"]
["01630","SERGY","G"]
["01630","SAINT-GENIS-POUILLY","G"]
["01640","SAINT-JEAN-LE-VIEUX","G"]
["01640","JUJURIEUX","G"]
["01640","L'ABERGEMENT-DE-VAREY","G"]
["01640","BOYEUX-SAINT-JEROME","G"]
["01660","MEZERIAT","G"]
["01660","CHAVEYRIAT","G"]
["01660","VANDEINS","G"]
["01680","LOMPNAS","G"]
["01680","LHUIS","G"]
["01680","MARCHAMP","G"]
["01680","GROSLEE","G"]
["01680","INNIMOND","G"]
["01700","NEYRON","G"]
["01700","MIRIBEL","G"]
["01700","SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST","G"]
["01700","BEYNOST","G"]
["01710","THOIRY","G"]
["01750","SAINT-LAURENT-SUR-SAONE","G"]
["01750","REPLONGES","G"]
["01800","LE MONTELLIER","G"]
["01800","JOYEUX","G"]
["01800","FARAMANS","G"]
["01800","BOURG-SAINT-CHRISTOPHE","G"]
["01800","SAINT-ELOI","G"]
["01800","RIGNIEUX-LE-FRANC","G"]
["01800","SAINT-MAURICE-DE-GOURDANS","G"]
["01800","PEROUGES","G"]
["01800","MEXIMIEUX","G"]
["01800","SAINT-JEAN-DE-NIOST","G"]
["01800","CHARNOZ-SUR-AIN","G"]
["01800","VILLIEU-LOYES-MOLLON","G"]
["01851","MARBOZ","G"]
["01960","SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC","G"]
["01960","SERVAS","G"]
["01960","PERONNAS","G"]
["01990","CHANEINS","G"]
["01990","BANEINS","G"]
["01990","SAINT-TRIVIER-SUR-MOIGNANS","G"]
["01990","RELEVANT","G"]
["02000","MERLIEUX-ET-FOUQUEROLLES","D"]
["02000","MONTBAVIN","D"]
["02000","CHAVIGNON","D"]
["02000","CHAILLEVOIS","D"]
["02000","LANISCOURT","D"]
["02000","BOURGUIGNON-SOUS-MONTBAVIN","D"]
["02000","ROYAUCOURT-ET-CHAILVET","D"]
["02000","PARGNY-FILAIN","D"]
["02000","MOLINCHART","D"]
["02000","MONS-EN-LAONNOIS","D"]
["02000","URCEL","D"]
["02000","FILAIN","D"]
["02000","VAUCELLES-ET-BEFFECOURT","D"]
["02000","CLACY-ET-THIERRET","D"]
["02000","MONAMPTEUIL","D"]
["02000","ETOUVELLES","D"]
["02000","CHIVY-LES-ETOUVELLES","D"]
["02000","CHEVREGNY","D"]
["02000","CHERY-LES-POUILLY","D"]
["02000","BRAYE-EN-LAONNOIS","D"]
["02000","AULNOIS-SOUS-LAON","D"]
["02000","LAON","D"]
["02000","BARENTON-CEL","D"]
["02000","BARENTON-BUGNY","D"]
["02000","CHAMBRY","D"]
["02000","VERNEUIL-SUR-SERRE","D"]
["02100","GRICOURT","D"]
["02100","FAYET","D"]
["02100","SAINT-QUENTIN","D"]
["02100","OMISSY","D"]
["02100","LESDINS","D"]
["02100","ROUVROY","D"]
["02100","NEUVILLE-SAINT-AMAND","D"]
["02100","MORCOURT","D"]
["02100","HARLY","D"]
["02100","REMAUCOURT","D"]
["02100","ESSIGNY-LE-PETIT","D"]
["02110","BEAUREVOIR","D"]
["02110","RAMICOURT","D"]
["02110","MONTBREHAIN","D"]
["02110","SERAIN","D"]
["02110","FONTAINE-UTERTE","D"]
["02110","BRANCOURT-LE-GRAND","D"]
["02110","CROIX-FONSOMME","D"]
["02110","FONSOMME","D"]
["02110","PREMONT","D"]
["02110","FONTAINE-NOTRE-DAME","D"]
["02110","FIEULAINE","D"]
["02110","ETAVES-ET-BOCQUIAUX","D"]
["02110","BECQUIGNY","D"]
["02110","BOHAIN-EN-VERMANDOIS","D"]
["02110","MONTIGNY-EN-ARROUAISE","D"]
["02110","SEBONCOURT","D"]
["02110","AISONVILLE-ET-BERNOVILLE","D"]
["02110","VAUX-ANDIGNY","D"]
["02110","MOLAIN","D"]
["02110","GROUGIS","D"]
["02110","SAINT-MARTIN-RIVIERE","D"]
["02110","LA VALLEE-MULATRE","D"]
["02110","RIBEAUVILLE","D"]
["02120","BERNOT","D"]
["02120","HAUTEVILLE","D"]
["02120","NOYALES","D"]
["02120","MACQUIGNY","D"]
["02120","PROIX","D"]
["02120","VADENCOURT","D"]
["02120","GRAND-VERLY","D"]
["02120","TUPIGNY","D"]
["02120","LANDIFAY-ET-BERTAIGNEMONT","D"]
["02120","GUISE","D"]
["02120","LESQUIELLES-SAINT-GERMAIN","D"]
["02120","AUDIGNY","D"]
["02120","LE HERIE-LA-VIEVILLE","D"]
["02120","PUISIEUX-ET-CLANLIEU","D"]
["02120","FLAVIGNY-LE-GRAND-ET-BEAURAIN","D"]
["02120","VILLERS-LES-GUISE","D"]
["02120","MONCEAU-SUR-OISE","D"]
["02120","SAINS-RICHAUMONT","D"]
["02120","COLONFAY","D"]
["02120","WIEGE-FATY","D"]
["02120","MALZY","D"]
["02120","ROMERY","D"]
["02120","PROISY","D"]
["02120","CRUPILLY","D"]
["02120","CHIGNY","D"]
["02120","MARLY-GOMONT","D"]
["02130","BRUYERES-SUR-FERE","D"]
["02130","CRAMAILLE","D"]
["02130","VILLENEUVE-SUR-FERE","D"]
["02130","ARCY-SAINTE-RESTITUE","D"]
["02130","SAPONAY","D"]
["02130","BEUVARDES","D"]
["02130","FERE-EN-TARDENOIS","D"]
["02130","LOUPEIGNE","D"]
["02130","VILLERS-SUR-FERE","D"]
["02130","FRESNES-EN-TARDENOIS","D"]
["02130","SERINGES-ET-NESLES","D"]
["02130","MAREUIL-EN-DOLE","D"]
["02130","SERGY","D"]
["02130","COURMONT","D"]
["02130","RONCHERES","D"]
["02130","CIERGES","D"]
["02130","COULONGES-COHAN","D"]
["02130","DRAVEGNY","D"]
["02130","GOUSSANCOURT","D"]
["02130","VEZILLY","D"]
["02130","VILLERS-AGRON-AIGUIZY","D"]
["02140","LE SOURD","D"]
["02140","LEME","D"]
["02140","MARFONTAINE","D"]
["02140","ROUGERIES","D"]
["02140","VOHARIES","D"]
["02140","LA VALLEE-AU-BLE","D"]
["02140","FRANQUEVILLE","D"]
["02140","LUGNY","D"]
["02140","SAINT-PIERRE-LES-FRANQUEVILLE","D"]
["02140","ROGNY","D"]
["02140","HAUTION","D"]
["02140","SAINT-GOBERT","D"]
["02140","VOULPAIX","D"]
["02140","HOURY","D"]
["02140","LAIGNY","D"]
["02140","PRISCES","D"]
["02140","GERCY","D"]
["02140","GRONARD","D"]
["02140","FONTAINE-LES-VERVINS","D"]
["02140","BURELLES","D"]
["02140","HARY","D"]
["02140","VERVINS","D"]
["02140","THENAILLES","D"]
["02140","LA BOUTEILLE","D"]
["02140","BRAYE-EN-THIERACHE","D"]
["02140","HARCIGNY","D"]
["02140","LANDOUZY-LA-COUR","D"]
["02140","NAMPCELLES-LA-COUR","D"]
["02140","PLOMION","D"]
["02140","BANCIGNY","D"]
["02140","DAGNY-LAMBERCY","D"]
["02140","LANDOUZY-LA-VILLE","D"]
["02140","JEANTES","D"]
["02150","SISSONNE","D"]
["02150","LAPPION","D"]
["02150","LA SELVE","D"]
["02150","NIZY-LE-COMTE","D"]
["02160","LES SEPTVALLONS","D"]
["02160","SOUPIR","D"]
["02160","PONT-ARCY","D"]
["02160","VIEL-ARCY","D"]
["02160","VAUXCERE","D"]
["02160","MOUSSY-VERNEUIL","D"]
["02160","PERLES","D"]
["02160","LONGUEVAL-BARBONVAL","D"]
["02160","VENDRESSE-BEAULNE","D"]
["02160","BOURG-ET-COMIN","D"]
["02160","VILLERS-EN-PRAYERES","D"]
["02160","BLANZY-LES-FISMES","D"]
["02160","MOULINS","D"]
["02160","OEUILLY","D"]
["02160","SERVAL","D"]
["02160","MERVAL","D"]
["02160","REVILLON","D"]
["02160","PAISSY","D"]
["02160","PARGNAN","D"]
["02160","CUISSY-ET-GENY","D"]
["02160","MAIZY","D"]
["02160","GLENNES","D"]
["02160","JUMIGNY","D"]
["02160","VASSOGNE","D"]
["02160","OULCHES-LA-VALLEE-FOULON","D"]
["02160","MUSCOURT","D"]
["02160","BEAURIEUX","D"]
["02160","MEURIVAL","D"]
["02160","CUIRY-LES-CHAUDARDES","D"]
["02160","CRAONNELLE","D"]
["02160","CONCEVREUX","D"]
["02160","CHAUDARDES","D"]
["02160","CRAONNE","D"]
["02160","ROUCY","D"]
["02160","PONTAVERT","D"]
["02160","GUYENCOURT","D"]
["02160","BOUFFIGNEREUX","D"]
["02160","LA VILLE-AUX-BOIS-LES-PONTAVERT","D"]
["02160","GERNICOURT","D"]
["02170","BARZY-EN-THIERACHE","D"]
["02170","ESQUEHERIES","D"]
["02170","LESCHELLE","D"]
["02170","LE NOUVION-EN-THIERACHE","D"]
["02170","FONTENELLE","D"]
["02190","VILLENEUVE-SUR-AISNE","D"]
["02190","JUVINCOURT-ET-DAMARY","D"]
["02190","BERRY-AU-BAC","D"]
["02190","AMIFONTAINE","D"]
["02190","CONDE-SUR-SUIPPE","D"]
["02190","GUIGNICOURT","D"]
["02190","AGUILCOURT","D"]
["02190","PROUVAIS","D"]
["02190","VARISCOURT","D"]
["02190","LA MALMAISON","D"]
["02190","MENNEVILLE","D"]
["02190","BERTRICOURT","D"]
["02190","ORAINVILLE","D"]
["02190","PROVISEUX-ET-PLESNOY","D"]
["02190","NEUFCHATEL-SUR-AISNE","D"]
["02190","PIGNICOURT","D"]
["02190","EVERGNICOURT","D"]
["02190","LOR","D"]
["02200","PERNANT","D"]
["02200","MISSY-AUX-BOIS","D"]
["02200","SACONIN-ET-BREUIL","D"]
["02200","CUISY-EN-ALMONT","D"]
["02200","CHAUDUN","D"]
["02200","MERCIN-ET-VAUX","D"]
["02200","PLOISY","D"]
["02200","VAUXREZIS","D"]
["02200","POMMIERS","D"]
["02200","VAUXBUIN","D"]
["02200","BERZY-LE-SEC","D"]
["02200","PASLY","D"]
["02200","COURMELLES","D"]
["02200","SOISSONS","D"]
["02200","NOYANT-ET-ACONIN","D"]
["02200","BELLEU","D"]
["02200","BUZANCY","D"]
["02200","VILLENEUVE-SAINT-GERMAIN","D"]
["02200","SEPTMONTS","D"]
["02200","ROZIERES-SUR-CRISE","D"]
["02200","BILLY-SUR-AISNE","D"]
["02200","VENIZEL","D"]
["02200","CHACRISE","D"]
["02200","AMBRIEF","D"]
["02200","ACY","D"]
["02200","NAMPTEUIL-SOUS-MURET","D"]
["02210","CHOUY","D"]
["02210","VIERZY","D"]
["02210","ROZET-SAINT-ALBIN","D"]
["02210","VICHEL-NANTEUIL","D"]
["02210","BILLY-SUR-OURCQ","D"]
["02210","SAINT-REMY-BLANZY","D"]
["02210","LATILLY","D"]
["02210","VILLEMONTOIRE","D"]
["02210","MONTGRU-SAINT-HILAIRE","D"]
["02210","PARCY-ET-TIGNY","D"]
["02210","OULCHY-LA-VILLE","D"]
["02210","LE PLESSIER-HULEU","D"]
["02210","BRENY","D"]
["02210","LA CROIX-SUR-OURCQ","D"]
["02210","HARTENNES-ET-TAUX","D"]
["02210","GRISOLLES","D"]
["02210","GRAND-ROZOY","D"]
["02210","OULCHY-LE-CHATEAU","D"]
["02210","ARMENTIERES-SUR-OURCQ","D"]
["02210","ROCOURT-SAINT-MARTIN","D"]
["02210","DROIZY","D"]
["02210","LAUNOY","D"]
["02210","NANTEUIL-NOTRE-DAME","D"]
["02210","BEUGNEUX","D"]
["02210","BRECY","D"]
["02210","MURET-ET-CROUTTES","D"]
["02210","COINCY","D"]
["02220","SERMOISE","D"]
["02220","SERCHES","D"]
["02220","MAAST-ET-VIOLAINE","D"]
["02220","CIRY-SALSOGNE","D"]
["02220","COUVRELLES","D"]
["02220","CUIRY-HOUSSE","D"]
["02220","VASSENY","D"]
["02220","LESGES","D"]
["02220","AUGY","D"]
["02220","CERSEUIL","D"]
["02220","JOUAIGNES","D"]
["02220","BRAINE","D"]
["02220","LHUYS","D"]
["02220","BRENELLE","D"]
["02220","TANNIERES","D"]
["02220","LIME","D"]
["02220","QUINCY-SOUS-LE-MONT","D"]
["02220","BRUYS","D"]
["02220","CYS-LA-COMMUNE","D"]
["02220","COURCELLES-SUR-VESLE","D"]
["02220","MONT-NOTRE-DAME","D"]
["02220","SAINT-MARD","D"]
["02220","VAUXTIN","D"]
["02220","PAARS","D"]
["02220","CHERY-CHARTREUVE","D"]
["02220","DHUIZEL","D"]
["02220","BAZOCHES-SUR-VESLES","D"]
["02220","SAINT-THIBAUT","D"]
["02220","VILLE-SAVOYE","D"]
["02220","MONT-SAINT-MARTIN","D"]
["02230","FRESNOY-LE-GRAND","D"]
["02240","CERIZY","D"]
["02240","ITANCOURT","D"]
["02240","ALAINCOURT","D"]
["02240","BERTHENICOURT","D"]
["02240","MEZIERES-SUR-OISE","D"]
["02240","BRISSAY-CHOIGNY","D"]
["02240","BRISSY-HAMEGICOURT","D"]
["02240","CHATILLON-SUR-OISE","D"]
["02240","REGNY","D"]
["02240","SISSY","D"]
["02240","SERY-LES-MEZIERES","D"]
["02240","RENANSART","D"]
["02240","RIBEMONT","D"]
["02240","SURFONTAINE","D"]
["02240","VILLERS-LE-SEC","D"]
["02240","PLEINE-SELVE","D"]
["02240","PARPEVILLE","D"]
["02250","HOUSSET","D"]
["02250","ERLON","D"]
["02250","LA NEUVILLE-HOUSSET","D"]
["02250","MARCY-SOUS-MARLE","D"]
["02250","CHEVENNES","D"]
["02250","VOYENNE","D"]
["02250","TOULIS-ET-ATTENCOURT","D"]
["02250","BERLANCOURT","D"]
["02250","MARLE","D"]
["02250","THIERNU","D"]
["02250","AUTREMENCOURT","D"]
["02250","MONTIGNY-SOUS-MARLE","D"]
["02250","LA NEUVILLE-BOSMONT","D"]
["02250","CILLY","D"]
["02250","BOSMONT-SUR-SERRE","D"]
["02250","SAINT-PIERREMONT","D"]
["02250","MONTIGNY-LE-FRANC","D"]
["02250","TAVAUX-ET-PONTSERICOURT","D"]
["02260","ENGLANCOURT","D"]
["02260","SAINT-ALGIS","D"]
["02260","ERLOY","D"]
["02260","PAPLEUX","D"]
["02260","LERZY","D"]
["02260","FROIDESTREES","D"]
["02260","LA CAPELLE","D"]
["02260","LA FLAMENGRIE","D"]
["02260","GERGNY","D"]
["02260","SOMMERON","D"]
["02260","ROCQUIGNY","D"]
["02260","CLAIRFONTAINE","D"]
["02270","MONCEAU-LES-LEUPS","D"]
["02270","NOUVION-ET-CATILLON","D"]
["02270","COUVRON-ET-AUMENCOURT","D"]
["02270","REMIES","D"]
["02270","MESBRECOURT-RICHECOURT","D"]
["02270","LA FERTE-CHEVRESIS","D"]
["02270","ASSIS-SUR-SERRE","D"]
["02270","MONTIGNY-SUR-CRECY","D"]
["02270","CHEVRESIS-MONCEAU","D"]
["02270","POUILLY-SUR-SERRE","D"]
["02270","PARGNY-LES-BOIS","D"]
["02270","CRECY-SUR-SERRE","D"]
["02270","MONCEAU-LE-NEUF-ET-FAUCOUZY","D"]
["02270","CHALANDRY","D"]
["02270","BOIS-LES-PARGNY","D"]
["02270","MORTIERS","D"]
["02270","SONS-ET-RONCHERES","D"]
["02270","DERCY","D"]
["02270","BARENTON-SUR-SERRE","D"]
["02270","CHATILLON-LES-SONS","D"]
["02270","FROIDMONT-COHARTILLE","D"]
["02290","MONTIGNY-LENGRAIN","D"]
["02290","VIC-SUR-AISNE","D"]
["02290","SAINT-CHRISTOPHE-A-BERRY","D"]
["02290","RESSONS-LE-LONG","D"]
["02290","SAINT-BANDRY","D"]
["02290","BERNY-RIVIERE","D"]
["02290","VASSENS","D"]
["02290","AMBLENY","D"]
["02290","NOUVRON-VINGRE","D"]
["02290","MORSAIN","D"]
["02290","FONTENOY","D"]
["02290","VEZAPONIN","D"]
["02290","TARTIERS","D"]
["02290","OSLY-COURTIL","D"]
["02290","EPAGNY","D"]
["02290","BIEUXY","D"]
["02290","BAGNEUX","D"]
["02300","GUIVRY","D"]
["02300","CAILLOUEL-CREPIGNY","D"]
["02300","AUDIGNICOURT","D"]
["02300","CAMELIN","D"]
["02300","BEAUMONT-EN-BEINE","D"]
["02300","BETHANCOURT-EN-VAUX","D"]
["02300","QUIERZY","D"]
["02300","MAREST-DAMPCOURT","D"]
["02300","COMMENCHON","D"]
["02300","BLERANCOURT","D"]
["02300","BOURGUIGNON-SOUS-COUCY","D"]
["02300","LA NEUVILLE-EN-BEINE","D"]
["02300","UGNY-LE-GAY","D"]
["02300","NEUFLIEUX","D"]
["02300","BESME","D"]
["02300","CAUMONT","D"]
["02300","ABBECOURT","D"]
["02300","MANICAMP","D"]
["02300","SAINT-AUBIN","D"]
["02300","OGNES","D"]
["02300","VILLEQUIER-AUMONT","D"]
["02300","SAINT-PAUL-AUX-BOIS","D"]
["02300","SELENS","D"]
["02300","BICHANCOURT","D"]
["02300","CHAUNY","D"]
["02300","TROSLY-LOIRE","D"]
["02300","AUTREVILLE","D"]
["02300","VIRY-NOUREUIL","D"]
["02300","PIERREMANDE","D"]
["02300","GUNY","D"]
["02300","SINCENY","D"]
["02310","MONTREUIL-AUX-LIONS","D"]
["02310","BEZU-LE-GUERY","D"]
["02310","CROUTTES-SUR-MARNE","D"]
["02310","VILLIERS-SAINT-DENIS","D"]
["02310","DOMPTIN","D"]
["02310","COUPRU","D"]
["02310","PAVANT","D"]
["02310","CHARLY-SUR-MARNE","D"]
["02310","SAULCHERY","D"]
["02310","NOGENT-L'ARTAUD","D"]
["02310","ROMENY-SUR-MARNE","D"]
["02320","CESSIERES-SUZY","D"]
["02320","ANIZY-LE-GRAND","D"]
["02320","VAUXAILLON","D"]
["02320","BRANCOURT-EN-LAONNOIS","D"]
["02320","PREMONTRE","D"]
["02320","ANIZY-LE-CHATEAU","D"]
["02320","WISSIGNICOURT","D"]
["02320","ALLEMANT","D"]
["02320","SUZY","D"]
["02320","PINON","D"]
["02320","FAUCOUCOURT","D"]
["02320","LIZY","D"]
["02320","VAUDESSON","D"]
["02320","CESSIERES","D"]
["02330","VALLEES-EN-CHAMPAGNE","D"]
["02330","DHUYS-ET-MORIN-EN-BRIE","D"]
["02330","COURBOIN","D"]
["02330","MONTLEVON","D"]
["02330","SAINT-EUGENE","D"]
["02330","CONNIGIS","D"]
["02330","ARTONGES","D"]
["02330","MONTHUREL","D"]
["02330","CONDE-EN-BRIE","D"]
["02330","PARGNY-LA-DHUYS","D"]
["02330","MONTIGNY-LES-CONDE","D"]
["02330","CELLES-LES-CONDE","D"]
["02330","SAINT-AGNAN","D"]
["02330","BAULNE-EN-BRIE","D"]
["02330","LA CHAPELLE-MONTHODON","D"]
["02340","CLERMONT-LES-FERMES","D"]
["02340","AGNICOURT-ET-SECHELLES","D"]
["02340","LA VILLE-AUX-BOIS-LES-DIZY","D"]
["02340","CHAOURSE","D"]
["02340","VIGNEUX-HOCQUET","D"]
["02340","DIZY-LE-GROS","D"]
["02340","LISLET","D"]
["02340","MONTCORNET","D"]
["02340","RENNEVAL","D"]
["02340","VINCY-REUIL-ET-MAGNY","D"]
["02340","MONTLOUE","D"]
["02340","SAINTE-GENEVIEVE","D"]
["02340","SOIZE","D"]
["02340","LE THUEL","D"]
["02340","NOIRCOURT","D"]
["02340","BERLISE","D"]
["02350","GRANDLUP-ET-FAY","D"]
["02350","GIZY","D"]
["02350","MISSY-LES-PIERREPONT","D"]
["02350","PIERREPONT","D"]
["02350","VESLES-ET-CAUMONT","D"]
["02350","LIESSE-NOTRE-DAME","D"]
["02350","CUIRIEUX","D"]
["02350","MARCHAIS","D"]
["02350","MACHECOURT","D"]
["02350","GOUDELANCOURT-LES-PIERREPONT","D"]
["02350","CHIVRES-EN-LAONNOIS","D"]
["02350","EBOULEAU","D"]
["02350","BUCY-LES-PIERREPONT","D"]
["02350","SAINTE-PREUVE","D"]
["02350","BONCOURT","D"]
["02360","SAINT-CLEMENT","D"]
["02360","MORGNY-EN-THIERACHE","D"]
["02360","DOLIGNON","D"]
["02360","COINGT","D"]
["02360","CHERY-LES-ROZOY","D"]
["02360","CUIRY-LES-IVIERS","D"]
["02360","ARCHON","D"]
["02360","ROZOY-SUR-SERRE","D"]
["02360","IVIERS","D"]
["02360","DOHIS","D"]
["02360","RAILLIMONT","D"]
["02360","PARFONDEVAL","D"]
["02360","ROUVROY-SUR-SERRE","D"]
["02360","BRUNEHAMEL","D"]
["02360","GRANDRIEUX","D"]
["02360","RESIGNY","D"]
["02360","MONT-SAINT-JEAN","D"]
["02360","LES AUTELS","D"]
["02370","CONDE-SUR-AISNE","D"]
["02370","CELLES-SUR-AISNE","D"]
["02370","CHASSEMY","D"]
["02370","AIZY-JOUY","D"]
["02370","VAILLY-SUR-AISNE","D"]
["02370","PRESLES-ET-BOVES","D"]
["02370","CHAVONNE","D"]
["02370","OSTEL","D"]
["02380","FRESNES-SOUS-COUCY","D"]
["02380","PONT-SAINT-MARD","D"]
["02380","CRECY-AU-MONT","D"]
["02380","COUCY-LE-CHATEAU-AUFFRIQUE","D"]
["02380","VERNEUIL-SOUS-COUCY","D"]
["02380","COUCY-LA-VILLE","D"]
["02380","JUMENCOURT","D"]
["02380","LEUILLY-SOUS-COUCY","D"]
["02380","LANDRICOURT","D"]
["02380","FRESNES","D"]
["02380","QUINCY-BASSE","D"]
["02380","BASSOLES-AULERS","D"]
["02390","THENELLES","D"]
["02390","NEUVILLETTE","D"]
["02390","MONT-D'ORIGNY","D"]
["02390","ORIGNY-SAINTE-BENOITE","D"]
["02400","LUCY-LE-BOCAGE","D"]
["02400","MONTHIERS","D"]
["02400","BELLEAU","D"]
["02400","BOURESCHES","D"]
["02400","BONNESVALYN","D"]
["02400","ESSOMES-SUR-MARNE","D"]
["02400","BONNEIL","D"]
["02400","ETREPILLY","D"]
["02400","EPAUX-BEZU","D"]
["02400","AZY-SUR-MARNE","D"]
["02400","CHATEAU-THIERRY","D"]
["02400","NOGENTEL","D"]
["02400","BEZU-SAINT-GERMAIN","D"]
["02400","ETAMPES-SUR-MARNE","D"]
["02400","VERDILLY","D"]
["02400","BRASLES","D"]
["02400","CHIERRY","D"]
["02400","NESLES-LA-MONTAGNE","D"]
["02400","EPIEDS","D"]
["02400","GLAND","D"]
["02400","BLESMES","D"]
["02400","MONT-SAINT-PERE","D"]
["02400","CHARTEVES","D"]
["02410","SEPTVAUX","D"]
["02410","SAINT-GOBAIN","D"]
["02410","SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS","D"]
["02420","LEMPIRE","D"]
["02420","VILLERET","D"]
["02420","HARGICOURT","D"]
["02420","VENDHUILE","D"]
["02420","BONY","D"]
["02420","BELLICOURT","D"]
["02420","LE CATELET","D"]
["02420","BELLENGLISE","D"]
["02420","NAUROY","D"]
["02420","AUBENCHEUL-AUX-BOIS","D"]
["02420","GOUY","D"]
["02420","MAGNY-LA-FOSSE","D"]
["02420","LEHAUCOURT","D"]
["02420","ESTREES","D"]
["02420","JONCOURT","D"]
["02420","LEVERGIES","D"]
["02420","SEQUEHART","D"]
["02430","GAUCHY","D"]
["02440","CLASTRES","D"]
["02440","MONTESCOURT-LIZEROLLES","D"]
["02440","GIBERCOURT","D"]
["02440","HINACOURT","D"]
["02440","REMIGNY","D"]
["02440","BENAY","D"]
["02440","LY-FONTAINE","D"]
["02450","OISY","D"]
["02450","LA NEUVILLE-LES-DORENGT","D"]
["02450","FESMY-LE-SART","D"]
["02450","DORENGT","D"]
["02450","BERGUES-SUR-SAMBRE","D"]
["02450","BOUE","D"]
["02450","LAVAQUERESSE","D"]
["02460","LA FERTE-MILON","D"]
["02460","SILLY-LA-POTERIE","D"]
["02460","TROESNES","D"]
["02470","DAMMARD","D"]
["02470","PASSY-EN-VALOIS","D"]
["02470","MARIZY-SAINTE-GENEVIEVE","D"]
["02470","MACOGNY","D"]
["02470","MARIZY-SAINT-MARD","D"]
["02470","MONNES","D"]
["02470","PRIEZ","D"]
["02470","NEUILLY-SAINT-FRONT","D"]
["02470","SOMMELANS","D"]
["02480","PITHON","D"]
["02480","SOMMETTE-EAUCOURT","D"]
["02480","DURY","D"]
["02480","BRAY-SAINT-CHRISTOPHE","D"]
["02480","OLLEZY","D"]
["02480","CUGNY","D"]
["02480","ANNOIS","D"]
["02480","HAPPENCOURT","D"]
["02480","ARTEMPS","D"]
["02480","JUSSY","D"]
["02490","TREFCON","D"]
["02490","CAULAINCOURT","D"]
["02490","VENDELLES","D"]
["02490","JEANCOURT","D"]
["02490","VERMAND","D"]
["02490","ATTILLY","D"]
["02490","LE VERGUIER","D"]
["02490","MAISSEMY","D"]
["02490","PONTRU","D"]
["02490","PONTRUET","D"]
["02500","LUZOIR","D"]
["02500","EFFRY","D"]
["02500","WIMY","D"]
["02500","OHIS","D"]
["02500","NEUVE-MAISON","D"]
["02500","LA HERIE","D"]
["02500","MONDREPUIS","D"]
["02500","BUIRE","D"]
["02500","EPARCY","D"]
["02500","BUCILLY","D"]
["02500","HIRSON","D"]
["02500","BESMONT","D"]
["02500","MARTIGNY","D"]
["02500","BEAUME","D"]
["02500","LEUZE","D"]
["02500","AUBENTON","D"]
["02500","LOGNY-LES-AUBENTON","D"]
["02500","ANY-MARTIN-RIEUX","D"]
["02510","HANNAPES","D"]
["02510","VENEROLLES","D"]
["02510","ETREUX","D"]
["02510","IRON","D"]
["02520","FLAVY-LE-MARTEL","D"]
["02540","VIELS-MAISONS","D"]
["02540","MONTFAUCON","D"]
["02540","VENDIERES","D"]
["02540","L'EPINE-AUX-BOIS","D"]
["02540","ROZOY-BELLEVALLE","D"]
["02540","LA CELLE-SOUS-MONTMIRAIL","D"]
["02540","VIFFORT","D"]
["02540","FONTENELLE-EN-BRIE","D"]
["02540","MARCHAIS-EN-BRIE","D"]
["02550","ORIGNY-EN-THIERACHE","D"]
["02570","LA CHAPELLE-SUR-CHEZY","D"]
["02570","CHEZY-SUR-MARNE","D"]
["02570","ESSISES","D"]
["02580","AUTREPPES","D"]
["02580","SORBAIS","D"]
["02580","ETREAUPONT","D"]
["02590","LANCHY","D"]
["02590","VILLERS-SAINT-CHRISTOPHE","D"]
["02590","FORESTE","D"]
["02590","BEAUVOIS-EN-VERMANDOIS","D"]
["02590","GERMAINE","D"]
["02590","AUBIGNY-AUX-KAISNES","D"]
["02590","DOUCHY","D"]
["02590","VAUX-EN-VERMANDOIS","D"]
["02590","FLUQUIERES","D"]
["02590","ETREILLERS","D"]
["02590","ROUPY","D"]
["02590","SAVY","D"]
["02600","RETHEUIL","D"]
["02600","COYOLLES","D"]
["02600","HARAMONT","D"]
["02600","TAILLEFONTAINE","D"]
["02600","LARGNY-SUR-AUTOMNE","D"]
["02600","MORTEFONTAINE","D"]
["02600","VIVIERES","D"]
["02600","VILLERS-COTTERETS","D"]
["02600","SOUCY","D"]
["02600","OIGNY-EN-VALOIS","D"]
["02600","PUISEUX-EN-RETZ","D"]
["02600","DAMPLEUX","D"]
["02600","COEUVRES-ET-VALSERY","D"]
["02600","LAVERSINE","D"]
["02600","FLEURY","D"]
["02600","MONTGOBERT","D"]
["02600","FAVEROLLES","D"]
["02600","CUTRY","D"]
["02600","SAINT-PIERRE-AIGLE","D"]
["02600","CORCY","D"]
["02600","NOROY-SUR-OURCQ","D"]
["02600","ANCIENVILLE","D"]
["02600","DOMMIERS","D"]
["02600","LONGPONT","D"]
["02600","LOUATRE","D"]
["02600","VILLERS-HELON","D"]
["02610","MOY-DE-L'AISNE","D"]
["02620","BUIRONFOSSE","D"]
["02630","MENNEVRET","D"]
["02630","PETIT-VERLY","D"]
["02630","WASSIGNY","D"]
["02640","TUGNY-ET-PONT","D"]
["02640","SAINT-SIMON","D"]
["02650","FOSSOY","D"]
["02650","CREZANCY","D"]
["02650","MEZY-MOULINS","D"]
["02670","CHAMPS","D"]
["02670","FOLEMBRAY","D"]
["02680","FONTAINE-LES-CLERCS","D"]
["02680","DALLON","D"]
["02680","CONTESCOURT","D"]
["02680","CASTRES","D"]
["02680","GRUGIES","D"]
["02690","ESSIGNY-LE-GRAND","D"]
["02690","URVILLERS","D"]
["02700","BARISIS-AUX-BOIS","D"]
["02700","FRIERES-FAILLOUEL","D"]
["02700","MENNESSIS","D"]
["02700","CONDREN","D"]
["02700","TERGNIER","D"]
["02700","LIEZ","D"]
["02700","AMIGNY-ROUY","D"]
["02700","BARISIS","D"]
["02700","SERVAIS","D"]
["02700","DEUILLET","D"]
["02720","MESNIL-SAINT-LAURENT","D"]
["02720","HOMBLIERES","D"]
["02720","MARCY","D"]
["02760","HOLNON","D"]
["02760","FRANCILLY-SELENCY","D"]
["02790","SERAUCOURT-LE-GRAND","D"]
["02800","BEAUTOR","D"]
["02800","TRAVECY","D"]
["02800","VENDEUIL","D"]
["02800","LA FERE","D"]
["02800","ANDELAIN","D"]
["02800","CHARMES","D"]
["02800","ACHERY","D"]
["02800","BERTAUCOURT-EPOURDON","D"]
["02800","MAYOT","D"]
["02800","DANIZY","D"]
["02800","ROGECOURT","D"]
["02800","FRESSANCOURT","D"]
["02800","ANGUILCOURT-LE-SART","D"]
["02800","VERSIGNY","D"]
["02800","COURBES","D"]
["02800","NOUVION-LE-COMTE","D"]
["02810","MONTIGNY-L'ALLIER","D"]
["02810","BRUMETZ","D"]
["02810","CHEZY-EN-ORXOIS","D"]
["02810","GANDELU","D"]
["02810","SAINT-GENGOULPH","D"]
["02810","VEUILLY-LA-POTERIE","D"]
["02810","MARIGNY-EN-ORXOIS","D"]
["02810","HAUTEVESNES","D"]
["02810","BUSSIARES","D"]
["02810","COURCHAMPS","D"]
["02810","LICY-CLIGNON","D"]
["02810","TORCY-EN-VALOIS","D"]
["02820","SAINTE-CROIX","D"]
["02820","AUBIGNY-EN-LAONNOIS","D"]
["02820","COURTRIZY-ET-FUSSIGNY","D"]
["02820","MAUREGNY-EN-HAYE","D"]
["02820","AIZELLES","D"]
["02820","SAINT-THOMAS","D"]
["02820","CORBENY","D"]
["02820","MONTAIGU","D"]
["02820","BERRIEUX","D"]
["02820","GOUDELANCOURT-LES-BERRIEUX","D"]
["02820","SAINT-ERME-OUTRE-ET-RAMECOURT","D"]
["02830","SAINT-MICHEL","D"]
["02830","WATIGNY","D"]
["02840","ATHIES-SOUS-LAON","D"]
["02840","PARFONDRU","D"]
["02840","MONCEAU-LE-WAAST","D"]
["02840","VESLUD","D"]
["02840","EPPES","D"]
["02840","SAMOUSSY","D"]
["02840","FESTIEUX","D"]
["02840","COUCY-LES-EPPES","D"]
["02850","JAULGONNE","D"]
["02850","LE CHARMEL","D"]
["02850","COURTEMONT-VARENNES","D"]
["02850","BARZY-SUR-MARNE","D"]
["02850","REUILLY-SAUVIGNY","D"]
["02850","PASSY-SUR-MARNE","D"]
["02850","TRELOU-SUR-MARNE","D"]
["02860","LAVAL-EN-LAONNOIS","D"]
["02860","NOUVION-LE-VINEUX","D"]
["02860","TRUCY","D"]
["02860","LIERVAL","D"]
["02860","PRESLES-ET-THIERNY","D"]
["02860","COLLIGIS-CRANDELAIN","D"]
["02860","PANCY-COURTECON","D"]
["02860","VORGES","D"]
["02860","MONTHENAULT","D"]
["02860","BRUYERES-ET-MONTBERAULT","D"]
["02860","CHAMOUILLE","D"]
["02860","CERNY-EN-LAONNOIS","D"]
["02860","MARTIGNY-COURPIERRE","D"]
["02860","CHERET","D"]
["02860","NEUVILLE-SUR-AILETTE","D"]
["02860","ORGEVAL","D"]
["02860","BIEVRES","D"]
["02860","CHERMIZY-AILLES","D"]
["02860","MONTCHALONS","D"]
["02860","PLOYART-ET-VAURSEINE","D"]
["02860","BOUCONVILLE-VAUCLAIR","D"]
["02860","ARRANCY","D"]
["02870","FOURDRAIN","D"]
["02870","BRIE","D"]
["02870","BUCY-LES-CERNY","D"]
["02870","CREPY","D"]
["02870","CERNY-LES-BUCY","D"]
["02870","VIVAISE","D"]
["02870","BESNY-ET-LOIZY","D"]
["02880","CHAVIGNY","D"]
["02880","JUVIGNY","D"]
["02880","CUFFIES","D"]
["02880","LEURY","D"]
["02880","CLAMECY","D"]
["02880","CROUY","D"]
["02880","TERNY-SORNY","D"]
["02880","BRAYE","D"]
["02880","VUILLERY","D"]
["02880","BUCY-LE-LONG","D"]
["02880","NEUVILLE-SUR-MARGIVAL","D"]
["02880","MARGIVAL","D"]
["02880","VREGNY","D"]
["02880","LAFFAUX","D"]
["02880","MISSY-SUR-AISNE","D"]
["02880","CHIVRES-VAL","D"]
["02880","NANTEUIL-LA-FOSSE","D"]
["02880","SANCY-LES-CHEMINOTS","D"]
["03000","MONTILLY","E"]
["03000","COULANDON","E"]
["03000","NEUVY","E"]
["03000","BRESSOLLES","E"]
["03000","AVERMES","E"]
["03000","MOULINS","E"]
["03100","LAVAULT-SAINTE-ANNE","E"]
["03100","MONTLUCON","E"]
["03110","ESCUROLLES","E"]
["03110","BROUT-VERNET","E"]
["03110","COGNAT-LYONNE","E"]
["03110","SAINT-PONT","E"]
["03110","ESPINASSE-VOZELLE","E"]
["03110","SAINT-DIDIER-LA-FORET","E"]
["03110","VENDAT","E"]
["03110","SAINT-REMY-EN-ROLLAT","E"]
["03110","CHARMEIL","E"]
["03120","PERIGNY","E"]
["03120","BILLEZOIS","E"]
["03120","SAINT-CHRISTOPHE","E"]
["03120","SERVILLY","E"]
["03120","ISSERPENT","E"]
["03120","LAPALISSE","E"]
["03120","SAINT-PRIX","E"]
["03120","LE BREUIL","E"]
["03120","BARRAIS-BUSSOLLES","E"]
["03120","DROITURIER","E"]
["03120","CHATELUS","E"]
["03120","ARFEUILLES","E"]
["03120","ANDELAROCHE","E"]
["03130","BERT","E"]
["03130","MONTCOMBROUX-LES-MINES","E"]
["03130","LODDES","E"]
["03130","LIERNOLLES","E"]
["03130","LE DONJON","E"]
["03130","MONTAIGUET-EN-FOREZ","E"]
["03130","LENAX","E"]
["03130","SAINT-DIDIER-EN-DONJON","E"]
["03130","NEUILLY-EN-DONJON","E"]
["03130","LE PIN","E"]
["03130","LE BOUCHAUD","E"]
["03130","SAINT-LEGER-SUR-VOUZANCE","E"]
["03130","LUNEAU","E"]
["03130","AVRILLY","E"]
["03140","TARGET","E"]
["03140","VOUSSAC","E"]
["03140","MONESTIER","E"]
["03140","CHEZELLE","E"]
["03140","TAXAT-SENAT","E"]
["03140","DENEUILLE-LES-CHANTELLE","E"]
["03140","CHANTELLE","E"]
["03140","FLEURIEL","E"]
["03140","CHARROUX","E"]
["03140","USSEL-D'ALLIER","E"]
["03140","FOURILLES","E"]
["03140","SAINT-GERMAIN-DE-SALLES","E"]
["03140","ETROUSSAT","E"]
["03140","CHAREIL-CINTRAT","E"]
["03140","BARBERIER","E"]
["03150","SAINT-LOUP","E"]
["03150","VARENNES-SUR-ALLIER","E"]
["03150","CRECHY","E"]
["03150","MONTOLDRE","E"]
["03150","RONGERES","E"]
["03150","LANGY","E"]
["03150","SANSSAT","E"]
["03150","BOUCE","E"]
["03150","SAINT-GERAND-LE-PUY","E"]
["03150","MONTAIGU-LE-BLIN","E"]
["03160","YGRANDE","E"]
["03160","SAINT-PLAISIR","E"]
["03160","SAINT-AUBIN-LE-MONIAL","E"]
["03160","FRANCHESSE","E"]
["03160","BOURBON-L'ARCHAMBAULT","E"]
["03160","SAINT-LEOPARDIN-D'AUGY","E"]
["03160","COUZON","E"]
["03170","SAINT-ANGEL","E"]
["03170","CHAMBLET","E"]
["03170","BIZENEUILLE","E"]
["03170","DENEUILLE-LES-MINES","E"]
["03170","DOYET","E"]
["03170","MONTVICQ","E"]
["03170","BEZENET","E"]
["03190","HAUT-BOCAGE","E"]
["03190","AUDES","E"]
["03190","VAUX","E"]
["03190","NASSIGNY","E"]
["03190","REUGNY","E"]
["03190","VALLON-EN-SULLY","E"]
["03190","ESTIVAREILLES","E"]
["03190","GIVARLAIS","E"]
["03190","MAILLET","E"]
["03190","VERNEIX","E"]
["03190","HERISSON","E"]
["03190","LOUROUX-HODEMENT","E"]
["03190","SAINT-CAPRAIS","E"]
["03190","VENAS","E"]
["03200","VICHY","E"]
["03200","ABREST","E"]
["03200","LE VERNET","E"]
["03210","GIPCY","E"]
["03210","MEILLERS","E"]
["03210","NOYANT-D'ALLIER","E"]
["03210","AUTRY-ISSARDS","E"]
["03210","CHATILLON","E"]
["03210","SAINT-MENOUX","E"]
["03210","AGONGES","E"]
["03210","SOUVIGNY","E"]
["03210","MARIGNY","E"]
["03210","BRESNAY","E"]
["03210","BESSON","E"]
["03210","CHEMILLY","E"]
["03220","SAINT-VOIR","E"]
["03220","TRETEAU","E"]
["03220","CINDRE","E"]
["03220","THIONNE","E"]
["03220","JALIGNY-SUR-BESBRE","E"]
["03220","TREZELLES","E"]
["03220","CHAVROCHES","E"]
["03220","VAUMAS","E"]
["03220","CHATELPERRON","E"]
["03220","VARENNES-SUR-TECHE","E"]
["03220","SORBIER","E"]
["03220","SAINT-LEON","E"]
["03230","CHEZY","E"]
["03230","LUSIGNY","E"]
["03230","LA CHAPELLE-AUX-CHASSES","E"]
["03230","CHEVAGNES","E"]
["03230","THIEL-SUR-ACOLIN","E"]
["03230","GANNAY-SUR-LOIRE","E"]
["03230","PARAY-LE-FRESIL","E"]
["03230","SAINT-MARTIN-DES-LAIS","E"]
["03230","GARNAT-SUR-ENGIEVRE","E"]
["03230","BEAULON","E"]
["03240","SAINT-SORNIN","E"]
["03240","ROCLES","E"]
["03240","DEUX-CHAISES","E"]
["03240","LE MONTET","E"]
["03240","TRONGET","E"]
["03240","LE THEIL","E"]
["03240","TREBAN","E"]
["03240","CRESSANGES","E"]
["03250","ARRONNES","E"]
["03250","NIZEROLLES","E"]
["03250","LA GUILLERMIE","E"]
["03250","FERRIERES-SUR-SICHON","E"]
["03250","LE MAYET-DE-MONTAGNE","E"]
["03250","LAVOINE","E"]
["03250","CHATEL-MONTAGNE","E"]
["03250","SAINT-CLEMENT","E"]
["03250","LA CHABANNE","E"]
["03250","LAPRUGNE","E"]
["03250","SAINT-NICOLAS-DES-BIEFS","E"]
["03260","MARCENAT","E"]
["03260","SAINT-GERMAIN-DES-FOSSES","E"]
["03260","BILLY","E"]
["03260","SEUILLET","E"]
["03260","SAINT-FELIX","E"]
["03260","MAGNET","E"]
["03270","HAUTERIVE","E"]
["03270","SAINT-YORRE","E"]
["03270","MARIOL","E"]
["03270","BUSSET","E"]
["03290","SAINT-POURCAIN-SUR-BESBRE","E"]
["03290","DOMPIERRE-SUR-BESBRE","E"]
["03290","DIOU","E"]
["03300","CREUZIER-LE-VIEUX","E"]
["03300","CREUZIER-LE-NEUF","E"]
["03300","CUSSET","E"]
["03300","BOST","E"]
["03300","SAINT-ETIENNE-DE-VICQ","E"]
["03300","MOLLES","E"]
["03300","LA CHAPELLE","E"]
["03310","SAINT-GENEST","E"]
["03310","VILLEBRET","E"]
["03310","NERIS-LES-BAINS","E"]
["03310","DURDAT-LAREQUILLE","E"]
["03320","COULEUVRE","E"]
["03320","LURCY-LEVIS","E"]
["03320","NEURE","E"]
["03320","CHATEAU-SUR-ALLIER","E"]
["03320","POUZY-MESANGY","E"]
["03320","LE VEURDRE","E"]
["03320","LIMOISE","E"]
["03330","ECHASSIERES","E"]
["03330","LOUROUX-DE-BOUBLE","E"]
["03330","COUTANSOUZE","E"]
["03330","CHIRAT-L'EGLISE","E"]
["03330","BELLENAVES","E"]
["03330","VALIGNAT","E"]
["03330","NAVES","E"]
["03340","LA FERTE-HAUTERIVE","E"]
["03340","BESSAY-SUR-ALLIER","E"]
["03340","SAINT-GERAND-DE-VAUX","E"]
["03340","NEUILLY-LE-REAL","E"]
["03340","GOUISE","E"]
["03340","MONTBEUGNY","E"]
["03340","CHAPEAU","E"]
["03340","MERCY","E"]
["03350","LE BRETHON","E"]
["03350","LE VILHAIN","E"]
["03350","CERILLY","E"]
["03350","LOUROUX-BOURBONNAIS","E"]
["03350","THENEUILLE","E"]
["03360","MEAULNE-VITRAY","E"]
["03360","LETELON","E"]
["03360","URCAY","E"]
["03360","MEAULNE","E"]
["03360","BRAIZE","E"]
["03360","VITRAY","E"]
["03360","SAINT-BONNET-TRONCAIS","E"]
["03360","AINAY-LE-CHATEAU","E"]
["03360","ISLE-ET-BARDAIS","E"]
["03360","VALIGNY","E"]
["03370","SAINT-PALAIS","E"]
["03370","SAINT-SAUVIER","E"]
["03370","SAINT-ELOY-D'ALLIER","E"]
["03370","MESPLES","E"]
["03370","VIPLAIX","E"]
["03370","CHAMBERAT","E"]
["03370","COURCAIS","E"]
["03370","SAINT-DESIRE","E"]
["03370","CHAZEMAIS","E"]
["03380","TREIGNAT","E"]
["03380","ARCHIGNAT","E"]
["03380","LAMAIDS","E"]
["03380","SAINT-MARTINIEN","E"]
["03380","HURIEL","E"]
["03380","QUINSSAINES","E"]
["03380","LA CHAPELAUDE","E"]
["03390","BEAUNE-D'ALLIER","E"]
["03390","SAINT-PRIEST-EN-MURAT","E"]
["03390","MURAT","E"]
["03390","SAINT-BONNET-DE-FOUR","E"]
["03390","CHAPPES","E"]
["03390","MONTMARAULT","E"]
["03390","BLOMARD","E"]
["03390","SAZERET","E"]
["03390","VERNUSSE","E"]
["03390","SAINT-MARCEL-EN-MURAT","E"]
["03400","TOULON-SUR-ALLIER","E"]
["03400","YZEURE","E"]
["03400","SAINT-ENNEMOND","E"]
["03400","GENNETINES","E"]
["03410","TEILLET-ARGENTY","E"]
["03410","DOMERAT","E"]
["03410","PREMILHAT","E"]
["03410","LIGNEROLLES","E"]
["03410","SAINT-VICTOR","E"]
["03420","MAZIRAT","E"]
["03420","LA PETITE-MARCHE","E"]
["03420","SAINTE-THERENCE","E"]
["03420","SAINT-MARCEL-EN-MARCILLAT","E"]
["03420","TERJAT","E"]
["03420","SAINT-FARGEOL","E"]
["03420","MARCILLAT-EN-COMBRAILLE","E"]
["03420","ARPHEUILLES-SAINT-PRIEST","E"]
["03420","RONNET","E"]
["03430","SAUVAGNY","E"]
["03430","COSNE-D'ALLIER","E"]
["03430","VILLEFRANCHE-D'ALLIER","E"]
["03430","TORTEZAIS","E"]
["03430","VIEURE","E"]
["03440","CHAVENON","E"]
["03440","BUXIERES-LES-MINES","E"]
["03440","SAINT-HILAIRE","E"]
["03450","NADES","E"]
["03450","CHOUVIGNY","E"]
["03450","LALIZOLLE","E"]
["03450","VEAUCE","E"]
["03450","SUSSAT","E"]
["03450","EBREUIL","E"]
["03450","VICQ","E"]
["03460","AUBIGNY","E"]
["03460","BAGNEUX","E"]
["03460","VILLENEUVE-SUR-ALLIER","E"]
["03460","AUROUER","E"]
["03460","TREVOL","E"]
["03470","SALIGNY-SUR-ROUDON","E"]
["03470","PIERREFITTE-SUR-LOIRE","E"]
["03470","MONETAY-SUR-LOIRE","E"]
["03470","COULANGES","E"]
["03500","LAFELINE","E"]
["03500","CESSET","E"]
["03500","BRANSAT","E"]
["03500","MEILLARD","E"]
["03500","MONTORD","E"]
["03500","LOUCHY-MONTFAND","E"]
["03500","VERNEUIL-EN-BOURBONNAIS","E"]
["03500","SAULCET","E"]
["03500","BAYET","E"]
["03500","MONETAY-SUR-ALLIER","E"]
["03500","CHATEL-DE-NEUVRE","E"]
["03500","SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE","E"]
["03500","CONTIGNY","E"]
["03500","LORIGES","E"]
["03500","PARAY-SOUS-BRIAILLES","E"]
["03510","MOLINET","E"]
["03510","CHASSENARD","E"]
["03600","COMMENTRY","E"]
["03600","MALICORNE","E"]
["03600","LA CELLE","E"]
["03600","COLOMBIER","E"]
["03600","HYDS","E"]
["03600","LOUROUX-DE-BEAUNE","E"]
["03630","DESERTINES","E"]
["03700","SERBANNES","E"]
["03700","BRUGHEAS","E"]
["03700","BELLERIVE-SUR-ALLIER","E"]
["03800","SAINT-BONNET-DE-ROCHEFORT","E"]
["03800","BEGUES","E"]
["03800","SAINT-PRIEST-D'ANDELOT","E"]
["03800","GANNAT","E"]
["03800","MAZERIER","E"]
["03800","JENZAT","E"]
["03800","SAULZET","E"]
["03800","POEZAT","E"]
["03800","LE MAYET-D'ECOLE","E"]
["03800","CHARMES","E"]
["03800","MONTEIGNET-SUR-L'ANDELOT","E"]
["03800","BIOZAT","E"]
["04000","LA ROBINE-SUR-GALABRE","E"]
["04000","DIGNE-LES-BAINS","E"]
["04000","ENTRAGES","E"]
["04100","MANOSQUE","E"]
["04110","OPPEDETTE","E"]
["04110","SAINTE-CROIX-A-LAUZE","E"]
["04110","VACHERES","E"]
["04110","MONTJUSTIN","E"]
["04110","REILLANNE","E"]
["04110","AUBENAS-LES-ALPES","E"]
["04110","MONTFURON","E"]
["04110","VILLEMUS","E"]
["04120","LA PALUD-SUR-VERDON","E"]
["04120","ROUGON","E"]
["04120","CASTELLANE","E"]
["04120","LA GARDE","E"]
["04120","DEMANDOLX","E"]
["04120","PEYROULES","E"]
["04120","SOLEILHAS","E"]
["04130","VOLX","E"]
["04140","BARLES","E"]
["04140","SAINT-MARTIN-LES-SEYNE","E"]
["04140","SELONNET","E"]
["04140","AUZET","E"]
["04140","MONTCLAR","E"]
["04140","VERDACHES","E"]
["04140","SEYNE","E"]
["04140","LE VERNET","E"]
["04150","REVEST-DU-BION","E"]
["04150","SIMIANE-LA-ROTONDE","E"]
["04150","MONTSALIER","E"]
["04150","REDORTIERS","E"]
["04150","BANON","E"]
["04150","LA ROCHEGIRON","E"]
["04150","REVEST-DES-BROUSSES","E"]
["04150","SAUMANE","E"]
["04150","L'HOSPITALET","E"]
["04160","CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN","E"]
["04160","L'ESCALE","E"]
["04170","LAMBRUISSE","E"]
["04170","MORIEZ","E"]
["04170","THORAME-BASSE","E"]
["04170","SAINT-ANDRE-LES-ALPES","E"]
["04170","LA MURE-ARGENS","E"]
["04170","SAINT-JULIEN-DU-VERDON","E"]
["04170","ANGLES","E"]
["04170","ALLONS","E"]
["04170","THORAME-HAUTE","E"]
["04170","VERGONS","E"]
["04180","VILLENEUVE","E"]
["04190","LES MEES","E"]
["04200","LES OMERGUES","E"]
["04200","CUREL","E"]
["04200","CHATEAUNEUF-MIRAVAIL","E"]
["04200","SAINT-VINCENT-SUR-JABRON","E"]
["04200","NOYERS-SUR-JABRON","E"]
["04200","MISON","E"]
["04200","VALBELLE","E"]
["04200","BEVONS","E"]
["04200","THEZE","E"]
["04200","CHATEAUNEUF-VAL-SAINT-DONAT","E"]
["04200","SISTERON","E"]
["04200","PEIPIN","E"]
["04200","VAUMEILH","E"]
["04200","AUBIGNOSC","E"]
["04200","SIGOYER","E"]
["04200","VALERNES","E"]
["04200","ENTREPIERRES","E"]
["04200","SAINT-GENIEZ","E"]
["04200","AUTHON","E"]
["04210","VALENSOLE","E"]
["04210","BRUNET","E"]
["04220","CORBIERES-EN-PROVENCE","E"]
["04220","CORBIERES","E"]
["04220","SAINTE-TULLE","E"]
["04230","ONGLES","E"]
["04230","LARDIERS","E"]
["04230","SAINT-ETIENNE-LES-ORGUES","E"]
["04230","FONTIENNE","E"]
["04230","REVEST-SAINT-MARTIN","E"]
["04230","CRUIS","E"]
["04230","MONTLAUX","E"]
["04230","MALLEFOUGASSE-AUGES","E"]
["04240","MEAILLES","E"]
["04240","ANNOT","E"]
["04240","LE FUGERET","E"]
["04240","UBRAYE","E"]
["04240","BRAUX","E"]
["04240","SAINT-BENOIT","E"]
["04250","MELVE","E"]
["04250","NIBLES","E"]
["04250","CHATEAUFORT","E"]
["04250","LA MOTTE-DU-CAIRE","E"]
["04250","LE CAIRE","E"]
["04250","VALAVOIRE","E"]
["04250","CLAMENSANE","E"]
["04250","FAUCON-DU-CAIRE","E"]
["04250","GIGORS","E"]
["04250","TURRIERS","E"]
["04250","BAYONS","E"]
["04250","BELLAFFAIRE","E"]
["04260","ALLOS","E"]
["04270","SAINT-JULIEN-D'ASSE","E"]
["04270","SAINT-JEANNET","E"]
["04270","BRAS-D'ASSE","E"]
["04270","MEZEL","E"]
["04270","ESTOUBLON","E"]
["04270","CHATEAUREDON","E"]
["04270","BEYNES","E"]
["04270","MAJASTRES","E"]
["04280","CERESTE","E"]
["04290","SALIGNAC","E"]
["04290","VOLONNE","E"]
["04290","SOURRIBES","E"]
["04300","LIMANS","E"]
["04300","SAINT-MARTIN-LES-EAUX","E"]
["04300","MANE","E"]
["04300","DAUPHIN","E"]
["04300","FORCALQUIER","E"]
["04300","SAINT-MAIME","E"]
["04300","PIERRERUE","E"]
["04300","NIOZELLES","E"]
["04300","SIGONCE","E"]
["04310","GANAGOBIE","E"]
["04310","PEYRUIS","E"]
["04320","CASTELLET-LES-SAUSSES","E"]
["04320","VAL-DE-CHALVAGNE","E"]
["04320","SAUSSES","E"]
["04320","ENTREVAUX","E"]
["04330","CHAUDON-NORANTE","E"]
["04330","BLIEUX","E"]
["04330","SENEZ","E"]
["04330","SAINT-JACQUES","E"]
["04330","CLUMANC","E"]
["04330","BARREME","E"]
["04330","TARTONNE","E"]
["04330","SAINT-LIONS","E"]
["04340","UBAYE-SERRE-PONCON","E"]
["04340","LA BREOLE","E"]
["04340","SAINT-VINCENT-LES-FORTS","E"]
["04340","LE LAUZET-UBAYE","E"]
["04340","MEOLANS-REVEL","E"]
["04350","MALIJAI","E"]
["04360","MOUSTIERS-SAINTE-MARIE","E"]
["04370","VILLARS-COLMARS","E"]
["04370","BEAUVEZER","E"]
["04370","COLMARS","E"]
["04380","BARRAS","E"]
["04380","THOARD","E"]
["04380","LE CASTELLARD-MELAN","E"]
["04380","HAUTES-DUYES","E"]
["04400","LES THUILES","E"]
["04400","SAINT-PONS","E"]
["04400","BARCELONNETTE","E"]
["04400","UVERNET-FOURS","E"]
["04400","FAUCON-DE-BARCELONNETTE","E"]
["04400","ENCHASTRAYES","E"]
["04410","PUIMOISSON","E"]
["04410","SAINT-JURS","E"]
["04420","MARCOUX","E"]
["04420","LE BRUSQUET","E"]
["04420","LA JAVIE","E"]
["04420","ARCHAIL","E"]
["04420","BEAUJEU","E"]
["04420","DRAIX","E"]
["04420","PRADS-HAUTE-BLEONE","E"]
["04500","QUINSON","E"]
["04500","ALLEMAGNE-EN-PROVENCE","E"]
["04500","SAINT-LAURENT-DU-VERDON","E"]
["04500","RIEZ","E"]
["04500","MONTAGNAC-MONTPEZAT","E"]
["04500","ROUMOULES","E"]
["04500","SAINTE-CROIX-DU-VERDON","E"]
["04510","MIRABEAU","E"]
["04510","MALLEMOISSON","E"]
["04510","AIGLUN","E"]
["04510","LE CHAFFAUT-SAINT-JURSON","E"]
["04530","VAL-D'ORONAYE","E"]
["04530","LA CONDAMINE-CHATELARD","E"]
["04530","MEYRONNES","E"]
["04530","SAINT-PAUL-SUR-UBAYE","E"]
["04530","LARCHE","E"]
["04600","MONTFORT","E"]
["04660","CHAMPTERCIER","E"]
["04700","LURS","E"]
["04700","LA BRILLANNE","E"]
["04700","ORAISON","E"]
["04700","LE CASTELLET","E"]
["04700","PUIMICHEL","E"]
["04700","ENTREVENNES","E"]
["04800","GREOUX-LES-BAINS","E"]
["04800","SAINT-MARTIN-DE-BROMES","E"]
["04800","ESPARRON-DE-VERDON","E"]
["04850","JAUSIERS","E"]
["04860","PIERREVERT","E"]
["04870","SAINT-MICHEL-L'OBSERVATOIRE","E"]
["05000","PELLEAUTIER","G"]
["05000","LA FREISSINOUSE","G"]
["05000","NEFFES","G"]
["05000","CHATEAUVIEUX","G"]
["05000","GAP","G"]
["05000","RAMBAUD","G"]
["05000","LA ROCHETTE","G"]
["05000","LA BATIE-VIEILLE","G"]
["05100","PUY-SAINT-ANDRE","G"]
["05100","NEVACHE","G"]
["05100","PUY-SAINT-PIERRE","G"]
["05100","BRIANCON","G"]
["05100","VILLAR-SAINT-PANCRACE","G"]
["05100","VAL-DES-PRES","G"]
["05100","MONTGENEVRE","G"]
["05100","CERVIERES","G"]
["05110","CLARET","G"]
["05110","CURBANS","G"]
["05110","ESPARRON","G"]
["05110","BARCILLONNETTE","G"]
["05110","MONETIER-ALLEMONT","G"]
["05110","VITROLLES","G"]
["05110","LARDIER-ET-VALENCA","G"]
["05110","LA SAULCE","G"]
["05120","L'ARGENTIERE-LA-BESSEE","G"]
["05120","LES VIGNEAUX","G"]
["05120","SAINT-MARTIN-DE-QUEYRIERES","G"]
["05130","VENTEROL","G"]
["05130","PIEGUT","G"]
["05130","SIGOYER","G"]
["05130","FOUILLOUSE","G"]
["05130","TALLARD","G"]
["05130","LETTRET","G"]
["05130","JARJAYES","G"]
["05130","VALSERRES","G"]
["05130","SAINT-ETIENNE-LE-LAUS","G"]
["05140","LA HAUTE-BEAUME","G"]
["05140","LA BEAUME","G"]
["05140","MONTBRAND","G"]
["05140","SAINT-PIERRE-D'ARGENCON","G"]
["05140","SAINT-JULIEN-EN-BEAUCHENE","G"]
["05140","ASPREMONT","G"]
["05140","LA FAURIE","G"]
["05140","ASPRES-SUR-BUECH","G"]
["05150","VALDOULE","G"]
["05150","ROSANS","G"]
["05150","SAINTE-MARIE","G"]
["05150","BRUIS","G"]
["05150","MOYDANS","G"]
["05150","SAINT-ANDRE-DE-ROSANS","G"]
["05150","MONTMORIN","G"]
["05150","RIBEYRET","G"]
["05150","SORBIERS","G"]
["05150","MONTJAY","G"]
["05160","PONTIS","G"]
["05160","LE SAUZE-DU-LAC","G"]
["05160","SAINT-APOLLINAIRE","G"]
["05160","REALLON","G"]
["05160","SAVINES-LE-LAC","G"]
["05170","ORCIERES","G"]
["05190","REMOLLON","G"]
["05190","ROCHEBRUNE","G"]
["05190","THEUS","G"]
["05190","BREZIERS","G"]
["05190","ESPINASSES","G"]
["05190","ROUSSET","G"]
["05200","PUY-SAINT-EUSEBE","G"]
["05200","PUY-SANIERES","G"]
["05200","CROTS","G"]
["05200","EMBRUN","G"]
["05200","BARATIER","G"]
["05200","SAINT-SAUVEUR","G"]
["05200","SAINT-ANDRE-D'EMBRUN","G"]
["05200","LES ORRES","G"]
["05200","CREVOUX","G"]
["05220","LE MONETIER-LES-BAINS","G"]
["05230","AVANCON","G"]
["05230","LA BATIE-NEUVE","G"]
["05230","MONTGARDIN","G"]
["05230","CHORGES","G"]
["05230","PRUNIERES","G"]
["05240","LA SALLE-LES-ALPES","G"]
["05250","LE DEVOLUY","G"]
["05250","LA CLUSE","G"]
["05250","AGNIERES-EN-DEVOLUY","G"]
["05250","SAINT-DISDIER","G"]
["05250","SAINT-ETIENNE-EN-DEVOLUY","G"]
["05260","FOREST-SAINT-JULIEN","G"]
["05260","CHABOTTES","G"]
["05260","SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL","G"]
["05260","SAINT-LEGER-LES-MELEZES","G"]
["05260","ANCELLE","G"]
["05260","SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS","G"]
["05260","CHAMPOLEON","G"]
["05290","VALLOUISE","G"]
["05290","PUY-SAINT-VINCENT","G"]
["05300","GARDE-COLOMBE","G"]
["05300","VAL-BUECH-MEOUGE","G"]
["05300","SALERANS","G"]
["05300","BARRET-SUR-MEOUGE","G"]
["05300","EOURRES","G"]
["05300","LAGRAND","G"]
["05300","SAINT-PIERRE-AVEZ","G"]
["05300","SALEON","G"]
["05300","EYGUIANS","G"]
["05300","CHATEAUNEUF-DE-CHABRE","G"]
["05300","SAINT-GENIS","G"]
["05300","ANTONAVES","G"]
["05300","LARAGNE-MONTEGLIN","G"]
["05300","RIBIERS","G"]
["05300","LAZER","G"]
["05300","UPAIX","G"]
["05300","VENTAVON","G"]
["05300","LE POET","G"]
["05310","FREISSINIERES","G"]
["05310","CHAMPCELLA","G"]
["05310","LA ROCHE-DE-RAME","G"]
["05320","LA GRAVE","G"]
["05330","SAINT-CHAFFREY","G"]
["05340","VALLOUISE-PELVOUX","G"]
["05340","PELVOUX","G"]
["05350","ARVIEUX","G"]
["05350","CHATEAU-VILLE-VIEILLE","G"]
["05350","SAINT-VERAN","G"]
["05350","MOLINES-EN-QUEYRAS","G"]
["05380","CHATEAUROUX-LES-ALPES","G"]
["05400","CHABESTAN","G"]
["05400","OZE","G"]
["05400","VEYNES","G"]
["05400","LE SAIX","G"]
["05400","SAINT-AUBAN-D'OZE","G"]
["05400","FURMEYER","G"]
["05400","MONTMAUR","G"]
["05400","CHATEAUNEUF-D'OZE","G"]
["05400","MANTEYER","G"]
["05400","LA ROCHE-DES-ARNAUDS","G"]
["05400","RABOU","G"]
["05460","ABRIES-RISTOLAS","G"]
["05460","ABRIES","G"]
["05460","RISTOLAS","G"]
["05470","AIGUILLES","G"]
["05480","VILLAR-D'ARENE","G"]
["05500","LE NOYER","G"]
["05500","POLIGNY","G"]
["05500","SAINT-EUSEBE-EN-CHAMPSAUR","G"]
["05500","LES COSTES","G"]
["05500","LA FARE-EN-CHAMPSAUR","G"]
["05500","LAYE","G"]
["05500","BENEVENT-ET-CHARBILLAC","G"]
["05500","SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR","G"]
["05500","SAINT-LAURENT-DU-CROS","G"]
["05500","LES INFOURNAS","G"]
["05500","LA MOTTE-EN-CHAMPSAUR","G"]
["05500","SAINT-JULIEN-EN-CHAMPSAUR","G"]
["05500","BUISSARD","G"]
["05560","VARS","G"]
["05600","SAINT-CLEMENT-SUR-DURANCE","G"]
["05600","REOTIER","G"]
["05600","RISOUL","G"]
["05600","MONT-DAUPHIN","G"]
["05600","SAINT-CREPIN","G"]
["05600","EYGLIERS","G"]
["05600","GUILLESTRE","G"]
["05600","CEILLAC","G"]
["05700","VILLEBOIS-LES-PINS","G"]
["05700","L'EPINE","G"]
["05700","ETOILE-SAINT-CYRICE","G"]
["05700","LA PIARRE","G"]
["05700","CHANOUSSE","G"]
["05700","SAINTE-COLOMBE","G"]
["05700","MONTCLUS","G"]
["05700","SIGOTTIER","G"]
["05700","ORPIERRE","G"]
["05700","MEREUIL","G"]
["05700","SERRES","G"]
["05700","TRESCLEOUX","G"]
["05700","MONTROND","G"]
["05700","LA BATIE-MONTSALEON","G"]
["05700","LE BERSAC","G"]
["05700","NOSSAGE-ET-BENEVENT","G"]
["05700","SAVOURNON","G"]
["05800","AUBESSAGNE","G"]
["05800","LE GLAIZIL","G"]
["05800","ASPRES-LES-CORPS","G"]
["05800","CHAUFFAYER","G"]
["05800","SAINT-FIRMIN","G"]
["05800","SAINT-JACQUES-EN-VALGODEMARD","G"]
["05800","SAINT-MAURICE-EN-VALGODEMARD","G"]
["05800","VILLAR-LOUBIERE","G"]
["05800","LA CHAPELLE-EN-VALGAUDEMAR","G"]
["06000","NICE","A"]
["06100","NICE","A"]
["06110","LE CANNET","A"]
["06130","GRASSE","A"]
["06140","COURSEGOULES","A"]
["06140","TOURRETTES-SUR-LOUP","A"]
["06140","VENCE","A"]
["06150","CANNES","A"]
["06160","ANTIBES","A"]
["06190","ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN","A"]
["06200","NICE","A"]
["06210","MANDELIEU-LA-NAPOULE","A"]
["06220","VALLAURIS","A"]
["06230","VILLEFRANCHE-SUR-MER","A"]
["06230","SAINT-JEAN-CAP-FERRAT","A"]
["06240","BEAUSOLEIL","A"]
["06250","MOUGINS","A"]
["06260","LA ROCHETTE","E"]
["06260","SAINT-PIERRE","E"]
["06260","SAINT-LEGER","E"]
["06260","LA CROIX-SUR-ROUDOULE","E"]
["06260","PUGET-THENIERS","E"]
["06260","AUVARE","E"]
["06260","PUGET-ROSTANG","E"]
["06260","LA PENNE","E"]
["06260","RIGAUD","E"]
["06260","SAINT-ANTONIN","E"]
["06260","ASCROS","E"]
["06260","PIERLAS","E"]
["06260","LIEUCHE","E"]
["06320","LA TURBIE","A"]
["06420","ROURE","E"]
["06450","VENANSON","E"]
["06470","PEONE","E"]
["06600","ANTIBES","A"]
["06620","COURMES","A"]
["06740","CHATEAUNEUF-GRASSE","A"]
["06850","GARS","E"]
["06910","PIERREFEU","A"]
["07110","SANILHAC","D"]
["07120","RUOMS","D"]
["07150","BESSAS","D"]
["07160","SAINT-CHRISTOL","D"]
["07170","MIRABEL","D"]
["07200","AUBENAS","D"]
["07220","SAINT-MONTAN","D"]
["07250","ROMPON","D"]
["07270","SAINT-BASILE","D"]
["07310","BOREE","D"]
["07340","BROSSAINC","D"]
["07350","CRUAS","D"]
["07380","MEYRAS","D"]
["07430","SAINT-CLAIR","D"]
["07460","BEAULIEU","D"]
["07530","MEZILHAC","D"]
["07590","SAINT-LAURENT-LES-BAINS","D"]
["07610","VION","D"]
["07800","SAINT-GEORGES-LES-BAINS","D"]
["08090","HOULDIZY","G"]
["08110","LINAY","G"]
["08130","VAUX-CHAMPAGNE","G"]
["08140","VILLERS-CERNAY","G"]
["08140","BREVILLY","G"]
["08170","FEPIN","G"]
["08190","POILCOURT-SYDNEY","G"]
["08200","GLAIRE","G"]
["08220","SAINT-JEAN-AUX-BOIS","G"]
["08220","MONTMEILLANT","G"]
["08240","OCHES","G"]
["08250","BEFFU-ET-LE-MORTHOMME","G"]
["08250","FLEVILLE","G"]
["08270","SERY","G"]
["08290","BLANCHEFOSSE-ET-BAY","G"]
["08300","RETHEL","G"]
["08300","COUCY","G"]
["08310","DRICOURT","G"]
["08360","HERPY-L'ARLESIENNE","G"]
["08390","BAIRON-ET-SES-ENVIRONS","G"]
["08390","ARTAISE-LE-VIVIER","G"]
["08400","VRIZY","G"]
["08430","JANDUN","G"]
["08430","CHAMPIGNEUL-SUR-VENCE","G"]
["08460","SIGNY-L'ABBAYE","G"]
["08500","REVIN","G"]
["08800","THILAY","G"]
["09000","FOIX","C"]
["09100","MADIERE","C"]
["09110","IGNAUX","C"]
["09120","MALLEON","C"]
["09140","SEIX","C"]
["09200","EYCHEIL","C"]
["09220","SUC-ET-SENTENAC","C"]
["09230","MONTARDIT","C"]
["09250","UNAC","C"]
["09300","CARLA-DE-ROQUEFORT","C"]
["09300","LAVELANET","C"]
["09320","MASSAT","C"]
["09400","GOURBIT","C"]
["09400","ORNOLAC-USSAT-LES-BAINS","C"]
["09460","LE PUCH","C"]
["09600","DUN","C"]
["09700","SAVERDUN","C"]
["09800","AUCAZEIN","C"]
["09800","SOR","C"]
[10110,"FRALIGNES","G"]
[10120,"SAINT-POUANGE","G"]
[10130,"RACINES","G"]
[10140,"MONTMARTIN-LE-HAUT","G"]
[10150,"AUBETERRE","G"]
[10160,"VULAINES","G"]
[10170,"DROUPT-SAINTE-MARIE","G"]
[10190,"BUCEY-EN-OTHE","G"]
[10200,"VILLE-SUR-TERRE","G"]
[10200,"COLOMBE-LA-FOSSE","G"]
[10210,"LAGESSE","G"]
[10220,"PINEY","G"]
[10240,"DAMPIERRE","G"]
[10290,"CHARMOY","G"]
[10290,"MARCILLY-LE-HAYER","G"]
[10320,"CRESANTIGNES","G"]
[10330,"JONCREUIL","G"]
[10390,"VERRIERES","G"]
[10400,"SAINT-NICOLAS-LA-CHAPELLE","G"]
[10410,"THENNELIERES","G"]
[10500,"EPAGNE","G"]
[10510,"CHATRES","G"]
[10700,"CHAMPFLEURY","G"]
[10700,"VAUPOISSON","G"]
[10800,"ISLE-AUMONT","G"]
[11120,"BIZE-MINERVOIS","B"]
[11140,"CAMPAGNA-DE-SAULT","C"]
[11150,"PEXIORA","C"]
[11170,"RAISSAC-SUR-LAMPY","B"]
[11190,"PEYROLLES","C"]
[11200,"FABREZAN","B"]
[11220,"VILLETRITOULS","C"]
[11230,"VAL-DE-LAMBRONNE","C"]
[11240,"HOUNOUX","C"]
[11240,"ALAIGNE","C"]
[11260,"CAMPAGNE-SUR-AUDE","C"]
[11290,"ARZENS","C"]
[11300,"BOURIEGE","C"]
[11310,"SAISSAC","C"]
[11330,"LAIRIERE","C"]
[11350,"ROUFFIAC-DES-CORBIERES","C"]
[11380,"MIRAVAL-CABARDES","C"]
[11400,"PUGINIER","B"]
[11400,"LABECEDE-LAURAGAIS","C"]
[11420,"PECH-LUNA","C"]
[11500,"SAINT-JULIA-DE-BEC","C"]
[11580,"BELCASTEL-ET-BUC","C"]
[11600,"VILLEGAILHENC","B"]
[11700,"CASTELNAU-D'AUDE","B"]
[11800,"SAINT-FRICHOUX","B"]
[12100,"COMPREGNAC","D"]
[12120,"AURIAC-LAGAST","D"]
[12170,"SAINT-JEAN-DELNOUS","D"]
[12190,"LE NAYRAC","E"]
[12210,"SOULAGES-BONNEVAL","E"]
[12230,"L'HOSPITALET-DU-LARZAC","D"]
[12260,"SALLES-COURBATIES","D"]
[12290,"LE VIBAL","E"]
[12310,"SEVERAC-L'EGLISE","E"]
[12330,"SALLES-LA-SOURCE","E"]
[12370,"MURASSON","D"]
[12390,"RIGNAC","E"]
[12410,"CURAN","D"]
[12470,"CONDOM-D'AUBRAC","E"]
[12500,"LASSOUTS","E"]
[12540,"LE CLAPIER","D"]
[12630,"MONTROZIER","E"]
[12800,"CASTELMARY","D"]
[13009,"MARSEILLE--9E--ARRONDISSEMENT","B"]
[13119,"SAINT-SAVOURNIN","B"]
[13150,"TARASCON","C"]
[13310,"SAINT-MARTIN-DE-CRAU","B"]
[13480,"CABRIES","B"]
[13550,"NOVES","C"]
[13780,"CUGES-LES-PINS","B"]
[13920,"SAINT-MITRE-LES-REMPARTS","B"]
[14100,"GLOS","D"]
[14111,"LOUVIGNY","D"]
[14123,"IFS","D"]
[14130,"SAINT-PHILBERT-DES-CHAMPS","D"]
[14140,"CASTILLON-EN-AUGE","D"]
[14140,"SAINTE-MARGUERITE-DES-LOGES","D"]
[14140,"FERVAQUES","D"]
[14190,"VALAMBRAY","D"]
[14210,"NOYERS-BOCAGE","D"]
[14210,"TROIS-MONTS","D"]
[14220,"GRIMBOSQ","D"]
[14220,"ANGOVILLE","D"]
[14240,"LA VACQUERIE","D"]
[14240,"CAUMONT-L'EVENTE","D"]
[14260,"SAINT-PIERRE-DU-FRESNE","D"]
[14260,"CAMPANDRE-VALCONGRAIN","D"]
[14290,"SAINT-PIERRE-DE-MAILLOC","D"]
[14310,"SAINT-LOUET-SUR-SEULLES","D"]
[14310,"VILLERS-BOCAGE","D"]
[14330,"LE BREUIL-EN-BESSIN","D"]
[14340,"REPENTIGNY","D"]
[14350,"MALLOUE","D"]
[14350,"SAINT-CHARLES-DE-PERCY","D"]
[14370,"MERY-CORBON","D"]
[14400,"AGY","D"]
[14400,"VAUCELLES","D"]
[14410,"VIESSOIX","D"]
[14430,"HOTOT-EN-AUGE","D"]
[14470,"GRAYE-SUR-MER","D"]
[14480,"CREPON","D"]
[14490,"PLANQUERY","D"]
[14520,"SAINTE-HONORINE-DES-PERTES","D"]
[14590,"FUMICHON","D"]
[14610,"COLOMBY-ANGUERNY","D"]
[14620,"LE MARAIS-LA-CHAPELLE","D"]
[14680,"GOUVIX","D"]
[14700,"FOURNEAUX-LE-VAL","D"]
[14700,"LA HOGUETTE","D"]
[14710,"COLLEVILLE-SUR-MER","D"]
[14770,"SAINT-JEAN-LE-BLANC","D"]
[14800,"TOUQUES","D"]
[14940,"SANNERVILLE","D"]
[14990,"BERNIERES-SUR-MER","D"]
[15100,"VABRES","E"]
[15120,"LABESSERETTE","E"]
[15130,"LAFEUILLADE-EN-VEZIE","E"]
[15150,"CROS-DE-MONTVERT","E"]
[15170,"CELLES","E"]
[15200,"CHALVIGNAC","E"]
[15230,"NARNHAC","E"]
[15240,"AUZERS","E"]
[15290,"PARLAN","E"]
[15310,"SAINT-ILLIDE","E"]
[15340,"CALVINET","E"]
[15380,"MOUSSAGES","E"]
[15500,"CELOUX","E"]
[15600,"SAINT-CONSTANT","E"]
[16100,"LOUZAC-SAINT-ANDRE","C"]
[16100,"SAINT-BRICE","C"]
[16120,"VIBRAC","C"]
[16140,"VERDILLE","C"]
[16140,"BARBEZIERES","C"]
[16170,"AUGE-SAINT-MEDARD","C"]
[16190,"BORS-DE-MONTMOREAU","C"]
[16190,"MONTMOREAU-SAINT-CYBARD","C"]
[16200,"GONDEVILLE","C"]
[16210,"ROUFFIAC","C"]
[16230,"NANCLARS","C"]
[16240,"LA FORET-DE-TESSE","C"]
[16250,"CRESSAC-SAINT-GENIS","C"]
[16270,"LA PERUSE","C"]
[16300,"ANGEDUC","C"]
[16310,"LESIGNAC-DURAND","C"]
[16330,"VOUHARTE","C"]
[16360,"BAIGNES-SAINTE-RADEGONDE","C"]
[16380,"SOUFFRIGNAC","C"]
[16440,"SIREUIL","C"]
[16450,"LUSSAC","C"]
[16480,"GUIZENGEARD","C"]
[16500,"MANOT","C"]
[16700,"LONDIGNY","C"]
[16700,"POURSAC","C"]
[17100,"LA CHAPELLE-DES-POTS","C"]
[17120,"GREZAC","B"]
[17130,"SALIGNAC-DE-MIRAMBEAU","C"]
[17138,"SAINT-XANDRE","B"]
[17160,"BLANZAC-LES-MATHA","C"]
[17190,"SAINT-GEORGES-D'OLERON","B"]
[17220,"SAINT-VIVIEN","B"]
[17220,"BOURGNEUF","B"]
[17250,"LES ESSARDS","B"]
[17260,"SAINT-SIMON-DE-PELLOUAILLE","C"]
[17290,"CHAMBON","B"]
[17320,"MARENNES-HIERS-BROUAGE","B"]
[17360,"LA CLOTTE","C"]
[17380,"LANDES","C"]
[17400,"VOISSAY","C"]
[17430,"TONNAY-CHARENTE","B"]
[17460,"COLOMBIERS","C"]
[17490,"BRESDON","C"]
[17500,"GUITINIERES","C"]
[17510,"LES EDUTS","C"]
[17520,"ARCHIAC","C"]
[17600,"THEZAC","B"]
[17620,"SAINT-JEAN-D'ANGLE","B"]
[17700,"PUYRAVAULT","B"]
[17740,"SAINTE-MARIE-DE-RE","B"]
[17770,"AUJAC","C"]
[17810,"NIEUL-LES-SAINTES","B"]
[17840,"LA BREE-LES-BAINS","B"]
[18110,"SAINT-GEORGES-SUR-MOULON","D"]
[18130,"CHALIVOY-MILON","D"]
[18140,"SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS","D"]
[18160,"SAINT-BAUDEL","D"]
[18190,"CREZANCAY-SUR-CHER","D"]
[18210,"CHARENTON-DU-CHER","D"]
[18220,"AUBINGES","D"]
[18250,"ACHERES","D"]
[18270,"SAINT-CHRISTOPHE-LE-CHAUDRY","D"]
[18300,"BANNAY","D"]
[18320,"JOUET-SUR-L'AUBOIS","D"]
[18340,"ANNOIX","D"]
[18360,"LA CELETTE","D"]
[18390,"NOHANT-EN-GOUT","D"]
[18600,"SAINT-AIGNAN-DES-NOYERS","D"]
[18700,"AUBIGNY-SUR-NERE","D"]
[19110,"MONESTIER-PORT-DIEU","E"]
[19130,"LASCAUX","E"]
[19160,"SAINT-PANTALEON-DE-LAPLEAU","E"]
[19160,"SAINT-ETIENNE-LA-GENESTE","E"]
[19170,"SAINT-MERD-LES-OUSSINES","E"]
[19200,"AIX","E"]
[19230,"SEGUR-LE-CHATEAU","E"]
[19250,"COMBRESSOL","E"]
[19290,"BELLECHASSAGNE","E"]
[19310,"AYEN","E"]
[19330,"FAVARS","E"]
[19340,"FEYT","E"]
[19400,"SAINT-MARTIAL-ENTRAYGUES","E"]
[19450,"CHAMBOULIVE","E"]
[19500,"CUREMONTE","E"]
[19550,"SAINT-HILAIRE-FOISSAC","E"]
[20000,"AJACCIO","A"]
[20112,"SAINTE-LUCIE-DE-TALLANO","A"]
[20124,"ZONZA","A"]
[20126,"CRISTINACCE","A"]
[20142,"QUASQUARA","A"]
[20153,"GUITERA-LES-BAINS","A"]
[20167,"AFA","A"]
[20200,"SANTA-MARIA-DI-LOTA","A"]
[20212,"SERMANO","A"]
[20217,"OGLIASTRO","A"]
[20219,"MURACCIOLE","A"]
[20220,"SANT-ANTONINO","A"]
[20226,"OCCHIATANA","A"]
[20229,"CAMPANA","A"]
[20232,"POGGIO-D'OLETTA","A"]
[20234,"PIETRICAGGIO","A"]
[20237,"CROCE","A"]
[20245,"GALERIA","A"]
[20247,"ROGLIANO","A"]
[20252,"BIGORNO","A"]
[20270,"TALLONE","A"]
[21000,"DIJON","G"]
[21110,"FAUVERNEY","G"]
[21110,"CHAMBEIRE","G"]
[21120,"MARCILLY-SUR-TILLE","G"]
[21130,"FLAGEY-LES-AUXONNE","G"]
[21140,"FLEE","G"]
[21150,"GRIGNON","G"]
[21160,"COUCHEY","G"]
[21190,"SAINT-ROMAIN","G"]
[21200,"RUFFEY-LES-BEAUNE","G"]
[21210,"JUILLENAY","G"]
[21220,"CLEMENCEY","G"]
[21230,"CLOMOT","G"]
[21250,"BONNENCONTRE","G"]
[21250,"BOUSSELANGE","G"]
[21270,"DRAMBON","G"]
[21290,"FAVEROLLES-LES-LUCEY","G"]
[21290,"BUXEROLLES","G"]
[21320,"ARCONCEY","G"]
[21320,"CREANCEY","G"]
[21330,"CERILLY","G"]
[21350,"SAINTE-COLOMBE","G"]
[21350,"BRAIN","G"]
[21360,"CRUGEY","G"]
[21380,"MESSIGNY-ET-VANTOUX","G"]
[21400,"PUITS","G"]
[21400,"SAINTE-COLOMBE-SUR-SEINE","G"]
[21410,"MALAIN","G"]
[21430,"LIERNAIS","G"]
[21440,"LERY","G"]
[21450,"LA VILLENEUVE-LES-CONVERS","G"]
[21490,"FLACEY","G"]
[21500,"CREPAND","G"]
[21500,"MONTIGNY-MONTFORT","G"]
[21510,"QUEMIGNY-SUR-SEINE","G"]
[21530,"ROUVRAY","G"]
[21540,"VERREY-SOUS-DREE","G"]
[21590,"SANTENAY","G"]
[21600,"OUGES","G"]
[21700,"FUSSEY","G"]
[21700,"PREMEAUX-PRISSEY","G"]
[21800,"CRIMOLOIS","G"]
[22100,"TADEN","A"]
[22130,"PLUDUNO","A"]
[22140,"SAINT-LAURENT","A"]
[22160,"PLUSQUELLEC","A"]
[22190,"PLERIN","A"]
[22210,"PLEMET","B"]
[22250,"BROONS","B"]
[22270,"DOLO","A"]
[22290,"TRESSIGNAUX","A"]
[22320,"LA HARMOYE","B"]
[22350,"GUITTE","B"]
[22400,"MORIEUX","A"]
[22420,"PLOUZELAMBRE","A"]
[22450,"POULDOURAN","A"]
[22490,"TREMEREUC","A"]
[22530,"CAUREL","B"]
[22570,"PLELAUFF","B"]
[22610,"PLEUBIAN","A"]
[22650,"PLOUBALAY","A"]
[22800,"LE VIEUX-BOURG","A"]
[22810,"BELLE-ISLE-EN-TERRE","A"]
[22980,"SAINT-MICHEL-DE-PLELAN","A"]
[23100,"FENIERS","E"]
[23110,"SAINT-PRIEST","E"]
[23150,"MAISONNISSES","E"]
[23160,"CROZANT","E"]
[23200,"ALLEYRAT","E"]
[23210,"AUGERES","E"]
[23220,"BONNAT","E"]
[23260,"MALLERET","E"]
[23290,"SAINT-PIERRE-DE-FURSAC","E"]
[23340,"GENTIOUX-PIGEROLLES","E"]
[23360,"MEASNES","E"]
[23460,"SAINT-YRIEIX-LA-MONTAGNE","E"]
[23500,"SAINT-FRION","E"]
[23700,"LE COMPAS","E"]
[23700,"DONTREIX","E"]
[24100,"SAINT-LAURENT-DES-VIGNES","C"]
[24130,"GINESTET","C"]
[24140,"SAINT-JEAN-D'EYRAUD","C"]
[24150,"VARENNES","C"]
[24170,"SAINT-PARDOUX-ET-VIELVIC","C"]
[24170,"SAINT-AMAND-DE-BELVES","C"]
[24200,"MARCILLAC-SAINT-QUENTIN","C"]
[24210,"LA BACHELLERIE","C"]
[24230,"MONTAZEAU","C"]
[24240,"FLAUGEAC","C"]
[24250,"SAINT-AUBIN-DE-NABIRAT","C"]
[24270,"SAINT-CYR-LES-CHAMPAGNES","C"]
[24300,"SCEAU-SAINT-ANGEL","C"]
[24310,"VALEUIL","C"]
[24320,"CHERVAL","C"]
[24330,"SAINT-ANTOINE-D'AUBEROCHE","C"]
[24350,"GRAND-BRASSAC","C"]
[24370,"CAZOULES","C"]
[24380,"VERGT","C"]
[24390,"LA CHAPELLE-SAINT-JEAN","C"]
[24410,"SAINT-PRIVAT-EN-PERIGORD","C"]
[24420,"COULAURES","C"]
[24440,"SAINT-AVIT-SENIEUR","C"]
[24470,"SAINT-PARDOUX-LA-RIVIERE","C"]
[24500,"SAINT-CAPRAISE-D'EYMET","C"]
[24530,"CONDAT-SUR-TRINCOU","C"]
[24540,"SAINT-AVIT-RIVIERE","C"]
[24560,"SAINT-CERNIN-DE-LABARDE","C"]
[24590,"SAINT-GENIES","C"]
[24600,"SAINT-SULPICE-DE-ROUMAGNAC","C"]
[24610,"SAINT-MARTIN-DE-GURSON","C"]
[24700,"SAINT-BARTHELEMY-DE-BELLEGARDE","C"]
[24800,"VAUNAC","C"]
[25110,"LUXIOL","H"]
[25110,"VERGRANNE","H"]
[25150,"BOURGUIGNON","H"]
[25170,"LE MOUTHEROT","H"]
[25170,"PELOUSEY","H"]
[25190,"LES TERRES-DE-CHAUX","H"]
[25210,"NARBIEF","H"]
[25230,"VANDONCOURT","H"]
[25250,"MANCENANS","H"]
[25250,"SOURANS","H"]
[25270,"CROUZET-MIGETTE","H"]
[25290,"EPEUGNEY","H"]
[25320,"OSSELLE","H"]
[25320,"BOUSSIERES","H"]
[25330,"LONGEVILLE","H"]
[25340,"SANTOCHE","H"]
[25370,"JOUGNE","H"]
[25380,"PROVENCHERE","H"]
[25410,"MERCEY-LE-GRAND","H"]
[25420,"BERCHE","H"]
[25440,"FOURG","H"]
[25440,"CHOUZELOT","H"]
[25470,"LES PLAINS-ET-GRANDS-ESSARTS","H"]
[25510,"GERMEFONTAINE","H"]
[25520,"SAINT-GORGON-MAIN","H"]
[25530,"EYSSON","H"]
[25570,"GRAND-COMBE-CHATELEU","H"]
[25600,"BROGNARD","H"]
[25620,"CHARBONNIERES-LES-SAPINS","H"]
[25640,"GERMONDANS","H"]
[25650,"MONTBENOIT","H"]
[25680,"TOURNANS","H"]
[25720,"ARGUEL","H"]
[25800,"VALDAHON","H"]
[25870,"VIEILLEY","H"]
[26110,"CONDORCET","D"]
[26110,"EYROLES","D"]
[26150,"SOLAURE-EN-DIOIS","D"]
[26150,"MOLIERES-GLANDAZ","D"]
[26170,"BEAUVOISIN","D"]
[26190,"SAINT-THOMAS-EN-ROYANS","D"]
[26210,"LENS-LESTANG","D"]
[26230,"GRIGNAN","D"]
[26260,"ARTHEMONAY","D"]
[26300,"BEAUREGARD-BARET","D"]
[26310,"BEAUMONT-EN-DIOIS","D"]
[26340,"RIMON-ET-SAVEL","D"]
[26400,"ALLEX","D"]
[26400,"MONTCLAR-SUR-GERVANNE","D"]
[26410,"BOULC","D"]
[26470,"POMMEROL","D"]
[26510,"ROUSSIEUX","D"]
[26600,"CROZES-HERMITAGE","D"]
[26600,"PONT-DE-L'ISERE","D"]
[26760,"BEAUMONT-LES-VALENCE","D"]
[26790,"SUZE-LA-ROUSSE","D"]
[26800,"PORTES-LES-VALENCE","D"]
[27110,"IVILLE","D"]
[27120,"HARDENCOURT-COCHEREL","D"]
[27120,"FAINS","D"]
[27130,"COURTEILLES","D"]
[27150,"LONGCHAMPS","D"]
[27170,"GOUPIL-OTHON","D"]
[27170,"ROMILLY-LA-PUTHENAYE","D"]
[27190,"ORMES","D"]
[27190,"GLISOLLES","D"]
[27210,"VANNECROCQ","D"]
[27220,"SAINT-GERMAIN-DE-FRESNEY","D"]
[27230,"FONTAINE-LA-LOUVET","D"]
[27240,"GOUVILLE","D"]
[27250,"BOIS-ARNAULT","D"]
[27290,"SAINT-PHILBERT-SUR-RISLE","D"]
[27290,"TOUVILLE","D"]
[27300,"CARSIX","D"]
[27320,"COURDEMANCHE","D"]
[27350,"CAUVERVILLE-EN-ROUMOIS","D"]
[27370,"LE GROS-THEIL","D"]
[27370,"SAINT-PIERRE-DES-FLEURS","D"]
[27390,"MONTREUIL-L'ARGILLE","D"]
[27400,"LOUVIERS","D"]
[27410,"LE NOYER-EN-OUCHE","D"]
[27430,"VATTEVILLE","D"]
[27450,"SAINT-PIERRE-DES-IFS","D"]
[27490,"ECARDENVILLE-SUR-EURE","D"]
[27500,"TOUTAINVILLE","D"]
[27520,"SAINT-LEGER-DU-GENNETEY","D"]
[27550,"NASSANDRES","D"]
[27600,"AILLY","D"]
[27630,"DAMPSMESNIL","D"]
[27680,"QUILLEBEUF-SUR-SEINE","D"]
[27700,"LE THUIT","D"]
[27800,"MORSAN","D"]
[27800,"NEUVILLE-SUR-AUTHOU","D"]
[27910,"VASCOEUIL","D"]
[27930,"GUICHAINVILLE","D"]
[27940,"LES TROIS-LACS","D"]
[28120,"NONVILLIERS-GRANDHOUX","D"]
[28120,"CERNAY","D"]
[28140,"VARIZE","D"]
[28140,"DAMBRON","D"]
[28150,"MONTAINVILLE","D"]
[28160,"UNVERRE","D"]
[28170,"FONTAINE-LES-RIBOUTS","D"]
[28200,"LOGRON","D"]
[28200,"DONNEMAIN-SAINT-MAMES","D"]
[28210,"NOGENT-LE-ROI","D"]
[28240,"VAUPILLON","D"]
[28240,"LES CORVEES-LES-YYS","D"]
[28260,"ROUVRES","D"]
[28270,"ESCORPAIN","D"]
[28300,"COLTAINVILLE","D"]
[28310,"JANVILLE","D"]
[28330,"SAINT-BOMER","D"]
[28360,"FRESNAY-LE-COMTE","D"]
[28410,"MARCHEZAIS","D"]
[28480,"LA CROIX-DU-PERCHE","D"]
[28500,"AUNAY-SOUS-CRECY","D"]
[28630,"BERCHERES-LES-PIERRES","D"]
[28700,"ROINVILLE","D"]
[28800,"MONTBOISSIER","D"]
[29100,"DOUARNENEZ","A"]
[29150,"CAST","A"]
[29200,"BREST","A"]
[29260,"PLOUIDER","A"]
[29290,"LANRIVOARE","A"]
[29340,"RIEC-SUR-BELON","A"]
[29410,"SAINT-THEGONNEC-LOC-EGUINER","A"]
[29450,"LE TREHOU","A"]
[29510,"BRIEC","A"]
[29530,"LANDELEAU","B"]
[29620,"GUIMAEC","A"]
[29690,"LA FEUILLEE","B"]
[29690,"LOCMARIA-BERRIEN","B"]
[29800,"SAINT-DIVY","A"]
[29810,"PLOUMOGUER","A"]
[29870,"LANNILIS","A"]
[29890,"PLOUNEOUR-TREZ","A"]
[30120,"ROGUES","C"]
[30126,"TAVEL","C"]
[30140,"MASSILLARGUES-ATTUECH","C"]
[30140,"SAINT-JEAN-DU-PIN","C"]
[30190,"BOURDIC","C"]
[30210,"LEDENON","C"]
[30240,"LE GRAU-DU-ROI","C"]
[30250,"FONTANES","C"]
[30270,"SAINT-JEAN-DU-GARD","C"]
[30330,"LA BASTIDE-D'ENGRAS","C"]
[30350,"MONTAGNAC","C"]
[30360,"DEAUX","C"]
[30430,"SAINT-JEAN-DE-MARUEJOLS-ET-AVEJAN","C"]
[30450,"GENOLHAC","C"]
[30570,"VAL-D'AIGOUAL","C"]
[30580,"SAINT-JUST-ET-VACQUIERES","C"]
[30620,"BERNIS","C"]
[30700,"BLAUZAC","C"]
[30730,"PARIGNARGUES","C"]
[30760,"AIGUEZE","C"]
[31000,"TOULOUSE","C"]
[31110,"CAZARIL-LASPENES","C"]
[31120,"PINSAGUEL","C"]
[31140,"SAINT-LOUP-CAMMAS","C"]
[31160,"GANTIES","C"]
[31190,"CAUJAC","C"]
[31210,"HUOS","C"]
[31220,"SANA","C"]
[31230,"AGASSAC","C"]
[31260,"MANE","C"]
[31280,"MONS","C"]
[31290,"VALLEGUE","C"]
[31310,"MONTESQUIEU-VOLVESTRE","C"]
[31330,"GRENADE","C"]
[31350,"SAINT-PE-DELBOSC","C"]
[31360,"CASTILLON-DE-SAINT-MARTORY","C"]
[31370,"LE PIN-MURELET","C"]
[31380,"GEMIL","C"]
[31420,"CASSAGNABERE-TOURNAS","C"]
[31420,"BENQUE","C"]
[31430,"MONTEGUT-BOURJAC","C"]
[31440,"ARLOS","C"]
[31450,"BELBERAUD","C"]
[31450,"LABASTIDE-BEAUVOIR","C"]
[31470,"FONTENILLES","C"]
[31480,"DRUDAS","C"]
[31510,"SAINT-PE-D'ARDET","C"]
[31530,"LASSERRE-PRADERE","C"]
[31560,"MONTGEARD","C"]
[31580,"LECUSSAN","C"]
[31620,"SAINT-RUSTICE","C"]
[31620,"VILLAUDRIC","C"]
[31700,"BLAGNAC","C"]
[31810,"VERNET","C"]
[31850,"MONDOUZIL","C"]
[32100,"CASTELNAU-SUR-L'AUVIGNON","C"]
[32120,"MANSEMPUY","C"]
[32130,"POLASTRON","C"]
[32150,"MONCLAR","C"]
[32160,"TASQUE","C"]
[32170,"SAINTE-DODE","C"]
[32190,"TUDELLE","C"]
[32220,"PUYLAUSIC","C"]
[32220,"LAYMONT","C"]
[32230,"MASCARAS","C"]
[32250,"MONTREAL","C"]
[32290,"AIGNAN","C"]
[32300,"SAINT-MARTIN","C"]
[32300,"VIOZAN","C"]
[32330,"LAGRAULET-DU-GERS","C"]
[32340,"SAINT-ANTOINE","C"]
[32360,"MERENS","C"]
[32390,"PUYSEGUR","C"]
[32400,"MAUMUSSON-LAGUIAN","C"]
[32410,"LARROQUE-SAINT-SERNIN","C"]
[32430,"TOUGET","C"]
[32450,"AURIMONT","C"]
[32500,"PIS","C"]
[32600,"BEAUPUY","C"]
[32700,"LECTOURE","C"]
[32800,"EAUZE","C"]
[33113,"CAZALIS","C"]
[33127,"MARTIGNAS-SUR-JALLE","B"]
[33180,"SAINT-ESTEPHE","B"]
[33190,"LES ESSEINTES","C"]
[33210,"PREIGNAC","C"]
[33220,"RIOCAUD","C"]
[33230,"CHAMADELLE","C"]
[33240,"ASQUES","C"]
[33290,"BLANQUEFORT","C"]
[33310,"LORMONT","C"]
[33350,"SAINTE-COLOMBE","C"]
[33360,"CENAC","C"]
[33390,"PLASSAC","C"]
[33410,"SAINTE-CROIX-DU-MONT","C"]
[33410,"MONPRIMBLANC","C"]
[33420,"JUGAZAN","C"]
[33460,"SOUSSANS","C"]
[33480,"BRACH","B"]
[33500,"LIBOURNE","C"]
[33540,"BLASIMON","C"]
[33580,"RIMONS","C"]
[33580,"SAINTE-GEMME","C"]
[33620,"TIZAC-DE-LAPOUYADE","C"]
[33660,"CAMPS-SUR-L'ISLE","C"]
[33680,"LACANAU","B"]
[33710,"GAURIAC","C"]
[33720,"CERONS","C"]
[33760,"TARGON","C"]
[33760,"FRONTENAC","C"]
[33840,"SAINT-MICHEL-DE-CASTELNAU","C"]
[33880,"CAMBES","C"]
[33920,"SAINT-SAVIN","C"]
[34120,"NEZIGNAN-L'EVEQUE","C"]
[34140,"LOUPIAN","C"]
[34160,"RESTINCLIERES","C"]
[34210,"CASSAGNOLES","C"]
[34220,"SAINT-PONS-DE-THOMIERES","C"]
[34230,"AUMELAS","C"]
[34270,"VALFLAUNES","C"]
[34310,"QUARANTE","C"]
[34350,"VENDRES","C"]
[34370,"MARAUSSAN","C"]
[34390,"PREMIAN","C"]
[34440,"NISSAN-LEZ-ENSERUNE","C"]
[34490,"LIGNAN-SUR-ORB","C"]
[34530,"MONTAGNAC","C"]
[34570,"SAUSSAN","C"]
[34650,"BRENAS","C"]
[34700,"FOZIERES","C"]
[34700,"SAINT-PRIVAT","C"]
[34800,"BRIGNAC","C"]
[34980,"SAINT-CLEMENT-DE-RIVIERE","C"]
[35130,"ARBRISSEL","B"]
[35133,"BEAUCE","B"]
[35140,"RIVES-DU-COUESNON","B"]
[35140,"VENDEL","B"]
[35190,"SAINT-DOMINEUC","B"]
[35190,"QUEBRIAC","B"]
[35270,"MEILLAC","A"]
[35290,"LE CROUAIS","B"]
[35310,"CHAVAGNE","B"]
[35330,"MAURE-DE-BRETAGNE","B"]
[35370,"GENNES-SUR-SEICHE","B"]
[35390,"SAINT-SULPICE-DES-LANDES","B"]
[35460,"MAEN-ROCH","A"]
[35460,"LE TIERCENT","A"]
[35490,"CHAUVIGNE","B"]
[35530,"NOYAL-SUR-VILAINE","B"]
[35590,"SAINT-GILLES","B"]
[35610,"ROZ-SUR-COUESNON","A"]
[35660,"RENAC","B"]
[35720,"TRESSE","A"]
[36100,"NEUVY-PAILLOUX","D"]
[36100,"LES BORDES","D"]
[36110,"BOUGES-LE-CHATEAU","D"]
[36150,"AIZE","D"]
[36160,"POULIGNY-NOTRE-DAME","D"]
[36170,"SAINT-BENOIT-DU-SAULT","D"]
[36200,"LE MENOUX","D"]
[36220,"MERIGNY","D"]
[36230,"SARZAY","D"]
[36260,"SAINT-PIERRE-DE-JARDS","D"]
[36310,"BONNEUIL","D"]
[36370,"LIGNAC","D"]
[36400,"SAINT-CHRISTOPHE-EN-BOUCHERIE","D"]
[36600,"LANGE","D"]
[36700,"SAINT-MEDARD","D"]
[37110,"SAUNAY","D"]
[37130,"SAINT-MICHEL-SUR-LOIRE","D"]
[37140,"INGRANDES-DE-TOURAINE","D"]
[37160,"LA CELLE-SAINT-AVANT","D"]
[37220,"PANZOULT","D"]
[37240,"LIGUEIL","D"]
[37270,"ATHEE-SUR-CHER","D"]
[37310,"TAUXIGNY-SAINT-BAULD","D"]
[37330,"COUESMES","D"]
[37360,"SONZAY","D"]
[37380,"NOUZILLY","D"]
[37420,"HUISMES","D"]
[37500,"CANDES-SAINT-MARTIN","D"]
[37530,"MONTREUIL-EN-TOURAINE","D"]
[37530,"CHARGE","D"]
[37800,"SAINT-EPAIN","D"]
[38080,"SAINT-ALBAN-DE-ROCHE","G"]
[38110,"ROCHETOIRIN","G"]
[38118,"SAINT-BAUDILLE-DE-LA-TOUR","G"]
[38134,"SAINT-JOSEPH-DE-RIVIERE","G"]
[38150,"VERNIOZ","G"]
[38160,"CHATTE","G"]
[38190,"SAINTE-AGNES","G"]
[38210,"SAINT-QUENTIN-SUR-ISERE","G"]
[38250,"VILLARD-DE-LANS","G"]
[38270,"PRIMARETTE","G"]
[38270,"LENTIOL","G"]
[38300,"NIVOLAS-VERMELLE","G"]
[38330,"SAINT-NAZAIRE-LES-EYMES","G"]
[38370,"LES ROCHES-DE-CONDRIEU","G"]
[38390,"PARMILIEU","G"]
[38440,"MEYSSIEZ","G"]
[38460,"CHAMAGNIEU","G"]
[38470,"COGNIN-LES-GORGES","G"]
[38480,"LE PONT-DE-BEAUVOISIN","G"]
[38500,"COUBLEVIE","G"]
[38520,"VENOSC","G"]
[38550,"SABLONS","G"]
[38570,"THEYS","G"]
[38620,"MERLAS","G"]
[38660,"SAINT-HILAIRE","G"]
[38680,"CHORANCHE","G"]
[38690,"BIZONNES","G"]
[38730,"PANISSAGE","G"]
[38780,"PONT-EVEQUE","G"]
[38850,"CHIRENS","G"]
[38890,"MONTCARRA","G"]
[38970,"LA SALETTE-FALLAVAUX","G"]
[39100,"BAVERANS","G"]
[39110,"MONTMARLON","G"]
[39120,"SAINT-BARAING","G"]
[39130,"LARGILLAY-MARSONNAY","G"]
[39130,"FONTENU","G"]
[39130,"MENETRUX-EN-JOUX","G"]
[39150,"LES PLANCHES-EN-MONTAGNE","G"]
[39160,"SAINT-JEAN-D'ETREUX","G"]
[39190,"MALLEREY","G"]
[39210,"MONTAIN","G"]
[39220,"BOIS-D'AMONT","G"]
[39230,"FOULENAY","G"]
[39240,"AROMAS","G"]
[39240,"CHARNOD","G"]
[39240,"VESCLES","G"]
[39250,"RIX","G"]
[39270,"NANCUISE","G"]
[39270,"MOUTONNE","G"]
[39290,"MONTMIREY-LA-VILLE","G"]
[39300,"MONT-SUR-MONNET","G"]
[39300,"SIROD","G"]
[39320,"VAL-SURAN","G"]
[39320,"MONNETAY","G"]
[39360,"MOLINGES","G"]
[39380,"SANTANS","G"]
[39570,"SAINT-DIDIER","G"]
[39570,"L'ETOILE","G"]
[39570,"VERGES","G"]
[39600,"LES ARSURES","G"]
[39700,"AUDELANGE","G"]
[39800,"BIEFMORIN","G"]
[39800,"CHAMOLE","G"]
[40090,"SAINT-AVIT","C"]
[40120,"POUYDESSEAUX","C"]
[40140,"AZUR","B"]
[40180,"HEUGAS","B"]
[40190,"VILLENEUVE-DE-MARSAN","C"]
[40230,"ORX","B"]
[40240,"VIELLE-SOUBIRAN","C"]
[40260,"CASTETS","B"]
[40290,"MOUSCARDES","B"]
[40300,"SAINT-CRICQ-DU-GAVE","B"]
[40320,"ARBOUCAVE","C"]
[40330,"BONNEGARDE","C"]
[40380,"OZOURT","B"]
[40390,"SAINTE-MARIE-DE-GOSSE","B"]
[40400,"SAINT-YAGUEN","B"]
[40500,"AUDIGNON","C"]
[40630,"LUGLON","B"]
[40700,"HAGETMAU","C"]
[40990,"GOURBERA","B"]
[41100,"AZE","D"]
[41110,"SAINT-AIGNAN","D"]
[41110,"SEIGY","D"]
[41150,"COULANGES","D"]
[41160,"BREVAINVILLE","D"]
[41190,"FRANCAY","D"]
[41210,"LA MAROLLE-EN-SOLOGNE","D"]
[41210,"LA FERTE-BEAUHARNAIS","D"]
[41240,"OUZOUER-LE-MARCHE","D"]
[41270,"BOURSAY","D"]
[41290,"BAIGNEAUX","D"]
[41310,"VILLEPORCHER","D"]
[41330,"SAINT-BOHAIRE","D"]
[41400,"VALLIERES-LES-GRANDES","D"]
[41400,"MONTHOU-SUR-CHER","D"]
[41600,"VOUZON","D"]
[41800,"COUTURE-SUR-LOIR","D"]
[42110,"CIVENS","G"]
[42111,"VETRE-SUR-ANZON","G"]
[42123,"SAINT-CYR-DE-FAVIERES","G"]
[42140,"CHAZELLES-SUR-LYON","G"]
[42190,"CHARLIEU","G"]
[42210,"SAINT-CYR-LES-VIGNES","G"]
[42260,"SAINT-MARTIN-LA-SAUVETE","G"]
[42310,"SAINT-BONNET-DES-QUARTS","G"]
[42330,"AVEIZIEUX","G"]
[42370,"SAINT-RIRAND","G"]
[42410,"CHAVANAY","G"]
[42460,"COUTOUVRE","G"]
[42510,"SAINT-GEORGES-DE-BAROILLE","G"]
[42520,"BESSEY","G"]
[42590,"PINAY","G"]
[42600,"SAVIGNEUX","G"]
[42660,"MARLHES","G"]
[42670,"BELMONT-DE-LA-LOIRE","G"]
[42830,"SAINT-PRIEST-LA-PRUGNE","G"]
[43000,"AIGUILHE","E"]
[43120,"MONISTROL-SUR-LOIRE","E"]
[43150,"FREYCENET-LA-CUCHE","E"]
[43160,"MALVIERES","E"]
[43210,"BAS-EN-BASSET","E"]
[43230,"JOSAT","E"]
[43270,"ALLEGRE","E"]
[43300,"AUVERS","E"]
[43330,"PONT-SALOMON","E"]
[43360,"VERGONGHEON","E"]
[43390,"AZERAT","E"]
[43440,"LAVAL-SUR-DOULON","E"]
[43490,"VIELPRAT","E"]
[43580,"SAINT-VENERAND","E"]
[43580,"ALLEYRAS","E"]
[43800,"VOREY","E"]
[44130,"LE GAVRE","C"]
[44140,"REMOUILLE","C"]
[44190,"SAINT-LUMINE-DE-CLISSON","C"]
[44260,"BOUEE","B"]
[44340,"BOUGUENAIS","C"]
[44370,"LA ROUXIERE","C"]
[44410,"HERBIGNAC","B"]
[44470,"CARQUEFOU","C"]
[44530,"SAINT-GILDAS-DES-BOIS","C"]
[44640,"VUE","B"]
[44660,"SOULVACHE","C"]
[44710,"SAINT-LEGER-LES-VIGNES","B"]
[44850,"LIGNE","C"]
[45140,"BUCY-SAINT-LIPHARD","D"]
[45150,"OUVROUER-LES-CHAMPS","D"]
[45190,"MESSAS","D"]
[45210,"SAINT-LOUP-DE-GONOIS","D"]
[45240,"MARCILLY-EN-VILLETTE","D"]
[45260,"CHATENOY","D"]
[45270,"OUZOUER-SOUS-BELLEGARDE","D"]
[45300,"ESCRENNES","D"]
[45300,"CESARVILLE-DOSSAINVILLE","D"]
[45310,"VILLAMBLAIN","D"]
[45340,"NANCRAY-SUR-RIMARDE","D"]
[45370,"DRY","D"]
[45390,"DESMONTS","D"]
[45410,"TRINAY","D"]
[45480,"ANDONVILLE","D"]
[45500,"NEVOY","D"]
[45530,"SURY-AUX-BOIS","D"]
[45600,"GUILLY","D"]
[45750,"SAINT-PRYVE-SAINT-MESMIN","D"]
[46090,"SAINT-PIERRE-LAFEUILLE","D"]
[46100,"CAMBURAT","D"]
[46110,"CONDAT","D"]
[46120,"RUDELLE","D"]
[46130,"ESTAL","D"]
[46150,"MONTGESTY","D"]
[46160,"CADRIEU","D"]
[46170,"CEZAC","D"]
[46210,"LATRONQUIERE","D"]
[46230,"VAYLATS","D"]
[46250,"POMAREDE","D"]
[46250,"GINDOU","D"]
[46270,"SAINT-JEAN-MIRABEL","D"]
[46300,"SOUCIRAC","D"]
[46320,"REYREVIGNES","D"]
[46340,"RAMPOUX","D"]
[46400,"FRAYSSINHES","D"]
[46500,"RIGNAC","D"]
[46600,"CREYSSE","D"]
[46700,"GREZELS","D"]
[47120,"BALEYSSAGUES","C"]
[47120,"SAINT-SERNIN","C"]
[47140,"MASSELS","C"]
[47160,"CAUBEYRES","C"]
[47180,"SAINTE-BAZEILLE","C"]
[47200,"MAUVEZIN-SUR-GUPIE","C"]
[47210,"SAINT-MARTIN-DE-VILLEREAL","C"]
[47250,"ROMESTAING","C"]
[47260,"FONGRAVE","C"]
[47300,"PUJOLS","C"]
[47310,"AUBIAC","C"]
[47340,"MONBALEN","C"]
[47360,"FREGIMONT","C"]
[47400,"LAGRUERE","C"]
[47410,"LAUZUN","C"]
[47450,"COLAYRAC-SAINT-CIRQ","C"]
[47520,"LE PASSAGE","C"]
[47700,"RUFFIAC","C"]
[47800,"MIRAMONT-DE-GUYENNE","C"]
[48100,"LE BUISSON","E"]
[48120,"SAINTE-EULALIE","E"]
[48150,"LE ROZIER","E"]
[48160,"SAINT-MARTIN-DE-BOUBAUX","E"]
[48200,"SAINT-PIERRE-LE-VIEUX","E"]
[48230,"CULTURES","E"]
[48300,"ROCLES","E"]
[48310,"NOALHAC","E"]
[48400,"BARRE-DES-CEVENNES","E"]
[48600,"LA PANOUSE","E"]
[48700,"LA VILLEDIEU","E"]
[49110,"LA BOISSIERE-SUR-EVRE","D"]
[49120,"SAINTE-CHRISTINE","D"]
[49140,"JARZE-VILLAGES","D"]
[49150,"BAUGE-EN-ANJOU","D"]
[49160,"SAINT-PHILBERT-DU-PEUPLE","D"]
[49170,"BEHUARD","D"]
[49220,"ANDIGNE","D"]
[49260,"LE COUDRAY-MACOUARD","D"]
[49260,"MONTREUIL-BELLAY","D"]
[49310,"MONTJEAN-SUR-LOIRE","D"]
[49320,"VAUCHRETIEN","D"]
[49330,"SOEURDRES","D"]
[49350,"SAINT-CLEMENT-DES-LEVEES","D"]
[49380,"FAVERAYE-MACHELLES","D"]
[49420,"CHAZE-HENRY","D"]
[49430,"DURTAL","D"]
[49460,"CANTENAY-EPINARD","D"]
[49500,"NYOISEAU","D"]
[49530,"DRAIN","D"]
[49590,"FONTEVRAUD-L'ABBAYE","D"]
[49620,"LA POMMERAYE","D"]
[49700,"NOYANT-LA-PLAINE","D"]
[49770,"LE PLESSIS-MACE","D"]
[50000,"LE MESNIL-ROUXELIN","A"]
[50140,"LE NEUFBOURG","B"]
[50160,"LAMBERVILLE","B"]
[50180,"SAINT-GILLES","A"]
[50190,"SAINT-MARTIN-D'AUBIGNY","A"]
[50210,"CAMPROND","A"]
[50220,"DUCEY","A"]
[50250,"SAINT-SAUVEUR-DE-PIERREPONT","A"]
[50260,"LE VALDECIE","A"]
[50270,"SENOVILLE","A"]
[50300,"LE VAL-SAINT-PERE","A"]
[50310,"SAINT-FLOXEL","A"]
[50310,"QUINEVILLE","A"]
[50330,"NEVILLE-SUR-MER","A"]
[50350,"DONVILLE-LES-BAINS","A"]
[50380,"SAINT-AUBIN-DES-PREAUX","A"]
[50400,"ANCTOVILLE-SUR-BOSCQ","A"]
[50410,"MONTBRAY","A"]
[50440,"OMONVILLE-LA-PETITE","A"]
[50450,"LE MESNIL-ROGUES","A"]
[50480,"NEUVILLE-AU-PLAIN","A"]
[50480,"SEBEVILLE","A"]
[50500,"AUXAIS","A"]
[50510,"LE MESNIL-AUBERT","A"]
[50530,"SARTILLY","A"]
[50560,"ANNEVILLE-SUR-MER","A"]
[50600,"GRANDPARIGNY","A"]
[50620,"AMIGNY","A"]
[50620,"LE DEZERT","A"]
[50640,"BUAIS","B"]
[50680,"SAINT-ANDRE-DE-L'EPINE","A"]
[50690,"SIDEVILLE","A"]
[50750,"CANISY","B"]
[50750,"LE MESNIL-HERMAN","B"]
[50800,"CHERENCE-LE-HERON","A"]
[50810,"SAINT-JEAN-DES-BAISANTS","B"]
[50870,"SUBLIGNY","A"]
[51110,"BAZANCOURT","G"]
[51120,"SOIZY-AUX-BOIS","G"]
[51130,"VOIPREUX","G"]
[51130,"VELYE","G"]
[51140,"TRIGNY","G"]
[51150,"ISSE","G"]
[51170,"LHERY","G"]
[51170,"SARCY","G"]
[51210,"RIEUX","G"]
[51220,"MERFY","G"]
[51230,"CONNANTRAY-VAUREFROY","G"]
[51240,"CHEPPES-LA-PRAIRIE","G"]
[51240,"LE FRESNE","G"]
[51260,"LA CHAPELLE-LASSON","G"]
[51270,"LA CAURE","G"]
[51270,"BEAUNAY","G"]
[51300,"PRINGY","G"]
[51300,"NORROIS","G"]
[51300,"VAVRAY-LE-PETIT","G"]
[51310,"REVEILLON","G"]
[51320,"HUMBAUVILLE","G"]
[51330,"REMICOURT","G"]
[51340,"SAINT-VRAIN","G"]
[51350,"CORMONTREUIL","G"]
[51400,"SEPT-SAULX","G"]
[51430,"TINQUEUX","G"]
[51480,"DAMERY","G"]
[51500,"ECUEIL","G"]
[51500,"RILLY-LA-MONTAGNE","G"]
[51530,"VINAY","G"]
[51600,"LA CHEPPE","G"]
[51700,"VERNEUIL","G"]
[51700,"ANTHENAY","G"]
[51800,"BERZIEUX","G"]
[51800,"VERRIERES","G"]
[51800,"SAINTE-MENEHOULD","G"]
[52100,"HALLIGNICOURT","H"]
[52110,"BLUMERAY","H"]
[52120,"VILLARS-EN-AZOIS","H"]
[52130,"LOUVEMONT","H"]
[52140,"RANGECOURT","H"]
[52150,"VAUDRECOURT","H"]
[52160,"VILLARS-SANTENOGE","H"]
[52170,"NARCY","H"]
[52190,"DOMMARIEN","H"]
[52200,"SAINT-MAURICE","H"]
[52220,"RIVES-DERVOISES","H"]
[52230,"POISSONS","H"]
[52240,"THOL-LES-MILLIERES","H"]
[52270,"DOULAINCOURT-SAUCOURT","H"]
[52300,"CHATONRUPT-SOMMERMONT","H"]
[52310,"ORMOY-LES-SEXFONTAINES","H"]
[52320,"VOUECOURT","H"]
[52360,"CHANGEY","H"]
[52400,"COIFFY-LE-HAUT","H"]
[52400,"NEUVELLE-LES-VOISEY","H"]
[52500,"FAYL-BILLOT","H"]
[52600,"HEUILLEY-LE-GRAND","H"]
[52700,"REYNEL","H"]
[52700,"VESAIGNES-SOUS-LAFAUCHE","H"]
[52800,"SARCEY","H"]
[53120,"LEVARE","D"]
[53150,"BREE","D"]
[53160,"SAINT-MARTIN-DE-CONNEE","D"]
[53190,"DESERTINES","D"]
[53200,"CHATELAIN","D"]
[53230,"ASTILLE","D"]
[53240,"SAINT-GERMAIN-D'ANXURE","D"]
[53290,"GREZ-EN-BOUERE","D"]
[53320,"LOIRON-RUILLE","D"]
[53350,"BALLOTS","D"]
[53360,"ORIGNE","D"]
[53420,"CHAILLAND","D"]
[53480,"SAINT-LEGER","D"]
[53700,"LOUPFOUGERES","D"]
[53940,"AHUILLE","D"]
[54000,"NANCY","I"]
[54115,"GEMONVILLE","I"]
[54116,"PRAYE","I"]
[54122,"CHENEVIERES","I"]
[54134,"VOINEMONT","I"]
[54150,"MAIRY-MAINVILLE","I"]
[54170,"ALLAIN","I"]
[54200,"PAGNEY-DERRIERE-BARINE","I"]
[54210,"SAFFAIS","I"]
[54260,"GRAND-FAILLY","I"]
[54290,"VILLACOURT","I"]
[54290,"FROVILLE","I"]
[54300,"SIONVILLER","I"]
[54330,"QUEVILLONCOURT","I"]
[54360,"EINVAUX","I"]
[54370,"ARRACOURT","I"]
[54380,"SAIZERAIS","I"]
[54450,"FREMENIL","I"]
[54450,"CHAZELLES-SUR-ALBE","I"]
[54460,"AINGERAY","I"]
[54470,"DOMMARTIN-LA-CHAUSSEE","I"]
[54490,"PREUTIN-HIGNY","I"]
[54540,"SAINT-MAURICE-AUX-FORGES","I"]
[54550,"PONT-SAINT-VINCENT","I"]
[54610,"ROUVES","I"]
[54620,"BAZAILLES","I"]
[54700,"CHAMPEY-SUR-MOSELLE","I"]
[54720,"LEXY","I"]
[54740,"VAUDEVILLE","I"]
[54770,"DOMMARTIN-SOUS-AMANCE","I"]
[54800,"GONDRECOURT-AIX","I"]
[54830,"MORIVILLER","I"]
[54850,"MEREVILLE","I"]
[54930,"GUGNEY","I"]
[55000,"VILLE-SUR-SAULX","H"]
[55000,"TANNOIS","H"]
[55100,"CUMIERES-LE-MORT-HOMME","H"]
[55100,"HAUDAINVILLE","H"]
[55110,"DUN-SUR-MEUSE","H"]
[55110,"LION-DEVANT-DUN","H"]
[55130,"BONNET","H"]
[55140,"MONTIGNY-LES-VAUCOULEURS","H"]
[55140,"RIGNY-SAINT-MARTIN","H"]
[55150,"MOIREY-FLABAS-CREPION","H"]
[55160,"FRESNES-EN-WOEVRE","H"]
[55160,"LABEUVILLE","H"]
[55190,"VILLEROY-SUR-MEHOLLE","H"]
[55190,"SORCY-SAINT-MARTIN","H"]
[55200,"GEVILLE","H"]
[55220,"OSCHES","H"]
[55250,"VILLOTTE-DEVANT-LOUPPY","H"]
[55250,"WALY","H"]
[55260,"LIGNIERES-SUR-AIRE","H"]
[55270,"CHEPPY","H"]
[55290,"HEVILLIERS","H"]
[55300,"MAIZEY","H"]
[55320,"RUPT-EN-WOEVRE","H"]
[55400,"MORANVILLE","H"]
[55500,"GIVRAUVAL","H"]
[55500,"NAIX-AUX-FORGES","H"]
[55600,"MONTMEDY","H"]
[55700,"BEAUFORT-EN-ARGONNE","H"]
[55700,"BROUENNES","H"]
[55800,"COUVONGES","H"]
[56130,"CAMOEL","A"]
[56160,"LIGNOL","B"]
[56190,"AMBON","A"]
[56220,"CADEN","B"]
[56250,"LA VRAIE-CROIX","A"]
[56350,"SAINT-GORGON","A"]
[56370,"LE TOUR-DU-PARC","A"]
[56400,"BRECH","A"]
[56450,"SAINT-ARMEL","A"]
[56490,"LA TRINITE-PORHOET","B"]
[56500,"PLUMELIN","B"]
[56610,"ARRADON","A"]
[56700,"MERLEVENEZ","A"]
[56860,"SENE","A"]
[56890,"SAINT-AVE","A"]
[57130,"ANCY-DORNOT","I"]
[57140,"WOIPPY","I"]
[57170,"VAXY","I"]
[57170,"SOTZELING","I"]
[57220,"HELSTROFF","I"]
[57220,"NARBEFONTAINE","I"]
[57245,"MECLEUVES","I"]
[57260,"BOURGALTROFF","I"]
[57270,"UCKANGE","I"]
[57320,"REMELFANG","I"]
[57320,"VOELFLING-LES-BOUZONVILLE","I"]
[57340,"BARONVILLE","I"]
[57340,"HARPRICH","I"]
[57370,"DANNE-ET-QUATRE-VENTS","I"]
[57390,"REDANGE","I"]
[57400,"LANGATTE","I"]
[57412,"ETTING","I"]
[57420,"POMMERIEUX","I"]
[57440,"ALGRANGE","I"]
[57450,"THEDING","I"]
[57480,"APACH","I"]
[57510,"HOLVING","I"]
[57530,"COURCELLES-SUR-NIED","I"]
[57530,"SERVIGNY-LES-RAVILLE","I"]
[57565,"NIDERVILLER","I"]
[57580,"ANCERVILLE","I"]
[57580,"ARRIANCE","I"]
[57590,"LEMONCOURT","I"]
[57620,"GOETZENBRUCK","I"]
[57640,"SANRY-LES-VIGY","I"]
[57650,"FONTOY","I"]
[57660,"LEYVILLER","I"]
[57670,"ALBESTROFF","I"]
[57690,"ELVANGE","I"]
[57720,"BREIDENBACH","I"]
[57790,"ASPACH","I"]
[57810,"DONNELAY","I"]
[57830,"HERTZING","I"]
[57880,"GUERTING","I"]
[57920,"KEDANGE-SUR-CANNER","I"]
[57930,"NIEDERSTINZEL","I"]
[57970,"OUDRENNE","I"]
[58110,"BRINAY","G"]
[58120,"CHATEAU-CHINON (VILLE)","G"]
[58140,"MHERE","G"]
[58160,"SAINT-OUEN-SUR-LOIRE","G"]
[58190,"SAINT-DIDIER","G"]
[58190,"MONCEAUX-LE-COMTE","G"]
[58220,"CIEZ","G"]
[58230,"ALLIGNY-EN-MORVAN","G"]
[58260,"THIANGES","G"]
[58270,"BEAUMONT-SARDOLLES","G"]
[58310,"SAINT-VERAIN","G"]
[58330,"CRUX-LA-VILLE","G"]
[58390,"DORNES","G"]
[58400,"BULCY","G"]
[58460,"TRUCY-L'ORGUEILLEUX","G"]
[58530,"BREVES","G"]
[58700,"AUTHIOU","G"]
[58700,"MONTENOISON","G"]
[59111,"BOUCHAIN","F"]
[59119,"WAZIERS","F"]
[59133,"PHALEMPIN","F"]
[59134,"BEAUCAMPS-LIGNY","F"]
[59143,"LEDERZEELE","F"]
[59147,"GONDECOURT","F"]
[59161,"ESWARS","F"]
[59162,"OSTRICOURT","F"]
[59171,"HELESMES","F"]
[59185,"PROVIN","F"]
[59190,"WALLON-CAPPEL","F"]
[59199,"BRUILLE-SAINT-AMAND","F"]
[59217,"BOUSSIERES-EN-CAMBRESIS","F"]
[59226,"LECELLES","F"]
[59232,"VIEUX-BERQUIN","F"]
[59242,"TEMPLEUVE-EN-PEVELE","F"]
[59258,"LES RUES-DES-VIGNES","F"]
[59268,"CUVILLERS","F"]
[59272,"DON","F"]
[59283,"MONCHEAUX","F"]
[59310,"AIX-EN-PEVELE","F"]
[59320,"SEQUEDIN","F"]
[59380,"ARMBOUTS-CAPPEL","F"]
[59380,"WARHEM","F"]
[59430,"DUNKERQUE","F"]
[59470,"ERINGHEM","F"]
[59500,"DOUAI","F"]
[59530,"FRASNOY","F"]
[59550,"MAROILLES","F"]
[59570,"BERMERIES","F"]
[59610,"FERON","F"]
[59640,"DUNKERQUE","F"]
[59670,"SAINTE-MARIE-CAPPEL","F"]
[59730,"BEAURAIN","F"]
[59777,"LILLE","F"]
[59820,"SAINT-GEORGES-SUR-L'AA","F"]
[59940,"ESTAIRES","F"]
[59990,"SEBOURG","F"]
[60112,"HAUCOURT","D"]
[60112,"HERCHIES","D"]
[60120,"BEAUVOIR","D"]
[60120,"PLAINVILLE","D"]
[60130,"QUINQUEMPOIX","D"]
[60130,"PLAINVAL","D"]
[60140,"VERDERONNE","D"]
[60155,"RAINVILLERS","D"]
[60190,"ROUVILLERS","D"]
[60190,"MOYVILLERS","D"]
[60210,"DARGIES","D"]
[60220,"LANNOY-CUILLERE","D"]
[60240,"DELINCOURT","D"]
[60240,"LIERVILLE","D"]
[60250,"HEILLES","D"]
[60290,"NEUILLY-SOUS-CLERMONT","D"]
[60310,"SOLENTE","D"]
[60310,"OGNOLLES","D"]
[60350,"CROUTOY","D"]
[60360,"CHOQUEUSE-LES-BENARDS","D"]
[60380,"FONTENAY-TORCY","D"]
[60390,"LES HAUTS-TALICAN","D"]
[60400,"PONT-L'EVEQUE","D"]
[60420,"WELLES-PERENNES","D"]
[60420,"LE PLOYRON","D"]
[60430,"WARLUIS","D"]
[60480,"FROISSY","D"]
[60490,"LA NEUVILLE-SUR-RESSONS","D"]
[60510,"LAVERSINES","D"]
[60520,"PONTARME","D"]
[60590,"SERIFONTAINE","D"]
[60620,"BOUILLANCY","D"]
[60640,"FRETOY-LE-CHATEAU","D"]
[60650,"ESPAUBOURG","D"]
[60660,"MELLO","D"]
[60700,"PONT-SAINTE-MAXENCE","D"]
[60730,"LACHAPELLE-SAINT-PIERRE","D"]
[60810,"MONTEPILLOY","D"]
[60850,"LALANDELLE","D"]
[60950,"ERMENONVILLE","D"]
[61100,"LANDIGOU","D"]
[61110,"BOISSY-MAUGIS","D"]
[61120,"LE RENOUARD","D"]
[61130,"POUVRAI","D"]
[61140,"LA CHAPELLE-D'ANDAINE","D"]
[61150,"SAINT-BRICE-SOUS-RANES","D"]
[61160,"TRUN","D"]
[61170,"SAINT-AUBIN-D'APPENAI","D"]
[61190,"AUTHEUIL","D"]
[61190,"MOUSSONVILLIERS","D"]
[61200,"AUNOU-LE-FAUCON","D"]
[61220,"CRAMENIL","D"]
[61230,"MARDILLY","D"]
[61240,"CHAMP-HAUT","D"]
[61250,"FORGES","D"]
[61290,"BIZOU","D"]
[61290,"NEUILLY-SUR-EURE","D"]
[61310,"EXMES","D"]
[61320,"SAINT-DIDIER-SOUS-ECOUVES","D"]
[61340,"SAINT-AUBIN-DES-GROIS","D"]
[61350,"SAINT-MARS-D'EGRENNE","D"]
[61380,"SAINT-AQUILIN-DE-CORBION","D"]
[61400,"MAUVES-SUR-HUISNE","D"]
[61420,"RAVIGNY","D"]
[61500,"LE CERCUEIL","D"]
[61500,"LA CHAPELLE-PRES-SEES","D"]
[61550,"COUVAINS","D"]
[61570,"LA BELLIERE","D"]
[61600,"SAINT-MICHEL-DES-ANDAINES","D"]
[61790,"SAINT-PIERRE-DU-REGARD","D"]
[62000,"DAINVILLE","F"]
[62116,"AYETTE","F"]
[62120,"MAMETZ","F"]
[62120,"LAMBRES","F"]
[62123,"BAILLEULVAL","F"]
[62126,"PITTEFAUX","F"]
[62127,"MAGNICOURT-EN-COMTE","F"]
[62128,"WANCOURT","F"]
[62130,"SIRACOURT","F"]
[62130,"FOUFFLIN-RICAMETZ","F"]
[62134,"LISBOURG","F"]
[62136,"LESTREM","F"]
[62140,"HUBY-SAINT-LEU","F"]
[62142,"NABRINGHEN","F"]
[62144,"VILLERS-AU-BOIS","F"]
[62152,"NEUFCHATEL-HARDELOT","F"]
[62158,"SAULTY","F"]
[62170,"CAMPIGNEULLES-LES-GRANDES","F"]
[62170,"WAILLY-BEAUCAMP","F"]
[62175,"BOISLEUX-SAINT-MARC","F"]
[62180,"AIRON-SAINT-VAAST","F"]
[62215,"OYE-PLAGE","F"]
[62217,"ACHICOURT","F"]
[62240,"BOURNONVILLE","F"]
[62240,"COURSET","F"]
[62270,"FORTEL-EN-ARTOIS","F"]
[62270,"ECOIVRES","F"]
[62310,"AVONDANCE","F"]
[62310,"LUGY","F"]
[62360,"LA CAPELLE-LES-BOULOGNE","F"]
[62370,"NOUVELLE-EGLISE","F"]
[62380,"ELNES","F"]
[62390,"HARAVESNES","F"]
[62450,"BEAULENCOURT","F"]
[62460,"DIEVAL","F"]
[62500,"TILQUES","F"]
[62550,"NEDONCHEL","F"]
[62560,"AUDINCTHUN","F"]
[62580,"THELUS","F"]
[62620,"BARLIN","F"]
[62650,"QUILEN","F"]
[62680,"MERICOURT","F"]
[62690,"CAPELLE-FERMONT","F"]
[62760,"GAUDIEMPRE","F"]
[62770,"NEULETTE","F"]
[62810,"LIGNEREUIL","F"]
[62810,"HAUTEVILLE","F"]
[62850,"HAUT-LOQUIN","F"]
[62860,"OISY-LE-VERGER","F"]
[62890,"BONNINGUES-LES-ARDRES","F"]
[62940,"HAILLICOURT","F"]
[62990,"LESPINOY","F"]
[63114,"COUDES","E"]
[63160,"BILLOM","E"]
[63190,"SEYCHALLES","E"]
[63200,"DAVAYAT","E"]
[63220,"SAINT-SAUVEUR-LA-SAGNE","E"]
[63250,"VISCOMTAT","E"]
[63270,"YRONDE-ET-BURON","E"]
[63290,"PUY-GUILLAUME","E"]
[63320,"SAINT-FLORET","E"]
[63330,"PIONSAT","E"]
[63330,"LE QUARTIER","E"]
[63360,"LUSSAT","E"]
[63380,"MIREMONT","E"]
[63420,"RENTIERES","E"]
[63440,"SAINT-REMY-DE-BLOT","E"]
[63480,"MARAT","E"]
[63500,"PARDINES","E"]
[63500,"SAINT-YVOINE","E"]
[63520,"SAINT-DIER-D'AUVERGNE","E"]
[63570,"BRASSAC-LES-MINES","E"]
[63600,"SAINT-MARTIN-DES-OLMES","E"]
[63620,"FERNOEL","E"]
[63670,"ORCET","E"]
[63720,"VARENNES-SUR-MORGE","E"]
[63740,"GELLES","E"]
[63850,"EGLISENEUVE-D'ENTRAIGUES","E"]
[63880,"OLLIERGUES","E"]
[63990,"JOB","E"]
[64120,"LARCEVEAU-ARROS-CIBITS","C"]
[64120,"AMENDEUIX-ONEIX","C"]
[64130,"ORDIARP","C"]
[64140,"LONS","C"]
[64160,"CARRERE","C"]
[64170,"CASTEIDE-CAMI","C"]
[64190,"RIVEHAUTE","C"]
[64190,"JASSES","C"]
[64220,"SAINT-MICHEL","C"]
[64230,"ARBUS","C"]
[64230,"AUBIN","C"]
[64260,"IZESTE","C"]
[64270,"SALIES-DE-BEARN","C"]
[64300,"SAINT-GIRONS-EN-BEARN","C"]
[64300,"BALANSUN","C"]
[64330,"MONCLA","C"]
[64350,"GAYON","C"]
[64350,"BASSILLON-VAUZE","C"]
[64370,"SAINT-MEDARD","C"]
[64390,"AUTEVIELLE-SAINT-MARTIN-BIDEREN","C"]
[64400,"AGNOS","C"]
[64410,"VIGNES","C"]
[64420,"ARRIEN","C"]
[64440,"BEOST","C"]
[64460,"CASTERA-LOUBIX","C"]
[64460,"MONSEGUR","C"]
[64500,"SAINT-JEAN-DE-LUZ","C"]
[64520,"GUICHE","C"]
[64660,"ASASP-ARROS","C"]
[64800,"BOURDETTES","C"]
[64990,"SAINT-PIERRE-D'IRUBE","C"]
[65100,"LUGAGNAN","C"]
[65100,"LES ANGLES","C"]
[65100,"ESCOUBES-POUTS","C"]
[65120,"GEDRE","C"]
[65130,"GOURGUE","C"]
[65140,"LACASSAGNE","C"]
[65140,"MANSAN","C"]
[65150,"MAZERES-DE-NESTE","C"]
[65170,"AZET","C"]
[65190,"BURG","C"]
[65200,"MONTGAILLARD","C"]
[65220,"ESTAMPURES","C"]
[65220,"SADOURNIN","C"]
[65230,"VILLEMUR","C"]
[65240,"MONT","C"]
[65250,"SAINT-ARROMAN","C"]
[65300,"REJAUMONT","C"]
[65330,"SENTOUS","C"]
[65350,"SABALOS","C"]
[65350,"MUN","C"]
[65370,"SARP","C"]
[65380,"OSSUN","C"]
[65400,"AYZAC-OST","C"]
[65400,"VIER-BORDES","C"]
[65500,"SAINT-LEZER","C"]
[65670,"MONLEON-MAGNOAC","C"]
[65700,"LAHITTE-TOUPIERE","C"]
[65700,"SAUVETERRE","C"]
[66130,"CORBERE","C"]
[66210,"FONTRABIOUSE","C"]
[66220,"VIRA","C"]
[66230,"SERRALONGUE","C"]
[66300,"SAINT-JEAN-LASSEILLE","B"]
[66350,"TOULOUGES","B"]
[66360,"SERDINYA","C"]
[66400,"REYNES","B"]
[66500,"CATLLAR","C"]
[66600,"OPOUL-PERILLOS","B"]
[66660,"PORT-VENDRES","B"]
[66760,"PORTE-PUYMORENS","C"]
[66800,"LLO","C"]
[67117,"QUATZENHEIM","I"]
[67117,"DOSSENHEIM-KOCHERSBERG","I"]
[67140,"LE HOHWALD","I"]
[67140,"STOTZHEIM","I"]
[67160,"OBERLAUTERBACH","I"]
[67170,"HOHATZENHEIM","I"]
[67190,"GRENDELBRUCH","I"]
[67220,"MAISONSGOUTTE","I"]
[67220,"ALBE","I"]
[67240,"KALTENHOUSE","I"]
[67260,"HINSINGEN","I"]
[67270,"GEISWILLER-ZOEBERSDORF","I"]
[67290,"TIEFFENBACH","I"]
[67290,"PUBERG","I"]
[67310,"KNOERSHEIM","I"]
[67320,"GUNGWILLER","I"]
[67340,"REIPERTSWILLER","I"]
[67340,"OFFWILLER","I"]
[67360,"FROESCHWILLER","I"]
[67370,"SCHNERSHEIM","I"]
[67390,"MACKENHEIM","I"]
[67420,"SAINT-BLAISE-LA-ROCHE","I"]
[67440,"LOCHWILLER","I"]
[67480,"LEUTENHEIM","I"]
[67500,"WEITBRUCH","I"]
[67520,"NORDHEIM","I"]
[67600,"EBERSMUNSTER","I"]
[67670,"WITTERSHEIM","I"]
[67700,"MAENNOLSHEIM","I"]
[67770,"DALHUNDEN","I"]
[68040,"INGERSHEIM","I"]
[68130,"ALTKIRCH","I"]
[68140,"SOULTZEREN","I"]
[68190,"ENSISHEIM","I"]
[68210,"RETZWILLER","I"]
[68220,"MICHELBACH-LE-HAUT","I"]
[68230,"KATZENTHAL","I"]
[68280,"APPENWIHR","I"]
[68290,"MASEVAUX","I"]
[68350,"BRUNSTATT","I"]
[68440,"STEINBRUNN-LE-HAUT","I"]
[68480,"PFETTERHOUSE","I"]
[68480,"LIGSDORF","I"]
[68500,"JUNGHOLTZ","I"]
[68510,"UFFHEIM","I"]
[68580,"HINDLINGEN","I"]
[68600,"BIESHEIM","I"]
[68640,"RIESPACH","I"]
[68720,"EGLINGEN","I"]
[68720,"SAINT-BERNARD","I"]
[68740,"RUMERSHEIM-LE-HAUT","I"]
[68850,"STAFFELFELDEN","I"]
[68960,"ILLTAL","I"]
[69008,"LYON--8E--ARRONDISSEMENT","G"]
[69170,"TARARE","G"]
[69220,"DRACE","G"]
[69240,"LA CHAPELLE-DE-MARDORE","G"]
[69290,"POLLIONNAY","G"]
[69380,"ALIX","G"]
[69390,"CHARLY","G"]
[69440,"SAINT-SORLIN","G"]
[69440,"TALUYERS","G"]
[69480,"AMBERIEUX","G"]
[69530,"BRIGNAIS","G"]
[69610,"MONTROMANT","G"]
[69620,"LE BOIS-D'OINGT","G"]
[69660,"COLLONGES-AU-MONT-D'OR","G"]
[69700,"LOIRE-SUR-RHONE","G"]
[69850,"DUERNE","G"]
[69860,"SAINT-JACQUES-DES-ARRETS","G"]
[70000,"RAZE","G"]
[70000,"VALLEROIS-LORIOZ","G"]
[70000,"VILLERS-LE-SEC","G"]
[70100,"FAHY-LES-AUTREY","G"]
[70100,"VENERE","G"]
[70110,"VILLERSEXEL","G"]
[70120,"LA QUARTE","G"]
[70120,"LAVONCOURT","G"]
[70130,"RECOLOGNE","G"]
[70140,"SAUVIGNEY-LES-PESMES","G"]
[70150,"BAY","G"]
[70150,"VREGILLE","G"]
[70170,"SCYE","G"]
[70180,"VOLON","G"]
[70190,"LA MALACHERE","G"]
[70190,"LA BARRE","G"]
[70200,"LE VAL-DE-GOUHENANS","G"]
[70210,"DEMANGEVELLE","G"]
[70220,"FOUGEROLLES","G"]
[70230,"CHASSEY-LES-MONTBOZON","G"]
[70240,"COLOMBOTTE","G"]
[70280,"SAINT-BRESSON","G"]
[70300,"LA CHAPELLE-LES-LUXEUIL","G"]
[70310,"ESMOULIERES","G"]
[70310,"LA ROSIERE","G"]
[70400,"CHAMPEY","G"]
[70400,"ECHAVANNE","G"]
[70500,"VERNOIS-SUR-MANCE","G"]
[70500,"BOUSSERAUCOURT","G"]
[70600,"FOUVENT-SAINT-ANDOCHE","G"]
[70700,"VELLEMOZ","G"]
[70800,"JASNEY","G"]
[71000,"SANCE","G"]
[71120,"LUGNY-LES-CHAROLLES","G"]
[71120,"VENDENESSE-LES-CHAROLLES","G"]
[71150,"PARIS-L'HOPITAL","G"]
[71160,"RIGNY-SUR-ARROUX","G"]
[71190,"MESVRES","G"]
[71230,"POUILLOUX","G"]
[71240,"NANTON","G"]
[71250,"SIGY-LE-CHATEL","G"]
[71250,"BRAY","G"]
[71270,"CLUX","G"]
[71270,"BEAUVERNOIS","G"]
[71300,"MARIGNY","G"]
[71330,"DEVROUZE","G"]
[71350,"SAUNIERES","G"]
[71360,"SAISY","G"]
[71390,"CERSOT","G"]
[71400,"LA PETITE-VERRIERE","G"]
[71430,"SAINT-VINCENT-BRAGNY","G"]
[71440,"MONTRET","G"]
[71460,"BURNAND","G"]
[71480,"VARENNES-SAINT-SAUVEUR","G"]
[71490,"CREOT","G"]
[71500,"BRUAILLES","G"]
[71520,"CLERMAIN","G"]
[71540,"BARNAY","G"]
[71580,"LE FAY","G"]
[71600,"L'HOPITAL-LE-MERCIER","G"]
[71640,"DRACY-LE-FORT","G"]
[71700,"LACROST","G"]
[71800,"AMANZE","G"]
[71800,"GIBLES","G"]
[71960,"VERGISSON","G"]
[72110,"SAINT-CELERIN","D"]
[72110,"SAINT-COSME-EN-VAIRAIS","D"]
[72140,"PARENNES","D"]
[72150,"PRUILLE-L'EGUILLE","D"]
[72160,"TUFFE","D"]
[72210,"MAIGNE","D"]
[72210,"SOULIGNE-FLACE","D"]
[72240,"CONLIE","D"]
[72260,"RENE","D"]
[72270,"COURCELLES-LA-FORET","D"]
[72300,"JUIGNE-SUR-SARTHE","D"]
[72320,"VIBRAYE","D"]
[72350,"SAINT-OUEN-EN-CHAMPAGNE","D"]
[72370,"NUILLE-LE-JALAIS","D"]
[72400,"SAINT-MARTIN-DES-MONTS","D"]
[72430,"FERCE-SUR-SARTHE","D"]
[72500,"NOGENT-SUR-LOIR","D"]
[72510,"CHATEAU-L'HERMITAGE","D"]
[72550,"BRAINS-SUR-GEE","D"]
[72600,"SAINT-CALEZ-EN-SAOSNOIS","D"]
[72610,"CHENAY","D"]
[72650,"LA BAZOGE","D"]
[73000,"CHAMBERY","G"]
[73110,"VILLAROUX","G"]
[73120,"SAINT-BON-TARENTAISE","G"]
[73130,"SAINT-FRANCOIS-LONGCHAMP","G"]
[73170,"SAINT-JEAN-DE-CHEVELU","G"]
[73210,"LA PLAGNE-TARENTAISE","G"]
[73220,"SAINT-LEGER","G"]
[73250,"FRETERIVE","G"]
[73290,"LA MOTTE-SERVOLEX","G"]
[73310,"ONTEX","G"]
[73340,"BELLECOMBE-EN-BAUGES","G"]
[73390,"CHAMOUSSET","G"]
[73410,"CESSENS","G"]
[73470,"AYN","G"]
[73500,"TERMIGNON","G"]
[73600,"FONTAINE-LE-PUITS","G"]
[73610,"AIGUEBELETTE-LE-LAC","G"]
[73800,"PORTE-DE-SAVOIE","G"]
[74100,"AMBILLY","G"]
[74130,"LE PETIT-BORNAND-LES-GLIERES","G"]
[74140,"VEIGY-FONCENEX","G"]
[74150,"MARCELLAZ-ALBANAIS","G"]
[74200,"ALLINGES","G"]
[74210,"CONS-SAINTE-COLOMBE","G"]
[74250,"LA TOUR","G"]
[74270,"FRANGY","G"]
[74270,"CHAVANNAZ","G"]
[74330,"NONGLARD","G"]
[74350,"VOVRAY-EN-BORNES","G"]
[74410,"ENTREVERNES","G"]
[74420,"HABERE-POCHE","G"]
[74500,"NOVEL","G"]
[74520,"VULBENS","G"]
[74570,"EVIRES","G"]
[74740,"SIXT-FER-A-CHEVAL","G"]
[74910,"SAINT-GERMAIN-SUR-RHONE","G"]
[75004,"PARIS-4E-ARRONDISSEMENT","C"]
[76100,"ROUEN","D"]
[76113,"SAHURS","D"]
[76116,"SAINT-AIGNAN-SUR-RY","D"]
[76160,"SAINT-LEGER-DU-BOURG-DENIS","D"]
[76170,"AUBERVILLE-LA-CAMPAGNE","D"]
[76190,"CROIX-MARE","D"]
[76210,"NOINTOT","D"]
[76220,"MENERVAL","D"]
[76250,"DEVILLE-LES-ROUEN","D"]
[76270,"QUIEVRECOURT","D"]
[76270,"SAINTE-BEUVE-EN-RIVIERE","D"]
[76280,"CRIQUETOT-L'ESNEVAL","D"]
[76340,"DANCOURT","D"]
[76350,"OISSEL","D"]
[76370,"GREGES","D"]
[76400,"EPREVILLE","D"]
[76430,"ETAINHUS","D"]
[76440,"ROUVRAY-CATILLON","D"]
[76440,"LA BELLIERE","D"]
[76450,"LE HANOUARD","D"]
[76460,"PLEINE-SEVE","D"]
[76490,"SAINT-GILLES-DE-CRETOT","D"]
[76490,"SAINT-WANDRILLE-RANCON","D"]
[76540,"ECRETTEVILLE-SUR-MER","D"]
[76550,"AMBRUMESNIL","D"]
[76560,"HARCANVILLE","D"]
[76570,"LIMESY","D"]
[76590,"BELMESNIL","D"]
[76630,"BELLENGREVILLE","D"]
[76640,"TERRES-DE-CAUX","D"]
[76640,"ROCQUEFORT","D"]
[76660,"BAILLEUL-NEUVILLE","D"]
[76690,"SIERVILLE","D"]
[76690,"LA RUE-SAINT-PIERRE","D"]
[76700,"GAINNEVILLE","D"]
[76730,"ROYVILLE","D"]
[76740,"ANGIENS","D"]
[76750,"BIERVILLE","D"]
[76760,"OUVILLE-L'ABBAYE","D"]
[76780,"SIGY-EN-BRAY","D"]
[76850,"BOSC-LE-HARD","D"]
[76870,"BEAUSSAULT","D"]
[76890,"BIVILLE-LA-BAIGNARDE","D"]
[76950,"LES GRANDES-VENTES","D"]
[77120,"GIREMOUTIERS","D"]
[77120,"MAROLLES-EN-BRIE","D"]
[77130,"LA GRANDE-PAROISSE","D"]
[77139,"VINCY-MANOEUVRE","D"]
[77157,"EVERLY","D"]
[77160,"SAINT-BRICE","D"]
[77170,"BRIE-COMTE-ROBERT","D"]
[77184,"EMERAINVILLE","D"]
[77230,"SAINT-MARD","D"]
[77280,"OTHIS","D"]
[77320,"FRETOY","D"]
[77320,"MONTOLIVET","D"]
[77370,"SAINT-JUST-EN-BRIE","D"]
[77390,"OZOUER-LE-VOULGIS","D"]
[77430,"CHAMPAGNE-SUR-SEINE","D"]
[77450,"JABLINES","D"]
[77480,"JAULNES","D"]
[77510,"VERDELOT","D"]
[77520,"MEIGNEUX","D"]
[77560,"VILLIERS-SAINT-GEORGES","D"]
[77580,"VAUCOURTOIS","D"]
[77610,"MARLES-EN-BRIE","D"]
[77640,"JOUARRE","D"]
[77710,"SAINT-ANGE-LE-VIEL","D"]
[77750,"SAINT-CYR-SUR-MORIN","D"]
[77760,"URY","D"]
[77830,"PAMFOU","D"]
[77930,"PERTHES","D"]
[77950,"MAINCY","D"]
[78117,"CHATEAUFORT","D"]
[78125,"ORCEMONT","D"]
[78150,"LE CHESNAY","D"]
[78260,"ACHERES","D"]
[78290,"CROISSY-SUR-SEINE","D"]
[78310,"COIGNIERES","D"]
[78440,"ISSOU","D"]
[78460,"CHEVREUSE","D"]
[78510,"TRIEL-SUR-SEINE","D"]
[78580,"HERBEVILLE","D"]
[78660,"PARAY-DOUAVILLE","D"]
[78720,"SENLISSE","D"]
[78770,"AUTEUIL","D"]
[78840,"MOISSON","D"]
[78930,"VILLETTE","D"]
[79100,"SAINTE-RADEGONDE","D"]
[79100,"SAINT-MARTIN-DE-MACON","D"]
[79110,"LOUBILLE","D"]
[79130,"POUGNE-HERISSON","D"]
[79160,"SAINT-POMPAIN","D"]
[79170,"LE VERT","D"]
[79180,"CHAURAY","D"]
[79200,"VIENNAY","D"]
[79220,"COURS","D"]
[79240,"SAINT-PAUL-EN-GATINE","D"]
[79270,"VALLANS","D"]
[79310,"VERRUYES","D"]
[79340,"CHANTECORPS","D"]
[79370,"AIGONDIGNE","D"]
[79380,"SAINT-ANDRE-SUR-SEVRE","D"]
[79400,"EXIREUIL","D"]
[79500,"FONTIVILLIE","D"]
[79500,"POUFFONDS","D"]
[79800,"SALLES","D"]
[80110,"HANGARD","F"]
[80120,"ARRY","F"]
[80132,"YONVAL","F"]
[80134,"HANGEST-EN-SANTERRE","F"]
[80140,"RAMBURELLES","F"]
[80140,"FRESNOY-ANDAINVILLE","F"]
[80150,"MACHIEL","F"]
[80150,"AGENVILLERS","F"]
[80160,"PROUZEL","F"]
[80170,"BEAUFORT-EN-SANTERRE","F"]
[80190,"MORCHAIN","F"]
[80190,"VILLECOURT","F"]
[80200,"BUSSU","F"]
[80210,"ACHEUX-EN-VIMEU","F"]
[80240,"DRIENCOURT","F"]
[80240,"HESBECOURT","F"]
[80250,"CHIRMONT","F"]
[80250,"THORY","F"]
[80260,"MIRVAUX","F"]
[80270,"TAILLY","F"]
[80290,"FRICAMPS","F"]
[80300,"WARLOY-BAILLON","F"]
[80300,"BEAUMONT-HAMEL","F"]
[80310,"RIENCOURT","F"]
[80320,"MISERY","F"]
[80340,"CHUIGNOLLES","F"]
[80360,"GINCHY","F"]
[80370,"PROUVILLE","F"]
[80400,"VOYENNES","F"]
[80430,"BROCOURT","F"]
[80440,"THEZY-GLIMONT","F"]
[80480,"CREUSE","F"]
[80500,"MESNIL-SAINT-GEORGES","F"]
[80500,"FESCAMPS","F"]
[80540,"BOUGAINVILLE","F"]
[80560,"CONTAY","F"]
[80560,"AUCHONVILLERS","F"]
[80600,"BREVILLERS","F"]
[80620,"FRANSU","F"]
[80670,"FIEFFES-MONTRELET","F"]
[80700,"ARMANCOURT","F"]
[80700,"LIANCOURT-FOSSE","F"]
[80700,"BALATRE","F"]
[80800,"MARCELCAVE","F"]
[80860,"NOUVION","F"]
[81110,"DOURGNE","C"]
[81120,"SIEURAC","C"]
[81140,"ROUSSAYROLLES","C"]
[81150,"MARSSAC-SUR-TARN","C"]
[81170,"DONNAZAC","C"]
[81170,"LIVERS-CAZELLES","C"]
[81220,"SERVIES","C"]
[81260,"CAMBOUNES","C"]
[81300,"GRAULHET","C"]
[81340,"PADIES","C"]
[81340,"TREBAS","C"]
[81430,"MARSAL","C"]
[81470,"MAURENS-SCOPONT","C"]
[81500,"BANNIERES","C"]
[81500,"VEILHES","C"]
[81530,"SENAUX","C"]
[81640,"LAPARROUQUIAL","C"]
[81640,"LE SEGUR","C"]
[81990,"CARLUS","C"]
[82100,"LAFITTE","C"]
[82120,"POUPAS","C"]
[82140,"CAZALS","C"]
[82170,"MONBEQUI","C"]
[82220,"VAZERAC","C"]
[82230,"MONCLAR-DE-QUERCY","C"]
[82290,"BARRY-D'ISLEMADE","C"]
[82360,"LAMAGISTERE","C"]
[82410,"SAINT-ETIENNE-DE-TULMONT","C"]
[82500,"FAUDOAS","C"]
[82600,"MAS-GRENIER","C"]
[83111,"AMPUS","B"]
[83170,"VINS-SUR-CARAMY","B"]
[83250,"LA LONDE-LES-MAURES","B"]
[83340,"LE CANNET-DES-MAURES","B"]
[83460,"LES ARCS","B"]
[83560,"SAINT-MARTIN-DE-PALLIERES","C"]
[83670,"BARJOLS","C"]
[83690,"VILLECROZE","C"]
[83840,"LE BOURGUET","C"]
[84110,"VILLEDIEU","D"]
[84190,"LAFARE","D"]
[84220,"SAINT-PANTALEON","D"]
[84240,"GRAMBOIS","D"]
[84350,"COURTHEZON","D"]
[84400,"VILLARS","D"]
[84410,"BEDOIN","D"]
[84660,"MAUBEC","D"]
[84860,"CADEROUSSE","D"]
[85120,"LA CHAPELLE-AUX-LYS","C"]
[85130,"SAINT-MARTIN-DES-TILLEULS","C"]
[85170,"BELLEVILLE-SUR-VIE","C"]
[85200,"MONTREUIL","C"]
[85220,"LANDEVIEILLE","B"]
[85220,"COEX","B"]
[85280,"LA FERRIERE","C"]
[85320,"PEAULT","B"]
[85390,"MOUILLERON-EN-PAREDS","C"]
[85420,"SAINT-SIGISMOND","C"]
[85430,"LA BOISSIERE-DES-LANDES","B"]
[85500,"MESNARD-LA-BAROTIERE","C"]
[85550,"LA BARRE-DE-MONTS","B"]
[85560,"LONGEVILLE-SUR-MER","B"]
[85610,"CUGAND","C"]
[85670,"GRAND'LANDES","B"]
[86100,"ANTRAN","D"]
[86110,"MAZEUIL","D"]
[86130,"JAUNAY-CLAN","D"]
[86150,"L'ISLE-JOURDAIN","D"]
[86190,"VILLIERS","D"]
[86200,"SAINT-LAON","D"]
[86210,"MONTHOIRON","D"]
[86250,"SURIN","D"]
[86270,"MAIRE","D"]
[86300,"CHAPELLE-VIVIERS","D"]
[86330,"LA GRIMAUDIERE","D"]
[86360,"MONTAMISE","D"]
[86400,"SAINT-MACOUX","D"]
[86410,"LHOMMAIZE","D"]
[86470,"MONTREUIL-BONNIN","D"]
[86600,"SANXAY","D"]
[86700,"CEAUX-EN-COUHE","D"]
[87120,"SAINTE-ANNE-SAINT-PRIEST","E"]
[87130,"SUSSAC","E"]
[87170,"ISLE","E"]
[87230,"BUSSIERE-GALANT","E"]
[87250,"FROMENTAL","E"]
[87290,"SAINT-AMAND-MAGNAZEIX","E"]
[87330,"VAL-D'ISSOIRE","E"]
[87380,"CHATEAU-CHERVIX","E"]
[87400,"MOISSANNES","E"]
[87460,"BUJALEUF","E"]
[87600,"ROCHECHOUART","E"]
[88000,"CHANTRAINE","I"]
[88100,"REMOMEIX","I"]
[88130,"MARAINVILLE-SUR-MADON","I"]
[88130,"ESSEGNEY","I"]
[88150,"MAZELEY","I"]
[88150,"VILLONCOURT","I"]
[88170,"GIRONCOURT-SUR-VRAINE","I"]
[88210,"MENIL-DE-SENONES","I"]
[88230,"FRAIZE","I"]
[88240,"LE MAGNY","I"]
[88260,"LES VALLOIS","I"]
[88270,"MARONCOURT","I"]
[88270,"RACECOURT","I"]
[88300,"POMPIERRE","I"]
[88300,"HAGNEVILLE-ET-RONCOURT","I"]
[88320,"LAMARCHE","I"]
[88350,"PARGNY-SOUS-MUREAU","I"]
[88360,"RUPT-SUR-MOSELLE","I"]
[88410,"FIGNEVELLE","I"]
[88430,"LA HOUSSIERE","I"]
[88460,"LE ROULIER","I"]
[88490,"COLROY-LA-GRANDE","I"]
[88500,"DOMVALLIER","I"]
[88500,"BETTONCOURT","I"]
[88600,"GUGNECOURT","I"]
[88600,"LEPANGES-SUR-VOLOGNE","I"]
[88600,"MORTAGNE","I"]
[88640,"CHAMPDRAY","I"]
[88700,"MOYEMONT","I"]
[88700,"SAINT-GORGON","I"]
[88800,"DOMJULIEN","I"]
[89100,"MALAY-LE-PETIT","G"]
[89110,"AILLANT-SUR-THOLON","G"]
[89116,"SAINT-ROMAIN-LE-PREUX","G"]
[89130,"TOUCY","G"]
[89140,"PAILLY","G"]
[89150,"VILLENEUVE-LA-DONDAGRE","G"]
[89160,"ANCY-LE-FRANC","G"]
[89200,"BLANNAY","G"]
[89200,"MAGNY","G"]
[89240,"ESCAMPS","G"]
[89260,"VOISINES","G"]
[89290,"VINCELLES","G"]
[89310,"JOUANCY","G"]
[89320,"NOE","G"]
[89360,"VILLIERS-VINEUX","G"]
[89400,"BUSSY-EN-OTHE","G"]
[89420,"GUILLON","G"]
[89440,"ANGELY","G"]
[89460,"TRUCY-SUR-YONNE","G"]
[89500,"EGRISELLES-LE-BOCAGE","G"]
[89520,"LEVIS","G"]
[89570,"SORMERY","G"]
[89580,"MIGE","G"]
[89700,"BERU","G"]
[89710,"MONTHOLON","G"]
[89800,"MALIGNY","G"]
[90000,"BELFORT","I"]
[90100,"FAVEROIS","I"]
[90150,"CUNELIERES","I"]
[90150,"ANGEOT","I"]
[90300,"SERMAMAGNY","I"]
[90400,"BERMONT","I"]
[91140,"VILLEBON-SUR-YVETTE","D"]
[91150,"ORMOY-LA-RIVIERE","D"]
[91150,"ABBEVILLE-LA-RIVIERE","D"]
[91150,"MAROLLES-EN-BEAUCE","D"]
[91150,"MORIGNY-CHAMPIGNY","D"]
[91150,"LA FORET-SAINTE-CROIX","D"]
[91150,"ROINVILLIERS","D"]
[91150,"BOIS-HERPIN","D"]
[91150,"BLANDY","D"]
[91150,"PUISELET-LE-MARAIS","D"]
[91150,"MESPUITS","D"]
[91150,"BROUY","D"]
[91150,"CHAMPMOTTEUX","D"]
[91160,"SAULX-LES-CHARTREUX","D"]
[91160,"CHAMPLAN","D"]
[91160,"BALLAINVILLIERS","D"]
[91160,"LONGJUMEAU","D"]
[91170,"VIRY-CHATILLON","D"]
[91180,"SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON","D"]
[91190,"VILLIERS-LE-BACLE","D"]
[91190,"GIF-SUR-YVETTE","D"]
[91190,"SAINT-AUBIN","D"]
[91200,"ATHIS-MONS","D"]
[91210,"DRAVEIL","D"]
[91220,"BRETIGNY-SUR-ORGE","D"]
[91220,"LE PLESSIS-PATE","D"]
[91230,"MONTGERON","D"]
[91240,"SAINT-MICHEL-SUR-ORGE","D"]
[91250,"SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL","D"]
[91250,"SAINTRY-SUR-SEINE","D"]
[91250,"MORSANG-SUR-SEINE","D"]
[91250,"TIGERY","D"]
[91260,"JUVISY-SUR-ORGE","D"]
[91270,"VIGNEUX-SUR-SEINE","D"]
[91280,"SAINT-PIERRE-DU-PERRAY","D"]
[91290,"ARPAJON","D"]
[91290,"LA NORVILLE","D"]
[91300,"MASSY","D"]
[91310,"LINAS","D"]
[91310,"LEUVILLE-SUR-ORGE","D"]
[91310,"MONTLHERY","D"]
[91310,"LONGPONT-SUR-ORGE","D"]
[91320,"WISSOUS","D"]
[91330,"YERRES","D"]
[91340,"OLLAINVILLE","D"]
[91350,"GRIGNY","D"]
[91360,"EPINAY-SUR-ORGE","D"]
[91360,"VILLEMOISSON-SUR-ORGE","D"]
[91370,"VERRIERES-LE-BUISSON","D"]
[91380,"CHILLY-MAZARIN","D"]
[91390,"MORSANG-SUR-ORGE","D"]
[91400,"GOMETZ-LA-VILLE","D"]
[91400,"SACLAY","D"]
[91400,"ORSAY","D"]
[91410,"CHATIGNONVILLE","D"]
[91410,"AUTHON-LA-PLAINE","D"]
[91410,"SAINT-ESCOBILLE","D"]
[91410,"CORBREUSE","D"]
[91410,"DOURDAN","D"]
[91410,"RICHARVILLE","D"]
[91410,"PLESSIS-SAINT-BENOIST","D"]
[91410,"LES GRANGES-LE-ROI","D"]
[91410,"SAINT-CYR-SOUS-DOURDAN","D"]
[91410,"LA FORET-LE-ROI","D"]
[91410,"ROINVILLE","D"]
[91420,"MORANGIS","D"]
[91430,"VAUHALLAN","D"]
[91430,"IGNY","D"]
[91440,"BURES-SUR-YVETTE","D"]
[91450,"SOISY-SUR-SEINE","D"]
[91450,"ETIOLLES","D"]
[91460,"MARCOUSSIS","D"]
[91470,"PECQUEUSE","D"]
[91470,"BOULLAY-LES-TROUX","D"]
[91470,"ANGERVILLIERS","D"]
[91470,"LES MOLIERES","D"]
[91470,"LIMOURS","D"]
[91470,"FORGES-LES-BAINS","D"]
[91480,"QUINCY-SOUS-SENART","D"]
[91480,"VARENNES-JARCY","D"]
[91490,"MOIGNY-SUR-ECOLE","D"]
[91490,"ONCY-SUR-ECOLE","D"]
[91490,"DANNEMOIS","D"]
[91490,"MILLY-LA-FORET","D"]
[91490,"COURANCES","D"]
[91510,"JANVILLE-SUR-JUINE","D"]
[91510,"LARDY","D"]
[91520,"EGLY","D"]
[91530,"LE VAL-SAINT-GERMAIN","D"]
[91530,"SERMAISE","D"]
[91530,"SAINT-MAURICE-MONTCOURONNE","D"]
[91530,"SAINT-CHERON","D"]
[91540,"FONTENAY-LE-VICOMTE","D"]
[91540,"ECHARCON","D"]
[91540,"MENNECY","D"]
[91540,"ORMOY","D"]
[91550,"PARAY-VIEILLE-POSTE","D"]
[91560,"CROSNE","D"]
[91570,"BIEVRES","D"]
[91580,"VILLECONIN","D"]
[91580,"SOUZY-LA-BRICHE","D"]
[91580,"CHAUFFOUR-LES-ETRECHY","D"]
[91580,"ETRECHY","D"]
[91580,"AUVERS-SAINT-GEORGES","D"]
[91580,"VILLENEUVE-SUR-AUVERS","D"]
[91590,"BOISSY-LE-CUTTE","D"]
[91590,"ORVEAU","D"]
[91590,"CERNY","D"]
[91590,"D'HUISON-LONGUEVILLE","D"]
[91590,"LA FERTE-ALAIS","D"]
[91590,"GUIGNEVILLE-SUR-ESSONNE","D"]
[91590,"BAULNE","D"]
[91590,"MONDEVILLE","D"]
[91600,"SAVIGNY-SUR-ORGE","D"]
[91610,"BALLANCOURT-SUR-ESSONNE","D"]
[91620,"NOZAY","D"]
[91620,"LA VILLE-DU-BOIS","D"]
[91630,"AVRAINVILLE","D"]
[91630,"GUIBEVILLE","D"]
[91630,"CHEPTAINVILLE","D"]
[91630,"MAROLLES-EN-HUREPOIX","D"]
[91630,"LEUDEVILLE","D"]
[91640,"VAUGRIGNEUSE","D"]
[91640,"BRIIS-SOUS-FORGES","D"]
[91640,"JANVRY","D"]
[91640,"FONTENAY-LES-BRIIS","D"]
[91650,"BREUX-JOUY","D"]
[91650,"BREUILLET","D"]
[91650,"SAINT-YON","D"]
[91660,"LE MEREVILLOIS","D"]
[91660,"MEREVILLE","D"]
[91660,"ESTOUCHES","D"]
[91670,"ANGERVILLE","D"]
[91680,"COURSON-MONTELOUP","D"]
[91680,"BRUYERES-LE-CHATEL","D"]
[91690,"GUILLERVAL","D"]
[91690,"SACLAS","D"]
[91690,"SAINT-CYR-LA-RIVIERE","D"]
[91690,"ARRANCOURT","D"]
[91690,"FONTAINE-LA-RIVIERE","D"]
[91690,"BOISSY-LA-RIVIERE","D"]
[91700,"VILLIERS-SUR-ORGE","D"]
[91700,"SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS","D"]
[91700,"FLEURY-MEROGIS","D"]
[91710,"VERT-LE-PETIT","D"]
[91720,"VALPUISEAUX","D"]
[91720,"GIRONVILLE-SUR-ESSONNE","D"]
[91720,"PRUNAY-SUR-ESSONNE","D"]
[91720,"COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE","D"]
[91720,"BOIGNEVILLE","D"]
[91720,"MAISSE","D"]
[91720,"BUNO-BONNEVAUX","D"]
[91730,"MAUCHAMPS","D"]
[91730,"CHAMARANDE","D"]
[91730,"TORFOU","D"]
[91740,"CONGERVILLE-THIONVILLE","D"]
[91740,"PUSSAY","D"]
[91740,"CHALOU-MOULINEUX","D"]
[91750,"CHEVANNES","D"]
[91750,"CHAMPCUEIL","D"]
[91750,"NAINVILLE-LES-ROCHES","D"]
[91760,"ITTEVILLE","D"]
[91770,"SAINT-VRAIN","D"]
[91780,"MEROBERT","D"]
[91780,"CHALO-SAINT-MARS","D"]
[91780,"SAINT-HILAIRE","D"]
[91790,"BOISSY-SOUS-SAINT-YON","D"]
[91800,"BRUNOY","D"]
[91800,"BOUSSY-SAINT-ANTOINE","D"]
[91810,"VERT-LE-GRAND","D"]
[91820,"VAYRES-SUR-ESSONNE","D"]
[91820,"BOUTIGNY-SUR-ESSONNE","D"]
[91830,"LE COUDRAY-MONTCEAUX","D"]
[91830,"AUVERNAUX","D"]
[91840,"SOISY-SUR-ECOLE","D"]
[91850,"BOURAY-SUR-JUINE","D"]
[91860,"EPINAY-SOUS-SENART","D"]
[91870,"BOISSY-LE-SEC","D"]
[91880,"BOUVILLE","D"]
[91890,"VIDELLES","D"]
[91910,"SAINT-SULPICE-DE-FAVIERES","D"]
[91930,"MONNERVILLE","D"]
[91940,"GOMETZ-LE-CHATEL","D"]
[91940,"SAINT-JEAN-DE-BEAUREGARD","D"]
[91940,"LES ULIS","D"]
[92000,"NANTERRE","D"]
[92100,"BOULOGNE-BILLANCOURT","D"]
[92110,"CLICHY","D"]
[92120,"MONTROUGE","D"]
[92130,"ISSY-LES-MOULINEAUX","D"]
[92140,"CLAMART","D"]
[92150,"SURESNES","D"]
[92160,"ANTONY","D"]
[92170,"VANVES","D"]
[92190,"MEUDON","D"]
[92200,"NEUILLY-SUR-SEINE","D"]
[92210,"SAINT-CLOUD","D"]
[92220,"BAGNEUX","D"]
[92230,"GENNEVILLIERS","D"]
[92240,"MALAKOFF","D"]
[92250,"LA GARENNE-COLOMBES","D"]
[92260,"FONTENAY-AUX-ROSES","D"]
[92270,"BOIS-COLOMBES","D"]
[92290,"CHATENAY-MALABRY","D"]
[92300,"LEVALLOIS-PERRET","D"]
[92310,"SEVRES","D"]
[92320,"CHATILLON","D"]
[92330,"SCEAUX","D"]
[92340,"BOURG-LA-REINE","D"]
[92350,"LE PLESSIS-ROBINSON","D"]
[92360,"MEUDON","D"]
[92370,"CHAVILLE","D"]
[92380,"GARCHES","D"]
[92390,"VILLENEUVE-LA-GARENNE","D"]
[92400,"COURBEVOIE","D"]
[92410,"VILLE-D'AVRAY","D"]
[92420,"VAUCRESSON","D"]
[92430,"MARNES-LA-COQUETTE","D"]
[92500,"RUEIL-MALMAISON","D"]
[92600,"ASNIERES-SUR-SEINE","D"]
[92700,"COLOMBES","D"]
[92800,"PUTEAUX","D"]
[93000,"BOBIGNY","D"]
[93100,"MONTREUIL","D"]
[93110,"ROSNY-SOUS-BOIS","D"]
[93120,"LA COURNEUVE","D"]
[93130,"NOISY-LE-SEC","D"]
[93140,"BONDY","D"]
[93150,"LE BLANC-MESNIL","D"]
[93160,"NOISY-LE-GRAND","D"]
[93170,"BAGNOLET","D"]
[93190,"LIVRY-GARGAN","D"]
[93200,"SAINT-DENIS","D"]
[93210,"SAINT-DENIS","D"]
[93220,"GAGNY","D"]
[93230,"ROMAINVILLE","D"]
[93240,"STAINS","D"]
[93250,"VILLEMOMBLE","D"]
[93260,"LES LILAS","D"]
[93270,"SEVRAN","D"]
[93290,"TREMBLAY-EN-FRANCE","D"]
[93300,"AUBERVILLIERS","D"]
[93310,"LE PRE-SAINT-GERVAIS","D"]
[93320,"LES PAVILLONS-SOUS-BOIS","D"]
[93330,"NEUILLY-SUR-MARNE","D"]
[93340,"LE RAINCY","D"]
[93350,"LE BOURGET","D"]
[93360,"NEUILLY-PLAISANCE","D"]
[93370,"MONTFERMEIL","D"]
[93380,"PIERREFITTE-SUR-SEINE","D"]
[93390,"CLICHY-SOUS-BOIS","D"]
[93400,"SAINT-OUEN-SUR-SEINE","D"]
[93400,"SAINT-OUEN","D"]
[93410,"VAUJOURS","D"]
[93420,"VILLEPINTE","D"]
[93430,"VILLETANEUSE","D"]
[93440,"DUGNY","D"]
[93450,"L'ILE-SAINT-DENIS","D"]
[93460,"GOURNAY-SUR-MARNE","D"]
[93470,"COUBRON","D"]
[93500,"PANTIN","D"]
[93600,"AULNAY-SOUS-BOIS","D"]
[93700,"DRANCY","D"]
[93800,"EPINAY-SUR-SEINE","D"]
[94000,"CRETEIL","D"]
[94100,"SAINT-MAUR-DES-FOSSES","D"]
[94110,"ARCUEIL","D"]
[94120,"FONTENAY-SOUS-BOIS","D"]
[94130,"NOGENT-SUR-MARNE","D"]
[94140,"ALFORTVILLE","D"]
[94150,"RUNGIS","D"]
[94160,"SAINT-MANDE","D"]
[94170,"LE PERREUX-SUR-MARNE","D"]
[94190,"VILLENEUVE-SAINT-GEORGES","D"]
[94200,"IVRY-SUR-SEINE","D"]
[94210,"SAINT-MAUR-DES-FOSSES","D"]
[94220,"CHARENTON-LE-PONT","D"]
[94230,"CACHAN","D"]
[94240,"L'HAY-LES-ROSES","D"]
[94250,"GENTILLY","D"]
[94260,"FRESNES","D"]
[94270,"LE KREMLIN-BICETRE","D"]
[94290,"VILLENEUVE-LE-ROI","D"]
[94300,"VINCENNES","D"]
[94310,"ORLY","D"]
[94320,"THIAIS","D"]
[94340,"JOINVILLE-LE-PONT","D"]
[94350,"VILLIERS-SUR-MARNE","D"]
[94360,"BRY-SUR-MARNE","D"]
[94370,"SUCY-EN-BRIE","D"]
[94380,"BONNEUIL-SUR-MARNE","D"]
[94400,"VITRY-SUR-SEINE","D"]
[94410,"SAINT-MAURICE","D"]
[94420,"LE PLESSIS-TREVISE","D"]
[94430,"CHENNEVIERES-SUR-MARNE","D"]
[94440,"VILLECRESNES","D"]
[94440,"MAROLLES-EN-BRIE","D"]
[94440,"SANTENY","D"]
[94450,"LIMEIL-BREVANNES","D"]
[94460,"VALENTON","D"]
[94470,"BOISSY-SAINT-LEGER","D"]
[94480,"ABLON-SUR-SEINE","D"]
[94490,"ORMESSON-SUR-MARNE","D"]
[94500,"CHAMPIGNY-SUR-MARNE","D"]
[94510,"LA QUEUE-EN-BRIE","D"]
[94520,"MANDRES-LES-ROSES","D"]
[94520,"PERIGNY","D"]
[94550,"CHEVILLY-LARUE","D"]
[94600,"CHOISY-LE-ROI","D"]
[94700,"MAISONS-ALFORT","D"]
[94800,"VILLEJUIF","D"]
[94880,"NOISEAU","D"]
[95000,"BOISEMONT","D"]
[95000,"CERGY","D"]
[95000,"NEUVILLE-SUR-OISE","D"]
[95000,"PONTOISE","D"]
[95100,"ARGENTEUIL","D"]
[95110,"SANNOIS","D"]
[95120,"ERMONT","D"]
[95130,"FRANCONVILLE","D"]
[95130,"LE PLESSIS-BOUCHARD","D"]
[95140,"GARGES-LES-GONESSE","D"]
[95150,"TAVERNY","D"]
[95160,"MONTMORENCY","D"]
[95170,"DEUIL-LA-BARRE","D"]
[95180,"MENUCOURT","D"]
[95190,"FONTENAY-EN-PARISIS","D"]
[95190,"CHATENAY-EN-FRANCE","D"]
[95190,"GOUSSAINVILLE","D"]
[95200,"SARCELLES","D"]
[95210,"SAINT-GRATIEN","D"]
[95220,"HERBLAY-SUR-SEINE","D"]
[95220,"HERBLAY","D"]
[95230,"SOISY-SOUS-MONTMORENCY","D"]
[95240,"CORMEILLES-EN-PARISIS","D"]
[95250,"BEAUCHAMP","D"]
[95260,"MOURS","D"]
[95260,"BEAUMONT-SUR-OISE","D"]
[95270,"NOISY-SUR-OISE","D"]
[95270,"SAINT-MARTIN-DU-TERTRE","D"]
[95270,"BELLOY-EN-FRANCE","D"]
[95270,"VIARMES","D"]
[95270,"ASNIERES-SUR-OISE","D"]
[95270,"SEUGY","D"]
[95270,"EPINAY-CHAMPLATREUX","D"]
[95270,"CHAUMONTEL","D"]
[95270,"LASSY","D"]
[95270,"LUZARCHES","D"]
[95270,"LE PLESSIS-LUZARCHES","D"]
[95270,"BELLEFONTAINE","D"]
[95280,"JOUY-LE-MOUTIER","D"]
[95290,"L'ISLE-ADAM","D"]
[95300,"HEROUVILLE-EN-VEXIN","D"]
[95300,"LIVILLIERS","D"]
[95300,"PONTOISE","D"]
[95300,"ENNERY","D"]
[95300,"HEROUVILLE","D"]
[95310,"SAINT-OUEN-L'AUMONE","D"]
[95320,"SAINT-LEU-LA-FORET","D"]
[95330,"DOMONT","D"]
[95340,"RONQUEROLLES","D"]
[95340,"PERSAN","D"]
[95340,"BERNES-SUR-OISE","D"]
[95350,"PISCOP","D"]
[95350,"SAINT-BRICE-SOUS-FORET","D"]
[95360,"MONTMAGNY","D"]
[95370,"MONTIGNY-LES-CORMEILLES","D"]
[95380,"PUISEUX-EN-FRANCE","D"]
[95380,"LOUVRES","D"]
[95380,"VILLERON","D"]
[95380,"CHENNEVIERES-LES-LOUVRES","D"]
[95380,"EPIAIS-LES-LOUVRES","D"]
[95390,"SAINT-PRIX","D"]
[95400,"VILLIERS-LE-BEL","D"]
[95400,"ARNOUVILLE","D"]
[95410,"GROSLAY","D"]
[95420,"OMERVILLE","D"]
[95420,"LA CHAPELLE-EN-VEXIN","D"]
[95420,"GENAINVILLE","D"]
[95420,"SAINT-GERVAIS","D"]
[95420,"HODENT","D"]
[95420,"MAUDETOUR-EN-VEXIN","D"]
[95420,"CHARMONT","D"]
[95420,"ARTHIES","D"]
[95420,"MAGNY-EN-VEXIN","D"]
[95420,"BANTHELU","D"]
[95420,"WY-DIT-JOLI-VILLAGE","D"]
[95420,"CLERY-EN-VEXIN","D"]
[95420,"NUCOURT","D"]
[95430,"AUVERS-SUR-OISE","D"]
[95430,"BUTRY-SUR-OISE","D"]
[95440,"ECOUEN","D"]
[95450,"GUIRY-EN-VEXIN","D"]
[95450,"GADANCOURT","D"]
[95450,"FREMAINVILLE","D"]
[95450,"AVERNES","D"]
[95450,"SERAINCOURT","D"]
[95450,"COMMENY","D"]
[95450,"THEMERICOURT","D"]
[95450,"GOUZANGREZ","D"]
[95450,"LONGUESSE","D"]
[95450,"LE PERCHAY","D"]
[95450,"VIGNY","D"]
[95450,"CONDECOURT","D"]
[95450,"US","D"]
[95450,"SAGY","D"]
[95450,"ABLEIGES","D"]
[95460,"EZANVILLE","D"]
[95470,"FOSSES","D"]
[95470,"SURVILLIERS","D"]
[95470,"SAINT-WITZ","D"]
[95470,"VEMARS","D"]
[95480,"PIERRELAYE","D"]
[95490,"VAUREAL","D"]
[95500,"BONNEUIL-EN-FRANCE","D"]
[95500,"GONESSE","D"]
[95500,"LE THILLAY","D"]
[95500,"VAUDHERLAND","D"]
[95510,"AMENUCOURT","D"]
[95510,"CHERENCE","D"]
[95510,"VETHEUIL","D"]
[95510,"VIENNE-EN-ARTHIES","D"]
[95510,"VILLERS-EN-ARTHIES","D"]
[95510,"SAINT-CYR-EN-ARTHIES","D"]
[95510,"AINCOURT","D"]
[95520,"OSNY","D"]
[95530,"LA FRETTE-SUR-SEINE","D"]
[95540,"MERY-SUR-OISE","D"]
[95550,"BESSANCOURT","D"]
[95560,"CHAUVRY","D"]
[95560,"BAILLET-EN-FRANCE","D"]
[95560,"MONTSOULT","D"]
[95560,"MAFFLIERS","D"]
[95570,"BOUFFEMONT","D"]
[95570,"MOISSELLES","D"]
[95570,"ATTAINVILLE","D"]
[95570,"VILLAINES-SOUS-BOIS","D"]
[95580,"MARGENCY","D"]
[95580,"ANDILLY","D"]
[95590,"NERVILLE-LA-FORET","D"]
[95590,"PRESLES","D"]
[95590,"NOINTEL","D"]
[95600,"EAUBONNE","D"]
[95610,"ERAGNY","D"]
[95620,"PARMAIN","D"]
[95630,"MERIEL","D"]
[95640,"MOUSSY","D"]
[95640,"BRIGNANCOURT","D"]
[95640,"SANTEUIL","D"]
[95640,"NEUILLY-EN-VEXIN","D"]
[95640,"MARINES","D"]
[95640,"LE HEAULME","D"]
[95640,"BREANCON","D"]
[95640,"HARAVILLIERS","D"]
[95650,"COURCELLES-SUR-VIOSNE","D"]
[95650,"MONTGEROULT","D"]
[95650,"PUISEUX-PONTOISE","D"]
[95650,"BOISSY-L'AILLERIE","D"]
[95650,"GENICOURT","D"]
[95660,"CHAMPAGNE-SUR-OISE","D"]
[95670,"MARLY-LA-VILLE","D"]
[95680,"MONTLIGNON","D"]
[95690,"LABBEVILLE","D"]
[95690,"FROUVILLE","D"]
[95690,"NESLES-LA-VALLEE","D"]
[95690,"HEDOUVILLE","D"]
[95700,"ROISSY-EN-FRANCE","D"]
[95710,"BRAY-ET-LU","D"]
[95710,"AMBLEVILLE","D"]
[95710,"CHAUSSY","D"]
[95720,"VILLIERS-LE-SEC","D"]
[95720,"LE MESNIL-AUBRY","D"]
[95720,"LE PLESSIS-GASSOT","D"]
[95720,"BOUQUEVAL","D"]
[95740,"FREPILLON","D"]
[95750,"LE BELLAY-EN-VEXIN","D"]
[95750,"CHARS","D"]
[95760,"VALMONDOIS","D"]
[95770,"MONTREUIL-SUR-EPTE","D"]
[95770,"BUHY","D"]
[95770,"SAINT-CLAIR-SUR-EPTE","D"]
[95780,"LA ROCHE-GUYON","D"]
[95780,"HAUTE-ISLE","D"]
[95800,"COURDIMANCHE","D"]
[95800,"CERGY","D"]
[95810,"GRISY-LES-PLATRES","D"]
[95810,"THEUVILLE","D"]
[95810,"BERVILLE","D"]
[95810,"EPIAIS-RHUS","D"]
[95810,"VALLANGOUJARD","D"]
[95810,"MENOUVILLE","D"]
[95810,"ARRONVILLE","D"]
[95820,"BRUYERES-SUR-OISE","D"]
[95830,"FREMECOURT","D"]
[95830,"CORMEILLES-EN-VEXIN","D"]
[95840,"VILLIERS-ADAM","D"]
[95840,"BETHEMONT-LA-FORET","D"]
[95850,"MAREIL-EN-FRANCE","D"]
[95850,"JAGNY-SOUS-BOIS","D"]
[95870,"BEZONS","D"]
[95880,"ENGHIEN-LES-BAINS","D"]

{"sheet":"BDD_Produits","index":16,"n_rows":464,"n_cols":34,"rows_kept":464,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[125,31,126,31],[125,33,126,33],[132,31,151,31],[154,31,179,31],[154,33,179,33],[154,27,179,27],[154,29,179,29],[94,16,94,19],[154,21,179,23],[154,25,179,25],[154,17,179,19],[132,27,151,27],[125,27,126,27],[125,29,126,29],[89,1,100,1],[102,1,113,1],[70,1,87,1],[6,13,7,13],[154,13,179,15],[115,1,126,1],[141,13,152,15],[8,1,58,1],[61,1,68,1],[128,1,135,1],[63,25,89,25],[63,27,89,27],[63,29,89,29],[5,8,5,12],[5,13,5,14]]}
[null,"Logiciel PAC_2020 v2"]
[]
[null,"2022-08-02","Détail des gammes est PAC",null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[]
[null,null,null,null,null,"PAGE A","PAGE A","1Er page","PAGE B","PAGE B","PAGE B","PAGE B","PAGE B","PAGE B","PAGE B"]
[null,null,"Réf.","Dénomination",null,"Position du visuel","Présentation de la PAC","Photo","Pictogramme"]
[null,null,null,"-",null,"dans BDD_Viseuls",null,"page ",1,2,3,4,5,"Index PAC"]
[null,null,null,"Pompes à chaleur de la gamme","Recherche si present sur devis",null,null,"de garde",null,"N° NF PAC ","Produit disign","410 A environnement","Inverter",null,"Dimension et poids"]
[null,"système 1",null,"flexoTHERM exclusive - 5 kW - 230V",{"$f":"IF(VLOOKUP(D9,Calculs!$O$1256:$O$1286,1,)=D9,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},"A12",{"$f":"$V$155&$N$142","v":"● flexoTHERM exclusive\n\nPompe à chaleur eau glycolée / eau monobloc intérieure de type ON/OFF\n\nFlexible\n• Possibilité de fonctionner avec plusieurs types de source : Air, Eau glycolée sur sonde ou Eau sur nappe\n• Puissances de 5, 8, 11, 15 et 19 kW\n• Versions en monophasé ou triphasé\n• Appoint électrique modulant intégré\n• Accès à distance via application mobile\n\nFiable\n• Compresseur Scroll à rendement optimal à toute température\n• Adaptation de puissance par injection de vapeur avec vanne électronique\n• Circuit frigorifique au R410a optimisé et testé en usine\n\nPerformante\n• COP supérieur à 5\n• Cellule d'insonorisation renforcée \"Sound Save System\"\n• Système certifié Smart Grid avec intégration PV\n• Température de départ jusqu'à 60°C\n• Rafraîchissement actif manuel ou automatique avec gestion du point de rosée\n\n• Classe d'efficacité énergétique chauffage : A++\n\n\n● sensoCOMFORT 720f radio\nIdéal pour la maison individuelle\nJusqu’à 3 zones de chauffage\n\nUn condensé de technologies\n• Avec la modulation sur température ambiante et la régulation sur température extérieure, le régulateur anticipe les variations météorologiques et adapte la courbe de chauffe en temps réel, afin d’optimiser les consommations d’énergie, la longévité de la chaudière et le confort du particulier\n• sensoCOMFORT donne la pleine mesure à votre solution de chauffage gaz ou à énergie renouvelable. Il peut piloter simultanément trois circuits directs. Une solution système unique et évolutive qui répond à toutes les configurations\n\nL’innovation au service de l’installateur\n• L’installation de la base radio du sensoCOMFORT est intégralement repensée. Avec la technologie Plug & Play, cet accessoire s’intègre directement sous les nouvelles chaudières ecoTEC extraCONDENS et exclusive. Un gain de temps assuré pour vous concentrer sur vos clients !\n• sensoCOMFORT est conçu pour piloter les installations hydrauliques les plus complexes. C’est une solution de régulation unique, qui répond à tous vos projets !\n\nUne solution au service de la maintenance\n• sensoCOMFORT est une solution système adaptée aux projets les plus complexes. En cas de panne, la fonction « test sondes et relais » détecte la provenance de la panne, pour un gain de temps au diagnostic des systèmes multi-énergies et multizone\n• En cas de panne, un message d’erreur s’affichera sur le régulateur. Le particulier accédera directement à vos coordonnées renseignées lors de la mise en service, pour une intervention rapide. Un moyen simple de fidéliser et satisfaire votre client !"},"O16",null,null,null,null,null,1,"VWF 57/4"]
[null,null,null,"flexoTHERM exclusive - 8 kW - 230V",{"$f":"IF(VLOOKUP(D10,Calculs!$O$1256:$O$1286,1,)=D10,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},"A12",{"$f":"$V$155&$N$142","v":"● flexoTHERM exclusive\n\nPompe à chaleur eau glycolée / eau monobloc intérieure de type ON/OFF\n\nFlexible\n• Possibilité de fonctionner avec plusieurs types de source : Air, Eau glycolée sur sonde ou Eau sur nappe\n• Puissances de 5, 8, 11, 15 et 19 kW\n• Versions en monophasé ou triphasé\n• Appoint électrique modulant intégré\n• Accès à distance via application mobile\n\nFiable\n• Compresseur Scroll à rendement optimal à toute température\n• Adaptation de puissance par injection de vapeur avec vanne électronique\n• Circuit frigorifique au R410a optimisé et testé en usine\n\nPerformante\n• COP supérieur à 5\n• Cellule d'insonorisation renforcée \"Sound Save System\"\n• Système certifié Smart Grid avec intégration PV\n• Température de départ jusqu'à 60°C\n• Rafraîchissement actif manuel ou automatique avec gestion du point de rosée\n\n• Classe d'efficacité énergétique chauffage : A++\n\n\n● sensoCOMFORT 720f radio\nIdéal pour la maison individuelle\nJusqu’à 3 zones de chauffage\n\nUn condensé de technologies\n• Avec la modulation sur température ambiante et la régulation sur température extérieure, le régulateur anticipe les variations météorologiques et adapte la courbe de chauffe en temps réel, afin d’optimiser les consommations d’énergie, la longévité de la chaudière et le confort du particulier\n• sensoCOMFORT donne la pleine mesure à votre solution de chauffage gaz ou à énergie renouvelable. Il peut piloter simultanément trois circuits directs. Une solution système unique et évolutive qui répond à toutes les configurations\n\nL’innovation au service de l’installateur\n• L’installation de la base radio du sensoCOMFORT est intégralement repensée. Avec la technologie Plug & Play, cet accessoire s’intègre directement sous les nouvelles chaudières ecoTEC extraCONDENS et exclusive. Un gain de temps assuré pour vous concentrer sur vos clients !\n• sensoCOMFORT est conçu pour piloter les installations hydrauliques les plus complexes. C’est une solution de régulation unique, qui répond à tous vos projets !\n\nUne solution au service de la maintenance\n• sensoCOMFORT est une solution système adaptée aux projets les plus complexes. En cas de panne, la fonction « test sondes et relais » détecte la provenance de la panne, pour un gain de temps au diagnostic des systèmes multi-énergies et multizone\n• En cas de panne, un message d’erreur s’affichera sur le régulateur. Le particulier accédera directement à vos coordonnées renseignées lors de la mise en service, pour une intervention rapide. Un moyen simple de fidéliser et satisfaire votre client !"},"O16",null,null,null,null,null,2,"VWF 87/4"]
[null,null,null,"flexoTHERM exclusive - 11 kW - 230V",{"$f":"IF(VLOOKUP(D11,Calculs!$O$1256:$O$1286,1,)=D11,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},"A12","● flexoTHERM exclusive\n\nPompe à chaleur eau glycolée / eau monobloc intérieure de type ON/OFF\n\nFlexible\n• Possibilité de fonctionner avec plusieurs types de source : Air, Eau glycolée sur sonde ou Eau sur nappe\n• Puissances de 5, 8, 11, 15 et 19 kW\n• Versions en monophasé ou triphasé\n• Appoint électrique modulant intégré\n• Accès à distance via application mobile\n\nFiable\n• Compresseur Scroll à rendement optimal à toute température\n• Adaptation de puissance par injection de vapeur avec vanne électronique\n• Circuit frigorifique au R410a optimisé et testé en usine\n\nPerformante\n• COP supérieur à 5\n• Cellule d'insonorisation renforcée \"Sound Save System\"\n• Système certifié Smart Grid avec intégration PV\n• Température de départ jusqu'à 60°C\n• Rafraîchissement actif manuel ou automatique avec gestion du point de rosée\n\n• Classe d'efficacité énergétique chauffage : A++\n\n\n● sensoCOMFORT 720f radio\nIdéal pour la maison individuelle\nJusqu’à 3 zones de chauffage\n\nUn condensé de technologies\n• Avec la modulation sur température ambiante et la régulation sur température extérieure, le régulateur anticipe les variations météorologiques et adapte la courbe de chauffe en temps réel, afin d’optimiser les consommations d’énergie, la longévité de la chaudière et le confort du particulier\n• sensoCOMFORT donne la pleine mesure à votre solution de chauffage gaz ou à énergie renouvelable. Il peut piloter simultanément trois circuits directs. Une solution système unique et évolutive qui répond à toutes les configurations\n\nL’innovation au service de l’installateur\n• L’installation de la base radio du sensoCOMFORT est intégralement repensée. Avec la technologie Plug & Play, cet accessoire s’intègre directement sous les nouvelles chaudières ecoTEC extraCONDENS et exclusive. Un gain de temps assuré pour vous concentrer sur vos clients !\n• sensoCOMFORT est conçu pour piloter les installations hydrauliques les plus complexes. C’est une solution de régulation unique, qui répond à tous vos projets !\n\nUne solution au service de la maintenance\n• sensoCOMFORT est une solution système adaptée aux projets les plus complexes. En cas de panne, la fonction « test sondes et relais » détecte la provenance de la panne, pour un gain de temps au diagnostic des systèmes multi-énergies et multizone\n• En cas de panne, un message d’erreur s’affichera sur le régulateur. Le particulier accédera directement à vos coordonnées renseignées lors de la mise en service, pour une intervention rapide. Un moyen simple de fidéliser et satisfaire votre client !","O16",null,null,null,null,null,3,"VWF 117/4"]
[null,null,null,"flexoTHERM exclusive - 5 kW - 3x400 V",{"$f":"IF(VLOOKUP(D12,Calculs!$O$1256:$O$1286,1,)=D12,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},"A12","● flexoTHERM exclusive\n\nPompe à chaleur eau glycolée / eau monobloc intérieure de type ON/OFF\n\nFlexible\n• Possibilité de fonctionner avec plusieurs types de source : Air, Eau glycolée sur sonde ou Eau sur nappe\n• Puissances de 5, 8, 11, 15 et 19 kW\n• Versions en monophasé ou triphasé\n• Appoint électrique modulant intégré\n• Accès à distance via application mobile\n\nFiable\n• Compresseur Scroll à rendement optimal à toute température\n• Adaptation de puissance par injection de vapeur avec vanne électronique\n• Circuit frigorifique au R410a optimisé et testé en usine\n\nPerformante\n• COP supérieur à 5\n• Cellule d'insonorisation renforcée \"Sound Save System\"\n• Système certifié Smart Grid avec intégration PV\n• Température de départ jusqu'à 60°C\n• Rafraîchissement actif manuel ou automatique avec gestion du point de rosée\n\n• Classe d'efficacité énergétique chauffage : A++\n\n\n● sensoCOMFORT 720f radio\nIdéal pour la maison individuelle\nJusqu’à 3 zones de chauffage\n\nUn condensé de technologies\n• Avec la modulation sur température ambiante et la régulation sur température extérieure, le régulateur anticipe les variations météorologiques et adapte la courbe de chauffe en temps réel, afin d’optimiser les consommations d’énergie, la longévité de la chaudière et le confort du particulier\n• sensoCOMFORT donne la pleine mesure à votre solution de chauffage gaz ou à énergie renouvelable. Il peut piloter simultanément trois circuits directs. Une solution système unique et évolutive qui répond à toutes les configurations\n\nL’innovation au service de l’installateur\n• L’installation de la base radio du sensoCOMFORT est intégralement repensée. Avec la technologie Plug & Play, cet accessoire s’intègre directement sous les nouvelles chaudières ecoTEC extraCONDENS et exclusive. Un gain de temps assuré pour vous concentrer sur vos clients !\n• sensoCOMFORT est conçu pour piloter les installations hydrauliques les plus complexes. C’est une solution de régulation unique, qui répond à tous vos projets !\n\nUne solution au service de la maintenance\n• sensoCOMFORT est une solution système adaptée aux projets les plus complexes. En cas de panne, la fonction « test sondes et relais » détecte la provenance de la panne, pour un gain de temps au diagnostic des systèmes multi-énergies et multizone\n• En cas de panne, un message d’erreur s’affichera sur le régulateur. Le particulier accédera directement à vos coordonnées renseignées lors de la mise en service, pour une intervention rapide. Un moyen simple de fidéliser et satisfaire votre client !","O16",null,null,null,null,null,4,"VWF 54/7"]
[null,null,null,"flexoTHERM exclusive - 8 kW - 3x400 V",{"$f":"IF(VLOOKUP(D13,Calculs!$O$1256:$O$1286,1,)=D13,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},"A12","● flexoTHERM exclusive\n\nPompe à chaleur eau glycolée / eau monobloc intérieure de type ON/OFF\n\nFlexible\n• Possibilité de fonctionner avec plusieurs types de source : Air, Eau glycolée sur sonde ou Eau sur nappe\n• Puissances de 5, 8, 11, 15 et 19 kW\n• Versions en monophasé ou triphasé\n• Appoint électrique modulant intégré\n• Accès à distance via application mobile\n\nFiable\n• Compresseur Scroll à rendement optimal à toute température\n• Adaptation de puissance par injection de vapeur avec vanne électronique\n• Circuit frigorifique au R410a optimisé et testé en usine\n\nPerformante\n• COP supérieur à 5\n• Cellule d'insonorisation renforcée \"Sound Save System\"\n• Système certifié Smart Grid avec intégration PV\n• Température de départ jusqu'à 60°C\n• Rafraîchissement actif manuel ou automatique avec gestion du point de rosée\n\n• Classe d'efficacité énergétique chauffage : A++\n\n\n● sensoCOMFORT 720f radio\nIdéal pour la maison individuelle\nJusqu’à 3 zones de chauffage\n\nUn condensé de technologies\n• Avec la modulation sur température ambiante et la régulation sur température extérieure, le régulateur anticipe les variations météorologiques et adapte la courbe de chauffe en temps réel, afin d’optimiser les consommations d’énergie, la longévité de la chaudière et le confort du particulier\n• sensoCOMFORT donne la pleine mesure à votre solution de chauffage gaz ou à énergie renouvelable. Il peut piloter simultanément trois circuits directs. Une solution système unique et évolutive qui répond à toutes les configurations\n\nL’innovation au service de l’installateur\n• L’installation de la base radio du sensoCOMFORT est intégralement repensée. Avec la technologie Plug & Play, cet accessoire s’intègre directement sous les nouvelles chaudières ecoTEC extraCONDENS et exclusive. Un gain de temps assuré pour vous concentrer sur vos clients !\n• sensoCOMFORT est conçu pour piloter les installations hydrauliques les plus complexes. C’est une solution de régulation unique, qui répond à tous vos projets !\n\nUne solution au service de la maintenance\n• sensoCOMFORT est une solution système adaptée aux projets les plus complexes. En cas de panne, la fonction « test sondes et relais » détecte la provenance de la panne, pour un gain de temps au diagnostic des systèmes multi-énergies et multizone\n• En cas de panne, un message d’erreur s’affichera sur le régulateur. Le particulier accédera directement à vos coordonnées renseignées lors de la mise en service, pour une intervention rapide. Un moyen simple de fidéliser et satisfaire votre client !","O16",null,null,null,null,null,5,"VWF 84/7"]
[null,null,null,"flexoTHERM exclusive - 11 kW - 3x400 V",{"$f":"IF(VLOOKUP(D14,Calculs!$O$1256:$O$1286,1,)=D14,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},"A12","● flexoTHERM exclusive\n\nPompe à chaleur eau glycolée / eau monobloc intérieure de type ON/OFF\n\nFlexible\n• Possibilité de fonctionner avec plusieurs types de source : Air, Eau glycolée sur sonde ou Eau sur nappe\n• Puissances de 5, 8, 11, 15 et 19 kW\n• Versions en monophasé ou triphasé\n• Appoint électrique modulant intégré\n• Accès à distance via application mobile\n\nFiable\n• Compresseur Scroll à rendement optimal à toute température\n• Adaptation de puissance par injection de vapeur avec vanne électronique\n• Circuit frigorifique au R410a optimisé et testé en usine\n\nPerformante\n• COP supérieur à 5\n• Cellule d'insonorisation renforcée \"Sound Save System\"\n• Système certifié Smart Grid avec intégration PV\n• Température de départ jusqu'à 60°C\n• Rafraîchissement actif manuel ou automatique avec gestion du point de rosée\n\n• Classe d'efficacité énergétique chauffage : A++\n\n\n● sensoCOMFORT 720f radio\nIdéal pour la maison individuelle\nJusqu’à 3 zones de chauffage\n\nUn condensé de technologies\n• Avec la modulation sur température ambiante et la régulation sur température extérieure, le régulateur anticipe les variations météorologiques et adapte la courbe de chauffe en temps réel, afin d’optimiser les consommations d’énergie, la longévité de la chaudière et le confort du particulier\n• sensoCOMFORT donne la pleine mesure à votre solution de chauffage gaz ou à énergie renouvelable. Il peut piloter simultanément trois circuits directs. Une solution système unique et évolutive qui répond à toutes les configurations\n\nL’innovation au service de l’installateur\n• L’installation de la base radio du sensoCOMFORT est intégralement repensée. Avec la technologie Plug & Play, cet accessoire s’intègre directement sous les nouvelles chaudières ecoTEC extraCONDENS et exclusive. Un gain de temps assuré pour vous concentrer sur vos clients !\n• sensoCOMFORT est conçu pour piloter les installations hydrauliques les plus complexes. C’est une solution de régulation unique, qui répond à tous vos projets !\n\nUne solution au service de la maintenance\n• sensoCOMFORT est une solution système adaptée aux projets les plus complexes. En cas de panne, la fonction « test sondes et relais » détecte la provenance de la panne, pour un gain de temps au diagnostic des systèmes multi-énergies et multizone\n• En cas de panne, un message d’erreur s’affichera sur le régulateur. Le particulier accédera directement à vos coordonnées renseignées lors de la mise en service, pour une intervention rapide. Un moyen simple de fidéliser et satisfaire votre client !","O16",null,null,null,null,null,6,"VWF 117/4"]
[null,null,null,"flexoTHERM exclusive - 15 kW - 3x400 V",{"$f":"IF(VLOOKUP(D15,Calculs!$O$1256:$O$1286,1,)=D15,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},"A12","● flexoTHERM exclusive\n\nPompe à chaleur eau glycolée / eau monobloc intérieure de type ON/OFF\n\nFlexible\n• Possibilité de fonctionner avec plusieurs types de source : Air, Eau glycolée sur sonde ou Eau sur nappe\n• Puissances de 5, 8, 11, 15 et 19 kW\n• Versions en monophasé ou triphasé\n• Appoint électrique modulant intégré\n• Accès à distance via application mobile\n\nFiable\n• Compresseur Scroll à rendement optimal à toute température\n• Adaptation de puissance par injection de vapeur avec vanne électronique\n• Circuit frigorifique au R410a optimisé et testé en usine\n\nPerformante\n• COP supérieur à 5\n• Cellule d'insonorisation renforcée \"Sound Save System\"\n• Système certifié Smart Grid avec intégration PV\n• Température de départ jusqu'à 60°C\n• Rafraîchissement actif manuel ou automatique avec gestion du point de rosée\n\n• Classe d'efficacité énergétique chauffage : A++\n\n\n● sensoCOMFORT 720f radio\nIdéal pour la maison individuelle\nJusqu’à 3 zones de chauffage\n\nUn condensé de technologies\n• Avec la modulation sur température ambiante et la régulation sur température extérieure, le régulateur anticipe les variations météorologiques et adapte la courbe de chauffe en temps réel, afin d’optimiser les consommations d’énergie, la longévité de la chaudière et le confort du particulier\n• sensoCOMFORT donne la pleine mesure à votre solution de chauffage gaz ou à énergie renouvelable. Il peut piloter simultanément trois circuits directs. Une solution système unique et évolutive qui répond à toutes les configurations\n\nL’innovation au service de l’installateur\n• L’installation de la base radio du sensoCOMFORT est intégralement repensée. Avec la technologie Plug & Play, cet accessoire s’intègre directement sous les nouvelles chaudières ecoTEC extraCONDENS et exclusive. Un gain de temps assuré pour vous concentrer sur vos clients !\n• sensoCOMFORT est conçu pour piloter les installations hydrauliques les plus complexes. C’est une solution de régulation unique, qui répond à tous vos projets !\n\nUne solution au service de la maintenance\n• sensoCOMFORT est une solution système adaptée aux projets les plus complexes. En cas de panne, la fonction « test sondes et relais » détecte la provenance de la panne, pour un gain de temps au diagnostic des systèmes multi-énergies et multizone\n• En cas de panne, un message d’erreur s’affichera sur le régulateur. Le particulier accédera directement à vos coordonnées renseignées lors de la mise en service, pour une intervention rapide. Un moyen simple de fidéliser et satisfaire votre client !","O16",null,null,null,null,null,7,"VWF 157/4"]
[null,null,null,"flexoTHERM exclusive - 19 kW - 3x400 V",{"$f":"IF(VLOOKUP(D16,Calculs!$O$1256:$O$1286,1,)=D16,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},"A12","● flexoTHERM exclusive\n\nPompe à chaleur eau glycolée / eau monobloc intérieure de type ON/OFF\n\nFlexible\n• Possibilité de fonctionner avec plusieurs types de source : Air, Eau glycolée sur sonde ou Eau sur nappe\n• Puissances de 5, 8, 11, 15 et 19 kW\n• Versions en monophasé ou triphasé\n• Appoint électrique modulant intégré\n• Accès à distance via application mobile\n\nFiable\n• Compresseur Scroll à rendement optimal à toute température\n• Adaptation de puissance par injection de vapeur avec vanne électronique\n• Circuit frigorifique au R410a optimisé et testé en usine\n\nPerformante\n• COP supérieur à 5\n• Cellule d'insonorisation renforcée \"Sound Save System\"\n• Système certifié Smart Grid avec intégration PV\n• Température de départ jusqu'à 60°C\n• Rafraîchissement actif manuel ou automatique avec gestion du point de rosée\n\n• Classe d'efficacité énergétique chauffage : A++\n\n\n● sensoCOMFORT 720f radio\nIdéal pour la maison individuelle\nJusqu’à 3 zones de chauffage\n\nUn condensé de technologies\n• Avec la modulation sur température ambiante et la régulation sur température extérieure, le régulateur anticipe les variations météorologiques et adapte la courbe de chauffe en temps réel, afin d’optimiser les consommations d’énergie, la longévité de la chaudière et le confort du particulier\n• sensoCOMFORT donne la pleine mesure à votre solution de chauffage gaz ou à énergie renouvelable. Il peut piloter simultanément trois circuits directs. Une solution système unique et évolutive qui répond à toutes les configurations\n\nL’innovation au service de l’installateur\n• L’installation de la base radio du sensoCOMFORT est intégralement repensée. Avec la technologie Plug & Play, cet accessoire s’intègre directement sous les nouvelles chaudières ecoTEC extraCONDENS et exclusive. Un gain de temps assuré pour vous concentrer sur vos clients !\n• sensoCOMFORT est conçu pour piloter les installations hydrauliques les plus complexes. C’est une solution de régulation unique, qui répond à tous vos projets !\n\nUne solution au service de la maintenance\n• sensoCOMFORT est une solution système adaptée aux projets les plus complexes. En cas de panne, la fonction « test sondes et relais » détecte la provenance de la panne, pour un gain de temps au diagnostic des systèmes multi-énergies et multizone\n• En cas de panne, un message d’erreur s’affichera sur le régulateur. Le particulier accédera directement à vos coordonnées renseignées lors de la mise en service, pour une intervention rapide. Un moyen simple de fidéliser et satisfaire votre client !","O16",null,null,null,null,null,8,"VWF 197/4"]
[null,null,null,"flexoTHERM exclusive VWF 57/4-5 - 400V + aroCOLLECT",{"$f":"IF(VLOOKUP(D17,Calculs!$O$1256:$O$1286,1,)=D17,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},"A12","● flexoTHERM exclusive\n\nPompe à chaleur eau glycolée / eau monobloc intérieure de type ON/OFF\n\nFlexible\n• Possibilité de fonctionner avec plusieurs types de source : Air, Eau glycolée sur sonde ou Eau sur nappe\n• Puissances de 5, 8, 11, 15 et 19 kW\n• Versions en monophasé ou triphasé\n• Appoint électrique modulant intégré\n• Accès à distance via application mobile\n\nFiable\n• Compresseur Scroll à rendement optimal à toute température\n• Adaptation de puissance par injection de vapeur avec vanne électronique\n• Circuit frigorifique au R410a optimisé et testé en usine\n\nPerformante\n• COP supérieur à 5\n• Cellule d'insonorisation renforcée \"Sound Save System\"\n• Système certifié Smart Grid avec intégration PV\n• Température de départ jusqu'à 60°C\n• Rafraîchissement actif manuel ou automatique avec gestion du point de rosée\n\n• Classe d'efficacité énergétique chauffage : A++\n\n\n● sensoCOMFORT 720f radio\nIdéal pour la maison individuelle\nJusqu’à 3 zones de chauffage\n\nUn condensé de technologies\n• Avec la modulation sur température ambiante et la régulation sur température extérieure, le régulateur anticipe les variations météorologiques et adapte la courbe de chauffe en temps réel, afin d’optimiser les consommations d’énergie, la longévité de la chaudière et le confort du particulier\n• sensoCOMFORT donne la pleine mesure à votre solution de chauffage gaz ou à énergie renouvelable. Il peut piloter simultanément trois circuits directs. Une solution système unique et évolutive qui répond à toutes les configurations\n\nL’innovation au service de l’installateur\n• L’installation de la base radio du sensoCOMFORT est intégralement repensée. Avec la technologie Plug & Play, cet accessoire s’intègre directement sous les nouvelles chaudières ecoTEC extraCONDENS et exclusive. Un gain de temps assuré pour vous concentrer sur vos clients !\n• sensoCOMFORT est conçu pour piloter les installations hydrauliques les plus complexes. C’est une solution de régulation unique, qui répond à tous vos projets !\n\nUne solution au service de la maintenance\n• sensoCOMFORT est une solution système adaptée aux projets les plus complexes. En cas de panne, la fonction « test sondes et relais » détecte la provenance de la panne, pour un gain de temps au diagnostic des systèmes multi-énergies et multizone\n• En cas de panne, un message d’erreur s’affichera sur le régulateur. Le particulier accédera directement à vos coordonnées renseignées lors de la mise en service, pour une intervention rapide. Un moyen simple de fidéliser et satisfaire votre client !","O16",null,null,null,null,null,9,"VWF 57/4"]
[null,null,null,"flexoTHERM exclusive VWF 87/4-5 - 400V + aroCOLLECT",{"$f":"IF(VLOOKUP(D18,Calculs!$O$1256:$O$1286,1,)=D18,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},"A12","● flexoTHERM exclusive\n\nPompe à chaleur eau glycolée / eau monobloc intérieure de type ON/OFF\n\nFlexible\n• Possibilité de fonctionner avec plusieurs types de source : Air, Eau glycolée sur sonde ou Eau sur nappe\n• Puissances de 5, 8, 11, 15 et 19 kW\n• Versions en monophasé ou triphasé\n• Appoint électrique modulant intégré\n• Accès à distance via application mobile\n\nFiable\n• Compresseur Scroll à rendement optimal à toute température\n• Adaptation de puissance par injection de vapeur avec vanne électronique\n• Circuit frigorifique au R410a optimisé et testé en usine\n\nPerformante\n• COP supérieur à 5\n• Cellule d'insonorisation renforcée \"Sound Save System\"\n• Système certifié Smart Grid avec intégration PV\n• Température de départ jusqu'à 60°C\n• Rafraîchissement actif manuel ou automatique avec gestion du point de rosée\n\n• Classe d'efficacité énergétique chauffage : A++\n\n\n● sensoCOMFORT 720f radio\nIdéal pour la maison individuelle\nJusqu’à 3 zones de chauffage\n\nUn condensé de technologies\n• Avec la modulation sur température ambiante et la régulation sur température extérieure, le régulateur anticipe les variations météorologiques et adapte la courbe de chauffe en temps réel, afin d’optimiser les consommations d’énergie, la longévité de la chaudière et le confort du particulier\n• sensoCOMFORT donne la pleine mesure à votre solution de chauffage gaz ou à énergie renouvelable. Il peut piloter simultanément trois circuits directs. Une solution système unique et évolutive qui répond à toutes les configurations\n\nL’innovation au service de l’installateur\n• L’installation de la base radio du sensoCOMFORT est intégralement repensée. Avec la technologie Plug & Play, cet accessoire s’intègre directement sous les nouvelles chaudières ecoTEC extraCONDENS et exclusive. Un gain de temps assuré pour vous concentrer sur vos clients !\n• sensoCOMFORT est conçu pour piloter les installations hydrauliques les plus complexes. C’est une solution de régulation unique, qui répond à tous vos projets !\n\nUne solution au service de la maintenance\n• sensoCOMFORT est une solution système adaptée aux projets les plus complexes. En cas de panne, la fonction « test sondes et relais » détecte la provenance de la panne, pour un gain de temps au diagnostic des systèmes multi-énergies et multizone\n• En cas de panne, un message d’erreur s’affichera sur le régulateur. Le particulier accédera directement à vos coordonnées renseignées lors de la mise en service, pour une intervention rapide. Un moyen simple de fidéliser et satisfaire votre client !","O16",null,null,null,null,null,10,"VWF 87/4"]
[null,null,null,"flexoTHERM exclusive VWF 117/4-5 - 400V + aroCOLLECT",{"$f":"IF(VLOOKUP(D19,Calculs!$O$1256:$O$1286,1,)=D19,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},"A12","● flexoTHERM exclusive\n\nPompe à chaleur eau glycolée / eau monobloc intérieure de type ON/OFF\n\nFlexible\n• Possibilité de fonctionner avec plusieurs types de source : Air, Eau glycolée sur sonde ou Eau sur nappe\n• Puissances de 5, 8, 11, 15 et 19 kW\n• Versions en monophasé ou triphasé\n• Appoint électrique modulant intégré\n• Accès à distance via application mobile\n\nFiable\n• Compresseur Scroll à rendement optimal à toute température\n• Adaptation de puissance par injection de vapeur avec vanne électronique\n• Circuit frigorifique au R410a optimisé et testé en usine\n\nPerformante\n• COP supérieur à 5\n• Cellule d'insonorisation renforcée \"Sound Save System\"\n• Système certifié Smart Grid avec intégration PV\n• Température de départ jusqu'à 60°C\n• Rafraîchissement actif manuel ou automatique avec gestion du point de rosée\n\n• Classe d'efficacité énergétique chauffage : A++\n\n\n● sensoCOMFORT 720f radio\nIdéal pour la maison individuelle\nJusqu’à 3 zones de chauffage\n\nUn condensé de technologies\n• Avec la modulation sur température ambiante et la régulation sur température extérieure, le régulateur anticipe les variations météorologiques et adapte la courbe de chauffe en temps réel, afin d’optimiser les consommations d’énergie, la longévité de la chaudière et le confort du particulier\n• sensoCOMFORT donne la pleine mesure à votre solution de chauffage gaz ou à énergie renouvelable. Il peut piloter simultanément trois circuits directs. Une solution système unique et évolutive qui répond à toutes les configurations\n\nL’innovation au service de l’installateur\n• L’installation de la base radio du sensoCOMFORT est intégralement repensée. Avec la technologie Plug & Play, cet accessoire s’intègre directement sous les nouvelles chaudières ecoTEC extraCONDENS et exclusive. Un gain de temps assuré pour vous concentrer sur vos clients !\n• sensoCOMFORT est conçu pour piloter les installations hydrauliques les plus complexes. C’est une solution de régulation unique, qui répond à tous vos projets !\n\nUne solution au service de la maintenance\n• sensoCOMFORT est une solution système adaptée aux projets les plus complexes. En cas de panne, la fonction « test sondes et relais » détecte la provenance de la panne, pour un gain de temps au diagnostic des systèmes multi-énergies et multizone\n• En cas de panne, un message d’erreur s’affichera sur le régulateur. Le particulier accédera directement à vos coordonnées renseignées lors de la mise en service, pour une intervention rapide. Un moyen simple de fidéliser et satisfaire votre client !","O16",null,null,null,null,null,11,"VWF 117/4"]
[null,null,null,"flexoTHERM exclusive VWF 157/4-5 - 400V + aroCOLLECT",{"$f":"IF(VLOOKUP(D20,Calculs!$O$1256:$O$1286,1,)=D20,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},"A12","● flexoTHERM exclusive\n\nPompe à chaleur eau glycolée / eau monobloc intérieure de type ON/OFF\n\nFlexible\n• Possibilité de fonctionner avec plusieurs types de source : Air, Eau glycolée sur sonde ou Eau sur nappe\n• Puissances de 5, 8, 11, 15 et 19 kW\n• Versions en monophasé ou triphasé\n• Appoint électrique modulant intégré\n• Accès à distance via application mobile\n\nFiable\n• Compresseur Scroll à rendement optimal à toute température\n• Adaptation de puissance par injection de vapeur avec vanne électronique\n• Circuit frigorifique au R410a optimisé et testé en usine\n\nPerformante\n• COP supérieur à 5\n• Cellule d'insonorisation renforcée \"Sound Save System\"\n• Système certifié Smart Grid avec intégration PV\n• Température de départ jusqu'à 60°C\n• Rafraîchissement actif manuel ou automatique avec gestion du point de rosée\n\n• Classe d'efficacité énergétique chauffage : A++\n\n\n● sensoCOMFORT 720f radio\nIdéal pour la maison individuelle\nJusqu’à 3 zones de chauffage\n\nUn condensé de technologies\n• Avec la modulation sur température ambiante et la régulation sur température extérieure, le régulateur anticipe les variations météorologiques et adapte la courbe de chauffe en temps réel, afin d’optimiser les consommations d’énergie, la longévité de la chaudière et le confort du particulier\n• sensoCOMFORT donne la pleine mesure à votre solution de chauffage gaz ou à énergie renouvelable. Il peut piloter simultanément trois circuits directs. Une solution système unique et évolutive qui répond à toutes les configurations\n\nL’innovation au service de l’installateur\n• L’installation de la base radio du sensoCOMFORT est intégralement repensée. Avec la technologie Plug & Play, cet accessoire s’intègre directement sous les nouvelles chaudières ecoTEC extraCONDENS et exclusive. Un gain de temps assuré pour vous concentrer sur vos clients !\n• sensoCOMFORT est conçu pour piloter les installations hydrauliques les plus complexes. C’est une solution de régulation unique, qui répond à tous vos projets !\n\nUne solution au service de la maintenance\n• sensoCOMFORT est une solution système adaptée aux projets les plus complexes. En cas de panne, la fonction « test sondes et relais » détecte la provenance de la panne, pour un gain de temps au diagnostic des systèmes multi-énergies et multizone\n• En cas de panne, un message d’erreur s’affichera sur le régulateur. Le particulier accédera directement à vos coordonnées renseignées lors de la mise en service, pour une intervention rapide. Un moyen simple de fidéliser et satisfaire votre client !","O16",null,null,null,null,null,12,"VWF 54/7"]
[null,null,null,"flexoTHERM exclusive VWF 197/4-5 - 400V + aroCOLLECT",{"$f":"IF(VLOOKUP(D21,Calculs!$O$1256:$O$1286,1,)=D21,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},"A12","● flexoTHERM exclusive\n\nPompe à chaleur eau glycolée / eau monobloc intérieure de type ON/OFF\n\nFlexible\n• Possibilité de fonctionner avec plusieurs types de source : Air, Eau glycolée sur sonde ou Eau sur nappe\n• Puissances de 5, 8, 11, 15 et 19 kW\n• Versions en monophasé ou triphasé\n• Appoint électrique modulant intégré\n• Accès à distance via application mobile\n\nFiable\n• Compresseur Scroll à rendement optimal à toute température\n• Adaptation de puissance par injection de vapeur avec vanne électronique\n• Circuit frigorifique au R410a optimisé et testé en usine\n\nPerformante\n• COP supérieur à 5\n• Cellule d'insonorisation renforcée \"Sound Save System\"\n• Système certifié Smart Grid avec intégration PV\n• Température de départ jusqu'à 60°C\n• Rafraîchissement actif manuel ou automatique avec gestion du point de rosée\n\n• Classe d'efficacité énergétique chauffage : A++\n\n\n● sensoCOMFORT 720f radio\nIdéal pour la maison individuelle\nJusqu’à 3 zones de chauffage\n\nUn condensé de technologies\n• Avec la modulation sur température ambiante et la régulation sur température extérieure, le régulateur anticipe les variations météorologiques et adapte la courbe de chauffe en temps réel, afin d’optimiser les consommations d’énergie, la longévité de la chaudière et le confort du particulier\n• sensoCOMFORT donne la pleine mesure à votre solution de chauffage gaz ou à énergie renouvelable. Il peut piloter simultanément trois circuits directs. Une solution système unique et évolutive qui répond à toutes les configurations\n\nL’innovation au service de l’installateur\n• L’installation de la base radio du sensoCOMFORT est intégralement repensée. Avec la technologie Plug & Play, cet accessoire s’intègre directement sous les nouvelles chaudières ecoTEC extraCONDENS et exclusive. Un gain de temps assuré pour vous concentrer sur vos clients !\n• sensoCOMFORT est conçu pour piloter les installations hydrauliques les plus complexes. C’est une solution de régulation unique, qui répond à tous vos projets !\n\nUne solution au service de la maintenance\n• sensoCOMFORT est une solution système adaptée aux projets les plus complexes. En cas de panne, la fonction « test sondes et relais » détecte la provenance de la panne, pour un gain de temps au diagnostic des systèmes multi-énergies et multizone\n• En cas de panne, un message d’erreur s’affichera sur le régulateur. Le particulier accédera directement à vos coordonnées renseignées lors de la mise en service, pour une intervention rapide. Un moyen simple de fidéliser et satisfaire votre client !","O16",null,null,null,null,null,13,"VWF 84/7"]
[null,null,null,"flexoCOMPACT exclusive - 5 kW - 230V",{"$f":"IF(VLOOKUP(D22,Calculs!$O$1256:$O$1286,1,)=D22,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},"A13",{"$f":"$Z$155&$N$142","v":"● flexoCOMPACT exclusive\n\nPompe à chaleur eau glycolée / eau monobloc intérieure de type ON/OFF\n\nFlexible\n• Possibilité de fonctionner avec plusieurs types de source : Air, Eau glycolée sur sonde ou Eau sur nappe\n• Puissances de 5, 8 et 11 kW\n• Versions en monophasé ou triphasé\n• Appoint électrique modulant intégré\n• Accès à distance via app mobile\n\nFiable\n• Compresseur Scroll à rendement optimal à toute température\n• Adaptation de puissance par injection de vapeur avec vanne électronique\n• Circuit frigorifique au R410a optimisé et testé en usine\n• Cuve eau chaude sanitaire en inox\n\nPerformante\n• COP supérieur à 5\n• Cellule d'insonorisation renforcée \"Sound Save System\"\n• Système certifié Smart Grid avec intégration PV\n• Rafraichissement actif manuel ou automatique\navec gestion du point de rosée\n\n• Classe d'efficacité énergétique : chauffage A++; sanitaire A en profil XL\n\n● sensoCOMFORT 720f radio\nIdéal pour la maison individuelle\nJusqu’à 3 zones de chauffage\n\nUn condensé de technologies\n• Avec la modulation sur température ambiante et la régulation sur température extérieure, le régulateur anticipe les variations météorologiques et adapte la courbe de chauffe en temps réel, afin d’optimiser les consommations d’énergie, la longévité de la chaudière et le confort du particulier\n• sensoCOMFORT donne la pleine mesure à votre solution de chauffage gaz ou à énergie renouvelable. Il peut piloter simultanément trois circuits directs. Une solution système unique et évolutive qui répond à toutes les configurations\n\nL’innovation au service de l’installateur\n• L’installation de la base radio du sensoCOMFORT est intégralement repensée. Avec la technologie Plug & Play, cet accessoire s’intègre directement sous les nouvelles chaudières ecoTEC extraCONDENS et exclusive. Un gain de temps assuré pour vous concentrer sur vos clients !\n• sensoCOMFORT est conçu pour piloter les installations hydrauliques les plus complexes. C’est une solution de régulation unique, qui répond à tous vos projets !\n\nUne solution au service de la maintenance\n• sensoCOMFORT est une solution système adaptée aux projets les plus complexes. En cas de panne, la fonction « test sondes et relais » détecte la provenance de la panne, pour un gain de temps au diagnostic des systèmes multi-énergies et multizone\n• En cas de panne, un message d’erreur s’affichera sur le régulateur. Le particulier accédera directement à vos coordonnées renseignées lors de la mise en service, pour une intervention rapide. Un moyen simple de fidéliser et satisfaire votre client !"},"O16",null,null,null,null,null,14,"VWF 117/4"]
[null,null,null,"flexoCOMPACT exclusive - 8 kW - 230V",{"$f":"IF(VLOOKUP(D23,Calculs!$O$1256:$O$1286,1,)=D23,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},"A13",{"$f":"$Z$155&$N$142","v":"● flexoCOMPACT exclusive\n\nPompe à chaleur eau glycolée / eau monobloc intérieure de type ON/OFF\n\nFlexible\n• Possibilité de fonctionner avec plusieurs types de source : Air, Eau glycolée sur sonde ou Eau sur nappe\n• Puissances de 5, 8 et 11 kW\n• Versions en monophasé ou triphasé\n• Appoint électrique modulant intégré\n• Accès à distance via app mobile\n\nFiable\n• Compresseur Scroll à rendement optimal à toute température\n• Adaptation de puissance par injection de vapeur avec vanne électronique\n• Circuit frigorifique au R410a optimisé et testé en usine\n• Cuve eau chaude sanitaire en inox\n\nPerformante\n• COP supérieur à 5\n• Cellule d'insonorisation renforcée \"Sound Save System\"\n• Système certifié Smart Grid avec intégration PV\n• Rafraichissement actif manuel ou automatique\navec gestion du point de rosée\n\n• Classe d'efficacité énergétique : chauffage A++; sanitaire A en profil XL\n\n● sensoCOMFORT 720f radio\nIdéal pour la maison individuelle\nJusqu’à 3 zones de chauffage\n\nUn condensé de technologies\n• Avec la modulation sur température ambiante et la régulation sur température extérieure, le régulateur anticipe les variations météorologiques et adapte la courbe de chauffe en temps réel, afin d’optimiser les consommations d’énergie, la longévité de la chaudière et le confort du particulier\n• sensoCOMFORT donne la pleine mesure à votre solution de chauffage gaz ou à énergie renouvelable. Il peut piloter simultanément trois circuits directs. Une solution système unique et évolutive qui répond à toutes les configurations\n\nL’innovation au service de l’installateur\n• L’installation de la base radio du sensoCOMFORT est intégralement repensée. Avec la technologie Plug & Play, cet accessoire s’intègre directement sous les nouvelles chaudières ecoTEC extraCONDENS et exclusive. Un gain de temps assuré pour vous concentrer sur vos clients !\n• sensoCOMFORT est conçu pour piloter les installations hydrauliques les plus complexes. C’est une solution de régulation unique, qui répond à tous vos projets !\n\nUne solution au service de la maintenance\n• sensoCOMFORT est une solution système adaptée aux projets les plus complexes. En cas de panne, la fonction « test sondes et relais » détecte la provenance de la panne, pour un gain de temps au diagnostic des systèmes multi-énergies et multizone\n• En cas de panne, un message d’erreur s’affichera sur le régulateur. Le particulier accédera directement à vos coordonnées renseignées lors de la mise en service, pour une intervention rapide. Un moyen simple de fidéliser et satisfaire votre client !"},"O16",null,null,null,null,null,15,"VWF 157/4"]
[null,null,null,"flexoCOMPACT exclusive - 11 kW - 230V",{"$f":"IF(VLOOKUP(D24,Calculs!$O$1256:$O$1286,1,)=D24,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},"A13","● flexoCOMPACT exclusive\n\nPompe à chaleur eau glycolée / eau monobloc intérieure de type ON/OFF\n\nFlexible\n• Possibilité de fonctionner avec plusieurs types de source : Air, Eau glycolée sur sonde ou Eau sur nappe\n• Puissances de 5, 8 et 11 kW\n• Versions en monophasé ou triphasé\n• Appoint électrique modulant intégré\n• Accès à distance via app mobile\n\nFiable\n• Compresseur Scroll à rendement optimal à toute température\n• Adaptation de puissance par injection de vapeur avec vanne électronique\n• Circuit frigorifique au R410a optimisé et testé en usine\n• Cuve eau chaude sanitaire en inox\n\nPerformante\n• COP supérieur à 5\n• Cellule d'insonorisation renforcée \"Sound Save System\"\n• Système certifié Smart Grid avec intégration PV\n• Rafraichissement actif manuel ou automatique\navec gestion du point de rosée\n\n• Classe d'efficacité énergétique : chauffage A++; sanitaire A en profil XL\n\n● sensoCOMFORT 720f radio\nIdéal pour la maison individuelle\nJusqu’à 3 zones de chauffage\n\nUn condensé de technologies\n• Avec la modulation sur température ambiante et la régulation sur température extérieure, le régulateur anticipe les variations météorologiques et adapte la courbe de chauffe en temps réel, afin d’optimiser les consommations d’énergie, la longévité de la chaudière et le confort du particulier\n• sensoCOMFORT donne la pleine mesure à votre solution de chauffage gaz ou à énergie renouvelable. Il peut piloter simultanément trois circuits directs. Une solution système unique et évolutive qui répond à toutes les configurations\n\nL’innovation au service de l’installateur\n• L’installation de la base radio du sensoCOMFORT est intégralement repensée. Avec la technologie Plug & Play, cet accessoire s’intègre directement sous les nouvelles chaudières ecoTEC extraCONDENS et exclusive. Un gain de temps assuré pour vous concentrer sur vos clients !\n• sensoCOMFORT est conçu pour piloter les installations hydrauliques les plus complexes. C’est une solution de régulation unique, qui répond à tous vos projets !\n\nUne solution au service de la maintenance\n• sensoCOMFORT est une solution système adaptée aux projets les plus complexes. En cas de panne, la fonction « test sondes et relais » détecte la provenance de la panne, pour un gain de temps au diagnostic des systèmes multi-énergies et multizone\n• En cas de panne, un message d’erreur s’affichera sur le régulateur. Le particulier accédera directement à vos coordonnées renseignées lors de la mise en service, pour une intervention rapide. Un moyen simple de fidéliser et satisfaire votre client !","O16",null,null,null,null,null,16,"VWF 197/4"]
[null,null,null,"flexoCOMPACT exclusive - 5 kW - 3x400 V",{"$f":"IF(VLOOKUP(D25,Calculs!$O$1256:$O$1286,1,)=D25,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},"A13","● flexoCOMPACT exclusive\n\nPompe à chaleur eau glycolée / eau monobloc intérieure de type ON/OFF\n\nFlexible\n• Possibilité de fonctionner avec plusieurs types de source : Air, Eau glycolée sur sonde ou Eau sur nappe\n• Puissances de 5, 8 et 11 kW\n• Versions en monophasé ou triphasé\n• Appoint électrique modulant intégré\n• Accès à distance via app mobile\n\nFiable\n• Compresseur Scroll à rendement optimal à toute température\n• Adaptation de puissance par injection de vapeur avec vanne électronique\n• Circuit frigorifique au R410a optimisé et testé en usine\n• Cuve eau chaude sanitaire en inox\n\nPerformante\n• COP supérieur à 5\n• Cellule d'insonorisation renforcée \"Sound Save System\"\n• Système certifié Smart Grid avec intégration PV\n• Rafraichissement actif manuel ou automatique\navec gestion du point de rosée\n\n• Classe d'efficacité énergétique : chauffage A++; sanitaire A en profil XL\n\n● sensoCOMFORT 720f radio\nIdéal pour la maison individuelle\nJusqu’à 3 zones de chauffage\n\nUn condensé de technologies\n• Avec la modulation sur température ambiante et la régulation sur température extérieure, le régulateur anticipe les variations météorologiques et adapte la courbe de chauffe en temps réel, afin d’optimiser les consommations d’énergie, la longévité de la chaudière et le confort du particulier\n• sensoCOMFORT donne la pleine mesure à votre solution de chauffage gaz ou à énergie renouvelable. Il peut piloter simultanément trois circuits directs. Une solution système unique et évolutive qui répond à toutes les configurations\n\nL’innovation au service de l’installateur\n• L’installation de la base radio du sensoCOMFORT est intégralement repensée. Avec la technologie Plug & Play, cet accessoire s’intègre directement sous les nouvelles chaudières ecoTEC extraCONDENS et exclusive. Un gain de temps assuré pour vous concentrer sur vos clients !\n• sensoCOMFORT est conçu pour piloter les installations hydrauliques les plus complexes. C’est une solution de régulation unique, qui répond à tous vos projets !\n\nUne solution au service de la maintenance\n• sensoCOMFORT est une solution système adaptée aux projets les plus complexes. En cas de panne, la fonction « test sondes et relais » détecte la provenance de la panne, pour un gain de temps au diagnostic des systèmes multi-énergies et multizone\n• En cas de panne, un message d’erreur s’affichera sur le régulateur. Le particulier accédera directement à vos coordonnées renseignées lors de la mise en service, pour une intervention rapide. Un moyen simple de fidéliser et satisfaire votre client !","O16",null,null,null,null,null,17,"VWF 58/4"]
[null,null,null,"flexoCOMPACT exclusive - 8 kW - 3x400 V",{"$f":"IF(VLOOKUP(D26,Calculs!$O$1256:$O$1286,1,)=D26,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},"A13","● flexoCOMPACT exclusive\n\nPompe à chaleur eau glycolée / eau monobloc intérieure de type ON/OFF\n\nFlexible\n• Possibilité de fonctionner avec plusieurs types de source : Air, Eau glycolée sur sonde ou Eau sur nappe\n• Puissances de 5, 8 et 11 kW\n• Versions en monophasé ou triphasé\n• Appoint électrique modulant intégré\n• Accès à distance via app mobile\n\nFiable\n• Compresseur Scroll à rendement optimal à toute température\n• Adaptation de puissance par injection de vapeur avec vanne électronique\n• Circuit frigorifique au R410a optimisé et testé en usine\n• Cuve eau chaude sanitaire en inox\n\nPerformante\n• COP supérieur à 5\n• Cellule d'insonorisation renforcée \"Sound Save System\"\n• Système certifié Smart Grid avec intégration PV\n• Rafraichissement actif manuel ou automatique\navec gestion du point de rosée\n\n• Classe d'efficacité énergétique : chauffage A++; sanitaire A en profil XL\n\n● sensoCOMFORT 720f radio\nIdéal pour la maison individuelle\nJusqu’à 3 zones de chauffage\n\nUn condensé de technologies\n• Avec la modulation sur température ambiante et la régulation sur température extérieure, le régulateur anticipe les variations météorologiques et adapte la courbe de chauffe en temps réel, afin d’optimiser les consommations d’énergie, la longévité de la chaudière et le confort du particulier\n• sensoCOMFORT donne la pleine mesure à votre solution de chauffage gaz ou à énergie renouvelable. Il peut piloter simultanément trois circuits directs. Une solution système unique et évolutive qui répond à toutes les configurations\n\nL’innovation au service de l’installateur\n• L’installation de la base radio du sensoCOMFORT est intégralement repensée. Avec la technologie Plug & Play, cet accessoire s’intègre directement sous les nouvelles chaudières ecoTEC extraCONDENS et exclusive. Un gain de temps assuré pour vous concentrer sur vos clients !\n• sensoCOMFORT est conçu pour piloter les installations hydrauliques les plus complexes. C’est une solution de régulation unique, qui répond à tous vos projets !\n\nUne solution au service de la maintenance\n• sensoCOMFORT est une solution système adaptée aux projets les plus complexes. En cas de panne, la fonction « test sondes et relais » détecte la provenance de la panne, pour un gain de temps au diagnostic des systèmes multi-énergies et multizone\n• En cas de panne, un message d’erreur s’affichera sur le régulateur. Le particulier accédera directement à vos coordonnées renseignées lors de la mise en service, pour une intervention rapide. Un moyen simple de fidéliser et satisfaire votre client !","O16",null,null,null,null,null,18,"VWF 88/4"]
[null,null,null,"flexoCOMPACT exclusive - 11 kW - 3x400 V",{"$f":"IF(VLOOKUP(D27,Calculs!$O$1256:$O$1286,1,)=D27,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},"A13","● flexoCOMPACT exclusive\n\nPompe à chaleur eau glycolée / eau monobloc intérieure de type ON/OFF\n\nFlexible\n• Possibilité de fonctionner avec plusieurs types de source : Air, Eau glycolée sur sonde ou Eau sur nappe\n• Puissances de 5, 8 et 11 kW\n• Versions en monophasé ou triphasé\n• Appoint électrique modulant intégré\n• Accès à distance via app mobile\n\nFiable\n• Compresseur Scroll à rendement optimal à toute température\n• Adaptation de puissance par injection de vapeur avec vanne électronique\n• Circuit frigorifique au R410a optimisé et testé en usine\n• Cuve eau chaude sanitaire en inox\n\nPerformante\n• COP supérieur à 5\n• Cellule d'insonorisation renforcée \"Sound Save System\"\n• Système certifié Smart Grid avec intégration PV\n• Rafraichissement actif manuel ou automatique\navec gestion du point de rosée\n\n• Classe d'efficacité énergétique : chauffage A++; sanitaire A en profil XL\n\n● sensoCOMFORT 720f radio\nIdéal pour la maison individuelle\nJusqu’à 3 zones de chauffage\n\nUn condensé de technologies\n• Avec la modulation sur température ambiante et la régulation sur température extérieure, le régulateur anticipe les variations météorologiques et adapte la courbe de chauffe en temps réel, afin d’optimiser les consommations d’énergie, la longévité de la chaudière et le confort du particulier\n• sensoCOMFORT donne la pleine mesure à votre solution de chauffage gaz ou à énergie renouvelable. Il peut piloter simultanément trois circuits directs. Une solution système unique et évolutive qui répond à toutes les configurations\n\nL’innovation au service de l’installateur\n• L’installation de la base radio du sensoCOMFORT est intégralement repensée. Avec la technologie Plug & Play, cet accessoire s’intègre directement sous les nouvelles chaudières ecoTEC extraCONDENS et exclusive. Un gain de temps assuré pour vous concentrer sur vos clients !\n• sensoCOMFORT est conçu pour piloter les installations hydrauliques les plus complexes. C’est une solution de régulation unique, qui répond à tous vos projets !\n\nUne solution au service de la maintenance\n• sensoCOMFORT est une solution système adaptée aux projets les plus complexes. En cas de panne, la fonction « test sondes et relais » détecte la provenance de la panne, pour un gain de temps au diagnostic des systèmes multi-énergies et multizone\n• En cas de panne, un message d’erreur s’affichera sur le régulateur. Le particulier accédera directement à vos coordonnées renseignées lors de la mise en service, pour une intervention rapide. Un moyen simple de fidéliser et satisfaire votre client !","O16",null,null,null,null,null,19,"VWF 118/4"]
[null,null,null,"FlexoCOMPACT exclusive VWF 58/4-5 - 400V + aroCOLLEC",{"$f":"IF(VLOOKUP(D28,Calculs!$O$1256:$O$1286,1,)=D28,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},"A13","● flexoCOMPACT exclusive\n\nPompe à chaleur eau glycolée / eau monobloc intérieure de type ON/OFF\n\nFlexible\n• Possibilité de fonctionner avec plusieurs types de source : Air, Eau glycolée sur sonde ou Eau sur nappe\n• Puissances de 5, 8 et 11 kW\n• Versions en monophasé ou triphasé\n• Appoint électrique modulant intégré\n• Accès à distance via app mobile\n\nFiable\n• Compresseur Scroll à rendement optimal à toute température\n• Adaptation de puissance par injection de vapeur avec vanne électronique\n• Circuit frigorifique au R410a optimisé et testé en usine\n• Cuve eau chaude sanitaire en inox\n\nPerformante\n• COP supérieur à 5\n• Cellule d'insonorisation renforcée \"Sound Save System\"\n• Système certifié Smart Grid avec intégration PV\n• Rafraichissement actif manuel ou automatique\navec gestion du point de rosée\n\n• Classe d'efficacité énergétique : chauffage A++; sanitaire A en profil XL\n\n● sensoCOMFORT 720f radio\nIdéal pour la maison individuelle\nJusqu’à 3 zones de chauffage\n\nUn condensé de technologies\n• Avec la modulation sur température ambiante et la régulation sur température extérieure, le régulateur anticipe les variations météorologiques et adapte la courbe de chauffe en temps réel, afin d’optimiser les consommations d’énergie, la longévité de la chaudière et le confort du particulier\n• sensoCOMFORT donne la pleine mesure à votre solution de chauffage gaz ou à énergie renouvelable. Il peut piloter simultanément trois circuits directs. Une solution système unique et évolutive qui répond à toutes les configurations\n\nL’innovation au service de l’installateur\n• L’installation de la base radio du sensoCOMFORT est intégralement repensée. Avec la technologie Plug & Play, cet accessoire s’intègre directement sous les nouvelles chaudières ecoTEC extraCONDENS et exclusive. Un gain de temps assuré pour vous concentrer sur vos clients !\n• sensoCOMFORT est conçu pour piloter les installations hydrauliques les plus complexes. C’est une solution de régulation unique, qui répond à tous vos projets !\n\nUne solution au service de la maintenance\n• sensoCOMFORT est une solution système adaptée aux projets les plus complexes. En cas de panne, la fonction « test sondes et relais » détecte la provenance de la panne, pour un gain de temps au diagnostic des systèmes multi-énergies et multizone\n• En cas de panne, un message d’erreur s’affichera sur le régulateur. Le particulier accédera directement à vos coordonnées renseignées lors de la mise en service, pour une intervention rapide. Un moyen simple de fidéliser et satisfaire votre client !","O16",null,null,null,null,null,20,"VWF 58/4"]
[null,null,null,"FlexoCOMPACT exclusive VWF 88/4-5 - 400V + aroCOLLECT",{"$f":"IF(VLOOKUP(D29,Calculs!$O$1256:$O$1286,1,)=D29,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},"A13","● flexoCOMPACT exclusive\n\nPompe à chaleur eau glycolée / eau monobloc intérieure de type ON/OFF\n\nFlexible\n• Possibilité de fonctionner avec plusieurs types de source : Air, Eau glycolée sur sonde ou Eau sur nappe\n• Puissances de 5, 8 et 11 kW\n• Versions en monophasé ou triphasé\n• Appoint électrique modulant intégré\n• Accès à distance via app mobile\n\nFiable\n• Compresseur Scroll à rendement optimal à toute température\n• Adaptation de puissance par injection de vapeur avec vanne électronique\n• Circuit frigorifique au R410a optimisé et testé en usine\n• Cuve eau chaude sanitaire en inox\n\nPerformante\n• COP supérieur à 5\n• Cellule d'insonorisation renforcée \"Sound Save System\"\n• Système certifié Smart Grid avec intégration PV\n• Rafraichissement actif manuel ou automatique\navec gestion du point de rosée\n\n• Classe d'efficacité énergétique : chauffage A++; sanitaire A en profil XL\n\n● sensoCOMFORT 720f radio\nIdéal pour la maison individuelle\nJusqu’à 3 zones de chauffage\n\nUn condensé de technologies\n• Avec la modulation sur température ambiante et la régulation sur température extérieure, le régulateur anticipe les variations météorologiques et adapte la courbe de chauffe en temps réel, afin d’optimiser les consommations d’énergie, la longévité de la chaudière et le confort du particulier\n• sensoCOMFORT donne la pleine mesure à votre solution de chauffage gaz ou à énergie renouvelable. Il peut piloter simultanément trois circuits directs. Une solution système unique et évolutive qui répond à toutes les configurations\n\nL’innovation au service de l’installateur\n• L’installation de la base radio du sensoCOMFORT est intégralement repensée. Avec la technologie Plug & Play, cet accessoire s’intègre directement sous les nouvelles chaudières ecoTEC extraCONDENS et exclusive. Un gain de temps assuré pour vous concentrer sur vos clients !\n• sensoCOMFORT est conçu pour piloter les installations hydrauliques les plus complexes. C’est une solution de régulation unique, qui répond à tous vos projets !\n\nUne solution au service de la maintenance\n• sensoCOMFORT est une solution système adaptée aux projets les plus complexes. En cas de panne, la fonction « test sondes et relais » détecte la provenance de la panne, pour un gain de temps au diagnostic des systèmes multi-énergies et multizone\n• En cas de panne, un message d’erreur s’affichera sur le régulateur. Le particulier accédera directement à vos coordonnées renseignées lors de la mise en service, pour une intervention rapide. Un moyen simple de fidéliser et satisfaire votre client !","O16",null,null,null,null,null,21,"VWF 88/4"]
[null,null,null,"FlexoCOMPACT exclusive VWF 118/4-5 - 400V + aroCOLLECT",{"$f":"IF(VLOOKUP(D30,Calculs!$O$1256:$O$1286,1,)=D30,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},"A13","● flexoCOMPACT exclusive\n\nPompe à chaleur eau glycolée / eau monobloc intérieure de type ON/OFF\n\nFlexible\n• Possibilité de fonctionner avec plusieurs types de source : Air, Eau glycolée sur sonde ou Eau sur nappe\n• Puissances de 5, 8 et 11 kW\n• Versions en monophasé ou triphasé\n• Appoint électrique modulant intégré\n• Accès à distance via app mobile\n\nFiable\n• Compresseur Scroll à rendement optimal à toute température\n• Adaptation de puissance par injection de vapeur avec vanne électronique\n• Circuit frigorifique au R410a optimisé et testé en usine\n• Cuve eau chaude sanitaire en inox\n\nPerformante\n• COP supérieur à 5\n• Cellule d'insonorisation renforcée \"Sound Save System\"\n• Système certifié Smart Grid avec intégration PV\n• Rafraichissement actif manuel ou automatique\navec gestion du point de rosée\n\n• Classe d'efficacité énergétique : chauffage A++; sanitaire A en profil XL\n\n● sensoCOMFORT 720f radio\nIdéal pour la maison individuelle\nJusqu’à 3 zones de chauffage\n\nUn condensé de technologies\n• Avec la modulation sur température ambiante et la régulation sur température extérieure, le régulateur anticipe les variations météorologiques et adapte la courbe de chauffe en temps réel, afin d’optimiser les consommations d’énergie, la longévité de la chaudière et le confort du particulier\n• sensoCOMFORT donne la pleine mesure à votre solution de chauffage gaz ou à énergie renouvelable. Il peut piloter simultanément trois circuits directs. Une solution système unique et évolutive qui répond à toutes les configurations\n\nL’innovation au service de l’installateur\n• L’installation de la base radio du sensoCOMFORT est intégralement repensée. Avec la technologie Plug & Play, cet accessoire s’intègre directement sous les nouvelles chaudières ecoTEC extraCONDENS et exclusive. Un gain de temps assuré pour vous concentrer sur vos clients !\n• sensoCOMFORT est conçu pour piloter les installations hydrauliques les plus complexes. C’est une solution de régulation unique, qui répond à tous vos projets !\n\nUne solution au service de la maintenance\n• sensoCOMFORT est une solution système adaptée aux projets les plus complexes. En cas de panne, la fonction « test sondes et relais » détecte la provenance de la panne, pour un gain de temps au diagnostic des systèmes multi-énergies et multizone\n• En cas de panne, un message d’erreur s’affichera sur le régulateur. Le particulier accédera directement à vos coordonnées renseignées lors de la mise en service, pour une intervention rapide. Un moyen simple de fidéliser et satisfaire votre client !","O16",null,null,null,null,null,22,"VWF 118/4",null,null,"PAC élec","uniTOWER"]
[null,null,null,"aroTHERM VWL 55/3 A 230V",{"$f":"IF(VLOOKUP(D31,Calculs!$O$1256:$O$1286,1,)=D31,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},"A11",{"$f":"$N$155&$N$142","v":"● aroTHERM VWL\n\nPompes à chaleur air / eau VAILLANT monobloc extérieur de type Inverter.\n\nLe confort sur mesure\n• Compresseur à modulation de puissance inverter\n• Isolation phonique et anti-vibrations renforcée\n• Une solution pour toute l'année : chauffage, rafraîchissement et production d'eau chaude sanitaire\n• Contrôle total à partir de la régulation d'ambiance\n• Régulation intelligente pour un confort au meilleur coût\n• Prise en compte du passage heures pleines / heures creuses des abonnements électriques\n• Paramétrage centralisé et facile\n• Accessibilité aux composants facilitée pour l'installation et la maintenance\n• Pompe à chaleur monobloc sans manipulation de fluide frigorigène\n\nProtection renforcée du système\n• Confort Safe protection pour assurer un minimum de chauffage même en cas de défaut\n• Fonction anti-gel automatique\n• Dégivrage automatique de l’unité extérieure\n• Traitement anti-corrosion de l’évaporateur extérieur\n• Protection contre les surchages, surpressions du compresseur\n• Protection blocage du ventilateur et pompe\n• Protection anti-gel des condensats évaporateur\n• Classe d'efficacité énergétique chauffage : A++\n\n● sensoCOMFORT 720f radio\nIdéal pour la maison individuelle\nJusqu’à 3 zones de chauffage\n\nUn condensé de technologies\n• Avec la modulation sur température ambiante et la régulation sur température extérieure, le régulateur anticipe les variations météorologiques et adapte la courbe de chauffe en temps réel, afin d’optimiser les consommations d’énergie, la longévité de la chaudière et le confort du particulier\n• sensoCOMFORT donne la pleine mesure à votre solution de chauffage gaz ou à énergie renouvelable. Il peut piloter simultanément trois circuits directs. Une solution système unique et évolutive qui répond à toutes les configurations\n\nL’innovation au service de l’installateur\n• L’installation de la base radio du sensoCOMFORT est intégralement repensée. Avec la technologie Plug & Play, cet accessoire s’intègre directement sous les nouvelles chaudières ecoTEC extraCONDENS et exclusive. Un gain de temps assuré pour vous concentrer sur vos clients !\n• sensoCOMFORT est conçu pour piloter les installations hydrauliques les plus complexes. C’est une solution de régulation unique, qui répond à tous vos projets !\n\nUne solution au service de la maintenance\n• sensoCOMFORT est une solution système adaptée aux projets les plus complexes. En cas de panne, la fonction « test sondes et relais » détecte la provenance de la panne, pour un gain de temps au diagnostic des systèmes multi-énergies et multizone\n• En cas de panne, un message d’erreur s’affichera sur le régulateur. Le particulier accédera directement à vos coordonnées renseignées lors de la mise en service, pour une intervention rapide. Un moyen simple de fidéliser et satisfaire votre client !"},"K16",null,null,"J4",null,null,{"$f":"IF(Type_production_ECS_Force=1,S31,R31)","v":27},"VWL 55/3",null,null,23,27]
[null,null,null,"aroTHERM VWL 85/3 A 230V",{"$f":"IF(VLOOKUP(D32,Calculs!$O$1256:$O$1286,1,)=D32,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},"A11",{"$f":"$N$155&$N$142","v":"● aroTHERM VWL\n\nPompes à chaleur air / eau VAILLANT monobloc extérieur de type Inverter.\n\nLe confort sur mesure\n• Compresseur à modulation de puissance inverter\n• Isolation phonique et anti-vibrations renforcée\n• Une solution pour toute l'année : chauffage, rafraîchissement et production d'eau chaude sanitaire\n• Contrôle total à partir de la régulation d'ambiance\n• Régulation intelligente pour un confort au meilleur coût\n• Prise en compte du passage heures pleines / heures creuses des abonnements électriques\n• Paramétrage centralisé et facile\n• Accessibilité aux composants facilitée pour l'installation et la maintenance\n• Pompe à chaleur monobloc sans manipulation de fluide frigorigène\n\nProtection renforcée du système\n• Confort Safe protection pour assurer un minimum de chauffage même en cas de défaut\n• Fonction anti-gel automatique\n• Dégivrage automatique de l’unité extérieure\n• Traitement anti-corrosion de l’évaporateur extérieur\n• Protection contre les surchages, surpressions du compresseur\n• Protection blocage du ventilateur et pompe\n• Protection anti-gel des condensats évaporateur\n• Classe d'efficacité énergétique chauffage : A++\n\n● sensoCOMFORT 720f radio\nIdéal pour la maison individuelle\nJusqu’à 3 zones de chauffage\n\nUn condensé de technologies\n• Avec la modulation sur température ambiante et la régulation sur température extérieure, le régulateur anticipe les variations météorologiques et adapte la courbe de chauffe en temps réel, afin d’optimiser les consommations d’énergie, la longévité de la chaudière et le confort du particulier\n• sensoCOMFORT donne la pleine mesure à votre solution de chauffage gaz ou à énergie renouvelable. Il peut piloter simultanément trois circuits directs. Une solution système unique et évolutive qui répond à toutes les configurations\n\nL’innovation au service de l’installateur\n• L’installation de la base radio du sensoCOMFORT est intégralement repensée. Avec la technologie Plug & Play, cet accessoire s’intègre directement sous les nouvelles chaudières ecoTEC extraCONDENS et exclusive. Un gain de temps assuré pour vous concentrer sur vos clients !\n• sensoCOMFORT est conçu pour piloter les installations hydrauliques les plus complexes. C’est une solution de régulation unique, qui répond à tous vos projets !\n\nUne solution au service de la maintenance\n• sensoCOMFORT est une solution système adaptée aux projets les plus complexes. En cas de panne, la fonction « test sondes et relais » détecte la provenance de la panne, pour un gain de temps au diagnostic des systèmes multi-énergies et multizone\n• En cas de panne, un message d’erreur s’affichera sur le régulateur. Le particulier accédera directement à vos coordonnées renseignées lors de la mise en service, pour une intervention rapide. Un moyen simple de fidéliser et satisfaire votre client !"},"K16",null,null,"J4",null,null,{"$f":"IF(Type_production_ECS_Force=1,S32,R32)","v":28},"VWL 85/3",null,null,24,28]
[null,null,null,"aroTHERM VWL 115/2 A 230V",{"$f":"IF(VLOOKUP(D33,Calculs!$O$1256:$O$1286,1,)=D33,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},"A11",{"$f":"$R$155&$N$142","v":"● aroTHERM VWL\n\nPompes à chaleur air / eau VAILLANT monobloc extérieur de type Inverter.\n\nLe confort sur mesure\n• Compresseur à modulation de puissance inverter\n• Isolation phonique et anti-vibrations renforcée\n• Une solution pour toute l'année : chauffage, rafraîchissement et production d'eau chaude sanitaire\n• Contrôle total à partir de la régulation d'ambiance\n• Régulation intelligente pour un confort au meilleur coût\n• Prise en compte du passage heures pleines / heures creuses des abonnements électriques\n• Paramétrage centralisé et facile\n• Accessibilité aux composants facilitée pour l'installation et la maintenance\n• Pompe à chaleur monobloc sans manipulation de fluide frigorigène\n\nProtection renforcée du système\n• Confort Safe protection pour assurer un minimum de chauffage même en cas de défaut\n• Fonction anti-gel automatique\n• Dégivrage automatique de l’unité extérieure\n• Traitement anti-corrosion de l’évaporateur extérieur\n• Protection contre les surchages, surpressions du compresseur\n• Protection blocage du ventilateur et pompe\n• Protection anti-gel des condensats évaporateur\n• Classe d'efficacité énergétique chauffage : A+\n\n● sensoCOMFORT 720f radio\nIdéal pour la maison individuelle\nJusqu’à 3 zones de chauffage\n\nUn condensé de technologies\n• Avec la modulation sur température ambiante et la régulation sur température extérieure, le régulateur anticipe les variations météorologiques et adapte la courbe de chauffe en temps réel, afin d’optimiser les consommations d’énergie, la longévité de la chaudière et le confort du particulier\n• sensoCOMFORT donne la pleine mesure à votre solution de chauffage gaz ou à énergie renouvelable. Il peut piloter simultanément trois circuits directs. Une solution système unique et évolutive qui répond à toutes les configurations\n\nL’innovation au service de l’installateur\n• L’installation de la base radio du sensoCOMFORT est intégralement repensée. Avec la technologie Plug & Play, cet accessoire s’intègre directement sous les nouvelles chaudières ecoTEC extraCONDENS et exclusive. Un gain de temps assuré pour vous concentrer sur vos clients !\n• sensoCOMFORT est conçu pour piloter les installations hydrauliques les plus complexes. C’est une solution de régulation unique, qui répond à tous vos projets !\n\nUne solution au service de la maintenance\n• sensoCOMFORT est une solution système adaptée aux projets les plus complexes. En cas de panne, la fonction « test sondes et relais » détecte la provenance de la panne, pour un gain de temps au diagnostic des systèmes multi-énergies et multizone\n• En cas de panne, un message d’erreur s’affichera sur le régulateur. Le particulier accédera directement à vos coordonnées renseignées lors de la mise en service, pour une intervention rapide. Un moyen simple de fidéliser et satisfaire votre client !"},"K16",null,null,"J4",null,null,{"$f":"IF(Type_production_ECS_Force=1,S33,R33)","v":29},"VWL 115/2",null,null,25,29]
[null,null,null,"aroTHERM VWL 155/2 A 230V",{"$f":"IF(VLOOKUP(D34,Calculs!$O$1256:$O$1286,1,)=D34,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},"A11","● aroTHERM VWL\n\nPompes à chaleur air / eau VAILLANT monobloc extérieur de type Inverter.\n\nLe confort sur mesure\n• Compresseur à modulation de puissance inverter\n• Isolation phonique et anti-vibrations renforcée\n• Une solution pour toute l'année : chauffage, rafraîchissement et production d'eau chaude sanitaire\n• Contrôle total à partir de la régulation d'ambiance\n• Régulation intelligente pour un confort au meilleur coût\n• Prise en compte du passage heures pleines / heures creuses des abonnements électriques\n• Paramétrage centralisé et facile\n• Accessibilité aux composants facilitée pour l'installation et la maintenance\n• Pompe à chaleur monobloc sans manipulation de fluide frigorigène\n\nProtection renforcée du système\n• Confort Safe protection pour assurer un minimum de chauffage même en cas de défaut\n• Fonction anti-gel automatique\n• Dégivrage automatique de l’unité extérieure\n• Traitement anti-corrosion de l’évaporateur extérieur\n• Protection contre les surchages, surpressions du compresseur\n• Protection blocage du ventilateur et pompe\n• Protection anti-gel des condensats évaporateur\n• Classe d'efficacité énergétique chauffage : A++\n\n● sensoCOMFORT 720f radio\nIdéal pour la maison individuelle\nJusqu’à 3 zones de chauffage\n\nUn condensé de technologies\n• Avec la modulation sur température ambiante et la régulation sur température extérieure, le régulateur anticipe les variations météorologiques et adapte la courbe de chauffe en temps réel, afin d’optimiser les consommations d’énergie, la longévité de la chaudière et le confort du particulier\n• sensoCOMFORT donne la pleine mesure à votre solution de chauffage gaz ou à énergie renouvelable. Il peut piloter simultanément trois circuits directs. Une solution système unique et évolutive qui répond à toutes les configurations\n\nL’innovation au service de l’installateur\n• L’installation de la base radio du sensoCOMFORT est intégralement repensée. Avec la technologie Plug & Play, cet accessoire s’intègre directement sous les nouvelles chaudières ecoTEC extraCONDENS et exclusive. Un gain de temps assuré pour vous concentrer sur vos clients !\n• sensoCOMFORT est conçu pour piloter les installations hydrauliques les plus complexes. C’est une solution de régulation unique, qui répond à tous vos projets !\n\nUne solution au service de la maintenance\n• sensoCOMFORT est une solution système adaptée aux projets les plus complexes. En cas de panne, la fonction « test sondes et relais » détecte la provenance de la panne, pour un gain de temps au diagnostic des systèmes multi-énergies et multizone\n• En cas de panne, un message d’erreur s’affichera sur le régulateur. Le particulier accédera directement à vos coordonnées renseignées lors de la mise en service, pour une intervention rapide. Un moyen simple de fidéliser et satisfaire votre client !","K16",null,null,"J4",null,null,{"$f":"IF(Type_production_ECS_Force=1,S34,R34)","v":30},"VWL 155/2",null,null,26,30]
[null,null,null,"aroTHERM VWL 55/3 A 230V Hybride",{"$f":"IF(VLOOKUP(D35,Calculs!$O$1256:$O$1286,1,)=D35,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},"A11","● aroTHERM VWL\n\nPompes à chaleur air / eau VAILLANT monobloc extérieur de type Inverter.\n\nLe confort sur mesure\n• Compresseur à modulation de puissance inverter\n• Isolation phonique et anti-vibrations renforcée\n• Une solution pour toute l'année : chauffage, rafraîchissement et production d'eau chaude sanitaire\n• Contrôle total à partir de la régulation d'ambiance\n• Régulation intelligente pour un confort au meilleur coût\n• Prise en compte du passage heures pleines / heures creuses des abonnements électriques\n• Paramétrage centralisé et facile\n• Accessibilité aux composants facilitée pour l'installation et la maintenance\n• Pompe à chaleur monobloc sans manipulation de fluide frigorigène\n\nProtection renforcée du système\n• Confort Safe protection pour assurer un minimum de chauffage même en cas de défaut\n• Fonction anti-gel automatique\n• Dégivrage automatique de l’unité extérieure\n• Traitement anti-corrosion de l’évaporateur extérieur\n• Protection contre les surchages, surpressions du compresseur\n• Protection blocage du ventilateur et pompe\n• Protection anti-gel des condensats évaporateur\n• Classe d'efficacité énergétique chauffage : A++\n\n● sensoCOMFORT 720f radio\nIdéal pour la maison individuelle\nJusqu’à 3 zones de chauffage\n\nUn condensé de technologies\n• Avec la modulation sur température ambiante et la régulation sur température extérieure, le régulateur anticipe les variations météorologiques et adapte la courbe de chauffe en temps réel, afin d’optimiser les consommations d’énergie, la longévité de la chaudière et le confort du particulier\n• sensoCOMFORT donne la pleine mesure à votre solution de chauffage gaz ou à énergie renouvelable. Il peut piloter simultanément trois circuits directs. Une solution système unique et évolutive qui répond à toutes les configurations\n\nL’innovation au service de l’installateur\n• L’installation de la base radio du sensoCOMFORT est intégralement repensée. Avec la technologie Plug & Play, cet accessoire s’intègre directement sous les nouvelles chaudières ecoTEC extraCONDENS et exclusive. Un gain de temps assuré pour vous concentrer sur vos clients !\n• sensoCOMFORT est conçu pour piloter les installations hydrauliques les plus complexes. C’est une solution de régulation unique, qui répond à tous vos projets !\n\nUne solution au service de la maintenance\n• sensoCOMFORT est une solution système adaptée aux projets les plus complexes. En cas de panne, la fonction « test sondes et relais » détecte la provenance de la panne, pour un gain de temps au diagnostic des systèmes multi-énergies et multizone\n• En cas de panne, un message d’erreur s’affichera sur le régulateur. Le particulier accédera directement à vos coordonnées renseignées lors de la mise en service, pour une intervention rapide. Un moyen simple de fidéliser et satisfaire votre client !","K16",null,null,"J4",null,null,31,"VWL 55/3"]
[null,null,null,"aroTHERM VWL 85/3 A 230V Hybride",{"$f":"IF(VLOOKUP(D36,Calculs!$O$1256:$O$1286,1,)=D36,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},"A11","● aroTHERM VWL\n\nPompes à chaleur air / eau VAILLANT monobloc extérieur de type Inverter.\n\nLe confort sur mesure\n• Compresseur à modulation de puissance inverter\n• Isolation phonique et anti-vibrations renforcée\n• Une solution pour toute l'année : chauffage, rafraîchissement et production d'eau chaude sanitaire\n• Contrôle total à partir de la régulation d'ambiance\n• Régulation intelligente pour un confort au meilleur coût\n• Prise en compte du passage heures pleines / heures creuses des abonnements électriques\n• Paramétrage centralisé et facile\n• Accessibilité aux composants facilitée pour l'installation et la maintenance\n• Pompe à chaleur monobloc sans manipulation de fluide frigorigène\n\nProtection renforcée du système\n• Confort Safe protection pour assurer un minimum de chauffage même en cas de défaut\n• Fonction anti-gel automatique\n• Dégivrage automatique de l’unité extérieure\n• Traitement anti-corrosion de l’évaporateur extérieur\n• Protection contre les surchages, surpressions du compresseur\n• Protection blocage du ventilateur et pompe\n• Protection anti-gel des condensats évaporateur\n• Classe d'efficacité énergétique chauffage : A++\n\n● sensoCOMFORT 720f radio\nIdéal pour la maison individuelle\nJusqu’à 3 zones de chauffage\n\nUn condensé de technologies\n• Avec la modulation sur température ambiante et la régulation sur température extérieure, le régulateur anticipe les variations météorologiques et adapte la courbe de chauffe en temps réel, afin d’optimiser les consommations d’énergie, la longévité de la chaudière et le confort du particulier\n• sensoCOMFORT donne la pleine mesure à votre solution de chauffage gaz ou à énergie renouvelable. Il peut piloter simultanément trois circuits directs. Une solution système unique et évolutive qui répond à toutes les configurations\n\nL’innovation au service de l’installateur\n• L’installation de la base radio du sensoCOMFORT est intégralement repensée. Avec la technologie Plug & Play, cet accessoire s’intègre directement sous les nouvelles chaudières ecoTEC extraCONDENS et exclusive. Un gain de temps assuré pour vous concentrer sur vos clients !\n• sensoCOMFORT est conçu pour piloter les installations hydrauliques les plus complexes. C’est une solution de régulation unique, qui répond à tous vos projets !\n\nUne solution au service de la maintenance\n• sensoCOMFORT est une solution système adaptée aux projets les plus complexes. En cas de panne, la fonction « test sondes et relais » détecte la provenance de la panne, pour un gain de temps au diagnostic des systèmes multi-énergies et multizone\n• En cas de panne, un message d’erreur s’affichera sur le régulateur. Le particulier accédera directement à vos coordonnées renseignées lors de la mise en service, pour une intervention rapide. Un moyen simple de fidéliser et satisfaire votre client !","K16",null,null,"J4",null,null,32,"VWL 85/3"]
[null,null,null,"aroTHERM VWL 115/2 A 230V Hybride",{"$f":"IF(VLOOKUP(D37,Calculs!$O$1256:$O$1286,1,)=D37,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},"A11",{"$f":"$R$155&$N$142","v":"● aroTHERM VWL\n\nPompes à chaleur air / eau VAILLANT monobloc extérieur de type Inverter.\n\nLe confort sur mesure\n• Compresseur à modulation de puissance inverter\n• Isolation phonique et anti-vibrations renforcée\n• Une solution pour toute l'année : chauffage, rafraîchissement et production d'eau chaude sanitaire\n• Contrôle total à partir de la régulation d'ambiance\n• Régulation intelligente pour un confort au meilleur coût\n• Prise en compte du passage heures pleines / heures creuses des abonnements électriques\n• Paramétrage centralisé et facile\n• Accessibilité aux composants facilitée pour l'installation et la maintenance\n• Pompe à chaleur monobloc sans manipulation de fluide frigorigène\n\nProtection renforcée du système\n• Confort Safe protection pour assurer un minimum de chauffage même en cas de défaut\n• Fonction anti-gel automatique\n• Dégivrage automatique de l’unité extérieure\n• Traitement anti-corrosion de l’évaporateur extérieur\n• Protection contre les surchages, surpressions du compresseur\n• Protection blocage du ventilateur et pompe\n• Protection anti-gel des condensats évaporateur\n• Classe d'efficacité énergétique chauffage : A+\n\n● sensoCOMFORT 720f radio\nIdéal pour la maison individuelle\nJusqu’à 3 zones de chauffage\n\nUn condensé de technologies\n• Avec la modulation sur température ambiante et la régulation sur température extérieure, le régulateur anticipe les variations météorologiques et adapte la courbe de chauffe en temps réel, afin d’optimiser les consommations d’énergie, la longévité de la chaudière et le confort du particulier\n• sensoCOMFORT donne la pleine mesure à votre solution de chauffage gaz ou à énergie renouvelable. Il peut piloter simultanément trois circuits directs. Une solution système unique et évolutive qui répond à toutes les configurations\n\nL’innovation au service de l’installateur\n• L’installation de la base radio du sensoCOMFORT est intégralement repensée. Avec la technologie Plug & Play, cet accessoire s’intègre directement sous les nouvelles chaudières ecoTEC extraCONDENS et exclusive. Un gain de temps assuré pour vous concentrer sur vos clients !\n• sensoCOMFORT est conçu pour piloter les installations hydrauliques les plus complexes. C’est une solution de régulation unique, qui répond à tous vos projets !\n\nUne solution au service de la maintenance\n• sensoCOMFORT est une solution système adaptée aux projets les plus complexes. En cas de panne, la fonction « test sondes et relais » détecte la provenance de la panne, pour un gain de temps au diagnostic des systèmes multi-énergies et multizone\n• En cas de panne, un message d’erreur s’affichera sur le régulateur. Le particulier accédera directement à vos coordonnées renseignées lors de la mise en service, pour une intervention rapide. Un moyen simple de fidéliser et satisfaire votre client !"},"K16",null,null,"J4",null,null,34,"VWL 115/2"]
[null,null,null,"aroTHERM VWL 155/2 A 230V Hybride",{"$f":"IF(VLOOKUP(D38,Calculs!$O$1256:$O$1286,1,)=D38,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},"A11","● aroTHERM VWL\n\nPompes à chaleur air / eau VAILLANT monobloc extérieur de type Inverter.\n\nLe confort sur mesure\n• Compresseur à modulation de puissance inverter\n• Isolation phonique et anti-vibrations renforcée\n• Une solution pour toute l'année : chauffage, rafraîchissement et production d'eau chaude sanitaire\n• Contrôle total à partir de la régulation d'ambiance\n• Régulation intelligente pour un confort au meilleur coût\n• Prise en compte du passage heures pleines / heures creuses des abonnements électriques\n• Paramétrage centralisé et facile\n• Accessibilité aux composants facilitée pour l'installation et la maintenance\n• Pompe à chaleur monobloc sans manipulation de fluide frigorigène\n\nProtection renforcée du système\n• Confort Safe protection pour assurer un minimum de chauffage même en cas de défaut\n• Fonction anti-gel automatique\n• Dégivrage automatique de l’unité extérieure\n• Traitement anti-corrosion de l’évaporateur extérieur\n• Protection contre les surchages, surpressions du compresseur\n• Protection blocage du ventilateur et pompe\n• Protection anti-gel des condensats évaporateur\n• Classe d'efficacité énergétique chauffage : A++\n\n● sensoCOMFORT 720f radio\nIdéal pour la maison individuelle\nJusqu’à 3 zones de chauffage\n\nUn condensé de technologies\n• Avec la modulation sur température ambiante et la régulation sur température extérieure, le régulateur anticipe les variations météorologiques et adapte la courbe de chauffe en temps réel, afin d’optimiser les consommations d’énergie, la longévité de la chaudière et le confort du particulier\n• sensoCOMFORT donne la pleine mesure à votre solution de chauffage gaz ou à énergie renouvelable. Il peut piloter simultanément trois circuits directs. Une solution système unique et évolutive qui répond à toutes les configurations\n\nL’innovation au service de l’installateur\n• L’installation de la base radio du sensoCOMFORT est intégralement repensée. Avec la technologie Plug & Play, cet accessoire s’intègre directement sous les nouvelles chaudières ecoTEC extraCONDENS et exclusive. Un gain de temps assuré pour vous concentrer sur vos clients !\n• sensoCOMFORT est conçu pour piloter les installations hydrauliques les plus complexes. C’est une solution de régulation unique, qui répond à tous vos projets !\n\nUne solution au service de la maintenance\n• sensoCOMFORT est une solution système adaptée aux projets les plus complexes. En cas de panne, la fonction « test sondes et relais » détecte la provenance de la panne, pour un gain de temps au diagnostic des systèmes multi-énergies et multizone\n• En cas de panne, un message d’erreur s’affichera sur le régulateur. Le particulier accédera directement à vos coordonnées renseignées lors de la mise en service, pour une intervention rapide. Un moyen simple de fidéliser et satisfaire votre client !","K16",null,null,"J4",null,null,35,"VWL 155/2",null,null,"PAC élec","uniTOWER"]
[null,null,null,"aroTHERM plus 45/6 - 230 V S3",{"$f":"IF(VLOOKUP(D39,Calculs!$O$1256:$O$1286,1,)=D39,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},"A17",{"$f":"IF(AND(ISERROR($E$73),ISERROR($E$73),ISERROR($E$73),ISERROR($E$73)),$AF$126&$AF$133&$AF$155&$N$142,$AH$126&$AF$133&$AH$155&$N$142)","v":"● aroTHERM plus + uniTOWER plus\nPompe à chaleur monobloc air / eau haute température réversible double service avec préparateur ECS intégré\n\n\nLa PAC haute température idéale en rénovation\n• Température de départ jusqu'à 75 °C (1) en thermodynamique seul pour une rénovation en toute sérénité, sans changer les émetteurs\n• Large gamme de puissances permettant de répondre à toutes les typologies de logement\n• Fonctionnement jusqu'à -25 °C extérieur pour convenir à toutes les zones climatiques\n• Stockage d'eau chaude sanitaire jusqu'à 70 °C, pour le confort des familles les plus nombreuses, sans recours à l'appoint électrique, soit jusqu'à 376 litres d'ECS stockés (pour un soutirage à 40 °C, un stockage à 70 °C, et une eau froide à 10 °C)\n\nLa PAC préférée de la nature\n• Fluide frigorigène naturel (R290), pour une solution durable respectueuse de l'environnement, avec un potentiel de\nréchauffement global (PRG) de seulement 3\n• Une empreinte carbone réduite, pour un impact limité sur le réchauffement climatique, grâce à une réduction de 99,9 % en équivalent CO2 de la charge en fluide frigorigène\n• Un environnement acoustique préservé grâce à un silence de fonctionnement, seulement 32 dB(A) à 5 mètres (pour aroTHERM plus VWL 55/6)\n• Une pompe à chaleur très performante, réduisant la consommation d'énergie pour la production de chauffage et d'ECS, classée A+++ pour le chauffage (pour aroTHERM plus VWL 85/6 et VWL 155/6)\n\nLa PAC pensée pour faciliter l'installation et la maintenance\n• Une pompe à chaleur monobloc scellée d'usine ne nécessitant pas d'aptitude à la manipulation des fluides\n• Intégration de nombreux composants à la colonne (vase d'expansion, appoint électrique...), pour une installation rapide et esthétique\n• Découplage par échangeur et kits multizones intégrables à la colonne hydraulique, pour une installation esthétique à l'intérieur du logement, dans toutes les configurations.\n\nLe bien-être de vos clients\n• Bien-être au quotidien grâce à un produit fiable (qualité allemande) et performant (classe A+++ (pour aroTHERM plus VWL 85/6 et VWL 155/6))\n• Bien-être sanitaire : jusqu'à 376 litres d'eau chaude à 40 °C (pour un soutirage à 40 °C, un stockage à 70 °C, et une\neau froide à 10 °C)\n• Bien-être en hiver : fonctionnement jusqu'à -25 °C extérieur et départ d'eau jusqu'à 75 °C\n• Bien-être en été : fonction rafraîchissement de série\n• Bien-être acoustique : performances acoustiques hors du commun et fonction Silent Mode\n• Bien-être durable : préserve l'environnement avec son fluide naturel sans impact significatif sur le climat\n\n● sensoCOMFORT 720f radio\nIdéal pour la maison individuelle\nJusqu’à 3 zones de chauffage\n\nUn condensé de technologies\n• Avec la modulation sur température ambiante et la régulation sur température extérieure, le régulateur anticipe les variations météorologiques et adapte la courbe de chauffe en temps réel, afin d’optimiser les consommations d’énergie, la longévité de la chaudière et le confort du particulier\n• sensoCOMFORT donne la pleine mesure à votre solution de chauffage gaz ou à énergie renouvelable. Il peut piloter simultanément trois circuits directs. Une solution système unique et évolutive qui répond à toutes les configurations\n\nL’innovation au service de l’installateur\n• L’installation de la base radio du sensoCOMFORT est intégralement repensée. Avec la technologie Plug & Play, cet accessoire s’intègre directement sous les nouvelles chaudières ecoTEC extraCONDENS et exclusive. Un gain de temps assuré pour vous concentrer sur vos clients !\n• sensoCOMFORT est conçu pour piloter les installations hydrauliques les plus complexes. C’est une solution de régulation unique, qui répond à tous vos projets !\n\nUne solution au service de la maintenance\n• sensoCOMFORT est une solution système adaptée aux projets les plus complexes. En cas de panne, la fonction « test sondes et relais » détecte la provenance de la panne, pour un gain de temps au diagnostic des systèmes multi-énergies et multizone\n• En cas de panne, un message d’erreur s’affichera sur le régulateur. Le particulier accédera directement à vos coordonnées renseignées lors de la mise en service, pour une intervention rapide. Un moyen simple de fidéliser et satisfaire votre client !"},"M16",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Type_production_ECS_Force=1,S39,R39)","v":64},"VWL 45/6 A 230V",null,null,57,64]
[null,null,null,"aroTHERM plus 55/6 - 230 V S3",{"$f":"IF(VLOOKUP(D40,Calculs!$O$1256:$O$1286,1,)=D40,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},"A17",{"$f":"IF(AND(ISERROR($E$73),ISERROR($E$73),ISERROR($E$73),ISERROR($E$73)),$AF$126&$AF$133&$AF$155&$N$142,$AH$126&$AF$133&$AH$155&$N$142)","v":"● aroTHERM plus + uniTOWER plus\nPompe à chaleur monobloc air / eau haute température réversible double service avec préparateur ECS intégré\n\n\nLa PAC haute température idéale en rénovation\n• Température de départ jusqu'à 75 °C (1) en thermodynamique seul pour une rénovation en toute sérénité, sans changer les émetteurs\n• Large gamme de puissances permettant de répondre à toutes les typologies de logement\n• Fonctionnement jusqu'à -25 °C extérieur pour convenir à toutes les zones climatiques\n• Stockage d'eau chaude sanitaire jusqu'à 70 °C, pour le confort des familles les plus nombreuses, sans recours à l'appoint électrique, soit jusqu'à 376 litres d'ECS stockés (pour un soutirage à 40 °C, un stockage à 70 °C, et une eau froide à 10 °C)\n\nLa PAC préférée de la nature\n• Fluide frigorigène naturel (R290), pour une solution durable respectueuse de l'environnement, avec un potentiel de\nréchauffement global (PRG) de seulement 3\n• Une empreinte carbone réduite, pour un impact limité sur le réchauffement climatique, grâce à une réduction de 99,9 % en équivalent CO2 de la charge en fluide frigorigène\n• Un environnement acoustique préservé grâce à un silence de fonctionnement, seulement 32 dB(A) à 5 mètres (pour aroTHERM plus VWL 55/6)\n• Une pompe à chaleur très performante, réduisant la consommation d'énergie pour la production de chauffage et d'ECS, classée A+++ pour le chauffage (pour aroTHERM plus VWL 85/6 et VWL 155/6)\n\nLa PAC pensée pour faciliter l'installation et la maintenance\n• Une pompe à chaleur monobloc scellée d'usine ne nécessitant pas d'aptitude à la manipulation des fluides\n• Intégration de nombreux composants à la colonne (vase d'expansion, appoint électrique...), pour une installation rapide et esthétique\n• Découplage par échangeur et kits multizones intégrables à la colonne hydraulique, pour une installation esthétique à l'intérieur du logement, dans toutes les configurations.\n\nLe bien-être de vos clients\n• Bien-être au quotidien grâce à un produit fiable (qualité allemande) et performant (classe A+++ (pour aroTHERM plus VWL 85/6 et VWL 155/6))\n• Bien-être sanitaire : jusqu'à 376 litres d'eau chaude à 40 °C (pour un soutirage à 40 °C, un stockage à 70 °C, et une\neau froide à 10 °C)\n• Bien-être en hiver : fonctionnement jusqu'à -25 °C extérieur et départ d'eau jusqu'à 75 °C\n• Bien-être en été : fonction rafraîchissement de série\n• Bien-être acoustique : performances acoustiques hors du commun et fonction Silent Mode\n• Bien-être durable : préserve l'environnement avec son fluide naturel sans impact significatif sur le climat\n\n● sensoCOMFORT 720f radio\nIdéal pour la maison individuelle\nJusqu’à 3 zones de chauffage\n\nUn condensé de technologies\n• Avec la modulation sur température ambiante et la régulation sur température extérieure, le régulateur anticipe les variations météorologiques et adapte la courbe de chauffe en temps réel, afin d’optimiser les consommations d’énergie, la longévité de la chaudière et le confort du particulier\n• sensoCOMFORT donne la pleine mesure à votre solution de chauffage gaz ou à énergie renouvelable. Il peut piloter simultanément trois circuits directs. Une solution système unique et évolutive qui répond à toutes les configurations\n\nL’innovation au service de l’installateur\n• L’installation de la base radio du sensoCOMFORT est intégralement repensée. Avec la technologie Plug & Play, cet accessoire s’intègre directement sous les nouvelles chaudières ecoTEC extraCONDENS et exclusive. Un gain de temps assuré pour vous concentrer sur vos clients !\n• sensoCOMFORT est conçu pour piloter les installations hydrauliques les plus complexes. C’est une solution de régulation unique, qui répond à tous vos projets !\n\nUne solution au service de la maintenance\n• sensoCOMFORT est une solution système adaptée aux projets les plus complexes. En cas de panne, la fonction « test sondes et relais » détecte la provenance de la panne, pour un gain de temps au diagnostic des systèmes multi-énergies et multizone\n• En cas de panne, un message d’erreur s’affichera sur le régulateur. Le particulier accédera directement à vos coordonnées renseignées lors de la mise en service, pour une intervention rapide. Un moyen simple de fidéliser et satisfaire votre client !"},"M16",null,null,null,null,null,65,"VWL 55/6 A 230V",null,null,58,65]
[null,null,null,"aroTHERM plus 85/6 - 230 V S3",{"$f":"IF(VLOOKUP(D41,Calculs!$O$1256:$O$1286,1,)=D41,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},"A18","● aroTHERM plus + uniTOWER plus\nPompe à chaleur monobloc air / eau haute température réversible double service avec préparateur ECS intégré\n\n\nLa PAC haute température idéale en rénovation\n• Température de départ jusqu'à 75 °C (1) en thermodynamique seul pour une rénovation en toute sérénité, sans changer les émetteurs\n• Large gamme de puissances permettant de répondre à toutes les typologies de logement\n• Fonctionnement jusqu'à -25 °C extérieur pour convenir à toutes les zones climatiques\n• Stockage d'eau chaude sanitaire jusqu'à 70 °C, pour le confort des familles les plus nombreuses, sans recours à l'appoint électrique, soit jusqu'à 376 litres d'ECS stockés (pour un soutirage à 40 °C, un stockage à 70 °C, et une eau froide à 10 °C)\n\nLa PAC préférée de la nature\n• Fluide frigorigène naturel (R290), pour une solution durable respectueuse de l'environnement, avec un potentiel de\nréchauffement global (PRG) de seulement 3\n• Une empreinte carbone réduite, pour un impact limité sur le réchauffement climatique, grâce à une réduction de 99,9 % en équivalent CO2 de la charge en fluide frigorigène\n• Un environnement acoustique préservé grâce à un silence de fonctionnement, seulement 32 dB(A) à 5 mètres (pour aroTHERM plus VWL 55/6)\n• Une pompe à chaleur très performante, réduisant la consommation d'énergie pour la production de chauffage et d'ECS, classée A+++ pour le chauffage (pour aroTHERM plus VWL 85/6 et VWL 155/6)\n\nLa PAC pensée pour faciliter l'installation et la maintenance\n• Une pompe à chaleur monobloc scellée d'usine ne nécessitant pas d'aptitude à la manipulation des fluides\n• Intégration de nombreux composants à la colonne (vase d'expansion, appoint électrique...), pour une installation rapide et esthétique\n• Découplage par échangeur et kits multizones intégrables à la colonne hydraulique, pour une installation esthétique à l'intérieur du logement, dans toutes les configurations.\n\nLe bien-être de vos clients\n• Bien-être au quotidien grâce à un produit fiable (qualité allemande) et performant (classe A+++ (pour aroTHERM plus VWL 85/6 et VWL 155/6))\n• Bien-être sanitaire : jusqu'à 376 litres d'eau chaude à 40 °C (pour un soutirage à 40 °C, un stockage à 70 °C, et une\neau froide à 10 °C)\n• Bien-être en hiver : fonctionnement jusqu'à -25 °C extérieur et départ d'eau jusqu'à 75 °C\n• Bien-être en été : fonction rafraîchissement de série\n• Bien-être acoustique : performances acoustiques hors du commun et fonction Silent Mode\n• Bien-être durable : préserve l'environnement avec son fluide naturel sans impact significatif sur le climat\n\n● sensoCOMFORT 720f radio\nIdéal pour la maison individuelle\nJusqu’à 3 zones de chauffage\n\nUn condensé de technologies\n• Avec la modulation sur température ambiante et la régulation sur température extérieure, le régulateur anticipe les variations météorologiques et adapte la courbe de chauffe en temps réel, afin d’optimiser les consommations d’énergie, la longévité de la chaudière et le confort du particulier\n• sensoCOMFORT donne la pleine mesure à votre solution de chauffage gaz ou à énergie renouvelable. Il peut piloter simultanément trois circuits directs. Une solution système unique et évolutive qui répond à toutes les configurations\n\nL’innovation au service de l’installateur\n• L’installation de la base radio du sensoCOMFORT est intégralement repensée. Avec la technologie Plug & Play, cet accessoire s’intègre directement sous les nouvelles chaudières ecoTEC extraCONDENS et exclusive. Un gain de temps assuré pour vous concentrer sur vos clients !\n• sensoCOMFORT est conçu pour piloter les installations hydrauliques les plus complexes. C’est une solution de régulation unique, qui répond à tous vos projets !\n\nUne solution au service de la maintenance\n• sensoCOMFORT est une solution système adaptée aux projets les plus complexes. En cas de panne, la fonction « test sondes et relais » détecte la provenance de la panne, pour un gain de temps au diagnostic des systèmes multi-énergies et multizone\n• En cas de panne, un message d’erreur s’affichera sur le régulateur. Le particulier accédera directement à vos coordonnées renseignées lors de la mise en service, pour une intervention rapide. Un moyen simple de fidéliser et satisfaire votre client !","M16",null,null,null,null,null,66,"VWL 85/6 A 230V",null,null,59,66]
[null,null,null,"aroTHERM plus 125/6 - 230 V S3",{"$f":"IF(VLOOKUP(D42,Calculs!$O$1256:$O$1286,1,)=D42,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},"A19","● aroTHERM plus + uniTOWER plus\nPompe à chaleur monobloc air / eau haute température réversible double service avec préparateur ECS intégré\n\n\nLa PAC haute température idéale en rénovation\n• Température de départ jusqu'à 75 °C (1) en thermodynamique seul pour une rénovation en toute sérénité, sans changer les émetteurs\n• Large gamme de puissances permettant de répondre à toutes les typologies de logement\n• Fonctionnement jusqu'à -25 °C extérieur pour convenir à toutes les zones climatiques\n• Stockage d'eau chaude sanitaire jusqu'à 70 °C, pour le confort des familles les plus nombreuses, sans recours à l'appoint électrique, soit jusqu'à 376 litres d'ECS stockés (pour un soutirage à 40 °C, un stockage à 70 °C, et une eau froide à 10 °C)\n\nLa PAC préférée de la nature\n• Fluide frigorigène naturel (R290), pour une solution durable respectueuse de l'environnement, avec un potentiel de\nréchauffement global (PRG) de seulement 3\n• Une empreinte carbone réduite, pour un impact limité sur le réchauffement climatique, grâce à une réduction de 99,9 % en équivalent CO2 de la charge en fluide frigorigène\n• Un environnement acoustique préservé grâce à un silence de fonctionnement, seulement 32 dB(A) à 5 mètres (pour aroTHERM plus VWL 55/6)\n• Une pompe à chaleur très performante, réduisant la consommation d'énergie pour la production de chauffage et d'ECS, classée A+++ pour le chauffage (pour aroTHERM plus VWL 85/6 et VWL 155/6)\n\nLa PAC pensée pour faciliter l'installation et la maintenance\n• Une pompe à chaleur monobloc scellée d'usine ne nécessitant pas d'aptitude à la manipulation des fluides\n• Intégration de nombreux composants à la colonne (vase d'expansion, appoint électrique...), pour une installation rapide et esthétique\n• Découplage par échangeur et kits multizones intégrables à la colonne hydraulique, pour une installation esthétique à l'intérieur du logement, dans toutes les configurations.\n\nLe bien-être de vos clients\n• Bien-être au quotidien grâce à un produit fiable (qualité allemande) et performant (classe A+++ (pour aroTHERM plus VWL 85/6 et VWL 155/6))\n• Bien-être sanitaire : jusqu'à 376 litres d'eau chaude à 40 °C (pour un soutirage à 40 °C, un stockage à 70 °C, et une\neau froide à 10 °C)\n• Bien-être en hiver : fonctionnement jusqu'à -25 °C extérieur et départ d'eau jusqu'à 75 °C\n• Bien-être en été : fonction rafraîchissement de série\n• Bien-être acoustique : performances acoustiques hors du commun et fonction Silent Mode\n• Bien-être durable : préserve l'environnement avec son fluide naturel sans impact significatif sur le climat\n\n● sensoCOMFORT 720f radio\nIdéal pour la maison individuelle\nJusqu’à 3 zones de chauffage\n\nUn condensé de technologies\n• Avec la modulation sur température ambiante et la régulation sur température extérieure, le régulateur anticipe les variations météorologiques et adapte la courbe de chauffe en temps réel, afin d’optimiser les consommations d’énergie, la longévité de la chaudière et le confort du particulier\n• sensoCOMFORT donne la pleine mesure à votre solution de chauffage gaz ou à énergie renouvelable. Il peut piloter simultanément trois circuits directs. Une solution système unique et évolutive qui répond à toutes les configurations\n\nL’innovation au service de l’installateur\n• L’installation de la base radio du sensoCOMFORT est intégralement repensée. Avec la technologie Plug & Play, cet accessoire s’intègre directement sous les nouvelles chaudières ecoTEC extraCONDENS et exclusive. Un gain de temps assuré pour vous concentrer sur vos clients !\n• sensoCOMFORT est conçu pour piloter les installations hydrauliques les plus complexes. C’est une solution de régulation unique, qui répond à tous vos projets !\n\nUne solution au service de la maintenance\n• sensoCOMFORT est une solution système adaptée aux projets les plus complexes. En cas de panne, la fonction « test sondes et relais » détecte la provenance de la panne, pour un gain de temps au diagnostic des systèmes multi-énergies et multizone\n• En cas de panne, un message d’erreur s’affichera sur le régulateur. Le particulier accédera directement à vos coordonnées renseignées lors de la mise en service, pour une intervention rapide. Un moyen simple de fidéliser et satisfaire votre client !","M16",null,null,null,null,null,67,"VWL 125/6 A 230V",null,null,60,67]
[null,null,null,"aroTHERM plus 125/6 - 400 V S3",{"$f":"IF(VLOOKUP(D43,Calculs!$O$1256:$O$1286,1,)=D43,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},"A19","● aroTHERM plus + uniTOWER plus\nPompe à chaleur monobloc air / eau haute température réversible double service avec préparateur ECS intégré\n\n\nLa PAC haute température idéale en rénovation\n• Température de départ jusqu'à 75 °C (1) en thermodynamique seul pour une rénovation en toute sérénité, sans changer les émetteurs\n• Large gamme de puissances permettant de répondre à toutes les typologies de logement\n• Fonctionnement jusqu'à -25 °C extérieur pour convenir à toutes les zones climatiques\n• Stockage d'eau chaude sanitaire jusqu'à 70 °C, pour le confort des familles les plus nombreuses, sans recours à l'appoint électrique, soit jusqu'à 376 litres d'ECS stockés (pour un soutirage à 40 °C, un stockage à 70 °C, et une eau froide à 10 °C)\n\nLa PAC préférée de la nature\n• Fluide frigorigène naturel (R290), pour une solution durable respectueuse de l'environnement, avec un potentiel de\nréchauffement global (PRG) de seulement 3\n• Une empreinte carbone réduite, pour un impact limité sur le réchauffement climatique, grâce à une réduction de 99,9 % en équivalent CO2 de la charge en fluide frigorigène\n• Un environnement acoustique préservé grâce à un silence de fonctionnement, seulement 32 dB(A) à 5 mètres (pour aroTHERM plus VWL 55/6)\n• Une pompe à chaleur très performante, réduisant la consommation d'énergie pour la production de chauffage et d'ECS, classée A+++ pour le chauffage (pour aroTHERM plus VWL 85/6 et VWL 155/6)\n\nLa PAC pensée pour faciliter l'installation et la maintenance\n• Une pompe à chaleur monobloc scellée d'usine ne nécessitant pas d'aptitude à la manipulation des fluides\n• Intégration de nombreux composants à la colonne (vase d'expansion, appoint électrique...), pour une installation rapide et esthétique\n• Découplage par échangeur et kits multizones intégrables à la colonne hydraulique, pour une installation esthétique à l'intérieur du logement, dans toutes les configurations.\n\nLe bien-être de vos clients\n• Bien-être au quotidien grâce à un produit fiable (qualité allemande) et performant (classe A+++ (pour aroTHERM plus VWL 85/6 et VWL 155/6))\n• Bien-être sanitaire : jusqu'à 376 litres d'eau chaude à 40 °C (pour un soutirage à 40 °C, un stockage à 70 °C, et une\neau froide à 10 °C)\n• Bien-être en hiver : fonctionnement jusqu'à -25 °C extérieur et départ d'eau jusqu'à 75 °C\n• Bien-être en été : fonction rafraîchissement de série\n• Bien-être acoustique : performances acoustiques hors du commun et fonction Silent Mode\n• Bien-être durable : préserve l'environnement avec son fluide naturel sans impact significatif sur le climat\n\n● sensoCOMFORT 720f radio\nIdéal pour la maison individuelle\nJusqu’à 3 zones de chauffage\n\nUn condensé de technologies\n• Avec la modulation sur température ambiante et la régulation sur température extérieure, le régulateur anticipe les variations météorologiques et adapte la courbe de chauffe en temps réel, afin d’optimiser les consommations d’énergie, la longévité de la chaudière et le confort du particulier\n• sensoCOMFORT donne la pleine mesure à votre solution de chauffage gaz ou à énergie renouvelable. Il peut piloter simultanément trois circuits directs. Une solution système unique et évolutive qui répond à toutes les configurations\n\nL’innovation au service de l’installateur\n• L’installation de la base radio du sensoCOMFORT est intégralement repensée. Avec la technologie Plug & Play, cet accessoire s’intègre directement sous les nouvelles chaudières ecoTEC extraCONDENS et exclusive. Un gain de temps assuré pour vous concentrer sur vos clients !\n• sensoCOMFORT est conçu pour piloter les installations hydrauliques les plus complexes. C’est une solution de régulation unique, qui répond à tous vos projets !\n\nUne solution au service de la maintenance\n• sensoCOMFORT est une solution système adaptée aux projets les plus complexes. En cas de panne, la fonction « test sondes et relais » détecte la provenance de la panne, pour un gain de temps au diagnostic des systèmes multi-énergies et multizone\n• En cas de panne, un message d’erreur s’affichera sur le régulateur. Le particulier accédera directement à vos coordonnées renseignées lors de la mise en service, pour une intervention rapide. Un moyen simple de fidéliser et satisfaire votre client !","M16",null,null,null,null,null,68,"VWL 125/6 A 400V",null,null,61,68]
[null,null,null,"aroTHERM plus 155/6 - 230 V S3",{"$f":"IF(VLOOKUP(D44,Calculs!$O$1256:$O$1286,1,)=D44,\"OUI\",\"\")","v":"OUI"},"A19","● aroTHERM plus + uniTOWER plus\nPompe à chaleur monobloc air / eau haute température réversible double service avec préparateur ECS intégré\n\n\nLa PAC haute température idéale en rénovation\n• Température de départ jusqu'à 75 °C (1) en thermodynamique seul pour une rénovation en toute sérénité, sans changer les émetteurs\n• Large gamme de puissances permettant de répondre à toutes les typologies de logement\n• Fonctionnement jusqu'à -25 °C extérieur pour convenir à toutes les zones climatiques\n• Stockage d'eau chaude sanitaire jusqu'à 70 °C, pour le confort des familles les plus nombreuses, sans recours à l'appoint électrique, soit jusqu'à 376 litres d'ECS stockés (pour un soutirage à 40 °C, un stockage à 70 °C, et une eau froide à 10 °C)\n\nLa PAC préférée de la nature\n• Fluide frigorigène naturel (R290), pour une solution durable respectueuse de l'environnement, avec un potentiel de\nréchauffement global (PRG) de seulement 3\n• Une empreinte carbone réduite, pour un impact limité sur le réchauffement climatique, grâce à une réduction de 99,9 % en équivalent CO2 de la charge en fluide frigorigène\n• Un environnement acoustique préservé grâce à un silence de fonctionnement, seulement 32 dB(A) à 5 mètres (pour aroTHERM plus VWL 55/6)\n• Une pompe à chaleur très performante, réduisant la consommation d'énergie pour la production de chauffage et d'ECS, classée A+++ pour le chauffage (pour aroTHERM plus VWL 85/6 et VWL 155/6)\n\nLa PAC pensée pour faciliter l'installation et la maintenance\n• Une pompe à chaleur monobloc scellée d'usine ne nécessitant pas d'aptitude à la manipulation des fluides\n• Intégration de nombreux composants à la colonne (vase d'expansion, appoint électrique...), pour une installation rapide et esthétique\n• Découplage par échangeur et kits multizones intégrables à la colonne hydraulique, pour une installation esthétique à l'intérieur du logement, dans toutes les configurations.\n\nLe bien-être de vos clients\n• Bien-être au quotidien grâce à un produit fiable (qualité allemande) et performant (classe A+++ (pour aroTHERM plus VWL 85/6 et VWL 155/6))\n• Bien-être sanitaire : jusqu'à 376 litres d'eau chaude à 40 °C (pour un soutirage à 40 °C, un stockage à 70 °C, et une\neau froide à 10 °C)\n• Bien-être en hiver : fonctionnement jusqu'à -25 °C extérieur et départ d'eau jusqu'à 75 °C\n• Bien-être en été : fonction rafraîchissement de série\n• Bien-être acoustique : performances acoustiques hors du commun et fonction Silent Mode\n• Bien-être durable : préserve l'environnement avec son fluide naturel sans impact significatif sur le climat\n\n● sensoCOMFORT 720f radio\nIdéal pour la maison individuelle\nJusqu’à 3 zones de chauffage\n\nUn condensé de technologies\n• Avec la modulation sur température ambiante et la régulation sur température extérieure, le régulateur anticipe les variations météorologiques et adapte la courbe de chauffe en temps réel, afin d’optimiser les consommations d’énergie, la longévité de la chaudière et le confort du particulier\n• sensoCOMFORT donne la pleine mesure à votre solution de chauffage gaz ou à énergie renouvelable. Il peut piloter simultanément trois circuits directs. Une solution système unique et évolutive qui répond à toutes les configurations\n\nL’innovation au service de l’installateur\n• L’installation de la base radio du sensoCOMFORT est intégralement repensée. Avec la technologie Plug & Play, cet accessoire s’intègre directement sous les nouvelles chaudières ecoTEC extraCONDENS et exclusive. Un gain de temps assuré pour vous concentrer sur vos clients !\n• sensoCOMFORT est conçu pour piloter les installations hydrauliques les plus complexes. C’est une solution de régulation unique, qui répond à tous vos projets !\n\nUne solution au service de la maintenance\n• sensoCOMFORT est une solution système adaptée aux projets les plus complexes. En cas de panne, la fonction « test sondes et relais » détecte la provenance de la panne, pour un gain de temps au diagnostic des systèmes multi-énergies et multizone\n• En cas de panne, un message d’erreur s’affichera sur le régulateur. Le particulier accédera directement à vos coordonnées renseignées lors de la mise en service, pour une intervention rapide. Un moyen simple de fidéliser et satisfaire votre client !","M16",null,null,null,null,null,69,"VWL 155/6 A 230V",null,null,62,69]
[null,null,null,"aroTHERM plus 155/6 - 400 V S3",{"$f":"IF(VLOOKUP(D45,Calculs!$O$1256:$O$1286,1,)=D45,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},"A19","● aroTHERM plus + uniTOWER plus\nPompe à chaleur monobloc air / eau haute température réversible double service avec préparateur ECS intégré\n\n\nLa PAC haute température idéale en rénovation\n• Température de départ jusqu'à 75 °C (1) en thermodynamique seul pour une rénovation en toute sérénité, sans changer les émetteurs\n• Large gamme de puissances permettant de répondre à toutes les typologies de logement\n• Fonctionnement jusqu'à -25 °C extérieur pour convenir à toutes les zones climatiques\n• Stockage d'eau chaude sanitaire jusqu'à 70 °C, pour le confort des familles les plus nombreuses, sans recours à l'appoint électrique, soit jusqu'à 376 litres d'ECS stockés (pour un soutirage à 40 °C, un stockage à 70 °C, et une eau froide à 10 °C)\n\nLa PAC préférée de la nature\n• Fluide frigorigène naturel (R290), pour une solution durable respectueuse de l'environnement, avec un potentiel de\nréchauffement global (PRG) de seulement 3\n• Une empreinte carbone réduite, pour un impact limité sur le réchauffement climatique, grâce à une réduction de 99,9 % en équivalent CO2 de la charge en fluide frigorigène\n• Un environnement acoustique préservé grâce à un silence de fonctionnement, seulement 32 dB(A) à 5 mètres (pour aroTHERM plus VWL 55/6)\n• Une pompe à chaleur très performante, réduisant la consommation d'énergie pour la production de chauffage et d'ECS, classée A+++ pour le chauffage (pour aroTHERM plus VWL 85/6 et VWL 155/6)\n\nLa PAC pensée pour faciliter l'installation et la maintenance\n• Une pompe à chaleur monobloc scellée d'usine ne nécessitant pas d'aptitude à la manipulation des fluides\n• Intégration de nombreux composants à la colonne (vase d'expansion, appoint électrique...), pour une installation rapide et esthétique\n• Découplage par échangeur et kits multizones intégrables à la colonne hydraulique, pour une installation esthétique à l'intérieur du logement, dans toutes les configurations.\n\nLe bien-être de vos clients\n• Bien-être au quotidien grâce à un produit fiable (qualité allemande) et performant (classe A+++ (pour aroTHERM plus VWL 85/6 et VWL 155/6))\n• Bien-être sanitaire : jusqu'à 376 litres d'eau chaude à 40 °C (pour un soutirage à 40 °C, un stockage à 70 °C, et une\neau froide à 10 °C)\n• Bien-être en hiver : fonctionnement jusqu'à -25 °C extérieur et départ d'eau jusqu'à 75 °C\n• Bien-être en été : fonction rafraîchissement de série\n• Bien-être acoustique : performances acoustiques hors du commun et fonction Silent Mode\n• Bien-être durable : préserve l'environnement avec son fluide naturel sans impact significatif sur le climat\n\n● sensoCOMFORT 720f radio\nIdéal pour la maison individuelle\nJusqu’à 3 zones de chauffage\n\nUn condensé de technologies\n• Avec la modulation sur température ambiante et la régulation sur température extérieure, le régulateur anticipe les variations météorologiques et adapte la courbe de chauffe en temps réel, afin d’optimiser les consommations d’énergie, la longévité de la chaudière et le confort du particulier\n• sensoCOMFORT donne la pleine mesure à votre solution de chauffage gaz ou à énergie renouvelable. Il peut piloter simultanément trois circuits directs. Une solution système unique et évolutive qui répond à toutes les configurations\n\nL’innovation au service de l’installateur\n• L’installation de la base radio du sensoCOMFORT est intégralement repensée. Avec la technologie Plug & Play, cet accessoire s’intègre directement sous les nouvelles chaudières ecoTEC extraCONDENS et exclusive. Un gain de temps assuré pour vous concentrer sur vos clients !\n• sensoCOMFORT est conçu pour piloter les installations hydrauliques les plus complexes. C’est une solution de régulation unique, qui répond à tous vos projets !\n\nUne solution au service de la maintenance\n• sensoCOMFORT est une solution système adaptée aux projets les plus complexes. En cas de panne, la fonction « test sondes et relais » détecte la provenance de la panne, pour un gain de temps au diagnostic des systèmes multi-énergies et multizone\n• En cas de panne, un message d’erreur s’affichera sur le régulateur. Le particulier accédera directement à vos coordonnées renseignées lors de la mise en service, pour une intervention rapide. Un moyen simple de fidéliser et satisfaire votre client !","M16",null,null,null,null,null,70,"VWL 155/6 A 400V",null,null,63,70]
[null,null,null,"aroTHERM Split 3 - 230V",{"$f":"IF(VLOOKUP(D46,Calculs!$O$1256:$O$1286,1,)=D46,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},"A14",{"$f":"IF(AND(ISERROR($E$84),ISERROR($E$85),ISERROR($E$86),ISERROR($E$87)),$AB$126&$AB$133&$AB$155&$N$142,$AD$126&$AB$133&$AD$155&$N$142)","v":"● aroTHERM Split\nPompe à chaleur bi-bloc air / eau réversible\nUn bien-être en toutes circonstances\n• Bien-être au quotidien grâce à un produit fiable (qualité allemande) et performant (COP de 5***)\n• Bien-être en hiver : fonctionnement jusqu’à -20 °C extérieur\n• Bien-être en été : fonction rafraîchissement de série\n• Bien-être acoustique : performances acoustiques hors du commun et fonction Silent Mode activable\n• Bien-être au doigt et à l’oeil grâce à l’application multiMATIC APP\n\nLe choix de la fiabilité\n• Produit conçu et développé en Allemagne par la R&D Vaillant, y compris l’électronique et le circuit frigorifique\n• Produit ayant subi une batterie de tests à toutes les étapes du développement : performance, vieillissement, acoustique, électromagnétique,  brouillard salin, qualité de l’eau…\n• 100 % des produits testés pendant la production\n• Fonctionnement jusqu’à -20 °C extérieur et maintien de la puissance même par grand froid\n• Connectivité en option avec la passerelle Internet VR 920\n\nUne performance en avance sur son temps\n• Une performance acoustique avant-garde : seulement 33 dB(A) à 5 m ! (pour aroTHERM Split VWL 55/5 à +7 °C / +55 °C selon EN12102 en champ libre, directivité 2)\n• A+++ avant l’heure avec des Etas jusqu’à 192 % ! (introduction de la classe A+++ à partir du 26 / 09 / 2019 selon EU n°811 / 2013)\n• COP de 5 ***\n• 8 niveaux de modulation de l’appoint électrique\n\n (*** pour aroTHERM Split VWL 35/5 à +7 °C / +35 °C)\n\n● sensoCOMFORT 720f radio\nIdéal pour la maison individuelle\nJusqu’à 3 zones de chauffage\n\nUn condensé de technologies\n• Avec la modulation sur température ambiante et la régulation sur température extérieure, le régulateur anticipe les variations météorologiques et adapte la courbe de chauffe en temps réel, afin d’optimiser les consommations d’énergie, la longévité de la chaudière et le confort du particulier\n• sensoCOMFORT donne la pleine mesure à votre solution de chauffage gaz ou à énergie renouvelable. Il peut piloter simultanément trois circuits directs. Une solution système unique et évolutive qui répond à toutes les configurations\n\nL’innovation au service de l’installateur\n• L’installation de la base radio du sensoCOMFORT est intégralement repensée. Avec la technologie Plug & Play, cet accessoire s’intègre directement sous les nouvelles chaudières ecoTEC extraCONDENS et exclusive. Un gain de temps assuré pour vous concentrer sur vos clients !\n• sensoCOMFORT est conçu pour piloter les installations hydrauliques les plus complexes. C’est une solution de régulation unique, qui répond à tous vos projets !\n\nUne solution au service de la maintenance\n• sensoCOMFORT est une solution système adaptée aux projets les plus complexes. En cas de panne, la fonction « test sondes et relais » détecte la provenance de la panne, pour un gain de temps au diagnostic des systèmes multi-énergies et multizone\n• En cas de panne, un message d’erreur s’affichera sur le régulateur. Le particulier accédera directement à vos coordonnées renseignées lors de la mise en service, pour une intervention rapide. Un moyen simple de fidéliser et satisfaire votre client !"},"M16",null,{"$f":"IF(Calculs!$G$1325=5,\"J3\",\"J5\")","v":"J5"},null,null,null,43,"VWL 35/5 AS 230V",null,null,36,43]
[null,null,null,"aroTHERM Split 5 - 230V",{"$f":"IF(VLOOKUP(D47,Calculs!$O$1256:$O$1286,1,)=D47,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},"A14",{"$f":"IF(AND(ISERROR($E$84),ISERROR($E$85),ISERROR($E$86),ISERROR($E$87)),$AB$126&$AB$133&$AB$155&$N$142,$AD$126&$AB$133&$AD$155&$N$142)","v":"● aroTHERM Split\nPompe à chaleur bi-bloc air / eau réversible\nUn bien-être en toutes circonstances\n• Bien-être au quotidien grâce à un produit fiable (qualité allemande) et performant (COP de 5***)\n• Bien-être en hiver : fonctionnement jusqu’à -20 °C extérieur\n• Bien-être en été : fonction rafraîchissement de série\n• Bien-être acoustique : performances acoustiques hors du commun et fonction Silent Mode activable\n• Bien-être au doigt et à l’oeil grâce à l’application multiMATIC APP\n\nLe choix de la fiabilité\n• Produit conçu et développé en Allemagne par la R&D Vaillant, y compris l’électronique et le circuit frigorifique\n• Produit ayant subi une batterie de tests à toutes les étapes du développement : performance, vieillissement, acoustique, électromagnétique,  brouillard salin, qualité de l’eau…\n• 100 % des produits testés pendant la production\n• Fonctionnement jusqu’à -20 °C extérieur et maintien de la puissance même par grand froid\n• Connectivité en option avec la passerelle Internet VR 920\n\nUne performance en avance sur son temps\n• Une performance acoustique avant-garde : seulement 33 dB(A) à 5 m ! (pour aroTHERM Split VWL 55/5 à +7 °C / +55 °C selon EN12102 en champ libre, directivité 2)\n• A+++ avant l’heure avec des Etas jusqu’à 192 % ! (introduction de la classe A+++ à partir du 26 / 09 / 2019 selon EU n°811 / 2013)\n• COP de 5 ***\n• 8 niveaux de modulation de l’appoint électrique\n\n (*** pour aroTHERM Split VWL 35/5 à +7 °C / +35 °C)\n\n● sensoCOMFORT 720f radio\nIdéal pour la maison individuelle\nJusqu’à 3 zones de chauffage\n\nUn condensé de technologies\n• Avec la modulation sur température ambiante et la régulation sur température extérieure, le régulateur anticipe les variations météorologiques et adapte la courbe de chauffe en temps réel, afin d’optimiser les consommations d’énergie, la longévité de la chaudière et le confort du particulier\n• sensoCOMFORT donne la pleine mesure à votre solution de chauffage gaz ou à énergie renouvelable. Il peut piloter simultanément trois circuits directs. Une solution système unique et évolutive qui répond à toutes les configurations\n\nL’innovation au service de l’installateur\n• L’installation de la base radio du sensoCOMFORT est intégralement repensée. Avec la technologie Plug & Play, cet accessoire s’intègre directement sous les nouvelles chaudières ecoTEC extraCONDENS et exclusive. Un gain de temps assuré pour vous concentrer sur vos clients !\n• sensoCOMFORT est conçu pour piloter les installations hydrauliques les plus complexes. C’est une solution de régulation unique, qui répond à tous vos projets !\n\nUne solution au service de la maintenance\n• sensoCOMFORT est une solution système adaptée aux projets les plus complexes. En cas de panne, la fonction « test sondes et relais » détecte la provenance de la panne, pour un gain de temps au diagnostic des systèmes multi-énergies et multizone\n• En cas de panne, un message d’erreur s’affichera sur le régulateur. Le particulier accédera directement à vos coordonnées renseignées lors de la mise en service, pour une intervention rapide. Un moyen simple de fidéliser et satisfaire votre client !"},"M16",null,{"$f":"IF(Calculs!$G$1325=5,\"J3\",\"J5\")","v":"J5"},null,null,null,44,"VWL 55/5 AS 230V",null,null,37,44]
[null,null,null,"aroTHERM Split 7 - 230V",{"$f":"IF(VLOOKUP(D48,Calculs!$O$1256:$O$1286,1,)=D48,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},"A15","● aroTHERM Split\nPompe à chaleur bi-bloc air / eau réversible\nUn bien-être en toutes circonstances\n• Bien-être au quotidien grâce à un produit fiable (qualité allemande) et performant (COP de 5***)\n• Bien-être en hiver : fonctionnement jusqu’à -20 °C extérieur\n• Bien-être en été : fonction rafraîchissement de série\n• Bien-être acoustique : performances acoustiques hors du commun et fonction Silent Mode activable\n• Bien-être au doigt et à l’oeil grâce à l’application multiMATIC APP\n\nLe choix de la fiabilité\n• Produit conçu et développé en Allemagne par la R&D Vaillant, y compris l’électronique et le circuit frigorifique\n• Produit ayant subi une batterie de tests à toutes les étapes du développement : performance, vieillissement, acoustique, électromagnétique,  brouillard salin, qualité de l’eau…\n• 100 % des produits testés pendant la production\n• Fonctionnement jusqu’à -20 °C extérieur et maintien de la puissance même par grand froid\n• Connectivité en option avec la passerelle Internet VR 920\n\nUne performance en avance sur son temps\n• Une performance acoustique avant-garde : seulement 33 dB(A) à 5 m ! (pour aroTHERM Split VWL 55/5 à +7 °C / +55 °C selon EN12102 en champ libre, directivité 2)\n• A+++ avant l’heure avec des Etas jusqu’à 192 % ! (introduction de la classe A+++ à partir du 26 / 09 / 2019 selon EU n°811 / 2013)\n• COP de 5 ***\n• 8 niveaux de modulation de l’appoint électrique\n\n (*** pour aroTHERM Split VWL 35/5 à +7 °C / +35 °C)\n\n● sensoCOMFORT 720f radio\nIdéal pour la maison individuelle\nJusqu’à 3 zones de chauffage\n\nUn condensé de technologies\n• Avec la modulation sur température ambiante et la régulation sur température extérieure, le régulateur anticipe les variations météorologiques et adapte la courbe de chauffe en temps réel, afin d’optimiser les consommations d’énergie, la longévité de la chaudière et le confort du particulier\n• sensoCOMFORT donne la pleine mesure à votre solution de chauffage gaz ou à énergie renouvelable. Il peut piloter simultanément trois circuits directs. Une solution système unique et évolutive qui répond à toutes les configurations\n\nL’innovation au service de l’installateur\n• L’installation de la base radio du sensoCOMFORT est intégralement repensée. Avec la technologie Plug & Play, cet accessoire s’intègre directement sous les nouvelles chaudières ecoTEC extraCONDENS et exclusive. Un gain de temps assuré pour vous concentrer sur vos clients !\n• sensoCOMFORT est conçu pour piloter les installations hydrauliques les plus complexes. C’est une solution de régulation unique, qui répond à tous vos projets !\n\nUne solution au service de la maintenance\n• sensoCOMFORT est une solution système adaptée aux projets les plus complexes. En cas de panne, la fonction « test sondes et relais » détecte la provenance de la panne, pour un gain de temps au diagnostic des systèmes multi-énergies et multizone\n• En cas de panne, un message d’erreur s’affichera sur le régulateur. Le particulier accédera directement à vos coordonnées renseignées lors de la mise en service, pour une intervention rapide. Un moyen simple de fidéliser et satisfaire votre client !","M16",null,{"$f":"IF(Calculs!$G$1325=5,\"J3\",\"J5\")","v":"J5"},null,null,null,45,"VWL 75/5 AS 230V",null,null,38,45]
[null,null,null,"aroTHERM Split 10 - 230V",{"$f":"IF(VLOOKUP(D49,Calculs!$O$1256:$O$1286,1,)=D49,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},"A16","● aroTHERM Split\nPompe à chaleur bi-bloc air / eau réversible\nUn bien-être en toutes circonstances\n• Bien-être au quotidien grâce à un produit fiable (qualité allemande) et performant (COP de 5***)\n• Bien-être en hiver : fonctionnement jusqu’à -20 °C extérieur\n• Bien-être en été : fonction rafraîchissement de série\n• Bien-être acoustique : performances acoustiques hors du commun et fonction Silent Mode activable\n• Bien-être au doigt et à l’oeil grâce à l’application multiMATIC APP\n\nLe choix de la fiabilité\n• Produit conçu et développé en Allemagne par la R&D Vaillant, y compris l’électronique et le circuit frigorifique\n• Produit ayant subi une batterie de tests à toutes les étapes du développement : performance, vieillissement, acoustique, électromagnétique,  brouillard salin, qualité de l’eau…\n• 100 % des produits testés pendant la production\n• Fonctionnement jusqu’à -20 °C extérieur et maintien de la puissance même par grand froid\n• Connectivité en option avec la passerelle Internet VR 920\n\nUne performance en avance sur son temps\n• Une performance acoustique avant-garde : seulement 33 dB(A) à 5 m ! (pour aroTHERM Split VWL 55/5 à +7 °C / +55 °C selon EN12102 en champ libre, directivité 2)\n• A+++ avant l’heure avec des Etas jusqu’à 192 % ! (introduction de la classe A+++ à partir du 26 / 09 / 2019 selon EU n°811 / 2013)\n• COP de 5 ***\n• 8 niveaux de modulation de l’appoint électrique\n\n (*** pour aroTHERM Split VWL 35/5 à +7 °C / +35 °C)\n\n● sensoCOMFORT 720f radio\nIdéal pour la maison individuelle\nJusqu’à 3 zones de chauffage\n\nUn condensé de technologies\n• Avec la modulation sur température ambiante et la régulation sur température extérieure, le régulateur anticipe les variations météorologiques et adapte la courbe de chauffe en temps réel, afin d’optimiser les consommations d’énergie, la longévité de la chaudière et le confort du particulier\n• sensoCOMFORT donne la pleine mesure à votre solution de chauffage gaz ou à énergie renouvelable. Il peut piloter simultanément trois circuits directs. Une solution système unique et évolutive qui répond à toutes les configurations\n\nL’innovation au service de l’installateur\n• L’installation de la base radio du sensoCOMFORT est intégralement repensée. Avec la technologie Plug & Play, cet accessoire s’intègre directement sous les nouvelles chaudières ecoTEC extraCONDENS et exclusive. Un gain de temps assuré pour vous concentrer sur vos clients !\n• sensoCOMFORT est conçu pour piloter les installations hydrauliques les plus complexes. C’est une solution de régulation unique, qui répond à tous vos projets !\n\nUne solution au service de la maintenance\n• sensoCOMFORT est une solution système adaptée aux projets les plus complexes. En cas de panne, la fonction « test sondes et relais » détecte la provenance de la panne, pour un gain de temps au diagnostic des systèmes multi-énergies et multizone\n• En cas de panne, un message d’erreur s’affichera sur le régulateur. Le particulier accédera directement à vos coordonnées renseignées lors de la mise en service, pour une intervention rapide. Un moyen simple de fidéliser et satisfaire votre client !","M16",null,{"$f":"IF(Calculs!$G$1325=5,\"J3\",\"J5\")","v":"J5"},null,null,null,46,"VWL 105/5 AS 230V",null,null,39,46]
[null,null,null,"aroTHERM Split 10 - 400V",{"$f":"IF(VLOOKUP(D50,Calculs!$O$1256:$O$1286,1,)=D50,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},"A16","● aroTHERM Split\nPompe à chaleur bi-bloc air / eau réversible\nUn bien-être en toutes circonstances\n• Bien-être au quotidien grâce à un produit fiable (qualité allemande) et performant (COP de 5***)\n• Bien-être en hiver : fonctionnement jusqu’à -20 °C extérieur\n• Bien-être en été : fonction rafraîchissement de série\n• Bien-être acoustique : performances acoustiques hors du commun et fonction Silent Mode activable\n• Bien-être au doigt et à l’oeil grâce à l’application multiMATIC APP\n\nLe choix de la fiabilité\n• Produit conçu et développé en Allemagne par la R&D Vaillant, y compris l’électronique et le circuit frigorifique\n• Produit ayant subi une batterie de tests à toutes les étapes du développement : performance, vieillissement, acoustique, électromagnétique,  brouillard salin, qualité de l’eau…\n• 100 % des produits testés pendant la production\n• Fonctionnement jusqu’à -20 °C extérieur et maintien de la puissance même par grand froid\n• Connectivité en option avec la passerelle Internet VR 920\n\nUne performance en avance sur son temps\n• Une performance acoustique avant-garde : seulement 33 dB(A) à 5 m ! (pour aroTHERM Split VWL 55/5 à +7 °C / +55 °C selon EN12102 en champ libre, directivité 2)\n• A+++ avant l’heure avec des Etas jusqu’à 192 % ! (introduction de la classe A+++ à partir du 26 / 09 / 2019 selon EU n°811 / 2013)\n• COP de 5 ***\n• 8 niveaux de modulation de l’appoint électrique\n\n (*** pour aroTHERM Split VWL 35/5 à +7 °C / +35 °C)\n\n● sensoCOMFORT 720f radio\nIdéal pour la maison individuelle\nJusqu’à 3 zones de chauffage\n\nUn condensé de technologies\n• Avec la modulation sur température ambiante et la régulation sur température extérieure, le régulateur anticipe les variations météorologiques et adapte la courbe de chauffe en temps réel, afin d’optimiser les consommations d’énergie, la longévité de la chaudière et le confort du particulier\n• sensoCOMFORT donne la pleine mesure à votre solution de chauffage gaz ou à énergie renouvelable. Il peut piloter simultanément trois circuits directs. Une solution système unique et évolutive qui répond à toutes les configurations\n\nL’innovation au service de l’installateur\n• L’installation de la base radio du sensoCOMFORT est intégralement repensée. Avec la technologie Plug & Play, cet accessoire s’intègre directement sous les nouvelles chaudières ecoTEC extraCONDENS et exclusive. Un gain de temps assuré pour vous concentrer sur vos clients !\n• sensoCOMFORT est conçu pour piloter les installations hydrauliques les plus complexes. C’est une solution de régulation unique, qui répond à tous vos projets !\n\nUne solution au service de la maintenance\n• sensoCOMFORT est une solution système adaptée aux projets les plus complexes. En cas de panne, la fonction « test sondes et relais » détecte la provenance de la panne, pour un gain de temps au diagnostic des systèmes multi-énergies et multizone\n• En cas de panne, un message d’erreur s’affichera sur le régulateur. Le particulier accédera directement à vos coordonnées renseignées lors de la mise en service, pour une intervention rapide. Un moyen simple de fidéliser et satisfaire votre client !","M16",null,{"$f":"IF(Calculs!$G$1325=5,\"J3\",\"J5\")","v":"J5"},null,null,null,47,"VWL 105/5 AS 400V",null,null,40,47]
[null,null,null,"aroTHERM Split 12 - 230V",{"$f":"IF(VLOOKUP(D51,Calculs!$O$1256:$O$1286,1,)=D51,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},"A16","● aroTHERM Split\nPompe à chaleur bi-bloc air / eau réversible\nUn bien-être en toutes circonstances\n• Bien-être au quotidien grâce à un produit fiable (qualité allemande) et performant (COP de 5***)\n• Bien-être en hiver : fonctionnement jusqu’à -20 °C extérieur\n• Bien-être en été : fonction rafraîchissement de série\n• Bien-être acoustique : performances acoustiques hors du commun et fonction Silent Mode activable\n• Bien-être au doigt et à l’oeil grâce à l’application multiMATIC APP\n\nLe choix de la fiabilité\n• Produit conçu et développé en Allemagne par la R&D Vaillant, y compris l’électronique et le circuit frigorifique\n• Produit ayant subi une batterie de tests à toutes les étapes du développement : performance, vieillissement, acoustique, électromagnétique,  brouillard salin, qualité de l’eau…\n• 100 % des produits testés pendant la production\n• Fonctionnement jusqu’à -20 °C extérieur et maintien de la puissance même par grand froid\n• Connectivité en option avec la passerelle Internet VR 920\n\nUne performance en avance sur son temps\n• Une performance acoustique avant-garde : seulement 33 dB(A) à 5 m ! (pour aroTHERM Split VWL 55/5 à +7 °C / +55 °C selon EN12102 en champ libre, directivité 2)\n• A+++ avant l’heure avec des Etas jusqu’à 192 % ! (introduction de la classe A+++ à partir du 26 / 09 / 2019 selon EU n°811 / 2013)\n• COP de 5 ***\n• 8 niveaux de modulation de l’appoint électrique\n\n (*** pour aroTHERM Split VWL 35/5 à +7 °C / +35 °C)\n\n● sensoCOMFORT 720f radio\nIdéal pour la maison individuelle\nJusqu’à 3 zones de chauffage\n\nUn condensé de technologies\n• Avec la modulation sur température ambiante et la régulation sur température extérieure, le régulateur anticipe les variations météorologiques et adapte la courbe de chauffe en temps réel, afin d’optimiser les consommations d’énergie, la longévité de la chaudière et le confort du particulier\n• sensoCOMFORT donne la pleine mesure à votre solution de chauffage gaz ou à énergie renouvelable. Il peut piloter simultanément trois circuits directs. Une solution système unique et évolutive qui répond à toutes les configurations\n\nL’innovation au service de l’installateur\n• L’installation de la base radio du sensoCOMFORT est intégralement repensée. Avec la technologie Plug & Play, cet accessoire s’intègre directement sous les nouvelles chaudières ecoTEC extraCONDENS et exclusive. Un gain de temps assuré pour vous concentrer sur vos clients !\n• sensoCOMFORT est conçu pour piloter les installations hydrauliques les plus complexes. C’est une solution de régulation unique, qui répond à tous vos projets !\n\nUne solution au service de la maintenance\n• sensoCOMFORT est une solution système adaptée aux projets les plus complexes. En cas de panne, la fonction « test sondes et relais » détecte la provenance de la panne, pour un gain de temps au diagnostic des systèmes multi-énergies et multizone\n• En cas de panne, un message d’erreur s’affichera sur le régulateur. Le particulier accédera directement à vos coordonnées renseignées lors de la mise en service, pour une intervention rapide. Un moyen simple de fidéliser et satisfaire votre client !","M16",null,{"$f":"IF(Calculs!$G$1325=5,\"J3\",\"J5\")","v":"J5"},null,null,null,48,"VWL 125/5 AS 230V",null,null,41,48]
[null,null,null,"aroTHERM Split 12 - 400V",{"$f":"IF(VLOOKUP(D52,Calculs!$O$1256:$O$1286,1,)=D52,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},"A16","● aroTHERM Split\nPompe à chaleur bi-bloc air / eau réversible\nUn bien-être en toutes circonstances\n• Bien-être au quotidien grâce à un produit fiable (qualité allemande) et performant (COP de 5***)\n• Bien-être en hiver : fonctionnement jusqu’à -20 °C extérieur\n• Bien-être en été : fonction rafraîchissement de série\n• Bien-être acoustique : performances acoustiques hors du commun et fonction Silent Mode activable\n• Bien-être au doigt et à l’oeil grâce à l’application multiMATIC APP\n\nLe choix de la fiabilité\n• Produit conçu et développé en Allemagne par la R&D Vaillant, y compris l’électronique et le circuit frigorifique\n• Produit ayant subi une batterie de tests à toutes les étapes du développement : performance, vieillissement, acoustique, électromagnétique,  brouillard salin, qualité de l’eau…\n• 100 % des produits testés pendant la production\n• Fonctionnement jusqu’à -20 °C extérieur et maintien de la puissance même par grand froid\n• Connectivité en option avec la passerelle Internet VR 920\n\nUne performance en avance sur son temps\n• Une performance acoustique avant-garde : seulement 33 dB(A) à 5 m ! (pour aroTHERM Split VWL 55/5 à +7 °C / +55 °C selon EN12102 en champ libre, directivité 2)\n• A+++ avant l’heure avec des Etas jusqu’à 192 % ! (introduction de la classe A+++ à partir du 26 / 09 / 2019 selon EU n°811 / 2013)\n• COP de 5 ***\n• 8 niveaux de modulation de l’appoint électrique\n\n (*** pour aroTHERM Split VWL 35/5 à +7 °C / +35 °C)\n\n● sensoCOMFORT 720f radio\nIdéal pour la maison individuelle\nJusqu’à 3 zones de chauffage\n\nUn condensé de technologies\n• Avec la modulation sur température ambiante et la régulation sur température extérieure, le régulateur anticipe les variations météorologiques et adapte la courbe de chauffe en temps réel, afin d’optimiser les consommations d’énergie, la longévité de la chaudière et le confort du particulier\n• sensoCOMFORT donne la pleine mesure à votre solution de chauffage gaz ou à énergie renouvelable. Il peut piloter simultanément trois circuits directs. Une solution système unique et évolutive qui répond à toutes les configurations\n\nL’innovation au service de l’installateur\n• L’installation de la base radio du sensoCOMFORT est intégralement repensée. Avec la technologie Plug & Play, cet accessoire s’intègre directement sous les nouvelles chaudières ecoTEC extraCONDENS et exclusive. Un gain de temps assuré pour vous concentrer sur vos clients !\n• sensoCOMFORT est conçu pour piloter les installations hydrauliques les plus complexes. C’est une solution de régulation unique, qui répond à tous vos projets !\n\nUne solution au service de la maintenance\n• sensoCOMFORT est une solution système adaptée aux projets les plus complexes. En cas de panne, la fonction « test sondes et relais » détecte la provenance de la panne, pour un gain de temps au diagnostic des systèmes multi-énergies et multizone\n• En cas de panne, un message d’erreur s’affichera sur le régulateur. Le particulier accédera directement à vos coordonnées renseignées lors de la mise en service, pour une intervention rapide. Un moyen simple de fidéliser et satisfaire votre client !","M16",null,{"$f":"IF(Calculs!$G$1325=5,\"J3\",\"J5\")","v":"J5"},null,null,null,49,"VWL 125/5 AS 400V",null,null,42,49]
[null,null,null,"aroTHERM Split 3 - 230V Hybride",{"$f":"IF(VLOOKUP(D53,Calculs!$O$1256:$O$1286,1,)=D53,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},"A14","● aroTHERM Split\nPompe à chaleur bi-bloc air / eau réversible\nUn bien-être en toutes circonstances\n• Bien-être au quotidien grâce à un produit fiable (qualité allemande) et performant (COP de 5***)\n• Bien-être en hiver : fonctionnement jusqu’à -20 °C extérieur\n• Bien-être en été : fonction rafraîchissement de série\n• Bien-être acoustique : performances acoustiques hors du commun et fonction Silent Mode activable\n• Bien-être au doigt et à l’oeil grâce à l’application multiMATIC APP\n\nLe choix de la fiabilité\n• Produit conçu et développé en Allemagne par la R&D Vaillant, y compris l’électronique et le circuit frigorifique\n• Produit ayant subi une batterie de tests à toutes les étapes du développement : performance, vieillissement, acoustique, électromagnétique,  brouillard salin, qualité de l’eau…\n• 100 % des produits testés pendant la production\n• Fonctionnement jusqu’à -20 °C extérieur et maintien de la puissance même par grand froid\n• Connectivité en option avec la passerelle Internet VR 920\n\nUne performance en avance sur son temps\n• Une performance acoustique avant-garde : seulement 33 dB(A) à 5 m ! (pour aroTHERM Split VWL 55/5 à +7 °C / +55 °C selon EN12102 en champ libre, directivité 2)\n• A+++ avant l’heure avec des Etas jusqu’à 192 % ! (introduction de la classe A+++ à partir du 26 / 09 / 2019 selon EU n°811 / 2013)\n• COP de 5 ***\n• 8 niveaux de modulation de l’appoint électrique\n\n (*** pour aroTHERM Split VWL 35/5 à +7 °C / +35 °C)\n\n● sensoCOMFORT 720f radio\nIdéal pour la maison individuelle\nJusqu’à 3 zones de chauffage\n\nUn condensé de technologies\n• Avec la modulation sur température ambiante et la régulation sur température extérieure, le régulateur anticipe les variations météorologiques et adapte la courbe de chauffe en temps réel, afin d’optimiser les consommations d’énergie, la longévité de la chaudière et le confort du particulier\n• sensoCOMFORT donne la pleine mesure à votre solution de chauffage gaz ou à énergie renouvelable. Il peut piloter simultanément trois circuits directs. Une solution système unique et évolutive qui répond à toutes les configurations\n\nL’innovation au service de l’installateur\n• L’installation de la base radio du sensoCOMFORT est intégralement repensée. Avec la technologie Plug & Play, cet accessoire s’intègre directement sous les nouvelles chaudières ecoTEC extraCONDENS et exclusive. Un gain de temps assuré pour vous concentrer sur vos clients !\n• sensoCOMFORT est conçu pour piloter les installations hydrauliques les plus complexes. C’est une solution de régulation unique, qui répond à tous vos projets !\n\nUne solution au service de la maintenance\n• sensoCOMFORT est une solution système adaptée aux projets les plus complexes. En cas de panne, la fonction « test sondes et relais » détecte la provenance de la panne, pour un gain de temps au diagnostic des systèmes multi-énergies et multizone\n• En cas de panne, un message d’erreur s’affichera sur le régulateur. Le particulier accédera directement à vos coordonnées renseignées lors de la mise en service, pour une intervention rapide. Un moyen simple de fidéliser et satisfaire votre client !","M16",null,"J5",null,null,null,50,"VWL 35/5 AS 230V"]
[null,null,null,"aroTHERM Split 5 - 230V Hybride",{"$f":"IF(VLOOKUP(D54,Calculs!$O$1256:$O$1286,1,)=D54,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},"A14","● aroTHERM Split\nPompe à chaleur bi-bloc air / eau réversible\nUn bien-être en toutes circonstances\n• Bien-être au quotidien grâce à un produit fiable (qualité allemande) et performant (COP de 5***)\n• Bien-être en hiver : fonctionnement jusqu’à -20 °C extérieur\n• Bien-être en été : fonction rafraîchissement de série\n• Bien-être acoustique : performances acoustiques hors du commun et fonction Silent Mode activable\n• Bien-être au doigt et à l’oeil grâce à l’application multiMATIC APP\n\nLe choix de la fiabilité\n• Produit conçu et développé en Allemagne par la R&D Vaillant, y compris l’électronique et le circuit frigorifique\n• Produit ayant subi une batterie de tests à toutes les étapes du développement : performance, vieillissement, acoustique, électromagnétique,  brouillard salin, qualité de l’eau…\n• 100 % des produits testés pendant la production\n• Fonctionnement jusqu’à -20 °C extérieur et maintien de la puissance même par grand froid\n• Connectivité en option avec la passerelle Internet VR 920\n\nUne performance en avance sur son temps\n• Une performance acoustique avant-garde : seulement 33 dB(A) à 5 m ! (pour aroTHERM Split VWL 55/5 à +7 °C / +55 °C selon EN12102 en champ libre, directivité 2)\n• A+++ avant l’heure avec des Etas jusqu’à 192 % ! (introduction de la classe A+++ à partir du 26 / 09 / 2019 selon EU n°811 / 2013)\n• COP de 5 ***\n• 8 niveaux de modulation de l’appoint électrique\n\n (*** pour aroTHERM Split VWL 35/5 à +7 °C / +35 °C)\n\n● sensoCOMFORT 720f radio\nIdéal pour la maison individuelle\nJusqu’à 3 zones de chauffage\n\nUn condensé de technologies\n• Avec la modulation sur température ambiante et la régulation sur température extérieure, le régulateur anticipe les variations météorologiques et adapte la courbe de chauffe en temps réel, afin d’optimiser les consommations d’énergie, la longévité de la chaudière et le confort du particulier\n• sensoCOMFORT donne la pleine mesure à votre solution de chauffage gaz ou à énergie renouvelable. Il peut piloter simultanément trois circuits directs. Une solution système unique et évolutive qui répond à toutes les configurations\n\nL’innovation au service de l’installateur\n• L’installation de la base radio du sensoCOMFORT est intégralement repensée. Avec la technologie Plug & Play, cet accessoire s’intègre directement sous les nouvelles chaudières ecoTEC extraCONDENS et exclusive. Un gain de temps assuré pour vous concentrer sur vos clients !\n• sensoCOMFORT est conçu pour piloter les installations hydrauliques les plus complexes. C’est une solution de régulation unique, qui répond à tous vos projets !\n\nUne solution au service de la maintenance\n• sensoCOMFORT est une solution système adaptée aux projets les plus complexes. En cas de panne, la fonction « test sondes et relais » détecte la provenance de la panne, pour un gain de temps au diagnostic des systèmes multi-énergies et multizone\n• En cas de panne, un message d’erreur s’affichera sur le régulateur. Le particulier accédera directement à vos coordonnées renseignées lors de la mise en service, pour une intervention rapide. Un moyen simple de fidéliser et satisfaire votre client !","M16",null,"J5",null,null,null,51,"VWL 55/5 AS 230V"]
[null,null,null,"aroTHERM Split 7 - 230V Hybride",{"$f":"IF(VLOOKUP(D55,Calculs!$O$1256:$O$1286,1,)=D55,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},"A15","● aroTHERM Split\nPompe à chaleur bi-bloc air / eau réversible\nUn bien-être en toutes circonstances\n• Bien-être au quotidien grâce à un produit fiable (qualité allemande) et performant (COP de 5***)\n• Bien-être en hiver : fonctionnement jusqu’à -20 °C extérieur\n• Bien-être en été : fonction rafraîchissement de série\n• Bien-être acoustique : performances acoustiques hors du commun et fonction Silent Mode activable\n• Bien-être au doigt et à l’oeil grâce à l’application multiMATIC APP\n\nLe choix de la fiabilité\n• Produit conçu et développé en Allemagne par la R&D Vaillant, y compris l’électronique et le circuit frigorifique\n• Produit ayant subi une batterie de tests à toutes les étapes du développement : performance, vieillissement, acoustique, électromagnétique,  brouillard salin, qualité de l’eau…\n• 100 % des produits testés pendant la production\n• Fonctionnement jusqu’à -20 °C extérieur et maintien de la puissance même par grand froid\n• Connectivité en option avec la passerelle Internet VR 920\n\nUne performance en avance sur son temps\n• Une performance acoustique avant-garde : seulement 33 dB(A) à 5 m ! (pour aroTHERM Split VWL 55/5 à +7 °C / +55 °C selon EN12102 en champ libre, directivité 2)\n• A+++ avant l’heure avec des Etas jusqu’à 192 % ! (introduction de la classe A+++ à partir du 26 / 09 / 2019 selon EU n°811 / 2013)\n• COP de 5 ***\n• 8 niveaux de modulation de l’appoint électrique\n\n (*** pour aroTHERM Split VWL 35/5 à +7 °C / +35 °C)\n\n● sensoCOMFORT 720f radio\nIdéal pour la maison individuelle\nJusqu’à 3 zones de chauffage\n\nUn condensé de technologies\n• Avec la modulation sur température ambiante et la régulation sur température extérieure, le régulateur anticipe les variations météorologiques et adapte la courbe de chauffe en temps réel, afin d’optimiser les consommations d’énergie, la longévité de la chaudière et le confort du particulier\n• sensoCOMFORT donne la pleine mesure à votre solution de chauffage gaz ou à énergie renouvelable. Il peut piloter simultanément trois circuits directs. Une solution système unique et évolutive qui répond à toutes les configurations\n\nL’innovation au service de l’installateur\n• L’installation de la base radio du sensoCOMFORT est intégralement repensée. Avec la technologie Plug & Play, cet accessoire s’intègre directement sous les nouvelles chaudières ecoTEC extraCONDENS et exclusive. Un gain de temps assuré pour vous concentrer sur vos clients !\n• sensoCOMFORT est conçu pour piloter les installations hydrauliques les plus complexes. C’est une solution de régulation unique, qui répond à tous vos projets !\n\nUne solution au service de la maintenance\n• sensoCOMFORT est une solution système adaptée aux projets les plus complexes. En cas de panne, la fonction « test sondes et relais » détecte la provenance de la panne, pour un gain de temps au diagnostic des systèmes multi-énergies et multizone\n• En cas de panne, un message d’erreur s’affichera sur le régulateur. Le particulier accédera directement à vos coordonnées renseignées lors de la mise en service, pour une intervention rapide. Un moyen simple de fidéliser et satisfaire votre client !","M16",null,"J5",null,null,null,52,"VWL 75/5 AS 230V"]
[null,null,null,"aroTHERM Split 10 - 230V Hybride",{"$f":"IF(VLOOKUP(D56,Calculs!$O$1256:$O$1286,1,)=D56,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},"A16","● aroTHERM Split\nPompe à chaleur bi-bloc air / eau réversible\nUn bien-être en toutes circonstances\n• Bien-être au quotidien grâce à un produit fiable (qualité allemande) et performant (COP de 5***)\n• Bien-être en hiver : fonctionnement jusqu’à -20 °C extérieur\n• Bien-être en été : fonction rafraîchissement de série\n• Bien-être acoustique : performances acoustiques hors du commun et fonction Silent Mode activable\n• Bien-être au doigt et à l’oeil grâce à l’application multiMATIC APP\n\nLe choix de la fiabilité\n• Produit conçu et développé en Allemagne par la R&D Vaillant, y compris l’électronique et le circuit frigorifique\n• Produit ayant subi une batterie de tests à toutes les étapes du développement : performance, vieillissement, acoustique, électromagnétique,  brouillard salin, qualité de l’eau…\n• 100 % des produits testés pendant la production\n• Fonctionnement jusqu’à -20 °C extérieur et maintien de la puissance même par grand froid\n• Connectivité en option avec la passerelle Internet VR 920\n\nUne performance en avance sur son temps\n• Une performance acoustique avant-garde : seulement 33 dB(A) à 5 m ! (pour aroTHERM Split VWL 55/5 à +7 °C / +55 °C selon EN12102 en champ libre, directivité 2)\n• A+++ avant l’heure avec des Etas jusqu’à 192 % ! (introduction de la classe A+++ à partir du 26 / 09 / 2019 selon EU n°811 / 2013)\n• COP de 5 ***\n• 8 niveaux de modulation de l’appoint électrique\n\n (*** pour aroTHERM Split VWL 35/5 à +7 °C / +35 °C)\n\n● sensoCOMFORT 720f radio\nIdéal pour la maison individuelle\nJusqu’à 3 zones de chauffage\n\nUn condensé de technologies\n• Avec la modulation sur température ambiante et la régulation sur température extérieure, le régulateur anticipe les variations météorologiques et adapte la courbe de chauffe en temps réel, afin d’optimiser les consommations d’énergie, la longévité de la chaudière et le confort du particulier\n• sensoCOMFORT donne la pleine mesure à votre solution de chauffage gaz ou à énergie renouvelable. Il peut piloter simultanément trois circuits directs. Une solution système unique et évolutive qui répond à toutes les configurations\n\nL’innovation au service de l’installateur\n• L’installation de la base radio du sensoCOMFORT est intégralement repensée. Avec la technologie Plug & Play, cet accessoire s’intègre directement sous les nouvelles chaudières ecoTEC extraCONDENS et exclusive. Un gain de temps assuré pour vous concentrer sur vos clients !\n• sensoCOMFORT est conçu pour piloter les installations hydrauliques les plus complexes. C’est une solution de régulation unique, qui répond à tous vos projets !\n\nUne solution au service de la maintenance\n• sensoCOMFORT est une solution système adaptée aux projets les plus complexes. En cas de panne, la fonction « test sondes et relais » détecte la provenance de la panne, pour un gain de temps au diagnostic des systèmes multi-énergies et multizone\n• En cas de panne, un message d’erreur s’affichera sur le régulateur. Le particulier accédera directement à vos coordonnées renseignées lors de la mise en service, pour une intervention rapide. Un moyen simple de fidéliser et satisfaire votre client !","M16",null,"J5",null,null,null,53,"VWL 105/5 AS 230V"]
[null,null,null,"aroTHERM Split 10 - 400V Hybride",{"$f":"IF(VLOOKUP(D57,Calculs!$O$1256:$O$1286,1,)=D57,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},"A16","● aroTHERM Split\nPompe à chaleur bi-bloc air / eau réversible\nUn bien-être en toutes circonstances\n• Bien-être au quotidien grâce à un produit fiable (qualité allemande) et performant (COP de 5***)\n• Bien-être en hiver : fonctionnement jusqu’à -20 °C extérieur\n• Bien-être en été : fonction rafraîchissement de série\n• Bien-être acoustique : performances acoustiques hors du commun et fonction Silent Mode activable\n• Bien-être au doigt et à l’oeil grâce à l’application multiMATIC APP\n\nLe choix de la fiabilité\n• Produit conçu et développé en Allemagne par la R&D Vaillant, y compris l’électronique et le circuit frigorifique\n• Produit ayant subi une batterie de tests à toutes les étapes du développement : performance, vieillissement, acoustique, électromagnétique,  brouillard salin, qualité de l’eau…\n• 100 % des produits testés pendant la production\n• Fonctionnement jusqu’à -20 °C extérieur et maintien de la puissance même par grand froid\n• Connectivité en option avec la passerelle Internet VR 920\n\nUne performance en avance sur son temps\n• Une performance acoustique avant-garde : seulement 33 dB(A) à 5 m ! (pour aroTHERM Split VWL 55/5 à +7 °C / +55 °C selon EN12102 en champ libre, directivité 2)\n• A+++ avant l’heure avec des Etas jusqu’à 192 % ! (introduction de la classe A+++ à partir du 26 / 09 / 2019 selon EU n°811 / 2013)\n• COP de 5 ***\n• 8 niveaux de modulation de l’appoint électrique\n\n (*** pour aroTHERM Split VWL 35/5 à +7 °C / +35 °C)\n\n● sensoCOMFORT 720f radio\nIdéal pour la maison individuelle\nJusqu’à 3 zones de chauffage\n\nUn condensé de technologies\n• Avec la modulation sur température ambiante et la régulation sur température extérieure, le régulateur anticipe les variations météorologiques et adapte la courbe de chauffe en temps réel, afin d’optimiser les consommations d’énergie, la longévité de la chaudière et le confort du particulier\n• sensoCOMFORT donne la pleine mesure à votre solution de chauffage gaz ou à énergie renouvelable. Il peut piloter simultanément trois circuits directs. Une solution système unique et évolutive qui répond à toutes les configurations\n\nL’innovation au service de l’installateur\n• L’installation de la base radio du sensoCOMFORT est intégralement repensée. Avec la technologie Plug & Play, cet accessoire s’intègre directement sous les nouvelles chaudières ecoTEC extraCONDENS et exclusive. Un gain de temps assuré pour vous concentrer sur vos clients !\n• sensoCOMFORT est conçu pour piloter les installations hydrauliques les plus complexes. C’est une solution de régulation unique, qui répond à tous vos projets !\n\nUne solution au service de la maintenance\n• sensoCOMFORT est une solution système adaptée aux projets les plus complexes. En cas de panne, la fonction « test sondes et relais » détecte la provenance de la panne, pour un gain de temps au diagnostic des systèmes multi-énergies et multizone\n• En cas de panne, un message d’erreur s’affichera sur le régulateur. Le particulier accédera directement à vos coordonnées renseignées lors de la mise en service, pour une intervention rapide. Un moyen simple de fidéliser et satisfaire votre client !","M16",null,"J5",null,null,null,54,"VWL 105/5 AS 400V"]
[null,null,null,"aroTHERM Split 12 - 230V Hybride",{"$f":"IF(VLOOKUP(D58,Calculs!$O$1256:$O$1286,1,)=D58,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},"A16","● aroTHERM Split\nPompe à chaleur bi-bloc air / eau réversible\nUn bien-être en toutes circonstances\n• Bien-être au quotidien grâce à un produit fiable (qualité allemande) et performant (COP de 5***)\n• Bien-être en hiver : fonctionnement jusqu’à -20 °C extérieur\n• Bien-être en été : fonction rafraîchissement de série\n• Bien-être acoustique : performances acoustiques hors du commun et fonction Silent Mode activable\n• Bien-être au doigt et à l’oeil grâce à l’application multiMATIC APP\n\nLe choix de la fiabilité\n• Produit conçu et développé en Allemagne par la R&D Vaillant, y compris l’électronique et le circuit frigorifique\n• Produit ayant subi une batterie de tests à toutes les étapes du développement : performance, vieillissement, acoustique, électromagnétique,  brouillard salin, qualité de l’eau…\n• 100 % des produits testés pendant la production\n• Fonctionnement jusqu’à -20 °C extérieur et maintien de la puissance même par grand froid\n• Connectivité en option avec la passerelle Internet VR 920\n\nUne performance en avance sur son temps\n• Une performance acoustique avant-garde : seulement 33 dB(A) à 5 m ! (pour aroTHERM Split VWL 55/5 à +7 °C / +55 °C selon EN12102 en champ libre, directivité 2)\n• A+++ avant l’heure avec des Etas jusqu’à 192 % ! (introduction de la classe A+++ à partir du 26 / 09 / 2019 selon EU n°811 / 2013)\n• COP de 5 ***\n• 8 niveaux de modulation de l’appoint électrique\n\n (*** pour aroTHERM Split VWL 35/5 à +7 °C / +35 °C)\n\n● sensoCOMFORT 720f radio\nIdéal pour la maison individuelle\nJusqu’à 3 zones de chauffage\n\nUn condensé de technologies\n• Avec la modulation sur température ambiante et la régulation sur température extérieure, le régulateur anticipe les variations météorologiques et adapte la courbe de chauffe en temps réel, afin d’optimiser les consommations d’énergie, la longévité de la chaudière et le confort du particulier\n• sensoCOMFORT donne la pleine mesure à votre solution de chauffage gaz ou à énergie renouvelable. Il peut piloter simultanément trois circuits directs. Une solution système unique et évolutive qui répond à toutes les configurations\n\nL’innovation au service de l’installateur\n• L’installation de la base radio du sensoCOMFORT est intégralement repensée. Avec la technologie Plug & Play, cet accessoire s’intègre directement sous les nouvelles chaudières ecoTEC extraCONDENS et exclusive. Un gain de temps assuré pour vous concentrer sur vos clients !\n• sensoCOMFORT est conçu pour piloter les installations hydrauliques les plus complexes. C’est une solution de régulation unique, qui répond à tous vos projets !\n\nUne solution au service de la maintenance\n• sensoCOMFORT est une solution système adaptée aux projets les plus complexes. En cas de panne, la fonction « test sondes et relais » détecte la provenance de la panne, pour un gain de temps au diagnostic des systèmes multi-énergies et multizone\n• En cas de panne, un message d’erreur s’affichera sur le régulateur. Le particulier accédera directement à vos coordonnées renseignées lors de la mise en service, pour une intervention rapide. Un moyen simple de fidéliser et satisfaire votre client !","M16",null,"J5",null,null,null,55,"VWL 125/5 AS 230V"]
[null,null,null,"aroTHERM Split 12 - 400V Hybride",{"$f":"IF(VLOOKUP(D59,Calculs!$O$1256:$O$1286,1,)=D59,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},"A16","● aroTHERM Split\nPompe à chaleur bi-bloc air / eau réversible\nUn bien-être en toutes circonstances\n• Bien-être au quotidien grâce à un produit fiable (qualité allemande) et performant (COP de 5***)\n• Bien-être en hiver : fonctionnement jusqu’à -20 °C extérieur\n• Bien-être en été : fonction rafraîchissement de série\n• Bien-être acoustique : performances acoustiques hors du commun et fonction Silent Mode activable\n• Bien-être au doigt et à l’oeil grâce à l’application multiMATIC APP\n\nLe choix de la fiabilité\n• Produit conçu et développé en Allemagne par la R&D Vaillant, y compris l’électronique et le circuit frigorifique\n• Produit ayant subi une batterie de tests à toutes les étapes du développement : performance, vieillissement, acoustique, électromagnétique,  brouillard salin, qualité de l’eau…\n• 100 % des produits testés pendant la production\n• Fonctionnement jusqu’à -20 °C extérieur et maintien de la puissance même par grand froid\n• Connectivité en option avec la passerelle Internet VR 920\n\nUne performance en avance sur son temps\n• Une performance acoustique avant-garde : seulement 33 dB(A) à 5 m ! (pour aroTHERM Split VWL 55/5 à +7 °C / +55 °C selon EN12102 en champ libre, directivité 2)\n• A+++ avant l’heure avec des Etas jusqu’à 192 % ! (introduction de la classe A+++ à partir du 26 / 09 / 2019 selon EU n°811 / 2013)\n• COP de 5 ***\n• 8 niveaux de modulation de l’appoint électrique\n\n (*** pour aroTHERM Split VWL 35/5 à +7 °C / +35 °C)\n\n● sensoCOMFORT 720f radio\nIdéal pour la maison individuelle\nJusqu’à 3 zones de chauffage\n\nUn condensé de technologies\n• Avec la modulation sur température ambiante et la régulation sur température extérieure, le régulateur anticipe les variations météorologiques et adapte la courbe de chauffe en temps réel, afin d’optimiser les consommations d’énergie, la longévité de la chaudière et le confort du particulier\n• sensoCOMFORT donne la pleine mesure à votre solution de chauffage gaz ou à énergie renouvelable. Il peut piloter simultanément trois circuits directs. Une solution système unique et évolutive qui répond à toutes les configurations\n\nL’innovation au service de l’installateur\n• L’installation de la base radio du sensoCOMFORT est intégralement repensée. Avec la technologie Plug & Play, cet accessoire s’intègre directement sous les nouvelles chaudières ecoTEC extraCONDENS et exclusive. Un gain de temps assuré pour vous concentrer sur vos clients !\n• sensoCOMFORT est conçu pour piloter les installations hydrauliques les plus complexes. C’est une solution de régulation unique, qui répond à tous vos projets !\n\nUne solution au service de la maintenance\n• sensoCOMFORT est une solution système adaptée aux projets les plus complexes. En cas de panne, la fonction « test sondes et relais » détecte la provenance de la panne, pour un gain de temps au diagnostic des systèmes multi-énergies et multizone\n• En cas de panne, un message d’erreur s’affichera sur le régulateur. Le particulier accédera directement à vos coordonnées renseignées lors de la mise en service, pour une intervention rapide. Un moyen simple de fidéliser et satisfaire votre client !","M16",null,"J5",null,null,null,56,"VWL 125/5 AS 400V"]
[null,null,"Réf.","Dénomination",null,"PHOTO Accessoires","Présentation Access","CROQUIS Access"]
[null,null,null,"Accessoires spécifiques à la gamme",null,"ordre prioritaire d'affichage",null,null,"rappel ordre prioritaire",null,null,null,"Adresse de l'image","Index dans les base de donnée carractéristique technique","Index dans les base de donnée carractéristique technique"]
[1,"Système 2 ","0020260913",{"$f":"VLOOKUP(C62,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"sensoCOMFORT 720"},{"$f":"IF(VLOOKUP(C62,Calculs!$AE$1256:$AE$1286,1,)=C62,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},1,"● sensoCOMFORT 720\nIdéal pour la maison individuelle\nJusqu’à 3 zones de chauffage\n\nUn condensé de technologies\n• Avec la modulation sur température ambiante et la régulation sur température extérieure, le régulateur anticipe les variations météorologiques et adapte la courbe de chauffe en temps réel, afin d’optimiser les consommations d’énergie, la longévité de la chaudière et le confort du particulier\n• sensoCOMFORT donne la pleine mesure à votre solution de chauffage gaz ou à énergie renouvelable. Il peut piloter simultanément trois circuits directs. Une solution système unique et évolutive qui répond à toutes les configurations\n\nL’innovation au service de l’installateur\n• L’installation de la base radio du sensoCOMFORT est intégralement repensée. Avec la technologie Plug & Play, cet accessoire s’intègre directement sous les nouvelles chaudières ecoTEC extraCONDENS et exclusive. Un gain de temps assuré pour vous concentrer sur vos clients !\n• sensoCOMFORT est conçu pour piloter les installations hydrauliques les plus complexes. C’est une solution de régulation unique, qui répond à tous vos projets !\n\nUne solution au service de la maintenance\n• sensoCOMFORT est une solution système adaptée aux projets les plus complexes. En cas de panne, la fonction « test sondes et relais » détecte la provenance de la panne, pour un gain de temps au diagnostic des systèmes multi-énergies et multizone\n• En cas de panne, un message d’erreur s’affichera sur le régulateur. Le particulier accédera directement à vos coordonnées renseignées lors de la mise en service, pour une intervention rapide. Un moyen simple de fidéliser et satisfaire votre client !",null,{"$f":"IF(ISERROR(E62)=TRUE,0,F62)","v":0},null,null,null,"D4"]
[2,null,"0020260929",{"$f":"VLOOKUP(C63,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"sensoCOMFORT 720 f "},{"$f":"IF(VLOOKUP(C63,Calculs!$AE$1256:$AE$1286,1,)=C63,\"OUI\",\"\")","v":"OUI"},1,"● sensoCOMFORT 720f radio\nIdéal pour la maison individuelle\nJusqu’à 3 zones de chauffage\n\nUn condensé de technologies\n• Avec la modulation sur température ambiante et la régulation sur température extérieure, le régulateur anticipe les variations météorologiques et adapte la courbe de chauffe en temps réel, afin d’optimiser les consommations d’énergie, la longévité de la chaudière et le confort du particulier\n• sensoCOMFORT donne la pleine mesure à votre solution de chauffage gaz ou à énergie renouvelable. Il peut piloter simultanément trois circuits directs. Une solution système unique et évolutive qui répond à toutes les configurations\n\nL’innovation au service de l’installateur\n• L’installation de la base radio du sensoCOMFORT est intégralement repensée. Avec la technologie Plug & Play, cet accessoire s’intègre directement sous les nouvelles chaudières ecoTEC extraCONDENS et exclusive. Un gain de temps assuré pour vous concentrer sur vos clients !\n• sensoCOMFORT est conçu pour piloter les installations hydrauliques les plus complexes. C’est une solution de régulation unique, qui répond à tous vos projets !\n\nUne solution au service de la maintenance\n• sensoCOMFORT est une solution système adaptée aux projets les plus complexes. En cas de panne, la fonction « test sondes et relais » détecte la provenance de la panne, pour un gain de temps au diagnostic des systèmes multi-énergies et multizone\n• En cas de panne, un message d’erreur s’affichera sur le régulateur. Le particulier accédera directement à vos coordonnées renseignées lors de la mise en service, pour une intervention rapide. Un moyen simple de fidéliser et satisfaire votre client !",null,{"$f":"IF(ISERROR(E63)=TRUE,0,F63)","v":1},null,null,null,"D4"]
[3,null,"0020231557",{"$f":"VLOOKUP(C64,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"multiMATIC 700f"},{"$f":"IF(VLOOKUP(C64,Calculs!$AE$1256:$AE$1286,1,)=C64,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},1,"● multiMATIC 700f radio\n\n• Régulateur permettant de gérer tous les appareils eBUS, seuls, combinés ou en mode hybride\n• Accès direct aux commandes fréquentes (confort, absence exceptionnelle...)\n• Affichage des consommations gaz et électricité par usage et des gains EnR\n\nFlexibilité\n• Installation sur la chaudière, ou murale\n• Possibilité de contrôler une à trois zones de chauffage\n• Possibilité d'accès via une application mobile (optionnel)\n\n• Rappel de la date de maintenance\n\n",null,0,null,null,null,"D5",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"multiMATIC 700f radio\n\n• Régulateur permettant de gérer tous les appareils eBUS, seuls, combinés ou en mode hybride\n• Accès direct aux commandes fréquentes (confort, absence exceptionnelle...)\n• Affichage des consommations gaz et électricité par usage et des gains EnR\n\nFlexibilité\n• Installation sur la chaudière, ou murale\n• Possibilité de contrôler une à trois zones de chauffage\n• triVAI® : gestion optimale de la chaudière et / ou de la pompe à chaleur, en fonction de la température extérieure, du coût des énergies et des performances des produits\n• Possibilité d'accès via une application mobile (optionnel)\n\nAssistance\n• 1er démarrage avec assistant de configuration\n• Reconnaissance automatique des appareils eBUS Vaillant\n• Rappel de la date de maintenance\n\n",null,"multiMATIC 700\n\n• Régulateur permettant de gérer tous les appareils eBUS, seuls, combinés ou en mode hybride\n• Accès direct aux commandes fréquentes (confort, absence exceptionnelle...)\n• Affichage des consommations gaz et électricité par usage et des gains EnR\n\nFlexibilité\n• Installation sur la chaudière, ou murale\n• Possibilité de contrôler une à trois zones de chauffage\n• triVAI® : gestion optimale de la chaudière et / ou de la pompe à chaleur, en fonction de la température extérieure, du coût des énergies et des performances des produits\n• Possibilité d'accès via une application mobile (optionnel)\n\nAssistance\n• 1er démarrage avec assistant de configuration\n• Reconnaissance automatique des appareils eBUS Vaillant\n• Rappel de la date de maintenance\n\n",null,"VWZ AI VWL\n\nInterface utilisateur eBUS\n\n"]
[4,null,"0020171315",{"$f":"VLOOKUP(C65,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"multiMATIC 700"},{"$f":"IF(VLOOKUP(C65,Calculs!$AE$1256:$AE$1286,1,)=C65,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},1,"● multiMATIC 700\n\n• Régulateur permettant de gérer tous les appareils eBUS, seuls, combinés ou en mode hybride\n• Accès direct aux commandes fréquentes (confort, absence exceptionnelle...)\n• Affichage des consommations gaz et électricité par usage et des gains EnR\n\nFlexibilité\n• Possibilité de contrôler une à trois zones de chauffage\n• Possibilité d'accès via une application mobile (optionnel)\n\n• Rappel de la date de maintenance\n\n",null,0,null,null,null,"D5"]
[5,null,"0020117049",{"$f":"VLOOKUP(C66,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Interface VWZ AI - aroTHERM"},{"$f":"IF(VLOOKUP(C66,Calculs!$AE$1256:$AE$1286,1,)=C66,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},2,"● VWZ AI VWL\n\nInterface utilisateur eBUS\n\n",null,0,null,null,null,"F5"]
[6,null,null,null,{"$f":"IF(VLOOKUP(C67,Calculs!$AE$1256:$AE$1286,1,)=C67,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,0]
[7,null,null,null,{"$f":"IF(VLOOKUP(C68,Calculs!$AE$1256:$AE$1286,1,)=C68,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,0]
[8,null,null,"Pas d'accessoires",{"$f":"IF(ISERROR(VLOOKUP(\"oui\",E62:E68,1,FALSE)=TRUE),\"OUI\",\"#N/A\")","v":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[9,null,null,"Accessoires N°1",null,"ordre prioritaire d'affichage",null,null,"rappel ordre prioritaire",null,null,"Index captage","Adresse de l'image","Index","Index dans les base de donnée carractéristique technique"]
[10,"Accessoire 1","0010019709",{"$f":"VLOOKUP(C71,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"uniTOWER - VIH QW 190/1 E"},{"$f":"IF(VLOOKUP(C71,Calculs!$AE$1256:$AE$1286,1,)=C71,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},4,"● Colonne double service uniTOWER\n\n• relève électrique 2/4/6 kW\n• préparateur ECS 190 litres\n• vanne 3 voies sanitaire\n• vase d’expansion chauffage\n• purgeur d’air\n• interface installateur eBUS\n• kits de gestion multizones intégrables\n(option)\n• découplage glycol intégrable",null,{"$f":"IF(ISERROR(E71)=TRUE,0,F71)","v":0},null,null,null,"B4",8]
[11,null,"0010019708","uniTOWER VIH QW 190/1 E découp",{"$f":"IF(VLOOKUP(C72,Calculs!$AE$1256:$AE$1286,1,)=C72,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},4,"● Colonne double service uniTOWER\n\n• relève électrique 2/4/6 kW\n• préparateur ECS 190 litres\n• vanne 3 voies sanitaire\n• vase d’expansion chauffage\n• purgeur d’air\n• interface installateur eBUS\n• kits de gestion multizones intégrables\n(option)\n• découplage glycol intégré",null,0,null,null,null,"B4",8,"mêes caractéristique sauf ajout du circulateur secondaire dans datatech"]
[null,null,"0010022087","uniTOWER Plus - VIH QW 190/6 E",{"$f":"IF(VLOOKUP(C73,Calculs!$AE$1256:$AE$1286,1,)=C73,\"OUI\",\"\")","v":"OUI"},4,null,null,4,null,null,null,"E4",18]
[12,null,"0020180702","Module électrique VWZ MEH 60",{"$f":"IF(VLOOKUP(C74,Calculs!$AE$1256:$AE$1286,1,)=C74,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},3,"● Module d’appoint électrique VWZ MEH 60\n\n• Résistance électrique 2/4/6 kW\n• Thermostat de sécurité à réarmement manuel\n\n",null,0,null,null,null,"C5",4]
[13,null,"0020180703","Module hydraulique VWZ MEH 61",{"$f":"IF(VLOOKUP(C75,Calculs!$AE$1256:$AE$1286,1,)=C75,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},3,"● Module hydraulique double service VWZ MEH 61\n\n• Vanne 3 voies\n• Vase d’expansion circuit primaire\n• Résistance électrique 2/4/6 kW\n• Capteur de pression d’eau\n• Soupape de sécurité\n• Purgeur d’air\n• Interface utilisateur eBUS\n\n",null,0,null,null,null,"C6",5]
[null,null,"0010023613",{"$f":"VLOOKUP(C76,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Module mural VWZ MEH 97/6"},{"$f":"IF(VLOOKUP(C76,Calculs!$AE$1256:$AE$1286,1,)=C76,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},3,"● Module hydraulique double service VWZ MEH 97/6\n\n• Vanne 3 voies\n• Vase d’expansion 10 l\n• Résistance électrique avec 6 étages de 0,7 à 5,6 kW en raccordement en 230 V\n• Résistance électrique avec 12 étages de 0,7 à 8,5 kW en raccordement en 400 V\n• Capteur de pression d’eau\n• Soupape de sécurité\n• Purgeur d’air\n• Interface utilisateur eBUS\n\n",null,0,null,null,null,"F6",20]
[14,null,"0010016716","Unité air/eau aroCOLLECT",{"$f":"IF(VLOOKUP(C77,Calculs!$AE$1256:$AE$1286,1,)=C77,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},3,"● Capteur Air / Eau pour flexoTHERM et flexoCOMPACT exclusive\n\nDiscrétion garantie\n• Esthétique Vaillant avec ailettes en aluminium\n• Fonctionnement ultra silencieux : 25dB(A) à seulement 5 m de distance\n\nPerformance et intégration optimisés\n• Module unique jusqu’à 11 kW. Cascade possible pour les puissances supérieures\n• Jusqu’à 30 mètres de distance entre aroCOLLECT et flexoTHERM.\n• Liaison en eau glycolée : pas de manipulation de fluide frigorifique et aucun risque de gel.\n\n",null,0,null,null,200,"B7",9]
[15,null,"0010016719","Module fluoCOLLECT 11 kW",{"$f":"IF(VLOOKUP(C78,Calculs!$AE$1256:$AE$1286,1,)=C78,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},3,"● Module Eau / Eau pour flexoTHERM et flexoCOMPACT exclusive\n\n• Echangeur à utiliser en cas d’installation sur eau de nappe : l’échangeur évite de faire circuler de l’eau chargée en impuretés dans l’évaporateur de la PAC\n• Acier à haute résistance garantissant la durabilité\n• Support parfaitement isolé\n• Assemblage rapide\n• Vannes de remplissage du circuit PAC intégré\n• Dimensions compactes : ≈ 1000 x 700 x 300 mm\n• Raccordement : Ø 35 mm\n\n",null,0,null,null,100,"B6",7]
[30,null,"0010016720","Module fluoCOLLECT 15-19 kW",{"$f":"IF(VLOOKUP(C79,Calculs!$AE$1256:$AE$1286,1,)=C79,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},3,"● Module Eau / Eau pour flexoTHERM et flexoCOMPACT exclusive\n\n• Echangeur à utiliser en cas d’installation sur eau de nappe : l’échangeur évite de faire circuler de l’eau chargée en impuretés dans l’évaporateur de la PAC\n• Acier à haute résistance garantissant la durabilité\n• Support parfaitement isolé\n• Assemblage rapide\n• Vannes de remplissage du circuit PAC intégré\n• Dimensions compactes : ≈ 1000 x 700 x 300 mm\n• Raccordement : Ø 35 mm\n\n",null,0,null,null,100,"B6",7]
[31,null,"0010023502","Module mural Split 3/5",{"$f":"IF(VLOOKUP(C80,Calculs!$AE$1256:$AE$1286,1,)=C80,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},3,null,null,0,null,null,null,"E6",14]
[18,null,"0010023525","Module mural Split 10/12",{"$f":"IF(VLOOKUP(C81,Calculs!$AE$1256:$AE$1286,1,)=C81,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},3,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(E81)=TRUE,0,F81)","v":0},null,null,null,"E6",15]
[null,null,"0010023525","Module mural Split 10/12",{"$f":"IF(VLOOKUP(C82,Calculs!$AE$1256:$AE$1286,1,)=C82,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},3,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(E82)=TRUE,0,F82)","v":0},null,null,null,"E6",16]
[null,null,"0010023525","Module mural Split 10/12",{"$f":"IF(VLOOKUP(C83,Calculs!$AE$1256:$AE$1286,1,)=C83,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},3,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(E83)=TRUE,0,F83)","v":0},null,null,null,"E6",17]
[19,null,"0010022084","uniTOWER Split 3/5",{"$f":"IF(VLOOKUP(C84,Calculs!$AE$1256:$AE$1286,1,)=C84,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},3,null,null,0,null,null,null,"C4",10]
[20,null,"0010022085","uniTOWER Split 7",{"$f":"IF(VLOOKUP(C85,Calculs!$AE$1256:$AE$1286,1,)=C85,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},3,null,null,0,null,null,null,"C4",11]
[null,null,"0010022086","uniTOWER Split 10/12",{"$f":"IF(VLOOKUP(C86,Calculs!$AE$1256:$AE$1286,1,)=C86,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},3,null,null,0,null,null,null,"C4",12]
[21,null,"0010022086","uniTOWER Split 10/12",{"$f":"IF(VLOOKUP(C87,Calculs!$AE$1256:$AE$1286,1,)=C87,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},3,null,null,0,null,null,null,"C4",13]
[22,null,null,"Pas d'accessoires",{"$f":"IF(ISERROR(VLOOKUP(\"oui\",E71:E87,1,FALSE)=TRUE),\"OUI\",\"#N/A\")","v":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,2]
[23,null,null,"Accessoires N°2 Ballon ECS",null,"ordre prioritaire d'affichage",null,null,"rappel ordre prioritaire",null,null,null,"Adresse de l'image","Index","Index ballon dans les base de donnée carractéristique technique"]
[24,"Accessoire 2",null,"Interne",{"$f":"IF(AND(_xlfn.NUMBERVALUE(RIGHT($T$202,2))>13,_xlfn.NUMBERVALUE(RIGHT($T$202,2))<23),\"OUI\",\"#N/A\")","v":"#N/A"},null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(E90)=TRUE,0,F90)","v":0},null,null,null,null,3,null,null,null,{"$f":"IF(21<23,\"oui\",\"non\")","v":"oui"}]
[25,null,null,null,{"$f":"IF(VLOOKUP(C91,Calculs!$AE$1256:$AE$1286,1,)=C91,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(E91)=TRUE,0,F91)","v":0}]
[26,null,"0020214407",{"$f":"VLOOKUP(C92,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Ballon uniSTOR VIH RW 200"},{"$f":"IF(VLOOKUP(C92,Calculs!$AE$1256:$AE$1286,1,)=C92,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},4,"● Ballon ECS geoSTOR 200 l, VIH RW 200\n\nPréparateur sanitaire sol cylindrique pour pompe à chaleur\n• Serpentins soudés avec revêtement émaillé\n• Isolant Neopor traité contre le vieillissement et la déformation\n• Mousse isolante avec particules graphites pour une meilleure isolation sans CFC\n• Classe d'efficacité énergétique : B\n\n",null,0,null,null,null,"D3",2]
[27,null,"0010020645","Ballon uniSTOR VIH RW 300/3 BR",{"$f":"IF(VLOOKUP(C93,Calculs!$AE$1256:$AE$1286,1,)=C93,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},4,"● Ballon ECS geoSTOR 300 l, VIH RW 300/3 BR\n\nPréparateur sanitaire sol cylindrique pour pompe à chaleur\n• Serpentins soudés avec revêtement émaillé\n• Isolant Neopor traité contre le vieillissement et la déformation\n• Mousse isolante avec particules graphites pour une meilleure isolation sans CFC\n• Classe d'efficacité énergétique : B\n\n",null,0,null,null,null,"D3",4]
[28,null,"0010022087","uniTOWER Plus - VIH QW 190/6 E",{"$f":"IF(VLOOKUP(C94,Calculs!$AE$1256:$AE$1286,1,)=C94,\"OUI\",\"\")","v":"OUI"},4,null,null,4,null,null,null,null,14]
[29,null,"0010019709","uniTOWER - VIH QW 190/1 E",{"$f":"IF(VLOOKUP(C95,Calculs!$AE$1256:$AE$1286,1,)=C95,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,0,null,null,null,null,9]
[30,null,"0010019708","uniTOWER VIH QW 190/1 E découp",{"$f":"IF(VLOOKUP(C96,Calculs!$AE$1256:$AE$1286,1,)=C96,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,0,null,null,null,null,9]
[31,null,"0010022084","uniTOWER Split 3/5",{"$f":"IF(VLOOKUP(C97,Calculs!$AE$1256:$AE$1286,1,)=C97,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,0,null,null,null,null,10,"mêes caractéristique sauf ajout du circulateur secondaire dans datatech"]
[32,null,"0010022085","uniTOWER Split 7",{"$f":"IF(VLOOKUP(C98,Calculs!$AE$1256:$AE$1286,1,)=C98,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,0,null,null,null,null,11]
[null,null,"0010022086","uniTOWER Split 10/12",{"$f":"IF(VLOOKUP(C99,Calculs!$AE$1256:$AE$1286,1,)=C99,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,0,null,null,null,null,12]
[33,null,"0010022086","uniTOWER Split 10/12",{"$f":"IF(VLOOKUP(C100,Calculs!$AE$1256:$AE$1286,1,)=C100,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,0,null,null,null,null,13]
[34,null,null,"Sans ballon",{"$f":"IF(ISERROR(VLOOKUP(\"oui\",E90:E100,1,FALSE)=TRUE),\"OUI\",\"#N/A\")","v":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,2]
[35,null,null,"Accessoires N°3",null,"ordre prioritaire d'affichage",null,null,"rappel ordre prioritaire",null,null,null,"Adresse de l'image","Index","Index dans les base de donnée carractéristique technique"]
[36,"Accessoire 3","0010016721",{"$f":"VLOOKUP(C103,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Kit rafraîch. passif 5-11 kW"},{"$f":"IF(VLOOKUP(C103,Calculs!$AE$1256:$AE$1286,1,)=C103,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},5,"● Module de rafraîchissement passif\n\nLe module de rafraîchissement passif utilise directement la fraîcheur de l’eau de nappe ou de la sonde pour faire le rafraichîssement.\nSeul le circulateur du circuit géothermique est utilisé (pas d’utilisation du compresseur)\n\n",null,{"$f":"IF(ISERROR(E103)=TRUE,0,F103)","v":0},null,null,null,"D6"]
[37,null,"0010016722",{"$f":"VLOOKUP(C104,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Kit rafraîch. passif  15-19 kW"},{"$f":"IF(VLOOKUP(C104,Calculs!$AE$1256:$AE$1286,1,)=C104,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},5,"● Le module de rafraîchissement passif utilise directement la fraîcheur de l’eau de nappe ou de la sonde pour faire le rafraîchissement.\nSeul le circulateur du circuit géothermique est utilisé (pas d’utilisation du compresseur)\n\n",null,0,null,null,null,"D6"]
[38,null,null,null,{"$f":"IF(VLOOKUP(C105,Calculs!$AE$1256:$AE$1286,1,)=C105,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,0]
[39,null,"0020180704",{"$f":"VLOOKUP(C106,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Echangeur découp. VWZ MWT 150"},{"$f":"IF(VLOOKUP(C106,Calculs!$AE$1256:$AE$1286,1,)=C106,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},5,"● Module de découplage eau glycolée VWZ MWT 150 :\n\n• Echangeur à plaques\n• Pompe à haute efficacité\n• Soupape de sécurité\n• Purgeurs d’air\n• Robinets de remplissage\n\n",null,0,null,null,null,"E5",6]
[40,null,null,null,{"$f":"IF(VLOOKUP(C107,Calculs!$AE$1256:$AE$1286,1,)=C107,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,0]
[41,null,null,null,{"$f":"IF(VLOOKUP(C108,Calculs!$AE$1256:$AE$1286,1,)=C108,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,0]
[42,null,null,null,{"$f":"IF(VLOOKUP(C109,Calculs!$AE$1256:$AE$1286,1,)=C109,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,0]
[43,null,null,null,{"$f":"IF(VLOOKUP(C110,Calculs!$AE$1256:$AE$1286,1,)=C110,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,0]
[44,null,null,null,{"$f":"IF(VLOOKUP(C111,Calculs!$AE$1256:$AE$1286,1,)=C111,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,0]
[45,null,null,null,{"$f":"IF(VLOOKUP(C112,Calculs!$AE$1256:$AE$1286,1,)=C112,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,0]
[46,null,null,null,{"$f":"IF(VLOOKUP(C113,Calculs!$AE$1256:$AE$1286,1,)=C113,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,0]
[47,null,null,"Pas d'accessoire",{"$f":"IF(ISERROR(VLOOKUP(\"oui\",E103:E113,1,FALSE)=TRUE),\"OUI\",\"#N/A\")","v":"OUI"},null,null,null,null,null,null,null,"E14",2]
[48,null,null,"Accessoires N°4",null,"ordre prioritaire d'affichage",null,null,"rappel ordre prioritaire",null,null,null,"Adresse de l'image","Index","Index dans les base de donnée carractéristique technique"]
[49,"Accessoire 3",null,"NF PAC",{"$f":"VLOOKUP(\"OUI\",$E$9:$M$59,6,FALSE)","v":0},7,null,null,{"$f":"IF(OR(ISERROR(E116),E116=\"\",E116=0),0,F116)","v":0},null,null,null,{"$f":"E116","v":0}]
[50,null,null,"Produit disign",{"$f":"VLOOKUP(\"OUI\",$E$9:$M$59,7,FALSE)","v":0},8,null,null,{"$f":"IF(OR(ISERROR(E117),E117=\"\",E117=0),0,F117)","v":0},null,null,null,"J4"]
[51,null,null,null,{"$f":"IF(VLOOKUP(D118,Calculs!$O$1256:$O$1286,1,)=D118,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(E118),0,F118)","v":0}]
[52,null,null,null,{"$f":"IF(VLOOKUP(D119,Calculs!$O$1256:$O$1286,1,)=D119,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(E119),0,F119)","v":0}]
[53,null,null,null,{"$f":"IF(VLOOKUP(D120,Calculs!$O$1256:$O$1286,1,)=D120,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}}]
[54,null,null,null,{"$f":"IF(VLOOKUP(D121,Calculs!$O$1256:$O$1286,1,)=D121,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}}]
[55,null,null,null,{"$f":"IF(VLOOKUP(D122,Calculs!$O$1256:$O$1286,1,)=D122,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}}]
[56,null,null,null,{"$f":"IF(VLOOKUP(D123,Calculs!$O$1256:$O$1286,1,)=D123,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}}]
[57,null,null,null,{"$f":"IF(VLOOKUP(D124,Calculs!$O$1256:$O$1286,1,)=D124,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}}]
[58,null,null,null,{"$f":"IF(VLOOKUP(D125,Calculs!$O$1256:$O$1286,1,)=D125,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Desccriptif aroTHERM Split",null,"Desriptif aroTHERM Split + uniTOWER Split",null,"Descriptif aroTHERM plus",null,"Descriptif aroTHERM plus + uniTOWER plus"]
[59,null,null,null,{"$f":"IF(VLOOKUP(D126,Calculs!$O$1256:$O$1286,1,)=D126,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"● aroTHERM Split\nPompe à chaleur bi-bloc air / eau réversible",null,"● aroTHERM Split + uniTOWER Split\nPompe à chaleur bi-bloc air / eau réversible double service avec préparateur ECS intégré\n",null,"● aroTHERM plus\nPompe à chaleur monobloc air / eau haute température réversible simple service\n",null,"● aroTHERM plus + uniTOWER plus\nPompe à chaleur monobloc air / eau haute température réversible double service avec préparateur ECS intégré\n\n"]
[60,null,null,"Pas d'accessoire",{"$f":"IF(ISERROR(VLOOKUP(\"oui\",E116:E126,1,FALSE)=TRUE),\"OUI\",\"#N/A\")","v":"OUI"},null,null,null,null,null,null,null,"E14",2]
[61,null,null,"Accessoires ballon tampon",null,"ordre prioritaire d'affichage",null,null,"rappel ordre prioritaire",null,null,null,"Adresse de l'image","Index","Index dans les base de donnée carractéristique technique"]
[62,"Système 2 ","0010015118",{"$f":"VLOOKUP(C129,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Tampon allSTOR Plus VPS 300"},{"$f":"IF(VLOOKUP(C129,Calculs!$AE$1256:$AE$1286,1,)=C129,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},6,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(E129)=TRUE,0,F129)","v":0},null,null,null,"B3",3]
[63,null,"0010015119",{"$f":"VLOOKUP(C130,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Tampon allSTOR Plus VPS 500"},{"$f":"IF(VLOOKUP(C130,Calculs!$AE$1256:$AE$1286,1,)=C130,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},6,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(E130)=TRUE,0,F130)","v":0},null,null,null,"B3",4]
[64,null,"0010034126",{"$f":"VLOOKUP(C131,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Ballon tampon de 45 litres"},{"$f":"IF(VLOOKUP(C131,Calculs!$AE$1256:$AE$1286,1,)=C131,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},6,"● Bouteille de découplage 45 litres VP RW 45/2 B",null,{"$f":"IF(ISERROR(E131)=TRUE,0,F131)","v":0},null,null,null,"B5",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"*** Pour aroTHERM Split VWL 35/5 à +7 °C / 35 °C"]
[65,null,"0010021456",{"$f":"VLOOKUP(C132,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Ballon Tampon VPS R 100/1 M"},{"$f":"IF(VLOOKUP(C132,Calculs!$AE$1256:$AE$1286,1,)=C132,\"OUI\",\"\")","v":"OUI"},6,null,null,6,null,null,null,"B3",6]
[66,null,"0010021457",{"$f":"VLOOKUP(C133,MATRICE_VA,2,FALSE)","v":"Ballon Tampon VPS R 200/1 B"},{"$f":"IF(VLOOKUP(C133,Calculs!$AE$1256:$AE$1286,1,)=C133,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},6,null,null,0,null,null,null,"B3",7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"\nUn bien-être en toutes circonstances\n• Bien-être au quotidien grâce à un produit fiable (qualité allemande) et performant (COP de 5***)\n• Bien-être en hiver : fonctionnement jusqu’à -20 °C extérieur\n• Bien-être en été : fonction rafraîchissement de série\n• Bien-être acoustique : performances acoustiques hors du commun et fonction Silent Mode activable\n• Bien-être au doigt et à l’oeil grâce à l’application multiMATIC APP\n\n"]
[67,null,null,null,{"$f":"IF(VLOOKUP(C134,Calculs!$AE$1256:$AE$1286,1,)=C134,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,0]
[68,null,null,null,{"$f":"IF(VLOOKUP(C135,Calculs!$AE$1256:$AE$1286,1,)=C135,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,0]
[null,null,null,"Pas d'accessoires",{"$f":"IF(ISERROR(VLOOKUP(\"oui\",E129:E135,1,FALSE)=TRUE),\"OUI\",\"#N/A\")","v":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,"E14",2]
[null,null,null,"Raccordement chaudiere"]
[null,null,"Nous consulter","Convertisseur 24 V / 230 V (contacteur) non fourni",{"$f":"IF(VLOOKUP(D138,Calculs!$D$1256:$D$1286,1,)=D138,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,null,"Nous consulter","Convertisseur 230 V / 230 V (contacteur) non fourni",{"$f":"IF(VLOOKUP(D139,Calculs!$D$1256:$D$1286,1,)=D139,\"OUI\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}}]
[]
[null,null,"RESULTATS DE LA RECHERCHES DES VISUELS A AFFICHER",null,null,"Si colonne E est erreur","Image par défauf",null,"Compteur","Ordre de priorité d'affichage","index","Adresse de l'image","trie de 1 à 6","Construction du descriptif accessoire"]
[null,null,"Photo système 1  PAC",{"$f":"IF(F142=TRUE,\"BDD_visuels!\"&G142,IF(E142=0,\"BDD_visuels!\"&G142,CONCATENATE(\"BDD_visuels!\",E142)))","v":"BDD_visuels!A19"},{"$f":"VLOOKUP(\"oui\",E9:G59,2,FALSE)","v":"A19"},{"$f":"ISERROR(E142)","v":false},"A15",null,1,{"$f":"IF(ISERROR(L142)=TRUE,0,MAX(J$141:J141)+1)","v":1},{"$f":"MATCH($I142,$I$62:$I$135,0)","v":2},{"$f":"INDEX($M$62:$M$136,K142,0)","v":"D4"},{"$f":"IF(ISERROR(VLOOKUP(1,$J$142:$K$153,2,FALSE)),8,VLOOKUP(1,$J$142:$K$153,2,FALSE))","v":2},{"$f":"INDEX($G$62:$G$136,M142)&INDEX($G$62:$G$136,M143)&INDEX($G$62:$G$136,M144)&INDEX($G$62:$G$136,M145)&INDEX($G$62:$G$136,M146)&INDEX($G$62:$G$136,M147)","v":"● sensoCOMFORT 720f radio\nIdéal pour la maison individuelle\nJusqu’à 3 zones de chauffage\n\nUn condensé de technologies\n• Avec la modulation sur température ambiante et la régulation sur température extérieure, le régulateur anticipe les variations météorologiques et adapte la courbe de chauffe en temps réel, afin d’optimiser les consommations d’énergie, la longévité de la chaudière et le confort du particulier\n• sensoCOMFORT donne la pleine mesure à votre solution de chauffage gaz ou à énergie renouvelable. Il peut piloter simultanément trois circuits directs. Une solution système unique et évolutive qui répond à toutes les configurations\n\nL’innovation au service de l’installateur\n• L’installation de la base radio du sensoCOMFORT est intégralement repensée. Avec la technologie Plug & Play, cet accessoire s’intègre directement sous les nouvelles chaudières ecoTEC extraCONDENS et exclusive. Un gain de temps assuré pour vous concentrer sur vos clients !\n• sensoCOMFORT est conçu pour piloter les installations hydrauliques les plus complexes. C’est une solution de régulation unique, qui répond à tous vos projets !\n\nUne solution au service de la maintenance\n• sensoCOMFORT est une solution système adaptée aux projets les plus complexes. En cas de panne, la fonction « test sondes et relais » détecte la provenance de la panne, pour un gain de temps au diagnostic des systèmes multi-énergies et multizone\n• En cas de panne, un message d’erreur s’affichera sur le régulateur. Le particulier accédera directement à vos coordonnées renseignées lors de la mise en service, pour une intervention rapide. Un moyen simple de fidéliser et satisfaire votre client !"}]
[null,null,"Photo système 2 ",{"$f":"IF(F143=TRUE,\"BDD_visuels!\"&G143,IF(E143=0,\"BDD_visuels!\"&G143,CONCATENATE(\"BDD_visuels!\",E143)))","v":"BDD_visuels!D4"},{"$f":"VLOOKUP(1,$J$142:$L$153,3,FALSE)","v":"D4"},false,"D10",null,2,{"$f":"IF(ISERROR(L143)=TRUE,0,MAX(J$141:J142)+1)","v":0},{"$f":"MATCH($I143,$I$62:$I$135,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$f":"IF(ISERROR(VLOOKUP(2,$J$142:$K$153,2,FALSE)),8,VLOOKUP(2,$J$142:$K$153,2,FALSE))","v":12}]
[null,null,"Photo Accessoire 1","BDD_visuels!E4",{"$f":"VLOOKUP(2,$J$142:$L$153,3,FALSE)","v":"E4"},false,"D10",null,3,{"$f":"IF(ISERROR(L144)=TRUE,0,MAX(J$141:J143)+1)","v":0},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$f":"IF(ISERROR(VLOOKUP(3,$J$142:$K$153,2,FALSE)),8,VLOOKUP(3,$J$142:$K$153,2,FALSE))","v":71}]
[null,null,"Photo Accessoire 2","BDD_visuels!B3",{"$f":"VLOOKUP(3,$J$142:$L$153,3,FALSE)","v":"B3"},false,"D10",null,4,{"$f":"IF(ISERROR(L145)=TRUE,0,MAX(J$141:J144)+1)","v":2},12,"E4",{"$f":"IF(ISERROR(VLOOKUP(4,$J$142:$K$153,2,FALSE)),8,VLOOKUP(4,$J$142:$K$153,2,FALSE))","v":8}]
[null,null,"Photo Accessoire 3","BDD_visuels!D10",{"$f":"VLOOKUP(4,$J$142:$L$153,3,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},true,"D10",null,5,{"$f":"IF(ISERROR(L146)=TRUE,0,MAX(J$141:J145)+1)","v":0},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$f":"IF(ISERROR(VLOOKUP(5,$J$142:$K$153,2,FALSE)),8,VLOOKUP(5,$J$142:$K$153,2,FALSE))","v":8}]
[null,null,"Croquis système 1 PAC","BDD_visuels!D10",{"$f":"VLOOKUP(5,$J$142:$L$153,3,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},true,"D10",null,6,{"$f":"IF(ISERROR(L147)=TRUE,0,MAX(J$141:J146)+1)","v":3},71,"B3",{"$f":"IF(ISERROR(VLOOKUP(6,$J$142:$K$153,2,FALSE)),8,VLOOKUP(6,$J$142:$K$153,2,FALSE))","v":8}]
[null,null,"Croquis système 2","BDD_visuels!D10",{"$f":"VLOOKUP(6,$J$142:$L$153,3,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},true,"D10",null,7,{"$f":"IF(ISERROR(L148)=TRUE,0,MAX(J$141:J147)+1)","v":0},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[null,null,"Pictogramme 1","BDD_visuels!D10",{"$f":"VLOOKUP(\"OUI\",$E$9:$M$59,5,FALSE)","v":0},false,"D10",null,8,{"$f":"IF(ISERROR(L149)=TRUE,0,MAX(J$141:J148)+1)","v":0},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[null,null,"Pictogramme 2 (nf PAC)","BDD_visuels!D10",{"$f":"VLOOKUP(\"OUI\",$E$9:$M$59,6,FALSE)","v":0},false,"D10",null,9,{"$f":"IF(ISERROR(L150)=TRUE,0,MAX(J$141:J149)+1)","v":0},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[null,null,"Pictogramme 3 (produc disign)","BDD_visuels!D10",{"$f":"VLOOKUP(\"OUI\",$E$9:$M$59,7,FALSE)","v":0},false,"D10",null,10,{"$f":"IF(ISERROR(L151)=TRUE,0,MAX(J$141:J150)+1)","v":0},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[null,null,"Pictogramme 4","BDD_visuels!D10",{"$f":"VLOOKUP(\"OUI\",$E$9:$M$59,8,FALSE)","v":0},false,"D10",null,11,{"$f":"IF(ISERROR(L152)=TRUE,0,MAX(J$141:J151)+1)","v":0},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[null,null,"Pictogramme 5","BDD_visuels!D10",{"$f":"VLOOKUP(\"OUI\",$E$9:$M$59,9,FALSE)","v":0},false,"D10",null,12,{"$f":"IF(ISERROR(L153)=TRUE,0,MAX(J$141:J152)+1)","v":0},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,"11kW A+"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Descriptif aroTHERM VWL ",null,null,null,"Descriptif aroTHERM VWL 115 (difference  A+)",null,null,null,"Descriptif flexoTHERM exclusive",null,null,null,"Desccriptif flexoCOMPACT exclusive"]
[null,null,"n° de schema hydraulique(Recherche )",{"$f":"OFFSET(#REF!,Calculs!$G$1330,0)","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,null,null,null,null,null,null,null,"● aroTHERM VWL\n\nPompes à chaleur air / eau VAILLANT monobloc extérieur de type Inverter.\n\nLe confort sur mesure\n• Compresseur à modulation de puissance inverter\n• Isolation phonique et anti-vibrations renforcée\n• Une solution pour toute l'année : chauffage, rafraîchissement et production d'eau chaude sanitaire\n• Contrôle total à partir de la régulation d'ambiance\n• Régulation intelligente pour un confort au meilleur coût\n• Prise en compte du passage heures pleines / heures creuses des abonnements électriques\n• Paramétrage centralisé et facile\n• Accessibilité aux composants facilitée pour l'installation et la maintenance\n• Pompe à chaleur monobloc sans manipulation de fluide frigorigène\n\nProtection renforcée du système\n• Confort Safe protection pour assurer un minimum de chauffage même en cas de défaut\n• Fonction anti-gel automatique\n• Dégivrage automatique de l’unité extérieure\n• Traitement anti-corrosion de l’évaporateur extérieur\n• Protection contre les surchages, surpressions du compresseur\n• Protection blocage du ventilateur et pompe\n• Protection anti-gel des condensats évaporateur\n• Classe d'efficacité énergétique chauffage : A++\n\n",null,null,null,"● aroTHERM VWL\n\nPompes à chaleur air / eau VAILLANT monobloc extérieur de type Inverter.\n\nLe confort sur mesure\n• Compresseur à modulation de puissance inverter\n• Isolation phonique et anti-vibrations renforcée\n• Une solution pour toute l'année : chauffage, rafraîchissement et production d'eau chaude sanitaire\n• Contrôle total à partir de la régulation d'ambiance\n• Régulation intelligente pour un confort au meilleur coût\n• Prise en compte du passage heures pleines / heures creuses des abonnements électriques\n• Paramétrage centralisé et facile\n• Accessibilité aux composants facilitée pour l'installation et la maintenance\n• Pompe à chaleur monobloc sans manipulation de fluide frigorigène\n\nProtection renforcée du système\n• Confort Safe protection pour assurer un minimum de chauffage même en cas de défaut\n• Fonction anti-gel automatique\n• Dégivrage automatique de l’unité extérieure\n• Traitement anti-corrosion de l’évaporateur extérieur\n• Protection contre les surchages, surpressions du compresseur\n• Protection blocage du ventilateur et pompe\n• Protection anti-gel des condensats évaporateur\n• Classe d'efficacité énergétique chauffage : A+\n\n",null,null,null,"● flexoTHERM exclusive\n\nPompe à chaleur eau glycolée / eau monobloc intérieure de type ON/OFF\n\nFlexible\n• Possibilité de fonctionner avec plusieurs types de source : Air, Eau glycolée sur sonde ou Eau sur nappe\n• Puissances de 5, 8, 11, 15 et 19 kW\n• Versions en monophasé ou triphasé\n• Appoint électrique modulant intégré\n• Accès à distance via application mobile\n\nFiable\n• Compresseur Scroll à rendement optimal à toute température\n• Adaptation de puissance par injection de vapeur avec vanne électronique\n• Circuit frigorifique au R410a optimisé et testé en usine\n\nPerformante\n• COP supérieur à 5\n• Cellule d'insonorisation renforcée \"Sound Save System\"\n• Système certifié Smart Grid avec intégration PV\n• Température de départ jusqu'à 60°C\n• Rafraîchissement actif manuel ou automatique avec gestion du point de rosée\n\n• Classe d'efficacité énergétique chauffage : A++\n\n\n",null,null,null,"● flexoCOMPACT exclusive\n\nPompe à chaleur eau glycolée / eau monobloc intérieure de type ON/OFF\n\nFlexible\n• Possibilité de fonctionner avec plusieurs types de source : Air, Eau glycolée sur sonde ou Eau sur nappe\n• Puissances de 5, 8 et 11 kW\n• Versions en monophasé ou triphasé\n• Appoint électrique modulant intégré\n• Accès à distance via app mobile\n\nFiable\n• Compresseur Scroll à rendement optimal à toute température\n• Adaptation de puissance par injection de vapeur avec vanne électronique\n• Circuit frigorifique au R410a optimisé et testé en usine\n• Cuve eau chaude sanitaire en inox\n\nPerformante\n• COP supérieur à 5\n• Cellule d'insonorisation renforcée \"Sound Save System\"\n• Système certifié Smart Grid avec intégration PV\n• Rafraichissement actif manuel ou automatique\navec gestion du point de rosée\n\n• Classe d'efficacité énergétique : chauffage A++; sanitaire A en profil XL\n\n",null,"Le choix de la fiabilité\n• Produit conçu et développé en Allemagne par la R&D Vaillant, y compris l’électronique et le circuit frigorifique\n• Produit ayant subi une batterie de tests à toutes les étapes du développement : performance, vieillissement, acoustique, électromagnétique,  brouillard salin, qualité de l’eau…\n• 100 % des produits testés pendant la production\n• Fonctionnement jusqu’à -20 °C extérieur et maintien de la puissance même par grand froid\n• Connectivité en option avec la passerelle Internet VR 920\n\nUne performance en avance sur son temps\n• Une performance acoustique avant-garde : seulement 33 dB(A) à 5 m ! (pour aroTHERM Split VWL 55/5 à +7 °C / +55 °C selon EN12102 en champ libre, directivité 2)\n• A+++ avant l’heure avec des Etas jusqu’à 192 % ! (introduction de la classe A+++ à partir du 26 / 09 / 2019 selon EU n°811 / 2013)\n• COP de 5 ***\n• 8 niveaux de modulation de l’appoint électrique\n\n (*** pour aroTHERM Split VWL 35/5 à +7 °C / +35 °C)\n\n",null,"Une intégration parfaite dans l’habitat\n• Design épuré Vaillant\n• Rien au mur : ensemble des composants essentiels intégrés dans la colonne ; systèmes multizones et bouteille tampon intégrables dans la colonne\n• Compacité : colonne de 60 cm de large\n• Appoint électrique avec 8 niveaux de modulation pour une parfaite adéquation au besoin de chauffage \n• Interface (non représentée) en texte clair pour accéder aux différents points de mesure du circuit frigorifique et réaliser un premier diagnostic sans instrument\n• Ballon de 190 l en acier émaillé\n\nUne discrétion acoustique hors du commun\n• Seulement 33 dB(A) à 5 m à pleine puissance** (** Pour aroTHERM Split VWL 55/5 à +7 °C / +55 °C selon EN12102 en champ libre, directivité 2)\n• Sound Safe System : conception acoustique pensée dans les moindres détails par la R&D Vaillant pour une puissance acoustique minimale et une tonalité idéale\n• Silent Mode : fonction exclusive de réduction du niveau sonore pendant certaines périodes horaires paramétrables\n\nUne performance en avance sur son temps\n• A+++ avant l’heure avec des Etas jusqu’à 192 % ! (introduction de la classe A+++ à partir du 26 / 09 / 2019 selon EU n°811 / 2013)\n• COP de 5***\n• 8 niveaux de modulation de l’appoint électrique pour une performance maximale et une parfaite adéquation aux besoins de chauffage\n\n(*** pour aroTHERM Split VWL 35/5 à +7 °C / +35 °C)\n\n",null,"\nLa solution haute température flexible pour tous vos projets de rénovation\n• Une température de départ d'eau élevée, permettant de s'adapter à tous les types d'émetteurs en place, jusqu'à 75 °C à 0 °C extérieur\n• Un module mural facilement intégrable dans le logement, à proximité ou non de l'unité extérieure, pour une installation sur mesure\n• Une solution, quelle que soit la typologie d'installation, en association possible avec un préparateur sanitaire déporté\n\nLa sérénité d'une solution Vaillant\n• Produit conçu et développé en Allemagne par la R&D Vaillant, y compris l'électronique et le circuit frigorifique\n• Module mural compact, pour un gain de temps à l'installation, en intégrant de série : vase d'expansion, appoint électrique, purgeur d'air, vanne trois voies\n• Unité extérieure ultra-silencieuse, pour un fonctionnement en toute discrétion avec une pression acoustique de 32 dB(A) à 5 mètres (pour aroTHERM plus VWL 55/6)\n• Pompe à chaleur pilotable à distance, à tout moment, avec la passerelle Internet myVAILLANT connect VR 940 f (en option)\n\nUne solution en avance sur son temps\n• Fluide naturel (R290), facilement approvisionnable et disponible, non concerné par la réglementation sur les gaz fluorés à effet de serre (F-Gas), avec un potentiel de réchauffement global de 3 seulement\n• Performances thermiques exceptionnelles, avec un COP jusqu'à 4,4(pour aroTHERM plus VWL 55/6 et 85/6) et une classe A+++ (pour aroTHERM plus VWL 85/6 et 155/6)\n• Comme toutes nos pompes à chaleur, compatible avec l'autoconsommation de l'électricité photovoltaïque, afin de\nréaliser des économies sur votre facture et réduire leur impact environnemental (label PV Ready)\n\nLe bien-être de vos clients\n• Qualité allemande\n• Des économies sur facture (classe A+++ (pour aroTHERM plus VWL 85/6 et 155/6))\n• Un silence de fonctionnement hors norme, seulement 32 dB(A) à 5 mètres (pour aroTHERM plus VWL 55/6)\n• Confort garanti même par des températures extrêmes\n• Rafraîchissement de série\n• Grand confort sanitaire jusqu'à 6 personnes\n\n",null,"\nLa PAC haute température idéale en rénovation\n• Température de départ jusqu'à 75 °C (1) en thermodynamique seul pour une rénovation en toute sérénité, sans changer les émetteurs\n• Large gamme de puissances permettant de répondre à toutes les typologies de logement\n• Fonctionnement jusqu'à -25 °C extérieur pour convenir à toutes les zones climatiques\n• Stockage d'eau chaude sanitaire jusqu'à 70 °C, pour le confort des familles les plus nombreuses, sans recours à l'appoint électrique, soit jusqu'à 376 litres d'ECS stockés (pour un soutirage à 40 °C, un stockage à 70 °C, et une eau froide à 10 °C)\n\nLa PAC préférée de la nature\n• Fluide frigorigène naturel (R290), pour une solution durable respectueuse de l'environnement, avec un potentiel de\nréchauffement global (PRG) de seulement 3\n• Une empreinte carbone réduite, pour un impact limité sur le réchauffement climatique, grâce à une réduction de 99,9 % en équivalent CO2 de la charge en fluide frigorigène\n• Un environnement acoustique préservé grâce à un silence de fonctionnement, seulement 32 dB(A) à 5 mètres (pour aroTHERM plus VWL 55/6)\n• Une pompe à chaleur très performante, réduisant la consommation d'énergie pour la production de chauffage et d'ECS, classée A+++ pour le chauffage (pour aroTHERM plus VWL 85/6 et VWL 155/6)\n\nLa PAC pensée pour faciliter l'installation et la maintenance\n• Une pompe à chaleur monobloc scellée d'usine ne nécessitant pas d'aptitude à la manipulation des fluides\n• Intégration de nombreux composants à la colonne (vase d'expansion, appoint électrique...), pour une installation rapide et esthétique\n• Découplage par échangeur et kits multizones intégrables à la colonne hydraulique, pour une installation esthétique à l'intérieur du logement, dans toutes les configurations.\n\nLe bien-être de vos clients\n• Bien-être au quotidien grâce à un produit fiable (qualité allemande) et performant (classe A+++ (pour aroTHERM plus VWL 85/6 et VWL 155/6))\n• Bien-être sanitaire : jusqu'à 376 litres d'eau chaude à 40 °C (pour un soutirage à 40 °C, un stockage à 70 °C, et une\neau froide à 10 °C)\n• Bien-être en hiver : fonctionnement jusqu'à -25 °C extérieur et départ d'eau jusqu'à 75 °C\n• Bien-être en été : fonction rafraîchissement de série\n• Bien-être acoustique : performances acoustiques hors du commun et fonction Silent Mode\n• Bien-être durable : préserve l'environnement avec son fluide naturel sans impact significatif sur le climat\n\n"]
[null,null,"n° co,nfiguration VR70 ou 71",{"$f":"OFFSET(#REF!,Calculs!$G$1330,0)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,"Puissance circulateur (Recherche)",{"$f":"IF(OR(E157=0,ISBLANK(E157)),\"\",\" + \"&E157)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"OFFSET(#REF!,Calculs!$G$1330,0)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[null,null,"Photo premiere page",{"$f":"IF(F159=TRUE,\"BDD_visuels!\"&G159,IF(E159=0,\"BDD_visuels!\"&G159,CONCATENATE(\"BDD_visuels!\",E159)))","v":"BDD_visuels!M16"},{"$f":"VLOOKUP(\"oui\",E9:H59,4,FALSE)","v":"M16"}]
[null,null,"Titre premiere page haut",{"$f":"INDEX(D164:D175,Calculs!$G$1325,1)","v":"aroTHERM plus VWL"}]
[null,null,"Titre premiere page bas",{"$f":"INDEX(E164:E175,Calculs!$G$1325,1)","v":"aroTHERM plus"}]
[]
[null,null,"Gamme","Titre premiere page haut","Titre premiere page bas"]
[null,null,1,{"$f":"Paramétrage!D7","v":"aroTHERM plus VWL"},"aroTHERM plus"]
[null,null,2,{"$f":"Paramétrage!D8","v":"aroTHERM Split VWL"},"aroTHERM plus"]
[null,null,3,{"$f":"Paramétrage!D9","v":"aroTHERM VWL"},"aroTHERM"]
[null,null,4,{"$f":"Paramétrage!D10","v":"flexoTHERM exclusive air / eau"},"aroTHERM"]
[null,null,5,{"$f":"Paramétrage!D11","v":"flexoTHERM exclusive eau glycolée / eau"},"aroTHERM"]
[null,null,6,{"$f":"Paramétrage!D12","v":0},"aroTHERM split"]
[null,null,7,{"$f":"Paramétrage!D13","v":0},"aroTHERM split"]
[null,null,8,{"$f":"Paramétrage!D14","v":0},"aroTHERM split"]
[null,null,9,{"$f":"Paramétrage!D15","v":0},"flexoTHERM exclusive"]
[null,null,10,{"$f":"Paramétrage!D16","v":0},"flexoTHERM exclusive"]
[null,null,11,{"$f":"Paramétrage!D17","v":0},"flexoCOMPACT exclusive"]
[null,null,12,{"$f":"Paramétrage!D18","v":0},"flexoCOMPACT exclusive"]
[null,null,{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,55,1)","v":"Température minimale amont (°C)"},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,Data_Tech!E64,$T$210)","v":-25},"CEE"]
[null,null,{"$f":"\"Pompe à chaleur est du type air/eau et elle est conçue pour fonctionner à : \"","v":"Pompe à chaleur est du type air/eau et elle est conçue pour fonctionner à : "},"Moyenne ou haute température","CEE"]
[null,null,"Surface chauffée par la PAC installée :",{"$f":"Calculs!C1563","v":99},"CEE"]
[null,null,"Efficacité énergétique saisonnnière (ŋs) à 55°C",{"$f":"INDEX(T388:T505,MATCH(C179,R388:R505,0))&\" %\"","v":"138 %"},"CEE"]
[null,null,"Efficacité énergétique saisonnnière (ŋs) à 35°C",{"$f":"INDEX(T388:T505,MATCH(C180,R388:R505,0))&\" %\"","v":"187 %"}]
[]
[null,null,"Photo accessoire appoint",{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride,\"BDD_Visuels!K54\",IF(Production_ECS_oui_non,IF(OR(Calculs!H1975>1,Calculs!H1978=4),\"BDD_Visuels!K53\",IF(Type_production_ECS=1,\"BDD_Visuels!K55\",\"BDD_Visuels!K56\")),\"BDD_Visuels!K56\"))","v":"BDD_Visuels!K55"}]
[null,null,"Photo VRC 700",{"$f":"IF(Calculs!G1484=\"\",\"BDD_Visuels!L60\",\"BDD_Visuels!K60\")","v":"BDD_Visuels!K60"}]
[null,null,"Photo_masque_VRC_700",{"$f":"IF(Calculs!G1484=\"\",\"BDD_Visuels!L58\",\"BDD_Visuels!L59\")","v":"BDD_Visuels!L59"}]
[null,null,"Photo echangeur"]
[null,null,"Photo echangeur barré"]
[null,null,"Photo_pas_echangeur"]
[null,null,"Photo module électrique MEH60",{"$f":"IF(Calculs!C2051=\"\",\"BDD_Visuels!K58\",\"BDD_Visuels!K57\")","v":"BDD_Visuels!K58"}]
[null,null,"Photo_masque_acc_elec",{"$f":"IF(Calculs!C2051=\"\",\"BDD_Visuels!L58\",\"BDD_Visuels!L59\")","v":"BDD_Visuels!L58"}]
[null,null,"Photo_masque_ballon_ECS"]
[null,null,"Photo_racc_verticaux",{"$f":"IF(Calculs!D1487=\"\",\"BDD_Visuels!L65\",IF(Calculs!D1487=Paramétrage!E172,IF(Type_production_ECS=1,\"BDD_Visuels!N69\",\"BDD_Visuels!N67\"),\"BDD_Visuels!N65\"))","v":"BDD_Visuels!N69"}]
[null,null,"Photo_racc_horizontaux",{"$f":"IF(Calculs!D1487=\"\",\"BDD_Visuels!L66\",IF(Calculs!D1487=Paramétrage!E172,IF(Type_production_ECS=1,\"BDD_Visuels!N70\",\"BDD_Visuels!N68\"),\"BDD_Visuels!N66\"))","v":"BDD_Visuels!N70"}]
[null,null,"Photo_passive_cooling",{"$f":"IF(Calculs!D1488=Paramétrage!E193,\"BDD_Visuels!M61\",\"BDD_Visuels!L61\")","v":"BDD_Visuels!L61"}]
[null,null,"Photo_plot_antivib",{"$f":"IF(Calculs!D1488=Paramétrage!E173,\"BDD_Visuels!N62\",\"BDD_Visuels!L62\")","v":"BDD_Visuels!N62"}]
[null,null,"Photo_big_foot",{"$f":"IF(Calculs!D1488=Paramétrage!E173,\"BDD_Visuels!N63\",\"BDD_Visuels!L63\")","v":"BDD_Visuels!N63"}]
[null,null,"Photo_rehausse_neige",{"$f":"IF(Calculs!D1488=Paramétrage!E173,\"BDD_Visuels!N64\",\"BDD_Visuels!L64\")","v":"BDD_Visuels!N64"}]
[]
[null,null,"Photo_rapport_simpli",{"$f":"IF(Source_energie_PAC=1,\"BDD_Visuels!$AJ$116\",\"BDD_Visuels!$AK$116\")","v":"BDD_Visuels!$AJ$116"}]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Index de la PAC",null,{"$f":" VLOOKUP(Calculs!C2179,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)+T206","v":69},null,null,{"$f":"IF(RIGHT($T$202,2)>13,TRUE,FALSE)","v":true}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Index du Ballon ECS",null,{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,2,VLOOKUP(\"oui\",$E$90:$N$101,10,FALSE))","v":14}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"N° de ligne dans Data_Tech_PAC",null,"Index du Module Electrique",null,{"$f":"VLOOKUP(\"oui\",$E$71:$N$88,10,FALSE)","v":18}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Index du module découplage eau glycolée VWZ MWT 150",null,{"$f":"IF(ISERROR(VLOOKUP(\"oui\",$E$106:$N$114,10,FALSE)),\"\",VLOOKUP(\"oui\",$E$106:$N$114,10,FALSE))","v":2}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Index accessoires captage",null,{"$f":"IF(Source_energie_PAC=1,0,IF(Source_energie_PAC=2,200,IF(Source_energie_PAC=3,300,IF(Source_energie_PAC=4,400,0))))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Index des valeurs RT2012 Emission",null,{"$f":"IF(AND(T204=2,T205=2),\"7\",IF(T204=2,IF(T205=2,2,T205),T204))","v":18}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Index ballon tampon",null,{"$f":"VLOOKUP(\"oui\",$E$129:$N$136,10,FALSE)","v":6}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"\"Index de la solution PAC + Ballon ECS\"",null,{"$f":"T202&T203&\"0\"","v":"69140"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"n° de colonne de la solution PAC + Ballon dans Data_Tech",null,{"$f":"HLOOKUP(T209,Data_Tech!I6:GI7,2,FALSE)","v":184},"N° de ligne dans Data_Tech_PAC","N° de ligne sans \"NA\""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Data_Tech_PAC",185,{"$f":"IF(T211=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q210)+1)","v":1},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$P211,1)","v":"Caractéristique techniques"},"Unités"," ",4,{"$f":"IF(X211=\"na\",0,MAX($V$210:V210)+1)","v":1}," Caractéristiques RE 2020",{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,U211,$T$210)","v":"aroTHERM plus 155/6 - 230 V S3"},null,"Intitulée le plus explicite possible, nous proposons  : « NOTE DE DIMENSIONNEMENT » =>  La note établie via le logiciel SD/VA est intitulé « Etude d’installation de pompe à chaleur »"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nunero de ligne",186,{"$f":"IF(T212=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q211)+1)","v":0},"Donnée ErP",{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$P212,2)","v":"-"},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,P212,$T$210)","v":"NA"},8,{"$f":"IF(X212=\"na\",0,MAX($V$208:V211)+1)","v":2},"Générateur",{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,U212,$T$210)","v":"-"},null,"Identification de l’opération et du bénéficiaire :   Identique aux éléments de l’Attestation sur l’honneur "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,187,{"$f":"IF(T213=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q212)+1)","v":0},"Classe d'efficacité énergétique PAC pour le chauffage à 35°C","-","NA",9,{"$f":"IF(X213=\"na\",0,MAX($V$208:V212)+1)","v":3},"Référence",{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,U213,$T$210)","v":"(libre)"},null,"N° de chantier myCEE : « myCEE1-XXXX » (facultatif) => Pas de référence myCEE sur le document analysé "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,188,{"$f":"IF(T214=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q213)+1)","v":0},"Efficacité énergétique saisonnnière (ŋs) à 35°C","-","NA",10,{"$f":"IF(X214=\"na\",0,MAX($V$208:V213)+1)","v":4},"Production de générateur","Chauffage seul",null,"Prénom du bénéficiaire * => OK"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,189,{"$f":"IF(T215=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q214)+1)","v":0},"Classe d'efficacité énergétique PAC pour le chauffage à 55°C","-","NA",11,{"$f":"IF(X215=\"na\",0,MAX($V$208:V214)+1)","v":5},"Type de générateur","Système thermodynamique",null,"Nom du bénéficiaire* => OK"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,190,{"$f":"IF(T216=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q215)+1)","v":0},"Efficacité énergétique saisonnnière (ŋs) à 55°C","-","NA",12,{"$f":"IF(X216=\"na\",0,MAX($V$208:V215)+1)","v":6},"Référence Produit","aroTHERM plus 155/6 - 230 V S3",null,"Adresse du chantier* => OK"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,191,{"$f":"IF(T217=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q216)+1)","v":0},"Classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau","-","NA",13,{"$f":"IF(X217=\"na\",0,MAX($V$208:V216)+1)","v":7},"Caractéristiques","/",null,"Code postal du chantier* => Pas de case spécifique pour le code postal/chantier indiqué "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,192,{"$f":"IF(T218=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q217)+1)","v":0},"Profil de soutirage","-","NA",14,{"$f":"IF(X218=\"na\",0,MAX($V$208:V217)+1)","v":8},"Energie","Electrique",null,"Ville du chantier* => OK"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,193,{"$f":"IF(T219=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q218)+1)","v":0},"Efficacité énergétique saisonnière en production ECS (ŋWh)","%","NA",15,{"$f":"IF(X219=\"na\",0,MAX($V$208:V218)+1)","v":9},"Système thermodynamique chauffage","Pac air extérieur / eau",null,"Température de base (T base)* => OK"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,194,{"$f":"IF(T220=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q219)+1)","v":0},"Puissance acoustique intérieure","dB (A)","NA",16,{"$f":"IF(X220=\"na\",0,MAX($V$208:V219)+1)","v":10},"Statut des données","Valeurs certifiées ou mesurées",null,"Déperditions thermiques à T base, en W* => OK"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,195,{"$f":"IF(T221=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q220)+1)","v":0},"Puissance acoustique extérieure","dB (A)","NA",17,{"$f":"IF(X221=\"na\",0,MAX($V$208:V220)+1)","v":11},"Statut des données en ECS","Valeurs certifiées ou mesurées",null,"Température d’arrêt de la PAC (T arrêt PAC)* => Pas trouvé sur les logiciels analysés "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,196,{"$f":"IF(T222=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q221)+1)","v":0},"Puissances selon EN 14511 / EN 255","-","NA",18,{"$f":"IF(X222=\"na\",0,MAX($V$208:V221)+1)","v":12},"Températures aval chauffage (°C)","32,5 °C, 42,5 °C, 51 °C, 60 °C",null,"Si T arrêt PAC>T base, déperdition à T arrêt PAC ** => Pas trouvé sur les logiciels analysés"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,197,{"$f":"IF(T223=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q222)+1)","v":0},"Eau glycolée 0 °C / Eau de chauffage 35 °C, DT 5K","-","NA",19,{"$f":"IF(X223=\"na\",0,MAX($V$208:V222)+1)","v":13},"Températures amont chauffage (°C)","-15°C, -7°C, 2 °C, 7 °C, 20°C",null,"Indiquer si les déperditions calculées concernent les pièces du logement desservies par le réseau de chauffage* => Présent sur logiciel SD « Calcul Pièce par pièce ». ATTENTION, ces informations ne sont reprises dans le document « Etude d’installation d’une pompe à chaleur ». "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,198,{"$f":"IF(T224=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q223)+1)","v":0},"Puissance de chauffage / puissance absorbée (-1,5°C/32,5°C)","kW","NA",20,{"$f":"IF(X224=\"na\",0,MAX($V$208:V223)+1)","v":14},"COP (saisie du tableau de valeurs)","/",null,"Indiquer si les déperditions sont calculées sans considération des éventuels autres générateurs présents* => Aucune information quant à la prise en compte ou la non prise en compte d’éventuels autres générateurs présents"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,199,{"$f":"IF(T225=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q224)+1)","v":0},"Coefficient de performance (COP) (-1,5°C/32,5°C)","-","NA",21,{"$f":"IF(X225=\"na\",0,MAX($V$208:V224)+1)","v":15},"Matrice COP","Température amont °C (source froide)",null,"Puissance à 60% des déperditions à T base ou T arrêt PAC si T arrêt PAC > T base, en W* => Pas trouvé sur les logiciels analysés"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,200,{"$f":"IF(T226=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q225)+1)","v":0},"Eau glycolée 0 °C / Eau de chauffage 55 °C, DT 8K","-","NA",22,{"$f":"IF(X226=\"na\",0,MAX($V$208:V225)+1)","v":16},"Température aval °C (source chaude)","-15        -7           2           7           20",null,"Puissance à 140% des déperditions à T base ou T arrêt PAC si T arrêt PAC > T base, en W* => Pas trouvé sur les logiciels analysés"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,201,{"$f":"IF(T227=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q226)+1)","v":0},"Puissance de chauffage / puissance absorbée (-1,5°C/51°C)","kW","NA",23,{"$f":"IF(X227=\"na\",0,MAX($V$208:V226)+1)","v":0},"23,5 °C","NA",null,"Puissance de la PAC installée à T base ou T arrêt PAC si T arrêt PAC > T base, en W* => Pas trouvé sur les logiciels analysés"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,202,{"$f":"IF(T228=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q227)+1)","v":0},"Coefficient de performance (COP) (-1,5°C/51°C)","-","NA",24,{"$f":"IF(X228=\"na\",0,MAX($V$208:V227)+1)","v":17},"32,5 °C","2,3        2,4        4,0        4,3        4,9",null,"Température d’eau pour la puissance de la PAC installée à T base ou T arrêt PAC si T arrêt PAC > T base, en W (choisie en fonction des émetteurs)* => Pas trouvé sur les logiciels analysés"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,203,{"$f":"IF(T229=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q228)+1)","v":0},"Puissance maximale du rafraîchissement naturel","-","NA",25,{"$f":"IF(X229=\"na\",0,MAX($V$208:V228)+1)","v":18},"42,5 °C","1,9        2,4        3,4        4,0        3,9"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,204,{"$f":"IF(T230=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q229)+1)","v":0},"Départ chauffage: 18 °C et retour chauffage 22 °C","°C","NA",26,{"$f":"IF(X230=\"na\",0,MAX($V$208:V229)+1)","v":19},"51 °C","1,6        1,8        2,5        2,7        3,3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,205,{"$f":"IF(T231=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q230)+1)","v":0},"Performances avec module fluoCOLLECT","-","NA",27,{"$f":"IF(X231=\"na\",0,MAX($V$208:V230)+1)","v":20},"60 °C","             1,6        1,9        2,3        2,7"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,206,{"$f":"IF(T232=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q231)+1)","v":0},"type de fluide caloporteur entre fluoCOLLECT et flexoTHERM","-","NA",28,{"$f":"IF(X232=\"na\",0,MAX($V$208:V231)+1)","v":21},"Puissances absorbées (saisie du tableau de valeurs)","/"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,207,{"$f":"IF(T233=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q232)+1)","v":0},"Puissance utile / puissance absorbée (source 10 °C / eau 35 °C)","kW","NA",29,{"$f":"IF(X233=\"na\",0,MAX($V$208:V232)+1)","v":22},"Matrice Puissance absorbées","Température amont °C (source froide)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,208,{"$f":"IF(T234=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q233)+1)","v":0},"Coefficient de performance (COP) (source 10 °C / eau 35 °C)","-","NA",30,{"$f":"IF(X234=\"na\",0,MAX($V$208:V233)+1)","v":23},"Température aval °C (source chaude)","-15           -7           2           7           20"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,209,{"$f":"IF(T235=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q234)+1)","v":0},"Puissance utile / puissance absorbée (source 10 °C / eau 55 °C)","kW","NA",31,{"$f":"IF(X235=\"na\",0,MAX($V$208:V234)+1)","v":0},"23,5 °C","NA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,210,{"$f":"IF(T236=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q235)+1)","v":0},"Coefficient de performance (COP) (source 10 °C / eau 55 °C)","-","NA",32,{"$f":"IF(X236=\"na\",0,MAX($V$208:V235)+1)","v":24},"32,5 °C"," 3,74        4,71      1,39       3,33     3,06"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,211,{"$f":"IF(T237=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q236)+1)","v":0},"Puissance utile / absorbée (source 35 °C / eau 18 °C)","kW",{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,P237,$T$210)","v":"NA"},33,{"$f":"IF(X237=\"na\",0,MAX($V$208:V236)+1)","v":25},"42,5 °C"," 4,37        4,25      1,62       2,03     3,54"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,212,{"$f":"IF(T238=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q237)+1)","v":0},"Efficacité énergétique en rafraichissement (EER) (source 35 °C / eau 18 °C)","-","NA",34,{"$f":"IF(X238=\"na\",0,MAX($V$208:V237)+1)","v":26},"51 °C"," 5,19        6,39      2,28       5,26     4,30"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,213,{"$f":"IF(T239=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q238)+1)","v":0},"Dimension et poids","-","NA",35,{"$f":"IF(X239=\"na\",0,MAX($V$208:V238)+1)","v":27},"60 °C","               6,00      2,74       4,96     4,96"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,214,{"$f":"IF(T240=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q239)+1)","v":0},"Hauteur sans raccords / largeur","mm","NA",36,{"$f":"IF(X240=\"na\",0,MAX($V$208:V239)+1)","v":28},"Indicateurs de certification (saisie du tableau de valeurs)","/"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,215,{"$f":"IF(T241=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q240)+1)","v":0},"Profondeur","mm","NA",37,{"$f":"IF(X241=\"na\",0,MAX($V$208:V240)+1)","v":29},"Matrice Niveau de qualification des valeurs","Température amont °C (source froide)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,216,{"$f":"IF(T242=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q241)+1)","v":0},"Poids à vide / en fonctionnement","kg","NA",38,{"$f":"IF(X242=\"na\",0,MAX($V$208:V241)+1)","v":30},"Température aval °C (source chaude)","-15           -7           2           7           20"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,217,{"$f":"IF(T243=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q242)+1)","v":0},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$P243,1)","v":"Tension nominale"},"-","NA",39,{"$f":"IF(X243=\"na\",0,MAX($V$208:V242)+1)","v":0},"23,5 °C",{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,U243,$T$210)","v":"NA"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,218,{"$f":"IF(T244=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q243)+1)","v":0},"Alimentation électrique",{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$P244,2)","v":"V / P / Hz"},"NA",40,{"$f":"IF(X244=\"na\",0,MAX($V$208:V243)+1)","v":31},"32,5 °C"," 1              1           1           1           1"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,219,{"$f":"IF(T245=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q244)+1)","v":0},"Fusible passif","A","NA",41,{"$f":"IF(X245=\"na\",0,MAX($V$208:V244)+1)","v":32},"42,5 °C"," 1              1           1           1           1"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,220,{"$f":"IF(T246=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q245)+1)","v":0},"Courant de démarrage","A","NA",42,{"$f":"IF(X246=\"na\",0,MAX($V$208:V245)+1)","v":33},"51 °C"," 1              1           1           1           1"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,221,{"$f":"IF(T247=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q246)+1)","v":0},"Puissance électrique absorbée","-","NA",43,{"$f":"IF(X247=\"na\",0,MAX($V$208:V246)+1)","v":34},"60 °C","                 1           1           1           1"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,222,{"$f":"IF(T248=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q247)+1)","v":0},"Mini sur eau glycolée -5 °C / eau de chauffage 35 °C","kW","NA",44,{"$f":"IF(X248=\"na\",0,MAX($V$208:V247)+1)","v":35},"Fin matrice","/"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,223,{"$f":"IF(T249=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q248)+1)","v":0},"Maxi sur eau glycolée 20 °C / eau de chauffage 60 °C","-","NA",45,{"$f":"IF(X249=\"na\",0,MAX($V$208:V248)+1)","v":0},"Températures aval ECS (°C)","NA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,224,{"$f":"IF(T250=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q249)+1)","v":0},"Chauffage électrique d’appoint intégré","kW","NA",46,{"$f":"IF(X250=\"na\",0,MAX($V$208:V249)+1)","v":0},"Températures amont ECS (°C)","NA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,225,{"$f":"IF(T251=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q250)+1)","v":0},"Type de protection EN 60529","-","NA",47,{"$f":"IF(X251=\"na\",0,MAX($V$208:V250)+1)","v":0},"Statut pivot COP ECS","NA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,226,{"$f":"IF(T252=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q251)+1)","v":0},"Circuit source de chaleur (circuit d’eau glycolée)","-","NA",48,{"$f":"IF(X252=\"na\",0,MAX($V$208:V251)+1)","v":36},"COP ECS ",2.37]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,227,{"$f":"IF(T253=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q252)+1)","v":0},"Type eau glycolée","-","NA",49,{"$f":"IF(X253=\"na\",0,MAX($V$208:V252)+1)","v":37},"Puissance absorée ECS (kW)",1.62]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,228,{"$f":"IF(T254=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q253)+1)","v":0},"Température d’entrée mini. / maxi.","°C","NA",50,{"$f":"IF(X254=\"na\",0,MAX($V$208:V253)+1)","v":0},"Indicateurs de certification ECS","NA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,229,{"$f":"IF(T255=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q254)+1)","v":0},"Débit volumique nominal DT 3K","m3 / h","NA",51,{"$f":"IF(X255=\"na\",0,MAX($V$208:V254)+1)","v":38},"Limite température sources","Sur l'une ou l'autre des températures de source"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,230,{"$f":"IF(T256=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q255)+1)","v":0},"Hauteur d'eau manométrique DT 3K","mbar","NA",52,{"$f":"IF(X256=\"na\",0,MAX($V$208:V255)+1)","v":39},"Limite température sources ECS","Sur l'une ou l'autre des températures de source"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,231,{"$f":"IF(T257=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q256)+1)","v":0},"Puissance électrique absorbée par le circulateur","W","NA",53,{"$f":"IF(X257=\"na\",0,MAX($V$208:V256)+1)","v":40},"Température maximale aval (°C)",75]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,232,{"$f":"IF(T258=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q257)+1)","v":0},"Circuit de chauffage","-","NA",54,{"$f":"IF(X258=\"na\",0,MAX($V$208:V257)+1)","v":0},"Température maximale aval ECS (°C)","NA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,233,{"$f":"IF(T259=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q258)+1)","v":0},"Température de départ mini. / maxi \nsans résistance électrique d’appoint","°C","NA",55,{"$f":"IF(X259=\"na\",0,MAX($V$208:V258)+1)","v":41},"Température minimale amont (°C)",-25]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,234,{"$f":"IF(T260=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q259)+1)","v":0},"Débit volumique nominal DT 5K /  DT 8K","m3 / h","NA",56,{"$f":"IF(X260=\"na\",0,MAX($V$208:V259)+1)","v":0},"Température minimale amont ECS (°C)","NA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Espace libre",235,{"$f":"IF(T261=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q260)+1)","v":0},"Hauteur d'eau manométrique DT 5K / DT 8K","mbar",{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,P261,$T$210)","v":"NA"},57,{"$f":"IF(X261=\"na\",0,MAX($V$208:V260)+1)","v":42},"Fonctionnement à charge réelle","Valeur déclarée"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,236,{"$f":"IF(T262=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q261)+1)","v":0},"Puissance électrique absorbée par le circulateur","W","NA",58,{"$f":"IF(X262=\"na\",0,MAX($V$208:V261)+1)","v":43},"Fonctionnement compresseur à charge réelle","Mode continu du compresseur"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,237,{"$f":"IF(T263=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q262)+1)","v":0},"Circuit de fluide frigorigène","-","NA",59,{"$f":"IF(X263=\"na\",0,MAX($V$208:V262)+1)","v":44},"Statut fonctionnement continu","Valeur certifiée"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,238,{"$f":"IF(T264=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q263)+1)","v":0},"Type du fluide / charge","- / kg","NA",60,{"$f":"IF(X264=\"na\",0,MAX($V$208:V263)+1)","v":45},"Taux mini de fonctionnement continu (LRcontmin)",0.38]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,239,{"$f":"IF(T265=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q264)+1)","v":0},"Type de compresseur / huile","-","NA",61,{"$f":"IF(X265=\"na\",0,MAX($V$208:V264)+1)","v":46},"Correction performance à LRcontmin (CcpLRcontmin)",1.1599999999999999]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,240,{"$f":"IF(T266=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q265)+1)","v":0},"Capacité d’huile","l","NA",62,{"$f":"IF(X266=\"na\",0,MAX($V$208:V265)+1)","v":0},"Durée équivalente des irréversibilités en chaud","NA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,241,{"$f":"IF(T267=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q266)+1)","v":0},"Niveau sonore","-","NA",63,{"$f":"IF(X267=\"na\",0,MAX($V$208:V266)+1)","v":47},"Typologie des émetteurs en chaud","(en fonction du projet)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,242,{"$f":"IF(T268=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q267)+1)","v":0},"Puissance acoustique en mode chauffage B0/W35","dB (A)","NA",64,{"$f":"IF(X268=\"na\",0,MAX($V$208:V267)+1)","v":48},"Statut part électrique aux.","Valeur certifiée"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,243,{"$f":"IF(T269=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q268)+1)","v":0},"Ballon d’Eau Chaude Sanitaire intégré","-","NA",65,{"$f":"IF(X269=\"na\",0,MAX($V$208:V268)+1)","v":49},"Part puissance électrique auxiliaires chaud T.aux ",1.3440000000000001E-2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,244,{"$f":"IF(T270=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q269)+1)","v":0},"Capacité","l","NA",66,{"$f":"IF(X270=\"na\",0,MAX($V$208:V269)+1)","v":0},"Présence ballon d'eau intégré","NA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,245,{"$f":"IF(T271=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q270)+1)","v":0},"Température maxi. (PAC seule)","°C","NA",67,{"$f":"IF(X271=\"na\",0,MAX($V$208:V270)+1)","v":50},"Appoint intégré","Avec appoint intégré électrique"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,246,{"$f":"IF(T272=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q271)+1)","v":0},"Température maxi. (PAC et chauffage d’appoint)","°C","NA",68,{"$f":"IF(X272=\"na\",0,MAX($V$208:V271)+1)","v":51},"Puissance appoint électrique (kW)","0,7; 1,8; 2,2; 3,8; 4,7; "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,247,{"$f":"IF(T273=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q272)+1)","v":2},"Pompe à chaleur",".","-",69,{"$f":"IF(X273=\"na\",0,MAX($V$208:V272)+1)","v":52},",","ou 5,4 (en fonction du projet)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,248,{"$f":"IF(T274=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q273)+1)","v":3},"Groupe extérieur","-","VWL 155/6 A 230V S3",70,{"$f":"IF(X274=\"na\",0,MAX($V$208:V273)+1)","v":53},"Volume du ballon (l)",188]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,249,{"$f":"IF(T275=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q274)+1)","v":4},"Classe d'efficacité énergétique PAC pour le chauffage à 35°C","-","A+++",71,{"$f":"IF(X275=\"na\",0,MAX($V$208:V274)+1)","v":54},"Type de pertes thermique","Valeur certifiée"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,250,{"$f":"IF(T276=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q275)+1)","v":5},"Efficacité énergétique saisonnnière (ŋs) à 35°C","%",187,72,{"$f":"IF(X276=\"na\",0,MAX($V$208:V275)+1)","v":55},"Pertes thermiques ballon (W/K)",{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,U276,$T$210)","v":2.83}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,251,{"$f":"IF(T277=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q276)+1)","v":6},"Classe d'efficacité énergétique PAC pour le chauffage à 55°C","-","A++",73,{"$f":"IF(X277=\"na\",0,MAX($V$208:V276)+1)","v":56},"Type de ballon","Ballon vertical"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,252,{"$f":"IF(T278=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q277)+1)","v":7},"Efficacité énergétique saisonnnière (ŋs) à 55°C","%",138,74,{"$f":"IF(X278=\"na\",0,MAX($V$208:V277)+1)","v":57},"Température max. ballon (°C)",90]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,253,{"$f":"IF(T279=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q278)+1)","v":8},"Associée à la colonne uniTOWER","-","/",75,{"$f":"IF(X279=\"na\",0,MAX($V$208:V278)+1)","v":58},"Gestion du thermostat ballon","Chauffage de nuit"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,254,{"$f":"IF(T280=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q279)+1)","v":9},"Classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau","-","A",76,{"$f":"IF(X280=\"na\",0,MAX($V$208:V279)+1)","v":59},"Base : prise en compte de l'hystérésis","Valeurs déclarées"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,255,{"$f":"IF(T281=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q280)+1)","v":10},"Profil de soutirage","-","XL",77,{"$f":"IF(X281=\"na\",0,MAX($V$208:V280)+1)","v":60},"Base : hystérésis thermostat ballon (°C)",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,256,{"$f":"IF(T282=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q281)+1)","v":11},"Efficacité énergétique saisonnière en production ECS (ŋWh)","%",108,78,{"$f":"IF(X282=\"na\",0,MAX($V$208:V281)+1)","v":61},"Base : hauteur échangeur (%)","0"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,257,{"$f":"IF(T283=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q282)+1)","v":12},"Performances ","-","-",79,{"$f":"IF(X283=\"na\",0,MAX($V$208:V282)+1)","v":62},"Base : n° zone régulation","Zone 1"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,258,{"$f":"IF(T284=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q283)+1)","v":13},"Puissance calorifique (-7°C / +35°C)","kW",11.3,80,{"$f":"IF(X284=\"na\",0,MAX($V$208:V283)+1)","v":63},"Appoint : gestion du thermostat ballon","Chauffage de nuit"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,259,{"$f":"IF(T285=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q284)+1)","v":14},"COP (-7°C / +35°C)","-",2.4,81,{"$f":"IF(X285=\"na\",0,MAX($V$208:V284)+1)","v":64},"Appoint : prise en compte de l'hystérésis","Valeurs déclarées"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,260,{"$f":"IF(T286=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q285)+1)","v":15},"Puissance calorifique (+7°C / +35°C)","kW",14.3,82,{"$f":"IF(X286=\"na\",0,MAX($V$208:V285)+1)","v":65},"Appoint : hystérésis thermostat ballon (°C)",5]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,261,{"$f":"IF(T287=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q286)+1)","v":16},"COP (+7°C / +35°C)","-",4.3,83,{"$f":"IF(X287=\"na\",0,MAX($V$208:V286)+1)","v":66},"Appoint : hauteur échangeur (%)",7.5]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,262,{"$f":"IF(T288=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q287)+1)","v":0},"Puissance calorifique (-7°C / +45°C)","kW","NA",84,{"$f":"IF(X288=\"na\",0,MAX($V$208:V287)+1)","v":67},"Appoint : n° de zone élément chauffant","Zone 1"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,263,{"$f":"IF(T289=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q288)+1)","v":0},"COP (-7°C / +45°C)","-","NA",85,{"$f":"IF(X289=\"na\",0,MAX($V$208:V288)+1)","v":68},"Appoint : n° de zone régulation","Zone 3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,264,{"$f":"IF(T290=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q289)+1)","v":0},"Puissance calorifique (+7°C / +45°C)","kW","NA",86,{"$f":"IF(X290=\"na\",0,MAX($V$208:V289)+1)","v":69},"Appoint : fraction du ballon chauffée par l'appoint","Valeur par défaut"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,265,{"$f":"IF(T291=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q290)+1)","v":0},"COP (+7°C / +45°C)","-","NA",87,{"$f":"IF(X291=\"na\",0,MAX($V$208:V290)+1)","v":0},"Fraction appoint","NA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,266,{"$f":"IF(T292=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q291)+1)","v":17},"Puissance calorifique (-7°C / +55°C)","kW",11.5,88,{"$f":"IF(X292=\"na\",0,MAX($V$208:V291)+1)","v":0},"Captage","NA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,267,{"$f":"IF(T293=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q292)+1)","v":18},"COP (-7°C / +55°C)","-",1.8,89,{"$f":"IF(X293=\"na\",0,MAX($V$208:V292)+1)","v":0},"Appellation","NA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,268,{"$f":"IF(T294=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q293)+1)","v":19},"Puissance calorifique (+7°C / +55°C)","kW",14.2,90,{"$f":"IF(X294=\"na\",0,MAX($V$208:V293)+1)","v":0},"Type de composant","NA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,269,{"$f":"IF(T295=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q294)+1)","v":20},"COP (+7°C / +55°C)","-",2.8,91,{"$f":"IF(X295=\"na\",0,MAX($V$208:V294)+1)","v":0},"Source amont eau du générateur","NA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,270,{"$f":"IF(T296=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q295)+1)","v":0},"Chauffage - Sortie d’eau à 35 °C - plancher chauffant","-",{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,P296,$T$210)","v":"NA"},92,{"$f":"IF(X296=\"na\",0,MAX($V$208:V295)+1)","v":0},"Gestion auxiliaires des captage","NA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,271,{"$f":"IF(T297=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q296)+1)","v":0},"Puissance chaud *","kW","NA",93,{"$f":"IF(X297=\"na\",0,MAX($V$208:V296)+1)","v":0},"Gestion pompe de captage","NA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,272,{"$f":"IF(T298=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q297)+1)","v":0},"Puissance absorbée *","kW","NA",94,{"$f":"IF(X298=\"na\",0,MAX($V$208:V297)+1)","v":0},"Ecart température en chauffage (°C)","NA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,273,{"$f":"IF(T299=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q298)+1)","v":0},"Coefficient de performance COP *","-","NA",95,{"$f":"IF(X299=\"na\",0,MAX($V$208:V298)+1)","v":0},"Ecart température en refroidissement (°C)","NA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,274,{"$f":"IF(T300=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q299)+1)","v":0},"Chauffage - Sortie d’eau à 45 °C - radiateurs","-","NA",96,{"$f":"IF(X300=\"na\",0,MAX($V$208:V299)+1)","v":0},"Puissance pompes de captage (W)","NA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,275,{"$f":"IF(T301=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q300)+1)","v":0},"Puissance chaud **","kW","NA",97,{"$f":"IF(X301=\"na\",0,MAX($V$208:V300)+1)","v":0},"Mois captage plus froid","NA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,276,{"$f":"IF(T302=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q301)+1)","v":0},"Puissance absorbée **","kW","NA",98,{"$f":"IF(X302=\"na\",0,MAX($V$208:V301)+1)","v":0},"Température minimale de captage","NA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,277,{"$f":"IF(T303=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q302)+1)","v":0},"Coefficient de performance COP **","-","NA",99,{"$f":"IF(X303=\"na\",0,MAX($V$208:V302)+1)","v":0},"Température maximale de captage","NA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,278,{"$f":"IF(T304=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q303)+1)","v":21},"Caractéristiques électriques","-","/",100,{"$f":"IF(X304=\"na\",0,MAX($V$208:V303)+1)","v":0},"Resistance thermique sonde-sol",{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,U304,$T$210)","v":"NA"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,279,{"$f":"IF(T305=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q304)+1)","v":22},"Alimentation électrique","V / P / Hz","230 / 1 / 50",101,{"$f":"IF(X305=\"na\",0,MAX($V$208:V304)+1)","v":0},"Longueur de la sonde de captage","NA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,280,{"$f":"IF(T306=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q305)+1)","v":23},"Intensité max. de fonctionnement","A",23.2,102,{"$f":"IF(X306=\"na\",0,MAX($V$208:V305)+1)","v":0},"Groupe","NA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,281,{"$f":"IF(T307=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q306)+1)","v":24},"Protection électrique (disjoncteur conseillé) / type","A","32 / C ou D",103,{"$f":"IF(X307=\"na\",0,MAX($V$208:V306)+1)","v":0},"Programmateur chauffage","NA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,282,{"$f":"IF(T308=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q307)+1)","v":25},"Caractéristiques frigorifiques","-","/",104,{"$f":"IF(X308=\"na\",0,MAX($V$208:V307)+1)","v":70},"Emission","-"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,283,{"$f":"IF(T309=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q308)+1)","v":26},"Puissance frigorifique (eau 18/23 °C; bulbe sec : 35 °C)","kW",12.8,17,{"$f":"IF(X309=\"na\",0,MAX($V$208:V308)+1)","v":0},"Gestion système de chauffage",{"$f":"INDEX(Data_Tech_Module,U309,$T$207)","v":"NA"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,284,{"$f":"IF(T310=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q309)+1)","v":27},"Coefficient d’efficacité frigorifique EER","-",3.3,18,{"$f":"IF(X310=\"na\",0,MAX($V$208:V309)+1)","v":71},"Mode de régulation de fonctionnement",{"$f":"INDEX(Data_Tech_Module,U310,$T$207)","v":"Régulation à débit variable"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,285,{"$f":"IF(T311=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q310)+1)","v":0},"Puissance frigorifique (eau 7/12 °C; bulbe sec : 35 °C)","kW","NA",165,{"$f":"IF(X311=\"na\",0,MAX($V$208:V310)+1)","v":72},"Débit volumique nominal en chauffage (m3/h)",{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,U311,$T$210)","v":"0"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,286,{"$f":"IF(T312=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q311)+1)","v":0},"Coefficient d’efficacité frigorifique EER","-","NA",22,null,"Débit volumique résiduel en chauffage (m3/h)",{"$f":"INDEX(Data_Tech_Module,U312,$T$207)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,287,{"$f":"IF(T313=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q312)+1)","v":28},"Type de compresseur/Réfrigérant","-","Inverter / R290",23,{"$f":"IF(X313=\"na\",0,MAX($V$208:V312)+1)","v":73},"Mode régulation du circulateur",{"$f":"INDEX(Data_Tech_Module,U313,$T$207)","v":"Vitesse variable pression variable"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,288,{"$f":"IF(T314=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q313)+1)","v":29},"Charge en gaz","kg",1.3,167,{"$f":"IF(X314=\"na\",0,MAX($V$208:V313)+1)","v":0},"Puissance circulateur en chauffage (W)","NA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,289,{"$f":"IF(T315=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q314)+1)","v":0},"Diamètre des liaisons frigorifiques","pouces","NA","N° de ligne dans Data_Tech_Module"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,290,{"$f":"IF(T316=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q315)+1)","v":30},"Caractéristiques générales","-","/","Valeur issu de la somme Puissance circulateur génerateur + accessoires"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,291,{"$f":"IF(T317=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q316)+1)","v":0},"Puissance acoustique en mode chauffage B0/W35","dB (A)","NA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,292,{"$f":"IF(T318=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q317)+1)","v":31},"Niveau de puissance acoustique  (selon NF EN ISO 9614-1)","dB (A)",61]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,293,{"$f":"IF(T319=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q318)+1)","v":32},"Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)","mm","1565 x 1100 x 450"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Data_Tech_PAC",294,{"$f":"IF(T320=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q319)+1)","v":33},"Poids net","kg",182]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,295,{"$f":"IF(T321=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q320)+1)","v":0},"Poids brut","kg",{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,P321,$T$210)","v":"NA"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,296,{"$f":"IF(T322=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q321)+1)","v":34},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$P322,1)","v":"Diamètre de raccordement"},"pouce","1''1/4"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,297,{"$f":"IF(T323=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q322)+1)","v":0},"Certificats",{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$P323,2)","v":"-"},"NA",null,null,null,"Question est ce qu'il faut compter la puissance du circulateur Pac puisque elle est dans le COP"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,298,{"$f":"IF(T324=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q323)+1)","v":0},"NF PAC","-","NA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,299,{"$f":"IF(T325=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q324)+1)","v":0},"HP Keymark",0,"NA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,300,{"$f":"IF(T326=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q325)+1)","v":0},"Débit d’eau nominal en chauffage","l / h",{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,P326,$T$210)","v":"NA"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,301,{"$f":"IF(T327=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q326)+1)","v":0},"* Air 7 °C/eau de chauffage 35 °C, ΔT 5K (selon norme EN14511)",".",{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,P327,$T$210)","v":"NA"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,302,{"$f":"IF(T328=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q327)+1)","v":0},"** Air 7 °C/eau de chauffage 45 °C, ΔT 5K",".","NA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(T329=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q328)+1)","v":35},".",".",{"$f":"IF(T330=\"NA\",\"NA\",\"\\\")","v":"\\"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Data_Tech_Module",1,{"$f":"IF(T330=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q329)+1)","v":36},"Caractéristiques techniques module hydraulique intérieur",".",{"$f":"INDEX(Data_Tech_Module,P330,$T$204)","v":"-"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,{"$f":"IF(T331=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q330)+1)","v":37},{"$f":"INDEX(Data_Tech_Module,P331,1)","v":"Modèle"},"Unités",{"$f":"INDEX(Data_Tech_Module,P331,$T$204)","v":"uniTOWER plus"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,{"$f":"IF(T332=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q331)+1)","v":0},"Caractéristiques hydrauliques",".",{"$f":"INDEX(Data_Tech_Module,P332,$T$204)","v":"NA"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,{"$f":"IF(T333=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q332)+1)","v":38},"Diamètre de raccordement d’eau","pouce","Chauf. 1\": Sani. :3/4\""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5,{"$f":"IF(T334=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q333)+1)","v":39},"Caractéristiques électriques",".","/"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6,{"$f":"IF(T335=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q334)+1)","v":40},"Alimentation électrique","V / P / hz","230 / 1 / 50"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7,{"$f":"IF(T336=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q335)+1)","v":41},"Puissance électrique","kW","0,7; 1,2; 1,8; 2,3; 3; 3,9; 4,7"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8,{"$f":"IF(T337=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q336)+1)","v":42},{"$f":"INDEX(Data_Tech_Module,P337,1)","v":"."},"kW",{"$f":"INDEX(Data_Tech_Module,P337,$T$204)","v":"ou 5,6 (en fonction du projet)"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,{"$f":"IF(T338=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q337)+1)","v":0},{"$f":"INDEX(Data_Tech_Module,P338,1)","v":"."},"kW",{"$f":"INDEX(Data_Tech_Module,P338,$T$204)","v":"NA"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10,{"$f":"IF(T339=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q338)+1)","v":0},"Intensité max. de fonctionnement (froid-chaud)",".","NA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,11,{"$f":"IF(T340=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q339)+1)","v":43},"Disjoncteur","A","32 type C"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,12,{"$f":"IF(T341=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q340)+1)","v":44},"Caractéristiques générales",".","/"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,13,{"$f":"IF(T342=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q341)+1)","v":0},"Volume ballon tampon","L","NA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,14,{"$f":"IF(T343=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q342)+1)","v":45},"Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)","mm","1888 x 595 x 693"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,15,{"$f":"IF(T344=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q343)+1)","v":46},"Poids brut","kg",160]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(T345=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q344)+1)","v":0},".",".",{"$f":"IF(T346=\"NA\",\"NA\",\"\\\")","v":"NA"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Data_Tech_Module",1,{"$f":"IF(T346=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q345)+1)","v":0},"Caractéristiques techniques module découplage eau glycolée",".",{"$f":"INDEX(Data_Tech_Module,P346,$T$205)","v":"NA"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,{"$f":"IF(T347=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q346)+1)","v":0},{"$f":"INDEX(Data_Tech_Module,P347,1)","v":"Modèle"},"Unités","NA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,{"$f":"IF(T348=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q347)+1)","v":0},"Caractéristiques hydrauliques",".","NA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,{"$f":"IF(T349=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q348)+1)","v":0},"Diamètre de raccordement d’eau","pouce","NA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5,{"$f":"IF(T350=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q349)+1)","v":0},"Caractéristiques électriques","-","NA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6,{"$f":"IF(T351=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q350)+1)","v":0},"Alimentation électrique","V / P / hz","NA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7,{"$f":"IF(T352=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q351)+1)","v":0},"Puissance électrique","kW","NA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8,{"$f":"IF(T353=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q352)+1)","v":0},".",".","NA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,{"$f":"IF(T354=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q353)+1)","v":0},".","A","NA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10,{"$f":"IF(T355=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q354)+1)","v":0},"Intensité max. de fonctionnement (froid-chaud)",null,"NA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,11,{"$f":"IF(T356=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q355)+1)","v":0},"Disjoncteur",".","NA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,12,{"$f":"IF(T357=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q356)+1)","v":0},"Caractéristiques générales",null,"NA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,13,{"$f":"IF(T358=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q357)+1)","v":0},"Volume ballon tampon","L","NA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,14,{"$f":"IF(T359=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q358)+1)","v":0},"Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)","mm","NA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,15,{"$f":"IF(T360=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q359)+1)","v":0},"Poids brut","kg","NA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(T361=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q360)+1)","v":47},".",".",{"$f":"IF(T362=\"NA\",\"NA\",\"\\\")","v":"\\"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Data_Tech_Ballon",1,{"$f":"IF(T362=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q361)+1)","v":48},{"$f":"INDEX(Data_Tech_Ballon,P362,1)","v":"Caractéristiques techniques ballon ECS"},".",{"$f":"INDEX(Data_Tech_Ballon,P362,$T$203)","v":"-"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,{"$f":"IF(T363=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q362)+1)","v":49},"Modèle","Unités","uniTOWER plus"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,{"$f":"IF(T364=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q363)+1)","v":0},"Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau",".","NA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,{"$f":"IF(T365=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q364)+1)","v":50},"Profil de soutirage","l","XL"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5,{"$f":"IF(T366=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q365)+1)","v":0},"Description","mm","NA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6,{"$f":"IF(T367=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q366)+1)","v":51},"Capacité du ballon","l",281]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7,{"$f":"IF(T368=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q367)+1)","v":52},"Hauteur","mm",1880]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8,{"$f":"IF(T369=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q368)+1)","v":53},"Profondeur / Diamètre","mm",693]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,{"$f":"IF(T370=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q369)+1)","v":54},"Largeur","mm",595]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10,{"$f":"IF(T371=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q370)+1)","v":55},"Poids","kg",146]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,11,{"$f":"IF(T372=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q371)+1)","v":56},"Diamètre de raccordement d’eau","pouce","3/4\""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(T373=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q372)+1)","v":{"$error":"#REF!"}},".",".",{"$f":"IF(T374=\"NA\",\"NA\",\"\\\")","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Data_Tech_VPS",1,{"$f":"IF(T374=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q373)+1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(Data_Tech_VPS,P374,1)","v":"Caractéristiques techniques ballon tampon"},".",{"$f":"INDEX(Data_Tech_VPS,P374,$T$208)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,{"$f":"IF(T375=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q374)+1)","v":{"$error":"#REF!"}},"Modèle","Unités",{"$f":"INDEX(Data_Tech_VPS,P375,$T$208)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,{"$f":"IF(T376=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q375)+1)","v":{"$error":"#REF!"}},"Description",".",{"$error":"#REF!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,{"$f":"IF(T377=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q376)+1)","v":{"$error":"#REF!"}},"Capacité du ballon","l",{"$error":"#REF!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5,{"$f":"IF(T378=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q377)+1)","v":{"$error":"#REF!"}},"Hauteur","mm",{"$error":"#REF!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6,{"$f":"IF(T379=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q378)+1)","v":{"$error":"#REF!"}},"Profondeur / Diamètre","mm",{"$error":"#REF!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7,{"$f":"IF(T380=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q379)+1)","v":{"$error":"#REF!"}},"Largeur","mm",{"$error":"#REF!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8,{"$f":"IF(T381=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q380)+1)","v":{"$error":"#REF!"}},"Poids","kg",{"$error":"#REF!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,{"$f":"IF(T382=\"na\",0,MAX(Q$210:$Q381)+1)","v":{"$error":"#REF!"}},"Diamètre de raccordement d’eau","pouce",{"$error":"#REF!"}]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(ISERROR(VLOOKUP($Q388,$Q$211:$T$365,2,0))=TRUE,\"\",VLOOKUP($Q388,$Q$211:$T$365,2,0))","v":"Caractéristique techniques"},{"$f":"IF(ISERROR(VLOOKUP($Q388,$Q$211:$T$365,3,0))=TRUE,\"\",VLOOKUP($Q388,$Q$211:$T$365,3,0))","v":"Unités"},{"$f":"IF(ISERROR(VLOOKUP($Q388,$Q$211:$T$382,4,0))=TRUE,\"\",VLOOKUP($Q388,$Q$211:$T$382,4,0))","v":" "},null,1,{"$f":"IF(ISERROR(VLOOKUP($V388,$V$211:$X$284,2,0))=TRUE,\"\",VLOOKUP($V388,$V$211:$X$284,2,0))","v":" Caractéristiques RE 2020"},{"$f":"IF(ISERROR(VLOOKUP($V388,$V$211:$X$284,3,0))=TRUE,\"\",VLOOKUP($V388,$V$211:$X$284,3,0))","v":"aroTHERM plus 155/6 - 230 V S3"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,{"$f":"IF(ISERROR(VLOOKUP($Q389,$Q$211:$T$382,2,0))=TRUE,\"\",VLOOKUP($Q389,$Q$211:$T$382,2,0))","v":"Pompe à chaleur"},{"$f":"IF(ISERROR(VLOOKUP($Q389,$Q$211:$T$382,3,0))=TRUE,\"\",VLOOKUP($Q389,$Q$211:$T$382,3,0))","v":"."},{"$f":"IF(ISERROR(VLOOKUP($Q389,$Q$211:$T$382,4,0))=TRUE,\"\",VLOOKUP($Q389,$Q$211:$T$382,4,0))","v":"-"},null,2,{"$f":"IF(ISERROR(VLOOKUP($V389,$V$211:$X$284,2,0))=TRUE,\"\",VLOOKUP($V389,$V$211:$X$284,2,0))","v":"Générateur"},"-"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,"Groupe extérieur","-","VWL 155/6 A 230V S3",null,3,{"$f":"IF(ISERROR(VLOOKUP($V390,$V$211:$X$314,2,0))=TRUE,\"\",VLOOKUP($V390,$V$211:$X$314,2,0))","v":"Référence"},{"$f":"IF(ISERROR(VLOOKUP($V390,$V$211:$X$314,3,0))=TRUE,\"\",VLOOKUP($V390,$V$211:$X$314,3,0))","v":"(libre)"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,"Classe d'efficacité énergétique PAC pour le chauffage à 35°C","-","A+++",null,4,"Production de générateur","Chauffage seul"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5,"Efficacité énergétique saisonnnière (ŋs) à 35°C","%",187,null,5,"Type de générateur","Système thermodynamique"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6,"Classe d'efficacité énergétique PAC pour le chauffage à 55°C","-","A++",null,6,"Référence Produit","aroTHERM plus 155/6 - 230 V S3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7,"Efficacité énergétique saisonnnière (ŋs) à 55°C","%",138,null,7,"Caractéristiques","/"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8,"Associée à la colonne uniTOWER","-","/",null,8,"Energie","Electrique"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,"Classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau","-","A",null,9,"Système thermodynamique chauffage","Pac air extérieur / eau"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10,"Profil de soutirage","-","XL",null,10,"Statut des données","Valeurs certifiées ou mesurées"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,11,"Efficacité énergétique saisonnière en production ECS (ŋWh)","%",108,null,11,"Statut des données en ECS","Valeurs certifiées ou mesurées"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,12,"Performances ","-","-",null,12,"Températures aval chauffage (°C)","32,5 °C, 42,5 °C, 51 °C, 60 °C"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,13,"Puissance calorifique (-7°C / +35°C)","kW",11.3,null,13,"Températures amont chauffage (°C)","-15°C, -7°C, 2 °C, 7 °C, 20°C"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,14,"COP (-7°C / +35°C)","-",2.4,null,14,"COP (saisie du tableau de valeurs)","/"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,15,"Puissance calorifique (+7°C / +35°C)","kW",14.3,null,15,"Matrice COP","Température amont °C (source froide)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,16,"COP (+7°C / +35°C)","-",4.3,null,16,"Température aval °C (source chaude)","-15        -7           2           7           20"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,17,"Puissance calorifique (-7°C / +55°C)","kW",11.5,null,17,"32,5 °C","2,3        2,4        4,0        4,3        4,9"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,18,"COP (-7°C / +55°C)","-",1.8,null,18,"42,5 °C","1,9        2,4        3,4        4,0        3,9"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,19,"Puissance calorifique (+7°C / +55°C)","kW",14.2,null,19,"51 °C","1,6        1,8        2,5        2,7        3,3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,20,"COP (+7°C / +55°C)","-",2.8,null,20,"60 °C","             1,6        1,9        2,3        2,7"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,21,"Caractéristiques électriques","-","/",null,21,"Puissances absorbées (saisie du tableau de valeurs)","/"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,22,"Alimentation électrique","V / P / Hz","230 / 1 / 50",null,22,"Matrice Puissance absorbées","Température amont °C (source froide)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,23,"Intensité max. de fonctionnement","A",23.2,null,23,"Température aval °C (source chaude)","-15           -7           2           7           20"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,24,"Protection électrique (disjoncteur conseillé) / type","A","32 / C ou D",null,24,"32,5 °C"," 3,74        4,71      1,39       3,33     3,06"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,25,"Caractéristiques frigorifiques","-","/",null,25,"42,5 °C"," 4,37        4,25      1,62       2,03     3,54"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,26,"Puissance frigorifique (eau 18/23 °C; bulbe sec : 35 °C)","kW",12.8,null,26,"51 °C"," 5,19        6,39      2,28       5,26     4,30"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,27,"Coefficient d’efficacité frigorifique EER","-",3.3,null,27,"60 °C","               6,00      2,74       4,96     4,96"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,28,"Type de compresseur/Réfrigérant","-","Inverter / R290",null,28,"Indicateurs de certification (saisie du tableau de valeurs)","/"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,29,"Charge en gaz","kg",1.3,null,29,"Matrice Niveau de qualification des valeurs","Température amont °C (source froide)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,30,"Caractéristiques générales","-","/",null,30,"Température aval °C (source chaude)","-15           -7           2           7           20"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,31,"Niveau de puissance acoustique  (selon NF EN ISO 9614-1)","dB (A)",61,null,31,"32,5 °C"," 1              1           1           1           1"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,32,"Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)","mm","1565 x 1100 x 450",null,32,"42,5 °C"," 1              1           1           1           1"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,33,"Poids net","kg",182,null,33,"51 °C"," 1              1           1           1           1"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,34,{"$f":"IF(ISERROR(VLOOKUP($Q421,$Q$211:$T$382,2,0))=TRUE,\"\",VLOOKUP($Q421,$Q$211:$T$382,2,0))","v":"Diamètre de raccordement"},{"$f":"IF(ISERROR(VLOOKUP($Q421,$Q$211:$T$382,3,0))=TRUE,\"\",VLOOKUP($Q421,$Q$211:$T$382,3,0))","v":"pouce"},{"$f":"IF(ISERROR(VLOOKUP($Q421,$Q$211:$T$382,4,0))=TRUE,\"\",VLOOKUP($Q421,$Q$211:$T$382,4,0))","v":"1''1/4"},null,34,"60 °C","                 1           1           1           1"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,35,".",".","\\",null,35,{"$f":"IF(ISERROR(VLOOKUP($V422,$V$211:$X$314,2,0))=TRUE,\"\",VLOOKUP($V422,$V$211:$X$314,2,0))","v":"Fin matrice"},{"$f":"IF(ISERROR(VLOOKUP($V422,$V$211:$X$314,3,0))=TRUE,\"\",VLOOKUP($V422,$V$211:$X$314,3,0))","v":"/"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,36,"Caractéristiques techniques module hydraulique intérieur",".","-",null,36,"COP ECS ",2.37]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,37,"Modèle","Unités","uniTOWER plus",null,37,"Puissance absorée ECS (kW)",1.62]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,38,"Diamètre de raccordement d’eau","pouce","Chauf. 1\": Sani. :3/4\"",null,38,"Limite température sources","Sur l'une ou l'autre des températures de source"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,39,"Caractéristiques électriques",".","/",null,39,"Limite température sources ECS","Sur l'une ou l'autre des températures de source"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,40,"Alimentation électrique","V / P / hz","230 / 1 / 50",null,40,"Température maximale aval (°C)",75]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,41,"Puissance électrique","kW","0,7; 1,2; 1,8; 2,3; 3; 3,9; 4,7",null,41,"Température minimale amont (°C)",-25]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,42,".","kW","ou 5,6 (en fonction du projet)",null,42,"Fonctionnement à charge réelle","Valeur déclarée"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,43,"Disjoncteur","A","32 type C",null,43,"Fonctionnement compresseur à charge réelle","Mode continu du compresseur"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,44,"Caractéristiques générales",".","/",null,44,"Statut fonctionnement continu","Valeur certifiée"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,45,"Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)","mm","1888 x 595 x 693",null,45,"Taux mini de fonctionnement continu (LRcontmin)",0.38]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,46,"Poids brut","kg",160,null,46,"Correction performance à LRcontmin (CcpLRcontmin)",1.1599999999999999]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,47,".",".","\\",null,47,"Typologie des émetteurs en chaud","(en fonction du projet)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,48,"Caractéristiques techniques ballon ECS",".","-",null,48,"Statut part électrique aux.","Valeur certifiée"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,49,"Modèle","Unités","uniTOWER plus",null,49,"Part puissance électrique auxiliaires chaud T.aux ",1.3440000000000001E-2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,50,"Profil de soutirage","l","XL",null,50,"Appoint intégré","Avec appoint intégré électrique"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,51,"Capacité du ballon","l",281,null,51,"Puissance appoint électrique (kW)","0,7; 1,8; 2,2; 3,8; 4,7; "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,52,"Hauteur","mm",1880,null,52,",","ou 5,4 (en fonction du projet)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,53,"Profondeur / Diamètre","mm",693,null,53,"Volume du ballon (l)",188]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,54,"Largeur","mm",595,null,54,"Type de pertes thermique","Valeur certifiée"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,55,"Poids","kg",146,null,55,"Pertes thermiques ballon (W/K)",2.83]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,56,"Diamètre de raccordement d’eau","pouce","3/4\"",null,56,"Type de ballon","Ballon vertical"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,57,"","","",null,57,"Température max. ballon (°C)",90]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,58,"","","",null,58,"Gestion du thermostat ballon","Chauffage de nuit"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,59,"","","",null,59,"Base : prise en compte de l'hystérésis","Valeurs déclarées"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,60,"","","",null,60,"Base : hystérésis thermostat ballon (°C)",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,61,"","","",null,61,"Base : hauteur échangeur (%)","0"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,62,"","","",null,62,"Base : n° zone régulation","Zone 1"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,63,"","","",null,63,"Appoint : gestion du thermostat ballon","Chauffage de nuit"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,64,"","","",null,64,"Appoint : prise en compte de l'hystérésis","Valeurs déclarées"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,65,"","","",null,65,"Appoint : hystérésis thermostat ballon (°C)",5]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,66,{"$f":"IF(ISERROR(VLOOKUP($Q453,$Q$211:$T$382,2,0))=TRUE,\"\",VLOOKUP($Q453,$Q$211:$T$382,2,0))","v":""},{"$f":"IF(ISERROR(VLOOKUP($Q453,$Q$211:$T$382,3,0))=TRUE,\"\",VLOOKUP($Q453,$Q$211:$T$382,3,0))","v":""},{"$f":"IF(ISERROR(VLOOKUP($Q453,$Q$211:$T$382,4,0))=TRUE,\"\",VLOOKUP($Q453,$Q$211:$T$382,4,0))","v":""},null,66,"Appoint : hauteur échangeur (%)",7.5]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,67,"","","",null,67,{"$f":"IF(ISERROR(VLOOKUP($V454,$V$211:$X$314,2,0))=TRUE,\"\",VLOOKUP($V454,$V$211:$X$314,2,0))","v":"Appoint : n° de zone élément chauffant"},{"$f":"IF(ISERROR(VLOOKUP($V454,$V$211:$X$314,3,0))=TRUE,\"\",VLOOKUP($V454,$V$211:$X$314,3,0))","v":"Zone 1"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,68,"","","",null,68,"Appoint : n° de zone régulation","Zone 3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,69,"","","",null,69,"Appoint : fraction du ballon chauffée par l'appoint","Valeur par défaut"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,70,"","","",null,70,"Emission","-"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,71,"","","",null,71,"Mode de régulation de fonctionnement","Régulation à débit variable"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,72,"","","",null,72,"Débit volumique nominal en chauffage (m3/h)","0"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,73,"","","",null,73,"Mode régulation du circulateur","Vitesse variable pression variable"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,74,"","","",null,74,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,75,"","","",null,75,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,76,"","","",null,76,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,77,"","","",null,77,"",""]

{"sheet":"BDD_Visuels","index":17,"n_rows":51,"n_cols":10,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[115,36,176,36],[15,14,18,14],[6,0,7,0],[4,0,5,0],[2,0,3,0],[15,12,18,12],[15,11,18,11],[15,10,18,10],[115,35,176,35]]}
[null,"Logiciel PAC_2020 v2"]
["Photo système 1  PAC","Photo système 2 ","Photo Accessoire 1","Photo Accessoire 2","Photo Accessoire 3","Photo Accessoire 4","Croquis système 1 PAC","Croquis système 2","Pictogramme 1","Pictogramme 2"]
[{"$f":"CONCATENATE(COLUMN(),\"-\",ROW())","v":"1-3"},"2022-08-02"]
[]
[{"$f":"CONCATENATE(COLUMN(),\"-\",ROW())","v":"1-5"}]
[]
[{"$f":"CONCATENATE(COLUMN(),\"-\",ROW())","v":"1-7"}]
[]
[{"$f":"CONCATENATE(COLUMN(),\"-\",ROW())","v":"1-9"}]
[]
[{"$f":"CONCATENATE(COLUMN(),\"-\",ROW())","v":"1-11"}]
[]
[]
[{"$f":"CONCATENATE(COLUMN(),\"-\",ROW())","v":"1-14"}]
["1-15"]
["1-16"]
["1-17"]
["1-18"]
["1-19"]
[]
[]
[]
[{"$f":"CONCATENATE(COLUMN(),\"-\",ROW())","v":"1-23"}]
[]
[{"$f":"CONCATENATE(COLUMN(),\"-\",ROW())","v":"1-25"}]
[]
[{"$f":"CONCATENATE(COLUMN(),\"-\",ROW())","v":"1-27"}]
[]
[{"$f":"CONCATENATE(COLUMN(),\"-\",ROW())","v":"1-29"}]
[]
[{"$f":"CONCATENATE(COLUMN(),\"-\",ROW())","v":"1-31"}]
[]
[{"$f":"CONCATENATE(COLUMN(),\"-\",ROW())","v":"1-33"}]
[]
[{"$f":"CONCATENATE(COLUMN(),\"-\",ROW())","v":"1-35"}]
[]
[{"$f":"CONCATENATE(COLUMN(),\"-\",ROW())","v":"1-37"}]
[]
[{"$f":"CONCATENATE(COLUMN(),\"-\",ROW())","v":"1-39"}]
[]
[{"$f":"CONCATENATE(COLUMN(),\"-\",ROW())","v":"1-41"}]
[]
[{"$f":"CONCATENATE(COLUMN(),\"-\",ROW())","v":"1-43"}]
[]
[{"$f":"CONCATENATE(COLUMN(),\"-\",ROW())","v":"1-45"}]
[]
[{"$f":"CONCATENATE(COLUMN(),\"-\",ROW())","v":"1-47"}]
[]
[{"$f":"CONCATENATE(COLUMN(),\"-\",ROW())","v":"1-49"}]
[]
[{"$f":"CONCATENATE(COLUMN(),\"-\",ROW())","v":"1-51"}]

{"sheet":"Data_Tech","index":18,"n_rows":1043,"n_cols":199,"rows_kept":562,"cut":true,"hidden":true,"merged":[[0,100,0,107],[0,109,0,116],[0,118,0,123],[0,75,0,82],[0,93,0,98],[0,84,0,91],[0,175,0,181],[0,183,0,189],[0,126,0,132],[0,134,0,140],[0,142,0,148],[0,150,0,156],[0,167,0,173],[0,159,0,165],[0,43,0,47],[0,64,0,69],[0,71,0,73],[0,49,0,56],[0,8,0,11],[0,13,0,16],[0,23,0,26],[0,28,0,31],[0,34,0,41],[0,18,0,21],[0,58,0,62]],"bounds":{"rows_first":250,"rows_last":62,"rows_between":250,"halvings":3}}
[null,"Logiciel PAC_2020 v2",null,null,null,"Recherche N° de colonne de la solution PAC + Ballon dans Data_Tech_PAC","aroTHERM",null,"aroTHERM simple service élec",null,null,null,null,"aroTHERM double service élec ballon 300l",null,null,null,null,"aroTHERM double service élec",null,null,null,null,"aroTHERM Hybride",null,null,null,null,"aroTHERM uniTOWER",null,null,null,"flexoTHERM",null,"flexoTHERM exclusive chauffage seul + (index 200) captage HZ",null,null,null,null,null,null,null,null,"flexoTHERM exclusive + aroCOLLECT chauffage seul (index + 0) source Air",null,null,null,null,null,"flexoTHERM exclusive avec ballon ECS (index 200) captage HZ",null,null,null,null,null,null,null,null,"flexoTHERM exclusive + aroCOLLECT avec ballon ECS (index + 0) source Air",null,null,null,null,null,"flexoCOMPACT (index + 200) captage HZ",null,null,null,null,null,null,"flexoCOMPACT + aroCOLLECT (index + 0) source Air",null,null,null,"flexoTHERM exclusive + fluoCOLLECT chauffage seul (index + 400)",null,null,null,null,null,null,null,null,"flexoTHERM exclusive avec ballon ECS + fluoCOLLECT (index + 400)",null,null,null,null,null,null,null,null,"flexoCOMPACT + fluoCOLLECT (index + 400)",null,null,null,null,null,null,"flexoTHERM exclusive chauffage seul + sonde verticale (index +300)",null,null,null,null,null,null,null,null,"flexoTHERM exclusive avec ballon ECS + sonde verticale (index +300)",null,null,null,null,null,null,null,null,"flexoCOMPACT + sonde verticale (index +300)",null,null,null,null,null,"aroTHERM Split","VWLAS","aroTHERM Split simple service élec",null,null,null,null,null,null,"VWLAS-EI300","aroTHERM Split Double service élec",null,null,null,null,null,null,"VWLAS-Q","aroTHERM Split et uniTOWER Split Double service élec",null,null,null,null,null,null,"VWLAS-H","aroTHERM Split et hybride",null,null,null,null,null,null,"aroTHERM plus","VWLA","aroTHERM plus simple service élec",null,null,null,null,null,null,"VWLA-EI200","aroTHERM plus Double service 200 L élec",null,null,null,null,null,null,"VWLA-EI300","aroTHERM plus Double service 300 L élec",null,null,null,null,null,null,"VWLA-Q","aroTHERM plus et uniTOWER plus Double service élec"]
[null,null,null,null,null,"PAC",null,null,{"$f":"BDD_Produits!$D31","v":"aroTHERM VWL 55/3 A 230V"},{"$f":"BDD_Produits!$D32","v":"aroTHERM VWL 85/3 A 230V"},{"$f":"BDD_Produits!$D33","v":"aroTHERM VWL 115/2 A 230V"},{"$f":"BDD_Produits!$D34","v":"aroTHERM VWL 155/2 A 230V"},null,{"$f":"BDD_Produits!$D31","v":"aroTHERM VWL 55/3 A 230V"},{"$f":"BDD_Produits!$D32","v":"aroTHERM VWL 85/3 A 230V"},{"$f":"BDD_Produits!$D33","v":"aroTHERM VWL 115/2 A 230V"},{"$f":"BDD_Produits!$D34","v":"aroTHERM VWL 155/2 A 230V"},null,"aroTHERM VWL 55/3 A 230V","aroTHERM VWL 85/3 A 230V",{"$f":"BDD_Produits!D33","v":"aroTHERM VWL 115/2 A 230V"},"aroTHERM VWL 155/2 A 230V",null,{"$f":"BDD_Produits!$D35","v":"aroTHERM VWL 55/3 A 230V Hybride"},{"$f":"BDD_Produits!$D$36","v":"aroTHERM VWL 85/3 A 230V Hybride"},{"$f":"BDD_Produits!$D$37","v":"aroTHERM VWL 115/2 A 230V Hybride"},{"$f":"BDD_Produits!$D$38","v":"aroTHERM VWL 155/2 A 230V Hybride"},null,{"$f":"BDD_Produits!$D31","v":"aroTHERM VWL 55/3 A 230V"},{"$f":"BDD_Produits!$D32","v":"aroTHERM VWL 85/3 A 230V"},{"$f":"BDD_Produits!$D33","v":"aroTHERM VWL 115/2 A 230V"},{"$f":"BDD_Produits!$D34","v":"aroTHERM VWL 155/2 A 230V"},null,null,"flexoTHERM exclusive - 5 kW - 230V","flexoTHERM exclusive - 8 kW - 230V","flexoTHERM exclusive - 11 kW - 230V","flexoTHERM exclusive - 5 kW - 3x400 V","flexoTHERM exclusive - 8 kW - 3x400 V","flexoTHERM exclusive - 11 kW - 3x400 V","flexoTHERM exclusive - 15 kW - 3x400 V","flexoTHERM exclusive - 19 kW - 3x400 V",null,"flexoTHERM exclusive VWF 57/4-5 - 400V + aroCOLLECT","flexoTHERM exclusive VWF 87/4-5 - 400V + aroCOLLECT","flexoTHERM exclusive VWF 117/4-5 - 400V + aroCOLLECT","flexoTHERM exclusive VWF 157/4-5 - 400V + aroCOLLECT","flexoTHERM exclusive VWF 197/4-5 - 400V + aroCOLLECT",null,"flexoTHERM exclusive - 5 kW - 230V","flexoTHERM exclusive - 8 kW - 230V","flexoTHERM exclusive - 11 kW - 230V","flexoTHERM exclusive - 5 kW - 3x400 V","flexoTHERM exclusive - 8 kW - 3x400 V","flexoTHERM exclusive - 11 kW - 3x400 V","flexoTHERM exclusive - 15 kW - 3x400 V","flexoTHERM exclusive - 19 kW - 3x400 V",null,"flexoTHERM exclusive VWF 57/4-5 - 400V + aroCOLLECT","flexoTHERM exclusive VWF 87/4-5 - 400V + aroCOLLECT","flexoTHERM exclusive VWF 117/4-5 - 400V + aroCOLLECT","flexoTHERM exclusive VWF 157/4-5 - 400V + aroCOLLECT","flexoTHERM exclusive VWF 197/4-5 - 400V + aroCOLLECT",null,"flexoCOMPACT exclusive - 5 kW - 230V","flexoCOMPACT exclusive - 8 kW - 230V","flexoCOMPACT exclusive - 11 kW - 230V","flexoCOMPACT exclusive - 5 kW - 3x400 V","flexoCOMPACT exclusive - 8 kW - 3x400 V","flexoCOMPACT exclusive - 11 kW - 3x400 V",null,"FlexoCOMPACT exclusive VWF 58/4-5 - 400V + aroCOLLEC","FlexoCOMPACT exclusive VWF 88/4-5 - 400V + aroCOLLECT","FlexoCOMPACT exclusive VWF 118/4-5 - 400V + aroCOLLECT",null,"flexoTHERM exclusive - 5 kW - 230V","flexoTHERM exclusive - 8 kW - 230V","flexoTHERM exclusive - 11 kW - 230V","flexoTHERM exclusive - 5 kW - 3x400 V","flexoTHERM exclusive - 8 kW - 3x400 V","flexoTHERM exclusive - 11 kW - 3x400 V","flexoTHERM exclusive - 15 kW - 3x400 V","flexoTHERM exclusive - 19 kW - 3x400 V",null,"flexoTHERM exclusive - 5 kW - 230V","flexoTHERM exclusive - 8 kW - 230V","flexoTHERM exclusive - 11 kW - 230V","flexoTHERM exclusive - 5 kW - 3x400 V","flexoTHERM exclusive - 8 kW - 3x400 V","flexoTHERM exclusive - 11 kW - 3x400 V","flexoTHERM exclusive - 15 kW - 3x400 V","flexoTHERM exclusive - 19 kW - 3x400 V",null,"flexoCOMPACT exclusive - 5 kW - 230V","flexoCOMPACT exclusive - 8 kW - 230V","flexoCOMPACT exclusive - 11 kW - 230V","flexoCOMPACT exclusive - 5 kW - 3x400 V","flexoCOMPACT exclusive - 8 kW - 3x400 V","flexoCOMPACT exclusive - 11 kW - 3x400 V",null,"flexoTHERM exclusive - 5 kW - 230V","flexoTHERM exclusive - 8 kW - 230V","flexoTHERM exclusive - 11 kW - 230V","flexoTHERM exclusive - 5 kW - 3x400 V","flexoTHERM exclusive - 8 kW - 3x400 V","flexoTHERM exclusive - 11 kW - 3x400 V","flexoTHERM exclusive - 15 kW - 3x400 V","flexoTHERM exclusive - 19 kW - 3x400 V","T-EI","flexoTHERM exclusive - 5 kW - 230V","flexoTHERM exclusive - 8 kW - 230V","flexoTHERM exclusive - 11 kW - 230V","flexoTHERM exclusive - 5 kW - 3x400 V","flexoTHERM exclusive - 8 kW - 3x400 V","flexoTHERM exclusive - 11 kW - 3x400 V","flexoTHERM exclusive - 15 kW - 3x400 V","flexoTHERM exclusive - 19 kW - 3x400 V","C","flexoCOMPACT exclusive - 5 kW - 230V","flexoCOMPACT exclusive - 8 kW - 230V","flexoCOMPACT exclusive - 11 kW - 230V","flexoCOMPACT exclusive - 5 kW - 3x400 V","flexoCOMPACT exclusive - 8 kW - 3x400 V","flexoCOMPACT exclusive - 11 kW - 3x400 V",null,null,{"$f":"BDD_Produits!$D$46","v":"aroTHERM Split 3 - 230V"},{"$f":"BDD_Produits!$D$47","v":"aroTHERM Split 5 - 230V"},{"$f":"BDD_Produits!$D$48","v":"aroTHERM Split 7 - 230V"},{"$f":"BDD_Produits!$D$49","v":"aroTHERM Split 10 - 230V"},{"$f":"BDD_Produits!$D$50","v":"aroTHERM Split 10 - 400V"},{"$f":"BDD_Produits!$D$51","v":"aroTHERM Split 12 - 230V"},{"$f":"BDD_Produits!$D$52","v":"aroTHERM Split 12 - 400V"},null,{"$f":"BDD_Produits!$D$46","v":"aroTHERM Split 3 - 230V"},{"$f":"BDD_Produits!$D$47","v":"aroTHERM Split 5 - 230V"},{"$f":"BDD_Produits!$D$48","v":"aroTHERM Split 7 - 230V"},{"$f":"BDD_Produits!$D$49","v":"aroTHERM Split 10 - 230V"},{"$f":"BDD_Produits!$D$50","v":"aroTHERM Split 10 - 400V"},{"$f":"BDD_Produits!$D$51","v":"aroTHERM Split 12 - 230V"},{"$f":"BDD_Produits!$D$52","v":"aroTHERM Split 12 - 400V"},null,{"$f":"BDD_Produits!$D$46","v":"aroTHERM Split 3 - 230V"},{"$f":"BDD_Produits!$D$47","v":"aroTHERM Split 5 - 230V"},{"$f":"BDD_Produits!$D$48","v":"aroTHERM Split 7 - 230V"},{"$f":"BDD_Produits!$D$49","v":"aroTHERM Split 10 - 230V"},{"$f":"BDD_Produits!$D$50","v":"aroTHERM Split 10 - 400V"},{"$f":"BDD_Produits!$D$51","v":"aroTHERM Split 12 - 230V"},{"$f":"BDD_Produits!$D$52","v":"aroTHERM Split 12 - 400V"},null,{"$f":"BDD_Produits!$D$53","v":"aroTHERM Split 3 - 230V Hybride"},{"$f":"BDD_Produits!$D$54","v":"aroTHERM Split 5 - 230V Hybride"},{"$f":"BDD_Produits!$D$55","v":"aroTHERM Split 7 - 230V Hybride"},{"$f":"BDD_Produits!$D$56","v":"aroTHERM Split 10 - 230V Hybride"},{"$f":"BDD_Produits!$D$57","v":"aroTHERM Split 10 - 400V Hybride"},{"$f":"BDD_Produits!$D$58","v":"aroTHERM Split 12 - 230V Hybride"},{"$f":"BDD_Produits!$D$59","v":"aroTHERM Split 12 - 400V Hybride"},null,null,{"$f":"BDD_Produits!$D$39","v":"aroTHERM plus 45/6 - 230 V S3"},{"$f":"BDD_Produits!$D$40","v":"aroTHERM plus 55/6 - 230 V S3"},{"$f":"BDD_Produits!$D$41","v":"aroTHERM plus 85/6 - 230 V S3"},{"$f":"BDD_Produits!$D$42","v":"aroTHERM plus 125/6 - 230 V S3"},{"$f":"BDD_Produits!$D$43","v":"aroTHERM plus 125/6 - 400 V S3"},{"$f":"BDD_Produits!$D$44","v":"aroTHERM plus 155/6 - 230 V S3"},{"$f":"BDD_Produits!$D$45","v":"aroTHERM plus 155/6 - 400 V S3"},null,{"$f":"BDD_Produits!$D$39","v":"aroTHERM plus 45/6 - 230 V S3"},{"$f":"BDD_Produits!$D$40","v":"aroTHERM plus 55/6 - 230 V S3"},{"$f":"BDD_Produits!$D$41","v":"aroTHERM plus 85/6 - 230 V S3"},{"$f":"BDD_Produits!$D$42","v":"aroTHERM plus 125/6 - 230 V S3"},{"$f":"BDD_Produits!$D$43","v":"aroTHERM plus 125/6 - 400 V S3"},{"$f":"BDD_Produits!$D$44","v":"aroTHERM plus 155/6 - 230 V S3"},{"$f":"BDD_Produits!$D$45","v":"aroTHERM plus 155/6 - 400 V S3"},null,{"$f":"BDD_Produits!$D$39","v":"aroTHERM plus 45/6 - 230 V S3"},{"$f":"BDD_Produits!$D$40","v":"aroTHERM plus 55/6 - 230 V S3"},{"$f":"BDD_Produits!$D$41","v":"aroTHERM plus 85/6 - 230 V S3"},{"$f":"BDD_Produits!$D$42","v":"aroTHERM plus 125/6 - 230 V S3"},{"$f":"BDD_Produits!$D$43","v":"aroTHERM plus 125/6 - 400 V S3"},{"$f":"BDD_Produits!$D$44","v":"aroTHERM plus 155/6 - 230 V S3"},{"$f":"BDD_Produits!$D$45","v":"aroTHERM plus 155/6 - 400 V S3"},null,{"$f":"FT2","v":"aroTHERM plus 45/6 - 230 V S3"},{"$f":"FU2","v":"aroTHERM plus 55/6 - 230 V S3"},"aroTHERM plus 85/6 - 230 V S3","aroTHERM plus 125/6 - 230 V S3","aroTHERM plus 125/6 - 400 V S3","aroTHERM plus 155/6 - 230 V S3","aroTHERM plus 155/6 - 400 V S3"]
[null,"2022-08-02",null,null,null,"Ballon",null,null,"Sans ballon","Sans ballon","Sans ballon","Sans ballon",null,{"$f":"BDD_Produits!$D$93","v":"Ballon uniSTOR VIH RW 300/3 BR"},{"$f":"BDD_Produits!$D$93","v":"Ballon uniSTOR VIH RW 300/3 BR"},{"$f":"BDD_Produits!$D$93","v":"Ballon uniSTOR VIH RW 300/3 BR"},{"$f":"BDD_Produits!$D$93","v":"Ballon uniSTOR VIH RW 300/3 BR"},null,{"$f":"BDD_Produits!$D$93","v":"Ballon uniSTOR VIH RW 300/3 BR"},{"$f":"BDD_Produits!$D$93","v":"Ballon uniSTOR VIH RW 300/3 BR"},{"$f":"BDD_Produits!$D$93","v":"Ballon uniSTOR VIH RW 300/3 BR"},{"$f":"BDD_Produits!$D$93","v":"Ballon uniSTOR VIH RW 300/3 BR"},null,"Sans ballon","Sans ballon","Sans ballon","Sans ballon",null,{"$f":"BDD_Produits!D96","v":"uniTOWER VIH QW 190/1 E découp"},{"$f":"BDD_Produits!D96","v":"uniTOWER VIH QW 190/1 E découp"},{"$f":"BDD_Produits!D96","v":"uniTOWER VIH QW 190/1 E découp"},{"$f":"BDD_Produits!D96","v":"uniTOWER VIH QW 190/1 E découp"},null,null,"sans ballon","sans ballon","sans ballon","sans ballon","sans ballon","sans ballon","sans ballon","sans ballon",null,"sans ballon","sans ballon","sans ballon","sans ballon","sans ballon",null,{"$f":"BDD_Produits!$D$93","v":"Ballon uniSTOR VIH RW 300/3 BR"},{"$f":"BDD_Produits!$D$93","v":"Ballon uniSTOR VIH RW 300/3 BR"},{"$f":"BDD_Produits!$D$93","v":"Ballon uniSTOR VIH RW 300/3 BR"},{"$f":"BDD_Produits!$D$93","v":"Ballon uniSTOR VIH RW 300/3 BR"},{"$f":"BDD_Produits!$D$93","v":"Ballon uniSTOR VIH RW 300/3 BR"},{"$f":"BDD_Produits!$D$93","v":"Ballon uniSTOR VIH RW 300/3 BR"},{"$f":"BDD_Produits!$D$93","v":"Ballon uniSTOR VIH RW 300/3 BR"},{"$f":"BDD_Produits!$D$93","v":"Ballon uniSTOR VIH RW 300/3 BR"},null,{"$f":"BDD_Produits!$D$93","v":"Ballon uniSTOR VIH RW 300/3 BR"},{"$f":"BDD_Produits!$D$93","v":"Ballon uniSTOR VIH RW 300/3 BR"},{"$f":"BDD_Produits!$D$93","v":"Ballon uniSTOR VIH RW 300/3 BR"},{"$f":"BDD_Produits!$D$93","v":"Ballon uniSTOR VIH RW 300/3 BR"},{"$f":"BDD_Produits!$D$93","v":"Ballon uniSTOR VIH RW 300/3 BR"},null,"Interne","Interne","Interne","Interne","Interne","Interne",null,"Interne","Interne","Interne",null,"sans ballon","sans ballon","sans ballon","sans ballon","sans ballon","sans ballon","sans ballon","sans ballon",null,{"$f":"BDD_Produits!$D$93","v":"Ballon uniSTOR VIH RW 300/3 BR"},{"$f":"BDD_Produits!$D$93","v":"Ballon uniSTOR VIH RW 300/3 BR"},{"$f":"BDD_Produits!$D$93","v":"Ballon uniSTOR VIH RW 300/3 BR"},{"$f":"BDD_Produits!$D$93","v":"Ballon uniSTOR VIH RW 300/3 BR"},{"$f":"BDD_Produits!$D$93","v":"Ballon uniSTOR VIH RW 300/3 BR"},{"$f":"BDD_Produits!$D$93","v":"Ballon uniSTOR VIH RW 300/3 BR"},{"$f":"BDD_Produits!$D$93","v":"Ballon uniSTOR VIH RW 300/3 BR"},{"$f":"BDD_Produits!$D$93","v":"Ballon uniSTOR VIH RW 300/3 BR"},null,"Interne","Interne","Interne","Interne","Interne","Interne",null,"sans ballon","sans ballon","sans ballon","sans ballon","sans ballon","sans ballon","sans ballon","sans ballon",null,{"$f":"BDD_Produits!$D$93","v":"Ballon uniSTOR VIH RW 300/3 BR"},{"$f":"BDD_Produits!$D$93","v":"Ballon uniSTOR VIH RW 300/3 BR"},{"$f":"BDD_Produits!$D$93","v":"Ballon uniSTOR VIH RW 300/3 BR"},{"$f":"BDD_Produits!$D$93","v":"Ballon uniSTOR VIH RW 300/3 BR"},{"$f":"BDD_Produits!$D$93","v":"Ballon uniSTOR VIH RW 300/3 BR"},{"$f":"BDD_Produits!$D$93","v":"Ballon uniSTOR VIH RW 300/3 BR"},{"$f":"BDD_Produits!$D$93","v":"Ballon uniSTOR VIH RW 300/3 BR"},{"$f":"BDD_Produits!$D$93","v":"Ballon uniSTOR VIH RW 300/3 BR"},null,"Interne","Interne","Interne","Interne","Interne","Interne",null,null,"Sans ballon","Sans ballon","Sans ballon","Sans ballon","Sans ballon","Sans ballon","Sans ballon",null,{"$f":"BDD_Produits!D93","v":"Ballon uniSTOR VIH RW 300/3 BR"},{"$f":"EE3","v":"Ballon uniSTOR VIH RW 300/3 BR"},"Ballon uniSTOR VIH RW 300/3 BR","Ballon uniSTOR VIH RW 300/3 BR","Ballon uniSTOR VIH RW 300/3 BR","Ballon uniSTOR VIH RW 300/3 BR","Ballon uniSTOR VIH RW 300/3 BR",null,{"$f":"BDD_Produits!$D$97","v":"uniTOWER Split 3/5"},{"$f":"BDD_Produits!$D$97","v":"uniTOWER Split 3/5"},{"$f":"BDD_Produits!$D$98","v":"uniTOWER Split 7"},{"$f":"BDD_Produits!$D$99","v":"uniTOWER Split 10/12"},{"$f":"BDD_Produits!$D$100","v":"uniTOWER Split 10/12"},{"$f":"BDD_Produits!$D$99","v":"uniTOWER Split 10/12"},{"$f":"BDD_Produits!$D$100","v":"uniTOWER Split 10/12"},null,"Sans ballon","Sans ballon","Sans ballon","Sans ballon","Sans ballon","Sans ballon","Sans ballon",null,null,"Sans ballon","Sans ballon","Sans ballon","Sans ballon","Sans ballon","Sans ballon","Sans ballon",null,{"$f":"BDD_Produits!$D$92","v":"Ballon uniSTOR VIH RW 200"},{"$f":"FL3","v":"Ballon uniSTOR VIH RW 200"},"Ballon uniSTOR VIH RW 200","Ballon uniSTOR VIH RW 200","Ballon uniSTOR VIH RW 200","Ballon uniSTOR VIH RW 200","Ballon uniSTOR VIH RW 200",null,{"$f":"BDD_Produits!$D$93","v":"Ballon uniSTOR VIH RW 300/3 BR"},{"$f":"FT3","v":"Ballon uniSTOR VIH RW 300/3 BR"},"Ballon uniSTOR VIH RW 300/3 BR","Ballon uniSTOR VIH RW 300/3 BR","Ballon uniSTOR VIH RW 300/3 BR","Ballon uniSTOR VIH RW 300/3 BR","Ballon uniSTOR VIH RW 300/3 BR",null,{"$f":"BDD_Produits!$D$73","v":"uniTOWER Plus - VIH QW 190/6 E"},{"$f":"GB3","v":"uniTOWER Plus - VIH QW 190/6 E"},"uniTOWER Plus - VIH QW 190/6 E","uniTOWER Plus - VIH QW 190/6 E","uniTOWER Plus - VIH QW 190/6 E","uniTOWER Plus - VIH QW 190/6 E","uniTOWER Plus - VIH QW 190/6 E"]
[null,null,null,null,null,"index de la PAC",null,null,{"$f":"VLOOKUP(I2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)","v":27},{"$f":"VLOOKUP(J2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)","v":28},{"$f":"VLOOKUP(K2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)","v":29},{"$f":"VLOOKUP(L2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)","v":30},null,{"$f":"VLOOKUP(N2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)","v":27},{"$f":"VLOOKUP(O2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)","v":28},{"$f":"VLOOKUP(P2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)","v":29},{"$f":"VLOOKUP(Q2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)","v":30},null,{"$f":"VLOOKUP(S2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)","v":27},{"$f":"VLOOKUP(T2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)","v":28},{"$f":"VLOOKUP(U2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)","v":29},{"$f":"VLOOKUP(V2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)","v":30},null,{"$f":"VLOOKUP(X2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)","v":31},{"$f":"VLOOKUP(Y2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)","v":32},{"$f":"VLOOKUP(Z2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)","v":34},{"$f":"VLOOKUP(AA2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)","v":35},null,{"$f":"VLOOKUP(AC2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)","v":27},{"$f":"VLOOKUP(AD2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)","v":28},{"$f":"VLOOKUP(AE2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)","v":29},{"$f":"VLOOKUP(AF2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)","v":30},null,null,{"$f":"VLOOKUP(AI2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)+200","v":201},{"$f":"VLOOKUP(AJ2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)+200","v":202},{"$f":"VLOOKUP(AK2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)+200","v":203},{"$f":"VLOOKUP(AL2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)+200","v":204},{"$f":"VLOOKUP(AM2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)+200","v":205},{"$f":"VLOOKUP(AN2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)+200","v":206},{"$f":"VLOOKUP(AO2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)+200","v":207},{"$f":"VLOOKUP(AP2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)+200","v":208},null,{"$f":"VLOOKUP(AR2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)","v":9},{"$f":"VLOOKUP(AS2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)","v":10},{"$f":"VLOOKUP(AT2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)","v":11},{"$f":"VLOOKUP(AU2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)","v":12},{"$f":"VLOOKUP(AV2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)","v":13},null,{"$f":"VLOOKUP(AX2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)+200","v":201},{"$f":"VLOOKUP(AY2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)+200","v":202},{"$f":"VLOOKUP(AZ2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)+200","v":203},{"$f":"VLOOKUP(BA2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)+200","v":204},{"$f":"VLOOKUP(BB2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)+200","v":205},{"$f":"VLOOKUP(BC2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)+200","v":206},{"$f":"VLOOKUP(BD2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)+200","v":207},{"$f":"VLOOKUP(BE2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)+200","v":208},null,{"$f":"VLOOKUP(BG2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)","v":9},{"$f":"VLOOKUP(BH2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)","v":10},{"$f":"VLOOKUP(BI2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)","v":11},{"$f":"VLOOKUP(BJ2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)","v":12},{"$f":"VLOOKUP(BK2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)","v":13},null,{"$f":"VLOOKUP(BM2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)+200","v":214},{"$f":"VLOOKUP(BN2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)+200","v":215},{"$f":"VLOOKUP(BO2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)+200","v":216},{"$f":"VLOOKUP(BP2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)+200","v":217},{"$f":"VLOOKUP(BQ2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)+200","v":218},{"$f":"VLOOKUP(BR2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)+200","v":219},null,{"$f":"VLOOKUP(BT2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)","v":20},{"$f":"VLOOKUP(BU2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)","v":21},{"$f":"VLOOKUP(BV2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)","v":22},null,{"$f":"VLOOKUP(BX2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)+400","v":401},{"$f":"VLOOKUP(BY2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)+400","v":402},{"$f":"VLOOKUP(BZ2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)+400","v":403},{"$f":"VLOOKUP(CA2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)+400","v":404},{"$f":"VLOOKUP(CB2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)+400","v":405},{"$f":"VLOOKUP(CC2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)+400","v":406},{"$f":"VLOOKUP(CD2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)+400","v":407},{"$f":"VLOOKUP(CE2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)+400","v":408},null,{"$f":"VLOOKUP(CG2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)+400","v":401},{"$f":"VLOOKUP(CH2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)+400","v":402},{"$f":"VLOOKUP(CI2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)+400","v":403},{"$f":"VLOOKUP(CJ2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)+400","v":404},{"$f":"VLOOKUP(CK2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)+400","v":405},{"$f":"VLOOKUP(CL2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)+400","v":406},{"$f":"VLOOKUP(CM2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)+400","v":407},{"$f":"VLOOKUP(CN2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)+400","v":408},null,{"$f":"VLOOKUP(CP2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)+400","v":414},{"$f":"VLOOKUP(CQ2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)+400","v":415},{"$f":"VLOOKUP(CR2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)+400","v":416},{"$f":"VLOOKUP(CS2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)+400","v":417},{"$f":"VLOOKUP(CT2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)+400","v":418},{"$f":"VLOOKUP(CU2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)+400","v":419},null,{"$f":"VLOOKUP(CW2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)+300","v":301},{"$f":"VLOOKUP(CX2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)+300","v":302},{"$f":"VLOOKUP(CY2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)+300","v":303},{"$f":"VLOOKUP(CZ2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)+300","v":304},{"$f":"VLOOKUP(DA2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)+300","v":305},{"$f":"VLOOKUP(DB2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)+300","v":306},{"$f":"VLOOKUP(DC2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)+300","v":307},{"$f":"VLOOKUP(DD2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)+300","v":308},null,{"$f":"VLOOKUP(DF2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)+300","v":301},{"$f":"VLOOKUP(DG2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)+300","v":302},{"$f":"VLOOKUP(DH2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)+300","v":303},{"$f":"VLOOKUP(DI2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)+300","v":304},{"$f":"VLOOKUP(DJ2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)+300","v":305},{"$f":"VLOOKUP(DK2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)+300","v":306},{"$f":"VLOOKUP(DL2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)+300","v":307},{"$f":"VLOOKUP(DM2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)+300","v":308},null,{"$f":"VLOOKUP(DO2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)+300","v":314},{"$f":"VLOOKUP(DP2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)+300","v":315},{"$f":"VLOOKUP(DQ2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)+300","v":316},{"$f":"VLOOKUP(DR2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)+300","v":317},{"$f":"VLOOKUP(DS2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)+300","v":318},{"$f":"VLOOKUP(DT2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)+300","v":319},null,null,{"$f":"VLOOKUP(DW2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)","v":43},{"$f":"VLOOKUP(DX2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)","v":44},{"$f":"VLOOKUP(DY2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)","v":45},{"$f":"VLOOKUP(DZ2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)","v":46},{"$f":"VLOOKUP(EA2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)","v":47},{"$f":"VLOOKUP(EB2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)","v":48},{"$f":"VLOOKUP(EC2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)","v":49},null,{"$f":"VLOOKUP(EE2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)","v":43},{"$f":"VLOOKUP(EF2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)","v":44},{"$f":"VLOOKUP(EG2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)","v":45},{"$f":"VLOOKUP(EH2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)","v":46},{"$f":"VLOOKUP(EI2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)","v":47},{"$f":"VLOOKUP(EJ2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)","v":48},{"$f":"VLOOKUP(EK2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)","v":49},null,{"$f":"VLOOKUP(EM2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)","v":43},{"$f":"VLOOKUP(EN2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)","v":44},{"$f":"VLOOKUP(EO2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)","v":45},{"$f":"VLOOKUP(EP2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)","v":46},{"$f":"VLOOKUP(EQ2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)","v":47},{"$f":"VLOOKUP(ER2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)","v":48},{"$f":"VLOOKUP(ES2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)","v":49},null,{"$f":"VLOOKUP(EU2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)","v":50},{"$f":"VLOOKUP(EV2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)","v":51},{"$f":"VLOOKUP(EW2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)","v":52},{"$f":"VLOOKUP(EX2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)","v":53},{"$f":"VLOOKUP(EY2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)","v":54},{"$f":"VLOOKUP(EZ2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)","v":55},{"$f":"VLOOKUP(FA2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)","v":56},null,null,{"$f":"VLOOKUP(FD2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)","v":64},{"$f":"VLOOKUP(FE2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)","v":65},{"$f":"VLOOKUP(FF2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)","v":66},{"$f":"VLOOKUP(FG2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)","v":67},{"$f":"VLOOKUP(FH2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)","v":68},{"$f":"VLOOKUP(FI2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)","v":69},{"$f":"VLOOKUP(FJ2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)","v":70},null,{"$f":"VLOOKUP(FL2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)","v":64},{"$f":"VLOOKUP(FM2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)","v":65},{"$f":"VLOOKUP(FN2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)","v":66},{"$f":"VLOOKUP(FO2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)","v":67},{"$f":"VLOOKUP(FP2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)","v":68},{"$f":"VLOOKUP(FQ2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)","v":69},{"$f":"VLOOKUP(FR2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)","v":70},null,{"$f":"VLOOKUP(FT2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)","v":64},{"$f":"VLOOKUP(FU2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)","v":65},{"$f":"VLOOKUP(FV2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)","v":66},{"$f":"VLOOKUP(FW2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)","v":67},{"$f":"VLOOKUP(FX2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)","v":68},{"$f":"VLOOKUP(FY2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)","v":69},{"$f":"VLOOKUP(FZ2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)","v":70},null,{"$f":"VLOOKUP(GB2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)","v":64},{"$f":"VLOOKUP(GC2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)","v":65},{"$f":"VLOOKUP(GD2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)","v":66},{"$f":"VLOOKUP(GE2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)","v":67},{"$f":"VLOOKUP(GF2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)","v":68},{"$f":"VLOOKUP(GG2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)","v":69},{"$f":"VLOOKUP(GH2,BDD_Produits!$D$9:$N$59,11,FALSE)","v":70}]
[null,null,null,null,null,"Index du ballon",null,null,{"$f":"VLOOKUP(I3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":2},{"$f":"VLOOKUP(J3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":2},{"$f":"VLOOKUP(K3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":2},{"$f":"VLOOKUP(L3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":2},null,{"$f":"VLOOKUP(N3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":4},{"$f":"VLOOKUP(O3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":4},{"$f":"VLOOKUP(P3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":4},{"$f":"VLOOKUP(Q3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":4},null,{"$f":"VLOOKUP(S3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":4},{"$f":"VLOOKUP(T3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":4},{"$f":"VLOOKUP(U3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":4},{"$f":"VLOOKUP(V3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":4},null,{"$f":"VLOOKUP(X3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":2},{"$f":"VLOOKUP(Y3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":2},{"$f":"VLOOKUP(Z3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":2},{"$f":"VLOOKUP(AA3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":2},null,9,9,9,9,null,null,{"$f":"VLOOKUP(AI3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":2},{"$f":"VLOOKUP(AJ3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":2},{"$f":"VLOOKUP(AK3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":2},{"$f":"VLOOKUP(AL3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":2},{"$f":"VLOOKUP(AM3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":2},{"$f":"VLOOKUP(AN3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":2},{"$f":"VLOOKUP(AO3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":2},{"$f":"VLOOKUP(AP3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":2},null,{"$f":"VLOOKUP(AR3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":2},{"$f":"VLOOKUP(AS3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":2},{"$f":"VLOOKUP(AT3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":2},{"$f":"VLOOKUP(AU3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":2},{"$f":"VLOOKUP(AV3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":2},null,{"$f":"VLOOKUP(AX3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":4},{"$f":"VLOOKUP(AY3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":4},{"$f":"VLOOKUP(AZ3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":4},{"$f":"VLOOKUP(BA3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":4},{"$f":"VLOOKUP(BB3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":4},{"$f":"VLOOKUP(BC3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":4},{"$f":"VLOOKUP(BD3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":4},{"$f":"VLOOKUP(BE3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":4},null,{"$f":"VLOOKUP(BG3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":4},{"$f":"VLOOKUP(BH3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":4},{"$f":"VLOOKUP(BI3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":4},{"$f":"VLOOKUP(BJ3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":4},{"$f":"VLOOKUP(BK3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":4},null,{"$f":"VLOOKUP(BM3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":3},{"$f":"VLOOKUP(BN3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":3},{"$f":"VLOOKUP(BO3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":3},{"$f":"VLOOKUP(BP3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":3},{"$f":"VLOOKUP(BQ3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":3},{"$f":"VLOOKUP(BR3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":3},null,{"$f":"VLOOKUP(BT3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":3},{"$f":"VLOOKUP(BU3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":3},{"$f":"VLOOKUP(BV3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":3},null,{"$f":"VLOOKUP(BX3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":2},{"$f":"VLOOKUP(BY3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":2},{"$f":"VLOOKUP(BZ3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":2},{"$f":"VLOOKUP(CA3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":2},{"$f":"VLOOKUP(CB3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":2},{"$f":"VLOOKUP(CC3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":2},{"$f":"VLOOKUP(CD3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":2},{"$f":"VLOOKUP(CE3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":2},null,{"$f":"VLOOKUP(CG3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":4},{"$f":"VLOOKUP(CH3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":4},{"$f":"VLOOKUP(CI3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":4},{"$f":"VLOOKUP(CJ3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":4},{"$f":"VLOOKUP(CK3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":4},{"$f":"VLOOKUP(CL3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":4},{"$f":"VLOOKUP(CM3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":4},{"$f":"VLOOKUP(CN3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":4},null,{"$f":"VLOOKUP(CP3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":3},{"$f":"VLOOKUP(CQ3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":3},{"$f":"VLOOKUP(CR3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":3},{"$f":"VLOOKUP(CS3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":3},{"$f":"VLOOKUP(CT3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":3},{"$f":"VLOOKUP(CU3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":3},null,{"$f":"VLOOKUP(CW3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":2},{"$f":"VLOOKUP(CX3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":2},{"$f":"VLOOKUP(CY3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":2},{"$f":"VLOOKUP(CZ3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":2},{"$f":"VLOOKUP(DA3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":2},{"$f":"VLOOKUP(DB3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":2},{"$f":"VLOOKUP(DC3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":2},{"$f":"VLOOKUP(DD3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":2},null,{"$f":"VLOOKUP(DF3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":4},{"$f":"VLOOKUP(DG3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":4},{"$f":"VLOOKUP(DH3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":4},{"$f":"VLOOKUP(DI3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":4},{"$f":"VLOOKUP(DJ3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":4},{"$f":"VLOOKUP(DK3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":4},{"$f":"VLOOKUP(DL3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":4},{"$f":"VLOOKUP(DM3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":4},null,{"$f":"VLOOKUP(DO3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":3},{"$f":"VLOOKUP(DP3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":3},{"$f":"VLOOKUP(DQ3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":3},{"$f":"VLOOKUP(DR3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":3},{"$f":"VLOOKUP(DS3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":3},{"$f":"VLOOKUP(DT3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":3},null,null,{"$f":"VLOOKUP(DW3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":2},{"$f":"VLOOKUP(DX3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":2},{"$f":"VLOOKUP(DY3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":2},{"$f":"VLOOKUP(DZ3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":2},{"$f":"VLOOKUP(EA3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":2},{"$f":"VLOOKUP(EB3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":2},{"$f":"VLOOKUP(EC3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":2},null,{"$f":"VLOOKUP(EE3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":4},{"$f":"VLOOKUP(EF3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":4},{"$f":"VLOOKUP(EG3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":4},{"$f":"VLOOKUP(EH3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":4},{"$f":"VLOOKUP(EI3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":4},{"$f":"VLOOKUP(EJ3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":4},{"$f":"VLOOKUP(EK3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":4},null,{"$f":"VLOOKUP(EM3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":10},{"$f":"VLOOKUP(EN3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":10},{"$f":"VLOOKUP(EO3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":11},{"$f":"VLOOKUP(EP3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":12},{"$f":"VLOOKUP(EQ3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":12},{"$f":"VLOOKUP(ER3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":12},{"$f":"VLOOKUP(ES3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":12},null,{"$f":"VLOOKUP(EU3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":2},{"$f":"VLOOKUP(EV3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":2},{"$f":"VLOOKUP(EW3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":2},{"$f":"VLOOKUP(EX3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":2},{"$f":"VLOOKUP(EY3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":2},{"$f":"VLOOKUP(EZ3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":2},{"$f":"VLOOKUP(FA3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":2},null,null,{"$f":"VLOOKUP(FD3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":2},{"$f":"VLOOKUP(FE3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":2},{"$f":"VLOOKUP(FF3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":2},{"$f":"VLOOKUP(FG3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":2},{"$f":"VLOOKUP(FH3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":2},{"$f":"VLOOKUP(FI3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":2},{"$f":"VLOOKUP(FJ3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":2},null,{"$f":"VLOOKUP(FL3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":2},{"$f":"VLOOKUP(FM3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":2},{"$f":"VLOOKUP(FN3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":2},{"$f":"VLOOKUP(FO3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":2},{"$f":"VLOOKUP(FP3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":2},{"$f":"VLOOKUP(FQ3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":2},{"$f":"VLOOKUP(FR3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":2},null,{"$f":"VLOOKUP(FT3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":4},{"$f":"VLOOKUP(FU3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":4},{"$f":"VLOOKUP(FV3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":4},{"$f":"VLOOKUP(FW3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":4},{"$f":"VLOOKUP(FX3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":4},{"$f":"VLOOKUP(FY3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":4},{"$f":"VLOOKUP(FZ3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":4},null,{"$f":"VLOOKUP(GB3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":14},{"$f":"VLOOKUP(GC3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":14},{"$f":"VLOOKUP(GD3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":14},{"$f":"VLOOKUP(GE3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":14},{"$f":"VLOOKUP(GF3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":14},{"$f":"VLOOKUP(GG3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":14},{"$f":"VLOOKUP(GH3,BDD_Produits!$D$90:$N$101,11,FALSE)","v":14}]
[null,null,null,null,null,"Concatener des index",null,null,{"$f":"I4&I5&\"0\"","v":"2720"},{"$f":"J4&J5&\"0\"","v":"2820"},{"$f":"K4&K5&\"0\"","v":"2920"},{"$f":"L4&L5&\"0\"","v":"3020"},null,{"$f":"N4&N5&\"0\"","v":"2740"},{"$f":"O4&O5&\"0\"","v":"2840"},{"$f":"P4&P5&\"0\"","v":"2940"},{"$f":"Q4&Q5&\"0\"","v":"3040"},null,{"$f":"S4&S5&\"0\"","v":"2740"},{"$f":"T4&T5&\"0\"","v":"2840"},{"$f":"U4&U5&\"0\"","v":"2940"},{"$f":"V4&V5&\"0\"","v":"3040"},null,{"$f":"X4&X5&\"0\"","v":"3120"},{"$f":"Y4&Y5&\"0\"","v":"3220"},{"$f":"Z4&Z5&\"0\"","v":"3420"},{"$f":"AA4&AA5&\"0\"","v":"3520"},null,{"$f":"AC4&AC5&\"0\"","v":"2790"},{"$f":"AD4&AD5&\"0\"","v":"2890"},{"$f":"AE4&AE5&\"0\"","v":"2990"},{"$f":"AF4&AF5&\"0\"","v":"3090"},null,null,{"$f":"AI4&AI5&\"0\"","v":"20120"},"20220","20320","20420","20520","20620","20720","20820",null,{"$f":"AR4&AR5&\"0\"","v":"920"},{"$f":"AS4&AS5&\"0\"","v":"1020"},{"$f":"AT4&AT5&\"0\"","v":"1120"},{"$f":"AU4&AU5&\"0\"","v":"1220"},{"$f":"AV4&AV5&\"0\"","v":"1320"},null,{"$f":"AX4&AX5&\"0\"","v":"20140"},"20240","20340","20440","20540","20640","20740","20840",null,{"$f":"BG4&BG5&\"0\"","v":"940"},{"$f":"BH4&BH5&\"0\"","v":"1040"},{"$f":"BI4&BI5&\"0\"","v":"1140"},{"$f":"BJ4&BJ5&\"0\"","v":"1240"},{"$f":"BK4&BK5&\"0\"","v":"1340"},null,{"$f":"BM4&BM5&\"0\"","v":"21430"},"21530","21630","21730","21830","21930",null,{"$f":"BT4&BT5&\"0\"","v":"2030"},{"$f":"BU4&BU5&\"0\"","v":"2130"},{"$f":"BV4&BV5&\"0\"","v":"2230"},null,{"$f":"BX4&BX5&\"0\"","v":"40120"},"40220","40320","40420","40520","40620","40720","40820",null,{"$f":"CG4&CG5&\"0\"","v":"40140"},"40240","40340","40440","40540","40640","40740","40840",null,{"$f":"CP4&CP5&\"0\"","v":"41430"},"41530","41630","41730","41830","41930",null,{"$f":"CW4&CW5&\"0\"","v":"30120"},"30220","30320","30420","30520","30620","30720","30820",null,{"$f":"DF4&DF5&\"0\"","v":"30140"},"30240","30340","30440","30540","30640","30740","30840",null,{"$f":"DO4&DO5&\"0\"","v":"31430"},"31530","31630","31730","31830","31930",null,null,{"$f":"DW4&DW5&\"0\"","v":"4320"},"4420","4520","4620","4720","4820","4920",null,{"$f":"EE4&EE5&\"0\"","v":"4340"},"4440","4540","4640","4740","4840","4940",null,{"$f":"EM4&EM5&\"0\"","v":"43100"},"44100","45110","46120","47120","48120","49120",null,{"$f":"EU4&EU5&\"0\"","v":"5020"},"5120","5220","5320","5420","5520","5620",null,null,{"$f":"FD4&FD5&\"0\"","v":"6420"},"6520","6620","6720","6820","6920","7020",null,{"$f":"FL4&FL5&\"0\"","v":"6420"},"6520","6620","6720","6820","6920","7020",null,{"$f":"FT4&FT5&\"0\"","v":"6440"},"6540","6640","6740","6840","6940","7040",null,{"$f":"GB4&GB5&\"0\"","v":"64140"},"65140","66140","67140","68140","69140","70140"]
[null,null,null,null,null,"Position de la solution dans la base Data_Tech",null,null,{"$f":"COLUMN()-5","v":4},{"$f":"COLUMN()-5","v":5},6,7,null,9,10,11,12,null,14,15,16,17,null,19,20,21,22,null,24,25,26,27,null,null,30,31,32,33,34,35,36,37,null,39,40,41,42,43,null,45,46,47,48,49,50,51,52,null,54,55,56,57,58,null,60,61,62,63,64,65,null,67,68,69,null,{"$f":"COLUMN()-5","v":71},72,73,74,75,76,77,78,null,{"$f":"COLUMN()-5","v":80},81,82,83,84,85,86,87,null,{"$f":"COLUMN()-5","v":89},90,91,92,93,94,null,{"$f":"COLUMN()-5","v":96},97,98,99,100,101,102,103,null,{"$f":"COLUMN()-5","v":105},106,107,108,109,110,111,112,null,{"$f":"COLUMN()-5","v":114},115,116,117,118,119,null,null,{"$f":"COLUMN()-5","v":122},123,124,125,126,127,128,null,{"$f":"COLUMN()-5","v":130},131,132,133,134,135,136,null,{"$f":"COLUMN()-5","v":138},139,140,141,142,143,144,null,{"$f":"COLUMN()-5","v":146},147,148,149,150,151,152,null,null,{"$f":"COLUMN()-5","v":155},156,157,158,159,160,161,null,{"$f":"COLUMN()-5","v":163},164,165,166,167,168,169,null,{"$f":"COLUMN()-5","v":171},172,173,174,175,176,177,null,{"$f":"COLUMN()-5","v":179},180,181,182,183,184,185]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ancien modèle","Ancien modèle","Ancien modèle","Ancien modèle",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ancien modèle","Ancien modèle","Ancien modèle","Ancien modèle","Ancien modèle","Ancien modèle","Ancien modèle","Ancien modèle",null,"Ancien modèle","Ancien modèle","Ancien modèle","Ancien modèle","Ancien modèle",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ancien modèle","Ancien modèle","Ancien modèle","Ancien modèle","Ancien modèle","Ancien modèle","Ancien modèle","Ancien modèle",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ancien modèle","Ancien modèle","Ancien modèle","Ancien modèle","Ancien modèle","Ancien modèle","Ancien modèle","Ancien modèle"]
[null,null,null,null,{"$f":"ROW()","v":9},"Data_Tech_PAC",2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119]
[null,null,null,"Outil RT2012 ",{"$f":"ROW()-$E$9","v":1},"Désignation gamme SD",".",null,"Kit Genia Air","Kit Genia Air","Kit Genia Air","Kit Genia Air",null,"Kit Genia Air ECS","Kit Genia Air ECS","Kit Genia Air ECS","Kit Genia Air ECS",null,"Kit Genia Air ECS","Kit Genia Air ECS",null,"Kit Genia Air ECS",null,"Kit Genia Hybrid Universel","Kit Genia Hybrid Universel","Kit Genia Hybrid Universel","Kit Genia Hybrid Universel",null,"GeniaSet","GeniaSet","GeniaSet","GeniaSet",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"GeniaSet Split","GeniaSet Split","GeniaSet Split","GeniaSet Split","GeniaSet Split","GeniaSet Split","GeniaSet Split",null,"GeniaSet Split","GeniaSet Split","GeniaSet Split","GeniaSet Split","GeniaSet Split","GeniaSet Split","GeniaSet Split",null,"GeniaSet Split","GeniaSet Split","GeniaSet Split","GeniaSet Split","GeniaSet Split","GeniaSet Split","GeniaSet Split",null,"GeniaSet Split","GeniaSet Split","GeniaSet Split","GeniaSet Split","GeniaSet Split","GeniaSet Split","GeniaSet Split",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,"flexoTHERM exclusive - 5 kW - 230V","flexoTHERM exclusive - 5 kW - 230V"]
[null,null,null,"CW PAC",{"$f":"ROW()-$E$9","v":2},"Désignation gamme V",".",null,"aroTHERM","aroTHERM","aroTHERM","aroTHERM",null,null,null,"aroTHERM","aroTHERM",null,"aroTHERM","aroTHERM","aroTHERM","aroTHERM",null,"aroTHERM Hybride","aroTHERM Hybride","aroTHERM Hybride","aroTHERM Hybride",null,"uniTOWER","uniTOWER","uniTOWER","uniTOWER",null,null,"flexoTHERM exclusive VWF","flexoTHERM exclusive VWF","flexoTHERM exclusive VWF","flexoTHERM exclusive VWF","flexoTHERM exclusive VWF","flexoTHERM exclusive VWF","flexoTHERM exclusive VWF","flexoTHERM exclusive VWF",null,null,null,null,null,null,null,"flexoTHERM exclusive VWF","flexoTHERM exclusive VWF","flexoTHERM exclusive VWF","flexoTHERM exclusive VWF","flexoTHERM exclusive VWF","flexoTHERM exclusive VWF","flexoTHERM exclusive VWF","flexoTHERM exclusive VWF",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"flexoTHERM exclusive VWF","flexoTHERM exclusive VWF","flexoTHERM exclusive VWF","flexoTHERM exclusive VWF","flexoTHERM exclusive VWF","flexoTHERM exclusive VWF","flexoTHERM exclusive VWF","flexoTHERM exclusive VWF",null,"flexoTHERM exclusive VWF","flexoTHERM exclusive VWF","flexoTHERM exclusive VWF","flexoTHERM exclusive VWF","flexoTHERM exclusive VWF","flexoTHERM exclusive VWF","flexoTHERM exclusive VWF","flexoTHERM exclusive VWF",null,null,null,null,null,null,null,null,"flexoTHERM exclusive VWF","flexoTHERM exclusive VWF","flexoTHERM exclusive VWF","flexoTHERM exclusive VWF","flexoTHERM exclusive VWF","flexoTHERM exclusive VWF","flexoTHERM exclusive VWF","flexoTHERM exclusive VWF",null,"flexoTHERM exclusive VWF","flexoTHERM exclusive VWF","flexoTHERM exclusive VWF","flexoTHERM exclusive VWF","flexoTHERM exclusive VWF","flexoTHERM exclusive VWF","flexoTHERM exclusive VWF","flexoTHERM exclusive VWF",null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,"flexoTHERM exclusive - 8 kW - 230V","flexoTHERM exclusive - 8 kW - 230V"]
[null,null,null,null,3,"Désignation modèle SD",".",null,"Kit Genia Air 5/1","Kit Genia Air 8/1","Kit Genia Air 11","Kit Genia Air 15/1",null,"Kit Genia Air ECS 5/1 FEW 200 ME","Kit Genia Air ECS 8/1 FEW 300 ME","Kit Genia Air ECS 11 FEW 300 ME ","Kit Genia Air ECS 15/1 FEW 300 ME ",null,"Kit Genia Air ECS 8/1 FEW 300 ME","Kit Genia Air ECS 11 FEW 300 ME ",null,"Kit Genia Air ECS 15/1 FEW 300 ME ",null,"Kit Genia Hybrid Universel 5/1","Kit Genia Hybrid Universel 8/1","Kit Genia Hybrid Universel 11","Kit Genia Hybrid Universel 15/1",null,"GeniaSet 5","GeniaSet 8","GeniaSet 11","GeniaSet 15",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"GeniaSet Split 3","GeniaSet Split 5","GeniaSet Split 7","GeniaSet Split 10","GeniaSet Split 10","GeniaSet Split 12","GeniaSet Split 12",null,"GeniaSet Split 3","GeniaSet Split 5","GeniaSet Split 7","GeniaSet Split 10","GeniaSet Split 10","GeniaSet Split 12","GeniaSet Split 12",null,"GeniaSet Split 3","GeniaSet Split 5","GeniaSet Split 7","GeniaSet Split 10","GeniaSet Split 10","GeniaSet Split 12","GeniaSet Split 12",null,"GeniaSet Split 3","GeniaSet Split 5","GeniaSet Split 7","GeniaSet Split 10","GeniaSet Split 10","GeniaSet Split 12","GeniaSet Split 12",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10,"flexoTHERM exclusive - 11 kW - 230V","flexoTHERM exclusive - 11 kW - 230V"]
[null,null,null,null,4,"Désignation modèle V",".",null,"aroTHERM VWL 55/3 A 230V","aroTHERM VWL 85/3 A 230V","aroTHERM VWL 115/2 A 230V","aroTHERM VWL 155/2 A 230V",null,"aroTHERM VWL 55/3 A 230V & geoSTOR VIH RW 300/3","aroTHERM VWL 85/3 A 230V & geoSTOR VIH RW 300/3","aroTHERM VWL 115/2 A 230V & geoSTOR VIH RW 300/3","aroTHERM VWL 155/2 A 230V & geoSTOR VIH RW 300/3",null,"aroTHERM VWL 55/3 A 230V","aroTHERM VWL 85/3 A 230V","aroTHERM VWL 115/2 A 230V","aroTHERM VWL 155/2 A 230V",null,"aroTHERM VWL 55/3 A 230V Hybride","aroTHERM VWL 85/3 A 230V Hybride","aroTHERM VWL 115/2 A 230V Hybride","aroTHERM VWL 155/2 A 230V Hybride",null,"aroTHERM VWL 55/3 + uniTOWER VIH QW 190/1 E","aroTHERM VWL 85/3 + uniTOWER VIH QW 190/1 E","aroTHERM VWL 115/2 + uniTOWER VIH QW 190/1 E","aroTHERM VWL 155/2 + uniTOWER VIH QW 190/1 E",null,null,"flexoTHERM VWF 57/4","flexoTHERM VWF 87/4","flexoTHERM VWF 117/4","flexoTHERM VWF 57/4","flexoTHERM VWF 87/4","flexoTHERM VWF 117/4","flexoTHERM VWF 157/4","flexoTHERM VWF 197/4",null,"flexoTHERM VWF 57/4","flexoTHERM VWF 87/4","flexoTHERM VWF 117/4","flexoTHERM VWF 157/4","flexoTHERM VWF 197/4",null,"flexoTHERM VWF 57/4","flexoTHERM VWF 87/4","flexoTHERM VWF 117/4","flexoTHERM VWF 57/4","flexoTHERM VWF 87/4","flexoTHERM VWF 117/4","flexoTHERM VWF 157/4","flexoTHERM VWF 197/4",null,"flexoTHERM VWF 57/4","flexoTHERM VWF 87/4","flexoTHERM VWF 117/4","flexoTHERM VWF 157/4","flexoTHERM VWF 197/4",null,"flexoCOMPACT VWF 58/4","flexoCOMPACT VWF 88/4","flexoCOMPACT VWF 118/4","flexoCOMPACT VWF 58/4","flexoCOMPACT VWF 88/4","flexoCOMPACT VWF 118/4",null,"flexoCOMPACT VWF 58/4","flexoCOMPACT VWF 88/4","flexoCOMPACT VWF 118/4",null,"flexoTHERM VWF 57/4","flexoTHERM VWF 87/4","flexoTHERM VWF 117/4","flexoTHERM VWF 57/4","flexoTHERM VWF 87/4","flexoTHERM VWF 117/4","flexoTHERM VWF 157/4","flexoTHERM VWF 197/4",null,"flexoTHERM VWF 57/4","flexoTHERM VWF 87/4","flexoTHERM VWF 117/4","flexoTHERM VWF 57/4","flexoTHERM VWF 87/4","flexoTHERM VWF 117/4","flexoTHERM VWF 157/4","flexoTHERM VWF 197/4",null,"flexoCOMPACT VWF 58/4","flexoCOMPACT VWF 88/4","flexoCOMPACT VWF 118/4","flexoCOMPACT VWF 58/4","flexoCOMPACT VWF 88/4","flexoCOMPACT VWF 118/4",null,"flexoTHERM VWF 57/4","flexoTHERM VWF 87/4","flexoTHERM VWF 117/4","flexoTHERM VWF 57/4","flexoTHERM VWF 87/4","flexoTHERM VWF 117/4","flexoTHERM VWF 157/4","flexoTHERM VWF 197/4",null,"flexoTHERM VWF 57/4","flexoTHERM VWF 87/4","flexoTHERM VWF 117/4","flexoTHERM VWF 57/4","flexoTHERM VWF 87/4","flexoTHERM VWF 117/4","flexoTHERM VWF 157/4","flexoTHERM VWF 197/4",null,"flexoCOMPACT VWF 58/4","flexoCOMPACT VWF 88/4","flexoCOMPACT VWF 118/4","flexoCOMPACT VWF 58/4","flexoCOMPACT VWF 88/4","flexoCOMPACT VWF 118/4",null,null,"aroTHERM Split 3 - 230V","aroTHERM Split 5 - 230V","aroTHERM Split 7 - 230V","aroTHERM Split 10 - 230V","aroTHERM Split 10 - 400V","aroTHERM Split 12 - 230V","aroTHERM Split 12 - 400V",null,"aroTHERM Split 3 - 230V","aroTHERM Split 5 - 230V","aroTHERM Split 7 - 230V","aroTHERM Split 10 - 230V","aroTHERM Split 10 - 400V","aroTHERM Split 12 - 230V","aroTHERM Split 12 - 400V",null,"aroTHERM Split 3 - 230V","aroTHERM Split 5 - 230V","aroTHERM Split 7 - 230V","aroTHERM Split 10 - 230V","aroTHERM Split 10 - 400V","aroTHERM Split 12 - 230V","aroTHERM Split 12 - 400V",null,"aroTHERM Split 3 - 230V","aroTHERM Split 5 - 230V","aroTHERM Split 7 - 230V","aroTHERM Split 10 - 230V","aroTHERM Split 10 - 400V","aroTHERM Split 12 - 230V","aroTHERM Split 12 - 400V",null,null,"aroTHERM plus 45/6 - 230 V S3","aroTHERM plus 55/6 - 230 V S3","aroTHERM plus 85/6 - 230 V S3","aroTHERM plus 125/6 - 230 V S3","aroTHERM plus 125/6 - 400 V S3","aroTHERM plus 155/6 - 230 V S3","aroTHERM plus 155/6 - 400 V S3",null,"aroTHERM plus 45/6 - 230 V S3","aroTHERM plus 55/6 - 230 V S3","aroTHERM plus 85/6 - 230 V S3","aroTHERM plus 125/6 - 230 V S3","aroTHERM plus 125/6 - 400 V S3","aroTHERM plus 155/6 - 230 V S3","aroTHERM plus 155/6 - 400 V S3",null,"aroTHERM plus 45/6 - 230 V S3","aroTHERM plus 55/6 - 230 V S3","aroTHERM plus 85/6 - 230 V S3","aroTHERM plus 125/6 - 230 V S3","aroTHERM plus 125/6 - 400 V S3","aroTHERM plus 155/6 - 230 V S3","aroTHERM plus 155/6 - 400 V S3",null,"aroTHERM plus 45/6 - 230 V S3","aroTHERM plus 55/6 - 230 V S3","aroTHERM plus 85/6 - 230 V S3","aroTHERM plus 125/6 - 230 V S3","aroTHERM plus 125/6 - 400 V S3","aroTHERM plus 155/6 - 230 V S3","aroTHERM plus 155/6 - 400 V S3",null,null,null,null,null,null,10,"flexoTHERM exclusive - 5 kW - 3x400 V","flexoTHERM exclusive - 5 kW - 3x400 V"]
[null,null,null,null,5,"Descriptif produit",".",null,"Pompe à chaleur air / eau monobloc Inverter\nPuissance 4,70 kW\nCOP 4,70","Pompe à chaleur air / eau monobloc Inverter\nPuissance 7,6 kW\nCOP 4,5","Pompe à chaleur air / eau monobloc Inverter\nPuissance 10,6 kW\nCOP 4,3","Pompe à chaleur air / eau monobloc Inverter\nPuissance 14,6 kW\nCOP 4,50",null,"Pompe à chaleur air / eau monobloc Inverter\nPuissance 4,70 kW\nCOP 4,70","Pompe à chaleur air / eau monobloc Inverter\nPuissance 7,6 kW\nCOP 4,5","Pompe à chaleur air / eau monobloc Inverter\nPuissance 10,6 kW\nCOP 4,3","Pompe à chaleur air / eau monobloc Inverter\nPuissance 14,6 kW\nCOP 4,50",null,"Pompe à chaleur air / eau monobloc Inverter\nPuissance 7,6 kW\nCOP 4,5","Pompe à chaleur air / eau monobloc Inverter\nPuissance 10,6 kW\nCOP 4,3","Pompe à chaleur air / eau monobloc Inverter\nPuissance 10,6 kW\nCOP 4,3","Pompe à chaleur air / eau monobloc Inverter\nPuissance 14,6 kW\nCOP 4,50",null,"Pompe à chaleur air / eau monobloc Inverter\nPuissance 4,70 kW\nCOP 4,70","Pompe à chaleur air / eau monobloc Inverter\nPuissance 7,6 kW\nCOP 4,5","Pompe à chaleur air / eau monobloc Inverter\nPuissance 10,6 kW\nCOP 4,3","Pompe à chaleur air / eau monobloc Inverter\nPuissance 14,6 kW\nCOP 4,50",null,"Pompe à chaleur air / eau monobloc Inverter\nPuissance 4,70 kW, COP 4,70 _  Classe d'efficacité énergétique chauffage : A++/A+ (départ 35°C/55°C) _ Classe d'efficacité énergétique ECS : A _ Profil de puisage  L","Pompe à chaleur air / eau monobloc Inverter\nPuissance 7,6 kW, COP 4,5 _ Classe d'efficacité énergétique : A++/A+ (départ 35°C/55°C) _ Classe d’efficacité énergétique ECS : A _ Profil de puisage : L","Pompe à chaleur air / eau monobloc Inverter\nPuissance 10,6 kW, COP 4,3 _ Classe d'efficacité énergétique : A+/A+ (départ 35°C/55°C) _ Classe d’efficacité énergétique ECS : A _ Profil de puisage : L","Pompe à chaleur air / eau monobloc Inverter\nPuissance 10,6 kW, COP 4,3 _ Classe d'efficacité énergétique : A+/A+ (départ 35°C/55°C) _ Classe d’efficacité énergétique ECS : A _ Profil de puisage : L",null,null,"Pompe à chaleur géothermique flexoTHERM exclusive chauffage seul","Pompe à chaleur géothermique flexoTHERM exclusive chauffage seul","Pompe à chaleur géothermique flexoTHERM exclusive chauffage seul","Pompe à chaleur géothermique flexoTHERM exclusive chauffage seul","Pompe à chaleur géothermique flexoTHERM exclusive chauffage seul","Pompe à chaleur géothermique flexoTHERM exclusive chauffage seul","Pompe à chaleur géothermique flexoTHERM exclusive chauffage seul","Pompe à chaleur géothermique flexoTHERM exclusive chauffage seul",null,"Pompe à chaleur air / eau monobloc Inverter\nPuissance 5,80 kW\nCOP 4,20","Chauffe-eau thermodynamique monovalent de 300 l.\nSans appoint, à installer en série avec une chaudière mixte.","Chauffe-eau thermodynamique de 300 l avec appoint intégré électrique","Chauffe-eau thermodynamique bivalent de 300 l équipé d'un échangeur hydraulique pour l'appoint chaudière.","Chauffe-eau thermodynamique monovalent de 150 l.\nSans appoint, à installer en série avec une chaudière mixte.",null,"Pompe à chaleur géothermique flexoTHERM exclusive chauffage seul","Pompe à chaleur géothermique flexoTHERM exclusive chauffage seul","Pompe à chaleur géothermique flexoTHERM exclusive chauffage seul","Pompe à chaleur géothermique flexoTHERM exclusive chauffage seul","Pompe à chaleur géothermique flexoTHERM exclusive chauffage seul","Pompe à chaleur géothermique flexoTHERM exclusive chauffage seul","Pompe à chaleur géothermique flexoTHERM exclusive chauffage seul","Pompe à chaleur géothermique flexoTHERM exclusive chauffage seul",null,"Pompe à chaleur air / eau monobloc Inverter\nPuissance 5,80 kW\nCOP 4,20","Chauffe-eau thermodynamique monovalent de 300 l.\nSans appoint, à installer en série avec une chaudière mixte.","Chauffe-eau thermodynamique de 300 l avec appoint intégré électrique","Chauffe-eau thermodynamique bivalent de 300 l équipé d'un échangeur hydraulique pour l'appoint chaudière.","Chauffe-eau thermodynamique monovalent de 150 l.\nSans appoint, à installer en série avec une chaudière mixte.",null,"Pompe à chaleur géothermique avec ballon ECS intégré","Pompe à chaleur géothermique avec ballon ECS intégré","Pompe à chaleur géothermique avec ballon ECS intégré","Pompe à chaleur géothermique avec ballon ECS intégré","Pompe à chaleur géothermique avec ballon ECS intégré","Pompe à chaleur géothermique avec ballon ECS intégré",null,"Pompe à chaleur aérothermique avec ballon ECS intégré","Pompe à chaleur aérothermique avec ballon ECS intégré","Pompe à chaleur aérothermique avec ballon ECS intégré",null,"Pompe à chaleur géothermique flexoTHERM exclusive chauffage seul","Pompe à chaleur géothermique flexoTHERM exclusive chauffage seul","Pompe à chaleur géothermique flexoTHERM exclusive chauffage seul","Pompe à chaleur géothermique flexoTHERM exclusive chauffage seul","Pompe à chaleur géothermique flexoTHERM exclusive chauffage seul","Pompe à chaleur géothermique flexoTHERM exclusive chauffage seul","Pompe à chaleur géothermique flexoTHERM exclusive chauffage seul","Pompe à chaleur géothermique flexoTHERM exclusive chauffage seul",null,"Pompe à chaleur géothermique flexoTHERM exclusive chauffage seul","Pompe à chaleur géothermique flexoTHERM exclusive chauffage seul","Pompe à chaleur géothermique flexoTHERM exclusive chauffage seul","Pompe à chaleur géothermique flexoTHERM exclusive chauffage seul","Pompe à chaleur géothermique flexoTHERM exclusive chauffage seul","Pompe à chaleur géothermique flexoTHERM exclusive chauffage seul","Pompe à chaleur géothermique flexoTHERM exclusive chauffage seul","Pompe à chaleur géothermique flexoTHERM exclusive chauffage seul",null,"Pompe à chaleur géothermique avec ballon ECS intégré","Pompe à chaleur géothermique avec ballon ECS intégré","Pompe à chaleur géothermique avec ballon ECS intégré","Pompe à chaleur géothermique avec ballon ECS intégré","Pompe à chaleur géothermique avec ballon ECS intégré","Pompe à chaleur géothermique avec ballon ECS intégré",null,"Pompe à chaleur géothermique flexoTHERM exclusive chauffage seul","Pompe à chaleur géothermique flexoTHERM exclusive chauffage seul","Pompe à chaleur géothermique flexoTHERM exclusive chauffage seul","Pompe à chaleur géothermique flexoTHERM exclusive chauffage seul","Pompe à chaleur géothermique flexoTHERM exclusive chauffage seul","Pompe à chaleur géothermique flexoTHERM exclusive chauffage seul","Pompe à chaleur géothermique flexoTHERM exclusive chauffage seul","Pompe à chaleur géothermique flexoTHERM exclusive chauffage seul",null,"Pompe à chaleur géothermique flexoTHERM exclusive chauffage seul","Pompe à chaleur géothermique flexoTHERM exclusive chauffage seul","Pompe à chaleur géothermique flexoTHERM exclusive chauffage seul","Pompe à chaleur géothermique flexoTHERM exclusive chauffage seul","Pompe à chaleur géothermique flexoTHERM exclusive chauffage seul","Pompe à chaleur géothermique flexoTHERM exclusive chauffage seul","Pompe à chaleur géothermique flexoTHERM exclusive chauffage seul","Pompe à chaleur géothermique flexoTHERM exclusive chauffage seul",null,"Pompe à chaleur géothermique avec ballon ECS intégré","Pompe à chaleur géothermique avec ballon ECS intégré","Pompe à chaleur géothermique avec ballon ECS intégré","Pompe à chaleur géothermique avec ballon ECS intégré","Pompe à chaleur géothermique avec ballon ECS intégré","Pompe à chaleur géothermique avec ballon ECS intégré",null,null,"Pompe à chaleur air / eau split Inverter\nPuissance 3,20 kW à -7 °C, COP 5 _ Certifiée NF PAC double service _ Classe d'efficacité énergétique chauffage : A++/A++ (départ 35 °C/55 °C) _ Classe d'efficacité énergétique ECS : A _ Profil de puisage  L","Pompe à chaleur air / eau split Inverter\nPuissance 4,5 kW, COP 4,8 _ Certifiée NF PAC double service _ Classe d'efficacité énergétique : A++/A++ (départ 35 °C/55 °C) _ Classe d’efficacité énergétique ECS : A _ Profil de puisage : L","Pompe à chaleur air / eau split Inverter\nPuissance 5,8 kW, COP 4,7 _ Certifiée NF PAC double service _ Classe d'efficacité énergétique : A++/A++ (départ 35°C/55°C) _ Classe d’efficacité énergétique ECS : A _ Profil de puisage : XL","Pompe à chaleur air / eau split Inverter\nPuissance 9,8 kW, COP 4,7 _ Certifiée NF PAC double service _ Classe d'efficacité énergétique : A++/A++ (départ 35°C/55°C) _ Classe d’efficacité énergétique ECS : A _ Profil de puisage : XL","Pompe à chaleur air / eau split Inverter\nPuissance 9,8 kW, COP 4,7 _ Certifiée NF PAC double service _ Classe d'efficacité énergétique : A++/A++ (départ 35°C/55°C) _ Classe d’efficacité énergétique ECS : A _ Profil de puisage : XL","Pompe à chaleur air / eau split Inverter\nPuissance 10,3 kW, COP 4,6 _ Certifiée NF PAC double service _ Classe d'efficacité énergétique : A++/A++ (départ 35°C/55°C) _ Classe d’efficacité énergétique ECS : A _ Profil de puisage : XL","Pompe à chaleur air / eau split Inverter\nPuissance 10,3 kW, COP 4,6 _ Certifiée NF PAC double service _ Classe d'efficacité énergétique : A++/A++ (départ 35°C/55°C) _ Classe d’efficacité énergétique ECS : A _ Profil de puisage : XL",null,"Pompe à chaleur air / eau split Inverter\nPuissance 3,20 kW à -7 °C, COP 5 _ Certifiée NF PAC double service _ Classe d'efficacité énergétique chauffage : A++/A++ (départ 35 °C/55 °C) _ Classe d'efficacité énergétique ECS : A _ Profil de puisage  L","Pompe à chaleur air / eau split Inverter\nPuissance 4,5 kW, COP 4,8 _ Certifiée NF PAC double service _ Classe d'efficacité énergétique : A++/A++ (départ 35 °C/55 °C) _ Classe d’efficacité énergétique ECS : A _ Profil de puisage : L","Pompe à chaleur air / eau split Inverter\nPuissance 5,8 kW, COP 4,7 _ Certifiée NF PAC double service _ Classe d'efficacité énergétique : A++/A++ (départ 35°C/55°C) _ Classe d’efficacité énergétique ECS : A _ Profil de puisage : XL","Pompe à chaleur air / eau split Inverter\nPuissance 9,8 kW, COP 4,7 _ Certifiée NF PAC double service _ Classe d'efficacité énergétique : A++/A++ (départ 35°C/55°C) _ Classe d’efficacité énergétique ECS : A _ Profil de puisage : XL","Pompe à chaleur air / eau split Inverter\nPuissance 9,8 kW, COP 4,7 _ Certifiée NF PAC double service _ Classe d'efficacité énergétique : A++/A++ (départ 35°C/55°C) _ Classe d’efficacité énergétique ECS : A _ Profil de puisage : XL","Pompe à chaleur air / eau split Inverter\nPuissance 10,3 kW, COP 4,6 _ Certifiée NF PAC double service _ Classe d'efficacité énergétique : A++/A++ (départ 35°C/55°C) _ Classe d’efficacité énergétique ECS : A _ Profil de puisage : XL","Pompe à chaleur air / eau split Inverter\nPuissance 10,3 kW, COP 4,6 _ Certifiée NF PAC double service _ Classe d'efficacité énergétique : A++/A++ (départ 35°C/55°C) _ Classe d’efficacité énergétique ECS : A _ Profil de puisage : XL",null,"Pompe à chaleur air / eau split Inverter\nPuissance 3,20 kW à -7 °C, COP 5 _ Certifiée NF PAC double service _ Classe d'efficacité énergétique chauffage : A++/A++ (départ 35 °C/55 °C) _ Classe d'efficacité énergétique ECS : A _ Profil de puisage  L","Pompe à chaleur air / eau split Inverter\nPuissance 4,5 kW, COP 4,8 _ Certifiée NF PAC double service _ Classe d'efficacité énergétique : A++/A++ (départ 35 °C/55 °C) _ Classe d’efficacité énergétique ECS : A _ Profil de puisage : L","Pompe à chaleur air / eau split Inverter\nPuissance 5,8 kW, COP 4,7 _ Certifiée NF PAC double service _ Classe d'efficacité énergétique : A++/A++ (départ 35°C/55°C) _ Classe d’efficacité énergétique ECS : A _ Profil de puisage : XL","Pompe à chaleur air / eau split Inverter\nPuissance 9,8 kW, COP 4,7 _ Certifiée NF PAC double service _ Classe d'efficacité énergétique : A++/A++ (départ 35°C/55°C) _ Classe d’efficacité énergétique ECS : A _ Profil de puisage : XL","Pompe à chaleur air / eau split Inverter\nPuissance 9,8 kW, COP 4,7 _ Certifiée NF PAC double service _ Classe d'efficacité énergétique : A++/A++ (départ 35°C/55°C) _ Classe d’efficacité énergétique ECS : A _ Profil de puisage : XL","Pompe à chaleur air / eau split Inverter\nPuissance 10,3 kW, COP 4,6 _ Certifiée NF PAC double service _ Classe d'efficacité énergétique : A++/A++ (départ 35°C/55°C) _ Classe d’efficacité énergétique ECS : A _ Profil de puisage : XL","Pompe à chaleur air / eau split Inverter\nPuissance 10,3 kW, COP 4,6 _ Certifiée NF PAC double service _ Classe d'efficacité énergétique : A++/A++ (départ 35°C/55°C) _ Classe d’efficacité énergétique ECS : A _ Profil de puisage : XL",null,"Pompe à chaleur air / eau split Inverter\nPuissance 3,20 kW à -7 °C, COP 5 _ Certifiée NF PAC double service _ Classe d'efficacité énergétique chauffage : A++/A++ (départ 35 °C/55 °C) _ Classe d'efficacité énergétique ECS : A _ Profil de puisage  L","Pompe à chaleur air / eau split Inverter\nPuissance 4,5 kW, COP 4,8 _ Certifiée NF PAC double service _ Classe d'efficacité énergétique : A++/A++ (départ 35 °C/55 °C) _ Classe d’efficacité énergétique ECS : A _ Profil de puisage : L","Pompe à chaleur air / eau split Inverter\nPuissance 5,8 kW, COP 4,7 _ Certifiée NF PAC double service _ Classe d'efficacité énergétique : A++/A++ (départ 35°C/55°C) _ Classe d’efficacité énergétique ECS : A _ Profil de puisage : XL","Pompe à chaleur air / eau split Inverter\nPuissance 9,8 kW, COP 4,7 _ Certifiée NF PAC double service _ Classe d'efficacité énergétique : A++/A++ (départ 35°C/55°C) _ Classe d’efficacité énergétique ECS : A _ Profil de puisage : XL","Pompe à chaleur air / eau split Inverter\nPuissance 9,8 kW, COP 4,7 _ Certifiée NF PAC double service _ Classe d'efficacité énergétique : A++/A++ (départ 35°C/55°C) _ Classe d’efficacité énergétique ECS : A _ Profil de puisage : XL","Pompe à chaleur air / eau split Inverter\nPuissance 10,3 kW, COP 4,6 _ Certifiée NF PAC double service _ Classe d'efficacité énergétique : A++/A++ (départ 35°C/55°C) _ Classe d’efficacité énergétique ECS : A _ Profil de puisage : XL","Pompe à chaleur air / eau split Inverter\nPuissance 10,3 kW, COP 4,6 _ Certifiée NF PAC double service _ Classe d'efficacité énergétique : A++/A++ (départ 35°C/55°C) _ Classe d’efficacité énergétique ECS : A _ Profil de puisage : XL",null,null,"Pompe à chaleur air / eau split Inverter\nPuissance 3,20 kW à -7 °C, COP 5 _ Classe d'efficacité énergétique chauffage : A++/A++ (départ 35 °C/55 °C) _ Classe d'efficacité énergétique ECS : A _ Profil de puisage  L","Pompe à chaleur air / eau split Inverter\nPuissance 4,5 kW, COP 4,8 _ Classe d'efficacité énergétique : A++/A++ (départ 35 °C/55 °C) _ Classe d’efficacité énergétique ECS : A _ Profil de puisage : L","Pompe à chaleur air / eau split Inverter\nPuissance 5,8 kW, COP 4,7 _ Classe d'efficacité énergétique : A++/A++ (départ 35°C/55°C) _ Classe d’efficacité énergétique ECS : A _ Profil de puisage : XL","Pompe à chaleur air / eau split Inverter\nPuissance 9,8 kW, COP 4,7 _ Classe d'efficacité énergétique : A++/A++ (départ 35°C/55°C) _ Classe d’efficacité énergétique ECS : A _ Profil de puisage : XL","Pompe à chaleur air / eau split Inverter\nPuissance 9,8 kW, COP 4,7 _ Classe d'efficacité énergétique : A++/A++ (départ 35°C/55°C) _ Classe d’efficacité énergétique ECS : A _ Profil de puisage : XL","Pompe à chaleur air / eau split Inverter\nPuissance 10,3 kW, COP 4,6 _ Classe d'efficacité énergétique : A++/A++ (départ 35°C/55°C) _ Classe d’efficacité énergétique ECS : A _ Profil de puisage : XL","Pompe à chaleur air / eau split Inverter\nPuissance 10,3 kW, COP 4,6 _ Classe d'efficacité énergétique : A++/A++ (départ 35°C/55°C) _ Classe d’efficacité énergétique ECS : A _ Profil de puisage : XL",null,"Pompe à chaleur air / eau split Inverter\nPuissance 3,20 kW à -7 °C, COP 5 _ Classe d'efficacité énergétique chauffage : A++/A++ (départ 35 °C/55 °C) _ Classe d'efficacité énergétique ECS : A _ Profil de puisage  L","Pompe à chaleur air / eau split Inverter\nPuissance 4,5 kW, COP 4,8 _ Classe d'efficacité énergétique : A++/A++ (départ 35 °C/55 °C) _ Classe d’efficacité énergétique ECS : A _ Profil de puisage : L","Pompe à chaleur air / eau split Inverter\nPuissance 5,8 kW, COP 4,7 _ Classe d'efficacité énergétique : A++/A++ (départ 35°C/55°C) _ Classe d’efficacité énergétique ECS : A _ Profil de puisage : XL","Pompe à chaleur air / eau split Inverter\nPuissance 9,8 kW, COP 4,7 _ Classe d'efficacité énergétique : A++/A++ (départ 35°C/55°C) _ Classe d’efficacité énergétique ECS : A _ Profil de puisage : XL","Pompe à chaleur air / eau split Inverter\nPuissance 9,8 kW, COP 4,7 _ Classe d'efficacité énergétique : A++/A++ (départ 35°C/55°C) _ Classe d’efficacité énergétique ECS : A _ Profil de puisage : XL","Pompe à chaleur air / eau split Inverter\nPuissance 10,3 kW, COP 4,6 _ Classe d'efficacité énergétique : A++/A++ (départ 35°C/55°C) _ Classe d’efficacité énergétique ECS : A _ Profil de puisage : XL","Pompe à chaleur air / eau split Inverter\nPuissance 10,3 kW, COP 4,6 _ Classe d'efficacité énergétique : A++/A++ (départ 35°C/55°C) _ Classe d’efficacité énergétique ECS : A _ Profil de puisage : XL",null,"Pompe à chaleur air / eau split Inverter\nPuissance 3,20 kW à -7 °C, COP 5 _ Classe d'efficacité énergétique chauffage : A++/A++ (départ 35 °C/55 °C) _ Classe d'efficacité énergétique ECS : A _ Profil de puisage  L","Pompe à chaleur air / eau split Inverter\nPuissance 4,5 kW, COP 4,8 _ Classe d'efficacité énergétique : A++/A++ (départ 35 °C/55 °C) _ Classe d’efficacité énergétique ECS : A _ Profil de puisage : L","Pompe à chaleur air / eau split Inverter\nPuissance 5,8 kW, COP 4,7 _ Classe d'efficacité énergétique : A++/A++ (départ 35°C/55°C) _ Classe d’efficacité énergétique ECS : A _ Profil de puisage : XL","Pompe à chaleur air / eau split Inverter\nPuissance 9,8 kW, COP 4,7 _ Classe d'efficacité énergétique : A++/A++ (départ 35°C/55°C) _ Classe d’efficacité énergétique ECS : A _ Profil de puisage : XL","Pompe à chaleur air / eau split Inverter\nPuissance 9,8 kW, COP 4,7 _ Classe d'efficacité énergétique : A++/A++ (départ 35°C/55°C) _ Classe d’efficacité énergétique ECS : A _ Profil de puisage : XL","Pompe à chaleur air / eau split Inverter\nPuissance 10,3 kW, COP 4,6 _ Classe d'efficacité énergétique : A++/A++ (départ 35°C/55°C) _ Classe d’efficacité énergétique ECS : A _ Profil de puisage : XL","Pompe à chaleur air / eau split Inverter\nPuissance 10,3 kW, COP 4,6 _ Classe d'efficacité énergétique : A++/A++ (départ 35°C/55°C) _ Classe d’efficacité énergétique ECS : A _ Profil de puisage : XL",null,"Pompe à chaleur air / eau split Inverter\nPuissance 3,20 kW à -7 °C, COP 5 _ Classe d'efficacité énergétique chauffage : A++/A++ (départ 35 °C/55 °C) _ Classe d'efficacité énergétique ECS : A _ Profil de puisage  L","Pompe à chaleur air / eau split Inverter\nPuissance 4,5 kW, COP 4,8 _ Classe d'efficacité énergétique : A++/A++ (départ 35 °C/55 °C) _ Classe d’efficacité énergétique ECS : A _ Profil de puisage : L","Pompe à chaleur air / eau split Inverter\nPuissance 5,8 kW, COP 4,7 _ Classe d'efficacité énergétique : A++/A++ (départ 35°C/55°C) _ Classe d’efficacité énergétique ECS : A _ Profil de puisage : XL","Pompe à chaleur air / eau split Inverter\nPuissance 9,8 kW, COP 4,7 _ Classe d'efficacité énergétique : A++/A++ (départ 35°C/55°C) _ Classe d’efficacité énergétique ECS : A _ Profil de puisage : XL","Pompe à chaleur air / eau split Inverter\nPuissance 9,8 kW, COP 4,7 _ Classe d'efficacité énergétique : A++/A++ (départ 35°C/55°C) _ Classe d’efficacité énergétique ECS : A _ Profil de puisage : XL","Pompe à chaleur air / eau split Inverter\nPuissance 10,3 kW, COP 4,6 _ Classe d'efficacité énergétique : A++/A++ (départ 35°C/55°C) _ Classe d’efficacité énergétique ECS : A _ Profil de puisage : XL","Pompe à chaleur air / eau split Inverter\nPuissance 10,3 kW, COP 4,6 _ Classe d'efficacité énergétique : A++/A++ (départ 35°C/55°C) _ Classe d’efficacité énergétique ECS : A _ Profil de puisage : XL",null,null,null,null,null,null,11,"flexoTHERM exclusive - 8 kW - 3x400 V","flexoTHERM exclusive - 8 kW - 3x400 V"]
[null,null,null,null,6,"Champs RT 2012",".",null,"Valeurs","Valeurs","Valeurs","Valeurs",null,"Valeurs","Valeurs","Valeurs","Valeurs",null,"Valeurs","Valeurs","Valeurs","Valeurs",null,"Valeurs","Valeurs","Valeurs","Valeurs",null,"Valeurs","Valeurs","Valeurs","Valeurs",null,null,"Valeurs","Valeurs","Valeurs","Valeurs","Valeurs","Valeurs","Valeurs","Valeurs",null,"Valeurs","Valeurs","Valeurs","Valeurs","Valeurs",null,"Valeurs","Valeurs","Valeurs","Valeurs","Valeurs","Valeurs","Valeurs","Valeurs",null,"Valeurs","Valeurs","Valeurs","Valeurs","Valeurs",null,"Valeurs","Valeurs","Valeurs","Valeurs","Valeurs","Valeurs",null,"Valeurs","Valeurs","Valeurs",null,"Valeurs","Valeurs","Valeurs","Valeurs","Valeurs","Valeurs","Valeurs","Valeurs",null,"Valeurs","Valeurs","Valeurs","Valeurs","Valeurs","Valeurs","Valeurs","Valeurs",null,"Valeurs","Valeurs","Valeurs","Valeurs","Valeurs","Valeurs",null,"Valeurs","Valeurs","Valeurs","Valeurs","Valeurs","Valeurs","Valeurs","Valeurs",null,"Valeurs","Valeurs","Valeurs","Valeurs","Valeurs","Valeurs","Valeurs","Valeurs",null,"Valeurs","Valeurs","Valeurs","Valeurs","Valeurs","Valeurs",null,null,"Valeurs","Valeurs","Valeurs","Valeurs","Valeurs","Valeurs","Valeurs",null,"Valeurs","Valeurs","Valeurs","Valeurs","Valeurs","Valeurs","Valeurs",null,"Valeurs","Valeurs","Valeurs","Valeurs","Valeurs","Valeurs","Valeurs",null,"Valeurs","Valeurs","Valeurs","Valeurs","Valeurs","Valeurs","Valeurs",null,null,"Valeurs","Valeurs","Valeurs","Valeurs","Valeurs","Valeurs","Valeurs",null,"Valeurs","Valeurs","Valeurs","Valeurs","Valeurs","Valeurs","Valeurs",null,"Valeurs","Valeurs","Valeurs","Valeurs","Valeurs","Valeurs","Valeurs",null,"Valeurs","Valeurs","Valeurs","Valeurs","Valeurs","Valeurs","Valeurs",null,null,null,null,null,null,11,"flexoTHERM exclusive - 11 kW - 3x400 V","flexoTHERM exclusive - 11 kW - 3x400 V"]
[null,null,null,null,7,".",".",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ancienne gamme",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ancienne gamme",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,null,null,null,null,null,12,"flexoTHERM exclusive - 15 kW - 3x400 V","flexoTHERM exclusive - 15 kW - 3x400 V"]
[null,null,null,null,8,"Générateur : PAC ou CETI",null,null,"-","-","-","-",null,null,"-","-","-",null,"-","-","-","-",null,"-","-","-","-",null,"-","-","-","-",null,null,"-","-","-","-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-","-",null,"-","-","-",null,"-","-","-","-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-","-",null,null,"-","-","-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-","-","-",null,null,"-","-","-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-","-","-",null,null,null,null,null,null,12,"flexoTHERM exclusive - 19 kW - 3x400 V","flexoTHERM exclusive - 19 kW - 3x400 V"]
[null,null,null,null,9,"Référence",".",null,"(libre)","(libre)","(libre)","(libre)",null,"(libre)","(libre)","(libre)","(libre)",null,"(libre)","(libre)","(libre)","(libre)",null,"(libre)","(libre)","(libre)","(libre)",null,"(libre)","(libre)","(libre)","(libre)",null,null,"(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)",null,"(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)",null,"(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)",null,"(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)",null,"(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)",null,"(libre)","(libre)","(libre)",null,"(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)",null,"(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)",null,"(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)",null,"(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)",null,"(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)",null,"(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)",null,null,"(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)",null,"(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)",null,"(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)",null,"(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)",null,null,"(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)",null,"(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)",null,"(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)",null,"(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)",null,null,null,null,null,null,13,"flexoTHERM exclusive VWF 57/4-5 - 400V + aroCOLLECT","flexoTHERM exclusive VWF 57/4-5 - 400V + aroCOLLECT"]
[null,null,null,null,10,"Production de générateur",".",null,"Chauff.","Chauff.","Chauff.","Chauff.",null,"Ch./ECS","Ch./ECS","Ch./ECS","Chauff.",null,"Ch./ECS","Ch./ECS","Ch./ECS","Chauff.",null,"Chauff.","Chauff.","Chauff.","Chauff.",null,"Ch./ECS","Ch./ECS","Ch./ECS","Ch./ECS",null,null,"Chauff.","Chauff.","Chauff.","Chauff.","Chauff.","Chauff.","Chauff.","Chauff.",null,"Chauff.","Chauff.","Chauff.","Chauff.","Chauff.",null,"Chauff.","Chauff.","Chauff.","Chauff.","Chauff.","Chauff.","Chauff.","Chauff.",null,"Chauff.","Chauff.","Chauff.","Chauff.","Chauff.",null,"Ch./ECS","Ch./ECS","Ch./ECS","Ch./ECS","Ch./ECS","Ch./ECS",null,"Ch./ECS","Ch./ECS","Ch./ECS",null,"Chauff.","Chauff.","Chauff.","Chauff.","Chauff.","Chauff.","Chauff.","Chauff.",null,"Chauff.","Chauff.","Chauff.","Chauff.","Chauff.","Chauff.","Chauff.","Chauff.",null,"Ch./ECS","Ch./ECS","Ch./ECS","Ch./ECS","Ch./ECS","Ch./ECS",null,"Chauff.","Chauff.","Chauff.","Chauff.","Chauff.","Chauff.","Chauff.","Chauff.",null,"Chauff.","Chauff.","Chauff.","Chauff.","Chauff.","Chauff.","Chauff.","Chauff.",null,"Ch./ECS","Ch./ECS","Ch./ECS","Ch./ECS","Ch./ECS","Ch./ECS",null,null,"Chauff.","Chauff.","Chauff.","Chauff.","Chauff.","Chauff.","Chauff.",null,"Ch./ECS","Ch./ECS","Ch./ECS","Ch./ECS","Ch./ECS","Ch./ECS","Ch./ECS",null,"Ch./ECS","Ch./ECS","Ch./ECS","Ch./ECS","Ch./ECS","Ch./ECS","Ch./ECS",null,"Chauff.","Chauff.","Chauff.","Chauff.","Chauff.","Chauff.","Chauff.",null,null,"Chauffage seul","Chauffage seul","Chauffage seul","Chauffage seul","Chauffage seul","Chauffage seul","Chauffage seul",null,"Chauffage seul","Chauffage seul","Chauffage seul","Chauffage seul","Chauffage seul","Chauffage seul","Chauffage seul",null,"Chauffage seul","Chauffage seul","Chauffage seul","Chauffage seul","Chauffage seul","Chauffage seul","Chauffage seul",null,"Chauffage seul","Chauffage seul","Chauffage seul","Chauffage seul","Chauffage seul","Chauffage seul","Chauffage seul",null,null,null,null,null,null,13,"flexoTHERM exclusive VWF 87/4-5 - 400V + aroCOLLECT","flexoTHERM exclusive VWF 87/4-5 - 400V + aroCOLLECT"]
[null,null,null,null,11,"Type de générateur",".",null,"Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique",null,"Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique",null,"Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique",null,"Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique",null,"Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique",null,null,"Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique",null,"Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique",null,"Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique",null,"Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique",null,"Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique",null,"Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique",null,"Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique",null,"Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique",null,"Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique",null,"Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique",null,"Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique",null,"Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique",null,null,"Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique",null,"Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique",null,"Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique",null,"Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique",null,null,"Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique",null,"Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique",null,"Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique",null,"Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique","Système thermodynamique",null,null,null,null,null,null,20,"flexoTHERM exclusive VWF 117/4-5 - 400V + aroCOLLECT","flexoTHERM exclusive VWF 117/4-5 - 400V + aroCOLLECT"]
[null,null,null,null,12,"Référence Produit",".",null,"aroTHERM VWL 55/3 A 230V","aroTHERM VWL 85/3 A 230V","aroTHERM VWL 115/2 A 230V","aroTHERM VWL 155/2 A 230V",null,"aroTHERM VWL 55/3 A 230V & geoSTOR VIH RW 300/3","aroTHERM VWL 85/3 A 230V & geoSTOR VIH RW 300/3","aroTHERM VWL 115/2 A 230V & geoSTOR VIH RW 300/3","aroTHERM VWL 155/2 A 230V & geoSTOR VIH RW 300/3",null,"aroTHERM VWL 55/3 A 230V","aroTHERM VWL 85/3 A 230V","aroTHERM VWL 115/2 A 230V","aroTHERM VWL 155/2 A 230V",null,"aroTHERM VWL 55/3 A 230V Hybride","aroTHERM VWL 85/3 A 230V Hybride","aroTHERM VWL 115/2 A 230V Hybride","aroTHERM VWL 155/2 A 230V Hybride",null,"aroTHERM VWL 55/2 avec uniTOWER VIH QW 190/1 E","aroTHERM VWL 85/2 avec uniTOWER VIH QW 190/1 E","aroTHERM VWL 115/2 avec uniTOWER VIH QW 190/1 E","aroTHERM VWL 155/2 avec uniTOWER VIH QW 190/1 E",null,null,"flexoTHERM VWF 57/4","flexoTHERM VWF 87/4","flexoTHERM VWF 117/4","flexoTHERM VWF 57/4","flexoTHERM VWF 87/4","flexoTHERM VWF 117/4","flexoTHERM VWF 157/4","flexoTHERM VWF 197/4",null,"flexoTHERM VWF 57/4","flexoTHERM VWF 87/4","flexoTHERM VWF 117/4","flexoTHERM VWF 157/4","flexoTHERM VWF 197/4",null,"flexoTHERM VWF 57/4","flexoTHERM VWF 87/4","flexoTHERM VWF 117/4","flexoTHERM VWF 57/4","flexoTHERM VWF 87/4","flexoTHERM VWF 117/4","flexoTHERM VWF 157/4","flexoTHERM VWF 197/4",null,"flexoTHERM VWF 57/4","flexoTHERM VWF 87/4","flexoTHERM VWF 117/4","flexoTHERM VWF 157/4","flexoTHERM VWF 197/4",null,"flexoCOMPACT VWF 58/4","flexoCOMPACT VWF 88/4","flexoCOMPACT VWF 118/4","flexoCOMPACT VWF 58/4","flexoCOMPACT VWF 88/4","flexoCOMPACT VWF 118/4",null,"flexoCOMPACT VWF 58/4","flexoCOMPACT VWF 88/4","flexoCOMPACT VWF 118/4",null,"flexoTHERM VWF 57/4","flexoTHERM VWF 87/4","flexoTHERM VWF 117/4","flexoTHERM VWF 57/4","flexoTHERM VWF 87/4","flexoTHERM VWF 117/4","flexoTHERM VWF 157/4","flexoTHERM VWF 197/4",null,"flexoTHERM VWF 57/4","flexoTHERM VWF 87/4","flexoTHERM VWF 117/4","flexoTHERM VWF 57/4","flexoTHERM VWF 87/4","flexoTHERM VWF 117/4","flexoTHERM VWF 157/4","flexoTHERM VWF 197/4",null,"flexoCOMPACT VWF 58/4","flexoCOMPACT VWF 88/4","flexoCOMPACT VWF 118/4","flexoCOMPACT VWF 58/4","flexoCOMPACT VWF 88/4","flexoCOMPACT VWF 118/4",null,"flexoTHERM VWF 57/4","flexoTHERM VWF 87/4","flexoTHERM VWF 117/4","flexoTHERM VWF 57/4","flexoTHERM VWF 87/4","flexoTHERM VWF 117/4","flexoTHERM VWF 157/4","flexoTHERM VWF 197/4",null,"flexoTHERM VWF 57/4","flexoTHERM VWF 87/4","flexoTHERM VWF 117/4","flexoTHERM VWF 57/4","flexoTHERM VWF 87/4","flexoTHERM VWF 117/4","flexoTHERM VWF 157/4","flexoTHERM VWF 197/4",null,"flexoCOMPACT VWF 58/4","flexoCOMPACT VWF 88/4","flexoCOMPACT VWF 118/4","flexoCOMPACT VWF 58/4","flexoCOMPACT VWF 88/4","flexoCOMPACT VWF 118/4",null,null,"aroTHERM Split 3 - 230V","aroTHERM Split 5 - 230V","aroTHERM Split 7 - 230V","aroTHERM Split 10 - 230V","aroTHERM Split 10 - 400V","aroTHERM Split 12 - 230V","aroTHERM Split 12 - 400V",null,"aroTHERM Split 3 - 230V","aroTHERM Split 5 - 230V","aroTHERM Split 7 - 230V","aroTHERM Split 10 - 230V","aroTHERM Split 10 - 400V","aroTHERM Split 12 - 230V","aroTHERM Split 12 - 400V",null,"aroTHERM Split 3 - 230V","aroTHERM Split 5 - 230V","aroTHERM Split 7 - 230V","aroTHERM Split 10 - 230V","aroTHERM Split 10 - 400V","aroTHERM Split 12 - 230V","aroTHERM Split 12 - 400V",null,"aroTHERM Split 3 - 230V","aroTHERM Split 5 - 230V","aroTHERM Split 7 - 230V","aroTHERM Split 10 - 230V","aroTHERM Split 10 - 400V","aroTHERM Split 12 - 230V","aroTHERM Split 12 - 400V",null,null,"aroTHERM plus 45/6 - 230 V S3","aroTHERM plus 55/6 - 230 V S3","aroTHERM plus 85/6 - 230 V S3","aroTHERM plus 125/6 - 230 V S3","aroTHERM plus 125/6 - 400 V S3","aroTHERM plus 155/6 - 230 V S3","aroTHERM plus 155/6 - 400 V S3",null,"aroTHERM plus 45/6 - 230 V S3","aroTHERM plus 55/6 - 230 V S3","aroTHERM plus 85/6 - 230 V S3","aroTHERM plus 125/6 - 230 V S3","aroTHERM plus 125/6 - 400 V S3","aroTHERM plus 155/6 - 230 V S3","aroTHERM plus 155/6 - 400 V S3",null,"aroTHERM plus 45/6 - 230 V S3","aroTHERM plus 55/6 - 230 V S3","aroTHERM plus 85/6 - 230 V S3","aroTHERM plus 125/6 - 230 V S3","aroTHERM plus 125/6 - 400 V S3","aroTHERM plus 155/6 - 230 V S3","aroTHERM plus 155/6 - 400 V S3",null,"aroTHERM plus 45/6 - 230 V S3","aroTHERM plus 55/6 - 230 V S3","aroTHERM plus 85/6 - 230 V S3","aroTHERM plus 125/6 - 230 V S3","aroTHERM plus 125/6 - 400 V S3","aroTHERM plus 155/6 - 230 V S3","aroTHERM plus 155/6 - 400 V S3",null,null,null,null,null,null,21,"flexoTHERM exclusive VWF 157/4-5 - 400V + aroCOLLECT","flexoTHERM exclusive VWF 157/4-5 - 400V + aroCOLLECT"]
[null,null,null,null,13,"Caractéristiques",".",null,"/","/","/","/",null,"/","/","/","/",null,"/","/","/","/",null,"/","/","/","/",null,"/","/","/","/",null,null,"/","/","/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/",null,null,"/","/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/","/",null,null,"/","/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/","/",null,null,null,null,null,null,22,"flexoTHERM exclusive VWF 197/4-5 - 400V + aroCOLLECT","flexoTHERM exclusive VWF 197/4-5 - 400V + aroCOLLECT"]
[null,null,null,null,14,"Energie",".",null,"Electrique","Electrique","Electrique","Electrique",null,"Electrique","Electrique","Electrique","Electrique",null,"Electrique","Electrique","Electrique","Electrique",null,"Electrique","Electrique","Electrique","Electrique",null,"Electrique","Electrique","Electrique","Electrique",null,null,"Electrique","Electrique","Electrique","Electrique","Electrique","Electrique","Electrique","Electrique",null,"Electrique","Electrique","Electrique","Electrique","Electrique",null,"Electrique","Electrique","Electrique","Electrique","Electrique","Electrique","Electrique","Electrique",null,"Electrique","Electrique","Electrique","Electrique","Electrique",null,"Electrique","Electrique","Electrique","Electrique","Electrique","Electrique",null,"Electrique","Electrique","Electrique",null,"Electrique","Electrique","Electrique","Electrique","Electrique","Electrique","Electrique","Electrique",null,"Electrique","Electrique","Electrique","Electrique","Electrique","Electrique","Electrique","Electrique",null,"Electrique","Electrique","Electrique","Electrique","Electrique","Electrique",null,"Electrique","Electrique","Electrique","Electrique","Electrique","Electrique","Electrique","Electrique",null,"Electrique","Electrique","Electrique","Electrique","Electrique","Electrique","Electrique","Electrique",null,"Electrique","Electrique","Electrique","Electrique","Electrique","Electrique",null,null,"Electrique","Electrique","Electrique","Electrique","Electrique","Electrique","Electrique",null,"Electrique","Electrique","Electrique","Electrique","Electrique","Electrique","Electrique",null,"Electrique","Electrique","Electrique","Electrique","Electrique","Electrique","Electrique",null,"Electrique","Electrique","Electrique","Electrique","Electrique","Electrique","Electrique",null,null,"Electrique","Electrique","Electrique","Electrique","Electrique","Electrique","Electrique",null,"Electrique","Electrique","Electrique","Electrique","Electrique","Electrique","Electrique",null,"Electrique","Electrique","Electrique","Electrique","Electrique","Electrique","Electrique",null,"Electrique","Electrique","Electrique","Electrique","Electrique","Electrique","Electrique",null,null,null,null,null,null,27,"flexoCOMPACT exclusive - 5 kW - 230V","flexoCOMPACT exclusive - 5 kW - 230V"]
[null,null,null,null,15,"Système thermodynamique chauffage",".",null,"Pac air extérieur / eau","Pac air extérieur / eau","Pac air extérieur / eau","Pac air extérieur / eau",null,"Pac air extérieur / eau","Pac air extérieur / eau","Pac air extérieur / eau","Pac air extérieur / eau",null,"Pac air extérieur / eau","Pac air extérieur / eau","Pac air extérieur / eau","Pac air extérieur / eau",null,"Pac air / eau","Pac air / eau","Pac air / eau","Pac air / eau",null,"Pac air extérieur / eau","Pac air extérieur / eau","Pac air extérieur / eau","Pac air extérieur / eau",null,null,"PAC eau glycolée / eau","PAC eau glycolée / eau","PAC eau glycolée / eau","PAC eau glycolée / eau","PAC eau glycolée / eau","PAC eau glycolée / eau","PAC eau glycolée / eau"," PAC eau glycolée / eau",null,"Pac air extérieur / eau","Pac air extérieur / eau","Pac air extérieur / eau","Pac air extérieur / eau","Pac air extérieur / eau",null," PAC eau glycolée / eau"," PAC eau glycolée / eau"," PAC eau glycolée / eau"," PAC eau glycolée / eau"," PAC eau glycolée / eau"," PAC eau glycolée / eau"," PAC eau glycolée / eau"," PAC eau glycolée / eau",null,"Pac air extérieur / eau","Pac air extérieur / eau","Pac air extérieur / eau","Pac air extérieur / eau","Pac air extérieur / eau",null," PAC eau glycolée / eau"," PAC eau glycolée / eau"," PAC eau glycolée / eau"," PAC eau glycolée / eau"," PAC eau glycolée / eau"," PAC eau glycolée / eau",null," PAC air / eau"," PAC air / eau"," PAC air / eau",null," PAC eau / eau"," PAC eau / eau"," PAC eau / eau"," PAC eau / eau"," PAC eau / eau"," PAC eau / eau"," PAC eau / eau"," PAC eau / eau",null," PAC eau / eau"," PAC eau / eau"," PAC eau / eau"," PAC eau / eau"," PAC eau / eau"," PAC eau / eau"," PAC eau / eau"," PAC eau / eau",null," PAC eau / eau"," PAC eau / eau"," PAC eau / eau"," PAC eau / eau"," PAC eau / eau"," PAC eau / eau",null," PAC eau / eau"," PAC eau / eau"," PAC eau / eau"," PAC eau / eau"," PAC eau / eau"," PAC eau / eau"," PAC eau / eau"," PAC eau / eau",null," PAC eau / eau"," PAC eau / eau"," PAC eau / eau"," PAC eau / eau"," PAC eau / eau"," PAC eau / eau"," PAC eau / eau"," PAC eau / eau",null," PAC eau / eau"," PAC eau / eau"," PAC eau / eau"," PAC eau / eau"," PAC eau / eau"," PAC eau / eau",null,null,"Pac air extérieur / eau","Pac air extérieur / eau","Pac air extérieur / eau","Pac air extérieur / eau","Pac air extérieur / eau","Pac air extérieur / eau","Pac air extérieur / eau",null,"Pac air extérieur / eau","Pac air extérieur / eau","Pac air extérieur / eau","Pac air extérieur / eau","Pac air extérieur / eau","Pac air extérieur / eau","Pac air extérieur / eau",null,"Pac air extérieur / eau","Pac air extérieur / eau","Pac air extérieur / eau","Pac air extérieur / eau","Pac air extérieur / eau","Pac air extérieur / eau","Pac air extérieur / eau",null,"Pac air extérieur / eau","Pac air extérieur / eau","Pac air extérieur / eau","Pac air extérieur / eau","Pac air extérieur / eau","Pac air extérieur / eau","Pac air extérieur / eau",null,null,"Pac air extérieur / eau","Pac air extérieur / eau","Pac air extérieur / eau","Pac air extérieur / eau","Pac air extérieur / eau","Pac air extérieur / eau","Pac air extérieur / eau",null,"Pac air extérieur / eau","Pac air extérieur / eau","Pac air extérieur / eau","Pac air extérieur / eau","Pac air extérieur / eau","Pac air extérieur / eau","Pac air extérieur / eau",null,"Pac air extérieur / eau","Pac air extérieur / eau","Pac air extérieur / eau","Pac air extérieur / eau","Pac air extérieur / eau","Pac air extérieur / eau","Pac air extérieur / eau",null,"Pac air extérieur / eau","Pac air extérieur / eau","Pac air extérieur / eau","Pac air extérieur / eau","Pac air extérieur / eau","Pac air extérieur / eau","Pac air extérieur / eau",null,null,null,null,null,null,27,"flexoCOMPACT exclusive - 8 kW - 230V","flexoCOMPACT exclusive - 8 kW - 230V"]
[null,null,null,null,16,"Statut des données",".",null,"Valeurs de performance certifiées ou mesurées","Valeurs de performance certifiées ou mesurées","Valeurs de performance certifiées ou mesurées","Valeurs de performance certifiées ou mesurées",null,"Valeurs de performance certifiées ou mesurées","Valeurs de performance certifiées ou mesurées","Valeurs de performance certifiées ou mesurées","Valeurs de performance certifiées ou mesurées",null,"Valeurs de performance certifiées ou mesurées","Valeurs de performance certifiées ou mesurées","Valeurs de performance certifiées ou mesurées","Valeurs de performance certifiées ou mesurées",null,"Valeurs de performance certifiées ou mesurées","Valeurs de performance certifiées ou mesurées","Valeurs de performance certifiées ou mesurées","Valeurs de performance certifiées ou mesurées",null,"Valeurs de performance certifiées ou mesurées","Valeurs de performance certifiées ou mesurées","Valeurs de performance certifiées ou mesurées","Valeurs de performance certifiées ou mesurées",null,null,"Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées","Valeur par défaut (en cours de certification)",null,"Valeur par défaut (en cours de certification)","Valeur par défaut (en cours de certification)","Valeur par défaut (en cours de certification)","Valeur par défaut (en cours de certification)","Valeur par défaut (en cours de certification)",null,"Valeur par défaut (en cours de certification)","Valeur par défaut (en cours de certification)","Valeur par défaut (en cours de certification)","Valeur par défaut (en cours de certification)","Valeur par défaut (en cours de certification)","Valeur par défaut (en cours de certification)","Valeur par défaut (en cours de certification)","Valeur par défaut (en cours de certification)",null,"Valeur par défaut (en cours de certification)","Valeur par défaut (en cours de certification)","Valeur par défaut (en cours de certification)","Valeur par défaut (en cours de certification)","Valeur par défaut (en cours de certification)",null,"Valeur par défaut (en cours de certification)","Valeur par défaut (en cours de certification)","Valeur par défaut (en cours de certification)","Valeur par défaut (en cours de certification)","Valeur par défaut (en cours de certification)","Valeur par défaut (en cours de certification)",null,"Valeur par défaut (en cours de certification)","Valeur par défaut (en cours de certification)","Valeur par défaut (en cours de certification)",null,"Valeur par défaut (en cours de certification)","Valeur par défaut (en cours de certification)","Valeur par défaut (en cours de certification)","Valeur par défaut (en cours de certification)","Valeur par défaut (en cours de certification)","Valeur par défaut (en cours de certification)","Valeur par défaut (en cours de certification)","Valeur par défaut (en cours de certification)",null,"Valeur par défaut (en cours de certification)","Valeur par défaut (en cours de certification)","Valeur par défaut (en cours de certification)","Valeur par défaut (en cours de certification)","Valeur par défaut (en cours de certification)","Valeur par défaut (en cours de certification)","Valeur par défaut (en cours de certification)","Valeur par défaut (en cours de certification)",null,"Valeur par défaut (en cours de certification)","Valeur par défaut (en cours de certification)","Valeur par défaut (en cours de certification)","Valeur par défaut (en cours de certification)","Valeur par défaut (en cours de certification)","Valeur par défaut (en cours de certification)",null,"Valeur par défaut (en cours de certification)","Valeur par défaut (en cours de certification)","Valeur par défaut (en cours de certification)","Valeur par défaut (en cours de certification)","Valeur par défaut (en cours de certification)","Valeur par défaut (en cours de certification)","Valeur par défaut (en cours de certification)","Valeur par défaut (en cours de certification)",null,"Valeur par défaut (en cours de certification)","Valeur par défaut (en cours de certification)","Valeur par défaut (en cours de certification)","Valeur par défaut (en cours de certification)","Valeur par défaut (en cours de certification)","Valeur par défaut (en cours de certification)","Valeur par défaut (en cours de certification)","Valeur par défaut (en cours de certification)",null,"Valeur par défaut (en cours de certification)","Valeur par défaut (en cours de certification)","Valeur par défaut (en cours de certification)","Valeur par défaut (en cours de certification)","Valeur par défaut (en cours de certification)","Valeur par défaut (en cours de certification)",null,null,"Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées",null,"Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées",null,"Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées",null,"Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées",null,null,"Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées",null,"Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées",null,"Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées",null,"Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées",null,null,null,null,null,null,27,"flexoCOMPACT exclusive - 11 kW - 230V","flexoCOMPACT exclusive - 11 kW - 230V"]
[null,null,null,null,17,"Statut des données en ECS",".",null,"NA","NA","NA","NA",null,"Valeurs de performance certifiées ou mesurées","Valeurs de performance certifiées ou mesurées","Pas de valeurs certifiées ou mesurées","Pas de valeurs certifiées ou mesurées",null,"Valeurs de performance certifiées ou mesurées","Pas de valeurs certifiées ou mesurées","Pas de valeurs certifiées ou mesurées","Pas de valeurs certifiées ou mesurées",null,"NA","NA","NA","NA",null,"Valeurs de performance certifiées ou mesurées","Valeurs de performance certifiées ou mesurées","Valeurs de performance certifiées ou mesurées","Pas de valeurs certifiées ou mesurées",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"Valeur par défaut (en cours de certification)","Valeur par défaut (en cours de certification)","Valeur par défaut (en cours de certification)","Valeur par défaut (en cours de certification)","Valeur par défaut (en cours de certification)","Valeur par défaut (en cours de certification)","Valeur par défaut (en cours de certification)","Valeur par défaut (en cours de certification)",null,"Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"Valeur par défaut (en cours de certification)","Valeur par défaut (en cours de certification)","Valeur par défaut (en cours de certification)","Valeur par défaut (en cours de certification)","Valeur par défaut (en cours de certification)","Valeur par défaut (en cours de certification)","Valeur par défaut (en cours de certification)","Valeur par défaut (en cours de certification)",null,"Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut",null,null,"Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées",null,"Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées",null,"Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées",null,"Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées",null,null,"NA","Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées",null,"NA","Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées",null,"NA","Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées",null,"NA","Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées","Valeurs certifiées ou mesurées",null,null,null,null,null,null,27,"flexoCOMPACT exclusive - 5 kW - 3x400 V","flexoCOMPACT exclusive - 5 kW - 3x400 V"]
[null,null,null,null,18,"Températures aval chauffage (°C)",".",null,"32,5 °C, 42,5 °C","32,5 °C, 42,5 °C","32,5 °C, 42,5 °C","32,5 °C, 42,5 °C",null,"32,5 °C, 42,5 °C","32,5 °C, 42,5 °C","32,5 °C, 42,5 °C","32,5 °C, 42,5 °C",null,"32,5 °C, 42,5 °C","32,5 °C, 42,5 °C","32,5 °C, 42,5 °C","32,5 °C, 42,5 °C",null,"32,5 °C, 42,5 °C","32,5 °C, 42,5 °C","32,5 °C, 42,5 °C","32,5 °C, 42,5 °C",null,"32,5 °C, 42,5 °C","32,5 °C, 42,5 °C","32,5 °C, 42,5 °C","32,5 °C, 42,5 °C",null,null,"32,5 °C, 42,5 °C, 51 °C","32,5 °C, 42,5 °C, 51 °C","32,5 °C, 42,5 °C, 51 °C","32,5 °C, 42,5 °C, 51 °C","32,5 °C, 42,5 °C, 51 °C","32,5 °C, 42,5 °C, 51 °C","32,5 °C, 42,5 °C, 51 °C","32,5 °C, 42,5 °C, 51 °C",null,"32,5 °C","32,5 °C","32,5 °C","32,5 °C","32,5 °C",null,"32,5 °C, 42,5 °C, 51 °C","32,5 °C, 42,5 °C, 51 °C","32,5 °C, 42,5 °C, 51 °C","32,5 °C, 42,5 °C, 51 °C","32,5 °C, 42,5 °C, 51 °C","32,5 °C, 42,5 °C, 51 °C","32,5 °C, 42,5 °C, 51 °C","32,5 °C, 42,5 °C, 51 °C",null,"32,5 °C","32,5 °C","32,5 °C","32,5 °C","32,5 °C",null,"32,5 °C, 42,5 °C, 51 °C","32,5 °C, 42,5 °C, 51 °C","32,5 °C, 42,5 °C, 51 °C","32,5 °C, 42,5 °C, 51 °C","32,5 °C, 42,5 °C, 51 °C","32,5 °C, 42,5 °C, 51 °C",null,"32,5 °C","32,5 °C","32,5 °C",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"32,5 °C, 42,5 °C, 51 °C","32,5 °C, 42,5 °C, 51 °C","32,5 °C, 42,5 °C, 51 °C","32,5 °C, 42,5 °C, 51 °C","32,5 °C, 42,5 °C, 51 °C","32,5 °C, 42,5 °C, 51 °C","32,5 °C, 42,5 °C, 51 °C",null,"32,5 °C, 42,5 °C, 51 °C","32,5 °C, 42,5 °C, 51 °C","32,5 °C, 42,5 °C, 51 °C","32,5 °C, 42,5 °C, 51 °C","32,5 °C, 42,5 °C, 51 °C","32,5 °C, 42,5 °C, 51 °C","32,5 °C, 42,5 °C, 51 °C",null,"32,5 °C, 42,5 °C, 51 °C","32,5 °C, 42,5 °C, 51 °C","32,5 °C, 42,5 °C, 51 °C","32,5 °C, 42,5 °C, 51 °C","32,5 °C, 42,5 °C, 51 °C","32,5 °C, 42,5 °C, 51 °C","32,5 °C, 42,5 °C, 51 °C",null,"32,5 °C, 42,5 °C, 51 °C","32,5 °C, 42,5 °C, 51 °C","32,5 °C, 42,5 °C, 51 °C","32,5 °C, 42,5 °C, 51 °C","32,5 °C, 42,5 °C, 51 °C","32,5 °C, 42,5 °C, 51 °C","32,5 °C, 42,5 °C, 51 °C",null,null,"32,5 °C, 42,5 °C, 51 °C, 60 °C","32,5 °C, 42,5 °C, 51 °C","32,5 °C, 42,5 °C, 51 °C","32,5 °C, 42,5 °C, 51 °C","32,5 °C, 42,5 °C, 51 °C","32,5 °C, 42,5 °C, 51 °C, 60 °C","32,5 °C, 42,5 °C, 51 °C, 60 °C",null,"32,5 °C, 42,5 °C, 51 °C, 60 °C","32,5 °C, 42,5 °C, 51 °C","32,5 °C, 42,5 °C, 51 °C","32,5 °C, 42,5 °C, 51 °C","32,5 °C, 42,5 °C, 51 °C","32,5 °C, 42,5 °C, 51 °C, 60 °C","32,5 °C, 42,5 °C, 51 °C, 60 °C",null,"32,5 °C, 42,5 °C, 51 °C, 60 °C","32,5 °C, 42,5 °C, 51 °C","32,5 °C, 42,5 °C, 51 °C","32,5 °C, 42,5 °C, 51 °C","32,5 °C, 42,5 °C, 51 °C","32,5 °C, 42,5 °C, 51 °C, 60 °C","32,5 °C, 42,5 °C, 51 °C, 60 °C",null,"32,5 °C, 42,5 °C, 51 °C, 60 °C","32,5 °C, 42,5 °C, 51 °C","32,5 °C, 42,5 °C, 51 °C","32,5 °C, 42,5 °C, 51 °C","32,5 °C, 42,5 °C, 51 °C","32,5 °C, 42,5 °C, 51 °C, 60 °C","32,5 °C, 42,5 °C, 51 °C, 60 °C",null,null,null,null,null,null,28,"flexoCOMPACT exclusive - 8 kW - 3x400 V","flexoCOMPACT exclusive - 8 kW - 3x400 V"]
[null,null,null,null,19,"Températures amont chauffage (°C)",".",null,"-7 °C , 7 °C","-7 °C , 7 °C","-7 °C , 7 °C","-7 °C , 7 °C",null,"-7 °C , 7 °C","-7 °C , 7 °C","-7 °C , 7 °C","-7 °C , 7 °C",null,"-7 °C , 7 °C","-7 °C , 7 °C","-7 °C , 7 °C","-7 °C , 7 °C",null,"-7 °C , 7 °C","-7 °C , 7 °C","-7 °C , 7 °C","-7 °C , 7 °C",null,"-7 °C , 7 °C","-7 °C , 7 °C","-7 °C , 7 °C","-7 °C , 7 °C",null,null,"-1,5 °C","-1,5 °C","-1,5 °C","-1,5 °C","-1,5 °C","-1,5 °C","-1,5 °C","-1,5 °C",null,"7 °C","7 °C","7 °C","7 °C","7 °C",null,"-1,5 °C","-1,5 °C","-1,5 °C","-1,5 °C","-1,5 °C","-1,5 °C","-1,5 °C","-1,5 °C",null,"7 °C","7 °C","7 °C","7 °C","7 °C",null,"-1,5 °C","-1,5 °C","-1,5 °C","-1,5 °C","-1,5 °C","-1,5 °C",null,"7 °C","7 °C","7 °C",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"-7 °C , 2°C, 7 °C","-7 °C , 2°C, 7 °C","-7 °C , 2°C, 7 °C","-7 °C , 2°C, 7 °C","-7 °C , 2°C, 7 °C","-7 °C , 2°C, 7 °C","-7 °C , 2°C, 7 °C",null,"-7 °C , 2°C, 7 °C","-7 °C , 2°C, 7 °C","-7 °C , 2°C, 7 °C","-7 °C , 2°C, 7 °C","-7 °C , 2°C, 7 °C","-7 °C , 2°C, 7 °C","-7 °C , 2°C, 7 °C",null,"-7 °C , 2°C, 7 °C","-7 °C , 2°C, 7 °C","-7 °C , 2°C, 7 °C","-7 °C , 2°C, 7 °C","-7 °C , 2°C, 7 °C","-7 °C , 2°C, 7 °C","-7 °C , 2°C, 7 °C",null,"-7 °C , 2°C, 7 °C","-7 °C , 2°C, 7 °C","-7 °C , 2°C, 7 °C","-7 °C , 2°C, 7 °C","-7 °C , 2°C, 7 °C","-7 °C , 2°C, 7 °C","-7 °C , 2°C, 7 °C",null,null,"-15°C, -7°C, 2 °C, 7 °C, 20°C","-7 °C , 2°C, 7 °C","-7 °C , 2°C, 7 °C","-7 °C , 2°C, 7 °C","-7 °C , 2°C, 7 °C","-15°C, -7°C, 2 °C, 7 °C, 20°C","-15°C, -7°C, 2 °C, 7 °C, 20°C",null,"-15°C, -7°C, 2 °C, 7 °C, 20°C","-7 °C , 2°C, 7 °C","-7 °C , 2°C, 7 °C","-7 °C , 2°C, 7 °C","-7 °C , 2°C, 7 °C","-15°C, -7°C, 2 °C, 7 °C, 20°C","-15°C, -7°C, 2 °C, 7 °C, 20°C",null,"-15°C, -7°C, 2 °C, 7 °C, 20°C","-7 °C , 2°C, 7 °C","-7 °C , 2°C, 7 °C","-7 °C , 2°C, 7 °C","-7 °C , 2°C, 7 °C","-15°C, -7°C, 2 °C, 7 °C, 20°C","-15°C, -7°C, 2 °C, 7 °C, 20°C",null,"-15°C, -7°C, 2 °C, 7 °C, 20°C","-7 °C , 2°C, 7 °C","-7 °C , 2°C, 7 °C","-7 °C , 2°C, 7 °C","-7 °C , 2°C, 7 °C","-15°C, -7°C, 2 °C, 7 °C, 20°C","-15°C, -7°C, 2 °C, 7 °C, 20°C",null,null,null,null,null,null,28,"flexoCOMPACT exclusive - 11 kW - 3x400 V","flexoCOMPACT exclusive - 11 kW - 3x400 V"]
[null,null,null,null,20,"COP (saisie du tableau de valeurs)",".",null,"/","/","/","/",null,"/","/","/","/",null,"/","/","/","/",null,"/","/","/","/",null,"/","/","/","/",null,null,"/","/","/","/","/","/","/","NA",null,"/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/","/","NA",null,"/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"/","/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/","/",null,null,"/","/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/","/",null,null,null,null,null,null,28,"FlexoCOMPACT exclusive VWF 58/4-5 - 400V + aroCOLLEC","FlexoCOMPACT exclusive VWF 58/4-5 - 400V + aroCOLLEC"]
[null,null,null,null,21,"Matrice COP",".",null,"Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)",null,"Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)",null,"Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)",null,"Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)",null,"Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)",null,null,"Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)",null,"Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)",null,"Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)",null,"Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)",null,"Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)",null,"Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)",null,"Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)",null,"Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)",null,"Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)",null,null,"Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)",null,"Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)",null,"Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)",null,"Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)",null,null,null,null,null,null,28,"FlexoCOMPACT exclusive VWF 88/4-5 - 400V + aroCOLLECT","FlexoCOMPACT exclusive VWF 88/4-5 - 400V + aroCOLLECT"]
[null,null,null,null,22,"Température aval °C (source chaude)",".",null,"-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20",null,"-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20",null,"-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20",null,"-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20",null,"-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20",null,null,"-6,5         -1,5           3,5           8,5          13,5","-6,5         -1,5           3,5           8,5          13,5","-6,5         -1,5           3,5           8,5          13,5","-6,5         -1,5           3,5           8,5          13,5","-6,5         -1,5           3,5           8,5          13,5","-6,5         -1,5           3,5           8,5          13,5","-6,5         -1,5           3,5           8,5          13,5","-6,5         -1,5           3,5           8,5          13,5",null,"-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20",null,"-6,5         -1,5           3,5           8,5          13,5","-6,5         -1,5           3,5           8,5          13,5","-6,5         -1,5           3,5           8,5          13,5","-6,5         -1,5           3,5           8,5          13,5","-6,5         -1,5           3,5           8,5          13,5","-6,5         -1,5           3,5           8,5          13,5","-6,5         -1,5           3,5           8,5          13,5","-6,5         -1,5           3,5           8,5          13,5",null,"-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20",null,"-6,5         -1,5           3,5           8,5          13,5","-6,5         -1,5           3,5           8,5          13,5","-6,5         -1,5           3,5           8,5          13,5","-6,5         -1,5           3,5           8,5          13,5","-6,5         -1,5           3,5           8,5          13,5","-6,5         -1,5           3,5           8,5          13,5",null,"-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20",null,"-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20",null,"-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20",null,"-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20",null,null,"-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15        -7           2           7           20","-15        -7           2           7           20",null,"-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15        -7           2           7           20","-15        -7           2           7           20",null,"-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15        -7           2           7           20","-15        -7           2           7           20",null,"-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15        -7           2           7           20","-15        -7           2           7           20",null,null,null,null,null,null,29,"FlexoCOMPACT exclusive VWF 118/4-5 - 400V + aroCOLLECT","FlexoCOMPACT exclusive VWF 118/4-5 - 400V + aroCOLLECT"]
[null,null,null,null,23,"23,5 °C",".",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","                                            ",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","                                            ",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","                                            ",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","                                            ",null,null,null,null,null,null,29,"aroTHERM VWL 55/3 A 230V","aroTHERM plus 45/6 - 230 V S3"]
[null,null,null,null,24,"32,5 °C",".",null,"               2,46                   4,53","               2,33                   4,07","               2,24                   3,85","               2,64                   3,85",null,"               2,46                   4,53","               2,33                   4,07","               2,24                   3,85","               2,64                   3,85",null,"               2,46                   4,53","               2,33                   4,07","               2,24                   3,85","               2,64                   3,85",null,"               2,46                   4,53","               2,33                   4,07","               2,24                   3,85","               2,64                   3,85",null,"               2,46                   4,53","               2,33                   4,07","               2,24                   3,85","               2,64                   3,85",null,null,"              3,9","               3,8","               4,1","                4,1","                4,5","                4,4","                4,4","                4,2",null,"                                       5,7","                                       7,7","                                       10,3","                                       13,9","                                       17,4",null,"              3,9","               3,8","               4,1","                4,1","                4,5","                4,4","                4,4","                4,2",null,"                                       5,7","                                       7,7","                                       10,3","                                       13,9","                                       17,4",null,"              3,9","               3,8","               4,1","                4,1","                4,5","                4,4",null,"                                       5,7","                                       7,7","                                       10,3",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"              3,11       3,75        4,89","              2,67         3,67        4,68","              2,64        3,68        4,58","              2,78       3,87       4,57","              2,78       3,87       4,57","              2,45       3,64      4,54","              2,45       3,64      4,54",null,"              3,11       3,75        4,89","              2,67         3,67        4,68","              2,64        3,68        4,58","              2,78       3,87       4,57","              2,78       3,87       4,57","              2,45       3,64      4,54","              2,45       3,64      4,54",null,"              3,11       3,75        4,89","              2,67         3,67        4,68","              2,64        3,68        4,58","              2,78       3,87       4,57","              2,78       3,87       4,57","              2,45       3,64      4,54","              2,45       3,64      4,54",null,"              3,11       3,75        4,89","              2,67         3,67        4,68","              2,64        3,68        4,58","              2,78       3,87       4,57","              2,78       3,87       4,57","              2,45       3,64      4,54","              2,45       3,64      4,54",null,null," 2,3          2,9        3,7        4,6        5,9","              2,3         3,6        4,4","              2,50       3,80       4,30","              2,8         4,2        4,6","              2,8         4,2        4,6","2,3        2,4        4,0        4,3        4,9","2,3        2,4        4,0        4,3        4,9",null," 2,3          2,9        3,7        4,6        5,9","              2,3         3,6        4,4","              2,50       3,80       4,30","              2,8         4,2        4,6","              2,8         4,2        4,6","2,3        2,4        4,0        4,3        4,9","2,3        2,4        4,0        4,3        4,9",null," 2,3          2,9        3,7        4,6        5,9","              2,3         3,6        4,4","              2,50       3,80       4,30","              2,8         4,2        4,6","              2,8         4,2        4,6","2,3        2,4        4,0        4,3        4,9","2,3        2,4        4,0        4,3        4,9",null," 2,3          2,9        3,7        4,6        5,9","              2,3         3,6        4,4","              2,50       3,80       4,30","              2,8         4,2        4,6","              2,8         4,2        4,6","2,3        2,4        4,0        4,3        4,9","2,3        2,4        4,0        4,3        4,9",null,null,null,null,null,null,29,"aroTHERM VWL 85/3 A 230V","aroTHERM plus 55/6 - 230 V S3"]
[null,null,null,null,25,"42,5 °C",".",null,"               2,14                   3,42","               2,26                   3,24","               1,94                   3,04","               2,21                   3,07",null,"               2,14                   3,42","               2,26                   3,24","               1,94                   3,04","               2,21                   3,07",null,"               2,14                   3,42","               2,26                   3,24","               1,94                   3,04","               2,21                   3,07",null,"               2,22                   3,40","               2,09                   3,50","               1,96                   3,35","               2,22                   3,40",null,"               2,30                   3,40","               2,16                   3,50","               2,03                   3,35","               2,30                   3,40",null,null,"               3,35","               3,27","               3,45","                3,37","                3,67","                3,68","                3,65","                3,64",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"               3,35","               3,27","               3,45","                3,37","                3,67","                3,68","                3,65","                3,64",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"               3,35","               3,27","               3,45","                3,37","                3,67","                3,68",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"              2,43       2,89        3,54","              2,26       2,87        3,49","              2,22        2,95       3,57","              2,45         3,02        3,49","              2,45         3,02        3,49","              2,39         3,0        3,49","              2,39         3,0        3,49",null,"              2,43       2,89        3,54","              2,26       2,87        3,49","              2,22        2,95       3,57","              2,45         3,02        3,49","              2,45         3,02        3,49","              2,39         3,0        3,49","              2,39         3,0        3,49",null,"              2,43       2,89        3,54","              2,26       2,87        3,49","              2,22        2,95       3,57","              2,45         3,02        3,49","              2,45         3,02        3,49","              2,39         3,0        3,49","              2,39         3,0        3,49",null,"              2,43       2,89        3,54","              2,26       2,87        3,49","              2,22        2,95       3,57","              2,45         3,02        3,49","              2,45         3,02        3,49","              2,39         3,0        3,49","              2,39         3,0        3,49",null,null," 1,6          2,1        2,8        3,5        4,3","              2,1         2,8        3,50","              2,30       2,90       3,40","              2,4         3,4        4,0","              2,4         3,4        4,0","1,9        2,4        3,4        4,0        3,9","1,9        2,4        3,4        4,0        3,9",null," 1,6          2,1        2,8        3,5        4,3","              2,1         2,8        3,50","              2,30       2,90       3,40","              2,4         3,4        4,0","              2,4         3,4        4,0","1,9        2,4        3,4        4,0        3,9","1,9        2,4        3,4        4,0        3,9",null," 1,6          2,1        2,8        3,5        4,3","              2,1         2,8        3,50","              2,30       2,90       3,40","              2,4         3,4        4,0","              2,4         3,4        4,0","1,9        2,4        3,4        4,0        3,9","1,9        2,4        3,4        4,0        3,9",null," 1,6          2,1        2,8        3,5        4,3","              2,1         2,8        3,50","              2,30       2,90       3,40","              2,4         3,4        4,0","              2,4         3,4        4,0","1,9        2,4        3,4        4,0        3,9","1,9        2,4        3,4        4,0        3,9",null,null,null,null,null,null,29,"aroTHERM VWL 115/2 A 230V","aroTHERM plus 85/6 - 230 V S3"]
[null,null,null,null,26,"51 °C",".",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"               2,83","               2,93","               3,01","                2,89","                3,22","                3,1","                3,14","                3,18",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"               2,83","               2,93","               3,01","                2,89","                3,22","                3,1","                3,14","                3,18",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"               2,83","               2,93","               3,01","                2,89","                3,22","                3,1",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"              1,93        2,24        2,62","              1,95         2,3        2,67","              1,98         2,3        2,69","              2,01         2,43        2,77","              2,01         2,43        2,77","              1,95         2,42        2,77","              1,95         2,42        2,77",null,"              1,93        2,24        2,62","              1,95         2,3        2,67","              1,98         2,3        2,69","              2,01         2,43        2,77","              2,01         2,43        2,77","              1,95         2,42        2,77","              1,95         2,42        2,77",null,"              1,93        2,24        2,62","              1,95         2,3        2,67","              1,98         2,3        2,69","              2,01         2,43        2,77","              2,01         2,43        2,77","              1,95         2,42        2,77","              1,95         2,42        2,77",null,"              1,93        2,24        2,62","              1,95         2,3        2,67","              1,98         2,3        2,69","              2,01         2,43        2,77","              2,01         2,43        2,77","              1,95         2,42        2,77","              1,95         2,42        2,77",null,null," 1,6          2           2,2        2,8        3,6","              1,9         2,1        2,7","              1,90       2,30       2,80","              2,0         2,5        2,9","              2,0         2,5        2,9","1,6        1,8        2,5        2,7        3,3","1,6        1,8        2,5        2,7        3,3",null," 1,6          2           2,2        2,8        3,6","              1,9         2,1        2,7","              1,90       2,30       2,80","              2,0         2,5        2,9","              2,0         2,5        2,9","1,6        1,8        2,5        2,7        3,3","1,6        1,8        2,5        2,7        3,3",null," 1,6          2           2,2        2,8        3,6","              1,9         2,1        2,7","              1,90       2,30       2,80","              2,0         2,5        2,9","              2,0         2,5        2,9","1,6        1,8        2,5        2,7        3,3","1,6        1,8        2,5        2,7        3,3",null," 1,6          2           2,2        2,8        3,6","              1,9         2,1        2,7","              1,90       2,30       2,80","              2,0         2,5        2,9","              2,0         2,5        2,9","1,6        1,8        2,5        2,7        3,3","1,6        1,8        2,5        2,7        3,3",null,null,null,null,null,null,30,"aroTHERM VWL 155/2 A 230V","aroTHERM plus 125/6 - 230 V S3"]
[null,null,null,null,27,"60 °C",".",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"               1,4         1,6        2,2        2,8","NA","NA","NA","NA","             1,6        1,9        2,3        2,7","             1,6        1,9        2,3        2,7",null,"               1,4         1,6        2,2        2,8","NA","NA","NA","NA","             1,6        1,9        2,3        2,7","             1,6        1,9        2,3        2,7",null,"               1,4         1,6        2,2        2,8","NA","NA","NA","NA","             1,6        1,9        2,3        2,7","             1,6        1,9        2,3        2,7",null,"               1,4         1,6        2,2        2,8","NA","NA","NA","NA","             1,6        1,9        2,3        2,7","             1,6        1,9        2,3        2,7",null,null,null,null,null,null,30,"aroTHERM VWL 55/3 A 230V Hybride","aroTHERM plus 125/6 - 400 V S3"]
[null,null,null,null,28,"Puissances absorbées (saisie du tableau de valeurs)",".",null,"/","/","/","/",null,"/","/","/","/",null,"/","/","/","/",null,"/","/","/","/",null,"/","/","/","/",null,null,"/","/","/","/","/","/","/","/",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"/","/","/","/","/","/","/","/",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"/","/","/","/","/","/",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"/","/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/","/",null,null,"/","/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/","/",null,null,null,null,null,null,30,"aroTHERM VWL 85/3 A 230V Hybride","aroTHERM plus 155/6 - 230 V S3"]
[null,null,null,null,29,"Matrice Puissance absorbées",".",null,"Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)",null,"Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)",null,"Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)",null,"Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)",null,"Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)",null,null,"Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)",null,"Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)",null,"Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)",null,"Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)",null,"Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)",null,"Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)",null,"Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)",null,"Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)",null,"Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)",null,null,"Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)",null,"Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)",null,"Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)",null,"Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)",null,null,null,null,null,null,30,"aroTHERM VWL 115/2 A 230V Hybride","aroTHERM plus 155/6 - 400 V S3"]
[null,null,null,null,30,"Température aval °C (source chaude)",".",null,"-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20",null,"-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20",null,"-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20",null,"-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20",null,"-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20",null,null,"-6,5         -1,5           3,5           8,5          13,5","-6,5         -1,5           3,5           8,5          13,5","-6,5         -1,5           3,5           8,5          13,5","-6,5         -1,5           3,5           8,5          13,5","-6,5         -1,5           3,5           8,5          13,5","-6,5         -1,5           3,5           8,5          13,5","-6,5         -1,5           3,5           8,5          13,5","-6,5         -1,5           3,5           8,5          13,5",null,"-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20",null,"-6,5         -1,5           3,5           8,5          13,5","-6,5         -1,5           3,5           8,5          13,5","-6,5         -1,5           3,5           8,5          13,5","-6,5         -1,5           3,5           8,5          13,5","-6,5         -1,5           3,5           8,5          13,5","-6,5         -1,5           3,5           8,5          13,5","-6,5         -1,5           3,5           8,5          13,5","-6,5         -1,5           3,5           8,5          13,5",null,"-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20",null,"-6,5         -1,5           3,5           8,5          13,5","-6,5         -1,5           3,5           8,5          13,5","-6,5         -1,5           3,5           8,5          13,5","-6,5         -1,5           3,5           8,5          13,5","-6,5         -1,5           3,5           8,5          13,5","-6,5         -1,5           3,5           8,5          13,5",null,"-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20",null,"-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20",null,"-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20",null,"-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20",null,null,"-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20",null,"-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20",null,"-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20",null,"-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20",null,null,null,null,null,null,31,"aroTHERM VWL 155/2 A 230V Hybride","aroTHERM Split 3 - 230V"]
[null,null,null,null,31,"23,5 °C",".",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,null,null,null,null,32,"aroTHERM plus 45/6 - 230 V S3","aroTHERM Split 5 - 230V"]
[null,null,null,null,32,"32,5 °C",".",null,"               1,80                   0,97","               2,46                   1,74","               3,41                  2,55","               4,09                   3,70",null,"               1,80                   0,97","               2,46                   1,74","               3,41                  2,55","               4,09                   3,70",null,"               1,80                   0,97","               2,46                   1,74","               3,41                  2,55","               4,09                   3,70",null,"               1,80                   0,97","               2,46                   1,74","               3,41                  2,55","               4,09                   3,70",null,"               1,80                   0,97","               2,46                   1,74","               3,41                  2,55","               4,09                   3,70",null,null,"                1,4","                2,2","                2,8","                1,3","                2,0","                2,5","                3,3","               4,6",null,"                                       4,7","                                       4,6","                                       4,6","                                       4,7","                                       4,4",null,"                1,4","                2,2","                2,8","                1,3","                2,0","                2,5","                3,3","               4,6",null,"                                       4,7","                                       4,6","                                       4,6","                                       4,7","                                       4,4",null,"                1,4","                2,2","                2,8","                1,3","                2,0","                2,5",null,"                                       4,7","                                       4,6","                                       4,6",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"              1,15       0,66       0,64","              1,83       0,92       0,65","              2,53       1,23       1,26","              3,65       2,21       2,12","              3,65       2,21       2,12","              4,81       2,26       2,26","              4,81       2,26       2,26",null,"              1,15       0,66       0,64","              1,83       0,92       0,65","              2,53       1,23       1,26","              3,65       2,21       2,12","              3,65       2,21       2,12","              4,81       2,26       2,26","              4,81       2,26       2,26",null,"              1,15       0,66       0,64","              1,83       0,92       0,65","              2,53       1,23       1,26","              3,65       2,21       2,12","              3,65       2,21       2,12","              4,81       2,26       2,26","              4,81       2,26       2,26",null,"              1,15       0,66       0,64","              1,83       0,92       0,65","              2,53       1,23       1,26","              3,65       2,21       2,12","              3,65       2,21       2,12","              4,81       2,26       2,26","              4,81       2,26       2,26",null,null," 1,35        1,38      0,51       0,89     0,63","              2,13       0,53       0,96","              2,60       0,82       1,81","              3,68       1,33       2,52","              3,68       1,33       2,52"," 3,74        4,71      1,39       3,33     3,06"," 3,74        4,71      1,39       3,33     3,06",null," 1,35        1,38      0,51       0,89     0,63","              2,13       0,53       0,96","              2,60       0,82       1,81","              3,68       1,33       2,52","              3,68       1,33       2,52"," 3,74        4,71      1,39       3,33     3,06"," 3,74        4,71      1,39       3,33     3,06",null," 1,35        1,38      0,51       0,89     0,63","              2,13       0,53       0,96","              2,60       0,82       1,81","              3,68       1,33       2,52","              3,68       1,33       2,52"," 3,74        4,71      1,39       3,33     3,06"," 3,74        4,71      1,39       3,33     3,06",null," 1,35        1,38      0,51       0,89     0,63","              2,13       0,53       0,96","              2,60       0,82       1,81","              3,68       1,33       2,52","              3,68       1,33       2,52"," 3,74        4,71      1,39       3,33     3,06"," 3,74        4,71      1,39       3,33     3,06",null,null,null,null,null,null,34,"aroTHERM plus 55/6 - 230 V S3","aroTHERM Split 7 - 230V"]
[null,null,null,null,33,"42,5 °C",".",null,"               1,71                   1,2","               2,50                   2,07","               2,87                   3,06","               3,98                   4,30",null,"               1,71                   1,2","               2,50                   2,07","               2,87                   3,06","               3,98                   4,30",null,"               1,71                   1,2","               2,50                   2,07","               2,87                   3,06","               3,98                   4,30",null,"               1,71                   1,2","               2,50                   2,07","               2,87                   3,06","               3,98                   4,30",null,"               1,71                   1,2","               2,50                   2,07","               2,87                   3,06","               3,98                   4,30",null,null,"                1,58","                2,51","                3,28","                1,56","                2,39","                3,03","                3,83","               5,38",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"                1,58","                2,51","                3,28","                1,56","                2,39","                3,03","                3,83","               5,38",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"                1,58","                2,51","                3,28","                1,56","                2,39","                3,03",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"              1,35       0,85       0,86","              1,98       1,09       1,16","              2,63       1,44       1,53","              3,63       2,59       2,6","              3,63       2,59       2,6","              4,13       2,73       2,75","              4,13       2,73       2,75",null,"              1,35       0,85       0,86","              1,98       1,09       1,16","              2,63       1,44       1,53","              3,63       2,59       2,6","              3,63       2,59       2,6","              4,13       2,73       2,75","              4,13       2,73       2,75",null,"              1,35       0,85       0,86","              1,98       1,09       1,16","              2,63       1,44       1,53","              3,63       2,59       2,6","              3,63       2,59       2,6","              4,13       2,73       2,75","              4,13       2,73       2,75",null,"              1,35       0,85       0,86","              1,98       1,09       1,16","              2,63       1,44       1,53","              3,63       2,59       2,6","              3,63       2,59       2,6","              4,13       2,73       2,75","              4,13       2,73       2,75",null,null," 1,68        1,62      0,64       0,89     1,56","              2,43       0,65       0,89","              2,43       1,00       1,24","              4,17       1,62       2,03","              4,17       1,62       2,03"," 4,37        4,25      1,62       2,03     3,54"," 4,37        4,25      1,62       2,03     3,54",null," 1,68        1,62      0,64       0,89     1,56","              2,43       0,65       0,89","              2,43       1,00       1,24","              4,17       1,62       2,03","              4,17       1,62       2,03"," 4,37        4,25      1,62       2,03     3,54"," 4,37        4,25      1,62       2,03     3,54",null," 1,68        1,62      0,64       0,89     1,56","              2,43       0,65       0,89","              2,43       1,00       1,24","              4,17       1,62       2,03","              4,17       1,62       2,03"," 4,37        4,25      1,62       2,03     3,54"," 4,37        4,25      1,62       2,03     3,54",null," 1,68        1,62      0,64       0,89     1,56","              2,43       0,65       0,89","              2,43       1,00       1,24","              4,17       1,62       2,03","              4,17       1,62       2,03"," 4,37        4,25      1,62       2,03     3,54"," 4,37        4,25      1,62       2,03     3,54",null,null,null,null,null,null,35,"aroTHERM plus 85/6 - 230 V S3","aroTHERM Split 10 - 230V"]
[null,null,null,null,34,"51 °C",".",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"                1,9","                2,95","                3,87","                1,85","                2,78","                3","                4,67","               6,26",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"                1,9","                2,95","                3,87","                1,85","                2,78","                3","                4,67","               6,26",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"                1,9","                2,95","                3,87","                1,85","                2,78","                3",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"              1,57       1,04       1,05","              2,11       1,35       1,38","              2,76       1,71       1,84","              4,18       3,64       3,74","              4,18       3,64       3,74","              4,77       3,84       3,94","              4,77       3,84       3,94",null,"              1,57       1,04       1,05","              2,11       1,35       1,38","              2,76       1,71       1,84","              4,18       3,64       3,74","              4,18       3,64       3,74","              4,77       3,84       3,94","              4,77       3,84       3,94",null,"              1,57       1,04       1,05","              2,11       1,35       1,38","              2,76       1,71       1,84","              4,18       3,64       3,74","              4,18       3,64       3,74","              4,77       3,84       3,94","              4,77       3,84       3,94",null,"              1,57       1,04       1,05","              2,11       1,35       1,38","              2,76       1,71       1,84","              4,18       3,64       3,74","              4,18       3,64       3,74","              4,77       3,84       3,94","              4,77       3,84       3,94",null,null," 1,75        1,85      0,91       1,29     0,94","              2,68       1,00       1,78","              3,42       1,70       2,71","              5,00       1,96       4,55","              5,00       1,96       4,55"," 5,19        6,39      2,28       5,26     4,30"," 5,19        6,39      2,28       5,26     4,30",null," 1,75        1,85      0,91       1,29     0,94","              2,68       1,00       1,78","              3,42       1,70       2,71","              5,00       1,96       4,55","              5,00       1,96       4,55"," 5,19        6,39      2,28       5,26     4,30"," 5,19        6,39      2,28       5,26     4,30",null," 1,75        1,85      0,91       1,29     0,94","              2,68       1,00       1,78","              3,42       1,70       2,71","              5,00       1,96       4,55","              5,00       1,96       4,55"," 5,19        6,39      2,28       5,26     4,30"," 5,19        6,39      2,28       5,26     4,30",null," 1,75        1,85      0,91       1,29     0,94","              2,68       1,00       1,78","              3,42       1,70       2,71","              5,00       1,96       4,55","              5,00       1,96       4,55"," 5,19        6,39      2,28       5,26     4,30"," 5,19        6,39      2,28       5,26     4,30",null,null,null,null,null,null,36,"aroTHERM plus 125/6 - 230 V S3","aroTHERM Split 10 - 400V"]
[null,null,null,null,35,"60 °C",".",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"               2,29      1,31       2,05     2,25","NA","NA","NA","NA","               6,00      2,74       4,96     4,96","               6,00      2,74       4,96     4,96",null,"               2,29      1,31       2,05     2,25","NA","NA","NA","NA","               6,00      2,74       4,96     4,96","               6,00      2,74       4,96     4,96",null,"               2,29      1,31       2,05     2,25","NA","NA","NA","NA","               6,00      2,74       4,96     4,96","               6,00      2,74       4,96     4,96",null,"               2,29      1,31       2,05     2,25","NA","NA","NA","NA","               6,00      2,74       4,96     4,96","               6,00      2,74       4,96     4,96",null,null,null,null,null,null,36,"aroTHERM plus 125/6 - 400 V S3","aroTHERM Split 12 - 230V"]
[null,null,null,null,36,"Indicateurs de certification (saisie du tableau de valeurs)",".",null,"/","/","/","/",null,"/","/","/","/",null,"/","/","/","/",null,"/","/","/","/",null,"/","/","/","/",null,null,"/","/","/","/","/","/","/","/",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"/","/","/","/","/","/","/","/",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"/","/","/","/","/","/",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"/","/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/","/",null,null,"/","/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/","/",null,null,null,null,null,null,36,"aroTHERM plus 155/6 - 230 V S3","aroTHERM Split 12 - 400V"]
[null,null,null,null,37,"Matrice Niveau de qualification des valeurs",".",null,"Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)",null,"Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)",null,"Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)",null,"Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)",null,"Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)",null,null,"Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)",null,"Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)",null,"Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)",null,"Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)",null,"Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)",null,"Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)",null,"Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)",null,"Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)",null,"Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)",null,null,"Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)",null,"Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)",null,"Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)",null,"Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)","Température amont °C (source froide)",null,null,null,null,null,null,37,"aroTHERM plus 155/6 - 400 V S3","aroTHERM Split 3 - 230V Hybride"]
[null,null,null,null,38,"Température aval °C (source chaude)",".",null,"-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20",null,"-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20",null,"-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20",null,"-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20",null,"-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20",null,null,"-6,5         -1,5           3,5           8,5          13,5","-6,5         -1,5           3,5           8,5          13,5","-6,5         -1,5           3,5           8,5          13,5","-6,5         -1,5           3,5           8,5          13,5","-6,5         -1,5           3,5           8,5          13,5","-6,5         -1,5           3,5           8,5          13,5","-6,5         -1,5           3,5           8,5          13,5","-6,5         -1,5           3,5           8,5          13,5",null,"-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20",null,"-6,5         -1,5           3,5           8,5          13,5","-6,5         -1,5           3,5           8,5          13,5","-6,5         -1,5           3,5           8,5          13,5","-6,5         -1,5           3,5           8,5          13,5","-6,5         -1,5           3,5           8,5          13,5","-6,5         -1,5           3,5           8,5          13,5","-6,5         -1,5           3,5           8,5          13,5","-6,5         -1,5           3,5           8,5          13,5",null,"-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20",null,"-6,5         -1,5           3,5           8,5          13,5","-6,5         -1,5           3,5           8,5          13,5","-6,5         -1,5           3,5           8,5          13,5","-6,5         -1,5           3,5           8,5          13,5","-6,5         -1,5           3,5           8,5          13,5","-6,5         -1,5           3,5           8,5          13,5",null,"-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20",null,"-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20",null,"-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20",null,"-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20",null,null,"-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20",null,"-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20",null,"-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20",null,"-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20","-15           -7           2           7           20",null,null,null,null,null,null,37,"aroTHERM Split 3 - 230V","aroTHERM Split 5 - 230V Hybride"]
[null,null,null,null,39,"23,5 °C",".",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,null,null,null,null,37,"aroTHERM Split 5 - 230V","aroTHERM Split 7 - 230V Hybride"]
[null,null,null,null,40,"32,5 °C",".",null,"                1                        1","                1                        1","                1                        1","                1                        1",null,"                1                        1","                1                        1","                1                        1","                1                        1",null,"                1                        1","                1                        1","                1                        1","                1                        1",null,"                1                        1","                1                        1","                1                        1","                1                        1",null,"                1                        1","                1                        1","                1                        1","                1                        1",null,null,"                1","                1","                1","                1","                1","                1","                1","                1",null,"                                          2","                                          2","                                          2","                                          2","                                          2",null,"                1","                1","                1","                1","                1","                1","                1","                1",null,"                                          2","                                          2","                                          2","                                          2","                                          2",null,"                1","                1","                1","                1","                1","                1",null,"                                          2","                                          2","                                          2",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"                1           1           1","                1           1           1","                1           1           1","                1           1           1","                1           1           1","                1           1           1","                1           1           1",null,"                1           1           1","                1           1           1","                1           1           1","                1           1           1","                1           1           1","                1           1           1","                1           1           1",null,"                1           1           1","                1           1           1","                1           1           1","                1           1           1","                1           1           1","                1           1           1","                1           1           1",null,"                1           1           1","                1           1           1","                1           1           1","                1           1           1","                1           1           1","                1           1           1","                1           1           1",null,null," 1              1           1           1           1","                1           1           1","                1           1           1","                1           1           1","                1           1           1"," 1              1           1           1           1"," 1              1           1           1           1",null," 1              1           1           1           1","                1           1           1","                1           1           1","                1           1           1","                1           1           1"," 1              1           1           1           1"," 1              1           1           1           1",null," 1              1           1           1           1","                1           1           1","                1           1           1","                1           1           1","                1           1           1"," 1              1           1           1           1"," 1              1           1           1           1",null," 1              1           1           1           1","                1           1           1","                1           1           1","                1           1           1","                1           1           1"," 1              1           1           1           1"," 1              1           1           1           1",null,null,null,null,null,null,38,"aroTHERM Split 7 - 230V","aroTHERM Split 10 - 230V Hybride"]
[null,null,null,null,41,"42,5 °C",".",null,"                1                        1","                1                        1","                1                        1","                1                        1",null,"                1                        1","                1                        1","                1                        1","                1                        1",null,"                1                        1","                1                        1","                1                        1","                1                        1",null,"                1                        1","                1                        1","                1                        1","                1                        1",null,"                1                        1","                1                        1","                1                        1","                1                        1",null,null,"                1","                1","                1","                1","                1","                1","                1","                1",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"                1","                1","                1","                1","                1","                1","                1","                1",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"                1","                1","                1","                1","                1","                1",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"                1           1           1","                1           1           1","                1           1           1","                1           1           1","                1           1           1","                1           1           1","                1           1           1",null,"                1           1           1","                1           1           1","                1           1           1","                1           1           1","                1           1           1","                1           1           1","                1           1           1",null,"                1           1           1","                1           1           1","                1           1           1","                1           1           1","                1           1           1","                1           1           1","                1           1           1",null,"                1           1           1","                1           1           1","                1           1           1","                1           1           1","                1           1           1","                1           1           1","                1           1           1",null,null," 1              1           1           1           1","                1           1           1","                1           1           1","                1           1           1","                1           1           1"," 1              1           1           1           1"," 1              1           1           1           1",null," 1              1           1           1           1","                1           1           1","                1           1           1","                1           1           1","                1           1           1"," 1              1           1           1           1"," 1              1           1           1           1",null," 1              1           1           1           1","                1           1           1","                1           1           1","                1           1           1","                1           1           1"," 1              1           1           1           1"," 1              1           1           1           1",null," 1              1           1           1           1","                1           1           1","                1           1           1","                1           1           1","                1           1           1"," 1              1           1           1           1"," 1              1           1           1           1",null,null,null,null,null,null,38,"aroTHERM Split 10 - 230V","aroTHERM Split 10 - 400V Hybride"]
[null,null,null,null,42,"51 °C",".",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"                1","                1","                1","                1","                1","                1","                1","                1",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"                1","                1","                1","                1","                1","                1","                1","                1",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"                1","                1","                1","                1","                1","                1",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"                1           1           1","                1           1           1","                1           1           1","                1           1           1","                1           1           1","                1           1           1","                1           1           1",null,"                1           1           1","                1           1           1","                1           1           1","                1           1           1","                1           1           1","                1           1           1","                1           1           1",null,"                1           1           1","                1           1           1","                1           1           1","                1           1           1","                1           1           1","                1           1           1","                1           1           1",null,"                1           1           1","                1           1           1","                1           1           1","                1           1           1","                1           1           1","                1           1           1","                1           1           1",null,null," 1              1           1           1           1","                1           1           1","                1           1           1","                1           1           1","                1           1           1"," 1              1           1           1           1"," 1              1           1           1           1",null," 1              1           1           1           1","                1           1           1","                1           1           1","                1           1           1","                1           1           1"," 1              1           1           1           1"," 1              1           1           1           1",null," 1              1           1           1           1","                1           1           1","                1           1           1","                1           1           1","                1           1           1"," 1              1           1           1           1"," 1              1           1           1           1",null," 1              1           1           1           1","                1           1           1","                1           1           1","                1           1           1","                1           1           1"," 1              1           1           1           1"," 1              1           1           1           1",null,null,null,null,null,null,38,"aroTHERM Split 10 - 400V","aroTHERM Split 12 - 230V Hybride"]
[null,null,null,null,43,"60 °C",".",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"                 1           1           1           1","NA","NA","NA","NA","                 1           1           1           1","                 1           1           1           1",null,"                 1           1           1           1","NA","NA","NA","NA","                 1           1           1           1","                 1           1           1           1",null,"                 1           1           1           1","NA","NA","NA","NA","                 1           1           1           1","                 1           1           1           1",null,"                 1           1           1           1","NA","NA","NA","NA","                 1           1           1           1","                 1           1           1           1",null,null,null,null,null,null,39,"aroTHERM Split 12 - 230V","aroTHERM Split 12 - 400V Hybride"]
[null,null,null,null,44,"Fin matrice",".",null,"/","/","/","/",null,"/","/","/","/",null,"/","/","/","/",null,"/","/","/","/",null,"/","/","/","/",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"/","/","/","/","/",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"/","/","/","/","/",null,"/","/","/","NA","NA","NA",null,"/","/","/",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"/","/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/","/",null,null,"/","/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/","/",null,null,null,null,null,null,39,"aroTHERM Split 12 - 400V","aroTHERM VWL 55/3 A 230V"]
[null,null,null,null,45,"Températures aval ECS (°C)",".",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"na","na","na","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"45 °C","45 °C","45 °C","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"45 °C","45 °C","45 °C","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"45 °C","45 °C","45 °C","45 °C","45 °C","45 °C","45 °C",null,"45 °C","45 °C","45 °C","45 °C","45 °C","45 °C","45 °C",null,"45 °C","45 °C","45 °C","45 °C","45 °C","45 °C","45 °C",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,null,null,null,null,39,"aroTHERM Split 3 - 230V Hybride","aroTHERM VWL 85/3 A 230V"]
[null,null,null,null,46,"Températures amont ECS (°C)",".",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"na","na","na","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"7 °C","7 °C","7 °C","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"-1,5 °C","-1,5 °C","-1,5 °C","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"7 °C","7 °C","7 °C","7 °C","7 °C","7 °C","7 °C",null,"7 °C","7 °C","7 °C","7 °C","7 °C","7 °C","7 °C",null,"7 °C","7 °C","7 °C","7 °C","7 °C","7 °C","7 °C",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,null,null,null,null,40,"aroTHERM Split 5 - 230V Hybride","aroTHERM VWL 115/2 A 230V"]
[null,null,null,null,47,"Statut pivot COP ECS",".",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","Valeur par défaut",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut",null,"Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut",null,"Valeurs certifiées ou mesurées","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,null,null,null,null,40,"aroTHERM Split 7 - 230V Hybride","aroTHERM VWL 155/2 A 230V"]
[null,null,null,null,48,"COP ECS ",".",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"na","na","na","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,2.59,2.2999999999999998,2.19,"NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,2.68,2.48,2.86,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,2.5,2.5,2.78,2.36,2.36,2.36,2.36,null,2.5,2.5,2.78,2.36,2.36,2.36,2.36,null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,2.31,2.31,2.2599999999999998,2.37,2.37,2.37,2.37,null,null,null,null,null,null,40,"aroTHERM Split 10 - 230V Hybride","aroTHERM VWL 55/3 A 230V Hybride"]
[null,null,null,null,49,"Puissance absorée ECS (kW)",".",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,1.26,2.06,3.05,3.94,null,"NA","NA","NA","NA",null,0.82,1.46,1.82,3.94,null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,1.23,1.42,1.5,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,0.86,1.17,1.53,2.6,2.6,1.53,1.53,null,0.91,0.91,0.99,1.67,1.67,1.67,1.67,null,0.91,0.91,0.99,1.67,1.67,1.67,1.67,null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,0.86,0.86,1.24,2.0299999999999998,2.0299999999999998,2.0299999999999998,2.0299999999999998,null,0.86,0.86,1.24,2.0299999999999998,2.0299999999999998,2.0299999999999998,2.0299999999999998,null,0.21,0.21,1.02,1.02,1.46,1.62,1.62,null,null,null,null,null,null,41,"aroTHERM Split 10 - 400V Hybride","aroTHERM VWL 85/3 A 230V Hybride"]
[null,null,null,null,50,"Indicateurs de certification ECS",".",null,"na","na","na","na",null,"na","na","na","na",null,"NA","NA","NA","na",null,"na","na","na","na",null,1,1,1,"NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,1,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,1,1,1,1,1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,null,null,null,null,41,"aroTHERM Split 12 - 230V Hybride","aroTHERM VWL 115/2 A 230V Hybride"]
[null,null,null,null,51,"Limite température sources",".",null,"Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source",null,"Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source",null,"Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source",null,"Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source",null,"Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source",null,null,"Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source",null,"Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source",null,"Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source",null,"Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source",null,"Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source",null,"Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source",null,"Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source",null,"Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source",null,"Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source",null,"Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source",null,"Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source",null,"Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source",null,null,"Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source",null,"Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source",null,"Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source",null,"Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source",null,null,"Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source",null,"Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source",null,"Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source",null,"Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source",null,null,null,null,null,null,41,"aroTHERM Split 12 - 400V Hybride","aroTHERM VWL 155/2 A 230V Hybride"]
[null,null,null,null,52,"Limite température sources ECS",".",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source",null,"NA","NA","NA","NA",null,"Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"Sur l'une et l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source",null,"Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"Sur l'une et l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"Sur l'une et l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source",null,"Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source",null,"Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source",null,null,"Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source",null,"Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source",null,"Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source",null,"Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source","Sur l'une ou l'autre des températures de source",null,null,null,null,null,null,42]
[null,null,null,null,53,"Température maximale aval (°C)",".",null,60,63,63,63,null,60,63,63,63,null,63,63,63,63,null,60,63,63,63,null,60,63,63,63,null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",65,null,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,null,null,55,55,55,55,55,55,55,null,55,55,55,55,55,55,55,null,55,55,55,55,55,55,55,null,55,55,55,55,55,55,55,null,null,75,75,75,75,75,75,75,null,75,75,75,75,75,75,75,null,75,75,75,75,75,75,75,null,75,75,75,75,75,75,75,null,null,null,null,null,null,42]
[null,null,null,null,54,"Température maximale aval ECS (°C)",".",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,63,63,63,63,null,"NA","NA","NA","NA",null,60,63,63,63,null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,63,63,63,63,63,63,null,63,63,63,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,63,63,63,63,63,63,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,63,63,63,63,63,63,null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,62,62,62,62,62,62,62,null,62,62,62,62,62,62,62,null,62,62,62,62,62,62,62,null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,75,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,75,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,null,null,null,null,42]
[null,null,null,null,55,"Température minimale amont (°C)",".",null,-15,-20,-20,-20,null,-15,-20,-20,-20,null,-20,-20,-20,-20,null,-15,-20,-20,-20,null,-15,-20,-20,-20,null,null,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,null,-15,-15,-15,-15,-15,null,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,null,-15,-15,-15,-15,-15,null,-10,-10,-10,-10,-10,-10,null,-15,-15,-15,null,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,null,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,null,-10,-10,-10,-10,-10,-10,null,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,null,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,null,-10,-10,-10,-10,-10,-10,null,null,-20,-20,-20,-20,-20,-20,-20,null,-20,-20,-20,-20,-20,-20,-20,null,-20,-20,-20,-20,-20,-20,-20,null,-20,-20,-20,-20,-20,-20,-20,null,null,-25,-25,-25,-25,-25,-25,-25,null,-25,-25,-25,-25,-25,-25,-25,null,-25,-25,-25,-25,-25,-25,-25,null,-25,-25,-25,-25,-25,-25,-25,null,null,null,null,null,null,50]
[null,null,null,null,56,"Température minimale amont ECS (°C)",".",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,-20,-20,-20,-20,null,"NA","NA","NA","NA",null,-15,-20,-20,-20,null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,-10,-10,-10,-10,-10,-10,null,-15,-15,-15,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,-10,-10,-10,-10,-10,-10,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,-10,-10,-10,-10,-10,-10,null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,-20,-20,-20,-20,-20,-20,-20,null,-20,-20,-20,-20,-20,-20,-20,null,-20,-20,-20,-20,-20,-20,-20,null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,-25,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,-25,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,null,null,null,null,51]
[null,null,null,null,57,"Fonctionnement à charge réelle",".",null,"Valeur déclarée","Valeur déclarée","Valeur déclarée","Valeur déclarée",null,"Valeur déclarée","Valeur déclarée","Valeur déclarée","Valeur déclarée",null,"Valeur déclarée","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur déclarée",null,"Valeur déclarée","Valeur déclarée","Valeur déclarée","Valeur déclarée",null,"Valeur déclarée","Valeur déclarée","Valeur déclarée","Valeur déclarée",null,null,"Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut",null,"Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut",null,"Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut",null,"Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut",null,"Valeur déclarée","Valeur déclarée","Valeur déclarée","Valeur déclarée","Valeur déclarée","Valeur déclarée",null,"Valeur déclarée","Valeur déclarée","Valeur déclarée",null,"Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut",null,"Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut",null,"Valeur déclarée","Valeur déclarée","Valeur déclarée","Valeur déclarée","Valeur déclarée","Valeur déclarée",null,"Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut",null,"Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut",null,"Valeur déclarée","Valeur déclarée","Valeur déclarée","Valeur déclarée","Valeur déclarée","Valeur déclarée",null,null,"Valeur déclarée","Valeur déclarée","Valeur déclarée","Valeur déclarée","Valeur déclarée","Valeur déclarée","Valeur déclarée",null,"Valeur déclarée","Valeur déclarée","Valeur déclarée","Valeur déclarée","Valeur déclarée","Valeur déclarée","Valeur déclarée",null,"Valeur déclarée","Valeur déclarée","Valeur déclarée","Valeur déclarée","Valeur déclarée","Valeur déclarée","Valeur déclarée",null,"Valeur déclarée","Valeur déclarée","Valeur déclarée","Valeur déclarée","Valeur déclarée","Valeur déclarée","Valeur déclarée",null,null,"Valeur déclarée","Valeur déclarée","Valeur déclarée","Valeur déclarée","Valeur déclarée","Valeur déclarée","Valeur déclarée",null,"Valeur déclarée","Valeur déclarée","Valeur déclarée","Valeur déclarée","Valeur déclarée","Valeur déclarée","Valeur déclarée",null,"Valeur déclarée","Valeur déclarée","Valeur déclarée","Valeur déclarée","Valeur déclarée","Valeur déclarée","Valeur déclarée",null,"Valeur déclarée","Valeur déclarée","Valeur déclarée","Valeur déclarée","Valeur déclarée","Valeur déclarée","Valeur déclarée",null,null,null,null,null,null,52]
[null,null,null,null,58,"Fonctionnement compresseur à charge réelle",".",null,"Fonctionnement en mode continu du compresseur","Fonctionnement en mode continu du compresseur","Fonctionnement en mode continu du compresseur","Fonctionnement en mode continu du compresseur",null,"Fonctionnement en mode continu du compresseur","Fonctionnement en mode continu du compresseur","Fonctionnement en mode continu du compresseur","Fonctionnement en mode continu du compresseur",null,"Fonctionnement en mode continu du compresseur","Fonctionnement en mode continu du compresseur","Fonctionnement en mode continu du compresseur","Fonctionnement en mode continu du compresseur",null,"Fonctionnement en mode continu du compresseur","Fonctionnement en mode continu du compresseur","Fonctionnement en mode continu du compresseur","Fonctionnement en mode continu du compresseur",null,"Fonctionnement en mode continu du compresseur","Fonctionnement en mode continu du compresseur","Fonctionnement en mode continu du compresseur","Fonctionnement en mode continu du compresseur",null,null,"Fonctionnement en cycle marche arrêt du compresseur","Fonctionnement en cycle marche arrêt du compresseur","Fonctionnement en cycle marche arrêt du compresseur","Fonctionnement en cycle marche arrêt du compresseur","Fonctionnement en cycle marche arrêt du compresseur","Fonctionnement en cycle marche arrêt du compresseur","Fonctionnement en cycle marche arrêt du compresseur","Fonctionnement en cycle marche arrêt du compresseur",null,"Fonctionnement en cycle marche arrêt du compresseur","Fonctionnement en cycle marche arrêt du compresseur","Fonctionnement en cycle marche arrêt du compresseur","Fonctionnement en cycle marche arrêt du compresseur","Fonctionnement en cycle marche arrêt du compresseur",null,"Fonctionnement en cycle marche arrêt du compresseur","Fonctionnement en cycle marche arrêt du compresseur","Fonctionnement en cycle marche arrêt du compresseur","Fonctionnement en cycle marche arrêt du compresseur","Fonctionnement en cycle marche arrêt du compresseur","Fonctionnement en cycle marche arrêt du compresseur","Fonctionnement en cycle marche arrêt du compresseur","Fonctionnement en cycle marche arrêt du compresseur",null,"Fonctionnement en cycle marche arrêt du compresseur","Fonctionnement en cycle marche arrêt du compresseur","Fonctionnement en cycle marche arrêt du compresseur","Fonctionnement en cycle marche arrêt du compresseur","Fonctionnement en cycle marche arrêt du compresseur",null,"Fonctionnement en cycle marche arrêt du compresseur","Fonctionnement en mode continu du compresseur","Fonctionnement en mode continu du compresseur","Fonctionnement en mode continu du compresseur","Fonctionnement en mode continu du compresseur","Fonctionnement en cycle marche arrêt du compresseur",null,"Fonctionnement en cycle marche arrêt du compresseur","Fonctionnement en cycle marche arrêt du compresseur","Fonctionnement en cycle marche arrêt du compresseur",null,"Fonctionnement en cycle marche arrêt du compresseur","Fonctionnement en cycle marche arrêt du compresseur","Fonctionnement en cycle marche arrêt du compresseur","Fonctionnement en cycle marche arrêt du compresseur","Fonctionnement en cycle marche arrêt du compresseur","Fonctionnement en cycle marche arrêt du compresseur","Fonctionnement en cycle marche arrêt du compresseur","Fonctionnement en cycle marche arrêt du compresseur",null,"Fonctionnement en cycle marche arrêt du compresseur","Fonctionnement en cycle marche arrêt du compresseur","Fonctionnement en cycle marche arrêt du compresseur","Fonctionnement en cycle marche arrêt du compresseur","Fonctionnement en cycle marche arrêt du compresseur","Fonctionnement en cycle marche arrêt du compresseur","Fonctionnement en cycle marche arrêt du compresseur","Fonctionnement en cycle marche arrêt du compresseur",null,"Fonctionnement en cycle marche arrêt du compresseur","Fonctionnement en mode continu du compresseur","Fonctionnement en mode continu du compresseur","Fonctionnement en mode continu du compresseur","Fonctionnement en mode continu du compresseur","Fonctionnement en cycle marche arrêt du compresseur",null,"Fonctionnement en cycle marche arrêt du compresseur","Fonctionnement en cycle marche arrêt du compresseur","Fonctionnement en cycle marche arrêt du compresseur","Fonctionnement en cycle marche arrêt du compresseur","Fonctionnement en cycle marche arrêt du compresseur","Fonctionnement en cycle marche arrêt du compresseur","Fonctionnement en cycle marche arrêt du compresseur","Fonctionnement en cycle marche arrêt du compresseur",null,"Fonctionnement en cycle marche arrêt du compresseur","Fonctionnement en cycle marche arrêt du compresseur","Fonctionnement en cycle marche arrêt du compresseur","Fonctionnement en cycle marche arrêt du compresseur","Fonctionnement en cycle marche arrêt du compresseur","Fonctionnement en cycle marche arrêt du compresseur","Fonctionnement en cycle marche arrêt du compresseur","Fonctionnement en cycle marche arrêt du compresseur",null,"Fonctionnement en cycle marche arrêt du compresseur","Fonctionnement en mode continu du compresseur","Fonctionnement en mode continu du compresseur","Fonctionnement en mode continu du compresseur","Fonctionnement en mode continu du compresseur","Fonctionnement en cycle marche arrêt du compresseur",null,null,"Mode continu du compresseur","Mode continu du compresseur","Mode continu du compresseur","Mode continu du compresseur","Mode continu du compresseur","Mode continu du compresseur","Mode continu du compresseur",null,"Mode continu du compresseur","Mode continu du compresseur","Mode continu du compresseur","Mode continu du compresseur","Mode continu du compresseur","Mode continu du compresseur","Mode continu du compresseur",null,"Mode continu du compresseur","Mode continu du compresseur","Mode continu du compresseur","Mode continu du compresseur","Mode continu du compresseur","Mode continu du compresseur","Mode continu du compresseur",null,"Mode continu du compresseur","Mode continu du compresseur","Mode continu du compresseur","Mode continu du compresseur","Mode continu du compresseur","Mode continu du compresseur","Mode continu du compresseur",null,null,"Mode continu du compresseur","Mode continu du compresseur","Mode continu du compresseur","Mode continu du compresseur","Mode continu du compresseur","Mode continu du compresseur","Mode continu du compresseur",null,"Mode continu du compresseur","Mode continu du compresseur","Mode continu du compresseur","Mode continu du compresseur","Mode continu du compresseur","Mode continu du compresseur","Mode continu du compresseur",null,"Mode continu du compresseur","Mode continu du compresseur","Mode continu du compresseur","Mode continu du compresseur","Mode continu du compresseur","Mode continu du compresseur","Mode continu du compresseur",null,"Mode continu du compresseur","Mode continu du compresseur","Mode continu du compresseur","Mode continu du compresseur","Mode continu du compresseur","Mode continu du compresseur","Mode continu du compresseur",null,null,null,null,null,null,53]
[null,null,null,null,59,"Statut fonctionnement continu",".",null,"Valeur par défaut","Valeur certifiée","Valeur certifiée","Valeur par défaut",null,"Valeur par défaut","Valeur certifiée","Valeur certifiée","Valeur par défaut",null,"Valeur par défaut","Valeur certifiée","Valeur certifiée","Valeur par défaut",null,"Valeur par défaut","Valeur certifiée","Valeur certifiée","Valeur par défaut",null,"Valeur par défaut","Valeur certifiée","Valeur certifiée","Valeur par défaut",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut",null,"Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut",null,"Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut",null,"Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut",null,null,"Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur certifiée","Valeur certifiée","Valeur certifiée","Valeur certifiée","Valeur certifiée",null,"Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur certifiée","Valeur certifiée","Valeur certifiée","Valeur certifiée","Valeur certifiée",null,"Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur certifiée","Valeur certifiée","Valeur certifiée","Valeur certifiée","Valeur certifiée",null,"Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur certifiée","Valeur certifiée","Valeur certifiée","Valeur certifiée","Valeur certifiée",null,null,null,null,null,null,54]
[null,null,null,null,60,"Taux mini de fonctionnement continu (LRcontmin)",".",null,"NA",0.39,0.35,"NA",null,"NA",0.39,0.35,"NA",null,"NA",0.39,0.35,"NA",null,"NA",0.39,0.35,"NA",null,"NA",0.39,0.35,"NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA",0.4,0.46600000000000003,0.46600000000000003,0.38,0.38,null,"NA","NA",0.4,0.46600000000000003,0.46600000000000003,0.38,0.38,null,"NA","NA",0.4,0.46600000000000003,0.46600000000000003,0.38,0.38,null,"NA","NA",0.4,0.46600000000000003,0.46600000000000003,0.38,0.38,null,null,null,null,null,null,55]
[null,null,null,null,61,"Correction performance à LRcontmin (CcpLRcontmin)",".",null,"NA",1,1.05,"NA",null,"NA",1,1.05,"NA",null,"NA",1,1.05,"NA",null,"NA",1,1.05,"NA",null,"NA",1,1.05,"NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA",1.05,1.0429999999999999,1.0429999999999999,1.1599999999999999,1.1599999999999999,null,"NA","NA",1.05,1.0429999999999999,1.0429999999999999,1.1599999999999999,1.1599999999999999,null,"NA","NA",1.05,1.0429999999999999,1.0429999999999999,1.1599999999999999,1.1599999999999999,null,"NA","NA",1.05,1.0429999999999999,1.0429999999999999,1.1599999999999999,1.1599999999999999,null,null,null,null,null,null,56]
[null,null,null,null,62,"Durée équivalente des irréversibilités en chaud",".",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,null,null,null,null,57]
[null,null,null,null,63,"Typologie des émetteurs en chaud",".",null,"(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)",null,"(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)",null,"(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)",null,"(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)",null,"(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)",null,null,"(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)",null,"(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)",null,"(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)",null,"(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)",null,"(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)",null,"(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)",null,"(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)",null,"(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)",null,"(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)",null,null,"(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)",null,"(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)",null,"(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)",null,"(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)",null,null,null,null,null,null,57]
[null,null,null,null,64,"Statut part électrique aux.",".",null,"Valeur certifiée","Valeur certifiée","Valeur certifiée","Valeur par défaut",null,"Valeur certifiée","Valeur certifiée","Valeur certifiée","Valeur par défaut",null,"Valeur certifiée","Valeur certifiée","Valeur certifiée","Valeur par défaut",null,"Valeur certifiée","Valeur certifiée","Valeur certifiée","Valeur par défaut",null,"Valeur certifiée","Valeur certifiée","Valeur certifiée","Valeur par défaut",null,null,"Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut",null,"Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut",null,"Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut",null,"Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut",null,"Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut",null,"Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut",null,"Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut",null,"Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut",null,"Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut",null,"Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut",null,"Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut",null,"Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut",null,null,"Valeur certifiée","Valeur certifiée","Valeur certifiée","Valeur certifiée","Valeur certifiée","Valeur certifiée","Valeur certifiée",null,"Valeur certifiée","Valeur certifiée","Valeur certifiée","Valeur certifiée","Valeur certifiée","Valeur certifiée","Valeur certifiée",null,"Valeur certifiée","Valeur certifiée","Valeur certifiée","Valeur certifiée","Valeur certifiée","Valeur certifiée","Valeur certifiée",null,"Valeur certifiée","Valeur certifiée","Valeur certifiée","Valeur certifiée","Valeur certifiée","Valeur certifiée","Valeur certifiée",null,null,"Valeur certifiée","Valeur certifiée","Valeur certifiée","Valeur certifiée","Valeur par défaut","Valeur certifiée","Valeur certifiée",null,"Valeur certifiée","Valeur certifiée","Valeur certifiée","Valeur certifiée","Valeur par défaut","Valeur certifiée","Valeur certifiée",null,"Valeur certifiée","Valeur certifiée","Valeur certifiée","Valeur certifiée","Valeur par défaut","Valeur certifiée","Valeur certifiée",null,"Valeur certifiée","Valeur certifiée","Valeur certifiée","Valeur certifiée","Valeur par défaut","Valeur certifiée","Valeur certifiée",null,null,null,null,null,null,57]
[null,null,null,null,65,"Part puissance électrique auxiliaires chaud T.aux ",".",null,7.1999999999999998E-3,4.0000000000000001E-3,2.7000000000000001E-3,"NA",null,7.1999999999999998E-3,4.0000000000000001E-3,2.7000000000000001E-3,"NA",null,7.1999999999999998E-3,4.0000000000000001E-3,2.7000000000000001E-3,"NA",null,7.1999999999999998E-3,4.0000000000000001E-3,2.7000000000000001E-3,"NA",null,7.1999999999999998E-3,4.0000000000000001E-3,2.7000000000000001E-3,"NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,1.72E-2,1.6899999999999998E-2,8.6999999999999994E-3,5.1999999999999998E-3,5.1999999999999998E-3,4.8999999999999998E-3,4.8999999999999998E-3,null,1.72E-2,1.6899999999999998E-2,8.6999999999999994E-3,5.1999999999999998E-3,5.1999999999999998E-3,4.8999999999999998E-3,4.8999999999999998E-3,null,1.72E-2,1.6899999999999998E-2,8.6999999999999994E-3,5.1999999999999998E-3,5.1999999999999998E-3,4.8999999999999998E-3,4.8999999999999998E-3,null,1.72E-2,1.6899999999999998E-2,8.6999999999999994E-3,5.1999999999999998E-3,5.1999999999999998E-3,4.8999999999999998E-3,4.8999999999999998E-3,null,null,1.899E-2,1.77E-2,1.6240000000000001E-2,1.7739999999999999E-2,"NA",1.3440000000000001E-2,1.525E-2,null,1.899E-2,1.77E-2,1.6240000000000001E-2,1.7739999999999999E-2,"NA",1.3440000000000001E-2,1.525E-2,null,1.899E-2,1.77E-2,1.6240000000000001E-2,1.7739999999999999E-2,"NA",1.3440000000000001E-2,1.525E-2,null,1.899E-2,1.77E-2,1.6240000000000001E-2,1.7739999999999999E-2,"NA",1.3440000000000001E-2,1.525E-2,null,null,null,null,null,null,57]
[null,null,null,null,{"$f":"ROW()-$E$9","v":66},"Présence ballon d'eau intégré",".",null,"NA","NA","NA","NA",null,"Générateur avec ballon","Générateur avec ballon","Générateur avec ballon","Générateur avec ballon",null,"Générateur avec ballon","Générateur avec ballon","Générateur avec ballon","Générateur avec ballon",null,"NA","NA","NA","NA",null,"Générateur avec ballon","Générateur avec ballon","Générateur avec ballon","Générateur avec ballon",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"Générateur avec ballon","Générateur avec ballon","Générateur avec ballon","Générateur avec ballon","Générateur avec ballon","Générateur avec ballon","Générateur avec ballon","Générateur avec ballon",null,"Générateur avec ballon","Générateur avec ballon","Générateur avec ballon","Générateur avec ballon","Générateur avec ballon",null,"Générateur avec ballon","Générateur avec ballon","Générateur avec ballon","Générateur avec ballon","Générateur avec ballon","Générateur avec ballon",null,"Générateur avec ballon","Générateur avec ballon","Générateur avec ballon",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"Générateur avec ballon","Générateur avec ballon","Générateur avec ballon","Générateur avec ballon","Générateur avec ballon","Générateur avec ballon","Générateur avec ballon","Générateur avec ballon",null,"Générateur avec ballon","Générateur avec ballon","Générateur avec ballon","Générateur avec ballon","Générateur avec ballon","Générateur avec ballon",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"Générateur avec ballon","Générateur avec ballon","Générateur avec ballon","Générateur avec ballon","Générateur avec ballon","Générateur avec ballon","Générateur avec ballon","Générateur avec ballon",null,"Générateur avec ballon","Générateur avec ballon","Générateur avec ballon","Générateur avec ballon","Générateur avec ballon","Générateur avec ballon",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"Générateur avec ballon","Générateur avec ballon","Générateur avec ballon","Générateur avec ballon","Générateur avec ballon","Générateur avec ballon","Générateur avec ballon",null,"Générateur avec ballon","Générateur avec ballon","Générateur avec ballon","Générateur avec ballon","Générateur avec ballon","Générateur avec ballon","Générateur avec ballon",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,null,null,null,null,58]
[null,null,null,null,67,"Appoint intégré",".",null,"NA","NA","NA","NA",null,"Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique",null,"Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique",null,"NA","NA","NA","NA",null,"Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique",null,null,"Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique",null,"Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique",null,"Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique",null,"Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique",null,"Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique",null,"Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique",null,"Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique",null,"Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique",null,"Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique",null,"Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique","Avec appoint intégré électrique",null,null,null,null,null,null,58]
[null,null,null,null,68,"Puissance appoint électrique (kW)",".",null,"NA","NA","NA","NA",null,2.5,2.5,2.5,2.5,null,2,2,2,2,null,"NA","NA","NA","NA",null,6,6,6,6,null,null,"2 - 3,5 - 5,5 (en fonction du projet)","2 - 3,5 - 5,5 (en fonction du projet)","2 - 3,5 - 5,5 (en fonction du projet)","2 - 3,5 - 5,5 - 7 - 9 (en fonction du projet)","2 - 3,5 - 5,5 - 7 - 9 (en fonction du projet)","2 - 3,5 - 5,5 - 7 - 9 (en fonction du projet)","2 - 3,5 - 5,5 - 7 - 9 (en fonction du projet)","2 - 3,5 - 5,5 - 7 - 9 (en fonction du projet)",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,2.5,2.5,2.5,2.5,2.5,2.5,2.5,2.5,null,2.5,2.5,2.5,2.5,2.5,null,"2 - 3,5 - 5,5 (en fonction du projet)","2 - 3,5 - 5,5 (en fonction du projet)","2 - 3,5 - 5,5 (en fonction du projet)","2 - 3,5 - 5,5 - 7 - 9 (en fonction du projet)","2 - 3,5 - 5,5 - 7 - 9 (en fonction du projet)","2 - 3,5 - 5,5 - 7 - 9 (en fonction du projet)",null,"2 - 3,5 - 5,5 - 7 - 9 (en fonction du projet)","2 - 3,5 - 5,5 - 7 - 9 (en fonction du projet)","2 - 3,5 - 5,5 - 7 - 9 (en fonction du projet)",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"2 - 3,5 - 5,5 (en fonction du projet)","2 - 3,5 - 5,5 (en fonction du projet)","2 - 3,5 - 5,5 (en fonction du projet)","2 - 3,5 - 5,5 - 7 - 9 (en fonction du projet)","2 - 3,5 - 5,5 - 7 - 9 (en fonction du projet)","2 - 3,5 - 5,5 - 7 - 9 (en fonction du projet)","2 - 3,5 - 5,5 - 7 - 9 (en fonction du projet)","2 - 3,5 - 5,5 - 7 - 9 (en fonction du projet)",null,"2 - 3,5 - 5,5 (en fonction du projet)","2 - 3,5 - 5,5 (en fonction du projet)","2 - 3,5 - 5,5 (en fonction du projet)","2 - 3,5 - 5,5 - 7 - 9 (en fonction du projet)","2 - 3,5 - 5,5 - 7 - 9 (en fonction du projet)","2 - 3,5 - 5,5 - 7 - 9 (en fonction du projet)",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"2 - 3,5 - 5,5 (en fonction du projet)","2 - 3,5 - 5,5 (en fonction du projet)","2 - 3,5 - 5,5 (en fonction du projet)","2 - 3,5 - 5,5 - 7 - 9 (en fonction du projet)","2 - 3,5 - 5,5 - 7 - 9 (en fonction du projet)","2 - 3,5 - 5,5 - 7 - 9 (en fonction du projet)","2 - 3,5 - 5,5 - 7 - 9 (en fonction du projet)","2 - 3,5 - 5,5 - 7 - 9 (en fonction du projet)",null,"2 - 3,5 - 5,5 (en fonction du projet)","2 - 3,5 - 5,5 (en fonction du projet)","2 - 3,5 - 5,5 (en fonction du projet)","2 - 3,5 - 5,5 - 7 - 9 (en fonction du projet)","2 - 3,5 - 5,5 - 7 - 9 (en fonction du projet)","2 - 3,5 - 5,5 - 7 - 9 (en fonction du projet)",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"0,9; 1,1; 1,7; 2; 2,8; 3,7; 4,5","0,9; 1,1; 1,7; 2; 2,8; 3,7; 4,5","0,9; 1,1; 1,7; 2; 2,8; 3,7; 4,5","0,7; 1,2; 1,8; 2,3; 3; 3,9; 4,7","0,7; 1,2; 1,8; 2,3; 3; 3,9; 4,7","0,7; 1,2; 1,8; 2,3; 3; 3,9; 4,7","0,7; 1,2; 1,8; 2,3; 3; 3,9; 4,7",null,"0,9; 1,1; 1,7; 2; 2,8; 3,7; 4,5","0,9; 1,1; 1,7; 2; 2,8; 3,7; 4,5","0,9; 1,1; 1,7; 2; 2,8; 3,7; 4,5","0,7; 1,2; 1,8; 2,3; 3; 3,9; 4,7","0,7; 1,2; 1,8; 2,3; 3; 3,9; 4,7","0,7; 1,2; 1,8; 2,3; 3; 3,9; 4,7","0,7; 1,2; 1,8; 2,3; 3; 3,9; 4,7",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"0,7; 1,8; 2,2; 3,8; 4,7; ","0,7; 1,8; 2,2; 3,8; 4,7; ","0,7; 1,8; 2,2; 3,8; 4,7; ","0,7; 1,8; 2,2; 3,8; 4,7; ","0,9; 1,1; 1,7; 2; 2,8; 3,7; 4,5","0,7; 1,8; 2,2; 3,8; 4,7; ","0,7; 1,8; 2,2; 3,8; 4,7; 5,4;",null,"0,7; 1,8; 2,2; 3,8; 4,7; ","0,7; 1,8; 2,2; 3,8; 4,7; ","0,7; 1,8; 2,2; 3,8; 4,7; ","0,7; 1,8; 2,2; 3,8; 4,7; ","0,7; 1,8; 2,2; 3,8; 4,7; 5,4;","0,7; 1,8; 2,2; 3,8; 4,7; ","0,7; 1,8; 2,2; 3,8; 4,7; 5,4;",null,"0,7; 1,8; 2,2; 3,8; 4,7; ","0,7; 1,8; 2,2; 3,8; 4,7; ","0,7; 1,8; 2,2; 3,8; 4,7; ","0,7; 1,8; 2,2; 3,8; 4,7; ","0,7; 1,8; 2,2; 3,8; 4,7; 5,4;","0,7; 1,8; 2,2; 3,8; 4,7; ","0,7; 1,8; 2,2; 3,8; 4,7; 5,4;",null,"0,7; 1,8; 2,2; 3,8; 4,7; ","0,7; 1,8; 2,2; 3,8; 4,7; ","0,7; 1,8; 2,2; 3,8; 4,7; ","0,7; 1,8; 2,2; 3,8; 4,7; ","0,7; 1,8; 2,2; 3,8; 4,7; 5,4;","0,7; 1,8; 2,2; 3,8; 4,7; ","0,7; 1,8; 2,2; 3,8; 4,7; 5,4;",null,null,null,null,null,null,58]
[null,null,null,null,null,".",".",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"ou 5,4 (en fonction du projet)","ou 5,4 (en fonction du projet)","ou 5,4 (en fonction du projet)","ou 5,6 (en fonction du projet)","5,6; 6,2; 7; 7,9 ou 8,5 (en fonction du projet)","ou 5,6 (en fonction du projet)","5,6; 6,2; 7; 7,9 ou 8,5 (en fonction du projet)",null,"ou 5,4 (en fonction du projet)","ou 5,4 (en fonction du projet)","ou 5,4 (en fonction du projet)","ou 5,6 (en fonction du projet)","5,6; 6,2; 7; 7,9 ou 8,5 (en fonction du projet)","ou 5,6 (en fonction du projet)","5,6; 6,2; 7; 7,9 ou 8,5 (en fonction du projet)",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"ou 5,4 (en fonction du projet)","ou 5,4 (en fonction du projet)","ou 5,4 (en fonction du projet)","ou 5,4 (en fonction du projet)","ou 5,4 (en fonction du projet)","ou 5,4 (en fonction du projet)"," 6,2; 7; 7,9; 8,5 (en fonction du projet)",null,"ou 5,4 (en fonction du projet)","ou 5,4 (en fonction du projet)","ou 5,4 (en fonction du projet)","ou 5,4 (en fonction du projet)"," 6,2; 7; 7,9; 8,5 (en fonction du projet)","ou 5,4 (en fonction du projet)"," 6,2; 7; 7,9; 8,5 (en fonction du projet)",null,"ou 5,4 (en fonction du projet)","ou 5,4 (en fonction du projet)","ou 5,4 (en fonction du projet)","ou 5,4 (en fonction du projet)"," 6,2; 7; 7,9; 8,5 (en fonction du projet)","ou 5,4 (en fonction du projet)"," 6,2; 7; 7,9; 8,5 (en fonction du projet)",null,"ou 5,4 (en fonction du projet)","ou 5,4 (en fonction du projet)","ou 5,4 (en fonction du projet)","ou 5,4 (en fonction du projet)"," 6,2; 7; 7,9; 8,5 (en fonction du projet)","ou 5,4 (en fonction du projet)"," 6,2; 7; 7,9; 8,5 (en fonction du projet)",null,null,null,null,null,null,58]
[null,null,null,null,70,"Volume du ballon (l)",".",null,"NA","NA","NA","NA",null,300,300,300,300,null,281,281,281,281,null,"NA","NA","NA","NA",null,188,188,188,188,null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,281,281,281,281,281,281,281,281,null,281,281,281,281,281,null,171,171,171,171,171,171,null,171,171,171,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,281,281,281,281,281,281,281,281,null,171,171,171,171,171,171,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,281,281,281,281,281,281,281,281,null,171,171,171,171,171,171,null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,281,281,281,281,281,281,281,null,188,188,188,188,188,188,188,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,193,193,193,193,193,193,193,null,274,274,274,274,274,274,274,null,188,188,188,188,188,188,188,null,null,null,null,null,null,59]
[null,null,null,null,71,"Type de pertes thermique",".",null,"NA","NA","NA","NA",null,"valeur déclarée","Valeur certifiée","Valeur par défaut","Valeur par défaut",null,"Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut",null,"NA","NA","NA","NA",null,"Valeur certifiée","Valeur certifiée","Valeur certifiée","Valeur certifiée",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut",null,"Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut",null,"Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut",null,"Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut",null,"Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut",null,"Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut",null,"Valeur certifiée","Valeur certifiée","Valeur certifiée","Valeur certifiée","Valeur certifiée","Valeur certifiée","Valeur certifiée",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut",null,"Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut",null,"Valeur certifiée","Valeur certifiée","Valeur certifiée","Valeur certifiée","Valeur certifiée","Valeur certifiée","Valeur certifiée",null,null,null,null,null,null,59]
[null,null,null,null,72,"Pertes thermiques ballon (W/K)",".",null,"NA","NA","NA","NA",null,2.64,2.64,"na","na",null,"na","na","na","na",null,"NA","NA","NA","NA",null,1.76,1.83,1.8,1.8,null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"na","na","na","na","na","na","na","na",null,"na","na","na","na","na",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"na","na","na","na","na","na","na","na",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"na","na","na","na","na","na","na","na",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"na","na","na","na","na","na","na",null,1.32,1.32,1.8,1.88,1.88,1.88,1.88,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"na","na","na","na","na","na","na",null,"na","na","na","na","na","na","na",null,2.02,2.02,2.2000000000000002,2.83,2.83,2.83,2.83,null,null,null,null,null,null,59]
[null,null,null,null,73,"Type de ballon",".",null,"NA","NA","NA","NA",null,"Ballon vertical","Ballon vertical","Ballon vertical","Ballon vertical",null,"Ballon vertical","Ballon vertical","Ballon vertical","Ballon vertical",null,"NA","NA","NA","NA",null,"Ballon vertical","Ballon vertical","Ballon vertical","Ballon vertical",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"Ballon vertical","Ballon vertical","Ballon vertical","Ballon vertical","Ballon vertical","Ballon vertical","Ballon vertical","Ballon vertical",null,"Ballon vertical","Ballon vertical","Ballon vertical","Ballon vertical","Ballon vertical",null,"Nallon vertical","Nallon vertical","Nallon vertical","Nallon vertical","Nallon vertical","Nallon vertical",null,"Nallon vertical","Nallon vertical","Nallon vertical",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"Ballon vertical","Ballon vertical","Ballon vertical","Ballon vertical","Ballon vertical","Ballon vertical","Ballon vertical","Ballon vertical",null,"Nallon vertical","Nallon vertical","Nallon vertical","Nallon vertical","Nallon vertical","Nallon vertical",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"Ballon vertical","Ballon vertical","Ballon vertical","Ballon vertical","Ballon vertical","Ballon vertical","Ballon vertical","Ballon vertical",null,"Nallon vertical","Nallon vertical","Nallon vertical","Nallon vertical","Nallon vertical","Nallon vertical",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"Ballon vertical","Ballon vertical","Ballon vertical","Ballon vertical","Ballon vertical","Ballon vertical","Ballon vertical",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"Ballon vertical","Ballon vertical","Ballon vertical","Ballon vertical","Ballon vertical","Ballon vertical","Ballon vertical",null,"Ballon vertical","Ballon vertical","Ballon vertical","Ballon vertical","Ballon vertical","Ballon vertical","Ballon vertical",null,"Ballon vertical","Ballon vertical","Ballon vertical","Ballon vertical","Ballon vertical","Ballon vertical","Ballon vertical",null,null,null,null,null,null,59]
[null,null,null,null,74,"Température max. ballon (°C)",".",null,"NA","NA","NA","NA",null,90,90,90,90,null,90,90,90,90,null,"NA","NA","NA","NA",null,90,90,90,90,null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,90,90,90,90,90,90,90,90,null,90,90,90,90,90,null,75,75,75,75,75,75,null,75,75,75,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,90,90,90,90,90,90,90,90,null,75,75,75,75,75,75,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,90,90,90,90,90,90,90,90,null,75,75,75,75,75,75,null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,90,90,90,90,90,90,90,null,90,90,90,90,90,90,90,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,90,90,90,90,90,90,90,null,90,90,90,90,90,90,90,null,90,90,90,90,90,90,90,null,null,null,null,null,null,60]
[null,null,null,null,75,"Gestion du thermostat ballon",".",null,"NA","NA","NA","NA",null,"Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit",null,"Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit",null,"NA","NA","NA","NA",null,"Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit",null,"Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit",null,"Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit",null,"Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit",null,"Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit",null,"Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit",null,"Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit",null,"Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit",null,"Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit",null,null,null,null,null,null,60]
[null,null,null,null,76,"Base : prise en compte de l'hystérésis",".",null,"NA","NA","NA","NA",null,"Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées",null,"Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées",null,"NA","NA","NA","NA",null,"Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées",null,"Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées",null,"Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées",null,"Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées",null,"Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées",null,"Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées",null,"Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées",null,"Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées",null,"Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées",null,null,null,null,null,null,60]
[null,null,null,null,77,"Base : hystérésis thermostat ballon (°C)",".",null,"NA","NA","NA","NA",null,2,2,2,2,null,2,2,2,2,null,"NA","NA","NA","NA",null,2,2,2,2,null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,2,2,2,2,2,2,2,2,null,2,2,2,2,2,null,5,5,5,5,5,5,null,5,5,5,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,2,2,2,2,2,2,2,2,null,5,5,5,5,5,5,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,2,2,2,2,2,2,2,2,null,5,5,5,5,5,5,null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,2,2,2,2,2,2,2,null,2,2,2,2,2,2,2,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,2,2,2,2,2,2,2,null,2,2,2,2,2,2,2,null,2,2,2,2,2,2,2,null,null,null,null,null,null,60]
[null,null,null,null,78,"Base : hauteur échangeur (%)",".",null,"NA","NA","NA","NA",null,"0","0","0","0",null,"0","0","0","0",null,"NA","NA","NA","NA",null,"0","0","0","0",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"0","0","0","0","0","0","0","0",null,"0","0","0","0","0",null,"0","0","0","0","0","0",null,"0","0","0",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"0","0","0","0","0","0","0","0",null,"0","0","0","0","0","0",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"0","0","0","0","0","0","0","0",null,"0","0","0","0","0","0",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"0","0","0","0","0","0","0",null,"0","0","0","0","0","0","0",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"0","0","0","0","0","0","0",null,"0","0","0","0","0","0","0",null,"0","0","0","0","0","0","0",null,null,null,null,null,null,61]
[null,null,null,null,79,"Base : n° zone régulation",".",null,"NA","NA","NA","NA",null,"Zone 1","Zone 1","Zone 1","Zone 1",null,"Zone 1","Zone 1","Zone 1","Zone 1",null,"NA","NA","NA","NA",null,"Zone 1","Zone 1","Zone 1","Zone 1",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"Zone 1","Zone 1","Zone 1","Zone 1","Zone 1","Zone 1","Zone 1","Zone 1",null,"Zone 1","Zone 1","Zone 1","Zone 1","Zone 1",null,"Zone 1","Zone 1","Zone 1","Zone 1","Zone 1","Zone 1",null,"Zone 1","Zone 1","Zone 1",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"Zone 1","Zone 1","Zone 1","Zone 1","Zone 1","Zone 1","Zone 1","Zone 1",null,"Zone 1","Zone 1","Zone 1","Zone 1","Zone 1","Zone 1",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"Zone 1","Zone 1","Zone 1","Zone 1","Zone 1","Zone 1","Zone 1","Zone 1",null,"Zone 1","Zone 1","Zone 1","Zone 1","Zone 1","Zone 1",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"Zone 1","Zone 1","Zone 1","Zone 1","Zone 1","Zone 1","Zone 1",null,"Zone 1","Zone 1","Zone 1","Zone 1","Zone 1","Zone 1","Zone 1",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"Zone 1","Zone 1","Zone 1","Zone 1","Zone 1","Zone 1","Zone 1",null,"Zone 1","Zone 1","Zone 1","Zone 1","Zone 1","Zone 1","Zone 1",null,"Zone 1","Zone 1","Zone 1","Zone 1","Zone 1","Zone 1","Zone 1",null,null,null,null,null,null,61]
[null,null,null,null,80,"Appoint : gestion du thermostat ballon",".",null,"NA","NA","NA","NA",null,"Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit",null,"Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit",null,"NA","NA","NA","NA",null,"Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit",null,"Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit",null,"Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit",null,"Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit",null,"Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit","Chauffage de nuit",null,null,null,null,null,null,61]
[null,null,null,null,81,"Appoint : prise en compte de l'hystérésis",".",null,"NA","NA","NA","NA",null,"Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées",null,"Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées",null,"NA","NA","NA","NA",null,"Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées",null,"Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées",null,"Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées",null,"Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées",null,"Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées","Valeurs déclarées",null,null,null,null,null,null,61]
[null,null,null,null,82,"Appoint : hystérésis thermostat ballon (°C)",".",null,"NA","NA","NA","NA",null,5,5,5,5,null,5,5,5,5,null,"NA","NA","NA","NA",null,5,5,5,5,null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,5,5,5,5,5,5,5,5,null,5,5,5,5,5,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,5,5,5,5,5,5,5,5,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,5,5,5,5,5,5,5,5,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,5,5,5,5,5,5,5,null,5,5,5,5,5,5,5,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,5,5,5,5,5,5,5,null,5,5,5,5,5,5,5,null,5,5,5,5,5,5,5,null,null,null,null,null,null,62]
[null,null,null,null,83,"Appoint : hauteur échangeur (%)",".",null,"NA","NA","NA","NA",null,17,17,17,17,null,17,17,17,17,null,"NA","NA","NA","NA",null,7.5,7.5,7.5,7.5,null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,17,17,17,17,17,17,17,17,null,17,17,17,17,17,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,17,17,17,17,17,17,17,17,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,17,17,17,17,17,17,17,17,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,17,17,17,17,17,17,17,null,7.5,7.5,7.5,7.5,7.5,7.5,7.5,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,23,23,23,23,23,23,23,null,"Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut",null,7.5,7.5,7.5,7.5,7.5,7.5,7.5,null,null,null,null,null,null,62]
[null,null,null,null,84,"Appoint : n° de zone élément chauffant",".",null,"NA","NA","NA","NA",null,"Zone 1","Zone 1","Zone 1","Zone 1",null,"Zone 1","Zone 1","Zone 1","Zone 1",null,"NA","NA","NA","NA",null,"Zone 1","Zone 1","Zone 1","Zone 1",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"Zone 1","Zone 1","Zone 1","Zone 1","Zone 1","Zone 1","Zone 1","Zone 1",null,"Zone 1","Zone 1","Zone 1","Zone 1","Zone 1",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"Zone 1","Zone 1","Zone 1","Zone 1","Zone 1","Zone 1","Zone 1","Zone 1",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"Zone 1","Zone 1","Zone 1","Zone 1","Zone 1","Zone 1","Zone 1","Zone 1",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"Zone 1","Zone 1","Zone 1","Zone 1","Zone 1","Zone 1","Zone 1",null,"Zone 1","Zone 1","Zone 1","Zone 1","Zone 1","Zone 1","Zone 1",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"Zone 1","Zone 1","Zone 1","Zone 1","Zone 1","Zone 1","Zone 1",null,"Zone 1","Zone 1","Zone 1","Zone 1","Zone 1","Zone 1","Zone 1",null,"Zone 1","Zone 1","Zone 1","Zone 1","Zone 1","Zone 1","Zone 1",null,null,null,null,null,null,62]
[null,null,null,null,85,"Appoint : n° de zone régulation",".",null,"NA","NA","NA","NA",null,"Zone 3","Zone 3","Zone 3","Zone 3",null,"Zone 3","Zone 3","Zone 3","Zone 3",null,"NA","NA","NA","NA",null,"Zone 3","Zone 3","Zone 3","Zone 3",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"Zone 3","Zone 3","Zone 3","Zone 3","Zone 3","Zone 3","Zone 3","Zone 3",null,"Zone 3","Zone 3","Zone 3","Zone 3","Zone 3",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"Zone 3","Zone 3","Zone 3","Zone 3","Zone 3","Zone 3","Zone 3","Zone 3",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"Zone 3","Zone 3","Zone 3","Zone 3","Zone 3","Zone 3","Zone 3","Zone 3",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"Zone 3","Zone 3","Zone 3","Zone 3","Zone 3","Zone 3","Zone 3",null,"Zone 3","Zone 3","Zone 3","Zone 3","Zone 3","Zone 3","Zone 3",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"Zone 3","Zone 3","Zone 3","Zone 3","Zone 3","Zone 3","Zone 3",null,"Zone 3","Zone 3","Zone 3","Zone 3","Zone 3","Zone 3","Zone 3",null,"Zone 3","Zone 3","Zone 3","Zone 3","Zone 3","Zone 3","Zone 3",null,null,null,null,null,null,62]
[null,null,null,null,86,"Appoint : fraction du ballon chauffée par l'appoint",".",null,"NA","NA","NA","NA",null,"Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut",null,"Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut",null,"NA","NA","NA","NA",null,"Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut",null,"Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut",null,"Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut",null,"Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut",null,"Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut","Valeur par défaut",null,null,null,null,null,null,63]
[null,null,null,null,87,"Fraction appoint",".",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,null,null,null,null,63]
[null,null,null,null,88,"Captage",".",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"-","-","-","-","-","-","-","-",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"-","-","-","-","-","-","-","-",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"-","-","-","-","-","-",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"-","-","-","-","-","-","-","-",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"-","-","-","-","-","-","-","-",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,null,null,null,null,63]
[null,null,null,null,89,"Appellation",".",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"(libre) \"Captage\"","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre) \"Captage\"","(libre) \"Captage\"","(libre) \"Captage\"",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"(libre) \"Captage\"","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre) \"Captage\"","(libre) \"Captage\"","(libre) \"Captage\"",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"(libre) \"Captage\"","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre) \"Captage\"",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"(libre) \"Captage\"","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre) \"Captage\"","(libre) \"Captage\"","(libre) \"Captage\"",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"(libre) \"Captage\"","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre) \"Captage\"","(libre) \"Captage\"","(libre) \"Captage\"",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,null,null,null,null,63]
[null,null,null,null,90,"Type de composant",".",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"Source PAC","Source PAC","Source PAC","Source PAC","Source PAC","Source PAC","Source PAC","Source PAC",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"Source PAC","Source PAC","Source PAC","Source PAC","Source PAC","Source PAC","Source PAC","Source PAC",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"Source PAC","Source PAC","Source PAC","Source PAC","Source PAC","Source PAC",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"Source PAC","Source PAC","Source PAC","Source PAC","Source PAC","Source PAC","Source PAC","Source PAC",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"Source PAC","Source PAC","Source PAC","Source PAC","Source PAC","Source PAC","Source PAC","Source PAC",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,null,null,null,null,201]
[null,null,null,null,91,"Source amont eau du générateur",".",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"Captage","Captage","Captage","Captage","Captage","Captage","Captage","Captage",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"Captage","Captage","Captage","Captage","Captage","Captage","Captage","Captage",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"Captage","Captage","Captage","Captage","Captage","Captage",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"Captage","Captage","Captage","Captage","Captage","Captage","Captage","Captage",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"Captage","Captage","Captage","Captage","Captage","Captage","Captage","Captage",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,null,null,null,null,201]
[null,null,null,null,92,"Gestion auxiliaires de captage",".",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"Tout ou rien","Tout ou rien","Tout ou rien","Tout ou rien","Tout ou rien","Tout ou rien","Tout ou rien","Tout ou rien",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"Tout ou rien","Tout ou rien","Tout ou rien","Tout ou rien","Tout ou rien","Tout ou rien","Tout ou rien","Tout ou rien",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"Tout ou rien","Tout ou rien","Tout ou rien","Tout ou rien","Tout ou rien","Tout ou rien",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"Tout ou rien","Tout ou rien","Tout ou rien","Tout ou rien","Tout ou rien","Tout ou rien","Tout ou rien","Tout ou rien",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"Tout ou rien","Tout ou rien","Tout ou rien","Tout ou rien","Tout ou rien","Tout ou rien","Tout ou rien","Tout ou rien",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,null,null,null,null,202]
[null,null,null,null,93,"Gestion pompe de captage",".",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"Fonctionnement tout ou rien","Fonctionnement tout ou rien","Fonctionnement tout ou rien","Fonctionnement tout ou rien","Fonctionnement tout ou rien","Fonctionnement tout ou rien","Fonctionnement tout ou rien","Fonctionnement tout ou rien",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"Fonctionnement tout ou rien","Fonctionnement tout ou rien","Fonctionnement tout ou rien","Fonctionnement tout ou rien","Fonctionnement tout ou rien","Fonctionnement tout ou rien","Fonctionnement tout ou rien","Fonctionnement tout ou rien",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"Fonctionnement tout ou rien","Fonctionnement tout ou rien","Fonctionnement tout ou rien","Fonctionnement tout ou rien","Fonctionnement tout ou rien","Fonctionnement tout ou rien",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"Fonctionnement tout ou rien","Fonctionnement tout ou rien","Fonctionnement tout ou rien","Fonctionnement tout ou rien","Fonctionnement tout ou rien","Fonctionnement tout ou rien","Fonctionnement tout ou rien","Fonctionnement tout ou rien",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"Fonctionnement tout ou rien","Fonctionnement tout ou rien","Fonctionnement tout ou rien","Fonctionnement tout ou rien","Fonctionnement tout ou rien","Fonctionnement tout ou rien","Fonctionnement tout ou rien","Fonctionnement tout ou rien",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,null,null,null,null,202]
[null,null,null,null,94,"Ecart température en chauffage (°C)",".",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,4,4,4,4,4,4,4,4,null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,4,4,4,4,4,4,4,4,null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,4,4,4,4,4,4,null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,4,4,4,4,4,4,4,4,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,4,4,4,4,4,4,4,4,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,null,null,null,null,203]
[null,null,null,null,95,"Ecart température en refroidissement (°C)",".",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,5,5,5,5,5,5,5,5,null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,5,5,5,5,5,5,5,5,null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,5,5,5,5,5,5,null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,5,5,5,5,5,5,5,5,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,5,5,5,5,5,5,5,5,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,null,null,null,null,203]
[null,null,null,null,96,"Puissance pompes de captage (W)",".",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,44,62,64,44,62,64,83,121,null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,44,62,64,44,62,64,83,121,null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,44,62,64,44,62,64,null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,44,62,64,44,62,64,83,121,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,44,62,64,44,62,64,83,121,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,null,null,null,null,204]
[null,null,null,null,97,"Mois captage plus froid",".",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"Février","Février","Février","Février","Février","Février","Février","Février",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"Février","Février","Février","Février","Février","Février","Février","Février",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"Février","Février","Février","Février","Février","Février",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"Février","Février","Février","Février","Février","Février","Février","Février",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"Février","Février","Février","Février","Février","Février","Février","Février",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,null,null,null,null,204]
[null,null,null,null,98,"Température minimale de captage",".",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,-10,-10,-10,-10,-10,-10,null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,null,null,null,null,205]
[null,null,null,null,99,"Température maximale de captage",".",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,20,20,25,25,25,25,25,25,null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,20,20,25,25,25,25,25,25,null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,20,20,25,25,25,25,null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,20,20,25,25,25,25,25,25,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,20,20,25,25,25,25,25,25,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,null,null,null,null,205]
[null,null,null,null,100,"Resistance thermique sonde-sol",".",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,null,null,null,null,206]
[null,null,null,null,101,"Longueur de la sonde de captage",".",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,null,null,null,null,206]
[null,null,null,null,102,"Générateur chaudière",".",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"-","-","-","-",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,null,null,null,null,207]
[null,null,null,null,103,"Générateur : Chaudière",".",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"Voir fiche RT2012 Chaudière paragraphe Générateur : Chaudiére","Voir fiche RT2012 Chaudière paragraphe Générateur : Chaudiére","Voir fiche RT2012 Chaudière paragraphe Générateur : Chaudiére","Voir fiche RT2012 Chaudière paragraphe Générateur : Chaudiére",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,null,null,null,null,207]
[null,null,null,null,104,"Arborescence génération",".",null,"-","-","-","-",null,"-","-","-","-",null,"-","-","-","-",null,"-","-","-","-",null,"-","-","-","-",null,null,"-","-","-","-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-","-",null,"-","-","-",null,"-","-","-","-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-","-",null,null,"-","-","-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-","-","-",null,null,"-","-","-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-","-","-",null,null,null,null,null,null,208]
[null,null,null,null,105,"",".",null,"GENERATIONS","Génération","Génération","Génération",null,"GENERATIONS","Génération","Génération","Génération",null,"Génération","Génération","Génération","Génération",null,"Génération","Génération","Génération","Génération",null,"Génération","Génération","Génération","Génération",null,null,"GENERATIONS","Génération","Génération","Génération","Génération","Génération","GENERATIONS","Génération",null,"GENERATIONS","GENERATIONS","GENERATIONS","GENERATIONS","GENERATIONS",null,"GENERATIONS","Génération","Génération","Génération","Génération","Génération","GENERATIONS","Génération",null,"GENERATIONS","GENERATIONS","GENERATIONS","GENERATIONS","GENERATIONS",null,"GENERATIONS","GENERATIONS","Génération","Génération","Génération","GENERATIONS",null,"Génération","Génération","Génération",null,"GENERATIONS","Génération","Génération","Génération","Génération","Génération","GENERATIONS","Génération",null,"GENERATIONS","Génération","Génération","Génération","Génération","Génération","GENERATIONS","Génération",null,"GENERATIONS","GENERATIONS","Génération","Génération","Génération","GENERATIONS",null,"GENERATIONS","Génération","Génération","Génération","Génération","Génération","GENERATIONS","Génération",null,"GENERATIONS","Génération","Génération","Génération","Génération","Génération","GENERATIONS","Génération",null,"GENERATIONS","GENERATIONS","Génération","Génération","Génération","GENERATIONS",null,null,"Génération","Génération","Génération","Génération","Génération","Génération","Génération",null,"Génération","Génération","Génération","Génération","Génération","Génération","Génération",null,"Génération","Génération","Génération","Génération","Génération","Génération","Génération",null,"Génération","Génération","Génération","Génération","Génération","Génération","Génération",null,null,"Génération","Génération","Génération","Génération","Génération","Génération","Génération",null,"Génération","Génération","Génération","Génération","Génération","Génération","Génération",null,"Génération","Génération","Génération","Génération","Génération","Génération","Génération",null,"Génération","Génération","Génération","Génération","Génération","Génération","Génération",null,null,null,null,null,null,208]
[null,null,null,null,106,"",".",null,"    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération",null,"    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération",null,"    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération",null,"    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération",null,"    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération",null,null,"    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération",null,"    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération",null,"    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération",null,"    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération",null,"    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération",null,"    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération",null,"    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération",null,"    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération",null,"    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération",null,"    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération",null,"    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération",null,"    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération",null,null,"    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération",null,"    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération",null,"    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération",null,"    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération",null,null,"    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération",null,"    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération",null,"    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération",null,"    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération","    [____ Génération",null,null,null,null,null,null,214]
[null,null,null,null,107,"",".",null,"                   [____ Composant : Kit Genia Air","                   [____ Composant : Kit Genia Air","                   [____ Composant : Kit Genia Air","                   [____ Composant : Kit Genia Air",null,"                   [____ Composant : Kit Genia Air","                   [____ Composant : Kit Genia Air ECS","                   [____ Composant : Kit Genia Air ECS","                   [____ Composant : Kit Genia Air",null,"                   [____ Composant : Kit Genia Air ECS","                   [____ Composant : Kit Genia Air ECS","                   [____ Composant : Kit Genia Air ECS","                   [____ Composant : Kit Genia Air",null,"                   [____ Composant : Kit Genia Hybrid Universel","                   [____ Composant : Kit Genia Hybrid Universel","                   [____ Composant : Kit Genia Hybrid Universel","                   [____ Composant : Kit Genia Hybrid Universel",null,"                   [____ Composant : uniTOWER","                   [____ Composant : uniTOWER","                   [____ Composant : uniTOWER","                   [____ Composant : uniTOWER",null,null,"                   [____ Composant : flexoTHERM VWF","                   [____ Composant : flexoTHERM VWF","                   [____ Composant : flexoTHERM VWF","                   [____ Composant : flexoTHERM VWF","                   [____ Composant : flexoTHERM VWF","                   [____ Composant : flexoTHERM VWF","                   [____ Composant : flexoTHERM VWF","                   [____ Composant : flexoTHERM VWF",null,"                   [____ Composant : Kit Genia Air ECS","                   [____ Composant : Chaudière","                   [____ Composant : Magna Aqua 300 / 2","                   [____ Composant : Chaudière","                   [____ Composant : Chaudière",null,"                   [____ Composant : flexoTHERM VWF","                   [____ Composant : flexoTHERM VWF","                   [____ Composant : flexoTHERM VWF","                   [____ Composant : flexoTHERM VWF","                   [____ Composant : flexoTHERM VWF","                   [____ Composant : flexoTHERM VWF","                   [____ Composant : flexoTHERM VWF","                   [____ Composant : flexoTHERM VWF",null,"                   [____ Composant : Kit Genia Air ECS","                   [____ Composant : Chaudière","                   [____ Composant : Magna Aqua 300 / 2","                   [____ Composant : Chaudière","                   [____ Composant : Chaudière",null,"                   [____ Composant : flexoCOMPACT VWF","                   [____ Composant : flexoCOMPACT VWF","                   [____ Composant : flexoCOMPACT VWF","                   [____ Composant : flexoCOMPACT VWF","                   [____ Composant : flexoCOMPACT VWF","                   [____ Composant : flexoCOMPACT VWF",null,"                   [____ Composant : ","                   [____ Composant : ","                   [____ Composant : ",null,"                   [____ Composant : flexoTHERM VWF","                   [____ Composant : flexoTHERM VWF","                   [____ Composant : flexoTHERM VWF","                   [____ Composant : flexoTHERM VWF","                   [____ Composant : flexoTHERM VWF","                   [____ Composant : flexoTHERM VWF","                   [____ Composant : flexoTHERM VWF","                   [____ Composant : flexoTHERM VWF",null,"                   [____ Composant : flexoTHERM VWF","                   [____ Composant : flexoTHERM VWF","                   [____ Composant : flexoTHERM VWF","                   [____ Composant : flexoTHERM VWF","                   [____ Composant : flexoTHERM VWF","                   [____ Composant : flexoTHERM VWF","                   [____ Composant : flexoTHERM VWF","                   [____ Composant : flexoTHERM VWF",null,"                   [____ Composant : flexoCOMPACT VWF","                   [____ Composant : flexoCOMPACT VWF","                   [____ Composant : flexoCOMPACT VWF","                   [____ Composant : flexoCOMPACT VWF","                   [____ Composant : flexoCOMPACT VWF","                   [____ Composant : flexoCOMPACT VWF",null,"                   [____ Composant : flexoTHERM VWF","                   [____ Composant : flexoTHERM VWF","                   [____ Composant : flexoTHERM VWF","                   [____ Composant : flexoTHERM VWF","                   [____ Composant : flexoTHERM VWF","                   [____ Composant : flexoTHERM VWF","                   [____ Composant : flexoTHERM VWF","                   [____ Composant : flexoTHERM VWF",null,"                   [____ Composant : flexoTHERM VWF","                   [____ Composant : flexoTHERM VWF","                   [____ Composant : flexoTHERM VWF","                   [____ Composant : flexoTHERM VWF","                   [____ Composant : flexoTHERM VWF","                   [____ Composant : flexoTHERM VWF","                   [____ Composant : flexoTHERM VWF","                   [____ Composant : flexoTHERM VWF",null,"                   [____ Composant : flexoCOMPACT VWF","                   [____ Composant : flexoCOMPACT VWF","                   [____ Composant : flexoCOMPACT VWF","                   [____ Composant : flexoCOMPACT VWF","                   [____ Composant : flexoCOMPACT VWF","                   [____ Composant : flexoCOMPACT VWF",null,null,"                   [____ Composant : GeniaSet Split","                   [____ Composant : GeniaSet Split","                   [____ Composant : GeniaSet Split","                   [____ Composant : GeniaSet Split","                   [____ Composant : GeniaSet Split","                   [____ Composant : GeniaSet Split","                   [____ Composant : GeniaSet Split",null,"                   [____ Composant : GeniaSet Split","                   [____ Composant : GeniaSet Split","                   [____ Composant : GeniaSet Split","                   [____ Composant : GeniaSet Split","                   [____ Composant : GeniaSet Split","                   [____ Composant : GeniaSet Split","                   [____ Composant : GeniaSet Split",null,"                   [____ Composant : GeniaSet Split","                   [____ Composant : GeniaSet Split","                   [____ Composant : GeniaSet Split","                   [____ Composant : GeniaSet Split","                   [____ Composant : GeniaSet Split","                   [____ Composant : GeniaSet Split","                   [____ Composant : GeniaSet Split",null,"                   [____ Composant : GeniaSet Split","                   [____ Composant : GeniaSet Split","                   [____ Composant : GeniaSet Split","                   [____ Composant : GeniaSet Split","                   [____ Composant : GeniaSet Split","                   [____ Composant : GeniaSet Split","                   [____ Composant : GeniaSet Split",null,null,"                   [____ Composant : GeniaSet Split","                   [____ Composant : GeniaSet Split","                   [____ Composant : GeniaSet Split","                   [____ Composant : GeniaSet Split","                   [____ Composant : GeniaSet Split","                   [____ Composant : GeniaSet Split","                   [____ Composant : GeniaSet Split",null,"                   [____ Composant : GeniaSet Split","                   [____ Composant : GeniaSet Split","                   [____ Composant : GeniaSet Split","                   [____ Composant : GeniaSet Split","                   [____ Composant : GeniaSet Split","                   [____ Composant : GeniaSet Split","                   [____ Composant : GeniaSet Split",null,"                   [____ Composant : GeniaSet Split","                   [____ Composant : GeniaSet Split","                   [____ Composant : GeniaSet Split","                   [____ Composant : GeniaSet Split","                   [____ Composant : GeniaSet Split","                   [____ Composant : GeniaSet Split","                   [____ Composant : GeniaSet Split",null,"                   [____ Composant : GeniaSet Split","                   [____ Composant : GeniaSet Split","                   [____ Composant : GeniaSet Split","                   [____ Composant : GeniaSet Split","                   [____ Composant : GeniaSet Split","                   [____ Composant : GeniaSet Split","                   [____ Composant : GeniaSet Split",null,null,null,null,null,null,215]
[null,null,null,null,108,"",".",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"                   [____ Composant N°2 : Chaudiére","                   [____ Composant N°2 : Chaudiére","                   [____ Composant N°2 : Chaudiére","                   [____ Composant N°2 : Chaudiére",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","                   [____ Composant : Magna Aqua 300 / 2","NA","                   [____ Composant : Magna Aqua 300 / 2","                   [____ Composant : Magna Aqua 150",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","                   [____ Composant : Magna Aqua 300 / 2","NA","                   [____ Composant : Magna Aqua 300 / 2","                   [____ Composant : Magna Aqua 150",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,null,null,null,null,216]
[null,null,null,null,109,"Génération",".",null,"-","-","-","-",null,"-","-","-","-",null,"-","-","-","-",null,"-","-","-","-",null,"-","-","-","-",null,null,"-","NA","NA","NA","-","-","NA","NA",null,"-","-","-","-","-",null,"-","NA","NA","NA","-","-","NA","NA",null,"-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-","-",null,"NA","NA","NA",null,"-","NA","NA","NA","-","-","NA","NA",null,"-","NA","NA","NA","-","-","NA","NA",null,"-","-","-","-","-","-",null,"-","NA","NA","NA","-","-","NA","NA",null,"-","NA","NA","NA","-","-","NA","NA",null,"-","-","-","-","-","-",null,null,"-","-","-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-","-","-",null,null,"-","-","-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-","-","-",null,null,null,null,null,null,217]
[null,null,null,null,110,"Appellation",".",null,"(libre)","(libre)","(libre)","(libre)",null,"(libre)","(libre)","(libre)","(libre)",null,"(libre)","(libre)","(libre)","(libre)",null,"(libre)","(libre)","(libre)","(libre)",null,"(libre)","(libre)","(libre)","(libre)",null,null,"(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)",null,"(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)",null,"(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)",null,"(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)",null,"(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)",null,"(libre)","(libre)","(libre)",null,"(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)",null,"(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)",null,"(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)",null,"(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)",null,"(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)",null,"(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)",null,null,"(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)",null,"(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)",null,"(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)",null,"(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)",null,null,"(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)",null,"(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)",null,"(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)",null,"(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)",null,null,null,null,null,null,218]
[null,null,null,null,111,"Mode de fonctionnement",".",null,"Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ",null,"Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ",null,"Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ",null,"Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ",null,"Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ",null,null,"Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ",null,"Générateurs en cascade ","Générateur en cascade","Générateur en cascade","Générateur en cascade","Générateur en cascade",null,"Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ",null,"Générateurs en cascade ","Générateur en cascade","Générateur en cascade","Générateur en cascade","Générateur en cascade",null,"Générateur en cascade","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ",null,"Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ",null,"Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ",null,"Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ",null,"Générateur en cascade","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ",null,"Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ",null,"Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ",null,"Générateur en cascade","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ",null,null,"Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ",null,"Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ",null,"Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ",null,"Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ",null,null,"Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ",null,"Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ",null,"Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ",null,"Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ","Générateurs en cascade ",null,null,null,null,null,null,219]
[null,null,null,null,112,"Raccordement générateurs entre eux",".",null,"Permanent","Permanent","Permanent","Permanent",null,"Permanent","Permanent","Permanent","Permanent",null,"Permanent","Permanent","Permanent","Permanent",null,"Permanent","Permanent","Permanent","Permanent",null,"Permanent","Permanent","Permanent","Permanent",null,null,"Permanent","Permanent","Permanent","Permanent","Permanent","Permanent","Permanent","Permanent",null,"Permanent","Permanent","Permanent","Permanent","Permanent",null,"Permanent","Permanent","Permanent","Permanent","Permanent","Permanent","Permanent","Permanent",null,"Permanent","Permanent","Permanent","Permanent","Permanent",null,"Permanent","Permanent","Permanent","Permanent","Permanent","Permanent",null,"Permanent","Permanent","Permanent",null,"Permanent","Permanent","Permanent","Permanent","Permanent","Permanent","Permanent","Permanent",null,"Permanent","Permanent","Permanent","Permanent","Permanent","Permanent","Permanent","Permanent",null,"Permanent","Permanent","Permanent","Permanent","Permanent","Permanent",null,"Permanent","Permanent","Permanent","Permanent","Permanent","Permanent","Permanent","Permanent",null,"Permanent","Permanent","Permanent","Permanent","Permanent","Permanent","Permanent","Permanent",null,"Permanent","Permanent","Permanent","Permanent","Permanent","Permanent",null,null,"Permanent","Permanent","Permanent","Permanent","Permanent","Permanent","Permanent",null,"Permanent","Permanent","Permanent","Permanent","Permanent","Permanent","Permanent",null,"Permanent","Permanent","Permanent","Permanent","Permanent","Permanent","Permanent",null,"Permanent","Permanent","Permanent","Permanent","Permanent","Permanent","Permanent",null,null,"Permanent","Permanent","Permanent","Permanent","Permanent","Permanent","Permanent",null,"Permanent","Permanent","Permanent","Permanent","Permanent","Permanent","Permanent",null,"Permanent","Permanent","Permanent","Permanent","Permanent","Permanent","Permanent",null,"Permanent","Permanent","Permanent","Permanent","Permanent","Permanent","Permanent",null,null,null,null,null,null,301]
[null,null,null,null,113,"Raccordement production",".",null,"Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement",null,"Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement",null,"Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement",null,"Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement",null,"Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement",null,null,"Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement",null,"Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement",null,"Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement",null,"Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement",null,"Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement",null,"Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement",null,"Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement",null,"Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement",null,"Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement",null,"Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement",null,"Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement",null,"Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement",null,null,"Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement",null,"Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement",null,"Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement",null,"Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement",null,null,"Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement",null,"Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement",null,"Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement",null,"Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement","Avec possibilité d'isolement",null,null,null,null,null,null,301]
[null,null,null,null,114,"Emplacement production",".",null,"(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)",null,"(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)",null,"(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)",null,"(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)",null,"(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)",null,null,"(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)",null,"(en fonction du projet)","En volume chauffé (suivant le projet)","En volume chauffé (suivant le projet)","En volume chauffé (suivant le projet)","En volume chauffé (suivant le projet)",null,"(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)",null,"(en fonction du projet)","En volume chauffé (suivant le projet)","En volume chauffé (suivant le projet)","En volume chauffé (suivant le projet)","En volume chauffé (suivant le projet)",null,"En volume chauffé (suivant le projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)",null,"(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)",null,"(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)",null,"(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)",null,"En volume chauffé (suivant le projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)",null,"(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)",null,"(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)",null,"En volume chauffé (suivant le projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)",null,null,"(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)",null,"(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)",null,"(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)",null,"(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)",null,null,"(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)",null,"(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)",null,"(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)",null,"(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)",null,null,null,null,null,null,302]
[null,null,null,null,115,"Emplacement",".",null,"(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)",null,"(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)",null,"(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)",null,"(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)",null,"(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)",null,null,"(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)",null,"(choix d'un bâtiment)","(suivant le projet)","(suivant le projet)","(suivant le projet)","(suivant le projet)",null,"(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)",null,"(choix d'un bâtiment)","(suivant le projet)","(suivant le projet)","(suivant le projet)","(suivant le projet)",null,"(suivant le projet)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)",null,"(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)",null,"(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)",null,"(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)",null,"(suivant le projet)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)",null,"(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)",null,"(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)",null,"(suivant le projet)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)",null,null,"(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)",null,"(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)",null,"(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)",null,"(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)",null,null,"(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)",null,"(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)",null,"(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)",null,"(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)","(choix d'un bâtiment)",null,null,null,null,null,null,302]
[null,null,null,null,116,"Distribution intergroupes",".",null,"Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles",null,"Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles",null,"Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles",null,"Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles",null,"Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles",null,null,"Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles",null,"Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles",null,"Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles",null,"Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles",null,"Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles",null,"Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles",null,"Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles",null,"Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles",null,"Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles",null,"Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles",null,"Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles",null,"Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles",null,null,"Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles",null,"Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles",null,"Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles",null,"Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles",null,null,"Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles",null,"Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles",null,"Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles",null,"Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles","Distributions hydrauliques individuelles",null,null,null,null,null,null,303]
[null,null,null,null,117,"Gestion de température en chauffage",".",null,"Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution","Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution","Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution","Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution",null,"Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution","Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution","Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution","Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution",null,"Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution","Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution","Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution","Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution",null,"Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution","Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution","Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution","Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution",null,"Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution","Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution","Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution","Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution",null,null,"Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution","Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution","Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution","Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution","Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution","Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution","Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution","Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution",null,"Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution","Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution","NA","Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution","Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution",null,"Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution","Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution","Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution","Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution","Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution","Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution","Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution","Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution",null,"Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution","Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution","NA","Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution","Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution",null,"Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution","Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution","Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution","Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution","Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution","Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution",null,"Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution","Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution","Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution",null,"Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution","Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution","Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution","Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution","Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution","Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution","Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution","Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution",null,"Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution","Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution","Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution","Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution","Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution","Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution","Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution","Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution",null,"Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution","Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution","Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution","Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution","Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution","Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution",null,"Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution","Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution","Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution","Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution","Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution","Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution","Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution","Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution",null,"Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution","Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution","Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution","Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution","Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution","Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution","Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution","Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution",null,"Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution","Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution","Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution","Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution","Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution","Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution",null,null,"Température moyenne des réseaux de distribution","Température moyenne des réseaux de distribution","Température moyenne des réseaux de distribution","Température moyenne des réseaux de distribution","Température moyenne des réseaux de distribution","Température moyenne des réseaux de distribution","Température moyenne des réseaux de distribution",null,"Température moyenne des réseaux de distribution","Température moyenne des réseaux de distribution","Température moyenne des réseaux de distribution","Température moyenne des réseaux de distribution","Température moyenne des réseaux de distribution","Température moyenne des réseaux de distribution","Température moyenne des réseaux de distribution",null,"Température moyenne des réseaux de distribution","Température moyenne des réseaux de distribution","Température moyenne des réseaux de distribution","Température moyenne des réseaux de distribution","Température moyenne des réseaux de distribution","Température moyenne des réseaux de distribution","Température moyenne des réseaux de distribution",null,"Température moyenne des réseaux de distribution","Température moyenne des réseaux de distribution","Température moyenne des réseaux de distribution","Température moyenne des réseaux de distribution","Température moyenne des réseaux de distribution","Température moyenne des réseaux de distribution","Température moyenne des réseaux de distribution",null,null,"Température moyenne des réseaux de distribution","Température moyenne des réseaux de distribution","Température moyenne des réseaux de distribution","Température moyenne des réseaux de distribution","Température moyenne des réseaux de distribution","Température moyenne des réseaux de distribution","Température moyenne des réseaux de distribution",null,"Température moyenne des réseaux de distribution","Température moyenne des réseaux de distribution","Température moyenne des réseaux de distribution","Température moyenne des réseaux de distribution","Température moyenne des réseaux de distribution","Température moyenne des réseaux de distribution","Température moyenne des réseaux de distribution",null,"Température moyenne des réseaux de distribution","Température moyenne des réseaux de distribution","Température moyenne des réseaux de distribution","Température moyenne des réseaux de distribution","Température moyenne des réseaux de distribution","Température moyenne des réseaux de distribution","Température moyenne des réseaux de distribution",null,"Température moyenne des réseaux de distribution","Température moyenne des réseaux de distribution","Température moyenne des réseaux de distribution","Température moyenne des réseaux de distribution","Température moyenne des réseaux de distribution","Température moyenne des réseaux de distribution","Température moyenne des réseaux de distribution",null,null,null,null,null,null,303]
[null,null,null,null,118,"Gestion température en refroidissement",".",null,"Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation",null,"Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation",null,"Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation",null,"Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation",null,"Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation",null,null,"Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation",null,"Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation",null,"Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation",null,"Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation",null,"Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation",null,"Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation",null,"Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation",null,"Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation",null,"Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation",null,"Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation",null,"Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation",null,"Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation",null,null,"Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation",null,"Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation",null,"Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation",null,"Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation",null,null,"Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation",null,"Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation",null,"Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation",null,"Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation","Pas de fonction climatisation",null,null,null,null,null,null,304]
[null,null,null,null,119,"Production ECS instantanée",".",null,"Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée",null,"Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée",null,"Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée",null,"(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)",null,"Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée",null,null,"Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée",null,"Pas d'ECS instantanée","(en fonction du projet)","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","(en fonction du projet)",null,"Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée",null,"Pas d'ECS instantanée","(en fonction du projet)","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","(en fonction du projet)",null,"Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée",null,"Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée",null,"Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée",null,"Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée",null,"Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée",null,"Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée",null,"Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée",null,"Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée",null,null,"Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée",null,"Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée",null,"Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée",null,"Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée",null,null,"Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée",null,"Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée",null,"Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée",null,"Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée","Pas d'ECS instantanée",null,null,null,null,null,null,304]
[null,null,null,null,120,"Production de fonctionnement ECS instantanée (°C)",".",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"49 (si ECS instantanée)","49 (si ECS instantanée)","49 (si ECS instantanée)","49 (si ECS instantanée)",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","49 (si ECS instantanée)","NA","NA","49 (si ECS instantanée)",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","49 (si ECS instantanée)","NA","NA","49 (si ECS instantanée)",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,null,null,null,null,305]
[null,null,null,null,121,"Rendement simplifié en chauffant (STD) en %",".",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA",95,95,"NA",null,95,95,95,"NA",null,"NA",95,95,"NA",null,95,95,95,95,null,null,95,95,95,95,95,95,95,95,null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,95,95,95,95,95,95,95,95,null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,95,95,95,95,"NA",95,null,95,95,95,null,95,95,95,95,95,95,95,95,null,95,95,95,95,95,95,95,95,null,95,95,95,95,"NA",95,null,95,95,95,95,95,95,95,95,null,95,95,95,95,95,95,95,95,null,95,95,95,95,"NA",95,null,null,"(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)",null,"(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)",null,"(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)",null,"(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)",null,null,"(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)",null,"(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)",null,"(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)",null,"(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)",null,null,null,null,null,null,305]
[null,null,null,null,122,"Composant : Générateur chaudière",".",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","-","NA","-","-",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","-","NA","-","-",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,null,null,null,null,306]
[null,null,null,null,123,"Appellation",".",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","(libre)","NA","(libre)","(libre)",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","(libre)","NA","(libre)","(libre)",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,null,null,null,null,306]
[null,null,null,null,124,"Type de composant",".",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","Générateur catalogué","NA","Générateur catalogué","Générateur catalogué",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","Générateur catalogué","NA","Générateur catalogué","Générateur catalogué",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,null,null,null,null,307]
[null,null,null,null,125,"Lien catalogue",".",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","(faire le lien)","NA","(faire le lien)","(faire le lien)",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","(faire le lien)","NA","(faire le lien)","(faire le lien)",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,null,null,null,null,307]
[null,null,null,null,126,"Nombre identiques",".",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","(suivant le projet)","NA","(suivant le projet)","(suivant le projet)",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","(suivant le projet)","NA","(suivant le projet)","(suivant le projet)",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,null,null,null,null,308]
[null,null,null,null,127,"Indice de priorité",".",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA",1,"NA",1,1,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA",1,"NA",1,1,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,null,null,null,null,308]
[null,null,null,null,128,"Indice de priorité en ECS",".",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA",2,"NA",2,2,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA",2,"NA",2,2,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,null,null,null,null,314]
[null,null,null,null,129,"Composant : Chaudière",".",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,null,null,null,null,315]
[null,null,null,null,130,"Composant : Génerateur PAC ou CETI",".",null,"-","-","-","-",null,"-","-","-","-",null,"-","-","-","-",null,"-","-","-","-",null,"-","-","-","-",null,null,"-","-","-","-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-","-",null,"-","-","-",null,"-","-","-","-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-","-",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,null,null,null,null,316]
[null,null,null,null,{"$f":"ROW()-$E$9","v":131},"Appellation",".",null,"(libre)","(libre)","(libre)","(libre)",null,"(libre)","(libre)","(libre)","(libre)",null,"(libre)","(libre)","(libre)","(libre)",null,"Ex: Composant N°1 : PAC","Ex: Composant N°1 : PAC","Ex: Composant N°1 : PAC","Ex: Composant N°1 : PAC",null,"(libre)","(libre)","(libre)","(libre)",null,null,"(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)",null,"(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)",null,"(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)",null,"(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)",null,"(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)",null,"(libre)","(libre)","(libre)",null,"(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)",null,"(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)",null,"(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)",null,"(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)",null,"(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)",null,"(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)","(libre)",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,null,null,null,null,317]
[null,null,null,null,132,"Type de composant",".",null,"Générateur catalogué","Générateur catalogué","Générateur catalogué","Générateur catalogué",null,"Générateur catalogué","Générateur catalogué","Générateur catalogué","Générateur catalogué",null,"Générateur catalogué","Générateur catalogué","Générateur catalogué","Générateur catalogué",null,"Générateur catalogué","Générateur catalogué","Générateur catalogué","Générateur catalogué",null,"Générateur catalogué","Générateur catalogué","Générateur catalogué","Générateur catalogué",null,null,"Générateur catalogué","Générateur catalogué","Générateur catalogué","Générateur catalogué","Générateur catalogué","Générateur catalogué","Générateur catalogué","Générateur catalogué",null,"Générateur catalogué","Générateur catalogué","Générateur catalogué","Générateur catalogué","Générateur catalogué",null,"Générateur catalogué","Générateur catalogué","Générateur catalogué","Générateur catalogué","Générateur catalogué","Générateur catalogué","Générateur catalogué","Générateur catalogué",null,"Générateur catalogué","Générateur catalogué","Générateur catalogué","Générateur catalogué","Générateur catalogué",null,"Générateur catalogué","Générateur catalogué","Générateur catalogué","Générateur catalogué","Générateur catalogué","Générateur catalogué",null,"Générateur catalogué","Générateur catalogué","Générateur catalogué",null,"Générateur catalogué","Générateur catalogué","Générateur catalogué","Générateur catalogué","Générateur catalogué","Générateur catalogué","Générateur catalogué","Générateur catalogué",null,"Générateur catalogué","Générateur catalogué","Générateur catalogué","Générateur catalogué","Générateur catalogué","Générateur catalogué","Générateur catalogué","Générateur catalogué",null,"Générateur catalogué","Générateur catalogué","Générateur catalogué","Générateur catalogué","Générateur catalogué","Générateur catalogué",null,"Générateur catalogué","Générateur catalogué","Générateur catalogué","Générateur catalogué","Générateur catalogué","Générateur catalogué","Générateur catalogué","Générateur catalogué",null,"Générateur catalogué","Générateur catalogué","Générateur catalogué","Générateur catalogué","Générateur catalogué","Générateur catalogué","Générateur catalogué","Générateur catalogué",null,"Générateur catalogué","Générateur catalogué","Générateur catalogué","Générateur catalogué","Générateur catalogué","Générateur catalogué",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,null,null,null,null,318]
[null,null,null,null,133,"Lien catalogue",".",null,"Kit Genia Air 5/1","Kit Genia Air 8/1","Kit Genia Air 11","Kit Genia Air 15/1",null,"Kit Genia Air ECS 5/1 FEW 200 ME","Kit Genia Air ECS 8/1 FEW 300 ME","Kit Genia Air ECS 11 FE 300 SC ","Kit Genia Air 15/1",null,"aroTHERM VWL 55/3 A 230V","aroTHERM VWL 85/3 A 230V","aroTHERM VWL 115/2 A 230V","aroTHERM VWL 155/2 A 230V",null,"Kit Genia Hybrid Universel 5/1","Kit Genia Hybrid Universel 8/1","Kit Genia Hybrid Universel 11","Kit Genia Hybrid Universel 15/1",null,"aroTHERM VWL 55/2 avec uniTOWER VIH QW 190/1 E","aroTHERM VWL 85/2 avec uniTOWER VIH QW 190/1 E","aroTHERM VWL 115/2 avec uniTOWER VIH QW 190/1 E","aroTHERM VWL 115/2 avec uniTOWER VIH QW 190/1 E",null,null,"flexoTHERM exclusive - 5 kW - 230V","flexoTHERM exclusive - 8 kW - 230V","flexoTHERM exclusive - 11 kW - 230V","flexoTHERM exclusive - 5 kW - 3x400 V","flexoTHERM exclusive - 8 kW - 3x400 V","flexoTHERM exclusive - 11 kW - 3x400 V","flexoTHERM exclusive - 15 kW - 3x400 V","flexoTHERM exclusive - 19 kW - 3x400 V",null,"flexoTHERM exclusive VWF 54/4-5 - 400V + aroCOLLECT","flexoTHERM exclusive VWF 84/4-5 - 400V + aroCOLLECT","flexoTHERM exclusive VWF 117/4-5 - 400V + aroCOLLECT","flexoTHERM exclusive VWF 157/4-5 - 400V + aroCOLLECT","flexoTHERM exclusive VWF 197/4-5 - 400V + aroCOLLECT",null,"flexoTHERM exclusive - 5 kW - 230V","flexoTHERM exclusive - 8 kW - 230V","flexoTHERM exclusive - 11 kW - 230V","flexoTHERM exclusive - 5 kW - 3x400 V","flexoTHERM exclusive - 8 kW - 3x400 V","flexoTHERM exclusive - 11 kW - 3x400 V","flexoTHERM exclusive - 15 kW - 3x400 V","flexoTHERM exclusive - 19 kW - 3x400 V",null,"flexoTHERM exclusive VWF 54/4-5 - 400V + aroCOLLECT","flexoTHERM exclusive VWF 84/4-5 - 400V + aroCOLLECT","flexoTHERM exclusive VWF 117/4-5 - 400V + aroCOLLECT","flexoTHERM exclusive VWF 157/4-5 - 400V + aroCOLLECT","flexoTHERM exclusive VWF 197/4-5 - 400V + aroCOLLECT",null,"flexoCOMPACT exclusive - 5 kW - 230V","flexoCOMPACT exclusive - 8 kW - 230V","flexoCOMPACT exclusive - 11 kW - 230V","flexoCOMPACT exclusive - 5 kW - 3x400 V","flexoCOMPACT exclusive - 8 kW - 3x400 V","flexoCOMPACT exclusive - 11 kW - 3x400 V",null,"FlexoCOMPACT exclusive VWF 58/4-5 - 400V + aroCOLLEC","FlexoCOMPACT exclusive VWF 88/4-5 - 400V + aroCOLLECT","FlexoCOMPACT exclusive VWF 118/4-5 - 400V + aroCOLLECT",null,"flexoTHERM exclusive - 5 kW - 230V","flexoTHERM exclusive - 8 kW - 230V","flexoTHERM exclusive - 11 kW - 230V","flexoTHERM exclusive - 5 kW - 3x400 V","flexoTHERM exclusive - 8 kW - 3x400 V","flexoTHERM exclusive - 11 kW - 3x400 V","flexoTHERM exclusive - 15 kW - 3x400 V","flexoTHERM exclusive - 19 kW - 3x400 V",null,"flexoTHERM exclusive - 5 kW - 230V","flexoTHERM exclusive - 8 kW - 230V","flexoTHERM exclusive - 11 kW - 230V","flexoTHERM exclusive - 5 kW - 3x400 V","flexoTHERM exclusive - 8 kW - 3x400 V","flexoTHERM exclusive - 11 kW - 3x400 V","flexoTHERM exclusive - 15 kW - 3x400 V","flexoTHERM exclusive - 19 kW - 3x400 V",null,"flexoCOMPACT exclusive - 5 kW - 230V","flexoCOMPACT exclusive - 8 kW - 230V","flexoCOMPACT exclusive - 11 kW - 230V","flexoCOMPACT exclusive - 5 kW - 3x400 V","flexoCOMPACT exclusive - 8 kW - 3x400 V","flexoCOMPACT exclusive - 11 kW - 3x400 V",null,"flexoTHERM exclusive - 5 kW - 230V","flexoTHERM exclusive - 8 kW - 230V","flexoTHERM exclusive - 11 kW - 230V","flexoTHERM exclusive - 5 kW - 3x400 V","flexoTHERM exclusive - 8 kW - 3x400 V","flexoTHERM exclusive - 11 kW - 3x400 V","flexoTHERM exclusive - 15 kW - 3x400 V","flexoTHERM exclusive - 19 kW - 3x400 V",null,"flexoTHERM exclusive - 5 kW - 230V","flexoTHERM exclusive - 8 kW - 230V","flexoTHERM exclusive - 11 kW - 230V","flexoTHERM exclusive - 5 kW - 3x400 V","flexoTHERM exclusive - 8 kW - 3x400 V","flexoTHERM exclusive - 11 kW - 3x400 V","flexoTHERM exclusive - 15 kW - 3x400 V","flexoTHERM exclusive - 19 kW - 3x400 V",null,"flexoCOMPACT exclusive - 5 kW - 230V","flexoCOMPACT exclusive - 8 kW - 230V","flexoCOMPACT exclusive - 11 kW - 230V","flexoCOMPACT exclusive - 5 kW - 3x400 V","flexoCOMPACT exclusive - 8 kW - 3x400 V","flexoCOMPACT exclusive - 11 kW - 3x400 V",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,null,null,null,null,319]
[null,null,null,null,134,"Source amont PAC",".",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"lien avec \"Captage\"","lien avec \"Captage\"","lien avec \"Captage\"","lien avec \"Captage\"","lien avec \"Captage\"","lien avec \"Captage\"","lien avec \"Captage\"","lien avec \"Captage\"",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"lien avec \"Captage\"","lien avec \"Captage\"","lien avec \"Captage\"","lien avec \"Captage\"","lien avec \"Captage\"","lien avec \"Captage\"","lien avec \"Captage\"","lien avec \"Captage\"",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"lien avec \"Captage\"","lien avec \"Captage\"","lien avec \"Captage\"","lien avec \"Captage\"","lien avec \"Captage\"","lien avec \"Captage\"",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"lien avec \"Captage\"","lien avec \"Captage\"","lien avec \"Captage\"","lien avec \"Captage\"","lien avec \"Captage\"","lien avec \"Captage\"","lien avec \"Captage\"","lien avec \"Captage\"",null,"lien avec \"Captage\"","lien avec \"Captage\"","lien avec \"Captage\"","lien avec \"Captage\"","lien avec \"Captage\"","lien avec \"Captage\"",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"lien avec \"Captage\"","lien avec \"Captage\"","lien avec \"Captage\"","lien avec \"Captage\"","lien avec \"Captage\"","lien avec \"Captage\"","lien avec \"Captage\"","lien avec \"Captage\"",null,"lien avec \"Captage\"","lien avec \"Captage\"","lien avec \"Captage\"","lien avec \"Captage\"","lien avec \"Captage\"","lien avec \"Captage\"",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,null,null,null,null,401]
[null,null,null,null,135,"Appoint",".",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","Appoint séparé instantané","NA","NA","Appoint séparé instantané",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","Appoint séparé instantané","NA","NA","Appoint séparé instantané",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,null,null,null,null,401]
[null,null,null,null,136,"Source appoint",".",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","Générateur: Chaudière ci-dessus","NA","Générateur: Chaudière ci-dessus","Générateur: Chaudière ci-dessus",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","Générateur: Chaudière ci-dessus","NA","Générateur: Chaudière ci-dessus","Générateur: Chaudière ci-dessus",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,null,null,null,null,402]
[null,null,null,null,137,"Nombre identiques",".",null,1,1,1,1,null,1,1,1,1,null,1,1,1,1,null,1,1,1,1,null,1,1,1,1,null,null,1,1,1,1,1,1,1,1,null,1,"(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)",null,1,1,1,1,1,1,1,1,null,1,"(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)","(en fonction du projet)",null,1,1,1,1,1,1,null,1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,null,null,null,null,402]
[null,null,null,null,138,"Indice de priorité",".",null,"(1 si seul générateur en chauffage ; 2 si appoint)","(1 si seul générateur en chauffage ; 2 si appoint)","(1 si seul générateur en chauffage ; 2 si appoint)","(1 si seul générateur en chauffage ; 2 si appoint)",null,1,1,1,"(1 si seul générateur en chauffage ; 2 si appoint)",null,1,1,1,"(1 si seul générateur en chauffage ; 2 si appoint)",null,"(1 si seul générateur en chauffage ; 2 si appoint)","(1 si seul générateur en chauffage ; 2 si appoint)","(1 si seul générateur en chauffage ; 2 si appoint)","(1 si seul générateur en chauffage ; 2 si appoint)",null,1,1,1,1,null,null,1,1,1,1,1,1,1,1,null,1,"NA","NA","NA","NA",null,1,1,1,1,1,1,1,1,null,1,"NA","NA","NA","NA",null,1,1,1,1,1,1,null,1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,null,null,null,null,403]
[null,null,null,null,139,"Indice de priorité ECS",".",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA",1,1,1,1,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA",1,1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,1,1,1,1,1,1,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,1,1,1,1,1,1,null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,null,null,null,null,403]
[null,null,null,null,140,"Source amont du générateur",".",null,"Air extérieur","Air extérieur","Air extérieur","Air extérieur",null,"Air extérieur","Air extérieur","Air extérieur","Air extérieur",null,"Air extérieur","Air extérieur","Air extérieur","Air extérieur",null,"Air extérieur","Air extérieur","Air extérieur","Air extérieur",null,"Air extérieur","Air extérieur","Air extérieur","Air extérieur",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"Air extérieur","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"Air extérieur","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"Air extérieur","Air extérieur","Air extérieur",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"Air extérieur","Air extérieur","Air extérieur","Air extérieur","Air extérieur","Air extérieur","Air extérieur",null,"Air extérieur","Air extérieur","Air extérieur","Air extérieur","Air extérieur","Air extérieur","Air extérieur",null,"Air extérieur","Air extérieur","Air extérieur","Air extérieur","Air extérieur","Air extérieur","Air extérieur",null,"Air extérieur","Air extérieur","Air extérieur","Air extérieur","Air extérieur","Air extérieur","Air extérieur",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,null,null,null,null,404]
[null,null,null,null,141,"Puissances ventilateur sur air gainées",".",null,"0","0","0","0",null,"0","0","0","0",null,"0","0","0","0",null,"0","0","0","0",null,"0","0","0","0",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"0","0","0","0","0",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"0","0","0","0","0 (si long. gaine < 5 m en souple et < 10 m en rigide) ",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"0","0","0",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"0","0","0","0","0","0","0",null,"0","0","0","0","0","0","0",null,"0","0","0","0","0","0","0",null,"0","0","0","0","0","0","0",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,null,null,null,null,404]
[null,null,null,null,142,"Appoint système thermodynamique",".",null,"Existance d'une résistance d'appoint","Existance d'une résistance d'appoint","Existance d'une résistance d'appoint","Existance d'une résistance d'appoint",null,"Existance d'une résistance d'appoint","Existance d'une résistance d'appoint","Existance d'une résistance d'appoint","Existance d'une résistance d'appoint",null,"Existance d'une résistance d'appoint","Existance d'une résistance d'appoint","Existance d'une résistance d'appoint","Existance d'une résistance d'appoint",null,"Pas de résistance d'appoint","Pas de résistance d'appoint","Pas de résistance d'appoint","Pas de résistance d'appoint",null,"Existance d'une résistance d'appoint","Existance d'une résistance d'appoint","Existance d'une résistance d'appoint","Existance d'une résistance d'appoint",null,null,"Existance d'une résistance d'appoint","Existance d'une résistance d'appoint","Existance d'une résistance d'appoint","Existance d'une résistance d'appoint","Existance d'une résistance d'appoint","Existance d'une résistance d'appoint","Existance d'une résistance d'appoint","Existance d'une résistance d'appoint",null,"Existance d'une résistance d'appoint","Existance d'une résistance d'appoint","Existance d'une résistance d'appoint","Existance d'une résistance d'appoint","Existance d'une résistance d'appoint",null,"Existance d'une résistance d'appoint","Existance d'une résistance d'appoint","Existance d'une résistance d'appoint","Existance d'une résistance d'appoint","Existance d'une résistance d'appoint","Existance d'une résistance d'appoint","Existance d'une résistance d'appoint","Existance d'une résistance d'appoint",null,"Existance d'une résistance d'appoint","Existance d'une résistance d'appoint","Existance d'une résistance d'appoint","Existance d'une résistance d'appoint","NA",null,"Existance d'une résistance d'appoint","Existance d'une résistance d'appoint","Existance d'une résistance d'appoint","Existance d'une résistance d'appoint","Existance d'une résistance d'appoint","Existance d'une résistance d'appoint",null,"Existance d'une résistance d'appoint","Existance d'une résistance d'appoint","Existance d'une résistance d'appoint",null,"Existance d'une résistance d'appoint","Existance d'une résistance d'appoint","Existance d'une résistance d'appoint","Existance d'une résistance d'appoint","Existance d'une résistance d'appoint","Existance d'une résistance d'appoint","Existance d'une résistance d'appoint","Existance d'une résistance d'appoint",null,"Existance d'une résistance d'appoint","Existance d'une résistance d'appoint","Existance d'une résistance d'appoint","Existance d'une résistance d'appoint","Existance d'une résistance d'appoint","Existance d'une résistance d'appoint","Existance d'une résistance d'appoint","Existance d'une résistance d'appoint",null,"Existance d'une résistance d'appoint","Existance d'une résistance d'appoint","Existance d'une résistance d'appoint","Existance d'une résistance d'appoint","Existance d'une résistance d'appoint","Existance d'une résistance d'appoint",null,"Existance d'une résistance d'appoint","Existance d'une résistance d'appoint","Existance d'une résistance d'appoint","Existance d'une résistance d'appoint","Existance d'une résistance d'appoint","Existance d'une résistance d'appoint","Existance d'une résistance d'appoint","Existance d'une résistance d'appoint",null,"Existance d'une résistance d'appoint","Existance d'une résistance d'appoint","Existance d'une résistance d'appoint","Existance d'une résistance d'appoint","Existance d'une résistance d'appoint","Existance d'une résistance d'appoint","Existance d'une résistance d'appoint","Existance d'une résistance d'appoint",null,"Existance d'une résistance d'appoint","Existance d'une résistance d'appoint","Existance d'une résistance d'appoint","Existance d'une résistance d'appoint","Existance d'une résistance d'appoint","Existance d'une résistance d'appoint",null,null,"Présent","Présent","Présent","Présent","Présent","Présent","Présent",null,"Présent","Présent","Présent","Présent","Présent","Présent","Présent",null,"Présent","Présent","Présent","Présent","Présent","Présent","Présent",null,"Présent","Présent","Présent","Présent","Présent","Présent","Présent",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,null,null,null,null,405]
[null,null,null,null,143,"Puissance résistance associée (kW)",".",null,"2, 4 ou 6 (en fonction du projet)","2, 4 ou 6 (en fonction du projet)","2, 4 ou 6 (en fonction du projet)","2, 4 ou 6 (en fonction du projet)",null,"2, 4 ou 6 (en fonction du projet)","2, 4 ou 6 (en fonction du projet)","2, 4 ou 6 (en fonction du projet)","2, 4 ou 6 (en fonction du projet)",null,"2, 4 ou 6 (en fonction du projet)","2, 4 ou 6 (en fonction du projet)","2, 4 ou 6 (en fonction du projet)","2, 4 ou 6 (en fonction du projet)",null,"NA","NA","NA","NA",null,"2, 4 ou 6 (en fonction du projet)","2, 4 ou 6 (en fonction du projet)","2, 4 ou 6 (en fonction du projet)","2, 4 ou 6 (en fonction du projet)",null,null,"2 ou 5,5 (en fonction du projet)","2 ou 5,5 (en fonction du projet)","2 ou 5,5 (en fonction du projet)","2, 3,5, 5,5 ou 9 (en fonction du projet)","2, 3,5, 5,5 ou 9 (en fonction du projet)","2, 3,5, 5,5 ou 9 (en fonction du projet)","2, 3,5, 5,5 ou 9 (en fonction du projet)","2, 3,5, 5,5 ou 9 (en fonction du projet)",null,"2, 3,5, 5,5 ou 9 (en fonction du projet)","2, 3,5, 5,5 ou 9 (en fonction du projet)","2, 3,5, 5,5 ou 9 (en fonction du projet)","2, 3,5, 5,5 ou 9 (en fonction du projet)","2, 3,5, 5,5 ou 9 (en fonction du projet)",null,"2 ou 5,5 (en fonction du projet)","2 ou 5,5 (en fonction du projet)","2 ou 5,5 (en fonction du projet)","2, 3,5, 5,5 ou 9 (en fonction du projet)","2, 3,5, 5,5 ou 9 (en fonction du projet)","2, 3,5, 5,5 ou 9 (en fonction du projet)","2, 3,5, 5,5 ou 9 (en fonction du projet)","2, 3,5, 5,5 ou 9 (en fonction du projet)",null,"2, 3,5, 5,5 ou 9 (en fonction du projet)","2, 3,5, 5,5 ou 9 (en fonction du projet)","2, 3,5, 5,5 ou 9 (en fonction du projet)","2, 3,5, 5,5 ou 9 (en fonction du projet)","2, 3,5, 5,5 ou 9 (en fonction du projet)",null,"2 - 3,5 - 5,5 (en fonction du projet)","2 - 3,5 - 5,5 (en fonction du projet)","2 - 3,5 - 5,5 (en fonction du projet)","2 - 3,5 - 5,5 - 7 - 9 (en fonction du projet)","2 - 3,5 - 5,5 - 7 - 9 (en fonction du projet)","2 - 3,5 - 5,5 - 7 - 9 (en fonction du projet)",null,"2 - 3,5 - 5,5 - 7 - 9 (en fonction du projet)","2 - 3,5 - 5,5 - 7 - 9 (en fonction du projet)","2 - 3,5 - 5,5 - 7 - 9 (en fonction du projet)",null,"2 ou 5,5 (en fonction du projet)","2 ou 5,5 (en fonction du projet)","2 ou 5,5 (en fonction du projet)","2, 3,5, 5,5 ou 9 (en fonction du projet)","2, 3,5, 5,5 ou 9 (en fonction du projet)","2, 3,5, 5,5 ou 9 (en fonction du projet)","2, 3,5, 5,5 ou 9 (en fonction du projet)","2, 3,5, 5,5 ou 9 (en fonction du projet)",null,"2 ou 5,5 (en fonction du projet)","2 ou 5,5 (en fonction du projet)","2 ou 5,5 (en fonction du projet)","2, 3,5, 5,5 ou 9 (en fonction du projet)","2, 3,5, 5,5 ou 9 (en fonction du projet)","2, 3,5, 5,5 ou 9 (en fonction du projet)","2, 3,5, 5,5 ou 9 (en fonction du projet)","2, 3,5, 5,5 ou 9 (en fonction du projet)",null,"2 - 3,5 - 5,5 (en fonction du projet)","2 - 3,5 - 5,5 (en fonction du projet)","2 - 3,5 - 5,5 (en fonction du projet)","2 - 3,5 - 5,5 - 7 - 9 (en fonction du projet)","2 - 3,5 - 5,5 - 7 - 9 (en fonction du projet)","2 - 3,5 - 5,5 - 7 - 9 (en fonction du projet)",null,"2 ou 5,5 (en fonction du projet)","2 ou 5,5 (en fonction du projet)","2 ou 5,5 (en fonction du projet)","2, 3,5, 5,5 ou 9 (en fonction du projet)","2, 3,5, 5,5 ou 9 (en fonction du projet)","2, 3,5, 5,5 ou 9 (en fonction du projet)","2, 3,5, 5,5 ou 9 (en fonction du projet)","2, 3,5, 5,5 ou 9 (en fonction du projet)",null,"2 ou 5,5 (en fonction du projet)","2 ou 5,5 (en fonction du projet)","2 ou 5,5 (en fonction du projet)","2, 3,5, 5,5 ou 9 (en fonction du projet)","2, 3,5, 5,5 ou 9 (en fonction du projet)","2, 3,5, 5,5 ou 9 (en fonction du projet)","2, 3,5, 5,5 ou 9 (en fonction du projet)","2, 3,5, 5,5 ou 9 (en fonction du projet)",null,"2 - 3,5 - 5,5 (en fonction du projet)","2 - 3,5 - 5,5 (en fonction du projet)","2 - 3,5 - 5,5 (en fonction du projet)","2 - 3,5 - 5,5 - 7 - 9 (en fonction du projet)","2 - 3,5 - 5,5 - 7 - 9 (en fonction du projet)","2 - 3,5 - 5,5 - 7 - 9 (en fonction du projet)",null,null,"0,9; 1,1; 1,7; 2; 2,8; 3,7; 4,5","0,9; 1,1; 1,7; 2; 2,8; 3,7; 4,5","0,9; 1,1; 1,7; 2; 2,8; 3,7; 4,5","0,7; 1,2; 1,8; 2,3; 3; 3,9; 4,7","0,7; 1,2; 1,8; 2,3; 3; 3,9; 4,7","0,9; 1,1; 1,7; 2; 2,8; 3,7; 4,5 ou 5,4 (en fonction du projet)","0,9; 1,1; 1,7; 2; 2,8; 3,7; 4,5 ou 5,4 (en fonction du projet)",null,"0,9; 1,1; 1,7; 2; 2,8; 3,7; 4,5","0,9; 1,1; 1,7; 2; 2,8; 3,7; 4,5","0,9; 1,1; 1,7; 2; 2,8; 3,7; 4,5","0,7; 1,2; 1,8; 2,3; 3; 3,9; 4,7","0,7; 1,2; 1,8; 2,3; 3; 3,9; 4,7","0,9; 1,1; 1,7; 2; 2,8; 3,7; 4,5 ou 5,4 (en fonction du projet)","0,9; 1,1; 1,7; 2; 2,8; 3,7; 4,5 ou 5,4 (en fonction du projet)",null,"0,9; 1,1; 1,7; 2; 2,8; 3,7; 4,5","0,9; 1,1; 1,7; 2; 2,8; 3,7; 4,5","0,9; 1,1; 1,7; 2; 2,8; 3,7; 4,5","0,7; 1,2; 1,8; 2,3; 3; 3,9; 4,7","0,7; 1,2; 1,8; 2,3; 3; 3,9; 4,7","0,9; 1,1; 1,7; 2; 2,8; 3,7; 4,5 ou 5,4 (en fonction du projet)","0,9; 1,1; 1,7; 2; 2,8; 3,7; 4,5 ou 5,4 (en fonction du projet)",null,"0,9; 1,1; 1,7; 2; 2,8; 3,7; 4,5","0,9; 1,1; 1,7; 2; 2,8; 3,7; 4,5","0,9; 1,1; 1,7; 2; 2,8; 3,7; 4,5","0,7; 1,2; 1,8; 2,3; 3; 3,9; 4,7","0,7; 1,2; 1,8; 2,3; 3; 3,9; 4,7","0,9; 1,1; 1,7; 2; 2,8; 3,7; 4,5 ou 5,4 (en fonction du projet)","0,9; 1,1; 1,7; 2; 2,8; 3,7; 4,5 ou 5,4 (en fonction du projet)",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,null,null,null,null,405]
[null,null,null,null,null,".",".",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"ou 5,4 (en fonction du projet)","ou 5,4 (en fonction du projet)","ou 5,4 (en fonction du projet)","ou 5,6 (en fonction du projet)","5,6; 6,2; 7; 7,9 ou 8,5 (en fonction du projet)","0,9; 1,1; 1,7; 2; 2,8; 3,7; 4,5 ou 5,4 (en fonction du projet)","0,9; 1,1; 1,7; 2; 2,8; 3,7; 4,5 ou 5,4 (en fonction du projet)",null,"ou 5,4 (en fonction du projet)","ou 5,4 (en fonction du projet)","ou 5,4 (en fonction du projet)","ou 5,6 (en fonction du projet)","5,6; 6,2; 7; 7,9 ou 8,5 (en fonction du projet)","0,9; 1,1; 1,7; 2; 2,8; 3,7; 4,5 ou 5,4 (en fonction du projet)","0,9; 1,1; 1,7; 2; 2,8; 3,7; 4,5 ou 5,4 (en fonction du projet)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,null,null,null,null,406]
[null,null,null,null,145,"Composant : Générateur chaudière",".",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"-","-","-","-",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,null,null,null,null,406]
[null,null,null,null,146,"Appellation",".",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"Ex: Composant N°2 : Chaudière","Ex: Composant N°2 : Chaudière","Ex: Composant N°2 : Chaudière","Ex: Composant N°2 : Chaudière",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,null,null,null,null,407]
[null,null,null,null,147,"Type de composant",".",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"Générateur catalogué","Générateur catalogué","Générateur catalogué","Générateur catalogué",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,null,null,null,null,407]
[null,null,null,null,148,"Lien catalogue",".",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"(lien à faire)","(lien à faire)","(lien à faire)","(lien à faire)",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,null,null,null,null,408]
[null,null,null,null,149,"Nombre identiques",".",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"(nombre de chaudières ; = nombre de logements si 1 chaudière par logement)","(nombre de chaudières ; = nombre de logements si 1 chaudière par logement)","(nombre de chaudières ; = nombre de logements si 1 chaudière par logement)","(nombre de chaudières ; = nombre de logements si 1 chaudière par logement)",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,null,null,null,null,408]
[null,null,null,null,150,"Indice de priorité",".",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,2,2,2,2,null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,null,null,null,null,414]
[null,null,null,null,151,"Indice de priorité en ECS",".",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,1,1,1,1,null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,null,null,null,null,415]
[null,null,null,null,152,"Arborescence Bâtiments",".",null,"-","-","-","-",null,"-","-","-","-",null,"-","-","-","-",null,"-","-","-","-",null,"-","-","-","-",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"-","-","-",null,"-","-","-","-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-","-",null,null,"-","-","-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-","-","-",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,null,null,null,null,416]
[null,null,null,null,153,"",".",null,"BÂTIMENTS","BÂTIMENTS","BÂTIMENTS","BÂTIMENTS",null,"BÂTIMENTS","BÂTIMENTS","BÂTIMENTS","BÂTIMENTS",null,"BÂTIMENTS","BÂTIMENTS","BÂTIMENTS","BÂTIMENTS",null,"BÂTIMENTS","BÂTIMENTS","BÂTIMENTS","BÂTIMENTS",null,"BÂTIMENTS","BÂTIMENTS","BÂTIMENTS","BÂTIMENTS",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"BÂTIMENTS","BÂTIMENTS","BÂTIMENTS",null,"BÂTIMENTS","BÂTIMENTS","BÂTIMENTS","BÂTIMENTS","BÂTIMENTS","BÂTIMENTS","BÂTIMENTS","BÂTIMENTS",null,"BÂTIMENTS","BÂTIMENTS","BÂTIMENTS","BÂTIMENTS","BÂTIMENTS","BÂTIMENTS","BÂTIMENTS","BÂTIMENTS",null,"BÂTIMENTS","BÂTIMENTS","BÂTIMENTS","BÂTIMENTS","BÂTIMENTS","BÂTIMENTS",null,"BÂTIMENTS","BÂTIMENTS","BÂTIMENTS","BÂTIMENTS","BÂTIMENTS","BÂTIMENTS","BÂTIMENTS","BÂTIMENTS",null,"BÂTIMENTS","BÂTIMENTS","BÂTIMENTS","BÂTIMENTS","BÂTIMENTS","BÂTIMENTS","BÂTIMENTS","BÂTIMENTS",null,"BÂTIMENTS","BÂTIMENTS","BÂTIMENTS","BÂTIMENTS","BÂTIMENTS","BÂTIMENTS",null,null,"BÂTIMENTS","BÂTIMENTS","BÂTIMENTS","BÂTIMENTS","BÂTIMENTS","BÂTIMENTS","BÂTIMENTS",null,"BÂTIMENTS","BÂTIMENTS","BÂTIMENTS","BÂTIMENTS","BÂTIMENTS","BÂTIMENTS","BÂTIMENTS",null,"BÂTIMENTS","BÂTIMENTS","BÂTIMENTS","BÂTIMENTS","BÂTIMENTS","BÂTIMENTS","BÂTIMENTS",null,"BÂTIMENTS","BÂTIMENTS","BÂTIMENTS","BÂTIMENTS","BÂTIMENTS","BÂTIMENTS","BÂTIMENTS",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,null,null,null,null,417]
[null,null,null,null,154,"",".",null,"[____ Maison","[____ Maison","[____ Maison","[____ Maison",null,"[____ Maison","[____ Maison","[____ Maison","[____ Maison",null,"[____ Maison","[____ Maison","[____ Maison","[____ Maison",null,"[____ Maison","[____ Maison","[____ Maison","[____ Maison",null,"[____ Maison","[____ Maison","[____ Maison","[____ Maison",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"[____ Maison","[____ Maison","[____ Maison",null,"[____ Maison","[____ Maison","[____ Maison","[____ Maison","[____ Maison","[____ Maison","[____ Maison","[____ Maison",null,"[____ Maison","[____ Maison","[____ Maison","[____ Maison","[____ Maison","[____ Maison","[____ Maison","[____ Maison",null,"[____ Maison","[____ Maison","[____ Maison","[____ Maison","[____ Maison","[____ Maison",null,"[____ Maison","[____ Maison","[____ Maison","[____ Maison","[____ Maison","[____ Maison","[____ Maison","[____ Maison",null,"[____ Maison","[____ Maison","[____ Maison","[____ Maison","[____ Maison","[____ Maison","[____ Maison","[____ Maison",null,"[____ Maison","[____ Maison","[____ Maison","[____ Maison","[____ Maison","[____ Maison",null,null,"[____ Maison","[____ Maison","[____ Maison","[____ Maison","[____ Maison","[____ Maison","[____ Maison",null,"[____ Maison","[____ Maison","[____ Maison","[____ Maison","[____ Maison","[____ Maison","[____ Maison",null,"[____ Maison","[____ Maison","[____ Maison","[____ Maison","[____ Maison","[____ Maison","[____ Maison",null,"[____ Maison","[____ Maison","[____ Maison","[____ Maison","[____ Maison","[____ Maison","[____ Maison",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,null,null,null,null,418]
[null,null,null,null,155,"",".",null,"               [____ Groupe","               [____ Groupe","               [____ Groupe","               [____ Groupe",null,"               [____ Groupe","               [____ Groupe","               [____ Groupe","               [____ Groupe",null,"               [____ Groupe","               [____ Groupe","               [____ Groupe","               [____ Groupe",null,"               [____ Groupe","               [____ Groupe","               [____ Groupe","               [____ Groupe",null,"               [____ Groupe","               [____ Groupe","               [____ Groupe","               [____ Groupe",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"               [____ Groupe","               [____ Groupe","               [____ Groupe",null,"               [____ Groupe","               [____ Groupe","               [____ Groupe","               [____ Groupe","               [____ Groupe","               [____ Groupe","               [____ Groupe","               [____ Groupe",null,"               [____ Groupe","               [____ Groupe","               [____ Groupe","               [____ Groupe","               [____ Groupe","               [____ Groupe","               [____ Groupe","               [____ Groupe",null,"               [____ Groupe","               [____ Groupe","               [____ Groupe","               [____ Groupe","               [____ Groupe","               [____ Groupe",null,"               [____ Groupe","               [____ Groupe","               [____ Groupe","               [____ Groupe","               [____ Groupe","               [____ Groupe","               [____ Groupe","               [____ Groupe",null,"               [____ Groupe","               [____ Groupe","               [____ Groupe","               [____ Groupe","               [____ Groupe","               [____ Groupe","               [____ Groupe","               [____ Groupe",null,"               [____ Groupe","               [____ Groupe","               [____ Groupe","               [____ Groupe","               [____ Groupe","               [____ Groupe",null,null,"               [____ Groupe","               [____ Groupe","               [____ Groupe","               [____ Groupe","               [____ Groupe","               [____ Groupe","               [____ Groupe",null,"               [____ Groupe","               [____ Groupe","               [____ Groupe","               [____ Groupe","               [____ Groupe","               [____ Groupe","               [____ Groupe",null,"               [____ Groupe","               [____ Groupe","               [____ Groupe","               [____ Groupe","               [____ Groupe","               [____ Groupe","               [____ Groupe",null,"               [____ Groupe","               [____ Groupe","               [____ Groupe","               [____ Groupe","               [____ Groupe","               [____ Groupe","               [____ Groupe",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,null,null,null,null,419]
[null,null,null,null,156,"",".",null,"                               [____ Emission","                               [____ Emission","                               [____ Emission","                               [____ Emission",null,"                               [____ Emission","                               [____ Emission","                               [____ Emission","                               [____ Emission",null,"                               [____ Emission","                               [____ Emission","                               [____ Emission","                               [____ Emission",null,"                               [____ Emission","                               [____ Emission","                               [____ Emission","                               [____ Emission",null,"                               [____ Emission","                               [____ Emission","                               [____ Emission","                               [____ Emission",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"                               [____ Emission","                               [____ Emission","                               [____ Emission",null,"                               [____ Emission","                               [____ Emission","                               [____ Emission","                               [____ Emission","                               [____ Emission","                               [____ Emission","                               [____ Emission","                               [____ Emission",null,"                               [____ Emission","                               [____ Emission","                               [____ Emission","                               [____ Emission","                               [____ Emission","                               [____ Emission","                               [____ Emission","                               [____ Emission",null,"                               [____ Emission","                               [____ Emission","                               [____ Emission","                               [____ Emission","                               [____ Emission","                               [____ Emission",null,"                               [____ Emission","                               [____ Emission","                               [____ Emission","                               [____ Emission","                               [____ Emission","                               [____ Emission","                               [____ Emission","                               [____ Emission",null,"                               [____ Emission","                               [____ Emission","                               [____ Emission","                               [____ Emission","                               [____ Emission","                               [____ Emission","                               [____ Emission","                               [____ Emission",null,"                               [____ Emission","                               [____ Emission","                               [____ Emission","                               [____ Emission","                               [____ Emission","                               [____ Emission",null,null,"                               [____ Emission","                               [____ Emission","                               [____ Emission","                               [____ Emission","                               [____ Emission","                               [____ Emission","                               [____ Emission",null,"                               [____ Emission","                               [____ Emission","                               [____ Emission","                               [____ Emission","                               [____ Emission","                               [____ Emission","                               [____ Emission",null,"                               [____ Emission","                               [____ Emission","                               [____ Emission","                               [____ Emission","                               [____ Emission","                               [____ Emission","                               [____ Emission",null,"                               [____ Emission","                               [____ Emission","                               [____ Emission","                               [____ Emission","                               [____ Emission","                               [____ Emission","                               [____ Emission",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA"]
[null,null,null,null,157,"Groupe",".",null,"-","-","-","-",null,"-","-","-","-",null,"-","-","-","-",null,"-","-","-","-",null,"-","-","-","-",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"-","-","-",null,"Vitesse variable pression variable","-","-","-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-","-",null,"Vitesse variable pression variable","-","-","-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-","-",null,null,"-","-","-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-","-","-",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA"]
[null,null,null,null,158,"Programmateur chauffage",".",null,"Heure fixe avec contrôle d'ambiance","Heure fixe avec contrôle d'ambiance","Heure fixe avec contrôle d'ambiance","Heure fixe avec contrôle d'ambiance",null,"Heure fixe avec contrôle d'ambiance","Heure fixe avec contrôle d'ambiance","Heure fixe avec contrôle d'ambiance","Heure fixe avec contrôle d'ambiance",null,"Heure fixe avec contrôle d'ambiance","Heure fixe avec contrôle d'ambiance","Heure fixe avec contrôle d'ambiance","Heure fixe avec contrôle d'ambiance",null,"Heure fixe avec contrôle d'ambiance","Heure fixe avec contrôle d'ambiance","Heure fixe avec contrôle d'ambiance","Heure fixe avec contrôle d'ambiance",null,"Heure fixe avec contrôle d'ambiance","Heure fixe avec contrôle d'ambiance","Heure fixe avec contrôle d'ambiance","Heure fixe avec contrôle d'ambiance",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"Optimiseur","Optimiseur","Optimiseur",null,"Optimiseur","Optimiseur","Optimiseur","Optimiseur","Optimiseur","Optimiseur","Optimiseur","Optimiseur",null,"Optimiseur","Optimiseur","Optimiseur","Optimiseur","Optimiseur","Optimiseur","Optimiseur","Optimiseur",null,"Optimiseur","Optimiseur","Optimiseur","Optimiseur","Optimiseur","Optimiseur",null,"Optimiseur","Optimiseur","Optimiseur","Optimiseur","Optimiseur","Optimiseur","Optimiseur","Optimiseur",null,"Optimiseur","Optimiseur","Optimiseur","Optimiseur","Optimiseur","Optimiseur","Optimiseur","Optimiseur",null,"Optimiseur","Optimiseur","Optimiseur","Optimiseur","Optimiseur","Optimiseur",null,null,"Optimiseur","Optimiseur","Optimiseur","Optimiseur","Optimiseur","Optimiseur","Optimiseur",null,"Optimiseur","Optimiseur","Optimiseur","Optimiseur","Optimiseur","Optimiseur","Optimiseur",null,"Optimiseur","Optimiseur","Optimiseur","Optimiseur","Optimiseur","Optimiseur","Optimiseur",null,"Optimiseur","Optimiseur","Optimiseur","Optimiseur","Optimiseur","Optimiseur","Optimiseur",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA"]
[null,null,null,null,159,"Emission",".",null,"-","-","-","-",null,"-","-","-","-",null,"-","-","-","-",null,"-","-","-","-",null,"-","-","-","-",null,null,"-","-","-","-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-","-",null,"-","-","-",null,"-","-","-","-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-","-",null,null,"-","-","-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-","-","-",null,null,"-","-","-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-","-","-"]
[null,null,null,null,160,"Gestion système de chauffage",".",null,"Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure",null,"Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure",null,"Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure",null,"Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure",null,"Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure",null,null,"Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure",null,"Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure",null,"Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure",null,"Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure",null,"Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure",null,"Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure",null,"Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure",null,"Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure",null,"Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure",null,"Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure",null,"Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure",null,"Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure",null,null,"Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure",null,"Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure",null,"Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure",null,"Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure",null,null,"Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure",null,"Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure",null,"Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure",null,"Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure"]
[null,null,null,null,161,"Mode de régulation de fonctionnement",".",null,"Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable",null,"Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable",null,"Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable",null,"Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable",null,"Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable",null,null,"Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable",null,"Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable",null,"Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable",null,"Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable",null,"Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable",null,"Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable",null,"Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable",null,"Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable",null,"Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable",null,"Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable",null,"Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable",null,"Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable",null,null,"Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable",null,"Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable",null,"Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable",null,"Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable",null,null,"Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable",null,"Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable",null,"Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable",null,"Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable"]
[null,null,null,null,162,"Température de départ en chauffage (°C)",".",null,"(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)",null,"(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)",null,"(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)",null,"(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)",null,"(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)",null,null,"(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)",null,"(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)",null,"(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)",null,"(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)",null,"(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)",null,"(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)",null,"(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)",null,"(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)",null,"(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)",null,"(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)",null,"(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)",null,"(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA"]
[null,null,null,null,163,"Chute de température en chauffage (K)",".",null,"(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)",null,"(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)",null,"(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)",null,"(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)",null,"(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)",null,null,"(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)",null,"(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)",null,"(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)",null,"(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)",null,"(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)",null,"(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)",null,"(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)",null,"(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)",null,"(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)",null,"(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)",null,"(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)",null,"(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA"]
[null,null,null,null,164,"Débit volumique nominal en chauffage (m3/h)",".",null,"0,81 (à delta T 5) (en fonction des émetteurs)","1,31 (à delta T 5) (en fonction des émetteurs)","1,83 (à delta T 5) (en fonction des émetteurs)","2,52 (à delta T 5) (en fonction des émetteurs)",null,"0,81 (à delta T 5) (en fonction des émetteurs)","1,31 (à delta T 5) (en fonction des émetteurs)","1,83 (à delta T 5) (en fonction des émetteurs)","2,52 (à delta T 5) (en fonction des émetteurs)",null,"0,81 (à delta T 5) (en fonction des émetteurs)","1,31 (à delta T 5) (en fonction des émetteurs)","1,83 (à delta T 5) (en fonction des émetteurs)","2,52 (à delta T 5) (en fonction des émetteurs)",null,"0,81 (à delta T 5) (en fonction des émetteurs)","1,31 (à delta T 5) (en fonction des émetteurs)","1,83 (à delta T 5) (en fonction des émetteurs)","2,52 (à delta T 5) (en fonction des émetteurs)",null,"0,81 (à delta T 5) (en fonction des émetteurs)","1,31 (à delta T 5) (en fonction des émetteurs)","1,83 (à delta T 5) (en fonction des émetteurs)","1,83 (à delta T 5) (en fonction des émetteurs)",null,null,"(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)",null,"(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)",null,"(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)",null,"(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)",null,"(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)",null,"(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)",null,"(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)",null,"(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)",null,"(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)",null,"(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)",null,"(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)",null,"(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA"]
[null,null,null,null,165,"Débit volumique résiduel en chauffage (m3/h)",".",null,"0","0","0","0",null,"0","0","0","0",null,"0","0",0,"0",null,"0","0","0","0",null,"0","0","0","0",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"C","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"C","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"0","0","0","0","0","0","0",null,"0","0","0","0","0","0","0",null,"0","0","0","0","0","0","0",null,"0","0","0","0","0","0","0",null,null,"0","0","0","0","0","0","0",null,"0","0","0","0","0","0","0",null,"0","0","0","0","0","0","0",null,"0","0","0","0","0","0","0"]
[null,null,null,null,166,"Mode régulation du circulateur",".",null,"Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable",null,"Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable",null,"Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable",null,"Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable",null,"Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable",null,null,"Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable",null,"Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable",null,"Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable",null,"Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable",null,"Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable",null,"Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable",null,"Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable",null,"Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable",null,"Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable",null,"Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable",null,"Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable",null,"Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable",null,null,"Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable",null,"Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable",null,"Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable",null,"Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable",null,null,"Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable",null,"Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable",null,"Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable",null,"Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable"]
[null,null,null,null,167,"Puissance circulateur en chauffage (W)",".",null,24,24,24,24,null,24,24,24,24,null,24,24,24,24,null,24,24,24,24,null,24,24,24,24,null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,null,26,26,26,45,45,45,45,null,26,26,26,45,45,45,45,null,26,26,26,45,45,45,45,null,26,26,26,45,45,45,45]
[null,null,null,null,168,"Option en fonction du projet accessoire Moduzone 11 C & G",".",null,"-","-","-","-",null,"-","-","-","-",null,"-","-","-","-",null,"-","-","-","-",null,"-","-","-","-",null,null,"-","-","-","-","-","-","-","-",null,"-","NA","NA","NA","NA",null,"-","-","-","-","-","-","-","-",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"-","-","-","-","-","-",null,"-","-","-",null,"-","-","-","-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-","-",null,null,"-","-","-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-","-","-",null,null,"-","-","-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-","-","-"]
[null,null,null,null,169,"Emission",".",null,"/","/","/","/",null,"/","/","/","/",null,"/","/","/","/",null,"/","/","/","/",null,"/","/","/","/",null,null,"/","/","/","/","/","/","/","/",null,"/","NA","NA","NA","NA",null,"/","/","/","/","/","/","/","/",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/",null,null,"/","/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/","/",null,null,"/","/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/","/"]
[null,null,null,null,170,"Puissance circulateur en chauffage (W) à ajouter",".",null,24,24,24,24,null,24,24,24,24,null,24,24,24,24,null,24,24,24,24,null,24,24,24,24,null,null,24,24,24,24,24,24,24,24,null,24,"NA","NA","NA","NA",null,24,24,24,24,24,24,24,24,null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,24,24,24,24,24,24,null,24,24,24,null,24,24,24,24,24,24,24,24,null,24,24,24,24,24,24,24,24,null,24,24,24,24,24,24,null,24,24,24,24,24,24,24,24,null,24,24,24,24,24,24,24,24,null,24,24,24,24,24,24,null,null,24,24,24,24,24,24,24,null,24,24,24,24,24,24,24,null,24,24,24,24,24,24,24,null,24,24,24,24,24,24,24,null,null,24,24,24,24,24,24,24,null,24,24,24,24,24,24,24,null,24,24,24,24,24,24,24,null,24,24,24,24,24,24,24]
[null,null,null,null,171,"Valeurs des données de sortie de l'outil IdCET en fonction des débits d'essais",".",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA"]
[null,null,null,null,172,"Debit d'air minimal Q1 (m3/h) / Debit d'air intermediaire (m3/h) / Debit d'air minimal Q2 (m3/h)",".",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA"]
[null,null,null,null,173,"COP pivot Th-BCE 2012 saisie dans la matrice 20°C/45°C ( à Q1 / à Q intermédiaire / à Q2)",".",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA"]
[null,null,null,null,174,"UA_S Th-BCE 2012  ( à Q1 / à Q intermédiaire / à Q2)",".",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA"]
[null,null,null,null,175,"Pabs pivot Th-BCE 2012 saisie dans la matrice 20°C/45°C kW ( à Q1 / à Q intermédiaire / à Q2)",".",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA"]
[null,null,null,null,176,"Pour info / Données d'entrées outil IdCET",".",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA"]
[null,null,null,null,177,"Debit d'air minimal Q1 (m3/h) / Debit d'air intermediaire (m3/h) / Debit d'air minimal Q2 (m3/h)",".",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA"]
[null,null,null,null,178,"Température d'eau de référence (°C)",".",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA"]
[null,null,null,null,179,"Durée de chauffage (h.min) ( à Q1 / à Q intermédiaire / à Q2) ",".",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA"]
[null,null,null,null,180,"Puissance électrique mesurée étape B (W) ( à Q1 / à Q intermédiaire / à Q2) ",".",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA"]
[null,null,null,null,181,"Cycle de Puisage",".",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA"]
[null,null,null,null,182,"Coefficient de performance ( à Q1 / à Q intermédiaire / à Q2) ",".",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA"]
[null,null,null,"copie et modif manuelle des Valeurs issue de l'outil RT",183,{"$f":"F176","v":"Puissance circulateur en chauffage (W)"},".",null,24,24,24,24,null,24,24,24,24,null,24,24,24,24,null,24,24,24,24,null,24,24,24,24,null,null,63,63,63,63,63,63,140,140,null,25,30,45,60,74,null,63,63,63,63,63,63,140,140,null,25,30,45,60,74,null,63,63,63,63,63,63,null,25,30,45,null,25,30,45,25,30,45,60,74,null,63,63,63,63,63,63,140,140,null,63,63,63,63,63,63,null,25,30,45,25,30,45,60,74,null,63,63,63,63,63,63,140,140,null,63,63,63,63,63,63,null,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA"]
[null,null,null,null,184,null,null,null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA"]
[null,null,null,null,185,"Caractéristique techniques","-",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"VWF 57/4","VWF 87/4","VWF 117/4","VWF 57/4","VWF 87/4","VWF 117/4","VWF 157/4","VWF 197/4",null,"VWF 57/4","VWF 87/4","VWF 117/4","VWF 157/4","VWF 197/4",null,"VWF 57/4","VWF 87/4","VWF 117/4","VWF 57/4","VWF 87/4","VWF 117/4","VWF 157/4","VWF 197/4",null,"VWF 57/4","VWF 87/4","VWF 117/4","VWF 157/4","VWF 197/4",null,"VWF 58/4","VWF 88/4","VWF 118/4","VWF 58/4","VWF 88/4","VWF 118/4",null,"VWF 58/4","VWF 88/4","VWF 118/4",null,"VWF 57/4","VWF 87/4","VWF 117/4","VWF 54/7","VWF 84/7","VWF 117/4","VWF 157/4","VWF 197/4",null,"VWF 57/4","VWF 87/4","VWF 117/4","VWF 54/7","VWF 84/7","VWF 117/4","VWF 157/4","VWF 197/4",null,"VWF 58/4","VWF 88/4","VWF 118/4","VWF 58/4","VWF 88/4","VWF 118/4",null,"VWF 57/4","VWF 87/4","VWF 117/4","VWF 54/7","VWF 84/7","VWF 117/4","VWF 157/4","VWF 197/4",null,"VWF 57/4","VWF 87/4","VWF 117/4","VWF 54/7","VWF 84/7","VWF 117/4","VWF 157/4","VWF 197/4",null,"VWF 58/4","VWF 88/4","VWF 118/4","VWF 58/4","VWF 88/4","VWF 118/4",null,null,"aroTHERM Split 3 - 230V","aroTHERM Split 5 - 230V","aroTHERM Split 7 - 230V","aroTHERM Split 10 - 230V","aroTHERM Split 10 - 400V","aroTHERM Split 12 - 230V","aroTHERM Split 12 - 400V",null,"aroTHERM Split 3 - 230V","aroTHERM Split 5 - 230V","aroTHERM Split 7 - 230V","aroTHERM Split 10 - 230V","aroTHERM Split 10 - 400V","aroTHERM Split 12 - 230V","aroTHERM Split 12 - 400V",null,"aroTHERM Split 3 - 230V","aroTHERM Split 5 - 230V","aroTHERM Split 7 - 230V","aroTHERM Split 10 - 230V","aroTHERM Split 10 - 400V","aroTHERM Split 12 - 230V","aroTHERM Split 12 - 400V",null,"aroTHERM Split 3 - 230V","aroTHERM Split 5 - 230V","aroTHERM Split 7 - 230V","aroTHERM Split 10 - 230V","aroTHERM Split 10 - 400V","aroTHERM Split 12 - 230V","aroTHERM Split 12 - 400V",null,null," ",null,null,null,null,null,null,null," ",0,0,0,0,0,0,null," ",0,0,0,0,0,0,null," ",0,0,0,0,0,0]
[null,null,null,null,186,"Donnée ErP","-",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"/","/","/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/",null,"-","-","-","-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-","-","-","-",null,"/","/","/","/","/","/",null,"-","-","-","-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-","-","-","-",null,"/","/","/","/","/","/",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA"]
[null,null,null,null,187,"Classe d'efficacité énergétique PAC pour le chauffage à 35°C","-",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"A+++","A++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++",null,"A++","A++","A++","A++","A++",null,"A+++","A++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++",null,"A++","A++","A++","A++","A++",null,"A+++","A++","A+++","A+++","A+++","A+++",null,"A++","A++","A++",null,"A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++",null,"A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++",null,"A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++",null,"A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++",null,"A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++",null,"A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA"]
[null,null,null,null,188,"Efficacité énergétique saisonnnière (ŋs) à 35°C","-",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,176,167,183,184,202,201,196,187,null,170,165,162,173,158,null,176,167,183,184,202,201,196,187,null,170,165,162,173,158,null,176,167,183,184,202,201,null,170,165,162,null,187,201,197,198,216,221,226,218,null,187,201,197,198,216,221,226,218,null,187,201,197,198,216,221,null,176,167,183,184,202,201,196,187,null,176,167,183,184,202,201,196,187,null,176,167,183,184,202,201,null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA"]
[null,null,null,null,189,"Classe d'efficacité énergétique PAC pour le chauffage à 55°C","-",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++",null,"A++","A++","A+","A++","A++",null,"A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++",null,"A++","A++","A+","A++","A++",null,"A++","A++","A++","A++","A++","A++",null,"A++","A++","A+",null,"A++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++",null,"A++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++",null,"A++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++",null,"A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++",null,"A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++",null,"A++","A++","A++","A++","A++","A++",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA"]
[null,null,null,null,190,"Efficacité énergétique saisonnnière (ŋs) à 55°C","-",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,128,129,136,131,147,142,143,142,null,128,129,124,131,126,null,128,129,136,131,147,142,143,142,null,128,129,124,131,126,null,128,129,136,131,147,142,null,128,129,124,null,144,150,150,137,158,156,163,160,null,144,150,150,137,158,156,163,160,null,144,150,150,137,158,156,null,128,129,136,131,147,142,143,142,null,128,129,136,131,147,142,143,142,null,128,129,136,131,147,142,null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA"]
[null,null,null,null,191,"Classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau","-",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"A+","A","A+","A","A","A",null,"A","A","A",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"A+","A+","A+","A","A","A",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"A+","A","A+","A","A","A",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA"]
[null,null,null,null,192,"Profil de soutirage","-",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"XL","XL","XL","XL","XL","XL",null,"XL","XL","XL",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"XL","XL","XL","XL","XL","XL",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"XL","XL","XL","XL","XL","XL",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA"]
[null,null,null,null,193,"Efficacité énergétique saisonnière en production ECS (ŋWh)","%",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,127,113,126,118,110,112,null,113,112,104,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,126,126,119,115,121,114,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,127,113,126,118,110,112,null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA"]
[null,null,null,null,194,"Puissance acoustique intérieure","dB (A)",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,45,54,51,41,50,47,48,48,null,41,43,46,48,46,null,45,54,51,41,50,47,48,48,null,41,43,46,48,46,null,45,54,51,43,47,46,null,41,43,46,null,45,49,46,42,54,48,49,46,null,45,49,46,42,54,48,49,46,null,46,53,53,45,49,46,null,45,54,51,43,47,46,48,48,null,45,54,51,43,47,46,48,48,null,45,54,51,43,47,46,null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA"]
[null,null,null,null,195,"Puissance acoustique extérieure","dB (A)",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA"]
[null,null,null,null,196,"Puissances selon EN 14511 / EN 255","-",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"-","-","-","-","-","-","-","-",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"-","-","-","-","-","-","-","-",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"-","-","-","-","-","-",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA"]
[null,null,null,null,197,"Eau glycolée 0 °C / Eau de chauffage 35 °C, DT 5K","-",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"/","/","/","/","/","/","/","/",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"/","/","/","/","/","/","/","/",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"/","/","/","/","/","/",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA"]
[null,null,null,null,{"$f":"ROW()-$E$9","v":198},"Puissance de chauffage / puissance absorbée (-1,5°C/32,5°C)","kW",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,5.4,8.1999999999999993,11.5,5.3,8.8000000000000007,11.2,14.4,19.600000000000001,null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,5.4,8.1999999999999993,11.5,5.3,8.8000000000000007,11.2,14.4,19.600000000000001,null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,5.4,8.1999999999999993,11.5,5.3,8.8000000000000007,11.2,null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA"]
[null,null,null,null,199,"Coefficient de performance (COP) (-1,5°C/32,5°C)","-",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,3.9,3.8,4.0999999999999996,4.0999999999999996,4.5,4.4000000000000004,4.4000000000000004,4.2,null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,3.9,3.8,4.0999999999999996,4.0999999999999996,4.5,4.4000000000000004,4.4000000000000004,4.2,null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,3.9,3.8,4.0999999999999996,4.0999999999999996,4.5,4.4000000000000004,null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA"]
[null,null,null,null,200,"Eau glycolée 0 °C / Eau de chauffage 55 °C, DT 8K","-",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"/","/","/","/","/","/","/","/",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"/","/","/","/","/","/","/","/",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"/","/","/","/","/","/",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA"]
[null,null,null,null,201,"Puissance de chauffage / puissance absorbée (-1,5°C/51°C)","kW",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,5.4,8.6999999999999993,11.7,5.4,9,11.4,14.7,20,null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,5.4,8.6999999999999993,11.7,5.4,9,11.4,14.7,20,null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,5.4,8.6999999999999993,11.7,5.4,9,11.4,null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA"]
[null,null,null,null,202,"Coefficient de performance (COP) (-1,5°C/51°C)","-",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,2.8,2.9,3,2.9,3.2,3.1,3.1,3.2,null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,2.8,2.9,3,2.9,3.2,3.1,3.1,3.2,null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,2.8,2.9,3,2.9,3.2,3.1,null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA"]
[null,null,null,null,203,"Puissance maximale du rafraîchissement naturel","-",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA"]
[null,null,null,null,204,"Départ chauffage: 18 °C et retour chauffage 22 °C","°C",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA"]
[null,null,null,null,205,"Performances avec module fluoCOLLECT","-",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"/","/","/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA"]
[null,null,null,null,206,"type de fluide caloporteur entre fluoCOLLECT et flexoTHERM","-",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"VWW11/4 SI","VWW11/4 SI","VWW11/4 SI","VWW11/4 SI","VWW11/4 SI","VWW11/4 SI","VWW19/4 SI","VWW19/4 SI",null,"VWW11/4 SI","VWW11/4 SI","VWW11/4 SI","VWW11/4 SI","VWW11/4 SI","VWW11/4 SI","VWW19/4 SI","VWW19/4 SI",null,"VWW11/4 SI","VWW11/4 SI","VWW11/4 SI","VWW11/4 SI","VWW11/4 SI","VWW11/4 SI",null,"sur sonde vertical","sur sonde vertical","sur sonde vertical","sur sonde vertical","sur sonde vertical","sur sonde vertical","sur sonde vertical","sur sonde vertical",null,"sur sonde vertical","sur sonde vertical","sur sonde vertical","sur sonde vertical","sur sonde vertical","sur sonde vertical","sur sonde vertical","sur sonde vertical",null,"sur sonde vertical","sur sonde vertical","sur sonde vertical","sur sonde vertical","sur sonde vertical","sur sonde vertical",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA"]
[null,null,null,null,207,"Puissance utile / puissance absorbée (source 10 °C / eau 35 °C)","kW",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"Propylène glycol 30 %","Propylène glycol 30 %","Propylène glycol 30 %","Propylène glycol 30 %","Propylène glycol 30 %","Propylène glycol 30 %","Propylène glycol 30 %","Propylène glycol 30 %",null,"Propylène glycol 30 %","Propylène glycol 30 %","Propylène glycol 30 %","Propylène glycol 30 %","Propylène glycol 30 %","Propylène glycol 30 %","Propylène glycol 30 %","Propylène glycol 30 %",null,"Propylène glycol 30 %","Propylène glycol 30 %","Propylène glycol 30 %","Propylène glycol 30 %","Propylène glycol 30 %","Propylène glycol 30 %",null,"Propylène glycol 30 %","Propylène glycol 30 %","Propylène glycol 30 %","Propylène glycol 30 %","Propylène glycol 30 %","Propylène glycol 30 %","Propylène glycol 30 %","Propylène glycol 30 %",null,"Propylène glycol 30 %","Propylène glycol 30 %","Propylène glycol 30 %","Propylène glycol 30 %","Propylène glycol 30 %","Propylène glycol 30 %","Propylène glycol 30 %","Propylène glycol 30 %",null,"Propylène glycol 30 %","Propylène glycol 30 %","Propylène glycol 30 %","Propylène glycol 30 %","Propylène glycol 30 %","Propylène glycol 30 %",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA"]
[null,null,null,null,208,"Coefficient de performance (COP) (source 10 °C / eau 35 °C)","-",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,5.9,9.9,13.1,6.4,10,12.9,16.8,23,null,5.9,9.9,13.1,6.4,10,12.9,16.8,23,null,5.9,9.9,13.1,6.4,10,12.9,null,6.2,9.9,13.7,6.6,10.5,13.7,17.7,24.2,null,6.2,9.9,13.7,6.6,10.5,13.7,17.7,24.2,null,6.2,9.9,13.7,6.6,10.5,13.7,null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA"]
[null,null,null,null,209,"Puissance utile / puissance absorbée (source 10 °C / eau 55 °C)","kW",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,4.5,4.8,4.8,4.7,5.2,5.2,5.4,5.2,null,4.5,4.8,4.8,4.7,5.2,5.2,5.4,5.2,null,4.5,4.8,4.8,4.7,5.2,5.2,null,4.9000000000000004,4.8,5.6,5.4,5.7,6,6,5.6,null,4.9000000000000004,4.8,5.6,5.4,5.7,6,6,5.6,null,4.9000000000000004,4.8,5.6,5.4,5.7,6,null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA"]
[null,null,null,null,210,"Coefficient de performance (COP) (source 10 °C / eau 55 °C)","-",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,6.6,10.3,13.8,6.3,10.3,13.3,17.100000000000001,23.8,null,6.6,10.3,13.8,6.3,10.3,13.3,17.100000000000001,23.8,null,6.6,10.3,13.8,6.3,10.3,13.3,null,6.4,10.7,14.2,6.5,10.8,14.2,17.899999999999999,24.8,null,6.4,10.7,14.2,6.5,10.8,14.2,17.899999999999999,24.8,null,6.4,10.7,14.2,6.5,10.8,14.2,null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA"]
[null,null,null,null,211,"Puissance utile / absorbée (source 35 °C / eau 18 °C)","kW",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,3.3,3.3,3.4,2.9,3.5,3.4,3.6,3.5,null,3.3,3.3,3.4,2.9,3.5,3.4,3.6,3.5,null,3.3,3.3,3.4,2.9,3.5,3.4,null,3.3,3.6,3.7,3.5,3.8,3.9,3.9,3.9,null,3.3,3.6,3.7,3.5,3.8,3.9,3.9,3.9,null,3.3,3.6,3.7,3.5,3.8,3.9,null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA"]
[null,null,null,null,212,"Efficacité énergétique en rafraichissement (EER) (source 35 °C / eau 18 °C)","-",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA"]
[null,null,null,null,213,"Dimension et poids","-",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"/","/","/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA"]
[null,null,null,null,214,"Hauteur sans raccords / largeur","mm",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"1183 / 595 / 600","1183 / 595 / 600","1183 / 595 / 600","1183 / 595 / 600","1183 / 595 / 600","1183 / 595 / 600","1183 / 595 / 600","1183 / 595 / 600",null,"1183 / 595 / 600","1183 / 595 / 600","1183 / 595 / 600","1183 / 595 / 600","1183 / 595 / 600",null,"1183 / 595 / 600","1183 / 595 / 600","1183 / 595 / 600","1183 / 595 / 600","1183 / 595 / 600","1183 / 595 / 600","1183 / 595 / 600","1183 / 595 / 600",null,"1183 / 595 / 600","1183 / 595 / 600","1183 / 595 / 600","1183 / 595 / 600","1183 / 595 / 600",null,"1868 / 595 / 600","1868 / 595 / 600","1868 / 595 / 600","1868 / 595 / 600","1868 / 595 / 600","1868 / 595 / 600",null,"1868 / 595 / 600","1868 / 595 / 600","1868 / 595 / 600",null,"1183 / 595 / 600","1183 / 595 / 600","1183 / 595 / 600","1183 / 595 / 600","1183 / 595 / 600","1183 / 595 / 600","1183 / 595 / 600","1183 / 595 / 600",null,"1183 / 595 / 600","1183 / 595 / 600","1183 / 595 / 600","1183 / 595 / 600","1183 / 595 / 600","1183 / 595 / 600","1183 / 595 / 600","1183 / 595 / 600",null,"1868 / 595 / 600","1868 / 595 / 600","1868 / 595 / 600","1868 / 595 / 600","1868 / 595 / 600","1868 / 595 / 600",null,"NA","NA","NA","NA","NA",0,"NA","NA",null,"1183 / 595 / 600","1183 / 595 / 600","1183 / 595 / 600","1183 / 595 / 600","1183 / 595 / 600","1183 / 595 / 600","1183 / 595 / 600","1183 / 595 / 600",null,"1868 / 595 / 600","1868 / 595 / 600","1868 / 595 / 600","1868 / 595 / 600","1868 / 595 / 600","1868 / 595 / 600",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA"]
[null,null,null,null,215,"Profondeur","mm",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"145 / 151","160 / 167","168 / 175","145 / 151","160 / 167","168 / 175","176 / 187 ","187 / 200",null,"145 / 151","160 / 167","168 / 175","176 / 187 ","187 / 200",null,"145 / 151","160 / 167","168 / 175","145 / 151","160 / 167","168 / 175","176 / 187 ","187 / 200",null,"145 / 151","160 / 167","168 / 175","176 / 187 ","187 / 200",null,"212 / 401"," 227 / 417","234 / 425","212 / 401"," 227 / 417","234 / 425",null,"212 / 401"," 227 / 417","234 / 425",null,"145 / 151","160 / 167","168 / 175","145 / 151","160 / 167","168 / 175","176 / 187 ","187 / 200",null,"145 / 151","160 / 167","168 / 175","145 / 151","160 / 167","168 / 175","176 / 187 ","187 / 200",null,"212 / 401"," 227 / 417","234 / 425","212 / 401"," 227 / 417","234 / 425",null,"NA","NA","NA","NA","NA",0,"NA","NA",null,"145 / 151","160 / 167","168 / 175","145 / 151","160 / 167","168 / 175","176 / 187 ","187 / 200",null,"212 / 401"," 227 / 417","234 / 425","212 / 401"," 227 / 417","234 / 425",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA"]
[null,null,null,null,216,"Poids à vide / en fonctionnement","kg",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"/","/","/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/",null,"NA","NA","NA","NA","NA",0,"NA","NA",null,"/","/","/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA"]
[null,null,null,null,217,"Tension nominale","-",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"2 (PAC et appoint séparés)","2 (PAC et appoint séparés)","2 (PAC et appoint séparés)","1 (commune PAC et appoint)","1 (commune PAC et appoint)","1 (commune PAC et appoint)","1 (commune PAC et appoint)","1 (commune PAC et appoint)",null,"1 (commune PAC et appoint)","1 (commune PAC et appoint)","1 (commune PAC et appoint)","1 (commune PAC et appoint)","1 (commune PAC et appoint)",null,"2 (PAC et appoint séparés)","2 (PAC et appoint séparés)","2 (PAC et appoint séparés)","1 (commune PAC et appoint)","1 (commune PAC et appoint)","1 (commune PAC et appoint)","1 (commune PAC et appoint)","1 (commune PAC et appoint)",null,"1 (commune PAC et appoint)","1 (commune PAC et appoint)","1 (commune PAC et appoint)","1 (commune PAC et appoint)","1 (commune PAC et appoint)",null,"2 (PAC et appoint séparés)","2 (PAC et appoint séparés)","2 (PAC et appoint séparés)","1 (commune PAC et appoint)","1 (commune PAC et appoint)","1 (commune PAC et appoint)",null,"1 (commune PAC et appoint)","1 (commune PAC et appoint)","1 (commune PAC et appoint)",null,"2 (PAC et appoint séparés)","2 (PAC et appoint séparés)","2 (PAC et appoint séparés)","1 (commune PAC et appoint)","1 (commune PAC et appoint)","1 (commune PAC et appoint)","1 (commune PAC et appoint)","1 (commune PAC et appoint)",null,"2 (PAC et appoint séparés)","2 (PAC et appoint séparés)","2 (PAC et appoint séparés)","1 (commune PAC et appoint)","1 (commune PAC et appoint)","1 (commune PAC et appoint)","1 (commune PAC et appoint)","1 (commune PAC et appoint)",null,"2 (PAC et appoint séparés)","2 (PAC et appoint séparés)","2 (PAC et appoint séparés)","1 (commune PAC et appoint)","1 (commune PAC et appoint)","1 (commune PAC et appoint)",null,"NA","NA","NA","NA","NA",0,"NA","NA",null,"2 (PAC et appoint séparés)","2 (PAC et appoint séparés)","2 (PAC et appoint séparés)","1 (commune PAC et appoint)","1 (commune PAC et appoint)","1 (commune PAC et appoint)","1 (commune PAC et appoint)","1 (commune PAC et appoint)",null,"2 (PAC et appoint séparés)","2 (PAC et appoint séparés)","2 (PAC et appoint séparés)","1 (commune PAC et appoint)","1 (commune PAC et appoint)","1 (commune PAC et appoint)",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA"]
[null,null,null,null,218,"Alimentation électrique","V / P / Hz",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"230 / 1 / 50","230 / 1 / 50","230 / 1 / 50","380 / 3 / 50","380 / 3 / 50","380 / 3 / 50","380 / 3 / 50","380 / 3 / 50",null,"380 / 3 / 50","380 / 3 / 50","380 / 3 / 50","380 / 3 / 50","380 / 3 / 50",null,"230 / 1 / 50","230 / 1 / 50","230 / 1 / 50","380 / 3 / 50","380 / 3 / 50","380 / 3 / 50","380 / 3 / 50","380 / 3 / 50",null,"380 / 3 / 50","380 / 3 / 50","380 / 3 / 50","380 / 3 / 50","380 / 3 / 50",null,"230 / 1 / 50","230 / 1 / 50","230 / 1 / 50","380 / 3 / 50","380 / 3 / 50","380 / 3 / 50",null,"380 / 3 / 50","380 / 3 / 50","380 / 3 / 50",null,"230 / 1 / 50","230 / 1 / 50","230 / 1 / 50","380 / 3 / 50","380 / 3 / 50","380 / 3 / 50","380 / 3 / 50","380 / 3 / 50",null,"230 / 1 / 50","230 / 1 / 50","230 / 1 / 50","380 / 3 / 50","380 / 3 / 50","380 / 3 / 50","380 / 3 / 50","380 / 3 / 50",null,"230 / 1 / 50","230 / 1 / 50","230 / 1 / 50","380 / 3 / 50","380 / 3 / 50","380 / 3 / 50",null,"NA","NA","NA","NA","NA",0,"NA","NA",null,"230 / 1 / 50","230 / 1 / 50","230 / 1 / 50","380 / 3 / 50","380 / 3 / 50","380 / 3 / 50","380 / 3 / 50","380 / 3 / 50",null,"230 / 1 / 50","230 / 1 / 50","230 / 1 / 50","380 / 3 / 50","380 / 3 / 50","380 / 3 / 50",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA"]
[null,null,null,null,219,"Fusible passif","A",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"16,6 (hors appoint)","23,8 (hors appoint)","29,6 (hors appoint)","19,8 (appoint inclus)","21,2 (appoint inclus)","23,4 (appoint inclus)","25,2 (appoint inclus)","30,4 (appoint inclus)",null,"19,8 (appoint inclus)","21,2 (appoint inclus)","23,4 (appoint inclus)","25,2 (appoint inclus)","30,4 (appoint inclus)",null,"16,6 (hors appoint)","23,8 (hors appoint)","29,6 (hors appoint)","19,8 (appoint inclus)","21,2 (appoint inclus)","23,4 (appoint inclus)","25,2 (appoint inclus)","30,4 (appoint inclus)",null,"19,8 (appoint inclus)","21,2 (appoint inclus)","23,4 (appoint inclus)","25,2 (appoint inclus)","30,4 (appoint inclus)",null,"16,6 (hors appoint)","23,8 (hors appoint)","29,6 (hors appoint)","19,8 (appoint inclus)","21,2 (appoint inclus)","23,4 (appoint inclus)",null,"19,8 (appoint inclus)","21,2 (appoint inclus)","23,4 (appoint inclus)",null,"16,6 (hors appoint)","23,8 (hors appoint)","29,6 (hors appoint)","19,8 (appoint inclus)","21,2 (appoint inclus)","23,4 (appoint inclus)","25,2 (appoint inclus)","30,4 (appoint inclus)",null,"16,6 (hors appoint)","23,8 (hors appoint)","29,6 (hors appoint)","19,8 (appoint inclus)","21,2 (appoint inclus)","23,4 (appoint inclus)","25,2 (appoint inclus)","30,4 (appoint inclus)",null,"16,6 (hors appoint)","23,8 (hors appoint)","29,6 (hors appoint)","19,8 (appoint inclus)","21,2 (appoint inclus)","23,4 (appoint inclus)",null,"NA","NA","NA","NA","NA",0,"NA","NA",null,"16,6 (hors appoint)","23,8 (hors appoint)","29,6 (hors appoint)","19,8 (appoint inclus)","21,2 (appoint inclus)","23,4 (appoint inclus)","25,2 (appoint inclus)","30,4 (appoint inclus)",null,"16,6 (hors appoint)","23,8 (hors appoint)","29,6 (hors appoint)","19,8 (appoint inclus)","21,2 (appoint inclus)","23,4 (appoint inclus)",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA"]
[null,null,null,null,220,"Courant de démarrage","A",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"2 - 3,5 - 5,5 (3 étages)","2 - 3,5 - 5,5 (3 étages)","2 - 3,5 - 5,5 (3 étages)","2 - 3,5 - 5,5 - 7 - 9 (5 étages)","2 - 3,5 - 5,5 - 7 - 9 (5 étages)","2 - 3,5 - 5,5 - 7 - 9 (5 étages)","2 - 3,5 - 5,5 - 7 - 9 (5 étages)","2 - 3,5 - 5,5 - 7 - 9 (5 étages)",null,"2 - 3,5 - 5,5 - 7 - 9 (5 étages)","2 - 3,5 - 5,5 - 7 - 9 (5 étages)","2 - 3,5 - 5,5 - 7 - 9 (5 étages)","2 - 3,5 - 5,5 - 7 - 9 (5 étages)","2 - 3,5 - 5,5 - 7 - 9 (5 étages)",null,"2 - 3,5 - 5,5 (3 étages)","2 - 3,5 - 5,5 (3 étages)","2 - 3,5 - 5,5 (3 étages)","2 - 3,5 - 5,5 - 7 - 9 (5 étages)","2 - 3,5 - 5,5 - 7 - 9 (5 étages)","2 - 3,5 - 5,5 - 7 - 9 (5 étages)","2 - 3,5 - 5,5 - 7 - 9 (5 étages)","2 - 3,5 - 5,5 - 7 - 9 (5 étages)",null,"2 - 3,5 - 5,5 - 7 - 9 (5 étages)","2 - 3,5 - 5,5 - 7 - 9 (5 étages)","2 - 3,5 - 5,5 - 7 - 9 (5 étages)","2 - 3,5 - 5,5 - 7 - 9 (5 étages)","2 - 3,5 - 5,5 - 7 - 9 (5 étages)",null,"2 - 3,5 - 5,5 (3 étages)","2 - 3,5 - 5,5 (3 étages)","2 - 3,5 - 5,5 (3 étages)","2 - 3,5 - 5,5 - 7 - 9 (5 étages)","2 - 3,5 - 5,5 - 7 - 9 (5 étages)","2 - 3,5 - 5,5 - 7 - 9 (5 étages)",null,"2 - 3,5 - 5,5 - 7 - 9 (5 étages)","2 - 3,5 - 5,5 - 7 - 9 (5 étages)","2 - 3,5 - 5,5 - 7 - 9 (5 étages)",null,"2 - 3,5 - 5,5 (3 étages)","2 - 3,5 - 5,5 (3 étages)","2 - 3,5 - 5,5 (3 étages)","2 - 3,5 - 5,5 - 7 - 9 (5 étages)","2 - 3,5 - 5,5 - 7 - 9 (5 étages)","2 - 3,5 - 5,5 - 7 - 9 (5 étages)","2 - 3,5 - 5,5 - 7 - 9 (5 étages)","2 - 3,5 - 5,5 - 7 - 9 (5 étages)",null,"2 - 3,5 - 5,5 (3 étages)","2 - 3,5 - 5,5 (3 étages)","2 - 3,5 - 5,5 (3 étages)","2 - 3,5 - 5,5 - 7 - 9 (5 étages)","2 - 3,5 - 5,5 - 7 - 9 (5 étages)","2 - 3,5 - 5,5 - 7 - 9 (5 étages)","2 - 3,5 - 5,5 - 7 - 9 (5 étages)","2 - 3,5 - 5,5 - 7 - 9 (5 étages)",null,"2 - 3,5 - 5,5 (3 étages)","2 - 3,5 - 5,5 (3 étages)","2 - 3,5 - 5,5 (3 étages)","2 - 3,5 - 5,5 - 7 - 9 (5 étages)","2 - 3,5 - 5,5 - 7 - 9 (5 étages)","2 - 3,5 - 5,5 - 7 - 9 (5 étages)",null,"NA","NA","NA","NA","NA",0,"NA","NA",null,"2 - 3,5 - 5,5 (3 étages)","2 - 3,5 - 5,5 (3 étages)","2 - 3,5 - 5,5 (3 étages)","2 - 3,5 - 5,5 - 7 - 9 (5 étages)","2 - 3,5 - 5,5 - 7 - 9 (5 étages)","2 - 3,5 - 5,5 - 7 - 9 (5 étages)","2 - 3,5 - 5,5 - 7 - 9 (5 étages)","2 - 3,5 - 5,5 - 7 - 9 (5 étages)",null,"2 - 3,5 - 5,5 (3 étages)","2 - 3,5 - 5,5 (3 étages)","2 - 3,5 - 5,5 (3 étages)","2 - 3,5 - 5,5 - 7 - 9 (5 étages)","2 - 3,5 - 5,5 - 7 - 9 (5 étages)","2 - 3,5 - 5,5 - 7 - 9 (5 étages)",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA"]
[null,null,null,null,221,"Puissance électrique absorbée","-",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"20 / C","32 / C","32 / C","32 / C (tétrapolaire)","32 / C (tétrapolaire)","32 / C (tétrapolaire)","32 / C (tétrapolaire)","32 / C (tétrapolaire)",null,"32 / C (tétrapolaire)","32 / C (tétrapolaire)","32 / C (tétrapolaire)","32 / C (tétrapolaire)","32 / C (tétrapolaire)",null,"20 / C","32 / C","32 / C","32 / C (tétrapolaire)","32 / C (tétrapolaire)","32 / C (tétrapolaire)","32 / C (tétrapolaire)","32 / C (tétrapolaire)",null,"32 / C (tétrapolaire)","32 / C (tétrapolaire)","32 / C (tétrapolaire)","32 / C (tétrapolaire)","32 / C (tétrapolaire)",null,"20 / C","32 / C","32 / C","32 / C (tétrapolaire)","32 / C (tétrapolaire)","32 / C (tétrapolaire)",null,"32 / C (tétrapolaire)","32 / C (tétrapolaire)","32 / C (tétrapolaire)",null,"20 / C","32 / C","32 / C","32 / C (tétrapolaire)","32 / C (tétrapolaire)","32 / C (tétrapolaire)","32 / C (tétrapolaire)","32 / C (tétrapolaire)",null,"20 / C","32 / C","32 / C","32 / C (tétrapolaire)","32 / C (tétrapolaire)","32 / C (tétrapolaire)","32 / C (tétrapolaire)","32 / C (tétrapolaire)",null,"20 / C","32 / C","32 / C","32 / C (tétrapolaire)","32 / C (tétrapolaire)","32 / C (tétrapolaire)",null,"NA","NA","NA","NA","NA",0,"NA","NA",null,"20 / C","32 / C","32 / C","32 / C (tétrapolaire)","32 / C (tétrapolaire)","32 / C (tétrapolaire)","32 / C (tétrapolaire)","32 / C (tétrapolaire)",null,"20 / C","32 / C","32 / C","32 / C (tétrapolaire)","32 / C (tétrapolaire)","32 / C (tétrapolaire)",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA"]
[null,null,null,null,222,"Mini sur eau glycolée -5 °C / eau de chauffage 35 °C","kW",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"32 / C","32 / C","32 / C","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"32 / C","32 / C","32 / C","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"32 / C","32 / C","32 / C","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"32 / C","32 / C","32 / C","NA","NA","NA","NA","NA",null,"32 / C","32 / C","32 / C","NA","NA","NA","NA","NA",null,"32 / C","32 / C","32 / C","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",0,"NA","NA",null,"32 / C","32 / C","32 / C","NA","NA","NA","NA","NA",null,"32 / C","32 / C","32 / C","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA"]
[null,null,null,null,223,"Maxi sur eau glycolée 20 °C / eau de chauffage 60 °C","-",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"3 x 2,5 mm²","3 x 6 mm²","3 x 6 mm²","5 x 6 mm²","5 x 6 mm²","5 x 6 mm²","5 x 6 mm²","5 x 6 mm²",null,"5 x 6 mm²","5 x 6 mm²","5 x 6 mm²","5 x 6 mm²","5 x 6 mm²",null,"3 x 2,5 mm²","3 x 6 mm²","3 x 6 mm²","5 x 6 mm²","5 x 6 mm²","5 x 6 mm²","5 x 6 mm²","5 x 6 mm²",null,"5 x 6 mm²","5 x 6 mm²","5 x 6 mm²","5 x 6 mm²","5 x 6 mm²",null,"3 x 2,5 mm²","3 x 6 mm²","3 x 6 mm²","5 x 6 mm²","5 x 6 mm²","5 x 6 mm²",null,"5 x 6 mm²","5 x 6 mm²","5 x 6 mm²",null,"3 x 2,5 mm²","3 x 6 mm²","3 x 6 mm²","5 x 6 mm²","5 x 6 mm²","5 x 6 mm²","5 x 6 mm²","5 x 6 mm²",null,"3 x 2,5 mm²","3 x 6 mm²","3 x 6 mm²","5 x 6 mm²","5 x 6 mm²","5 x 6 mm²","5 x 6 mm²","5 x 6 mm²",null,"3 x 2,5 mm²","3 x 6 mm²","3 x 6 mm²","5 x 6 mm²","5 x 6 mm²","5 x 6 mm²",null,"NA","NA","NA","NA","NA",0,"NA","NA",null,"3 x 2,5 mm²","3 x 6 mm²","3 x 6 mm²","5 x 6 mm²","5 x 6 mm²","5 x 6 mm²","5 x 6 mm²","5 x 6 mm²",null,"3 x 2,5 mm²","3 x 6 mm²","3 x 6 mm²","5 x 6 mm²","5 x 6 mm²","5 x 6 mm²",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA"]
[null,null,null,null,224,"Chauffage électrique d’appoint intégré","kW",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"3 x 6 mm²","3 x 6 mm²","3 x 6 mm²","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"3 x 6 mm²","3 x 6 mm²","3 x 6 mm²","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"3 x 6 mm²","3 x 6 mm²","3 x 6 mm²","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"3 x 6 mm²","3 x 6 mm²","3 x 6 mm²","NA","NA","NA","NA","NA",null,"3 x 6 mm²","3 x 6 mm²","3 x 6 mm²","NA","NA","NA","NA","NA",null,"3 x 6 mm²","3 x 6 mm²","3 x 6 mm²","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",0,"NA","NA",null,"3 x 6 mm²","3 x 6 mm²","3 x 6 mm²","NA","NA","NA","NA","NA",null,"3 x 6 mm²","3 x 6 mm²","3 x 6 mm²","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA"]
[null,null,null,null,225,"Type de protection EN 60529","-",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"IP 10B","IP 10B","IP 10B","IP 10B","IP 10B","IP 10B","IP 10B","IP 10B",null,"IP 10B","IP 10B","IP 10B","IP 10B","IP 10B",null,"IP 10B","IP 10B","IP 10B","IP 10B","IP 10B","IP 10B","IP 10B","IP 10B",null,"IP 10B","IP 10B","IP 10B","IP 10B","IP 10B",null,"IP 10B","IP 10B","IP 10B","IP 10B","IP 10B","IP 10B",null,"IP 10B","IP 10B","IP 10B",null,"IP 10B","IP 10B","IP 10B","IP 10B","IP 10B","IP 10B","IP 10B","IP 10B",null,"IP 10B","IP 10B","IP 10B","IP 10B","IP 10B","IP 10B","IP 10B","IP 10B",null,"IP 10B","IP 10B","IP 10B","IP 10B","IP 10B","IP 10B",null,"NA","NA","NA","NA","NA",0,"NA","NA",null,"IP 10B","IP 10B","IP 10B","IP 10B","IP 10B","IP 10B","IP 10B","IP 10B",null,"IP 10B","IP 10B","IP 10B","IP 10B","IP 10B","IP 10B",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA"]
[null,null,null,null,226,"Circuit source de chaleur (circuit d’eau glycolée)","-",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"/","/","/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/",null,"-","-","-","-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-","-","-","-",null,"-","-","-","-","-","-",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA"]
[null,null,null,null,227,"Type eau glycolée","-",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"éthylène glycol 30 %","éthylène glycol 30 %","éthylène glycol 30 %","éthylène glycol 30 %","éthylène glycol 30 %","éthylène glycol 30 %","éthylène glycol 30 %","éthylène glycol 30 %",null,"éthylène glycol 30 %","éthylène glycol 30 %","éthylène glycol 30 %","éthylène glycol 30 %","éthylène glycol 30 %",null,"éthylène glycol 30 %","éthylène glycol 30 %","éthylène glycol 30 %","éthylène glycol 30 %","éthylène glycol 30 %","éthylène glycol 30 %","éthylène glycol 30 %","éthylène glycol 30 %",null,"éthylène glycol 30 %","éthylène glycol 30 %","éthylène glycol 30 %","éthylène glycol 30 %","éthylène glycol 30 %",null,"éthylène glycol 30 %","éthylène glycol 30 %","éthylène glycol 30 %","éthylène glycol 30 %","éthylène glycol 30 %","éthylène glycol 30 %",null,"éthylène glycol 30 %","éthylène glycol 30 %","éthylène glycol 30 %",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA"]
[null,null,null,null,228,"Température d’entrée mini. / maxi.","°C",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"-10 / 25","-10 / 25","-10 / 25","-10 / 25","-10 / 25","-10 / 25","-10 / 25","-10 / 25",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"-10 / 25","-10 / 25","-10 / 25","-10 / 25","-10 / 25","-10 / 25","-10 / 25","-10 / 25",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"-10 / 25","-10 / 25","-10 / 25","-10 / 25","-10 / 25","-10 / 25",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA"]
[null,null,null,null,229,"Débit volumique nominal DT 3K","m3 / h",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,1.29,2.3199999999999998,3,1.29,2.3199999999999998,3,3.59,4.78,null,1.29,2.3199999999999998,3,3.59,4.78,null,1.29,2.3199999999999998,3,1.29,2.3199999999999998,3,3.59,4.78,null,1.29,2.3199999999999998,3,3.59,4.78,null,1.29,2.3199999999999998,3,1.29,2.3199999999999998,3,null,1.29,2.3199999999999998,3,null,1.3,2.16,3.1,1.45,2.2400000000000002,3.52,4.54,5.48,null,1.3,2.16,3.1,1.45,2.2400000000000002,3.52,4.54,5.48,null,1.3,2.16,3.1,1.45,2.2400000000000002,3.52,null,1.3,2.16,3.1,1.45,2.2400000000000002,3.52,4.54,5.48,null,1.3,2.16,3.1,1.45,2.2400000000000002,3.52,4.54,5.48,null,1.3,2.16,3.1,1.45,2.2400000000000002,3.52,null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA"]
[null,null,null,null,230,"Hauteur d'eau manométrique DT 3K","mbar",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,62,39,51,62,39,51,98,82,null,62,39,51,98,82,null,62,39,51,62,39,51,98,82,null,62,39,51,98,82,null,62,39,51,62,39,51,null,62,39,51,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA"]
[null,null,null,null,231,"Puissance électrique absorbée par le circulateur","W",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,76,76,130,76,76,130,310,121,null,76,76,130,310,121,null,76,76,130,76,76,130,310,121,null,76,76,130,310,121,null,76,76,130,76,76,130,null,76,76,130,null,76,76,130,76,76,130,310,121,null,76,76,130,76,76,130,310,121,null,76,76,130,76,76,130,null,76,76,130,76,76,130,310,121,null,76,76,130,76,76,130,310,121,null,76,76,130,76,76,130,null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA"]
[null,null,null,null,232,"Circuit de chauffage","-",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"/","/","/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA"]
[null,null,null,null,233,"Température de départ mini. / maxi \nsans résistance électrique d’appoint","°C",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"25 / 65","25 / 65","25 / 65","25 / 65","25 / 65","25 / 65","25 / 65","25 / 65",null,"25 / 65","25 / 65","25 / 65","25 / 65","25 / 65",null,"25 / 65","25 / 65","25 / 65","25 / 65","25 / 65","25 / 65","25 / 65","25 / 65",null,"25 / 65","25 / 65","25 / 65","25 / 65","25 / 65",null,"25 / 65","25 / 65","25 / 65","25 / 65","25 / 65","25 / 65",null,"25 / 65","25 / 65","25 / 65",null,"25 / 65","25 / 65","25 / 65","25 / 65","25 / 65","25 / 65","25 / 65","25 / 65",null,"25 / 65","25 / 65","25 / 65","25 / 65","25 / 65","25 / 65","25 / 65","25 / 65",null,"25 / 65","25 / 65","25 / 65","25 / 65","25 / 65","25 / 65",null,"25 / 65","25 / 65","25 / 65","25 / 65","25 / 65","25 / 65","25 / 65","25 / 65",null,"25 / 65","25 / 65","25 / 65","25 / 65","25 / 65","25 / 65","25 / 65","25 / 65",null,"25 / 65","25 / 65","25 / 65","25 / 65","25 / 65","25 / 65",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA"]
[null,null,null,null,234,"Débit volumique nominal DT 5K /  DT 8K","m3 / h",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"0,92 / 0,57","1,53 / 0,98","1,92 / 1,24","0,92 / 0,57","1,53 / 0,98","1,92 / 1,24","2,45 / 1,6","3,32 / 2,18",null,"0,92 / 0,57","1,53 / 0,98","1,92 / 1,24","2,45 / 1,6","3,32 / 2,18",null,"0,92 / 0,57","1,53 / 0,98","1,92 / 1,24","0,92 / 0,57","1,53 / 0,98","1,92 / 1,24","2,45 / 1,6","3,32 / 2,18",null,"0,92 / 0,57","1,53 / 0,98","1,92 / 1,24","2,45 / 1,6","3,32 / 2,18",null,"0,92 / 0,57","1,53 / 0,98","1,92 / 1,24","0,92 / 0,57","1,53 / 0,98","1,92 / 1,24",null,"0,92 / 0,57","1,53 / 0,98","1,92 / 1,24",null,"0,92 / 0,57","1,53 / 0,98","1,92 / 1,24","0,92 / 0,57","1,53 / 0,98","1,92 / 1,24","2,45 / 1,6","3,32 / 2,18",null,"0,92 / 0,57","1,53 / 0,98","1,92 / 1,24","0,92 / 0,57","1,53 / 0,98","1,92 / 1,24","2,45 / 1,6","3,32 / 2,18",null,"0,92 / 0,57","1,53 / 0,98","1,92 / 1,24","0,92 / 0,57","1,53 / 0,98","1,92 / 1,24",null,"0,92 / 0,57","1,53 / 0,98","1,92 / 1,24","0,92 / 0,57","1,53 / 0,98","1,92 / 1,24","2,45 / 1,6","3,32 / 2,18",null,"0,92 / 0,57","1,53 / 0,98","1,92 / 1,24","0,92 / 0,57","1,53 / 0,98","1,92 / 1,24","2,45 / 1,6","3,32 / 2,18",null,"0,92 / 0,57","1,53 / 0,98","1,92 / 1,24","0,92 / 0,57","1,53 / 0,98","1,92 / 1,24",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA"]
[null,null,null,null,235,"Hauteur d'eau manométrique DT 5K / DT 8K","mbar",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"65 / 68","45 / 65","35 / 57","65 / 68","45 / 65","35 / 57","73 / 86","45 / 80",null,"65 / 68","45 / 65","35 / 57","73 / 86","45 / 80",null,"65 / 68","45 / 65","35 / 57","65 / 68","45 / 65","35 / 57","73 / 86","45 / 80",null,"65 / 68","45 / 65","35 / 57","73 / 86","45 / 80",null,"65 / 68","45 / 65","35 / 57","65 / 68","45 / 65","35 / 57",null,"65 / 68","45 / 65","35 / 57",null,"65 / 68","45 / 65","35 / 57","65 / 68","45 / 65","35 / 57","73 / 86","45 / 80",null,"65 / 68","45 / 65","35 / 57","65 / 68","45 / 65","35 / 57","73 / 86","45 / 80",null,"65 / 68","45 / 65","35 / 57","65 / 68","45 / 65","35 / 57",null,"65 / 68","45 / 65","35 / 57","65 / 68","45 / 65","35 / 57","73 / 86","45 / 80",null,"65 / 68","45 / 65","35 / 57","65 / 68","45 / 65","35 / 57","73 / 86","45 / 80",null,"65 / 68","45 / 65","35 / 57","65 / 68","45 / 65","35 / 57",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA"]
[null,null,null,null,236,"Puissance électrique absorbée par le circulateur","W",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,63,63,63,63,63,63,140,140,null,63,63,63,140,140,null,63,63,63,63,63,63,140,140,null,63,63,63,140,140,null,63,63,63,63,63,63,null,63,63,63,null,63,63,63,63,63,63,140,140,null,63,63,63,63,63,63,140,140,null,63,63,63,63,63,63,null,63,63,63,63,63,63,140,140,null,63,63,63,63,63,63,140,140,null,63,63,63,63,63,63,null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA"]
[null,null,null,null,237,"Circuit de fluide frigorigène","-",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"/","/","/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA"]
[null,null,null,null,238,"Type du fluide / charge","- / kg",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"R410 A / 1,5","R410 A / 2,4","R410 A / 2,5","R410 A / 1,5","R410 A / 2,4","R410 A / 2,5","R410 A / 3,05","R410 A / 3,95",null,"R410 A / 1,5","R410 A / 2,4","R410 A / 2,5","R410 A / 3,05","R410 A / 3,95",null,"R410 A / 1,5","R410 A / 2,4","R410 A / 2,5","R410 A / 1,5","R410 A / 2,4","R410 A / 2,5","R410 A / 3,05","R410 A / 3,95",null,"R410 A / 1,5","R410 A / 2,4","R410 A / 2,5","R410 A / 3,05","R410 A / 3,95",null,"R410 A / 1,5","R410 A / 2,4","R410 A / 2,5","R410 A / 1,5","R410 A / 2,4","R410 A / 2,5",null,"R410 A / 1,5","R410 A / 2,4","R410 A / 2,5",null,"R410 A / 1,5","R410 A / 2,4","R410 A / 2,5","R410 A / 1,5","R410 A / 2,4","R410 A / 2,5","R410 A / 3,05","R410 A / 3,95",null,"R410 A / 1,5","R410 A / 2,4","R410 A / 2,5","R410 A / 1,5","R410 A / 2,4","R410 A / 2,5","R410 A / 3,05","R410 A / 3,95",null,"R410 A / 1,5","R410 A / 2,4","R410 A / 2,5","R410 A / 1,5","R410 A / 2,4","R410 A / 2,5",null,"R410 A / 1,5","R410 A / 2,4","R410 A / 2,5","R410 A / 1,5","R410 A / 2,4","R410 A / 2,5","R410 A / 3,05","R410 A / 3,95",null,"R410 A / 1,5","R410 A / 2,4","R410 A / 2,5","R410 A / 1,5","R410 A / 2,4","R410 A / 2,5","R410 A / 3,05","R410 A / 3,95",null,"R410 A / 1,5","R410 A / 2,4","R410 A / 2,5","R410 A / 1,5","R410 A / 2,4","R410 A / 2,5",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA"]
[null,null,null,null,239,"Type de compresseur / huile","-",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"Scroll / Ester","Scroll / Ester","Scroll / Ester","Scroll / Ester","Scroll / Ester","Scroll / Ester","Scroll / Ester","Scroll / Ester",null,"Scroll / Ester","Scroll / Ester","Scroll / Ester","Scroll / Ester","Scroll / Ester",null,"Scroll / Ester","Scroll / Ester","Scroll / Ester","Scroll / Ester","Scroll / Ester","Scroll / Ester","Scroll / Ester","Scroll / Ester",null,"Scroll / Ester","Scroll / Ester","Scroll / Ester","Scroll / Ester","Scroll / Ester",null,"Scroll / Ester","Scroll / Ester","Scroll / Ester","Scroll / Ester","Scroll / Ester","Scroll / Ester",null,"Scroll / Ester","Scroll / Ester","Scroll / Ester",null,"Scroll / Ester","Scroll / Ester","Scroll / Ester","Scroll / Ester","Scroll / Ester","Scroll / Ester","Scroll / Ester","Scroll / Ester",null,"Scroll / Ester","Scroll / Ester","Scroll / Ester","Scroll / Ester","Scroll / Ester","Scroll / Ester","Scroll / Ester","Scroll / Ester",null,"Scroll / Ester","Scroll / Ester","Scroll / Ester","Scroll / Ester","Scroll / Ester","Scroll / Ester",null,"Scroll / Ester","Scroll / Ester","Scroll / Ester","Scroll / Ester","Scroll / Ester","Scroll / Ester","Scroll / Ester","Scroll / Ester",null,"Scroll / Ester","Scroll / Ester","Scroll / Ester","Scroll / Ester","Scroll / Ester","Scroll / Ester","Scroll / Ester","Scroll / Ester",null,"Scroll / Ester","Scroll / Ester","Scroll / Ester","Scroll / Ester","Scroll / Ester","Scroll / Ester",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA"]
[null,null,null,null,240,"Capacité d’huile","l",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,0.75,1.25,1.25,0.75,1.25,1.25,1.24,1.89,null,0.75,1.25,1.25,1.24,1.89,null,0.75,1.25,1.25,0.75,1.25,1.25,1.24,1.89,null,0.75,1.25,1.25,1.24,1.89,null,0.75,1.25,1.25,0.75,1.25,1.25,null,0.75,1.25,1.25,null,0.75,1.25,1.25,0.75,1.25,1.25,1.24,1.89,null,0.75,1.25,1.25,0.75,1.25,1.25,1.24,1.89,null,0.75,1.25,1.25,0.75,1.25,1.25,null,0.75,1.25,1.25,0.75,1.25,1.25,1.24,1.89,null,0.75,1.25,1.25,0.75,1.25,1.25,1.24,1.89,null,0.75,1.25,1.25,0.75,1.25,1.25,null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA"]
[null,null,null,null,241,"Niveau sonore","-",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA"]
[null,null,null,null,243,"Ballon d’Eau Chaude Sanitaire intégré","-",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA"]
[null,null,null,null,245,"Température maxi. (PAC seule)","°C",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA"]
[null,null,null,null,248,"Groupe extérieur","-",null,"aroTHERM VWL 55/3 A 230V","aroTHERM VWL 85/3 A 230V","aroTHERM VWL 115/2 A 230V","aroTHERM VWL 155/2 A 230V",null,"aroTHERM VWL 55/3 A 230V","aroTHERM VWL 85/3 A 230V","aroTHERM VWL 115/2 A 230V","aroTHERM VWL 155/2 A 230V",null,"aroTHERM VWL 55/3 A 230V","aroTHERM VWL 85/3 A 230V","aroTHERM VWL 115/2 A 230V","aroTHERM VWL 155/2 A 230V",null,"aroTHERM VWL 55/3 A 230V","aroTHERM VWL 85/3 A 230V","aroTHERM VWL 115/2 A 230V","aroTHERM VWL 155/2 A 230V",null,"aroTHERM VWL 55/3 A 230V","aroTHERM VWL 85/3 A 230V","aroTHERM VWL 115/2 A 230V","aroTHERM VWL 155/2 A 230V",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"VWL 35/5 AS 230V","VWL 55/5 AS 230V","VWL 75/5 AS 230V","VWL 105/5 AS 230V","VWL 105/5 AS 400V","VWL 125/5 AS 230V","VWL 125/5 AS 400V",null,"VWL 35/5 AS 230V","VWL 55/5 AS 230V","VWL 75/5 AS 230V","VWL 105/5 AS 230V","VWL 105/5 AS 400V","VWL 125/5 AS 230V","VWL 125/5 AS 400V",null,"VWL 35/5 AS 230V","VWL 55/5 AS 230V","VWL 75/5 AS 230V","VWL 105/5 AS 230V","VWL 105/5 AS 400V","VWL 125/5 AS 230V","VWL 125/5 AS 400V",null,"VWL 35/5 AS 230V","VWL 55/5 AS 230V","VWL 75/5 AS 230V","VWL 105/5 AS 230V","VWL 105/5 AS 400V","VWL 125/5 AS 230V","VWL 125/5 AS 400V",null,null,"VWL 45/6 A 230V S3","VWL 55/6 A 230V S3","VWL 85/6 A 230V S3","VWL 125/6 A 230V S3","VWL 125/6 A S3","VWL 155/6 A 230V S3","VWL 155/6 A S3",null,"VWL 45/6 A 230V S3","VWL 55/6 A 230V S3","VWL 85/6 A 230V S3","VWL 125/6 A 230V S3","VWL 125/6 A S3","VWL 155/6 A 230V S3","VWL 155/6 A S3",null,"VWL 45/6 A 230V S3","VWL 55/6 A 230V S3","VWL 85/6 A 230V S3","VWL 125/6 A 230V S3","VWL 125/6 A S3","VWL 155/6 A 230V S3","VWL 155/6 A S3",null,"VWL 45/6 A 230V S3","VWL 55/6 A 230V S3","VWL 85/6 A 230V S3","VWL 125/6 A 230V S3","VWL 125/6 A S3","VWL 155/6 A 230V S3","VWL 155/6 A S3"]
[null,null,null,null,252,"Efficacité énergétique saisonnnière (ŋs) à 55°C","%",null,119,120,112,119,null,119,120,112,119,null,119,120,112,119,null,119,120,112,119,null,119,120,112,119,null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,130,135,133,128,128,133,133,null,130,135,133,128,128,133,133,null,130,135,133,128,128,133,133,null,130,135,133,128,128,133,133,null,null,131,123,128,142,142,138,138,null,131,123,128,142,142,138,138,null,131,123,128,142,142,138,138,null,131,123,128,142,142,138,138]
[null,null,null,null,255,"Profil de soutirage","-",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"L","L","L","L",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"L","L","XL","XL","XL","XL","XL",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"L","L","XL","XL","XL","XL","XL"]
[null,null,null,null,258,"Puissance calorifique (-7°C / +35°C)","kW",null,4.4000000000000004,5.7,7.6,10.8,null,4.4000000000000004,5.7,7.6,10.8,null,4.4000000000000004,5.7,7.6,10.8,null,4.4000000000000004,5.7,7.6,10.8,null,4.4000000000000004,5.7,7.6,10.8,null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,3.6,4.9000000000000004,6.7,10.199999999999999,10.199999999999999,11.8,11.8,null,3.6,4.9000000000000004,6.7,10.199999999999999,10.199999999999999,11.8,11.8,null,3.6,4.9000000000000004,6.7,10.199999999999999,10.199999999999999,11.8,11.8,null,3.6,4.9000000000000004,6.7,10.199999999999999,10.199999999999999,11.8,11.8,null,null,4,4.9000000000000004,6.5,10.199999999999999,10.199999999999999,11.3,11.3,null,4,4.9000000000000004,6.5,10.199999999999999,10.199999999999999,11.3,11.3,null,4,4.9000000000000004,6.5,10.199999999999999,10.199999999999999,11.3,11.3,null,4,4.9000000000000004,6.5,10.199999999999999,10.199999999999999,11.3,11.3]
[null,null,null,null,259,"COP (-7°C / +35°C)","-",null,2.5,2.2999999999999998,2.2000000000000002,2.6,null,2.5,2.2999999999999998,2.2000000000000002,2.6,null,2.5,2.2999999999999998,2.2000000000000002,2.6,null,2.5,2.2999999999999998,2.2000000000000002,2.6,null,2.5,2.2999999999999998,2.2000000000000002,2.6,null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,3.1,2.7,2.6,2.8,2.8,2.5,2.5,null,3.1,2.7,2.6,2.8,2.8,2.5,2.5,null,3.1,2.7,2.6,2.8,2.8,2.5,2.5,null,3.1,2.7,2.6,2.8,2.8,2.5,2.5,null,null,2.9,2.4,2.5,2.8,2.8,2.4,2.4,null,2.9,2.4,2.5,2.8,2.8,2.4,2.4,null,2.9,2.4,2.5,2.8,2.8,2.4,2.4,null,2.9,2.4,2.5,2.8,2.8,2.4,2.4]
[null,null,null,null,262,"Puissance calorifique (-7°C / +45°C)","kW",null,3.7,5.7,5.6,8.8000000000000007,null,3.7,5.7,5.6,8.8000000000000007,null,3.7,5.7,5.6,8.8000000000000007,null,3.7,5.7,5.6,8.8000000000000007,null,3.7,5.7,5.6,8.8000000000000007,null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,3.3,4.5,5.8,8.9,8.9,9.9,9.9,null,3.3,4.5,5.8,8.9,8.9,9.9,9.9,null,3.3,4.5,5.8,8.9,8.9,9.9,9.9,null,3.3,4.5,5.8,8.9,8.9,9.9,9.9,null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA"]
[null,null,null,null,266,"Puissance calorifique (-7°C / +55°C)","kW",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,3,4.0999999999999996,5.5,8.4,8.4,9.3000000000000007,9.3000000000000007,null,3,4.0999999999999996,5.5,8.4,8.4,9.3000000000000007,9.3000000000000007,null,3,4.0999999999999996,5.5,8.4,8.4,9.3000000000000007,9.3000000000000007,null,3,4.0999999999999996,5.5,8.4,8.4,9.3000000000000007,9.3000000000000007,null,null,3.7,5.0999999999999996,6.5,9.9,9.9,11.5,11.5,null,3.7,5.0999999999999996,6.5,9.9,9.9,11.5,11.5,null,3.7,5.0999999999999996,6.5,9.9,9.9,11.5,11.5,null,3.7,5.0999999999999996,6.5,9.9,9.9,11.5,11.5]
[null,null,null,null,269,"COP (+7°C / +55°C)","-",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,3.1,3.2,3.2,3.3,3.1,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,3.1,3.2,3.2,3.3,3.1,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,3.1,3.2,3.2,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,2.6,2.7,2.7,2.8,2.8,2.8,2.8,null,2.6,2.7,2.7,2.8,2.8,2.8,2.8,null,2.6,2.7,2.7,2.8,2.8,2.8,2.8,null,2.6,2.7,2.7,2.8,2.8,2.8,2.8,null,null,2.8,2.8,2.9,2.9,2.9,2.8,2.8,null,2.8,2.8,2.9,2.9,2.9,2.8,2.8,null,2.8,2.8,2.9,2.9,2.9,2.8,2.8,null,2.8,2.8,2.9,2.9,2.9,2.8,2.8]
[null,null,null,null,272,"Puissance absorbée *","kW",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA"]
[null,null,null,null,276,"Puissance absorbée **","kW",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA"]
[null,null,null,null,279,"Alimentation électrique","V / P / Hz",null,"230 / 1 / 50","230 / 1 / 50","230 / 1 / 50","230 / 1 / 50",null,"230 / 1 / 50","230 / 1 / 50","230 / 1 / 50","230 / 1 / 50",null,"230 / 1 / 50","230 / 1 / 50","230 / 1 / 50","230 / 1 / 50",null,"230 / 1 / 50","230 / 1 / 50","230 / 1 / 50","230 / 1 / 50",null,"230 / 1 / 50","230 / 1 / 50","230 / 1 / 50","230 / 1 / 50",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"230 / 1 / 50","230 / 1 / 50","230 / 1 / 50","230 / 1 / 50","400 / 3 / 50","230 / 1 / 50","400 / 3 / 50",null,"230 / 1 / 50","230 / 1 / 50","230 / 1 / 50","230 / 1 / 50","400 / 3 / 50","230 / 1 / 50","400 / 3 / 50",null,"230 / 1 / 50","230 / 1 / 50","230 / 1 / 50","230 / 1 / 50","400 / 3 / 50","230 / 1 / 50","400 / 3 / 50",null,"230 / 1 / 50","230 / 1 / 50","230 / 1 / 50","230 / 1 / 50","400 / 3 / 50","230 / 1 / 50","400 / 3 / 50",null,null,"230 / 1 / 50","230 / 1 / 50","230 / 1 / 50","230 / 1 / 50","400 / 3 / 50","230 / 1 / 50","400 / 3 / 50",null,"230 / 1 / 50","230 / 1 / 50","230 / 1 / 50","230 / 1 / 50","400 / 3 / 50","230 / 1 / 50","400 / 3 / 50",null,"230 / 1 / 50","230 / 1 / 50","230 / 1 / 50","230 / 1 / 50","400 / 3 / 50","230 / 1 / 50","400 / 3 / 50",null,"230 / 1 / 50","230 / 1 / 50","230 / 1 / 50","230 / 1 / 50","400 / 3 / 50","230 / 1 / 50","400 / 3 / 50"]
[null,null,null,null,280,"Intensité max. de fonctionnement","A",null,16,16,20,20,null,16,16,20,20,null,16,16,20,20,null,16,16,20,20,null,16,16,20,20,null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,11.5,11.5,14.9,21.3,13.5,21.3,21.3,null,11.5,11.5,14.9,21.3,13.5,21.3,21.3,null,11.5,11.5,14.9,21.3,13.5,21.3,21.3,null,11.5,11.5,14.9,21.3,13.5,21.3,21.3,null,null,"NA",14.3,15,"na","na",23.2,15,null,"NA",14.3,15,"na","na",23.2,15,null,"NA",14.3,15,"na","na",23.2,15,null,"NA",14.3,15,"na","na",23.2,15]
[null,null,null,null,282,"Caractéristiques frigorifiques","-",null,"/","/","/","/",null,"/","/","/","/",null,"/","/","/","/",null,"/","/","/","/",null,"/","/","/","/",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"/","/","/","/","/",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"/","/","/","/","/",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"/","/","/",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"/","/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/","/",null,null,"/","/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/","/",null,"/","/","/","/","/","/","/"]
[null,null,null,null,285,"Puissance frigorifique (eau 7/12 °C; bulbe sec : 35 °C)","kW",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA"]
[null,null,null,null,289,"Diamètre des liaisons frigorifiques","pouces",null,null,null,null,null,null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"1/4\" - 1/2\"","1/4\" - 1/2\"","3/8\" - 5/8\"","3/8\" - 5/8\"","3/8\" - 5/8\"","3/8\" - 5/8\"","3/8\" - 5/8\"",null,"1/4\" - 1/2\"","1/4\" - 1/2\"","3/8\" - 5/8\"","3/8\" - 5/8\"","3/8\" - 5/8\"","3/8\" - 5/8\"","3/8\" - 5/8\"",null,"1/4\" - 1/2\"","1/4\" - 1/2\"","3/8\" - 5/8\"","3/8\" - 5/8\"","3/8\" - 5/8\"","3/8\" - 5/8\"","3/8\" - 5/8\"",null,"1/4\" - 1/2\"","1/4\" - 1/2\"","3/8\" - 5/8\"","3/8\" - 5/8\"","3/8\" - 5/8\"","3/8\" - 5/8\"","3/8\" - 5/8\"",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA"]
[null,null,null,null,292,"Niveau de puissance acoustique  (selon NF EN ISO 9614-1)","dB (A)",null,59,60,65,65,null,59,60,65,65,null,59,60,65,65,null,59,60,65,65,null,59,60,65,65,null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,53,54,54,60,60,60,60,null,53,54,54,60,60,60,60,null,53,54,54,60,60,60,60,null,53,54,54,60,60,60,60,null,null,"≤ 54",54,57,"≤ 61","≤ 61",61,61,null,"≤ 54",54,57,"≤ 61","≤ 61",61,61,null,"≤ 54",54,57,"≤ 61","≤ 61",61,61,null,"≤ 54",54,57,"≤ 61","≤ 61",61,61]
[null,null,null,null,295,"Poids brut","kg",null,90,105,129,165,null,90,105,129,165,null,90,105,129,165,null,90,105,129,165,null,90,105,129,165,null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA"]
[null,null,null,null,{"$f":"ROW()-$E$9","v":299},"HP Keymark",null,null,null,null,null,null,null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,40049302,40049302,40049303,40049245,"NA",40049245,"NA",null,40049302,40049302,40049303,40049245,"NA",40049245,"NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,40049302,40049302,40049303,40049245,"NA",40049245,"NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA"]
[null,null,null,null,{"$f":"ROW()-$E$9","v":302},"** Air 7 °C/eau de chauffage 45 °C, ΔT 5K",".",null,".",".",".",".",null,".",".",".",".",null,".",".",".",".",null,".",".",".",".",null,".",".",".",".",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA"]
[null,null,null,null,{"$f":"ROW()-$E$9","v":303}]
[null,null,null,null,306]
[null,null,null,null,309]
[null,null,null,null,313]
[null,null,null,null,{"$f":"ROW()-$E$9","v":316},-20,null,null,null,4.2,5.2,7.9,null,null,4.2,5.2,7.9,null,null,4.2,5.2,7.9,null,null,4.2,5.2,7.9,null,null,4.2,5.2,7.9,null,null,5.4,8.4,11.5,5.3,8.9,11.2,14.5,19.7,null,3.1,4.0999999999999996,6,8.4,9.1999999999999993,null,5.4,8.4,11.5,5.3,8.9,11.2,14.5,19.7,null,3.1,4.0999999999999996,6,8.4,9.1999999999999993,null,5.4,8.4,11.5,5.3,8.9,11.2,null,3.1,4.0999999999999996,6,null,5.9,9.9,13.1,6.4,10,12.9,16.8,23,null,5.9,9.9,13.1,6.4,10,12.9,16.8,23,null,5.9,9.9,13.1,6.4,10,12.9,null,6.2,9.9,13.7,6.6,10.5,13.7,17.7,24.2,null,6.2,9.9,13.7,6.6,10.5,13.7,17.7,24.2,null,6.2,9.9,13.7,6.6,10.5,13.7,null,null,2.2078183298363268,3.9687674947802241,4.6407228382435264,6.5981018966818699,6.5981018966818699,8.5294122331653384,8.5294122331653384,null,2.2078183298363268,3.9687674947802241,4.6407228382435264,6.5981018966818699,6.5981018966818699,8.5294122331653384,8.5294122331653384,null,2.2078183298363268,3.9687674947802241,4.6407228382435264,6.5981018966818699,6.5981018966818699,8.5294122331653384,8.5294122331653384,null,2.2078183298363268,3.9687674947802241,4.6407228382435264,6.5981018966818699,6.5981018966818699,8.5294122331653384,8.5294122331653384,null,null,2.4702598484708105,4.0586699999999993,5.8047142857142866,6.6338903580391149,6.6338903580391149,7.8545824999999994,7.8545824999999994,null,2.4702598484708105,4.0586699999999993,5.8047142857142866,6.6338903580391149,6.6338903580391149,7.8545824999999994,7.8545824999999994,null,2.4702598484708105,4.0586699999999993,5.8047142857142866,6.6338903580391149,6.6338903580391149,7.8545824999999994,7.8545824999999994,null,2.4702598484708105,4.0586699999999993,5.8047142857142866,6.6338903580391149,6.6338903580391149,7.8545824999999994,7.8545824999999994]
[null,null,null,null,319,-17,null,null,null,4.8,5.8,8.8000000000000007,null,null,4.8,5.8,8.8000000000000007,null,null,4.8,5.8,8.8000000000000007,null,null,4.8,5.8,8.8000000000000007,null,null,4.8,5.8,8.8000000000000007,null,null,5.4,8.4,11.5,5.3,8.9,11.2,14.5,19.7,null,3.2,4.5999999999999996,6.5,9.1,10.5,null,5.4,8.4,11.5,5.3,8.9,11.2,14.5,19.7,null,3.2,4.5999999999999996,6.5,9.1,10.5,null,5.4,8.4,11.5,5.3,8.9,11.2,null,3.2,4.5999999999999996,6.5,null,5.9,9.9,13.1,6.4,10,12.9,16.8,23,null,5.9,9.9,13.1,6.4,10,12.9,16.8,23,null,5.9,9.9,13.1,6.4,10,12.9,null,6.2,9.9,13.7,6.6,10.5,13.7,17.7,24.2,null,6.2,9.9,13.7,6.6,10.5,13.7,17.7,24.2,null,6.2,9.9,13.7,6.6,10.5,13.7,null,null,2.4967463360531408,4.177470300818797,4.9970640449478516,7.3564052289258841,7.3564052289258841,9.9498698899250222,9.9498698899250222,null,2.4967463360531408,4.177470300818797,4.9970640449478516,7.3564052289258841,7.3564052289258841,9.9498698899250222,9.9498698899250222,null,2.4967463360531408,4.177470300818797,4.9970640449478516,7.3564052289258841,7.3564052289258841,9.9498698899250222,9.9498698899250222,null,2.4967463360531408,4.177470300818797,4.9970640449478516,7.3564052289258841,7.3564052289258841,9.9498698899250222,9.9498698899250222,null,null,2.8386672484708102,4.4339374285714293,6.2847142857142861,7.5270494580391141,7.5270494580391141,8.9351521999999992,8.9351521999999992,null,2.8386672484708102,4.4339374285714293,6.2847142857142861,7.5270494580391141,7.5270494580391141,8.9351521999999992,8.9351521999999992,null,2.8386672484708102,4.4339374285714293,6.2847142857142861,7.5270494580391141,7.5270494580391141,8.9351521999999992,8.9351521999999992,null,2.8386672484708102,4.4339374285714293,6.2847142857142861,7.5270494580391141,7.5270494580391141,8.9351521999999992,8.9351521999999992]
[null,null,null,null,322,-14,null,null,3.7059000000000006,5.4897,6.0934999999999997,9.6107999999999993,null,3.7059000000000006,5.4897,6.0934999999999997,9.6107999999999993,null,3.7059000000000006,5.4897,6.0934999999999997,9.6107999999999993,null,3.7059000000000006,5.4897,6.0934999999999997,9.6107999999999993,null,3.7059000000000006,5.4897,6.0934999999999997,9.6107999999999993,null,null,5.4,8.4,11.5,5.3,8.9,11.2,14.5,19.7,null,3.2,5.2,7.1,9.6999999999999993,11.7,null,5.4,8.4,11.5,5.3,8.9,11.2,14.5,19.7,null,3.2,5.2,7.1,9.6999999999999993,11.7,null,5.4,8.4,11.5,5.3,8.9,11.2,null,3.2,5.2,7.1,null,5.9,9.9,13.1,6.4,10,12.9,16.8,23,null,5.9,9.9,13.1,6.4,10,12.9,16.8,23,null,5.9,9.9,13.1,6.4,10,12.9,null,6.2,9.9,13.7,6.6,10.5,13.7,17.7,24.2,null,6.2,9.9,13.7,6.6,10.5,13.7,17.7,24.2,null,6.2,9.9,13.7,6.6,10.5,13.7,null,null,2.7983321271725714,4.7945091536081241,5.8102097011819858,8.1379311185534462,8.1379311185534462,10.526873393865301,10.526873393865301,null,2.7983321271725714,4.7945091536081241,5.8102097011819858,8.1379311185534462,8.1379311185534462,10.526873393865301,10.526873393865301,null,2.7983321271725714,4.7945091536081241,5.8102097011819858,8.1379311185534462,8.1379311185534462,10.526873393865301,10.526873393865301,null,2.7983321271725714,4.7945091536081241,5.8102097011819858,8.1379311185534462,8.1379311185534462,10.526873393865301,10.526873393865301,null,null,3.1992840818041435,4.8092048571428574,6.7647142857142866,8.4233837580391135,8.4233837580391135,10.012546699999998,10.012546699999998,null,3.1992840818041435,4.8092048571428574,6.7647142857142866,8.4233837580391135,8.4233837580391135,10.012546699999998,10.012546699999998,null,3.1992840818041435,4.8092048571428574,6.7647142857142866,8.4233837580391135,8.4233837580391135,10.012546699999998,10.012546699999998,null,3.1992840818041435,4.8092048571428574,6.7647142857142866,8.4233837580391135,8.4233837580391135,10.012546699999998,10.012546699999998]
[null,null,null,null,325,-11,null,null,4.1501999999999999,6.2336999999999998,6.6391999999999998,9.8000000000000007,null,4.1501999999999999,6.2336999999999998,6.6391999999999998,9.8000000000000007,null,4.1501999999999999,6.2336999999999998,6.6391999999999998,9.8000000000000007,null,4.1501999999999999,6.2336999999999998,6.6391999999999998,9.8000000000000007,null,4.1501999999999999,6.2336999999999998,6.6391999999999998,9.8000000000000007,null,null,5.4,8.4,11.5,5.3,8.9,11.2,14.5,19.7,null,3.2,5.8,7.7,10.4,13,null,5.4,8.4,11.5,5.3,8.9,11.2,14.5,19.7,null,3.2,5.8,7.7,10.4,13,null,5.4,8.4,11.5,5.3,8.9,11.2,null,3.2,5.8,7.7,null,5.9,9.9,13.1,6.4,10,12.9,16.8,23,null,5.9,9.9,13.1,6.4,10,12.9,16.8,23,null,5.9,9.9,13.1,6.4,10,12.9,null,6.2,9.9,13.7,6.6,10.5,13.7,17.7,24.2,null,6.2,9.9,13.7,6.6,10.5,13.7,17.7,24.2,null,6.2,9.9,13.7,6.6,10.5,13.7,null,null,3.1124133438871762,4.9733000775295952,6.1719781308235389,8.9587544060303976,8.9587544060303976,11.082433340201835,11.082433340201835,null,3.1124133438871762,4.9733000775295952,6.1719781308235389,8.9587544060303976,8.9587544060303976,11.082433340201835,11.082433340201835,null,3.1124133438871762,4.9733000775295952,6.1719781308235389,8.9587544060303976,8.9587544060303976,11.082433340201835,11.082433340201835,null,3.1124133438871762,4.9733000775295952,6.1719781308235389,8.9587544060303976,8.9587544060303976,11.082433340201835,11.082433340201835,null,null,3.544319781804143,5.2514513333333319,7.3473809523809521,9.3260684580391136,9.3260684580391136,11.083590799999998,11.083590799999998,null,3.544319781804143,5.2514513333333319,7.3473809523809521,9.3260684580391136,9.3260684580391136,11.083590799999998,11.083590799999998,null,3.544319781804143,5.2514513333333319,7.3473809523809521,9.3260684580391136,9.3260684580391136,11.083590799999998,11.083590799999998,null,3.544319781804143,5.2514513333333319,7.3473809523809521,9.3260684580391136,9.3260684580391136,11.083590799999998,11.083590799999998]
[null,null,null,null,326,-10,null,null,4.2,6.4528999999999996,6.7,9.8000000000000007,null,4.2,6.4528999999999996,6.7,9.8000000000000007,null,4.2,6.4528999999999996,6.7,9.8000000000000007,null,4.2,6.4528999999999996,6.7,9.8000000000000007,null,4.2,6.4528999999999996,6.7,9.8000000000000007,null,null,5.4,8.4,11.5,5.3,8.9,11.2,14.5,19.7,null,3.3,5.9,7.8,10.6,13.4,null,5.4,8.4,11.5,5.3,8.9,11.2,14.5,19.7,null,3.3,5.9,7.8,10.6,13.4,null,5.4,8.4,11.5,5.3,8.9,11.2,null,3.3,5.9,7.8,null,5.9,9.9,13.1,6.4,10,12.9,16.8,23,null,5.9,9.9,13.1,6.4,10,12.9,16.8,23,null,5.9,9.9,13.1,6.4,10,12.9,null,6.2,9.9,13.7,6.6,10.5,13.7,17.7,24.2,null,6.2,9.9,13.7,6.6,10.5,13.7,17.7,24.2,null,6.2,9.9,13.7,6.6,10.5,13.7,null,null,3.2341720827602649,5.0292111653242442,6.2918621910680574,9.2644008875840314,9.2644008875840314,11.284431291315054,11.284431291315054,null,3.2341720827602649,5.0292111653242442,6.2918621910680574,9.2644008875840314,9.2644008875840314,11.284431291315054,11.284431291315054,null,3.2341720827602649,5.0292111653242442,6.2918621910680574,9.2644008875840314,9.2644008875840314,11.284431291315054,11.284431291315054,null,3.2341720827602649,5.0292111653242442,6.2918621910680574,9.2644008875840314,9.2644008875840314,11.284431291315054,11.284431291315054,null,null,3.6593316818041437,5.410029999999999,7.5587142857142862,9.6482327580391143,9.6482327580391143,11.476054500000002,11.476054500000002,null,3.6593316818041437,5.410029999999999,7.5587142857142862,9.6482327580391143,9.6482327580391143,11.476054500000002,11.476054500000002,null,3.6593316818041437,5.410029999999999,7.5587142857142862,9.6482327580391143,9.6482327580391143,11.476054500000002,11.476054500000002,null,3.6593316818041437,5.410029999999999,7.5587142857142862,9.6482327580391143,9.6482327580391143,11.476054500000002,11.476054500000002]
[null,null,null,null,329,-7,null,null,4.9000000000000004,6.9,7.6,11.15,null,4.9000000000000004,6.9,7.6,11.15,null,4.9000000000000004,6.9,7.6,11.15,null,4.9000000000000004,6.9,7.6,11.15,null,4.9000000000000004,6.9,7.6,11.15,null,null,5.4,8.4,11.5,5.3,8.9,11.2,14.5,19.7,null,3.3,6.5,8.4,11.2,14.6,null,5.4,8.4,11.5,5.3,8.9,11.2,14.5,19.7,null,3.3,6.5,8.4,11.2,14.6,null,5.4,8.4,11.5,5.3,8.9,11.2,null,3.3,6.5,8.4,null,5.9,9.9,13.1,6.4,10,12.9,16.8,23,null,5.9,9.9,13.1,6.4,10,12.9,16.8,23,null,5.9,9.9,13.1,6.4,10,12.9,null,6.2,9.9,13.7,6.6,10.5,13.7,17.7,24.2,null,6.2,9.9,13.7,6.6,10.5,13.7,17.7,24.2,null,6.2,9.9,13.7,6.6,10.5,13.7,null,null,3.6128238074227874,5.2312024138186421,6.7073177213935908,10.198577193666997,10.198577193666997,11.917414368632087,11.917414368632087,null,3.6128238074227874,5.2312024138186421,6.7073177213935908,10.198577193666997,10.198577193666997,11.917414368632087,11.917414368632087,null,3.6128238074227874,5.2312024138186421,6.7073177213935908,10.198577193666997,10.198577193666997,11.917414368632087,11.917414368632087,null,3.6128238074227874,5.2312024138186421,6.7073177213935908,10.198577193666997,10.198577193666997,11.917414368632087,11.917414368632087,null,null,4.065722765137477,5.8857660000000003,8.1927142857142865,10.599228008039114,10.599228008039114,12.668943249999998,12.668943249999998,null,4.065722765137477,5.8857660000000003,8.1927142857142865,10.599228008039114,10.599228008039114,12.668943249999998,12.668943249999998,null,4.065722765137477,5.8857660000000003,8.1927142857142865,10.599228008039114,10.599228008039114,12.668943249999998,12.668943249999998,null,4.065722765137477,5.8857660000000003,8.1927142857142865,10.599228008039114,10.599228008039114,12.668943249999998,12.668943249999998]
[null,null,null,null,332,-4,null,null,5.3689,7.4657,8.1715,11.572799999999999,null,5.3689,7.4657,8.1715,11.572799999999999,null,5.3689,7.4657,8.1715,11.572799999999999,null,5.3689,7.4657,8.1715,11.572799999999999,null,5.3689,7.4657,8.1715,11.572799999999999,null,null,5.4,8.4,11.5,5.3,8.9,11.2,14.5,19.7,null,4.0999999999999996,6.9,9,12.1,15.5,null,5.4,8.4,11.5,5.3,8.9,11.2,14.5,19.7,null,4.0999999999999996,6.9,9,12.1,15.5,null,5.4,8.4,11.5,5.3,8.9,11.2,null,4.0999999999999996,6.9,9,null,5.9,9.9,13.1,6.4,10,12.9,16.8,23,null,5.9,9.9,13.1,6.4,10,12.9,16.8,23,null,5.9,9.9,13.1,6.4,10,12.9,null,6.2,9.9,13.7,6.6,10.5,13.7,17.7,24.2,null,6.2,9.9,13.7,6.6,10.5,13.7,17.7,24.2,null,6.2,9.9,13.7,6.6,10.5,13.7,null,null,3.7927151611625414,5.3662492940878934,7.0134291878278985,10.668409837579832,10.668409837579832,12.820070435014308,12.820070435014308,null,3.7927151611625414,5.3662492940878934,7.0134291878278985,10.668409837579832,10.668409837579832,12.820070435014308,12.820070435014308,null,3.7927151611625414,5.3662492940878934,7.0134291878278985,10.668409837579832,10.668409837579832,12.820070435014308,12.820070435014308,null,3.7927151611625414,5.3662492940878934,7.0134291878278985,10.668409837579832,10.668409837579832,12.820070435014308,12.820070435014308,null,null,4.5047825151374763,6.2357080000000007,8.7177142857142869,11.603310058039115,11.603310058039115,13.950310000000002,13.950310000000002,null,4.5047825151374763,6.2357080000000007,8.7177142857142869,11.603310058039115,11.603310058039115,13.950310000000002,13.950310000000002,null,4.5047825151374763,6.2357080000000007,8.7177142857142869,11.603310058039115,11.603310058039115,13.950310000000002,13.950310000000002,null,4.5047825151374763,6.2357080000000007,8.7177142857142869,11.603310058039115,11.603310058039115,13.950310000000002,13.950310000000002]
[null,null,null,null,336,0,null,null,6.1,7.8,9.2098999999999993,12.8,null,6.1,7.8,9.2098999999999993,12.8,null,6.1,7.8,9.2098999999999993,12.8,null,6.1,7.8,9.2098999999999993,12.8,null,6.1,7.8,9.2098999999999993,12.8,null,null,5.4,8.4,11.5,5.3,8.9,11.2,14.5,19.7,null,5.2,7.5,9.9,13.3,16.8,null,5.4,8.4,11.5,5.3,8.9,11.2,14.5,19.7,null,5.2,7.5,9.9,13.3,16.8,null,5.4,8.4,11.5,5.3,8.9,11.2,null,5.2,7.5,9.9,null,5.9,9.9,13.1,6.4,10,12.9,16.8,23,null,5.9,9.9,13.1,6.4,10,12.9,16.8,23,null,5.9,9.9,13.1,6.4,10,12.9,null,6.2,9.9,13.7,6.6,10.5,13.7,17.7,24.2,null,6.2,9.9,13.7,6.6,10.5,13.7,17.7,24.2,null,6.2,9.9,13.7,6.6,10.5,13.7,null,null,3.9623468872197964,5.9946758168852847,7.6088500406377504,12.652987713150257,12.652987713150257,14.746393689494898,14.746393689494898,null,3.9623468872197964,5.9946758168852847,7.6088500406377504,12.652987713150257,12.652987713150257,14.746393689494898,14.746393689494898,null,3.9623468872197964,5.9946758168852847,7.6088500406377504,12.652987713150257,12.652987713150257,14.746393689494898,14.746393689494898,null,3.9623468872197964,5.9946758168852847,7.6088500406377504,12.652987713150257,12.652987713150257,14.746393689494898,14.746393689494898,null,null,5.1658697151374753,6.702297333333334,9.4177142857142861,13.028994924705779,13.028994924705779,15.75018833333333,15.75018833333333,null,5.1658697151374753,6.702297333333334,9.4177142857142861,13.028994924705779,13.028994924705779,15.75018833333333,15.75018833333333,null,5.1658697151374753,6.702297333333334,9.4177142857142861,13.028994924705779,13.028994924705779,15.75018833333333,15.75018833333333,null,5.1658697151374753,6.702297333333334,9.4177142857142861,13.028994924705779,13.028994924705779,15.75018833333333,15.75018833333333]
[null,null,null,null,339,3,null,null,6.6,7.8,9.2098999999999993,12.8,null,6.6,7.8,9.2098999999999993,12.8,null,6.6,null,null,null,null,6.6,7.8,9.2098999999999993,12.8,null,6.6,7.8,9.2098999999999993,12.8,null,null,5.4,8.4,11.5,5.3,8.9,11.2,14.5,19.7,null,null,null,null,null,null,null,5.4,8.4,11.5,5.3,8.9,11.2,14.5,19.7,null,null,null,null,null,null,null,5.4,8.4,11.5,5.3,8.9,11.2,null,null,null,null,null,5.9,9.9,13.1,6.4,10,12.9,16.8,23,null,5.9,9.9,13.1,6.4,10,12.9,16.8,23,null,5.9,9.9,13.1,6.4,10,12.9,null,6.2,9.9,13.7,6.6,10.5,13.7,17.7,24.2,null,6.2,9.9,13.7,6.6,10.5,13.7,17.7,24.2,null,6.2,9.9,13.7,6.6,10.5,13.7,null,null,4.2960744525399557,6.7549426201586824,8.3223846403750255,14.402873827242413,14.402873827242413,16.476223942020191,16.476223942020191,null,4.2960744525399557,6.7549426201586824,8.3223846403750255,14.402873827242413,14.402873827242413,16.476223942020191,16.476223942020191,null,4.2960744525399557,6.7549426201586824,8.3223846403750255,14.402873827242413,14.402873827242413,16.476223942020191,16.476223942020191,null,4.2960744525399557,6.7549426201586824,8.3223846403750255,14.402873827242413,14.402873827242413,16.476223942020191,16.476223942020191,null,null,5.6431982262485878,7.1695575999999992,10.03557142857143,14.187243858039112,14.187243858039112,17.199935399999994,17.199935399999994,null,5.6431982262485878,7.1695575999999992,10.03557142857143,14.187243858039112,14.187243858039112,17.199935399999994,17.199935399999994,null,5.6431982262485878,7.1695575999999992,10.03557142857143,14.187243858039112,14.187243858039112,17.199935399999994,17.199935399999994,null,5.6431982262485878,7.1695575999999992,10.03557142857143,14.187243858039112,14.187243858039112,17.199935399999994,17.199935399999994]
[null,null,null,null,342,6,null,null,7,7.8,9.2098999999999993,12.8,null,7,7.8,9.2098999999999993,12.8,null,7,null,null,null,null,7,7.8,9.2098999999999993,12.8,null,7,7.8,9.2098999999999993,12.8,null,null,5.4,8.4,11.5,5.3,8.9,11.2,14.5,19.7,null,null,null,null,null,null,null,5.4,8.4,11.5,5.3,8.9,11.2,14.5,19.7,null,null,null,null,null,null,null,5.4,8.4,11.5,5.3,8.9,11.2,null,null,null,null,null,5.9,9.9,13.1,6.4,10,12.9,16.8,23,null,5.9,9.9,13.1,6.4,10,12.9,16.8,23,null,5.9,9.9,13.1,6.4,10,12.9,null,6.2,9.9,13.7,6.6,10.5,13.7,17.7,24.2,null,6.2,9.9,13.7,6.6,10.5,13.7,17.7,24.2,null,6.2,9.9,13.7,6.6,10.5,13.7,null,null,5.2069763203798578,7.7789131608094291,9.4399173024317609,15.724173998010654,15.724173998010654,17.918894446054423,17.918894446054423,null,5.2069763203798578,7.7789131608094291,9.4399173024317609,15.724173998010654,15.724173998010654,17.918894446054423,17.918894446054423,null,5.2069763203798578,7.7789131608094291,9.4399173024317609,15.724173998010654,15.724173998010654,17.918894446054423,17.918894446054423,null,5.2069763203798578,7.7789131608094291,9.4399173024317609,15.724173998010654,15.724173998010654,17.918894446054423,17.918894446054423,null,null,6.1112832929152558,7.8714543999999993,10.699857142857145,15.247371515181969,15.247371515181969,18.389206028571422,18.389206028571422,null,6.1112832929152558,7.8714543999999993,10.699857142857145,15.247371515181969,15.247371515181969,18.389206028571422,18.389206028571422,null,6.1112832929152558,7.8714543999999993,10.699857142857145,15.247371515181969,15.247371515181969,18.389206028571422,18.389206028571422,null,6.1112832929152558,7.8714543999999993,10.699857142857145,15.247371515181969,15.247371515181969,18.389206028571422,18.389206028571422]
[null,null,null,null,346,10,null,null,8.6999999999999993,7.8,9.2098999999999993,12.8,null,8.6999999999999993,7.8,9.2098999999999993,12.8,null,8.6999999999999993,null,null,null,null,8.6999999999999993,7.8,9.2098999999999993,12.8,null,8.6999999999999993,7.8,9.2098999999999993,12.8,null,null,5.4,8.4,11.5,5.3,8.9,11.2,14.5,19.7,null,null,null,null,null,null,null,5.4,8.4,11.5,5.3,8.9,11.2,14.5,19.7,null,null,null,null,null,null,null,5.4,8.4,11.5,5.3,8.9,11.2,null,null,null,null,null,5.9,9.9,13.1,6.4,10,12.9,16.8,23,null,5.9,9.9,13.1,6.4,10,12.9,16.8,23,null,5.9,9.9,13.1,6.4,10,12.9,null,6.2,9.9,13.7,6.6,10.5,13.7,17.7,24.2,null,6.2,9.9,13.7,6.6,10.5,13.7,17.7,24.2,null,6.2,9.9,13.7,6.6,10.5,13.7,null,null,5.7623478585902612,8.4697773948240975,10.301474737929995,17.041433856374173,17.041433856374173,19.196047155402493,19.196047155402493,null,5.7623478585902612,8.4697773948240975,10.301474737929995,17.041433856374173,17.041433856374173,19.196047155402493,19.196047155402493,null,5.7623478585902612,8.4697773948240975,10.301474737929995,17.041433856374173,17.041433856374173,19.196047155402493,19.196047155402493,null,5.7623478585902612,8.4697773948240975,10.301474737929995,17.041433856374173,17.041433856374173,19.196047155402493,19.196047155402493,null,null,6.6598714456930326,8.1242017523142103,11.081214285714287,16.597532929467683,16.597532929467683,19.166953771978321,19.166953771978321,null,6.6598714456930326,8.1242017523142103,11.081214285714287,16.597532929467683,16.597532929467683,19.166953771978321,19.166953771978321,null,6.6598714456930326,8.1242017523142103,11.081214285714287,16.597532929467683,16.597532929467683,19.166953771978321,19.166953771978321,null,6.6598714456930326,8.1242017523142103,11.081214285714287,16.597532929467683,16.597532929467683,19.166953771978321,19.166953771978321]
[null,null,null,null,349,13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.4,8.4,11.5,5.3,8.9,11.2,14.5,19.7,null,null,null,null,null,null,null,5.4,8.4,11.5,5.3,8.9,11.2,14.5,19.7,null,null,null,null,null,null,null,5.4,8.4,11.5,5.3,8.9,11.2,null,null,null,null,null,5.9,9.9,13.1,6.4,10,12.9,16.8,23,null,5.9,9.9,13.1,6.4,10,12.9,16.8,23,null,5.9,9.9,13.1,6.4,10,12.9,null,6.2,9.9,13.7,6.6,10.5,13.7,17.7,24.2,null,6.2,9.9,13.7,6.6,10.5,13.7,17.7,24.2,null,6.2,9.9,13.7,6.6,10.5,13.7,null,null,5.9817613249140731,8.779406587059924,10.748949057122518,17.96230399298193,17.96230399298193,19.794583780439055,19.794583780439055,null,5.9817613249140731,8.779406587059924,10.748949057122518,17.96230399298193,17.96230399298193,19.794583780439055,19.794583780439055,null,5.9817613249140731,8.779406587059924,10.748949057122518,17.96230399298193,17.96230399298193,19.794583780439055,19.794583780439055,null,5.9817613249140731,8.779406587059924,10.748949057122518,17.96230399298193,17.96230399298193,19.794583780439055,19.794583780439055,null,null,7.0530382175184299,7.9097695166666684,10.777966666666666,17.755715972324829,17.755715972324829,19.784073333333332,19.784073333333332,null,7.0530382175184299,7.9097695166666684,10.777966666666666,17.755715972324829,17.755715972324829,19.784073333333332,19.784073333333332,null,7.0530382175184299,7.9097695166666684,10.777966666666666,17.755715972324829,17.755715972324829,19.784073333333332,19.784073333333332,null,7.0530382175184299,7.9097695166666684,10.777966666666666,17.755715972324829,17.755715972324829,19.784073333333332,19.784073333333332]
[null,null,null,null,350,14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.4,8.4,11.5,5.3,8.9,11.2,14.5,19.7,null,null,null,null,null,null,null,5.4,8.4,11.5,5.3,8.9,11.2,14.5,19.7,null,null,null,null,null,null,null,5.4,8.4,11.5,5.3,8.9,11.2,null,null,null,null,null,5.9,9.9,13.1,6.4,10,12.9,16.8,23,null,5.9,9.9,13.1,6.4,10,12.9,16.8,23,null,5.9,9.9,13.1,6.4,10,12.9,null,6.2,9.9,13.7,6.6,10.5,13.7,17.7,24.2,null,6.2,9.9,13.7,6.6,10.5,13.7,17.7,24.2,null,6.2,9.9,13.7,6.6,10.5,13.7,null,null,6.0492877858558662,8.8783552796419372,10.893657561500939,18.266025466221354,18.266025466221354,19.68842205059541,19.68842205059541,null,6.0492877858558662,8.8783552796419372,10.893657561500939,18.266025466221354,18.266025466221354,19.68842205059541,19.68842205059541,null,6.0492877858558662,8.8783552796419372,10.893657561500939,18.266025466221354,18.266025466221354,19.68842205059541,19.68842205059541,null,6.0492877858558662,8.8783552796419372,10.893657561500939,18.266025466221354,18.266025466221354,19.68842205059541,19.68842205059541,null,null,7.1834554615660471,8.0567925250000023,10.97555,18.157038686610544,18.157038686610544,19.399609380952381,19.399609380952381,null,7.1834554615660471,8.0567925250000023,10.97555,18.157038686610544,18.157038686610544,19.399609380952381,19.399609380952381,null,7.1834554615660471,8.0567925250000023,10.97555,18.157038686610544,18.157038686610544,19.399609380952381,19.399609380952381,null,7.1834554615660471,8.0567925250000023,10.97555,18.157038686610544,18.157038686610544,19.399609380952381,19.399609380952381]
[null,null,null,null,353,17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.4,8.4,11.5,5.3,8.9,11.2,14.5,19.7,null,null,null,null,null,null,null,5.4,8.4,11.5,5.3,8.9,11.2,14.5,19.7,null,null,null,null,null,null,null,5.4,8.4,11.5,5.3,8.9,11.2,null,null,null,null,null,5.9,9.9,13.1,6.4,10,12.9,16.8,23,null,5.9,9.9,13.1,6.4,10,12.9,16.8,23,null,5.9,9.9,13.1,6.4,10,12.9,null,6.2,9.9,13.7,6.6,10.5,13.7,17.7,24.2,null,6.2,9.9,13.7,6.6,10.5,13.7,17.7,24.2,null,6.2,9.9,13.7,6.6,10.5,13.7,null,null,6.2873322788932313,9.2228756651309762,11.38890104510177,19.173985733723864,19.173985733723864,20.413572924237265,20.413572924237265,null,6.2873322788932313,9.2228756651309762,11.38890104510177,19.173985733723864,19.173985733723864,20.413572924237265,20.413572924237265,null,6.2873322788932313,9.2228756651309762,11.38890104510177,19.173985733723864,19.173985733723864,20.413572924237265,20.413572924237265,null,6.2873322788932313,9.2228756651309762,11.38890104510177,19.173985733723864,19.173985733723864,20.413572924237265,20.413572924237265,null,null,7.6333157056136685,8.1270957142857156,10.897287150970964,18.40866861518197,18.40866861518197,18.782565357142854,18.782565357142854,null,7.6333157056136685,8.1270957142857156,10.897287150970964,18.40866861518197,18.40866861518197,18.782565357142854,18.782565357142854,null,7.6333157056136685,8.1270957142857156,10.897287150970964,18.40866861518197,18.40866861518197,18.782565357142854,18.782565357142854,null,7.6333157056136685,8.1270957142857156,10.897287150970964,18.40866861518197,18.40866861518197,18.782565357142854,18.782565357142854]
[null,null,null,null,356,20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.4,8.4,11.5,5.3,8.9,11.2,14.5,19.7,null,null,null,null,null,null,null,5.4,8.4,11.5,5.3,8.9,11.2,14.5,19.7,null,null,null,null,null,null,null,5.4,8.4,11.5,5.3,8.9,11.2,null,null,null,null,null,5.9,9.9,13.1,6.4,10,12.9,16.8,23,null,5.9,9.9,13.1,6.4,10,12.9,16.8,23,null,5.9,9.9,13.1,6.4,10,12.9,null,6.2,9.9,13.7,6.6,10.5,13.7,17.7,24.2,null,6.2,9.9,13.7,6.6,10.5,13.7,17.7,24.2,null,6.2,9.9,13.7,6.6,10.5,13.7,null,null,6.5080380929939743,9.5454384255196416,11.860385017853174,20.140158598350762,20.140158598350762,21.115441456180974,21.115441456180974,null,6.5080380929939743,9.5454384255196416,11.860385017853174,20.140158598350762,20.140158598350762,21.115441456180974,21.115441456180974,null,6.5080380929939743,9.5454384255196416,11.860385017853174,20.140158598350762,20.140158598350762,21.115441456180974,21.115441456180974,null,6.5080380929939743,9.5454384255196416,11.860385017853174,20.140158598350762,20.140158598350762,21.115441456180974,21.115441456180974,null,null,7.674226095238093,7.6377260952380928,10.132334213913159,18.403203178571427,18.403203178571427,18.680307445851398,18.680307445851398,null,7.674226095238093,7.6377260952380928,10.132334213913159,18.403203178571427,18.403203178571427,18.680307445851398,18.680307445851398,null,7.674226095238093,7.6377260952380928,10.132334213913159,18.403203178571427,18.403203178571427,18.680307445851398,18.680307445851398,null,7.674226095238093,7.6377260952380928,10.132334213913159,18.403203178571427,18.403203178571427,18.680307445851398,18.680307445851398]
[null,null,null,null,359,-19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.4,8.5500000000000007,11.6,5.35,8.9499999999999993,11.3,14.600000000000001,19.850000000000001,null,2.7,4.2,6,8.5,9.8000000000000007,null,5.4,8.5500000000000007,11.6,5.35,8.9499999999999993,11.3,14.600000000000001,19.850000000000001,null,2.7,4.2,6,8.5,9.8000000000000007,null,5.4,8.5500000000000007,11.6,5.35,8.9499999999999993,11.3,null,2.7,4.2,6,null,6.2415841584158418,10.084653465346536,13.431683168316834,6.3400990099009897,10.138118811881188,13.082178217821784,16.926732673267328,23.364851485148517,null,6.2415841584158418,10.084653465346536,13.431683168316834,6.3400990099009897,10.138118811881188,13.082178217821784,16.926732673267328,23.364851485148517,null,6.2415841584158418,10.084653465346536,13.431683168316834,6.3400990099009897,10.138118811881188,13.082178217821784,null,6.2910891089108913,10.282673267326732,13.926732673267326,6.538118811881187,10.633168316831682,13.923762376237624,17.768316831683169,24.453960396039605,null,6.2910891089108913,10.282673267326732,13.926732673267326,6.538118811881187,10.633168316831682,13.923762376237624,17.768316831683169,24.453960396039605,null,6.2910891089108913,10.282673267326732,13.926732673267326,6.538118811881187,10.633168316831682,13.923762376237624,null,null,1.8030003468366884,3.3571391200322473,4.7067183666538357,5.9215290462874126,5.9215290462874126,8.1298414858928751,8.1298414858928751,null,1.8030003468366884,3.3571391200322473,4.7067183666538357,5.9215290462874126,5.9215290462874126,8.1298414858928751,8.1298414858928751,null,1.8030003468366884,3.3571391200322473,4.7067183666538357,5.9215290462874126,5.9215290462874126,8.1298414858928751,8.1298414858928751,null,1.8030003468366884,3.3571391200322473,4.7067183666538357,5.9215290462874126,5.9215290462874126,8.1298414858928751,8.1298414858928751,null,null,2.4576653771116401,4.2602299999999991,5.5754285714285698,6.9198390580391154,6.9198390580391154,8.1828018666666615,8.1828018666666615,null,2.4576653771116401,4.2602299999999991,5.5754285714285698,6.9198390580391154,6.9198390580391154,8.1828018666666615,8.1828018666666615,null,2.4576653771116401,4.2602299999999991,5.5754285714285698,6.9198390580391154,6.9198390580391154,8.1828018666666615,8.1828018666666615,null,2.4576653771116401,4.2602299999999991,5.5754285714285698,6.9198390580391154,6.9198390580391154,8.1828018666666615,8.1828018666666615]
[null,null,null,null,362,-16,null,null,null,3.2,4.78,7.0299999999999994,null,null,3.2,4.78,7.0299999999999994,null,null,3.2,4.78,7.0299999999999994,null,null,3.2,4.78,7.0299999999999994,null,null,3.2,4.78,7.0299999999999994,null,null,5.4,8.5500000000000007,11.6,5.35,8.9499999999999993,11.3,14.600000000000001,19.850000000000001,null,3.1,4.8,6.7,9.3000000000000007,10.9,null,5.4,8.5500000000000007,11.6,5.35,8.9499999999999993,11.3,14.600000000000001,19.850000000000001,null,3.1,4.8,6.7,9.3000000000000007,10.9,null,5.4,8.5500000000000007,11.6,5.35,8.9499999999999993,11.3,null,3.1,4.8,6.7,null,6.2415841584158418,10.084653465346536,13.431683168316834,6.3400990099009897,10.138118811881188,13.082178217821784,16.926732673267328,23.364851485148517,null,6.2415841584158418,10.084653465346536,13.431683168316834,6.3400990099009897,10.138118811881188,13.082178217821784,16.926732673267328,23.364851485148517,null,6.2415841584158418,10.084653465346536,13.431683168316834,6.3400990099009897,10.138118811881188,13.082178217821784,null,6.2910891089108913,10.282673267326732,13.926732673267326,6.538118811881187,10.633168316831682,13.923762376237624,17.768316831683169,24.453960396039605,null,6.2910891089108913,10.282673267326732,13.926732673267326,6.538118811881187,10.633168316831682,13.923762376237624,17.768316831683169,24.453960396039605,null,6.2910891089108913,10.282673267326732,13.926732673267326,6.538118811881187,10.633168316831682,13.923762376237624,null,null,2.1241787848832385,3.6214490982293066,5.014957255295367,6.9122450488166072,6.9122450488166072,8.960662329865464,8.960662329865464,null,2.1241787848832385,3.6214490982293066,5.014957255295367,6.9122450488166072,6.9122450488166072,8.960662329865464,8.960662329865464,null,2.1241787848832385,3.6214490982293066,5.014957255295367,6.9122450488166072,6.9122450488166072,8.960662329865464,8.960662329865464,null,2.1241787848832385,3.6214490982293066,5.014957255295367,6.9122450488166072,6.9122450488166072,8.960662329865464,8.960662329865464,null,null,2.8076462771116399,4.6133119999999996,6.0528571428571425,7.7776851580391151,7.7776851580391151,9.2176629666666621,9.2176629666666621,null,2.8076462771116399,4.6133119999999996,6.0528571428571425,7.7776851580391151,7.7776851580391151,9.2176629666666621,9.2176629666666621,null,2.8076462771116399,4.6133119999999996,6.0528571428571425,7.7776851580391151,7.7776851580391151,9.2176629666666621,9.2176629666666621,null,2.8076462771116399,4.6133119999999996,6.0528571428571425,7.7776851580391151,7.7776851580391151,9.2176629666666621,9.2176629666666621]
[null,null,null,null,366,-12,null,null,3.5111000000000008,4.5556999999999999,5.2656000000000009,8.0839999999999996,null,3.5111000000000008,4.5556999999999999,5.2656000000000009,8.0839999999999996,null,3.5111000000000008,4.5556999999999999,5.2656000000000009,8.0839999999999996,null,3.5111000000000008,4.5556999999999999,5.2656000000000009,8.0839999999999996,null,3.5111000000000008,4.5556999999999999,5.2656000000000009,8.0839999999999996,null,null,5.4,8.5500000000000007,11.6,5.35,8.9499999999999993,11.3,14.600000000000001,19.850000000000001,null,3.6,5.6,7.6,10.3,12.5,null,5.4,8.5500000000000007,11.6,5.35,8.9499999999999993,11.3,14.600000000000001,19.850000000000001,null,3.6,5.6,7.6,10.3,12.5,null,5.4,8.5500000000000007,11.6,5.35,8.9499999999999993,11.3,null,3.6,5.6,7.6,null,6.2415841584158418,10.084653465346536,13.431683168316834,6.3400990099009897,10.138118811881188,13.082178217821784,16.926732673267328,23.364851485148517,null,6.2415841584158418,10.084653465346536,13.431683168316834,6.3400990099009897,10.138118811881188,13.082178217821784,16.926732673267328,23.364851485148517,null,6.2415841584158418,10.084653465346536,13.431683168316834,6.3400990099009897,10.138118811881188,13.082178217821784,null,6.2910891089108913,10.282673267326732,13.926732673267326,6.538118811881187,10.633168316831682,13.923762376237624,17.768316831683169,24.453960396039605,null,6.2910891089108913,10.282673267326732,13.926732673267326,6.538118811881187,10.633168316831682,13.923762376237624,17.768316831683169,24.453960396039605,null,6.2910891089108913,10.282673267326732,13.926732673267326,6.538118811881187,10.633168316831682,13.923762376237624,null,null,2.5937536438980713,3.9781041853460826,5.416857571280782,8.3875169625216799,8.3875169625216799,10.13288643384729,10.13288643384729,null,2.5937536438980713,3.9781041853460826,5.416857571280782,8.3875169625216799,8.3875169625216799,10.13288643384729,10.13288643384729,null,2.5937536438980713,3.9781041853460826,5.416857571280782,8.3875169625216799,8.3875169625216799,10.13288643384729,10.13288643384729,null,2.5937536438980713,3.9781041853460826,5.416857571280782,8.3875169625216799,8.3875169625216799,10.13288643384729,10.13288643384729,null,null,3.2511056104449745,5.115159666666667,6.7362857142857129,8.9276245580391169,8.9276245580391169,10.591333166666667,10.591333166666667,null,3.2511056104449745,5.115159666666667,6.7362857142857129,8.9276245580391169,8.9276245580391169,10.591333166666667,10.591333166666667,null,3.2511056104449745,5.115159666666667,6.7362857142857129,8.9276245580391169,8.9276245580391169,10.591333166666667,10.591333166666667,null,3.2511056104449745,5.115159666666667,6.7362857142857129,8.9276245580391169,8.9276245580391169,10.591333166666667,10.591333166666667]
[null,null,null,null,369,-9,null,null,4.1744000000000003,5.4067999999999996,5.7561,8.8309999999999995,null,4.1744000000000003,5.4067999999999996,5.7561,8.8309999999999995,null,4.1744000000000003,5.4067999999999996,5.7561,8.8309999999999995,null,4.1744000000000003,5.4067999999999996,5.7561,8.8309999999999995,null,4.1744000000000003,5.4067999999999996,5.7561,8.8309999999999995,null,null,5.4,8.5500000000000007,11.6,5.35,8.9499999999999993,11.3,14.600000000000001,19.850000000000001,null,4,6.3,8.3000000000000007,11,13.6,null,5.4,8.5500000000000007,11.6,5.35,8.9499999999999993,11.3,14.600000000000001,19.850000000000001,null,4,6.3,8.3000000000000007,11,13.6,null,5.4,8.5500000000000007,11.6,5.35,8.9499999999999993,11.3,null,4,6.3,8.3000000000000007,null,6.2415841584158418,10.084653465346536,13.431683168316834,6.3400990099009897,10.138118811881188,13.082178217821784,16.926732673267328,23.364851485148517,null,6.2415841584158418,10.084653465346536,13.431683168316834,6.3400990099009897,10.138118811881188,13.082178217821784,16.926732673267328,23.364851485148517,null,6.2415841584158418,10.084653465346536,13.431683168316834,6.3400990099009897,10.138118811881188,13.082178217821784,null,6.2910891089108913,10.282673267326732,13.926732673267326,6.538118811881187,10.633168316831682,13.923762376237624,17.768316831683169,24.453960396039605,null,6.2910891089108913,10.282673267326732,13.926732673267326,6.538118811881187,10.633168316831682,13.923762376237624,17.768316831683169,24.453960396039605,null,6.2910891089108913,10.282673267326732,13.926732673267326,6.538118811881187,10.633168316831682,13.923762376237624,null,null,3.004958044275079,4.2849902953393197,5.7595770218390152,9.672782218359508,9.672782218359508,11.148253541927138,11.148253541927138,null,3.004958044275079,4.2849902953393197,5.7595770218390152,9.672782218359508,9.672782218359508,11.148253541927138,11.148253541927138,null,3.004958044275079,4.2849902953393197,5.7595770218390152,9.672782218359508,9.672782218359508,11.148253541927138,11.148253541927138,null,3.004958044275079,4.2849902953393197,5.7595770218390152,9.672782218359508,9.672782218359508,11.148253541927138,11.148253541927138,null,null,3.5766601604449741,5.5614566666666665,7.3542857142857132,9.8213646247057831,9.8213646247057831,11.684255499999997,11.684255499999997,null,3.5766601604449741,5.5614566666666665,7.3542857142857132,9.8213646247057831,9.8213646247057831,11.684255499999997,11.684255499999997,null,3.5766601604449741,5.5614566666666665,7.3542857142857132,9.8213646247057831,9.8213646247057831,11.684255499999997,11.684255499999997,null,3.5766601604449741,5.5614566666666665,7.3542857142857132,9.8213646247057831,9.8213646247057831,11.684255499999997,11.684255499999997]
[null,null,null,null,372,-6,null,null,4.9619000000000009,5.9932999999999996,6.3618000000000006,9.6140000000000008,null,4.9619000000000009,5.9932999999999996,6.3618000000000006,9.6140000000000008,null,4.9619000000000009,5.9932999999999996,6.3618000000000006,9.6140000000000008,null,4.9619000000000009,5.9932999999999996,6.3618000000000006,9.6140000000000008,null,4.9619000000000009,5.9932999999999996,6.3618000000000006,9.6140000000000008,null,null,5.4,8.5500000000000007,11.6,5.35,8.9499999999999993,11.3,14.600000000000001,19.850000000000001,null,4.3,6.9,9,11.8,14.8,null,5.4,8.5500000000000007,11.6,5.35,8.9499999999999993,11.3,14.600000000000001,19.850000000000001,null,4.3,6.9,9,11.8,14.8,null,5.4,8.5500000000000007,11.6,5.35,8.9499999999999993,11.3,null,4.3,6.9,9,null,6.2415841584158418,10.084653465346536,13.431683168316834,6.3400990099009897,10.138118811881188,13.082178217821784,16.926732673267328,23.364851485148517,null,6.2415841584158418,10.084653465346536,13.431683168316834,6.3400990099009897,10.138118811881188,13.082178217821784,16.926732673267328,23.364851485148517,null,6.2415841584158418,10.084653465346536,13.431683168316834,6.3400990099009897,10.138118811881188,13.082178217821784,null,6.2910891089108913,10.282673267326732,13.926732673267326,6.538118811881187,10.633168316831682,13.923762376237624,17.768316831683169,24.453960396039605,null,6.2910891089108913,10.282673267326732,13.926732673267326,6.538118811881187,10.633168316831682,13.923762376237624,17.768316831683169,24.453960396039605,null,6.2910891089108913,10.282673267326732,13.926732673267326,6.538118811881187,10.633168316831682,13.923762376237624,null,null,3.3838618862147993,4.5742513397918412,6.0941882214584302,10.673138239126507,10.673138239126507,11.942938914428689,11.942938914428689,null,3.3838618862147993,4.5742513397918412,6.0941882214584302,10.673138239126507,10.673138239126507,11.942938914428689,11.942938914428689,null,3.3838618862147993,4.5742513397918412,6.0941882214584302,10.673138239126507,10.673138239126507,11.942938914428689,11.942938914428689,null,3.3838618862147993,4.5742513397918412,6.0941882214584302,10.673138239126507,10.673138239126507,11.942938914428689,11.942938914428689,null,null,3.9917924104449733,5.9682411111111104,7.9342857142857142,10.721753624705784,10.721753624705784,12.817506499999997,12.817506499999997,null,3.9917924104449733,5.9682411111111104,7.9342857142857142,10.721753624705784,10.721753624705784,12.817506499999997,12.817506499999997,null,3.9917924104449733,5.9682411111111104,7.9342857142857142,10.721753624705784,10.721753624705784,12.817506499999997,12.817506499999997,null,3.9917924104449733,5.9682411111111104,7.9342857142857142,10.721753624705784,10.721753624705784,12.817506499999997,12.817506499999997]
[null,null,null,null,373,-5,null,null,5.2520000000000007,6.13,6.5892999999999997,9.8830000000000009,null,5.2520000000000007,6.13,6.5892999999999997,9.8830000000000009,null,5.2520000000000007,6.13,6.5892999999999997,9.8830000000000009,null,5.2520000000000007,6.13,6.5892999999999997,9.8830000000000009,null,5.2520000000000007,6.13,6.5892999999999997,9.8830000000000009,null,null,5.4,8.5500000000000007,11.6,5.35,8.9499999999999993,11.3,14.600000000000001,19.850000000000001,null,4.5,7,9.3000000000000007,12,15.3,null,5.4,8.5500000000000007,11.6,5.35,8.9499999999999993,11.3,14.600000000000001,19.850000000000001,null,4.5,7,9.3000000000000007,12,15.3,null,5.4,8.5500000000000007,11.6,5.35,8.9499999999999993,11.3,null,4.5,7,9.3000000000000007,null,6.2415841584158418,10.084653465346536,13.431683168316834,6.3400990099009897,10.138118811881188,13.082178217821784,16.926732673267328,23.364851485148517,null,6.2415841584158418,10.084653465346536,13.431683168316834,6.3400990099009897,10.138118811881188,13.082178217821784,16.926732673267328,23.364851485148517,null,6.2415841584158418,10.084653465346536,13.431683168316834,6.3400990099009897,10.138118811881188,13.082178217821784,null,6.2910891089108913,10.282673267326732,13.926732673267326,6.538118811881187,10.633168316831682,13.923762376237624,17.768316831683169,24.453960396039605,null,6.2910891089108913,10.282673267326732,13.926732673267326,6.538118811881187,10.633168316831682,13.923762376237624,17.768316831683169,24.453960396039605,null,6.2910891089108913,10.282673267326732,13.926732673267326,6.538118811881187,10.633168316831682,13.923762376237624,null,null,3.4827761481615847,4.6436538296521048,6.1859332562352591,10.775628428420509,10.775628428420509,12.051545548073292,12.051545548073292,null,3.4827761481615847,4.6436538296521048,6.1859332562352591,10.775628428420509,10.775628428420509,12.051545548073292,12.051545548073292,null,3.4827761481615847,4.6436538296521048,6.1859332562352591,10.775628428420509,10.775628428420509,12.051545548073292,12.051545548073292,null,3.4827761481615847,4.6436538296521048,6.1859332562352591,10.775628428420509,10.775628428420509,12.051545548073292,12.051545548073292,null,null,4.1301698271116409,6.0774942222222226,8.1022857142857134,11.044852491372449,11.044852491372449,13.233538833333327,13.233538833333327,null,4.1301698271116409,6.0774942222222226,8.1022857142857134,11.044852491372449,11.044852491372449,13.233538833333327,13.233538833333327,null,4.1301698271116409,6.0774942222222226,8.1022857142857134,11.044852491372449,11.044852491372449,13.233538833333327,13.233538833333327,null,4.1301698271116409,6.0774942222222226,8.1022857142857134,11.044852491372449,11.044852491372449,13.233538833333327,13.233538833333327]
[null,null,null,null,376,-2,null,null,6.2051000000000007,6.3636999999999997,7.3486000000000002,10.714,null,6.2051000000000007,6.3636999999999997,7.3486000000000002,10.714,null,6.2051000000000007,6.3636999999999997,7.3486000000000002,10.714,null,6.2051000000000007,6.3636999999999997,7.3486000000000002,10.714,null,6.2051000000000007,6.3636999999999997,7.3486000000000002,10.714,null,null,5.4,8.5500000000000007,11.6,5.35,8.9499999999999993,11.3,14.600000000000001,19.850000000000001,null,4.9000000000000004,7.5,10,12.8,16.600000000000001,null,5.4,8.5500000000000007,11.6,5.35,8.9499999999999993,11.3,14.600000000000001,19.850000000000001,null,4.9000000000000004,7.5,10,12.8,16.600000000000001,null,5.4,8.5500000000000007,11.6,5.35,8.9499999999999993,11.3,null,4.9000000000000004,7.5,10,null,6.2415841584158418,10.084653465346536,13.431683168316834,6.3400990099009897,10.138118811881188,13.082178217821784,16.926732673267328,23.364851485148517,null,6.2415841584158418,10.084653465346536,13.431683168316834,6.3400990099009897,10.138118811881188,13.082178217821784,16.926732673267328,23.364851485148517,null,6.2415841584158418,10.084653465346536,13.431683168316834,6.3400990099009897,10.138118811881188,13.082178217821784,null,6.2910891089108913,10.282673267326732,13.926732673267326,6.538118811881187,10.633168316831682,13.923762376237624,17.768316831683169,24.453960396039605,null,6.2910891089108913,10.282673267326732,13.926732673267326,6.538118811881187,10.633168316831682,13.923762376237624,17.768316831683169,24.453960396039605,null,6.2910891089108913,10.282673267326732,13.926732673267326,6.538118811881187,10.633168316831682,13.923762376237624,null,null,3.752192446762785,4.9424788250647271,6.5034521015038544,11.420993114759913,11.420993114759913,12.793279804671629,12.793279804671629,null,3.752192446762785,4.9424788250647271,6.5034521015038544,11.420993114759913,11.420993114759913,12.793279804671629,12.793279804671629,null,3.752192446762785,4.9424788250647271,6.5034521015038544,11.420993114759913,11.420993114759913,12.793279804671629,12.793279804671629,null,3.752192446762785,4.9424788250647271,6.5034521015038544,11.420993114759913,11.420993114759913,12.793279804671629,12.793279804671629,null,null,4.5804179771116402,6.4052535555555554,8.606285714285713,12.022851258039115,12.022851258039115,14.472933666666657,14.472933666666657,null,4.5804179771116402,6.4052535555555554,8.606285714285713,12.022851258039115,12.022851258039115,14.472933666666657,14.472933666666657,null,4.5804179771116402,6.4052535555555554,8.606285714285713,12.022851258039115,12.022851258039115,14.472933666666657,14.472933666666657,null,4.5804179771116402,6.4052535555555554,8.606285714285713,12.022851258039115,12.022851258039115,14.472933666666657,14.472933666666657]
[null,null,null,null,379,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.4,8.5500000000000007,11.6,5.35,8.9499999999999993,11.3,14.600000000000001,19.850000000000001,null,null,null,null,null,null,null,5.4,8.5500000000000007,11.6,5.35,8.9499999999999993,11.3,14.600000000000001,19.850000000000001,null,null,null,null,null,null,null,5.4,8.5500000000000007,11.6,5.35,8.9499999999999993,11.3,null,null,null,null,null,6.2415841584158418,10.084653465346536,13.431683168316834,6.3400990099009897,10.138118811881188,13.082178217821784,16.926732673267328,23.364851485148517,null,6.2415841584158418,10.084653465346536,13.431683168316834,6.3400990099009897,10.138118811881188,13.082178217821784,16.926732673267328,23.364851485148517,null,6.2415841584158418,10.084653465346536,13.431683168316834,6.3400990099009897,10.138118811881188,13.082178217821784,null,6.2910891089108913,10.282673267326732,13.926732673267326,6.538118811881187,10.633168316831682,13.923762376237624,17.768316831683169,24.453960396039605,null,6.2910891089108913,10.282673267326732,13.926732673267326,6.538118811881187,10.633168316831682,13.923762376237624,17.768316831683169,24.453960396039605,null,6.2910891089108913,10.282673267326732,13.926732673267326,6.538118811881187,10.633168316831682,13.923762376237624,null,null,3.9497409245637862,5.4150653188986526,6.874603837356033,12.858601575883791,12.858601575883791,14.338671121455329,14.338671121455329,null,3.9497409245637862,5.4150653188986526,6.874603837356033,12.858601575883791,12.858601575883791,14.338671121455329,14.338671121455329,null,3.9497409245637862,5.4150653188986526,6.874603837356033,12.858601575883791,12.858601575883791,14.338671121455329,14.338671121455329,null,3.9497409245637862,5.4150653188986526,6.874603837356033,12.858601575883791,12.858601575883791,14.338671121455329,14.338671121455329,null,null,5.0482240771116409,6.7330128888888892,9.1102857142857125,13.060674108039116,13.060674108039116,15.800432416666661,15.800432416666661,null,5.0482240771116409,6.7330128888888892,9.1102857142857125,13.060674108039116,13.060674108039116,15.800432416666661,15.800432416666661,null,5.0482240771116409,6.7330128888888892,9.1102857142857125,13.060674108039116,13.060674108039116,15.800432416666661,15.800432416666661,null,5.0482240771116409,6.7330128888888892,9.1102857142857125,13.060674108039116,13.060674108039116,15.800432416666661,15.800432416666661]
[null,null,null,null,383,5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.4,8.5500000000000007,11.6,5.35,8.9499999999999993,11.3,14.600000000000001,19.850000000000001,null,null,null,null,null,null,null,5.4,8.5500000000000007,11.6,5.35,8.9499999999999993,11.3,14.600000000000001,19.850000000000001,null,null,null,null,null,null,null,5.4,8.5500000000000007,11.6,5.35,8.9499999999999993,11.3,null,null,null,null,null,6.2415841584158418,10.084653465346536,13.431683168316834,6.3400990099009897,10.138118811881188,13.082178217821784,16.926732673267328,23.364851485148517,null,6.2415841584158418,10.084653465346536,13.431683168316834,6.3400990099009897,10.138118811881188,13.082178217821784,16.926732673267328,23.364851485148517,null,6.2415841584158418,10.084653465346536,13.431683168316834,6.3400990099009897,10.138118811881188,13.082178217821784,null,6.2910891089108913,10.282673267326732,13.926732673267326,6.538118811881187,10.633168316831682,13.923762376237624,17.768316831683169,24.453960396039605,null,6.2910891089108913,10.282673267326732,13.926732673267326,6.538118811881187,10.633168316831682,13.923762376237624,17.768316831683169,24.453960396039605,null,6.2910891089108913,10.282673267326732,13.926732673267326,6.538118811881187,10.633168316831682,13.923762376237624,null,null,4.5352290094911858,6.3582344021861124,8.0132452717740676,14.462727355996066,14.462727355996066,15.696103445856972,15.696103445856972,null,4.5352290094911858,6.3582344021861124,8.0132452717740676,14.462727355996066,14.462727355996066,15.696103445856972,15.696103445856972,null,4.5352290094911858,6.3582344021861124,8.0132452717740676,14.462727355996066,14.462727355996066,15.696103445856972,15.696103445856972,null,4.5352290094911858,6.3582344021861124,8.0132452717740676,14.462727355996066,14.462727355996066,15.696103445856972,15.696103445856972,null,null,5.6358902104449742,7.4991819999999993,9.953714285714284,14.467558343753403,14.467558343753403,17.474921209523806,17.474921209523806,null,5.6358902104449742,7.4991819999999993,9.953714285714284,14.467558343753403,14.467558343753403,17.474921209523806,17.474921209523806,null,5.6358902104449742,7.4991819999999993,9.953714285714284,14.467558343753403,14.467558343753403,17.474921209523806,17.474921209523806,null,5.6358902104449742,7.4991819999999993,9.953714285714284,14.467558343753403,14.467558343753403,17.474921209523806,17.474921209523806]
[null,null,null,null,386,8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.4,8.5500000000000007,11.6,5.35,8.9499999999999993,11.3,14.600000000000001,19.850000000000001,null,null,null,null,null,null,null,5.4,8.5500000000000007,11.6,5.35,8.9499999999999993,11.3,14.600000000000001,19.850000000000001,null,null,null,null,null,null,null,5.4,8.5500000000000007,11.6,5.35,8.9499999999999993,11.3,null,null,null,null,null,6.2415841584158418,10.084653465346536,13.431683168316834,6.3400990099009897,10.138118811881188,13.082178217821784,16.926732673267328,23.364851485148517,null,6.2415841584158418,10.084653465346536,13.431683168316834,6.3400990099009897,10.138118811881188,13.082178217821784,16.926732673267328,23.364851485148517,null,6.2415841584158418,10.084653465346536,13.431683168316834,6.3400990099009897,10.138118811881188,13.082178217821784,null,6.2910891089108913,10.282673267326732,13.926732673267326,6.538118811881187,10.633168316831682,13.923762376237624,17.768316831683169,24.453960396039605,null,6.2910891089108913,10.282673267326732,13.926732673267326,6.538118811881187,10.633168316831682,13.923762376237624,17.768316831683169,24.453960396039605,null,6.2910891089108913,10.282673267326732,13.926732673267326,6.538118811881187,10.633168316831682,13.923762376237624,null,null,5.0115195048046024,6.7324254390517204,8.553119779263282,15.474854294534218,15.474854294534218,16.851185456948965,16.851185456948965,null,5.0115195048046024,6.7324254390517204,8.553119779263282,15.474854294534218,15.474854294534218,16.851185456948965,16.851185456948965,null,5.0115195048046024,6.7324254390517204,8.553119779263282,15.474854294534218,15.474854294534218,16.851185456948965,16.851185456948965,null,5.0115195048046024,6.7324254390517204,8.553119779263282,15.474854294534218,15.474854294534218,16.851185456948965,16.851185456948965,null,null,6.0517013965560844,8.112482,10.586285714285713,15.399219400896261,15.399219400896261,18.469522438095236,18.469522438095236,null,6.0517013965560844,8.112482,10.586285714285713,15.399219400896261,15.399219400896261,18.469522438095236,18.469522438095236,null,6.0517013965560844,8.112482,10.586285714285713,15.399219400896261,15.399219400896261,18.469522438095236,18.469522438095236,null,6.0517013965560844,8.112482,10.586285714285713,15.399219400896261,15.399219400896261,18.469522438095236,18.469522438095236]
[null,null,null,null,390,12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.4,8.5500000000000007,11.6,5.35,8.9499999999999993,11.3,14.600000000000001,19.850000000000001,null,null,null,null,null,null,null,5.4,8.5500000000000007,11.6,5.35,8.9499999999999993,11.3,14.600000000000001,19.850000000000001,null,null,null,null,null,null,null,5.4,8.5500000000000007,11.6,5.35,8.9499999999999993,11.3,null,null,null,null,null,6.2415841584158418,10.084653465346536,13.431683168316834,6.3400990099009897,10.138118811881188,13.082178217821784,16.926732673267328,23.364851485148517,null,6.2415841584158418,10.084653465346536,13.431683168316834,6.3400990099009897,10.138118811881188,13.082178217821784,16.926732673267328,23.364851485148517,null,6.2415841584158418,10.084653465346536,13.431683168316834,6.3400990099009897,10.138118811881188,13.082178217821784,null,6.2910891089108913,10.282673267326732,13.926732673267326,6.538118811881187,10.633168316831682,13.923762376237624,17.768316831683169,24.453960396039605,null,6.2910891089108913,10.282673267326732,13.926732673267326,6.538118811881187,10.633168316831682,13.923762376237624,17.768316831683169,24.453960396039605,null,6.2910891089108913,10.282673267326732,13.926732673267326,6.538118811881187,10.633168316831682,13.923762376237624,null,null,5.4740612825020216,7.108753259630511,8.9937204165008513,16.872829758824615,16.872829758824615,18.302935158384805,18.302935158384805,null,5.4740612825020216,7.108753259630511,8.9937204165008513,16.872829758824615,16.872829758824615,18.302935158384805,18.302935158384805,null,5.4740612825020216,7.108753259630511,8.9937204165008513,16.872829758824615,16.872829758824615,18.302935158384805,18.302935158384805,null,5.4740612825020216,7.108753259630511,8.9937204165008513,16.872829758824615,16.872829758824615,18.302935158384805,18.302935158384805,null,null,6.545522785444974,8.0345170535714274,10.601041666666667,16.733927958039118,16.733927958039118,18.290855000000004,18.290855000000004,null,6.545522785444974,8.0345170535714274,10.601041666666667,16.733927958039118,16.733927958039118,18.290855000000004,18.290855000000004,null,6.545522785444974,8.0345170535714274,10.601041666666667,16.733927958039118,16.733927958039118,18.290855000000004,18.290855000000004,null,6.545522785444974,8.0345170535714274,10.601041666666667,16.733927958039118,16.733927958039118,18.290855000000004,18.290855000000004]
[null,null,null,null,393,15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.4,8.5500000000000007,11.6,5.35,8.9499999999999993,11.3,14.600000000000001,19.850000000000001,null,null,null,null,null,null,null,5.4,8.5500000000000007,11.6,5.35,8.9499999999999993,11.3,14.600000000000001,19.850000000000001,null,null,null,null,null,null,null,5.4,8.5500000000000007,11.6,5.35,8.9499999999999993,11.3,null,null,null,null,null,6.2415841584158418,10.084653465346536,13.431683168316834,6.3400990099009897,10.138118811881188,13.082178217821784,16.926732673267328,23.364851485148517,null,6.2415841584158418,10.084653465346536,13.431683168316834,6.3400990099009897,10.138118811881188,13.082178217821784,16.926732673267328,23.364851485148517,null,6.2415841584158418,10.084653465346536,13.431683168316834,6.3400990099009897,10.138118811881188,13.082178217821784,null,6.2910891089108913,10.282673267326732,13.926732673267326,6.538118811881187,10.633168316831682,13.923762376237624,17.768316831683169,24.453960396039605,null,6.2910891089108913,10.282673267326732,13.926732673267326,6.538118811881187,10.633168316831682,13.923762376237624,17.768316831683169,24.453960396039605,null,6.2910891089108913,10.282673267326732,13.926732673267326,6.538118811881187,10.633168316831682,13.923762376237624,null,null,5.8446324851872173,7.4080614405774421,9.342077425604419,17.921232207724731,17.921232207724731,19.389970463370847,19.389970463370847,null,5.8446324851872173,7.4080614405774421,9.342077425604419,17.921232207724731,17.921232207724731,19.389970463370847,19.389970463370847,null,5.8446324851872173,7.4080614405774421,9.342077425604419,17.921232207724731,17.921232207724731,19.389970463370847,19.389970463370847,null,5.8446324851872173,7.4080614405774421,9.342077425604419,17.921232207724731,17.921232207724731,19.389970463370847,19.389970463370847,null,null,6.9131482675878306,7.9359050476190474,10.427619047619048,17.850372386610545,17.850372386610545,17.802743307477432,17.802743307477432,null,6.9131482675878306,7.9359050476190474,10.427619047619048,17.850372386610545,17.850372386610545,17.802743307477432,17.802743307477432,null,6.9131482675878306,7.9359050476190474,10.427619047619048,17.850372386610545,17.850372386610545,17.802743307477432,17.802743307477432,null,6.9131482675878306,7.9359050476190474,10.427619047619048,17.850372386610545,17.850372386610545,17.802743307477432,17.802743307477432]
[null,null,null,null,395,17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.4,8.5500000000000007,11.6,5.35,8.9499999999999993,11.3,14.600000000000001,19.850000000000001,null,null,null,null,null,null,null,5.4,8.5500000000000007,11.6,5.35,8.9499999999999993,11.3,14.600000000000001,19.850000000000001,null,null,null,null,null,null,null,5.4,8.5500000000000007,11.6,5.35,8.9499999999999993,11.3,null,null,null,null,null,6.2415841584158418,10.084653465346536,13.431683168316834,6.3400990099009897,10.138118811881188,13.082178217821784,16.926732673267328,23.364851485148517,null,6.2415841584158418,10.084653465346536,13.431683168316834,6.3400990099009897,10.138118811881188,13.082178217821784,16.926732673267328,23.364851485148517,null,6.2415841584158418,10.084653465346536,13.431683168316834,6.3400990099009897,10.138118811881188,13.082178217821784,null,6.2910891089108913,10.282673267326732,13.926732673267326,6.538118811881187,10.633168316831682,13.923762376237624,17.768316831683169,24.453960396039605,null,6.2910891089108913,10.282673267326732,13.926732673267326,6.538118811881187,10.633168316831682,13.923762376237624,17.768316831683169,24.453960396039605,null,6.2910891089108913,10.282673267326732,13.926732673267326,6.538118811881187,10.633168316831682,13.923762376237624,null,null,6.1031690050855234,7.5966730412534451,9.5586496386273616,18.671458928214165,18.671458928214165,20.111976931876615,20.111976931876615,null,6.1031690050855234,7.5966730412534451,9.5586496386273616,18.671458928214165,18.671458928214165,20.111976931876615,20.111976931876615,null,6.1031690050855234,7.5966730412534451,9.5586496386273616,18.671458928214165,18.671458928214165,20.111976931876615,20.111976931876615,null,6.1031690050855234,7.5966730412534451,9.5586496386273616,18.671458928214165,18.671458928214165,20.111976931876615,20.111976931876615,null,null,7.2127634104449729,7.9733628571428561,10.418571431243219,17.670139183945007,17.670139183945007,17.659849988095239,17.659849988095239,null,7.2127634104449729,7.9733628571428561,10.418571431243219,17.670139183945007,17.670139183945007,17.659849988095239,17.659849988095239,null,7.2127634104449729,7.9733628571428561,10.418571431243219,17.670139183945007,17.670139183945007,17.659849988095239,17.659849988095239,null,7.2127634104449729,7.9733628571428561,10.418571431243219,17.670139183945007,17.670139183945007,17.659849988095239,17.659849988095239]
[null,null,null,null,396,18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.4,8.5500000000000007,11.6,5.35,8.9499999999999993,11.3,14.600000000000001,19.850000000000001,null,null,null,null,null,null,null,5.4,8.5500000000000007,11.6,5.35,8.9499999999999993,11.3,14.600000000000001,19.850000000000001,null,null,null,null,null,null,null,5.4,8.5500000000000007,11.6,5.35,8.9499999999999993,11.3,null,null,null,null,null,6.2415841584158418,10.084653465346536,13.431683168316834,6.3400990099009897,10.138118811881188,13.082178217821784,16.926732673267328,23.364851485148517,null,6.2415841584158418,10.084653465346536,13.431683168316834,6.3400990099009897,10.138118811881188,13.082178217821784,16.926732673267328,23.364851485148517,null,6.2415841584158418,10.084653465346536,13.431683168316834,6.3400990099009897,10.138118811881188,13.082178217821784,null,6.2910891089108913,10.282673267326732,13.926732673267326,6.538118811881187,10.633168316831682,13.923762376237624,17.768316831683169,24.453960396039605,null,6.2910891089108913,10.282673267326732,13.926732673267326,6.538118811881187,10.633168316831682,13.923762376237624,17.768316831683169,24.453960396039605,null,6.2910891089108913,10.282673267326732,13.926732673267326,6.538118811881187,10.633168316831682,13.923762376237624,null,null,6.2316688509444367,7.6989337899716928,9.676374268166974,19.046086052189779,19.046086052189779,20.492340932828586,20.492340932828586,null,6.2316688509444367,7.6989337899716928,9.676374268166974,19.046086052189779,19.046086052189779,20.492340932828586,20.492340932828586,null,6.2316688509444367,7.6989337899716928,9.676374268166974,19.046086052189779,19.046086052189779,20.492340932828586,20.492340932828586,null,6.2316688509444367,7.6989337899716928,9.676374268166974,19.046086052189779,19.046086052189779,20.492340932828586,20.492340932828586,null,null,7.3625709818735467,7.6749938571428586,10.082063492063494,17.977271804480718,17.977271804480718,17.96698260863095,17.96698260863095,null,7.3625709818735467,7.6749938571428586,10.082063492063494,17.977271804480718,17.977271804480718,17.96698260863095,17.96698260863095,null,7.3625709818735467,7.6749938571428586,10.082063492063494,17.977271804480718,17.977271804480718,17.96698260863095,17.96698260863095,null,7.3625709818735467,7.6749938571428586,10.082063492063494,17.977271804480718,17.977271804480718,17.96698260863095,17.96698260863095]
[null,null,null,null,399,"Puissance 50/55 °C en fonction de la T° ext."]
[null,null,null,null,403,-17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.4,8.6999999999999993,11.7,5.4,9,11.4,14.7,20,null,null,null,null,null,null,null,5.4,8.6999999999999993,11.7,5.4,9,11.4,14.7,20,null,null,null,null,null,null,null,5.4,8.6999999999999993,11.7,5.4,9,11.4,null,null,null,null,null,6.6,10.3,13.8,6.3,10.3,13.3,17.100000000000001,23.8,null,6.6,10.3,13.8,6.3,10.3,13.3,17.100000000000001,23.8,null,6.6,10.3,13.8,6.3,10.3,13.3,null,6.4,10.7,14.2,6.5,10.8,14.2,17.899999999999999,24.8,null,6.4,10.7,14.2,6.5,10.8,14.2,17.899999999999999,24.8,null,6.4,10.7,14.2,6.5,10.8,14.2,null,null,0,2.8689630973639364,3.9065263702599795,4.772841441305685,4.772841441305685,7.2530226986917254,7.2530226986917254,null,0,2.8689630973639364,3.9065263702599795,4.772841441305685,4.772841441305685,7.2530226986917254,7.2530226986917254,null,0,2.8689630973639364,3.9065263702599795,4.772841441305685,4.772841441305685,7.2530226986917254,7.2530226986917254,null,0,2.8689630973639364,3.9065263702599795,4.772841441305685,4.772841441305685,7.2530226986917254,7.2530226986917254,null,null,2.6735141774678923,4.3031257142857138,5.77,7.3136941210408652,7.3136941210408652,7.8415354999999991,7.8415354999999991,null,2.6735141774678923,4.3031257142857138,5.77,7.3136941210408652,7.3136941210408652,7.8415354999999991,7.8415354999999991,null,2.6735141774678923,4.3031257142857138,5.77,7.3136941210408652,7.3136941210408652,7.8415354999999991,7.8415354999999991,null,2.6735141774678923,4.3031257142857138,5.77,7.3136941210408652,7.3136941210408652,7.8415354999999991,7.8415354999999991]
[null,null,null,null,406,-14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.4,8.6999999999999993,11.7,5.4,9,11.4,14.7,20,null,3.9,6.2,8,10.1,13.5,null,5.4,8.6999999999999993,11.7,5.4,9,11.4,14.7,20,null,3.9,6.2,8,10.1,13.5,null,5.4,8.6999999999999993,11.7,5.4,9,11.4,null,3.9,6.2,8,null,6.6,10.3,13.8,6.3,10.3,13.3,17.100000000000001,23.8,null,6.6,10.3,13.8,6.3,10.3,13.3,17.100000000000001,23.8,null,6.6,10.3,13.8,6.3,10.3,13.3,null,6.4,10.7,14.2,6.5,10.8,14.2,17.899999999999999,24.8,null,6.4,10.7,14.2,6.5,10.8,14.2,17.899999999999999,24.8,null,6.4,10.7,14.2,6.5,10.8,14.2,null,null,0,3.1967549696872566,4.3261761677510897,6.0766288115242881,6.0766288115242881,8.0780077299541624,8.0780077299541624,null,0,3.1967549696872566,4.3261761677510897,6.0766288115242881,6.0766288115242881,8.0780077299541624,8.0780077299541624,null,0,3.1967549696872566,4.3261761677510897,6.0766288115242881,6.0766288115242881,8.0780077299541624,8.0780077299541624,null,0,3.1967549696872566,4.3261761677510897,6.0766288115242881,6.0766288115242881,8.0780077299541624,8.0780077299541624,null,null,2.9983690330234469,4.4132164682539692,6.0094444444444441,8.147935371040866,8.147935371040866,9.1424750000000028,9.1424750000000028,null,2.9983690330234469,4.4132164682539692,6.0094444444444441,8.147935371040866,8.147935371040866,9.1424750000000028,9.1424750000000028,null,2.9983690330234469,4.4132164682539692,6.0094444444444441,8.147935371040866,8.147935371040866,9.1424750000000028,9.1424750000000028,null,2.9983690330234469,4.4132164682539692,6.0094444444444441,8.147935371040866,8.147935371040866,9.1424750000000028,9.1424750000000028]
[null,null,null,null,409,-11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.4,8.6999999999999993,11.7,5.4,9,11.4,14.7,20,null,4.2,6.5,8.5,10.8,14.5,null,5.4,8.6999999999999993,11.7,5.4,9,11.4,14.7,20,null,4.2,6.5,8.5,10.8,14.5,null,5.4,8.6999999999999993,11.7,5.4,9,11.4,null,4.2,6.5,8.5,null,6.6,10.3,13.8,6.3,10.3,13.3,17.100000000000001,23.8,null,6.6,10.3,13.8,6.3,10.3,13.3,17.100000000000001,23.8,null,6.6,10.3,13.8,6.3,10.3,13.3,null,6.4,10.7,14.2,6.5,10.8,14.2,17.899999999999999,24.8,null,6.4,10.7,14.2,6.5,10.8,14.2,17.899999999999999,24.8,null,6.4,10.7,14.2,6.5,10.8,14.2,null,null,0,3.5674756656398254,4.8006926037782245,7.6443433490007191,7.6443433490007191,9.0315397447813073,9.0315397447813073,null,0,3.5674756656398254,4.8006926037782245,7.6443433490007191,7.6443433490007191,9.0315397447813073,9.0315397447813073,null,0,3.5674756656398254,4.8006926037782245,7.6443433490007191,7.6443433490007191,9.0315397447813073,9.0315397447813073,null,0,3.5674756656398254,4.8006926037782245,7.6443433490007191,7.6443433490007191,9.0315397447813073,9.0315397447813073,null,null,3.3079153996901143,4.7939288888888889,6.5536111111111106,8.9835021210408641,8.9835021210408641,10.060700000000001,10.060700000000001,null,3.3079153996901143,4.7939288888888889,6.5536111111111106,8.9835021210408641,8.9835021210408641,10.060700000000001,10.060700000000001,null,3.3079153996901143,4.7939288888888889,6.5536111111111106,8.9835021210408641,8.9835021210408641,10.060700000000001,10.060700000000001,null,3.3079153996901143,4.7939288888888889,6.5536111111111106,8.9835021210408641,8.9835021210408641,10.060700000000001,10.060700000000001]
[null,null,null,null,413,-7,null,null,3.7744,4.0096000000000007,4.9094999999999995,7.6,null,3.7744,4.0096000000000007,4.9094999999999995,7.6,null,3.7744,4.0096000000000007,4.9094999999999995,7.6,null,3.7744,4.0096000000000007,4.9094999999999995,7.6,null,3.7744,4.0096000000000007,4.9094999999999995,7.6,null,null,5.4,8.6999999999999993,11.7,5.4,9,11.4,14.7,20,null,4.5999999999999996,6.9,9.1,11.6,15.8,null,5.4,8.6999999999999993,11.7,5.4,9,11.4,14.7,20,null,4.5999999999999996,6.9,9.1,11.6,15.8,null,5.4,8.6999999999999993,11.7,5.4,9,11.4,null,4.5999999999999996,6.9,9.1,null,6.6,10.3,13.8,6.3,10.3,13.3,17.100000000000001,23.8,null,6.6,10.3,13.8,6.3,10.3,13.3,17.100000000000001,23.8,null,6.6,10.3,13.8,6.3,10.3,13.3,null,6.4,10.7,14.2,6.5,10.8,14.2,17.899999999999999,24.8,null,6.4,10.7,14.2,6.5,10.8,14.2,17.899999999999999,24.8,null,6.4,10.7,14.2,6.5,10.8,14.2,null,null,3.1,4.1157215299112497,5.5006148694401054,10.103690419355019,10.103690419355019,10.389405911329984,10.389405911329984,null,3.1,4.1157215299112497,5.5006148694401054,10.103690419355019,10.103690419355019,10.389405911329984,10.389405911329984,null,3.1,4.1157215299112497,5.5006148694401054,10.103690419355019,10.103690419355019,10.389405911329984,10.389405911329984,null,3.1,4.1157215299112497,5.5006148694401054,10.103690419355019,10.103690419355019,10.389405911329984,10.389405911329984,null,null,3.7748130774678921,5.0999997571495399,7.0573333333333332,10.130586871040864,10.130586871040864,12.616999408580009,12.616999408580009,null,3.7748130774678921,5.0999997571495399,7.0573333333333332,10.130586871040864,10.130586871040864,12.616999408580009,12.616999408580009,null,3.7748130774678921,5.0999997571495399,7.0573333333333332,10.130586871040864,10.130586871040864,12.616999408580009,12.616999408580009,null,3.7748130774678921,5.0999997571495399,7.0573333333333332,10.130586871040864,10.130586871040864,12.616999408580009,12.616999408580009]
[null,null,null,null,416,-4,null,null,4.8525999999999998,4.5442,5.5638000000000005,7.9,null,4.8525999999999998,4.5442,5.5638000000000005,7.9,null,4.8525999999999998,4.5442,5.5638000000000005,7.9,null,4.8525999999999998,4.5442,5.5638000000000005,7.9,null,4.8525999999999998,4.5442,5.5638000000000005,7.9,null,null,5.4,8.6999999999999993,11.7,5.4,9,11.4,14.7,20,null,4.9000000000000004,7.5,9.6,12.5,16.7,null,5.4,8.6999999999999993,11.7,5.4,9,11.4,14.7,20,null,4.9000000000000004,7.5,9.6,12.5,16.7,null,5.4,8.6999999999999993,11.7,5.4,9,11.4,null,4.9000000000000004,7.5,9.6,null,6.6,10.3,13.8,6.3,10.3,13.3,17.100000000000001,23.8,null,6.6,10.3,13.8,6.3,10.3,13.3,17.100000000000001,23.8,null,6.6,10.3,13.8,6.3,10.3,13.3,null,6.4,10.7,14.2,6.5,10.8,14.2,17.899999999999999,24.8,null,6.4,10.7,14.2,6.5,10.8,14.2,17.899999999999999,24.8,null,6.4,10.7,14.2,6.5,10.8,14.2,null,null,3.3,4.2909796124279227,5.6504839192066667,10.286649683123219,10.286649683123219,10.72364087407218,10.72364087407218,null,3.3,4.2909796124279227,5.6504839192066667,10.286649683123219,10.286649683123219,10.72364087407218,10.72364087407218,null,3.3,4.2909796124279227,5.6504839192066667,10.286649683123219,10.286649683123219,10.72364087407218,10.72364087407218,null,3.3,4.2909796124279227,5.6504839192066667,10.286649683123219,10.286649683123219,10.72364087407218,10.72364087407218,null,null,4.1673822441345578,5.4475190904828743,7.5733333333333341,11.023280621040865,11.023280621040865,13.762449408580009,13.762449408580009,null,4.1673822441345578,5.4475190904828743,7.5733333333333341,11.023280621040865,11.023280621040865,13.762449408580009,13.762449408580009,null,4.1673822441345578,5.4475190904828743,7.5733333333333341,11.023280621040865,11.023280621040865,13.762449408580009,13.762449408580009,null,4.1673822441345578,5.4475190904828743,7.5733333333333341,11.023280621040865,11.023280621040865,13.762449408580009,13.762449408580009]
[null,null,null,null,419,-1,null,null,5.4412000000000003,5.149,6.2613000000000003,8.7744,null,5.4412000000000003,5.149,6.2613000000000003,8.7744,null,5.4412000000000003,5.149,6.2613000000000003,8.7744,null,5.4412000000000003,5.149,6.2613000000000003,8.7744,null,5.4412000000000003,5.149,6.2613000000000003,8.7744,null,null,5.4,8.6999999999999993,11.7,5.4,9,11.4,14.7,20,null,5.2,8,10.1,13.3,17.7,null,5.4,8.6999999999999993,11.7,5.4,9,11.4,14.7,20,null,5.2,8,10.1,13.3,17.7,null,5.4,8.6999999999999993,11.7,5.4,9,11.4,null,5.2,8,10.1,null,6.6,10.3,13.8,6.3,10.3,13.3,17.100000000000001,23.8,null,6.6,10.3,13.8,6.3,10.3,13.3,17.100000000000001,23.8,null,6.6,10.3,13.8,6.3,10.3,13.3,null,6.4,10.7,14.2,6.5,10.8,14.2,17.899999999999999,24.8,null,6.4,10.7,14.2,6.5,10.8,14.2,17.899999999999999,24.8,null,6.4,10.7,14.2,6.5,10.8,14.2,null,null,3.5,4.5557253968166957,5.8119364633253339,11.223719540048153,11.223719540048153,11.786597017395174,11.786597017395174,null,3.5,4.5557253968166957,5.8119364633253339,11.223719540048153,11.223719540048153,11.786597017395174,11.786597017395174,null,3.5,4.5557253968166957,5.8119364633253339,11.223719540048153,11.223719540048153,11.786597017395174,11.786597017395174,null,3.5,4.5557253968166957,5.8119364633253339,11.223719540048153,11.223719540048153,11.786597017395174,11.786597017395174,null,null,4.6088071441345582,5.8097884238162081,8.1033333333333317,11.944988746040865,11.944988746040865,14.928410158580009,14.928410158580009,null,4.6088071441345582,5.8097884238162081,8.1033333333333317,11.944988746040865,11.944988746040865,14.928410158580009,14.928410158580009,null,4.6088071441345582,5.8097884238162081,8.1033333333333317,11.944988746040865,11.944988746040865,14.928410158580009,14.928410158580009,null,4.6088071441345582,5.8097884238162081,8.1033333333333317,11.944988746040865,11.944988746040865,14.928410158580009,14.928410158580009]
[null,null,null,null,420,0,null,null,5.5286,5.3662000000000001,6.5034000000000001,8.8000000000000007,null,5.5286,5.3662000000000001,6.5034000000000001,8.8000000000000007,null,5.5286,5.3662000000000001,6.5034000000000001,8.8000000000000007,null,5.5286,5.3662000000000001,6.5034000000000001,8.8000000000000007,null,5.5286,5.3662000000000001,6.5034000000000001,8.8000000000000007,null,null,5.4,8.6999999999999993,11.7,5.4,9,11.4,14.7,20,null,5.3,8.1999999999999993,10.3,13.6,18,null,5.4,8.6999999999999993,11.7,5.4,9,11.4,14.7,20,null,5.3,8.1999999999999993,10.3,13.6,18,null,5.4,8.6999999999999993,11.7,5.4,9,11.4,null,5.3,8.1999999999999993,10.3,null,6.6,10.3,13.8,6.3,10.3,13.3,17.100000000000001,23.8,null,6.6,10.3,13.8,6.3,10.3,13.3,17.100000000000001,23.8,null,6.6,10.3,13.8,6.3,10.3,13.3,null,6.4,10.7,14.2,6.5,10.8,14.2,17.899999999999999,24.8,null,6.4,10.7,14.2,6.5,10.8,14.2,17.899999999999999,24.8,null,6.4,10.7,14.2,6.5,10.8,14.2,null,null,3.5,4.6569804051829484,5.8625659250027233,11.694470759770027,11.694470759770027,12.296076499226494,12.296076499226494,null,3.5,4.6569804051829484,5.8625659250027233,11.694470759770027,11.694470759770027,12.296076499226494,12.296076499226494,null,3.5,4.6569804051829484,5.8625659250027233,11.694470759770027,11.694470759770027,12.296076499226494,12.296076499226494,null,3.5,4.6569804051829484,5.8625659250027233,11.694470759770027,11.694470759770027,12.296076499226494,12.296076499226494,null,null,4.7559487774678919,5.9305448682606521,8.2800000000000011,12.275437287707531,12.275437287707531,15.355751241913344,15.355751241913344,null,4.7559487774678919,5.9305448682606521,8.2800000000000011,12.275437287707531,12.275437287707531,15.355751241913344,15.355751241913344,null,4.7559487774678919,5.9305448682606521,8.2800000000000011,12.275437287707531,12.275437287707531,15.355751241913344,15.355751241913344,null,4.7559487774678919,5.9305448682606521,8.2800000000000011,12.275437287707531,12.275437287707531,15.355751241913344,15.355751241913344]
[null,null,null,null,423,3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.4,8.6999999999999993,11.7,5.4,9,11.4,14.7,20,null,null,null,null,null,null,null,5.4,8.6999999999999993,11.7,5.4,9,11.4,14.7,20,null,null,null,null,null,null,null,5.4,8.6999999999999993,11.7,5.4,9,11.4,null,null,null,null,null,6.6,10.3,13.8,6.3,10.3,13.3,17.100000000000001,23.8,null,6.6,10.3,13.8,6.3,10.3,13.3,17.100000000000001,23.8,null,6.6,10.3,13.8,6.3,10.3,13.3,null,6.4,10.7,14.2,6.5,10.8,14.2,17.899999999999999,24.8,null,6.4,10.7,14.2,6.5,10.8,14.2,17.899999999999999,24.8,null,6.4,10.7,14.2,6.5,10.8,14.2,null,null,3.8,5.0333614432959131,6.2390851022065759,12.99955881281929,12.99955881281929,13.727944750284349,13.727944750284349,null,3.8,5.0333614432959131,6.2390851022065759,12.99955881281929,12.99955881281929,13.727944750284349,13.727944750284349,null,3.8,5.0333614432959131,6.2390851022065759,12.99955881281929,12.99955881281929,13.727944750284349,13.727944750284349,null,3.8,5.0333614432959131,6.2390851022065759,12.99955881281929,12.99955881281929,13.727944750284349,13.727944750284349,null,null,5.1797358108012252,6.3527164238162079,8.8480158730158713,13.281886121040863,13.281886121040863,16.622877258580004,16.622877258580004,null,5.1797358108012252,6.3527164238162079,8.8480158730158713,13.281886121040863,13.281886121040863,16.622877258580004,16.622877258580004,null,5.1797358108012252,6.3527164238162079,8.8480158730158713,13.281886121040863,13.281886121040863,16.622877258580004,16.622877258580004,null,5.1797358108012252,6.3527164238162079,8.8480158730158713,13.281886121040863,13.281886121040863,16.622877258580004,16.622877258580004]
[null,null,null,null,427,7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.4,8.6999999999999993,11.7,5.4,9,11.4,14.7,20,null,null,null,null,null,null,null,5.4,8.6999999999999993,11.7,5.4,9,11.4,14.7,20,null,null,null,null,null,null,null,5.4,8.6999999999999993,11.7,5.4,9,11.4,null,null,null,null,null,6.6,10.3,13.8,6.3,10.3,13.3,17.100000000000001,23.8,null,6.6,10.3,13.8,6.3,10.3,13.3,17.100000000000001,23.8,null,6.6,10.3,13.8,6.3,10.3,13.3,null,6.4,10.7,14.2,6.5,10.8,14.2,17.899999999999999,24.8,null,6.4,10.7,14.2,6.5,10.8,14.2,17.899999999999999,24.8,null,6.4,10.7,14.2,6.5,10.8,14.2,null,null,4.4000000000000004,5.6941099079666948,7.3856868386953343,14.469115903535394,14.469115903535394,15.379701401987981,15.379701401987981,null,4.4000000000000004,5.6941099079666948,7.3856868386953343,14.469115903535394,14.469115903535394,15.379701401987981,15.379701401987981,null,4.4000000000000004,5.6941099079666948,7.3856868386953343,14.469115903535394,14.469115903535394,15.379701401987981,15.379701401987981,null,4.4000000000000004,5.6941099079666948,7.3856868386953343,14.469115903535394,14.469115903535394,15.379701401987981,15.379701401987981,null,null,5.7316222441345568,6.8651124999999995,9.3792857142857144,14.479332763898007,14.479332763898007,17.109381589285714,17.109381589285714,null,5.7316222441345568,6.8651124999999995,9.3792857142857144,14.479332763898007,14.479332763898007,17.109381589285714,17.109381589285714,null,5.7316222441345568,6.8651124999999995,9.3792857142857144,14.479332763898007,14.479332763898007,17.109381589285714,17.109381589285714,null,5.7316222441345568,6.8651124999999995,9.3792857142857144,14.479332763898007,14.479332763898007,17.109381589285714,17.109381589285714]
[null,null,null,null,430,10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.4,8.6999999999999993,11.7,5.4,9,11.4,14.7,20,null,null,null,null,null,null,null,5.4,8.6999999999999993,11.7,5.4,9,11.4,14.7,20,null,null,null,null,null,null,null,5.4,8.6999999999999993,11.7,5.4,9,11.4,null,null,null,null,null,6.6,10.3,13.8,6.3,10.3,13.3,17.100000000000001,23.8,null,6.6,10.3,13.8,6.3,10.3,13.3,17.100000000000001,23.8,null,6.6,10.3,13.8,6.3,10.3,13.3,null,6.4,10.7,14.2,6.5,10.8,14.2,17.899999999999999,24.8,null,6.4,10.7,14.2,6.5,10.8,14.2,17.899999999999999,24.8,null,6.4,10.7,14.2,6.5,10.8,14.2,null,null,4.7,6.0237542137273365,7.8274454311085222,15.343893191391892,15.343893191391892,16.252231476607065,16.252231476607065,null,4.7,6.0237542137273365,7.8274454311085222,15.343893191391892,15.343893191391892,16.252231476607065,16.252231476607065,null,4.7,6.0237542137273365,7.8274454311085222,15.343893191391892,15.343893191391892,16.252231476607065,16.252231476607065,null,4.7,6.0237542137273365,7.8274454311085222,15.343893191391892,15.343893191391892,16.252231476607065,16.252231476607065,null,null,6.0795147441345581,7.0094766666666661,9.4553194444444433,15.353510156755151,15.353510156755151,17.087445714285717,17.087445714285717,null,6.0795147441345581,7.0094766666666661,9.4553194444444433,15.353510156755151,15.353510156755151,17.087445714285717,17.087445714285717,null,6.0795147441345581,7.0094766666666661,9.4553194444444433,15.353510156755151,15.353510156755151,17.087445714285717,17.087445714285717,null,6.0795147441345581,7.0094766666666661,9.4553194444444433,15.353510156755151,15.353510156755151,17.087445714285717,17.087445714285717]
[null,null,null,null,432,12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.4,8.6999999999999993,11.7,5.4,9,11.4,14.7,20,null,null,null,null,null,null,null,5.4,8.6999999999999993,11.7,5.4,9,11.4,14.7,20,null,null,null,null,null,null,null,5.4,8.6999999999999993,11.7,5.4,9,11.4,null,null,null,null,null,6.6,10.3,13.8,6.3,10.3,13.3,17.100000000000001,23.8,null,6.6,10.3,13.8,6.3,10.3,13.3,17.100000000000001,23.8,null,6.6,10.3,13.8,6.3,10.3,13.3,null,6.4,10.7,14.2,6.5,10.8,14.2,17.899999999999999,24.8,null,6.4,10.7,14.2,6.5,10.8,14.2,17.899999999999999,24.8,null,6.4,10.7,14.2,6.5,10.8,14.2,null,null,{"$error":"#N/A"},6.254149786008945,8.1368304572253152,15.931778200610109,15.931778200610109,16.834847563190184,16.834847563190184,null,{"$error":"#N/A"},6.254149786008945,8.1368304572253152,15.931778200610109,15.931778200610109,16.834847563190184,16.834847563190184,null,{"$error":"#N/A"},6.254149786008945,8.1368304572253152,15.931778200610109,15.931778200610109,16.834847563190184,16.834847563190184,null,{"$error":"#N/A"},6.254149786008945,8.1368304572253152,15.931778200610109,15.931778200610109,16.834847563190184,16.834847563190184,null,null,6.3114430774678913,7.2687603333333337,9.7958472222222213,15.999381871040866,15.999381871040866,17.764660000000003,17.764660000000003,null,6.3114430774678913,7.2687603333333337,9.7958472222222213,15.999381871040866,15.999381871040866,17.764660000000003,17.764660000000003,null,6.3114430774678913,7.2687603333333337,9.7958472222222213,15.999381871040866,15.999381871040866,17.764660000000003,17.764660000000003,null,6.3114430774678913,7.2687603333333337,9.7958472222222213,15.999381871040866,15.999381871040866,17.764660000000003,17.764660000000003]
[null,null,null,null,436,16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.4,8.6999999999999993,11.7,5.4,9,11.4,14.7,20,null,null,null,null,null,null,null,5.4,8.6999999999999993,11.7,5.4,9,11.4,14.7,20,null,null,null,null,null,null,null,5.4,8.6999999999999993,11.7,5.4,9,11.4,null,null,null,null,null,6.6,10.3,13.8,6.3,10.3,13.3,17.100000000000001,23.8,null,6.6,10.3,13.8,6.3,10.3,13.3,17.100000000000001,23.8,null,6.6,10.3,13.8,6.3,10.3,13.3,null,6.4,10.7,14.2,6.5,10.8,14.2,17.899999999999999,24.8,null,6.4,10.7,14.2,6.5,10.8,14.2,17.899999999999999,24.8,null,6.4,10.7,14.2,6.5,10.8,14.2,null,null,{"$error":"#N/A"},6.7168071773949212,8.7606753242765389,17.183482390724308,17.183482390724308,18.065348909602445,18.065348909602445,null,{"$error":"#N/A"},6.7168071773949212,8.7606753242765389,17.183482390724308,17.183482390724308,18.065348909602445,18.065348909602445,null,{"$error":"#N/A"},6.7168071773949212,8.7606753242765389,17.183482390724308,17.183482390724308,18.065348909602445,18.065348909602445,null,{"$error":"#N/A"},6.7168071773949212,8.7606753242765389,17.183482390724308,17.183482390724308,18.065348909602445,18.065348909602445,null,null,6.7971143869916997,6.806831976190475,9.4185714285714308,16.579994732142858,16.579994732142858,16.552380305555555,16.552380305555555,null,6.7971143869916997,6.806831976190475,9.4185714285714308,16.579994732142858,16.579994732142858,16.552380305555555,16.552380305555555,null,6.7971143869916997,6.806831976190475,9.4185714285714308,16.579994732142858,16.579994732142858,16.552380305555555,16.552380305555555,null,6.7971143869916997,6.806831976190475,9.4185714285714308,16.579994732142858,16.579994732142858,16.552380305555555,16.552380305555555]
[null,null,null,null,439,19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.4,8.6999999999999993,11.7,5.4,9,11.4,14.7,20,null,null,null,null,null,null,null,5.4,8.6999999999999993,11.7,5.4,9,11.4,14.7,20,null,null,null,null,null,null,null,5.4,8.6999999999999993,11.7,5.4,9,11.4,null,null,null,null,null,6.6,10.3,13.8,6.3,10.3,13.3,17.100000000000001,23.8,null,6.6,10.3,13.8,6.3,10.3,13.3,17.100000000000001,23.8,null,6.6,10.3,13.8,6.3,10.3,13.3,null,6.4,10.7,14.2,6.5,10.8,14.2,17.899999999999999,24.8,null,6.4,10.7,14.2,6.5,10.8,14.2,17.899999999999999,24.8,null,6.4,10.7,14.2,6.5,10.8,14.2,null,null,{"$error":"#N/A"},7.0930627156203254,9.2692041139030401,18.155362481038999,18.155362481038999,19.023570227981335,19.023570227981335,null,{"$error":"#N/A"},7.0930627156203254,9.2692041139030401,18.155362481038999,18.155362481038999,19.023570227981335,19.023570227981335,null,{"$error":"#N/A"},7.0930627156203254,9.2692041139030401,18.155362481038999,18.155362481038999,19.023570227981335,19.023570227981335,null,{"$error":"#N/A"},7.0930627156203254,9.2692041139030401,18.155362481038999,18.155362481038999,19.023570227981335,19.023570227981335,null,null,6.685348238095238,6.6903482380952379,9.3910631657489816,16.621092837516432,16.621092837516432,16.50733398611111,16.50733398611111,null,6.685348238095238,6.6903482380952379,9.3910631657489816,16.621092837516432,16.621092837516432,16.50733398611111,16.50733398611111,null,6.685348238095238,6.6903482380952379,9.3910631657489816,16.621092837516432,16.621092837516432,16.50733398611111,16.50733398611111,null,6.685348238095238,6.6903482380952379,9.3910631657489816,16.621092837516432,16.621092837516432,16.50733398611111,16.50733398611111]
[null,null,null,null,442,-20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.3999999999999995,8.7750000000000004,11.75,5.4249999999999998,9.0249999999999986,11.450000000000001,14.749999999999998,20.075000000000003,null,null,null,null,null,null,null,5.3999999999999995,8.7750000000000004,11.75,5.4249999999999998,9.0249999999999986,11.450000000000001,14.749999999999998,20.075000000000003,null,null,null,null,null,null,null,5.3999999999999995,8.7750000000000004,11.75,5.4249999999999998,9.0249999999999986,11.450000000000001,null,null,null,null,null,6.423,9.8650000000000002,13.255000000000001,5.9530000000000003,9.8439999999999994,12.712,16.292999999999999,22.763000000000002,null,6.423,9.8650000000000002,13.255000000000001,5.9530000000000003,9.8439999999999994,12.712,16.292999999999999,22.763000000000002,null,6.423,9.8650000000000002,13.255000000000001,5.9530000000000003,9.8439999999999994,12.712,"valeur extrapolé - 5%",6.1180000000000003,10.335000000000001,13.585000000000001,6.141,10.314,13.582000000000001,17.021999999999998,23.657,null,6.1180000000000003,10.335000000000001,13.585000000000001,6.141,10.314,13.582000000000001,17.021999999999998,23.657,null,6.1180000000000003,10.335000000000001,13.585000000000001,6.141,10.314,13.582000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,null,null,443,-19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.3999999999999995,8.7750000000000004,11.75,5.4249999999999998,9.0249999999999986,11.450000000000001,14.749999999999998,20.075000000000003,null,null,null,null,null,null,null,5.3999999999999995,8.7750000000000004,11.75,5.4249999999999998,9.0249999999999986,11.450000000000001,14.749999999999998,20.075000000000003,null,null,null,null,null,null,null,5.3999999999999995,8.7750000000000004,11.75,5.4249999999999998,9.0249999999999986,11.450000000000001,null,null,null,null,null,6.423,9.8650000000000002,13.255000000000001,5.9530000000000003,9.8439999999999994,12.712,16.292999999999999,22.763000000000002,null,6.423,9.8650000000000002,13.255000000000001,5.9530000000000003,9.8439999999999994,12.712,16.292999999999999,22.763000000000002,null,6.423,9.8650000000000002,13.255000000000001,5.9530000000000003,9.8439999999999994,12.712,null,6.1180000000000003,10.335000000000001,13.585000000000001,6.141,10.314,13.582000000000001,17.021999999999998,23.657,null,6.1180000000000003,10.335000000000001,13.585000000000001,6.141,10.314,13.582000000000001,17.021999999999998,23.657,null,6.1180000000000003,10.335000000000001,13.585000000000001,6.141,10.314,13.582000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,null,null,446,-16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.3999999999999995,8.7750000000000004,11.75,5.4249999999999998,9.0249999999999986,11.450000000000001,14.749999999999998,20.075000000000003,null,null,null,null,null,null,null,5.3999999999999995,8.7750000000000004,11.75,5.4249999999999998,9.0249999999999986,11.450000000000001,14.749999999999998,20.075000000000003,null,null,null,null,null,null,null,5.3999999999999995,8.7750000000000004,11.75,5.4249999999999998,9.0249999999999986,11.450000000000001,null,null,null,null,null,6.423,9.8650000000000002,13.255000000000001,5.9530000000000003,9.8439999999999994,12.712,16.292999999999999,22.763000000000002,null,6.423,9.8650000000000002,13.255000000000001,5.9530000000000003,9.8439999999999994,12.712,16.292999999999999,22.763000000000002,null,6.423,9.8650000000000002,13.255000000000001,5.9530000000000003,9.8439999999999994,12.712,null,6.1180000000000003,10.335000000000001,13.585000000000001,6.141,10.314,13.582000000000001,17.021999999999998,23.657,null,6.1180000000000003,10.335000000000001,13.585000000000001,6.141,10.314,13.582000000000001,17.021999999999998,23.657,null,6.1180000000000003,10.335000000000001,13.585000000000001,6.141,10.314,13.582000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,null,null,450,-12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.3999999999999995,8.7750000000000004,11.75,5.4249999999999998,9.0249999999999986,11.450000000000001,14.749999999999998,20.075000000000003,null,null,null,null,null,null,null,5.3999999999999995,8.7750000000000004,11.75,5.4249999999999998,9.0249999999999986,11.450000000000001,14.749999999999998,20.075000000000003,null,null,null,null,null,null,null,5.3999999999999995,8.7750000000000004,11.75,5.4249999999999998,9.0249999999999986,11.450000000000001,null,null,null,null,null,6.423,9.8650000000000002,13.255000000000001,5.9530000000000003,9.8439999999999994,12.712,16.292999999999999,22.763000000000002,null,6.423,9.8650000000000002,13.255000000000001,5.9530000000000003,9.8439999999999994,12.712,16.292999999999999,22.763000000000002,null,6.423,9.8650000000000002,13.255000000000001,5.9530000000000003,9.8439999999999994,12.712,null,6.1180000000000003,10.335000000000001,13.585000000000001,6.141,10.314,13.582000000000001,17.021999999999998,23.657,null,6.1180000000000003,10.335000000000001,13.585000000000001,6.141,10.314,13.582000000000001,17.021999999999998,23.657,null,6.1180000000000003,10.335000000000001,13.585000000000001,6.141,10.314,13.582000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.9,4.4000000000000004,5.8,8.3000000000000007,8.3000000000000007,8.9,8.9,null,2.9,4.4000000000000004,5.8,8.3000000000000007,8.3000000000000007,8.9,8.9,null,2.9,4.4000000000000004,5.8,8.3000000000000007,8.3000000000000007,8.9,8.9,null,2.9,4.4000000000000004,5.8,8.3000000000000007,8.3000000000000007,8.9,8.9]
[null,null,null,null,453,-9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.3999999999999995,8.7750000000000004,11.75,5.4249999999999998,9.0249999999999986,11.450000000000001,14.749999999999998,20.075000000000003,null,null,null,null,null,null,null,5.3999999999999995,8.7750000000000004,11.75,5.4249999999999998,9.0249999999999986,11.450000000000001,14.749999999999998,20.075000000000003,null,null,null,null,null,null,null,5.3999999999999995,8.7750000000000004,11.75,5.4249999999999998,9.0249999999999986,11.450000000000001,null,null,null,null,null,6.423,9.8650000000000002,13.255000000000001,5.9530000000000003,9.8439999999999994,12.712,16.292999999999999,22.763000000000002,null,6.423,9.8650000000000002,13.255000000000001,5.9530000000000003,9.8439999999999994,12.712,16.292999999999999,22.763000000000002,null,6.423,9.8650000000000002,13.255000000000001,5.9530000000000003,9.8439999999999994,12.712,null,6.1180000000000003,10.335000000000001,13.585000000000001,6.141,10.314,13.582000000000001,17.021999999999998,23.657,null,6.1180000000000003,10.335000000000001,13.585000000000001,6.141,10.314,13.582000000000001,17.021999999999998,23.657,null,6.1180000000000003,10.335000000000001,13.585000000000001,6.141,10.314,13.582000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.2,4.5999999999999996,6.3,9.3000000000000007,9.3000000000000007,10,10,null,3.2,4.5999999999999996,6.3,9.3000000000000007,9.3000000000000007,10,10,null,3.2,4.5999999999999996,6.3,9.3000000000000007,9.3000000000000007,10,10,null,3.2,4.5999999999999996,6.3,9.3000000000000007,9.3000000000000007,10,10]
[null,null,null,null,456,-6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.3999999999999995,8.7750000000000004,11.75,5.4249999999999998,9.0249999999999986,11.450000000000001,14.749999999999998,20.075000000000003,null,null,null,null,null,null,null,5.3999999999999995,8.7750000000000004,11.75,5.4249999999999998,9.0249999999999986,11.450000000000001,14.749999999999998,20.075000000000003,null,null,null,null,null,null,null,5.3999999999999995,8.7750000000000004,11.75,5.4249999999999998,9.0249999999999986,11.450000000000001,null,null,null,null,null,6.423,9.8650000000000002,13.255000000000001,5.9530000000000003,9.8439999999999994,12.712,16.292999999999999,22.763000000000002,null,6.423,9.8650000000000002,13.255000000000001,5.9530000000000003,9.8439999999999994,12.712,16.292999999999999,22.763000000000002,null,6.423,9.8650000000000002,13.255000000000001,5.9530000000000003,9.8439999999999994,12.712,null,6.1180000000000003,10.335000000000001,13.585000000000001,6.141,10.314,13.582000000000001,17.021999999999998,23.657,null,6.1180000000000003,10.335000000000001,13.585000000000001,6.141,10.314,13.582000000000001,17.021999999999998,23.657,null,6.1180000000000003,10.335000000000001,13.585000000000001,6.141,10.314,13.582000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.6,4.9000000000000004,6.7,10.1,10.1,11.8,11.8,null,3.6,4.9000000000000004,6.7,10.1,10.1,11.8,11.8,null,3.6,4.9000000000000004,6.7,10.1,10.1,11.8,11.8,null,3.6,4.9000000000000004,6.7,10.1,10.1,11.8,11.8]
[null,null,null,null,460,-2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.3999999999999995,8.7750000000000004,11.75,5.4249999999999998,9.0249999999999986,11.450000000000001,14.749999999999998,20.075000000000003,null,null,null,null,null,null,null,5.3999999999999995,8.7750000000000004,11.75,5.4249999999999998,9.0249999999999986,11.450000000000001,14.749999999999998,20.075000000000003,null,null,null,null,null,null,null,5.3999999999999995,8.7750000000000004,11.75,5.4249999999999998,9.0249999999999986,11.450000000000001,null,null,null,null,null,6.423,9.8650000000000002,13.255000000000001,5.9530000000000003,9.8439999999999994,12.712,16.292999999999999,22.763000000000002,null,6.423,9.8650000000000002,13.255000000000001,5.9530000000000003,9.8439999999999994,12.712,16.292999999999999,22.763000000000002,null,6.423,9.8650000000000002,13.255000000000001,5.9530000000000003,9.8439999999999994,12.712,null,6.1180000000000003,10.335000000000001,13.585000000000001,6.141,10.314,13.582000000000001,17.021999999999998,23.657,null,6.1180000000000003,10.335000000000001,13.585000000000001,6.141,10.314,13.582000000000001,17.021999999999998,23.657,null,6.1180000000000003,10.335000000000001,13.585000000000001,6.141,10.314,13.582000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.0999999999999996,5.2,7.2,11.3,11.3,13.3,13.3,null,4.0999999999999996,5.2,7.2,11.3,11.3,13.3,13.3,null,4.0999999999999996,5.2,7.2,11.3,11.3,13.3,13.3,null,4.0999999999999996,5.2,7.2,11.3,11.3,13.3,13.3]
[null,null,null,null,463,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.3999999999999995,8.7750000000000004,11.75,5.4249999999999998,9.0249999999999986,11.450000000000001,14.749999999999998,20.075000000000003,null,null,null,null,null,null,null,5.3999999999999995,8.7750000000000004,11.75,5.4249999999999998,9.0249999999999986,11.450000000000001,14.749999999999998,20.075000000000003,null,null,null,null,null,null,null,5.3999999999999995,8.7750000000000004,11.75,5.4249999999999998,9.0249999999999986,11.450000000000001,null,null,null,null,null,6.423,9.8650000000000002,13.255000000000001,5.9530000000000003,9.8439999999999994,12.712,16.292999999999999,22.763000000000002,null,6.423,9.8650000000000002,13.255000000000001,5.9530000000000003,9.8439999999999994,12.712,16.292999999999999,22.763000000000002,null,6.423,9.8650000000000002,13.255000000000001,5.9530000000000003,9.8439999999999994,12.712,null,6.1180000000000003,10.335000000000001,13.585000000000001,6.141,10.314,13.582000000000001,17.021999999999998,23.657,null,6.1180000000000003,10.335000000000001,13.585000000000001,6.141,10.314,13.582000000000001,17.021999999999998,23.657,null,6.1180000000000003,10.335000000000001,13.585000000000001,6.141,10.314,13.582000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.5,5.6,7.7,12.2,12.2,14.4,14.4,null,4.5,5.6,7.7,12.2,12.2,14.4,14.4,null,4.5,5.6,7.7,12.2,12.2,14.4,14.4,null,4.5,5.6,7.7,12.2,12.2,14.4,14.4]
[null,null,null,null,464,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.3999999999999995,8.7750000000000004,11.75,5.4249999999999998,9.0249999999999986,11.450000000000001,14.749999999999998,20.075000000000003,null,null,null,null,null,null,null,5.3999999999999995,8.7750000000000004,11.75,5.4249999999999998,9.0249999999999986,11.450000000000001,14.749999999999998,20.075000000000003,null,null,null,null,null,null,null,5.3999999999999995,8.7750000000000004,11.75,5.4249999999999998,9.0249999999999986,11.450000000000001,null,null,null,null,null,6.423,9.8650000000000002,13.255000000000001,5.9530000000000003,9.8439999999999994,12.712,16.292999999999999,22.763000000000002,null,6.423,9.8650000000000002,13.255000000000001,5.9530000000000003,9.8439999999999994,12.712,16.292999999999999,22.763000000000002,null,6.423,9.8650000000000002,13.255000000000001,5.9530000000000003,9.8439999999999994,12.712,null,6.1180000000000003,10.335000000000001,13.585000000000001,6.141,10.314,13.582000000000001,17.021999999999998,23.657,null,6.1180000000000003,10.335000000000001,13.585000000000001,6.141,10.314,13.582000000000001,17.021999999999998,23.657,null,6.1180000000000003,10.335000000000001,13.585000000000001,6.141,10.314,13.582000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.7,5.7,7.9,12.5,12.5,14.8,14.8,null,4.7,5.7,7.9,12.5,12.5,14.8,14.8,null,4.7,5.7,7.9,12.5,12.5,14.8,14.8,null,4.7,5.7,7.9,12.5,12.5,14.8,14.8]
[null,null,null,null,467,5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.3999999999999995,8.7750000000000004,11.75,5.4249999999999998,9.0249999999999986,11.450000000000001,14.749999999999998,20.075000000000003,null,null,null,null,null,null,null,5.3999999999999995,8.7750000000000004,11.75,5.4249999999999998,9.0249999999999986,11.450000000000001,14.749999999999998,20.075000000000003,null,null,null,null,null,null,null,5.3999999999999995,8.7750000000000004,11.75,5.4249999999999998,9.0249999999999986,11.450000000000001,null,null,null,null,null,6.423,9.8650000000000002,13.255000000000001,5.9530000000000003,9.8439999999999994,12.712,16.292999999999999,22.763000000000002,null,6.423,9.8650000000000002,13.255000000000001,5.9530000000000003,9.8439999999999994,12.712,16.292999999999999,22.763000000000002,null,6.423,9.8650000000000002,13.255000000000001,5.9530000000000003,9.8439999999999994,12.712,null,6.1180000000000003,10.335000000000001,13.585000000000001,6.141,10.314,13.582000000000001,17.021999999999998,23.657,null,6.1180000000000003,10.335000000000001,13.585000000000001,6.141,10.314,13.582000000000001,17.021999999999998,23.657,null,6.1180000000000003,10.335000000000001,13.585000000000001,6.141,10.314,13.582000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.0999999999999996,6.2,8.5,13.5,13.5,15.5,15.5,null,5.0999999999999996,6.2,8.5,13.5,13.5,15.5,15.5,null,5.0999999999999996,6.2,8.5,13.5,13.5,15.5,15.5,null,5.0999999999999996,6.2,8.5,13.5,13.5,15.5,15.5]
[null,null,null,null,471,9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.3999999999999995,8.7750000000000004,11.75,5.4249999999999998,9.0249999999999986,11.450000000000001,14.749999999999998,20.075000000000003,null,null,null,null,null,null,null,5.3999999999999995,8.7750000000000004,11.75,5.4249999999999998,9.0249999999999986,11.450000000000001,14.749999999999998,20.075000000000003,null,null,null,null,null,null,null,5.3999999999999995,8.7750000000000004,11.75,5.4249999999999998,9.0249999999999986,11.450000000000001,null,null,null,null,null,6.423,9.8650000000000002,13.255000000000001,5.9530000000000003,9.8439999999999994,12.712,16.292999999999999,22.763000000000002,null,6.423,9.8650000000000002,13.255000000000001,5.9530000000000003,9.8439999999999994,12.712,16.292999999999999,22.763000000000002,null,6.423,9.8650000000000002,13.255000000000001,5.9530000000000003,9.8439999999999994,12.712,null,6.1180000000000003,10.335000000000001,13.585000000000001,6.141,10.314,13.582000000000001,17.021999999999998,23.657,null,6.1180000000000003,10.335000000000001,13.585000000000001,6.141,10.314,13.582000000000001,17.021999999999998,23.657,null,6.1180000000000003,10.335000000000001,13.585000000000001,6.141,10.314,13.582000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.6,6.6,9.1,14.5,14.5,15.9,15.9,null,5.6,6.6,9.1,14.5,14.5,15.9,15.9,null,5.6,6.6,9.1,14.5,14.5,15.9,15.9,null,5.6,6.6,9.1,14.5,14.5,15.9,15.9]
[null,null,null,null,473,11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.3999999999999995,8.7750000000000004,11.75,5.4249999999999998,9.0249999999999986,11.450000000000001,14.749999999999998,20.075000000000003,null,null,null,null,null,null,null,5.3999999999999995,8.7750000000000004,11.75,5.4249999999999998,9.0249999999999986,11.450000000000001,14.749999999999998,20.075000000000003,null,null,null,null,null,null,null,5.3999999999999995,8.7750000000000004,11.75,5.4249999999999998,9.0249999999999986,11.450000000000001,null,null,null,null,null,6.423,9.8650000000000002,13.255000000000001,5.9530000000000003,9.8439999999999994,12.712,16.292999999999999,22.763000000000002,null,6.423,9.8650000000000002,13.255000000000001,5.9530000000000003,9.8439999999999994,12.712,16.292999999999999,22.763000000000002,null,6.423,9.8650000000000002,13.255000000000001,5.9530000000000003,9.8439999999999994,12.712,null,6.1180000000000003,10.335000000000001,13.585000000000001,6.141,10.314,13.582000000000001,17.021999999999998,23.657,null,6.1180000000000003,10.335000000000001,13.585000000000001,6.141,10.314,13.582000000000001,17.021999999999998,23.657,null,6.1180000000000003,10.335000000000001,13.585000000000001,6.141,10.314,13.582000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.7771269779405685,6.6034157499999999,9.0465416666666663,15.022451310520431,15.022451310520431,15.941997500000001,15.941997500000001,null,5.7771269779405685,6.6034157499999999,9.0465416666666663,15.022451310520431,15.022451310520431,15.941997500000001,15.941997500000001,null,5.7771269779405685,6.6034157499999999,9.0465416666666663,15.022451310520431,15.022451310520431,15.941997500000001,15.941997500000001,null,5.7771269779405685,6.6034157499999999,9.0465416666666663,15.022451310520431,15.022451310520431,15.941997500000001,15.941997500000001]
[null,null,null,null,476,14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.3999999999999995,8.7750000000000004,11.75,5.4249999999999998,9.0249999999999986,11.450000000000001,14.749999999999998,20.075000000000003,null,null,null,null,null,null,null,5.3999999999999995,8.7750000000000004,11.75,5.4249999999999998,9.0249999999999986,11.450000000000001,14.749999999999998,20.075000000000003,null,null,null,null,null,null,null,5.3999999999999995,8.7750000000000004,11.75,5.4249999999999998,9.0249999999999986,11.450000000000001,null,null,null,null,null,6.423,9.8650000000000002,13.255000000000001,5.9530000000000003,9.8439999999999994,12.712,16.292999999999999,22.763000000000002,null,6.423,9.8650000000000002,13.255000000000001,5.9530000000000003,9.8439999999999994,12.712,16.292999999999999,22.763000000000002,null,6.423,9.8650000000000002,13.255000000000001,5.9530000000000003,9.8439999999999994,12.712,null,6.1180000000000003,10.335000000000001,13.585000000000001,6.141,10.314,13.582000000000001,17.021999999999998,23.657,null,6.1180000000000003,10.335000000000001,13.585000000000001,6.141,10.314,13.582000000000001,17.021999999999998,23.657,null,6.1180000000000003,10.335000000000001,13.585000000000001,6.141,10.314,13.582000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6.1067820979802514,6.5205060803571424,8.9808303565149323,15.646111189101692,15.646111189101692,15.670056736265053,15.670056736265053,null,6.1067820979802514,6.5205060803571424,8.9808303565149323,15.646111189101692,15.646111189101692,15.670056736265053,15.670056736265053,null,6.1067820979802514,6.5205060803571424,8.9808303565149323,15.646111189101692,15.646111189101692,15.670056736265053,15.670056736265053,null,6.1067820979802514,6.5205060803571424,8.9808303565149323,15.646111189101692,15.646111189101692,15.670056736265053,15.670056736265053]
[null,null,null,null,479,17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.3999999999999995,8.7750000000000004,11.75,5.4249999999999998,9.0249999999999986,11.450000000000001,14.749999999999998,20.075000000000003,null,null,null,null,null,null,null,5.3999999999999995,8.7750000000000004,11.75,5.4249999999999998,9.0249999999999986,11.450000000000001,14.749999999999998,20.075000000000003,null,null,null,null,null,null,null,5.3999999999999995,8.7750000000000004,11.75,5.4249999999999998,9.0249999999999986,11.450000000000001,null,null,null,null,null,6.423,9.8650000000000002,13.255000000000001,5.9530000000000003,9.8439999999999994,12.712,16.292999999999999,22.763000000000002,null,6.423,9.8650000000000002,13.255000000000001,5.9530000000000003,9.8439999999999994,12.712,16.292999999999999,22.763000000000002,null,6.423,9.8650000000000002,13.255000000000001,5.9530000000000003,9.8439999999999994,12.712,null,6.1180000000000003,10.335000000000001,13.585000000000001,6.141,10.314,13.582000000000001,17.021999999999998,23.657,null,6.1180000000000003,10.335000000000001,13.585000000000001,6.141,10.314,13.582000000000001,17.021999999999998,23.657,null,6.1180000000000003,10.335000000000001,13.585000000000001,6.141,10.314,13.582000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6.3552610268291838,6.4401198214285715,8.9207857142857154,15.758446271438405,15.758446271438405,15.761161882508496,15.761161882508496,null,6.3552610268291838,6.4401198214285715,8.9207857142857154,15.758446271438405,15.758446271438405,15.761161882508496,15.761161882508496,null,6.3552610268291838,6.4401198214285715,8.9207857142857154,15.758446271438405,15.758446271438405,15.761161882508496,15.761161882508496,null,6.3552610268291838,6.4401198214285715,8.9207857142857154,15.758446271438405,15.758446271438405,15.761161882508496,15.761161882508496]
[null,null,null,null,483,"Puissance 57/65 °C en fonction de la T° ext."]
[null,null,null,null,486,-18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.3999999999999995,8.85,11.8,5.45,9.0499999999999989,11.500000000000002,14.799999999999997,20.150000000000002,null,null,null,null,null,null,null,5.3999999999999995,8.85,11.8,5.45,9.0499999999999989,11.500000000000002,14.799999999999997,20.150000000000002,null,null,null,null,null,null,null,5.3999999999999995,8.85,11.8,5.45,9.0499999999999989,11.500000000000002,null,null,null,null,null,6.38,9.6449999999999996,12.997,5.7430000000000003,9.6010000000000009,12.401999999999999,15.848000000000001,22.227,null,6.38,9.6449999999999996,12.997,5.7430000000000003,9.6010000000000009,12.401999999999999,15.848000000000001,22.227,null,6.38,9.6449999999999996,12.997,5.7430000000000003,9.6010000000000009,12.401999999999999,null,6.0350000000000001,10.302,13.414,5.9889999999999999,10.166,13.411,16.710999999999999,23.297000000000001,null,6.0350000000000001,10.302,13.414,5.9889999999999999,10.166,13.411,16.710999999999999,23.297000000000001,null,6.0350000000000001,10.302,13.414,5.9889999999999999,10.166,13.411,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,null,null,487,-17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.3999999999999995,8.85,11.8,5.45,9.0499999999999989,11.500000000000002,14.799999999999997,20.150000000000002,null,null,null,null,null,null,null,5.3999999999999995,8.85,11.8,5.45,9.0499999999999989,11.500000000000002,14.799999999999997,20.150000000000002,null,null,null,null,null,null,null,5.3999999999999995,8.85,11.8,5.45,9.0499999999999989,11.500000000000002,null,null,null,null,null,6.38,9.6449999999999996,12.997,5.7430000000000003,9.6010000000000009,12.401999999999999,15.848000000000001,22.227,null,6.38,9.6449999999999996,12.997,5.7430000000000003,9.6010000000000009,12.401999999999999,15.848000000000001,22.227,null,6.38,9.6449999999999996,12.997,5.7430000000000003,9.6010000000000009,12.401999999999999,null,6.0350000000000001,10.302,13.414,5.9889999999999999,10.166,13.411,16.710999999999999,23.297000000000001,null,6.0350000000000001,10.302,13.414,5.9889999999999999,10.166,13.411,16.710999999999999,23.297000000000001,null,6.0350000000000001,10.302,13.414,5.9889999999999999,10.166,13.411,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,null,null,490,-14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.3999999999999995,8.85,11.8,5.45,9.0499999999999989,11.500000000000002,14.799999999999997,20.150000000000002,null,null,null,null,null,null,null,5.3999999999999995,8.85,11.8,5.45,9.0499999999999989,11.500000000000002,14.799999999999997,20.150000000000002,null,null,null,null,null,null,null,5.3999999999999995,8.85,11.8,5.45,9.0499999999999989,11.500000000000002,null,null,null,null,null,6.38,9.6449999999999996,12.997,5.7430000000000003,9.6010000000000009,12.401999999999999,15.848000000000001,22.227,null,6.38,9.6449999999999996,12.997,5.7430000000000003,9.6010000000000009,12.401999999999999,15.848000000000001,22.227,null,6.38,9.6449999999999996,12.997,5.7430000000000003,9.6010000000000009,12.401999999999999,null,6.0350000000000001,10.302,13.414,5.9889999999999999,10.166,13.411,16.710999999999999,23.297000000000001,null,6.0350000000000001,10.302,13.414,5.9889999999999999,10.166,13.411,16.710999999999999,23.297000000000001,null,6.0350000000000001,10.302,13.414,5.9889999999999999,10.166,13.411,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,null,null,493,-11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.3999999999999995,8.85,11.8,5.45,9.0499999999999989,11.500000000000002,14.799999999999997,20.150000000000002,null,null,null,null,null,null,null,5.3999999999999995,8.85,11.8,5.45,9.0499999999999989,11.500000000000002,14.799999999999997,20.150000000000002,null,null,null,null,null,null,null,5.3999999999999995,8.85,11.8,5.45,9.0499999999999989,11.500000000000002,null,null,null,null,null,6.38,9.6449999999999996,12.997,5.7430000000000003,9.6010000000000009,12.401999999999999,15.848000000000001,22.227,null,6.38,9.6449999999999996,12.997,5.7430000000000003,9.6010000000000009,12.401999999999999,15.848000000000001,22.227,null,6.38,9.6449999999999996,12.997,5.7430000000000003,9.6010000000000009,12.401999999999999,null,6.0350000000000001,10.302,13.414,5.9889999999999999,10.166,13.411,16.710999999999999,23.297000000000001,null,6.0350000000000001,10.302,13.414,5.9889999999999999,10.166,13.411,16.710999999999999,23.297000000000001,null,6.0350000000000001,10.302,13.414,5.9889999999999999,10.166,13.411,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.7222339006354694,4.2327028888888893,5.4863883425102644,8.4,8.4,8.5500000000000007,8.5500000000000007,null,2.7222339006354694,4.2327028888888893,5.4863883425102644,8.4,8.4,8.5500000000000007,8.5500000000000007,null,2.7222339006354694,4.2327028888888893,5.4863883425102644,8.4,8.4,8.5500000000000007,8.5500000000000007,null,2.7222339006354694,4.2327028888888893,5.4863883425102644,8.4,8.4,8.5500000000000007,8.5500000000000007]
[null,null,null,null,497,-7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.3999999999999995,8.85,11.8,5.45,9.0499999999999989,11.500000000000002,14.799999999999997,20.150000000000002,null,null,null,null,null,null,null,5.3999999999999995,8.85,11.8,5.45,9.0499999999999989,11.500000000000002,14.799999999999997,20.150000000000002,null,null,null,null,null,null,null,5.3999999999999995,8.85,11.8,5.45,9.0499999999999989,11.500000000000002,null,null,null,null,null,6.38,9.6449999999999996,12.997,5.7430000000000003,9.6010000000000009,12.401999999999999,15.848000000000001,22.227,null,6.38,9.6449999999999996,12.997,5.7430000000000003,9.6010000000000009,12.401999999999999,15.848000000000001,22.227,null,6.38,9.6449999999999996,12.997,5.7430000000000003,9.6010000000000009,12.401999999999999,null,6.0350000000000001,10.302,13.414,5.9889999999999999,10.166,13.411,16.710999999999999,23.297000000000001,null,6.0350000000000001,10.302,13.414,5.9889999999999999,10.166,13.411,16.710999999999999,23.297000000000001,null,6.0350000000000001,10.302,13.414,5.9889999999999999,10.166,13.411,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.1524525173021356,4.4859466000000001,5.967666120288043,9.5999996928768088,9.5999996928768088,10.390575534461437,10.390575534461437,null,3.1524525173021356,4.4859466000000001,5.967666120288043,9.5999996928768088,9.5999996928768088,10.390575534461437,10.390575534461437,null,3.1524525173021356,4.4859466000000001,5.967666120288043,9.5999996928768088,9.5999996928768088,10.390575534461437,10.390575534461437,null,3.1524525173021356,4.4859466000000001,5.967666120288043,9.5999996928768088,9.5999996928768088,10.390575534461437,10.390575534461437]
[null,null,null,null,500,-4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.3999999999999995,8.85,11.8,5.45,9.0499999999999989,11.500000000000002,14.799999999999997,20.150000000000002,null,null,null,null,null,null,null,5.3999999999999995,8.85,11.8,5.45,9.0499999999999989,11.500000000000002,14.799999999999997,20.150000000000002,null,null,null,null,null,null,null,5.3999999999999995,8.85,11.8,5.45,9.0499999999999989,11.500000000000002,null,null,null,null,null,6.38,9.6449999999999996,12.997,5.7430000000000003,9.6010000000000009,12.401999999999999,15.848000000000001,22.227,null,6.38,9.6449999999999996,12.997,5.7430000000000003,9.6010000000000009,12.401999999999999,15.848000000000001,22.227,null,6.38,9.6449999999999996,12.997,5.7430000000000003,9.6010000000000009,12.401999999999999,null,6.0350000000000001,10.302,13.414,5.9889999999999999,10.166,13.411,16.710999999999999,23.297000000000001,null,6.0350000000000001,10.302,13.414,5.9889999999999999,10.166,13.411,16.710999999999999,23.297000000000001,null,6.0350000000000001,10.302,13.414,5.9889999999999999,10.166,13.411,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.5130847673021348,4.4617371555555554,6.0665827869547098,10.421404892876808,10.421404892876808,11.334025134461434,11.334025134461434,null,3.5130847673021348,4.4617371555555554,6.0665827869547098,10.421404892876808,10.421404892876808,11.334025134461434,11.334025134461434,null,3.5130847673021348,4.4617371555555554,6.0665827869547098,10.421404892876808,10.421404892876808,11.334025134461434,11.334025134461434,null,3.5130847673021348,4.4617371555555554,6.0665827869547098,10.421404892876808,10.421404892876808,11.334025134461434,11.334025134461434]
[null,null,null,null,503,-1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.3999999999999995,8.85,11.8,5.45,9.0499999999999989,11.500000000000002,14.799999999999997,20.150000000000002,null,null,null,null,null,null,null,5.3999999999999995,8.85,11.8,5.45,9.0499999999999989,11.500000000000002,14.799999999999997,20.150000000000002,null,null,null,null,null,null,null,5.3999999999999995,8.85,11.8,5.45,9.0499999999999989,11.500000000000002,null,null,null,null,null,6.38,9.6449999999999996,12.997,5.7430000000000003,9.6010000000000009,12.401999999999999,15.848000000000001,22.227,null,6.38,9.6449999999999996,12.997,5.7430000000000003,9.6010000000000009,12.401999999999999,15.848000000000001,22.227,null,6.38,9.6449999999999996,12.997,5.7430000000000003,9.6010000000000009,12.401999999999999,null,6.0350000000000001,10.302,13.414,5.9889999999999999,10.166,13.411,16.710999999999999,23.297000000000001,null,6.0350000000000001,10.302,13.414,5.9889999999999999,10.166,13.411,16.710999999999999,23.297000000000001,null,6.0350000000000001,10.302,13.414,5.9889999999999999,10.166,13.411,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.916471367302135,4.8563332444444436,6.6518327869547091,11.257602792876808,11.257602792876808,12.289670334461437,12.289670334461437,null,3.916471367302135,4.8563332444444436,6.6518327869547091,11.257602792876808,11.257602792876808,12.289670334461437,12.289670334461437,null,3.916471367302135,4.8563332444444436,6.6518327869547091,11.257602792876808,11.257602792876808,12.289670334461437,12.289670334461437,null,3.916471367302135,4.8563332444444436,6.6518327869547091,11.257602792876808,11.257602792876808,12.289670334461437,12.289670334461437]
[null,null,null,null,507,3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.3999999999999995,8.85,11.8,5.45,9.0499999999999989,11.500000000000002,14.799999999999997,20.150000000000002,null,null,null,null,null,null,null,5.3999999999999995,8.85,11.8,5.45,9.0499999999999989,11.500000000000002,14.799999999999997,20.150000000000002,null,null,null,null,null,null,null,5.3999999999999995,8.85,11.8,5.45,9.0499999999999989,11.500000000000002,null,null,null,null,null,6.38,9.6449999999999996,12.997,5.7430000000000003,9.6010000000000009,12.401999999999999,15.848000000000001,22.227,null,6.38,9.6449999999999996,12.997,5.7430000000000003,9.6010000000000009,12.401999999999999,15.848000000000001,22.227,null,6.38,9.6449999999999996,12.997,5.7430000000000003,9.6010000000000009,12.401999999999999,null,6.0350000000000001,10.302,13.414,5.9889999999999999,10.166,13.411,16.710999999999999,23.297000000000001,null,6.0350000000000001,10.302,13.414,5.9889999999999999,10.166,13.411,16.710999999999999,23.297000000000001,null,6.0350000000000001,10.302,13.414,5.9889999999999999,10.166,13.411,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.4370117006354679,5.3850787866666661,7.4183883425102657,12.441781392876813,12.441781392876813,12.998909359461438,12.998909359461438,null,4.4370117006354679,5.3850787866666661,7.4183883425102657,12.441781392876813,12.441781392876813,12.998909359461438,12.998909359461438,null,4.4370117006354679,5.3850787866666661,7.4183883425102657,12.441781392876813,12.441781392876813,12.998909359461438,12.998909359461438,null,4.4370117006354679,5.3850787866666661,7.4183883425102657,12.441781392876813,12.441781392876813,12.998909359461438,12.998909359461438]
[null,null,null,null,510,6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.3999999999999995,8.85,11.8,5.45,9.0499999999999989,11.500000000000002,14.799999999999997,20.150000000000002,null,null,null,null,null,null,null,5.3999999999999995,8.85,11.8,5.45,9.0499999999999989,11.500000000000002,14.799999999999997,20.150000000000002,null,null,null,null,null,null,null,5.3999999999999995,8.85,11.8,5.45,9.0499999999999989,11.500000000000002,null,null,null,null,null,6.38,9.6449999999999996,12.997,5.7430000000000003,9.6010000000000009,12.401999999999999,15.848000000000001,22.227,null,6.38,9.6449999999999996,12.997,5.7430000000000003,9.6010000000000009,12.401999999999999,15.848000000000001,22.227,null,6.38,9.6449999999999996,12.997,5.7430000000000003,9.6010000000000009,12.401999999999999,null,6.0350000000000001,10.302,13.414,5.9889999999999999,10.166,13.411,16.710999999999999,23.297000000000001,null,6.0350000000000001,10.302,13.414,5.9889999999999999,10.166,13.411,16.710999999999999,23.297000000000001,null,6.0350000000000001,10.302,13.414,5.9889999999999999,10.166,13.411,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.8144356006354698,5.8157734466666673,7.9829716758435971,13.238172964305383,13.238172964305383,13.828109959461438,13.828109959461438,null,4.8144356006354698,5.8157734466666673,7.9829716758435971,13.238172964305383,13.238172964305383,13.828109959461438,13.828109959461438,null,4.8144356006354698,5.8157734466666673,7.9829716758435971,13.238172964305383,13.238172964305383,13.828109959461438,13.828109959461438,null,4.8144356006354698,5.8157734466666673,7.9829716758435971,13.238172964305383,13.238172964305383,13.828109959461438,13.828109959461438]
[null,null,null,null,512,8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.3999999999999995,8.85,11.8,5.45,9.0499999999999989,11.500000000000002,14.799999999999997,20.150000000000002,null,null,null,null,null,null,null,5.3999999999999995,8.85,11.8,5.45,9.0499999999999989,11.500000000000002,14.799999999999997,20.150000000000002,null,null,null,null,null,null,null,5.3999999999999995,8.85,11.8,5.45,9.0499999999999989,11.500000000000002,null,null,null,null,null,6.38,9.6449999999999996,12.997,5.7430000000000003,9.6010000000000009,12.401999999999999,15.848000000000001,22.227,null,6.38,9.6449999999999996,12.997,5.7430000000000003,9.6010000000000009,12.401999999999999,15.848000000000001,22.227,null,6.38,9.6449999999999996,12.997,5.7430000000000003,9.6010000000000009,12.401999999999999,null,6.0350000000000001,10.302,13.414,5.9889999999999999,10.166,13.411,16.710999999999999,23.297000000000001,null,6.0350000000000001,10.302,13.414,5.9889999999999999,10.166,13.411,16.710999999999999,23.297000000000001,null,6.0350000000000001,10.302,13.414,5.9889999999999999,10.166,13.411,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.0438680034132455,6.0761090083333329,8.3302911202880434,13.735237835733951,13.735237835733951,14.337843834461436,14.337843834461436,null,5.0438680034132455,6.0761090083333329,8.3302911202880434,13.735237835733951,13.735237835733951,14.337843834461436,14.337843834461436,null,5.0438680034132455,6.0761090083333329,8.3302911202880434,13.735237835733951,13.735237835733951,14.337843834461436,14.337843834461436,null,5.0438680034132455,6.0761090083333329,8.3302911202880434,13.735237835733951,13.735237835733951,14.337843834461436,14.337843834461436]
[null,null,null,null,513,9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.3999999999999995,8.85,11.8,5.45,9.0499999999999989,11.500000000000002,14.799999999999997,20.150000000000002,null,null,null,null,null,null,null,5.3999999999999995,8.85,11.8,5.45,9.0499999999999989,11.500000000000002,14.799999999999997,20.150000000000002,null,null,null,null,null,null,null,5.3999999999999995,8.85,11.8,5.45,9.0499999999999989,11.500000000000002,null,null,null,null,null,6.38,9.6449999999999996,12.997,5.7430000000000003,9.6010000000000009,12.401999999999999,15.848000000000001,22.227,null,6.38,9.6449999999999996,12.997,5.7430000000000003,9.6010000000000009,12.401999999999999,15.848000000000001,22.227,null,6.38,9.6449999999999996,12.997,5.7430000000000003,9.6010000000000009,12.401999999999999,null,6.0350000000000001,10.302,13.414,5.9889999999999999,10.166,13.411,16.710999999999999,23.297000000000001,null,6.0350000000000001,10.302,13.414,5.9889999999999999,10.166,13.411,16.710999999999999,23.297000000000001,null,6.0350000000000001,10.302,13.414,5.9889999999999999,10.166,13.411,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.1488370173021361,6.0958137710446003,8.3894438980658208,13.9,13.9,14,14,null,5.1488370173021361,6.0958137710446003,8.3894438980658208,13.9,13.9,14,14,null,5.1488370173021361,6.0958137710446003,8.3894438980658208,13.9,13.9,14,14,null,5.1488370173021361,6.0958137710446003,8.3894438980658208,13.9,13.9,14,14]
[null,null,null,null,516,12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.3999999999999995,8.85,11.8,5.45,9.0499999999999989,11.500000000000002,14.799999999999997,20.150000000000002,null,null,null,null,null,null,null,5.3999999999999995,8.85,11.8,5.45,9.0499999999999989,11.500000000000002,14.799999999999997,20.150000000000002,null,null,null,null,null,null,null,5.3999999999999995,8.85,11.8,5.45,9.0499999999999989,11.500000000000002,null,null,null,null,null,6.38,9.6449999999999996,12.997,5.7430000000000003,9.6010000000000009,12.401999999999999,15.848000000000001,22.227,null,6.38,9.6449999999999996,12.997,5.7430000000000003,9.6010000000000009,12.401999999999999,15.848000000000001,22.227,null,6.38,9.6449999999999996,12.997,5.7430000000000003,9.6010000000000009,12.401999999999999,null,6.0350000000000001,10.302,13.414,5.9889999999999999,10.166,13.411,16.710999999999999,23.297000000000001,null,6.0350000000000001,10.302,13.414,5.9889999999999999,10.166,13.411,16.710999999999999,23.297000000000001,null,6.0350000000000001,10.302,13.414,5.9889999999999999,10.166,13.411,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.4637440589688024,6.175192749999999,8.6137499999999996,14,14,14.1,14.1,null,5.4637440589688024,6.175192749999999,8.6137499999999996,14,14,14.1,14.1,null,5.4637440589688024,6.175192749999999,8.6137499999999996,14,14,14.1,14.1,null,5.4637440589688024,6.175192749999999,8.6137499999999996,14,14,14.1,14.1]
[null,null,null,null,520,16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.3999999999999995,8.85,11.8,5.45,9.0499999999999989,11.500000000000002,14.799999999999997,20.150000000000002,null,null,null,null,null,null,null,5.3999999999999995,8.85,11.8,5.45,9.0499999999999989,11.500000000000002,14.799999999999997,20.150000000000002,null,null,null,null,null,null,null,5.3999999999999995,8.85,11.8,5.45,9.0499999999999989,11.500000000000002,null,null,null,null,null,6.38,9.6449999999999996,12.997,5.7430000000000003,9.6010000000000009,12.401999999999999,15.848000000000001,22.227,null,6.38,9.6449999999999996,12.997,5.7430000000000003,9.6010000000000009,12.401999999999999,15.848000000000001,22.227,null,6.38,9.6449999999999996,12.997,5.7430000000000003,9.6010000000000009,12.401999999999999,null,6.0350000000000001,10.302,13.414,5.9889999999999999,10.166,13.411,16.710999999999999,23.297000000000001,null,6.0350000000000001,10.302,13.414,5.9889999999999999,10.166,13.411,16.710999999999999,23.297000000000001,null,6.0350000000000001,10.302,13.414,5.9889999999999999,10.166,13.411,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.9023895768259447,6.2231251428571426,8.6626190476190477,14.359787269067287,14.359787269067287,14.389008667794769,14.389008667794769,null,5.9023895768259447,6.2231251428571426,8.6626190476190477,14.359787269067287,14.359787269067287,14.389008667794769,14.389008667794769,null,5.9023895768259447,6.2231251428571426,8.6626190476190477,14.359787269067287,14.359787269067287,14.389008667794769,14.389008667794769,null,5.9023895768259447,6.2231251428571426,8.6626190476190477,14.359787269067287,14.359787269067287,14.389008667794769,14.389008667794769]
[null,null,null,null,523,19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.3999999999999995,8.85,11.8,5.45,9.0499999999999989,11.500000000000002,14.799999999999997,20.150000000000002,null,null,null,null,null,null,null,5.3999999999999995,8.85,11.8,5.45,9.0499999999999989,11.500000000000002,14.799999999999997,20.150000000000002,null,null,null,null,null,null,null,5.3999999999999995,8.85,11.8,5.45,9.0499999999999989,11.500000000000002,null,null,null,null,null,6.38,9.6449999999999996,12.997,5.7430000000000003,9.6010000000000009,12.401999999999999,15.848000000000001,22.227,null,6.38,9.6449999999999996,12.997,5.7430000000000003,9.6010000000000009,12.401999999999999,15.848000000000001,22.227,null,6.38,9.6449999999999996,12.997,5.7430000000000003,9.6010000000000009,12.401999999999999,null,6.0350000000000001,10.302,13.414,5.9889999999999999,10.166,13.411,16.710999999999999,23.297000000000001,null,6.0350000000000001,10.302,13.414,5.9889999999999999,10.166,13.411,16.710999999999999,23.297000000000001,null,6.0350000000000001,10.302,13.414,5.9889999999999999,10.166,13.411,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6.0100014285714298,6.17000142857143,8.5694523809523808,14.247880289090181,14.247880289090181,14.325396123441376,14.325396123441376,null,6.0100014285714298,6.17000142857143,8.5694523809523808,14.247880289090181,14.247880289090181,14.325396123441376,14.325396123441376,null,6.0100014285714298,6.17000142857143,8.5694523809523808,14.247880289090181,14.247880289090181,14.325396123441376,14.325396123441376,null,6.0100014285714298,6.17000142857143,8.5694523809523808,14.247880289090181,14.247880289090181,14.325396123441376,14.325396123441376]
[null,null,null,null,527,-24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,60,60,60,60,60,60,60,60,null,null,null,null,null,null,null,60,60,60,60,60,60,60,60,null,null,null,null,null,null,null,60,60,60,60,60,60,null,null,null,null,null,60,60,60,60,60,60,60,60,null,60,60,60,60,60,60,60,60,null,60,60,60,60,60,60,null,65,65,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,51,51,51,51,51,51,51,null,51,51,51,51,51,51,51,null,51,51,51,51,51,51,51,null,51,51,51,51,51,51,51]
[null,null,null,null,530,-21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,60,60,60,60,60,60,60,60,null,null,null,null,null,null,null,60,60,60,60,60,60,60,60,null,null,null,null,null,null,null,60,60,60,60,60,60,null,null,null,null,null,60,60,60,60,60,60,60,60,null,60,60,60,60,60,60,60,60,null,60,60,60,60,60,60,null,65,65,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,54,54,54,54,54,54,54,null,54,54,54,54,54,54,54,null,54,54,54,54,54,54,54,null,54,54,54,54,54,54,54]
[null,null,null,null,533,-18,null,null,0,45.400000000000006,45.400000000000006,45.400000000000006,null,0,45.400000000000006,45.400000000000006,45.400000000000006,null,0,45.400000000000006,45.400000000000006,45.400000000000006,null,0,45.400000000000006,45.400000000000006,45.400000000000006,null,0,45.400000000000006,45.400000000000006,45.400000000000006,null,null,65,65,65,65,65,65,65,65,null,52,52,52,52,52,65,65,65,65,65,65,65,65,65,null,52,52,52,52,52,65,65,65,65,65,65,65,null,52,52,52,null,65,65,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,null,null,45.4,45.4,45.4,45.4,45.4,45.4,45.4,null,45.4,45.4,45.4,45.4,45.4,45.4,45.4,null,45.4,45.4,45.4,45.4,45.4,45.4,45.4,null,45.4,45.4,45.4,45.4,45.4,45.4,45.4,null,null,57,57,57,57,57,57,57,null,57,57,57,57,57,57,57,null,57,57,57,57,57,57,57,null,57,57,57,57,57,57,57]
[null,null,null,null,534,-17,null,null,0,46.6,46.6,46.6,null,0,46.6,46.6,46.6,null,0,46.6,46.6,46.6,null,0,46.6,46.6,46.6,null,0,46.6,46.6,46.6,null,null,65,65,65,65,65,65,65,65,null,53,53,53,53,53,65,65,65,65,65,65,65,65,65,null,53,53,53,53,53,65,65,65,65,65,65,65,null,53,53,53,null,65,65,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,null,null,46.6,46.6,46.6,46.6,46.6,46.6,46.6,null,46.6,46.6,46.6,46.6,46.6,46.6,46.6,null,46.6,46.6,46.6,46.6,46.6,46.6,46.6,null,46.6,46.6,46.6,46.6,46.6,46.6,46.6,null,null,58,58,58,58,58,58,58,null,58,58,58,58,58,58,58,null,58,58,58,58,58,58,58,null,58,58,58,58,58,58,58]
[null,null,null,null,537,-14,null,null,47,50.2,50.2,50.2,null,47,50.2,50.2,50.2,null,47,50.2,50.2,50.2,null,47,50.2,50.2,50.2,null,47,50.2,50.2,50.2,null,null,65,65,65,65,65,65,65,65,null,55.833333333333329,55.833333333333329,55.833333333333329,55.833333333333329,55.833333333333329,65,65,65,65,65,65,65,65,65,null,55.833333333333329,55.833333333333329,55.833333333333329,55.833333333333329,55.833333333333329,65,65,65,65,65,65,65,null,55.833333333333329,55.833333333333329,55.833333333333329,null,65,65,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,null,null,50.199999999999996,50.199999999999996,50.199999999999996,50.199999999999996,50.199999999999996,50.199999999999996,50.199999999999996,null,50.199999999999996,50.199999999999996,50.199999999999996,50.199999999999996,50.199999999999996,50.199999999999996,50.199999999999996,null,50.199999999999996,50.199999999999996,50.199999999999996,50.199999999999996,50.199999999999996,50.199999999999996,50.199999999999996,null,50.199999999999996,50.199999999999996,50.199999999999996,50.199999999999996,50.199999999999996,50.199999999999996,50.199999999999996,null,null,61,61,61,61,61,61,61,null,61,61,61,61,61,61,61,null,61,61,61,61,61,61,61,null,61,61,61,61,61,61,61]
[null,null,null,null,540,-11,null,null,53,53.8,53.8,53.8,null,53,53.8,53.8,53.8,null,53,53.8,53.8,53.8,null,53,53.8,53.8,53.8,null,53,53.8,53.8,53.8,null,null,65,65,65,65,65,65,65,65,null,58.333333333333329,58.333333333333329,58.333333333333329,58.333333333333329,58.333333333333329,65,65,65,65,65,65,65,65,65,null,58.333333333333329,58.333333333333329,58.333333333333329,58.333333333333329,58.333333333333329,65,65,65,65,65,65,65,null,58.333333333333329,58.333333333333329,58.333333333333329,null,65,65,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,null,null,53.8,53.8,53.8,53.8,53.8,53.8,53.8,null,53.8,53.8,53.8,53.8,53.8,53.8,53.8,null,53.8,53.8,53.8,53.8,53.8,53.8,53.8,null,53.8,53.8,53.8,53.8,53.8,53.8,53.8,null,null,64,64,64,64,64,64,64,null,64,64,64,64,64,64,64,null,64,64,64,64,64,64,64,null,64,64,64,64,64,64,64]
[null,null,null,null,544,-7,null,null,56.25,57,57,57,null,56.25,57,57,57,null,56.25,57,57,57,null,56.25,57,57,57,null,56.25,57,57,57,null,null,65,65,65,65,65,65,65,65,null,61.428571428571431,61.428571428571431,61.428571428571431,61.428571428571431,61.428571428571431,65,65,65,65,65,65,65,65,65,null,61.428571428571431,61.428571428571431,61.428571428571431,61.428571428571431,61.428571428571431,65,65,65,65,65,65,65,null,61.428571428571431,61.428571428571431,61.428571428571431,null,65,65,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,null,null,55,55,55,55,55,55,55,null,55,55,55,55,55,55,55,null,55,55,55,55,55,55,55,null,55,55,55,55,55,55,55,null,null,68,68,68,68,68,68,68,null,68,68,68,68,68,68,68,null,68,68,68,68,68,68,68,null,68,68,68,68,68,68,68]
[null,null,null,null,547,-4,null,null,57.5,59,59,59,null,57.5,59,59,59,null,57.5,59,59,59,null,57.5,59,59,59,null,57.5,59,59,59,null,null,65,65,65,65,65,65,65,65,null,63.571428571428577,63.571428571428577,63.571428571428577,63.571428571428577,63.571428571428577,65,65,65,65,65,65,65,65,65,null,63.571428571428577,63.571428571428577,63.571428571428577,63.571428571428577,63.571428571428577,65,65,65,65,65,65,65,null,63.571428571428577,63.571428571428577,63.571428571428577,null,65,65,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,null,null,55,55,55,55,55,55,55,null,55,55,55,55,55,55,55,null,55,55,55,55,55,55,55,null,55,55,55,55,55,55,55,null,null,71,71,71,71,71,71,71,null,71,71,71,71,71,71,71,null,71,71,71,71,71,71,71,null,71,71,71,71,71,71,71]
[null,null,null,null,549,-2,null,null,58.333333333333329,60.333333333333329,60.333333333333329,60.333333333333329,null,58.333333333333329,60.333333333333329,60.333333333333329,60.333333333333329,null,58.333333333333329,60.333333333333329,60.333333333333329,60.333333333333329,null,58.333333333333329,60.333333333333329,60.333333333333329,60.333333333333329,null,58.333333333333329,60.333333333333329,60.333333333333329,60.333333333333329,null,null,65,65,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,null,null,55,55,55,55,55,55,55,null,55,55,55,55,55,55,55,null,55,55,55,55,55,55,55,null,55,55,55,55,55,55,55,null,null,73,73,73,73,73,73,73,null,73,73,73,73,73,73,73,null,73,73,73,73,73,73,73,null,73,73,73,73,73,73,73]
[null,null,null,null,553,2,null,null,60,63,63,63,null,60,63,63,63,null,60,63,63,63,null,60,63,63,63,null,60,63,63,63,null,null,65,65,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,null,null,55,55,55,55,55,55,55,null,55,55,55,55,55,55,55,null,55,55,55,55,55,55,55,null,55,55,55,55,55,55,55,null,null,75,75,75,75,75,75,75,null,75,75,75,75,75,75,75,null,75,75,75,75,75,75,75,null,75,75,75,75,75,75,75]
[null,null,null,null,556,5,null,null,60,63,63,63,null,60,63,63,63,null,60,63,63,63,null,60,63,63,63,null,60,63,63,63,null,null,65,65,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,null,null,55,55,55,55,55,55,55,null,55,55,55,55,55,55,55,null,55,55,55,55,55,55,55,null,55,55,55,55,55,55,55,null,null,75,75,75,75,75,75,75,null,75,75,75,75,75,75,75,null,75,75,75,75,75,75,75,null,75,75,75,75,75,75,75]
[null,null,null,null,557,6,null,null,60,63,63,63,null,60,63,63,63,null,60,63,63,63,null,60,63,63,63,null,60,63,63,63,null,null,65,65,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,null,null,55,55,55,55,55,55,55,null,55,55,55,55,55,55,55,null,55,55,55,55,55,55,55,null,55,55,55,55,55,55,55,null,null,75,75,75,75,75,75,75,null,75,75,75,75,75,75,75,null,75,75,75,75,75,75,75,null,75,75,75,75,75,75,75]
[null,null,null,null,560,9,null,null,60,63,63,63,null,60,63,63,63,null,60,63,63,63,null,60,63,63,63,null,60,63,63,63,null,null,65,65,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,null,null,55,55,55,55,55,55,55,null,55,55,55,55,55,55,55,null,55,55,55,55,55,55,55,null,55,55,55,55,55,55,55,null,null,75,75,75,75,75,75,75,null,75,75,75,75,75,75,75,null,75,75,75,75,75,75,75,null,75,75,75,75,75,75,75]
[null,null,null,null,564,13,null,null,60,63,63,63,null,60,63,63,63,null,60,63,63,63,null,60,63,63,63,null,60,63,63,63,null,null,65,65,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,null,null,55,55,55,55,55,55,55,null,55,55,55,55,55,55,55,null,55,55,55,55,55,55,55,null,55,55,55,55,55,55,55,null,null,75,75,75,75,75,75,75,null,75,75,75,75,75,75,75,null,75,75,75,75,75,75,75,null,75,75,75,75,75,75,75]
[null,null,null,null,567,16,null,null,60,63,63,63,null,60,63,63,63,null,60,63,63,63,null,60,63,63,63,null,60,63,63,63,null,null,65,65,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,null,null,55,55,55,55,55,55,55,null,55,55,55,55,55,55,55,null,55,55,55,55,55,55,55,null,55,55,55,55,55,55,55,null,null,75,75,75,75,75,75,75,null,75,75,75,75,75,75,75,null,75,75,75,75,75,75,75,null,75,75,75,75,75,75,75]
[null,null,null,null,570,19,null,null,60,63,63,63,null,60,63,63,63,null,60,63,63,63,null,60,63,63,63,null,60,63,63,63,null,null,65,65,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,65,65,null,65,65,65,65,65,65,null,null,55,55,55,55,55,55,55,null,55,55,55,55,55,55,55,null,55,55,55,55,55,55,55,null,55,55,55,55,55,55,55,null,null,75,75,75,75,75,75,75,null,75,75,75,75,75,75,75,null,75,75,75,75,75,75,75,null,75,75,75,75,75,75,75]
[null,null,null,null,574,"Etas Hybride en fonction de la chaudière"]
[null,null,null,null,577,"Modèle chaudière murale mixte >","etas chaudière à 55°C (average)",null,"VWL 55/3 A 230","VWL 85/2 A 230","VWL 115/2 A 230","VWL 155/2 A 230",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"aroTHERM Split 3 - 230V","aroTHERM Split 5 - 230V","aroTHERM Split 7 - 230V","aroTHERM Split 10 - 230V","aroTHERM Split 10 - 400V","aroTHERM Split 12 - 230V","aroTHERM Split 12 - 400V",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"aroTHERM plus 45/6 - 230 V S3","aroTHERM plus 55/6 - 230 V S3","aroTHERM plus 85/6 - 230 V S3","aroTHERM plus 125/6 - 230 V S3","aroTHERM plus 125/6 - 400 V S3","aroTHERM plus 155/6 - 230 V S3","aroTHERM plus 155/6 - 400 V S3"]
[null,null,null,null,580,"ecoTEC plus VUW 32 kW",0.94,null,1.19,1.1990000000000001,1.139,1.196,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.3080000000000001,1.363,1.335,1.286,1.284,1.331,1.329,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.3140000000000001,1.302,1.3540000000000001,1.4379999999999999,1.4379999999999999,1.4350000000000001,1.4330000000000001]
[null,null,null,null,581,"ecoTEC plus VUW 36 kW",0.94,null,1.19,1.1990000000000001,1.139,1.196,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.3080000000000001,1.363,1.335,1.286,1.284,1.331,1.329,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.3140000000000001,1.302,"good",1.4379999999999999,1.4379999999999999,1.4350000000000001,1.4330000000000001]
[null,null,null,null,584,"ecoTEC plus VCI\n30\n (VUI 32 CS/1-5)",0.94,null,1.19,1.1990000000000001,1.139,1.196,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.3080000000000001,1.363,1.335,1.286,1.284,1.331,1.329,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.3140000000000001,1.302,1.3540000000000001,1.4379999999999999,1.4379999999999999,1.4350000000000001,1.4330000000000001]
[null,null,null,null,588,"ecoTEC plus systèmes\n25\n(VU 25 CS/1-5)",0.94,null,1.19,1.1990000000000001,1.139,1.196,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.3080000000000001,1.363,1.335,1.286,1.284,1.331,1.329,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.3140000000000001,1.302,1.3540000000000001,1.4379999999999999,1.4379999999999999,1.4350000000000001,1.4330000000000001]
[null,null,null,null,590,"ecoTEC exclusive\n30\n(VUW 43 CF/1-7)",0.94,null,1.19,1.1990000000000001,1.139,1.196,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.3080000000000001,1.363,1.335,1.286,1.284,1.331,1.329,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.3140000000000001,1.302,1.3540000000000001,1.4379999999999999,1.4379999999999999,1.4350000000000001,1.4330000000000001]
[null,null,null,null,593,"ecoCOMPACT\n25\n(VSC 266/\n4-5 150)",0.92,null,1.19,1.1990000000000001,1.139,1.196,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.3080000000000001,1.363,1.335,1.286,1.284,1.331,1.329,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.3140000000000001,1.302,1.3540000000000001,1.4379999999999999,1.4379999999999999,1.4350000000000001,1.4330000000000001]
[null,null,null,null,597]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,{"$f":"ROW()-$E$9","v":617},"Dénomination commerciale Hybride"]
[null,null,null,null,null,"ecoTEC plus systèmes 15 kW",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"aroTHERM Split hybride 3 plusSYST 15","aroTHERM Split hybride 5 plusSYST 15","aroTHERM Split hybride 7 plusSYST 15","aroTHERM Split hybride 10.230 plusSYST 15","aroTHERM Split hybride 10.400 plusSYST 15","aroTHERM Split hybride 12.230 plusSYST 15","aroTHERM Split hybride 12.400 plusSYST 15",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"aroTHERM plus hybride 4 plusSYST 15","aroTHERM plus hybride 5 plusSYST 15","aroTHERM plus hybride 8 plusSYST 15","aroTHERM plus hybride 12.230 plusSYST 15","aroTHERM plus hybride 12.400 plusSYST 15","aroTHERM plus hybride 15.230 plusSYST 15","aroTHERM plus hybride 15.400 plusSYST 15"]
[]
[null,null,null,null,{"$f":"ROW()-$E$9","v":625},"Référence commerciale Hybride",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"aroTHERM Split hybride 3","aroTHERM Split hybride 5","aroTHERM Split hybride 7","aroTHERM Split hybride 10.230","aroTHERM Split hybride 10.400","aroTHERM Split hybride 12.230","aroTHERM Split hybride 12.400",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"aroTHERM plus hybride 4 pro 28","aroTHERM plus hybride 5","aroTHERM plus hybride 8","aroTHERM plus hybride 12","aroTHERM plus hybride 12 400V","aroTHERM plus hybride 15","aroTHERM plus hybride 15 400V"]
[null,null,null,null,627,"ecoTEC plus VUW 32 kW",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"004002050","004002051","004002052","004002053","004002054","004002055","004002056",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"004002008","004002009","004002010","004002011","004002012","004002013","004002014"]
[null,null,null,null,630,"ecoCOMPACT VSC 206/4-5 90",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"004002071","004002072","004002073","004002074","004002075","004002076","004002077",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"004002029","004002030","004002031","004002032","004002033","004002034","004002035"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,{"$f":"ROW()","v":965},"Data_Tech_Module",2,null,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,null,19,20,21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",null,null,null,null,null,"NA"]
[null,null,null,null,{"$f":"ROW()-$E$965","v":3},"Caractéristiques hydrauliques","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",0,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",null,null,null,null,null,"NA"]
[null,null,null,null,6,"Alimentation électrique","NA",null,"230 / 1 / 50","230 / 1 / 50","230 / 1 / 50","NA","230 / 1 / 50","400 / 3 / 50",{"$f":"EM288","v":"230 / 1 / 50"},{"$f":"$M971","v":"230 / 1 / 50"},{"$f":"$M971","v":"230 / 1 / 50"},{"$f":"EQ288","v":"400 / 3 / 50"},{"$f":"O971","v":"230 / 1 / 50"},"230 / 1 / 50",{"$f":"Q971","v":"230 / 1 / 50"},{"$f":"R971","v":"400 / 3 / 50"},"230 / 1 / 50","400 / 3 / 50","230 / 1 / 50","400 / 3 / 50",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",null,null,null,null,null,"NA"]
[null,null,null,null,10,"Intensité max. de fonctionnement (froid-chaud)","NA",null,{"$f":"\"\"","v":""},{"$f":"\"\"","v":""},{"$f":"\"\"","v":""},"NA",{"$f":"\"\"","v":""},null,"NA",{"$f":"O975","v":"NA"},{"$f":"P975","v":"NA"},"NA","NA","NA",{"$f":"T975","v":"NA"},{"$f":"U975","v":"NA"},"NA","NA","NA","NA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",null,null,null,null,null,"NA"]
[null,null,null,null,13,"Volume ballon tampon","NA",null,"NA","NA","NA","NA","NA",null,"NA","NA",{"$f":"P978","v":"NA"},"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",null,null,null,null,null,"NA"]
[null,null,null,null,14,"Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)","NA",null,"720 x 440 x 350","500 x 280 x 250","500 x 360 x 250","532 x 720 x 291","1866 x 600 x 693",null,"1888 x 595 x 693",{"$f":"O979","v":"1888 x 595 x 693"},{"$f":"P979","v":"1888 x 595 x 693"},{"$f":"Q979","v":"1888 x 595 x 693"},"720 x 440 x 350",{"$f":"S979","v":"720 x 440 x 350"},{"$f":"T979","v":"720 x 440 x 350"},{"$f":"U979","v":"720 x 440 x 350"},"1888 x 595 x 693","1888 x 595 x 693","720 x 440 x 350","720 x 440 x 350",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",null,null,null,null,null,"NA"]
[null,null,null,null,17,"Gestion système de chauffage","NA",null,"Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure",{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,158,BDD_Produits!$T$210)","v":"NA"},"Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure",{"$f":"O982","v":"Modulation fonction temp.extérieure"},{"$f":"P982","v":"Modulation fonction temp.extérieure"},"Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure",{"$f":"T982","v":"Modulation fonction temp.extérieure"},{"$f":"U982","v":"Modulation fonction temp.extérieure"},"NA","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure","Modulation fonction temp.extérieure",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",null,null,null,null,null,"NA"]
[null,null,null,null,18,"Mode de régulation de fonctionnement","NA",null,"Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable",{"$f":"O983","v":"Régulation à débit variable"},{"$f":"P983","v":"Régulation à débit variable"},"Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable","Régulation à débit variable",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",null,null,null,null,null,"NA"]
[null,null,null,null,19,"Température de départ en chauffage (°C)","NA",null,"(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)",{"$f":"O984","v":"(en fonction des émetteurs)"},{"$f":"P984","v":"(en fonction des émetteurs)"},"(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",null,null,null,null,null,"NA"]
[null,null,null,null,20,"Chute de température en chauffage (K)","NA",null,"(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)",{"$f":"O985","v":"(en fonction des émetteurs)"},{"$f":"P985","v":"(en fonction des émetteurs)"},"(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)","(en fonction des émetteurs)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",null,null,null,null,null,"NA"]
[null,null,null,null,21,null,"NA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Q986","v":0},{"$f":"R986","v":0},{"$f":"S986","v":0},0,0,null,0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",null,null,null,null,null,"NA"]
[null,null,null,null,22,"Débit volumique résiduel en chauffage (m3/h)","NA",null,0,0,"0",0,0,0,0,{"$f":"O987","v":0},{"$f":"P987","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",null,null,null,null,null,"NA"]
[null,null,null,null,23,"Mode régulation du circulateur","NA",null,"Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","NA","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable",{"$f":"O988","v":"Vitesse variable pression variable"},{"$f":"P988","v":"Vitesse variable pression variable"},"Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable","Vitesse variable pression variable",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",null,null,null,null,null,"NA"]
[null,null,null,null,24,"Puissance circulateur en chauffage (W)","NA",null,0,0,24,0,24,0,"NA",{"$f":"O989","v":"NA"},{"$f":"P989","v":"NA"},"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",null,null,null,null,null,"NA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",null,null,null,null,null,"NA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",null,null,null,null,null,"NA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NA",null,null,null,null,null,"NA"]
[]
[null,null,null,null,null,"Data_Tech_Ballon \\ Index dans la base",2,"Interne 3",4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15]
[null,null,null,null,1,"Caractéristiques techniques ballon ECS","NA","NA","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
[null,null,null,null,2,"Modèle","NA","NA",{"$f":"BDD_Produits!D93","v":"Ballon uniSTOR VIH RW 300/3 BR"},"VDH300/2","VIH S 300","FEW 200 ME","FEW 300 ME","uniTOWER VIH QW 190/1 E","uniTOWER Split 3/5","uniTOWER Split 7","uniTOWER Split 10/12 (400V)","uniTOWER Split 10/12","uniTOWER plus","geoSTOR VIH RW 200"]
[null,null,null,null,3,"Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau","NA","NA","B","NA","NA","NA","NA","A",{"$f":"EM263","v":"A"},{"$f":"EO263","v":"A"},{"$f":"EP263","v":"A"},"A","NA","B"]
[null,null,null,null,4,"Profil de soutirage","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","L",{"$f":"EM264","v":"L"},{"$f":"EO264","v":"XL"},"XL","XL","XL","NA"]
[null,null,null,null,5,"Description","NA","NA","NA","ECS / chauffage","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA"]
[null,null,null,null,6,"Capacité du ballon","NA","NA",281,"270","295",200,300,190,{"$f":"EM79","v":188},{"$f":"EO79","v":188},{"$f":"EP79","v":188},{"$f":"EQ79","v":188},281,193]
[null,null,null,null,7,"Hauteur","NA","NA",1804,"1700",1775,1340,1797,1880,1880,1880,1880,1880,1880,1340]
[null,null,null,null,8,"Profondeur / Diamètre","NA","NA",755,"700","725 / 660","600 / 625","600 / 625",693,693,693,693,693,693,625]
[null,null,null,null,9,"Largeur","NA","NA",650,650,660,600,600,599,595,595,595,595,595,600]
[null,null,null,null,10,"Poids","NA","NA",141,115,150,105,150,135,{"$f":"O980","v":158},{"$f":"P980","v":159},{"$f":"Q980","v":160},{"$f":"R980","v":160},146,103]
[null,null,null,null,11,"Diamètre de raccordement d’eau","NA","NA","NA","NA","1\"","1\"","1\"","3/4\"","3/4\"","3/4\"","3/4\"","3/4\"","3/4\"","3/4\""]
[]
[null,null,null,null,null,"Data_Tech_VPS \\ Index dans la base",2,3,4,5,6,7]
[null,null,null,null,null,"Caractéristiques techniques ballon tampon","NA","-","-","-","-","-"]
[null,null,null,null,null,"Modèle","NA","VPS 300/3-5","VPS 500/3-5","VWZ MPS 40","VPS R 100/1 M","VPS R 200/1 B"]
[null,null,null,null,null,"Description","NA","NA","NA","NA","NA","NA"]
[null,null,null,null,null,"Capacité du ballon","NA","303",500,40,101,202]
[null,null,null,null,null,"Hauteur","NA",1833,1950,720,932,1202]
[null,null,null,null,null,"Profondeur / Diamètre","NA",780,780,350,550,600]
[null,null,null,null,null,"Largeur","NA",828,600,360,"NA","NA"]
[null,null,null,null,null,"Poids","NA",70,61,18,34,44]
[null,null,null,null,null,"Diamètre de raccordement d’eau","NA","NA","NA","NA","G1'' 1/2","G1'' 1/2"]
[]
[null,null,null,null,null,"Couple PAC Chaudière"]
[null,null,null,null,null,"Etas système hors régulation",null,"Modèle chaudière murale mixte >","etas PAC 55°C (average)","ecoTEC pro VUW FR 286/5-3 A E","ecoTEC plus VUW 32 kW","ecoTEC plus VUW 36 kW","ecoTEC plus\nextraCONDENS\n22\n (VUW 30 CF/1-5)","ecoTEC plus\nextraCONDENS\n25\n (VUW 36 CF/1-5)","ecoTEC plus VCI\n30\n (VUI 32 CS/1-5)","ecoTEC plus VCI\n35\n(VUI 36 CS/1-5)","ecoTEC exclusive\n25\n(VUW 36 CF/1-7)","ecoTEC plus systèmes 15 kW","ecoTEC plus systèmes\n25\n(VU 25 CS/1-5)","ecoTEC plus systèmes\n35\n(VU 35 CS/1-5)","ecoTEC exclusive\n30\n(VUW 43 CF/1-7)","ecoCOMPACT VSC 206/4-5 90","ecoCOMPACT\n25\n(VSC 266/\n4-5 90)\n","ecoCOMPACT\n25\n(VSC 266/\n4-5 150)","ecoCOMPACT\n30\n(VSC 306/\n4-5 150)","ecoCOMPACT VCC 266/4-5 150","ecoCOMPACT\n30\n(VCC 306/\n4-5 150)"]
[null,null,null,null,null,null,null,"etas chaudière à 55°C (average)",null,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.93,0.94,0.94,0.94,0.92,0.92,0.92,0.92,0.92,0.92]
[null,null,null,null,null,"Modèle PAC",null,"Modèle PAC"]
[null,null,null,null,null,"aroTHERM",null,"VWL 55/3 A 230",1.19,1.19,1.19,1.19,1.19,1.19,1.19,1.19,1.19,1.19,1.19,1.19,1.19,1.19,1.19,1.19,1.19,1.19,1.19]
[null,null,null,null,null,"aroTHERM",null,"VWL 85/2 A 230",1.1990000000000001,1.1990000000000001,1.1990000000000001,1.1990000000000001,1.1990000000000001,1.1990000000000001,1.1990000000000001,1.1990000000000001,1.1990000000000001,1.1990000000000001,1.1990000000000001,1.1990000000000001,1.1990000000000001,1.1990000000000001,1.1990000000000001,1.1990000000000001,1.1990000000000001,1.1990000000000001,1.1990000000000001]
[null,null,null,null,null,"aroTHERM",null,"VWL 115/2 A 230",1.1240000000000001,1.139,1.139,1.139,1.139,1.139,1.139,1.139,1.139,1.139,1.139,1.139,1.139,1.139,1.139,1.139,1.139,1.139,1.139]
[null,null,null,null,null,"aroTHERM",null,"VWL 155/2 A 230",1.1879999999999999,1.196,1.196,1.196,1.196,1.196,1.196,1.196,1.196,1.196,1.196,1.196,1.196,1.196,1.196,1.196,1.196,1.196,1.196]
[null,null,null,null,null,"aroTHERM Split",null,"aroTHERM Split 3 - 230V",1.3009999999999999,1.3080000000000001,1.3080000000000001,1.3080000000000001,1.3080000000000001,1.3080000000000001,1.3080000000000001,1.3080000000000001,1.3080000000000001,1.3080000000000001,1.3080000000000001,1.3080000000000001,1.3080000000000001,1.3080000000000001,1.3080000000000001,1.3080000000000001,1.3080000000000001,1.3080000000000001,1.3080000000000001]
[null,null,null,null,null,"aroTHERM Split",null,"aroTHERM Split 5 - 230V",1.353,1.363,1.363,1.363,1.363,1.363,1.363,1.363,1.363,1.363,1.363,1.363,1.363,1.363,1.363,1.363,1.363,1.363,1.363]
[null,null,null,null,null,"aroTHERM Split",null,"aroTHERM Split 7 - 230V",1.3280000000000001,1.335,1.335,1.335,1.335,1.335,1.335,1.335,1.335,1.335,1.335,1.335,1.335,1.335,1.335,1.335,1.335,1.335,1.335]
[null,null,null,null,null,"aroTHERM Split",null,"aroTHERM Split 10 - 230V",1.2809999999999999,1.286,1.286,1.286,1.286,1.286,1.286,1.286,1.286,1.286,1.286,1.286,1.286,1.286,1.286,1.286,1.286,1.286,1.286]
[null,null,null,null,null,"aroTHERM Split",null,"aroTHERM Split 10 - 400V",1.2789999999999999,1.284,1.284,1.284,1.284,1.284,1.284,1.284,1.284,1.284,1.284,1.284,1.284,1.284,1.284,1.284,1.284,1.284,1.284]
[null,null,null,null,null,"aroTHERM Split",null,"aroTHERM Split 12 - 230V",1.325,1.331,1.331,1.331,1.331,1.331,1.331,1.331,1.331,1.331,1.331,1.331,1.331,1.331,1.331,1.331,1.331,1.331,1.331]
[null,null,null,null,null,"aroTHERM Split",null,"aroTHERM Split 12 - 400V",1.3240000000000001,1.329,1.329,1.329,1.329,1.329,1.329,1.329,1.329,1.329,1.329,1.329,1.329,1.329,1.329,1.329,1.329,1.329,1.329]
[null,null,null,null,null,"aroTHERM plus",null,"aroTHERM plus 45/6 - 230 V S3",1.3080000000000001,1.3140000000000001,1.3140000000000001,1.3140000000000001,1.3140000000000001,1.3140000000000001,1.3140000000000001,1.3140000000000001,1.3140000000000001,1.3140000000000001,1.3140000000000001,1.3140000000000001,1.3140000000000001,1.3140000000000001,1.3140000000000001,1.3140000000000001,1.3140000000000001,1.3140000000000001,1.3140000000000001]
[null,null,null,null,null,"aroTHERM plus",null,"aroTHERM plus 55/6 - 230 V S3",1.302,1.302,1.302,1.302,1.302,1.302,1.302,1.302,1.302,1.302,1.302,1.302,1.302,1.302,1.302,1.302,1.302,1.302,1.302]
[null,null,null,null,null,"aroTHERM plus",null,"aroTHERM plus 85/6 - 230 V S3",1.347,1.3540000000000001,1.3540000000000001,1.3540000000000001,1.3540000000000001,1.3540000000000001,1.3540000000000001,1.3540000000000001,1.3540000000000001,1.3540000000000001,1.3540000000000001,1.3540000000000001,1.3540000000000001,1.3540000000000001,1.3540000000000001,1.3540000000000001,1.3540000000000001,1.3540000000000001,1.3540000000000001]
[null,null,null,null,null,"aroTHERM plus",null,"aroTHERM plus 125/6 - 230 V S3",1.4379999999999999,1.4379999999999999,1.4379999999999999,1.4379999999999999,1.4379999999999999,1.4379999999999999,1.4379999999999999,1.4379999999999999,1.4379999999999999,1.4379999999999999,1.4379999999999999,1.4379999999999999,1.4379999999999999,1.4379999999999999,1.4379999999999999,1.4379999999999999,1.4379999999999999,1.4379999999999999,1.4379999999999999]
[null,null,null,null,null,"aroTHERM plus",null,"aroTHERM plus 125/6 - 400 V S3",1.4379999999999999,1.4379999999999999,1.4379999999999999,1.4379999999999999,1.4379999999999999,1.4379999999999999,1.4379999999999999,1.4379999999999999,1.4379999999999999,1.4379999999999999,1.4379999999999999,1.4379999999999999,1.4379999999999999,1.4379999999999999,1.4379999999999999,1.4379999999999999,1.4379999999999999,1.4379999999999999,1.4379999999999999]
[null,null,null,null,null,"aroTHERM plus",null,"aroTHERM plus 155/6 - 230 V S3",1.4350000000000001,1.4350000000000001,1.4350000000000001,1.4350000000000001,1.4350000000000001,1.4350000000000001,1.4350000000000001,1.4350000000000001,1.4350000000000001,1.4350000000000001,1.4350000000000001,1.4350000000000001,1.4350000000000001,1.4350000000000001,1.4350000000000001,1.4350000000000001,1.4350000000000001,1.4350000000000001,1.4350000000000001]
[null,null,null,null,null,"aroTHERM plus",null,"aroTHERM plus 155/6 - 400 V S3",1.4330000000000001,1.4330000000000001,1.4330000000000001,1.4330000000000001,1.4330000000000001,1.4330000000000001,1.4330000000000001,1.4330000000000001,1.4330000000000001,1.4330000000000001,1.4330000000000001,1.4330000000000001,1.4330000000000001,1.4330000000000001,1.4330000000000001,1.4330000000000001,1.4330000000000001,1.4330000000000001,1.4330000000000001]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"14*6","v":84}]

{"sheet":"BDD_Dev","index":19,"n_rows":295,"n_cols":42,"rows_kept":295,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[187,38,187,40],[187,25,187,27],[187,28,187,30],[187,31,187,33],[187,34,187,37],[195,2,195,7],[203,2,203,7],[221,9,221,11],[221,3,221,5],[221,6,221,8]]}
[null,"Logiciel PAC_2020 v2"]
["Départements",null,null,null,null,null,null,null,null,"A","B","C","D","E","F","G","H","I"]
[{"$f":"A2","v":"Départements"},"2022-08-02","Région","T. Ext.","Z.Ens","CCL zéro","Nb jour chauffe","Zone","0 à 200 m",{"$f":"J37-J$37","v":0},{"$f":"K37-K$37","v":0},0,0,0,0,0,0,0,100]
[{"$f":"A3","v":"Départements"},"1","Rhône-Alpes",-10,3,2.6,240,"G","201 à 400 m",{"$f":"J38-J$37","v":-1},{"$f":"K38-K$37","v":-1},-1,-1,-1,-1,-1,-1,0,300]
["Départements","2","Picardie",-7,1,3,270,"D","401 à 500 m",-2,-2,-2,-2,-2,-1,-2,-2,-1,400]
["Départements","3","Auvergne",-8,4,2.6,240,"E","501 à 600 m",{"$f":"J40-J$37","v":-3},-2,-2,-2,-3,-2,-3,-3,-2,500]
["Départements","4","PACA",-8,7,2.1,220,"E","601 à 700 m",{"$f":"J41-J$37","v":-4},{"$f":"K41-K$37","v":-3},{"$f":"L41-L$37","v":-3},-3,{"$f":"N41-N$37","v":-4},{"$f":"O41-O$37","v":-3},{"$f":"P41-P$37","v":-4},{"$f":"Q41-Q$37","v":-4},{"$f":"R41-R$37","v":-3},600]
["Départements","5","PACA",-10,6,2.2000000000000002,220,"G","701 à 800 m",{"$f":"J41-J$37","v":-4},-3,-3,-4,-4,-3,-4,-4,"NA",700]
["Départements","06 à + de 30 km de la côte","PACACôtier",-5,7,1.7,200,"E","801 à 900 m",-6,{"$f":"K42-K$37","v":-3},-3,-5,-5,{"$f":"O42-O$37","v":-3},-5,-5,"NA",800]
[null,"06 à - de 30 km de la côte","PACACôtier",-5,7,1.7,200,"A","901 à 1000 m",{"$f":"J43-J$37","v":-8},-4,-4,{"$f":"M43-M$37","v":-6},{"$f":"N43-N$37","v":-6},{"$f":"O43-O$37","v":-4},{"$f":"P43-P$37","v":-6},{"$f":"Q43-Q$37","v":-6},"NA",900]
[{"$f":"A9","v":"Départements"},"7","Rhône-Alpes2",-6,5,2.2000000000000002,220,"D","1001 à 1100 m",-9,-4,-4,{"$f":"M44-M$37","v":-6},-7,"NA",-7,"NA","NA",1000]
["Départements","8","Champagne-Ardennes",-10,1,3,270,"G","1101 à 1200 m",{"$f":"J45-J$37","v":-10},-5,-5,{"$f":"M45-M$37","v":-7},{"$f":"N45-N$37","v":-8},"NA",{"$f":"P45-P$37","v":-8},"NA","NA",1100]
["Départements","9","Midi-Pyrénées",-5,6,2.2000000000000002,220,"C","1201 à 1300 m",-11,-5,-5,{"$f":"M46-M$37","v":-7},-9,"NA",-9,"NA","NA",1200]
["Départements","10","Champagne-Ardennes",-10,2,2.9,260,"G","1301 à 1400 m",{"$f":"J47-J$37","v":-12},-6,-6,{"$f":"M47-M$37","v":-8},{"$f":"N47-N$37","v":-10},"NA","NA","NA","NA",1300]
["Départements","11 à + de 30 km de la côte","Languedoc-RoussillonCôtier",-5,6,1.9,210,"C","1401 à 1600 m",{"$f":"J49-J$37","v":-14},"NA",{"$f":"L49-L$37","v":-7},"NA","NA","NA","NA","NA","NA",1500]
[null,"11 à - de 30 km de la côte","Languedoc-RoussillonCôtier",-5,6,1.9,210,"B","1601 à 1800 m",{"$f":"J50-J$37","v":-16},"NA",{"$f":"L50-L$37","v":-8},"NA","NA","NA","NA","NA","NA",1700]
[{"$f":"A15","v":"Départements"},"12 nord","Midi-Pyrénées",-8,5,2.2000000000000002,220,"E","1801 à 2000 m",{"$f":"J51-J$37","v":-18},"NA",{"$f":"L51-L$37","v":-9},"NA","NA","NA","NA","NA","NA",1900]
[null,"12 sud","Midi-Pyrénées",-8,5,2.2000000000000002,220,"D","2001 à 2200 m",null,"NA",{"$f":"L52-L$37","v":-10},"NA","NA","NA","NA","NA","NA",2100]
[{"$f":"A17","v":"Départements"},"13","PACACôtier",-5,7,1.8,200,"C","Bord de mer",2,2,2,2,2,2,2,2,2,0]
["Départements","14","Basse-Normandie",-7,2,2.9,260,"D"]
["Départements","15","Auvergne",-8,5,2.5,240,"E"]
["Départements","16","Poitou-CharentesCôtier",-5,4,2.2999999999999998,230,"C","ZENS","Nord","Nord-est","Est","Sud-est","Sud","Sud-ouest","Ouest","Nord-ouest","Multiple"]
["Départements","17 à + de 30 km de la côte","Poitou-CharentesCôtier",-5,4,2.2999999999999998,230,"C",1,0.5,0.7,1.1000000000000001,1.5,1.65,1.5,1.1000000000000001,0.7,1.1000000000000001]
["Départements","17 à - de 30 km de la côte","Poitou-CharentesCôtier",-5,4,2.2999999999999998,230,"B",2,0.45,0.6,1,1.45,1.65,1.45,1,0.6,1]
["Départements","18","Centre",-7,3,2.6,240,"D",3,0.4,0.55000000000000004,0.95,1.45,1.7,1.45,0.95,0.55000000000000004,0.95]
["Départements","19","Limousin",-8,5,2.6,240,"E",4,0.45,0.55000000000000004,1,1.5,1.75,1.5,1,0.55000000000000004,1]
["Départements","20","Corse",-2,7,1.7,200,"A",5,0.45,0.6,1.05,1.55,1.8,1.55,1.05,0.6,1.05]
["Départements","21","Bourgogne",-10,3,2.7,250,"G",6,0.45,0.55000000000000004,0.95,1.55,1.85,1.55,0.95,0.55000000000000004,0.95]
["Départements","22  à + de 30 km de la côte","Bretagne",-4,3,2.7,250,"B",7,0.4,0.5,1,1.8,2.2250000000000001,1.8,1,0.5,1]
["Départements","22 à - de 30 km de la côte","Bretagne",-4,3,2.7,250,"A"]
["Départements","23","Limousin",-8,4,2.6,240,"E"]
["Départements","24","Aquitaine",-5,5,2.2999999999999998,230,"C","Tranches"]
["Départements","25","Franche-Comté",-12,3,2.8,250,"H","d'altitude"]
["Départements","26","Rhône-Alpes2",-6,5,2.2000000000000002,220,"D"]
["Départements","27","Haute-Normandie",-7,2,2.9,260,"D","Zones (voir carte ci-dessous)"]
["Départements","28","Centre",-7,2,2.8,250,"D",null,"A","B","C","D","E","F","G","H","I"]
["Départements","29 à + de 30 km de la côte","Bretagne",-4,3,2.7,250,"B","0 à 200 m",-2,-4,-5,-7,-8,-9,-10,-12,-15]
["Départements","29 à - de 30 km de la côte","Bretagne",-4,3,2.7,250,"A","201 à 400 m",-3,-5,-6,-8,-9,-10,-11,-13,-15]
["Départements","30","Languedoc-RoussillonCôtier",-5,6,1.8,200,"C","401 à 500 m",-4,-6,-7,-9,-10,-10,-12,-14,-16]
["Départements","31","Midi-Pyrénées",-5,6,2.1,220,"C","501 à 600 m",-5,-6,-7,-9,-11,-11,-13,-15,-17]
["Départements","32","Midi-Pyrénées",-5,5,2.2999999999999998,230,"C","601 à 700 m",-6,-7,-8,-11,-12,-12,-14,-16,-18]
["Départements","33 à + de 30 km de la côte","Aquitaine",-5,5,2.2999999999999998,230,"C","701 à 800 m",-9,-7,-8,-11,-13,-12,-15,-17,-19]
["Départements","33 à - de 30 km de la côte","Aquitaine",-5,5,2.2999999999999998,230,"B","801 à 900 m",-10,-8,-9,-13,-14,-13,-16,-18,-20]
["Départements","34","Languedoc-RoussillonCôtier",-5,6,1.8,200,"C","901 à 1000 m",-11,-8,-9,-13,-15,-13,-17,-19,-21]
["Départements","35 à + de 30 km de la côte","Bretagne",-4,3,2.7,250,"C","1001 à 1100 m",-12,-9,-10,-14,-16,null,-18,-20,-22]
["Départements","35 à - de 30 km de la côte","Bretagne",-4,3,2.7,250,"B","1101 à 1200 m",-13,-9,-10,-14,-17,null,-19,-21,-23]
["Départements","36","Centre",-7,3,2.6,240,"D","1201 à 1300 m",-14,-10,-11,-15,-18,null,-20,-22,-24]
["Départements","37","Centre",-7,3,2.6,240,"D","1301 à 1400 m",-14,null,-11,null,-19,null,null,-23,-25]
["Départements","38","Rhône-Alpes",-10,4,2.6,240,"G","1401 à 1600 m",-16,null,-12]
["Départements","39","Franche-Comté",-10,3,2.7,250,"G","1601 à 1800 m",-18,null,-13]
["Départements","40 à + de 30 km de la côte","Aquitaine",-5,5,2.2000000000000002,220,"C","1801 à 2000 m",-20,null,-14]
["Départements","40 à - de 30 km de la côte","Aquitaine",-5,5,2.2000000000000002,220,"B","2001 à 2200 m",null,null,-15]
["Départements","41","Centre",-7,3,2.7,250,"D"]
["Départements","42","Rhône-Alpes2",-10,4,2.5,240,"G"]
["Départements","43","Auvergne",-8,5,2.5,240,"E"]
["Départements","44 à + de 30 km de la côte","Pays de la Loire",-5,3,2.5,240,"C"]
["Départements","44 à - de 30 km de la côte","Pays de la Loire",-5,3,2.5,240,"B"]
["Départements","45","Centre",-7,3,2.8,250,"D"]
["Départements","46","Midi-Pyrénées",-6,5,2.2999999999999998,230,"D"]
["Départements","47","Aquitaine",-5,5,2.2999999999999998,230,"C"]
["Départements","48","Languedoc-Roussillon",-8,5,2.2000000000000002,220,"E"]
["Départements","49","Pays de la Loire",-7,3,2.6,240,"D"]
["Départements","50 à + de 30 km de la côte","Basse-Normandie",-4,2,2.8,250,"B"]
["Départements","50 à - de 30 km de la côte","Basse-Normandie",-4,2,2.8,250,"A"]
["Départements","51","Champagne-Ardennes",-10,1,2.9,260,"G"]
["Départements","52","Champagne-Ardennes",-12,2,2.9,260,"H"]
["Départements","53","Pays de la Loire",-7,3,2.7,250,"D"]
["Départements","54","Lorraine",-15,1,2.9,260,"I","Département particuliers",6,"A"]
["Départements","55","Lorraine",-12,1,2.9,260,"H",null,11,"B"]
["Départements","56 à + de 30 km de la côte","Bretagne",-4,3,2.6,240,"B",null,12,"D"]
[{"$f":"A70","v":"Départements"},"56 à - de 30 km de la côte","Bretagne",-4,3,2.6,240,"A",null,17,"B"]
["Départements","57","Lorraine",-15,1,2.9,260,"I",null,22,"A"]
["Départements","58","Bourgogne",-10,3,2.7,250,"G",null,29,"A"]
["Départements","59","Nord Pas de Calais",-9,1,3.1,280,"F",null,33,"B"]
["Départements","60","Picardie",-7,1,3,270,"D",null,35,"A"]
["Départements","61","Basse-Normandie",-7,2,2.8,250,"D",null,40,"B"]
["Départements","62","Nord Pas de Calais",-9,1,3.1,280,"F",null,44,"B"]
["Départements","63","Auvergne",-8,4,2.6,240,"E",null,50,"A"]
["Départements","64","Aquitaine",-5,6,2.1,220,"C",null,56,"A"]
["Départements","65","Midi-Pyrénées",-5,6,2.2000000000000002,220,"C",null,66,"B"]
["Départements","66 à + de 30 km de la côte","Languedoc-RoussillonCôtier",-5,7,1.7,200,"C",null,83,"B"]
["Départements","66 à - de 30 km de la côte","Languedoc-RoussillonCôtier",-5,7,1.7,200,"B",null,85,"B"]
["Départements","67","Alsace",-15,1,2.9,260,"I"]
["Départements","68","Alsace",-15,1,2.9,260,"I"]
["Départements","69","Rhône-Alpes2",-10,3,2.5,240,"G"]
["Départements","70","Franche-Comté",-10,3,2.8,250,"H"]
["Départements","71","Bourgogne",-10,3,2.6,240,"G"]
[null,"72","Pays de la Loire",-7,3,2.7,250,"D"]
[null,"73","Rhône-Alpes",-10,4,2.7,250,"G"]
[null,"74","Rhône-Alpes",-10,3,2.7,250,"G"]
[null,"75","Paris",-5,2,2.5,240,"D"]
[null,"76","Haute-Normandie",-7,1,3,270,"D"]
[null,"77","Ile de France",-7,2,2.8,250,"D"]
[null,"78","Ile de France",-7,2,2.8,250,"D"]
[null,"79","Poitou-Charentes",-7,4,2.5,240,"D","=SI(ET(Calculs!C1027=\"83\";Calculs!C1029=\"Bord de mer\");\"B\";\"C\")"]
[{"$f":"A87","v":"Départements"},"80","Picardie",-9,1,3,270,"F"]
["Départements","81","Midi-Pyrénées",-5,5,2.2000000000000002,220,"C"]
["Départements","82","Midi-Pyrénées",-5,5,2.2000000000000002,220,"C"]
["Départements","83 à + de 30 km de la côte","PACACôtier",-5,7,1.7,200,"C"]
["Départements","83 à - de 30 km de la côte","PACACôtier",-5,7,1.7,200,"B"]
["Départements","84","PACA",-6,7,2,210,"D"]
["Départements","85 à + de 30 km de la côte","Pays de la Loire",-5,4,2.5,240,"C"]
["Départements","85 à - de 30 km de la côte","Pays de la Loire",-5,4,2.5,240,"B"]
["Départements","86","Poitou-Charentes",-7,4,2.6,240,"D"]
["Départements","87","Limousin",-8,4,2.6,240,"E"]
["Départements","88","Lorraine",-15,1,2.9,260,"I"]
["Départements","89","Bourgogne",-10,3,2.7,250,"G"]
["Départements","90","Franche-Comté",-15,3,2.9,260,"I"]
["Départements","91","Ile de France",-7,2,2.8,250,"D"]
["Départements","92","Ile de France",-7,2,2.7,250,"D"]
[null,"93","Ile de France",-7,2,2.7,250,"D"]
[null,"94","Ile de France",-7,2,2.7,250,"D"]
[null,"95","Ile de France",-7,2,2.8,250,"D"]
[]
[]
[]
["Table pour eval simplifiée"]
["Table pour eval simplifiée",null,"Murs extérieurs","Toiture","Plafond sous comble","Plancher","Pont thermique","Tau plafond sous comble",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"C118&\" rénové\"","v":"Murs extérieurs rénové"},{"$f":"D118&\" rénové\"","v":"Toiture rénové"},"Plafond sous comble rénové","Plancher rénové","Pont thermique rénové"]
["Table pour eval simplifiée","Valeurs utilisateur",{"$f":"Valeur_utilisateur_U_mur","v":2.5},{"$f":"Valeur_utilisateur_U_toiture","v":4},{"$f":"Valeur_utilisateur_U_plafond","v":2.5},{"$f":"Valeur_utilisateur_U_plancher","v":2},0.1,0.5,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"1/(1/C119+C$128)","v":0.44238683127572015},{"$f":"1/(1/D119+D$128)","v":0.26168224299065423},{"$f":"1/(1/E119+E$128)","v":0.25179856115107918},{"$f":"1/(1/F119+F$128)","v":0.60139860139860135},{"$f":"G$128","v":0.15}]
["Table pour eval simplifiée","Avant 1974",2.5,4,2.5,2,0.1,0.5,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"1/(1/C121+C$128)","v":0.34959349593495931},0.21875,0.17948717948717949,0.43977272727272732,{"$f":"G$128","v":0.15}]
["Table pour eval simplifiée","De 1974 à 1981",1,1,0.5,0.9,0.15,0.9,null,"A partir de 1982",null,null,null,null,null,null,0.32149532710280371,0.16470588235294117,0.14482758620689654,0.38589743589743586,0.15]
["Table pour eval simplifiée","De 1982 à 1988",0.8,0.4,0.3,0.7,0.15,0.9,null,"A partir de 1989",null,null,null,null,null,null,0.25903614457831325,0.13207547169811321,0.13207547169811321,0.35342465753424657,0.15]
[{"$f":"A121","v":"Table pour eval simplifiée"},"De 1989 à 1999",0.5,0.25,0.25,0.6,0.2,0.9,null,"A partir de 2000",null,null,null,null,"Suivant RT2000",null,0.25074441687344912,0.13207547169811321,0.14482758620689654,0.28666666666666668,0.15]
["Table pour eval simplifiée","De 2000 à 2004",0.47,0.25,0.3,0.43,0.2,0.9,null,"A partir de 2005",null,null,null,null,"Suivant RT2005",null,0.21559888579387185,0.11666666666666667,0.14000000000000001,0.27301587301587299,0.15]
["Table pour eval simplifiée","De 2005 à 2012",0.36,0.2,0.28000000000000003,0.4,0.25,0.95,"vers RT2012","A partir de 2013",null,null,null,null,"Suivant RT2012",null,{"$f":"1/(1/C127+C$128)","v":0.17063492063492064},{"$f":"1/(1/D127+D$128)","v":0.10181818181818182},{"$f":"1/(1/E127+E$128)","v":0.10181818181818182},{"$f":"1/(1/F127+F$128)","v":0.2436666666666667},0.15]
[null,"De 2013 à 2017",0.26874999999999999,0.1825,0.1825,0.35749999999999998,0.15,0.95]
["Table pour eval simplifiée","Après 2017",0.25,0.16,0.16,0.34,0.12,0.95]
[{"$f":"A125","v":"Table pour eval simplifiée"},"Rénové (R en m².K/W)",{"$f":"0.08/0.043","v":1.86046511627907},{"$f":"0.15/0.042","v":3.5714285714285712},{"$f":"0.15/0.042","v":3.5714285714285712},{"$f":"0.05/0.043","v":1.1627906976744187},0.15,0.9]
["Table pour eval simplifiée"]
["Table pour eval simplifiée",null,"U",null,null,"TAU",null,null,"Coef renouvellement d'air",null,"Mitoyenneté"]
["Table pour eval simplifiée","Simple vitrage métal",5,null,"Sur cave enterrée",0.6,null,"Ventilation naturelle",1,null,"Aucune"]
["Table pour eval simplifiée","Simple vitrage bois/PVC",4.5,null,"Sur cave semi-enterrée",0.7,null,"VMC simple flux",0.7,null,"Sur 1 côté"]
["Table pour eval simplifiée","Double vitrage métal",3.5,null,"Sur vide sanitaire ",0.8,null,"VMC hygro",0.5,null,"Sur 2 côtés"]
["Table pour eval simplifiée","Double vitrage bois/PVC",3.2,null,"Sur terre plein",0.3,null,"Double flux",0.3]
["Table pour eval simplifiée","Double vitrage argon",2.5]
[{"$f":"A134","v":"Table pour eval simplifiée"},"Double vitrage VIR",2]
["Table pour eval simplifiée","DV U =1,2 W/m².K",1.2,"vers RT2012"]
["Table pour eval simplifiée","Triple vitrage (U = 0,7)",0.7]
["Table pour eval simplifiée"]
["Table pour eval simplifiée",null,"Configuration","Type de construction","Position du plancher bas"]
["Table pour eval simplifiée",null,"Carrée","Plain-pied","Sur cave enterrée"]
["Table pour eval simplifiée",null,"Rectangulaire","Combles aménagés","Sur cave semi-enterrée"]
["Table pour eval simplifiée",null,"Maison en L","Deux niveaux","Sur vide sanitaire "]
["Table pour eval simplifiée",null,null,null,"Sur terre plein"]
[{"$f":"A144","v":"Table pour eval simplifiée"}]
["Table pour eval simplifiée",null,"% Shab"]
["Table pour eval simplifiée","Peu vitrée",0.1]
["Table pour eval simplifiée","Moyennement vitrée",0.15]
["Table pour eval simplifiée","Fortement vitrée",0.2]
[{"$f":"A149","v":"Table pour eval simplifiée"}]
[{"$f":"A150","v":"Table pour eval simplifiée"},null,"Tb","Impact sur chaud","Inchangé","Texte associé",null,"List _Type_Circuit"]
[{"$f":"A151","v":"Table pour eval simplifiée"},"Emetteurs hautes températures (75 °C)",75,0.97750000000000004,"Emetteurs hautes températures (75 °C)","Température de départ 75 °C",null,"Circuit direct"]
[{"$f":"A151","v":"Table pour eval simplifiée"},"Emetteurs hautes températures (70 °C)",70,0.98,"Emetteurs hautes températures (70 °C)","Température de départ 70 °C",null,"Circuit mélangé"]
[{"$f":"A152","v":"Table pour eval simplifiée"},"Emetteurs hautes températures (65 °C)",65,0.98250000000000004,"Emetteurs hautes températures (65 °C)","Température de départ 65 °C",null,"Circuit direct ou ventilo-convecteur"]
[{"$f":"A153","v":"Table pour eval simplifiée"},"Emetteurs moyennes températures (60 °C)",60,0.98499999999999999,"Emetteurs moyennes températures (60 °C)","Température de départ 60 °C"]
["Table pour eval simplifiée","Emetteurs moyennes températures (55 °C)",55,0.98750000000000004,"Emetteurs moyennes températures (55 °C)","Température de départ 55 °C"]
["Table pour eval simplifiée","Emetteurs basse températures (50 °C)",50,0.99,"Emetteurs basse températures (50 °C)","Température de départ 50 °C"]
["Table pour eval simplifiée","Emetteurs basse températures (45 °C)",45,0.99299999999999999,"Emetteurs basse températures (45 °C)","Température de départ 45 °C"]
["Table pour eval simplifiée","Emetteurs basse températures (40 °C)",40,0.997,"Emetteurs basse températures (40 °C)","Température de départ 40 °C"]
["Table pour eval simplifiée","Plancher chauffant (35 °C)",35,1,"Plancher chauffant (35 °C)","Température de départ 35 °C"]
["Table pour eval simplifiée"]
[{"$f":"A154","v":"Table pour eval simplifiée"}]
["Divers"]
[{"$f":"A163","v":"Divers"},"Electrique"]
[{"$f":"A163","v":"Divers"},"Chaudière neuve"]
[{"$f":"A164","v":"Divers"},"Chaudière existante"]
["Divers"]
["Divers",null,"Unité","Conv unité->PCI","Conv PCS->PCI","Contenu CO2","Inchangé"]
["Divers","Gaz naturel","kWh PCS / an",0.9,0.9,234,{"$f":"B169","v":"Gaz naturel"}]
["Divers","Propane","kg / an",12.75,0.92,274,{"$f":"B170","v":"Propane"}]
[{"$f":"A168","v":"Divers"},"Fioul","litres / an",9.9700000000000006,0.93,300,{"$f":"B171","v":"Fioul"}]
[{"$f":"A169","v":"Divers"},"Electricité","kWh / an",null,null,180]
[{"$f":"A170","v":"Divers"}]
["Divers",null,"Gaz naturel","Propane","Fioul",null,"Plus de 20 ans",0.9]
["Divers","Condensation",1,1,0.98,null,"Moins de 20 ans",1]
["Divers","Basse température",0.95,0.95,0.94]
["Divers","Standard",0.91,0.91,0.9,null,"Chaudière électrique",1]
["Divers",null,null,null,null,null,"Radiateurs électriques",1]
["Divers"]
["Divers","Econome",20,null,"Nb jours ECS",365]
["Divers","Normal",30,null,"Tef",10]
["Divers","Gourmand",40]
["Divers"]
["Divers",null,"Tsf"]
["Divers","Eau/Eau",10]
["Divers","Eau glycolée/Eau",0]
["Divers"]
["Pour description détaillée",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DD Ornis II",null,null,"Finimetal",null,null,"DD Volga",null,null,"DD Toundra",null,null,null,"Finimetal"]
["Pour description détaillée",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Types_radiateurs","Puissances",null,"type","a","b","c","n",600,750,900,600,750,900,290,720,870,285,630,780,900,600,700,800]
["Pour description détaillée","Mur",null,null,null,"Plafond",null,null,null,"Plancher",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$C$197&\" \"&C198","v":"Fonte 2 colonnes"},{"$f":"C206","v":1618},null,"Sans émetteur",0,0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
["Pour description détaillée","Position","Tau","Rsi+Rse",null,"Position","Tau","Rsi+Rse",null,"Position","Tau","Rsi+Rse",null,null,null,null,null,{"$f":"$C$197&\" \"&C199","v":"Fonte 3 colonnes"},{"$f":"C207","v":2268},null,"Plancher ch. 35°C",35,0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
["Pour description détaillée","Extérieur",1,0.17,null,"Extérieur",1,0.14000000000000001,null,"Extérieur",1,0.21,null,null,null,null,null,{"$f":"$C$197&\" \"&C200","v":"Fonte 4 colonnes"},{"$f":"C208","v":2724},null,"Plancher ch. 40°C",40,0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
["Pour description détaillée","Local Non.chauf",0.7,0.26,null,"Sous comble non isolé",0.8,0.2,null,"Sur vide sanitaire",0.8,0.34,null,null,null,null,null,{"$f":"$C$197&\" \"&C201","v":"Fonte 5 colonnes"},{"$f":"C209","v":3368},null,"Plancher ch. 45°C",45,0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
["Pour description détaillée","Véranda",0.5,0.26,null,"Sous comble isolé",0.7,0.2,null,"Sur cave enterrée",0.6,0.34,null,null,null,null,null,{"$f":"$C$197&\" \"&C202","v":"Fonte 6 colonnes"},{"$f":"C210","v":3764},null,"Pan. acier type 10",-1E-4,0.10390000000000001,0.4884,1.29,1.3006,1.3027,1.3048,1.3089999999999999,1.3180000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"AVERAGE(Z194:AO194)","v":1.3070200000000001}]
["Pour description détaillée",null,null,null,null,null,null,null,null,"Sur terre plein",0.3,0.34,null,null,null,null,null,{"$f":"$D$197&\" \"&D198","v":"Alu. épais. 8 cm"},{"$f":"D206","v":2473},null,"Pan. acier type 11",-4.0000000000000002E-4,0.17530000000000001,0.89859999999999995,1.34,1.3611,1.3722000000000001,1.3833,1.325,1.306,1.2869999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"AVERAGE(Z195:AO195)","v":1.3391000000000002}]
["Pour description détaillée",null,"Types",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$D$197&\" \"&D199","v":"Alu. épais. 9,5 cm"},{"$f":"D207","v":2520},null,"Pan. acier type 21",-5.0000000000000001E-4,0.24110000000000001,1.6195999999999999,1.34,1.3488,1.3596999999999999,1.3705000000000001,1.3560000000000001,1.351,1.3460000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.3553333333333333]
["Pour description détaillée","Familles","Fonte","Alu.","Pan. acier","Plissé","Pan.déco.","Convecteur",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$D$197&\" \"&D200","v":"Alu. épais. 14 cm"},{"$f":"D208","v":4390},null,"Pan. acier type 22",-6.9999999999999999E-4,0.307,2.3972000000000002,1.37,1.4004000000000001,1.4117,1.423,1.359,1.3440000000000001,1.329,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.3778500000000002]
["Pour description détaillée","Fonte","2 colonnes","épais. 8 cm","type 10","ép. 6,5 cm","Hz. Type 10","135 (H300)",null,"Type_piece","Entrée d'air neuf",null,"Situation_piece","Depertiton vers le haut","Deperdition vers le bas",null,null,{"$f":"$E$197&\" \"&E198","v":"Pan. acier type 10"},{"$f":"E206","v":920},null,"Pan. acier type 33",-1.1999999999999999E-3,0.4541,3.1276999999999999,1.38,1.4097,1.4157999999999999,1.4218,1.337,1.325,1.3129999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.3703833333333335]
["Pour description détaillée","Aluminium","3 colonnes","épais. 9,5 cm","type 11","ép. 9,5 cm","Hz type 11","190 (H300)",null,"Entrée",true,null,"Plain-pied",1,1,null,null,"Pan. acier type 11",1460,null,"Fonte 2 colonnes",5.0000000000000002E-5,0.1295,1.5099,1.27,null,null,null,null,null,null,null,1.282,null,null,1.306,1.32,1.331,null,null,null,1.3097500000000002]
["Pour description détaillée","Panneaux acier","4 colonnes","épais. 14 cm","type 20","ép. 12 cm","Hz type 21","135 (H500)",null,"Cuisine",false,null,"RDCH",0,1,null,null,{"$f":"$E$197&\" \"&E200","v":"Pan. acier type 20"},1520,null,"Fonte 3 colonnes",4.0000000000000003E-5,0.1787,2.2048000000000001,1.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.306,1.3140000000000001,1.32,null,null,null,1.3133333333333335]
["Pour description détaillée","Plissé acier","5 colonnes",null,"type 21",null,"Vert. Type 11","190 (H500)",null,"Salle à manger",true,null,"Dernier niveau",1,0,null,null,"Pan. acier type 21",1900,null,"Fonte 4 colonnes",3.0000000000000001E-5,0.22739999999999999,2.9337,1.33,null,null,null,null,null,null,null,1.3140000000000001,1.325,null,1.341,1.351,1.359,null,null,null,1.3380000000000001]
["Pour description détaillée","Panneaux décoratifs","6 colonnes",null,"type 22",null,"Vert. Type 21",null,null,"Salon",true,null,"Intermediaire",0,0,null,null,"Pan. acier type 22",2550,null,"Fonte 5 colonnes",2.0000000000000002E-5,0.2823,3.5602999999999998,1.33,null,null,null,null,null,null,1.3080000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.3080000000000001]
["Pour description détaillée","Convecteur",null,null,"type 33",null,null,null,null,"Salle de bain",false,null,null,null,null,null,null,"Pan. acier type 33",3630,null,"Fonte 6 colonnes",2.0000000000000002E-5,0.33710000000000001,4.1943999999999999,1.33,null,null,null,null,null,null,null,1.387,1.3859999999999999,1.325,null,null,null,null,null,null,1.3659999999999999]
["Pour description détaillée",null,"Puissance",null,null,null,null,null,null,"WC",false,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$F$197&\" \"&F198","v":"Plissé ép. 6,5 cm"},{"$f":"F206","v":1857},null,"Plissé ép. 6,5 cm",6.9999999999999999E-4,7.0000000000000007E-2,4.4000000000000004,1.33,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.3089999999999999,1.3320000000000001,1.355,1.3320000000000001]
["Pour description détaillée",null,"Fonte","Aluminium","Panneau acier","Plissé acier","Panneaux décoratifs","Convecteur",null,"Bureau",true,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$F$197&\" \"&F199","v":"Plissé ép. 9,5 cm"},{"$f":"F207","v":2363},null,"Plissé ép. 9,5 cm",-1E-4,0.22209999999999999,1.4732000000000001,1.33,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.3260000000000001,1.3280000000000001,1.331,1.3283333333333334]
["Pour description détaillée",null,1618,2473,920,1857,1100,5024,null,"Chambre1",true,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$F$197&\" \"&F200","v":"Plissé ép. 12 cm"},{"$f":"F208","v":2798},null,"Plissé ép. 12 cm",-2.0000000000000001E-4,0.26069999999999999,2.0670999999999999,1.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.3069999999999999,null,1.3129999999999999,1.31]
["Pour description détaillée",null,2268,2520,1460,2363,1650,6394,null,"Chambre2",true,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$G$197&\" \"&G198","v":"Pan.déco. Hz. Type 10"},{"$f":"G206","v":1100},null,"Alu. épais. 8 cm",-8.0000000000000004E-4,0.31819999999999998,-1.4917,1.34]
["Pour description détaillée",null,2724,4390,1520,2798,2220,3814,null,"Chambre3",true,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$G$197&\" \"&G199","v":"Pan.déco. Hz type 11"},{"$f":"G207","v":1650},null,"Alu. épais. 9,5 cm",-1.8E-3,0.48209999999999997,-5.7923,1.34]
["Pour description détaillée",null,3368,null,1900,null,1100,5270,null,"Chambre4",true,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$G$197&\" \"&G200","v":"Pan.déco. Hz type 21"},{"$f":"G208","v":2220}]
["Pour description détaillée",null,3764,null,2550,null,1600,null,null,"Dégagement",true,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$G$197&\" \"&G201","v":"Pan.déco. Vert. Type 11"},{"$f":"G209","v":1100}]
["Pour description détaillée",null,null,null,3630,null,null,null,null,"Cellier",true,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$G$197&\" \"&G202","v":"Pan.déco. Vert. Type 21"},{"$f":"G210","v":1600}]
["Pour description détaillée",null,null,null,null,null,null,null,null,"Bureau",true]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Buanderie",true]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Autre pièce",true]
[]
[]
[{"$f":"A212","v":"Pour description détaillée"},"18 °C",18,null,"Très froid",0.15,null,"ITI",0.15]
["Pour description détaillée","19-20 °C",19.5,"remplacer de 19,5","Normal",0,null,"ITE",0.03]
["Pour description détaillée","21 °C",21,null,"Très doux",-0.15,null,"Autre paroi",0.2]
["Pour description détaillée"]
["Tableau des HK"]
[{"$f":"A221","v":"Tableau des HK"},null,null,"Base",null,null,"ralenti",null,null,"rob thermost"]
[{"$f":"A222","v":"Tableau des HK"},null,"CCL","Econome","Moyen","Exigeant","Econome","Moyen","Exigeant","Econome","Moyen","Exigeant"]
["Tableau des HK",null,1.5,19,35,55,0.06,7.0000000000000007E-2,0.08,0.121,0.11,0.1]
["Tableau des HK",null,1.6,21,37,57,0.05,0.06,7.0000000000000007E-2,0.11,0.1,0.09]
["Tableau des HK",null,1.7,24,40,60,0.05,0.06,7.0000000000000007E-2,0.1,0.09,0.08]
["Tableau des HK",null,1.8,26,42,63,0.04,0.05,0.06,0.1,0.09,0.08]
["Tableau des HK",null,1.9,28,46,65,0.04,0.05,0.06,0.09,0.08,7.0000000000000007E-2]
["Tableau des HK",null,2,31,48,69,0.03,0.04,0.05,0.09,0.08,7.0000000000000007E-2]
["Tableau des HK",null,2.1,33,50,71,0.03,0.04,0.05,0.09,0.08,7.0000000000000007E-2]
["Tableau des HK",null,2.2000000000000002,35,53,74,0.03,0.04,0.05,0.08,7.0000000000000007E-2,0.06]
["Tableau des HK",null,2.2999999999999998,38,55,77,0.03,0.04,0.05,0.08,7.0000000000000007E-2,0.06]
["Tableau des HK",null,2.4,41,58,79,0.03,0.04,0.05,0.08,7.0000000000000007E-2,0.06]
["Tableau des HK",null,2.5,44,61,82,0.02,0.03,0.04,7.0000000000000007E-2,0.06,0.06]
["Tableau des HK",null,2.6,47,64,85,0.02,0.03,0.04,7.0000000000000007E-2,0.06,0.06]
["Tableau des HK",null,2.7,50,67,87,0.02,0.03,0.04,7.0000000000000007E-2,0.06,0.06]
["Tableau des HK",null,2.8,53,70,90,0.02,0.03,0.04,7.0000000000000007E-2,0.06,0.06]
["Tableau des HK",null,2.9,56,73,93,0.02,0.03,0.04,0.06,0.06,0.05]
["Tableau des HK",null,3,59,77,95,0.02,0.03,0.04,0.06,0.06,0.05]
["Tableau des HK",null,3.1,63,80,98,0.02,0.03,0.04,0.06,0.06,0.05]
["Tableau des HK",null,3.2,66,83,101,0.02,0.03,0.04,0.06,0.05,0.05]
["Tableau des HK",null,3.3,69,87,103,0.01,0.02,0.03,0.06,0.05,0.05]
["Tableau des HK",null,3.4,73,91,106,0.01,0.02,0.03,0.05,0.05,0.05]
["Tableau des HK",null,3.5,76,94,109,0.01,0.02,0.03,0.05,0.05,0.05]
["Tableau des HK",null,3.6,80,98,111,0.01,0.02,0.03,0.05,0.05,0.05]
["Tableau des HK",null,3.7,84,101,114,0.01,0.02,0.03,0.05,0.05,0.05]
["Tableau des HK",null,3.8,87,105,117,0.01,0.02,0.03,0.05,0.05,0.05]
["Tableau des HK",null,3.9,92,108,119,0.01,0.02,0.03,0.05,0.05,0.05]
["Tableau des HK"]
["Bin",null,"Alsace","Aquitaine","Auvergne","Bourgogne","BretagneCôtier","BretagneContinental","Centre","Champagne-Ardennes","Corse","Franche-Comté","Ile de France","Languedoc-Roussillon","Languedoc-RoussillonCôtier","Limousin","Lorraine","Midi-Pyrénées","Nord Pas De CalaisCôtier","Nord Pas De CalaisContinental","Basse-NormandieCôtier","Basse-NormandieContinental","Haute-Normandie","Paris","Pays de la Loire","Picardie","Poitou-CharentesCôtier","Poitou-Charentes","PACACôtier","PACA","Rhône-Alpes","Rhône-Alpes2"]
[null,null,"Strasbourg","Bordeaux","Vichy","Dijon","Brest","Rennes","Châteauroux","Troyes","Ajaccio","Besançon","Trappes","Montpellier","Perpignan","Limoges","Metz","Albi","Dunkerque","Lille","Cherbourg","Alençon","Rouen","Paris","La Roche-sur-Yon","Beauvais","La Rochelle","Poitiers","Nice","Carpentras","Grenoble","Montélimard"]
[null,null,142,10,260,245,50,39,155,107,20,248,167,46,33,267,184,175,6,20,5,136,15,53,70,69,5,111,8,100,212,85]
[null,"Côtier",0,1,0,0,1,1,0,0,1,0,0,1,1,0,0,0,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,0,0]
[]
[null,"T°ext","Alsace","Aquitaine","Auvergne","Bourgogne",{"$f":"G250","v":"BretagneCôtier"},{"$f":"H250","v":"BretagneContinental"},"Centre","Champagne-Ardennes","Corse","Franche-Comté","Ile de France","Languedoc-Roussillon","Languedoc-RoussillonCôtier","Limousin","Lorraine","Midi-Pyrénées","Nord Pas De CalaisCôtier","Nord Pas De CalaisContinental","Basse-NormandieCôtier","Basse-NormandieContinental","Haute-Normandie","Paris","Pays de la Loire","Picardie","Poitou-CharentesCôtier","Poitou-Charentes","PACACôtier","PACA","Rhône-Alpes","Rhône-Alpes2"]
[null,-13]
[null,-12]
[null,-11,4,null,1,1,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,5]
[null,-10,12,null,4,2,null,null,null,3,null,5,null,null,null,null,7]
[null,-9,30,null,11,9,null,null,null,7,null,20,null,null,null,null,13,null,null,null,null,null,null,null,null,2,null,1,null,null,11]
[null,-8,32,null,19,28,null,null,11,19,null,32,null,null,null,5,38,null,null,null,null,null,4,null,null,18,null,10,null,null,18]
[null,-7,41,null,28,38,null,null,13,24,null,29,2,null,null,17,34,1,null,4,null,3,17,1,2,16,null,10,null,null,29]
[null,-6,48,2,22,43,null,4,23,26,null,43,23,null,null,42,26,20,null,30,null,25,27,12,17,21,null,24,null,null,38]
[null,-5,61,26,40,50,null,16,41,43,null,60,24,9,null,41,64,40,2,40,null,39,43,35,21,40,8,27,null,10,60,18]
[null,-4,112,20,61,84,null,26,55,60,null,89,50,22,null,42,100,28,40,63,null,45,51,32,20,68,29,41,null,25,62,13]
[null,-3,129,54,87,94,7,39,67,68,null,103,80,22,2,56,164,43,31,63,null,64,84,48,44,118,20,51,null,23,135,40]
[null,-2,197,39,107,170,23,45,84,114,1,199,89,25,6,104,166,62,55,99,null,96,109,65,74,172,24,83,null,37,172,35]
[null,-1,239,60,148,230,37,69,141,171,6,236,162,34,18,154,227,88,55,167,41,107,193,121,70,186,45,112,null,87,221,68]
[null,0,252,67,165,231,42,88,160,232,21,289,198,68,33,193,272,111,139,162,36,185,199,152,107,218,52,125,null,107,243,92]
[null,1,327,87,238,279,104,187,179,269,35,239,256,93,42,224,261,158,164,252,86,255,300,219,159,300,79,201,2,161,270,159]
[null,2,310,137,257,299,136,182,281,290,45,276,284,122,55,251,319,222,233,256,142,280,342,248,195,294,152,192,27,214,278,240]
[null,3,292,213,298,300,232,241,327,340,81,254,352,185,80,283,334,278,306,310,184,386,348,303,243,325,158,248,44,269,312,312]
[null,4,313,297,325,303,290,309,332,310,134,308,354,262,137,341,370,299,317,339,446,398,387,354,289,396,182,319,88,280,330,312]
[null,5,332,318,331,365,363,432,381,351,202,327,421,264,184,359,403,327,384,408,543,442,450,431,343,430,223,368,142,302,367,308]
[null,6,358,351,375,388,501,462,368,368,256,412,470,294,276,442,380,346,438,463,640,440,432,414,398,490,300,396,237,340,379,334]
[null,7,394,400,364,414,508,447,414,414,341,405,480,332,338,434,394,370,589,479,706,456,457,414,440,518,357,390,293,331,362,373]
[null,8,376,421,397,358,587,465,404,384,391,369,484,339,358,456,388,354,577,503,769,440,449,451,466,473,441,415,383,391,317,383]
[null,9,338,405,382,341,641,500,419,376,441,345,460,372,397,421,343,375,568,436,662,418,418,423,470,380,479,412,449,381,363,396]
[null,10,319,357,380,320,569,452,345,339,427,382,379,408,428,435,335,357,537,376,425,429,372,424,451,347,520,395,466,339,328,394]
[null,11,284,377,342,321,540,417,336,357,455,327,344,407,407,348,322,323,453,383,405,393,316,363,459,370,529,377,514,340,312,309]
[null,12,256,352,304,268,476,361,271,315,405,319,296,332,425,323,268,278,421,314,402,325,297,298,399,363,482,353,485,317,303,285]
[null,13,240,296,308,240,369,331,238,270,376,260,254,320,401,278,236,248,390,238,368,280,252,259,386,317,400,315,458,262,229,264]
[null,14,206,292,254,200,277,275,198,224,339,204,236,284,362,238,175,227,354,222,233,220,183,258,279,277,355,314,387,234,207,217]
[null,15,179,229,229,151,242,225,168,181,285,179,152,267,312,216,156,191,323,163,150,181,175,203,238,209,256,235,348,208,173,198]
[null,16,162,159,181,117,173,179,148,164,217,141,103,235,256,144,116,152,256,139,75,155,95,181,167,172,208,218,275,175,136,158]
[null,17,104,109,145,110,101,140,116,113,210,96,67,200,210,108,90,110,155,103,20,93,78,155,130,124,142,133,204,142,118,119]
[null,18,75,78,93,68,54,109,75,100,168,53,51,146,197,93,66,106,55,65,3,61,52,93,96,93,94,119,129,87,113,77]
[null,19,57,66,71,50,46,76,37,84,100,48,39,108,134,41,48,67,26,40,0,61,23,70,74,64,65,100,75,53,91,73]
[null,20,26,26,68,22,12,38,23,59,58,41,16,83,84,21,14,53,11,16,null,34,15,56,53,39,37,56,26,43,61,55]
[null,21,29,18,43,24,6,10,17,45,32,27,11,28,35,13,6,30,5,6,null,20,0,28,30,24,33,46,5,18,37,31]
[null,22,4,12,19,9,0,7,16,16,13,23,7,13,18,12,3,12,4,5,null,2,null,16,12,11,15,16,3,8,27,13]
[null,23,1,7,15,1,null,8,null,8,1,3,0,6,10,8,1,1,0,null,null,3,null,9,9,4,3,12,null,null,18,4]
[null,24,2,4,4,null,null,4,null,null,0,0,0,0,3,1,null,3,null,null,null,0,null,4,3,9,0,4,null,null,null,0]
[null,25,2,1,4,null,null,0,null,null,null,null,0,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,3,null,0,null,2,null,null,null,0]
[null,26,1,null,4,null,null,0,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,0]

{"sheet":"Calculs","index":20,"n_rows":2223,"n_cols":69,"rows_kept":2223,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[134,43,135,44],[1987,3,1987,5],[1987,6,1987,8],[2119,24,2119,29]]}
[null,"Logiciel PAC_2020 v2"]
["Paramétrage","Nom de la marque :",{"$f":"Paramétrage!D5","v":"Vaillant"},null,null,null,null,"RefAVV",{"$f":"Renseignement!E7","v":0}]
["Paramétrage",44775]
["Paramétrage","Gammes",null,null,"Liste de choix :"]
["Paramétrage",1,{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!D7),0,Paramétrage!D7)","v":"aroTHERM plus VWL"},1,{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(D5,B$5:C$16,2,FALSE)),\"\",VLOOKUP(D5,B$5:C$16,2,FALSE))","v":"aroTHERM plus VWL"},null,1,"Modif cause insertion Gamme 7 pour index schema","BDD_G1"]
["Paramétrage",2,{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!D8),0,Paramétrage!D8)","v":"aroTHERM Split VWL"},2,{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(D6,B$5:C$16,2,FALSE)),\"\",VLOOKUP(D6,B$5:C$16,2,FALSE))","v":"aroTHERM Split VWL"},null,2,null,"BDD_G2"]
["Paramétrage",3,{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!D9),0,Paramétrage!D9)","v":"aroTHERM VWL"},3,"aroTHERM VWL",null,3,"Modif cause insertion Gamme 7 pour index schema","BDD_G3"]
["Paramétrage",4,{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!D10),0,Paramétrage!D10)","v":"flexoTHERM exclusive air / eau"},4,"flexoTHERM exclusive air / eau",null,4,null,"BDD_G4"]
["Paramétrage",5,{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!D11),0,Paramétrage!D11)","v":"flexoTHERM exclusive eau glycolée / eau"},5,"flexoTHERM exclusive eau glycolée / eau",null,5,null,"BDD_G5"]
["Paramétrage",6,{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!D12),0,Paramétrage!D12)","v":0},6,0,null,6,"Modif cause insertion Gamme 7 pour index schema","BDD_G6"]
["Paramétrage",7,{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!D13),0,Paramétrage!D13)","v":0},7,0,null,7,null,"BDD_G7"]
["Paramétrage",8,{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!D14),0,Paramétrage!D14)","v":0},8,0,null,8,null,"BDD_G8"]
["Paramétrage",9,{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!D15),0,Paramétrage!D15)","v":0},9,0,null,9,null,"BDD_G9"]
["Paramétrage",10,{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!D16),0,Paramétrage!D16)","v":0},10,0,null,10,null,"BDD_G10"]
["Paramétrage",11,{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!D17),0,Paramétrage!D17)","v":0},11,0,null,11,null,"BDD_G11"]
["Paramétrage",12,{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!D18),0,Paramétrage!D18)","v":0},12,0,null,12,null,"BDD_G12"]
["Paramétrage"]
["Paramétrage",null,null,"Nom","Valeur 1","Valeur 2","Valeur 3","Valeur 4","Valeur 5"]
["Paramétrage","Gamme 1","Variante 1",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E169),\"\",Paramétrage!E169)","v":"Régulation :"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!F169),\"\",Paramétrage!F169)","v":"sensoCOMFORT VRC 720 (filaire)"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!G169),\"\",Paramétrage!G169)","v":"sensoCOMFORT VRC 720f (radio)"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!H169),\"\",Paramétrage!H169)","v":"multiMATIC VRC 700 (filaire)"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!I169),\"\",Paramétrage!I169)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!J169),\"\",Paramétrage!J169)","v":""}]
["Paramétrage",null,"Variante 2",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E170),\"\",Paramétrage!E170)","v":"Connectivité :"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!F170),\"\",Paramétrage!F170)","v":"myVAILLANT connect"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!G170),\"\",Paramétrage!G170)","v":"Sans"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!H170),\"\",Paramétrage!H170)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!I170),\"\",Paramétrage!I170)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!J170),\"\",Paramétrage!J170)","v":""}]
["Paramétrage",null,"Variante 3",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E171),\"\",Paramétrage!E171)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!F171),\"\",Paramétrage!F171)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!G171),\"\",Paramétrage!G171)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!H171),\"\",Paramétrage!H171)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!I171),\"\",Paramétrage!I171)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!J171),\"\",Paramétrage!J171)","v":""}]
["Paramétrage",null,"Variante 4",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E172),\"\",Paramétrage!E172)","v":"Découplage glycol :"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!F172),\"\",Paramétrage!F172)","v":"Avec échangeur"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!G172),\"\",Paramétrage!G172)","v":"Pas de découplage"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!H172),\"\",Paramétrage!H172)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!I172),\"\",Paramétrage!I172)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!J172),\"\",Paramétrage!J172)","v":""}]
["Paramétrage",null,"Variante 5",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E173),\"\",Paramétrage!E173)","v":"Supports unité extérieure :"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!F173),\"\",Paramétrage!F173)","v":"Plots anti-vibratiles en caoutchouc (x4)"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!G173),\"\",Paramétrage!G173)","v":"Support anti-vibratiles 60 cm (x2)"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!H173),\"\",Paramétrage!H173)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!I173),\"\",Paramétrage!I173)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!J173),\"\",Paramétrage!J173)","v":"Réhausse anti-neige (40 centimètres)"}]
["Paramétrage","Gamme 2","Variante 1",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E174),\"\",Paramétrage!E174)","v":"Régulation :"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!F174),\"\",Paramétrage!F174)","v":"sensoCOMFORT VRC 720 (filaire)"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!G174),\"\",Paramétrage!G174)","v":"sensoCOMFORT VRC 720f (radio)"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!H174),\"\",Paramétrage!H174)","v":"multiMATIC VRC 700 (filaire)"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!I174),\"\",Paramétrage!I174)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!J174),\"\",Paramétrage!J174)","v":""}]
["Paramétrage",null,"Variante 2",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E175),\"\",Paramétrage!E175)","v":"Connectivité :"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!F175),\"\",Paramétrage!F175)","v":"myVAILLANT connect"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!G175),\"\",Paramétrage!G175)","v":"Sans"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!H175),\"\",Paramétrage!H175)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!I175),\"\",Paramétrage!I175)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!J175),\"\",Paramétrage!J175)","v":""}]
["Paramétrage",null,"Variante 3",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E176),\"\",Paramétrage!E176)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!F176),\"\",Paramétrage!F176)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!G176),\"\",Paramétrage!G176)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!H176),\"\",Paramétrage!H176)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!I176),\"\",Paramétrage!I176)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!J176),\"\",Paramétrage!J176)","v":""}]
["Paramétrage",null,"Variante 4",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E177),\"\",Paramétrage!E177)","v":"Découplage glycol :"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!F177),\"\",Paramétrage!F177)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!G177),\"\",Paramétrage!G177)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!H177),\"\",Paramétrage!H177)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!I177),\"\",Paramétrage!I177)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!J177),\"\",Paramétrage!J177)","v":""}]
["Paramétrage",null,"Variante 5",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E178),\"\",Paramétrage!E178)","v":"Supports unité extérieure :"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!F178),\"\",Paramétrage!F178)","v":"Plots anti-vibratiles en caoutchouc (x4)"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!G178),\"\",Paramétrage!G178)","v":"Support anti-vibratiles 60 cm (x2)"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!H178),\"\",Paramétrage!H178)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!I178),\"\",Paramétrage!I178)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!J178),\"\",Paramétrage!J178)","v":"Réhausse anti-neige (40 centimètres)"}]
["Paramétrage","Gamme 3","Variante 1",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E179),\"\",Paramétrage!E179)","v":"Régulation :"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!F179),\"\",Paramétrage!F179)","v":"sensoCOMFORT VRC 720 (filaire)"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!G179),\"\",Paramétrage!G179)","v":"sensoCOMFORT VRC 720f (radio)"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!H179),\"\",Paramétrage!H179)","v":"multiMATIC VRC 700 (filaire)"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!I179),\"\",Paramétrage!I179)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!J179),\"\",Paramétrage!J179)","v":""}]
["Paramétrage",null,"Variante 2",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E180),\"\",Paramétrage!E180)","v":"Connectivité :"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!F180),\"\",Paramétrage!F180)","v":"myVAILLANT connect"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!G180),\"\",Paramétrage!G180)","v":"Sans"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!H180),\"\",Paramétrage!H180)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!I180),\"\",Paramétrage!I180)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!J180),\"\",Paramétrage!J180)","v":""}]
["Paramétrage",null,"Variante 3",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E181),\"\",Paramétrage!E181)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!F181),\"\",Paramétrage!F181)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!G181),\"\",Paramétrage!G181)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!H181),\"\",Paramétrage!H181)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!I181),\"\",Paramétrage!I181)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!J181),\"\",Paramétrage!J181)","v":""}]
["Paramétrage",null,"Variante 4",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E182),\"\",Paramétrage!E182)","v":"Découplage glycol :"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!F182),\"\",Paramétrage!F182)","v":"Avec échangeur"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!G182),\"\",Paramétrage!G182)","v":"Pas de découplage"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!H182),\"\",Paramétrage!H182)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!I182),\"\",Paramétrage!I182)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!J182),\"\",Paramétrage!J182)","v":""}]
["Paramétrage",null,"Variante 5",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E183),\"\",Paramétrage!E183)","v":"Supports unité extérieure :"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!F183),\"\",Paramétrage!F183)","v":"Plots anti-vibratiles en caoutchouc (x4)"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!G183),\"\",Paramétrage!G183)","v":"Support anti-vibratiles 60 cm (x2)"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!H183),\"\",Paramétrage!H183)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!I183),\"\",Paramétrage!I183)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!J183),\"\",Paramétrage!J183)","v":"Réhausse anti-neige (40 centimètres)"}]
["Paramétrage","Gamme 4","Variante 1",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E184),\"\",Paramétrage!E184)","v":"Régulation :"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!F184),\"\",Paramétrage!F184)","v":"sensoCOMFORT VRC 720 (filaire)"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!G184),\"\",Paramétrage!G184)","v":"sensoCOMFORT VRC 720f (radio)"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!H184),\"\",Paramétrage!H184)","v":"multiMATIC VRC 700 (filaire)"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!I184),\"\",Paramétrage!I184)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!J184),\"\",Paramétrage!J184)","v":""}]
["Paramétrage",null,"Variante 2",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E185),\"\",Paramétrage!E185)","v":"Connectivité :"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!F185),\"\",Paramétrage!F185)","v":"myVAILLANT connect"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!G185),\"\",Paramétrage!G185)","v":"Sans"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!H185),\"\",Paramétrage!H185)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!I185),\"\",Paramétrage!I185)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!J185),\"\",Paramétrage!J185)","v":""}]
["Paramétrage",null,"Variante 3",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E186),\"\",Paramétrage!E186)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!F186),\"\",Paramétrage!F186)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!G186),\"\",Paramétrage!G186)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!H186),\"\",Paramétrage!H186)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!I186),\"\",Paramétrage!I186)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!J186),\"\",Paramétrage!J186)","v":""}]
["Paramétrage",null,"Variante 4",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E187),\"\",Paramétrage!E187)","v":"Raccordements :"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!F187),\"\",Paramétrage!F187)","v":"Verticaux"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!G187),\"\",Paramétrage!G187)","v":"Horizontaux"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!H187),\"\",Paramétrage!H187)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!I187),\"\",Paramétrage!I187)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!J187),\"\",Paramétrage!J187)","v":""}]
["Paramétrage",null,"Variante 5",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E188),\"\",Paramétrage!E188)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!F188),\"\",Paramétrage!F188)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!G188),\"\",Paramétrage!G188)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!H188),\"\",Paramétrage!H188)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!I188),\"\",Paramétrage!I188)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!J188),\"\",Paramétrage!J188)","v":""}]
["Paramétrage","Gamme 5","Variante 1",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E189),\"\",Paramétrage!E189)","v":"Régulation :"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!F189),\"\",Paramétrage!F189)","v":"sensoCOMFORT VRC 720 (filaire)"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!G189),\"\",Paramétrage!G189)","v":"sensoCOMFORT VRC 720f (radio)"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!H189),\"\",Paramétrage!H189)","v":"multiMATIC VRC 700 (filaire)"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!I189),\"\",Paramétrage!I189)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!J189),\"\",Paramétrage!J189)","v":""}]
["Paramétrage",null,"Variante 2",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E190),\"\",Paramétrage!E190)","v":"Connectivité :"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!F190),\"\",Paramétrage!F190)","v":"myVAILLANT connect"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!G190),\"\",Paramétrage!G190)","v":"Sans"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!H190),\"\",Paramétrage!H190)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!I190),\"\",Paramétrage!I190)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!J190),\"\",Paramétrage!J190)","v":""}]
["Paramétrage",null,"Variante 3",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E191),\"\",Paramétrage!E191)","v":"source d'énergie sur"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!F191),\"\",Paramétrage!F191)","v":"air"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!G191),\"\",Paramétrage!G191)","v":"captage horizontal"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!H191),\"\",Paramétrage!H191)","v":"captage vertical"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!I191),\"\",Paramétrage!I191)","v":"eau de nappe"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!J191),\"\",Paramétrage!J191)","v":""}]
["Paramétrage",null,"Variante 4",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E192),\"\",Paramétrage!E192)","v":"Raccordements :"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!F192),\"\",Paramétrage!F192)","v":"Verticaux"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!G192),\"\",Paramétrage!G192)","v":"Horizontaux"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!H192),\"\",Paramétrage!H192)","v":"Kit d'installation complet pour passive cooling"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!I192),\"\",Paramétrage!I192)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!J192),\"\",Paramétrage!J192)","v":""}]
["Paramétrage",null,"Variante 5",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E193),\"\",Paramétrage!E193)","v":"Passive cooling :"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!F193),\"\",Paramétrage!F193)","v":"Oui"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!G193),\"\",Paramétrage!G193)","v":"Non"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!H193),\"\",Paramétrage!H193)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!I193),\"\",Paramétrage!I193)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!J193),\"\",Paramétrage!J193)","v":""}]
["Paramétrage","Gamme 6","Variante 1",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E194),\"\",Paramétrage!E194)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!F194),\"\",Paramétrage!F194)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!G194),\"\",Paramétrage!G194)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!H194),\"\",Paramétrage!H194)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!I194),\"\",Paramétrage!I194)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!J194),\"\",Paramétrage!J194)","v":""}]
["Paramétrage",null,"Variante 2",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E195),\"\",Paramétrage!E195)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!F195),\"\",Paramétrage!F195)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!G195),\"\",Paramétrage!G195)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!H195),\"\",Paramétrage!H195)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!I195),\"\",Paramétrage!I195)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!J195),\"\",Paramétrage!J195)","v":""}]
["Paramétrage",null,"Variante 3",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E196),\"\",Paramétrage!E196)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!F196),\"\",Paramétrage!F196)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!G196),\"\",Paramétrage!G196)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!H196),\"\",Paramétrage!H196)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!I196),\"\",Paramétrage!I196)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!J196),\"\",Paramétrage!J196)","v":""}]
["Paramétrage",null,"Variante 4",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E197),\"\",Paramétrage!E197)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!F197),\"\",Paramétrage!F197)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!G197),\"\",Paramétrage!G197)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!H197),\"\",Paramétrage!H197)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!I197),\"\",Paramétrage!I197)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!J197),\"\",Paramétrage!J197)","v":""}]
["Paramétrage",null,"Variante 5",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E198),\"\",Paramétrage!E198)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!F198),\"\",Paramétrage!F198)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!G198),\"\",Paramétrage!G198)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!H198),\"\",Paramétrage!H198)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!I198),\"\",Paramétrage!I198)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!J198),\"\",Paramétrage!J198)","v":""}]
["Paramétrage","Gamme 7","Variante 1",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E199),\"\",Paramétrage!E199)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!F199),\"\",Paramétrage!F199)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!G199),\"\",Paramétrage!G199)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!H199),\"\",Paramétrage!H199)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!I199),\"\",Paramétrage!I199)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!J199),\"\",Paramétrage!J199)","v":""}]
["Paramétrage",null,"Variante 2",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E200),\"\",Paramétrage!E200)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!F200),\"\",Paramétrage!F200)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!G200),\"\",Paramétrage!G200)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!H200),\"\",Paramétrage!H200)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!I200),\"\",Paramétrage!I200)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!J200),\"\",Paramétrage!J200)","v":""}]
["Paramétrage",null,"Variante 3",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E201),\"\",Paramétrage!E201)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!F201),\"\",Paramétrage!F201)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!G201),\"\",Paramétrage!G201)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!H201),\"\",Paramétrage!H201)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!I201),\"\",Paramétrage!I201)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!J201),\"\",Paramétrage!J201)","v":""}]
["Paramétrage",null,"Variante 4",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E202),\"\",Paramétrage!E202)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!F202),\"\",Paramétrage!F202)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!G202),\"\",Paramétrage!G202)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!H202),\"\",Paramétrage!H202)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!I202),\"\",Paramétrage!I202)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!J202),\"\",Paramétrage!J202)","v":""}]
["Paramétrage",null,"Variante 5",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E203),\"\",Paramétrage!E203)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!F203),\"\",Paramétrage!F203)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!G203),\"\",Paramétrage!G203)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!H203),\"\",Paramétrage!H203)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!I203),\"\",Paramétrage!I203)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!J203),\"\",Paramétrage!J203)","v":""}]
["Paramétrage","Gamme 8","Variante 1",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E204),\"\",Paramétrage!E204)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!F204),\"\",Paramétrage!F204)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!G204),\"\",Paramétrage!G204)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!H204),\"\",Paramétrage!H204)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!I204),\"\",Paramétrage!I204)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!J204),\"\",Paramétrage!J204)","v":""}]
["Paramétrage",null,"Variante 2",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E205),\"\",Paramétrage!E205)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!F205),\"\",Paramétrage!F205)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!G205),\"\",Paramétrage!G205)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!H205),\"\",Paramétrage!H205)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!I205),\"\",Paramétrage!I205)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!J205),\"\",Paramétrage!J205)","v":""}]
["Paramétrage",null,"Variante 3",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E206),\"\",Paramétrage!E206)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!F206),\"\",Paramétrage!F206)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!G206),\"\",Paramétrage!G206)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!H206),\"\",Paramétrage!H206)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!I206),\"\",Paramétrage!I206)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!J206),\"\",Paramétrage!J206)","v":""}]
["Paramétrage",null,"Variante 4",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E207),\"\",Paramétrage!E207)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!F207),\"\",Paramétrage!F207)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!G207),\"\",Paramétrage!G207)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!H207),\"\",Paramétrage!H207)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!I207),\"\",Paramétrage!I207)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!J207),\"\",Paramétrage!J207)","v":""}]
["Paramétrage",null,"Variante 5",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E208),\"\",Paramétrage!E208)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!F208),\"\",Paramétrage!F208)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!G208),\"\",Paramétrage!G208)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!H208),\"\",Paramétrage!H208)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!I208),\"\",Paramétrage!I208)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!J208),\"\",Paramétrage!J208)","v":""}]
["Paramétrage","Gamme 9","Variante 1",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E209),\"\",Paramétrage!E209)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!F209),\"\",Paramétrage!F209)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!G209),\"\",Paramétrage!G209)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!H209),\"\",Paramétrage!H209)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!I209),\"\",Paramétrage!I209)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!J209),\"\",Paramétrage!J209)","v":""}]
["Paramétrage",null,"Variante 2",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E210),\"\",Paramétrage!E210)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!F210),\"\",Paramétrage!F210)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!G210),\"\",Paramétrage!G210)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!H210),\"\",Paramétrage!H210)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!I210),\"\",Paramétrage!I210)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!J210),\"\",Paramétrage!J210)","v":""}]
["Paramétrage",null,"Variante 3",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E211),\"\",Paramétrage!E211)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!F211),\"\",Paramétrage!F211)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!G211),\"\",Paramétrage!G211)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!H211),\"\",Paramétrage!H211)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!I211),\"\",Paramétrage!I211)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!J211),\"\",Paramétrage!J211)","v":""}]
["Paramétrage",null,"Variante 4",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E212),\"\",Paramétrage!E212)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!F212),\"\",Paramétrage!F212)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!G212),\"\",Paramétrage!G212)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!H212),\"\",Paramétrage!H212)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!I212),\"\",Paramétrage!I212)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!J212),\"\",Paramétrage!J212)","v":""}]
["Paramétrage",null,"Variante 5",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E213),\"\",Paramétrage!E213)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!F213),\"\",Paramétrage!F213)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!G213),\"\",Paramétrage!G213)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!H213),\"\",Paramétrage!H213)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!I213),\"\",Paramétrage!I213)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!J213),\"\",Paramétrage!J213)","v":""}]
["Paramétrage","Gamme 10","Variante 1",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E214),\"\",Paramétrage!E214)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!F214),\"\",Paramétrage!F214)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!G214),\"\",Paramétrage!G214)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!H214),\"\",Paramétrage!H214)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!I214),\"\",Paramétrage!I214)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!J214),\"\",Paramétrage!J214)","v":""}]
["Paramétrage",null,"Variante 2",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E215),\"\",Paramétrage!E215)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!F215),\"\",Paramétrage!F215)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!G215),\"\",Paramétrage!G215)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!H215),\"\",Paramétrage!H215)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!I215),\"\",Paramétrage!I215)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!J215),\"\",Paramétrage!J215)","v":""}]
["Paramétrage",null,"Variante 3",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E216),\"\",Paramétrage!E216)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!F216),\"\",Paramétrage!F216)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!G216),\"\",Paramétrage!G216)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!H216),\"\",Paramétrage!H216)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!I216),\"\",Paramétrage!I216)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!J216),\"\",Paramétrage!J216)","v":""}]
["Paramétrage",null,"Variante 4",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E217),\"\",Paramétrage!E217)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!F217),\"\",Paramétrage!F217)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!G217),\"\",Paramétrage!G217)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!H217),\"\",Paramétrage!H217)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!I217),\"\",Paramétrage!I217)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!J217),\"\",Paramétrage!J217)","v":""}]
["Paramétrage",null,"Variante 5",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E218),\"\",Paramétrage!E218)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!F218),\"\",Paramétrage!F218)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!G218),\"\",Paramétrage!G218)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!H218),\"\",Paramétrage!H218)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!I218),\"\",Paramétrage!I218)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!J218),\"\",Paramétrage!J218)","v":""}]
["Paramétrage","Gamme 11","Variante 1",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E219),\"\",Paramétrage!E219)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!F219),\"\",Paramétrage!F219)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!G219),\"\",Paramétrage!G219)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!H219),\"\",Paramétrage!H219)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!I219),\"\",Paramétrage!I219)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!J219),\"\",Paramétrage!J219)","v":""}]
["Paramétrage",null,"Variante 2",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E220),\"\",Paramétrage!E220)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!F220),\"\",Paramétrage!F220)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!G220),\"\",Paramétrage!G220)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!H220),\"\",Paramétrage!H220)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!I220),\"\",Paramétrage!I220)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!J220),\"\",Paramétrage!J220)","v":""}]
["Paramétrage",null,"Variante 3",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E221),\"\",Paramétrage!E221)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!F221),\"\",Paramétrage!F221)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!G221),\"\",Paramétrage!G221)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!H221),\"\",Paramétrage!H221)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!I221),\"\",Paramétrage!I221)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!J221),\"\",Paramétrage!J221)","v":""}]
["Paramétrage",null,"Variante 4",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E222),\"\",Paramétrage!E222)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!F222),\"\",Paramétrage!F222)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!G222),\"\",Paramétrage!G222)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!H222),\"\",Paramétrage!H222)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!I222),\"\",Paramétrage!I222)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!J222),\"\",Paramétrage!J222)","v":""}]
["Paramétrage",null,"Variante 5",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E223),\"\",Paramétrage!E223)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!F223),\"\",Paramétrage!F223)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!G223),\"\",Paramétrage!G223)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!H223),\"\",Paramétrage!H223)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!I223),\"\",Paramétrage!I223)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!J223),\"\",Paramétrage!J223)","v":""}]
["Paramétrage","BDD_Commun","Variante 1",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E224),\"\",Paramétrage!E224)","v":"Régulation :"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!F224),\"\",Paramétrage!F224)","v":"sensoCOMFORT VRC 720 (filaire)"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!G224),\"\",Paramétrage!G224)","v":"sensoCOMFORT VRC 720f (radio)"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!H224),\"\",Paramétrage!H224)","v":"multiMATIC VRC 700 (filaire)"},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!I224),\"\",Paramétrage!I224)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!J224),\"\",Paramétrage!J224)","v":""}]
["Paramétrage",null,"Variante 2",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E225),\"\",Paramétrage!E225)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!F225),\"\",Paramétrage!F225)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!G225),\"\",Paramétrage!G225)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!H225),\"\",Paramétrage!H225)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!I225),\"\",Paramétrage!I225)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!J225),\"\",Paramétrage!J225)","v":""}]
["Paramétrage",null,"Variante 3",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E226),\"\",Paramétrage!E226)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!F226),\"\",Paramétrage!F226)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!G226),\"\",Paramétrage!G226)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!H226),\"\",Paramétrage!H226)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!I226),\"\",Paramétrage!I226)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!J226),\"\",Paramétrage!J226)","v":""}]
["Paramétrage",null,"Variante 4",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E227),\"\",Paramétrage!E227)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!F227),\"\",Paramétrage!F227)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!G227),\"\",Paramétrage!G227)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!H227),\"\",Paramétrage!H227)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!I227),\"\",Paramétrage!I227)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!J227),\"\",Paramétrage!J227)","v":""}]
["Paramétrage",null,"Variante 5",{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E228),\"\",Paramétrage!E228)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!F228),\"\",Paramétrage!F228)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!G228),\"\",Paramétrage!G228)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!H228),\"\",Paramétrage!H228)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!I228),\"\",Paramétrage!I228)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!J228),\"\",Paramétrage!J228)","v":""}]
["Paramétrage"]
["Paramétrage","Gammes chaudières",0,null,null,null,null,null,null,null,"Liste de choix :"]
["Paramétrage",null,{"$f":"IF(E81=D$1464,1,\"\")","v":1},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E231),\"\",Paramétrage!E231)","v":"ecoTEC pro"},{"$f":"Paramétrage!G231","v":"Condensation"},null,null,null,1,{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(I81,C$81:D$90,2,FALSE)),\"\",VLOOKUP(I81,C$81:D$90,2,FALSE))","v":"ecoTEC pro"}]
["Paramétrage",null,{"$f":"IF(E82=D$1464,1+MAX(C$80:C81),\"\")","v":2},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E232),\"\",Paramétrage!E232)","v":"ecoTEC plus"},{"$f":"Paramétrage!G232","v":"Condensation"},null,null,null,2,{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(I82,C$81:D$90,2,FALSE)),\"\",VLOOKUP(I82,C$81:D$90,2,FALSE))","v":"ecoTEC plus"}]
["Paramétrage",null,{"$f":"IF(E83=D$1464,1+MAX(C$80:C82),\"\")","v":3},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E233),\"\",Paramétrage!E233)","v":"ecoTEC plus systèmes"},{"$f":"Paramétrage!G233","v":"Condensation"},null,null,null,3,"ecoTEC plus systèmes"]
["Paramétrage",null,{"$f":"IF(E84=D$1464,1+MAX(C$80:C83),\"\")","v":4},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E234),\"\",Paramétrage!E234)","v":"ecoCOMPACT"},{"$f":"Paramétrage!G234","v":"Condensation"},null,null,null,4,"ecoCOMPACT"]
["Paramétrage",null,{"$f":"IF(E85=D$1464,1+MAX(C$80:C84),\"\")","v":5},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E235),\"\",Paramétrage!E235)","v":""},{"$f":"Paramétrage!G235","v":"Condensation"},null,null,null,5,""]
["Paramétrage",null,{"$f":"IF(E86=D$1464,1+MAX(C$80:C85),\"\")","v":6},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E236),\"\",Paramétrage!E236)","v":""},{"$f":"Paramétrage!G236","v":"Condensation"},null,null,null,6,""]
["Paramétrage",null,{"$f":"IF(E87=D$1464,1+MAX(C$80:C86),\"\")","v":7},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E237),\"\",Paramétrage!E237)","v":""},{"$f":"Paramétrage!G237","v":"Condensation"},null,null,null,7,""]
["Paramétrage",null,{"$f":"IF(E88=D$1464,1+MAX(C$80:C87),\"\")","v":8},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E238),\"\",Paramétrage!E238)","v":""},{"$f":"Paramétrage!G238","v":"Condensation"},null,null,null,8,""]
["Paramétrage",null,{"$f":"IF(E89=D$1464,1+MAX(C$80:C88),\"\")","v":9},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E239),\"\",Paramétrage!E239)","v":""},{"$f":"Paramétrage!G239","v":"Condensation"},null,null,null,9,""]
["Paramétrage",null,{"$f":"IF(E90=D$1464,1+MAX(C$80:C89),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Paramétrage!E240),\"\",Paramétrage!E240)","v":""},{"$f":"Paramétrage!G240","v":0},null,null,null,10,""]
["Paramétrage"]
["Bdd","Nom gamme",null,{"$f":"\"BDD_G1 : \" &C5","v":"BDD_G1 : aroTHERM plus VWL"},null,{"$f":"\"BDD_G2 : \"&C6","v":"BDD_G2 : aroTHERM Split VWL"},null,{"$f":"\"BDD_G3 : \"& C7","v":"BDD_G3 : aroTHERM VWL"},null,{"$f":"\"BDD_G4 : \"&C8","v":"BDD_G4 : flexoTHERM exclusive air / eau"},null,{"$f":"\"BDD_G5 : \"&C9","v":"BDD_G5 : flexoTHERM exclusive eau glycolée / eau"},null,{"$f":"\"BDD_G6 : \"& C10","v":"BDD_G6 : 0"},null,{"$f":"\"BDD_G7 : \"&C11","v":"BDD_G7 : 0"},null,{"$f":"\"BDD_G8 : \"&C12","v":"BDD_G8 : 0"},null,{"$f":"\"BDD_G9 : \"&C13","v":"BDD_G9 : 0"},null,{"$f":"\"BDD_G10 : \"&C14","v":"BDD_G10 : 0"},null,{"$f":"\"BDD_G11 : \"&C15","v":"BDD_G11 : 0"},null,{"$f":"\"BDD_G12 : \"&C16","v":"BDD_G12 : 0"}]
["Bdd","Affichage",{"$f":"\"INSTALLATIONS ET ACCESSOIRES pour la gamme \"","v":"INSTALLATIONS ET ACCESSOIRES pour la gamme "},{"$f":"CONCATENATE($C93,D92)","v":"INSTALLATIONS ET ACCESSOIRES pour la gamme BDD_G1 : aroTHERM plus VWL"},null,{"$f":"CONCATENATE($C93,F92)","v":"INSTALLATIONS ET ACCESSOIRES pour la gamme BDD_G2 : aroTHERM Split VWL"},null,{"$f":"CONCATENATE($C93,H92)","v":"INSTALLATIONS ET ACCESSOIRES pour la gamme BDD_G3 : aroTHERM VWL"},null,{"$f":"CONCATENATE($C93,J92)","v":"INSTALLATIONS ET ACCESSOIRES pour la gamme BDD_G4 : flexoTHERM exclusive air / eau"},null,{"$f":"CONCATENATE($C93,L92)","v":"INSTALLATIONS ET ACCESSOIRES pour la gamme BDD_G5 : flexoTHERM exclusive eau glycolée / eau"},null,{"$f":"CONCATENATE($C93,N92)","v":"INSTALLATIONS ET ACCESSOIRES pour la gamme BDD_G6 : 0"},null,{"$f":"CONCATENATE($C93,P92)","v":"INSTALLATIONS ET ACCESSOIRES pour la gamme BDD_G7 : 0"},null,{"$f":"CONCATENATE($C93,R92)","v":"INSTALLATIONS ET ACCESSOIRES pour la gamme BDD_G8 : 0"},null,{"$f":"CONCATENATE($C93,T92)","v":"INSTALLATIONS ET ACCESSOIRES pour la gamme BDD_G9 : 0"},null,{"$f":"CONCATENATE($C93,V92)","v":"INSTALLATIONS ET ACCESSOIRES pour la gamme BDD_G10 : 0"},null,{"$f":"CONCATENATE($C93,X92)","v":"INSTALLATIONS ET ACCESSOIRES pour la gamme BDD_G11 : 0"},null,{"$f":"CONCATENATE($C93,Z92)","v":"INSTALLATIONS ET ACCESSOIRES pour la gamme BDD_G12 : 0"}]
["Bdd",null,"Mise en service ","Mise en service",null,"Mise en service",null,"Mise en service",null,"Mise en service",null,null,null,"Mise en service",null,"Mise en service"]
["Bdd",null,{"$f":"Paramétrage!F258","v":"Accessoires "},{"$f":"CONCATENATE($C$95,$B$1475,\" \",$C1475)","v":"Accessoires ECS : Chaudière seule ou électrique"},{"$f":"IF(D95=\"\",\"\",\".\")","v":"."},{"$f":"CONCATENATE($C$95,$B$1475,\" \",$C1475)","v":"Accessoires ECS : Chaudière seule ou électrique"},{"$f":"IF(F95=\"\",\"\",\".\")","v":"."},{"$f":"CONCATENATE($C$95,$B$1475,\" \",$C1475)","v":"Accessoires ECS : Chaudière seule ou électrique"},{"$f":"IF(H95=\"\",\"\",\".\")","v":"."},{"$f":"CONCATENATE($C$95,$B$1475,\" \",$C1475)","v":"Accessoires ECS : Chaudière seule ou électrique"},{"$f":"IF(J95=\"\",\"\",\".\")","v":"."},{"$f":"CONCATENATE($C$95,$B$1475,\" \",LOWER($C1475))","v":"Accessoires ECS : chaudière seule ou électrique"},{"$f":"IF(L95=\"\",\"\",\".\")","v":"."},{"$f":"CONCATENATE($C$95,$B$1475,\" \",$C1475)","v":"Accessoires ECS : Chaudière seule ou électrique"},{"$f":"IF(N95=\"\",\"\",\".\")","v":"."},{"$f":"CONCATENATE($C$95,$B$1475,\" \",$C1475)","v":"Accessoires ECS : Chaudière seule ou électrique"},{"$f":"IF(P95=\"\",\"\",\".\")","v":"."},{"$f":"CONCATENATE($C$95,$B$1475,\" \",LOWER($C1475))","v":"Accessoires ECS : chaudière seule ou électrique"},{"$f":"IF(R95=\"\",\"\",\".\")","v":"."},{"$f":"CONCATENATE($C$95,$B$1475,\" \",$C1475)","v":"Accessoires ECS : Chaudière seule ou électrique"},{"$f":"IF(T95=\"\",\"\",\".\")","v":"."},{"$f":"CONCATENATE($C$95,$B$1475,\" \",$C1475)","v":"Accessoires ECS : Chaudière seule ou électrique"},{"$f":"IF(V95=\"\",\"\",\".\")","v":"."},{"$f":"CONCATENATE($C$95,$B$1475,\" \",$C1475)","v":"Accessoires ECS : Chaudière seule ou électrique"},{"$f":"IF(X95=\"\",\"\",\".\")","v":"."},{"$f":"CONCATENATE($C$95,$B$1475,\" \",$C1475)","v":"Accessoires ECS : Chaudière seule ou électrique"},{"$f":"IF(Z95=\"\",\"\",\".\")","v":"."}]
["Bdd",null,null,{"$f":"CONCATENATE($C$95,$B$1475,\" \",$D$1475)","v":"Accessoires ECS : Ballon ECS 200 l"},{"$f":"IF(D96=\"\",\"\",\".\")","v":"."},{"$f":"CONCATENATE($C$95,$B$1475,\" \",$D1475)","v":"Accessoires ECS : Ballon ECS 200 l"},{"$f":"IF(F96=\"\",\"\",\".\")","v":"."},{"$f":"CONCATENATE($C$95,$B$1475,\" \",$D1475)","v":"Accessoires ECS : Ballon ECS 200 l"},".",{"$f":"CONCATENATE($C$95,$B$1475,\" \",$D1475)","v":"Accessoires ECS : Ballon ECS 200 l"},{"$f":"IF(J96=\"\",\"\",\".\")","v":"."},{"$f":"CONCATENATE($C$95,$B$1475,\" \",($D1475))","v":"Accessoires ECS : Ballon ECS 200 l"},".",{"$f":"CONCATENATE($C$95,$B$1475,\" \",$D1475)","v":"Accessoires ECS : Ballon ECS 200 l"},{"$f":"IF(N96=\"\",\"\",\".\")","v":"."},{"$f":"CONCATENATE($C$95,$B$1475,\" \",$D1475)","v":"Accessoires ECS : Ballon ECS 200 l"},{"$f":"IF(P96=\"\",\"\",\".\")","v":"."},{"$f":"CONCATENATE($C$95,$B$1475,\" \",($D1475))","v":"Accessoires ECS : Ballon ECS 200 l"},{"$f":"IF(R96=\"\",\"\",\".\")","v":"."},{"$f":"CONCATENATE($C$95,$B$1475,\" \",$D1475)","v":"Accessoires ECS : Ballon ECS 200 l"},".",{"$f":"CONCATENATE($C$95,$B$1475,\" \",$D1475)","v":"Accessoires ECS : Ballon ECS 200 l"},{"$f":"IF(V96=\"\",\"\",\".\")","v":"."},{"$f":"CONCATENATE($C$95,$B$1475,\" \",$D1475)","v":"Accessoires ECS : Ballon ECS 200 l"},{"$f":"IF(X96=\"\",\"\",\".\")","v":"."},{"$f":"CONCATENATE($C$95,$B$1475,\" \",$D1475)","v":"Accessoires ECS : Ballon ECS 200 l"},{"$f":"IF(Z96=\"\",\"\",\".\")","v":"."}]
["Bdd",null,null,{"$f":"CONCATENATE($C$95,$B$1475,\" \",$E$1475)","v":"Accessoires ECS : Ballon ECS 300 l"},{"$f":"IF(D97=\"\",\"\",\".\")","v":"."},{"$f":"CONCATENATE($C$95,$B$1475,\" \",$E$1475)","v":"Accessoires ECS : Ballon ECS 300 l"},{"$f":"IF(F97=\"\",\"\",\".\")","v":"."},{"$f":"CONCATENATE($C$95,$B$1475,\" \",$E$1475)","v":"Accessoires ECS : Ballon ECS 300 l"},{"$f":"IF(H97=\"\",\"\",\".\")","v":"."},{"$f":"CONCATENATE($C$95,$B$1475,\" \",$E$1475)","v":"Accessoires ECS : Ballon ECS 300 l"},{"$f":"IF(J97=\"\",\"\",\".\")","v":"."},{"$f":"CONCATENATE($C$95,$B$1475,\" \",$E$1475)","v":"Accessoires ECS : Ballon ECS 300 l"},{"$f":"IF(L97=\"\",\"\",\".\")","v":"."},{"$f":"CONCATENATE($C$95,$B$1475,\" \",$E$1475)","v":"Accessoires ECS : Ballon ECS 300 l"},{"$f":"IF(N97=\"\",\"\",\".\")","v":"."},{"$f":"CONCATENATE($C$95,$B$1475,\" \",$E$1475)","v":"Accessoires ECS : Ballon ECS 300 l"},{"$f":"IF(P97=\"\",\"\",\".\")","v":"."},{"$f":"CONCATENATE($C$95,$B$1475,\" \",$E$1475)","v":"Accessoires ECS : Ballon ECS 300 l"},{"$f":"IF(R97=\"\",\"\",\".\")","v":"."},{"$f":"CONCATENATE($C$95,$B$1475,\" \",$E$1475)","v":"Accessoires ECS : Ballon ECS 300 l"},{"$f":"IF(T97=\"\",\"\",\".\")","v":"."},{"$f":"CONCATENATE($C$95,$B$1475,\" \",$E$1475)","v":"Accessoires ECS : Ballon ECS 300 l"},{"$f":"IF(V97=\"\",\"\",\".\")","v":"."},{"$f":"CONCATENATE($C$95,$B$1475,\" \",$E$1475)","v":"Accessoires ECS : Ballon ECS 300 l"},{"$f":"IF(X97=\"\",\"\",\".\")","v":"."},{"$f":"CONCATENATE($C$95,$B$1475,\" \",$E$1475)","v":"Accessoires ECS : Ballon ECS 300 l"},{"$f":"IF(Z97=\"\",\"\",\".\")","v":"."}]
[null,null,null,{"$f":"CONCATENATE($C$95,$B$1475,\" \",$F$1475)","v":"Accessoires ECS : Ballon ECS 400 l"},{"$f":"IF(D98=\"\",\"\",\".\")","v":"."},{"$f":"CONCATENATE($C$95,$B$1475,\" \",$F$1475)","v":"Accessoires ECS : Ballon ECS 400 l"},".",{"$f":"CONCATENATE($C$95,$B$1475,\" \",$F$1475)","v":"Accessoires ECS : Ballon ECS 400 l"},{"$f":"IF(H98=\"\",\"\",\".\")","v":"."},{"$f":"CONCATENATE($C$95,$B$1475,\" \",$F$1475)","v":"Accessoires ECS : Ballon ECS 400 l"},{"$f":"IF(J98=\"\",\"\",\".\")","v":"."},{"$f":"CONCATENATE($C$95,$B$1475,\" \",$F$1475)","v":"Accessoires ECS : Ballon ECS 400 l"},{"$f":"IF(L98=\"\",\"\",\".\")","v":"."},{"$f":"CONCATENATE($C$95,$B$1475,\" \",$F$1475)","v":"Accessoires ECS : Ballon ECS 400 l"},{"$f":"IF(N98=\"\",\"\",\".\")","v":"."},{"$f":"CONCATENATE($C$95,$B$1475,\" \",$F$1475)","v":"Accessoires ECS : Ballon ECS 400 l"},{"$f":"IF(P98=\"\",\"\",\".\")","v":"."},{"$f":"CONCATENATE($C$95,$B$1475,\" \",$F$1475)","v":"Accessoires ECS : Ballon ECS 400 l"},{"$f":"IF(R98=\"\",\"\",\".\")","v":"."},{"$f":"CONCATENATE($C$95,$B$1475,\" \",$F$1475)","v":"Accessoires ECS : Ballon ECS 400 l"},{"$f":"IF(T98=\"\",\"\",\".\")","v":"."},{"$f":"CONCATENATE($C$95,$B$1475,\" \",$F$1475)","v":"Accessoires ECS : Ballon ECS 400 l"},{"$f":"IF(V98=\"\",\"\",\".\")","v":"."},{"$f":"CONCATENATE($C$95,$B$1475,\" \",$F$1475)","v":"Accessoires ECS : Ballon ECS 400 l"},{"$f":"IF(X98=\"\",\"\",\".\")","v":"."},{"$f":"CONCATENATE($C$95,$B$1475,\" \",$F$1475)","v":"Accessoires ECS : Ballon ECS 400 l"},{"$f":"IF(Z98=\"\",\"\",\".\")","v":"."}]
[null,null,null,{"$f":"CONCATENATE($C$95,$B$1475,\" \",$G$1475)","v":"Accessoires ECS : Ballon ECS 500 l"},".",{"$f":"CONCATENATE($C$95,$B$1475,\" \",$G$1475)","v":"Accessoires ECS : Ballon ECS 500 l"},".",{"$f":"CONCATENATE($C$95,$B$1475,\" \",$G$1475)","v":"Accessoires ECS : Ballon ECS 500 l"},{"$f":"IF(H99=\"\",\"\",\".\")","v":"."},{"$f":"CONCATENATE($C$95,$B$1475,\" \",$G$1475)","v":"Accessoires ECS : Ballon ECS 500 l"},{"$f":"IF(J99=\"\",\"\",\".\")","v":"."},{"$f":"CONCATENATE($C$95,$B$1475,\" \",$G$1475)","v":"Accessoires ECS : Ballon ECS 500 l"},{"$f":"IF(L99=\"\",\"\",\".\")","v":"."},{"$f":"CONCATENATE($C$95,$B$1475,\" \",$G$1475)","v":"Accessoires ECS : Ballon ECS 500 l"},{"$f":"IF(N99=\"\",\"\",\".\")","v":"."},{"$f":"CONCATENATE($C$95,$B$1475,\" \",$G$1475)","v":"Accessoires ECS : Ballon ECS 500 l"},{"$f":"IF(P99=\"\",\"\",\".\")","v":"."},{"$f":"CONCATENATE($C$95,$B$1475,\" \",$G$1475)","v":"Accessoires ECS : Ballon ECS 500 l"},{"$f":"IF(R99=\"\",\"\",\".\")","v":"."},{"$f":"CONCATENATE($C$95,$B$1475,\" \",$G$1475)","v":"Accessoires ECS : Ballon ECS 500 l"},{"$f":"IF(T99=\"\",\"\",\".\")","v":"."},{"$f":"CONCATENATE($C$95,$B$1475,\" \",$G$1475)","v":"Accessoires ECS : Ballon ECS 500 l"},{"$f":"IF(V99=\"\",\"\",\".\")","v":"."},{"$f":"CONCATENATE($C$95,$B$1475,\" \",$G$1475)","v":"Accessoires ECS : Ballon ECS 500 l"},{"$f":"IF(X99=\"\",\"\",\".\")","v":"."},{"$f":"CONCATENATE($C$95,$B$1475,\" \",$G$1475)","v":"Accessoires ECS : Ballon ECS 500 l"},{"$f":"IF(Z99=\"\",\"\",\".\")","v":"."}]
["Bdd",null,null,{"$f":"CONCATENATE($C$95,$B$1475,\" \",$H1475)","v":"Accessoires ECS : Ballon ECS intégré"},{"$f":"IF(D100=\"\",\"\",\".\")","v":"."},{"$f":"CONCATENATE($C$95,$B$1475,\" \",$H1475)","v":"Accessoires ECS : Ballon ECS intégré"},{"$f":"IF(F100=\"\",\"\",\".\")","v":"."},{"$f":"CONCATENATE($C$95,$B$1475,\" \",$H1475)","v":"Accessoires ECS : Ballon ECS intégré"},".",{"$f":"CONCATENATE($C$95,$B$1475,\" \",$H1475)","v":"Accessoires ECS : Ballon ECS intégré"},{"$f":"IF(J100=\"\",\"\",\".\")","v":"."},{"$f":"CONCATENATE($C$95,$B$1475,\" \",$H1475)","v":"Accessoires ECS : Ballon ECS intégré"},".",{"$f":"CONCATENATE($C$95,$B$1475,\" \",$H1475)","v":"Accessoires ECS : Ballon ECS intégré"},{"$f":"IF(N100=\"\",\"\",\".\")","v":"."},{"$f":"CONCATENATE($C$95,$B$1475,\" \",$H1475)","v":"Accessoires ECS : Ballon ECS intégré"},{"$f":"IF(P100=\"\",\"\",\".\")","v":"."},{"$f":"CONCATENATE($C$95,$B$1475,\" \",$H1475)","v":"Accessoires ECS : Ballon ECS intégré"},{"$f":"IF(R100=\"\",\"\",\".\")","v":"."},{"$f":"CONCATENATE($C$95,$B$1475,\" \",$H1475)","v":"Accessoires ECS : Ballon ECS intégré"},".",{"$f":"CONCATENATE($C$95,$B$1475,\" \",$H1475)","v":"Accessoires ECS : Ballon ECS intégré"},{"$f":"IF(V100=\"\",\"\",\".\")","v":"."},{"$f":"CONCATENATE($C$95,$B$1475,\" \",$H1475)","v":"Accessoires ECS : Ballon ECS intégré"},{"$f":"IF(X100=\"\",\"\",\".\")","v":"."},{"$f":"CONCATENATE($C$95,$B$1475,\" \",$H1475)","v":"Accessoires ECS : Ballon ECS intégré"},{"$f":"IF(Z100=\"\",\"\",\".\")","v":"."}]
["Bdd",null,null,{"$f":"IF($D$19=\"\",\"\",IF($E$19=\"\",\"\",$D$19&\" \"&LOWER($E$19)))","v":"Régulation : sensocomfort vrc 720 (filaire)"},{"$f":"IF(D101=\"\",\"\",\".\")","v":"."},{"$f":"IF($D$24=\"\",\"\",IF($E$24=\"\",\"\",$D$24&\" \"&LOWER($E$24)))","v":"Régulation : sensocomfort vrc 720 (filaire)"},{"$f":"IF(F101=\"\",\"\",\".\")","v":"."},{"$f":"IF($D$29=\"\",\"\",IF($E$29=\"\",\"\",$D$29&\" \"&LOWER($E$29)))","v":"Régulation : sensocomfort vrc 720 (filaire)"},{"$f":"IF(H101=\"\",\"\",\".\")","v":"."},{"$f":"IF($D$34=\"\",\"\",IF($E$34=\"\",\"\",$D$34&\" \"&LOWER($E$34)))","v":"Régulation : sensocomfort vrc 720 (filaire)"},{"$f":"IF(J101=\"\",\"\",\".\")","v":"."},{"$f":"IF($D$39=\"\",\"\",IF($E$39=\"\",\"\",$D$39&\" \"&LOWER($E$39)))","v":"Régulation : sensocomfort vrc 720 (filaire)"},".",{"$f":"IF($D$44=\"\",\"\",IF($E$44=\"\",\"\",$D$44&\" \"&LOWER($E$44)))","v":""},{"$f":"IF(N101=\"\",\"\",\".\")","v":""},{"$f":"IF($D$49=\"\",\"\",IF($E$49=\"\",\"\",$D$49&\" \"&LOWER($E$49)))","v":""},{"$f":"IF(P101=\"\",\"\",\".\")","v":""},{"$f":"IF($D$54=\"\",\"\",IF($E$54=\"\",\"\",$D$54&\" \"&LOWER($E$54)))","v":""},{"$f":"IF(R101=\"\",\"\",\".\")","v":""},{"$f":"IF($D$59=\"\",\"\",IF($E$59=\"\",\"\",CONCATENATE($C95,LOWER($D$59),\" \",LOWER($E$59))))","v":""},"",{"$f":"IF($D$64=\"\",\"\",IF($E$64=\"\",\"\",CONCATENATE($C95,LOWER($D$64),\" \",LOWER($E$64))))","v":""},{"$f":"IF(V101=\"\",\"\",\".\")","v":""},{"$f":"IF($D$69=\"\",\"\",IF($E$69=\"\",\"\",CONCATENATE($C95,LOWER($D$69),\" \",LOWER($E$69))))","v":""},{"$f":"IF(X101=\"\",\"\",\".\")","v":""},{"$f":"IF($D$74=\"\",\"\",IF($E$74=\"\",\"\",CONCATENATE($C95,LOWER($D$74),\" \",LOWER($E$74))))","v":"Accessoires régulation : sensocomfort vrc 720 (filaire)"},"."]
["Bdd",null,null,{"$f":"IF($D$19=\"\",\"\",IF($F$19=\"\",\"\",$D$19&\" \"&LOWER($F$19)))","v":"Régulation : sensocomfort vrc 720f (radio)"},{"$f":"IF(D102=\"\",\"\",\".\")","v":"."},{"$f":"IF($D$24=\"\",\"\",IF($F$24=\"\",\"\",$D$24&\" \"&LOWER($F$24)))","v":"Régulation : sensocomfort vrc 720f (radio)"},{"$f":"IF(F102=\"\",\"\",\".\")","v":"."},{"$f":"IF($D$29=\"\",\"\",IF($F$29=\"\",\"\",$D$29&\" \"&LOWER($F$29)))","v":"Régulation : sensocomfort vrc 720f (radio)"},".",{"$f":"IF($D$34=\"\",\"\",IF($F$34=\"\",\"\",$D$34&\" \"&LOWER($F$34)))","v":"Régulation : sensocomfort vrc 720f (radio)"},{"$f":"IF(J102=\"\",\"\",\".\")","v":"."},{"$f":"IF($D$39=\"\",\"\",IF($F$39=\"\",\"\",$D$39&\" \"&LOWER($F$39)))","v":"Régulation : sensocomfort vrc 720f (radio)"},".",{"$f":"IF($D$44=\"\",\"\",IF($F$44=\"\",\"\",$D$44&\" \"&LOWER($F$44)))","v":""},{"$f":"IF(N102=\"\",\"\",\".\")","v":""},{"$f":"IF($D$49=\"\",\"\",IF($F$49=\"\",\"\",$D$49&\" \"&LOWER($F$49)))","v":""},{"$f":"IF(P102=\"\",\"\",\".\")","v":""},{"$f":"IF($D$54=\"\",\"\",IF($F$54=\"\",\"\",$D$54&\" \"&LOWER($F$54)))","v":""},{"$f":"IF(R102=\"\",\"\",\".\")","v":""},{"$f":"IF($D$59=\"\",\"\",IF($F$59=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,LOWER($D$59),\" \",LOWER($F$59))))","v":""},"",{"$f":"IF($D$64=\"\",\"\",IF($F$64=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,LOWER($D$64),\" \",LOWER($F$64))))","v":""},"",{"$f":"IF($D$69=\"\",\"\",IF($F$69=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,LOWER($D$69),\" \",LOWER($F$69))))","v":""},{"$f":"IF(X102=\"\",\"\",\".\")","v":""},{"$f":"IF($D$74=\"\",\"\",IF($F$74=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,LOWER($D$74),\" \",LOWER($F$74))))","v":"Accessoires régulation : sensocomfort vrc 720f (radio)"},"."]
["Bdd",null,null,{"$f":"IF($D$19=\"\",\"\",IF($G$19=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,LOWER($D$19),\" \",$G$19)))","v":"Accessoires régulation : multiMATIC VRC 700 (filaire)"},".",{"$f":"IF($D$24=\"\",\"\",IF($G$24=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,LOWER($D$24),\" \",LOWER($G$24))))","v":"Accessoires régulation : multimatic vrc 700 (filaire)"},".",{"$f":"IF($D$29=\"\",\"\",IF($G$29=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,LOWER($D$29),\" \",$G$29)))","v":"Accessoires régulation : multiMATIC VRC 700 (filaire)"},".",{"$f":"IF($D$34=\"\",\"\",IF($G$34=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,LOWER($D$34),\" \",LOWER($G$34))))","v":"Accessoires régulation : multimatic vrc 700 (filaire)"},".",{"$f":"IF($D$39=\"\",\"\",IF($G$39=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,LOWER($D$39),\" \",LOWER($G$39))))","v":"Accessoires régulation : multimatic vrc 700 (filaire)"},".",{"$f":"IF($D$44=\"\",\"\",IF($G$44=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,LOWER($D$44),\" \",$G$44)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$49=\"\",\"\",IF($G$49=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,LOWER($D$49),\" \",LOWER($G$49))))","v":""},"",{"$f":"IF($D$54=\"\",\"\",IF($G$54=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,LOWER($D$54),\" \",LOWER($G$54))))","v":""},"",{"$f":"IF($D$59=\"\",\"\",IF($G$59=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,LOWER($D$59),\" \",$G$59)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$64=\"\",\"\",IF($G$64=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,LOWER($D$64),\" \",LOWER($G$64))))","v":""},"",{"$f":"IF($D$69=\"\",\"\",IF($G$69=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,LOWER($D$69),\" \",$G$69)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$74=\"\",\"\",IF($G$74=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,LOWER($D$74),\" \",LOWER($G$74))))","v":"Accessoires régulation : multimatic vrc 700 (filaire)"},"."]
["Bdd",null,null,{"$f":"IF($D$19=\"\",\"\",IF($H$19=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$19,\" \",$H$19)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$24=\"\",\"\",IF($H$24=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,LOWER($D$24),\" \",$H$24)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$29=\"\",\"\",IF($H$29=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$29,\" \",$H$29)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$34=\"\",\"\",IF($H$34=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,LOWER($D$34),\" \",$H$34)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$39=\"\",\"\",IF($H$39=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$39,\" \",$H$39)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$44=\"\",\"\",IF($H$44=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$44,\" \",$H$44)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$49=\"\",\"\",IF($H$49=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,LOWER($D$49),\" \",$H$49)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$54=\"\",\"\",IF($H$54=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$54,\" \",$H$54)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$59=\"\",\"\",IF($H$59=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$59,\" \",$H$59)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$64=\"\",\"\",IF($H$64=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,LOWER($D$64),\" \",LOWER($H$64))))","v":""},"",{"$f":"IF($D$69=\"\",\"\",IF($H$69=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$69,\" \",$H$69)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$74=\"\",\"\",IF($H$74=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,LOWER($D$74),\" \",LOWER($H$74))))","v":""},""]
["Bdd",null,null,{"$f":"IF($D$19=\"\",\"\",IF($I$19=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$19,\" \",$I$19)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$24=\"\",\"\",IF($I$24=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,LOWER($D$24),\" \",$I$24)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$29=\"\",\"\",IF($I$29=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$29,\" \",$I$29)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$34=\"\",\"\",IF($I$34=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,LOWER($D$34),\" \",$I$34)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$39=\"\",\"\",IF($I$39=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$39,\" \",$I$39)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$44=\"\",\"\",IF($I$44=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$44,\" \",$I$44)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$49=\"\",\"\",IF($I$49=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,LOWER($D$49),\" \",$I$49)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$54=\"\",\"\",IF($I$54=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$54,\" \",$I$54)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$59=\"\",\"\",IF($I$59=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$59,\" \",$I$59)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$64=\"\",\"\",IF($I$64=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$64,\" \",$I$64)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$69=\"\",\"\",IF($I$69=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$69,\" \",$I$69)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$74=\"\",\"\",IF($I$74=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$74,\" \",$I$74)))","v":""},""]
["Bdd",null,null,{"$f":"IF($D$20=\"\",\"\",IF($E$20=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,LOWER($D$20),\" \",$E$20)))","v":"Accessoires connectivité : myVAILLANT connect"},".",{"$f":"IF($D$25=\"\",\"\",IF($E$25=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,LOWER($D$25),\" \",$E$25)))","v":"Accessoires connectivité : myVAILLANT connect"},".",{"$f":"IF($D$30=\"\",\"\",IF($E$30=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,LOWER($D$30),\" \",$E$30)))","v":"Accessoires connectivité : myVAILLANT connect"},".",{"$f":"IF($D$35=\"\",\"\",IF($E$35=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,LOWER($D$35),\" \",$E$35)))","v":"Accessoires connectivité : myVAILLANT connect"},".",{"$f":"IF($D$40=\"\",\"\",IF($E$40=\"\",\"\",CONCATENATE($D$40,\" \",LOWER($E$40))))","v":"Connectivité : myvaillant connect"},".",{"$f":"IF($D$45=\"\",\"\",IF($E$45=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,LOWER($D$45),\" \",$E$45)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$50=\"\",\"\",IF($E$50=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,LOWER($D$50),\" \",$E$50)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$55=\"\",\"\",IF($E$55=\"\",\"\",CONCATENATE($D$55,\" \",LOWER($E$55))))","v":""},"",{"$f":"IF($D$60=\"\",\"\",IF($E$60=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,LOWER($D$60),\" \",LOWER($E$60))))","v":""},"",{"$f":"IF($D$65=\"\",\"\",IF($E$65=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,LOWER($D$65),\" \",LOWER($E$65))))","v":""},"",{"$f":"IF($D$70=\"\",\"\",IF($E$70=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,LOWER($D$70),\" \",LOWER($E$70))))","v":""},"",{"$f":"IF($D$75=\"\",\"\",IF($E$75=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,LOWER($D$75),\" \",LOWER($E$75))))","v":""},""]
["Bdd",null,null,{"$f":"IF($D$20=\"\",\"\",IF($F$20=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,LOWER($D$20),\" \",$F$20)))","v":"Accessoires connectivité : Sans"},".",{"$f":"IF($D$25=\"\",\"\",IF($F$25=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,LOWER($D$25),\" \",$F$25)))","v":"Accessoires connectivité : Sans"},".",{"$f":"IF($D$30=\"\",\"\",IF($F$30=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,LOWER($D$30),\" \",$F$30)))","v":"Accessoires connectivité : Sans"},".",{"$f":"IF($D$35=\"\",\"\",IF($F$35=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,LOWER($D$35),\" \",$F$35)))","v":"Accessoires connectivité : Sans"},".",{"$f":"IF($D$40=\"\",\"\",IF($F$40=\"\",\"\",CONCATENATE($D$40,\" \",LOWER($F$40))))","v":"Connectivité : sans"},".",{"$f":"IF($D$45=\"\",\"\",IF($F$45=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,LOWER($D$45),\" \",$F$45)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$50=\"\",\"\",IF($F$50=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,LOWER($D$50),\" \",$F$50)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$55=\"\",\"\",IF($F$55=\"\",\"\",CONCATENATE($D$55,\" \",LOWER($F$55))))","v":""},"",{"$f":"IF($D$60=\"\",\"\",IF($F$60=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,LOWER($D$60),\" \",LOWER($F$60))))","v":""},"",{"$f":"IF($D$65=\"\",\"\",IF($F$65=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,LOWER($D$65),\" \",LOWER($F$65))))","v":""},"",{"$f":"IF($D$70=\"\",\"\",IF($F$70=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,LOWER($D$70),\" \",LOWER($F$70))))","v":""},"",{"$f":"IF($D$75=\"\",\"\",IF($F$75=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,LOWER($D$75),\" \",LOWER($F$75))))","v":""},""]
["Bdd",null,null,{"$f":"IF($D$20=\"\",\"\",IF($G$20=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$20,\" \",$G$20)))","v":""},{"$f":"IF(D108=\"\",\"\",\".\")","v":""},{"$f":"IF($D$25=\"\",\"\",IF($G$25=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$25,\" \",$G$25)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$30=\"\",\"\",IF($G$30=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$30,\" \",$G$30)))","v":""},{"$f":"IF(H108=\"\",\"\",\".\")","v":""},{"$f":"IF($D$35=\"\",\"\",IF($G$35=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$35,\" \",$G$35)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$40=\"\",\"\",IF($G$40=\"\",\"\",CONCATENATE($D$40,\" \",LOWER($G$40))))","v":""},"",{"$f":"IF($D$45=\"\",\"\",IF($G$45=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$45,\" \",$G$45)))","v":""},{"$f":"IF(N108=\"\",\"\",\".\")","v":""},{"$f":"IF($D$50=\"\",\"\",IF($G$50=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$50,\" \",$G$50)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$55=\"\",\"\",IF($G$55=\"\",\"\",CONCATENATE($D$55,\" \",LOWER($G$55))))","v":""},"",{"$f":"IF($D$60=\"\",\"\",IF($G$60=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,LOWER($D$60),\" \",LOWER($G$60))))","v":""},"",{"$f":"IF($D$65=\"\",\"\",IF($G$65=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$65,\" \",$G$65)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$70=\"\",\"\",IF($G$70=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,LOWER($D$70),\" \",LOWER($G$70))))","v":""},"",{"$f":"IF($D$75=\"\",\"\",IF($G$75=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$75,\" \",$G$75)))","v":""},""]
["Bdd",null,null,{"$f":"IF($D$20=\"\",\"\",IF($H$20=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$20,\" \",$H$20)))","v":""},{"$f":"IF(D109=\"\",\"\",\".\")","v":""},{"$f":"IF($D$25=\"\",\"\",IF($H$25=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$25,\" \",$H$25)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$30=\"\",\"\",IF($H$30=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$30,\" \",$H$30)))","v":""},{"$f":"IF(H109=\"\",\"\",\".\")","v":""},{"$f":"IF($D$35=\"\",\"\",IF($H$35=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$35,\" \",$H$35)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$40=\"\",\"\",IF($H$40=\"\",\"\",CONCATENATE($D$40,\" \",LOWER($H$40))))","v":""},"",{"$f":"IF($D$45=\"\",\"\",IF($H$45=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$45,\" \",$H$45)))","v":""},{"$f":"IF(N109=\"\",\"\",\".\")","v":""},{"$f":"IF($D$50=\"\",\"\",IF($H$50=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$50,\" \",$H$50)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$55=\"\",\"\",IF($H$55=\"\",\"\",CONCATENATE($D$55,\" \",LOWER($H$55))))","v":""},"",{"$f":"IF($D$60=\"\",\"\",IF($H$60=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,LOWER($D$60),\" \",LOWER($H$60))))","v":""},"",{"$f":"IF($D$65=\"\",\"\",IF($H$65=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$65,\" \",$H$65)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$70=\"\",\"\",IF($H$70=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,LOWER($D$70),\" \",LOWER($H$70))))","v":""},"",{"$f":"IF($D$75=\"\",\"\",IF($H$75=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$75,\" \",$H$75)))","v":""},""]
["Bdd",null,null,{"$f":"IF($D$20=\"\",\"\",IF($I$20=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$20,\" \",$I$20)))","v":""},{"$f":"IF(D110=\"\",\"\",\".\")","v":""},{"$f":"IF($D$25=\"\",\"\",IF($I$25=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$25,\" \",$I$25)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$30=\"\",\"\",IF($I$30=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$30,\" \",$I$30)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$35=\"\",\"\",IF($I$35=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$35,\" \",$I$35)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$40=\"\",\"\",IF($I$40=\"\",\"\",CONCATENATE($D$40,\" \",$I$40)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$45=\"\",\"\",IF($I$45=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$45,\" \",$I$45)))","v":""},{"$f":"IF(N110=\"\",\"\",\".\")","v":""},{"$f":"IF($D$50=\"\",\"\",IF($I$50=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$50,\" \",$I$50)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$55=\"\",\"\",IF($I$55=\"\",\"\",CONCATENATE($D$55,\" \",$I$55)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$60=\"\",\"\",IF($I$60=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$60,\" \",$I$60)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$65=\"\",\"\",IF($I$65=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$65,\" \",$I$65)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$70=\"\",\"\",IF($I$70=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$70,\" \",$I$70)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$75=\"\",\"\",IF($I$75=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$75,\" \",$I$75)))","v":""},""]
["Bdd",null,null,{"$f":"IF($D$21=\"\",\"\",IF($E$21=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$21,\" \",$E$21)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$26=\"\",\"\",IF($E$26=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$26,\" \",$E$26)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$31=\"\",\"\",IF($E$31=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$31,\" \",$E$31)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$36=\"\",\"\",IF($E$36=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$36,\" \",$E$36)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$41=\"\",\"\",IF($E$41=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$41,\" \",$E$41)))","v":"Accessoires source d'énergie sur air"},".",{"$f":"IF($D$46=\"\",\"\",IF($E$46=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$46,\" \",$E$46)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$51=\"\",\"\",IF($E$51=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$51,\" \",$E$51)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$56=\"\",\"\",IF($E$56=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$56,\" \",$E$56)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$61=\"\",\"\",IF($E$61=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,LOWER($D$61),\" \",LOWER($E$61))))","v":""},"",{"$f":"IF($D$66=\"\",\"\",IF($E$66=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$66,\" \",$E$66)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$71=\"\",\"\",IF($E$71=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,LOWER($D$71),\" \",LOWER($E$71))))","v":""},"",{"$f":"IF($D$76=\"\",\"\",IF($E$76=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$76,\" \",$E$76)))","v":""},""]
["Bdd",null,null,{"$f":"IF($D$21=\"\",\"\",IF($F$21=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$21,\" \",$F$21)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$26=\"\",\"\",IF($F$26=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$26,\" \",$F$26)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$31=\"\",\"\",IF($F$31=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$31,\" \",$F$31)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$36=\"\",\"\",IF($F$36=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$36,\" \",$F$36)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$41=\"\",\"\",IF($F$41=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$41,\" \",$F$41)))","v":"Accessoires source d'énergie sur captage horizontal"},".",{"$f":"IF($D$46=\"\",\"\",IF($F$46=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$46,\" \",$F$46)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$51=\"\",\"\",IF($F$51=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$51,\" \",$F$51)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$56=\"\",\"\",IF($F$56=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$56,\" \",$F$56)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$61=\"\",\"\",IF($F$61=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,LOWER($D$61),\" \",LOWER($F$61))))","v":""},"",{"$f":"IF($D$66=\"\",\"\",IF($F$66=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$66,\" \",$F$66)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$71=\"\",\"\",IF($F$71=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,LOWER($D$71),\" \",LOWER($F$71))))","v":""},"",{"$f":"IF($D$76=\"\",\"\",IF($F$76=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$76,\" \",$F$76)))","v":""},""]
["Bdd",null,null,{"$f":"IF($D$21=\"\",\"\",IF($G$21=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$21,\" \",$G$21)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$26=\"\",\"\",IF($G$26=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$26,\" \",$G$26)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$31=\"\",\"\",IF($G$31=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$31,\" \",$G$31)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$36=\"\",\"\",IF($G$36=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$36,\" \",$G$36)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$41=\"\",\"\",IF($G$41=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$41,\" \",$G$41)))","v":"Accessoires source d'énergie sur captage vertical"},".",{"$f":"IF($D$46=\"\",\"\",IF($G$46=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$46,\" \",$G$46)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$51=\"\",\"\",IF($G$51=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$51,\" \",$G$51)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$56=\"\",\"\",IF($G$56=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$56,\" \",$G$56)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$61=\"\",\"\",IF($G$61=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,LOWER($D$61),\" \",$G$61)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$66=\"\",\"\",IF($G$66=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$66,\" \",$G$66)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$71=\"\",\"\",IF($G$71=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$71,\" \",$G$71)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$76=\"\",\"\",IF($G$76=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$76,\" \",$G$76)))","v":""},""]
["Bdd",null,null,{"$f":"IF($D$21=\"\",\"\",IF($H$21=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$21,\" \",$H$21)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$26=\"\",\"\",IF($H$26=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$26,\" \",$H$26)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$31=\"\",\"\",IF($H$31=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$31,\" \",$H$31)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$36=\"\",\"\",IF($H$36=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$36,\" \",$H$36)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$41=\"\",\"\",IF($H$41=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$41,\" \",$H$41)))","v":"Accessoires source d'énergie sur eau de nappe"},".",{"$f":"IF($D$46=\"\",\"\",IF($H$46=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$46,\" \",$H$46)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$51=\"\",\"\",IF($H$51=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$51,\" \",$H$51)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$56=\"\",\"\",IF($H$56=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$56,\" \",$H$56)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$61=\"\",\"\",IF($H$61=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,LOWER($D$61),\" \",$H$61)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$66=\"\",\"\",IF($H$66=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$66,\" \",$H$66)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$71=\"\",\"\",IF($H$71=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$71,\" \",$H$71)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$76=\"\",\"\",IF($H$76=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$76,\" \",$H$76)))","v":""},""]
["Bdd",null,null,{"$f":"IF($D$21=\"\",\"\",IF($I$21=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$21,\" \",$I$21)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$26=\"\",\"\",IF($I$26=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$26,\" \",$I$26)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$31=\"\",\"\",IF($I$31=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$31,\" \",$I$31)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$36=\"\",\"\",IF($I$36=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$36,\" \",$I$36)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$41=\"\",\"\",IF($I$41=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$41,\" \",$I$41)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$46=\"\",\"\",IF($I$46=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$46,\" \",$I$46)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$51=\"\",\"\",IF($I$51=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$51,\" \",$I$51)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$56=\"\",\"\",IF($I$56=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$56,\" \",$I$56)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$61=\"\",\"\",IF($I$61=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,LOWER($D$61),\" \",$I$61)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$66=\"\",\"\",IF($I$66=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$66,\" \",$I$66)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$71=\"\",\"\",IF($I$71=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$71,\" \",$I$71)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$76=\"\",\"\",IF($I$76=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$76,\" \",$I$76)))","v":""},""]
["Bdd",null,null,{"$f":"IF($D$22=\"\",\"\",IF($E$22=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$22,\" \",$E$22)))","v":"Accessoires Découplage glycol : Avec échangeur"},{"$f":"IF(D116=\"\",\"\",\".\")","v":"."},{"$f":"IF($D$27=\"\",\"\",IF($E$27=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$27,\" \",$E$27)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$32=\"\",\"\",IF($E$32=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$32,\" \",$E$32)))","v":"Accessoires Découplage glycol : Avec échangeur"},{"$f":"IF(H116=\"\",\"\",\".\")","v":"."},{"$f":"IF($D$37=\"\",\"\",IF($E$37=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$37,\" \",$E$37)))","v":"Accessoires Raccordements : Verticaux"},".",{"$f":"IF($D$42=\"\",\"\",IF($E$42=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$42,\" \",$E$42)))","v":"Accessoires Raccordements : Verticaux"},".",{"$f":"IF($D$47=\"\",\"\",IF($E$47=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$47,\" \",$E$47)))","v":""},{"$f":"IF(N116=\"\",\"\",\".\")","v":""},{"$f":"IF($D$52=\"\",\"\",IF($E$52=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$52,\" \",$E$52)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$57=\"\",\"\",IF($E$57=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$57,\" \",$E$57)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$62=\"\",\"\",IF($E$62=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,LOWER($D$62),\" \",LOWER($E$62))))","v":""},"",{"$f":"IF($D$67=\"\",\"\",IF($E$67=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$67,\" \",$E$67)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$72=\"\",\"\",IF($E$72=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,LOWER($D$72),\" \",LOWER($E$72))))","v":""},"",{"$f":"IF($D$77=\"\",\"\",IF($E$77=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$77,\" \",$E$77)))","v":""},""]
["Bdd",null,null,{"$f":"IF($D$22=\"\",\"\",IF($F$22=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$22,\" \",$F$22)))","v":"Accessoires Découplage glycol : Pas de découplage"},{"$f":"IF(D117=\"\",\"\",\".\")","v":"."},{"$f":"IF($D$27=\"\",\"\",IF($F$27=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$27,\" \",$F$27)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$32=\"\",\"\",IF($F$32=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$32,\" \",$F$32)))","v":"Accessoires Découplage glycol : Pas de découplage"},".",{"$f":"IF($D$37=\"\",\"\",IF($F$37=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$37,\" \",$F$37)))","v":"Accessoires Raccordements : Horizontaux"},".",{"$f":"IF($D$42=\"\",\"\",IF($F$42=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$42,\" \",$F$42)))","v":"Accessoires Raccordements : Horizontaux"},".",{"$f":"IF($D$47=\"\",\"\",IF($F$47=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$47,\" \",$F$47)))","v":""},{"$f":"IF(N117=\"\",\"\",\".\")","v":""},{"$f":"IF($D$52=\"\",\"\",IF($F$52=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$52,\" \",$F$52)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$57=\"\",\"\",IF($F$57=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$57,\" \",$F$57)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$62=\"\",\"\",IF($F$62=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,LOWER($D$62),\" \",LOWER($F$62))))","v":""},"",{"$f":"IF($D$67=\"\",\"\",IF($F$67=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$67,\" \",$F$67)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$72=\"\",\"\",IF($F$72=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,LOWER($D$72),\" \",LOWER($F$72))))","v":""},"",{"$f":"IF($D$77=\"\",\"\",IF($F$77=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$77,\" \",$F$77)))","v":""},""]
["Bdd",null,null,{"$f":"IF($D$22=\"\",\"\",IF($G$22=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$22,\" \",$G$22)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$27=\"\",\"\",IF($G$27=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$27,\" \",$G$27)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$32=\"\",\"\",IF($G$32=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$32,\" \",$G$32)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$37=\"\",\"\",IF($G$37=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$37,\" \",$G$37)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$42=\"\",\"\",IF($G$42=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$42,\" \",$G$42)))","v":"Accessoires Raccordements : Kit d'installation complet pour passive cooling"},".",{"$f":"IF($D$47=\"\",\"\",IF($G$47=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$47,\" \",$G$47)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$52=\"\",\"\",IF($G$52=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$52,\" \",$G$52)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$57=\"\",\"\",IF($G$57=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$57,\" \",$G$57)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$62=\"\",\"\",IF($G$62=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$62,\" \",$G$62)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$67=\"\",\"\",IF($G$67=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$67,\" \",$G$67)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$72=\"\",\"\",IF($G$72=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$72,\" \",$G$72)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$77=\"\",\"\",IF($G$77=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$77,\" \",$G$77)))","v":""},"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,35,null,45,null,55,null,60,null,65]
["Bdd",null,null,{"$f":"IF($D$22=\"\",\"\",IF($H$22=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$22,\" \",$H$22)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$27=\"\",\"\",IF($H$27=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$27,\" \",$H$27)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$32=\"\",\"\",IF($H$32=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$32,\" \",$H$32)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$37=\"\",\"\",IF($H$37=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$37,\" \",$H$37)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$42=\"\",\"\",IF($H$42=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$42,\" \",$H$42)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$47=\"\",\"\",IF($H$47=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$47,\" \",$H$47)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$52=\"\",\"\",IF($H$52=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$52,\" \",$H$52)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$57=\"\",\"\",IF($H$57=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$57,\" \",$H$57)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$62=\"\",\"\",IF($H$62=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$62,\" \",$H$62)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$67=\"\",\"\",IF($H$67=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$67,\" \",$H$67)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$72=\"\",\"\",IF($H$72=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$72,\" \",$H$72)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$77=\"\",\"\",IF($H$77=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$77,\" \",$H$77)))","v":""},""]
["Bdd",null,null,{"$f":"IF($D$22=\"\",\"\",IF($I$22=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$22,\" \",$I$22)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$27=\"\",\"\",IF($I$27=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$27,\" \",$I$27)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$32=\"\",\"\",IF($I$32=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$32,\" \",$I$32)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$37=\"\",\"\",IF($I$37=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$37,\" \",$I$37)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$42=\"\",\"\",IF($I$42=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$42,\" \",$I$42)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$47=\"\",\"\",IF($I$47=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$47,\" \",$I$47)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$52=\"\",\"\",IF($I$52=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$52,\" \",$I$52)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$57=\"\",\"\",IF($I$57=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$57,\" \",$I$57)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$62=\"\",\"\",IF($I$62=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$62,\" \",$I$62)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$67=\"\",\"\",IF($I$67=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$67,\" \",$I$67)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$72=\"\",\"\",IF($I$72=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$72,\" \",$I$72)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$77=\"\",\"\",IF($I$77=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$77,\" \",$I$77)))","v":""},""]
["Bdd",null,null,{"$f":"IF($D$23=\"\",\"\",IF($E$23=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$23,\" \",$E$23)))","v":"Accessoires Supports unité extérieure : Plots anti-vibratiles en caoutchouc (x4)"},".",{"$f":"IF($D$28=\"\",\"\",IF($E$28=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$28,\" \",$E$28)))","v":"Accessoires Supports unité extérieure : Plots anti-vibratiles en caoutchouc (x4)"},".",{"$f":"IF($D$33=\"\",\"\",IF($E$33=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$33,\" \",$E$33)))","v":"Accessoires Supports unité extérieure : Plots anti-vibratiles en caoutchouc (x4)"},".",{"$f":"IF($D$38=\"\",\"\",IF($E$38=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$38,\" \",$E$38)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$43=\"\",\"\",IF($E$43=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$43,\" \",$E$43)))","v":"Accessoires Passive cooling : Oui"},".",{"$f":"IF($D$48=\"\",\"\",IF($E$48=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$48,\" \",$E$48)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$53=\"\",\"\",IF($E$53=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$53,\" \",$E$53)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$58=\"\",\"\",IF($E$58=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$58,\" \",$E$58)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$63=\"\",\"\",IF($E$63=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$63,\" \",$E$63)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$68=\"\",\"\",IF($E$68=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$68,\" \",$E$68)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$73=\"\",\"\",IF($E$73=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$73,\" \",$E$73)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$78=\"\",\"\",IF($E$78=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$78,\" \",$E$78)))","v":""},""]
["Bdd",null,null,{"$f":"IF($D$23=\"\",\"\",IF($F$23=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$23,\" \",$F$23)))","v":"Accessoires Supports unité extérieure : Support anti-vibratiles 60 cm (x2)"},".",{"$f":"IF($D$28=\"\",\"\",IF($F$28=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$28,\" \",$F$28)))","v":"Accessoires Supports unité extérieure : Support anti-vibratiles 60 cm (x2)"},".",{"$f":"IF($D$33=\"\",\"\",IF($F$33=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$33,\" \",$F$33)))","v":"Accessoires Supports unité extérieure : Support anti-vibratiles 60 cm (x2)"},".",{"$f":"IF($D$38=\"\",\"\",IF($F$38=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$38,\" \",$F$38)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$43=\"\",\"\",IF($F$43=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$43,\" \",$F$43)))","v":"Accessoires Passive cooling : Non"},".",{"$f":"IF($D$48=\"\",\"\",IF($F$48=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$48,\" \",$F$48)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$53=\"\",\"\",IF($F$53=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$53,\" \",$F$53)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$58=\"\",\"\",IF($F$58=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$58,\" \",$F$58)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$63=\"\",\"\",IF($F$63=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$63,\" \",$F$63)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$68=\"\",\"\",IF($F$68=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$68,\" \",$F$68)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$73=\"\",\"\",IF($F$73=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$73,\" \",$F$73)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$78=\"\",\"\",IF($F$78=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$78,\" \",$F$78)))","v":""},""]
["Bdd",null,null,{"$f":"IF($D$23=\"\",\"\",IF($G$23=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$23,\" \",$G$23)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$28=\"\",\"\",IF($G$28=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$28,\" \",$G$28)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$33=\"\",\"\",IF($G$33=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$33,\" \",$G$33)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$38=\"\",\"\",IF($G$38=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$38,\" \",$G$38)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$43=\"\",\"\",IF($G$43=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$43,\" \",$G$43)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$48=\"\",\"\",IF($G$48=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$48,\" \",$G$48)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$53=\"\",\"\",IF($G$53=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$53,\" \",$G$53)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$58=\"\",\"\",IF($G$58=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$58,\" \",$G$58)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$63=\"\",\"\",IF($G$63=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$63,\" \",$G$63)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$68=\"\",\"\",IF($G$68=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$68,\" \",$G$68)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$73=\"\",\"\",IF($G$73=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$73,\" \",$G$73)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$78=\"\",\"\",IF($G$78=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$78,\" \",$G$78)))","v":""},""]
["Bdd",null,null,{"$f":"IF($D$23=\"\",\"\",IF($H$23=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$23,\" \",$H$23)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$28=\"\",\"\",IF($H$28=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$28,\" \",$H$28)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$33=\"\",\"\",IF($H$33=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$33,\" \",$H$33)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$38=\"\",\"\",IF($H$38=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$38,\" \",$H$38)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$43=\"\",\"\",IF($H$43=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$43,\" \",$H$43)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$48=\"\",\"\",IF($H$48=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$48,\" \",$H$48)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$53=\"\",\"\",IF($H$53=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$53,\" \",$H$53)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$58=\"\",\"\",IF($H$58=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$58,\" \",$H$58)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$63=\"\",\"\",IF($H$63=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$63,\" \",$H$63)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$68=\"\",\"\",IF($H$68=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$68,\" \",$H$68)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$73=\"\",\"\",IF($H$73=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$73,\" \",$H$73)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$78=\"\",\"\",IF($H$78=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$78,\" \",$H$78)))","v":""},""]
["Bdd",null,null,{"$f":"IF($D$23=\"\",\"\",IF($I$23=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$23,\" \",$I$23)))","v":"Accessoires Supports unité extérieure : Réhausse anti-neige (40 centimètres)"},".",{"$f":"IF($D$28=\"\",\"\",IF($I$28=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$28,\" \",$I$28)))","v":"Accessoires Supports unité extérieure : Réhausse anti-neige (40 centimètres)"},".",{"$f":"IF($D$33=\"\",\"\",IF($I$33=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$33,\" \",$I$33)))","v":"Accessoires Supports unité extérieure : Réhausse anti-neige (40 centimètres)"},".",{"$f":"IF($D$38=\"\",\"\",IF($I$38=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$38,\" \",$I$38)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$43=\"\",\"\",IF($I$43=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$43,\" \",$I$43)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$48=\"\",\"\",IF($I$48=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$48,\" \",$I$48)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$53=\"\",\"\",IF($I$53=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$53,\" \",$I$53)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$58=\"\",\"\",IF($I$58=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$58,\" \",$I$58)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$63=\"\",\"\",IF($I$63=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$63,\" \",$I$63)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$68=\"\",\"\",IF($I$68=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$68,\" \",$I$68)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$73=\"\",\"\",IF($I$73=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$73,\" \",$I$73)))","v":""},"",{"$f":"IF($D$78=\"\",\"\",IF($I$78=\"\",\"\",CONCATENATE($C$95,$D$78,\" \",$I$78)))","v":""},"",null,null,null,null,null,null,null,"=SI(C1387=VRAI;C1389;I1059)"]
["Bdd"]
["Bdd"]
["Commun Page BDD_PAC",null,"Liste élec","Liste régul","Liste source","Liste Appoint interne",null,"Liste Appoint","Liste Gestion",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Index du régime d'eau supérieur debut fin du segment",null,null,null,null,null,"Segment 1 (de 35 à 45 °C)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Index Puissance 30/35 de la ligne à","Index Puissance 40/45 de la ligne à","Index Puissance 50/55 de la ligne à","Index Puissance 52/60 de la ligne à","Index Puissance 57/65 de la ligne à"]
["Commun Page BDD_PAC",null,"Mono","Inverter","Air/Eau",null,null,"Electrique","Simultané",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Segment 2 (de 45 à 55 °C)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,35,45,55,60,65]
["Commun Page BDD_PAC",null,"Tri","TOR","Eau/Eau","Electrique",null,"Chaudière","Alterné",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"\"AI117'=SI(ESTERREUR(I991);45;SI(I991=35;35;45))\" modif le 2017-11-16",null,null,null,null,null,null,"Index du régime d'eau inférieur (debut du segment)",{"$f":"HLOOKUP(AP132,$BE$129:$BI$130,2,FALSE)","v":442},null,"y connus = Puissance à 35 et à 45°C",null,null,null,"AN128==SI($AI$130<=45;$AL$126;$AL$127)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Data_Tech!$E$325","v":316},{"$f":"Data_Tech!$E$367","v":358},{"$f":"Data_Tech!$E$409","v":400},{"$f":"Data_Tech!E451","v":442},{"$f":"Data_Tech!$E$493","v":484}]
["Commun Page BDD_PAC",null,null,null,"Eau glycolée/Eau","Basse température",null,"Chaudière neuve","Alterné optimisé",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"=I991",null,null,null,"Index du régime d'eau supérieur (fin du segment)",{"$f":"HLOOKUP(AQ132,$BE$129:$BI$130,2,FALSE)","v":484},null,"x connus = 35 et 45°C",null,null,null,"AN129==SI($AI$130<=45;$AL$127;$AN$126)"]
["Commun Page BDD_PAC",null,null,null,null,"Condensation",null,"Chaudière existante","Simultané optimisé",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tdep_ref :",{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,50,IF(C1742=TRUE,I1356,C1744))","v":65},"Modif le 2019-08-21","SI(C1577=VRAI;50;SI(C1578=VRAI;I1195;C1580))",null,"Index de la T°ext. Début du segment",{"$f":"AN130+ABS(-20-$AI$133)","v":457},null,{"$f":"IF(AI132<=45,35,IF(AND($G$1326<>\"BDD_G1\",$G$1326<>\"BDD_G2\"),45,IF(AI132<=60,IF(AI132<=55,45,55),60)))","v":60},{"$f":"IF(AI132<=45,45,IF($G$1326<>\"BDD_G1\",55,IF(AI132<=60,IF(AI132<=55,55,60),65)))","v":65}]
["Commun Page BDD_PAC",null,null,null,null,null,null,"Appoint interne",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Text de base :",{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,0,IF(C1742=TRUE,C1320,C1743))","v":-5},"Modif le 2019-08-21",null,null,"Index de la T°ext. fin du segment",{"$f":"AN131+ABS(-20-$AI$133)","v":499}]
["Commun Page BDD_PAC",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"[AI131]=C1016",null,null,null,"Index T° max",{"$f":"Data_Tech!$E$535+ABS(-25-$AI$133)","v":546}]
["Page BDD_PAC",{"$f":"CONCATENATE(\"Base de données PAC de la marque \",C2)","v":"Base de données PAC de la marque Vaillant"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pref : lu sur tableau complet en fonction de le T ext",null,null,null,null,{"$f":"\"y connus = Puissance à \"&AP132&\" et à \"&AQ132&\" °C\"","v":"y connus = Puissance à 60 et à 65 °C"}]
["Page BDD_PAC","Analyse saisie",null,null,null,null,null,null,null,"Pc",null,null,null,"COP",null,null,null,"Tdep max",null,null,null,"Alarme",null,"Pc=f(Tsf), coef direct",null,null,"Pc=f(Tsf), ordo origin",null,null,"Pc=f(Tsc), coef direct",null,null,"Pc=f(Tsc), ordo origin",null,null,"Segment","Pref","Pref retenu","Pref  \"lu\"","Index de la PAC",null,"a","b",null,null,"T° max f(Text) lu","T° max retenu","déperdition pour T° lois d'eau = à T°max  PAC","Tdep=f(Tsf), coef direct",null,null,"Tdep=f(Tsf), ordo origin",null,null,null,null,null,"T départ \"lu\"\nà T base\nou T arrêt \nou 0/50°C",null,"a","b",null,null,null,null,"La température d'arrêt de la PAC à la température de départ de 35 °C est","Température d'arrêt de la PAC en fonction de le T depard demandé(T arrêt PAC) :","T Arret PAC < T base","Temperature exterieur à prendre en compte"]
["Page BDD_PAC",{"$f":"BDD_PAC!B18","v":"flexoTHERM exclusive - 5 kW - 230V"},{"$f":"BDD_PAC!C18","v":"Eau glycolée/Eau"},{"$f":"BDD_PAC!D18","v":"Mono"},{"$f":"BDD_PAC!G18","v":"TOR"},{"$f":"BDD_PAC!E18","v":"Electrique"},{"$f":"BDD_PAC!F18","v":5.5},{"$f":"BDD_PAC!H18","v":0},{"$f":"IF(C137=0,\"\",CONCATENATE(IF(ISBLANK(C137),\"\",IF(C137=\"Air/Eau\",\"Text\",IF(C137=\"Eau/Eau\",\"Teau\",IF(C137=\"Eau glycolée/Eau\",\"Tglyc\")))),\" ->\"))","v":"Tglyc ->"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J18),\"\",BDD_PAC!J18)","v":0},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K18),\"\",BDD_PAC!K18)","v":10},{"$f":"IF($C137<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L18),\"\",BDD_PAC!L18))","v":""},{"$f":"IF($C137<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M18),\"\",BDD_PAC!M18))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N18),\"\",BDD_PAC!N18)","v":0},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O18),\"\",BDD_PAC!O18)","v":10},{"$f":"IF($C137<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P18),\"\",BDD_PAC!P18))","v":""},{"$f":"IF($C137<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q18),\"\",BDD_PAC!Q18))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R18),\"\",BDD_PAC!R18)","v":0},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S18),\"\",BDD_PAC!S18)","v":10},{"$f":"IF($C137<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T18),\"\",BDD_PAC!T18))","v":""},{"$f":"IF($C137<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U18),\"\",BDD_PAC!U18))","v":""},{"$f":"IF(COUNTIF(B137:E137,0)=4,\"\",IF(C137=\"Air/Eau\",IF(OR(COUNTIF(B137:E137,0)<>0,COUNT(J137:Q139,I138:I139,R137:U138)<>34),\"La saisie est incomplète\",\"\"),IF(OR(COUNTIF(B137:E137,0)<>0,COUNT(J137:K139,N137:O139,I138:I139,R137:S138)<>18),\"La saisie est incomplète\",\"\")))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!W18),\"\",BDD_PAC!W18)","v":true},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"IF(C$1321<K137,\"Segment 1\",IF(C$1321<L137,\"Segment 2\",\"Segment 3\"))","v":"Segment 1"},{"$f":"C$1321*(AI$132*HLOOKUP(AJ137,AD137:AF139,2)+HLOOKUP(AJ137,AD137:AF139,3))+(AI$132*HLOOKUP(AJ137,AG137:AI139,2)+HLOOKUP(AJ137,AG137:AI139,3))","v":4.8499999999999996},{"$f":"IF(W137=TRUE,AM137,AK137)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"AP137*IF($BF$137>AU137,AU137,$BF$137)+AQ137","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"MATCH(MATCH(B137,List_PAC_descriptif,0)+$B$296,Data_Tech!$F$4:$HZ$4,0)","v":{"$error":"#N/A"}},null,{"$f":"INDEX(LINEST(AR137:AS137,$BL$137:$BM$137),1)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"INDEX(LINEST(AR137:AS137,$BL$137:$BM$137),2)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$137,$AN137)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$138,$AN137)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,BJ$139,AN137)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF($W137=TRUE,AT137,BC137)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"$L$1356*(AU137-$J$1357)/$J$1356+$L$1357","v":{"$error":"#N/A"}},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"(BF$138*HLOOKUP(AJ137,AW137:AY138,2)+HLOOKUP(AJ137,AZ137:BB138,2))","v":60},null,"Tdep_ref :",{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,50,IF(BP137=TRUE,Teau_départ,$F$1802))","v":65},"Index du régime d'eau inférieur (debut du segment)",{"$f":"HLOOKUP(BL137,$BE$129:$BI$130,2,FALSE)","v":442},"Index de la T°ext. Début du segment",{"$f":"BH137+ABS(-20-BF138)","v":457},null,{"$f":"IF(BF137<=45,35,IF(BF137<=60,IF(BF137<=55,45,55),60))","v":60},{"$f":"IF(BF137<=45,45,IF(BF137<=60,IF(BF137<=55,55,60),65))","v":65},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,55,AN137)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"$E$1809","v":-10},{"$f":"IF(BO137<=T°base_corrigée,TRUE,FALSE)","v":true}]
["Page BDD_PAC",{"$f":"B137","v":"flexoTHERM exclusive - 5 kW - 230V"},{"$f":"C137","v":"Eau glycolée/Eau"},"Mono","TOR","Electrique",{"$f":"G137","v":5.5},{"$f":"BDD_PAC!H19","v":"Td"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!I19),\"\",BDD_PAC!I19)","v":35},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J19),\"\",BDD_PAC!J19)","v":5.4},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K19),\"\",BDD_PAC!K19)","v":6.2},{"$f":"IF($C138<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L19),\"\",BDD_PAC!L19))","v":""},{"$f":"IF($C138<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M19),\"\",BDD_PAC!M19))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N19),\"\",BDD_PAC!N19)","v":4.2},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O19),\"\",BDD_PAC!O19)","v":4.9000000000000004},{"$f":"IF($C138<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P19),\"\",BDD_PAC!P19))","v":""},{"$f":"IF($C138<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q19),\"\",BDD_PAC!Q19))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R19),\"\",BDD_PAC!R19)","v":60},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S19),\"\",BDD_PAC!S19)","v":60},{"$f":"IF($C138<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T19),\"\",BDD_PAC!T19))","v":""},{"$f":"IF($C138<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U19),\"\",BDD_PAC!U19))","v":""},null,null,{"$f":"IF(B137=0,\"\",INDEX(LINEST(J138:K138,J137:K137),1))","v":7.9999999999999974E-2},{"$f":"IF($C138<>\"Air/eau\",X138,INDEX(LINEST(K138:L138,K137:L137),1))","v":7.9999999999999974E-2},{"$f":"IF($C138<>\"Air/eau\",Y138,INDEX(LINEST(L138:M138,L137:M137),1))","v":7.9999999999999974E-2},{"$f":"IF(B137=0,\"\",INDEX(LINEST(J138:K138,J137:K137),2))","v":5.4000000000000012},{"$f":"IF($C138<>\"Air/eau\",X138,INDEX(LINEST(K138:L138,K137:L137),2))","v":7.9999999999999974E-2},{"$f":"IF($C138<>\"Air/eau\",Y138,INDEX(LINEST(L138:M138,L137:M137),2))","v":7.9999999999999974E-2},{"$f":"IF($B137=0,\"\",INDEX(LINEST(X138:X139,$I138:$I139),1))","v":1.0000000000000007E-3},1.0000000000000007E-3,1.0000000000000007E-3,-4.4408920985006258E-17,1.0000000000000007E-3,1.0000000000000007E-3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($B137=0,\"\",INDEX(LINEST($R138:$S138,$R137:$S137),1))","v":0},{"$f":"IF($C138<>\"Air/eau\",$AW138,INDEX(LINEST($S138:$T138,$S137:$T137),1))","v":0},{"$f":"IF($C138<>\"Air/eau\",$AX138,INDEX(LINEST($T138:$U138,$T137:$U137),1))","v":0},{"$f":"IF($B137=0,\"\",INDEX(LINEST($R138:$S138,$R137:$S137),2))","v":60},{"$f":"IF($C138<>\"Air/eau\",$AZ138,INDEX(LINEST($S138:$T138,$S137:$T137),2))","v":60},{"$f":"IF($C138<>\"Air/eau\",$BA138,INDEX(LINEST($T138:$U138,$T137:$U137),2))","v":60},null,null,"Text de base :",{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,0,IF(BP137=TRUE,$C$1320,BO137))","v":-5},"Index du régime d'eau supérieur (fin du segment)",{"$f":"HLOOKUP(BM137,$BE$129:$BI$130,2,FALSE)","v":484},"Index de la T°ext. fin du segment",{"$f":"BH138+ABS(-20-BF138)","v":499}]
["Page BDD_PAC","flexoTHERM exclusive - 5 kW - 230V",{"$f":"C138","v":"Eau glycolée/Eau"},"Mono","TOR","Electrique",{"$f":"G138","v":5.5},{"$f":"BDD_PAC!H20","v":0},{"$f":"BDD_PAC!I20","v":55},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J20),\"\",BDD_PAC!J20)","v":5.4},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K20),\"\",BDD_PAC!K20)","v":6.4},{"$f":"IF($C139<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L20),\"\",BDD_PAC!L20))","v":""},{"$f":"IF($C139<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M20),\"\",BDD_PAC!M20))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N20),\"\",BDD_PAC!N20)","v":2.8},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O20),\"\",BDD_PAC!O20)","v":3.3},{"$f":"IF($C139<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P20),\"\",BDD_PAC!P20))","v":""},{"$f":"IF($C139<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q20),\"\",BDD_PAC!Q20))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R20),\"\",BDD_PAC!R20)","v":60},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S20),\"\",BDD_PAC!S20)","v":60},{"$f":"IF($C139<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T20),\"\",BDD_PAC!T20))","v":""},{"$f":"IF($C139<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U20),\"\",BDD_PAC!U20))","v":""},null,null,{"$f":"IF(B137=0,\"\",INDEX(LINEST(J139:K139,J137:K137),1))","v":9.9999999999999992E-2},{"$f":"IF($C139<>\"Air/eau\",X139,INDEX(LINEST(K139:L139,K137:L137),1))","v":9.9999999999999992E-2},{"$f":"IF($C139<>\"Air/eau\",Y139,INDEX(LINEST(L139:M139,L137:M137),1))","v":9.9999999999999992E-2},{"$f":"IF(B137=0,\"\",INDEX(LINEST(J139:K139,J137:K137),2))","v":5.4},{"$f":"IF($C139<>\"Air/eau\",X139,INDEX(LINEST(K139:L139,K137:L137),2))","v":9.9999999999999992E-2},{"$f":"IF($C139<>\"Air/eau\",Y139,INDEX(LINEST(L139:M139,L137:M137),2))","v":9.9999999999999992E-2},{"$f":"IF($B137=0,\"\",INDEX(LINEST(X138:X139,$I138:$I139),2))","v":4.499999999999995E-2},4.499999999999995E-2,4.499999999999995E-2,5.4000000000000021,4.499999999999995E-2,4.499999999999995E-2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"BDD_G1",null,null,null,"Index T° max",{"$f":"Data_Tech!$E$535+ABS(-25-BF138)","v":546}]
["Page BDD_PAC",{"$f":"BDD_PAC!B21","v":"flexoTHERM exclusive - 8 kW - 230V"},{"$f":"BDD_PAC!C21","v":"Eau glycolée/Eau"},{"$f":"BDD_PAC!D21","v":"Mono"},{"$f":"BDD_PAC!G21","v":"TOR"},{"$f":"BDD_PAC!E21","v":"Electrique"},{"$f":"BDD_PAC!F21","v":5.5},{"$f":"BDD_PAC!H21","v":0},{"$f":"IF(C140=0,\"\",CONCATENATE(IF(ISBLANK(C140),\"\",IF(C140=\"Air/Eau\",\"Text\",IF(C140=\"Eau/Eau\",\"Teau\",IF(C140=\"Eau glycolée/Eau\",\"Tglyc\")))),\" ->\"))","v":"Tglyc ->"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J21),\"\",BDD_PAC!J21)","v":0},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K21),\"\",BDD_PAC!K21)","v":10.1},{"$f":"IF($C140<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L21),\"\",BDD_PAC!L21))","v":""},{"$f":"IF($C140<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M21),\"\",BDD_PAC!M21))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N21),\"\",BDD_PAC!N21)","v":0},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O21),\"\",BDD_PAC!O21)","v":10.1},{"$f":"IF($C140<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P21),\"\",BDD_PAC!P21))","v":""},{"$f":"IF($C140<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q21),\"\",BDD_PAC!Q21))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R21),\"\",BDD_PAC!R21)","v":0},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S21),\"\",BDD_PAC!S21)","v":10.1},{"$f":"IF($C140<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T21),\"\",BDD_PAC!T21))","v":""},{"$f":"IF($C140<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U21),\"\",BDD_PAC!U21))","v":""},{"$f":"IF(COUNTIF(B140:E140,0)=4,\"\",IF(C140=\"Air/Eau\",IF(OR(COUNTIF(B140:E140,0)<>0,COUNT(J140:Q142,I141:I142,R140:U141)<>34),\"La saisie est incomplète\",\"\"),IF(OR(COUNTIF(B140:E140,0)<>0,COUNT(J140:K142,N140:O142,I141:I142,R140:S141)<>18),\"La saisie est incomplète\",\"\")))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!W21),\"\",BDD_PAC!W21)","v":true},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"IF(C$1321<K140,\"Segment 1\",IF(C$1321<L140,\"Segment 2\",\"Segment 3\"))","v":"Segment 1"},{"$f":"C$1321*(AI$132*HLOOKUP(AJ140,AD140:AF142,2)+HLOOKUP(AJ140,AD140:AF142,3))+(AI$132*HLOOKUP(AJ140,AG140:AI142,2)+HLOOKUP(AJ140,AG140:AI142,3))","v":7.7361386138613861},{"$f":"IF(W140=TRUE,AM140,AK140)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"AP140*IF($BF$137>AU140,AU140,$BF$137)+AQ140","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"MATCH(MATCH(B140,List_PAC_descriptif,0)+$B$296,Data_Tech!$F$4:$HZ$4,0)","v":{"$error":"#N/A"}},null,{"$f":"INDEX(LINEST(AR140:AS140,$BL$137:$BM$137),1)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"INDEX(LINEST(AR140:AS140,$BL$137:$BM$137),2)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$137,$AN140)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$138,$AN140)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,BJ$139,AN140)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF($W140=TRUE,AT140,BC140)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"$L$1356*(AU140-$J$1357)/$J$1356+$L$1357","v":{"$error":"#N/A"}},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"(BF$138*HLOOKUP(AJ140,AW140:AY141,2)+HLOOKUP(AJ140,AZ140:BB141,2))","v":60}]
["Page BDD_PAC",{"$f":"B140","v":"flexoTHERM exclusive - 8 kW - 230V"},{"$f":"C140","v":"Eau glycolée/Eau"},"Mono","TOR","Electrique",{"$f":"G140","v":5.5},{"$f":"BDD_PAC!H22","v":"Td"},{"$f":"BDD_PAC!I22","v":35},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J22),\"\",BDD_PAC!J22)","v":8.4},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K22),\"\",BDD_PAC!K22)","v":9.9},{"$f":"IF($C141<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L22),\"\",BDD_PAC!L22))","v":""},{"$f":"IF($C141<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M22),\"\",BDD_PAC!M22))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N22),\"\",BDD_PAC!N22)","v":4.0999999999999996},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O22),\"\",BDD_PAC!O22)","v":4.8},{"$f":"IF($C141<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P22),\"\",BDD_PAC!P22))","v":""},{"$f":"IF($C141<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q22),\"\",BDD_PAC!Q22))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R22),\"\",BDD_PAC!R22)","v":60},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S22),\"\",BDD_PAC!S22)","v":60},{"$f":"IF($C141<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T22),\"\",BDD_PAC!T22))","v":""},{"$f":"IF($C141<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U22),\"\",BDD_PAC!U22))","v":""},null,null,{"$f":"IF(B140=0,\"\",INDEX(LINEST(J141:K141,J140:K140),1))","v":0.14851485148514842},{"$f":"IF($C141<>\"Air/eau\",X141,INDEX(LINEST(K141:L141,K140:L140),1))","v":0.14851485148514842},{"$f":"IF($C141<>\"Air/eau\",Y141,INDEX(LINEST(L141:M141,L140:M140),1))","v":0.14851485148514842},{"$f":"IF(B140=0,\"\",INDEX(LINEST(J141:K141,J140:K140),2))","v":8.4},{"$f":"IF($C141<>\"Air/eau\",X141,INDEX(LINEST(K141:L141,K140:L140),2))","v":0.14851485148514842},{"$f":"IF($C141<>\"Air/eau\",Y141,INDEX(LINEST(L141:M141,L140:M140),2))","v":0.14851485148514842},{"$f":"IF($B140=0,\"\",INDEX(LINEST(X141:X142,$I141:$I142),1))","v":2.4752475247524774E-3},2.4752475247524774E-3,2.4752475247524774E-3,1.4999999999999942E-2,2.4752475247524774E-3,2.4752475247524774E-3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($B140=0,\"\",INDEX(LINEST($R141:$S141,$R140:$S140),1))","v":0},{"$f":"IF($C141<>\"Air/eau\",$AW141,INDEX(LINEST($S141:$T141,$S140:$T140),1))","v":0},{"$f":"IF($C141<>\"Air/eau\",$AX141,INDEX(LINEST($T141:$U141,$T140:$U140),1))","v":0},{"$f":"IF($B140=0,\"\",INDEX(LINEST($R141:$S141,$R140:$S140),2))","v":60},{"$f":"IF($C141<>\"Air/eau\",$AZ141,INDEX(LINEST($S141:$T141,$S140:$T140),2))","v":60},{"$f":"IF($C141<>\"Air/eau\",$BA141,INDEX(LINEST($T141:$U141,$T140:$U140),2))","v":60}]
["Page BDD_PAC","flexoTHERM exclusive - 8 kW - 230V",{"$f":"C141","v":"Eau glycolée/Eau"},"Mono","TOR","Electrique",{"$f":"G141","v":5.5},{"$f":"BDD_PAC!H23","v":0},{"$f":"BDD_PAC!I23","v":55},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J23),\"\",BDD_PAC!J23)","v":8.6999999999999993},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K23),\"\",BDD_PAC!K23)","v":10.7},{"$f":"IF($C142<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L23),\"\",BDD_PAC!L23))","v":""},{"$f":"IF($C142<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M23),\"\",BDD_PAC!M23))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N23),\"\",BDD_PAC!N23)","v":2.9},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O23),\"\",BDD_PAC!O23)","v":3.3},{"$f":"IF($C142<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P23),\"\",BDD_PAC!P23))","v":""},{"$f":"IF($C142<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q23),\"\",BDD_PAC!Q23))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R23),\"\",BDD_PAC!R23)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S23),\"\",BDD_PAC!S23)","v":""},{"$f":"IF($C142<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T23),\"\",BDD_PAC!T23))","v":""},{"$f":"IF($C142<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U23),\"\",BDD_PAC!U23))","v":""},null,null,{"$f":"IF(B140=0,\"\",INDEX(LINEST(J142:K142,J140:K140),1))","v":0.198019801980198},{"$f":"IF($C142<>\"Air/eau\",X142,INDEX(LINEST(K142:L142,K140:L140),1))","v":0.198019801980198},{"$f":"IF($C142<>\"Air/eau\",Y142,INDEX(LINEST(L142:M142,L140:M140),1))","v":0.198019801980198},{"$f":"IF(B140=0,\"\",INDEX(LINEST(J142:K142,J140:K140),2))","v":8.6999999999999993},{"$f":"IF($C142<>\"Air/eau\",X142,INDEX(LINEST(K142:L142,K140:L140),2))","v":0.198019801980198},{"$f":"IF($C142<>\"Air/eau\",Y142,INDEX(LINEST(L142:M142,L140:M140),2))","v":0.198019801980198},{"$f":"IF($B140=0,\"\",INDEX(LINEST(X141:X142,$I141:$I142),2))","v":6.1881188118811714E-2},6.1881188118811714E-2,6.1881188118811714E-2,7.8750000000000036,6.1881188118811714E-2,6.1881188118811714E-2]
["Page BDD_PAC",{"$f":"BDD_PAC!B24","v":"flexoTHERM exclusive - 11 kW - 230V"},{"$f":"BDD_PAC!C24","v":"Eau glycolée/Eau"},{"$f":"BDD_PAC!D24","v":"Mono"},{"$f":"BDD_PAC!G24","v":"TOR"},{"$f":"BDD_PAC!E24","v":"Electrique"},{"$f":"BDD_PAC!F24","v":5.5},{"$f":"BDD_PAC!H24","v":0},{"$f":"IF(C143=0,\"\",CONCATENATE(IF(ISBLANK(C143),\"\",IF(C143=\"Air/Eau\",\"Text\",IF(C143=\"Eau/Eau\",\"Teau\",IF(C143=\"Eau glycolée/Eau\",\"Tglyc\")))),\" ->\"))","v":"Tglyc ->"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J24),\"\",BDD_PAC!J24)","v":0},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K24),\"\",BDD_PAC!K24)","v":10.1},{"$f":"IF($C143<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L24),\"\",BDD_PAC!L24))","v":""},{"$f":"IF($C143<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M24),\"\",BDD_PAC!M24))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N24),\"\",BDD_PAC!N24)","v":0},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O24),\"\",BDD_PAC!O24)","v":10.1},{"$f":"IF($C143<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P24),\"\",BDD_PAC!P24))","v":""},{"$f":"IF($C143<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q24),\"\",BDD_PAC!Q24))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R24),\"\",BDD_PAC!R24)","v":0},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S24),\"\",BDD_PAC!S24)","v":10.1},{"$f":"IF($C143<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T24),\"\",BDD_PAC!T24))","v":""},{"$f":"IF($C143<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U24),\"\",BDD_PAC!U24))","v":""},{"$f":"IF(COUNTIF(B143:E143,0)=4,\"\",IF(C143=\"Air/Eau\",IF(OR(COUNTIF(B143:E143,0)<>0,COUNT(J143:Q145,I144:I145,R143:U144)<>34),\"La saisie est incomplète\",\"\"),IF(OR(COUNTIF(B143:E143,0)<>0,COUNT(J143:K145,N143:O145,I144:I145,R143:S144)<>18),\"La saisie est incomplète\",\"\")))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!W24),\"\",BDD_PAC!W24)","v":true},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"IF(C$1321<K143,\"Segment 1\",IF(C$1321<L143,\"Segment 2\",\"Segment 3\"))","v":"Segment 1"},{"$f":"C$1321*(AI$132*HLOOKUP(AJ143,AD143:AF145,2)+HLOOKUP(AJ143,AD143:AF145,3))+(AI$132*HLOOKUP(AJ143,AG143:AI145,2)+HLOOKUP(AJ143,AG143:AI145,3))","v":10.488118811881188},{"$f":"IF(W143=TRUE,AM143,AK143)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"AP143*IF($BF$137>AU143,AU143,$BF$137)+AQ143","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"MATCH(MATCH(B143,List_PAC_descriptif,0)+$B$296,Data_Tech!$F$4:$HZ$4,0)","v":{"$error":"#N/A"}},null,{"$f":"INDEX(LINEST(AR143:AS143,$BL$137:$BM$137),1)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"INDEX(LINEST(AR143:AS143,$BL$137:$BM$137),2)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$137,$AN143)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$138,$AN143)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,BJ$139,AN143)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF($W143=TRUE,AT143,BC143)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"$L$1356*(AU143-$J$1357)/$J$1356+$L$1357","v":{"$error":"#N/A"}},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"(BF$138*HLOOKUP(AJ143,AW143:AY144,2)+HLOOKUP(AJ143,AZ143:BB144,2))","v":60}]
["Page BDD_PAC",{"$f":"B143","v":"flexoTHERM exclusive - 11 kW - 230V"},{"$f":"C143","v":"Eau glycolée/Eau"},"Mono","TOR","Electrique",{"$f":"G143","v":5.5},{"$f":"BDD_PAC!H25","v":"Td"},{"$f":"BDD_PAC!I25","v":35},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J25),\"\",BDD_PAC!J25)","v":11.5},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K25),\"\",BDD_PAC!K25)","v":13.7},{"$f":"IF($C144<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L25),\"\",BDD_PAC!L25))","v":""},{"$f":"IF($C144<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M25),\"\",BDD_PAC!M25))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N25),\"\",BDD_PAC!N25)","v":4.4000000000000004},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O25),\"\",BDD_PAC!O25)","v":5.6},{"$f":"IF($C144<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P25),\"\",BDD_PAC!P25))","v":""},{"$f":"IF($C144<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q25),\"\",BDD_PAC!Q25))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R25),\"\",BDD_PAC!R25)","v":60},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S25),\"\",BDD_PAC!S25)","v":60},{"$f":"IF($C144<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T25),\"\",BDD_PAC!T25))","v":""},{"$f":"IF($C144<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U25),\"\",BDD_PAC!U25))","v":""},null,null,{"$f":"IF(B143=0,\"\",INDEX(LINEST(J144:K144,J143:K143),1))","v":0.21782178217821774},{"$f":"IF($C144<>\"Air/eau\",X144,INDEX(LINEST(K144:L144,K143:L143),1))","v":0.21782178217821774},{"$f":"IF($C144<>\"Air/eau\",Y144,INDEX(LINEST(L144:M144,L143:M143),1))","v":0.21782178217821774},{"$f":"IF(B143=0,\"\",INDEX(LINEST(J144:K144,J143:K143),2))","v":11.5},{"$f":"IF($C144<>\"Air/eau\",X144,INDEX(LINEST(K144:L144,K143:L143),2))","v":0.21782178217821774},{"$f":"IF($C144<>\"Air/eau\",Y144,INDEX(LINEST(L144:M144,L143:M143),2))","v":0.21782178217821774},{"$f":"IF($B143=0,\"\",INDEX(LINEST(X144:X145,$I144:$I145),1))","v":1.4851485148514891E-3},1.4851485148514891E-3,1.4851485148514891E-3,9.9999999999999638E-3,1.4851485148514891E-3,1.4851485148514891E-3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($B143=0,\"\",INDEX(LINEST($R144:$S144,$R143:$S143),1))","v":0},{"$f":"IF($C144<>\"Air/eau\",$AW144,INDEX(LINEST($S144:$T144,$S143:$T143),1))","v":0},{"$f":"IF($C144<>\"Air/eau\",$AX144,INDEX(LINEST($T144:$U144,$T143:$U143),1))","v":0},{"$f":"IF($B143=0,\"\",INDEX(LINEST($R144:$S144,$R143:$S143),2))","v":60},{"$f":"IF($C144<>\"Air/eau\",$AZ144,INDEX(LINEST($S144:$T144,$S143:$T143),2))","v":60},{"$f":"IF($C144<>\"Air/eau\",$BA144,INDEX(LINEST($T144:$U144,$T143:$U143),2))","v":60}]
["Page BDD_PAC","flexoTHERM exclusive - 11 kW - 230V",{"$f":"C144","v":"Eau glycolée/Eau"},"Mono","TOR","Electrique",{"$f":"G144","v":5.5},{"$f":"BDD_PAC!H26","v":0},{"$f":"BDD_PAC!I26","v":55},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J26),\"\",BDD_PAC!J26)","v":11.7},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K26),\"\",BDD_PAC!K26)","v":14.2},{"$f":"IF($C145<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L26),\"\",BDD_PAC!L26))","v":""},{"$f":"IF($C145<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M26),\"\",BDD_PAC!M26))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N26),\"\",BDD_PAC!N26)","v":3},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O26),\"\",BDD_PAC!O26)","v":3.7},{"$f":"IF($C145<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P26),\"\",BDD_PAC!P26))","v":""},{"$f":"IF($C145<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q26),\"\",BDD_PAC!Q26))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R26),\"\",BDD_PAC!R26)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S26),\"\",BDD_PAC!S26)","v":""},{"$f":"IF($C145<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T26),\"\",BDD_PAC!T26))","v":""},{"$f":"IF($C145<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U26),\"\",BDD_PAC!U26))","v":""},null,null,{"$f":"IF(B143=0,\"\",INDEX(LINEST(J145:K145,J143:K143),1))","v":0.24752475247524752},{"$f":"IF($C145<>\"Air/eau\",X145,INDEX(LINEST(K145:L145,K143:L143),1))","v":0.24752475247524752},{"$f":"IF($C145<>\"Air/eau\",Y145,INDEX(LINEST(L145:M145,L143:M143),1))","v":0.24752475247524752},{"$f":"IF(B143=0,\"\",INDEX(LINEST(J145:K145,J143:K143),2))","v":11.7},{"$f":"IF($C145<>\"Air/eau\",X145,INDEX(LINEST(K145:L145,K143:L143),2))","v":0.24752475247524752},{"$f":"IF($C145<>\"Air/eau\",Y145,INDEX(LINEST(L145:M145,L143:M143),2))","v":0.24752475247524752},{"$f":"IF($B143=0,\"\",INDEX(LINEST(X144:X145,$I144:$I145),2))","v":0.16584158415841563},0.16584158415841563,0.16584158415841563,11.150000000000002,0.16584158415841563,0.16584158415841563]
["Page BDD_PAC",{"$f":"BDD_PAC!B27","v":"flexoTHERM exclusive - 5 kW - 3x400 V"},{"$f":"BDD_PAC!C27","v":"Eau glycolée/Eau"},{"$f":"BDD_PAC!D27","v":"Tri"},{"$f":"BDD_PAC!G27","v":"TOR"},{"$f":"BDD_PAC!E27","v":"Electrique"},{"$f":"BDD_PAC!F27","v":9},{"$f":"BDD_PAC!H27","v":0},{"$f":"IF(C146=0,\"\",CONCATENATE(IF(ISBLANK(C146),\"\",IF(C146=\"Air/Eau\",\"Text\",IF(C146=\"Eau/Eau\",\"Teau\",IF(C146=\"Eau glycolée/Eau\",\"Tglyc\")))),\" ->\"))","v":"Tglyc ->"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J27),\"\",BDD_PAC!J27)","v":0},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K27),\"\",BDD_PAC!K27)","v":10.1},{"$f":"IF($C146<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L27),\"\",BDD_PAC!L27))","v":""},{"$f":"IF($C146<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M27),\"\",BDD_PAC!M27))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N27),\"\",BDD_PAC!N27)","v":0},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O27),\"\",BDD_PAC!O27)","v":10.1},{"$f":"IF($C146<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P27),\"\",BDD_PAC!P27))","v":""},{"$f":"IF($C146<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q27),\"\",BDD_PAC!Q27))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R27),\"\",BDD_PAC!R27)","v":0},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S27),\"\",BDD_PAC!S27)","v":10.1},{"$f":"IF($C146<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T27),\"\",BDD_PAC!T27))","v":""},{"$f":"IF($C146<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U27),\"\",BDD_PAC!U27))","v":""},{"$f":"IF(COUNTIF(B146:E146,0)=4,\"\",IF(C146=\"Air/Eau\",IF(OR(COUNTIF(B146:E146,0)<>0,COUNT(J146:Q148,I147:I148,R146:U147)<>34),\"La saisie est incomplète\",\"\"),IF(OR(COUNTIF(B146:E146,0)<>0,COUNT(J146:K148,N146:O148,I147:I148,R146:S147)<>18),\"La saisie est incomplète\",\"\")))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!W27),\"\",BDD_PAC!W27)","v":true},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"IF(C$1321<K146,\"Segment 1\",IF(C$1321<L146,\"Segment 2\",\"Segment 3\"))","v":"Segment 1"},{"$f":"C$1321*(AI$132*HLOOKUP(AJ146,AD146:AF148,2)+HLOOKUP(AJ146,AD146:AF148,3))+(AI$132*HLOOKUP(AJ146,AG146:AI148,2)+HLOOKUP(AJ146,AG146:AI148,3))","v":4.9549504950495056},{"$f":"IF(W146=TRUE,AM146,AK146)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"AP146*IF($BF$137>AU146,AU146,$BF$137)+AQ146","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"MATCH(MATCH(B146,List_PAC_descriptif,0)+$B$296,Data_Tech!$F$4:$HZ$4,0)","v":{"$error":"#N/A"}},null,{"$f":"INDEX(LINEST(AR146:AS146,$BL$137:$BM$137),1)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"INDEX(LINEST(AR146:AS146,$BL$137:$BM$137),2)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$137,$AN146)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$138,$AN146)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,BJ$139,AN146)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF($W146=TRUE,AT146,BC146)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"$L$1356*(AU146-$J$1357)/$J$1356+$L$1357","v":{"$error":"#N/A"}},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"(BF$138*HLOOKUP(AJ146,AW146:AY147,2)+HLOOKUP(AJ146,AZ146:BB147,2))","v":60}]
["Page BDD_PAC",{"$f":"B146","v":"flexoTHERM exclusive - 5 kW - 3x400 V"},{"$f":"C146","v":"Eau glycolée/Eau"},"Tri","TOR","Electrique",{"$f":"G146","v":9},{"$f":"BDD_PAC!H28","v":"Td"},{"$f":"BDD_PAC!I28","v":35},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J28),\"\",BDD_PAC!J28)","v":5.3},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K28),\"\",BDD_PAC!K28)","v":6.6},{"$f":"IF($C147<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L28),\"\",BDD_PAC!L28))","v":""},{"$f":"IF($C147<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M28),\"\",BDD_PAC!M28))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N28),\"\",BDD_PAC!N28)","v":4.4000000000000004},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O28),\"\",BDD_PAC!O28)","v":5.4},{"$f":"IF($C147<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P28),\"\",BDD_PAC!P28))","v":""},{"$f":"IF($C147<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q28),\"\",BDD_PAC!Q28))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R28),\"\",BDD_PAC!R28)","v":60},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S28),\"\",BDD_PAC!S28)","v":60},{"$f":"IF($C147<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T28),\"\",BDD_PAC!T28))","v":""},{"$f":"IF($C147<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U28),\"\",BDD_PAC!U28))","v":""},null,null,{"$f":"IF(B146=0,\"\",INDEX(LINEST(J147:K147,J146:K146),1))","v":0.12871287128712869},{"$f":"IF($C147<>\"Air/eau\",X147,INDEX(LINEST(K147:L147,K146:L146),1))","v":0.12871287128712869},{"$f":"IF($C147<>\"Air/eau\",Y147,INDEX(LINEST(L147:M147,L146:M146),1))","v":0.12871287128712869},{"$f":"IF(B146=0,\"\",INDEX(LINEST(J147:K147,J146:K146),2))","v":5.3},{"$f":"IF($C147<>\"Air/eau\",X147,INDEX(LINEST(K147:L147,K146:L146),2))","v":0.12871287128712869},{"$f":"IF($C147<>\"Air/eau\",Y147,INDEX(LINEST(L147:M147,L146:M146),2))","v":0.12871287128712869},{"$f":"IF($B146=0,\"\",INDEX(LINEST(X147:X148,$I147:$I148),1))","v":-9.9009900990099076E-4},-9.9009900990099076E-4,-9.9009900990099076E-4,5.0000000000000261E-3,-9.9009900990099076E-4,-9.9009900990099076E-4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($B146=0,\"\",INDEX(LINEST($R147:$S147,$R146:$S146),1))","v":0},{"$f":"IF($C147<>\"Air/eau\",$AW147,INDEX(LINEST($S147:$T147,$S146:$T146),1))","v":0},{"$f":"IF($C147<>\"Air/eau\",$AX147,INDEX(LINEST($T147:$U147,$T146:$U146),1))","v":0},{"$f":"IF($B146=0,\"\",INDEX(LINEST($R147:$S147,$R146:$S146),2))","v":60},{"$f":"IF($C147<>\"Air/eau\",$AZ147,INDEX(LINEST($S147:$T147,$S146:$T146),2))","v":60},{"$f":"IF($C147<>\"Air/eau\",$BA147,INDEX(LINEST($T147:$U147,$T146:$U146),2))","v":60}]
["Page BDD_PAC","flexoTHERM exclusive - 5 kW - 3x400 V",{"$f":"C147","v":"Eau glycolée/Eau"},"Tri","TOR","Electrique",{"$f":"G147","v":9},{"$f":"BDD_PAC!H29","v":0},{"$f":"BDD_PAC!I29","v":55},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J29),\"\",BDD_PAC!J29)","v":5.4},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K29),\"\",BDD_PAC!K29)","v":6.5},{"$f":"IF($C148<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L29),\"\",BDD_PAC!L29))","v":""},{"$f":"IF($C148<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M29),\"\",BDD_PAC!M29))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N29),\"\",BDD_PAC!N29)","v":2.9},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O29),\"\",BDD_PAC!O29)","v":3.5},{"$f":"IF($C148<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P29),\"\",BDD_PAC!P29))","v":""},{"$f":"IF($C148<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q29),\"\",BDD_PAC!Q29))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R29),\"\",BDD_PAC!R29)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S29),\"\",BDD_PAC!S29)","v":""},{"$f":"IF($C148<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T29),\"\",BDD_PAC!T29))","v":""},{"$f":"IF($C148<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U29),\"\",BDD_PAC!U29))","v":""},null,null,{"$f":"IF(B146=0,\"\",INDEX(LINEST(J148:K148,J146:K146),1))","v":0.10891089108910887},{"$f":"IF($C148<>\"Air/eau\",X148,INDEX(LINEST(K148:L148,K146:L146),1))","v":0.10891089108910887},{"$f":"IF($C148<>\"Air/eau\",Y148,INDEX(LINEST(L148:M148,L146:M146),1))","v":0.10891089108910887},{"$f":"IF(B146=0,\"\",INDEX(LINEST(J148:K148,J146:K146),2))","v":5.4},{"$f":"IF($C148<>\"Air/eau\",X148,INDEX(LINEST(K148:L148,K146:L146),2))","v":0.10891089108910887},{"$f":"IF($C148<>\"Air/eau\",Y148,INDEX(LINEST(L148:M148,L146:M146),2))","v":0.10891089108910887},{"$f":"IF($B146=0,\"\",INDEX(LINEST(X147:X148,$I147:$I148),2))","v":0.16336633663366337},0.16336633663366337,0.16336633663366337,5.1249999999999982,0.16336633663366337,0.16336633663366337]
["Page BDD_PAC",{"$f":"BDD_PAC!B30","v":"flexoTHERM exclusive - 8 kW - 3x400 V"},{"$f":"BDD_PAC!C30","v":"Eau glycolée/Eau"},{"$f":"BDD_PAC!D30","v":"Tri"},{"$f":"BDD_PAC!G30","v":"TOR"},{"$f":"BDD_PAC!E30","v":"Electrique"},{"$f":"BDD_PAC!F30","v":9},{"$f":"BDD_PAC!H30","v":0},{"$f":"IF(C149=0,\"\",CONCATENATE(IF(ISBLANK(C149),\"\",IF(C149=\"Air/Eau\",\"Text\",IF(C149=\"Eau/Eau\",\"Teau\",IF(C149=\"Eau glycolée/Eau\",\"Tglyc\")))),\" ->\"))","v":"Tglyc ->"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J30),\"\",BDD_PAC!J30)","v":0},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K30),\"\",BDD_PAC!K30)","v":10.1},{"$f":"IF($C149<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L30),\"\",BDD_PAC!L30))","v":""},{"$f":"IF($C149<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M30),\"\",BDD_PAC!M30))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N30),\"\",BDD_PAC!N30)","v":0},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O30),\"\",BDD_PAC!O30)","v":10.1},{"$f":"IF($C149<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P30),\"\",BDD_PAC!P30))","v":""},{"$f":"IF($C149<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q30),\"\",BDD_PAC!Q30))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R30),\"\",BDD_PAC!R30)","v":0},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S30),\"\",BDD_PAC!S30)","v":10.1},{"$f":"IF($C149<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T30),\"\",BDD_PAC!T30))","v":""},{"$f":"IF($C149<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U30),\"\",BDD_PAC!U30))","v":""},{"$f":"IF(COUNTIF(B149:E149,0)=4,\"\",IF(C149=\"Air/Eau\",IF(OR(COUNTIF(B149:E149,0)<>0,COUNT(J149:Q151,I150:I151,R149:U150)<>34),\"La saisie est incomplète\",\"\"),IF(OR(COUNTIF(B149:E149,0)<>0,COUNT(J149:K151,N149:O151,I150:I151,R149:S150)<>18),\"La saisie est incomplète\",\"\")))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!W30),\"\",BDD_PAC!W30)","v":true},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"IF(C$1321<K149,\"Segment 1\",IF(C$1321<L149,\"Segment 2\",\"Segment 3\"))","v":"Segment 1"},{"$f":"C$1321*(AI$132*HLOOKUP(AJ149,AD149:AF151,2)+HLOOKUP(AJ149,AD149:AF151,3))+(AI$132*HLOOKUP(AJ149,AG149:AI151,2)+HLOOKUP(AJ149,AG149:AI151,3))","v":8.1094059405940566},{"$f":"IF(W149=TRUE,AM149,AK149)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"AP149*IF($BF$137>AU149,AU149,$BF$137)+AQ149","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"MATCH(MATCH(B149,List_PAC_descriptif,0)+$B$296,Data_Tech!$F$4:$HZ$4,0)","v":{"$error":"#N/A"}},null,{"$f":"INDEX(LINEST(AR149:AS149,$BL$137:$BM$137),1)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"INDEX(LINEST(AR149:AS149,$BL$137:$BM$137),2)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$137,$AN149)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$138,$AN149)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,BJ$139,AN149)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF($W149=TRUE,AT149,BC149)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"$L$1356*(AU149-$J$1357)/$J$1356+$L$1357","v":{"$error":"#N/A"}},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"(BF$138*HLOOKUP(AJ149,AW149:AY150,2)+HLOOKUP(AJ149,AZ149:BB150,2))","v":60}]
["Page BDD_PAC",{"$f":"B149","v":"flexoTHERM exclusive - 8 kW - 3x400 V"},{"$f":"C149","v":"Eau glycolée/Eau"},"Tri","TOR","Electrique",{"$f":"G149","v":9},{"$f":"BDD_PAC!H31","v":"Td"},{"$f":"BDD_PAC!I31","v":35},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J31),\"\",BDD_PAC!J31)","v":8.9},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K31),\"\",BDD_PAC!K31)","v":10.5},{"$f":"IF($C150<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L31),\"\",BDD_PAC!L31))","v":""},{"$f":"IF($C150<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M31),\"\",BDD_PAC!M31))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N31),\"\",BDD_PAC!N31)","v":4.8},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O31),\"\",BDD_PAC!O31)","v":5.7},{"$f":"IF($C150<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P31),\"\",BDD_PAC!P31))","v":""},{"$f":"IF($C150<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q31),\"\",BDD_PAC!Q31))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R31),\"\",BDD_PAC!R31)","v":60},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S31),\"\",BDD_PAC!S31)","v":60},{"$f":"IF($C150<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T31),\"\",BDD_PAC!T31))","v":""},{"$f":"IF($C150<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U31),\"\",BDD_PAC!U31))","v":""},null,null,{"$f":"IF(B149=0,\"\",INDEX(LINEST(J150:K150,J149:K149),1))","v":0.15841584158415831},{"$f":"IF($C150<>\"Air/eau\",X150,INDEX(LINEST(K150:L150,K149:L149),1))","v":0.15841584158415831},{"$f":"IF($C150<>\"Air/eau\",Y150,INDEX(LINEST(L150:M150,L149:M149),1))","v":0.15841584158415831},{"$f":"IF(B149=0,\"\",INDEX(LINEST(J150:K150,J149:K149),2))","v":8.9},{"$f":"IF($C150<>\"Air/eau\",X150,INDEX(LINEST(K150:L150,K149:L149),2))","v":0.15841584158415831},{"$f":"IF($C150<>\"Air/eau\",Y150,INDEX(LINEST(L150:M150,L149:M149),2))","v":0.15841584158415831},{"$f":"IF($B149=0,\"\",INDEX(LINEST(X150:X151,$I150:$I151),1))","v":9.9009900990100225E-4},9.9009900990100225E-4,9.9009900990100225E-4,4.9999999999999819E-3,9.9009900990100225E-4,9.9009900990100225E-4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($B149=0,\"\",INDEX(LINEST($R150:$S150,$R149:$S149),1))","v":0},{"$f":"IF($C150<>\"Air/eau\",$AW150,INDEX(LINEST($S150:$T150,$S149:$T149),1))","v":0},{"$f":"IF($C150<>\"Air/eau\",$AX150,INDEX(LINEST($T150:$U150,$T149:$U149),1))","v":0},{"$f":"IF($B149=0,\"\",INDEX(LINEST($R150:$S150,$R149:$S149),2))","v":60},{"$f":"IF($C150<>\"Air/eau\",$AZ150,INDEX(LINEST($S150:$T150,$S149:$T149),2))","v":60},{"$f":"IF($C150<>\"Air/eau\",$BA150,INDEX(LINEST($T150:$U150,$T149:$U149),2))","v":60}]
["Page BDD_PAC","flexoTHERM exclusive - 8 kW - 3x400 V",{"$f":"C150","v":"Eau glycolée/Eau"},"Tri","TOR","Electrique",{"$f":"G150","v":9},{"$f":"BDD_PAC!H32","v":0},{"$f":"BDD_PAC!I32","v":55},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J32),\"\",BDD_PAC!J32)","v":9},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K32),\"\",BDD_PAC!K32)","v":10.8},{"$f":"IF($C151<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L32),\"\",BDD_PAC!L32))","v":""},{"$f":"IF($C151<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M32),\"\",BDD_PAC!M32))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N32),\"\",BDD_PAC!N32)","v":3.2},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O32),\"\",BDD_PAC!O32)","v":3.8},{"$f":"IF($C151<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P32),\"\",BDD_PAC!P32))","v":""},{"$f":"IF($C151<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q32),\"\",BDD_PAC!Q32))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R32),\"\",BDD_PAC!R32)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S32),\"\",BDD_PAC!S32)","v":""},{"$f":"IF($C151<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T32),\"\",BDD_PAC!T32))","v":""},{"$f":"IF($C151<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U32),\"\",BDD_PAC!U32))","v":""},null,null,{"$f":"IF(B149=0,\"\",INDEX(LINEST(J151:K151,J149:K149),1))","v":0.17821782178217835},{"$f":"IF($C151<>\"Air/eau\",X151,INDEX(LINEST(K151:L151,K149:L149),1))","v":0.17821782178217835},{"$f":"IF($C151<>\"Air/eau\",Y151,INDEX(LINEST(L151:M151,L149:M149),1))","v":0.17821782178217835},{"$f":"IF(B149=0,\"\",INDEX(LINEST(J151:K151,J149:K149),2))","v":9},{"$f":"IF($C151<>\"Air/eau\",X151,INDEX(LINEST(K151:L151,K149:L149),2))","v":0.17821782178217835},{"$f":"IF($C151<>\"Air/eau\",Y151,INDEX(LINEST(L151:M151,L149:M149),2))","v":0.17821782178217835},{"$f":"IF($B149=0,\"\",INDEX(LINEST(X150:X151,$I150:$I151),2))","v":0.12376237623762323},0.12376237623762323,0.12376237623762323,8.7249999999999996,0.12376237623762323,0.12376237623762323]
["Page BDD_PAC",{"$f":"BDD_PAC!B33","v":"flexoTHERM exclusive - 11 kW - 3x400 V"},{"$f":"BDD_PAC!C33","v":"Eau glycolée/Eau"},{"$f":"BDD_PAC!D33","v":"Tri"},{"$f":"BDD_PAC!G33","v":"TOR"},{"$f":"BDD_PAC!E33","v":"Electrique"},{"$f":"BDD_PAC!F33","v":9},{"$f":"BDD_PAC!H33","v":0},{"$f":"IF(C152=0,\"\",CONCATENATE(IF(ISBLANK(C152),\"\",IF(C152=\"Air/Eau\",\"Text\",IF(C152=\"Eau/Eau\",\"Teau\",IF(C152=\"Eau glycolée/Eau\",\"Tglyc\")))),\" ->\"))","v":"Tglyc ->"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J33),\"\",BDD_PAC!J33)","v":0},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K33),\"\",BDD_PAC!K33)","v":10.1},{"$f":"IF($C152<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L33),\"\",BDD_PAC!L33))","v":""},{"$f":"IF($C152<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M33),\"\",BDD_PAC!M33))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N33),\"\",BDD_PAC!N33)","v":0},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O33),\"\",BDD_PAC!O33)","v":10.1},{"$f":"IF($C152<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P33),\"\",BDD_PAC!P33))","v":""},{"$f":"IF($C152<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q33),\"\",BDD_PAC!Q33))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R33),\"\",BDD_PAC!R33)","v":0},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S33),\"\",BDD_PAC!S33)","v":10.1},{"$f":"IF($C152<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T33),\"\",BDD_PAC!T33))","v":""},{"$f":"IF($C152<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U33),\"\",BDD_PAC!U33))","v":""},{"$f":"IF(COUNTIF(B152:E152,0)=4,\"\",IF(C152=\"Air/Eau\",IF(OR(COUNTIF(B152:E152,0)<>0,COUNT(J152:Q154,I153:I154,R152:U153)<>34),\"La saisie est incomplète\",\"\"),IF(OR(COUNTIF(B152:E152,0)<>0,COUNT(J152:K154,N152:O154,I153:I154,R152:S153)<>18),\"La saisie est incomplète\",\"\")))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!W33),\"\",BDD_PAC!W33)","v":true},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"IF(C$1321<K152,\"Segment 1\",IF(C$1321<L152,\"Segment 2\",\"Segment 3\"))","v":"Segment 1"},{"$f":"C$1321*(AI$132*HLOOKUP(AJ152,AD152:AF154,2)+HLOOKUP(AJ152,AD152:AF154,3))+(AI$132*HLOOKUP(AJ152,AG152:AI154,2)+HLOOKUP(AJ152,AG152:AI154,3))","v":10.039603960396041},{"$f":"IF(W152=TRUE,AM152,AK152)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"AP152*IF($BF$137>AU152,AU152,$BF$137)+AQ152","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"MATCH(MATCH(B152,List_PAC_descriptif,0)+$B$296,Data_Tech!$F$4:$HZ$4,0)","v":{"$error":"#N/A"}},null,{"$f":"INDEX(LINEST(AR152:AS152,$BL$137:$BM$137),1)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"INDEX(LINEST(AR152:AS152,$BL$137:$BM$137),2)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$137,$AN152)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$138,$AN152)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,BJ$139,AN152)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF($W152=TRUE,AT152,BC152)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"$L$1356*(AU152-$J$1357)/$J$1356+$L$1357","v":{"$error":"#N/A"}},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"(BF$138*HLOOKUP(AJ152,AW152:AY153,2)+HLOOKUP(AJ152,AZ152:BB153,2))","v":60}]
["Page BDD_PAC",{"$f":"B152","v":"flexoTHERM exclusive - 11 kW - 3x400 V"},{"$f":"C152","v":"Eau glycolée/Eau"},"Tri","TOR","Electrique",{"$f":"G152","v":9},{"$f":"BDD_PAC!H34","v":"Td"},{"$f":"BDD_PAC!I34","v":35},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J34),\"\",BDD_PAC!J34)","v":11.2},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K34),\"\",BDD_PAC!K34)","v":13.7},{"$f":"IF($C153<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L34),\"\",BDD_PAC!L34))","v":""},{"$f":"IF($C153<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M34),\"\",BDD_PAC!M34))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N34),\"\",BDD_PAC!N34)","v":4.8},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O34),\"\",BDD_PAC!O34)","v":6},{"$f":"IF($C153<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P34),\"\",BDD_PAC!P34))","v":""},{"$f":"IF($C153<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q34),\"\",BDD_PAC!Q34))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R34),\"\",BDD_PAC!R34)","v":60},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S34),\"\",BDD_PAC!S34)","v":60},{"$f":"IF($C153<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T34),\"\",BDD_PAC!T34))","v":""},{"$f":"IF($C153<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U34),\"\",BDD_PAC!U34))","v":""},null,null,{"$f":"IF(B152=0,\"\",INDEX(LINEST(J153:K153,J152:K152),1))","v":0.24752475247524752},{"$f":"IF($C153<>\"Air/eau\",X153,INDEX(LINEST(K153:L153,K152:L152),1))","v":0.24752475247524752},{"$f":"IF($C153<>\"Air/eau\",Y153,INDEX(LINEST(L153:M153,L152:M152),1))","v":0.24752475247524752},{"$f":"IF(B152=0,\"\",INDEX(LINEST(J153:K153,J152:K152),2))","v":11.2},{"$f":"IF($C153<>\"Air/eau\",X153,INDEX(LINEST(K153:L153,K152:L152),2))","v":0.24752475247524752},{"$f":"IF($C153<>\"Air/eau\",Y153,INDEX(LINEST(L153:M153,L152:M152),2))","v":0.24752475247524752},{"$f":"IF($B152=0,\"\",INDEX(LINEST(X153:X154,$I153:$I154),1))","v":1.4851485148514832E-3},1.4851485148514832E-3,1.4851485148514832E-3,1.0000000000000052E-2,1.4851485148514832E-3,1.4851485148514832E-3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($B152=0,\"\",INDEX(LINEST($R153:$S153,$R152:$S152),1))","v":0},{"$f":"IF($C153<>\"Air/eau\",$AW153,INDEX(LINEST($S153:$T153,$S152:$T152),1))","v":0},{"$f":"IF($C153<>\"Air/eau\",$AX153,INDEX(LINEST($T153:$U153,$T152:$U152),1))","v":0},{"$f":"IF($B152=0,\"\",INDEX(LINEST($R153:$S153,$R152:$S152),2))","v":60},{"$f":"IF($C153<>\"Air/eau\",$AZ153,INDEX(LINEST($S153:$T153,$S152:$T152),2))","v":60},{"$f":"IF($C153<>\"Air/eau\",$BA153,INDEX(LINEST($T153:$U153,$T152:$U152),2))","v":60}]
["Page BDD_PAC","flexoTHERM exclusive - 11 kW - 3x400 V",{"$f":"C153","v":"Eau glycolée/Eau"},"Tri","TOR","Electrique",{"$f":"G153","v":9},{"$f":"BDD_PAC!H35","v":0},{"$f":"BDD_PAC!I35","v":55},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J35),\"\",BDD_PAC!J35)","v":11.4},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K35),\"\",BDD_PAC!K35)","v":14.2},{"$f":"IF($C154<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L35),\"\",BDD_PAC!L35))","v":""},{"$f":"IF($C154<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M35),\"\",BDD_PAC!M35))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N35),\"\",BDD_PAC!N35)","v":3.1},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O35),\"\",BDD_PAC!O35)","v":3.9},{"$f":"IF($C154<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P35),\"\",BDD_PAC!P35))","v":""},{"$f":"IF($C154<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q35),\"\",BDD_PAC!Q35))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R35),\"\",BDD_PAC!R35)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S35),\"\",BDD_PAC!S35)","v":""},{"$f":"IF($C154<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T35),\"\",BDD_PAC!T35))","v":""},{"$f":"IF($C154<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U35),\"\",BDD_PAC!U35))","v":""},null,null,{"$f":"IF(B152=0,\"\",INDEX(LINEST(J154:K154,J152:K152),1))","v":0.2772277227722772},{"$f":"IF($C154<>\"Air/eau\",X154,INDEX(LINEST(K154:L154,K152:L152),1))","v":0.2772277227722772},{"$f":"IF($C154<>\"Air/eau\",Y154,INDEX(LINEST(L154:M154,L152:M152),1))","v":0.2772277227722772},{"$f":"IF(B152=0,\"\",INDEX(LINEST(J154:K154,J152:K152),2))","v":11.4},{"$f":"IF($C154<>\"Air/eau\",X154,INDEX(LINEST(K154:L154,K152:L152),2))","v":0.2772277227722772},{"$f":"IF($C154<>\"Air/eau\",Y154,INDEX(LINEST(L154:M154,L152:M152),2))","v":0.2772277227722772},{"$f":"IF($B152=0,\"\",INDEX(LINEST(X153:X154,$I153:$I154),2))","v":0.19554455445544566},0.19554455445544566,0.19554455445544566,10.849999999999998,0.19554455445544566,0.19554455445544566]
["Page BDD_PAC",{"$f":"BDD_PAC!B36","v":"flexoTHERM exclusive - 15 kW - 3x400 V"},{"$f":"BDD_PAC!C36","v":"Eau glycolée/Eau"},{"$f":"BDD_PAC!D36","v":"Tri"},{"$f":"BDD_PAC!G36","v":"TOR"},{"$f":"BDD_PAC!E36","v":"Electrique"},{"$f":"BDD_PAC!F36","v":9},{"$f":"BDD_PAC!H36","v":0},{"$f":"IF(C155=0,\"\",CONCATENATE(IF(ISBLANK(C155),\"\",IF(C155=\"Air/Eau\",\"Text\",IF(C155=\"Eau/Eau\",\"Teau\",IF(C155=\"Eau glycolée/Eau\",\"Tglyc\")))),\" ->\"))","v":"Tglyc ->"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J36),\"\",BDD_PAC!J36)","v":0},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K36),\"\",BDD_PAC!K36)","v":10.1},{"$f":"IF($C155<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L36),\"\",BDD_PAC!L36))","v":""},{"$f":"IF($C155<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M36),\"\",BDD_PAC!M36))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N36),\"\",BDD_PAC!N36)","v":0},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O36),\"\",BDD_PAC!O36)","v":10.1},{"$f":"IF($C155<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P36),\"\",BDD_PAC!P36))","v":""},{"$f":"IF($C155<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q36),\"\",BDD_PAC!Q36))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R36),\"\",BDD_PAC!R36)","v":0},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S36),\"\",BDD_PAC!S36)","v":10.1},{"$f":"IF($C155<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T36),\"\",BDD_PAC!T36))","v":""},{"$f":"IF($C155<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U36),\"\",BDD_PAC!U36))","v":""},{"$f":"IF(COUNTIF(B155:E155,0)=4,\"\",IF(C155=\"Air/Eau\",IF(OR(COUNTIF(B155:E155,0)<>0,COUNT(J155:Q157,I156:I157,R155:U156)<>34),\"La saisie est incomplète\",\"\"),IF(OR(COUNTIF(B155:E155,0)<>0,COUNT(J155:K157,N155:O157,I156:I157,R155:S156)<>18),\"La saisie est incomplète\",\"\")))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!W36),\"\",BDD_PAC!W36)","v":true},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"IF(C$1321<K155,\"Segment 1\",IF(C$1321<L155,\"Segment 2\",\"Segment 3\"))","v":"Segment 1"},{"$f":"$C$1321*($AI$132*HLOOKUP($AJ$155,$AD$155:$AF$157,2)+HLOOKUP($AJ$155,$AD$155:$AF$157,3))+($AI$132*HLOOKUP($AJ$155,$AG$155:$AI$157,2)+HLOOKUP($AJ$155,$AG$155:$AI$157,3))","v":13.215841584158413},{"$f":"IF(W155=TRUE,AM155,AK155)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"AP155*IF($BF$137>AU155,AU155,$BF$137)+AQ155","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"MATCH(MATCH(B155,List_PAC_descriptif,0)+$B$296,Data_Tech!$F$4:$HZ$4,0)","v":{"$error":"#N/A"}},null,{"$f":"INDEX(LINEST(AR155:AS155,$BL$137:$BM$137),1)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"INDEX(LINEST(AR155:AS155,$BL$137:$BM$137),2)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$137,$AN155)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$138,$AN155)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,BJ$139,AN155)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF($W155=TRUE,AT155,BC155)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"$L$1356*(AU155-$J$1357)/$J$1356+$L$1357","v":{"$error":"#N/A"}},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"(BF$138*HLOOKUP(AJ155,AW155:AY156,2)+HLOOKUP(AJ155,AZ155:BB156,2))","v":60}]
["Page BDD_PAC",{"$f":"B155","v":"flexoTHERM exclusive - 15 kW - 3x400 V"},{"$f":"C155","v":"Eau glycolée/Eau"},"Tri","TOR","Electrique",{"$f":"G155","v":9},{"$f":"BDD_PAC!H37","v":"Td"},{"$f":"BDD_PAC!I37","v":35},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J37),\"\",BDD_PAC!J37)","v":14.5},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K37),\"\",BDD_PAC!K37)","v":17.7},{"$f":"IF($C156<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L37),\"\",BDD_PAC!L37))","v":""},{"$f":"IF($C156<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M37),\"\",BDD_PAC!M37))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N37),\"\",BDD_PAC!N37)","v":4.7},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O37),\"\",BDD_PAC!O37)","v":6},{"$f":"IF($C156<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P37),\"\",BDD_PAC!P37))","v":""},{"$f":"IF($C156<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q37),\"\",BDD_PAC!Q37))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R37),\"\",BDD_PAC!R37)","v":60},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S37),\"\",BDD_PAC!S37)","v":60},{"$f":"IF($C156<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T37),\"\",BDD_PAC!T37))","v":""},{"$f":"IF($C156<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U37),\"\",BDD_PAC!U37))","v":""},null,null,{"$f":"IF(B155=0,\"\",INDEX(LINEST(J156:K156,J155:K155),1))","v":0.31683168316831661},{"$f":"IF($C156<>\"Air/eau\",X156,INDEX(LINEST(K156:L156,K155:L155),1))","v":0.31683168316831661},{"$f":"IF($C156<>\"Air/eau\",Y156,INDEX(LINEST(L156:M156,L155:M155),1))","v":0.31683168316831661},{"$f":"IF(B155=0,\"\",INDEX(LINEST(J156:K156,J155:K155),2))","v":14.500000000000004},{"$f":"IF($C156<>\"Air/eau\",X156,INDEX(LINEST(K156:L156,K155:L155),2))","v":0.31683168316831661},{"$f":"IF($C156<>\"Air/eau\",Y156,INDEX(LINEST(L156:M156,L155:M155),2))","v":0.31683168316831661},{"$f":"IF($B155=0,\"\",INDEX(LINEST(X156:X157,$I156:$I157),1))","v":0},0,0,9.9999999999997851E-3,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($B155=0,\"\",INDEX(LINEST($R156:$S156,$R155:$S155),1))","v":0},{"$f":"IF($C156<>\"Air/eau\",$AW156,INDEX(LINEST($S156:$T156,$S155:$T155),1))","v":0},{"$f":"IF($C156<>\"Air/eau\",$AX156,INDEX(LINEST($T156:$U156,$T155:$U155),1))","v":0},{"$f":"IF($B155=0,\"\",INDEX(LINEST($R156:$S156,$R155:$S155),2))","v":60},{"$f":"IF($C156<>\"Air/eau\",$AZ156,INDEX(LINEST($S156:$T156,$S155:$T155),2))","v":60},{"$f":"IF($C156<>\"Air/eau\",$BA156,INDEX(LINEST($T156:$U156,$T155:$U155),2))","v":60}]
["Page BDD_PAC","flexoTHERM exclusive - 15 kW - 3x400 V",{"$f":"C156","v":"Eau glycolée/Eau"},"Tri","TOR","Electrique",{"$f":"G156","v":9},{"$f":"BDD_PAC!H38","v":0},{"$f":"BDD_PAC!I38","v":55},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J38),\"\",BDD_PAC!J38)","v":14.7},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K38),\"\",BDD_PAC!K38)","v":17.899999999999999},{"$f":"IF($C157<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L38),\"\",BDD_PAC!L38))","v":""},{"$f":"IF($C157<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M38),\"\",BDD_PAC!M38))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N38),\"\",BDD_PAC!N38)","v":3.1},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O38),\"\",BDD_PAC!O38)","v":3.9},{"$f":"IF($C157<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P38),\"\",BDD_PAC!P38))","v":""},{"$f":"IF($C157<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q38),\"\",BDD_PAC!Q38))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R38),\"\",BDD_PAC!R38)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S38),\"\",BDD_PAC!S38)","v":""},{"$f":"IF($C157<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T38),\"\",BDD_PAC!T38))","v":""},{"$f":"IF($C157<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U38),\"\",BDD_PAC!U38))","v":""},null,null,{"$f":"IF(B155=0,\"\",INDEX(LINEST(J157:K157,J155:K155),1))","v":0.31683168316831661},{"$f":"IF($C157<>\"Air/eau\",X157,INDEX(LINEST(K157:L157,K155:L155),1))","v":0.31683168316831661},{"$f":"IF($C157<>\"Air/eau\",Y157,INDEX(LINEST(L157:M157,L155:M155),1))","v":0.31683168316831661},{"$f":"IF(B155=0,\"\",INDEX(LINEST(J157:K157,J155:K155),2))","v":14.7},{"$f":"IF($C157<>\"Air/eau\",X157,INDEX(LINEST(K157:L157,K155:L155),2))","v":0.31683168316831661},{"$f":"IF($C157<>\"Air/eau\",Y157,INDEX(LINEST(L157:M157,L155:M155),2))","v":0.31683168316831661},{"$f":"IF($B155=0,\"\",INDEX(LINEST(X156:X157,$I156:$I157),2))","v":0.31683168316831661},0.31683168316831661,0.31683168316831661,14.150000000000011,0.31683168316831661,0.31683168316831661]
["Page BDD_PAC",{"$f":"BDD_PAC!B39","v":"flexoTHERM exclusive - 19 kW - 3x400 V"},{"$f":"BDD_PAC!C39","v":"Eau glycolée/Eau"},{"$f":"BDD_PAC!D39","v":"Tri"},{"$f":"BDD_PAC!G39","v":"TOR"},{"$f":"BDD_PAC!E39","v":"Electrique"},{"$f":"BDD_PAC!F39","v":9},{"$f":"BDD_PAC!H39","v":0},{"$f":"IF(C158=0,\"\",CONCATENATE(IF(ISBLANK(C158),\"\",IF(C158=\"Air/Eau\",\"Text\",IF(C158=\"Eau/Eau\",\"Teau\",IF(C158=\"Eau glycolée/Eau\",\"Tglyc\")))),\" ->\"))","v":"Tglyc ->"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J39),\"\",BDD_PAC!J39)","v":0},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K39),\"\",BDD_PAC!K39)","v":10.1},{"$f":"IF($C158<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L39),\"\",BDD_PAC!L39))","v":""},{"$f":"IF($C158<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M39),\"\",BDD_PAC!M39))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N39),\"\",BDD_PAC!N39)","v":0},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O39),\"\",BDD_PAC!O39)","v":10.1},{"$f":"IF($C158<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P39),\"\",BDD_PAC!P39))","v":""},{"$f":"IF($C158<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q39),\"\",BDD_PAC!Q39))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R39),\"\",BDD_PAC!R39)","v":0},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S39),\"\",BDD_PAC!S39)","v":10.1},{"$f":"IF($C158<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T39),\"\",BDD_PAC!T39))","v":""},{"$f":"IF($C158<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U39),\"\",BDD_PAC!U39))","v":""},{"$f":"IF(COUNTIF(B158:E158,0)=4,\"\",IF(C158=\"Air/Eau\",IF(OR(COUNTIF(B158:E158,0)<>0,COUNT(J158:Q160,I159:I160,R158:U159)<>34),\"La saisie est incomplète\",\"\"),IF(OR(COUNTIF(B158:E158,0)<>0,COUNT(J158:K160,N158:O160,I159:I160,R158:S159)<>18),\"La saisie est incomplète\",\"\")))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!W39),\"\",BDD_PAC!W39)","v":true},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"IF(C$1321<K158,\"Segment 1\",IF(C$1321<L158,\"Segment 2\",\"Segment 3\"))","v":"Segment 1"},{"$f":"C$1321*(AI$132*HLOOKUP(AJ158,AD158:AF160,2)+HLOOKUP(AJ158,AD158:AF160,3))+(AI$132*HLOOKUP(AJ158,AG158:AI160,2)+HLOOKUP(AJ158,AG158:AI160,3))","v":17.699504950495051},{"$f":"IF(W158=TRUE,AM158,AK158)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"AP158*IF($BF$137>AU158,AU158,$BF$137)+AQ158","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"MATCH(MATCH(B158,List_PAC_descriptif,0)+$B$296,Data_Tech!$F$4:$HZ$4,0)","v":{"$error":"#N/A"}},null,{"$f":"INDEX(LINEST(AR158:AS158,$BL$137:$BM$137),1)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"INDEX(LINEST(AR158:AS158,$BL$137:$BM$137),2)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$137,$AN158)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$138,$AN158)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,BJ$139,AN158)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF($W158=TRUE,AT158,BC158)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"$L$1356*(AU158-$J$1357)/$J$1356+$L$1357","v":{"$error":"#N/A"}},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"(BF$138*HLOOKUP(AJ158,AW158:AY159,2)+HLOOKUP(AJ158,AZ158:BB159,2))","v":60}]
["Page BDD_PAC",{"$f":"B158","v":"flexoTHERM exclusive - 19 kW - 3x400 V"},{"$f":"C158","v":"Eau glycolée/Eau"},"Tri","TOR","Electrique",{"$f":"G158","v":9},{"$f":"BDD_PAC!H40","v":"Td"},{"$f":"BDD_PAC!I40","v":35},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J40),\"\",BDD_PAC!J40)","v":19.7},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K40),\"\",BDD_PAC!K40)","v":24.2},{"$f":"IF($C159<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L40),\"\",BDD_PAC!L40))","v":""},{"$f":"IF($C159<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M40),\"\",BDD_PAC!M40))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N40),\"\",BDD_PAC!N40)","v":4.5},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O40),\"\",BDD_PAC!O40)","v":5.6},{"$f":"IF($C159<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P40),\"\",BDD_PAC!P40))","v":""},{"$f":"IF($C159<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q40),\"\",BDD_PAC!Q40))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R40),\"\",BDD_PAC!R40)","v":60},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S40),\"\",BDD_PAC!S40)","v":60},{"$f":"IF($C159<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T40),\"\",BDD_PAC!T40))","v":""},{"$f":"IF($C159<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U40),\"\",BDD_PAC!U40))","v":""},null,null,{"$f":"IF(B158=0,\"\",INDEX(LINEST(J159:K159,J158:K158),1))","v":0.44554455445544555},{"$f":"IF($C159<>\"Air/eau\",X159,INDEX(LINEST(K159:L159,K158:L158),1))","v":0.44554455445544555},{"$f":"IF($C159<>\"Air/eau\",Y159,INDEX(LINEST(L159:M159,L158:M158),1))","v":0.44554455445544555},{"$f":"IF(B158=0,\"\",INDEX(LINEST(J159:K159,J158:K158),2))","v":19.7},{"$f":"IF($C159<>\"Air/eau\",X159,INDEX(LINEST(K159:L159,K158:L158),2))","v":0.44554455445544555},{"$f":"IF($C159<>\"Air/eau\",Y159,INDEX(LINEST(L159:M159,L158:M158),2))","v":0.44554455445544555},{"$f":"IF($B158=0,\"\",INDEX(LINEST(X159:X160,$I159:$I160),1))","v":1.4851485148514863E-3},1.4851485148514863E-3,1.4851485148514863E-3,1.5000000000000034E-2,1.4851485148514863E-3,1.4851485148514863E-3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($B158=0,\"\",INDEX(LINEST($R159:$S159,$R158:$S158),1))","v":0},{"$f":"IF($C159<>\"Air/eau\",$AW159,INDEX(LINEST($S159:$T159,$S158:$T158),1))","v":0},{"$f":"IF($C159<>\"Air/eau\",$AX159,INDEX(LINEST($T159:$U159,$T158:$U158),1))","v":0},{"$f":"IF($B158=0,\"\",INDEX(LINEST($R159:$S159,$R158:$S158),2))","v":60},{"$f":"IF($C159<>\"Air/eau\",$AZ159,INDEX(LINEST($S159:$T159,$S158:$T158),2))","v":60},{"$f":"IF($C159<>\"Air/eau\",$BA159,INDEX(LINEST($T159:$U159,$T158:$U158),2))","v":60}]
["Page BDD_PAC","flexoTHERM exclusive - 19 kW - 3x400 V",{"$f":"C159","v":"Eau glycolée/Eau"},"Tri","TOR","Electrique",{"$f":"G159","v":9},{"$f":"BDD_PAC!H41","v":0},{"$f":"BDD_PAC!I41","v":55},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J41),\"\",BDD_PAC!J41)","v":20},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K41),\"\",BDD_PAC!K41)","v":24.8},{"$f":"IF($C160<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L41),\"\",BDD_PAC!L41))","v":""},{"$f":"IF($C160<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M41),\"\",BDD_PAC!M41))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N41),\"\",BDD_PAC!N41)","v":3.2},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O41),\"\",BDD_PAC!O41)","v":3.9},{"$f":"IF($C160<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P41),\"\",BDD_PAC!P41))","v":""},{"$f":"IF($C160<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q41),\"\",BDD_PAC!Q41))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R41),\"\",BDD_PAC!R41)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S41),\"\",BDD_PAC!S41)","v":""},{"$f":"IF($C160<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T41),\"\",BDD_PAC!T41))","v":""},{"$f":"IF($C160<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U41),\"\",BDD_PAC!U41))","v":""},null,null,{"$f":"IF(B158=0,\"\",INDEX(LINEST(J160:K160,J158:K158),1))","v":0.47524752475247528},{"$f":"IF($C160<>\"Air/eau\",X160,INDEX(LINEST(K160:L160,K158:L158),1))","v":0.47524752475247528},{"$f":"IF($C160<>\"Air/eau\",Y160,INDEX(LINEST(L160:M160,L158:M158),1))","v":0.47524752475247528},{"$f":"IF(B158=0,\"\",INDEX(LINEST(J160:K160,J158:K158),2))","v":20},{"$f":"IF($C160<>\"Air/eau\",X160,INDEX(LINEST(K160:L160,K158:L158),2))","v":0.47524752475247528},{"$f":"IF($C160<>\"Air/eau\",Y160,INDEX(LINEST(L160:M160,L158:M158),2))","v":0.47524752475247528},{"$f":"IF($B158=0,\"\",INDEX(LINEST(X159:X160,$I159:$I160),2))","v":0.39356435643564353},0.39356435643564353,0.39356435643564353,19.175000000000001,0.39356435643564353,0.39356435643564353]
["Page BDD_PAC",{"$f":"BDD_PAC!B42","v":"flexoTHERM exclusive VWF 57/4-5 - 400V + aroCOLLECT"},{"$f":"BDD_PAC!C42","v":"Air/Eau"},{"$f":"BDD_PAC!D42","v":"Tri"},{"$f":"BDD_PAC!G42","v":"TOR"},{"$f":"BDD_PAC!E42","v":"Electrique"},{"$f":"BDD_PAC!F42","v":9},{"$f":"BDD_PAC!H42","v":0},{"$f":"IF(C161=0,\"\",CONCATENATE(IF(ISBLANK(C161),\"\",IF(C161=\"Air/Eau\",\"Text\",IF(C161=\"Eau/Eau\",\"Teau\",IF(C161=\"Eau glycolée/Eau\",\"Tglyc\")))),\" ->\"))","v":"Text ->"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J42),\"\",BDD_PAC!J42)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K42),\"\",BDD_PAC!K42)","v":-7},{"$f":"IF($C161<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L42),\"\",BDD_PAC!L42))","v":7},{"$f":"IF($C161<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M42),\"\",BDD_PAC!M42))","v":12},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N42),\"\",BDD_PAC!N42)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O42),\"\",BDD_PAC!O42)","v":-7},{"$f":"IF($C161<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P42),\"\",BDD_PAC!P42))","v":7},{"$f":"IF($C161<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q42),\"\",BDD_PAC!Q42))","v":12},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R42),\"\",BDD_PAC!R42)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S42),\"\",BDD_PAC!S42)","v":-7},{"$f":"IF($C161<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T42),\"\",BDD_PAC!T42))","v":7},{"$f":"IF($C161<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U42),\"\",BDD_PAC!U42))","v":12},{"$f":"IF(COUNTIF(B161:E161,0)=4,\"\",IF(C161=\"Air/Eau\",IF(OR(COUNTIF(B161:E161,0)<>0,COUNT(J161:Q163,I162:I163,R161:U162)<>34),\"La saisie est incomplète\",\"\"),IF(OR(COUNTIF(B161:E161,0)<>0,COUNT(J161:K163,N161:O163,I162:I163,R161:S162)<>18),\"La saisie est incomplète\",\"\")))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!W42),\"\",BDD_PAC!W42)","v":true},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"IF(C$1321<K161,\"Segment 1\",IF(C$1321<L161,\"Segment 2\",\"Segment 3\"))","v":"Segment 2"},{"$f":"C$1321*(AI$132*HLOOKUP(AJ161,AD161:AF163,2)+HLOOKUP(AJ161,AD161:AF163,3))+(AI$132*HLOOKUP(AJ161,AG161:AI163,2)+HLOOKUP(AJ161,AG161:AI163,3))","v":4.8928571428571423},{"$f":"IF(W161=TRUE,AM161,AK161)","v":0},{"$f":"AP161*IF($BF$161>AU161,AU161,$BF$161)+AQ161","v":0},{"$f":"MATCH(B161,Data_Tech!$F$2:$HZ$2,0)","v":39},null,{"$f":"INDEX(LINEST(AR161:AS161,$BL$161:$BM$161),1)","v":0},{"$f":"INDEX(LINEST(AR161:AS161,$BL$161:$BM$161),2)","v":0},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$161,$AN161)","v":0},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$162,$AN161)","v":0},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,BJ$163,AN161)","v":62.857142857142861},{"$f":"IF($W161=TRUE,AT161,BC161)","v":62.857142857142861},{"$f":"$L$1356*(AU161-$J$1357)/$J$1356+$L$1357","v":16.313337597377323},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"(BF$162*HLOOKUP(AJ161,AW161:AY162,2)+HLOOKUP(AJ161,AZ161:BB162,2))","v":60.714285714285715},null,"Tdep_ref :",{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,50,IF(BP161=TRUE,Teau_départ,$F$1802))","v":65},"Index du régime d'eau inférieur (debut du segment)",{"$f":"HLOOKUP(BL161,$BE$129:$BI$130,2,FALSE)","v":442},"Index de la T°ext. Début du segment",{"$f":"BH161+ABS(-20-BF162)","v":457},null,{"$f":"IF(BF161<=45,35,IF(BF161<=60,IF(BF161<=55,45,55),60))","v":60},{"$f":"IF(BF161<=45,45,IF(BF161<=60,IF(BF161<=55,55,60),65))","v":65},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,55,AN161)","v":-15},{"$f":"$E$1809","v":-10},{"$f":"IF(BO161<=T°base_corrigée,TRUE,FALSE)","v":true}]
["Page BDD_PAC",{"$f":"B161","v":"flexoTHERM exclusive VWF 57/4-5 - 400V + aroCOLLECT"},{"$f":"C161","v":"Air/Eau"},"Tri","TOR","Electrique",{"$f":"G161","v":9},{"$f":"BDD_PAC!H43","v":"Td"},{"$f":"BDD_PAC!I43","v":35},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J43),\"\",BDD_PAC!J43)","v":3.2},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K43),\"\",BDD_PAC!K43)","v":4.4000000000000004},{"$f":"IF($C162<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L43),\"\",BDD_PAC!L43))","v":6.2},{"$f":"IF($C162<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M43),\"\",BDD_PAC!M43))","v":6.7},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N43),\"\",BDD_PAC!N43)","v":2.2000000000000002},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O43),\"\",BDD_PAC!O43)","v":3},{"$f":"IF($C162<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P43),\"\",BDD_PAC!P43))","v":4.4000000000000004},{"$f":"IF($C162<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q43),\"\",BDD_PAC!Q43))","v":5.4},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R43),\"\",BDD_PAC!R43)","v":50},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S43),\"\",BDD_PAC!S43)","v":60},{"$f":"IF($C162<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T43),\"\",BDD_PAC!T43))","v":65},{"$f":"IF($C162<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U43),\"\",BDD_PAC!U43))","v":65},null,null,{"$f":"IF(B161=0,\"\",INDEX(LINEST(J162:K162,J161:K161),1))","v":0.15000000000000002},{"$f":"IF($C162<>\"Air/eau\",X162,INDEX(LINEST(K162:L162,K161:L161),1))","v":0.12857142857142856},{"$f":"IF($C162<>\"Air/eau\",Y162,INDEX(LINEST(L162:M162,L161:M161),1))","v":9.9999999999999992E-2},{"$f":"IF(B161=0,\"\",INDEX(LINEST(J162:K162,J161:K161),2))","v":5.4500000000000011},{"$f":"IF($C162<>\"Air/eau\",X162,INDEX(LINEST(K162:L162,K161:L161),2))","v":5.3000000000000007},{"$f":"IF($C162<>\"Air/eau\",Y162,INDEX(LINEST(L162:M162,L161:M161),2))","v":5.5},{"$f":"IF($B161=0,\"\",INDEX(LINEST(X162:X163,$I162:$I163),1))","v":-2.5000000000000014E-3},-1.0714285714285706E-3,0,-7.5000000000001064E-3,2.4999999999999463E-3,-5.0000000000000261E-3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($B161=0,\"\",INDEX(LINEST($R162:$S162,$R161:$S161),1))","v":1.2500000000000002},{"$f":"IF($C162<>\"Air/eau\",$AW162,INDEX(LINEST($S162:$T162,$S161:$T161),1))","v":0.35714285714285715},{"$f":"IF($C162<>\"Air/eau\",$AX162,INDEX(LINEST($T162:$U162,$T161:$U161),1))","v":0},{"$f":"IF($B161=0,\"\",INDEX(LINEST($R162:$S162,$R161:$S161),2))","v":68.75},{"$f":"IF($C162<>\"Air/eau\",$AZ162,INDEX(LINEST($S162:$T162,$S161:$T161),2))","v":62.5},{"$f":"IF($C162<>\"Air/eau\",$BA162,INDEX(LINEST($T162:$U162,$T161:$U161),2))","v":65},null,null,"Text de base :",{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,0,IF(BP161=TRUE,$C$1320,BO161))","v":-5},"Index du régime d'eau supérieur (fin du segment)",{"$f":"HLOOKUP(BM161,$BE$129:$BI$130,2,FALSE)","v":484},"Index de la T°ext. fin du segment",{"$f":"BH162+ABS(-20-BF162)","v":499}]
["Page BDD_PAC","flexoTHERM exclusive VWF 57/4-5 - 400V + aroCOLLECT",{"$f":"C162","v":"Air/Eau"},"Tri","TOR","Electrique",{"$f":"G162","v":9},{"$f":"BDD_PAC!H44","v":0},{"$f":"BDD_PAC!I44","v":55},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J44),\"\",BDD_PAC!J44)","v":3.8},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K44),\"\",BDD_PAC!K44)","v":4.5999999999999996},{"$f":"IF($C163<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L44),\"\",BDD_PAC!L44))","v":6.1},{"$f":"IF($C163<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M44),\"\",BDD_PAC!M44))","v":6.6},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N44),\"\",BDD_PAC!N44)","v":1.9},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O44),\"\",BDD_PAC!O44)","v":2.2999999999999998},{"$f":"IF($C163<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P44),\"\",BDD_PAC!P44))","v":3.1},{"$f":"IF($C163<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q44),\"\",BDD_PAC!Q44))","v":3.7},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R44),\"\",BDD_PAC!R44)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S44),\"\",BDD_PAC!S44)","v":""},{"$f":"IF($C163<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T44),\"\",BDD_PAC!T44))","v":""},{"$f":"IF($C163<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U44),\"\",BDD_PAC!U44))","v":""},null,null,{"$f":"IF(B161=0,\"\",INDEX(LINEST(J163:K163,J161:K161),1))","v":9.9999999999999992E-2},{"$f":"IF($C163<>\"Air/eau\",X163,INDEX(LINEST(K163:L163,K161:L161),1))","v":0.10714285714285714},{"$f":"IF($C163<>\"Air/eau\",Y163,INDEX(LINEST(L163:M163,L161:M161),1))","v":9.9999999999999992E-2},{"$f":"IF(B161=0,\"\",INDEX(LINEST(J163:K163,J161:K161),2))","v":5.2999999999999989},{"$f":"IF($C163<>\"Air/eau\",X163,INDEX(LINEST(K163:L163,K161:L161),2))","v":5.35},{"$f":"IF($C163<>\"Air/eau\",Y163,INDEX(LINEST(L163:M163,L161:M161),2))","v":5.3999999999999995},{"$f":"IF($B161=0,\"\",INDEX(LINEST(X162:X163,$I162:$I163),2))","v":0.23750000000000004},0.16607142857142854,9.9999999999999992E-2,5.7125000000000048,5.212500000000003,5.6750000000000007,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"BDD_G1",null,null,null,"Index T° max",{"$f":"Data_Tech!$E$535+ABS(-25-BF162)","v":546}]
["Page BDD_PAC",{"$f":"BDD_PAC!B45","v":"flexoTHERM exclusive VWF 87/4-5 - 400V + aroCOLLECT"},{"$f":"BDD_PAC!C45","v":"Air/Eau"},{"$f":"BDD_PAC!D45","v":"Tri"},{"$f":"BDD_PAC!G45","v":"TOR"},{"$f":"BDD_PAC!E45","v":"Electrique"},{"$f":"BDD_PAC!F45","v":9},{"$f":"BDD_PAC!H45","v":0},{"$f":"IF(C164=0,\"\",CONCATENATE(IF(ISBLANK(C164),\"\",IF(C164=\"Air/Eau\",\"Text\",IF(C164=\"Eau/Eau\",\"Teau\",IF(C164=\"Eau glycolée/Eau\",\"Tglyc\")))),\" ->\"))","v":"Text ->"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J45),\"\",BDD_PAC!J45)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K45),\"\",BDD_PAC!K45)","v":-7},{"$f":"IF($C164<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L45),\"\",BDD_PAC!L45))","v":7},{"$f":"IF($C164<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M45),\"\",BDD_PAC!M45))","v":12},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N45),\"\",BDD_PAC!N45)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O45),\"\",BDD_PAC!O45)","v":-7},{"$f":"IF($C164<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P45),\"\",BDD_PAC!P45))","v":7},{"$f":"IF($C164<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q45),\"\",BDD_PAC!Q45))","v":12},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R45),\"\",BDD_PAC!R45)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S45),\"\",BDD_PAC!S45)","v":-7},{"$f":"IF($C164<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T45),\"\",BDD_PAC!T45))","v":7},{"$f":"IF($C164<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U45),\"\",BDD_PAC!U45))","v":12},{"$f":"IF(COUNTIF(B164:E164,0)=4,\"\",IF(C164=\"Air/Eau\",IF(OR(COUNTIF(B164:E164,0)<>0,COUNT(J164:Q166,I165:I166,R164:U165)<>34),\"La saisie est incomplète\",\"\"),IF(OR(COUNTIF(B164:E164,0)<>0,COUNT(J164:K166,N164:O166,I165:I166,R164:S165)<>18),\"La saisie est incomplète\",\"\")))","v":""},{"$f":"IF($C164<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!W45),\"\",BDD_PAC!W45))","v":true},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"IF(C$1321<K164,\"Segment 1\",IF(C$1321<L164,\"Segment 2\",\"Segment 3\"))","v":"Segment 2"},{"$f":"C$1321*(AI$132*HLOOKUP(AJ164,AD164:AF166,2)+HLOOKUP(AJ164,AD164:AF166,3))+(AI$132*HLOOKUP(AJ164,AG164:AI166,2)+HLOOKUP(AJ164,AG164:AI166,3))","v":7.492857142857142},{"$f":"IF(W164=TRUE,AM164,AK164)","v":0},{"$f":"AP164*IF($BF$161>AU164,AU164,$BF$161)+AQ164","v":0},{"$f":"MATCH(B164,Data_Tech!$F$2:$HZ$2,0)","v":40},null,{"$f":"INDEX(LINEST(AR164:AS164,$BL$161:$BM$161),1)","v":0},{"$f":"INDEX(LINEST(AR164:AS164,$BL$161:$BM$161),2)","v":0},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$161,$AN164)","v":0},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$162,$AN164)","v":0},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,BJ$163,AN164)","v":62.857142857142861},{"$f":"IF($W164=TRUE,AT164,BC164)","v":62.857142857142861},{"$f":"$L$1356*(AU164-$J$1357)/$J$1356+$L$1357","v":16.313337597377323},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"(BF$162*HLOOKUP(AJ164,AW164:AY165,2)+HLOOKUP(AJ164,AZ164:BB165,2))","v":60.714285714285715}]
["Page BDD_PAC",{"$f":"B164","v":"flexoTHERM exclusive VWF 87/4-5 - 400V + aroCOLLECT"},{"$f":"C164","v":"Air/Eau"},"Tri","TOR","Electrique",{"$f":"G164","v":9},{"$f":"BDD_PAC!H46","v":"Td"},{"$f":"BDD_PAC!I46","v":35},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J46),\"\",BDD_PAC!J46)","v":5},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K46),\"\",BDD_PAC!K46)","v":6.5},{"$f":"IF($C165<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L46),\"\",BDD_PAC!L46))","v":8.8000000000000007},{"$f":"IF($C165<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M46),\"\",BDD_PAC!M46))","v":9.3000000000000007},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N46),\"\",BDD_PAC!N46)","v":2.5},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O46),\"\",BDD_PAC!O46)","v":3.1},{"$f":"IF($C165<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P46),\"\",BDD_PAC!P46))","v":4.4000000000000004},{"$f":"IF($C165<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q46),\"\",BDD_PAC!Q46))","v":5.3},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R46),\"\",BDD_PAC!R46)","v":50},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S46),\"\",BDD_PAC!S46)","v":60},{"$f":"IF($C165<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T46),\"\",BDD_PAC!T46))","v":65},{"$f":"IF($C165<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U46),\"\",BDD_PAC!U46))","v":65},null,null,{"$f":"IF(B164=0,\"\",INDEX(LINEST(J165:K165,J164:K164),1))","v":0.1875},{"$f":"IF($C165<>\"Air/eau\",X165,INDEX(LINEST(K165:L165,K164:L164),1))","v":0.16428571428571437},{"$f":"IF($C165<>\"Air/eau\",Y165,INDEX(LINEST(L165:M165,L164:M164),1))","v":9.9999999999999992E-2},{"$f":"IF(B164=0,\"\",INDEX(LINEST(J165:K165,J164:K164),2))","v":7.8125},{"$f":"IF($C165<>\"Air/eau\",X165,INDEX(LINEST(K165:L165,K164:L164),2))","v":7.65},{"$f":"IF($C165<>\"Air/eau\",Y165,INDEX(LINEST(L165:M165,L164:M164),2))","v":8.1000000000000014},{"$f":"IF($B164=0,\"\",INDEX(LINEST(X165:X166,$I165:$I166),1))","v":-4.3749999999999926E-3},1.071428571428563E-3,0,-1.0624999999999928E-2,2.7499999999999938E-2,3.4999999999999962E-2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($B164=0,\"\",INDEX(LINEST($R165:$S165,$R164:$S164),1))","v":1.2500000000000002},{"$f":"IF($C165<>\"Air/eau\",$AW165,INDEX(LINEST($S165:$T165,$S164:$T164),1))","v":0.35714285714285715},{"$f":"IF($C165<>\"Air/eau\",$AX165,INDEX(LINEST($T165:$U165,$T164:$U164),1))","v":0},{"$f":"IF($B164=0,\"\",INDEX(LINEST($R165:$S165,$R164:$S164),2))","v":68.75},{"$f":"IF($C165<>\"Air/eau\",$AZ165,INDEX(LINEST($S165:$T165,$S164:$T164),2))","v":62.5},{"$f":"IF($C165<>\"Air/eau\",$BA165,INDEX(LINEST($T165:$U165,$T164:$U164),2))","v":65}]
["Page BDD_PAC","flexoTHERM exclusive VWF 87/4-5 - 400V + aroCOLLECT",{"$f":"C165","v":"Air/Eau"},"Tri","TOR","Electrique",{"$f":"G165","v":9},{"$f":"BDD_PAC!H47","v":0},{"$f":"BDD_PAC!I47","v":55},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J47),\"\",BDD_PAC!J47)","v":6.1},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K47),\"\",BDD_PAC!K47)","v":6.9},{"$f":"IF($C166<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L47),\"\",BDD_PAC!L47))","v":9.5},{"$f":"IF($C166<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M47),\"\",BDD_PAC!M47))","v":10},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N47),\"\",BDD_PAC!N47)","v":2},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O47),\"\",BDD_PAC!O47)","v":2.2999999999999998},{"$f":"IF($C166<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P47),\"\",BDD_PAC!P47))","v":3.2},{"$f":"IF($C166<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q47),\"\",BDD_PAC!Q47))","v":3.7},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R47),\"\",BDD_PAC!R47)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S47),\"\",BDD_PAC!S47)","v":""},{"$f":"IF($C166<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T47),\"\",BDD_PAC!T47))","v":""},{"$f":"IF($C166<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U47),\"\",BDD_PAC!U47))","v":""},null,null,{"$f":"IF(B164=0,\"\",INDEX(LINEST(J166:K166,J164:K164),1))","v":0.10000000000000013},{"$f":"IF($C166<>\"Air/eau\",X166,INDEX(LINEST(K166:L166,K164:L164),1))","v":0.18571428571428564},{"$f":"IF($C166<>\"Air/eau\",Y166,INDEX(LINEST(L166:M166,L164:M164),1))","v":9.9999999999999992E-2},{"$f":"IF(B164=0,\"\",INDEX(LINEST(J166:K166,J164:K164),2))","v":7.6000000000000014},{"$f":"IF($C166<>\"Air/eau\",X166,INDEX(LINEST(K166:L166,K164:L164),2))","v":8.1999999999999993},{"$f":"IF($C166<>\"Air/eau\",Y166,INDEX(LINEST(L166:M166,L164:M164),2))","v":8.8000000000000007},{"$f":"IF($B164=0,\"\",INDEX(LINEST(X165:X166,$I165:$I166),2))","v":0.34062499999999973},0.12678571428571467,9.9999999999999992E-2,8.1843749999999975,6.6875000000000027,6.8750000000000027]
["Page BDD_PAC",{"$f":"BDD_PAC!B48","v":"flexoTHERM exclusive VWF 117/4-5 - 400V + aroCOLLECT"},{"$f":"BDD_PAC!C48","v":"Air/Eau"},{"$f":"BDD_PAC!D48","v":"Tri"},{"$f":"BDD_PAC!G48","v":"TOR"},{"$f":"BDD_PAC!E48","v":"Electrique"},{"$f":"BDD_PAC!F48","v":9},{"$f":"BDD_PAC!H48","v":0},{"$f":"IF(C167=0,\"\",CONCATENATE(IF(ISBLANK(C167),\"\",IF(C167=\"Air/Eau\",\"Text\",IF(C167=\"Eau/Eau\",\"Teau\",IF(C167=\"Eau glycolée/Eau\",\"Tglyc\")))),\" ->\"))","v":"Text ->"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J48),\"\",BDD_PAC!J48)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K48),\"\",BDD_PAC!K48)","v":-7},{"$f":"IF($C167<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L48),\"\",BDD_PAC!L48))","v":7},{"$f":"IF($C167<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M48),\"\",BDD_PAC!M48))","v":12},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N48),\"\",BDD_PAC!N48)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O48),\"\",BDD_PAC!O48)","v":-7},{"$f":"IF($C167<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P48),\"\",BDD_PAC!P48))","v":7},{"$f":"IF($C167<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q48),\"\",BDD_PAC!Q48))","v":12},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R48),\"\",BDD_PAC!R48)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S48),\"\",BDD_PAC!S48)","v":-7},{"$f":"IF($C167<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T48),\"\",BDD_PAC!T48))","v":7},{"$f":"IF($C167<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U48),\"\",BDD_PAC!U48))","v":12},{"$f":"IF(COUNTIF(B167:E167,0)=4,\"\",IF(C167=\"Air/Eau\",IF(OR(COUNTIF(B167:E167,0)<>0,COUNT(J167:Q169,I168:I169,R167:U168)<>34),\"La saisie est incomplète\",\"\"),IF(OR(COUNTIF(B167:E167,0)<>0,COUNT(J167:K169,N167:O169,I168:I169,R167:S168)<>18),\"La saisie est incomplète\",\"\")))","v":""},{"$f":"IF($C167<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!W48),\"\",BDD_PAC!W48))","v":true},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"IF(C$1321<K167,\"Segment 1\",IF(C$1321<L167,\"Segment 2\",\"Segment 3\"))","v":"Segment 2"},{"$f":"C$1321*(AI$132*HLOOKUP(AJ167,AD167:AF169,2)+HLOOKUP(AJ167,AD167:AF169,3))+(AI$132*HLOOKUP(AJ167,AG167:AI169,2)+HLOOKUP(AJ167,AG167:AI169,3))","v":9.8928571428571423},{"$f":"IF(W167=TRUE,AM167,AK167)","v":0},{"$f":"AP167*IF($BF$161>AU167,AU167,$BF$161)+AQ167","v":0},{"$f":"MATCH(B167,Data_Tech!$F$2:$HZ$2,0)","v":41},null,{"$f":"INDEX(LINEST(AR167:AS167,$BL$161:$BM$161),1)","v":0},{"$f":"INDEX(LINEST(AR167:AS167,$BL$161:$BM$161),2)","v":0},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$161,$AN167)","v":0},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$162,$AN167)","v":0},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,BJ$163,AN167)","v":62.857142857142861},{"$f":"IF($W167=TRUE,AT167,BC167)","v":62.857142857142861},{"$f":"$L$1356*(AU167-$J$1357)/$J$1356+$L$1357","v":16.313337597377323},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"(BF$162*HLOOKUP(AJ167,AW167:AY168,2)+HLOOKUP(AJ167,AZ167:BB168,2))","v":60.714285714285715}]
["Page BDD_PAC",{"$f":"B167","v":"flexoTHERM exclusive VWF 117/4-5 - 400V + aroCOLLECT"},{"$f":"C167","v":"Air/Eau"},"Tri","TOR","Electrique",{"$f":"G167","v":9},{"$f":"BDD_PAC!H49","v":"Td"},{"$f":"BDD_PAC!I49","v":35},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J49),\"\",BDD_PAC!J49)","v":6.9},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K49),\"\",BDD_PAC!K49)","v":8.4},{"$f":"IF($C168<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L49),\"\",BDD_PAC!L49))","v":11.5},{"$f":"IF($C168<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M49),\"\",BDD_PAC!M49))","v":12.6},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N49),\"\",BDD_PAC!N49)","v":2.4},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O49),\"\",BDD_PAC!O49)","v":2.9},{"$f":"IF($C168<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P49),\"\",BDD_PAC!P49))","v":4.4000000000000004},{"$f":"IF($C168<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q49),\"\",BDD_PAC!Q49))","v":5.6},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R49),\"\",BDD_PAC!R49)","v":50},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S49),\"\",BDD_PAC!S49)","v":60},{"$f":"IF($C168<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T49),\"\",BDD_PAC!T49))","v":65},{"$f":"IF($C168<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U49),\"\",BDD_PAC!U49))","v":65},null,null,{"$f":"IF(B167=0,\"\",INDEX(LINEST(J168:K168,J167:K167),1))","v":0.1875},{"$f":"IF($C168<>\"Air/eau\",X168,INDEX(LINEST(K168:L168,K167:L167),1))","v":0.22142857142857139},{"$f":"IF($C168<>\"Air/eau\",Y168,INDEX(LINEST(L168:M168,L167:M167),1))","v":0.21999999999999995},{"$f":"IF(B167=0,\"\",INDEX(LINEST(J168:K168,J167:K167),2))","v":9.7125000000000004},{"$f":"IF($C168<>\"Air/eau\",X168,INDEX(LINEST(K168:L168,K167:L167),2))","v":9.9499999999999993},{"$f":"IF($C168<>\"Air/eau\",Y168,INDEX(LINEST(L168:M168,L167:M167),2))","v":9.9600000000000009},{"$f":"IF($B167=0,\"\",INDEX(LINEST(X168:X169,$I168:$I169),1))","v":-1.8750000000000043E-3},0,-3.9999999999999879E-3,2.1874999999999908E-2,3.4999999999999962E-2,6.2999999999999889E-2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($B167=0,\"\",INDEX(LINEST($R168:$S168,$R167:$S167),1))","v":1.2500000000000002},{"$f":"IF($C168<>\"Air/eau\",$AW168,INDEX(LINEST($S168:$T168,$S167:$T167),1))","v":0.35714285714285715},{"$f":"IF($C168<>\"Air/eau\",$AX168,INDEX(LINEST($T168:$U168,$T167:$U167),1))","v":0},{"$f":"IF($B167=0,\"\",INDEX(LINEST($R168:$S168,$R167:$S167),2))","v":68.75},{"$f":"IF($C168<>\"Air/eau\",$AZ168,INDEX(LINEST($S168:$T168,$S167:$T167),2))","v":62.5},{"$f":"IF($C168<>\"Air/eau\",$BA168,INDEX(LINEST($T168:$U168,$T167:$U167),2))","v":65}]
["Page BDD_PAC","flexoTHERM exclusive VWF 117/4-5 - 400V + aroCOLLECT",{"$f":"C168","v":"Air/Eau"},"Tri","TOR","Electrique",{"$f":"G168","v":9},{"$f":"BDD_PAC!H50","v":0},{"$f":"BDD_PAC!I50","v":55},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J50),\"\",BDD_PAC!J50)","v":7.9},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K50),\"\",BDD_PAC!K50)","v":9.1},{"$f":"IF($C169<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L50),\"\",BDD_PAC!L50))","v":12.2},{"$f":"IF($C169<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M50),\"\",BDD_PAC!M50))","v":12.9},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N50),\"\",BDD_PAC!N50)","v":1.8},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O50),\"\",BDD_PAC!O50)","v":2.2000000000000002},{"$f":"IF($C169<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P50),\"\",BDD_PAC!P50))","v":3.1},{"$f":"IF($C169<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q50),\"\",BDD_PAC!Q50))","v":3.6},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R50),\"\",BDD_PAC!R50)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S50),\"\",BDD_PAC!S50)","v":""},{"$f":"IF($C169<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T50),\"\",BDD_PAC!T50))","v":""},{"$f":"IF($C169<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U50),\"\",BDD_PAC!U50))","v":""},null,null,{"$f":"IF(B167=0,\"\",INDEX(LINEST(J169:K169,J167:K167),1))","v":0.14999999999999991},{"$f":"IF($C169<>\"Air/eau\",X169,INDEX(LINEST(K169:L169,K167:L167),1))","v":0.22142857142857139},{"$f":"IF($C169<>\"Air/eau\",Y169,INDEX(LINEST(L169:M169,L167:M167),1))","v":0.14000000000000018},{"$f":"IF(B167=0,\"\",INDEX(LINEST(J169:K169,J167:K167),2))","v":10.149999999999999},{"$f":"IF($C169<>\"Air/eau\",X169,INDEX(LINEST(K169:L169,K167:L167),2))","v":10.649999999999999},{"$f":"IF($C169<>\"Air/eau\",Y169,INDEX(LINEST(L169:M169,L167:M167),2))","v":11.219999999999999},{"$f":"IF($B167=0,\"\",INDEX(LINEST(X168:X169,$I168:$I169),2))","v":0.25312500000000016},0.22142857142857139,0.35999999999999954,8.9468750000000021,8.7250000000000014,7.7550000000000043]
["Page BDD_PAC",{"$f":"BDD_PAC!B51","v":"flexoTHERM exclusive VWF 157/4-5 - 400V + aroCOLLECT"},{"$f":"BDD_PAC!C51","v":"Air/Eau"},{"$f":"BDD_PAC!D51","v":"Tri"},{"$f":"BDD_PAC!G51","v":"TOR"},{"$f":"BDD_PAC!E51","v":"Electrique"},{"$f":"BDD_PAC!F51","v":9},{"$f":"BDD_PAC!H51","v":0},{"$f":"IF(C170=0,\"\",CONCATENATE(IF(ISBLANK(C170),\"\",IF(C170=\"Air/Eau\",\"Text\",IF(C170=\"Eau/Eau\",\"Teau\",IF(C170=\"Eau glycolée/Eau\",\"Tglyc\")))),\" ->\"))","v":"Text ->"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J51),\"\",BDD_PAC!J51)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K51),\"\",BDD_PAC!K51)","v":-7},{"$f":"IF($C170<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L51),\"\",BDD_PAC!L51))","v":7},{"$f":"IF($C170<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M51),\"\",BDD_PAC!M51))","v":12},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N51),\"\",BDD_PAC!N51)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O51),\"\",BDD_PAC!O51)","v":-7},{"$f":"IF($C170<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P51),\"\",BDD_PAC!P51))","v":7},{"$f":"IF($C170<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q51),\"\",BDD_PAC!Q51))","v":12},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R51),\"\",BDD_PAC!R51)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S51),\"\",BDD_PAC!S51)","v":-7},{"$f":"IF($C170<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T51),\"\",BDD_PAC!T51))","v":7},{"$f":"IF($C170<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U51),\"\",BDD_PAC!U51))","v":12},{"$f":"IF(COUNTIF(B170:E170,0)=4,\"\",IF(C170=\"Air/Eau\",IF(OR(COUNTIF(B170:E170,0)<>0,COUNT(J170:Q172,I171:I172,R170:U171)<>34),\"La saisie est incomplète\",\"\"),IF(OR(COUNTIF(B170:E170,0)<>0,COUNT(J170:K172,N170:O172,I171:I172,R170:S171)<>18),\"La saisie est incomplète\",\"\")))","v":""},{"$f":"IF($C170<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!W51),\"\",BDD_PAC!W51))","v":true},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"IF(C$1321<K170,\"Segment 1\",IF(C$1321<L170,\"Segment 2\",\"Segment 3\"))","v":"Segment 2"},{"$f":"C$1321*(AI$132*HLOOKUP(AJ170,AD170:AF172,2)+HLOOKUP(AJ170,AD170:AF172,3))+(AI$132*HLOOKUP(AJ170,AG170:AI172,2)+HLOOKUP(AJ170,AG170:AI172,3))","v":12.450000000000001},{"$f":"IF(W170=TRUE,AM170,AK170)","v":0},{"$f":"AP170*IF($BF$161>AU170,AU170,$BF$161)+AQ170","v":0},{"$f":"MATCH(B170,Data_Tech!$F$2:$HZ$2,0)","v":42},null,{"$f":"INDEX(LINEST(AR170:AS170,$BL$161:$BM$161),1)","v":0},{"$f":"INDEX(LINEST(AR170:AS170,$BL$161:$BM$161),2)","v":0},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$161,$AN170)","v":0},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$162,$AN170)","v":0},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,BJ$163,AN170)","v":62.857142857142861},{"$f":"IF($W170=TRUE,AT170,BC170)","v":62.857142857142861},{"$f":"$L$1356*(AU170-$J$1357)/$J$1356+$L$1357","v":16.313337597377323},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"(BF$162*HLOOKUP(AJ170,AW170:AY171,2)+HLOOKUP(AJ170,AZ170:BB171,2))","v":60.714285714285715}]
["Page BDD_PAC",{"$f":"B170","v":"flexoTHERM exclusive VWF 157/4-5 - 400V + aroCOLLECT"},{"$f":"C170","v":"Air/Eau"},"Tri","TOR","Electrique",{"$f":"G170","v":9},{"$f":"BDD_PAC!H52","v":"Td"},{"$f":"BDD_PAC!I52","v":35},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J52),\"\",BDD_PAC!J52)","v":9.5},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K52),\"\",BDD_PAC!K52)","v":11.2},{"$f":"IF($C171<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L52),\"\",BDD_PAC!L52))","v":15.3},{"$f":"IF($C171<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M52),\"\",BDD_PAC!M52))","v":16.600000000000001},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N52),\"\",BDD_PAC!N52)","v":2.6},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O52),\"\",BDD_PAC!O52)","v":3.2},{"$f":"IF($C171<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P52),\"\",BDD_PAC!P52))","v":4.5999999999999996},{"$f":"IF($C171<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q52),\"\",BDD_PAC!Q52))","v":5.6},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R52),\"\",BDD_PAC!R52)","v":50},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S52),\"\",BDD_PAC!S52)","v":60},{"$f":"IF($C171<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T52),\"\",BDD_PAC!T52))","v":65},{"$f":"IF($C171<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U52),\"\",BDD_PAC!U52))","v":65},null,null,{"$f":"IF(B170=0,\"\",INDEX(LINEST(J171:K171,J170:K170),1))","v":0.21249999999999999},{"$f":"IF($C171<>\"Air/eau\",X171,INDEX(LINEST(K171:L171,K170:L170),1))","v":0.29285714285714304},{"$f":"IF($C171<>\"Air/eau\",Y171,INDEX(LINEST(L171:M171,L170:M170),1))","v":0.26000000000000012},{"$f":"IF(B170=0,\"\",INDEX(LINEST(J171:K171,J170:K170),2))","v":12.6875},{"$f":"IF($C171<>\"Air/eau\",X171,INDEX(LINEST(K171:L171,K170:L170),2))","v":13.25},{"$f":"IF($C171<>\"Air/eau\",Y171,INDEX(LINEST(L171:M171,L170:M170),2))","v":13.48},{"$f":"IF($B170=0,\"\",INDEX(LINEST(X171:X172,$I171:$I172),1))","v":0},1.0714285714285619E-3,-6.0000000000000123E-3,2.0000000000000014E-2,2.7500000000000028E-2,7.7000000000000138E-2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($B170=0,\"\",INDEX(LINEST($R171:$S171,$R170:$S170),1))","v":1.2500000000000002},{"$f":"IF($C171<>\"Air/eau\",$AW171,INDEX(LINEST($S171:$T171,$S170:$T170),1))","v":0.35714285714285715},{"$f":"IF($C171<>\"Air/eau\",$AX171,INDEX(LINEST($T171:$U171,$T170:$U170),1))","v":0},{"$f":"IF($B170=0,\"\",INDEX(LINEST($R171:$S171,$R170:$S170),2))","v":68.75},{"$f":"IF($C171<>\"Air/eau\",$AZ171,INDEX(LINEST($S171:$T171,$S170:$T170),2))","v":62.5},{"$f":"IF($C171<>\"Air/eau\",$BA171,INDEX(LINEST($T171:$U171,$T170:$U170),2))","v":65}]
["Page BDD_PAC","flexoTHERM exclusive VWF 157/4-5 - 400V + aroCOLLECT",{"$f":"C171","v":"Air/Eau"},"Tri","TOR","Electrique",{"$f":"G171","v":9},{"$f":"BDD_PAC!H53","v":0},{"$f":"BDD_PAC!I53","v":55},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J53),\"\",BDD_PAC!J53)","v":9.9},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K53),\"\",BDD_PAC!K53)","v":11.6},{"$f":"IF($C172<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L53),\"\",BDD_PAC!L53))","v":16},{"$f":"IF($C172<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M53),\"\",BDD_PAC!M53))","v":16.7},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N53),\"\",BDD_PAC!N53)","v":1.9},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O53),\"\",BDD_PAC!O53)","v":2.2999999999999998},{"$f":"IF($C172<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P53),\"\",BDD_PAC!P53))","v":3.2},{"$f":"IF($C172<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q53),\"\",BDD_PAC!Q53))","v":3.7},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R53),\"\",BDD_PAC!R53)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S53),\"\",BDD_PAC!S53)","v":""},{"$f":"IF($C172<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T53),\"\",BDD_PAC!T53))","v":""},{"$f":"IF($C172<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U53),\"\",BDD_PAC!U53))","v":""},null,null,{"$f":"IF(B170=0,\"\",INDEX(LINEST(J172:K172,J170:K170),1))","v":0.21249999999999999},{"$f":"IF($C172<>\"Air/eau\",X172,INDEX(LINEST(K172:L172,K170:L170),1))","v":0.31428571428571428},{"$f":"IF($C172<>\"Air/eau\",Y172,INDEX(LINEST(L172:M172,L170:M170),1))","v":0.13999999999999985},{"$f":"IF(B170=0,\"\",INDEX(LINEST(J172:K172,J170:K170),2))","v":13.0875},{"$f":"IF($C172<>\"Air/eau\",X172,INDEX(LINEST(K172:L172,K170:L170),2))","v":13.8},{"$f":"IF($C172<>\"Air/eau\",Y172,INDEX(LINEST(L172:M172,L170:M170),2))","v":15.020000000000003},{"$f":"IF($B170=0,\"\",INDEX(LINEST(X171:X172,$I171:$I172),2))","v":0.21249999999999999},0.25535714285714339,0.47000000000000053,11.987499999999999,12.2875,10.784999999999997]
["Page BDD_PAC",{"$f":"BDD_PAC!B54","v":"flexoTHERM exclusive VWF 197/4-5 - 400V + aroCOLLECT"},{"$f":"BDD_PAC!C54","v":"Air/Eau"},{"$f":"BDD_PAC!D54","v":"Tri"},{"$f":"BDD_PAC!G54","v":"TOR"},{"$f":"BDD_PAC!E54","v":"Electrique"},{"$f":"BDD_PAC!F54","v":9},{"$f":"BDD_PAC!H54","v":0},{"$f":"IF(C173=0,\"\",CONCATENATE(IF(ISBLANK(C173),\"\",IF(C173=\"Air/Eau\",\"Text\",IF(C173=\"Eau/Eau\",\"Teau\",IF(C173=\"Eau glycolée/Eau\",\"Tglyc\")))),\" ->\"))","v":"Text ->"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J54),\"\",BDD_PAC!J54)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K54),\"\",BDD_PAC!K54)","v":-7},{"$f":"IF($C173<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L54),\"\",BDD_PAC!L54))","v":7},{"$f":"IF($C173<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M54),\"\",BDD_PAC!M54))","v":12},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N54),\"\",BDD_PAC!N54)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O54),\"\",BDD_PAC!O54)","v":-7},{"$f":"IF($C173<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P54),\"\",BDD_PAC!P54))","v":7},{"$f":"IF($C173<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q54),\"\",BDD_PAC!Q54))","v":12},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R54),\"\",BDD_PAC!R54)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S54),\"\",BDD_PAC!S54)","v":-7},{"$f":"IF($C173<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T54),\"\",BDD_PAC!T54))","v":7},{"$f":"IF($C173<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U54),\"\",BDD_PAC!U54))","v":12},{"$f":"IF(COUNTIF(B173:E173,0)=4,\"\",IF(C173=\"Air/Eau\",IF(OR(COUNTIF(B173:E173,0)<>0,COUNT(J173:Q175,I174:I175,R173:U174)<>34),\"La saisie est incomplète\",\"\"),IF(OR(COUNTIF(B173:E173,0)<>0,COUNT(J173:K175,N173:O175,I174:I175,R173:S174)<>18),\"La saisie est incomplète\",\"\")))","v":""},{"$f":"IF($C173<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!W54),\"\",BDD_PAC!W54))","v":true},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"IF(C$1321<K173,\"Segment 1\",IF(C$1321<L173,\"Segment 2\",\"Segment 3\"))","v":"Segment 2"},{"$f":"C$1321*(AI$132*HLOOKUP(AJ173,AD173:AF175,2)+HLOOKUP(AJ173,AD173:AF175,3))+(AI$132*HLOOKUP(AJ173,AG173:AI175,2)+HLOOKUP(AJ173,AG173:AI175,3))","v":17.121428571428574},{"$f":"IF(W173=TRUE,AM173,AK173)","v":0},{"$f":"AP173*IF($BF$161>AU173,AU173,$BF$161)+AQ173","v":0},{"$f":"MATCH(B173,Data_Tech!$F$2:$HZ$2,0)","v":43},null,{"$f":"INDEX(LINEST(AR173:AS173,$BL$161:$BM$161),1)","v":0},{"$f":"INDEX(LINEST(AR173:AS173,$BL$161:$BM$161),2)","v":0},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$161,$AN173)","v":0},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$162,$AN173)","v":0},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,BJ$163,AN173)","v":62.857142857142861},{"$f":"IF($W173=TRUE,AT173,BC173)","v":62.857142857142861},{"$f":"$L$1356*(AU173-$J$1357)/$J$1356+$L$1357","v":16.313337597377323},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"(BF$162*HLOOKUP(AJ173,AW173:AY174,2)+HLOOKUP(AJ173,AZ173:BB174,2))","v":60.714285714285715}]
["Page BDD_PAC",{"$f":"B173","v":"flexoTHERM exclusive VWF 197/4-5 - 400V + aroCOLLECT"},{"$f":"C173","v":"Air/Eau"},"Tri","TOR","Electrique",{"$f":"G173","v":9},{"$f":"BDD_PAC!H55","v":"Td"},{"$f":"BDD_PAC!I55","v":35},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J55),\"\",BDD_PAC!J55)","v":11.3},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K55),\"\",BDD_PAC!K55)","v":14.6},{"$f":"IF($C174<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L55),\"\",BDD_PAC!L55))","v":19.8},{"$f":"IF($C174<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M55),\"\",BDD_PAC!M55))","v":22},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N55),\"\",BDD_PAC!N55)","v":2.4},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O55),\"\",BDD_PAC!O55)","v":3},{"$f":"IF($C174<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P55),\"\",BDD_PAC!P55))","v":4.3},{"$f":"IF($C174<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q55),\"\",BDD_PAC!Q55))","v":5.6},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R55),\"\",BDD_PAC!R55)","v":50},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S55),\"\",BDD_PAC!S55)","v":60},{"$f":"IF($C174<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T55),\"\",BDD_PAC!T55))","v":65},{"$f":"IF($C174<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U55),\"\",BDD_PAC!U55))","v":65},null,null,{"$f":"IF(B173=0,\"\",INDEX(LINEST(J174:K174,J173:K173),1))","v":0.41249999999999987},{"$f":"IF($C174<>\"Air/eau\",X174,INDEX(LINEST(K174:L174,K173:L173),1))","v":0.3714285714285715},{"$f":"IF($C174<>\"Air/eau\",Y174,INDEX(LINEST(L174:M174,L173:M173),1))","v":0.43999999999999989},{"$f":"IF(B173=0,\"\",INDEX(LINEST(J174:K174,J173:K173),2))","v":17.487499999999997},{"$f":"IF($C174<>\"Air/eau\",X174,INDEX(LINEST(K174:L174,K173:L173),2))","v":17.2},{"$f":"IF($C174<>\"Air/eau\",Y174,INDEX(LINEST(L174:M174,L173:M173),2))","v":16.72},{"$f":"IF($B173=0,\"\",INDEX(LINEST(X174:X175,$I174:$I175),1))","v":-4.3749999999999831E-3},-3.5714285714286961E-4,-7.9999999999999759E-3,2.9375000000000276E-2,5.7500000000000086E-2,0.1109999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($B173=0,\"\",INDEX(LINEST($R174:$S174,$R173:$S173),1))","v":1.2500000000000002},{"$f":"IF($C174<>\"Air/eau\",$AW174,INDEX(LINEST($S174:$T174,$S173:$T173),1))","v":0.35714285714285715},{"$f":"IF($C174<>\"Air/eau\",$AX174,INDEX(LINEST($T174:$U174,$T173:$U173),1))","v":0},{"$f":"IF($B173=0,\"\",INDEX(LINEST($R174:$S174,$R173:$S173),2))","v":68.75},{"$f":"IF($C174<>\"Air/eau\",$AZ174,INDEX(LINEST($S174:$T174,$S173:$T173),2))","v":62.5},{"$f":"IF($C174<>\"Air/eau\",$BA174,INDEX(LINEST($T174:$U174,$T173:$U173),2))","v":65}]
["Page BDD_PAC","flexoTHERM exclusive VWF 197/4-5 - 400V + aroCOLLECT",{"$f":"C174","v":"Air/Eau"},"Tri","TOR","Electrique",{"$f":"G174","v":9},{"$f":"BDD_PAC!H56","v":0},{"$f":"BDD_PAC!I56","v":55},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J56),\"\",BDD_PAC!J56)","v":13.2},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K56),\"\",BDD_PAC!K56)","v":15.8},{"$f":"IF($C175<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L56),\"\",BDD_PAC!L56))","v":20.9},{"$f":"IF($C175<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M56),\"\",BDD_PAC!M56))","v":22.3},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N56),\"\",BDD_PAC!N56)","v":1.8},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O56),\"\",BDD_PAC!O56)","v":2.2999999999999998},{"$f":"IF($C175<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P56),\"\",BDD_PAC!P56))","v":3.1},{"$f":"IF($C175<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q56),\"\",BDD_PAC!Q56))","v":3.7},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R56),\"\",BDD_PAC!R56)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S56),\"\",BDD_PAC!S56)","v":""},{"$f":"IF($C175<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T56),\"\",BDD_PAC!T56))","v":""},{"$f":"IF($C175<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U56),\"\",BDD_PAC!U56))","v":""},null,null,{"$f":"IF(B173=0,\"\",INDEX(LINEST(J175:K175,J173:K173),1))","v":0.32500000000000018},{"$f":"IF($C175<>\"Air/eau\",X175,INDEX(LINEST(K175:L175,K173:L173),1))","v":0.3642857142857141},{"$f":"IF($C175<>\"Air/eau\",Y175,INDEX(LINEST(L175:M175,L173:M173),1))","v":0.28000000000000036},{"$f":"IF(B173=0,\"\",INDEX(LINEST(J175:K175,J173:K173),2))","v":18.075000000000003},{"$f":"IF($C175<>\"Air/eau\",X175,INDEX(LINEST(K175:L175,K173:L173),2))","v":18.350000000000001},{"$f":"IF($C175<>\"Air/eau\",Y175,INDEX(LINEST(L175:M175,L173:M173),2))","v":18.939999999999998},{"$f":"IF($B173=0,\"\",INDEX(LINEST(X174:X175,$I174:$I175),2))","v":0.56562499999999927},0.3839285714285719,0.71999999999999909,16.459374999999987,15.187499999999995,12.835000000000003]
["Page BDD_PAC",{"$f":"BDD_PAC!B57","v":"flexoCOMPACT exclusive - 5 kW - 230V"},{"$f":"BDD_PAC!C57","v":"Eau glycolée/Eau"},{"$f":"BDD_PAC!D57","v":"Mono"},{"$f":"BDD_PAC!G57","v":"TOR"},{"$f":"BDD_PAC!E57","v":"Electrique"},{"$f":"BDD_PAC!F57","v":5.5},{"$f":"BDD_PAC!H57","v":0},{"$f":"IF(C176=0,\"\",CONCATENATE(IF(ISBLANK(C176),\"\",IF(C176=\"Air/Eau\",\"Text\",IF(C176=\"Eau/Eau\",\"Teau\",IF(C176=\"Eau glycolée/Eau\",\"Tglyc\")))),\" ->\"))","v":"Tglyc ->"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J57),\"\",BDD_PAC!J57)","v":-5},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K57),\"\",BDD_PAC!K57)","v":10},{"$f":"IF($C176<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L57),\"\",BDD_PAC!L57))","v":""},{"$f":"IF($C176<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M57),\"\",BDD_PAC!M57))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N57),\"\",BDD_PAC!N57)","v":-5},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O57),\"\",BDD_PAC!O57)","v":10},{"$f":"IF($C176<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P57),\"\",BDD_PAC!P57))","v":""},{"$f":"IF($C176<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q57),\"\",BDD_PAC!Q57))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R57),\"\",BDD_PAC!R57)","v":-5},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S57),\"\",BDD_PAC!S57)","v":10},{"$f":"IF($C176<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T57),\"\",BDD_PAC!T57))","v":""},{"$f":"IF($C176<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U57),\"\",BDD_PAC!U57))","v":""},{"$f":"IF(COUNTIF(B176:E176,0)=4,\"\",IF(C176=\"Air/Eau\",IF(OR(COUNTIF(B176:E176,0)<>0,COUNT(J176:Q178,I177:I178,R176:U177)<>34),\"La saisie est incomplète\",\"\"),IF(OR(COUNTIF(B176:E176,0)<>0,COUNT(J176:K178,N176:O178,I177:I178,R176:S177)<>18),\"La saisie est incomplète\",\"\")))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!W57),\"\",BDD_PAC!W57)","v":true},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"IF(C$1321<K176,\"Segment 1\",IF(C$1321<L176,\"Segment 2\",\"Segment 3\"))","v":"Segment 1"},{"$f":"C$1321*(AI$132*HLOOKUP(AJ176,AD176:AF178,2)+HLOOKUP(AJ176,AD176:AF178,3))+(AI$132*HLOOKUP(AJ176,AG176:AI178,2)+HLOOKUP(AJ176,AG176:AI178,3))","v":4.95},{"$f":"IF(W176=TRUE,AM176,AK176)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"AP176*IF($BF$176>AU176,AU176,$BF$176)+AQ176","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"MATCH(MATCH(B176,List_PAC_descriptif,0)+$B$296,Data_Tech!$F$4:$HZ$4,0)","v":{"$error":"#N/A"}},null,{"$f":"INDEX(LINEST(AR176:AS176,$BL$176:$BM$176),1)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"INDEX(LINEST(AR176:AS176,$BL$176:$BM$176),2)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$176,$AN176)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$177,$AN176)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,BJ$178,AN176)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF($W176=TRUE,AT176,BC176)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"$L$1356*(AU176-$J$1357)/$J$1356+$L$1357","v":{"$error":"#N/A"}},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"(BF$177*HLOOKUP(AJ176,AW176:AY177,2)+HLOOKUP(AJ176,AZ176:BB177,2))","v":60},null,"Tdep_ref :",{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,50,IF(BP176=TRUE,Teau_départ,$F$1802))","v":65},"Index du régime d'eau inférieur (debut du segment)",{"$f":"HLOOKUP(BL176,$BE$129:$BI$130,2,FALSE)","v":442},"Index de la T°ext. Début du segment",{"$f":"BH176+ABS(-20-BF177)","v":457},null,{"$f":"IF(BF176<=45,35,IF(BF176<=60,IF(BF176<=55,45,55),60))","v":60},{"$f":"IF(BF176<=45,45,IF(BF176<=60,IF(BF176<=55,55,60),65))","v":65},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,55,AN176)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"$E$1809","v":-10},{"$f":"IF(BO176<=T°base_corrigée,TRUE,FALSE)","v":true}]
["Page BDD_PAC",{"$f":"B176","v":"flexoCOMPACT exclusive - 5 kW - 230V"},{"$f":"C176","v":"Eau glycolée/Eau"},"Mono","TOR","Electrique",{"$f":"G176","v":5.5},{"$f":"BDD_PAC!H58","v":"Td"},{"$f":"BDD_PAC!I58","v":35},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J58),\"\",BDD_PAC!J58)","v":4.8},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K58),\"\",BDD_PAC!K58)","v":6.6},{"$f":"IF($C177<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L58),\"\",BDD_PAC!L58))","v":""},{"$f":"IF($C177<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M58),\"\",BDD_PAC!M58))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N58),\"\",BDD_PAC!N58)","v":4.2},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O58),\"\",BDD_PAC!O58)","v":5.3},{"$f":"IF($C177<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P58),\"\",BDD_PAC!P58))","v":""},{"$f":"IF($C177<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q58),\"\",BDD_PAC!Q58))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R58),\"\",BDD_PAC!R58)","v":60},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S58),\"\",BDD_PAC!S58)","v":60},{"$f":"IF($C177<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T58),\"\",BDD_PAC!T58))","v":""},{"$f":"IF($C177<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U58),\"\",BDD_PAC!U58))","v":""},null,null,{"$f":"IF(B176=0,\"\",INDEX(LINEST(J177:K177,J176:K176),1))","v":0.12},{"$f":"IF($C177<>\"Air/eau\",X177,INDEX(LINEST(K177:L177,K176:L176),1))","v":0.12},{"$f":"IF($C177<>\"Air/eau\",Y177,INDEX(LINEST(L177:M177,L176:M176),1))","v":0.12},{"$f":"IF(B176=0,\"\",INDEX(LINEST(J177:K177,J176:K176),2))","v":5.3999999999999995},{"$f":"IF($C177<>\"Air/eau\",X177,INDEX(LINEST(K177:L177,K176:L176),2))","v":0.12},{"$f":"IF($C177<>\"Air/eau\",Y177,INDEX(LINEST(L177:M177,L176:M176),2))","v":0.12},{"$f":"IF($B176=0,\"\",INDEX(LINEST(X177:X178,$I177:$I178),1))","v":-6.6666666666666719E-4},-6.6666666666666719E-4,-6.6666666666666719E-4,1.6666666666667047E-3,-6.6666666666666719E-4,-6.6666666666666719E-4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($B176=0,\"\",INDEX(LINEST($R177:$S177,$R176:$S176),1))","v":0},{"$f":"IF($C177<>\"Air/eau\",$AW177,INDEX(LINEST($S177:$T177,$S176:$T176),1))","v":0},{"$f":"IF($C177<>\"Air/eau\",$AX177,INDEX(LINEST($T177:$U177,$T176:$U176),1))","v":0},{"$f":"IF($B176=0,\"\",INDEX(LINEST($R177:$S177,$R176:$S176),2))","v":60},{"$f":"IF($C177<>\"Air/eau\",$AZ177,INDEX(LINEST($S177:$T177,$S176:$T176),2))","v":60},{"$f":"IF($C177<>\"Air/eau\",$BA177,INDEX(LINEST($T177:$U177,$T176:$U176),2))","v":60},null,null,"Text de base :",{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,0,IF(BP176=TRUE,$C$1320,BO176))","v":-5},"Index du régime d'eau supérieur (fin du segment)",{"$f":"HLOOKUP(BM176,$BE$129:$BI$130,2,FALSE)","v":484},"Index de la T°ext. fin du segment",{"$f":"BH177+ABS(-20-BF177)","v":499}]
["Page BDD_PAC","flexoCOMPACT exclusive - 5 kW - 230V",{"$f":"C177","v":"Eau glycolée/Eau"},"Mono","TOR","Electrique",{"$f":"G177","v":5.5},{"$f":"BDD_PAC!H59","v":0},{"$f":"BDD_PAC!I59","v":55},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J59),\"\",BDD_PAC!J59)","v":4.9000000000000004},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K59),\"\",BDD_PAC!K59)","v":6.5},{"$f":"IF($C178<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L59),\"\",BDD_PAC!L59))","v":""},{"$f":"IF($C178<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M59),\"\",BDD_PAC!M59))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N59),\"\",BDD_PAC!N59)","v":2.7},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O59),\"\",BDD_PAC!O59)","v":3.3},{"$f":"IF($C178<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P59),\"\",BDD_PAC!P59))","v":""},{"$f":"IF($C178<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q59),\"\",BDD_PAC!Q59))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R59),\"\",BDD_PAC!R59)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S59),\"\",BDD_PAC!S59)","v":""},{"$f":"IF($C178<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T59),\"\",BDD_PAC!T59))","v":""},{"$f":"IF($C178<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U59),\"\",BDD_PAC!U59))","v":""},null,null,{"$f":"IF(B176=0,\"\",INDEX(LINEST(J178:K178,J176:K176),1))","v":0.10666666666666665},{"$f":"IF($C178<>\"Air/eau\",X178,INDEX(LINEST(K178:L178,K176:L176),1))","v":0.10666666666666665},{"$f":"IF($C178<>\"Air/eau\",Y178,INDEX(LINEST(L178:M178,L176:M176),1))","v":0.10666666666666665},{"$f":"IF(B176=0,\"\",INDEX(LINEST(J178:K178,J176:K176),2))","v":5.4333333333333336},{"$f":"IF($C178<>\"Air/eau\",X178,INDEX(LINEST(K178:L178,K176:L176),2))","v":0.10666666666666665},{"$f":"IF($C178<>\"Air/eau\",Y178,INDEX(LINEST(L178:M178,L176:M176),2))","v":0.10666666666666665},{"$f":"IF($B176=0,\"\",INDEX(LINEST(X177:X178,$I177:$I178),2))","v":0.14333333333333334},0.14333333333333334,0.14333333333333334,5.3416666666666641,0.14333333333333334,0.14333333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"BDD_G1",null,null,null,"Index T° max",{"$f":"Data_Tech!$E$535+ABS(-25-BF177)","v":546}]
["Page BDD_PAC",{"$f":"BDD_PAC!B60","v":"flexoCOMPACT exclusive - 8 kW - 230V"},{"$f":"BDD_PAC!C60","v":"Eau glycolée/Eau"},{"$f":"BDD_PAC!D60","v":"Mono"},{"$f":"BDD_PAC!G60","v":"TOR"},{"$f":"BDD_PAC!E60","v":"Electrique"},{"$f":"BDD_PAC!F60","v":5.5},{"$f":"BDD_PAC!H60","v":0},{"$f":"IF(C179=0,\"\",CONCATENATE(IF(ISBLANK(C179),\"\",IF(C179=\"Air/Eau\",\"Text\",IF(C179=\"Eau/Eau\",\"Teau\",IF(C179=\"Eau glycolée/Eau\",\"Tglyc\")))),\" ->\"))","v":"Tglyc ->"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J60),\"\",BDD_PAC!J60)","v":-5},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K60),\"\",BDD_PAC!K60)","v":10},{"$f":"IF($C179<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L60),\"\",BDD_PAC!L60))","v":""},{"$f":"IF($C179<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M60),\"\",BDD_PAC!M60))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N60),\"\",BDD_PAC!N60)","v":-5},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O60),\"\",BDD_PAC!O60)","v":10},{"$f":"IF($C179<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P60),\"\",BDD_PAC!P60))","v":""},{"$f":"IF($C179<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q60),\"\",BDD_PAC!Q60))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R60),\"\",BDD_PAC!R60)","v":-5},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S60),\"\",BDD_PAC!S60)","v":10},{"$f":"IF($C179<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T60),\"\",BDD_PAC!T60))","v":""},{"$f":"IF($C179<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U60),\"\",BDD_PAC!U60))","v":""},{"$f":"IF(COUNTIF(B179:E179,0)=4,\"\",IF(C179=\"Air/Eau\",IF(OR(COUNTIF(B179:E179,0)<>0,COUNT(J179:Q181,I180:I181,R179:U180)<>34),\"La saisie est incomplète\",\"\"),IF(OR(COUNTIF(B179:E179,0)<>0,COUNT(J179:K181,N179:O181,I180:I181,R179:S180)<>18),\"La saisie est incomplète\",\"\")))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!W60),\"\",BDD_PAC!W60)","v":true},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"IF(C$1321<K179,\"Segment 1\",IF(C$1321<L179,\"Segment 2\",\"Segment 3\"))","v":"Segment 1"},{"$f":"C$1321*(AI$132*HLOOKUP(AJ179,AD179:AF181,2)+HLOOKUP(AJ179,AD179:AF181,3))+(AI$132*HLOOKUP(AJ179,AG179:AI181,2)+HLOOKUP(AJ179,AG179:AI181,3))","v":8.1999999999999993},{"$f":"IF(W179=TRUE,AM179,AK179)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"AP179*IF($BF$176>AU179,AU179,$BF$176)+AQ179","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"MATCH(MATCH(B179,List_PAC_descriptif,0)+$B$296,Data_Tech!$F$4:$HZ$4,0)","v":{"$error":"#N/A"}},null,{"$f":"INDEX(LINEST(AR179:AS179,$BL$176:$BM$176),1)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"INDEX(LINEST(AR179:AS179,$BL$176:$BM$176),2)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$176,$AN179)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$177,$AN179)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,BJ$178,AN179)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF($W179=TRUE,AT179,BC179)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"$L$1356*(AU179-$J$1357)/$J$1356+$L$1357","v":{"$error":"#N/A"}},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"(BF$177*HLOOKUP(AJ179,AW179:AY180,2)+HLOOKUP(AJ179,AZ179:BB180,2))","v":60}]
["Page BDD_PAC",{"$f":"B179","v":"flexoCOMPACT exclusive - 8 kW - 230V"},{"$f":"C179","v":"Eau glycolée/Eau"},"Mono","TOR","Electrique",{"$f":"G179","v":5.5},{"$f":"BDD_PAC!H61","v":"Td"},{"$f":"BDD_PAC!I61","v":35},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J61),\"\",BDD_PAC!J61)","v":7.9},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K61),\"\",BDD_PAC!K61)","v":10.5},{"$f":"IF($C180<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L61),\"\",BDD_PAC!L61))","v":""},{"$f":"IF($C180<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M61),\"\",BDD_PAC!M61))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N61),\"\",BDD_PAC!N61)","v":4.2},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O61),\"\",BDD_PAC!O61)","v":5.4},{"$f":"IF($C180<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P61),\"\",BDD_PAC!P61))","v":""},{"$f":"IF($C180<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q61),\"\",BDD_PAC!Q61))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R61),\"\",BDD_PAC!R61)","v":60},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S61),\"\",BDD_PAC!S61)","v":60},{"$f":"IF($C180<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T61),\"\",BDD_PAC!T61))","v":""},{"$f":"IF($C180<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U61),\"\",BDD_PAC!U61))","v":""},null,null,{"$f":"IF(B179=0,\"\",INDEX(LINEST(J180:K180,J179:K179),1))","v":0.17333333333333326},{"$f":"IF($C180<>\"Air/eau\",X180,INDEX(LINEST(K180:L180,K179:L179),1))","v":0.17333333333333326},{"$f":"IF($C180<>\"Air/eau\",Y180,INDEX(LINEST(L180:M180,L179:M179),1))","v":0.17333333333333326},{"$f":"IF(B179=0,\"\",INDEX(LINEST(J180:K180,J179:K179),2))","v":8.7666666666666657},{"$f":"IF($C180<>\"Air/eau\",X180,INDEX(LINEST(K180:L180,K179:L179),2))","v":0.17333333333333326},{"$f":"IF($C180<>\"Air/eau\",Y180,INDEX(LINEST(L180:M180,L179:M179),2))","v":0.17333333333333326},{"$f":"IF($B179=0,\"\",INDEX(LINEST(X180:X181,$I180:$I181),1))","v":3.3333333333333961E-4},3.3333333333333961E-4,3.3333333333333961E-4,1.1666666666666714E-2,3.3333333333333961E-4,3.3333333333333961E-4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($B179=0,\"\",INDEX(LINEST($R180:$S180,$R179:$S179),1))","v":0},{"$f":"IF($C180<>\"Air/eau\",$AW180,INDEX(LINEST($S180:$T180,$S179:$T179),1))","v":0},{"$f":"IF($C180<>\"Air/eau\",$AX180,INDEX(LINEST($T180:$U180,$T179:$U179),1))","v":0},{"$f":"IF($B179=0,\"\",INDEX(LINEST($R180:$S180,$R179:$S179),2))","v":60},{"$f":"IF($C180<>\"Air/eau\",$AZ180,INDEX(LINEST($S180:$T180,$S179:$T179),2))","v":60},{"$f":"IF($C180<>\"Air/eau\",$BA180,INDEX(LINEST($T180:$U180,$T179:$U179),2))","v":60}]
["Page BDD_PAC","flexoCOMPACT exclusive - 8 kW - 230V",{"$f":"C180","v":"Eau glycolée/Eau"},"Mono","TOR","Electrique",{"$f":"G180","v":5.5},{"$f":"BDD_PAC!H62","v":0},{"$f":"BDD_PAC!I62","v":55},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J62),\"\",BDD_PAC!J62)","v":8.1},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K62),\"\",BDD_PAC!K62)","v":10.8},{"$f":"IF($C181<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L62),\"\",BDD_PAC!L62))","v":""},{"$f":"IF($C181<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M62),\"\",BDD_PAC!M62))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N62),\"\",BDD_PAC!N62)","v":2.7},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O62),\"\",BDD_PAC!O62)","v":6.6},{"$f":"IF($C181<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P62),\"\",BDD_PAC!P62))","v":""},{"$f":"IF($C181<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q62),\"\",BDD_PAC!Q62))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R62),\"\",BDD_PAC!R62)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S62),\"\",BDD_PAC!S62)","v":""},{"$f":"IF($C181<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T62),\"\",BDD_PAC!T62))","v":""},{"$f":"IF($C181<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U62),\"\",BDD_PAC!U62))","v":""},null,null,{"$f":"IF(B179=0,\"\",INDEX(LINEST(J181:K181,J179:K179),1))","v":0.18000000000000005},{"$f":"IF($C181<>\"Air/eau\",X181,INDEX(LINEST(K181:L181,K179:L179),1))","v":0.18000000000000005},{"$f":"IF($C181<>\"Air/eau\",Y181,INDEX(LINEST(L181:M181,L179:M179),1))","v":0.18000000000000005},{"$f":"IF(B179=0,\"\",INDEX(LINEST(J181:K181,J179:K179),2))","v":9},{"$f":"IF($C181<>\"Air/eau\",X181,INDEX(LINEST(K181:L181,K179:L179),2))","v":0.18000000000000005},{"$f":"IF($C181<>\"Air/eau\",Y181,INDEX(LINEST(L181:M181,L179:M179),2))","v":0.18000000000000005},{"$f":"IF($B179=0,\"\",INDEX(LINEST(X180:X181,$I180:$I181),2))","v":0.16166666666666635},0.16166666666666635,0.16166666666666635,8.3583333333333307,0.16166666666666635,0.16166666666666635]
["Page BDD_PAC",{"$f":"BDD_PAC!B63","v":"flexoCOMPACT exclusive - 11 kW - 230V"},{"$f":"BDD_PAC!C63","v":"Eau glycolée/Eau"},{"$f":"BDD_PAC!D63","v":"Mono"},{"$f":"BDD_PAC!G63","v":"TOR"},{"$f":"BDD_PAC!E63","v":"Electrique"},{"$f":"BDD_PAC!F63","v":5.5},{"$f":"BDD_PAC!H63","v":0},{"$f":"IF(C182=0,\"\",CONCATENATE(IF(ISBLANK(C182),\"\",IF(C182=\"Air/Eau\",\"Text\",IF(C182=\"Eau/Eau\",\"Teau\",IF(C182=\"Eau glycolée/Eau\",\"Tglyc\")))),\" ->\"))","v":"Tglyc ->"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J63),\"\",BDD_PAC!J63)","v":-5},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K63),\"\",BDD_PAC!K63)","v":10},{"$f":"IF($C182<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L63),\"\",BDD_PAC!L63))","v":""},{"$f":"IF($C182<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M63),\"\",BDD_PAC!M63))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N63),\"\",BDD_PAC!N63)","v":-5},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O63),\"\",BDD_PAC!O63)","v":10},{"$f":"IF($C182<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P63),\"\",BDD_PAC!P63))","v":""},{"$f":"IF($C182<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q63),\"\",BDD_PAC!Q63))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R63),\"\",BDD_PAC!R63)","v":-5},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S63),\"\",BDD_PAC!S63)","v":10},{"$f":"IF($C182<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T63),\"\",BDD_PAC!T63))","v":""},{"$f":"IF($C182<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U63),\"\",BDD_PAC!U63))","v":""},{"$f":"IF(COUNTIF(B182:E182,0)=4,\"\",IF(C182=\"Air/Eau\",IF(OR(COUNTIF(B182:E182,0)<>0,COUNT(J182:Q184,I183:I184,R182:U183)<>34),\"La saisie est incomplète\",\"\"),IF(OR(COUNTIF(B182:E182,0)<>0,COUNT(J182:K184,N182:O184,I183:I184,R182:S183)<>18),\"La saisie est incomplète\",\"\")))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!W63),\"\",BDD_PAC!W63)","v":true},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"IF(C$1321<K182,\"Segment 1\",IF(C$1321<L182,\"Segment 2\",\"Segment 3\"))","v":"Segment 1"},{"$f":"C$1321*(AI$132*HLOOKUP(AJ182,AD182:AF184,2)+HLOOKUP(AJ182,AD182:AF184,3))+(AI$132*HLOOKUP(AJ182,AG182:AI184,2)+HLOOKUP(AJ182,AG182:AI184,3))","v":10.050000000000001},{"$f":"IF(W182=TRUE,AM182,AK182)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"AP182*IF($BF$176>AU182,AU182,$BF$176)+AQ182","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"MATCH(MATCH(B182,List_PAC_descriptif,0)+$B$296,Data_Tech!$F$4:$HZ$4,0)","v":{"$error":"#N/A"}},null,{"$f":"INDEX(LINEST(AR182:AS182,$BL$176:$BM$176),1)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"INDEX(LINEST(AR182:AS182,$BL$176:$BM$176),2)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$176,$AN182)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$177,$AN182)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,BJ$178,AN182)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF($W182=TRUE,AT182,BC182)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"$L$1356*(AU182-$J$1357)/$J$1356+$L$1357","v":{"$error":"#N/A"}},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"(BF$177*HLOOKUP(AJ182,AW182:AY183,2)+HLOOKUP(AJ182,AZ182:BB183,2))","v":60}]
["Page BDD_PAC",{"$f":"B182","v":"flexoCOMPACT exclusive - 11 kW - 230V"},{"$f":"C182","v":"Eau glycolée/Eau"},"Mono","TOR","Electrique",{"$f":"G182","v":5.5},{"$f":"BDD_PAC!H64","v":"Td"},{"$f":"BDD_PAC!I64","v":35},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J64),\"\",BDD_PAC!J64)","v":9.9},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K64),\"\",BDD_PAC!K64)","v":13.7},{"$f":"IF($C183<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L64),\"\",BDD_PAC!L64))","v":""},{"$f":"IF($C183<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M64),\"\",BDD_PAC!M64))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N64),\"\",BDD_PAC!N64)","v":4},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O64),\"\",BDD_PAC!O64)","v":6.2},{"$f":"IF($C183<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P64),\"\",BDD_PAC!P64))","v":""},{"$f":"IF($C183<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q64),\"\",BDD_PAC!Q64))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R64),\"\",BDD_PAC!R64)","v":60},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S64),\"\",BDD_PAC!S64)","v":60},{"$f":"IF($C183<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T64),\"\",BDD_PAC!T64))","v":""},{"$f":"IF($C183<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U64),\"\",BDD_PAC!U64))","v":""},null,null,{"$f":"IF(B182=0,\"\",INDEX(LINEST(J183:K183,J182:K182),1))","v":0.25333333333333324},{"$f":"IF($C183<>\"Air/eau\",X183,INDEX(LINEST(K183:L183,K182:L182),1))","v":0.25333333333333324},{"$f":"IF($C183<>\"Air/eau\",Y183,INDEX(LINEST(L183:M183,L182:M182),1))","v":0.25333333333333324},{"$f":"IF(B182=0,\"\",INDEX(LINEST(J183:K183,J182:K182),2))","v":11.166666666666668},{"$f":"IF($C183<>\"Air/eau\",X183,INDEX(LINEST(K183:L183,K182:L182),2))","v":0.25333333333333324},{"$f":"IF($C183<>\"Air/eau\",Y183,INDEX(LINEST(L183:M183,L182:M182),2))","v":0.25333333333333324},{"$f":"IF($B182=0,\"\",INDEX(LINEST(X183:X184,$I183:$I184),1))","v":1.3333333333333307E-3},1.3333333333333307E-3,1.3333333333333307E-3,1.166666666666662E-2,1.3333333333333307E-3,1.3333333333333307E-3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($B182=0,\"\",INDEX(LINEST($R183:$S183,$R182:$S182),1))","v":0},{"$f":"IF($C183<>\"Air/eau\",$AW183,INDEX(LINEST($S183:$T183,$S182:$T182),1))","v":0},{"$f":"IF($C183<>\"Air/eau\",$AX183,INDEX(LINEST($T183:$U183,$T182:$U182),1))","v":0},{"$f":"IF($B182=0,\"\",INDEX(LINEST($R183:$S183,$R182:$S182),2))","v":60},{"$f":"IF($C183<>\"Air/eau\",$AZ183,INDEX(LINEST($S183:$T183,$S182:$T182),2))","v":60},{"$f":"IF($C183<>\"Air/eau\",$BA183,INDEX(LINEST($T183:$U183,$T182:$U182),2))","v":60}]
["Page BDD_PAC","flexoCOMPACT exclusive - 11 kW - 230V",{"$f":"C183","v":"Eau glycolée/Eau"},"Mono","TOR","Electrique",{"$f":"G183","v":5.5},{"$f":"BDD_PAC!H65","v":0},{"$f":"BDD_PAC!I65","v":55},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J65),\"\",BDD_PAC!J65)","v":10},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K65),\"\",BDD_PAC!K65)","v":14.2},{"$f":"IF($C184<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L65),\"\",BDD_PAC!L65))","v":""},{"$f":"IF($C184<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M65),\"\",BDD_PAC!M65))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N65),\"\",BDD_PAC!N65)","v":2.5},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O65),\"\",BDD_PAC!O65)","v":3.7},{"$f":"IF($C184<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P65),\"\",BDD_PAC!P65))","v":""},{"$f":"IF($C184<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q65),\"\",BDD_PAC!Q65))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R65),\"\",BDD_PAC!R65)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S65),\"\",BDD_PAC!S65)","v":""},{"$f":"IF($C184<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T65),\"\",BDD_PAC!T65))","v":""},{"$f":"IF($C184<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U65),\"\",BDD_PAC!U65))","v":""},null,null,{"$f":"IF(B182=0,\"\",INDEX(LINEST(J184:K184,J182:K182),1))","v":0.27999999999999986},{"$f":"IF($C184<>\"Air/eau\",X184,INDEX(LINEST(K184:L184,K182:L182),1))","v":0.27999999999999986},{"$f":"IF($C184<>\"Air/eau\",Y184,INDEX(LINEST(L184:M184,L182:M182),1))","v":0.27999999999999986},{"$f":"IF(B182=0,\"\",INDEX(LINEST(J184:K184,J182:K182),2))","v":11.4},{"$f":"IF($C184<>\"Air/eau\",X184,INDEX(LINEST(K184:L184,K182:L182),2))","v":0.27999999999999986},{"$f":"IF($C184<>\"Air/eau\",Y184,INDEX(LINEST(L184:M184,L182:M182),2))","v":0.27999999999999986},{"$f":"IF($B182=0,\"\",INDEX(LINEST(X183:X184,$I183:$I184),2))","v":0.20666666666666667},0.20666666666666667,0.20666666666666667,10.758333333333336,0.20666666666666667,0.20666666666666667]
["Page BDD_PAC",{"$f":"BDD_PAC!B66","v":"flexoCOMPACT exclusive - 5 kW - 3x400 V"},{"$f":"BDD_PAC!C66","v":"Eau glycolée/Eau"},{"$f":"BDD_PAC!D66","v":"Tri"},{"$f":"BDD_PAC!G66","v":"TOR"},{"$f":"BDD_PAC!E66","v":"Electrique"},{"$f":"BDD_PAC!F66","v":9},{"$f":"BDD_PAC!H66","v":0},{"$f":"IF(C185=0,\"\",CONCATENATE(IF(ISBLANK(C185),\"\",IF(C185=\"Air/Eau\",\"Text\",IF(C185=\"Eau/Eau\",\"Teau\",IF(C185=\"Eau glycolée/Eau\",\"Tglyc\")))),\" ->\"))","v":"Tglyc ->"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J66),\"\",BDD_PAC!J66)","v":-5},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K66),\"\",BDD_PAC!K66)","v":10},{"$f":"IF($C185<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L66),\"\",BDD_PAC!L66))","v":""},{"$f":"IF($C185<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M66),\"\",BDD_PAC!M66))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N66),\"\",BDD_PAC!N66)","v":-5},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O66),\"\",BDD_PAC!O66)","v":10},{"$f":"IF($C185<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P66),\"\",BDD_PAC!P66))","v":""},{"$f":"IF($C185<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q66),\"\",BDD_PAC!Q66))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R66),\"\",BDD_PAC!R66)","v":-5},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S66),\"\",BDD_PAC!S66)","v":10},{"$f":"IF($C185<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T66),\"\",BDD_PAC!T66))","v":""},{"$f":"IF($C185<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U66),\"\",BDD_PAC!U66))","v":""},{"$f":"IF(COUNTIF(B185:E185,0)=4,\"\",IF(C185=\"Air/Eau\",IF(OR(COUNTIF(B185:E185,0)<>0,COUNT(J185:Q187,I186:I187,R185:U186)<>34),\"La saisie est incomplète\",\"\"),IF(OR(COUNTIF(B185:E185,0)<>0,COUNT(J185:K187,N185:O187,I186:I187,R185:S186)<>18),\"La saisie est incomplète\",\"\")))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!W66),\"\",BDD_PAC!W66)","v":true},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"IF(C$1321<K185,\"Segment 1\",IF(C$1321<L185,\"Segment 2\",\"Segment 3\"))","v":"Segment 1"},{"$f":"C$1321*(AI$132*HLOOKUP(AJ185,AD185:AF187,2)+HLOOKUP(AJ185,AD185:AF187,3))+(AI$132*HLOOKUP(AJ185,AG185:AI187,2)+HLOOKUP(AJ185,AG185:AI187,3))","v":4.95},{"$f":"IF(W185=TRUE,AM185,AK185)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"AP185*IF($BF$176>AU185,AU185,$BF$176)+AQ185","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"MATCH(MATCH(B185,List_PAC_descriptif,0)+$B$296,Data_Tech!$F$4:$HZ$4,0)","v":{"$error":"#N/A"}},null,{"$f":"INDEX(LINEST(AR185:AS185,$BL$176:$BM$176),1)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"INDEX(LINEST(AR185:AS185,$BL$176:$BM$176),2)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$176,$AN185)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$177,$AN185)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,BJ$178,AN185)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF($W185=TRUE,AT185,BC185)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"$L$1356*(AU185-$J$1357)/$J$1356+$L$1357","v":{"$error":"#N/A"}},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"(BF$177*HLOOKUP(AJ185,AW185:AY186,2)+HLOOKUP(AJ185,AZ185:BB186,2))","v":60}]
["Page BDD_PAC",{"$f":"B185","v":"flexoCOMPACT exclusive - 5 kW - 3x400 V"},{"$f":"C185","v":"Eau glycolée/Eau"},"Tri","TOR","Electrique",{"$f":"G185","v":9},{"$f":"BDD_PAC!H67","v":"Td"},{"$f":"BDD_PAC!I67","v":35},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J67),\"\",BDD_PAC!J67)","v":4.8},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K67),\"\",BDD_PAC!K67)","v":6.6},{"$f":"IF($C186<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L67),\"\",BDD_PAC!L67))","v":""},{"$f":"IF($C186<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M67),\"\",BDD_PAC!M67))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N67),\"\",BDD_PAC!N67)","v":4.2},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O67),\"\",BDD_PAC!O67)","v":5.3},{"$f":"IF($C186<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P67),\"\",BDD_PAC!P67))","v":""},{"$f":"IF($C186<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q67),\"\",BDD_PAC!Q67))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R67),\"\",BDD_PAC!R67)","v":60},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S67),\"\",BDD_PAC!S67)","v":60},{"$f":"IF($C186<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T67),\"\",BDD_PAC!T67))","v":""},{"$f":"IF($C186<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U67),\"\",BDD_PAC!U67))","v":""},null,null,{"$f":"IF(B185=0,\"\",INDEX(LINEST(J186:K186,J185:K185),1))","v":0.12},{"$f":"IF($C186<>\"Air/eau\",X186,INDEX(LINEST(K186:L186,K185:L185),1))","v":0.12},{"$f":"IF($C186<>\"Air/eau\",Y186,INDEX(LINEST(L186:M186,L185:M185),1))","v":0.12},{"$f":"IF(B185=0,\"\",INDEX(LINEST(J186:K186,J185:K185),2))","v":5.3999999999999995},{"$f":"IF($C186<>\"Air/eau\",X186,INDEX(LINEST(K186:L186,K185:L185),2))","v":0.12},{"$f":"IF($C186<>\"Air/eau\",Y186,INDEX(LINEST(L186:M186,L185:M185),2))","v":0.12},{"$f":"IF($B185=0,\"\",INDEX(LINEST(X186:X187,$I186:$I187),1))","v":-6.6666666666666719E-4},-6.6666666666666719E-4,-6.6666666666666719E-4,1.6666666666667047E-3,-6.6666666666666719E-4,-6.6666666666666719E-4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($B185=0,\"\",INDEX(LINEST($R186:$S186,$R185:$S185),1))","v":0},{"$f":"IF($C186<>\"Air/eau\",$AW186,INDEX(LINEST($S186:$T186,$S185:$T185),1))","v":0},{"$f":"IF($C186<>\"Air/eau\",$AX186,INDEX(LINEST($T186:$U186,$T185:$U185),1))","v":0},{"$f":"IF($B185=0,\"\",INDEX(LINEST($R186:$S186,$R185:$S185),2))","v":60},{"$f":"IF($C186<>\"Air/eau\",$AZ186,INDEX(LINEST($S186:$T186,$S185:$T185),2))","v":60},{"$f":"IF($C186<>\"Air/eau\",$BA186,INDEX(LINEST($T186:$U186,$T185:$U185),2))","v":60}]
["Page BDD_PAC","flexoCOMPACT exclusive - 5 kW - 3x400 V",{"$f":"C186","v":"Eau glycolée/Eau"},"Tri","TOR","Electrique",{"$f":"G186","v":9},{"$f":"BDD_PAC!H68","v":0},{"$f":"BDD_PAC!I68","v":55},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J68),\"\",BDD_PAC!J68)","v":4.9000000000000004},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K68),\"\",BDD_PAC!K68)","v":6.5},{"$f":"IF($C187<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L68),\"\",BDD_PAC!L68))","v":""},{"$f":"IF($C187<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M68),\"\",BDD_PAC!M68))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N68),\"\",BDD_PAC!N68)","v":2.7},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O68),\"\",BDD_PAC!O68)","v":3.3},{"$f":"IF($C187<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P68),\"\",BDD_PAC!P68))","v":""},{"$f":"IF($C187<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q68),\"\",BDD_PAC!Q68))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R68),\"\",BDD_PAC!R68)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S68),\"\",BDD_PAC!S68)","v":""},{"$f":"IF($C187<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T68),\"\",BDD_PAC!T68))","v":""},{"$f":"IF($C187<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U68),\"\",BDD_PAC!U68))","v":""},null,null,{"$f":"IF(B185=0,\"\",INDEX(LINEST(J187:K187,J185:K185),1))","v":0.10666666666666665},{"$f":"IF($C187<>\"Air/eau\",X187,INDEX(LINEST(K187:L187,K185:L185),1))","v":0.10666666666666665},{"$f":"IF($C187<>\"Air/eau\",Y187,INDEX(LINEST(L187:M187,L185:M185),1))","v":0.10666666666666665},{"$f":"IF(B185=0,\"\",INDEX(LINEST(J187:K187,J185:K185),2))","v":5.4333333333333336},{"$f":"IF($C187<>\"Air/eau\",X187,INDEX(LINEST(K187:L187,K185:L185),2))","v":0.10666666666666665},{"$f":"IF($C187<>\"Air/eau\",Y187,INDEX(LINEST(L187:M187,L185:M185),2))","v":0.10666666666666665},{"$f":"IF($B185=0,\"\",INDEX(LINEST(X186:X187,$I186:$I187),2))","v":0.14333333333333334},0.14333333333333334,0.14333333333333334,5.3416666666666641,0.14333333333333334,0.14333333333333334]
["Page BDD_PAC",{"$f":"BDD_PAC!B69","v":"flexoCOMPACT exclusive - 8 kW - 3x400 V"},{"$f":"BDD_PAC!C69","v":"Eau glycolée/Eau"},{"$f":"BDD_PAC!D69","v":"Tri"},{"$f":"BDD_PAC!G69","v":"TOR"},{"$f":"BDD_PAC!E69","v":"Electrique"},{"$f":"BDD_PAC!F69","v":9},{"$f":"BDD_PAC!H69","v":0},{"$f":"IF(C188=0,\"\",CONCATENATE(IF(ISBLANK(C188),\"\",IF(C188=\"Air/Eau\",\"Text\",IF(C188=\"Eau/Eau\",\"Teau\",IF(C188=\"Eau glycolée/Eau\",\"Tglyc\")))),\" ->\"))","v":"Tglyc ->"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J69),\"\",BDD_PAC!J69)","v":-5},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K69),\"\",BDD_PAC!K69)","v":10},{"$f":"IF($C188<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L69),\"\",BDD_PAC!L69))","v":""},{"$f":"IF($C188<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M69),\"\",BDD_PAC!M69))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N69),\"\",BDD_PAC!N69)","v":-5},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O69),\"\",BDD_PAC!O69)","v":10},{"$f":"IF($C188<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P69),\"\",BDD_PAC!P69))","v":""},{"$f":"IF($C188<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q69),\"\",BDD_PAC!Q69))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R69),\"\",BDD_PAC!R69)","v":-5},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S69),\"\",BDD_PAC!S69)","v":10},{"$f":"IF($C188<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T69),\"\",BDD_PAC!T69))","v":""},{"$f":"IF($C188<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U69),\"\",BDD_PAC!U69))","v":""},{"$f":"IF(COUNTIF(B188:E188,0)=4,\"\",IF(C188=\"Air/Eau\",IF(OR(COUNTIF(B188:E188,0)<>0,COUNT(J188:Q190,I189:I190,R188:U189)<>34),\"La saisie est incomplète\",\"\"),IF(OR(COUNTIF(B188:E188,0)<>0,COUNT(J188:K190,N188:O190,I189:I190,R188:S189)<>18),\"La saisie est incomplète\",\"\")))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!W69),\"\",BDD_PAC!W69)","v":true},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"IF(C$1321<K188,\"Segment 1\",IF(C$1321<L188,\"Segment 2\",\"Segment 3\"))","v":"Segment 1"},{"$f":"C$1321*(AI$132*HLOOKUP(AJ188,AD188:AF190,2)+HLOOKUP(AJ188,AD188:AF190,3))+(AI$132*HLOOKUP(AJ188,AG188:AI190,2)+HLOOKUP(AJ188,AG188:AI190,3))","v":8.1999999999999993},{"$f":"IF(W188=TRUE,AM188,AK188)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"AP188*IF($BF$176>AU188,AU188,$BF$176)+AQ188","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"MATCH(MATCH(B188,List_PAC_descriptif,0)+$B$296,Data_Tech!$F$4:$HZ$4,0)","v":{"$error":"#N/A"}},null,{"$f":"INDEX(LINEST(AR188:AS188,$BL$176:$BM$176),1)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"INDEX(LINEST(AR188:AS188,$BL$176:$BM$176),2)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$176,$AN188)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$177,$AN188)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,BJ$178,AN188)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF($W188=TRUE,AT188,BC188)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"$L$1356*(AU188-$J$1357)/$J$1356+$L$1357","v":{"$error":"#N/A"}},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"(BF$177*HLOOKUP(AJ188,AW188:AY189,2)+HLOOKUP(AJ188,AZ188:BB189,2))","v":60}]
["Page BDD_PAC",{"$f":"B188","v":"flexoCOMPACT exclusive - 8 kW - 3x400 V"},{"$f":"C188","v":"Eau glycolée/Eau"},"Tri","TOR","Electrique",{"$f":"G188","v":9},{"$f":"BDD_PAC!H70","v":"Td"},{"$f":"BDD_PAC!I70","v":35},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J70),\"\",BDD_PAC!J70)","v":7.9},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K70),\"\",BDD_PAC!K70)","v":10.5},{"$f":"IF($C189<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L70),\"\",BDD_PAC!L70))","v":""},{"$f":"IF($C189<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M70),\"\",BDD_PAC!M70))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N70),\"\",BDD_PAC!N70)","v":4.2},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O70),\"\",BDD_PAC!O70)","v":5.4},{"$f":"IF($C189<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P70),\"\",BDD_PAC!P70))","v":""},{"$f":"IF($C189<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q70),\"\",BDD_PAC!Q70))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R70),\"\",BDD_PAC!R70)","v":60},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S70),\"\",BDD_PAC!S70)","v":60},{"$f":"IF($C189<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T70),\"\",BDD_PAC!T70))","v":""},{"$f":"IF($C189<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U70),\"\",BDD_PAC!U70))","v":""},null,null,{"$f":"IF(B188=0,\"\",INDEX(LINEST(J189:K189,J188:K188),1))","v":0.17333333333333326},{"$f":"IF($C189<>\"Air/eau\",X189,INDEX(LINEST(K189:L189,K188:L188),1))","v":0.17333333333333326},{"$f":"IF($C189<>\"Air/eau\",Y189,INDEX(LINEST(L189:M189,L188:M188),1))","v":0.17333333333333326},{"$f":"IF(B188=0,\"\",INDEX(LINEST(J189:K189,J188:K188),2))","v":8.7666666666666657},{"$f":"IF($C189<>\"Air/eau\",X189,INDEX(LINEST(K189:L189,K188:L188),2))","v":0.17333333333333326},{"$f":"IF($C189<>\"Air/eau\",Y189,INDEX(LINEST(L189:M189,L188:M188),2))","v":0.17333333333333326},{"$f":"IF($B188=0,\"\",INDEX(LINEST(X189:X190,$I189:$I190),1))","v":3.3333333333333961E-4},3.3333333333333961E-4,3.3333333333333961E-4,1.1666666666666714E-2,3.3333333333333961E-4,3.3333333333333961E-4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($B188=0,\"\",INDEX(LINEST($R189:$S189,$R188:$S188),1))","v":0},{"$f":"IF($C189<>\"Air/eau\",$AW189,INDEX(LINEST($S189:$T189,$S188:$T188),1))","v":0},{"$f":"IF($C189<>\"Air/eau\",$AX189,INDEX(LINEST($T189:$U189,$T188:$U188),1))","v":0},{"$f":"IF($B188=0,\"\",INDEX(LINEST($R189:$S189,$R188:$S188),2))","v":60},{"$f":"IF($C189<>\"Air/eau\",$AZ189,INDEX(LINEST($S189:$T189,$S188:$T188),2))","v":60},{"$f":"IF($C189<>\"Air/eau\",$BA189,INDEX(LINEST($T189:$U189,$T188:$U188),2))","v":60}]
["Page BDD_PAC","flexoCOMPACT exclusive - 8 kW - 3x400 V",{"$f":"C189","v":"Eau glycolée/Eau"},"Tri","TOR","Electrique",{"$f":"G189","v":9},{"$f":"BDD_PAC!H71","v":0},{"$f":"BDD_PAC!I71","v":55},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J71),\"\",BDD_PAC!J71)","v":8.1},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K71),\"\",BDD_PAC!K71)","v":10.8},{"$f":"IF($C190<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L71),\"\",BDD_PAC!L71))","v":""},{"$f":"IF($C190<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M71),\"\",BDD_PAC!M71))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N71),\"\",BDD_PAC!N71)","v":2.7},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O71),\"\",BDD_PAC!O71)","v":6.6},{"$f":"IF($C190<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P71),\"\",BDD_PAC!P71))","v":""},{"$f":"IF($C190<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q71),\"\",BDD_PAC!Q71))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R71),\"\",BDD_PAC!R71)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S71),\"\",BDD_PAC!S71)","v":""},{"$f":"IF($C190<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T71),\"\",BDD_PAC!T71))","v":""},{"$f":"IF($C190<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U71),\"\",BDD_PAC!U71))","v":""},null,null,{"$f":"IF(B188=0,\"\",INDEX(LINEST(J190:K190,J188:K188),1))","v":0.18000000000000005},{"$f":"IF($C190<>\"Air/eau\",X190,INDEX(LINEST(K190:L190,K188:L188),1))","v":0.18000000000000005},{"$f":"IF($C190<>\"Air/eau\",Y190,INDEX(LINEST(L190:M190,L188:M188),1))","v":0.18000000000000005},{"$f":"IF(B188=0,\"\",INDEX(LINEST(J190:K190,J188:K188),2))","v":9},{"$f":"IF($C190<>\"Air/eau\",X190,INDEX(LINEST(K190:L190,K188:L188),2))","v":0.18000000000000005},{"$f":"IF($C190<>\"Air/eau\",Y190,INDEX(LINEST(L190:M190,L188:M188),2))","v":0.18000000000000005},{"$f":"IF($B188=0,\"\",INDEX(LINEST(X189:X190,$I189:$I190),2))","v":0.16166666666666635},0.16166666666666635,0.16166666666666635,8.3583333333333307,0.16166666666666635,0.16166666666666635]
["Page BDD_PAC",{"$f":"BDD_PAC!B72","v":"flexoCOMPACT exclusive - 11 kW - 3x400 V"},{"$f":"BDD_PAC!C72","v":"Eau glycolée/Eau"},{"$f":"BDD_PAC!D72","v":"Tri"},{"$f":"BDD_PAC!G72","v":"TOR"},{"$f":"BDD_PAC!E72","v":"Electrique"},{"$f":"BDD_PAC!F72","v":9},{"$f":"BDD_PAC!H72","v":0},{"$f":"IF(C191=0,\"\",CONCATENATE(IF(ISBLANK(C191),\"\",IF(C191=\"Air/Eau\",\"Text\",IF(C191=\"Eau/Eau\",\"Teau\",IF(C191=\"Eau glycolée/Eau\",\"Tglyc\")))),\" ->\"))","v":"Tglyc ->"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J72),\"\",BDD_PAC!J72)","v":-5},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K72),\"\",BDD_PAC!K72)","v":10},{"$f":"IF($C191<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L72),\"\",BDD_PAC!L72))","v":""},{"$f":"IF($C191<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M72),\"\",BDD_PAC!M72))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N72),\"\",BDD_PAC!N72)","v":-5},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O72),\"\",BDD_PAC!O72)","v":10},{"$f":"IF($C191<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P72),\"\",BDD_PAC!P72))","v":""},{"$f":"IF($C191<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q72),\"\",BDD_PAC!Q72))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R72),\"\",BDD_PAC!R72)","v":-5},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S72),\"\",BDD_PAC!S72)","v":10},{"$f":"IF($C191<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T72),\"\",BDD_PAC!T72))","v":""},{"$f":"IF($C191<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U72),\"\",BDD_PAC!U72))","v":""},{"$f":"IF(COUNTIF(B191:E191,0)=4,\"\",IF(C191=\"Air/Eau\",IF(OR(COUNTIF(B191:E191,0)<>0,COUNT(J191:Q193,I192:I193,R191:U192)<>34),\"La saisie est incomplète\",\"\"),IF(OR(COUNTIF(B191:E191,0)<>0,COUNT(J191:K193,N191:O193,I192:I193,R191:S192)<>18),\"La saisie est incomplète\",\"\")))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!W72),\"\",BDD_PAC!W72)","v":true},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"IF(C$1321<K191,\"Segment 1\",IF(C$1321<L191,\"Segment 2\",\"Segment 3\"))","v":"Segment 1"},{"$f":"C$1321*(AI$132*HLOOKUP(AJ191,AD191:AF193,2)+HLOOKUP(AJ191,AD191:AF193,3))+(AI$132*HLOOKUP(AJ191,AG191:AI193,2)+HLOOKUP(AJ191,AG191:AI193,3))","v":10.050000000000001},{"$f":"IF(W191=TRUE,AM191,AK191)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"AP191*IF($BF$176>AU191,AU191,$BF$176)+AQ191","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"MATCH(MATCH(B191,List_PAC_descriptif,0)+$B$296,Data_Tech!$F$4:$HZ$4,0)","v":{"$error":"#N/A"}},null,{"$f":"INDEX(LINEST(AR191:AS191,$BL$176:$BM$176),1)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"INDEX(LINEST(AR191:AS191,$BL$176:$BM$176),2)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$176,$AN191)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$177,$AN191)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,BJ$178,AN191)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF($W191=TRUE,AT191,BC191)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"$L$1356*(AU191-$J$1357)/$J$1356+$L$1357","v":{"$error":"#N/A"}},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"(BF$177*HLOOKUP(AJ191,AW191:AY192,2)+HLOOKUP(AJ191,AZ191:BB192,2))","v":60}]
["Page BDD_PAC",{"$f":"B191","v":"flexoCOMPACT exclusive - 11 kW - 3x400 V"},{"$f":"C191","v":"Eau glycolée/Eau"},"Tri","TOR","Electrique",{"$f":"G191","v":9},{"$f":"BDD_PAC!H73","v":"Td"},{"$f":"BDD_PAC!I73","v":35},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J73),\"\",BDD_PAC!J73)","v":9.9},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K73),\"\",BDD_PAC!K73)","v":13.7},{"$f":"IF($C192<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L73),\"\",BDD_PAC!L73))","v":""},{"$f":"IF($C192<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M73),\"\",BDD_PAC!M73))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N73),\"\",BDD_PAC!N73)","v":4},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O73),\"\",BDD_PAC!O73)","v":6.2},{"$f":"IF($C192<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P73),\"\",BDD_PAC!P73))","v":""},{"$f":"IF($C192<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q73),\"\",BDD_PAC!Q73))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R73),\"\",BDD_PAC!R73)","v":60},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S73),\"\",BDD_PAC!S73)","v":60},{"$f":"IF($C192<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T73),\"\",BDD_PAC!T73))","v":""},{"$f":"IF($C192<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U73),\"\",BDD_PAC!U73))","v":""},null,null,{"$f":"IF(B191=0,\"\",INDEX(LINEST(J192:K192,J191:K191),1))","v":0.25333333333333324},{"$f":"IF($C192<>\"Air/eau\",X192,INDEX(LINEST(K192:L192,K191:L191),1))","v":0.25333333333333324},{"$f":"IF($C192<>\"Air/eau\",Y192,INDEX(LINEST(L192:M192,L191:M191),1))","v":0.25333333333333324},{"$f":"IF(B191=0,\"\",INDEX(LINEST(J192:K192,J191:K191),2))","v":11.166666666666668},{"$f":"IF($C192<>\"Air/eau\",X192,INDEX(LINEST(K192:L192,K191:L191),2))","v":0.25333333333333324},{"$f":"IF($C192<>\"Air/eau\",Y192,INDEX(LINEST(L192:M192,L191:M191),2))","v":0.25333333333333324},{"$f":"IF($B191=0,\"\",INDEX(LINEST(X192:X193,$I192:$I193),1))","v":1.3333333333333307E-3},1.3333333333333307E-3,1.3333333333333307E-3,1.166666666666662E-2,1.3333333333333307E-3,1.3333333333333307E-3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($B191=0,\"\",INDEX(LINEST($R192:$S192,$R191:$S191),1))","v":0},{"$f":"IF($C192<>\"Air/eau\",$AW192,INDEX(LINEST($S192:$T192,$S191:$T191),1))","v":0},{"$f":"IF($C192<>\"Air/eau\",$AX192,INDEX(LINEST($T192:$U192,$T191:$U191),1))","v":0},{"$f":"IF($B191=0,\"\",INDEX(LINEST($R192:$S192,$R191:$S191),2))","v":60},{"$f":"IF($C192<>\"Air/eau\",$AZ192,INDEX(LINEST($S192:$T192,$S191:$T191),2))","v":60},{"$f":"IF($C192<>\"Air/eau\",$BA192,INDEX(LINEST($T192:$U192,$T191:$U191),2))","v":60}]
["Page BDD_PAC","flexoCOMPACT exclusive - 11 kW - 3x400 V",{"$f":"C192","v":"Eau glycolée/Eau"},"Tri","TOR","Electrique",{"$f":"G192","v":9},{"$f":"BDD_PAC!H74","v":0},{"$f":"BDD_PAC!I74","v":55},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J74),\"\",BDD_PAC!J74)","v":10},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K74),\"\",BDD_PAC!K74)","v":14.2},{"$f":"IF($C193<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L74),\"\",BDD_PAC!L74))","v":""},{"$f":"IF($C193<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M74),\"\",BDD_PAC!M74))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N74),\"\",BDD_PAC!N74)","v":2.5},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O74),\"\",BDD_PAC!O74)","v":3.7},{"$f":"IF($C193<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P74),\"\",BDD_PAC!P74))","v":""},{"$f":"IF($C193<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q74),\"\",BDD_PAC!Q74))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R74),\"\",BDD_PAC!R74)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S74),\"\",BDD_PAC!S74)","v":""},{"$f":"IF($C193<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T74),\"\",BDD_PAC!T74))","v":""},{"$f":"IF($C193<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U74),\"\",BDD_PAC!U74))","v":""},null,null,{"$f":"IF(B191=0,\"\",INDEX(LINEST(J193:K193,J191:K191),1))","v":0.27999999999999986},{"$f":"IF($C193<>\"Air/eau\",X193,INDEX(LINEST(K193:L193,K191:L191),1))","v":0.27999999999999986},{"$f":"IF($C193<>\"Air/eau\",Y193,INDEX(LINEST(L193:M193,L191:M191),1))","v":0.27999999999999986},{"$f":"IF(B191=0,\"\",INDEX(LINEST(J193:K193,J191:K191),2))","v":11.4},{"$f":"IF($C193<>\"Air/eau\",X193,INDEX(LINEST(K193:L193,K191:L191),2))","v":0.27999999999999986},{"$f":"IF($C193<>\"Air/eau\",Y193,INDEX(LINEST(L193:M193,L191:M191),2))","v":0.27999999999999986},{"$f":"IF($B191=0,\"\",INDEX(LINEST(X192:X193,$I192:$I193),2))","v":0.20666666666666667},0.20666666666666667,0.20666666666666667,10.758333333333336,0.20666666666666667,0.20666666666666667]
["Page BDD_PAC",{"$f":"BDD_PAC!B75","v":"FlexoCOMPACT exclusive VWF 58/4-5 - 400V + aroCOLLEC"},{"$f":"BDD_PAC!C75","v":"Air/Eau"},{"$f":"BDD_PAC!D75","v":"Tri"},{"$f":"BDD_PAC!G75","v":"TOR"},{"$f":"BDD_PAC!E75","v":"Electrique"},{"$f":"BDD_PAC!F75","v":9},{"$f":"BDD_PAC!H75","v":0},{"$f":"IF(C194=0,\"\",CONCATENATE(IF(ISBLANK(C194),\"\",IF(C194=\"Air/Eau\",\"Text\",IF(C194=\"Eau/Eau\",\"Teau\",IF(C194=\"Eau glycolée/Eau\",\"Tglyc\")))),\" ->\"))","v":"Text ->"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J75),\"\",BDD_PAC!J75)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K75),\"\",BDD_PAC!K75)","v":-7},{"$f":"IF($C194<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L75),\"\",BDD_PAC!L75))","v":7},{"$f":"IF($C194<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M75),\"\",BDD_PAC!M75))","v":20},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N75),\"\",BDD_PAC!N75)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O75),\"\",BDD_PAC!O75)","v":-7},{"$f":"IF($C194<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P75),\"\",BDD_PAC!P75))","v":7},{"$f":"IF($C194<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q75),\"\",BDD_PAC!Q75))","v":20},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R75),\"\",BDD_PAC!R75)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S75),\"\",BDD_PAC!S75)","v":-7},{"$f":"IF($C194<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T75),\"\",BDD_PAC!T75))","v":7},{"$f":"IF($C194<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U75),\"\",BDD_PAC!U75))","v":20},{"$f":"IF(COUNTIF(B194:E194,0)=4,\"\",IF(C194=\"Air/Eau\",IF(OR(COUNTIF(B194:E194,0)<>0,COUNT(J194:Q196,I195:I196,R194:U195)<>34),\"La saisie est incomplète\",\"\"),IF(OR(COUNTIF(B194:E194,0)<>0,COUNT(J194:K196,N194:O196,I195:I196,R194:S195)<>18),\"La saisie est incomplète\",\"\")))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!W75),\"\",BDD_PAC!W75)","v":true},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"IF(C$1321<K194,\"Segment 1\",IF(C$1321<L194,\"Segment 2\",\"Segment 3\"))","v":"Segment 2"},{"$f":"C$1321*(AI$132*HLOOKUP(AJ194,AD194:AF196,2)+HLOOKUP(AJ194,AD194:AF196,3))+(AI$132*HLOOKUP(AJ194,AG194:AI196,2)+HLOOKUP(AJ194,AG194:AI196,3))","v":4.9785714285714286},{"$f":"IF(W194=TRUE,AM194,AK194)","v":0},{"$f":"AP194*IF($BF$194>AU194,AU194,$BF$194)+AQ194","v":0},{"$f":"MATCH(B194,Data_Tech!$F$2:$HZ$2,0)","v":67},null,{"$f":"INDEX(LINEST(AR194:AS194,$BL$194:$BM$194),1)","v":0},{"$f":"INDEX(LINEST(AR194:AS194,$BL$194:$BM$194),2)","v":0},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$194,$AN194)","v":0},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$195,$AN194)","v":0},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,BJ$196,AN194)","v":62.857142857142861},{"$f":"IF($W194=TRUE,AT194,BC194)","v":62.857142857142861},{"$f":"$L$1356*(AU194-$J$1357)/$J$1356+$L$1357","v":16.313337597377323},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"(BF$195*HLOOKUP(AJ194,AW194:AY195,2)+HLOOKUP(AJ194,AZ194:BB195,2))","v":65},null,"Tdep_ref :",{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,50,IF(BP194=TRUE,Teau_départ,$F$1802))","v":65},"Index du régime d'eau inférieur (debut du segment)",{"$f":"HLOOKUP(BL194,$BE$129:$BI$130,2,FALSE)","v":442},"Index de la T°ext. Début du segment",{"$f":"BH194+ABS(-20-BF195)","v":457},null,{"$f":"IF(BF194<=45,35,IF(BF194<=60,IF(BF194<=55,45,55),60))","v":60},{"$f":"IF(BF194<=45,45,IF(BF194<=60,IF(BF194<=55,55,60),65))","v":65},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,55,AN194)","v":-15},{"$f":"$E$1809","v":-10},{"$f":"IF(BO194<=T°base_corrigée,TRUE,FALSE)","v":true}]
["Page BDD_PAC",{"$f":"B194","v":"FlexoCOMPACT exclusive VWF 58/4-5 - 400V + aroCOLLEC"},{"$f":"C194","v":"Air/Eau"},"Tri","TOR","Electrique",{"$f":"G194","v":9},{"$f":"BDD_PAC!H76","v":"Td"},{"$f":"BDD_PAC!I76","v":35},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J76),\"\",BDD_PAC!J76)","v":3.1},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K76),\"\",BDD_PAC!K76)","v":4.2},{"$f":"IF($C195<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L76),\"\",BDD_PAC!L76))","v":6.2},{"$f":"IF($C195<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M76),\"\",BDD_PAC!M76))","v":7.6},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N76),\"\",BDD_PAC!N76)","v":2.2000000000000002},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O76),\"\",BDD_PAC!O76)","v":3},{"$f":"IF($C195<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P76),\"\",BDD_PAC!P76))","v":4.4000000000000004},{"$f":"IF($C195<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q76),\"\",BDD_PAC!Q76))","v":5.4},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R76),\"\",BDD_PAC!R76)","v":55},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S76),\"\",BDD_PAC!S76)","v":65},{"$f":"IF($C195<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T76),\"\",BDD_PAC!T76))","v":65},{"$f":"IF($C195<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U76),\"\",BDD_PAC!U76))","v":65},null,null,{"$f":"IF(B194=0,\"\",INDEX(LINEST(J195:K195,J194:K194),1))","v":0.13750000000000001},{"$f":"IF($C195<>\"Air/eau\",X195,INDEX(LINEST(K195:L195,K194:L194),1))","v":0.14285714285714285},{"$f":"IF($C195<>\"Air/eau\",Y195,INDEX(LINEST(L195:M195,L194:M194),1))","v":0.10769230769230763},{"$f":"IF(B194=0,\"\",INDEX(LINEST(J195:K195,J194:K194),2))","v":5.1625000000000005},{"$f":"IF($C195<>\"Air/eau\",X195,INDEX(LINEST(K195:L195,K194:L194),2))","v":5.2},{"$f":"IF($C195<>\"Air/eau\",Y195,INDEX(LINEST(L195:M195,L194:M194),2))","v":5.4461538461538472},{"$f":"IF($B194=0,\"\",INDEX(LINEST(X195:X196,$I195:$I196),1))","v":-1.8750000000000008E-3},-1.7857142857142854E-3,-7.6923076923076619E-4,6.8749999999999194E-3,7.4999999999999711E-3,3.846153846152943E-4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($B194=0,\"\",INDEX(LINEST($R195:$S195,$R194:$S194),1))","v":1.2500000000000002},{"$f":"IF($C195<>\"Air/eau\",$AW195,INDEX(LINEST($S195:$T195,$S194:$T194),1))","v":0},{"$f":"IF($C195<>\"Air/eau\",$AX195,INDEX(LINEST($T195:$U195,$T194:$U194),1))","v":0},{"$f":"IF($B194=0,\"\",INDEX(LINEST($R195:$S195,$R194:$S194),2))","v":73.75},{"$f":"IF($C195<>\"Air/eau\",$AZ195,INDEX(LINEST($S195:$T195,$S194:$T194),2))","v":65},{"$f":"IF($C195<>\"Air/eau\",$BA195,INDEX(LINEST($T195:$U195,$T194:$U194),2))","v":65},null,null,"Text de base :",{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,0,IF(BP194=TRUE,$C$1320,BO194))","v":-5},"Index du régime d'eau supérieur (fin du segment)",{"$f":"HLOOKUP(BM194,$BE$129:$BI$130,2,FALSE)","v":484},"Index de la T°ext. fin du segment",{"$f":"BH195+ABS(-20-BF195)","v":499}]
["Page BDD_PAC","FlexoCOMPACT exclusive VWF 58/4-5 - 400V + aroCOLLEC",{"$f":"C195","v":"Air/Eau"},"Tri","TOR","Electrique",{"$f":"G195","v":9},{"$f":"BDD_PAC!H77","v":0},{"$f":"BDD_PAC!I77","v":55},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J77),\"\",BDD_PAC!J77)","v":3.8},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K77),\"\",BDD_PAC!K77)","v":4.5999999999999996},{"$f":"IF($C196<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L77),\"\",BDD_PAC!L77))","v":6.1},{"$f":"IF($C196<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M77),\"\",BDD_PAC!M77))","v":7.3},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N77),\"\",BDD_PAC!N77)","v":1.9},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O77),\"\",BDD_PAC!O77)","v":2.2999999999999998},{"$f":"IF($C196<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P77),\"\",BDD_PAC!P77))","v":3.1},{"$f":"IF($C196<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q77),\"\",BDD_PAC!Q77))","v":3.7},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R77),\"\",BDD_PAC!R77)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S77),\"\",BDD_PAC!S77)","v":""},{"$f":"IF($C196<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T77),\"\",BDD_PAC!T77))","v":""},{"$f":"IF($C196<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U77),\"\",BDD_PAC!U77))","v":""},null,null,{"$f":"IF(B194=0,\"\",INDEX(LINEST(J196:K196,J194:K194),1))","v":9.9999999999999992E-2},{"$f":"IF($C196<>\"Air/eau\",X196,INDEX(LINEST(K196:L196,K194:L194),1))","v":0.10714285714285714},{"$f":"IF($C196<>\"Air/eau\",Y196,INDEX(LINEST(L196:M196,L194:M194),1))","v":9.2307692307692299E-2},{"$f":"IF(B194=0,\"\",INDEX(LINEST(J196:K196,J194:K194),2))","v":5.2999999999999989},{"$f":"IF($C196<>\"Air/eau\",X196,INDEX(LINEST(K196:L196,K194:L194),2))","v":5.35},{"$f":"IF($C196<>\"Air/eau\",Y196,INDEX(LINEST(L196:M196,L194:M194),2))","v":5.4538461538461531},{"$f":"IF($B194=0,\"\",INDEX(LINEST(X195:X196,$I195:$I196),2))","v":0.20312500000000003},0.20535714285714285,0.13461538461538444,4.9218750000000027,4.9375000000000018,5.4326923076923119,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"BDD_G1",null,null,null,"Index T° max",{"$f":"Data_Tech!$E$535+ABS(-25-BF195)","v":546}]
["Page BDD_PAC",{"$f":"BDD_PAC!B78","v":"FlexoCOMPACT exclusive VWF 88/4-5 - 400V + aroCOLLECT"},{"$f":"BDD_PAC!C78","v":"Air/Eau"},{"$f":"BDD_PAC!D78","v":"Tri"},{"$f":"BDD_PAC!G78","v":"TOR"},{"$f":"BDD_PAC!E78","v":"Electrique"},{"$f":"BDD_PAC!F78","v":9},{"$f":"BDD_PAC!H78","v":0},{"$f":"IF(C197=0,\"\",CONCATENATE(IF(ISBLANK(C197),\"\",IF(C197=\"Air/Eau\",\"Text\",IF(C197=\"Eau/Eau\",\"Teau\",IF(C197=\"Eau glycolée/Eau\",\"Tglyc\")))),\" ->\"))","v":"Text ->"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J78),\"\",BDD_PAC!J78)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K78),\"\",BDD_PAC!K78)","v":-7},{"$f":"IF($C197<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L78),\"\",BDD_PAC!L78))","v":7},{"$f":"IF($C197<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M78),\"\",BDD_PAC!M78))","v":20},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N78),\"\",BDD_PAC!N78)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O78),\"\",BDD_PAC!O78)","v":-7},{"$f":"IF($C197<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P78),\"\",BDD_PAC!P78))","v":7},{"$f":"IF($C197<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q78),\"\",BDD_PAC!Q78))","v":20},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R78),\"\",BDD_PAC!R78)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S78),\"\",BDD_PAC!S78)","v":-7},{"$f":"IF($C197<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T78),\"\",BDD_PAC!T78))","v":7},{"$f":"IF($C197<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U78),\"\",BDD_PAC!U78))","v":20},{"$f":"IF(COUNTIF(B197:E197,0)=4,\"\",IF(C197=\"Air/Eau\",IF(OR(COUNTIF(B197:E197,0)<>0,COUNT(J197:Q199,I198:I199,R197:U198)<>34),\"La saisie est incomplète\",\"\"),IF(OR(COUNTIF(B197:E197,0)<>0,COUNT(J197:K199,N197:O199,I198:I199,R197:S198)<>18),\"La saisie est incomplète\",\"\")))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!W78),\"\",BDD_PAC!W78)","v":true},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"IF(C$1321<K197,\"Segment 1\",IF(C$1321<L197,\"Segment 2\",\"Segment 3\"))","v":"Segment 2"},{"$f":"C$1321*(AI$132*HLOOKUP(AJ197,AD197:AF199,2)+HLOOKUP(AJ197,AD197:AF199,3))+(AI$132*HLOOKUP(AJ197,AG197:AI199,2)+HLOOKUP(AJ197,AG197:AI199,3))","v":7.492857142857142},{"$f":"IF(W197=TRUE,AM197,AK197)","v":0},{"$f":"AP197*IF($BF$194>AU197,AU197,$BF$194)+AQ197","v":0},{"$f":"MATCH(B197,Data_Tech!$F$2:$HZ$2,0)","v":68},null,{"$f":"INDEX(LINEST(AR197:AS197,$BL$194:$BM$194),1)","v":0},{"$f":"INDEX(LINEST(AR197:AS197,$BL$194:$BM$194),2)","v":0},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$194,$AN197)","v":0},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$195,$AN197)","v":0},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,BJ$196,AN197)","v":62.857142857142861},{"$f":"IF($W197=TRUE,AT197,BC197)","v":62.857142857142861},{"$f":"$L$1356*(AU197-$J$1357)/$J$1356+$L$1357","v":16.313337597377323},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"(BF$195*HLOOKUP(AJ197,AW197:AY198,2)+HLOOKUP(AJ197,AZ197:BB198,2))","v":65}]
["Page BDD_PAC",{"$f":"B197","v":"FlexoCOMPACT exclusive VWF 88/4-5 - 400V + aroCOLLECT"},{"$f":"C197","v":"Air/Eau"},"Tri","TOR","Electrique",{"$f":"G197","v":9},{"$f":"BDD_PAC!H79","v":"Td"},{"$f":"BDD_PAC!I79","v":35},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J79),\"\",BDD_PAC!J79)","v":5},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K79),\"\",BDD_PAC!K79)","v":6.5},{"$f":"IF($C198<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L79),\"\",BDD_PAC!L79))","v":8.8000000000000007},{"$f":"IF($C198<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M79),\"\",BDD_PAC!M79))","v":10.5},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N79),\"\",BDD_PAC!N79)","v":2.5},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O79),\"\",BDD_PAC!O79)","v":3.1},{"$f":"IF($C198<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P79),\"\",BDD_PAC!P79))","v":4.4000000000000004},{"$f":"IF($C198<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q79),\"\",BDD_PAC!Q79))","v":5.3},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R79),\"\",BDD_PAC!R79)","v":55},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S79),\"\",BDD_PAC!S79)","v":65},{"$f":"IF($C198<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T79),\"\",BDD_PAC!T79))","v":65},{"$f":"IF($C198<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U79),\"\",BDD_PAC!U79))","v":65},null,null,{"$f":"IF(B197=0,\"\",INDEX(LINEST(J198:K198,J197:K197),1))","v":0.1875},{"$f":"IF($C198<>\"Air/eau\",X198,INDEX(LINEST(K198:L198,K197:L197),1))","v":0.16428571428571437},{"$f":"IF($C198<>\"Air/eau\",Y198,INDEX(LINEST(L198:M198,L197:M197),1))","v":0.13076923076923067},{"$f":"IF(B197=0,\"\",INDEX(LINEST(J198:K198,J197:K197),2))","v":7.8125},{"$f":"IF($C198<>\"Air/eau\",X198,INDEX(LINEST(K198:L198,K197:L197),2))","v":7.65},{"$f":"IF($C198<>\"Air/eau\",Y198,INDEX(LINEST(L198:M198,L197:M197),2))","v":7.8846153846153868},{"$f":"IF($B197=0,\"\",INDEX(LINEST(X198:X199,$I198:$I199),1))","v":-4.3749999999999926E-3},1.071428571428563E-3,-7.6923076923076619E-4,-1.0624999999999928E-2,2.7499999999999938E-2,4.0384615384615324E-2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($B197=0,\"\",INDEX(LINEST($R198:$S198,$R197:$S197),1))","v":1.2500000000000002},{"$f":"IF($C198<>\"Air/eau\",$AW198,INDEX(LINEST($S198:$T198,$S197:$T197),1))","v":0},{"$f":"IF($C198<>\"Air/eau\",$AX198,INDEX(LINEST($T198:$U198,$T197:$U197),1))","v":0},{"$f":"IF($B197=0,\"\",INDEX(LINEST($R198:$S198,$R197:$S197),2))","v":73.75},{"$f":"IF($C198<>\"Air/eau\",$AZ198,INDEX(LINEST($S198:$T198,$S197:$T197),2))","v":65},{"$f":"IF($C198<>\"Air/eau\",$BA198,INDEX(LINEST($T198:$U198,$T197:$U197),2))","v":65}]
["Page BDD_PAC","FlexoCOMPACT exclusive VWF 88/4-5 - 400V + aroCOLLECT",{"$f":"C198","v":"Air/Eau"},"Tri","TOR","Electrique",{"$f":"G198","v":9},{"$f":"BDD_PAC!H80","v":0},{"$f":"BDD_PAC!I80","v":55},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J80),\"\",BDD_PAC!J80)","v":6.1},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K80),\"\",BDD_PAC!K80)","v":6.9},{"$f":"IF($C199<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L80),\"\",BDD_PAC!L80))","v":9.5},{"$f":"IF($C199<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M80),\"\",BDD_PAC!M80))","v":11},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N80),\"\",BDD_PAC!N80)","v":2},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O80),\"\",BDD_PAC!O80)","v":2.2999999999999998},{"$f":"IF($C199<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P80),\"\",BDD_PAC!P80))","v":3.2},{"$f":"IF($C199<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q80),\"\",BDD_PAC!Q80))","v":3.7},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R80),\"\",BDD_PAC!R80)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S80),\"\",BDD_PAC!S80)","v":""},{"$f":"IF($C199<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T80),\"\",BDD_PAC!T80))","v":""},{"$f":"IF($C199<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U80),\"\",BDD_PAC!U80))","v":""},null,null,{"$f":"IF(B197=0,\"\",INDEX(LINEST(J199:K199,J197:K197),1))","v":0.10000000000000013},{"$f":"IF($C199<>\"Air/eau\",X199,INDEX(LINEST(K199:L199,K197:L197),1))","v":0.18571428571428564},{"$f":"IF($C199<>\"Air/eau\",Y199,INDEX(LINEST(L199:M199,L197:M197),1))","v":0.11538461538461534},{"$f":"IF(B197=0,\"\",INDEX(LINEST(J199:K199,J197:K197),2))","v":7.6000000000000014},{"$f":"IF($C199<>\"Air/eau\",X199,INDEX(LINEST(K199:L199,K197:L197),2))","v":8.1999999999999993},{"$f":"IF($C199<>\"Air/eau\",Y199,INDEX(LINEST(L199:M199,L197:M197),2))","v":8.6923076923076934},{"$f":"IF($B197=0,\"\",INDEX(LINEST(X198:X199,$I198:$I199),2))","v":0.34062499999999973},0.12678571428571467,0.15769230769230747,8.1843749999999975,6.6875000000000027,6.4711538461538503]
["Page BDD_PAC",{"$f":"BDD_PAC!B81","v":"FlexoCOMPACT exclusive VWF 118/4-5 - 400V + aroCOLLECT"},{"$f":"BDD_PAC!C81","v":"Air/Eau"},{"$f":"BDD_PAC!D81","v":"Tri"},{"$f":"BDD_PAC!G81","v":"TOR"},{"$f":"BDD_PAC!E81","v":"Electrique"},{"$f":"BDD_PAC!F81","v":9},{"$f":"BDD_PAC!H81","v":0},{"$f":"IF(C200=0,\"\",CONCATENATE(IF(ISBLANK(C200),\"\",IF(C200=\"Air/Eau\",\"Text\",IF(C200=\"Eau/Eau\",\"Teau\",IF(C200=\"Eau glycolée/Eau\",\"Tglyc\")))),\" ->\"))","v":"Text ->"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J81),\"\",BDD_PAC!J81)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K81),\"\",BDD_PAC!K81)","v":-7},{"$f":"IF($C200<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L81),\"\",BDD_PAC!L81))","v":7},{"$f":"IF($C200<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M81),\"\",BDD_PAC!M81))","v":20},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N81),\"\",BDD_PAC!N81)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O81),\"\",BDD_PAC!O81)","v":-7},{"$f":"IF($C200<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P81),\"\",BDD_PAC!P81))","v":7},{"$f":"IF($C200<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q81),\"\",BDD_PAC!Q81))","v":20},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R81),\"\",BDD_PAC!R81)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S81),\"\",BDD_PAC!S81)","v":-7},{"$f":"IF($C200<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T81),\"\",BDD_PAC!T81))","v":7},{"$f":"IF($C200<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U81),\"\",BDD_PAC!U81))","v":20},{"$f":"IF(COUNTIF(B200:E200,0)=4,\"\",IF(C200=\"Air/Eau\",IF(OR(COUNTIF(B200:E200,0)<>0,COUNT(J200:Q202,I201:I202,R200:U201)<>34),\"La saisie est incomplète\",\"\"),IF(OR(COUNTIF(B200:E200,0)<>0,COUNT(J200:K202,N200:O202,I201:I202,R200:S201)<>18),\"La saisie est incomplète\",\"\")))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!W81),\"\",BDD_PAC!W81)","v":true},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"IF(C$1321<K200,\"Segment 1\",IF(C$1321<L200,\"Segment 2\",\"Segment 3\"))","v":"Segment 2"},{"$f":"C$1321*(AI$132*HLOOKUP(AJ200,AD200:AF202,2)+HLOOKUP(AJ200,AD200:AF202,3))+(AI$132*HLOOKUP(AJ200,AG200:AI202,2)+HLOOKUP(AJ200,AG200:AI202,3))","v":9.8928571428571423},{"$f":"IF(W200=TRUE,AM200,AK200)","v":0},{"$f":"AP200*IF($BF$194>AU200,AU200,$BF$194)+AQ200","v":0},{"$f":"MATCH(B200,Data_Tech!$F$2:$HZ$2,0)","v":69},null,{"$f":"INDEX(LINEST(AR200:AS200,$BL$194:$BM$194),1)","v":0},{"$f":"INDEX(LINEST(AR200:AS200,$BL$194:$BM$194),2)","v":0},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$194,$AN200)","v":0},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$195,$AN200)","v":0},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,BJ$196,AN200)","v":62.857142857142861},{"$f":"IF($W200=TRUE,AT200,BC200)","v":62.857142857142861},{"$f":"$L$1356*(AU200-$J$1357)/$J$1356+$L$1357","v":16.313337597377323},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"(BF$195*HLOOKUP(AJ200,AW200:AY201,2)+HLOOKUP(AJ200,AZ200:BB201,2))","v":65}]
["Page BDD_PAC",{"$f":"B200","v":"FlexoCOMPACT exclusive VWF 118/4-5 - 400V + aroCOLLECT"},{"$f":"C200","v":"Air/Eau"},"Tri","TOR","Electrique",{"$f":"G200","v":9},{"$f":"BDD_PAC!H82","v":"Td"},{"$f":"BDD_PAC!I82","v":35},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J82),\"\",BDD_PAC!J82)","v":6.9},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K82),\"\",BDD_PAC!K82)","v":8.4},{"$f":"IF($C201<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L82),\"\",BDD_PAC!L82))","v":11.5},{"$f":"IF($C201<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M82),\"\",BDD_PAC!M82))","v":14.5},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N82),\"\",BDD_PAC!N82)","v":2.4},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O82),\"\",BDD_PAC!O82)","v":2.9},{"$f":"IF($C201<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P82),\"\",BDD_PAC!P82))","v":4.4000000000000004},{"$f":"IF($C201<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q82),\"\",BDD_PAC!Q82))","v":5.6},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R82),\"\",BDD_PAC!R82)","v":55},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S82),\"\",BDD_PAC!S82)","v":65},{"$f":"IF($C201<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T82),\"\",BDD_PAC!T82))","v":65},{"$f":"IF($C201<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U82),\"\",BDD_PAC!U82))","v":65},null,null,{"$f":"IF(B200=0,\"\",INDEX(LINEST(J201:K201,J200:K200),1))","v":0.1875},{"$f":"IF($C201<>\"Air/eau\",X201,INDEX(LINEST(K201:L201,K200:L200),1))","v":0.22142857142857139},{"$f":"IF($C201<>\"Air/eau\",Y201,INDEX(LINEST(L201:M201,L200:M200),1))","v":0.23076923076923067},{"$f":"IF(B200=0,\"\",INDEX(LINEST(J201:K201,J200:K200),2))","v":9.7125000000000004},{"$f":"IF($C201<>\"Air/eau\",X201,INDEX(LINEST(K201:L201,K200:L200),2))","v":9.9499999999999993},{"$f":"IF($C201<>\"Air/eau\",Y201,INDEX(LINEST(L201:M201,L200:M200),2))","v":9.8846153846153868},{"$f":"IF($B200=0,\"\",INDEX(LINEST(X201:X202,$I201:$I202),1))","v":-1.8750000000000043E-3},0,-2.6923076923076857E-3,2.1874999999999908E-2,3.4999999999999962E-2,5.3846153846153641E-2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($B200=0,\"\",INDEX(LINEST($R201:$S201,$R200:$S200),1))","v":1.2500000000000002},{"$f":"IF($C201<>\"Air/eau\",$AW201,INDEX(LINEST($S201:$T201,$S200:$T200),1))","v":0},{"$f":"IF($C201<>\"Air/eau\",$AX201,INDEX(LINEST($T201:$U201,$T200:$U200),1))","v":0},{"$f":"IF($B200=0,\"\",INDEX(LINEST($R201:$S201,$R200:$S200),2))","v":73.75},{"$f":"IF($C201<>\"Air/eau\",$AZ201,INDEX(LINEST($S201:$T201,$S200:$T200),2))","v":65},{"$f":"IF($C201<>\"Air/eau\",$BA201,INDEX(LINEST($T201:$U201,$T200:$U200),2))","v":65}]
["Page BDD_PAC","FlexoCOMPACT exclusive VWF 118/4-5 - 400V + aroCOLLECT",{"$f":"C201","v":"Air/Eau"},"Tri","TOR","Electrique",{"$f":"G201","v":9},{"$f":"BDD_PAC!H83","v":0},{"$f":"BDD_PAC!I83","v":55},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J83),\"\",BDD_PAC!J83)","v":7.9},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K83),\"\",BDD_PAC!K83)","v":9.1},{"$f":"IF($C202<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L83),\"\",BDD_PAC!L83))","v":12.2},{"$f":"IF($C202<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M83),\"\",BDD_PAC!M83))","v":14.5},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N83),\"\",BDD_PAC!N83)","v":1.8},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O83),\"\",BDD_PAC!O83)","v":2.2000000000000002},{"$f":"IF($C202<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P83),\"\",BDD_PAC!P83))","v":3.1},{"$f":"IF($C202<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q83),\"\",BDD_PAC!Q83))","v":3.6},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R83),\"\",BDD_PAC!R83)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S83),\"\",BDD_PAC!S83)","v":""},{"$f":"IF($C202<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T83),\"\",BDD_PAC!T83))","v":""},{"$f":"IF($C202<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U83),\"\",BDD_PAC!U83))","v":""},null,null,{"$f":"IF(B200=0,\"\",INDEX(LINEST(J202:K202,J200:K200),1))","v":0.14999999999999991},{"$f":"IF($C202<>\"Air/eau\",X202,INDEX(LINEST(K202:L202,K200:L200),1))","v":0.22142857142857139},{"$f":"IF($C202<>\"Air/eau\",Y202,INDEX(LINEST(L202:M202,L200:M200),1))","v":0.17692307692307696},{"$f":"IF(B200=0,\"\",INDEX(LINEST(J202:K202,J200:K200),2))","v":10.149999999999999},{"$f":"IF($C202<>\"Air/eau\",X202,INDEX(LINEST(K202:L202,K200:L200),2))","v":10.649999999999999},{"$f":"IF($C202<>\"Air/eau\",Y202,INDEX(LINEST(L202:M202,L200:M200),2))","v":10.96153846153846},{"$f":"IF($B200=0,\"\",INDEX(LINEST(X201:X202,$I201:$I202),2))","v":0.25312500000000016},0.22142857142857139,0.32499999999999968,8.9468750000000021,8.7250000000000014,8.0000000000000089]
["Page BDD_PAC",{"$f":"BDD_PAC!B84","v":"aroTHERM plus 45/6 - 230 V S3"},{"$f":"BDD_PAC!C84","v":"Air/Eau"},{"$f":"BDD_PAC!D84","v":"Mono"},{"$f":"BDD_PAC!G84","v":"Inverter"},{"$f":"BDD_PAC!E84","v":"Electrique"},{"$f":"BDD_PAC!F84","v":5.4},{"$f":"BDD_PAC!H84","v":0},{"$f":"IF(C203=0,\"\",CONCATENATE(IF(ISBLANK(C203),\"\",IF(C203=\"Air/Eau\",\"Text\",IF(C203=\"Eau/Eau\",\"Teau\",IF(C203=\"Eau glycolée/Eau\",\"Tglyc\")))),\" ->\"))","v":"Text ->"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J84),\"\",BDD_PAC!J84)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K84),\"\",BDD_PAC!K84)","v":-7},{"$f":"IF($C203<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L84),\"\",BDD_PAC!L84))","v":7},{"$f":"IF($C203<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M84),\"\",BDD_PAC!M84))","v":20},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N84),\"\",BDD_PAC!N84)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O84),\"\",BDD_PAC!O84)","v":-7},{"$f":"IF($C203<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P84),\"\",BDD_PAC!P84))","v":7},{"$f":"IF($C203<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q84),\"\",BDD_PAC!Q84))","v":20},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R84),\"\",BDD_PAC!R84)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S84),\"\",BDD_PAC!S84)","v":-7},{"$f":"IF($C203<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T84),\"\",BDD_PAC!T84))","v":7},{"$f":"IF($C203<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U84),\"\",BDD_PAC!U84))","v":20},{"$f":"IF(COUNTIF(B203:E203,0)=4,\"\",IF(C203=\"Air/Eau\",IF(OR(COUNTIF(B203:E203,0)<>0,COUNT(J203:Q205,I204:I205,R203:U204)<>34),\"La saisie est incomplète\",\"\"),IF(OR(COUNTIF(B203:E203,0)<>0,COUNT(J203:K205,N203:O205,I204:I205,R203:S204)<>18),\"La saisie est incomplète\",\"\")))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!W84),\"\",BDD_PAC!W84)","v":true},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"IF(C$1321<K203,\"Segment 1\",IF(C$1321<L203,\"Segment 2\",\"Segment 3\"))","v":"Segment 2"},{"$f":"C$1321*(AI$132*HLOOKUP(AJ203,AD203:AF205,2)+HLOOKUP(AJ203,AD203:AF205,3))+(AI$132*HLOOKUP(AJ203,AG203:AI205,2)+HLOOKUP(AJ203,AG203:AI205,3))","v":5.1214285714285701},{"$f":"IF($W203=TRUE,AM203,AK203)","v":3.3928740173021352},{"$f":"AP203*IF($BF$203>AU203,AU203,$BF$203)+AQ203","v":3.3928740173021352},{"$f":"MATCH(B203,Data_Tech!$F$2:$HZ$2,0)","v":155},null,{"$f":"INDEX(LINEST(AR203:AS203,$BL$203:$BM$203),1)","v":-6.1425196539573061E-2},{"$f":"INDEX(LINEST(AR203:AS203,$BL$203:$BM$203),2)","v":7.385511792374384},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$203,AN203)","v":3.7},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$204,AN203)","v":3.3928740173021348},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,BJ$205,AN203)","v":70},{"$f":"IF($W203=TRUE,AT203,BC203)","v":70},{"$f":"$F$1350*(19.5-IF($BP$203=TRUE,T°base_corrigée,$BQ$203))/1000","v":17.147549999999999},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"(BF$204*HLOOKUP(AJ203,AW203:AY204,2)+HLOOKUP(AJ203,AZ203:BB204,2))","v":69},null,"Tdep_ref :",{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,50,IF(BP203=TRUE,Teau_départ,$F$1802))","v":65},"Index du régime d'eau inférieur (debut du segment)",{"$f":"HLOOKUP(BL203,$BE$129:$BI$130,2,FALSE)","v":442},"Index de la T°ext. Début du segment",{"$f":"BH203+ABS(-20-BF204)","v":457},null,{"$f":"IF(BF203<=45,35,IF(BF203<=60,IF(BF203<=55,45,55),60))","v":60},{"$f":"IF(BF203<=45,45,IF(BF203<=60,IF(BF203<=55,55,60),65))","v":65},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,55,AN203)","v":-25},{"$f":"$E$1809","v":-10},{"$f":"IF(BO203<=T°base_corrigée,TRUE,FALSE)","v":true},{"$f":"IF($BO$203<=T°base_corrigée,T°base_corrigée,$BO$203)","v":-5}]
["Page BDD_PAC",{"$f":"B203","v":"aroTHERM plus 45/6 - 230 V S3"},"Air/Eau","Mono","Inverter","Electrique",5.4,{"$f":"BDD_PAC!H85","v":"Td"},{"$f":"BDD_PAC!I85","v":35},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J85),\"\",BDD_PAC!J85)","v":3.1},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K85),\"\",BDD_PAC!K85)","v":4.9000000000000004},{"$f":"IF($C204<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L85),\"\",BDD_PAC!L85))","v":4.2},{"$f":"IF($C204<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M85),\"\",BDD_PAC!M85))","v":7.7},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N85),\"\",BDD_PAC!N85)","v":2.2999999999999998},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O85),\"\",BDD_PAC!O85)","v":2.4},{"$f":"IF($C204<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P85),\"\",BDD_PAC!P85))","v":4.4000000000000004},{"$f":"IF($C204<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q85),\"\",BDD_PAC!Q85))","v":6.2},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R85),\"\",BDD_PAC!R85)","v":60},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S85),\"\",BDD_PAC!S85)","v":68},{"$f":"IF($C204<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T85),\"\",BDD_PAC!T85))","v":75},{"$f":"IF($C204<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U85),\"\",BDD_PAC!U85))","v":75},null,null,{"$f":"IF(B203=0,\"\",INDEX(LINEST(J204:K204,J203:K203),1))","v":0.22500000000000003},{"$f":"IF($C204<>\"Air/eau\",X204,INDEX(LINEST(K204:L204,K203:L203),1))","v":-0.05},{"$f":"IF($C204<>\"Air/eau\",Y204,INDEX(LINEST(L204:M204,L203:M203),1))","v":0.26923076923076922},{"$f":"IF(B203=0,\"\",INDEX(LINEST(J204:K204,J203:K203),2))","v":6.4750000000000005},{"$f":"IF($C204<>\"Air/eau\",X204,INDEX(LINEST(K204:L204,K203:L203),2))","v":4.5500000000000007},{"$f":"IF($C204<>\"Air/eau\",Y204,INDEX(LINEST(L204:M204,L203:M203),2))","v":2.3153846153846156},{"$f":"IF($B203=0,\"\",INDEX(LINEST(X204:X205,$I204:$I205),1))","v":2.5000000000000018E-3},3.5714285714285855E-4,-4.6153846153846149E-3,2.7499999999999993E-2,1.2499999999999952E-2,4.7307692307692321E-2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($B203=0,\"\",INDEX(LINEST($R204:$S204,$R203:$S203),1))","v":1},{"$f":"IF($C204<>\"Air/eau\",$AW204,INDEX(LINEST($S204:$T204,$S203:$T203),1))","v":0.5},{"$f":"IF($C204<>\"Air/eau\",$AX204,INDEX(LINEST($T204:$U204,$T203:$U203),1))","v":0},{"$f":"IF($B203=0,\"\",INDEX(LINEST($R204:$S204,$R203:$S203),2))","v":75},{"$f":"IF($C204<>\"Air/eau\",$AZ204,INDEX(LINEST($S204:$T204,$S203:$T203),2))","v":71.5},{"$f":"IF($C204<>\"Air/eau\",$BA204,INDEX(LINEST($T204:$U204,$T203:$U203),2))","v":75},null,null,"Text de base :",{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,0,IF(BP203=TRUE,$C$1320,BO203))","v":-5},"Index du régime d'eau supérieur (fin du segment)",{"$f":"HLOOKUP(BM203,$BE$129:$BI$130,2,FALSE)","v":484},"Index de la T°ext. fin du segment",{"$f":"BH204+ABS(-20-BF204)","v":499}]
["Page BDD_PAC",{"$f":"B204","v":"aroTHERM plus 45/6 - 230 V S3"},"Air/Eau","Mono","Inverter","Electrique",5.4,{"$f":"BDD_PAC!H86","v":0},{"$f":"BDD_PAC!I86","v":55},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J86),\"\",BDD_PAC!J86)","v":2.9},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K86),\"\",BDD_PAC!K86)","v":5.0999999999999996},{"$f":"IF($C205<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L86),\"\",BDD_PAC!L86))","v":4.5},{"$f":"IF($C205<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M86),\"\",BDD_PAC!M86))","v":6.8},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N86),\"\",BDD_PAC!N86)","v":1.6},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O86),\"\",BDD_PAC!O86)","v":2},{"$f":"IF($C205<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P86),\"\",BDD_PAC!P86))","v":2.2999999999999998},{"$f":"IF($C205<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q86),\"\",BDD_PAC!Q86))","v":3.6},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R86),\"\",BDD_PAC!R86)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S86),\"\",BDD_PAC!S86)","v":""},{"$f":"IF($C205<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T86),\"\",BDD_PAC!T86))","v":""},{"$f":"IF($C205<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U86),\"\",BDD_PAC!U86))","v":""},null,null,{"$f":"IF(B203=0,\"\",INDEX(LINEST(J205:K205,J203:K203),1))","v":0.27500000000000008},{"$f":"IF($C205<>\"Air/eau\",X205,INDEX(LINEST(K205:L205,K203:L203),1))","v":-4.285714285714283E-2},{"$f":"IF($C205<>\"Air/eau\",Y205,INDEX(LINEST(L205:M205,L203:M203),1))","v":0.17692307692307688},{"$f":"IF(B203=0,\"\",INDEX(LINEST(J205:K205,J203:K203),2))","v":7.0250000000000004},{"$f":"IF($C205<>\"Air/eau\",X205,INDEX(LINEST(K205:L205,K203:L203),2))","v":4.8},{"$f":"IF($C205<>\"Air/eau\",Y205,INDEX(LINEST(L205:M205,L203:M203),2))","v":3.2615384615384624},{"$f":"IF($B203=0,\"\",INDEX(LINEST(X204:X205,$I204:$I205),2))","v":0.13749999999999996},-6.2500000000000056E-2,0.43076923076923074,5.5125000000000002,4.1125000000000025,0.65961538461538494,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"BDD_G1",null,null,null,"Index T° max",{"$f":"Data_Tech!$E$535+ABS(-25-BF204)","v":546}]
["Page BDD_PAC",{"$f":"BDD_PAC!B87","v":"aroTHERM plus 55/6 - 230 V S3"},{"$f":"BDD_PAC!C87","v":"Air/Eau"},{"$f":"BDD_PAC!D87","v":"Mono"},{"$f":"BDD_PAC!G87","v":"Inverter"},{"$f":"BDD_PAC!E87","v":"Electrique"},{"$f":"BDD_PAC!F87","v":5.4},{"$f":"BDD_PAC!H87","v":0},{"$f":"IF(C206=0,\"\",CONCATENATE(IF(ISBLANK(C206),\"\",IF(C206=\"Air/Eau\",\"Text\",IF(C206=\"Eau/Eau\",\"Teau\",IF(C206=\"Eau glycolée/Eau\",\"Tglyc\")))),\" ->\"))","v":"Text ->"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J87),\"\",BDD_PAC!J87)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K87),\"\",BDD_PAC!K87)","v":-7},{"$f":"IF($C206<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L87),\"\",BDD_PAC!L87))","v":7},{"$f":"IF($C206<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M87),\"\",BDD_PAC!M87))","v":20},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N87),\"\",BDD_PAC!N87)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O87),\"\",BDD_PAC!O87)","v":-7},{"$f":"IF($C206<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P87),\"\",BDD_PAC!P87))","v":7},{"$f":"IF($C206<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q87),\"\",BDD_PAC!Q87))","v":20},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R87),\"\",BDD_PAC!R87)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S87),\"\",BDD_PAC!S87)","v":-7},{"$f":"IF($C206<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T87),\"\",BDD_PAC!T87))","v":7},{"$f":"IF($C206<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U87),\"\",BDD_PAC!U87))","v":20},{"$f":"IF(COUNTIF(B206:E206,0)=4,\"\",IF(C206=\"Air/Eau\",IF(OR(COUNTIF(B206:E206,0)<>0,COUNT(J206:Q208,I207:I208,R206:U207)<>34),\"La saisie est incomplète\",\"\"),IF(OR(COUNTIF(B206:E206,0)<>0,COUNT(J206:K208,N206:O208,I207:I208,R206:S207)<>18),\"La saisie est incomplète\",\"\")))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!W87),\"\",BDD_PAC!W87)","v":true},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"IF(C$1321<K206,\"Segment 1\",IF(C$1321<L206,\"Segment 2\",\"Segment 3\"))","v":"Segment 2"},{"$f":"C$1321*(AI$132*HLOOKUP(AJ206,AD206:AF208,2)+HLOOKUP(AJ206,AD206:AF208,3))+(AI$132*HLOOKUP(AJ206,AG206:AI208,2)+HLOOKUP(AJ206,AG206:AI208,3))","v":5.1214285714285701},{"$f":"IF(W206=TRUE,AM206,AK206)","v":4.7097697555555564},{"$f":"AP206*IF($BF$203>AU206,AU206,$BF$203)+AQ206","v":4.7097697555555564},{"$f":"MATCH(B206,Data_Tech!$F$2:$HZ$2,0)","v":156},null,{"$f":"INDEX(LINEST(AR206:AS206,$BL$203:$BM$203),1)","v":-5.8046048888888875E-2},{"$f":"INDEX(LINEST(AR206:AS206,$BL$203:$BM$203),2)","v":8.4827629333333334},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$203,AN206)","v":5},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$204,AN206)","v":4.7097697555555555},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,BJ$205,AN206)","v":70},{"$f":"IF($W206=TRUE,AT206,BC206)","v":70},{"$f":"$F$1350*(19.5-IF($BP$203=TRUE,T°base_corrigée,$BQ$203))/1000","v":17.147549999999999},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"(BF$204*HLOOKUP(AJ206,AW206:AY207,2)+HLOOKUP(AJ206,AZ206:BB207,2))","v":69},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($BO$203<=T°base_corrigée,T°base_corrigée,$BO$203)","v":-5}]
["Page BDD_PAC",{"$f":"B206","v":"aroTHERM plus 55/6 - 230 V S3"},"Air/Eau","Mono","Inverter","Electrique",5.4,{"$f":"BDD_PAC!H88","v":"Td"},{"$f":"BDD_PAC!I88","v":35},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J88),\"\",BDD_PAC!J88)","v":4.7},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K88),\"\",BDD_PAC!K88)","v":4.9000000000000004},{"$f":"IF($C207<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L88),\"\",BDD_PAC!L88))","v":4.2},{"$f":"IF($C207<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M88),\"\",BDD_PAC!M88))","v":7.6},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N88),\"\",BDD_PAC!N88)","v":2.2999999999999998},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O88),\"\",BDD_PAC!O88)","v":2.4},{"$f":"IF($C207<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P88),\"\",BDD_PAC!P88))","v":4.4000000000000004},{"$f":"IF($C207<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q88),\"\",BDD_PAC!Q88))","v":6.1},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R88),\"\",BDD_PAC!R88)","v":60},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S88),\"\",BDD_PAC!S88)","v":68},{"$f":"IF($C207<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T88),\"\",BDD_PAC!T88))","v":75},{"$f":"IF($C207<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U88),\"\",BDD_PAC!U88))","v":75},null,null,{"$f":"IF(B206=0,\"\",INDEX(LINEST(J207:K207,J206:K206),1))","v":2.5000000000000033E-2},{"$f":"IF($C207<>\"Air/eau\",X207,INDEX(LINEST(K207:L207,K206:L206),1))","v":-0.05},{"$f":"IF($C207<>\"Air/eau\",Y207,INDEX(LINEST(L207:M207,L206:M206),1))","v":0.2615384615384615},{"$f":"IF(B206=0,\"\",INDEX(LINEST(J207:K207,J206:K206),2))","v":5.0750000000000011},{"$f":"IF($C207<>\"Air/eau\",X207,INDEX(LINEST(K207:L207,K206:L206),2))","v":4.5500000000000007},{"$f":"IF($C207<>\"Air/eau\",Y207,INDEX(LINEST(L207:M207,L206:M206),2))","v":2.3692307692307701},{"$f":"IF($B206=0,\"\",INDEX(LINEST(X207:X208,$I207:$I208),1))","v":2.4999999999999961E-3},3.5714285714285855E-4,-4.2307692307692307E-3,2.7499999999999889E-2,1.2499999999999952E-2,4.4615384615384612E-2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($B206=0,\"\",INDEX(LINEST($R207:$S207,$R206:$S206),1))","v":1},{"$f":"IF($C207<>\"Air/eau\",$AW207,INDEX(LINEST($S207:$T207,$S206:$T206),1))","v":0.5},{"$f":"IF($C207<>\"Air/eau\",$AX207,INDEX(LINEST($T207:$U207,$T206:$U206),1))","v":0},{"$f":"IF($B206=0,\"\",INDEX(LINEST($R207:$S207,$R206:$S206),2))","v":75},{"$f":"IF($C207<>\"Air/eau\",$AZ207,INDEX(LINEST($S207:$T207,$S206:$T206),2))","v":71.5},{"$f":"IF($C207<>\"Air/eau\",$BA207,INDEX(LINEST($T207:$U207,$T206:$U206),2))","v":75}]
["Page BDD_PAC",{"$f":"B207","v":"aroTHERM plus 55/6 - 230 V S3"},"Air/Eau","Mono","Inverter","Electrique",5.4,{"$f":"BDD_PAC!H89","v":0},{"$f":"BDD_PAC!I89","v":55},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J89),\"\",BDD_PAC!J89)","v":4.5},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K89),\"\",BDD_PAC!K89)","v":5.0999999999999996},{"$f":"IF($C208<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L89),\"\",BDD_PAC!L89))","v":4.5},{"$f":"IF($C208<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M89),\"\",BDD_PAC!M89))","v":6.8},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N89),\"\",BDD_PAC!N89)","v":1.7},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O89),\"\",BDD_PAC!O89)","v":2},{"$f":"IF($C208<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P89),\"\",BDD_PAC!P89))","v":2.2999999999999998},{"$f":"IF($C208<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q89),\"\",BDD_PAC!Q89))","v":3.6},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R89),\"\",BDD_PAC!R89)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S89),\"\",BDD_PAC!S89)","v":""},{"$f":"IF($C208<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T89),\"\",BDD_PAC!T89))","v":""},{"$f":"IF($C208<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U89),\"\",BDD_PAC!U89))","v":""},null,null,{"$f":"IF(B206=0,\"\",INDEX(LINEST(J208:K208,J206:K206),1))","v":7.4999999999999956E-2},{"$f":"IF($C208<>\"Air/eau\",X208,INDEX(LINEST(K208:L208,K206:L206),1))","v":-4.285714285714283E-2},{"$f":"IF($C208<>\"Air/eau\",Y208,INDEX(LINEST(L208:M208,L206:M206),1))","v":0.17692307692307688},{"$f":"IF(B206=0,\"\",INDEX(LINEST(J208:K208,J206:K206),2))","v":5.6249999999999991},{"$f":"IF($C208<>\"Air/eau\",X208,INDEX(LINEST(K208:L208,K206:L206),2))","v":4.8},{"$f":"IF($C208<>\"Air/eau\",Y208,INDEX(LINEST(L208:M208,L206:M206),2))","v":3.2615384615384624},{"$f":"IF($B206=0,\"\",INDEX(LINEST(X207:X208,$I207:$I208),2))","v":-6.2499999999999827E-2},-6.2500000000000056E-2,0.40961538461538455,4.1125000000000043,4.1125000000000025,0.80769230769230838]
["Page BDD_PAC",{"$f":"BDD_PAC!B90","v":"aroTHERM plus 85/6 - 230 V S3"},{"$f":"BDD_PAC!C90","v":"Air/Eau"},{"$f":"BDD_PAC!D90","v":"Mono"},{"$f":"BDD_PAC!G90","v":"Inverter"},{"$f":"BDD_PAC!E90","v":"Electrique"},{"$f":"BDD_PAC!F90","v":5.4},{"$f":"BDD_PAC!H90","v":0},{"$f":"IF(C209=0,\"\",CONCATENATE(IF(ISBLANK(C209),\"\",IF(C209=\"Air/Eau\",\"Text\",IF(C209=\"Eau/Eau\",\"Teau\",IF(C209=\"Eau glycolée/Eau\",\"Tglyc\")))),\" ->\"))","v":"Text ->"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J90),\"\",BDD_PAC!J90)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K90),\"\",BDD_PAC!K90)","v":-7},{"$f":"IF($C209<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L90),\"\",BDD_PAC!L90))","v":7},{"$f":"IF($C209<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M90),\"\",BDD_PAC!M90))","v":20},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N90),\"\",BDD_PAC!N90)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O90),\"\",BDD_PAC!O90)","v":-7},{"$f":"IF($C209<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P90),\"\",BDD_PAC!P90))","v":7},{"$f":"IF($C209<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q90),\"\",BDD_PAC!Q90))","v":20},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R90),\"\",BDD_PAC!R90)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S90),\"\",BDD_PAC!S90)","v":-7},{"$f":"IF($C209<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T90),\"\",BDD_PAC!T90))","v":7},{"$f":"IF($C209<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U90),\"\",BDD_PAC!U90))","v":20},{"$f":"IF(COUNTIF(B209:E209,0)=4,\"\",IF(C209=\"Air/Eau\",IF(OR(COUNTIF(B209:E209,0)<>0,COUNT(J209:Q211,I210:I211,R209:U210)<>34),\"La saisie est incomplète\",\"\"),IF(OR(COUNTIF(B209:E209,0)<>0,COUNT(J209:K211,N209:O211,I210:I211,R209:S210)<>18),\"La saisie est incomplète\",\"\")))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!W90),\"\",BDD_PAC!W90)","v":true},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"IF(C$1321<K209,\"Segment 1\",IF(C$1321<L209,\"Segment 2\",\"Segment 3\"))","v":"Segment 2"},{"$f":"C$1321*(AI$132*HLOOKUP(AJ209,AD209:AF211,2)+HLOOKUP(AJ209,AD209:AF211,3))+(AI$132*HLOOKUP(AJ209,AG209:AI211,2)+HLOOKUP(AJ209,AG209:AI211,3))","v":6.6428571428571423},{"$f":"IF(W209=TRUE,AM209,AK209)","v":6.3211661202880434},{"$f":"AP209*IF($BF$203>AU209,AU209,$BF$203)+AQ209","v":6.3211661202880434},{"$f":"MATCH(B209,Data_Tech!$F$2:$HZ$2,0)","v":157},null,{"$f":"INDEX(LINEST(AR209:AS209,$BL$203:$BM$203),1)","v":-0.11576677594239153},{"$f":"INDEX(LINEST(AR209:AS209,$BL$203:$BM$203),2)","v":13.846006556543493},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$203,AN209)","v":6.9},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$204,AN209)","v":6.3211661202880425},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,BJ$205,AN209)","v":70},{"$f":"IF($W209=TRUE,AT209,BC209)","v":70},{"$f":"$F$1350*(19.5-IF($BP$203=TRUE,T°base_corrigée,$BQ$203))/1000","v":17.147549999999999},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"(BF$204*HLOOKUP(AJ209,AW209:AY210,2)+HLOOKUP(AJ209,AZ209:BB210,2))","v":69},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($BO$203<=T°base_corrigée,T°base_corrigée,$BO$203)","v":-5}]
["Page BDD_PAC",{"$f":"B209","v":"aroTHERM plus 85/6 - 230 V S3"},"Air/Eau","Mono","Inverter","Electrique",5.4,{"$f":"BDD_PAC!H91","v":"Td"},{"$f":"BDD_PAC!I91","v":35},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J91),\"\",BDD_PAC!J91)","v":6.45},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K91),\"\",BDD_PAC!K91)","v":6.5},{"$f":"IF($C210<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L91),\"\",BDD_PAC!L91))","v":7.8},{"$f":"IF($C210<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M91),\"\",BDD_PAC!M91))","v":10.1},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N91),\"\",BDD_PAC!N91)","v":2.2999999999999998},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O91),\"\",BDD_PAC!O91)","v":2.5},{"$f":"IF($C210<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P91),\"\",BDD_PAC!P91))","v":4.4000000000000004},{"$f":"IF($C210<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q91),\"\",BDD_PAC!Q91))","v":6},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R91),\"\",BDD_PAC!R91)","v":60},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S91),\"\",BDD_PAC!S91)","v":68},{"$f":"IF($C210<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T91),\"\",BDD_PAC!T91))","v":75},{"$f":"IF($C210<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U91),\"\",BDD_PAC!U91))","v":75},null,null,{"$f":"IF(B209=0,\"\",INDEX(LINEST(J210:K210,J209:K209),1))","v":6.2499999999999787E-3},{"$f":"IF($C210<>\"Air/eau\",X210,INDEX(LINEST(K210:L210,K209:L209),1))","v":9.2857142857142819E-2},{"$f":"IF($C210<>\"Air/eau\",Y210,INDEX(LINEST(L210:M210,L209:M209),1))","v":0.17692307692307688},{"$f":"IF(B209=0,\"\",INDEX(LINEST(J210:K210,J209:K209),2))","v":6.5437499999999993},{"$f":"IF($C210<>\"Air/eau\",X210,INDEX(LINEST(K210:L210,K209:L209),2))","v":7.15},{"$f":"IF($C210<>\"Air/eau\",Y210,INDEX(LINEST(L210:M210,L209:M209),2))","v":6.5615384615384613},{"$f":"IF($B209=0,\"\",INDEX(LINEST(X210:X211,$I210:$I211),1))","v":2.1875000000000045E-3},-7.1428571428571385E-4,-1.1538461538461524E-3,1.5312500000000057E-2,-5.0000000000000261E-3,-1.9230769230769156E-3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($B209=0,\"\",INDEX(LINEST($R210:$S210,$R209:$S209),1))","v":1},{"$f":"IF($C210<>\"Air/eau\",$AW210,INDEX(LINEST($S210:$T210,$S209:$T209),1))","v":0.5},{"$f":"IF($C210<>\"Air/eau\",$AX210,INDEX(LINEST($T210:$U210,$T209:$U209),1))","v":0},{"$f":"IF($B209=0,\"\",INDEX(LINEST($R210:$S210,$R209:$S209),2))","v":75},{"$f":"IF($C210<>\"Air/eau\",$AZ210,INDEX(LINEST($S210:$T210,$S209:$T209),2))","v":71.5},{"$f":"IF($C210<>\"Air/eau\",$BA210,INDEX(LINEST($T210:$U210,$T209:$U209),2))","v":75}]
["Page BDD_PAC",{"$f":"B210","v":"aroTHERM plus 85/6 - 230 V S3"},"Air/Eau","Mono","Inverter","Electrique",5.4,{"$f":"BDD_PAC!H92","v":0},{"$f":"BDD_PAC!I92","v":55},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J92),\"\",BDD_PAC!J92)","v":6.1},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K92),\"\",BDD_PAC!K92)","v":6.5},{"$f":"IF($C211<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L92),\"\",BDD_PAC!L92))","v":7.6},{"$f":"IF($C211<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M92),\"\",BDD_PAC!M92))","v":9.6},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N92),\"\",BDD_PAC!N92)","v":1.7},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O92),\"\",BDD_PAC!O92)","v":2},{"$f":"IF($C211<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P92),\"\",BDD_PAC!P92))","v":2.9},{"$f":"IF($C211<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q92),\"\",BDD_PAC!Q92))","v":3.7},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R92),\"\",BDD_PAC!R92)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S92),\"\",BDD_PAC!S92)","v":""},{"$f":"IF($C211<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T92),\"\",BDD_PAC!T92))","v":""},{"$f":"IF($C211<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U92),\"\",BDD_PAC!U92))","v":""},null,null,{"$f":"IF(B209=0,\"\",INDEX(LINEST(J211:K211,J209:K209),1))","v":5.0000000000000065E-2},{"$f":"IF($C211<>\"Air/eau\",X211,INDEX(LINEST(K211:L211,K209:L209),1))","v":7.8571428571428542E-2},{"$f":"IF($C211<>\"Air/eau\",Y211,INDEX(LINEST(L211:M211,L209:M209),1))","v":0.15384615384615383},{"$f":"IF(B209=0,\"\",INDEX(LINEST(J211:K211,J209:K209),2))","v":6.8500000000000005},{"$f":"IF($C211<>\"Air/eau\",X211,INDEX(LINEST(K211:L211,K209:L209),2))","v":7.05},{"$f":"IF($C211<>\"Air/eau\",Y211,INDEX(LINEST(L211:M211,L209:M209),2))","v":6.523076923076923},{"$f":"IF($B209=0,\"\",INDEX(LINEST(X210:X211,$I210:$I211),2))","v":-7.031250000000018E-2},0.11785714285714281,0.2173076923076922,6.0078124999999982,7.3250000000000011,6.6288461538461529]
["Page BDD_PAC",{"$f":"BDD_PAC!B93","v":"aroTHERM plus 125/6 - 230 V S3"},{"$f":"BDD_PAC!C93","v":"Air/Eau"},{"$f":"BDD_PAC!D93","v":"Mono"},{"$f":"BDD_PAC!G93","v":"Inverter"},{"$f":"BDD_PAC!E93","v":"Electrique"},{"$f":"BDD_PAC!F93","v":5.4},{"$f":"BDD_PAC!H93","v":0},{"$f":"IF(C212=0,\"\",CONCATENATE(IF(ISBLANK(C212),\"\",IF(C212=\"Air/Eau\",\"Text\",IF(C212=\"Eau/Eau\",\"Teau\",IF(C212=\"Eau glycolée/Eau\",\"Tglyc\")))),\" ->\"))","v":"Text ->"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J93),\"\",BDD_PAC!J93)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K93),\"\",BDD_PAC!K93)","v":-7},{"$f":"IF($C212<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L93),\"\",BDD_PAC!L93))","v":7},{"$f":"IF($C212<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M93),\"\",BDD_PAC!M93))","v":20},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N93),\"\",BDD_PAC!N93)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O93),\"\",BDD_PAC!O93)","v":-7},{"$f":"IF($C212<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P93),\"\",BDD_PAC!P93))","v":7},{"$f":"IF($C212<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q93),\"\",BDD_PAC!Q93))","v":20},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R93),\"\",BDD_PAC!R93)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S93),\"\",BDD_PAC!S93)","v":-7},{"$f":"IF($C212<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T93),\"\",BDD_PAC!T93))","v":7},{"$f":"IF($C212<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U93),\"\",BDD_PAC!U93))","v":20},{"$f":"IF(COUNTIF(B212:E212,0)=4,\"\",IF(C212=\"Air/Eau\",IF(OR(COUNTIF(B212:E212,0)<>0,COUNT(J212:Q214,I213:I214,R212:U213)<>34),\"La saisie est incomplète\",\"\"),IF(OR(COUNTIF(B212:E212,0)<>0,COUNT(J212:K214,N212:O214,I213:I214,R212:S213)<>18),\"La saisie est incomplète\",\"\")))","v":""},{"$f":"IF($C212<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!W93),\"\",BDD_PAC!W93))","v":true},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"IF(C$1321<K212,\"Segment 1\",IF(C$1321<L212,\"Segment 2\",\"Segment 3\"))","v":"Segment 2"},{"$f":"C$1321*(AI$132*HLOOKUP(AJ212,AD212:AF214,2)+HLOOKUP(AJ212,AD212:AF214,3))+(AI$132*HLOOKUP(AJ212,AG212:AI214,2)+HLOOKUP(AJ212,AG212:AI214,3))","v":11.964285714285712},{"$f":"IF(W212=TRUE,AM212,AK212)","v":10.144554259543474},{"$f":"AP212*IF($BF$203>AU212,AU212,$BF$203)+AQ212","v":10.144554259543474},{"$f":"MATCH(B212,Data_Tech!$F$2:$HZ$2,0)","v":158},null,{"$f":"INDEX(LINEST(AR212:AS212,$BL$203:$BM$203),1)","v":-5.1089148091304888E-2},{"$f":"INDEX(LINEST(AR212:AS212,$BL$203:$BM$203),2)","v":13.465348885478292},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$203,AN212)","v":10.4},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$204,AN212)","v":10.144554259543476},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,BJ$205,AN212)","v":70},{"$f":"IF($W212=TRUE,AT212,BC212)","v":70},{"$f":"$F$1350*(19.5-IF($BP$203=TRUE,T°base_corrigée,$BQ$203))/1000","v":17.147549999999999},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"(BF$204*HLOOKUP(AJ212,AW212:AY213,2)+HLOOKUP(AJ212,AZ212:BB213,2))","v":69},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($BO$203<=T°base_corrigée,T°base_corrigée,$BO$203)","v":-5}]
["Page BDD_PAC",{"$f":"B212","v":"aroTHERM plus 125/6 - 230 V S3"},"Air/Eau","Mono","Inverter","Electrique",5.4,{"$f":"BDD_PAC!H94","v":"Td"},{"$f":"BDD_PAC!I94","v":35},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J94),\"\",BDD_PAC!J94)","v":8.1},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K94),\"\",BDD_PAC!K94)","v":11.3},{"$f":"IF($C213<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L94),\"\",BDD_PAC!L94))","v":14.3},{"$f":"IF($C213<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M94),\"\",BDD_PAC!M94))","v":18.399999999999999},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N94),\"\",BDD_PAC!N94)","v":2.2999999999999998},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O94),\"\",BDD_PAC!O94)","v":2.4},{"$f":"IF($C213<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P94),\"\",BDD_PAC!P94))","v":4.3},{"$f":"IF($C213<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q94),\"\",BDD_PAC!Q94))","v":6.2},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R94),\"\",BDD_PAC!R94)","v":60},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S94),\"\",BDD_PAC!S94)","v":68},{"$f":"IF($C213<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T94),\"\",BDD_PAC!T94))","v":75},{"$f":"IF($C213<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U94),\"\",BDD_PAC!U94))","v":75},null,null,{"$f":"IF(B212=0,\"\",INDEX(LINEST(J213:K213,J212:K212),1))","v":0.40000000000000036},{"$f":"IF($C213<>\"Air/eau\",X213,INDEX(LINEST(K213:L213,K212:L212),1))","v":0.21428571428571427},{"$f":"IF($C213<>\"Air/eau\",Y213,INDEX(LINEST(L213:M213,L212:M212),1))","v":0.31538461538461521},{"$f":"IF(B212=0,\"\",INDEX(LINEST(J213:K213,J212:K212),2))","v":14.100000000000003},{"$f":"IF($C213<>\"Air/eau\",X213,INDEX(LINEST(K213:L213,K212:L212),2))","v":12.8},{"$f":"IF($C213<>\"Air/eau\",Y213,INDEX(LINEST(L213:M213,L212:M212),2))","v":12.092307692307696},{"$f":"IF($B212=0,\"\",INDEX(LINEST(X213:X214,$I213:$I214),1))","v":2.4999999999999909E-3},-1.0714285714285717E-3,-5.3846153846153792E-3,2.7499999999999938E-2,2.4999999999999463E-3,3.2692307692307486E-2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($B212=0,\"\",INDEX(LINEST($R213:$S213,$R212:$S212),1))","v":1},{"$f":"IF($C213<>\"Air/eau\",$AW213,INDEX(LINEST($S213:$T213,$S212:$T212),1))","v":0.5},{"$f":"IF($C213<>\"Air/eau\",$AX213,INDEX(LINEST($T213:$U213,$T212:$U212),1))","v":0},{"$f":"IF($B212=0,\"\",INDEX(LINEST($R213:$S213,$R212:$S212),2))","v":75},{"$f":"IF($C213<>\"Air/eau\",$AZ213,INDEX(LINEST($S213:$T213,$S212:$T212),2))","v":71.5},{"$f":"IF($C213<>\"Air/eau\",$BA213,INDEX(LINEST($T213:$U213,$T212:$U212),2))","v":75}]
["Page BDD_PAC",{"$f":"B213","v":"aroTHERM plus 125/6 - 230 V S3"},"Air/Eau","Mono","Inverter","Electrique",5.4,{"$f":"BDD_PAC!H95","v":0},{"$f":"BDD_PAC!I95","v":55},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J95),\"\",BDD_PAC!J95)","v":7.9},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K95),\"\",BDD_PAC!K95)","v":11.5},{"$f":"IF($C214<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L95),\"\",BDD_PAC!L95))","v":14.2},{"$f":"IF($C214<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M95),\"\",BDD_PAC!M95))","v":16.899999999999999},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N95),\"\",BDD_PAC!N95)","v":1.6},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O95),\"\",BDD_PAC!O95)","v":1.8},{"$f":"IF($C214<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P95),\"\",BDD_PAC!P95))","v":2.8},{"$f":"IF($C214<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q95),\"\",BDD_PAC!Q95))","v":3.7},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R95),\"\",BDD_PAC!R95)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S95),\"\",BDD_PAC!S95)","v":""},{"$f":"IF($C214<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T95),\"\",BDD_PAC!T95))","v":""},{"$f":"IF($C214<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U95),\"\",BDD_PAC!U95))","v":""},null,null,{"$f":"IF(B212=0,\"\",INDEX(LINEST(J214:K214,J212:K212),1))","v":0.45000000000000018},{"$f":"IF($C214<>\"Air/eau\",X214,INDEX(LINEST(K214:L214,K212:L212),1))","v":0.19285714285714284},{"$f":"IF($C214<>\"Air/eau\",Y214,INDEX(LINEST(L214:M214,L212:M212),1))","v":0.20769230769230762},{"$f":"IF(B212=0,\"\",INDEX(LINEST(J214:K214,J212:K212),2))","v":14.650000000000002},{"$f":"IF($C214<>\"Air/eau\",X214,INDEX(LINEST(K214:L214,K212:L212),2))","v":12.85},{"$f":"IF($C214<>\"Air/eau\",Y214,INDEX(LINEST(L214:M214,L212:M212),2))","v":12.746153846153845},{"$f":"IF($B212=0,\"\",INDEX(LINEST(X213:X214,$I213:$I214),2))","v":0.31250000000000067},0.25178571428571428,0.50384615384615339,13.137500000000006,12.712500000000002,10.948076923076933]
["Page BDD_PAC",{"$f":"BDD_PAC!B96","v":"aroTHERM plus 125/6 - 400 V S3"},{"$f":"BDD_PAC!C96","v":"Air/Eau"},{"$f":"BDD_PAC!D96","v":"Tri"},{"$f":"BDD_PAC!G96","v":"Inverter"},{"$f":"BDD_PAC!E96","v":"Electrique"},{"$f":"BDD_PAC!F96","v":8.5399999999999991},{"$f":"BDD_PAC!H96","v":0},{"$f":"IF(C215=0,\"\",CONCATENATE(IF(ISBLANK(C215),\"\",IF(C215=\"Air/Eau\",\"Text\",IF(C215=\"Eau/Eau\",\"Teau\",IF(C215=\"Eau glycolée/Eau\",\"Tglyc\")))),\" ->\"))","v":"Text ->"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J96),\"\",BDD_PAC!J96)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K96),\"\",BDD_PAC!K96)","v":-7},{"$f":"IF($C215<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L96),\"\",BDD_PAC!L96))","v":7},{"$f":"IF($C215<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M96),\"\",BDD_PAC!M96))","v":20},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N96),\"\",BDD_PAC!N96)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O96),\"\",BDD_PAC!O96)","v":-7},{"$f":"IF($C215<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P96),\"\",BDD_PAC!P96))","v":7},{"$f":"IF($C215<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q96),\"\",BDD_PAC!Q96))","v":20},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R96),\"\",BDD_PAC!R96)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S96),\"\",BDD_PAC!S96)","v":-7},{"$f":"IF($C215<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T96),\"\",BDD_PAC!T96))","v":7},{"$f":"IF($C215<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U96),\"\",BDD_PAC!U96))","v":20},{"$f":"IF(COUNTIF(B215:E215,0)=4,\"\",IF(C215=\"Air/Eau\",IF(OR(COUNTIF(B215:E215,0)<>0,COUNT(J215:Q217,I216:I217,R215:U216)<>34),\"La saisie est incomplète\",\"\"),IF(OR(COUNTIF(B215:E215,0)<>0,COUNT(J215:K217,N215:O217,I216:I217,R215:S216)<>18),\"La saisie est incomplète\",\"\")))","v":""},{"$f":"IF($C215<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!W96),\"\",BDD_PAC!W96))","v":true},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"IF(C$1321<K215,\"Segment 1\",IF(C$1321<L215,\"Segment 2\",\"Segment 3\"))","v":"Segment 2"},{"$f":"C$1321*(AI$132*HLOOKUP(AJ215,AD215:AF217,2)+HLOOKUP(AJ215,AD215:AF217,3))+(AI$132*HLOOKUP(AJ215,AG215:AI217,2)+HLOOKUP(AJ215,AG215:AI217,3))","v":11.964285714285712},{"$f":"IF(W215=TRUE,AM215,AK215)","v":10.144554259543474},{"$f":"AP215*IF($BF$203>AU215,AU215,$BF$203)+AQ215","v":10.144554259543474},{"$f":"MATCH(B215,Data_Tech!$F$2:$HZ$2,0)","v":159},null,{"$f":"INDEX(LINEST(AR215:AS215,$BL$203:$BM$203),1)","v":-5.1089148091304888E-2},{"$f":"INDEX(LINEST(AR215:AS215,$BL$203:$BM$203),2)","v":13.465348885478292},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$203,AN215)","v":10.4},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$204,AN215)","v":10.144554259543476},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,BJ$205,AN215)","v":70},{"$f":"IF($W215=TRUE,AT215,BC215)","v":70},{"$f":"$F$1350*(19.5-IF($BP$203=TRUE,T°base_corrigée,$BQ$203))/1000","v":17.147549999999999},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"(BF$204*HLOOKUP(AJ215,AW215:AY216,2)+HLOOKUP(AJ215,AZ215:BB216,2))","v":69},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($BO$203<=T°base_corrigée,T°base_corrigée,$BO$203)","v":-5}]
["Page BDD_PAC",{"$f":"B215","v":"aroTHERM plus 125/6 - 400 V S3"},"Air/Eau","Tri","Inverter","Electrique",8.5399999999999991,{"$f":"BDD_PAC!H97","v":"Td"},{"$f":"BDD_PAC!I97","v":35},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J97),\"\",BDD_PAC!J97)","v":8.1},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K97),\"\",BDD_PAC!K97)","v":11.3},{"$f":"IF($C216<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L97),\"\",BDD_PAC!L97))","v":14.3},{"$f":"IF($C216<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M97),\"\",BDD_PAC!M97))","v":18.399999999999999},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N97),\"\",BDD_PAC!N97)","v":2.2999999999999998},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O97),\"\",BDD_PAC!O97)","v":2.4},{"$f":"IF($C216<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P97),\"\",BDD_PAC!P97))","v":4.3},{"$f":"IF($C216<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q97),\"\",BDD_PAC!Q97))","v":6.2},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R97),\"\",BDD_PAC!R97)","v":60},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S97),\"\",BDD_PAC!S97)","v":68},{"$f":"IF($C216<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T97),\"\",BDD_PAC!T97))","v":75},{"$f":"IF($C216<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U97),\"\",BDD_PAC!U97))","v":75},null,null,{"$f":"IF(B215=0,\"\",INDEX(LINEST(J216:K216,J215:K215),1))","v":0.40000000000000036},{"$f":"IF($C216<>\"Air/eau\",X216,INDEX(LINEST(K216:L216,K215:L215),1))","v":0.21428571428571427},{"$f":"IF($C216<>\"Air/eau\",Y216,INDEX(LINEST(L216:M216,L215:M215),1))","v":0.31538461538461521},{"$f":"IF(B215=0,\"\",INDEX(LINEST(J216:K216,J215:K215),2))","v":14.100000000000003},{"$f":"IF($C216<>\"Air/eau\",X216,INDEX(LINEST(K216:L216,K215:L215),2))","v":12.8},{"$f":"IF($C216<>\"Air/eau\",Y216,INDEX(LINEST(L216:M216,L215:M215),2))","v":12.092307692307696},{"$f":"IF($B215=0,\"\",INDEX(LINEST(X216:X217,$I216:$I217),1))","v":2.4999999999999909E-3},-1.0714285714285717E-3,-5.3846153846153792E-3,2.7499999999999938E-2,2.4999999999999463E-3,3.2692307692307486E-2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($B215=0,\"\",INDEX(LINEST($R216:$S216,$R215:$S215),1))","v":1},{"$f":"IF($C216<>\"Air/eau\",$AW216,INDEX(LINEST($S216:$T216,$S215:$T215),1))","v":0.5},{"$f":"IF($C216<>\"Air/eau\",$AX216,INDEX(LINEST($T216:$U216,$T215:$U215),1))","v":0},{"$f":"IF($B215=0,\"\",INDEX(LINEST($R216:$S216,$R215:$S215),2))","v":75},{"$f":"IF($C216<>\"Air/eau\",$AZ216,INDEX(LINEST($S216:$T216,$S215:$T215),2))","v":71.5},{"$f":"IF($C216<>\"Air/eau\",$BA216,INDEX(LINEST($T216:$U216,$T215:$U215),2))","v":75}]
["Page BDD_PAC",{"$f":"B216","v":"aroTHERM plus 125/6 - 400 V S3"},"Air/Eau","Tri","Inverter","Electrique",8.5399999999999991,{"$f":"BDD_PAC!H98","v":0},{"$f":"BDD_PAC!I98","v":55},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J98),\"\",BDD_PAC!J98)","v":7.9},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K98),\"\",BDD_PAC!K98)","v":11.5},{"$f":"IF($C217<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L98),\"\",BDD_PAC!L98))","v":14.2},{"$f":"IF($C217<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M98),\"\",BDD_PAC!M98))","v":16.899999999999999},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N98),\"\",BDD_PAC!N98)","v":1.6},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O98),\"\",BDD_PAC!O98)","v":1.8},{"$f":"IF($C217<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P98),\"\",BDD_PAC!P98))","v":2.8},{"$f":"IF($C217<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q98),\"\",BDD_PAC!Q98))","v":3.7},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R98),\"\",BDD_PAC!R98)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S98),\"\",BDD_PAC!S98)","v":""},{"$f":"IF($C217<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T98),\"\",BDD_PAC!T98))","v":""},{"$f":"IF($C217<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U98),\"\",BDD_PAC!U98))","v":""},null,null,{"$f":"IF(B215=0,\"\",INDEX(LINEST(J217:K217,J215:K215),1))","v":0.45000000000000018},{"$f":"IF($C217<>\"Air/eau\",X217,INDEX(LINEST(K217:L217,K215:L215),1))","v":0.19285714285714284},{"$f":"IF($C217<>\"Air/eau\",Y217,INDEX(LINEST(L217:M217,L215:M215),1))","v":0.20769230769230762},{"$f":"IF(B215=0,\"\",INDEX(LINEST(J217:K217,J215:K215),2))","v":14.650000000000002},{"$f":"IF($C217<>\"Air/eau\",X217,INDEX(LINEST(K217:L217,K215:L215),2))","v":12.85},{"$f":"IF($C217<>\"Air/eau\",Y217,INDEX(LINEST(L217:M217,L215:M215),2))","v":12.746153846153845},{"$f":"IF($B215=0,\"\",INDEX(LINEST(X216:X217,$I216:$I217),2))","v":0.31250000000000067},0.25178571428571428,0.50384615384615339,13.137500000000006,12.712500000000002,10.948076923076933]
["Page BDD_PAC",{"$f":"BDD_PAC!B99","v":"aroTHERM plus 155/6 - 230 V S3"},{"$f":"BDD_PAC!C99","v":"Air/Eau"},{"$f":"BDD_PAC!D99","v":"Mono"},{"$f":"BDD_PAC!G99","v":"Inverter"},{"$f":"BDD_PAC!E99","v":"Electrique"},{"$f":"BDD_PAC!F99","v":5.4},{"$f":"BDD_PAC!H99","v":0},{"$f":"IF(C218=0,\"\",CONCATENATE(IF(ISBLANK(C218),\"\",IF(C218=\"Air/Eau\",\"Text\",IF(C218=\"Eau/Eau\",\"Teau\",IF(C218=\"Eau glycolée/Eau\",\"Tglyc\")))),\" ->\"))","v":"Text ->"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J99),\"\",BDD_PAC!J99)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K99),\"\",BDD_PAC!K99)","v":-7},{"$f":"IF($C218<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L99),\"\",BDD_PAC!L99))","v":7},{"$f":"IF($C218<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M99),\"\",BDD_PAC!M99))","v":20},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N99),\"\",BDD_PAC!N99)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O99),\"\",BDD_PAC!O99)","v":-7},{"$f":"IF($C218<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P99),\"\",BDD_PAC!P99))","v":7},{"$f":"IF($C218<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q99),\"\",BDD_PAC!Q99))","v":20},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R99),\"\",BDD_PAC!R99)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S99),\"\",BDD_PAC!S99)","v":-7},{"$f":"IF($C218<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T99),\"\",BDD_PAC!T99))","v":7},{"$f":"IF($C218<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U99),\"\",BDD_PAC!U99))","v":20},{"$f":"IF(COUNTIF(B218:E218,0)=4,\"\",IF(C218=\"Air/Eau\",IF(OR(COUNTIF(B218:E218,0)<>0,COUNT(J218:Q220,I219:I220,R218:U219)<>34),\"La saisie est incomplète\",\"\"),IF(OR(COUNTIF(B218:E218,0)<>0,COUNT(J218:K220,N218:O220,I219:I220,R218:S219)<>18),\"La saisie est incomplète\",\"\")))","v":""},{"$f":"IF($C218<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!W99),\"\",BDD_PAC!W99))","v":true},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"IF(C$1321<K218,\"Segment 1\",IF(C$1321<L218,\"Segment 2\",\"Segment 3\"))","v":"Segment 2"},{"$f":"C$1321*(AI$132*HLOOKUP(AJ218,AD218:AF220,2)+HLOOKUP(AJ218,AD218:AF220,3))+(AI$132*HLOOKUP(AJ218,AG218:AI220,2)+HLOOKUP(AJ218,AG218:AI220,3))","v":11.964285714285712},{"$f":"IF(W218=TRUE,AM218,AK218)","v":11.015476734461437},{"$f":"AP218*IF($BF$203>AU218,AU218,$BF$203)+AQ218","v":11.015476734461437},{"$f":"MATCH(B218,Data_Tech!$F$2:$HZ$2,0)","v":160},null,{"$f":"INDEX(LINEST(AR218:AS218,$BL$203:$BM$203),1)","v":-0.23690465310771272},{"$f":"INDEX(LINEST(AR218:AS218,$BL$203:$BM$203),2)","v":26.414279186462764},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$203,AN218)","v":12.2},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$204,AN218)","v":11.015476734461435},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,BJ$205,AN218)","v":70},{"$f":"IF($W218=TRUE,AT218,BC218)","v":70},{"$f":"$F$1350*(19.5-IF($BP$203=TRUE,T°base_corrigée,$BQ$203))/1000","v":17.147549999999999},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"(BF$204*HLOOKUP(AJ218,AW218:AY219,2)+HLOOKUP(AJ218,AZ218:BB219,2))","v":69},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($BO$203<=T°base_corrigée,T°base_corrigée,$BO$203)","v":-5}]
["Page BDD_PAC",{"$f":"B218","v":"aroTHERM plus 155/6 - 230 V S3"},"Air/Eau","Mono","Inverter","Electrique",5.4,{"$f":"BDD_PAC!H100","v":"Td"},{"$f":"BDD_PAC!I100","v":35},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J100),\"\",BDD_PAC!J100)","v":9.6999999999999993},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K100),\"\",BDD_PAC!K100)","v":11.3},{"$f":"IF($C219<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L100),\"\",BDD_PAC!L100))","v":14.3},{"$f":"IF($C219<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M100),\"\",BDD_PAC!M100))","v":18.7},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N100),\"\",BDD_PAC!N100)","v":2},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O100),\"\",BDD_PAC!O100)","v":2.4},{"$f":"IF($C219<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P100),\"\",BDD_PAC!P100))","v":4.3},{"$f":"IF($C219<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q100),\"\",BDD_PAC!Q100))","v":6},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R100),\"\",BDD_PAC!R100)","v":60},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S100),\"\",BDD_PAC!S100)","v":68},{"$f":"IF($C219<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T100),\"\",BDD_PAC!T100))","v":75},{"$f":"IF($C219<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U100),\"\",BDD_PAC!U100))","v":75},null,null,{"$f":"IF(B218=0,\"\",INDEX(LINEST(J219:K219,J218:K218),1))","v":0.20000000000000026},{"$f":"IF($C219<>\"Air/eau\",X219,INDEX(LINEST(K219:L219,K218:L218),1))","v":0.21428571428571427},{"$f":"IF($C219<>\"Air/eau\",Y219,INDEX(LINEST(L219:M219,L218:M218),1))","v":0.33846153846153826},{"$f":"IF(B218=0,\"\",INDEX(LINEST(J219:K219,J218:K218),2))","v":12.700000000000003},{"$f":"IF($C219<>\"Air/eau\",X219,INDEX(LINEST(K219:L219,K218:L218),2))","v":12.8},{"$f":"IF($C219<>\"Air/eau\",Y219,INDEX(LINEST(L219:M219,L218:M218),2))","v":11.930769230769233},{"$f":"IF($B218=0,\"\",INDEX(LINEST(X219:X220,$I219:$I220),1))","v":9.3749999999999806E-3},-1.0714285714285717E-3,-6.9230769230769077E-3,7.5624999999999748E-2,2.4999999999999463E-3,4.3461538461538288E-2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($B218=0,\"\",INDEX(LINEST($R219:$S219,$R218:$S218),1))","v":1},{"$f":"IF($C219<>\"Air/eau\",$AW219,INDEX(LINEST($S219:$T219,$S218:$T218),1))","v":0.5},{"$f":"IF($C219<>\"Air/eau\",$AX219,INDEX(LINEST($T219:$U219,$T218:$U218),1))","v":0},{"$f":"IF($B218=0,\"\",INDEX(LINEST($R219:$S219,$R218:$S218),2))","v":75},{"$f":"IF($C219<>\"Air/eau\",$AZ219,INDEX(LINEST($S219:$T219,$S218:$T218),2))","v":71.5},{"$f":"IF($C219<>\"Air/eau\",$BA219,INDEX(LINEST($T219:$U219,$T218:$U218),2))","v":75}]
["Page BDD_PAC",{"$f":"B219","v":"aroTHERM plus 155/6 - 230 V S3"},"Air/Eau","Mono","Inverter","Electrique",5.4,{"$f":"BDD_PAC!H101","v":0},{"$f":"BDD_PAC!I101","v":55},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J101),\"\",BDD_PAC!J101)","v":8.4},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K101),\"\",BDD_PAC!K101)","v":11.5},{"$f":"IF($C220<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L101),\"\",BDD_PAC!L101))","v":14.2},{"$f":"IF($C220<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M101),\"\",BDD_PAC!M101))","v":16.8},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N101),\"\",BDD_PAC!N101)","v":1.5},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O101),\"\",BDD_PAC!O101)","v":1.8},{"$f":"IF($C220<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P101),\"\",BDD_PAC!P101))","v":2.8},{"$f":"IF($C220<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q101),\"\",BDD_PAC!Q101))","v":3.8},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R101),\"\",BDD_PAC!R101)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S101),\"\",BDD_PAC!S101)","v":""},{"$f":"IF($C220<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T101),\"\",BDD_PAC!T101))","v":""},{"$f":"IF($C220<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U101),\"\",BDD_PAC!U101))","v":""},null,null,{"$f":"IF(B218=0,\"\",INDEX(LINEST(J220:K220,J218:K218),1))","v":0.38749999999999996},{"$f":"IF($C220<>\"Air/eau\",X220,INDEX(LINEST(K220:L220,K218:L218),1))","v":0.19285714285714284},{"$f":"IF($C220<>\"Air/eau\",Y220,INDEX(LINEST(L220:M220,L218:M218),1))","v":0.20000000000000004},{"$f":"IF(B218=0,\"\",INDEX(LINEST(J220:K220,J218:K218),2))","v":14.212499999999999},{"$f":"IF($C220<>\"Air/eau\",X220,INDEX(LINEST(K220:L220,K218:L218),2))","v":12.85},{"$f":"IF($C220<>\"Air/eau\",Y220,INDEX(LINEST(L220:M220,L218:M218),2))","v":12.799999999999999},{"$f":"IF($B218=0,\"\",INDEX(LINEST(X219:X220,$I219:$I220),2))","v":-0.12812499999999899},0.25178571428571428,0.58076923076923004,10.053125000000012,12.712500000000002,10.409615384615394]
["Page BDD_PAC",{"$f":"BDD_PAC!B102","v":"aroTHERM plus 155/6 - 400 V S3"},{"$f":"BDD_PAC!C102","v":"Air/Eau"},{"$f":"BDD_PAC!D102","v":"Tri"},{"$f":"BDD_PAC!G102","v":"Inverter"},{"$f":"BDD_PAC!E102","v":"Electrique"},{"$f":"BDD_PAC!F102","v":8.5},{"$f":"BDD_PAC!H102","v":0},{"$f":"IF(C221=0,\"\",CONCATENATE(IF(ISBLANK(C221),\"\",IF(C221=\"Air/Eau\",\"Text\",IF(C221=\"Eau/Eau\",\"Teau\",IF(C221=\"Eau glycolée/Eau\",\"Tglyc\")))),\" ->\"))","v":"Text ->"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J102),\"\",BDD_PAC!J102)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K102),\"\",BDD_PAC!K102)","v":-7},{"$f":"IF($C221<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L102),\"\",BDD_PAC!L102))","v":7},{"$f":"IF($C221<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M102),\"\",BDD_PAC!M102))","v":20},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N102),\"\",BDD_PAC!N102)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O102),\"\",BDD_PAC!O102)","v":-7},{"$f":"IF($C221<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P102),\"\",BDD_PAC!P102))","v":7},{"$f":"IF($C221<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q102),\"\",BDD_PAC!Q102))","v":20},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R102),\"\",BDD_PAC!R102)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S102),\"\",BDD_PAC!S102)","v":-7},{"$f":"IF($C221<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T102),\"\",BDD_PAC!T102))","v":7},{"$f":"IF($C221<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U102),\"\",BDD_PAC!U102))","v":20},{"$f":"IF(COUNTIF(B221:E221,0)=4,\"\",IF(C221=\"Air/Eau\",IF(OR(COUNTIF(B221:E221,0)<>0,COUNT(J221:Q223,I222:I223,R221:U222)<>34),\"La saisie est incomplète\",\"\"),IF(OR(COUNTIF(B221:E221,0)<>0,COUNT(J221:K223,N221:O223,I222:I223,R221:S222)<>18),\"La saisie est incomplète\",\"\")))","v":""},{"$f":"IF($C221<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!W102),\"\",BDD_PAC!W102))","v":true},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"IF(C$1321<K221,\"Segment 1\",IF(C$1321<L221,\"Segment 2\",\"Segment 3\"))","v":"Segment 2"},{"$f":"C$1321*(AI$132*HLOOKUP(AJ221,AD221:AF223,2)+HLOOKUP(AJ221,AD221:AF223,3))+(AI$132*HLOOKUP(AJ221,AG221:AI223,2)+HLOOKUP(AJ221,AG221:AI223,3))","v":11.964285714285712},{"$f":"IF(W221=TRUE,AM221,AK221)","v":11.015476734461437},{"$f":"AP221*IF($BF$203>AU221,AU221,$BF$203)+AQ221","v":11.015476734461437},{"$f":"MATCH(B221,Data_Tech!$F$2:$HZ$2,0)","v":161},null,{"$f":"INDEX(LINEST(AR221:AS221,$BL$203:$BM$203),1)","v":-0.23690465310771272},{"$f":"INDEX(LINEST(AR221:AS221,$BL$203:$BM$203),2)","v":26.414279186462764},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$203,AN221)","v":12.2},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$204,AN221)","v":11.015476734461435},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,BJ$205,AN221)","v":70},{"$f":"IF($W221=TRUE,AT221,BC221)","v":70},{"$f":"$F$1350*(19.5-IF($BP$203=TRUE,T°base_corrigée,$BQ$203))/1000","v":17.147549999999999},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"(BF$204*HLOOKUP(AJ221,AW221:AY222,2)+HLOOKUP(AJ221,AZ221:BB222,2))","v":69},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($BO$203<=T°base_corrigée,T°base_corrigée,$BO$203)","v":-5}]
["Page BDD_PAC",{"$f":"B221","v":"aroTHERM plus 155/6 - 400 V S3"},"Air/Eau","Tri","Inverter","Electrique",8.5,{"$f":"BDD_PAC!H103","v":"Td"},{"$f":"BDD_PAC!I103","v":35},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J103),\"\",BDD_PAC!J103)","v":9.6999999999999993},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K103),\"\",BDD_PAC!K103)","v":11.3},{"$f":"IF($C222<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L103),\"\",BDD_PAC!L103))","v":14.3},{"$f":"IF($C222<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M103),\"\",BDD_PAC!M103))","v":18.7},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N103),\"\",BDD_PAC!N103)","v":2},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O103),\"\",BDD_PAC!O103)","v":2.4},{"$f":"IF($C222<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P103),\"\",BDD_PAC!P103))","v":4.3},{"$f":"IF($C222<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q103),\"\",BDD_PAC!Q103))","v":6},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R103),\"\",BDD_PAC!R103)","v":60},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S103),\"\",BDD_PAC!S103)","v":68},{"$f":"IF($C222<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T103),\"\",BDD_PAC!T103))","v":75},{"$f":"IF($C222<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U103),\"\",BDD_PAC!U103))","v":75},null,null,{"$f":"IF(B221=0,\"\",INDEX(LINEST(J222:K222,J221:K221),1))","v":0.20000000000000026},{"$f":"IF($C222<>\"Air/eau\",X222,INDEX(LINEST(K222:L222,K221:L221),1))","v":0.21428571428571427},{"$f":"IF($C222<>\"Air/eau\",Y222,INDEX(LINEST(L222:M222,L221:M221),1))","v":0.33846153846153826},{"$f":"IF(B221=0,\"\",INDEX(LINEST(J222:K222,J221:K221),2))","v":12.700000000000003},{"$f":"IF($C222<>\"Air/eau\",X222,INDEX(LINEST(K222:L222,K221:L221),2))","v":12.8},{"$f":"IF($C222<>\"Air/eau\",Y222,INDEX(LINEST(L222:M222,L221:M221),2))","v":11.930769230769233},{"$f":"IF($B221=0,\"\",INDEX(LINEST(X222:X223,$I222:$I223),1))","v":9.3749999999999806E-3},-1.0714285714285717E-3,-6.9230769230769077E-3,7.5624999999999748E-2,2.4999999999999463E-3,4.3461538461538288E-2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($B221=0,\"\",INDEX(LINEST($R222:$S222,$R221:$S221),1))","v":1},{"$f":"IF($C222<>\"Air/eau\",$AW222,INDEX(LINEST($S222:$T222,$S221:$T221),1))","v":0.5},{"$f":"IF($C222<>\"Air/eau\",$AX222,INDEX(LINEST($T222:$U222,$T221:$U221),1))","v":0},{"$f":"IF($B221=0,\"\",INDEX(LINEST($R222:$S222,$R221:$S221),2))","v":75},{"$f":"IF($C222<>\"Air/eau\",$AZ222,INDEX(LINEST($S222:$T222,$S221:$T221),2))","v":71.5},{"$f":"IF($C222<>\"Air/eau\",$BA222,INDEX(LINEST($T222:$U222,$T221:$U221),2))","v":75}]
["Page BDD_PAC",{"$f":"B222","v":"aroTHERM plus 155/6 - 400 V S3"},"Air/Eau","Tri","Inverter","Electrique",8.5,{"$f":"BDD_PAC!H104","v":0},{"$f":"BDD_PAC!I104","v":55},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J104),\"\",BDD_PAC!J104)","v":8.4},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K104),\"\",BDD_PAC!K104)","v":11.5},{"$f":"IF($C223<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L104),\"\",BDD_PAC!L104))","v":14.2},{"$f":"IF($C223<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M104),\"\",BDD_PAC!M104))","v":16.8},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N104),\"\",BDD_PAC!N104)","v":1.5},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O104),\"\",BDD_PAC!O104)","v":1.8},{"$f":"IF($C223<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P104),\"\",BDD_PAC!P104))","v":2.8},{"$f":"IF($C223<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q104),\"\",BDD_PAC!Q104))","v":3.8},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R104),\"\",BDD_PAC!R104)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S104),\"\",BDD_PAC!S104)","v":""},{"$f":"IF($C223<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T104),\"\",BDD_PAC!T104))","v":""},{"$f":"IF($C223<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U104),\"\",BDD_PAC!U104))","v":""},null,null,{"$f":"IF(B221=0,\"\",INDEX(LINEST(J223:K223,J221:K221),1))","v":0.38749999999999996},{"$f":"IF($C223<>\"Air/eau\",X223,INDEX(LINEST(K223:L223,K221:L221),1))","v":0.19285714285714284},{"$f":"IF($C223<>\"Air/eau\",Y223,INDEX(LINEST(L223:M223,L221:M221),1))","v":0.20000000000000004},{"$f":"IF(B221=0,\"\",INDEX(LINEST(J223:K223,J221:K221),2))","v":14.212499999999999},{"$f":"IF($C223<>\"Air/eau\",X223,INDEX(LINEST(K223:L223,K221:L221),2))","v":12.85},{"$f":"IF($C223<>\"Air/eau\",Y223,INDEX(LINEST(L223:M223,L221:M221),2))","v":12.799999999999999},{"$f":"IF($B221=0,\"\",INDEX(LINEST(X222:X223,$I222:$I223),2))","v":-0.12812499999999899},0.25178571428571428,0.58076923076923004,10.053125000000012,12.712500000000002,10.409615384615394]
["Page BDD_PAC",{"$f":"BDD_PAC!B105","v":"aroTHERM Split 3 - 230V"},{"$f":"BDD_PAC!C105","v":"Air/Eau"},{"$f":"BDD_PAC!D105","v":"Mono"},{"$f":"BDD_PAC!G105","v":"Inverter"},{"$f":"BDD_PAC!E105","v":"Electrique"},{"$f":"BDD_PAC!F105","v":5.4},{"$f":"BDD_PAC!H105","v":0},{"$f":"IF(C224=0,\"\",CONCATENATE(IF(ISBLANK(C224),\"\",IF(C224=\"Air/Eau\",\"Text\",IF(C224=\"Eau/Eau\",\"Teau\",IF(C224=\"Eau glycolée/Eau\",\"Tglyc\")))),\" ->\"))","v":"Text ->"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J105),\"\",BDD_PAC!J105)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K105),\"\",BDD_PAC!K105)","v":-7},{"$f":"IF($C224<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L105),\"\",BDD_PAC!L105))","v":7},{"$f":"IF($C224<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M105),\"\",BDD_PAC!M105))","v":20},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N105),\"\",BDD_PAC!N105)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O105),\"\",BDD_PAC!O105)","v":-7},{"$f":"IF($C224<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P105),\"\",BDD_PAC!P105))","v":7},{"$f":"IF($C224<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q105),\"\",BDD_PAC!Q105))","v":20},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R105),\"\",BDD_PAC!R105)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S105),\"\",BDD_PAC!S105)","v":-7},{"$f":"IF($C224<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T105),\"\",BDD_PAC!T105))","v":7},{"$f":"IF($C224<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U105),\"\",BDD_PAC!U105))","v":20},{"$f":"IF(COUNTIF(B224:E224,0)=4,\"\",IF(C224=\"Air/Eau\",IF(OR(COUNTIF(B224:E224,0)<>0,COUNT(J224:Q226,I225:I226,R224:U225)<>34),\"La saisie est incomplète\",\"\"),IF(OR(COUNTIF(B224:E224,0)<>0,COUNT(J224:K226,N224:O226,I225:I226,R224:S225)<>18),\"La saisie est incomplète\",\"\")))","v":""},{"$f":"IF($C224<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!W105),\"\",BDD_PAC!W105))","v":true},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"IF(C$1321<K224,\"Segment 1\",IF(C$1321<L224,\"Segment 2\",\"Segment 3\"))","v":"Segment 2"},{"$f":"C$1321*(AI$132*HLOOKUP(AJ224,AD224:AF226,2)+HLOOKUP(AJ224,AD224:AF226,3))+(AI$132*HLOOKUP(AJ224,AG224:AI226,2)+HLOOKUP(AJ224,AG224:AI226,3))","v":2.8142857142857149},{"$f":"IF($W224=TRUE,AM224,AK224)","v":3.6000000000000005},{"$f":"AP224*IF($BF$224>AU224,AU224,$BF$224)+AQ224","v":3.6000000000000005},{"$f":"MATCH(B224,Data_Tech!$F$2:$HZ$2,0)","v":122},null,{"$f":"INDEX(LINEST(AR224:AS224,$BL$224:$BM$224),1)","v":-3.49740924563786E-2},{"$f":"INDEX(LINEST(AR224:AS224,$BL$224:$BM$224),2)","v":5.5235750851008234},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$224,AN224)","v":3.9497409245637862},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$225,AN224)","v":3.6},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$226,$AN224)","v":55},{"$f":"IF($W224=TRUE,AT224,BC224)","v":55},{"$f":"$F$1350*(19.5-IF($BP$224=TRUE,T°base_corrigée,$BQ224))/1000","v":12.94815},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"(BF$225*HLOOKUP(AJ224,AW224:AY225,2)+HLOOKUP(AJ224,AZ224:BB225,2))","v":55},null,"Tdep_ref :",{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,50,IF(BP224=TRUE,Teau_départ,$J$1802))","v":55},"Index du régime d'eau inférieur (debut du segment)",{"$f":"HLOOKUP(BL224,$BE$129:$BI$130,2,FALSE)","v":358},"Index de la T°ext. Début du segment",{"$f":"BH224+ABS(-20-BF225)","v":379},null,{"$f":"IF(BF224<=45,35,45)","v":45},{"$f":"IF(BF224<=45,45,55)","v":55},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,55,AN224)","v":-20},{"$f":"$E$1810","v":1},{"$f":"IF(BO224<$C$1320,TRUE,FALSE)","v":false},{"$f":"IF($BO$224<=T°base_corrigée,T°base_corrigée,$BO$224)","v":1}]
["Page BDD_PAC",{"$f":"B224","v":"aroTHERM Split 3 - 230V"},"Air/Eau","Mono","Inverter","Electrique",5.4,{"$f":"BDD_PAC!H106","v":"Td"},{"$f":"BDD_PAC!I106","v":35},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J106),\"\",BDD_PAC!J106)","v":2.7},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K106),\"\",BDD_PAC!K106)","v":3.6},{"$f":"IF($C225<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L106),\"\",BDD_PAC!L106))","v":3.2},{"$f":"IF($C225<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M106),\"\",BDD_PAC!M106))","v":4.5199999999999996},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N106),\"\",BDD_PAC!N106)","v":2.5},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O106),\"\",BDD_PAC!O106)","v":3.2},{"$f":"IF($C225<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P106),\"\",BDD_PAC!P106))","v":5},{"$f":"IF($C225<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q106),\"\",BDD_PAC!Q106))","v":6.25},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R106),\"\",BDD_PAC!R106)","v":49},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S106),\"\",BDD_PAC!S106)","v":55},{"$f":"IF($C225<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T106),\"\",BDD_PAC!T106))","v":55},{"$f":"IF($C225<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U106),\"\",BDD_PAC!U106))","v":55},null,null,{"$f":"IF(B224=0,\"\",INDEX(LINEST(J225:K225,J224:K224),1))","v":0.11250000000000004},{"$f":"IF($C225<>\"Air/eau\",X225,INDEX(LINEST(K225:L225,K224:L224),1))","v":-2.8571428571428567E-2},{"$f":"IF($C225<>\"Air/eau\",Y225,INDEX(LINEST(L225:M225,L224:M224),1))","v":0.10153846153846149},{"$f":"IF(B224=0,\"\",INDEX(LINEST(J225:K225,J224:K224),2))","v":4.3875000000000011},{"$f":"IF($C225<>\"Air/eau\",X225,INDEX(LINEST(K225:L225,K224:L224),2))","v":3.4000000000000004},{"$f":"IF($C225<>\"Air/eau\",Y225,INDEX(LINEST(L225:M225,L224:M224),2))","v":2.4892307692307698},{"$f":"IF($B224=0,\"\",INDEX(LINEST(X225:X226,$I225:$I226),1))","v":-6.2499999999999774E-4},3.5714285714285622E-4,-4.6153846153845974E-4,-2.9374999999999991E-2,-2.250000000000001E-2,-1.6769230769230779E-2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($B224=0,\"\",INDEX(LINEST($R225:$S225,$R224:$S224),1))","v":0.75},{"$f":"IF($C225<>\"Air/eau\",$AW225,INDEX(LINEST($S225:$T225,$S224:$T224),1))","v":0},{"$f":"IF($C225<>\"Air/eau\",$AX225,INDEX(LINEST($T225:$U225,$T224:$U224),1))","v":0},{"$f":"IF($B224=0,\"\",INDEX(LINEST($R225:$S225,$R224:$S224),2))","v":60.25},{"$f":"IF($C225<>\"Air/eau\",$AZ225,INDEX(LINEST($S225:$T225,$S224:$T224),2))","v":55},{"$f":"IF($C225<>\"Air/eau\",$BA225,INDEX(LINEST($T225:$U225,$T224:$U224),2))","v":55},null,null,"Text de base :",{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,0,IF(BP224=TRUE,$C$1320,BO224))","v":1},"Index du régime d'eau supérieur (fin du segment)",{"$f":"HLOOKUP(BM224,$BE$129:$BI$130,2,FALSE)","v":400},"Index de la T°ext. fin du segment",{"$f":"BH225+ABS(-20-BF225)","v":421}]
["Page BDD_PAC","aroTHERM Split 3 - 230V","Air/Eau","Mono","Inverter","Electrique",5.4,{"$f":"BDD_PAC!H107","v":0},{"$f":"BDD_PAC!I107","v":55},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J107),\"\",BDD_PAC!J107)","v":2.2999999999999998},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K107),\"\",BDD_PAC!K107)","v":3.1},{"$f":"IF($C226<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L107),\"\",BDD_PAC!L107))","v":2.8},{"$f":"IF($C226<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M107),\"\",BDD_PAC!M107))","v":4},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N107),\"\",BDD_PAC!N107)","v":1.5},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O107),\"\",BDD_PAC!O107)","v":1.9},{"$f":"IF($C226<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P107),\"\",BDD_PAC!P107))","v":2.6},{"$f":"IF($C226<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q107),\"\",BDD_PAC!Q107))","v":3.25},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R107),\"\",BDD_PAC!R107)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S107),\"\",BDD_PAC!S107)","v":""},{"$f":"IF($C226<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T107),\"\",BDD_PAC!T107))","v":""},{"$f":"IF($C226<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U107),\"\",BDD_PAC!U107))","v":""},null,null,{"$f":"IF(B224=0,\"\",INDEX(LINEST(J226:K226,J224:K224),1))","v":0.10000000000000009},{"$f":"IF($C226<>\"Air/eau\",X226,INDEX(LINEST(K226:L226,K224:L224),1))","v":-2.1428571428571443E-2},{"$f":"IF($C226<>\"Air/eau\",Y226,INDEX(LINEST(L226:M226,L224:M224),1))","v":9.2307692307692299E-2},{"$f":"IF(B224=0,\"\",INDEX(LINEST(J226:K226,J224:K224),2))","v":3.8000000000000012},{"$f":"IF($C226<>\"Air/eau\",X226,INDEX(LINEST(K226:L226,K224:L224),2))","v":2.95},{"$f":"IF($C226<>\"Air/eau\",Y226,INDEX(LINEST(L226:M226,L224:M224),2))","v":2.1538461538461542},{"$f":"IF($B224=0,\"\",INDEX(LINEST(X225:X226,$I225:$I226),2))","v":0.13437499999999997},-4.1071428571428537E-2,0.11769230769230758,5.4156250000000004,4.1875000000000009,3.0761538461538471,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"BDD_G2",null,null,null,"Index T° max",{"$f":"Data_Tech!$E$535+ABS(-25-BF225)","v":552}]
["Page BDD_PAC",{"$f":"BDD_PAC!B108","v":"aroTHERM Split 5 - 230V"},{"$f":"BDD_PAC!C108","v":"Air/Eau"},{"$f":"BDD_PAC!D108","v":"Mono"},{"$f":"BDD_PAC!G108","v":"Inverter"},{"$f":"BDD_PAC!E108","v":"Electrique"},{"$f":"BDD_PAC!F108","v":5.4},{"$f":"BDD_PAC!H108","v":0},{"$f":"IF(C227=0,\"\",CONCATENATE(IF(ISBLANK(C227),\"\",IF(C227=\"Air/Eau\",\"Text\",IF(C227=\"Eau/Eau\",\"Teau\",IF(C227=\"Eau glycolée/Eau\",\"Tglyc\")))),\" ->\"))","v":"Text ->"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J108),\"\",BDD_PAC!J108)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K108),\"\",BDD_PAC!K108)","v":-7},{"$f":"IF($C227<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L108),\"\",BDD_PAC!L108))","v":7},{"$f":"IF($C227<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M108),\"\",BDD_PAC!M108))","v":20},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N108),\"\",BDD_PAC!N108)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O108),\"\",BDD_PAC!O108)","v":-7},{"$f":"IF($C227<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P108),\"\",BDD_PAC!P108))","v":7},{"$f":"IF($C227<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q108),\"\",BDD_PAC!Q108))","v":20},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R108),\"\",BDD_PAC!R108)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S108),\"\",BDD_PAC!S108)","v":-7},{"$f":"IF($C227<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T108),\"\",BDD_PAC!T108))","v":7},{"$f":"IF($C227<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U108),\"\",BDD_PAC!U108))","v":20},{"$f":"IF(COUNTIF(B227:E227,0)=4,\"\",IF(C227=\"Air/Eau\",IF(OR(COUNTIF(B227:E227,0)<>0,COUNT(J227:Q229,I228:I229,R227:U228)<>34),\"La saisie est incomplète\",\"\"),IF(OR(COUNTIF(B227:E227,0)<>0,COUNT(J227:K229,N227:O229,I228:I229,R227:S228)<>18),\"La saisie est incomplète\",\"\")))","v":""},{"$f":"IF($C227<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!W108),\"\",BDD_PAC!W108))","v":true},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"IF(C$1321<K227,\"Segment 1\",IF(C$1321<L227,\"Segment 2\",\"Segment 3\"))","v":"Segment 2"},{"$f":"C$1321*(AI$132*HLOOKUP(AJ227,AD227:AF229,2)+HLOOKUP(AJ227,AD227:AF229,3))+(AI$132*HLOOKUP(AJ227,AG227:AI229,2)+HLOOKUP(AJ227,AG227:AI229,3))","v":3.6428571428571419},{"$f":"IF(W227=TRUE,AM227,AK227)","v":4.7574988303525618},{"$f":"AP227*IF($BF$224>AU227,AU227,$BF$224)+AQ227","v":4.7574988303525618},{"$f":"MATCH(B227,Data_Tech!$F$2:$HZ$2,0)","v":123},null,{"$f":"INDEX(LINEST(AR227:AS227,$BL$224:$BM$224),1)","v":-6.5756648854608898E-2},{"$f":"INDEX(LINEST(AR227:AS227,$BL$224:$BM$224),2)","v":8.3741145173560518},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$224,AN227)","v":5.4150653188986526},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$225,AN227)","v":4.7574988303525636},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$226,$AN227)","v":55},{"$f":"IF($W227=TRUE,AT227,BC227)","v":55},{"$f":"$F$1350*(19.5-IF($BP$224=TRUE,T°base_corrigée,$BQ227))/1000","v":12.94815},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"(BF$225*HLOOKUP(AJ227,AW227:AY228,2)+HLOOKUP(AJ227,AZ227:BB228,2))","v":55},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($BO$224<=T°base_corrigée,T°base_corrigée,$BO$224)","v":1}]
["Page BDD_PAC",{"$f":"B227","v":"aroTHERM Split 5 - 230V"},"Air/Eau","Mono","Inverter","Electrique",5.4,{"$f":"BDD_PAC!H109","v":"Td"},{"$f":"BDD_PAC!I109","v":35},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J109),\"\",BDD_PAC!J109)","v":4.4000000000000004},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K109),\"\",BDD_PAC!K109)","v":4.9000000000000004},{"$f":"IF($C228<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L109),\"\",BDD_PAC!L109))","v":4.5},{"$f":"IF($C228<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M109),\"\",BDD_PAC!M109))","v":6.37},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N109),\"\",BDD_PAC!N109)","v":2.4},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O109),\"\",BDD_PAC!O109)","v":2.7},{"$f":"IF($C228<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P109),\"\",BDD_PAC!P109))","v":4.8},{"$f":"IF($C228<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q109),\"\",BDD_PAC!Q109))","v":6},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R109),\"\",BDD_PAC!R109)","v":49},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S109),\"\",BDD_PAC!S109)","v":55},{"$f":"IF($C228<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T109),\"\",BDD_PAC!T109))","v":55},{"$f":"IF($C228<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U109),\"\",BDD_PAC!U109))","v":55},null,null,{"$f":"IF(B227=0,\"\",INDEX(LINEST(J228:K228,J227:K227),1))","v":6.25E-2},{"$f":"IF($C228<>\"Air/eau\",X228,INDEX(LINEST(K228:L228,K227:L227),1))","v":-2.8571428571428595E-2},{"$f":"IF($C228<>\"Air/eau\",Y228,INDEX(LINEST(L228:M228,L227:M227),1))","v":0.14384615384615382},{"$f":"IF(B227=0,\"\",INDEX(LINEST(J228:K228,J227:K227),2))","v":5.3375000000000004},{"$f":"IF($C228<>\"Air/eau\",X228,INDEX(LINEST(K228:L228,K227:L227),2))","v":4.7},{"$f":"IF($C228<>\"Air/eau\",Y228,INDEX(LINEST(L228:M228,L227:M227),2))","v":3.4930769230769236},{"$f":"IF($B227=0,\"\",INDEX(LINEST(X228:X229,$I228:$I229),1))","v":3.1249999999999997E-3},3.1225022567582525E-18,-1.4230769230769236E-3,-1.8125000000000033E-2,-4.0000000000000015E-2,-3.0038461538461524E-2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($B227=0,\"\",INDEX(LINEST($R228:$S228,$R227:$S227),1))","v":0.75},{"$f":"IF($C228<>\"Air/eau\",$AW228,INDEX(LINEST($S228:$T228,$S227:$T227),1))","v":0},{"$f":"IF($C228<>\"Air/eau\",$AX228,INDEX(LINEST($T228:$U228,$T227:$U227),1))","v":0},{"$f":"IF($B227=0,\"\",INDEX(LINEST($R228:$S228,$R227:$S227),2))","v":60.25},{"$f":"IF($C228<>\"Air/eau\",$AZ228,INDEX(LINEST($S228:$T228,$S227:$T227),2))","v":55},{"$f":"IF($C228<>\"Air/eau\",$BA228,INDEX(LINEST($T228:$U228,$T227:$U227),2))","v":55}]
["Page BDD_PAC","aroTHERM Split 5 - 230V","Air/Eau","Mono","Inverter","Electrique",5.4,{"$f":"BDD_PAC!H110","v":0},{"$f":"BDD_PAC!I110","v":55},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J110),\"\",BDD_PAC!J110)","v":3.1},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K110),\"\",BDD_PAC!K110)","v":4.0999999999999996},{"$f":"IF($C229<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L110),\"\",BDD_PAC!L110))","v":3.7},{"$f":"IF($C229<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M110),\"\",BDD_PAC!M110))","v":5.2},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N110),\"\",BDD_PAC!N110)","v":1.6},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O110),\"\",BDD_PAC!O110)","v":2},{"$f":"IF($C229<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P110),\"\",BDD_PAC!P110))","v":2.7},{"$f":"IF($C229<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q110),\"\",BDD_PAC!Q110))","v":3.38},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R110),\"\",BDD_PAC!R110)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S110),\"\",BDD_PAC!S110)","v":""},{"$f":"IF($C229<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T110),\"\",BDD_PAC!T110))","v":""},{"$f":"IF($C229<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U110),\"\",BDD_PAC!U110))","v":""},null,null,{"$f":"IF(B227=0,\"\",INDEX(LINEST(J229:K229,J227:K227),1))","v":0.125},{"$f":"IF($C229<>\"Air/eau\",X229,INDEX(LINEST(K229:L229,K227:L227),1))","v":-2.8571428571428532E-2},{"$f":"IF($C229<>\"Air/eau\",Y229,INDEX(LINEST(L229:M229,L227:M227),1))","v":0.11538461538461534},{"$f":"IF(B227=0,\"\",INDEX(LINEST(J229:K229,J227:K227),2))","v":4.9749999999999996},{"$f":"IF($C229<>\"Air/eau\",X229,INDEX(LINEST(K229:L229,K227:L227),2))","v":3.9},{"$f":"IF($C229<>\"Air/eau\",Y229,INDEX(LINEST(L229:M229,L227:M227),2))","v":2.8923076923076931},{"$f":"IF($B227=0,\"\",INDEX(LINEST(X228:X229,$I228:$I229),2))","v":-4.6875E-2},-2.8571428571428706E-2,0.19365384615384612,5.9718750000000016,6.1000000000000005,4.5444230769230769]
["Page BDD_PAC",{"$f":"BDD_PAC!B111","v":"aroTHERM Split 7 - 230V"},{"$f":"BDD_PAC!C111","v":"Air/Eau"},{"$f":"BDD_PAC!D111","v":"Mono"},{"$f":"BDD_PAC!G111","v":"Inverter"},{"$f":"BDD_PAC!E111","v":"Electrique"},{"$f":"BDD_PAC!F111","v":5.4},{"$f":"BDD_PAC!H111","v":0},{"$f":"IF(C230=0,\"\",CONCATENATE(IF(ISBLANK(C230),\"\",IF(C230=\"Air/Eau\",\"Text\",IF(C230=\"Eau/Eau\",\"Teau\",IF(C230=\"Eau glycolée/Eau\",\"Tglyc\")))),\" ->\"))","v":"Text ->"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J111),\"\",BDD_PAC!J111)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K111),\"\",BDD_PAC!K111)","v":-7},{"$f":"IF($C230<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L111),\"\",BDD_PAC!L111))","v":7},{"$f":"IF($C230<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M111),\"\",BDD_PAC!M111))","v":20},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N111),\"\",BDD_PAC!N111)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O111),\"\",BDD_PAC!O111)","v":-7},{"$f":"IF($C230<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P111),\"\",BDD_PAC!P111))","v":7},{"$f":"IF($C230<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q111),\"\",BDD_PAC!Q111))","v":20},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R111),\"\",BDD_PAC!R111)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S111),\"\",BDD_PAC!S111)","v":-7},{"$f":"IF($C230<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T111),\"\",BDD_PAC!T111))","v":7},{"$f":"IF($C230<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U111),\"\",BDD_PAC!U111))","v":20},{"$f":"IF(COUNTIF(B230:E230,0)=4,\"\",IF(C230=\"Air/Eau\",IF(OR(COUNTIF(B230:E230,0)<>0,COUNT(J230:Q232,I231:I232,R230:U231)<>34),\"La saisie est incomplète\",\"\"),IF(OR(COUNTIF(B230:E230,0)<>0,COUNT(J230:K232,N230:O232,I231:I232,R230:S231)<>18),\"La saisie est incomplète\",\"\")))","v":""},{"$f":"IF($C230<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!W111),\"\",BDD_PAC!W111))","v":true},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"IF(C$1321<K230,\"Segment 1\",IF(C$1321<L230,\"Segment 2\",\"Segment 3\"))","v":"Segment 2"},{"$f":"C$1321*(AI$132*HLOOKUP(AJ230,AD230:AF232,2)+HLOOKUP(AJ230,AD230:AF232,3))+(AI$132*HLOOKUP(AJ230,AG230:AI232,2)+HLOOKUP(AJ230,AG230:AI232,3))","v":4.8571428571428568},{"$f":"IF(W230=TRUE,AM230,AK230)","v":5.9096815762660366},{"$f":"AP230*IF($BF$224>AU230,AU230,$BF$224)+AQ230","v":5.9096815762660366},{"$f":"MATCH(B230,Data_Tech!$F$2:$HZ$2,0)","v":124},null,{"$f":"INDEX(LINEST(AR230:AS230,$BL$224:$BM$224),1)","v":-9.6492226108999712E-2},{"$f":"INDEX(LINEST(AR230:AS230,$BL$224:$BM$224),2)","v":11.216754012261021},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$224,AN230)","v":6.874603837356033},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$225,AN230)","v":5.9096815762660357},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$226,$AN230)","v":55},{"$f":"IF($W230=TRUE,AT230,BC230)","v":55},{"$f":"$F$1350*(19.5-IF($BP$224=TRUE,T°base_corrigée,$BQ230))/1000","v":12.94815},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"(BF$225*HLOOKUP(AJ230,AW230:AY231,2)+HLOOKUP(AJ230,AZ230:BB231,2))","v":55},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($BO$224<=T°base_corrigée,T°base_corrigée,$BO$224)","v":1}]
["Page BDD_PAC",{"$f":"B230","v":"aroTHERM Split 7 - 230V"},"Air/Eau","Mono","Inverter","Electrique",5.4,{"$f":"BDD_PAC!H112","v":"Td"},{"$f":"BDD_PAC!I112","v":35},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J112),\"\",BDD_PAC!J112)","v":5.7},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K112),\"\",BDD_PAC!K112)","v":6.7},{"$f":"IF($C231<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L112),\"\",BDD_PAC!L112))","v":5.8},{"$f":"IF($C231<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M112),\"\",BDD_PAC!M112))","v":8.17},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N112),\"\",BDD_PAC!N112)","v":2.4},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O112),\"\",BDD_PAC!O112)","v":2.7},{"$f":"IF($C231<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P112),\"\",BDD_PAC!P112))","v":4.7},{"$f":"IF($C231<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q112),\"\",BDD_PAC!Q112))","v":5.88},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R112),\"\",BDD_PAC!R112)","v":49},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S112),\"\",BDD_PAC!S112)","v":55},{"$f":"IF($C231<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T112),\"\",BDD_PAC!T112))","v":55},{"$f":"IF($C231<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U112),\"\",BDD_PAC!U112))","v":55},null,null,{"$f":"IF(B230=0,\"\",INDEX(LINEST(J231:K231,J230:K230),1))","v":0.125},{"$f":"IF($C231<>\"Air/eau\",X231,INDEX(LINEST(K231:L231,K230:L230),1))","v":-6.4285714285714321E-2},{"$f":"IF($C231<>\"Air/eau\",Y231,INDEX(LINEST(L231:M231,L230:M230),1))","v":0.18230769230769228},{"$f":"IF(B230=0,\"\",INDEX(LINEST(J231:K231,J230:K230),2))","v":7.5750000000000002},{"$f":"IF($C231<>\"Air/eau\",X231,INDEX(LINEST(K231:L231,K230:L230),2))","v":6.25},{"$f":"IF($C231<>\"Air/eau\",Y231,INDEX(LINEST(L231:M231,L230:M230),2))","v":4.5238461538461534},{"$f":"IF($B230=0,\"\",INDEX(LINEST(X231:X232,$I231:$I232),1))","v":1.8749999999999969E-3},1.4285714285714299E-3,-1.0384615384615408E-3,-4.6875000000000021E-2,-4.9999999999999996E-2,-3.2730769230769161E-2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($B230=0,\"\",INDEX(LINEST($R231:$S231,$R230:$S230),1))","v":0.75},{"$f":"IF($C231<>\"Air/eau\",$AW231,INDEX(LINEST($S231:$T231,$S230:$T230),1))","v":0},{"$f":"IF($C231<>\"Air/eau\",$AX231,INDEX(LINEST($T231:$U231,$T230:$U230),1))","v":0},{"$f":"IF($B230=0,\"\",INDEX(LINEST($R231:$S231,$R230:$S230),2))","v":60.25},{"$f":"IF($C231<>\"Air/eau\",$AZ231,INDEX(LINEST($S231:$T231,$S230:$T230),2))","v":55},{"$f":"IF($C231<>\"Air/eau\",$BA231,INDEX(LINEST($T231:$U231,$T230:$U230),2))","v":55}]
["Page BDD_PAC","aroTHERM Split 7 - 230V","Air/Eau","Mono","Inverter","Electrique",5.4,{"$f":"BDD_PAC!H113","v":0},{"$f":"BDD_PAC!I113","v":55},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J113),\"\",BDD_PAC!J113)","v":4.2},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K113),\"\",BDD_PAC!K113)","v":5.5},{"$f":"IF($C232<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L113),\"\",BDD_PAC!L113))","v":5},{"$f":"IF($C232<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M113),\"\",BDD_PAC!M113))","v":7.1},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N113),\"\",BDD_PAC!N113)","v":1.7},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O113),\"\",BDD_PAC!O113)","v":2},{"$f":"IF($C232<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P113),\"\",BDD_PAC!P113))","v":2.7},{"$f":"IF($C232<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q113),\"\",BDD_PAC!Q113))","v":3.38},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R113),\"\",BDD_PAC!R113)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S113),\"\",BDD_PAC!S113)","v":""},{"$f":"IF($C232<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T113),\"\",BDD_PAC!T113))","v":""},{"$f":"IF($C232<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U113),\"\",BDD_PAC!U113))","v":""},null,null,{"$f":"IF(B230=0,\"\",INDEX(LINEST(J232:K232,J230:K230),1))","v":0.16249999999999995},{"$f":"IF($C232<>\"Air/eau\",X232,INDEX(LINEST(K232:L232,K230:L230),1))","v":-3.5714285714285712E-2},{"$f":"IF($C232<>\"Air/eau\",Y232,INDEX(LINEST(L232:M232,L230:M230),1))","v":0.16153846153846146},{"$f":"IF(B230=0,\"\",INDEX(LINEST(J232:K232,J230:K230),2))","v":6.6374999999999993},{"$f":"IF($C232<>\"Air/eau\",X232,INDEX(LINEST(K232:L232,K230:L230),2))","v":5.25},{"$f":"IF($C232<>\"Air/eau\",Y232,INDEX(LINEST(L232:M232,L230:M230),2))","v":3.8692307692307701},{"$f":"IF($B230=0,\"\",INDEX(LINEST(X231:X232,$I231:$I232),2))","v":5.9375000000000122E-2},-0.11428571428571437,0.2186538461538462,9.2156249999999993,8,5.6694230769230742]
["Page BDD_PAC",{"$f":"BDD_PAC!B114","v":"aroTHERM Split 10 - 230V"},{"$f":"BDD_PAC!C114","v":"Air/Eau"},{"$f":"BDD_PAC!D114","v":"Mono"},{"$f":"BDD_PAC!G114","v":"Inverter"},{"$f":"BDD_PAC!E114","v":"Electrique"},{"$f":"BDD_PAC!F114","v":5.4},{"$f":"BDD_PAC!H114","v":0},{"$f":"IF(C233=0,\"\",CONCATENATE(IF(ISBLANK(C233),\"\",IF(C233=\"Air/Eau\",\"Text\",IF(C233=\"Eau/Eau\",\"Teau\",IF(C233=\"Eau glycolée/Eau\",\"Tglyc\")))),\" ->\"))","v":"Text ->"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J114),\"\",BDD_PAC!J114)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K114),\"\",BDD_PAC!K114)","v":-7},{"$f":"IF($C233<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L114),\"\",BDD_PAC!L114))","v":7},{"$f":"IF($C233<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M114),\"\",BDD_PAC!M114))","v":20},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N114),\"\",BDD_PAC!N114)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O114),\"\",BDD_PAC!O114)","v":-7},{"$f":"IF($C233<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P114),\"\",BDD_PAC!P114))","v":7},{"$f":"IF($C233<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q114),\"\",BDD_PAC!Q114))","v":20},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R114),\"\",BDD_PAC!R114)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S114),\"\",BDD_PAC!S114)","v":-7},{"$f":"IF($C233<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T114),\"\",BDD_PAC!T114))","v":7},{"$f":"IF($C233<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U114),\"\",BDD_PAC!U114))","v":20},{"$f":"IF(COUNTIF(B233:E233,0)=4,\"\",IF(C233=\"Air/Eau\",IF(OR(COUNTIF(B233:E233,0)<>0,COUNT(J233:Q235,I234:I235,R233:U234)<>34),\"La saisie est incomplète\",\"\"),IF(OR(COUNTIF(B233:E233,0)<>0,COUNT(J233:K235,N233:O235,I234:I235,R233:S234)<>18),\"La saisie est incomplète\",\"\")))","v":""},{"$f":"IF($C233<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!W114),\"\",BDD_PAC!W114))","v":true},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"IF(C$1321<K233,\"Segment 1\",IF(C$1321<L233,\"Segment 2\",\"Segment 3\"))","v":"Segment 2"},{"$f":"C$1321*(AI$132*HLOOKUP(AJ233,AD233:AF235,2)+HLOOKUP(AJ233,AD233:AF235,3))+(AI$132*HLOOKUP(AJ233,AG233:AI235,2)+HLOOKUP(AJ233,AG233:AI235,3))","v":8.0857142857142854},{"$f":"IF(W233=TRUE,AM233,AK233)","v":12.16363112035193},{"$f":"AP233*IF($BF$224>AU233,AU233,$BF$224)+AQ233","v":12.16363112035193},{"$f":"MATCH(B233,Data_Tech!$F$2:$HZ$2,0)","v":125},null,{"$f":"INDEX(LINEST(AR233:AS233,$BL$224:$BM$224),1)","v":-6.9497045553186074E-2},{"$f":"INDEX(LINEST(AR233:AS233,$BL$224:$BM$224),2)","v":15.985968625777163},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$224,AN233)","v":12.858601575883791},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$225,AN233)","v":12.16363112035193},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$226,$AN233)","v":55},{"$f":"IF($W233=TRUE,AT233,BC233)","v":55},{"$f":"$F$1350*(19.5-IF($BP$224=TRUE,T°base_corrigée,$BQ233))/1000","v":12.94815},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"(BF$225*HLOOKUP(AJ233,AW233:AY234,2)+HLOOKUP(AJ233,AZ233:BB234,2))","v":55},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($BO$224<=T°base_corrigée,T°base_corrigée,$BO$224)","v":1}]
["Page BDD_PAC",{"$f":"B233","v":"aroTHERM Split 10 - 230V"},"Air/Eau","Mono","Inverter","Electrique",5.4,{"$f":"BDD_PAC!H115","v":"Td"},{"$f":"BDD_PAC!I115","v":35},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J115),\"\",BDD_PAC!J115)","v":7.9},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K115),\"\",BDD_PAC!K115)","v":10.199999999999999},{"$f":"IF($C234<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L115),\"\",BDD_PAC!L115))","v":9.8000000000000007},{"$f":"IF($C234<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M115),\"\",BDD_PAC!M115))","v":15.3},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N115),\"\",BDD_PAC!N115)","v":2.2999999999999998},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O115),\"\",BDD_PAC!O115)","v":2.8},{"$f":"IF($C234<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P115),\"\",BDD_PAC!P115))","v":4.7},{"$f":"IF($C234<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q115),\"\",BDD_PAC!Q115))","v":5.6},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R115),\"\",BDD_PAC!R115)","v":49},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S115),\"\",BDD_PAC!S115)","v":55},{"$f":"IF($C234<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T115),\"\",BDD_PAC!T115))","v":55},{"$f":"IF($C234<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U115),\"\",BDD_PAC!U115))","v":55},null,null,{"$f":"IF(B233=0,\"\",INDEX(LINEST(J234:K234,J233:K233),1))","v":0.28749999999999998},{"$f":"IF($C234<>\"Air/eau\",X234,INDEX(LINEST(K234:L234,K233:L233),1))","v":-2.857142857142847E-2},{"$f":"IF($C234<>\"Air/eau\",Y234,INDEX(LINEST(L234:M234,L233:M233),1))","v":0.42307692307692307},{"$f":"IF(B233=0,\"\",INDEX(LINEST(J234:K234,J233:K233),2))","v":12.2125},{"$f":"IF($C234<>\"Air/eau\",X234,INDEX(LINEST(K234:L234,K233:L233),2))","v":10},{"$f":"IF($C234<>\"Air/eau\",Y234,INDEX(LINEST(L234:M234,L233:M233),2))","v":6.838461538461539},{"$f":"IF($B233=0,\"\",INDEX(LINEST(X234:X235,$I234:$I235),1))","v":5.6250000000000102E-3},8.2142857142857087E-3,-7.3076923076923119E-3,-4.5624999999999874E-2,-2.7500000000000028E-2,8.1153846153846118E-2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($B233=0,\"\",INDEX(LINEST($R234:$S234,$R233:$S233),1))","v":0.75},{"$f":"IF($C234<>\"Air/eau\",$AW234,INDEX(LINEST($S234:$T234,$S233:$T233),1))","v":0},{"$f":"IF($C234<>\"Air/eau\",$AX234,INDEX(LINEST($T234:$U234,$T233:$U233),1))","v":0},{"$f":"IF($B233=0,\"\",INDEX(LINEST($R234:$S234,$R233:$S233),2))","v":60.25},{"$f":"IF($C234<>\"Air/eau\",$AZ234,INDEX(LINEST($S234:$T234,$S233:$T233),2))","v":55},{"$f":"IF($C234<>\"Air/eau\",$BA234,INDEX(LINEST($T234:$U234,$T233:$U233),2))","v":55}]
["Page BDD_PAC","aroTHERM Split 10 - 230V","Air/Eau","Mono","Inverter","Electrique",5.4,{"$f":"BDD_PAC!H116","v":0},{"$f":"BDD_PAC!I116","v":55},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J116),\"\",BDD_PAC!J116)","v":5.3},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K116),\"\",BDD_PAC!K116)","v":8.5},{"$f":"IF($C235<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L116),\"\",BDD_PAC!L116))","v":10.4},{"$f":"IF($C235<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M116),\"\",BDD_PAC!M116))","v":14},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N116),\"\",BDD_PAC!N116)","v":1.2},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O116),\"\",BDD_PAC!O116)","v":2},{"$f":"IF($C235<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P116),\"\",BDD_PAC!P116))","v":2.8},{"$f":"IF($C235<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q116),\"\",BDD_PAC!Q116))","v":3.6},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R116),\"\",BDD_PAC!R116)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S116),\"\",BDD_PAC!S116)","v":""},{"$f":"IF($C235<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T116),\"\",BDD_PAC!T116))","v":""},{"$f":"IF($C235<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U116),\"\",BDD_PAC!U116))","v":""},null,null,{"$f":"IF(B233=0,\"\",INDEX(LINEST(J235:K235,J233:K233),1))","v":0.40000000000000019},{"$f":"IF($C235<>\"Air/eau\",X235,INDEX(LINEST(K235:L235,K233:L233),1))","v":0.13571428571428573},{"$f":"IF($C235<>\"Air/eau\",Y235,INDEX(LINEST(L235:M235,L233:M233),1))","v":0.27692307692307683},{"$f":"IF(B233=0,\"\",INDEX(LINEST(J235:K235,J233:K233),2))","v":11.300000000000002},{"$f":"IF($C235<>\"Air/eau\",X235,INDEX(LINEST(K235:L235,K233:L233),2))","v":9.4499999999999993},{"$f":"IF($C235<>\"Air/eau\",Y235,INDEX(LINEST(L235:M235,L233:M233),2))","v":8.4615384615384617},{"$f":"IF($B233=0,\"\",INDEX(LINEST(X234:X235,$I234:$I235),2))","v":9.0624999999999678E-2},-0.31607142857142823,0.67884615384615399,13.809374999999996,10.9625,3.9980769230769249]
["Page BDD_PAC",{"$f":"BDD_PAC!B117","v":"aroTHERM Split 10 - 400V"},{"$f":"BDD_PAC!C117","v":"Air/Eau"},{"$f":"BDD_PAC!D117","v":"Tri"},{"$f":"BDD_PAC!G117","v":"Inverter"},{"$f":"BDD_PAC!E117","v":"Electrique"},{"$f":"BDD_PAC!F117","v":8.5},{"$f":"BDD_PAC!H117","v":0},{"$f":"IF(C236=0,\"\",CONCATENATE(IF(ISBLANK(C236),\"\",IF(C236=\"Air/Eau\",\"Text\",IF(C236=\"Eau/Eau\",\"Teau\",IF(C236=\"Eau glycolée/Eau\",\"Tglyc\")))),\" ->\"))","v":"Text ->"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J117),\"\",BDD_PAC!J117)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K117),\"\",BDD_PAC!K117)","v":-7},{"$f":"IF($C236<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L117),\"\",BDD_PAC!L117))","v":7},{"$f":"IF($C236<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M117),\"\",BDD_PAC!M117))","v":20},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N117),\"\",BDD_PAC!N117)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O117),\"\",BDD_PAC!O117)","v":-7},{"$f":"IF($C236<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P117),\"\",BDD_PAC!P117))","v":7},{"$f":"IF($C236<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q117),\"\",BDD_PAC!Q117))","v":20},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R117),\"\",BDD_PAC!R117)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S117),\"\",BDD_PAC!S117)","v":-7},{"$f":"IF($C236<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T117),\"\",BDD_PAC!T117))","v":7},{"$f":"IF($C236<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U117),\"\",BDD_PAC!U117))","v":20},{"$f":"IF(COUNTIF(B236:E236,0)=4,\"\",IF(C236=\"Air/Eau\",IF(OR(COUNTIF(B236:E236,0)<>0,COUNT(J236:Q238,I237:I238,R236:U237)<>34),\"La saisie est incomplète\",\"\"),IF(OR(COUNTIF(B236:E236,0)<>0,COUNT(J236:K238,N236:O238,I237:I238,R236:S237)<>18),\"La saisie est incomplète\",\"\")))","v":""},{"$f":"IF($C236<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!W117),\"\",BDD_PAC!W117))","v":true},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"IF(C$1321<K236,\"Segment 1\",IF(C$1321<L236,\"Segment 2\",\"Segment 3\"))","v":"Segment 2"},{"$f":"C$1321*(AI$132*HLOOKUP(AJ236,AD236:AF238,2)+HLOOKUP(AJ236,AD236:AF238,3))+(AI$132*HLOOKUP(AJ236,AG236:AI238,2)+HLOOKUP(AJ236,AG236:AI238,3))","v":8.0857142857142854},{"$f":"IF(W236=TRUE,AM236,AK236)","v":12.16363112035193},{"$f":"AP236*IF($BF$224>AU236,AU236,$BF$224)+AQ236","v":12.16363112035193},{"$f":"MATCH(B236,Data_Tech!$F$2:$HZ$2,0)","v":126},null,{"$f":"INDEX(LINEST(AR236:AS236,$BL$224:$BM$224),1)","v":-6.9497045553186074E-2},{"$f":"INDEX(LINEST(AR236:AS236,$BL$224:$BM$224),2)","v":15.985968625777163},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$224,AN236)","v":12.858601575883791},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$225,AN236)","v":12.16363112035193},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$226,$AN236)","v":55},{"$f":"IF($W236=TRUE,AT236,BC236)","v":55},{"$f":"$F$1350*(19.5-IF($BP$224=TRUE,T°base_corrigée,$BQ236))/1000","v":12.94815},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"(BF$225*HLOOKUP(AJ236,AW236:AY237,2)+HLOOKUP(AJ236,AZ236:BB237,2))","v":58.285714285714285},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($BO$224<=T°base_corrigée,T°base_corrigée,$BO$224)","v":1}]
["Page BDD_PAC",{"$f":"B236","v":"aroTHERM Split 10 - 400V"},"Air/Eau","Tri","Inverter","Electrique",8.5,{"$f":"BDD_PAC!H118","v":"Td"},{"$f":"BDD_PAC!I118","v":35},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J118),\"\",BDD_PAC!J118)","v":7.9},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K118),\"\",BDD_PAC!K118)","v":10.199999999999999},{"$f":"IF($C237<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L118),\"\",BDD_PAC!L118))","v":9.8000000000000007},{"$f":"IF($C237<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M118),\"\",BDD_PAC!M118))","v":15.3},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N118),\"\",BDD_PAC!N118)","v":2.2999999999999998},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O118),\"\",BDD_PAC!O118)","v":2.8},{"$f":"IF($C237<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P118),\"\",BDD_PAC!P118))","v":4.7},{"$f":"IF($C237<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q118),\"\",BDD_PAC!Q118))","v":5.6},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R118),\"\",BDD_PAC!R118)","v":49},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S118),\"\",BDD_PAC!S118)","v":56},{"$f":"IF($C237<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T118),\"\",BDD_PAC!T118))","v":60},{"$f":"IF($C237<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U118),\"\",BDD_PAC!U118))","v":60},null,null,{"$f":"IF(B236=0,\"\",INDEX(LINEST(J237:K237,J236:K236),1))","v":0.28749999999999998},{"$f":"IF($C237<>\"Air/eau\",X237,INDEX(LINEST(K237:L237,K236:L236),1))","v":-2.857142857142847E-2},{"$f":"IF($C237<>\"Air/eau\",Y237,INDEX(LINEST(L237:M237,L236:M236),1))","v":0.42307692307692307},{"$f":"IF(B236=0,\"\",INDEX(LINEST(J237:K237,J236:K236),2))","v":12.2125},{"$f":"IF($C237<>\"Air/eau\",X237,INDEX(LINEST(K237:L237,K236:L236),2))","v":10},{"$f":"IF($C237<>\"Air/eau\",Y237,INDEX(LINEST(L237:M237,L236:M236),2))","v":6.838461538461539},{"$f":"IF($B236=0,\"\",INDEX(LINEST(X237:X238,$I237:$I238),1))","v":5.6250000000000102E-3},8.2142857142857087E-3,-7.3076923076923119E-3,-4.5624999999999874E-2,-2.7500000000000028E-2,8.1153846153846118E-2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($B236=0,\"\",INDEX(LINEST($R237:$S237,$R236:$S236),1))","v":0.87500000000000011},{"$f":"IF($C237<>\"Air/eau\",$AW237,INDEX(LINEST($S237:$T237,$S236:$T236),1))","v":0.2857142857142857},{"$f":"IF($C237<>\"Air/eau\",$AX237,INDEX(LINEST($T237:$U237,$T236:$U236),1))","v":0},{"$f":"IF($B236=0,\"\",INDEX(LINEST($R237:$S237,$R236:$S236),2))","v":62.125},{"$f":"IF($C237<>\"Air/eau\",$AZ237,INDEX(LINEST($S237:$T237,$S236:$T236),2))","v":58},{"$f":"IF($C237<>\"Air/eau\",$BA237,INDEX(LINEST($T237:$U237,$T236:$U236),2))","v":60}]
["Page BDD_PAC","aroTHERM Split 10 - 400V","Air/Eau","Tri","Inverter","Electrique",8.5,{"$f":"BDD_PAC!H119","v":0},{"$f":"BDD_PAC!I119","v":55},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J119),\"\",BDD_PAC!J119)","v":5.3},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K119),\"\",BDD_PAC!K119)","v":8.5},{"$f":"IF($C238<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L119),\"\",BDD_PAC!L119))","v":10.4},{"$f":"IF($C238<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M119),\"\",BDD_PAC!M119))","v":14},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N119),\"\",BDD_PAC!N119)","v":1.2},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O119),\"\",BDD_PAC!O119)","v":2},{"$f":"IF($C238<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P119),\"\",BDD_PAC!P119))","v":2.8},{"$f":"IF($C238<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q119),\"\",BDD_PAC!Q119))","v":3.6},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R119),\"\",BDD_PAC!R119)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S119),\"\",BDD_PAC!S119)","v":""},{"$f":"IF($C238<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T119),\"\",BDD_PAC!T119))","v":""},{"$f":"IF($C238<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U119),\"\",BDD_PAC!U119))","v":""},null,null,{"$f":"IF(B236=0,\"\",INDEX(LINEST(J238:K238,J236:K236),1))","v":0.40000000000000019},{"$f":"IF($C238<>\"Air/eau\",X238,INDEX(LINEST(K238:L238,K236:L236),1))","v":0.13571428571428573},{"$f":"IF($C238<>\"Air/eau\",Y238,INDEX(LINEST(L238:M238,L236:M236),1))","v":0.27692307692307683},{"$f":"IF(B236=0,\"\",INDEX(LINEST(J238:K238,J236:K236),2))","v":11.300000000000002},{"$f":"IF($C238<>\"Air/eau\",X238,INDEX(LINEST(K238:L238,K236:L236),2))","v":9.4499999999999993},{"$f":"IF($C238<>\"Air/eau\",Y238,INDEX(LINEST(L238:M238,L236:M236),2))","v":8.4615384615384617},{"$f":"IF($B236=0,\"\",INDEX(LINEST(X237:X238,$I237:$I238),2))","v":9.0624999999999678E-2},-0.31607142857142823,0.67884615384615399,13.809374999999996,10.9625,3.9980769230769249]
["Page BDD_PAC",{"$f":"BDD_PAC!B120","v":"aroTHERM Split 12 - 230V"},{"$f":"BDD_PAC!C120","v":"Air/Eau"},{"$f":"BDD_PAC!D120","v":"Mono"},{"$f":"BDD_PAC!G120","v":"Inverter"},{"$f":"BDD_PAC!E120","v":"Electrique"},{"$f":"BDD_PAC!F120","v":5.4},{"$f":"BDD_PAC!H120","v":0},{"$f":"IF(C239=0,\"\",CONCATENATE(IF(ISBLANK(C239),\"\",IF(C239=\"Air/Eau\",\"Text\",IF(C239=\"Eau/Eau\",\"Teau\",IF(C239=\"Eau glycolée/Eau\",\"Tglyc\")))),\" ->\"))","v":"Text ->"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J120),\"\",BDD_PAC!J120)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K120),\"\",BDD_PAC!K120)","v":-7},{"$f":"IF($C239<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L120),\"\",BDD_PAC!L120))","v":7},{"$f":"IF($C239<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M120),\"\",BDD_PAC!M120))","v":20},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N120),\"\",BDD_PAC!N120)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O120),\"\",BDD_PAC!O120)","v":-7},{"$f":"IF($C239<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P120),\"\",BDD_PAC!P120))","v":7},{"$f":"IF($C239<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q120),\"\",BDD_PAC!Q120))","v":20},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R120),\"\",BDD_PAC!R120)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S120),\"\",BDD_PAC!S120)","v":-7},{"$f":"IF($C239<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T120),\"\",BDD_PAC!T120))","v":7},{"$f":"IF($C239<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U120),\"\",BDD_PAC!U120))","v":20},{"$f":"IF(COUNTIF(B239:E239,0)=4,\"\",IF(C239=\"Air/Eau\",IF(OR(COUNTIF(B239:E239,0)<>0,COUNT(J239:Q241,I240:I241,R239:U240)<>34),\"La saisie est incomplète\",\"\"),IF(OR(COUNTIF(B239:E239,0)<>0,COUNT(J239:K241,N239:O241,I240:I241,R239:S240)<>18),\"La saisie est incomplète\",\"\")))","v":""},{"$f":"IF($C239<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!W120),\"\",BDD_PAC!W120))","v":true},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"IF(C$1321<K239,\"Segment 1\",IF(C$1321<L239,\"Segment 2\",\"Segment 3\"))","v":"Segment 2"},{"$f":"C$1321*(AI$132*HLOOKUP(AJ239,AD239:AF241,2)+HLOOKUP(AJ239,AD239:AF241,3))+(AI$132*HLOOKUP(AJ239,AG239:AI241,2)+HLOOKUP(AJ239,AG239:AI241,3))","v":8.6071428571428559},{"$f":"IF(W239=TRUE,AM239,AK239)","v":12.80718567807169},{"$f":"AP239*IF($BF$224>AU239,AU239,$BF$224)+AQ239","v":12.80718567807169},{"$f":"MATCH(B239,Data_Tech!$F$2:$HZ$2,0)","v":127},null,{"$f":"INDEX(LINEST(AR239:AS239,$BL$224:$BM$224),1)","v":-0.153148544338364},{"$f":"INDEX(LINEST(AR239:AS239,$BL$224:$BM$224),2)","v":21.23035561668171},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$224,AN239)","v":14.338671121455329},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$225,AN239)","v":12.807185678071688},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$226,$AN239)","v":55},{"$f":"IF($W239=TRUE,AT239,BC239)","v":55},{"$f":"$F$1350*(19.5-IF($BP$224=TRUE,T°base_corrigée,$BQ239))/1000","v":12.94815},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"(BF$225*HLOOKUP(AJ239,AW239:AY240,2)+HLOOKUP(AJ239,AZ239:BB240,2))","v":55},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($BO$224<=T°base_corrigée,T°base_corrigée,$BO$224)","v":1}]
["Page BDD_PAC",{"$f":"B239","v":"aroTHERM Split 12 - 230V"},"Air/Eau","Mono","Inverter","Electrique",5.4,{"$f":"BDD_PAC!H121","v":"Td"},{"$f":"BDD_PAC!I121","v":35},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J121),\"\",BDD_PAC!J121)","v":10},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K121),\"\",BDD_PAC!K121)","v":11.9},{"$f":"IF($C240<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L121),\"\",BDD_PAC!L121))","v":10.3},{"$f":"IF($C240<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M121),\"\",BDD_PAC!M121))","v":15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N121),\"\",BDD_PAC!N121)","v":2.2000000000000002},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O121),\"\",BDD_PAC!O121)","v":2.5},{"$f":"IF($C240<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P121),\"\",BDD_PAC!P121))","v":4.5999999999999996},{"$f":"IF($C240<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q121),\"\",BDD_PAC!Q121))","v":5.0999999999999996},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R121),\"\",BDD_PAC!R121)","v":49},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S121),\"\",BDD_PAC!S121)","v":55},{"$f":"IF($C240<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T121),\"\",BDD_PAC!T121))","v":55},{"$f":"IF($C240<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U121),\"\",BDD_PAC!U121))","v":55},null,null,{"$f":"IF(B239=0,\"\",INDEX(LINEST(J240:K240,J239:K239),1))","v":0.23750000000000007},{"$f":"IF($C240<>\"Air/eau\",X240,INDEX(LINEST(K240:L240,K239:L239),1))","v":-0.11428571428571427},{"$f":"IF($C240<>\"Air/eau\",Y240,INDEX(LINEST(L240:M240,L239:M239),1))","v":0.36153846153846136},{"$f":"IF(B239=0,\"\",INDEX(LINEST(J240:K240,J239:K239),2))","v":13.5625},{"$f":"IF($C240<>\"Air/eau\",X240,INDEX(LINEST(K240:L240,K239:L239),2))","v":11.100000000000001},{"$f":"IF($C240<>\"Air/eau\",Y240,INDEX(LINEST(L240:M240,L239:M239),2))","v":7.7692307692307718},{"$f":"IF($B239=0,\"\",INDEX(LINEST(X240:X241,$I240:$I241),1))","v":1.1249999999999994E-2},1.1428571428571422E-2,-6.9230769230769163E-3,-4.6249999999999854E-2,-4.5000000000000102E-2,8.3461538461538337E-2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($B239=0,\"\",INDEX(LINEST($R240:$S240,$R239:$S239),1))","v":0.75},{"$f":"IF($C240<>\"Air/eau\",$AW240,INDEX(LINEST($S240:$T240,$S239:$T239),1))","v":0},{"$f":"IF($C240<>\"Air/eau\",$AX240,INDEX(LINEST($T240:$U240,$T239:$U239),1))","v":0},{"$f":"IF($B239=0,\"\",INDEX(LINEST($R240:$S240,$R239:$S239),2))","v":60.25},{"$f":"IF($C240<>\"Air/eau\",$AZ240,INDEX(LINEST($S240:$T240,$S239:$T239),2))","v":55},{"$f":"IF($C240<>\"Air/eau\",$BA240,INDEX(LINEST($T240:$U240,$T239:$U239),2))","v":55}]
["Page BDD_PAC","aroTHERM Split 12 - 230V","Air/Eau","Mono","Inverter","Electrique",5.4,{"$f":"BDD_PAC!H122","v":0},{"$f":"BDD_PAC!I122","v":55},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J122),\"\",BDD_PAC!J122)","v":5.7},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K122),\"\",BDD_PAC!K122)","v":9.4},{"$f":"IF($C241<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L122),\"\",BDD_PAC!L122))","v":11},{"$f":"IF($C241<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M122),\"\",BDD_PAC!M122))","v":13.9},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N122),\"\",BDD_PAC!N122)","v":1.2},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O122),\"\",BDD_PAC!O122)","v":2},{"$f":"IF($C241<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P122),\"\",BDD_PAC!P122))","v":2.8},{"$f":"IF($C241<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q122),\"\",BDD_PAC!Q122))","v":3.3},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R122),\"\",BDD_PAC!R122)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S122),\"\",BDD_PAC!S122)","v":""},{"$f":"IF($C241<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T122),\"\",BDD_PAC!T122))","v":""},{"$f":"IF($C241<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U122),\"\",BDD_PAC!U122))","v":""},null,null,{"$f":"IF(B239=0,\"\",INDEX(LINEST(J241:K241,J239:K239),1))","v":0.46250000000000008},{"$f":"IF($C241<>\"Air/eau\",X241,INDEX(LINEST(K241:L241,K239:L239),1))","v":0.11428571428571427},{"$f":"IF($C241<>\"Air/eau\",Y241,INDEX(LINEST(L241:M241,L239:M239),1))","v":0.22307692307692303},{"$f":"IF(B239=0,\"\",INDEX(LINEST(J241:K241,J239:K239),2))","v":12.637500000000003},{"$f":"IF($C241<>\"Air/eau\",X241,INDEX(LINEST(K241:L241,K239:L239),2))","v":10.199999999999999},{"$f":"IF($C241<>\"Air/eau\",Y241,INDEX(LINEST(L241:M241,L239:M239),2))","v":9.4384615384615387},{"$f":"IF($B239=0,\"\",INDEX(LINEST(X240:X241,$I240:$I241),2))","v":-0.15624999999999967},-0.51428571428571401,0.60384615384615348,15.181249999999995,12.675000000000004,4.8480769230769312]
["Page BDD_PAC",{"$f":"BDD_PAC!B123","v":"aroTHERM Split 12 - 400V"},{"$f":"BDD_PAC!C123","v":"Air/Eau"},{"$f":"BDD_PAC!D123","v":"Tri"},{"$f":"BDD_PAC!G123","v":"Inverter"},{"$f":"BDD_PAC!E123","v":"Electrique"},{"$f":"BDD_PAC!F123","v":8.5},{"$f":"BDD_PAC!H123","v":0},{"$f":"IF(C242=0,\"\",CONCATENATE(IF(ISBLANK(C242),\"\",IF(C242=\"Air/Eau\",\"Text\",IF(C242=\"Eau/Eau\",\"Teau\",IF(C242=\"Eau glycolée/Eau\",\"Tglyc\")))),\" ->\"))","v":"Text ->"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J123),\"\",BDD_PAC!J123)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K123),\"\",BDD_PAC!K123)","v":-7},{"$f":"IF($C242<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L123),\"\",BDD_PAC!L123))","v":7},{"$f":"IF($C242<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M123),\"\",BDD_PAC!M123))","v":20},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N123),\"\",BDD_PAC!N123)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O123),\"\",BDD_PAC!O123)","v":-7},{"$f":"IF($C242<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P123),\"\",BDD_PAC!P123))","v":7},{"$f":"IF($C242<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q123),\"\",BDD_PAC!Q123))","v":20},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R123),\"\",BDD_PAC!R123)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S123),\"\",BDD_PAC!S123)","v":-7},{"$f":"IF($C242<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T123),\"\",BDD_PAC!T123))","v":7},{"$f":"IF($C242<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U123),\"\",BDD_PAC!U123))","v":20},{"$f":"IF(COUNTIF(B242:E242,0)=4,\"\",IF(C242=\"Air/Eau\",IF(OR(COUNTIF(B242:E242,0)<>0,COUNT(J242:Q244,I243:I244,R242:U243)<>34),\"La saisie est incomplète\",\"\"),IF(OR(COUNTIF(B242:E242,0)<>0,COUNT(J242:K244,N242:O244,I243:I244,R242:S243)<>18),\"La saisie est incomplète\",\"\")))","v":""},{"$f":"IF($C242<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!W123),\"\",BDD_PAC!W123))","v":true},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"IF(C$1321<K242,\"Segment 1\",IF(C$1321<L242,\"Segment 2\",\"Segment 3\"))","v":"Segment 2"},{"$f":"C$1321*(AI$132*HLOOKUP(AJ242,AD242:AF244,2)+HLOOKUP(AJ242,AD242:AF244,3))+(AI$132*HLOOKUP(AJ242,AG242:AI244,2)+HLOOKUP(AJ242,AG242:AI244,3))","v":8.6071428571428559},{"$f":"IF(W242=TRUE,AM242,AK242)","v":12.80718567807169},{"$f":"AP242*IF($BF$224>AU242,AU242,$BF$224)+AQ242","v":12.80718567807169},{"$f":"MATCH(B242,Data_Tech!$F$2:$HZ$2,0)","v":128},null,{"$f":"INDEX(LINEST(AR242:AS242,$BL$224:$BM$224),1)","v":-0.153148544338364},{"$f":"INDEX(LINEST(AR242:AS242,$BL$224:$BM$224),2)","v":21.23035561668171},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$224,AN242)","v":14.338671121455329},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$225,AN242)","v":12.807185678071688},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$226,$AN242)","v":55},{"$f":"IF($W242=TRUE,AT242,BC242)","v":55},{"$f":"$F$1350*(19.5-IF($BP$224=TRUE,T°base_corrigée,$BQ242))/1000","v":12.94815},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"(BF$225*HLOOKUP(AJ242,AW242:AY243,2)+HLOOKUP(AJ242,AZ242:BB243,2))","v":55},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($BO$224<=T°base_corrigée,T°base_corrigée,$BO$224)","v":1}]
["Page BDD_PAC",{"$f":"B242","v":"aroTHERM Split 12 - 400V"},"Air/Eau","Tri","Inverter","Electrique",8.5,{"$f":"BDD_PAC!H124","v":"Td"},{"$f":"BDD_PAC!I124","v":35},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J124),\"\",BDD_PAC!J124)","v":10},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K124),\"\",BDD_PAC!K124)","v":11.9},{"$f":"IF($C243<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L124),\"\",BDD_PAC!L124))","v":10.3},{"$f":"IF($C243<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M124),\"\",BDD_PAC!M124))","v":15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N124),\"\",BDD_PAC!N124)","v":2.2000000000000002},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O124),\"\",BDD_PAC!O124)","v":2.5},{"$f":"IF($C243<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P124),\"\",BDD_PAC!P124))","v":4.5999999999999996},{"$f":"IF($C243<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q124),\"\",BDD_PAC!Q124))","v":5.0999999999999996},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R124),\"\",BDD_PAC!R124)","v":49},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S124),\"\",BDD_PAC!S124)","v":55},{"$f":"IF($C243<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T124),\"\",BDD_PAC!T124))","v":55},{"$f":"IF($C243<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U124),\"\",BDD_PAC!U124))","v":55},null,null,{"$f":"IF(B242=0,\"\",INDEX(LINEST(J243:K243,J242:K242),1))","v":0.23750000000000007},{"$f":"IF($C243<>\"Air/eau\",X243,INDEX(LINEST(K243:L243,K242:L242),1))","v":-0.11428571428571427},{"$f":"IF($C243<>\"Air/eau\",Y243,INDEX(LINEST(L243:M243,L242:M242),1))","v":0.36153846153846136},{"$f":"IF(B242=0,\"\",INDEX(LINEST(J243:K243,J242:K242),2))","v":13.5625},{"$f":"IF($C243<>\"Air/eau\",X243,INDEX(LINEST(K243:L243,K242:L242),2))","v":11.100000000000001},{"$f":"IF($C243<>\"Air/eau\",Y243,INDEX(LINEST(L243:M243,L242:M242),2))","v":7.7692307692307718},{"$f":"IF($B242=0,\"\",INDEX(LINEST(X243:X244,$I243:$I244),1))","v":1.1249999999999994E-2},1.1428571428571422E-2,-6.9230769230769163E-3,-4.6249999999999854E-2,-4.5000000000000102E-2,8.3461538461538337E-2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($B242=0,\"\",INDEX(LINEST($R243:$S243,$R242:$S242),1))","v":0.75},{"$f":"IF($C243<>\"Air/eau\",$AW243,INDEX(LINEST($S243:$T243,$S242:$T242),1))","v":0},{"$f":"IF($C243<>\"Air/eau\",$AX243,INDEX(LINEST($T243:$U243,$T242:$U242),1))","v":0},{"$f":"IF($B242=0,\"\",INDEX(LINEST($R243:$S243,$R242:$S242),2))","v":60.25},{"$f":"IF($C243<>\"Air/eau\",$AZ243,INDEX(LINEST($S243:$T243,$S242:$T242),2))","v":55},{"$f":"IF($C243<>\"Air/eau\",$BA243,INDEX(LINEST($T243:$U243,$T242:$U242),2))","v":55}]
["Page BDD_PAC","aroTHERM Split 12 - 400V","Air/Eau","Tri","Inverter","Electrique",8.5,{"$f":"BDD_PAC!H125","v":0},{"$f":"BDD_PAC!I125","v":55},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J125),\"\",BDD_PAC!J125)","v":5.7},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K125),\"\",BDD_PAC!K125)","v":9.4},{"$f":"IF($C244<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L125),\"\",BDD_PAC!L125))","v":11},{"$f":"IF($C244<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M125),\"\",BDD_PAC!M125))","v":13.9},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N125),\"\",BDD_PAC!N125)","v":1.2},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O125),\"\",BDD_PAC!O125)","v":2},{"$f":"IF($C244<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P125),\"\",BDD_PAC!P125))","v":2.8},{"$f":"IF($C244<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q125),\"\",BDD_PAC!Q125))","v":3.3},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R125),\"\",BDD_PAC!R125)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S125),\"\",BDD_PAC!S125)","v":""},{"$f":"IF($C244<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T125),\"\",BDD_PAC!T125))","v":""},{"$f":"IF($C244<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U125),\"\",BDD_PAC!U125))","v":""},null,null,{"$f":"IF(B242=0,\"\",INDEX(LINEST(J244:K244,J242:K242),1))","v":0.46250000000000008},{"$f":"IF($C244<>\"Air/eau\",X244,INDEX(LINEST(K244:L244,K242:L242),1))","v":0.11428571428571427},{"$f":"IF($C244<>\"Air/eau\",Y244,INDEX(LINEST(L244:M244,L242:M242),1))","v":0.22307692307692303},{"$f":"IF(B242=0,\"\",INDEX(LINEST(J244:K244,J242:K242),2))","v":12.637500000000003},{"$f":"IF($C244<>\"Air/eau\",X244,INDEX(LINEST(K244:L244,K242:L242),2))","v":10.199999999999999},{"$f":"IF($C244<>\"Air/eau\",Y244,INDEX(LINEST(L244:M244,L242:M242),2))","v":9.4384615384615387},{"$f":"IF($B242=0,\"\",INDEX(LINEST(X243:X244,$I243:$I244),2))","v":-0.15624999999999967},-0.51428571428571401,0.60384615384615348,15.181249999999995,12.675000000000004,4.8480769230769312]
["Page BDD_PAC",{"$f":"BDD_PAC!B126","v":"aroTHERM Split 3 - 230V Hybride"},{"$f":"BDD_PAC!C126","v":"Air/Eau"},{"$f":"BDD_PAC!D126","v":"Mono"},{"$f":"BDD_PAC!G126","v":"Inverter"},{"$f":"BDD_PAC!E126","v":"Condensation"},{"$f":"BDD_PAC!F126","v":25},{"$f":"BDD_PAC!H126","v":0},{"$f":"IF(C245=0,\"\",CONCATENATE(IF(ISBLANK(C245),\"\",IF(C245=\"Air/Eau\",\"Text\",IF(C245=\"Eau/Eau\",\"Teau\",IF(C245=\"Eau glycolée/Eau\",\"Tglyc\")))),\" ->\"))","v":"Text ->"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J126),\"\",BDD_PAC!J126)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K126),\"\",BDD_PAC!K126)","v":-7},{"$f":"IF($C245<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L126),\"\",BDD_PAC!L126))","v":7},{"$f":"IF($C245<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M126),\"\",BDD_PAC!M126))","v":20},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N126),\"\",BDD_PAC!N126)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O126),\"\",BDD_PAC!O126)","v":-7},{"$f":"IF($C245<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P126),\"\",BDD_PAC!P126))","v":7},{"$f":"IF($C245<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q126),\"\",BDD_PAC!Q126))","v":20},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R126),\"\",BDD_PAC!R126)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S126),\"\",BDD_PAC!S126)","v":-7},{"$f":"IF($C245<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T126),\"\",BDD_PAC!T126))","v":7},{"$f":"IF($C245<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U126),\"\",BDD_PAC!U126))","v":20},{"$f":"IF(COUNTIF(B245:E245,0)=4,\"\",IF(C245=\"Air/Eau\",IF(OR(COUNTIF(B245:E245,0)<>0,COUNT(J245:Q247,I246:I247,R245:U246)<>34),\"La saisie est incomplète\",\"\"),IF(OR(COUNTIF(B245:E245,0)<>0,COUNT(J245:K247,N245:O247,I246:I247,R245:S246)<>18),\"La saisie est incomplète\",\"\")))","v":""},{"$f":"IF($C245<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!W126),\"\",BDD_PAC!W126))","v":true},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"IF(C$1321<K245,\"Segment 1\",IF(C$1321<L245,\"Segment 2\",\"Segment 3\"))","v":"Segment 2"},{"$f":"C$1321*(AI$132*HLOOKUP(AJ245,AD245:AF247,2)+HLOOKUP(AJ245,AD245:AF247,3))+(AI$132*HLOOKUP(AJ245,AG245:AI247,2)+HLOOKUP(AJ245,AG245:AI247,3))","v":2.8142857142857149},{"$f":"IF(W245=TRUE,AM245,AK245)","v":3.6000000000000005},{"$f":"AP245*IF($BF$224>AU245,AU245,$BF$224)+AQ245","v":3.6000000000000005},{"$f":"MATCH(B245,Data_Tech!$F$2:$HZ$2,0)","v":146},null,{"$f":"INDEX(LINEST(AR245:AS245,$BL$224:$BM$224),1)","v":-3.49740924563786E-2},{"$f":"INDEX(LINEST(AR245:AS245,$BL$224:$BM$224),2)","v":5.5235750851008234},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$224,AN245)","v":3.9497409245637862},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$225,AN245)","v":3.6},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$226,$AN245)","v":55},{"$f":"IF($W245=TRUE,AT245,BC245)","v":55},{"$f":"$F$1350*(19.5-IF($BP$224=TRUE,T°base_corrigée,$BQ245))/1000","v":12.94815},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"(BF$225*HLOOKUP(AJ245,AW245:AY246,2)+HLOOKUP(AJ245,AZ245:BB246,2))","v":55},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($BO$224<=T°base_corrigée,T°base_corrigée,$BO$224)","v":1}]
["Page BDD_PAC",{"$f":"B245","v":"aroTHERM Split 3 - 230V Hybride"},"Air/Eau","Mono","Inverter","Condensation",25,{"$f":"BDD_PAC!H127","v":"Td"},{"$f":"BDD_PAC!I127","v":35},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J127),\"\",BDD_PAC!J127)","v":2.7},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K127),\"\",BDD_PAC!K127)","v":3.6},{"$f":"IF($C246<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L127),\"\",BDD_PAC!L127))","v":3.2},{"$f":"IF($C246<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M127),\"\",BDD_PAC!M127))","v":4.5199999999999996},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N127),\"\",BDD_PAC!N127)","v":2.5},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O127),\"\",BDD_PAC!O127)","v":3.2},{"$f":"IF($C246<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P127),\"\",BDD_PAC!P127))","v":5},{"$f":"IF($C246<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q127),\"\",BDD_PAC!Q127))","v":6.25},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R127),\"\",BDD_PAC!R127)","v":49},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S127),\"\",BDD_PAC!S127)","v":55},{"$f":"IF($C246<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T127),\"\",BDD_PAC!T127))","v":55},{"$f":"IF($C246<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U127),\"\",BDD_PAC!U127))","v":55},null,null,{"$f":"IF(B245=0,\"\",INDEX(LINEST(J246:K246,J245:K245),1))","v":0.11250000000000004},{"$f":"IF($C246<>\"Air/eau\",X246,INDEX(LINEST(K246:L246,K245:L245),1))","v":-2.8571428571428567E-2},{"$f":"IF($C246<>\"Air/eau\",Y246,INDEX(LINEST(L246:M246,L245:M245),1))","v":0.10153846153846149},{"$f":"IF(B245=0,\"\",INDEX(LINEST(J246:K246,J245:K245),2))","v":4.3875000000000011},{"$f":"IF($C246<>\"Air/eau\",X246,INDEX(LINEST(K246:L246,K245:L245),2))","v":3.4000000000000004},{"$f":"IF($C246<>\"Air/eau\",Y246,INDEX(LINEST(L246:M246,L245:M245),2))","v":2.4892307692307698},{"$f":"IF($B245=0,\"\",INDEX(LINEST(X246:X247,$I246:$I247),1))","v":-6.2499999999999774E-4},3.5714285714285622E-4,-4.6153846153845974E-4,-2.9374999999999991E-2,-2.250000000000001E-2,-1.6769230769230779E-2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($B245=0,\"\",INDEX(LINEST($R246:$S246,$R245:$S245),1))","v":0.75},{"$f":"IF($C246<>\"Air/eau\",$AW246,INDEX(LINEST($S246:$T246,$S245:$T245),1))","v":0},{"$f":"IF($C246<>\"Air/eau\",$AX246,INDEX(LINEST($T246:$U246,$T245:$U245),1))","v":0},{"$f":"IF($B245=0,\"\",INDEX(LINEST($R246:$S246,$R245:$S245),2))","v":60.25},{"$f":"IF($C246<>\"Air/eau\",$AZ246,INDEX(LINEST($S246:$T246,$S245:$T245),2))","v":55},{"$f":"IF($C246<>\"Air/eau\",$BA246,INDEX(LINEST($T246:$U246,$T245:$U245),2))","v":55}]
["Page BDD_PAC","aroTHERM Split 3 - 230V Hybride","Air/Eau","Mono","Inverter","Condensation",25,{"$f":"BDD_PAC!H128","v":0},{"$f":"BDD_PAC!I128","v":55},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J128),\"\",BDD_PAC!J128)","v":2.2999999999999998},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K128),\"\",BDD_PAC!K128)","v":3.1},{"$f":"IF($C247<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L128),\"\",BDD_PAC!L128))","v":2.8},{"$f":"IF($C247<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M128),\"\",BDD_PAC!M128))","v":4},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N128),\"\",BDD_PAC!N128)","v":1.5},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O128),\"\",BDD_PAC!O128)","v":1.9},{"$f":"IF($C247<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P128),\"\",BDD_PAC!P128))","v":2.6},{"$f":"IF($C247<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q128),\"\",BDD_PAC!Q128))","v":3.25},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R128),\"\",BDD_PAC!R128)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S128),\"\",BDD_PAC!S128)","v":""},{"$f":"IF($C247<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T128),\"\",BDD_PAC!T128))","v":""},{"$f":"IF($C247<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U128),\"\",BDD_PAC!U128))","v":""},null,null,{"$f":"IF(B245=0,\"\",INDEX(LINEST(J247:K247,J245:K245),1))","v":0.10000000000000009},{"$f":"IF($C247<>\"Air/eau\",X247,INDEX(LINEST(K247:L247,K245:L245),1))","v":-2.1428571428571443E-2},{"$f":"IF($C247<>\"Air/eau\",Y247,INDEX(LINEST(L247:M247,L245:M245),1))","v":9.2307692307692299E-2},{"$f":"IF(B245=0,\"\",INDEX(LINEST(J247:K247,J245:K245),2))","v":3.8000000000000012},{"$f":"IF($C247<>\"Air/eau\",X247,INDEX(LINEST(K247:L247,K245:L245),2))","v":2.95},{"$f":"IF($C247<>\"Air/eau\",Y247,INDEX(LINEST(L247:M247,L245:M245),2))","v":2.1538461538461542},{"$f":"IF($B245=0,\"\",INDEX(LINEST(X246:X247,$I246:$I247),2))","v":0.13437499999999997},-4.1071428571428537E-2,0.11769230769230758,5.4156250000000004,4.1875000000000009,3.0761538461538471]
["Page BDD_PAC",{"$f":"BDD_PAC!B129","v":"aroTHERM Split 5 - 230V Hybride"},{"$f":"BDD_PAC!C129","v":"Air/Eau"},{"$f":"BDD_PAC!D129","v":"Mono"},{"$f":"BDD_PAC!G129","v":"Inverter"},{"$f":"BDD_PAC!E129","v":"Condensation"},{"$f":"BDD_PAC!F129","v":25},{"$f":"BDD_PAC!H129","v":0},{"$f":"IF(C248=0,\"\",CONCATENATE(IF(ISBLANK(C248),\"\",IF(C248=\"Air/Eau\",\"Text\",IF(C248=\"Eau/Eau\",\"Teau\",IF(C248=\"Eau glycolée/Eau\",\"Tglyc\")))),\" ->\"))","v":"Text ->"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J129),\"\",BDD_PAC!J129)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K129),\"\",BDD_PAC!K129)","v":-7},{"$f":"IF($C248<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L129),\"\",BDD_PAC!L129))","v":7},{"$f":"IF($C248<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M129),\"\",BDD_PAC!M129))","v":20},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N129),\"\",BDD_PAC!N129)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O129),\"\",BDD_PAC!O129)","v":-7},{"$f":"IF($C248<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P129),\"\",BDD_PAC!P129))","v":7},{"$f":"IF($C248<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q129),\"\",BDD_PAC!Q129))","v":20},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R129),\"\",BDD_PAC!R129)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S129),\"\",BDD_PAC!S129)","v":-7},{"$f":"IF($C248<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T129),\"\",BDD_PAC!T129))","v":7},{"$f":"IF($C248<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U129),\"\",BDD_PAC!U129))","v":20},{"$f":"IF(COUNTIF(B248:E248,0)=4,\"\",IF(C248=\"Air/Eau\",IF(OR(COUNTIF(B248:E248,0)<>0,COUNT(J248:Q250,I249:I250,R248:U249)<>34),\"La saisie est incomplète\",\"\"),IF(OR(COUNTIF(B248:E248,0)<>0,COUNT(J248:K250,N248:O250,I249:I250,R248:S249)<>18),\"La saisie est incomplète\",\"\")))","v":""},{"$f":"IF($C248<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!W129),\"\",BDD_PAC!W129))","v":true},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"IF(C$1321<K248,\"Segment 1\",IF(C$1321<L248,\"Segment 2\",\"Segment 3\"))","v":"Segment 2"},{"$f":"C$1321*(AI$132*HLOOKUP(AJ248,AD248:AF250,2)+HLOOKUP(AJ248,AD248:AF250,3))+(AI$132*HLOOKUP(AJ248,AG248:AI250,2)+HLOOKUP(AJ248,AG248:AI250,3))","v":3.6428571428571419},{"$f":"IF(W248=TRUE,AM248,AK248)","v":4.7574988303525618},{"$f":"AP248*IF($BF$224>AU248,AU248,$BF$224)+AQ248","v":4.7574988303525618},{"$f":"MATCH(B248,Data_Tech!$F$2:$HZ$2,0)","v":147},null,{"$f":"INDEX(LINEST(AR248:AS248,$BL$224:$BM$224),1)","v":-6.5756648854608898E-2},{"$f":"INDEX(LINEST(AR248:AS248,$BL$224:$BM$224),2)","v":8.3741145173560518},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$224,AN248)","v":5.4150653188986526},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$225,AN248)","v":4.7574988303525636},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$226,$AN248)","v":55},{"$f":"IF($W248=TRUE,AT248,BC248)","v":55},{"$f":"$F$1350*(19.5-IF($BP$224=TRUE,T°base_corrigée,$BQ248))/1000","v":12.94815},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"(BF$225*HLOOKUP(AJ248,AW248:AY249,2)+HLOOKUP(AJ248,AZ248:BB249,2))","v":55},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($BO$224<=T°base_corrigée,T°base_corrigée,$BO$224)","v":1}]
["Page BDD_PAC",{"$f":"B248","v":"aroTHERM Split 5 - 230V Hybride"},"Air/Eau","Mono","Inverter","Condensation",25,{"$f":"BDD_PAC!H130","v":"Td"},{"$f":"BDD_PAC!I130","v":35},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J130),\"\",BDD_PAC!J130)","v":4.4000000000000004},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K130),\"\",BDD_PAC!K130)","v":4.9000000000000004},{"$f":"IF($C249<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L130),\"\",BDD_PAC!L130))","v":4.5},{"$f":"IF($C249<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M130),\"\",BDD_PAC!M130))","v":6.37},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N130),\"\",BDD_PAC!N130)","v":2.4},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O130),\"\",BDD_PAC!O130)","v":2.7},{"$f":"IF($C249<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P130),\"\",BDD_PAC!P130))","v":4.8},{"$f":"IF($C249<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q130),\"\",BDD_PAC!Q130))","v":6},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R130),\"\",BDD_PAC!R130)","v":49},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S130),\"\",BDD_PAC!S130)","v":55},{"$f":"IF($C249<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T130),\"\",BDD_PAC!T130))","v":55},{"$f":"IF($C249<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U130),\"\",BDD_PAC!U130))","v":55},null,null,{"$f":"IF(B248=0,\"\",INDEX(LINEST(J249:K249,J248:K248),1))","v":6.25E-2},{"$f":"IF($C249<>\"Air/eau\",X249,INDEX(LINEST(K249:L249,K248:L248),1))","v":-2.8571428571428595E-2},{"$f":"IF($C249<>\"Air/eau\",Y249,INDEX(LINEST(L249:M249,L248:M248),1))","v":0.14384615384615382},{"$f":"IF(B248=0,\"\",INDEX(LINEST(J249:K249,J248:K248),2))","v":5.3375000000000004},{"$f":"IF($C249<>\"Air/eau\",X249,INDEX(LINEST(K249:L249,K248:L248),2))","v":4.7},{"$f":"IF($C249<>\"Air/eau\",Y249,INDEX(LINEST(L249:M249,L248:M248),2))","v":3.4930769230769236},{"$f":"IF($B248=0,\"\",INDEX(LINEST(X249:X250,$I249:$I250),1))","v":3.1249999999999997E-3},3.1225022567582525E-18,-1.4230769230769236E-3,-1.8125000000000033E-2,-4.0000000000000015E-2,-3.0038461538461524E-2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($B248=0,\"\",INDEX(LINEST($R249:$S249,$R248:$S248),1))","v":0.75},{"$f":"IF($C249<>\"Air/eau\",$AW249,INDEX(LINEST($S249:$T249,$S248:$T248),1))","v":0},{"$f":"IF($C249<>\"Air/eau\",$AX249,INDEX(LINEST($T249:$U249,$T248:$U248),1))","v":0},{"$f":"IF($B248=0,\"\",INDEX(LINEST($R249:$S249,$R248:$S248),2))","v":60.25},{"$f":"IF($C249<>\"Air/eau\",$AZ249,INDEX(LINEST($S249:$T249,$S248:$T248),2))","v":55},{"$f":"IF($C249<>\"Air/eau\",$BA249,INDEX(LINEST($T249:$U249,$T248:$U248),2))","v":55}]
["Page BDD_PAC","aroTHERM Split 5 - 230V Hybride","Air/Eau","Mono","Inverter","Condensation",25,{"$f":"BDD_PAC!H131","v":0},{"$f":"BDD_PAC!I131","v":55},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J131),\"\",BDD_PAC!J131)","v":3.1},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K131),\"\",BDD_PAC!K131)","v":4.0999999999999996},{"$f":"IF($C250<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L131),\"\",BDD_PAC!L131))","v":3.7},{"$f":"IF($C250<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M131),\"\",BDD_PAC!M131))","v":5.2},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N131),\"\",BDD_PAC!N131)","v":1.6},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O131),\"\",BDD_PAC!O131)","v":2},{"$f":"IF($C250<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P131),\"\",BDD_PAC!P131))","v":2.7},{"$f":"IF($C250<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q131),\"\",BDD_PAC!Q131))","v":3.38},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R131),\"\",BDD_PAC!R131)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S131),\"\",BDD_PAC!S131)","v":""},{"$f":"IF($C250<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T131),\"\",BDD_PAC!T131))","v":""},{"$f":"IF($C250<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U131),\"\",BDD_PAC!U131))","v":""},null,null,{"$f":"IF(B248=0,\"\",INDEX(LINEST(J250:K250,J248:K248),1))","v":0.125},{"$f":"IF($C250<>\"Air/eau\",X250,INDEX(LINEST(K250:L250,K248:L248),1))","v":-2.8571428571428532E-2},{"$f":"IF($C250<>\"Air/eau\",Y250,INDEX(LINEST(L250:M250,L248:M248),1))","v":0.11538461538461534},{"$f":"IF(B248=0,\"\",INDEX(LINEST(J250:K250,J248:K248),2))","v":4.9749999999999996},{"$f":"IF($C250<>\"Air/eau\",X250,INDEX(LINEST(K250:L250,K248:L248),2))","v":3.9},{"$f":"IF($C250<>\"Air/eau\",Y250,INDEX(LINEST(L250:M250,L248:M248),2))","v":2.8923076923076931},{"$f":"IF($B248=0,\"\",INDEX(LINEST(X249:X250,$I249:$I250),2))","v":-4.6875E-2},-2.8571428571428706E-2,0.19365384615384612,5.9718750000000016,6.1000000000000005,4.5444230769230769]
["Page BDD_PAC",{"$f":"BDD_PAC!B132","v":"aroTHERM Split 7 - 230V Hybride"},{"$f":"BDD_PAC!C132","v":"Air/Eau"},{"$f":"BDD_PAC!D132","v":"Mono"},{"$f":"BDD_PAC!G132","v":"Inverter"},{"$f":"BDD_PAC!E132","v":"Condensation"},{"$f":"BDD_PAC!F132","v":25},{"$f":"BDD_PAC!H132","v":0},{"$f":"IF(C251=0,\"\",CONCATENATE(IF(ISBLANK(C251),\"\",IF(C251=\"Air/Eau\",\"Text\",IF(C251=\"Eau/Eau\",\"Teau\",IF(C251=\"Eau glycolée/Eau\",\"Tglyc\")))),\" ->\"))","v":"Text ->"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J132),\"\",BDD_PAC!J132)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K132),\"\",BDD_PAC!K132)","v":-7},{"$f":"IF($C251<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L132),\"\",BDD_PAC!L132))","v":7},{"$f":"IF($C251<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M132),\"\",BDD_PAC!M132))","v":20},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N132),\"\",BDD_PAC!N132)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O132),\"\",BDD_PAC!O132)","v":-7},{"$f":"IF($C251<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P132),\"\",BDD_PAC!P132))","v":7},{"$f":"IF($C251<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q132),\"\",BDD_PAC!Q132))","v":20},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R132),\"\",BDD_PAC!R132)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S132),\"\",BDD_PAC!S132)","v":-7},{"$f":"IF($C251<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T132),\"\",BDD_PAC!T132))","v":7},{"$f":"IF($C251<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U132),\"\",BDD_PAC!U132))","v":20},{"$f":"IF(COUNTIF(B251:E251,0)=4,\"\",IF(C251=\"Air/Eau\",IF(OR(COUNTIF(B251:E251,0)<>0,COUNT(J251:Q253,I252:I253,R251:U252)<>34),\"La saisie est incomplète\",\"\"),IF(OR(COUNTIF(B251:E251,0)<>0,COUNT(J251:K253,N251:O253,I252:I253,R251:S252)<>18),\"La saisie est incomplète\",\"\")))","v":""},{"$f":"IF($C251<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!W132),\"\",BDD_PAC!W132))","v":true},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"IF(C$1321<K251,\"Segment 1\",IF(C$1321<L251,\"Segment 2\",\"Segment 3\"))","v":"Segment 2"},{"$f":"C$1321*(AI$132*HLOOKUP(AJ251,AD251:AF253,2)+HLOOKUP(AJ251,AD251:AF253,3))+(AI$132*HLOOKUP(AJ251,AG251:AI253,2)+HLOOKUP(AJ251,AG251:AI253,3))","v":4.8571428571428568},{"$f":"IF(W251=TRUE,AM251,AK251)","v":5.9096815762660366},{"$f":"AP251*IF($BF$224>AU251,AU251,$BF$224)+AQ251","v":5.9096815762660366},{"$f":"MATCH(B251,Data_Tech!$F$2:$HZ$2,0)","v":148},null,{"$f":"INDEX(LINEST(AR251:AS251,$BL$224:$BM$224),1)","v":-9.6492226108999712E-2},{"$f":"INDEX(LINEST(AR251:AS251,$BL$224:$BM$224),2)","v":11.216754012261021},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$224,AN251)","v":6.874603837356033},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$225,AN251)","v":5.9096815762660357},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$226,$AN251)","v":55},{"$f":"IF($W251=TRUE,AT251,BC251)","v":55},{"$f":"$F$1350*(19.5-IF($BP$224=TRUE,T°base_corrigée,$BQ251))/1000","v":12.94815},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"(BF$225*HLOOKUP(AJ251,AW251:AY252,2)+HLOOKUP(AJ251,AZ251:BB252,2))","v":55},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($BO$224<=T°base_corrigée,T°base_corrigée,$BO$224)","v":1}]
["Page BDD_PAC",{"$f":"B251","v":"aroTHERM Split 7 - 230V Hybride"},"Air/Eau","Mono","Inverter","Condensation",25,{"$f":"BDD_PAC!H133","v":"Td"},{"$f":"BDD_PAC!I133","v":35},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J133),\"\",BDD_PAC!J133)","v":5.7},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K133),\"\",BDD_PAC!K133)","v":6.7},{"$f":"IF($C252<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L133),\"\",BDD_PAC!L133))","v":5.8},{"$f":"IF($C252<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M133),\"\",BDD_PAC!M133))","v":8.17},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N133),\"\",BDD_PAC!N133)","v":2.4},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O133),\"\",BDD_PAC!O133)","v":2.7},{"$f":"IF($C252<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P133),\"\",BDD_PAC!P133))","v":4.7},{"$f":"IF($C252<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q133),\"\",BDD_PAC!Q133))","v":5.88},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R133),\"\",BDD_PAC!R133)","v":49},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S133),\"\",BDD_PAC!S133)","v":55},{"$f":"IF($C252<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T133),\"\",BDD_PAC!T133))","v":55},{"$f":"IF($C252<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U133),\"\",BDD_PAC!U133))","v":55},null,null,{"$f":"IF(B251=0,\"\",INDEX(LINEST(J252:K252,J251:K251),1))","v":0.125},{"$f":"IF($C252<>\"Air/eau\",X252,INDEX(LINEST(K252:L252,K251:L251),1))","v":-6.4285714285714321E-2},{"$f":"IF($C252<>\"Air/eau\",Y252,INDEX(LINEST(L252:M252,L251:M251),1))","v":0.18230769230769228},{"$f":"IF(B251=0,\"\",INDEX(LINEST(J252:K252,J251:K251),2))","v":7.5750000000000002},{"$f":"IF($C252<>\"Air/eau\",X252,INDEX(LINEST(K252:L252,K251:L251),2))","v":6.25},{"$f":"IF($C252<>\"Air/eau\",Y252,INDEX(LINEST(L252:M252,L251:M251),2))","v":4.5238461538461534},{"$f":"IF($B251=0,\"\",INDEX(LINEST(X252:X253,$I252:$I253),1))","v":1.8749999999999969E-3},1.4285714285714299E-3,-1.0384615384615408E-3,-4.6875000000000021E-2,-4.9999999999999996E-2,-3.2730769230769161E-2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($B251=0,\"\",INDEX(LINEST($R252:$S252,$R251:$S251),1))","v":0.75},{"$f":"IF($C252<>\"Air/eau\",$AW252,INDEX(LINEST($S252:$T252,$S251:$T251),1))","v":0},{"$f":"IF($C252<>\"Air/eau\",$AX252,INDEX(LINEST($T252:$U252,$T251:$U251),1))","v":0},{"$f":"IF($B251=0,\"\",INDEX(LINEST($R252:$S252,$R251:$S251),2))","v":60.25},{"$f":"IF($C252<>\"Air/eau\",$AZ252,INDEX(LINEST($S252:$T252,$S251:$T251),2))","v":55},{"$f":"IF($C252<>\"Air/eau\",$BA252,INDEX(LINEST($T252:$U252,$T251:$U251),2))","v":55}]
["Page BDD_PAC","aroTHERM Split 7 - 230V Hybride","Air/Eau","Mono","Inverter","Condensation",25,{"$f":"BDD_PAC!H134","v":0},{"$f":"BDD_PAC!I134","v":55},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J134),\"\",BDD_PAC!J134)","v":4.2},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K134),\"\",BDD_PAC!K134)","v":5.5},{"$f":"IF($C253<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L134),\"\",BDD_PAC!L134))","v":5},{"$f":"IF($C253<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M134),\"\",BDD_PAC!M134))","v":7.1},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N134),\"\",BDD_PAC!N134)","v":1.7},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O134),\"\",BDD_PAC!O134)","v":2},{"$f":"IF($C253<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P134),\"\",BDD_PAC!P134))","v":2.7},{"$f":"IF($C253<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q134),\"\",BDD_PAC!Q134))","v":3.38},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R134),\"\",BDD_PAC!R134)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S134),\"\",BDD_PAC!S134)","v":""},{"$f":"IF($C253<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T134),\"\",BDD_PAC!T134))","v":""},{"$f":"IF($C253<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U134),\"\",BDD_PAC!U134))","v":""},null,null,{"$f":"IF(B251=0,\"\",INDEX(LINEST(J253:K253,J251:K251),1))","v":0.16249999999999995},{"$f":"IF($C253<>\"Air/eau\",X253,INDEX(LINEST(K253:L253,K251:L251),1))","v":-3.5714285714285712E-2},{"$f":"IF($C253<>\"Air/eau\",Y253,INDEX(LINEST(L253:M253,L251:M251),1))","v":0.16153846153846146},{"$f":"IF(B251=0,\"\",INDEX(LINEST(J253:K253,J251:K251),2))","v":6.6374999999999993},{"$f":"IF($C253<>\"Air/eau\",X253,INDEX(LINEST(K253:L253,K251:L251),2))","v":5.25},{"$f":"IF($C253<>\"Air/eau\",Y253,INDEX(LINEST(L253:M253,L251:M251),2))","v":3.8692307692307701},{"$f":"IF($B251=0,\"\",INDEX(LINEST(X252:X253,$I252:$I253),2))","v":5.9375000000000122E-2},-0.11428571428571437,0.2186538461538462,9.2156249999999993,8,5.6694230769230742]
["Page BDD_PAC",{"$f":"BDD_PAC!B135","v":"aroTHERM Split 10 - 230V Hybride"},{"$f":"BDD_PAC!C135","v":"Air/Eau"},{"$f":"BDD_PAC!D135","v":"Mono"},{"$f":"BDD_PAC!G135","v":"Inverter"},{"$f":"BDD_PAC!E135","v":"Condensation"},{"$f":"BDD_PAC!F135","v":25},{"$f":"BDD_PAC!H135","v":0},{"$f":"IF(C254=0,\"\",CONCATENATE(IF(ISBLANK(C254),\"\",IF(C254=\"Air/Eau\",\"Text\",IF(C254=\"Eau/Eau\",\"Teau\",IF(C254=\"Eau glycolée/Eau\",\"Tglyc\")))),\" ->\"))","v":"Text ->"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J135),\"\",BDD_PAC!J135)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K135),\"\",BDD_PAC!K135)","v":-7},{"$f":"IF($C254<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L135),\"\",BDD_PAC!L135))","v":7},{"$f":"IF($C254<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M135),\"\",BDD_PAC!M135))","v":20},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N135),\"\",BDD_PAC!N135)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O135),\"\",BDD_PAC!O135)","v":-7},{"$f":"IF($C254<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P135),\"\",BDD_PAC!P135))","v":7},{"$f":"IF($C254<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q135),\"\",BDD_PAC!Q135))","v":20},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R135),\"\",BDD_PAC!R135)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S135),\"\",BDD_PAC!S135)","v":-7},{"$f":"IF($C254<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T135),\"\",BDD_PAC!T135))","v":7},{"$f":"IF($C254<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U135),\"\",BDD_PAC!U135))","v":20},{"$f":"IF(COUNTIF(B254:E254,0)=4,\"\",IF(C254=\"Air/Eau\",IF(OR(COUNTIF(B254:E254,0)<>0,COUNT(J254:Q256,I255:I256,R254:U255)<>34),\"La saisie est incomplète\",\"\"),IF(OR(COUNTIF(B254:E254,0)<>0,COUNT(J254:K256,N254:O256,I255:I256,R254:S255)<>18),\"La saisie est incomplète\",\"\")))","v":""},{"$f":"IF($C254<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!W135),\"\",BDD_PAC!W135))","v":true},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"IF(C$1321<K254,\"Segment 1\",IF(C$1321<L254,\"Segment 2\",\"Segment 3\"))","v":"Segment 2"},{"$f":"C$1321*(AI$132*HLOOKUP(AJ254,AD254:AF256,2)+HLOOKUP(AJ254,AD254:AF256,3))+(AI$132*HLOOKUP(AJ254,AG254:AI256,2)+HLOOKUP(AJ254,AG254:AI256,3))","v":8.0857142857142854},{"$f":"IF(W254=TRUE,AM254,AK254)","v":12.16363112035193},{"$f":"AP254*IF($BF$224>AU254,AU254,$BF$224)+AQ254","v":12.16363112035193},{"$f":"MATCH(B254,Data_Tech!$F$2:$HZ$2,0)","v":149},null,{"$f":"INDEX(LINEST(AR254:AS254,$BL$224:$BM$224),1)","v":-6.9497045553186074E-2},{"$f":"INDEX(LINEST(AR254:AS254,$BL$224:$BM$224),2)","v":15.985968625777163},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$224,AN254)","v":12.858601575883791},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$225,AN254)","v":12.16363112035193},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$226,$AN254)","v":55},{"$f":"IF($W254=TRUE,AT254,BC254)","v":55},{"$f":"$F$1350*(19.5-IF($BP$224=TRUE,T°base_corrigée,$BQ254))/1000","v":12.94815},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"(BF$225*HLOOKUP(AJ254,AW254:AY255,2)+HLOOKUP(AJ254,AZ254:BB255,2))","v":55},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($BO$224<=T°base_corrigée,T°base_corrigée,$BO$224)","v":1}]
["Page BDD_PAC",{"$f":"B254","v":"aroTHERM Split 10 - 230V Hybride"},"Air/Eau","Mono","Inverter","Condensation",25,{"$f":"BDD_PAC!H136","v":"Td"},{"$f":"BDD_PAC!I136","v":35},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J136),\"\",BDD_PAC!J136)","v":7.9},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K136),\"\",BDD_PAC!K136)","v":10.199999999999999},{"$f":"IF($C255<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L136),\"\",BDD_PAC!L136))","v":9.8000000000000007},{"$f":"IF($C255<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M136),\"\",BDD_PAC!M136))","v":15.3},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N136),\"\",BDD_PAC!N136)","v":2.2999999999999998},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O136),\"\",BDD_PAC!O136)","v":2.8},{"$f":"IF($C255<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P136),\"\",BDD_PAC!P136))","v":4.7},{"$f":"IF($C255<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q136),\"\",BDD_PAC!Q136))","v":5.6},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R136),\"\",BDD_PAC!R136)","v":49},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S136),\"\",BDD_PAC!S136)","v":55},{"$f":"IF($C255<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T136),\"\",BDD_PAC!T136))","v":55},{"$f":"IF($C255<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U136),\"\",BDD_PAC!U136))","v":55},null,null,{"$f":"IF(B254=0,\"\",INDEX(LINEST(J255:K255,J254:K254),1))","v":0.28749999999999998},{"$f":"IF($C255<>\"Air/eau\",X255,INDEX(LINEST(K255:L255,K254:L254),1))","v":-2.857142857142847E-2},{"$f":"IF($C255<>\"Air/eau\",Y255,INDEX(LINEST(L255:M255,L254:M254),1))","v":0.42307692307692307},{"$f":"IF(B254=0,\"\",INDEX(LINEST(J255:K255,J254:K254),2))","v":12.2125},{"$f":"IF($C255<>\"Air/eau\",X255,INDEX(LINEST(K255:L255,K254:L254),2))","v":10},{"$f":"IF($C255<>\"Air/eau\",Y255,INDEX(LINEST(L255:M255,L254:M254),2))","v":6.838461538461539},{"$f":"IF($B254=0,\"\",INDEX(LINEST(X255:X256,$I255:$I256),1))","v":5.6250000000000102E-3},8.2142857142857087E-3,-7.3076923076923119E-3,-4.5624999999999874E-2,-2.7500000000000028E-2,8.1153846153846118E-2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($B254=0,\"\",INDEX(LINEST($R255:$S255,$R254:$S254),1))","v":0.75},{"$f":"IF($C255<>\"Air/eau\",$AW255,INDEX(LINEST($S255:$T255,$S254:$T254),1))","v":0},{"$f":"IF($C255<>\"Air/eau\",$AX255,INDEX(LINEST($T255:$U255,$T254:$U254),1))","v":0},{"$f":"IF($B254=0,\"\",INDEX(LINEST($R255:$S255,$R254:$S254),2))","v":60.25},{"$f":"IF($C255<>\"Air/eau\",$AZ255,INDEX(LINEST($S255:$T255,$S254:$T254),2))","v":55},{"$f":"IF($C255<>\"Air/eau\",$BA255,INDEX(LINEST($T255:$U255,$T254:$U254),2))","v":55}]
["Page BDD_PAC","aroTHERM Split 10 - 230V Hybride","Air/Eau","Mono","Inverter","Condensation",25,{"$f":"BDD_PAC!H137","v":0},{"$f":"BDD_PAC!I137","v":55},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J137),\"\",BDD_PAC!J137)","v":5.3},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K137),\"\",BDD_PAC!K137)","v":8.5},{"$f":"IF($C256<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L137),\"\",BDD_PAC!L137))","v":10.4},{"$f":"IF($C256<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M137),\"\",BDD_PAC!M137))","v":14},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N137),\"\",BDD_PAC!N137)","v":1.2},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O137),\"\",BDD_PAC!O137)","v":2},{"$f":"IF($C256<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P137),\"\",BDD_PAC!P137))","v":2.8},{"$f":"IF($C256<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q137),\"\",BDD_PAC!Q137))","v":3.6},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R137),\"\",BDD_PAC!R137)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S137),\"\",BDD_PAC!S137)","v":""},{"$f":"IF($C256<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T137),\"\",BDD_PAC!T137))","v":""},{"$f":"IF($C256<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U137),\"\",BDD_PAC!U137))","v":""},null,null,{"$f":"IF(B254=0,\"\",INDEX(LINEST(J256:K256,J254:K254),1))","v":0.40000000000000019},{"$f":"IF($C256<>\"Air/eau\",X256,INDEX(LINEST(K256:L256,K254:L254),1))","v":0.13571428571428573},{"$f":"IF($C256<>\"Air/eau\",Y256,INDEX(LINEST(L256:M256,L254:M254),1))","v":0.27692307692307683},{"$f":"IF(B254=0,\"\",INDEX(LINEST(J256:K256,J254:K254),2))","v":11.300000000000002},{"$f":"IF($C256<>\"Air/eau\",X256,INDEX(LINEST(K256:L256,K254:L254),2))","v":9.4499999999999993},{"$f":"IF($C256<>\"Air/eau\",Y256,INDEX(LINEST(L256:M256,L254:M254),2))","v":8.4615384615384617},{"$f":"IF($B254=0,\"\",INDEX(LINEST(X255:X256,$I255:$I256),2))","v":9.0624999999999678E-2},-0.31607142857142823,0.67884615384615399,13.809374999999996,10.9625,3.9980769230769249]
["Page BDD_PAC",{"$f":"BDD_PAC!B138","v":"aroTHERM Split 10 - 400V Hybride"},{"$f":"BDD_PAC!C138","v":"Air/Eau"},{"$f":"BDD_PAC!D138","v":"Tri"},{"$f":"BDD_PAC!G138","v":"Inverter"},{"$f":"BDD_PAC!E138","v":"Condensation"},{"$f":"BDD_PAC!F138","v":25},{"$f":"BDD_PAC!H138","v":0},{"$f":"IF(C257=0,\"\",CONCATENATE(IF(ISBLANK(C257),\"\",IF(C257=\"Air/Eau\",\"Text\",IF(C257=\"Eau/Eau\",\"Teau\",IF(C257=\"Eau glycolée/Eau\",\"Tglyc\")))),\" ->\"))","v":"Text ->"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J138),\"\",BDD_PAC!J138)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K138),\"\",BDD_PAC!K138)","v":-7},{"$f":"IF($C257<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L138),\"\",BDD_PAC!L138))","v":7},{"$f":"IF($C257<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M138),\"\",BDD_PAC!M138))","v":20},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N138),\"\",BDD_PAC!N138)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O138),\"\",BDD_PAC!O138)","v":-7},{"$f":"IF($C257<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P138),\"\",BDD_PAC!P138))","v":7},{"$f":"IF($C257<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q138),\"\",BDD_PAC!Q138))","v":20},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R138),\"\",BDD_PAC!R138)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S138),\"\",BDD_PAC!S138)","v":-7},{"$f":"IF($C257<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T138),\"\",BDD_PAC!T138))","v":7},{"$f":"IF($C257<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U138),\"\",BDD_PAC!U138))","v":20},{"$f":"IF(COUNTIF(B257:E257,0)=4,\"\",IF(C257=\"Air/Eau\",IF(OR(COUNTIF(B257:E257,0)<>0,COUNT(J257:Q259,I258:I259,R257:U258)<>34),\"La saisie est incomplète\",\"\"),IF(OR(COUNTIF(B257:E257,0)<>0,COUNT(J257:K259,N257:O259,I258:I259,R257:S258)<>18),\"La saisie est incomplète\",\"\")))","v":""},{"$f":"IF($C257<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!W138),\"\",BDD_PAC!W138))","v":true},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"IF(C$1321<K257,\"Segment 1\",IF(C$1321<L257,\"Segment 2\",\"Segment 3\"))","v":"Segment 2"},{"$f":"C$1321*(AI$132*HLOOKUP(AJ257,AD257:AF259,2)+HLOOKUP(AJ257,AD257:AF259,3))+(AI$132*HLOOKUP(AJ257,AG257:AI259,2)+HLOOKUP(AJ257,AG257:AI259,3))","v":8.0857142857142854},{"$f":"IF(W257=TRUE,AM257,AK257)","v":12.16363112035193},{"$f":"AP257*IF($BF$224>AU257,AU257,$BF$224)+AQ257","v":12.16363112035193},{"$f":"MATCH(B257,Data_Tech!$F$2:$HZ$2,0)","v":150},null,{"$f":"INDEX(LINEST(AR257:AS257,$BL$224:$BM$224),1)","v":-6.9497045553186074E-2},{"$f":"INDEX(LINEST(AR257:AS257,$BL$224:$BM$224),2)","v":15.985968625777163},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$224,AN257)","v":12.858601575883791},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$225,AN257)","v":12.16363112035193},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$226,$AN257)","v":55},{"$f":"IF($W257=TRUE,AT257,BC257)","v":55},{"$f":"$F$1350*(19.5-IF($BP$224=TRUE,T°base_corrigée,$BQ257))/1000","v":12.94815},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"(BF$225*HLOOKUP(AJ257,AW257:AY258,2)+HLOOKUP(AJ257,AZ257:BB258,2))","v":55},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($BO$224<=T°base_corrigée,T°base_corrigée,$BO$224)","v":1}]
["Page BDD_PAC",{"$f":"B257","v":"aroTHERM Split 10 - 400V Hybride"},"Air/Eau","Tri","Inverter","Condensation",25,{"$f":"BDD_PAC!H139","v":"Td"},{"$f":"BDD_PAC!I139","v":35},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J139),\"\",BDD_PAC!J139)","v":7.9},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K139),\"\",BDD_PAC!K139)","v":10.199999999999999},{"$f":"IF($C258<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L139),\"\",BDD_PAC!L139))","v":9.8000000000000007},{"$f":"IF($C258<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M139),\"\",BDD_PAC!M139))","v":15.3},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N139),\"\",BDD_PAC!N139)","v":2.2999999999999998},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O139),\"\",BDD_PAC!O139)","v":2.8},{"$f":"IF($C258<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P139),\"\",BDD_PAC!P139))","v":4.7},{"$f":"IF($C258<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q139),\"\",BDD_PAC!Q139))","v":5.6},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R139),\"\",BDD_PAC!R139)","v":49},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S139),\"\",BDD_PAC!S139)","v":55},{"$f":"IF($C258<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T139),\"\",BDD_PAC!T139))","v":55},{"$f":"IF($C258<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U139),\"\",BDD_PAC!U139))","v":55},null,null,{"$f":"IF(B257=0,\"\",INDEX(LINEST(J258:K258,J257:K257),1))","v":0.28749999999999998},{"$f":"IF($C258<>\"Air/eau\",X258,INDEX(LINEST(K258:L258,K257:L257),1))","v":-2.857142857142847E-2},{"$f":"IF($C258<>\"Air/eau\",Y258,INDEX(LINEST(L258:M258,L257:M257),1))","v":0.42307692307692307},{"$f":"IF(B257=0,\"\",INDEX(LINEST(J258:K258,J257:K257),2))","v":12.2125},{"$f":"IF($C258<>\"Air/eau\",X258,INDEX(LINEST(K258:L258,K257:L257),2))","v":10},{"$f":"IF($C258<>\"Air/eau\",Y258,INDEX(LINEST(L258:M258,L257:M257),2))","v":6.838461538461539},{"$f":"IF($B257=0,\"\",INDEX(LINEST(X258:X259,$I258:$I259),1))","v":5.6250000000000102E-3},8.2142857142857087E-3,-7.3076923076923119E-3,-4.5624999999999874E-2,-2.7500000000000028E-2,8.1153846153846118E-2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($B257=0,\"\",INDEX(LINEST($R258:$S258,$R257:$S257),1))","v":0.75},{"$f":"IF($C258<>\"Air/eau\",$AW258,INDEX(LINEST($S258:$T258,$S257:$T257),1))","v":0},{"$f":"IF($C258<>\"Air/eau\",$AX258,INDEX(LINEST($T258:$U258,$T257:$U257),1))","v":0},{"$f":"IF($B257=0,\"\",INDEX(LINEST($R258:$S258,$R257:$S257),2))","v":60.25},{"$f":"IF($C258<>\"Air/eau\",$AZ258,INDEX(LINEST($S258:$T258,$S257:$T257),2))","v":55},{"$f":"IF($C258<>\"Air/eau\",$BA258,INDEX(LINEST($T258:$U258,$T257:$U257),2))","v":55}]
["Page BDD_PAC","aroTHERM Split 10 - 400V Hybride","Air/Eau","Tri","Inverter","Condensation",25,{"$f":"BDD_PAC!H140","v":0},{"$f":"BDD_PAC!I140","v":55},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J140),\"\",BDD_PAC!J140)","v":5.3},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K140),\"\",BDD_PAC!K140)","v":8.5},{"$f":"IF($C259<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L140),\"\",BDD_PAC!L140))","v":10.4},{"$f":"IF($C259<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M140),\"\",BDD_PAC!M140))","v":14},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N140),\"\",BDD_PAC!N140)","v":1.2},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O140),\"\",BDD_PAC!O140)","v":2},{"$f":"IF($C259<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P140),\"\",BDD_PAC!P140))","v":2.8},{"$f":"IF($C259<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q140),\"\",BDD_PAC!Q140))","v":3.6},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R140),\"\",BDD_PAC!R140)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S140),\"\",BDD_PAC!S140)","v":""},{"$f":"IF($C259<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T140),\"\",BDD_PAC!T140))","v":""},{"$f":"IF($C259<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U140),\"\",BDD_PAC!U140))","v":""},null,null,{"$f":"IF(B257=0,\"\",INDEX(LINEST(J259:K259,J257:K257),1))","v":0.40000000000000019},{"$f":"IF($C259<>\"Air/eau\",X259,INDEX(LINEST(K259:L259,K257:L257),1))","v":0.13571428571428573},{"$f":"IF($C259<>\"Air/eau\",Y259,INDEX(LINEST(L259:M259,L257:M257),1))","v":0.27692307692307683},{"$f":"IF(B257=0,\"\",INDEX(LINEST(J259:K259,J257:K257),2))","v":11.300000000000002},{"$f":"IF($C259<>\"Air/eau\",X259,INDEX(LINEST(K259:L259,K257:L257),2))","v":9.4499999999999993},{"$f":"IF($C259<>\"Air/eau\",Y259,INDEX(LINEST(L259:M259,L257:M257),2))","v":8.4615384615384617},{"$f":"IF($B257=0,\"\",INDEX(LINEST(X258:X259,$I258:$I259),2))","v":9.0624999999999678E-2},-0.31607142857142823,0.67884615384615399,13.809374999999996,10.9625,3.9980769230769249]
["Page BDD_PAC",{"$f":"BDD_PAC!B141","v":"aroTHERM Split 12 - 230V Hybride"},{"$f":"BDD_PAC!C141","v":"Air/Eau"},{"$f":"BDD_PAC!D141","v":"Mono"},{"$f":"BDD_PAC!G141","v":"Inverter"},{"$f":"BDD_PAC!E141","v":"Condensation"},{"$f":"BDD_PAC!F141","v":25},{"$f":"BDD_PAC!H141","v":0},{"$f":"IF(C260=0,\"\",CONCATENATE(IF(ISBLANK(C260),\"\",IF(C260=\"Air/Eau\",\"Text\",IF(C260=\"Eau/Eau\",\"Teau\",IF(C260=\"Eau glycolée/Eau\",\"Tglyc\")))),\" ->\"))","v":"Text ->"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J141),\"\",BDD_PAC!J141)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K141),\"\",BDD_PAC!K141)","v":-7},{"$f":"IF($C260<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L141),\"\",BDD_PAC!L141))","v":7},{"$f":"IF($C260<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M141),\"\",BDD_PAC!M141))","v":20},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N141),\"\",BDD_PAC!N141)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O141),\"\",BDD_PAC!O141)","v":-7},{"$f":"IF($C260<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P141),\"\",BDD_PAC!P141))","v":7},{"$f":"IF($C260<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q141),\"\",BDD_PAC!Q141))","v":20},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R141),\"\",BDD_PAC!R141)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S141),\"\",BDD_PAC!S141)","v":-7},{"$f":"IF($C260<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T141),\"\",BDD_PAC!T141))","v":7},{"$f":"IF($C260<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U141),\"\",BDD_PAC!U141))","v":20},{"$f":"IF(COUNTIF(B260:E260,0)=4,\"\",IF(C260=\"Air/Eau\",IF(OR(COUNTIF(B260:E260,0)<>0,COUNT(J260:Q262,I261:I262,R260:U261)<>34),\"La saisie est incomplète\",\"\"),IF(OR(COUNTIF(B260:E260,0)<>0,COUNT(J260:K262,N260:O262,I261:I262,R260:S261)<>18),\"La saisie est incomplète\",\"\")))","v":""},{"$f":"IF($C260<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!W141),\"\",BDD_PAC!W141))","v":true},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"IF(C$1321<K260,\"Segment 1\",IF(C$1321<L260,\"Segment 2\",\"Segment 3\"))","v":"Segment 2"},{"$f":"C$1321*(AI$132*HLOOKUP(AJ260,AD260:AF262,2)+HLOOKUP(AJ260,AD260:AF262,3))+(AI$132*HLOOKUP(AJ260,AG260:AI262,2)+HLOOKUP(AJ260,AG260:AI262,3))","v":8.6071428571428559},{"$f":"IF(W260=TRUE,AM260,AK260)","v":12.80718567807169},{"$f":"AP260*IF($BF$224>AU260,AU260,$BF$224)+AQ260","v":12.80718567807169},{"$f":"MATCH(B260,Data_Tech!$F$2:$HZ$2,0)","v":151},null,{"$f":"INDEX(LINEST(AR260:AS260,$BL$224:$BM$224),1)","v":-0.153148544338364},{"$f":"INDEX(LINEST(AR260:AS260,$BL$224:$BM$224),2)","v":21.23035561668171},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$224,AN260)","v":14.338671121455329},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$225,AN260)","v":12.807185678071688},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$226,$AN260)","v":55},{"$f":"IF($W260=TRUE,AT260,BC260)","v":55},{"$f":"$F$1350*(19.5-IF($BP$224=TRUE,T°base_corrigée,$BQ260))/1000","v":12.94815},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"(BF$225*HLOOKUP(AJ260,AW260:AY261,2)+HLOOKUP(AJ260,AZ260:BB261,2))","v":55},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($BO$224<=T°base_corrigée,T°base_corrigée,$BO$224)","v":1}]
["Page BDD_PAC",{"$f":"B260","v":"aroTHERM Split 12 - 230V Hybride"},"Air/Eau","Mono","Inverter","Condensation",25,{"$f":"BDD_PAC!H142","v":"Td"},{"$f":"BDD_PAC!I142","v":35},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J142),\"\",BDD_PAC!J142)","v":10},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K142),\"\",BDD_PAC!K142)","v":11.9},{"$f":"IF($C261<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L142),\"\",BDD_PAC!L142))","v":10.3},{"$f":"IF($C261<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M142),\"\",BDD_PAC!M142))","v":15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N142),\"\",BDD_PAC!N142)","v":2.2000000000000002},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O142),\"\",BDD_PAC!O142)","v":2.5},{"$f":"IF($C261<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P142),\"\",BDD_PAC!P142))","v":4.5999999999999996},{"$f":"IF($C261<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q142),\"\",BDD_PAC!Q142))","v":5.0999999999999996},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R142),\"\",BDD_PAC!R142)","v":49},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S142),\"\",BDD_PAC!S142)","v":55},{"$f":"IF($C261<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T142),\"\",BDD_PAC!T142))","v":55},{"$f":"IF($C261<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U142),\"\",BDD_PAC!U142))","v":55},null,null,{"$f":"IF(B260=0,\"\",INDEX(LINEST(J261:K261,J260:K260),1))","v":0.23750000000000007},{"$f":"IF($C261<>\"Air/eau\",X261,INDEX(LINEST(K261:L261,K260:L260),1))","v":-0.11428571428571427},{"$f":"IF($C261<>\"Air/eau\",Y261,INDEX(LINEST(L261:M261,L260:M260),1))","v":0.36153846153846136},{"$f":"IF(B260=0,\"\",INDEX(LINEST(J261:K261,J260:K260),2))","v":13.5625},{"$f":"IF($C261<>\"Air/eau\",X261,INDEX(LINEST(K261:L261,K260:L260),2))","v":11.100000000000001},{"$f":"IF($C261<>\"Air/eau\",Y261,INDEX(LINEST(L261:M261,L260:M260),2))","v":7.7692307692307718},{"$f":"IF($B260=0,\"\",INDEX(LINEST(X261:X262,$I261:$I262),1))","v":1.1249999999999994E-2},1.1428571428571422E-2,-6.9230769230769163E-3,-4.6249999999999854E-2,-4.5000000000000102E-2,8.3461538461538337E-2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($B260=0,\"\",INDEX(LINEST($R261:$S261,$R260:$S260),1))","v":0.75},{"$f":"IF($C261<>\"Air/eau\",$AW261,INDEX(LINEST($S261:$T261,$S260:$T260),1))","v":0},{"$f":"IF($C261<>\"Air/eau\",$AX261,INDEX(LINEST($T261:$U261,$T260:$U260),1))","v":0},{"$f":"IF($B260=0,\"\",INDEX(LINEST($R261:$S261,$R260:$S260),2))","v":60.25},{"$f":"IF($C261<>\"Air/eau\",$AZ261,INDEX(LINEST($S261:$T261,$S260:$T260),2))","v":55},{"$f":"IF($C261<>\"Air/eau\",$BA261,INDEX(LINEST($T261:$U261,$T260:$U260),2))","v":55}]
["Page BDD_PAC","aroTHERM Split 12 - 230V Hybride","Air/Eau","Mono","Inverter","Condensation",25,{"$f":"BDD_PAC!H143","v":0},{"$f":"BDD_PAC!I143","v":55},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J143),\"\",BDD_PAC!J143)","v":5.7},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K143),\"\",BDD_PAC!K143)","v":9.4},{"$f":"IF($C262<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L143),\"\",BDD_PAC!L143))","v":11},{"$f":"IF($C262<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M143),\"\",BDD_PAC!M143))","v":13.9},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N143),\"\",BDD_PAC!N143)","v":1.2},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O143),\"\",BDD_PAC!O143)","v":2},{"$f":"IF($C262<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P143),\"\",BDD_PAC!P143))","v":2.8},{"$f":"IF($C262<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q143),\"\",BDD_PAC!Q143))","v":3.3},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R143),\"\",BDD_PAC!R143)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S143),\"\",BDD_PAC!S143)","v":""},{"$f":"IF($C262<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T143),\"\",BDD_PAC!T143))","v":""},{"$f":"IF($C262<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U143),\"\",BDD_PAC!U143))","v":""},null,null,{"$f":"IF(B260=0,\"\",INDEX(LINEST(J262:K262,J260:K260),1))","v":0.46250000000000008},{"$f":"IF($C262<>\"Air/eau\",X262,INDEX(LINEST(K262:L262,K260:L260),1))","v":0.11428571428571427},{"$f":"IF($C262<>\"Air/eau\",Y262,INDEX(LINEST(L262:M262,L260:M260),1))","v":0.22307692307692303},{"$f":"IF(B260=0,\"\",INDEX(LINEST(J262:K262,J260:K260),2))","v":12.637500000000003},{"$f":"IF($C262<>\"Air/eau\",X262,INDEX(LINEST(K262:L262,K260:L260),2))","v":10.199999999999999},{"$f":"IF($C262<>\"Air/eau\",Y262,INDEX(LINEST(L262:M262,L260:M260),2))","v":9.4384615384615387},{"$f":"IF($B260=0,\"\",INDEX(LINEST(X261:X262,$I261:$I262),2))","v":-0.15624999999999967},-0.51428571428571401,0.60384615384615348,15.181249999999995,12.675000000000004,4.8480769230769312]
["Page BDD_PAC",{"$f":"BDD_PAC!B144","v":"aroTHERM Split 12 - 400V Hybride"},{"$f":"BDD_PAC!C144","v":"Air/Eau"},{"$f":"BDD_PAC!D144","v":"Tri"},{"$f":"BDD_PAC!G144","v":"Inverter"},{"$f":"BDD_PAC!E144","v":"Condensation"},{"$f":"BDD_PAC!F144","v":25},{"$f":"BDD_PAC!H144","v":0},{"$f":"IF(C263=0,\"\",CONCATENATE(IF(ISBLANK(C263),\"\",IF(C263=\"Air/Eau\",\"Text\",IF(C263=\"Eau/Eau\",\"Teau\",IF(C263=\"Eau glycolée/Eau\",\"Tglyc\")))),\" ->\"))","v":"Text ->"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J144),\"\",BDD_PAC!J144)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K144),\"\",BDD_PAC!K144)","v":-7},{"$f":"IF($C263<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L144),\"\",BDD_PAC!L144))","v":7},{"$f":"IF($C263<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M144),\"\",BDD_PAC!M144))","v":20},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N144),\"\",BDD_PAC!N144)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O144),\"\",BDD_PAC!O144)","v":-7},{"$f":"IF($C263<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P144),\"\",BDD_PAC!P144))","v":7},{"$f":"IF($C263<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q144),\"\",BDD_PAC!Q144))","v":20},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R144),\"\",BDD_PAC!R144)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S144),\"\",BDD_PAC!S144)","v":-7},{"$f":"IF($C263<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T144),\"\",BDD_PAC!T144))","v":7},{"$f":"IF($C263<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U144),\"\",BDD_PAC!U144))","v":20},{"$f":"IF(COUNTIF(B263:E263,0)=4,\"\",IF(C263=\"Air/Eau\",IF(OR(COUNTIF(B263:E263,0)<>0,COUNT(J263:Q265,I264:I265,R263:U264)<>34),\"La saisie est incomplète\",\"\"),IF(OR(COUNTIF(B263:E263,0)<>0,COUNT(J263:K265,N263:O265,I264:I265,R263:S264)<>18),\"La saisie est incomplète\",\"\")))","v":""},{"$f":"IF($C263<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!W144),\"\",BDD_PAC!W144))","v":true},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"IF(C$1321<K263,\"Segment 1\",IF(C$1321<L263,\"Segment 2\",\"Segment 3\"))","v":"Segment 2"},{"$f":"C$1321*(AI$132*HLOOKUP(AJ263,AD263:AF265,2)+HLOOKUP(AJ263,AD263:AF265,3))+(AI$132*HLOOKUP(AJ263,AG263:AI265,2)+HLOOKUP(AJ263,AG263:AI265,3))","v":8.6071428571428559},{"$f":"IF(W263=TRUE,AM263,AK263)","v":12.80718567807169},{"$f":"AP263*IF($BF$224>AU263,AU263,$BF$224)+AQ263","v":12.80718567807169},{"$f":"MATCH(B263,Data_Tech!$F$2:$HZ$2,0)","v":152},null,{"$f":"INDEX(LINEST(AR263:AS263,$BL$224:$BM$224),1)","v":-0.153148544338364},{"$f":"INDEX(LINEST(AR263:AS263,$BL$224:$BM$224),2)","v":21.23035561668171},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$224,AN263)","v":14.338671121455329},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$225,AN263)","v":12.807185678071688},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$226,$AN263)","v":55},{"$f":"IF($W263=TRUE,AT263,BC263)","v":55},{"$f":"$F$1350*(19.5-IF($BP$224=TRUE,T°base_corrigée,$BQ263))/1000","v":12.94815},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"(BF$225*HLOOKUP(AJ263,AW263:AY264,2)+HLOOKUP(AJ263,AZ263:BB264,2))","v":55},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($BO$224<=T°base_corrigée,T°base_corrigée,$BO$224)","v":1}]
["Page BDD_PAC",{"$f":"B263","v":"aroTHERM Split 12 - 400V Hybride"},"Air/Eau","Tri","Inverter","Condensation",25,{"$f":"BDD_PAC!H145","v":"Td"},{"$f":"BDD_PAC!I145","v":35},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J145),\"\",BDD_PAC!J145)","v":10},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K145),\"\",BDD_PAC!K145)","v":11.9},{"$f":"IF($C264<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L145),\"\",BDD_PAC!L145))","v":10.3},{"$f":"IF($C264<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M145),\"\",BDD_PAC!M145))","v":15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N145),\"\",BDD_PAC!N145)","v":2.2000000000000002},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O145),\"\",BDD_PAC!O145)","v":2.5},{"$f":"IF($C264<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P145),\"\",BDD_PAC!P145))","v":4.5999999999999996},{"$f":"IF($C264<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q145),\"\",BDD_PAC!Q145))","v":5.0999999999999996},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R145),\"\",BDD_PAC!R145)","v":49},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S145),\"\",BDD_PAC!S145)","v":55},{"$f":"IF($C264<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T145),\"\",BDD_PAC!T145))","v":55},{"$f":"IF($C264<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U145),\"\",BDD_PAC!U145))","v":55},null,null,{"$f":"IF(B263=0,\"\",INDEX(LINEST(J264:K264,J263:K263),1))","v":0.23750000000000007},{"$f":"IF($C264<>\"Air/eau\",X264,INDEX(LINEST(K264:L264,K263:L263),1))","v":-0.11428571428571427},{"$f":"IF($C264<>\"Air/eau\",Y264,INDEX(LINEST(L264:M264,L263:M263),1))","v":0.36153846153846136},{"$f":"IF(B263=0,\"\",INDEX(LINEST(J264:K264,J263:K263),2))","v":13.5625},{"$f":"IF($C264<>\"Air/eau\",X264,INDEX(LINEST(K264:L264,K263:L263),2))","v":11.100000000000001},{"$f":"IF($C264<>\"Air/eau\",Y264,INDEX(LINEST(L264:M264,L263:M263),2))","v":7.7692307692307718},{"$f":"IF($B263=0,\"\",INDEX(LINEST(X264:X265,$I264:$I265),1))","v":1.1249999999999994E-2},1.1428571428571422E-2,-6.9230769230769163E-3,-4.6249999999999854E-2,-4.5000000000000102E-2,8.3461538461538337E-2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($B263=0,\"\",INDEX(LINEST($R264:$S264,$R263:$S263),1))","v":0.75},{"$f":"IF($C264<>\"Air/eau\",$AW264,INDEX(LINEST($S264:$T264,$S263:$T263),1))","v":0},{"$f":"IF($C264<>\"Air/eau\",$AX264,INDEX(LINEST($T264:$U264,$T263:$U263),1))","v":0},{"$f":"IF($B263=0,\"\",INDEX(LINEST($R264:$S264,$R263:$S263),2))","v":60.25},{"$f":"IF($C264<>\"Air/eau\",$AZ264,INDEX(LINEST($S264:$T264,$S263:$T263),2))","v":55},{"$f":"IF($C264<>\"Air/eau\",$BA264,INDEX(LINEST($T264:$U264,$T263:$U263),2))","v":55}]
["Page BDD_PAC","aroTHERM Split 12 - 400V Hybride","Air/Eau","Tri","Inverter","Condensation",25,{"$f":"BDD_PAC!H146","v":0},{"$f":"BDD_PAC!I146","v":55},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J146),\"\",BDD_PAC!J146)","v":5.7},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K146),\"\",BDD_PAC!K146)","v":9.4},{"$f":"IF($C265<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L146),\"\",BDD_PAC!L146))","v":11},{"$f":"IF($C265<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M146),\"\",BDD_PAC!M146))","v":13.9},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N146),\"\",BDD_PAC!N146)","v":1.2},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O146),\"\",BDD_PAC!O146)","v":2},{"$f":"IF($C265<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P146),\"\",BDD_PAC!P146))","v":2.8},{"$f":"IF($C265<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q146),\"\",BDD_PAC!Q146))","v":3.3},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R146),\"\",BDD_PAC!R146)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S146),\"\",BDD_PAC!S146)","v":""},{"$f":"IF($C265<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T146),\"\",BDD_PAC!T146))","v":""},{"$f":"IF($C265<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U146),\"\",BDD_PAC!U146))","v":""},null,null,{"$f":"IF(B263=0,\"\",INDEX(LINEST(J265:K265,J263:K263),1))","v":0.46250000000000008},{"$f":"IF($C265<>\"Air/eau\",X265,INDEX(LINEST(K265:L265,K263:L263),1))","v":0.11428571428571427},{"$f":"IF($C265<>\"Air/eau\",Y265,INDEX(LINEST(L265:M265,L263:M263),1))","v":0.22307692307692303},{"$f":"IF(B263=0,\"\",INDEX(LINEST(J265:K265,J263:K263),2))","v":12.637500000000003},{"$f":"IF($C265<>\"Air/eau\",X265,INDEX(LINEST(K265:L265,K263:L263),2))","v":10.199999999999999},{"$f":"IF($C265<>\"Air/eau\",Y265,INDEX(LINEST(L265:M265,L263:M263),2))","v":9.4384615384615387},{"$f":"IF($B263=0,\"\",INDEX(LINEST(X264:X265,$I264:$I265),2))","v":-0.15624999999999967},-0.51428571428571401,0.60384615384615348,15.181249999999995,12.675000000000004,4.8480769230769312]
["Page BDD_PAC",{"$f":"BDD_PAC!B147","v":"aroTHERM VWL 55/3 A 230V"},{"$f":"BDD_PAC!C147","v":"Air/Eau"},{"$f":"BDD_PAC!D147","v":"Mono"},{"$f":"BDD_PAC!G147","v":"Inverter"},{"$f":"BDD_PAC!E147","v":"Electrique"},{"$f":"BDD_PAC!F147","v":6},{"$f":"BDD_PAC!H147","v":0},{"$f":"IF(C266=0,\"\",CONCATENATE(IF(ISBLANK(C266),\"\",IF(C266=\"Air/Eau\",\"Text\",IF(C266=\"Eau/Eau\",\"Teau\",IF(C266=\"Eau glycolée/Eau\",\"Tglyc\")))),\" ->\"))","v":"Text ->"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J147),\"\",BDD_PAC!J147)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K147),\"\",BDD_PAC!K147)","v":-7},{"$f":"IF($C266<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L147),\"\",BDD_PAC!L147))","v":7},{"$f":"IF($C266<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M147),\"\",BDD_PAC!M147))","v":20},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N147),\"\",BDD_PAC!N147)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O147),\"\",BDD_PAC!O147)","v":-7},{"$f":"IF($C266<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P147),\"\",BDD_PAC!P147))","v":7},{"$f":"IF($C266<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q147),\"\",BDD_PAC!Q147))","v":20},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R147),\"\",BDD_PAC!R147)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S147),\"\",BDD_PAC!S147)","v":-7},{"$f":"IF($C266<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T147),\"\",BDD_PAC!T147))","v":7},{"$f":"IF($C266<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U147),\"\",BDD_PAC!U147))","v":20},{"$f":"IF(COUNTIF(B266:E266,0)=4,\"\",IF(C266=\"Air/Eau\",IF(OR(COUNTIF(B266:E266,0)<>0,COUNT(J266:Q268,I267:I268,R266:U267)<>34),\"La saisie est incomplète\",\"\"),IF(OR(COUNTIF(B266:E266,0)<>0,COUNT(J266:K268,N266:O268,I267:I268,R266:S267)<>18),\"La saisie est incomplète\",\"\")))","v":""},{"$f":"IF($C266<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!W147),\"\",BDD_PAC!W147))","v":true},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"IF(C$1321<K266,\"Segment 1\",IF(C$1321<L266,\"Segment 2\",\"Segment 3\"))","v":"Segment 2"},{"$f":"C$1321*(AI$132*HLOOKUP(AJ266,AD266:AF268,2)+HLOOKUP(AJ266,AD266:AF268,3))+(AI$132*HLOOKUP(AJ266,AG266:AI268,2)+HLOOKUP(AJ266,AG266:AI268,3))","v":4.2285714285714286},{"$f":"IF(W266=TRUE,AM266,AK266)","v":4.9975000000000005},{"$f":"AP266*IF($BF$266>AU266,AU266,$BF$266)+AQ266","v":4.9975000000000005},{"$f":"MATCH(B266,Data_Tech!$F$2:$HZ$2,0)","v":4},null,{"$f":"INDEX(LINEST(AR266:AS266,$BL$266:$BM$266),1)","v":-9.0570000000000012E-2},{"$f":"INDEX(LINEST(AR266:AS266,$BL$266:$BM$266),2)","v":10.280750000000001},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$266,AN266)","v":6.2051000000000007},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$267,AN266)","v":5.2994000000000003},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$268,$AN266)","v":58.333333333333329},{"$f":"IF($W266=TRUE,AT266,BC266)","v":58.333333333333329},{"$f":"$F$1350*(19.5-IF($BP$266=TRUE,T°base_corrigée,$BQ266))/1000","v":15.04785},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"(BF$267*HLOOKUP(AJ266,AW266:AY267,2)+HLOOKUP(AJ266,AZ266:BB267,2))","v":57.428571428571431},null,"Tdep_ref :",{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,50,IF(BP266=TRUE,$I$1356,$M$1802))","v":60},"Index du régime d'eau inférieur (debut du segment)",{"$f":"HLOOKUP(BL266,$BE$129:$BI$130,2,FALSE)","v":358},"Index de la T°ext. Début du segment",{"$f":"BH266+ABS(-20-BF267)","v":376},null,{"$f":"IF(BF266<=45,35,45)","v":45},{"$f":"IF(BF266<=45,45,55)","v":55},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,55,AN266)","v":-15},{"$f":"$E$1811","v":-2},{"$f":"IF(BO266<$C$1320,TRUE,FALSE)","v":false},{"$f":"IF($BO$266<=T°base_corrigée,T°base_corrigée,$BO$266)","v":-2}]
["Page BDD_PAC",{"$f":"B266","v":"aroTHERM VWL 55/3 A 230V"},{"$f":"C266","v":"Air/Eau"},"Mono","Inverter","Electrique",{"$f":"G266","v":6},{"$f":"BDD_PAC!H148","v":"Td"},{"$f":"BDD_PAC!I148","v":35},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J148),\"\",BDD_PAC!J148)","v":3.9},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K148),\"\",BDD_PAC!K148)","v":4.9000000000000004},{"$f":"IF($C267<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L148),\"\",BDD_PAC!L148))","v":4.7},{"$f":"IF($C267<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M148),\"\",BDD_PAC!M148))","v":5.8},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N148),\"\",BDD_PAC!N148)","v":2.29},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O148),\"\",BDD_PAC!O148)","v":2.4},{"$f":"IF($C267<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P148),\"\",BDD_PAC!P148))","v":4.7},{"$f":"IF($C267<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q148),\"\",BDD_PAC!Q148))","v":6.3},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R148),\"\",BDD_PAC!R148)","v":45},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S148),\"\",BDD_PAC!S148)","v":56},{"$f":"IF($C267<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T148),\"\",BDD_PAC!T148))","v":60},{"$f":"IF($C267<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U148),\"\",BDD_PAC!U148))","v":60},null,null,{"$f":"IF(B266=0,\"\",INDEX(LINEST(J267:K267,J266:K266),1))","v":0.12500000000000008},{"$f":"IF($C267<>\"Air/eau\",X267,INDEX(LINEST(K267:L267,K266:L266),1))","v":-1.4285714285714297E-2},{"$f":"IF($C267<>\"Air/eau\",Y267,INDEX(LINEST(L267:M267,L266:M266),1))","v":8.4615384615384565E-2},{"$f":"IF(B266=0,\"\",INDEX(LINEST(J267:K267,J266:K266),2))","v":5.7750000000000012},{"$f":"IF($C267<>\"Air/eau\",X267,INDEX(LINEST(K267:L267,K266:L266),2))","v":4.8000000000000007},{"$f":"IF($C267<>\"Air/eau\",Y267,INDEX(LINEST(L267:M267,L266:M266),2))","v":4.1076923076923082},{"$f":"IF($B266=0,\"\",INDEX(LINEST(X267:X268,$I267:$I268),1))","v":2.499999999999994E-3},-7.1428571428571147E-4,-7.6923076923076511E-4,-2.5000000000001245E-3,-2.4999999999999998E-2,-2.4615384615384612E-2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($B266=0,\"\",INDEX(LINEST($R267:$S267,$R266:$S266),1))","v":1.3749999999999998},{"$f":"IF($C267<>\"Air/eau\",$AW267,INDEX(LINEST($S267:$T267,$S266:$T266),1))","v":0.2857142857142857},{"$f":"IF($C267<>\"Air/eau\",$AX267,INDEX(LINEST($T267:$U267,$T266:$U266),1))","v":0},{"$f":"IF($B266=0,\"\",INDEX(LINEST($R267:$S267,$R266:$S266),2))","v":65.625},{"$f":"IF($C267<>\"Air/eau\",$AZ267,INDEX(LINEST($S267:$T267,$S266:$T266),2))","v":58},{"$f":"IF($C267<>\"Air/eau\",$BA267,INDEX(LINEST($T267:$U267,$T266:$U266),2))","v":60},null,null,"Text de base :",{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride,0,IF(BP266=TRUE,$C$1320,BO266))","v":-2},"Index du régime d'eau supérieur (fin du segment)",{"$f":"HLOOKUP(BM266,$BE$129:$BI$130,2,FALSE)","v":400},"Index de la T°ext. fin du segment",{"$f":"BH267+ABS(-20-BF267)","v":418}]
["Page BDD_PAC","aroTHERM VWL 55/3 A 230V",{"$f":"C267","v":"Air/Eau"},"Mono","Inverter","Electrique",{"$f":"G267","v":6},{"$f":"BDD_PAC!H149","v":0},{"$f":"BDD_PAC!I149","v":45},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J149),\"\",BDD_PAC!J149)","v":3.5},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K149),\"\",BDD_PAC!K149)","v":4.7},{"$f":"IF($C268<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L149),\"\",BDD_PAC!L149))","v":4.4000000000000004},{"$f":"IF($C268<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M149),\"\",BDD_PAC!M149))","v":5.4},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N149),\"\",BDD_PAC!N149)","v":1.9},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O149),\"\",BDD_PAC!O149)","v":2.2999999999999998},{"$f":"IF($C268<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P149),\"\",BDD_PAC!P149))","v":3.41},{"$f":"IF($C268<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q149),\"\",BDD_PAC!Q149))","v":4.5},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R149),\"\",BDD_PAC!R149)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S149),\"\",BDD_PAC!S149)","v":""},{"$f":"IF($C268<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T149),\"\",BDD_PAC!T149))","v":""},{"$f":"IF($C268<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U149),\"\",BDD_PAC!U149))","v":""},null,null,{"$f":"IF(B266=0,\"\",INDEX(LINEST(J268:K268,J266:K266),1))","v":0.15000000000000002},{"$f":"IF($C268<>\"Air/eau\",X268,INDEX(LINEST(K268:L268,K266:L266),1))","v":-2.1428571428571411E-2},{"$f":"IF($C268<>\"Air/eau\",Y268,INDEX(LINEST(L268:M268,L266:M266),1))","v":7.6923076923076913E-2},{"$f":"IF(B266=0,\"\",INDEX(LINEST(J268:K268,J266:K266),2))","v":5.75},{"$f":"IF($C268<>\"Air/eau\",X268,INDEX(LINEST(K268:L268,K266:L266),2))","v":4.5500000000000007},{"$f":"IF($C268<>\"Air/eau\",Y268,INDEX(LINEST(L268:M268,L266:M266),2))","v":3.861538461538462},{"$f":"IF($B266=0,\"\",INDEX(LINEST(X267:X268,$I267:$I268),2))","v":3.7500000000000311E-2},1.0714285714285603E-2,0.11153846153846134,5.862500000000006,5.6750000000000007,4.9692307692307693,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"BDD_G3",null,null,null,"Index T° max",{"$f":"Data_Tech!$E$535+ABS(-25-BF267)","v":549}]
["Page BDD_PAC",{"$f":"BDD_PAC!B150","v":"aroTHERM VWL 85/3 A 230V"},{"$f":"BDD_PAC!C150","v":"Air/Eau"},{"$f":"BDD_PAC!D150","v":"Mono"},{"$f":"BDD_PAC!G150","v":"Inverter"},{"$f":"BDD_PAC!E150","v":"Electrique"},{"$f":"BDD_PAC!F150","v":6},{"$f":"BDD_PAC!H150","v":0},{"$f":"IF(C269=0,\"\",CONCATENATE(IF(ISBLANK(C269),\"\",IF(C269=\"Air/Eau\",\"Text\",IF(C269=\"Eau/Eau\",\"Teau\",IF(C269=\"Eau glycolée/Eau\",\"Tglyc\")))),\" ->\"))","v":"Text ->"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J150),\"\",BDD_PAC!J150)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K150),\"\",BDD_PAC!K150)","v":-7},{"$f":"IF($C269<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L150),\"\",BDD_PAC!L150))","v":7},{"$f":"IF($C269<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M150),\"\",BDD_PAC!M150))","v":20},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N150),\"\",BDD_PAC!N150)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O150),\"\",BDD_PAC!O150)","v":-7},{"$f":"IF($C269<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P150),\"\",BDD_PAC!P150))","v":7},{"$f":"IF($C269<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q150),\"\",BDD_PAC!Q150))","v":20},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R150),\"\",BDD_PAC!R150)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S150),\"\",BDD_PAC!S150)","v":-7},{"$f":"IF($C269<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T150),\"\",BDD_PAC!T150))","v":7},{"$f":"IF($C269<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U150),\"\",BDD_PAC!U150))","v":20},{"$f":"IF(COUNTIF(B269:E269,0)=4,\"\",IF(C269=\"Air/Eau\",IF(OR(COUNTIF(B269:E269,0)<>0,COUNT(J269:Q271,I270:I271,R269:U270)<>34),\"La saisie est incomplète\",\"\"),IF(OR(COUNTIF(B269:E269,0)<>0,COUNT(J269:K271,N269:O271,I270:I271,R269:S270)<>18),\"La saisie est incomplète\",\"\")))","v":""},{"$f":"IF($C269<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!W150),\"\",BDD_PAC!W150))","v":true},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"IF(C$1321<K269,\"Segment 1\",IF(C$1321<L269,\"Segment 2\",\"Segment 3\"))","v":"Segment 2"},{"$f":"C$1321*(AI$132*HLOOKUP(AJ269,AD269:AF271,2)+HLOOKUP(AJ269,AD269:AF271,3))+(AI$132*HLOOKUP(AJ269,AG269:AI271,2)+HLOOKUP(AJ269,AG269:AI271,3))","v":3.1428571428571419},{"$f":"IF(W269=TRUE,AM269,AK269)","v":4.2275500000000008},{"$f":"AP269*IF($BF$266>AU269,AU269,$BF$266)+AQ269","v":4.2275500000000008},{"$f":"MATCH(B269,Data_Tech!$F$2:$HZ$2,0)","v":5},null,{"$f":"INDEX(LINEST(AR269:AS269,$BL$266:$BM$266),1)","v":-0.14240999999999987},{"$f":"INDEX(LINEST(AR269:AS269,$BL$224:$BM$224),2)","v":12.772149999999993},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$266,AN269)","v":6.3636999999999997},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$267,AN269)","v":4.9396000000000004},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$268,$AN269)","v":60.333333333333329},{"$f":"IF($W269=TRUE,AT269,BC269)","v":60.333333333333329},{"$f":"$F$1350*(19.5-IF($BP$266=TRUE,T°base_corrigée,$BQ269))/1000","v":15.04785},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"(BF$267*HLOOKUP(AJ269,AW269:AY270,2)+HLOOKUP(AJ269,AZ269:BB270,2))","v":59.142857142857146},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,55,AN269)","v":-20},{"$f":"IF($J$1754<BN269,BN269,$J$1754)","v":1},null,{"$f":"IF($BO$266<=T°base_corrigée,T°base_corrigée,$BO$266)","v":-2}]
["Page BDD_PAC",{"$f":"B269","v":"aroTHERM VWL 85/3 A 230V"},{"$f":"C269","v":"Air/Eau"},"Mono","Inverter","Electrique",{"$f":"G269","v":6},{"$f":"BDD_PAC!H151","v":"Td"},{"$f":"BDD_PAC!I151","v":35},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J151),\"\",BDD_PAC!J151)","v":4.8},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K151),\"\",BDD_PAC!K151)","v":6.2},{"$f":"IF($C270<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L151),\"\",BDD_PAC!L151))","v":7.6},{"$f":"IF($C270<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M151),\"\",BDD_PAC!M151))","v":8.2799999999999994},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N151),\"\",BDD_PAC!N151)","v":2.09},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O151),\"\",BDD_PAC!O151)","v":2.4},{"$f":"IF($C270<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P151),\"\",BDD_PAC!P151))","v":4.5},{"$f":"IF($C270<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q151),\"\",BDD_PAC!Q151))","v":4.87},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R151),\"\",BDD_PAC!R151)","v":49},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S151),\"\",BDD_PAC!S151)","v":57},{"$f":"IF($C270<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T151),\"\",BDD_PAC!T151))","v":63},{"$f":"IF($C270<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U151),\"\",BDD_PAC!U151))","v":63},null,null,{"$f":"IF(B269=0,\"\",INDEX(LINEST(J270:K270,J269:K269),1))","v":0.17500000000000007},{"$f":"IF($C270<>\"Air/eau\",X270,INDEX(LINEST(K270:L270,K269:L269),1))","v":9.9999999999999936E-2},{"$f":"IF($C270<>\"Air/eau\",Y270,INDEX(LINEST(L270:M270,L269:M269),1))","v":5.2307692307692277E-2},{"$f":"IF(B269=0,\"\",INDEX(LINEST(J270:K270,J269:K269),2))","v":7.4250000000000007},{"$f":"IF($C270<>\"Air/eau\",X270,INDEX(LINEST(K270:L270,K269:L269),2))","v":6.9},{"$f":"IF($C270<>\"Air/eau\",Y270,INDEX(LINEST(L270:M270,L269:M269),2))","v":7.2338461538461534},{"$f":"IF($B269=0,\"\",INDEX(LINEST(X270:X271,$I270:$I271),1))","v":1.2499999999999174E-4},5.7142857142857186E-3,9.2307692307692273E-4,-0.11912500000000009,-8.0000000000000057E-2,-4.6461538461538408E-2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($B269=0,\"\",INDEX(LINEST($R270:$S270,$R269:$S269),1))","v":1},{"$f":"IF($C270<>\"Air/eau\",$AW270,INDEX(LINEST($S270:$T270,$S269:$T269),1))","v":0.42857142857142855},{"$f":"IF($C270<>\"Air/eau\",$AX270,INDEX(LINEST($T270:$U270,$T269:$U269),1))","v":0},{"$f":"IF($B269=0,\"\",INDEX(LINEST($R270:$S270,$R269:$S269),2))","v":64},{"$f":"IF($C270<>\"Air/eau\",$AZ270,INDEX(LINEST($S270:$T270,$S269:$T269),2))","v":60},{"$f":"IF($C270<>\"Air/eau\",$BA270,INDEX(LINEST($T270:$U270,$T269:$U269),2))","v":63}]
["Page BDD_PAC","aroTHERM VWL 85/3 A 230V",{"$f":"C270","v":"Air/Eau"},"Mono","Inverter","Electrique",{"$f":"G270","v":6},{"$f":"BDD_PAC!H152","v":0},{"$f":"BDD_PAC!I152","v":45},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J152),\"\",BDD_PAC!J152)","v":3.59},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K152),\"\",BDD_PAC!K152)","v":5},{"$f":"IF($C271<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L152),\"\",BDD_PAC!L152))","v":7.2},{"$f":"IF($C271<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M152),\"\",BDD_PAC!M152))","v":8},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N152),\"\",BDD_PAC!N152)","v":1.84},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O152),\"\",BDD_PAC!O152)","v":2.16},{"$f":"IF($C271<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P152),\"\",BDD_PAC!P152))","v":3.5},{"$f":"IF($C271<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q152),\"\",BDD_PAC!Q152))","v":3.97},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R152),\"\",BDD_PAC!R152)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S152),\"\",BDD_PAC!S152)","v":""},{"$f":"IF($C271<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T152),\"\",BDD_PAC!T152))","v":""},{"$f":"IF($C271<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U152),\"\",BDD_PAC!U152))","v":""},null,null,{"$f":"IF(B269=0,\"\",INDEX(LINEST(J271:K271,J269:K269),1))","v":0.17624999999999999},{"$f":"IF($C271<>\"Air/eau\",X271,INDEX(LINEST(K271:L271,K269:L269),1))","v":0.15714285714285714},{"$f":"IF($C271<>\"Air/eau\",Y271,INDEX(LINEST(L271:M271,L269:M269),1))","v":6.1538461538461507E-2},{"$f":"IF(B269=0,\"\",INDEX(LINEST(J271:K271,J269:K269),2))","v":6.2337499999999997},{"$f":"IF($C271<>\"Air/eau\",X271,INDEX(LINEST(K271:L271,K269:L269),2))","v":6.1},{"$f":"IF($C271<>\"Air/eau\",Y271,INDEX(LINEST(L271:M271,L269:M269),2))","v":6.7692307692307692},{"$f":"IF($B269=0,\"\",INDEX(LINEST(X270:X271,$I270:$I271),2))","v":0.17062500000000036},-0.10000000000000023,1.999999999999999E-2,11.594375000000005,9.7000000000000028,8.8599999999999977]
["Page BDD_PAC",{"$f":"BDD_PAC!B153","v":"aroTHERM VWL 115/2 A 230V"},{"$f":"BDD_PAC!C153","v":"Air/Eau"},{"$f":"BDD_PAC!D153","v":"Mono"},{"$f":"BDD_PAC!G153","v":"Inverter"},{"$f":"BDD_PAC!E153","v":"Electrique"},{"$f":"BDD_PAC!F153","v":6},{"$f":"BDD_PAC!H153","v":0},{"$f":"IF(C272=0,\"\",CONCATENATE(IF(ISBLANK(C272),\"\",IF(C272=\"Air/Eau\",\"Text\",IF(C272=\"Eau/Eau\",\"Teau\",IF(C272=\"Eau glycolée/Eau\",\"Tglyc\")))),\" ->\"))","v":"Text ->"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J153),\"\",BDD_PAC!J153)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K153),\"\",BDD_PAC!K153)","v":-7},{"$f":"IF($C272<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L153),\"\",BDD_PAC!L153))","v":7},{"$f":"IF($C272<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M153),\"\",BDD_PAC!M153))","v":20},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N153),\"\",BDD_PAC!N153)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O153),\"\",BDD_PAC!O153)","v":-7},{"$f":"IF($C272<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P153),\"\",BDD_PAC!P153))","v":7},{"$f":"IF($C272<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q153),\"\",BDD_PAC!Q153))","v":20},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R153),\"\",BDD_PAC!R153)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S153),\"\",BDD_PAC!S153)","v":-7},{"$f":"IF($C272<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T153),\"\",BDD_PAC!T153))","v":7},{"$f":"IF($C272<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U153),\"\",BDD_PAC!U153))","v":20},{"$f":"IF(COUNTIF(B272:E272,0)=4,\"\",IF(C272=\"Air/Eau\",IF(OR(COUNTIF(B272:E272,0)<>0,COUNT(J272:Q274,I273:I274,R272:U273)<>34),\"La saisie est incomplète\",\"\"),IF(OR(COUNTIF(B272:E272,0)<>0,COUNT(J272:K274,N272:O274,I273:I274,R272:S273)<>18),\"La saisie est incomplète\",\"\")))","v":""},{"$f":"IF($C272<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!W153),\"\",BDD_PAC!W153))","v":true},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"IF(C$1321<K272,\"Segment 1\",IF(C$1321<L272,\"Segment 2\",\"Segment 3\"))","v":"Segment 2"},{"$f":"C$1321*(AI$132*HLOOKUP(AJ272,AD272:AF274,2)+HLOOKUP(AJ272,AD272:AF274,3))+(AI$132*HLOOKUP(AJ272,AG272:AI274,2)+HLOOKUP(AJ272,AG272:AI274,3))","v":3.6142857142857143},{"$f":"IF(W272=TRUE,AM272,AK272)","v":5.3617000000000008},{"$f":"AP272*IF($BF$266>AU272,AU272,$BF$266)+AQ272","v":5.3617000000000008},{"$f":"MATCH(B272,Data_Tech!$F$2:$HZ$2,0)","v":6},null,{"$f":"INDEX(LINEST(AR272:AS272,$BL$266:$BM$266),1)","v":-0.13245999999999997},{"$f":"INDEX(LINEST(AR272:AS272,$BL$224:$BM$224),2)","v":13.309299999999999},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$266,AN272)","v":7.3486000000000002},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$267,AN272)","v":6.024},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$268,$AN272)","v":60.333333333333329},{"$f":"IF($W272=TRUE,AT272,BC272)","v":60.333333333333329},{"$f":"$F$1350*(19.5-IF($BP$266=TRUE,T°base_corrigée,$BQ272))/1000","v":15.04785},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"(BF$267*HLOOKUP(AJ272,AW272:AY273,2)+HLOOKUP(AJ272,AZ272:BB273,2))","v":59.142857142857146},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($BO$266<=T°base_corrigée,T°base_corrigée,$BO$266)","v":-2}]
["Page BDD_PAC",{"$f":"B272","v":"aroTHERM VWL 115/2 A 230V"},{"$f":"C272","v":"Air/Eau"},"Mono","Inverter","Electrique",{"$f":"G272","v":6},{"$f":"BDD_PAC!H154","v":"Td"},{"$f":"BDD_PAC!I154","v":35},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J154),\"\",BDD_PAC!J154)","v":5.73},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K154),\"\",BDD_PAC!K154)","v":7.6},{"$f":"IF($C273<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L154),\"\",BDD_PAC!L154))","v":10.6},{"$f":"IF($C273<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M154),\"\",BDD_PAC!M154))","v":11.42},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N154),\"\",BDD_PAC!N154)","v":2.04},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O154),\"\",BDD_PAC!O154)","v":2.4},{"$f":"IF($C273<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P154),\"\",BDD_PAC!P154))","v":4.3},{"$f":"IF($C273<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q154),\"\",BDD_PAC!Q154))","v":4.63},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R154),\"\",BDD_PAC!R154)","v":49},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S154),\"\",BDD_PAC!S154)","v":57},{"$f":"IF($C273<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T154),\"\",BDD_PAC!T154))","v":63},{"$f":"IF($C273<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U154),\"\",BDD_PAC!U154))","v":63},null,null,{"$f":"IF(B272=0,\"\",INDEX(LINEST(J273:K273,J272:K272),1))","v":0.23374999999999993},{"$f":"IF($C273<>\"Air/eau\",X273,INDEX(LINEST(K273:L273,K272:L272),1))","v":0.21428571428571427},{"$f":"IF($C273<>\"Air/eau\",Y273,INDEX(LINEST(L273:M273,L272:M272),1))","v":6.3076923076923072E-2},{"$f":"IF(B272=0,\"\",INDEX(LINEST(J273:K273,J272:K272),2))","v":9.2362499999999983},{"$f":"IF($C273<>\"Air/eau\",X273,INDEX(LINEST(K273:L273,K272:L272),2))","v":9.1},{"$f":"IF($C273<>\"Air/eau\",Y273,INDEX(LINEST(L273:M273,L272:M272),2))","v":10.158461538461538},{"$f":"IF($B272=0,\"\",INDEX(LINEST(X273:X274,$I273:$I274),1))","v":-3.249999999999986E-3},8.9285714285714177E-3,4.6153846153846581E-4,-0.18774999999999972,-0.10249999999999999,-4.3230769230769184E-2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($B272=0,\"\",INDEX(LINEST($R273:$S273,$R272:$S272),1))","v":1},{"$f":"IF($C273<>\"Air/eau\",$AW273,INDEX(LINEST($S273:$T273,$S272:$T272),1))","v":0.42857142857142855},{"$f":"IF($C273<>\"Air/eau\",$AX273,INDEX(LINEST($T273:$U273,$T272:$U272),1))","v":0},{"$f":"IF($B272=0,\"\",INDEX(LINEST($R273:$S273,$R272:$S272),2))","v":64},{"$f":"IF($C273<>\"Air/eau\",$AZ273,INDEX(LINEST($S273:$T273,$S272:$T272),2))","v":60},{"$f":"IF($C273<>\"Air/eau\",$BA273,INDEX(LINEST($T273:$U273,$T272:$U272),2))","v":63}]
["Page BDD_PAC","aroTHERM VWL 115/2 A 230V",{"$f":"C273","v":"Air/Eau"},"Mono","Inverter","Electrique",{"$f":"G273","v":6},{"$f":"BDD_PAC!H155","v":0},{"$f":"BDD_PAC!I155","v":45},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J155),\"\",BDD_PAC!J155)","v":4.34},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K155),\"\",BDD_PAC!K155)","v":5.95},{"$f":"IF($C274<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L155),\"\",BDD_PAC!L155))","v":10.199999999999999},{"$f":"IF($C274<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M155),\"\",BDD_PAC!M155))","v":11.08},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N155),\"\",BDD_PAC!N155)","v":1.75},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O155),\"\",BDD_PAC!O155)","v":2.0299999999999998},{"$f":"IF($C274<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P155),\"\",BDD_PAC!P155))","v":3.35},{"$f":"IF($C274<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q155),\"\",BDD_PAC!Q155))","v":3.65},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R155),\"\",BDD_PAC!R155)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S155),\"\",BDD_PAC!S155)","v":""},{"$f":"IF($C274<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T155),\"\",BDD_PAC!T155))","v":""},{"$f":"IF($C274<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U155),\"\",BDD_PAC!U155))","v":""},null,null,{"$f":"IF(B272=0,\"\",INDEX(LINEST(J274:K274,J272:K272),1))","v":0.20125000000000007},{"$f":"IF($C274<>\"Air/eau\",X274,INDEX(LINEST(K274:L274,K272:L272),1))","v":0.30357142857142849},{"$f":"IF($C274<>\"Air/eau\",Y274,INDEX(LINEST(L274:M274,L272:M272),1))","v":6.7692307692307732E-2},{"$f":"IF(B272=0,\"\",INDEX(LINEST(J274:K274,J272:K272),2))","v":7.3587500000000006},{"$f":"IF($C274<>\"Air/eau\",X274,INDEX(LINEST(K274:L274,K272:L272),2))","v":8.0749999999999993},{"$f":"IF($C274<>\"Air/eau\",Y274,INDEX(LINEST(L274:M274,L272:M272),2))","v":9.7261538461538457},{"$f":"IF($B272=0,\"\",INDEX(LINEST(X273:X274,$I273:$I274),2))","v":0.34749999999999948},-9.821428571428531E-2,4.6923076923076769E-2,15.807499999999989,12.687499999999998,11.671538461538459]
["Page BDD_PAC",{"$f":"BDD_PAC!B156","v":"aroTHERM VWL 155/2 A 230V"},{"$f":"BDD_PAC!C156","v":"Air/Eau"},{"$f":"BDD_PAC!D156","v":"Mono"},{"$f":"BDD_PAC!G156","v":"Inverter"},{"$f":"BDD_PAC!E156","v":"Electrique"},{"$f":"BDD_PAC!F156","v":6},{"$f":"BDD_PAC!H156","v":0},{"$f":"IF(C275=0,\"\",CONCATENATE(IF(ISBLANK(C275),\"\",IF(C275=\"Air/Eau\",\"Text\",IF(C275=\"Eau/Eau\",\"Teau\",IF(C275=\"Eau glycolée/Eau\",\"Tglyc\")))),\" ->\"))","v":"Text ->"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J156),\"\",BDD_PAC!J156)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K156),\"\",BDD_PAC!K156)","v":-7},{"$f":"IF($C275<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L156),\"\",BDD_PAC!L156))","v":7},{"$f":"IF($C275<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M156),\"\",BDD_PAC!M156))","v":20},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N156),\"\",BDD_PAC!N156)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O156),\"\",BDD_PAC!O156)","v":-7},{"$f":"IF($C275<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P156),\"\",BDD_PAC!P156))","v":7},{"$f":"IF($C275<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q156),\"\",BDD_PAC!Q156))","v":20},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R156),\"\",BDD_PAC!R156)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S156),\"\",BDD_PAC!S156)","v":-7},{"$f":"IF($C275<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T156),\"\",BDD_PAC!T156))","v":7},{"$f":"IF($C275<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U156),\"\",BDD_PAC!U156))","v":20},{"$f":"IF(COUNTIF(B275:E275,0)=4,\"\",IF(C275=\"Air/Eau\",IF(OR(COUNTIF(B275:E275,0)<>0,COUNT(J275:Q277,I276:I277,R275:U276)<>34),\"La saisie est incomplète\",\"\"),IF(OR(COUNTIF(B275:E275,0)<>0,COUNT(J275:K277,N275:O277,I276:I277,R275:S276)<>18),\"La saisie est incomplète\",\"\")))","v":""},{"$f":"IF($C275<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!W156),\"\",BDD_PAC!W156))","v":true},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"IF(C$1321<K275,\"Segment 1\",IF(C$1321<L275,\"Segment 2\",\"Segment 3\"))","v":"Segment 2"},{"$f":"C$1321*(AI$132*HLOOKUP(AJ275,AD275:AF277,2)+HLOOKUP(AJ275,AD275:AF277,3))+(AI$132*HLOOKUP(AJ275,AG275:AI277,2)+HLOOKUP(AJ275,AG275:AI277,3))","v":7.571428571428573},{"$f":"IF(W275=TRUE,AM275,AK275)","v":7.5855999999999977},{"$f":"AP275*IF($BF$266>AU275,AU275,$BF$266)+AQ275","v":7.5855999999999977},{"$f":"MATCH(B275,Data_Tech!$F$2:$HZ$2,0)","v":7},null,{"$f":"INDEX(LINEST(AR275:AS275,$BL$266:$BM$266),1)","v":-0.20856000000000011},{"$f":"INDEX(LINEST(AR275:AS275,$BL$224:$BM$224),2)","v":20.099200000000003},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$266,AN275)","v":10.714},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$267,AN275)","v":8.6283999999999992},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$268,$AN275)","v":60.333333333333329},{"$f":"IF($W275=TRUE,AT275,BC275)","v":60.333333333333329},{"$f":"$F$1350*(19.5-IF($BP$266=TRUE,T°base_corrigée,$BQ275))/1000","v":15.04785},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"(BF$267*HLOOKUP(AJ275,AW275:AY276,2)+HLOOKUP(AJ275,AZ275:BB276,2))","v":59.142857142857146},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($BO$266<=T°base_corrigée,T°base_corrigée,$BO$266)","v":-2}]
["Page BDD_PAC",{"$f":"B275","v":"aroTHERM VWL 155/2 A 230V"},{"$f":"C275","v":"Air/Eau"},"Mono","Inverter","Electrique",{"$f":"G275","v":6},{"$f":"BDD_PAC!H157","v":"Td"},{"$f":"BDD_PAC!I157","v":35},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J157),\"\",BDD_PAC!J157)","v":10.199999999999999},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K157),\"\",BDD_PAC!K157)","v":11.8},{"$f":"IF($C276<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L157),\"\",BDD_PAC!L157))","v":14.6},{"$f":"IF($C276<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M157),\"\",BDD_PAC!M157))","v":19.100000000000001},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N157),\"\",BDD_PAC!N157)","v":2.2999999999999998},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O157),\"\",BDD_PAC!O157)","v":2.6},{"$f":"IF($C276<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P157),\"\",BDD_PAC!P157))","v":4.5},{"$f":"IF($C276<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q157),\"\",BDD_PAC!Q157))","v":6.2},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R157),\"\",BDD_PAC!R157)","v":49},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S157),\"\",BDD_PAC!S157)","v":57},{"$f":"IF($C276<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T157),\"\",BDD_PAC!T157))","v":63},{"$f":"IF($C276<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U157),\"\",BDD_PAC!U157))","v":63},null,null,{"$f":"IF(B275=0,\"\",INDEX(LINEST(J276:K276,J275:K275),1))","v":0.20000000000000026},{"$f":"IF($C276<>\"Air/eau\",X276,INDEX(LINEST(K276:L276,K275:L275),1))","v":0.19999999999999987},{"$f":"IF($C276<>\"Air/eau\",Y276,INDEX(LINEST(L276:M276,L275:M275),1))","v":0.3461538461538462},{"$f":"IF(B275=0,\"\",INDEX(LINEST(J276:K276,J275:K275),2))","v":13.200000000000003},{"$f":"IF($C276<>\"Air/eau\",X276,INDEX(LINEST(K276:L276,K275:L275),2))","v":13.2},{"$f":"IF($C276<>\"Air/eau\",Y276,INDEX(LINEST(L276:M276,L275:M275),2))","v":12.176923076923078},{"$f":"IF($B275=0,\"\",INDEX(LINEST(X276:X277,$I276:$I277),1))","v":8.7499999999999679E-3},2.8571428571428771E-3,1.0769230769230751E-2,-9.875000000000024E-2,-0.13999999999999985,-0.19538461538461516,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($B275=0,\"\",INDEX(LINEST($R276:$S276,$R275:$S275),1))","v":1},{"$f":"IF($C276<>\"Air/eau\",$AW276,INDEX(LINEST($S276:$T276,$S275:$T275),1))","v":0.42857142857142855},{"$f":"IF($C276<>\"Air/eau\",$AX276,INDEX(LINEST($T276:$U276,$T275:$U275),1))","v":0},{"$f":"IF($B275=0,\"\",INDEX(LINEST($R276:$S276,$R275:$S275),2))","v":64},{"$f":"IF($C276<>\"Air/eau\",$AZ276,INDEX(LINEST($S276:$T276,$S275:$T275),2))","v":60},{"$f":"IF($C276<>\"Air/eau\",$BA276,INDEX(LINEST($T276:$U276,$T275:$U275),2))","v":63}]
["Page BDD_PAC","aroTHERM VWL 155/2 A 230V",{"$f":"C276","v":"Air/Eau"},"Mono","Inverter","Electrique",{"$f":"G276","v":6},{"$f":"BDD_PAC!H158","v":0},{"$f":"BDD_PAC!I158","v":45},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J158),\"\",BDD_PAC!J158)","v":7.9},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K158),\"\",BDD_PAC!K158)","v":10.199999999999999},{"$f":"IF($C277<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L158),\"\",BDD_PAC!L158))","v":13.4},{"$f":"IF($C277<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M158),\"\",BDD_PAC!M158))","v":19.3},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N158),\"\",BDD_PAC!N158)","v":2.1},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O158),\"\",BDD_PAC!O158)","v":2.2999999999999998},{"$f":"IF($C277<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P158),\"\",BDD_PAC!P158))","v":3.4},{"$f":"IF($C277<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q158),\"\",BDD_PAC!Q158))","v":4.0999999999999996},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R158),\"\",BDD_PAC!R158)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S158),\"\",BDD_PAC!S158)","v":""},{"$f":"IF($C277<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T158),\"\",BDD_PAC!T158))","v":""},{"$f":"IF($C277<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U158),\"\",BDD_PAC!U158))","v":""},null,null,{"$f":"IF(B275=0,\"\",INDEX(LINEST(J277:K277,J275:K275),1))","v":0.28749999999999998},{"$f":"IF($C277<>\"Air/eau\",X277,INDEX(LINEST(K277:L277,K275:L275),1))","v":0.22857142857142865},{"$f":"IF($C277<>\"Air/eau\",Y277,INDEX(LINEST(L277:M277,L275:M275),1))","v":0.45384615384615373},{"$f":"IF(B275=0,\"\",INDEX(LINEST(J277:K277,J275:K275),2))","v":12.2125},{"$f":"IF($C277<>\"Air/eau\",X277,INDEX(LINEST(K277:L277,K275:L275),2))","v":11.8},{"$f":"IF($C277<>\"Air/eau\",Y277,INDEX(LINEST(L277:M277,L275:M275),2))","v":10.223076923076926},{"$f":"IF($B275=0,\"\",INDEX(LINEST(X276:X277,$I276:$I277),2))","v":-0.10624999999999857},9.9999999999999159E-2,-3.0769230769230105E-2,16.656250000000011,18.099999999999994,19.015384615384608]
["Page BDD_PAC",{"$f":"BDD_PAC!B159","v":"aroTHERM VWL 55/3 A 230V Hybride"},{"$f":"BDD_PAC!C159","v":"Air/Eau"},{"$f":"BDD_PAC!D159","v":"Mono"},{"$f":"BDD_PAC!G159","v":"Inverter"},{"$f":"BDD_PAC!E159","v":"Condensation"},{"$f":"BDD_PAC!F159","v":25},{"$f":"BDD_PAC!H159","v":0},{"$f":"IF(C278=0,\"\",CONCATENATE(IF(ISBLANK(C278),\"\",IF(C278=\"Air/Eau\",\"Text\",IF(C278=\"Eau/Eau\",\"Teau\",IF(C278=\"Eau glycolée/Eau\",\"Tglyc\")))),\" ->\"))","v":"Text ->"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J159),\"\",BDD_PAC!J159)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K159),\"\",BDD_PAC!K159)","v":-7},{"$f":"IF($C278<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L159),\"\",BDD_PAC!L159))","v":7},{"$f":"IF($C278<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M159),\"\",BDD_PAC!M159))","v":20},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N159),\"\",BDD_PAC!N159)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O159),\"\",BDD_PAC!O159)","v":-7},{"$f":"IF($C278<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P159),\"\",BDD_PAC!P159))","v":7},{"$f":"IF($C278<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q159),\"\",BDD_PAC!Q159))","v":20},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R159),\"\",BDD_PAC!R159)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S159),\"\",BDD_PAC!S159)","v":-7},{"$f":"IF($C278<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T159),\"\",BDD_PAC!T159))","v":7},{"$f":"IF($C278<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U159),\"\",BDD_PAC!U159))","v":20},{"$f":"IF(COUNTIF(B278:E278,0)=4,\"\",IF(C278=\"Air/Eau\",IF(OR(COUNTIF(B278:E278,0)<>0,COUNT(J278:Q280,I279:I280,R278:U279)<>34),\"La saisie est incomplète\",\"\"),IF(OR(COUNTIF(B278:E278,0)<>0,COUNT(J278:K280,N278:O280,I279:I280,R278:S279)<>18),\"La saisie est incomplète\",\"\")))","v":""},{"$f":"IF($C278<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!W159),\"\",BDD_PAC!W159))","v":true},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"IF(C$1321<K278,\"Segment 1\",IF(C$1321<L278,\"Segment 2\",\"Segment 3\"))","v":"Segment 2"},{"$f":"C$1321*(AI$132*HLOOKUP(AJ278,AD278:AF280,2)+HLOOKUP(AJ278,AD278:AF280,3))+(AI$132*HLOOKUP(AJ278,AG278:AI280,2)+HLOOKUP(AJ278,AG278:AI280,3))","v":4.2285714285714286},{"$f":"IF(W278=TRUE,AM278,AK278)","v":4.9975000000000005},{"$f":"AP278*IF($BF$266>AU278,AU278,$BF$266)+AQ278","v":4.9975000000000005},{"$f":"MATCH(B278,Data_Tech!$F$2:$HZ$2,0)","v":19},null,{"$f":"INDEX(LINEST(AR278:AS278,$BL$266:$BM$266),1)","v":-9.0570000000000012E-2},{"$f":"INDEX(LINEST(AR278:AS278,$BL$224:$BM$224),2)","v":10.280750000000001},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$266,AN278)","v":6.2051000000000007},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$267,AN278)","v":5.2994000000000003},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$268,$AN278)","v":58.333333333333329},{"$f":"IF($W278=TRUE,AT278,BC278)","v":58.333333333333329},{"$f":"$F$1350*(19.5-IF($BP$266=TRUE,T°base_corrigée,$BQ278))/1000","v":15.04785},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"(BF$267*HLOOKUP(AJ278,AW278:AY279,2)+HLOOKUP(AJ278,AZ278:BB279,2))","v":57.428571428571431},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($BO$266<=T°base_corrigée,T°base_corrigée,$BO$266)","v":-2}]
["Page BDD_PAC",{"$f":"B278","v":"aroTHERM VWL 55/3 A 230V Hybride"},{"$f":"C278","v":"Air/Eau"},"Mono","Inverter","Condensation",{"$f":"G278","v":25},{"$f":"BDD_PAC!H160","v":"Td"},{"$f":"BDD_PAC!I160","v":35},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J160),\"\",BDD_PAC!J160)","v":3.9},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K160),\"\",BDD_PAC!K160)","v":4.9000000000000004},{"$f":"IF($C279<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L160),\"\",BDD_PAC!L160))","v":4.7},{"$f":"IF($C279<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M160),\"\",BDD_PAC!M160))","v":5.8},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N160),\"\",BDD_PAC!N160)","v":2.29},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O160),\"\",BDD_PAC!O160)","v":2.4},{"$f":"IF($C279<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P160),\"\",BDD_PAC!P160))","v":4.7},{"$f":"IF($C279<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q160),\"\",BDD_PAC!Q160))","v":6.3},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R160),\"\",BDD_PAC!R160)","v":45},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S160),\"\",BDD_PAC!S160)","v":56},{"$f":"IF($C279<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T160),\"\",BDD_PAC!T160))","v":60},{"$f":"IF($C279<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U160),\"\",BDD_PAC!U160))","v":60},null,null,{"$f":"IF(B278=0,\"\",INDEX(LINEST(J279:K279,J278:K278),1))","v":0.12500000000000008},{"$f":"IF($C279<>\"Air/eau\",X279,INDEX(LINEST(K279:L279,K278:L278),1))","v":-1.4285714285714297E-2},{"$f":"IF($C279<>\"Air/eau\",Y279,INDEX(LINEST(L279:M279,L278:M278),1))","v":8.4615384615384565E-2},{"$f":"IF(B278=0,\"\",INDEX(LINEST(J279:K279,J278:K278),2))","v":5.7750000000000012},{"$f":"IF($C279<>\"Air/eau\",X279,INDEX(LINEST(K279:L279,K278:L278),2))","v":4.8000000000000007},{"$f":"IF($C279<>\"Air/eau\",Y279,INDEX(LINEST(L279:M279,L278:M278),2))","v":4.1076923076923082},{"$f":"IF($B278=0,\"\",INDEX(LINEST(X279:X280,$I279:$I280),1))","v":2.499999999999994E-3},-7.1428571428571147E-4,-7.6923076923076511E-4,-2.5000000000001245E-3,-2.4999999999999998E-2,-2.4615384615384612E-2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($B278=0,\"\",INDEX(LINEST($R279:$S279,$R278:$S278),1))","v":1.3749999999999998},{"$f":"IF($C279<>\"Air/eau\",$AW279,INDEX(LINEST($S279:$T279,$S278:$T278),1))","v":0.2857142857142857},{"$f":"IF($C279<>\"Air/eau\",$AX279,INDEX(LINEST($T279:$U279,$T278:$U278),1))","v":0},{"$f":"IF($B278=0,\"\",INDEX(LINEST($R279:$S279,$R278:$S278),2))","v":65.625},{"$f":"IF($C279<>\"Air/eau\",$AZ279,INDEX(LINEST($S279:$T279,$S278:$T278),2))","v":58},{"$f":"IF($C279<>\"Air/eau\",$BA279,INDEX(LINEST($T279:$U279,$T278:$U278),2))","v":60}]
["Page BDD_PAC","aroTHERM VWL 55/3 A 230V Hybride",{"$f":"C279","v":"Air/Eau"},"Mono","Inverter","Condensation",{"$f":"G279","v":25},{"$f":"BDD_PAC!H161","v":0},{"$f":"BDD_PAC!I161","v":45},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J161),\"\",BDD_PAC!J161)","v":3.5},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K161),\"\",BDD_PAC!K161)","v":4.7},{"$f":"IF($C280<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L161),\"\",BDD_PAC!L161))","v":4.4000000000000004},{"$f":"IF($C280<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M161),\"\",BDD_PAC!M161))","v":5.4},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N161),\"\",BDD_PAC!N161)","v":1.9},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O161),\"\",BDD_PAC!O161)","v":2.2999999999999998},{"$f":"IF($C280<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P161),\"\",BDD_PAC!P161))","v":3.41},{"$f":"IF($C280<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q161),\"\",BDD_PAC!Q161))","v":4.5},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R161),\"\",BDD_PAC!R161)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S161),\"\",BDD_PAC!S161)","v":""},{"$f":"IF($C280<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T161),\"\",BDD_PAC!T161))","v":""},{"$f":"IF($C280<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U161),\"\",BDD_PAC!U161))","v":""},null,null,{"$f":"IF(B278=0,\"\",INDEX(LINEST(J280:K280,J278:K278),1))","v":0.15000000000000002},{"$f":"IF($C280<>\"Air/eau\",X280,INDEX(LINEST(K280:L280,K278:L278),1))","v":-2.1428571428571411E-2},{"$f":"IF($C280<>\"Air/eau\",Y280,INDEX(LINEST(L280:M280,L278:M278),1))","v":7.6923076923076913E-2},{"$f":"IF(B278=0,\"\",INDEX(LINEST(J280:K280,J278:K278),2))","v":5.75},{"$f":"IF($C280<>\"Air/eau\",X280,INDEX(LINEST(K280:L280,K278:L278),2))","v":4.5500000000000007},{"$f":"IF($C280<>\"Air/eau\",Y280,INDEX(LINEST(L280:M280,L278:M278),2))","v":3.861538461538462},{"$f":"IF($B278=0,\"\",INDEX(LINEST(X279:X280,$I279:$I280),2))","v":3.7500000000000311E-2},1.0714285714285603E-2,0.11153846153846134,5.862500000000006,5.6750000000000007,4.9692307692307693]
["Page BDD_PAC",{"$f":"BDD_PAC!B162","v":"aroTHERM VWL 85/3 A 230V Hybride"},{"$f":"BDD_PAC!C162","v":"Air/Eau"},{"$f":"BDD_PAC!D162","v":"Mono"},{"$f":"BDD_PAC!G162","v":"Inverter"},{"$f":"BDD_PAC!E162","v":"Condensation"},{"$f":"BDD_PAC!F162","v":25},{"$f":"BDD_PAC!H162","v":0},{"$f":"IF(C281=0,\"\",CONCATENATE(IF(ISBLANK(C281),\"\",IF(C281=\"Air/Eau\",\"Text\",IF(C281=\"Eau/Eau\",\"Teau\",IF(C281=\"Eau glycolée/Eau\",\"Tglyc\")))),\" ->\"))","v":"Text ->"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J162),\"\",BDD_PAC!J162)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K162),\"\",BDD_PAC!K162)","v":-7},{"$f":"IF($C281<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L162),\"\",BDD_PAC!L162))","v":7},{"$f":"IF($C281<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M162),\"\",BDD_PAC!M162))","v":20},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N162),\"\",BDD_PAC!N162)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O162),\"\",BDD_PAC!O162)","v":-7},{"$f":"IF($C281<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P162),\"\",BDD_PAC!P162))","v":7},{"$f":"IF($C281<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q162),\"\",BDD_PAC!Q162))","v":20},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R162),\"\",BDD_PAC!R162)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S162),\"\",BDD_PAC!S162)","v":-7},{"$f":"IF($C281<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T162),\"\",BDD_PAC!T162))","v":7},{"$f":"IF($C281<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U162),\"\",BDD_PAC!U162))","v":20},{"$f":"IF(COUNTIF(B281:E281,0)=4,\"\",IF(C281=\"Air/Eau\",IF(OR(COUNTIF(B281:E281,0)<>0,COUNT(J281:Q283,I282:I283,R281:U282)<>34),\"La saisie est incomplète\",\"\"),IF(OR(COUNTIF(B281:E281,0)<>0,COUNT(J281:K283,N281:O283,I282:I283,R281:S282)<>18),\"La saisie est incomplète\",\"\")))","v":""},{"$f":"IF($C281<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!W162),\"\",BDD_PAC!W162))","v":true},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"IF(C$1321<K281,\"Segment 1\",IF(C$1321<L281,\"Segment 2\",\"Segment 3\"))","v":"Segment 2"},{"$f":"C$1321*(AI$132*HLOOKUP(AJ281,AD281:AF283,2)+HLOOKUP(AJ281,AD281:AF283,3))+(AI$132*HLOOKUP(AJ281,AG281:AI283,2)+HLOOKUP(AJ281,AG281:AI283,3))","v":3.1428571428571419},{"$f":"IF(W281=TRUE,AM281,AK281)","v":4.2275500000000008},{"$f":"AP281*IF($BF$266>AU281,AU281,$BF$266)+AQ281","v":4.2275500000000008},{"$f":"MATCH(B281,Data_Tech!$F$2:$HZ$2,0)","v":20},null,{"$f":"INDEX(LINEST(AR281:AS281,$BL$266:$BM$266),1)","v":-0.14240999999999987},{"$f":"INDEX(LINEST(AR281:AS281,$BL$224:$BM$224),2)","v":12.772149999999993},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$266,AN281)","v":6.3636999999999997},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$267,AN281)","v":4.9396000000000004},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$268,$AN281)","v":60.333333333333329},{"$f":"IF($W281=TRUE,AT281,BC281)","v":60.333333333333329},{"$f":"$F$1350*(19.5-IF($BP$266=TRUE,T°base_corrigée,$BQ281))/1000","v":15.04785},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"(BF$267*HLOOKUP(AJ281,AW281:AY282,2)+HLOOKUP(AJ281,AZ281:BB282,2))","v":59.142857142857146},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($BO$266<=T°base_corrigée,T°base_corrigée,$BO$266)","v":-2}]
["Page BDD_PAC",{"$f":"B281","v":"aroTHERM VWL 85/3 A 230V Hybride"},{"$f":"C281","v":"Air/Eau"},"Mono","Inverter","Condensation",{"$f":"G281","v":25},{"$f":"BDD_PAC!H163","v":"Td"},{"$f":"BDD_PAC!I163","v":35},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J163),\"\",BDD_PAC!J163)","v":4.8},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K163),\"\",BDD_PAC!K163)","v":6.2},{"$f":"IF($C282<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L163),\"\",BDD_PAC!L163))","v":7.6},{"$f":"IF($C282<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M163),\"\",BDD_PAC!M163))","v":8.2799999999999994},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N163),\"\",BDD_PAC!N163)","v":2.09},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O163),\"\",BDD_PAC!O163)","v":2.4},{"$f":"IF($C282<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P163),\"\",BDD_PAC!P163))","v":4.5},{"$f":"IF($C282<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q163),\"\",BDD_PAC!Q163))","v":4.87},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R163),\"\",BDD_PAC!R163)","v":49},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S163),\"\",BDD_PAC!S163)","v":57},{"$f":"IF($C282<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T163),\"\",BDD_PAC!T163))","v":63},{"$f":"IF($C282<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U163),\"\",BDD_PAC!U163))","v":63},null,null,{"$f":"IF(B281=0,\"\",INDEX(LINEST(J282:K282,J281:K281),1))","v":0.17500000000000007},{"$f":"IF($C282<>\"Air/eau\",X282,INDEX(LINEST(K282:L282,K281:L281),1))","v":9.9999999999999936E-2},{"$f":"IF($C282<>\"Air/eau\",Y282,INDEX(LINEST(L282:M282,L281:M281),1))","v":5.2307692307692277E-2},{"$f":"IF(B281=0,\"\",INDEX(LINEST(J282:K282,J281:K281),2))","v":7.4250000000000007},{"$f":"IF($C282<>\"Air/eau\",X282,INDEX(LINEST(K282:L282,K281:L281),2))","v":6.9},{"$f":"IF($C282<>\"Air/eau\",Y282,INDEX(LINEST(L282:M282,L281:M281),2))","v":7.2338461538461534},{"$f":"IF($B281=0,\"\",INDEX(LINEST(X282:X283,$I282:$I283),1))","v":1.2499999999999174E-4},5.7142857142857186E-3,9.2307692307692273E-4,-0.11912500000000009,-8.0000000000000057E-2,-4.6461538461538408E-2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($B281=0,\"\",INDEX(LINEST($R282:$S282,$R281:$S281),1))","v":1},{"$f":"IF($C282<>\"Air/eau\",$AW282,INDEX(LINEST($S282:$T282,$S281:$T281),1))","v":0.42857142857142855},{"$f":"IF($C282<>\"Air/eau\",$AX282,INDEX(LINEST($T282:$U282,$T281:$U281),1))","v":0},{"$f":"IF($B281=0,\"\",INDEX(LINEST($R282:$S282,$R281:$S281),2))","v":64},{"$f":"IF($C282<>\"Air/eau\",$AZ282,INDEX(LINEST($S282:$T282,$S281:$T281),2))","v":60},{"$f":"IF($C282<>\"Air/eau\",$BA282,INDEX(LINEST($T282:$U282,$T281:$U281),2))","v":63}]
["Page BDD_PAC","aroTHERM VWL 85/3 A 230V Hybride",{"$f":"C282","v":"Air/Eau"},"Mono","Inverter","Condensation",{"$f":"G282","v":25},{"$f":"BDD_PAC!H164","v":0},{"$f":"BDD_PAC!I164","v":45},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J164),\"\",BDD_PAC!J164)","v":3.59},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K164),\"\",BDD_PAC!K164)","v":5},{"$f":"IF($C283<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L164),\"\",BDD_PAC!L164))","v":7.2},{"$f":"IF($C283<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M164),\"\",BDD_PAC!M164))","v":8},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N164),\"\",BDD_PAC!N164)","v":1.84},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O164),\"\",BDD_PAC!O164)","v":2.16},{"$f":"IF($C283<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P164),\"\",BDD_PAC!P164))","v":3.5},{"$f":"IF($C283<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q164),\"\",BDD_PAC!Q164))","v":3.97},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R164),\"\",BDD_PAC!R164)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S164),\"\",BDD_PAC!S164)","v":""},{"$f":"IF($C283<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T164),\"\",BDD_PAC!T164))","v":""},{"$f":"IF($C283<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U164),\"\",BDD_PAC!U164))","v":""},null,null,{"$f":"IF(B281=0,\"\",INDEX(LINEST(J283:K283,J281:K281),1))","v":0.17624999999999999},{"$f":"IF($C283<>\"Air/eau\",X283,INDEX(LINEST(K283:L283,K281:L281),1))","v":0.15714285714285714},{"$f":"IF($C283<>\"Air/eau\",Y283,INDEX(LINEST(L283:M283,L281:M281),1))","v":6.1538461538461507E-2},{"$f":"IF(B281=0,\"\",INDEX(LINEST(J283:K283,J281:K281),2))","v":6.2337499999999997},{"$f":"IF($C283<>\"Air/eau\",X283,INDEX(LINEST(K283:L283,K281:L281),2))","v":6.1},{"$f":"IF($C283<>\"Air/eau\",Y283,INDEX(LINEST(L283:M283,L281:M281),2))","v":6.7692307692307692},{"$f":"IF($B281=0,\"\",INDEX(LINEST(X282:X283,$I282:$I283),2))","v":0.17062500000000036},-0.10000000000000023,1.999999999999999E-2,11.594375000000005,9.7000000000000028,8.8599999999999977]
["Page BDD_PAC",{"$f":"BDD_PAC!B165","v":"aroTHERM VWL 115/2 A 230V Hybride"},{"$f":"BDD_PAC!C165","v":"Air/Eau"},{"$f":"BDD_PAC!D165","v":"Mono"},{"$f":"BDD_PAC!G165","v":"Inverter"},{"$f":"BDD_PAC!E165","v":"Condensation"},{"$f":"BDD_PAC!F165","v":25},{"$f":"BDD_PAC!H165","v":0},{"$f":"IF(C284=0,\"\",CONCATENATE(IF(ISBLANK(C284),\"\",IF(C284=\"Air/Eau\",\"Text\",IF(C284=\"Eau/Eau\",\"Teau\",IF(C284=\"Eau glycolée/Eau\",\"Tglyc\")))),\" ->\"))","v":"Text ->"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J165),\"\",BDD_PAC!J165)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K165),\"\",BDD_PAC!K165)","v":-7},{"$f":"IF($C284<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L165),\"\",BDD_PAC!L165))","v":7},{"$f":"IF($C284<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M165),\"\",BDD_PAC!M165))","v":20},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N165),\"\",BDD_PAC!N165)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O165),\"\",BDD_PAC!O165)","v":-7},{"$f":"IF($C284<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P165),\"\",BDD_PAC!P165))","v":7},{"$f":"IF($C284<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q165),\"\",BDD_PAC!Q165))","v":20},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R165),\"\",BDD_PAC!R165)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S165),\"\",BDD_PAC!S165)","v":-7},{"$f":"IF($C284<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T165),\"\",BDD_PAC!T165))","v":7},{"$f":"IF($C284<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U165),\"\",BDD_PAC!U165))","v":20},{"$f":"IF(COUNTIF(B284:E284,0)=4,\"\",IF(C284=\"Air/Eau\",IF(OR(COUNTIF(B284:E284,0)<>0,COUNT(J284:Q286,I285:I286,R284:U285)<>34),\"La saisie est incomplète\",\"\"),IF(OR(COUNTIF(B284:E284,0)<>0,COUNT(J284:K286,N284:O286,I285:I286,R284:S285)<>18),\"La saisie est incomplète\",\"\")))","v":""},{"$f":"IF($C284<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!W165),\"\",BDD_PAC!W165))","v":true},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"IF(C$1321<K284,\"Segment 1\",IF(C$1321<L284,\"Segment 2\",\"Segment 3\"))","v":"Segment 2"},{"$f":"C$1321*(AI$132*HLOOKUP(AJ284,AD284:AF286,2)+HLOOKUP(AJ284,AD284:AF286,3))+(AI$132*HLOOKUP(AJ284,AG284:AI286,2)+HLOOKUP(AJ284,AG284:AI286,3))","v":3.6142857142857143},{"$f":"IF(W284=TRUE,AM284,AK284)","v":5.3617000000000008},{"$f":"AP284*IF($BF$266>AU284,AU284,$BF$266)+AQ284","v":5.3617000000000008},{"$f":"MATCH(B284,Data_Tech!$F$2:$HZ$2,0)","v":21},null,{"$f":"INDEX(LINEST(AR284:AS284,$BL$266:$BM$266),1)","v":-0.13245999999999997},{"$f":"INDEX(LINEST(AR284:AS284,$BL$224:$BM$224),2)","v":13.309299999999999},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$266,AN284)","v":7.3486000000000002},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$267,AN284)","v":6.024},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$268,$AN284)","v":60.333333333333329},{"$f":"IF($W284=TRUE,AT284,BC284)","v":60.333333333333329},{"$f":"$F$1350*(19.5-IF($BP$266=TRUE,T°base_corrigée,$BQ284))/1000","v":15.04785},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"(BF$267*HLOOKUP(AJ284,AW284:AY285,2)+HLOOKUP(AJ284,AZ284:BB285,2))","v":59.142857142857146},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($BO$266<=T°base_corrigée,T°base_corrigée,$BO$266)","v":-2}]
["Page BDD_PAC",{"$f":"B284","v":"aroTHERM VWL 115/2 A 230V Hybride"},{"$f":"C284","v":"Air/Eau"},"Mono","Inverter","Condensation",{"$f":"G284","v":25},{"$f":"BDD_PAC!H166","v":"Td"},{"$f":"BDD_PAC!I166","v":35},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J166),\"\",BDD_PAC!J166)","v":5.73},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K166),\"\",BDD_PAC!K166)","v":7.6},{"$f":"IF($C285<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L166),\"\",BDD_PAC!L166))","v":10.6},{"$f":"IF($C285<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M166),\"\",BDD_PAC!M166))","v":11.42},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N166),\"\",BDD_PAC!N166)","v":2.04},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O166),\"\",BDD_PAC!O166)","v":2.4},{"$f":"IF($C285<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P166),\"\",BDD_PAC!P166))","v":4.3},{"$f":"IF($C285<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q166),\"\",BDD_PAC!Q166))","v":4.63},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R166),\"\",BDD_PAC!R166)","v":49},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S166),\"\",BDD_PAC!S166)","v":57},{"$f":"IF($C285<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T166),\"\",BDD_PAC!T166))","v":63},{"$f":"IF($C285<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U166),\"\",BDD_PAC!U166))","v":63},null,null,{"$f":"IF(B284=0,\"\",INDEX(LINEST(J285:K285,J284:K284),1))","v":0.23374999999999993},{"$f":"IF($C285<>\"Air/eau\",X285,INDEX(LINEST(K285:L285,K284:L284),1))","v":0.21428571428571427},{"$f":"IF($C285<>\"Air/eau\",Y285,INDEX(LINEST(L285:M285,L284:M284),1))","v":6.3076923076923072E-2},{"$f":"IF(B284=0,\"\",INDEX(LINEST(J285:K285,J284:K284),2))","v":9.2362499999999983},{"$f":"IF($C285<>\"Air/eau\",X285,INDEX(LINEST(K285:L285,K284:L284),2))","v":9.1},{"$f":"IF($C285<>\"Air/eau\",Y285,INDEX(LINEST(L285:M285,L284:M284),2))","v":10.158461538461538},{"$f":"IF($B284=0,\"\",INDEX(LINEST(X285:X286,$I285:$I286),1))","v":-3.249999999999986E-3},8.9285714285714177E-3,4.6153846153846581E-4,-0.18774999999999972,-0.10249999999999999,-4.3230769230769184E-2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($B284=0,\"\",INDEX(LINEST($R285:$S285,$R284:$S284),1))","v":1},{"$f":"IF($C285<>\"Air/eau\",$AW285,INDEX(LINEST($S285:$T285,$S284:$T284),1))","v":0.42857142857142855},{"$f":"IF($C285<>\"Air/eau\",$AX285,INDEX(LINEST($T285:$U285,$T284:$U284),1))","v":0},{"$f":"IF($B284=0,\"\",INDEX(LINEST($R285:$S285,$R284:$S284),2))","v":64},{"$f":"IF($C285<>\"Air/eau\",$AZ285,INDEX(LINEST($S285:$T285,$S284:$T284),2))","v":60},{"$f":"IF($C285<>\"Air/eau\",$BA285,INDEX(LINEST($T285:$U285,$T284:$U284),2))","v":63}]
["Page BDD_PAC","aroTHERM VWL 115/2 A 230V Hybride",{"$f":"C285","v":"Air/Eau"},"Mono","Inverter","Condensation",{"$f":"G285","v":25},{"$f":"BDD_PAC!H167","v":0},{"$f":"BDD_PAC!I167","v":45},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J167),\"\",BDD_PAC!J167)","v":4.34},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K167),\"\",BDD_PAC!K167)","v":5.95},{"$f":"IF($C286<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L167),\"\",BDD_PAC!L167))","v":10.199999999999999},{"$f":"IF($C286<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M167),\"\",BDD_PAC!M167))","v":11.08},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N167),\"\",BDD_PAC!N167)","v":1.75},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O167),\"\",BDD_PAC!O167)","v":2.0299999999999998},{"$f":"IF($C286<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P167),\"\",BDD_PAC!P167))","v":3.35},{"$f":"IF($C286<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q167),\"\",BDD_PAC!Q167))","v":3.65},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R167),\"\",BDD_PAC!R167)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S167),\"\",BDD_PAC!S167)","v":""},{"$f":"IF($C286<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T167),\"\",BDD_PAC!T167))","v":""},{"$f":"IF($C286<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U167),\"\",BDD_PAC!U167))","v":""},null,null,{"$f":"IF(B284=0,\"\",INDEX(LINEST(J286:K286,J284:K284),1))","v":0.20125000000000007},{"$f":"IF($C286<>\"Air/eau\",X286,INDEX(LINEST(K286:L286,K284:L284),1))","v":0.30357142857142849},{"$f":"IF($C286<>\"Air/eau\",Y286,INDEX(LINEST(L286:M286,L284:M284),1))","v":6.7692307692307732E-2},{"$f":"IF(B284=0,\"\",INDEX(LINEST(J286:K286,J284:K284),2))","v":7.3587500000000006},{"$f":"IF($C286<>\"Air/eau\",X286,INDEX(LINEST(K286:L286,K284:L284),2))","v":8.0749999999999993},{"$f":"IF($C286<>\"Air/eau\",Y286,INDEX(LINEST(L286:M286,L284:M284),2))","v":9.7261538461538457},{"$f":"IF($B284=0,\"\",INDEX(LINEST(X285:X286,$I285:$I286),2))","v":0.34749999999999948},-9.821428571428531E-2,4.6923076923076769E-2,15.807499999999989,12.687499999999998,11.671538461538459]
["Page BDD_PAC",{"$f":"BDD_PAC!B168","v":"aroTHERM VWL 155/2 A 230V Hybride"},{"$f":"BDD_PAC!C168","v":"Air/Eau"},{"$f":"BDD_PAC!D168","v":"Mono"},{"$f":"BDD_PAC!G168","v":"Inverter"},{"$f":"BDD_PAC!E168","v":"Condensation"},{"$f":"BDD_PAC!F168","v":25},{"$f":"BDD_PAC!H168","v":0},{"$f":"IF(C287=0,\"\",CONCATENATE(IF(ISBLANK(C287),\"\",IF(C287=\"Air/Eau\",\"Text\",IF(C287=\"Eau/Eau\",\"Teau\",IF(C287=\"Eau glycolée/Eau\",\"Tglyc\")))),\" ->\"))","v":"Text ->"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J168),\"\",BDD_PAC!J168)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K168),\"\",BDD_PAC!K168)","v":-7},{"$f":"IF($C287<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L168),\"\",BDD_PAC!L168))","v":7},{"$f":"IF($C287<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M168),\"\",BDD_PAC!M168))","v":20},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N168),\"\",BDD_PAC!N168)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O168),\"\",BDD_PAC!O168)","v":-7},{"$f":"IF($C287<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P168),\"\",BDD_PAC!P168))","v":7},{"$f":"IF($C287<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q168),\"\",BDD_PAC!Q168))","v":20},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R168),\"\",BDD_PAC!R168)","v":-15},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S168),\"\",BDD_PAC!S168)","v":-7},{"$f":"IF($C287<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T168),\"\",BDD_PAC!T168))","v":7},{"$f":"IF($C287<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U168),\"\",BDD_PAC!U168))","v":20},{"$f":"IF(COUNTIF(B287:E287,0)=4,\"\",IF(C287=\"Air/Eau\",IF(OR(COUNTIF(B287:E287,0)<>0,COUNT(J287:Q289,I288:I289,R287:U288)<>34),\"La saisie est incomplète\",\"\"),IF(OR(COUNTIF(B287:E287,0)<>0,COUNT(J287:K289,N287:O289,I288:I289,R287:S288)<>18),\"La saisie est incomplète\",\"\")))","v":""},{"$f":"IF($C287<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!W168),\"\",BDD_PAC!W168))","v":true},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"IF(C$1321<K287,\"Segment 1\",IF(C$1321<L287,\"Segment 2\",\"Segment 3\"))","v":"Segment 2"},{"$f":"C$1321*(AI$132*HLOOKUP(AJ287,AD287:AF289,2)+HLOOKUP(AJ287,AD287:AF289,3))+(AI$132*HLOOKUP(AJ287,AG287:AI289,2)+HLOOKUP(AJ287,AG287:AI289,3))","v":7.571428571428573},{"$f":"IF(W287=TRUE,AM287,AK287)","v":7.5855999999999977},{"$f":"AP287*IF($BF$266>AU287,AU287,$BF$266)+AQ287","v":7.5855999999999977},{"$f":"MATCH(B287,Data_Tech!$F$2:$HZ$2,0)","v":22},null,{"$f":"INDEX(LINEST(AR287:AS287,$BL$266:$BM$266),1)","v":-0.20856000000000011},{"$f":"INDEX(LINEST(AR287:AS287,$BL$224:$BM$224),2)","v":20.099200000000003},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$266,AN287)","v":10.714},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$267,AN287)","v":8.6283999999999992},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$BJ$268,$AN287)","v":60.333333333333329},{"$f":"IF($W287=TRUE,AT287,BC287)","v":60.333333333333329},{"$f":"$F$1350*(19.5-IF($BP$266=TRUE,T°base_corrigée,$BQ287))/1000","v":15.04785},"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3",{"$f":"(BF$267*HLOOKUP(AJ287,AW287:AY288,2)+HLOOKUP(AJ287,AZ287:BB288,2))","v":59.142857142857146},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($BO$266<=T°base_corrigée,T°base_corrigée,$BO$266)","v":-2}]
["Page BDD_PAC",{"$f":"B287","v":"aroTHERM VWL 155/2 A 230V Hybride"},{"$f":"C287","v":"Air/Eau"},"Mono","Inverter","Condensation",{"$f":"G287","v":25},{"$f":"BDD_PAC!H169","v":"Td"},{"$f":"BDD_PAC!I169","v":35},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J169),\"\",BDD_PAC!J169)","v":10.199999999999999},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K169),\"\",BDD_PAC!K169)","v":11.8},{"$f":"IF($C288<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L169),\"\",BDD_PAC!L169))","v":14.6},{"$f":"IF($C288<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M169),\"\",BDD_PAC!M169))","v":19.100000000000001},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N169),\"\",BDD_PAC!N169)","v":2.2999999999999998},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O169),\"\",BDD_PAC!O169)","v":2.6},{"$f":"IF($C288<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P169),\"\",BDD_PAC!P169))","v":4.5},{"$f":"IF($C288<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q169),\"\",BDD_PAC!Q169))","v":6.2},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R169),\"\",BDD_PAC!R169)","v":49},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S169),\"\",BDD_PAC!S169)","v":57},{"$f":"IF($C288<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T169),\"\",BDD_PAC!T169))","v":63},{"$f":"IF($C288<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U169),\"\",BDD_PAC!U169))","v":63},null,null,{"$f":"IF(B287=0,\"\",INDEX(LINEST(J288:K288,J287:K287),1))","v":0.20000000000000026},{"$f":"IF($C288<>\"Air/eau\",X288,INDEX(LINEST(K288:L288,K287:L287),1))","v":0.19999999999999987},{"$f":"IF($C288<>\"Air/eau\",Y288,INDEX(LINEST(L288:M288,L287:M287),1))","v":0.3461538461538462},{"$f":"IF(B287=0,\"\",INDEX(LINEST(J288:K288,J287:K287),2))","v":13.200000000000003},{"$f":"IF($C288<>\"Air/eau\",X288,INDEX(LINEST(K288:L288,K287:L287),2))","v":13.2},{"$f":"IF($C288<>\"Air/eau\",Y288,INDEX(LINEST(L288:M288,L287:M287),2))","v":12.176923076923078},{"$f":"IF($B287=0,\"\",INDEX(LINEST(X288:X289,$I288:$I289),1))","v":8.7499999999999679E-3},2.8571428571428771E-3,1.0769230769230751E-2,-9.875000000000024E-2,-0.13999999999999985,-0.19538461538461516,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($B287=0,\"\",INDEX(LINEST($R288:$S288,$R287:$S287),1))","v":1},{"$f":"IF($C288<>\"Air/eau\",$AW288,INDEX(LINEST($S288:$T288,$S287:$T287),1))","v":0.42857142857142855},{"$f":"IF($C288<>\"Air/eau\",$AX288,INDEX(LINEST($T288:$U288,$T287:$U287),1))","v":0},{"$f":"IF($B287=0,\"\",INDEX(LINEST($R288:$S288,$R287:$S287),2))","v":64},{"$f":"IF($C288<>\"Air/eau\",$AZ288,INDEX(LINEST($S288:$T288,$S287:$T287),2))","v":60},{"$f":"IF($C288<>\"Air/eau\",$BA288,INDEX(LINEST($T288:$U288,$T287:$U287),2))","v":63}]
["Page BDD_PAC","aroTHERM VWL 155/2 A 230V Hybride",{"$f":"C288","v":"Air/Eau"},"Mono","Inverter","Condensation",{"$f":"G288","v":25},{"$f":"BDD_PAC!H170","v":0},{"$f":"BDD_PAC!I170","v":45},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!J170),\"\",BDD_PAC!J170)","v":7.9},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!K170),\"\",BDD_PAC!K170)","v":10.199999999999999},{"$f":"IF($C289<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!L170),\"\",BDD_PAC!L170))","v":13.4},{"$f":"IF($C289<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!M170),\"\",BDD_PAC!M170))","v":19.3},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!N170),\"\",BDD_PAC!N170)","v":2.1},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!O170),\"\",BDD_PAC!O170)","v":2.2999999999999998},{"$f":"IF($C289<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!P170),\"\",BDD_PAC!P170))","v":3.4},{"$f":"IF($C289<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!Q170),\"\",BDD_PAC!Q170))","v":4.0999999999999996},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!R170),\"\",BDD_PAC!R170)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!S170),\"\",BDD_PAC!S170)","v":""},{"$f":"IF($C289<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!T170),\"\",BDD_PAC!T170))","v":""},{"$f":"IF($C289<>\"Air/Eau\",\"\",IF(ISBLANK(BDD_PAC!U170),\"\",BDD_PAC!U170))","v":""},null,null,{"$f":"IF(B287=0,\"\",INDEX(LINEST(J289:K289,J287:K287),1))","v":0.28749999999999998},{"$f":"IF($C289<>\"Air/eau\",X289,INDEX(LINEST(K289:L289,K287:L287),1))","v":0.22857142857142865},{"$f":"IF($C289<>\"Air/eau\",Y289,INDEX(LINEST(L289:M289,L287:M287),1))","v":0.45384615384615373},{"$f":"IF(B287=0,\"\",INDEX(LINEST(J289:K289,J287:K287),2))","v":12.2125},{"$f":"IF($C289<>\"Air/eau\",X289,INDEX(LINEST(K289:L289,K287:L287),2))","v":11.8},{"$f":"IF($C289<>\"Air/eau\",Y289,INDEX(LINEST(L289:M289,L287:M287),2))","v":10.223076923076926},{"$f":"IF($B287=0,\"\",INDEX(LINEST(X288:X289,$I288:$I289),2))","v":-0.10624999999999857},9.9999999999999159E-2,-3.0769230769230105E-2,16.656250000000011,18.099999999999994,19.015384615384608]
["Page BDD_PAC"]
["Page BDD_PAC","Liste des PAC",null,"Puissance T base ou T arrêt PAC en fontion de la PAC ou à 0/50°C pour hybride","Mono/Tri","Source froide","T° départ max PAC en fonction de la T° ext de base","déperdition pour T° lois d'eau = à T°max  PAC","à T° ext de :","à T° de Départ:","Existe en version colonne"]
["Page BDD_PAC",null,{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!B18),\"\",BDD_PAC!B18)","v":"flexoTHERM exclusive - 5 kW - 230V"},{"$f":"IF(ISERROR(AL137),\"\",AL137)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!D18),\"\",BDD_PAC!D18)","v":"Mono"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!C18),\"\",BDD_PAC!C18)","v":"Eau glycolée/Eau"},{"$f":"IF(ISERROR(AU137),\"\",AU137)","v":""},{"$f":"IF(ISERROR(AV137),\"\",AV137)","v":""},{"$f":"IF(ISERROR(BQ137),\"\",BQ137)","v":0},null,true]
["Page BDD_PAC",null,{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!B$21),\"\",BDD_PAC!B$21)","v":"flexoTHERM exclusive - 8 kW - 230V"},{"$f":"IF(ISERROR(AL140),\"\",AL140)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!D$21),\"\",BDD_PAC!D$21)","v":"Mono"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!C$21),\"\",BDD_PAC!C$21)","v":"Eau glycolée/Eau"},{"$f":"IF(ISERROR(AU140),\"\",AU140)","v":""},{"$f":"IF(ISERROR(AV140),\"\",AV140)","v":""},{"$f":"IF(ISERROR(BQ140),\"\",BQ140)","v":0},null,true]
["Page BDD_PAC","index de la pac dans Data_Tech :",{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!B$24),\"\",BDD_PAC!B$24)","v":"flexoTHERM exclusive - 11 kW - 230V"},{"$f":"IF(ISERROR(AL143),\"\",AL143)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!D$24),\"\",BDD_PAC!D$24)","v":"Mono"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!C$24),\"\",BDD_PAC!C$24)","v":"Eau glycolée/Eau"},{"$f":"IF(ISERROR(AU143),\"\",AU143)","v":""},{"$f":"IF(ISERROR(AV143),\"\",AV143)","v":""},{"$f":"IF(ISERROR(BQ143),\"\",BQ143)","v":0},null,true]
["Page BDD_PAC","source d'energie : Air = 0 , Captage HZ = 200 , Captage VT = 300 ; Eau de nappe = 400",{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!B$27),\"\",BDD_PAC!B$27)","v":"flexoTHERM exclusive - 5 kW - 3x400 V"},{"$f":"IF(ISERROR(AL146),\"\",AL146)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!D$27),\"\",BDD_PAC!D$27)","v":"Tri"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!C$27),\"\",BDD_PAC!C$27)","v":"Eau glycolée/Eau"},{"$f":"IF(ISERROR(AU146),\"\",AU146)","v":""},{"$f":"IF(ISERROR(AV146),\"\",AV146)","v":""},{"$f":"IF(ISERROR(BQ146),\"\",BQ146)","v":0},null,true]
["Page BDD_PAC",{"$f":"IF(Source_energie_PAC=1,0,IF(Source_energie_PAC=2,200,IF(Source_energie_PAC=3,300,IF(Source_energie_PAC=4,400))))","v":0},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!B$30),\"\",BDD_PAC!B$30)","v":"flexoTHERM exclusive - 8 kW - 3x400 V"},{"$f":"IF(ISERROR(AL149),\"\",AL149)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!D$30),\"\",BDD_PAC!D$30)","v":"Tri"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!C$30),\"\",BDD_PAC!C$30)","v":"Eau glycolée/Eau"},{"$f":"IF(ISERROR(AU149),\"\",AU149)","v":""},{"$f":"IF(ISERROR(AV149),\"\",AV149)","v":""},{"$f":"IF(ISERROR(BQ149),\"\",BQ149)","v":0},null,true]
["Page BDD_PAC",{"$f":"\"PAC Selectionnée = \"&C1456","v":"PAC Selectionnée = aroTHERM plus 155/6 - 230 V S3"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!B$33),\"\",BDD_PAC!B$33)","v":"flexoTHERM exclusive - 11 kW - 3x400 V"},{"$f":"IF(ISERROR(AL152),\"\",AL152)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!D$33),\"\",BDD_PAC!D$33)","v":"Tri"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!C$33),\"\",BDD_PAC!$C33)","v":"Eau glycolée/Eau"},{"$f":"IF(ISERROR(AU152),\"\",AU152)","v":""},{"$f":"IF(ISERROR(AV152),\"\",AV152)","v":""},{"$f":"IF(ISERROR(BQ152),\"\",BQ152)","v":0},null,true]
["Page BDD_PAC",{"$f":"MATCH(C1456,List_PAC_Puissance,0)+B296","v":28},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!B$36),\"\",BDD_PAC!B$36)","v":"flexoTHERM exclusive - 15 kW - 3x400 V"},{"$f":"IF(ISERROR(AL155),\"\",AL155)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!D$36),\"\",BDD_PAC!D$36)","v":"Tri"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!C$36),\"\",BDD_PAC!C$36)","v":"Eau glycolée/Eau"},{"$f":"IF(ISERROR(AU155),\"\",AU155)","v":""},{"$f":"IF(ISERROR(AV155),\"\",AV155)","v":""},{"$f":"IF(ISERROR(BQ155),\"\",BQ155)","v":0},null,false]
["Page BDD_PAC",null,{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!B$39),\"\",BDD_PAC!B$39)","v":"flexoTHERM exclusive - 19 kW - 3x400 V"},{"$f":"IF(ISERROR(AL158),\"\",AL158)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!D$39),\"\",BDD_PAC!D$39)","v":"Tri"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!C$39),\"\",BDD_PAC!C$39)","v":"Eau glycolée/Eau"},{"$f":"IF(ISERROR(AU158),\"\",AU158)","v":""},{"$f":"IF(ISERROR(AV158),\"\",AV158)","v":""},{"$f":"IF(ISERROR(BQ158),\"\",BQ158)","v":0},null,false]
["Page BDD_PAC",null,{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!B$42),\"\",BDD_PAC!B$42)","v":"flexoTHERM exclusive VWF 57/4-5 - 400V + aroCOLLECT"},{"$f":"IF(ISERROR(AL161),\"\",AL161)","v":0},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!D$42),\"\",BDD_PAC!D$42)","v":"Tri"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!C$42),\"\",BDD_PAC!C$42)","v":"Air/Eau"},{"$f":"IF(ISERROR(AU161),\"\",AU161)","v":62.857142857142861},{"$f":"IF(ISERROR(AV161),\"\",AV161)","v":16.313337597377323},{"$f":"IF(ISERROR(BQ161),\"\",BQ161)","v":0},null,true]
["Page BDD_PAC",null,{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!B$45),\"\",BDD_PAC!B$45)","v":"flexoTHERM exclusive VWF 87/4-5 - 400V + aroCOLLECT"},{"$f":"IF(ISERROR(AL164),\"\",AL164)","v":0},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!D$45),\"\",BDD_PAC!D$45)","v":"Tri"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!C$45),\"\",BDD_PAC!C$45)","v":"Air/Eau"},{"$f":"IF(ISERROR(AU164),\"\",AU164)","v":62.857142857142861},{"$f":"IF(ISERROR(AV164),\"\",AV164)","v":16.313337597377323},{"$f":"IF(ISERROR(BQ164),\"\",BQ164)","v":0},null,true]
["Page BDD_PAC",null,{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!B$48),\"\",BDD_PAC!B$48)","v":"flexoTHERM exclusive VWF 117/4-5 - 400V + aroCOLLECT"},{"$f":"IF(ISERROR(AL167),\"\",AL167)","v":0},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!D$48),\"\",BDD_PAC!D$48)","v":"Tri"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!C$48),\"\",BDD_PAC!C$48)","v":"Air/Eau"},{"$f":"IF(ISERROR(AU167),\"\",AU167)","v":62.857142857142861},{"$f":"IF(ISERROR(AV167),\"\",AV167)","v":16.313337597377323},{"$f":"IF(ISERROR(BQ167),\"\",BQ167)","v":0},null,true]
["Page BDD_PAC",null,{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!B$51),\"\",BDD_PAC!B$51)","v":"flexoTHERM exclusive VWF 157/4-5 - 400V + aroCOLLECT"},{"$f":"IF(ISERROR(AL170),\"\",AL170)","v":0},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!D$51),\"\",BDD_PAC!D$51)","v":"Tri"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!C$51),\"\",BDD_PAC!C$51)","v":"Air/Eau"},{"$f":"IF(ISERROR(AU170),\"\",AU170)","v":62.857142857142861},{"$f":"IF(ISERROR(AV170),\"\",AV170)","v":16.313337597377323},{"$f":"IF(ISERROR(BQ170),\"\",BQ170)","v":0},null,false]
["Page BDD_PAC",null,{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!B$54),\"\",BDD_PAC!B$54)","v":"flexoTHERM exclusive VWF 197/4-5 - 400V + aroCOLLECT"},{"$f":"IF(ISERROR(AL173),\"\",AL173)","v":0},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!D$54),\"\",BDD_PAC!D$54)","v":"Tri"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!C$54),\"\",BDD_PAC!C$54)","v":"Air/Eau"},{"$f":"IF(ISERROR(AU173),\"\",AU173)","v":62.857142857142861},{"$f":"IF(ISERROR(AV173),\"\",AV173)","v":16.313337597377323},{"$f":"IF(ISERROR(BQ173),\"\",BQ173)","v":0},null,false]
["Page BDD_PAC",null,{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!B$57),\"\",BDD_PAC!B$57)","v":"flexoCOMPACT exclusive - 5 kW - 230V"},{"$f":"IF(ISERROR(AL176),\"\",AL176)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!D$57),\"\",BDD_PAC!D$57)","v":"Mono"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!C$57),\"\",BDD_PAC!C$57)","v":"Eau glycolée/Eau"},{"$f":"IF(ISERROR(AU176),\"\",AU176)","v":""},{"$f":"IF(ISERROR(AV176),\"\",AV176)","v":""},{"$f":"IF(ISERROR(BQ176),\"\",BQ176)","v":0},null,true]
["Page BDD_PAC",null,{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!B$60),\"\",BDD_PAC!B$60)","v":"flexoCOMPACT exclusive - 8 kW - 230V"},{"$f":"IF(ISERROR(AL179),\"\",AL179)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!D$60),\"\",BDD_PAC!D$60)","v":"Mono"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!C$60),\"\",BDD_PAC!C$60)","v":"Eau glycolée/Eau"},{"$f":"IF(ISERROR(AU179),\"\",AU179)","v":""},{"$f":"IF(ISERROR(AV179),\"\",AV179)","v":""},{"$f":"IF(ISERROR(BQ179),\"\",BQ179)","v":0},null,true]
["Page BDD_PAC",null,{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!B$63),\"\",BDD_PAC!B$63)","v":"flexoCOMPACT exclusive - 11 kW - 230V"},{"$f":"IF(ISERROR(AL182),\"\",AL182)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!D$63),\"\",BDD_PAC!D$63)","v":"Mono"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!C$63),\"\",BDD_PAC!C$63)","v":"Eau glycolée/Eau"},{"$f":"IF(ISERROR(AU182),\"\",AU182)","v":""},{"$f":"IF(ISERROR(AV182),\"\",AV182)","v":""},{"$f":"IF(ISERROR(BQ182),\"\",BQ182)","v":0},null,true]
["Page BDD_PAC",null,{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!B$66),\"\",BDD_PAC!B$66)","v":"flexoCOMPACT exclusive - 5 kW - 3x400 V"},{"$f":"IF(ISERROR(AL185),\"\",AL185)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!D$66),\"\",BDD_PAC!D$66)","v":"Tri"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!C$66),\"\",BDD_PAC!C$66)","v":"Eau glycolée/Eau"},{"$f":"IF(ISERROR(AU185),\"\",AU185)","v":""},{"$f":"IF(ISERROR(AV185),\"\",AV185)","v":""},{"$f":"IF(ISERROR(BQ185),\"\",BQ185)","v":0},null,true]
["Page BDD_PAC",null,{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!B$69),\"\",BDD_PAC!B$69)","v":"flexoCOMPACT exclusive - 8 kW - 3x400 V"},{"$f":"IF(ISERROR(AL188),\"\",AL188)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!D$69),\"\",BDD_PAC!D$69)","v":"Tri"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!C$69),\"\",BDD_PAC!C$69)","v":"Eau glycolée/Eau"},{"$f":"IF(ISERROR(AU188),\"\",AU188)","v":""},{"$f":"IF(ISERROR(AV188),\"\",AV188)","v":""},{"$f":"IF(ISERROR(BQ188),\"\",BQ188)","v":0},null,true]
["Page BDD_PAC",null,{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!B$72),\"\",BDD_PAC!B$72)","v":"flexoCOMPACT exclusive - 11 kW - 3x400 V"},{"$f":"IF(ISERROR(AL191),\"\",AL191)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!D$72),\"\",BDD_PAC!D$72)","v":"Tri"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!C$72),\"\",BDD_PAC!C$72)","v":"Eau glycolée/Eau"},{"$f":"IF(ISERROR(AU191),\"\",AU191)","v":""},{"$f":"IF(ISERROR(AV191),\"\",AV191)","v":""},{"$f":"IF(ISERROR(BQ191),\"\",BQ191)","v":0},null,true]
["Page BDD_PAC",null,{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!B$75),\"\",BDD_PAC!B$75)","v":"FlexoCOMPACT exclusive VWF 58/4-5 - 400V + aroCOLLEC"},{"$f":"IF(ISERROR(AL194),\"\",AL194)","v":0},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!D$75),\"\",BDD_PAC!D$75)","v":"Tri"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!C$75),\"\",BDD_PAC!C$75)","v":"Air/Eau"},{"$f":"IF(ISERROR(AU194),\"\",AU194)","v":62.857142857142861},{"$f":"IF(ISERROR(AV194),\"\",AV194)","v":16.313337597377323},{"$f":"IF(ISERROR(BQ194),\"\",BQ194)","v":0},null,true]
["Page BDD_PAC",null,{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!B$78),\"\",BDD_PAC!B$78)","v":"FlexoCOMPACT exclusive VWF 88/4-5 - 400V + aroCOLLECT"},{"$f":"IF(ISERROR(AL197),\"\",AL197)","v":0},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!D$78),\"\",BDD_PAC!D$78)","v":"Tri"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!C$78),\"\",BDD_PAC!C$78)","v":"Air/Eau"},{"$f":"IF(ISERROR(AU197),\"\",AU197)","v":62.857142857142861},{"$f":"IF(ISERROR(AV197),\"\",AV197)","v":16.313337597377323},{"$f":"IF(ISERROR(BQ197),\"\",BQ197)","v":0},null,true]
["Page BDD_PAC",null,{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!B$81),\"\",BDD_PAC!B$81)","v":"FlexoCOMPACT exclusive VWF 118/4-5 - 400V + aroCOLLECT"},{"$f":"IF(ISERROR(AL200),\"\",AL200)","v":0},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!D$81),\"\",BDD_PAC!D$81)","v":"Tri"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!C$81),\"\",BDD_PAC!C$81)","v":"Air/Eau"},{"$f":"IF(ISERROR(AU200),\"\",AU200)","v":62.857142857142861},{"$f":"IF(ISERROR(AV200),\"\",AV200)","v":16.313337597377323},{"$f":"IF(ISERROR(BQ200),\"\",BQ200)","v":0},null,true]
["Page BDD_PAC",null,{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!B$84),\"\",BDD_PAC!B$84)","v":"aroTHERM plus 45/6 - 230 V S3"},{"$f":"IF(ISERROR(AL203),\"\",AL203)","v":3.3928740173021352},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!D$84),\"\",BDD_PAC!D$84)","v":"Mono"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!C$84),\"\",BDD_PAC!C$84)","v":"Air/Eau"},{"$f":"IF(ISERROR(AU203),\"\",AU203)","v":70},{"$f":"IF(ISERROR(AV203),\"\",AV203)","v":17.147549999999999},{"$f":"IF(ISERROR(BQ203),\"\",BQ203)","v":-5}]
["Page BDD_PAC",null,{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!B$87),\"\",BDD_PAC!B$87)","v":"aroTHERM plus 55/6 - 230 V S3"},{"$f":"IF(ISERROR(AL206),\"\",AL206)","v":4.7097697555555564},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!D$87),\"\",BDD_PAC!D$87)","v":"Mono"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!C$87),\"\",BDD_PAC!C$87)","v":"Air/Eau"},{"$f":"IF(ISERROR(AU206),\"\",AU206)","v":70},{"$f":"IF(ISERROR(AV206),\"\",AV206)","v":17.147549999999999},{"$f":"IF(ISERROR(BQ212),\"\",BQ212)","v":-5}]
["Page BDD_PAC",null,{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!B$90),\"\",BDD_PAC!B$90)","v":"aroTHERM plus 85/6 - 230 V S3"},{"$f":"IF(ISERROR(AL209),\"\",AL209)","v":6.3211661202880434},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!D$90),\"\",BDD_PAC!D$90)","v":"Mono"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!C$90),\"\",BDD_PAC!C$90)","v":"Air/Eau"},{"$f":"IF(ISERROR(AU209),\"\",AU209)","v":70},{"$f":"IF(ISERROR(AV209),\"\",AV209)","v":17.147549999999999},{"$f":"IF(ISERROR(BQ212),\"\",BQ212)","v":-5}]
["Page BDD_PAC",null,{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!B$93),\"\",BDD_PAC!B$93)","v":"aroTHERM plus 125/6 - 230 V S3"},{"$f":"IF(ISERROR(AL212),\"\",AL212)","v":10.144554259543474},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!D$93),\"\",BDD_PAC!D$93)","v":"Mono"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!C$93),\"\",BDD_PAC!C$93)","v":"Air/Eau"},{"$f":"IF(ISERROR(AU212),\"\",AU212)","v":70},{"$f":"IF(ISERROR(AV212),\"\",AV212)","v":17.147549999999999},{"$f":"IF(ISERROR(BQ212),\"\",BQ212)","v":-5}]
["Page BDD_PAC",null,{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!B$96),\"\",BDD_PAC!B$96)","v":"aroTHERM plus 125/6 - 400 V S3"},{"$f":"IF(ISERROR(AL215),\"\",AL215)","v":10.144554259543474},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!D$96),\"\",BDD_PAC!D$96)","v":"Tri"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!C$96),\"\",BDD_PAC!C$96)","v":"Air/Eau"},{"$f":"IF(ISERROR(AU215),\"\",AU215)","v":70},{"$f":"IF(ISERROR(AV215),\"\",AV215)","v":17.147549999999999},{"$f":"IF(ISERROR(BQ215),\"\",BQ215)","v":-5}]
["Page BDD_PAC",null,{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!B$99),\"\",BDD_PAC!B$99)","v":"aroTHERM plus 155/6 - 230 V S3"},{"$f":"IF(ISERROR(AL218),\"\",AL218)","v":11.015476734461437},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!D$99),\"\",BDD_PAC!D$99)","v":"Mono"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!C$99),\"\",BDD_PAC!C$99)","v":"Air/Eau"},{"$f":"IF(ISERROR(AU218),\"\",AU218)","v":70},{"$f":"IF(ISERROR(AV218),\"\",AV218)","v":17.147549999999999},{"$f":"IF(ISERROR(BQ218),\"\",BQ218)","v":-5}]
["Page BDD_PAC",null,{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!B$102),\"\",BDD_PAC!B$102)","v":"aroTHERM plus 155/6 - 400 V S3"},{"$f":"IF(ISERROR(AL218),\"\",AL218)","v":11.015476734461437},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!D$102),\"\",BDD_PAC!D$102)","v":"Tri"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!C$102),\"\",BDD_PAC!C$102)","v":"Air/Eau"},{"$f":"IF(ISERROR(AU218),\"\",AU218)","v":70},{"$f":"IF(ISERROR(AV221),\"\",AV221)","v":17.147549999999999},{"$f":"IF(ISERROR(BQ218),\"\",BQ218)","v":-5}]
["Page BDD_PAC",null,{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!B$105),\"\",BDD_PAC!B$105)","v":"aroTHERM Split 3 - 230V"},{"$f":"IF(ISERROR(AL224),\"\",AL224)","v":3.6000000000000005},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!D$105),\"\",BDD_PAC!D$105)","v":"Mono"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!C$105),\"\",BDD_PAC!C$105)","v":"Air/Eau"},{"$f":"IF(ISERROR(AU224),\"\",AU224)","v":55},{"$f":"IF(ISERROR(AV224),\"\",AV224)","v":12.94815},{"$f":"IF(ISERROR(BQ224),\"\",BQ224)","v":1}]
["Page BDD_PAC",null,{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!B$108),\"\",BDD_PAC!B$108)","v":"aroTHERM Split 5 - 230V"},{"$f":"IF(ISERROR(AL227),\"\",AL227)","v":4.7574988303525618},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!D$108),\"\",BDD_PAC!D$108)","v":"Mono"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!C$108),\"\",BDD_PAC!C$108)","v":"Air/Eau"},{"$f":"IF(ISERROR(AU227),\"\",AU227)","v":55},{"$f":"IF(ISERROR(AV227),\"\",AV227)","v":12.94815},{"$f":"IF(ISERROR(BQ227),\"\",BQ227)","v":1}]
["Page BDD_PAC",null,{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!B$111),\"\",BDD_PAC!B$111)","v":"aroTHERM Split 7 - 230V"},{"$f":"IF(ISERROR(AL230),\"\",AL230)","v":5.9096815762660366},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!D$111),\"\",BDD_PAC!D$111)","v":"Mono"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!C$111),\"\",BDD_PAC!C$111)","v":"Air/Eau"},{"$f":"IF(ISERROR(AU230),\"\",AU230)","v":55},{"$f":"IF(ISERROR(AV230),\"\",AV230)","v":12.94815},{"$f":"IF(ISERROR(BQ230),\"\",BQ230)","v":1}]
["Page BDD_PAC",null,{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!B$114),\"\",BDD_PAC!B$114)","v":"aroTHERM Split 10 - 230V"},{"$f":"IF(ISERROR(AL233),\"\",AL233)","v":12.16363112035193},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!D$114),\"\",BDD_PAC!D$114)","v":"Mono"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!C$114),\"\",BDD_PAC!C$114)","v":"Air/Eau"},{"$f":"IF(ISERROR(AU233),\"\",AU233)","v":55},{"$f":"IF(ISERROR(AV233),\"\",AV233)","v":12.94815},{"$f":"IF(ISERROR(BQ233),\"\",BQ233)","v":1}]
["Page BDD_PAC",null,{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!B$117),\"\",BDD_PAC!B$117)","v":"aroTHERM Split 10 - 400V"},{"$f":"IF(ISERROR(AL236),\"\",AL236)","v":12.16363112035193},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!D$117),\"\",BDD_PAC!D$117)","v":"Tri"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!C$117),\"\",BDD_PAC!C$117)","v":"Air/Eau"},{"$f":"IF(ISERROR(AU236),\"\",AU236)","v":55},{"$f":"IF(ISERROR(AV236),\"\",AV236)","v":12.94815},{"$f":"IF(ISERROR(BQ236),\"\",BQ236)","v":1}]
["Page BDD_PAC",null,{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!B$120),\"\",BDD_PAC!B$120)","v":"aroTHERM Split 12 - 230V"},{"$f":"IF(ISERROR(AL239),\"\",AL239)","v":12.80718567807169},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!D$120),\"\",BDD_PAC!D$120)","v":"Mono"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!C$120),\"\",BDD_PAC!C$120)","v":"Air/Eau"},{"$f":"IF(ISERROR(AU239),\"\",AU239)","v":55},{"$f":"IF(ISERROR(AV239),\"\",AV239)","v":12.94815},{"$f":"IF(ISERROR(BQ239),\"\",BQ239)","v":1}]
["Page BDD_PAC",null,{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!B$123),\"\",BDD_PAC!B$123)","v":"aroTHERM Split 12 - 400V"},{"$f":"IF(ISERROR(AL242),\"\",AL242)","v":12.80718567807169},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!D$123),\"\",BDD_PAC!D$123)","v":"Tri"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!C$123),\"\",BDD_PAC!C$123)","v":"Air/Eau"},{"$f":"IF(ISERROR(AU242),\"\",AU242)","v":55},{"$f":"IF(ISERROR(AV242),\"\",AV242)","v":12.94815},{"$f":"IF(ISERROR(BQ242),\"\",BQ242)","v":1}]
["Page BDD_PAC",null,{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!B$126),\"\",BDD_PAC!B$126)","v":"aroTHERM Split 3 - 230V Hybride"},{"$f":"IF(ISERROR(AL245),\"\",AL245)","v":3.6000000000000005},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!D$126),\"\",BDD_PAC!D$126)","v":"Mono"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!C$126),\"\",BDD_PAC!C$126)","v":"Air/Eau"},{"$f":"IF(ISERROR(AU245),\"\",AU245)","v":55},{"$f":"IF(ISERROR(AV245),\"\",AV245)","v":12.94815},{"$f":"IF(ISERROR(BQ245),\"\",BQ245)","v":1}]
["Page BDD_PAC",null,{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!B$129),\"\",BDD_PAC!B$129)","v":"aroTHERM Split 5 - 230V Hybride"},{"$f":"IF(ISERROR(AL248),\"\",AL248)","v":4.7574988303525618},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!D$129),\"\",BDD_PAC!D$129)","v":"Mono"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!C$129),\"\",BDD_PAC!C$129)","v":"Air/Eau"},{"$f":"IF(ISERROR(AU248),\"\",AU248)","v":55},{"$f":"IF(ISERROR(AV248),\"\",AV248)","v":12.94815},{"$f":"IF(ISERROR(BQ248),\"\",BQ248)","v":1}]
["Page BDD_PAC",null,{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!B$132),\"\",BDD_PAC!B$132)","v":"aroTHERM Split 7 - 230V Hybride"},{"$f":"IF(ISERROR(AL251),\"\",AL251)","v":5.9096815762660366},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!D$132),\"\",BDD_PAC!D$132)","v":"Mono"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!C$132),\"\",BDD_PAC!C$132)","v":"Air/Eau"},{"$f":"IF(ISERROR(AU251),\"\",AU251)","v":55},{"$f":"IF(ISERROR(AV251),\"\",AV251)","v":12.94815},{"$f":"IF(ISERROR(BQ251),\"\",BQ251)","v":1}]
["Page BDD_PAC",null,{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!B$135),\"\",BDD_PAC!B$135)","v":"aroTHERM Split 10 - 230V Hybride"},{"$f":"IF(ISERROR(AL254),\"\",AL254)","v":12.16363112035193},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!D$135),\"\",BDD_PAC!D$135)","v":"Mono"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!C$135),\"\",BDD_PAC!C$135)","v":"Air/Eau"},{"$f":"IF(ISERROR(AU254),\"\",AU254)","v":55},{"$f":"IF(ISERROR(AV254),\"\",AV254)","v":12.94815},{"$f":"IF(ISERROR(BQ254),\"\",BQ254)","v":1}]
["Page BDD_PAC",null,{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!B$138),\"\",BDD_PAC!B$138)","v":"aroTHERM Split 10 - 400V Hybride"},{"$f":"IF(ISERROR(AL257),\"\",AL257)","v":12.16363112035193},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!D$138),\"\",BDD_PAC!D$138)","v":"Tri"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!C$138),\"\",BDD_PAC!C$138)","v":"Air/Eau"},{"$f":"IF(ISERROR(AU257),\"\",AU257)","v":55},{"$f":"IF(ISERROR(AV257),\"\",AV257)","v":12.94815},{"$f":"IF(ISERROR(BQ257),\"\",BQ257)","v":1}]
["Page BDD_PAC",null,{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!B$141),\"\",BDD_PAC!B$141)","v":"aroTHERM Split 12 - 230V Hybride"},{"$f":"IF(ISERROR(AL260),\"\",AL260)","v":12.80718567807169},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!D$141),\"\",BDD_PAC!D$141)","v":"Mono"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!C$141),\"\",BDD_PAC!C$141)","v":"Air/Eau"},{"$f":"IF(ISERROR(AU260),\"\",AU260)","v":55},{"$f":"IF(ISERROR(AV260),\"\",AV260)","v":12.94815},{"$f":"IF(ISERROR(BQ260),\"\",BQ260)","v":1}]
["Page BDD_PAC",null,{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!B$144),\"\",BDD_PAC!B$144)","v":"aroTHERM Split 12 - 400V Hybride"},{"$f":"IF(ISERROR(AL263),\"\",AL263)","v":12.80718567807169},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!D$144),\"\",BDD_PAC!D$144)","v":"Tri"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!C$144),\"\",BDD_PAC!C$144)","v":"Air/Eau"},{"$f":"IF(ISERROR(AU263),\"\",AU263)","v":55},{"$f":"IF(ISERROR(AV263),\"\",AV263)","v":12.94815},{"$f":"IF(ISERROR(BQ263),\"\",BQ263)","v":1}]
["Page BDD_PAC",null,{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!B$147),\"\",BDD_PAC!B$147)","v":"aroTHERM VWL 55/3 A 230V"},{"$f":"IF(ISERROR(AL266),\"\",AL266)","v":4.9975000000000005},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!D$147),\"\",BDD_PAC!D$147)","v":"Mono"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!C$147),\"\",BDD_PAC!C$147)","v":"Air/Eau"},{"$f":"IF(ISERROR(AU266),\"\",AU266)","v":58.333333333333329},{"$f":"IF(ISERROR(AV266),\"\",AV266)","v":15.04785},{"$f":"IF(ISERROR(BQ266),\"\",BQ266)","v":-2}]
["Page BDD_PAC",null,{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!B$150),\"\",BDD_PAC!B$150)","v":"aroTHERM VWL 85/3 A 230V"},{"$f":"IF(ISERROR(AL269),\"\",AL269)","v":4.2275500000000008},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!D$150),\"\",BDD_PAC!D$150)","v":"Mono"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!C$150),\"\",BDD_PAC!C$150)","v":"Air/Eau"},{"$f":"IF(ISERROR(AU269),\"\",AU269)","v":60.333333333333329},{"$f":"IF(ISERROR(AV269),\"\",AV269)","v":15.04785},{"$f":"IF(ISERROR(BQ269),\"\",BQ269)","v":-2}]
["Page BDD_PAC",null,{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!B$153),\"\",BDD_PAC!B$153)","v":"aroTHERM VWL 115/2 A 230V"},{"$f":"IF(ISERROR(AL272),\"\",AL272)","v":5.3617000000000008},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!D$153),\"\",BDD_PAC!D$153)","v":"Mono"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!C$153),\"\",BDD_PAC!C$153)","v":"Air/Eau"},{"$f":"IF(ISERROR(AU272),\"\",AU272)","v":60.333333333333329},{"$f":"IF(ISERROR(AV272),\"\",AV272)","v":15.04785},{"$f":"IF(ISERROR(BQ272),\"\",BQ272)","v":-2}]
["Page BDD_PAC",null,{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!B$156),\"\",BDD_PAC!B$156)","v":"aroTHERM VWL 155/2 A 230V"},{"$f":"IF(ISERROR(AL275),\"\",AL275)","v":7.5855999999999977},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!D$156),\"\",BDD_PAC!D$156)","v":"Mono"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!C$156),\"\",BDD_PAC!C$156)","v":"Air/Eau"},{"$f":"IF(ISERROR(AU275),\"\",AU275)","v":60.333333333333329},{"$f":"IF(ISERROR(AV275),\"\",AV275)","v":15.04785},{"$f":"IF(ISERROR(BQ275),\"\",BQ275)","v":-2}]
["Page BDD_PAC",null,{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!B$159),\"\",BDD_PAC!B$159)","v":"aroTHERM VWL 55/3 A 230V Hybride"},{"$f":"IF(ISERROR(AL278),\"\",AL278)","v":4.9975000000000005},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!D$159),\"\",BDD_PAC!D$159)","v":"Mono"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!C$159),\"\",BDD_PAC!C$159)","v":"Air/Eau"},{"$f":"IF(ISERROR(AU278),\"\",AU278)","v":58.333333333333329},{"$f":"IF(ISERROR(AV278),\"\",AV278)","v":15.04785},{"$f":"IF(ISERROR(BQ278),\"\",BQ278)","v":-2}]
["Page BDD_PAC",null,{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!B$162),\"\",BDD_PAC!B$162)","v":"aroTHERM VWL 85/3 A 230V Hybride"},{"$f":"IF(ISERROR(AL281),\"\",AL281)","v":4.2275500000000008},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!D$162),\"\",BDD_PAC!D$162)","v":"Mono"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!C$162),\"\",BDD_PAC!C$162)","v":"Air/Eau"},{"$f":"IF(ISERROR(AU281),\"\",AU281)","v":60.333333333333329},{"$f":"IF(ISERROR(AV281),\"\",AV281)","v":15.04785},{"$f":"IF(ISERROR(BQ281),\"\",BQ281)","v":-2}]
["Page BDD_PAC",null,{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!B$165),\"\",BDD_PAC!B$165)","v":"aroTHERM VWL 115/2 A 230V Hybride"},{"$f":"IF(ISERROR(AL284),\"\",AL284)","v":5.3617000000000008},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!D$165),\"\",BDD_PAC!D$165)","v":"Mono"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!C$165),\"\",BDD_PAC!C$165)","v":"Air/Eau"},{"$f":"IF(ISERROR(AU284),\"\",AU284)","v":60.333333333333329},{"$f":"IF(ISERROR(AV284),\"\",AV284)","v":15.04785},{"$f":"IF(ISERROR(BQ284),\"\",BQ284)","v":-2}]
["Page BDD_PAC",null,{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!B$168),\"\",BDD_PAC!B$168)","v":"aroTHERM VWL 155/2 A 230V Hybride"},{"$f":"IF(ISERROR(AL287),\"\",AL287)","v":7.5855999999999977},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!D$168),\"\",BDD_PAC!D$168)","v":"Mono"},{"$f":"IF(ISBLANK(BDD_PAC!C$168),\"\",BDD_PAC!C$168)","v":"Air/Eau"},{"$f":"IF(ISERROR(AU287),\"\",AU287)","v":60.333333333333329},{"$f":"IF(ISERROR(AV287),\"\",AV287)","v":15.04785},{"$f":"IF(ISERROR(BQ287),\"\",BQ287)","v":-2}]
["Page BDD_PAC","Affichage"]
["Page BDD_PAC","Sélection",{"$f":"BDD_PAC!C5","v":"flexoTHERM exclusive - 5 kW - 230V"}]
["Page BDD_PAC","Rang dans liste",{"$f":"MATCH(C344,List_PAC_Puissance,0)","v":1}]
["Page BDD_PAC"]
["Page BDD_PAC","Extract :"]
["Page BDD_PAC",{"$f":"INDEX(B$137:B$290,3*($C$345-1)+1)","v":"flexoTHERM exclusive - 5 kW - 230V"},null,{"$f":"INDEX(J$137:J$290,3*($C$345-1)+1)","v":0},{"$f":"INDEX(K$137:K$290,3*($C$345-1)+1)","v":10},{"$f":"INDEX(L$137:L$290,3*($C$345-1)+1)","v":""},{"$f":"INDEX(M$137:M$290,3*($C$345-1)+1)","v":""},null,null,null,{"$f":"INDEX(N$137:N$290,3*($C$345-1)+1)","v":0},{"$f":"INDEX(O$137:O$290,3*($C$345-1)+1)","v":10},{"$f":"INDEX(P$137:P$290,3*($C$345-1)+1)","v":""},{"$f":"INDEX(Q$137:Q$290,3*($C$345-1)+1)","v":""},{"$f":"INDEX(V137:V289,3*(C345-1)+1,1)","v":""}]
["Page BDD_PAC",null,{"$f":"INDEX(I$137:I$290,3*($C$345-1)+2)","v":35},{"$f":"INDEX(J$137:J$290,3*($C$345-1)+2)","v":5.4},{"$f":"INDEX(K$137:K$290,3*($C$345-1)+2)","v":6.2},{"$f":"INDEX(L$137:L$290,3*($C$345-1)+2)","v":""},{"$f":"INDEX(M$137:M$290,3*($C$345-1)+2)","v":""},null,null,null,{"$f":"INDEX(N$137:N$290,3*($C$345-1)+2)","v":4.2},{"$f":"INDEX(O$137:O$290,3*($C$345-1)+2)","v":4.9000000000000004},{"$f":"INDEX(P$137:P$290,3*($C$345-1)+2)","v":""},{"$f":"INDEX(Q$137:Q$290,3*($C$345-1)+2)","v":""}]
["Page BDD_PAC",null,{"$f":"INDEX(I$137:I$290,3*($C$345-1)+3)","v":55},{"$f":"INDEX(J$137:J$290,3*($C$345-1)+3)","v":5.4},{"$f":"INDEX(K$137:K$290,3*($C$345-1)+3)","v":6.4},{"$f":"INDEX(L$137:L$290,3*($C$345-1)+3)","v":""},{"$f":"INDEX(M$137:M$290,3*($C$345-1)+3)","v":""},null,null,null,{"$f":"INDEX(N$137:N$290,3*($C$345-1)+3)","v":2.8},{"$f":"INDEX(O$137:O$290,3*($C$345-1)+3)","v":3.3},{"$f":"INDEX(P$137:P$290,3*($C$345-1)+3)","v":""},{"$f":"INDEX(Q$137:Q$290,3*($C$345-1)+3)","v":""}]
["Page BDD_PAC"]
["Page BDD_Chaudière"]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"CONCATENATE(\"Base de données chaudières de la marque \",C2)","v":"Base de données chaudières de la marque Vaillant"},null,null,"Chaudière éligible CEE"]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D354=D$1465,F354=TRUE),1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E6","v":"ecoTEC plus VCI"},{"$f":"BDD_Ch!H6","v":"ecoTEC Plus VCI 30 kW BP"},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M6,TRUE)","v":false},null,null,null,"List_Appoint"]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D355=D$1465,F355=TRUE),MAX(C$354:C354)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E7","v":"ecoTEC plus VCI"},{"$f":"BDD_Ch!H7","v":"ecoTEC plus VCI 32 kW"},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M7,TRUE)","v":false},null,null,1,{"$f":"IF(C$1467=\"Chaudière neuve\",IF(ISNA(VLOOKUP(I355,C$354:E$453,3,FALSE)),\"\",VLOOKUP(I355,C$354:E$453,3,FALSE)),IF(C$1467=\"Electrique\",IF(ISNA(VLOOKUP(I355,L$488:M$518,2,FALSE)),\"\",VLOOKUP(I355,L$488:M$518,2,FALSE)),\"\"))","v":""}]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D356=D$1465,F356=TRUE),MAX(C$354:C355)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E8","v":"ecoTEC plus VCI"},{"$f":"BDD_Ch!H8","v":"ecoTEC plus VCI 36 kW"},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M8,TRUE)","v":false},null,null,2,{"$f":"IF(C$1467=\"Chaudière neuve\",IF(ISNA(VLOOKUP(I356,C$354:E$453,3,FALSE)),\"\",VLOOKUP(I356,C$354:E$453,3,FALSE)),IF(C$1467=\"Electrique\",IF(ISNA(VLOOKUP(I356,L$488:M$518,2,FALSE)),\"\",VLOOKUP(I356,L$488:M$518,2,FALSE)),\"\"))","v":""}]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D357=D$1465,F357=TRUE),MAX(C$354:C356)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E9","v":"ecoTEC plus"},{"$f":"BDD_Ch!H9","v":"ecoTEC plus VUW 32 kW"},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M9,TRUE)","v":true},null,null,3,{"$f":"IF(C$1467=\"Chaudière neuve\",IF(ISNA(VLOOKUP(I357,C$354:E$453,3,FALSE)),\"\",VLOOKUP(I357,C$354:E$453,3,FALSE)),IF(C$1467=\"Electrique\",IF(ISNA(VLOOKUP(I357,L$488:M$518,2,FALSE)),\"\",VLOOKUP(I357,L$488:M$518,2,FALSE)),\"\"))","v":""}]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D358=D$1465,F358=TRUE),MAX(C$354:C357)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E10","v":"ecoTEC plus"},{"$f":"BDD_Ch!H10","v":"ecoTEC plus VUW 36 kW"},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M10,TRUE)","v":true},null,null,4,{"$f":"IF(C$1467=\"Chaudière neuve\",IF(ISNA(VLOOKUP(I358,C$354:E$453,3,FALSE)),0,VLOOKUP(I358,C$354:E$453,3,FALSE)),IF(C$1467=\"Electrique\",IF(ISNA(VLOOKUP(I358,L$488:M$518,2,FALSE)),\"\",VLOOKUP(I358,L$488:M$518,2,FALSE)),0))","v":0}]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D359=D$1465,F359=TRUE),MAX(C$354:C358)+1,0)","v":1},{"$f":"BDD_Ch!E11","v":"ecoTEC plus systèmes"},{"$f":"BDD_Ch!H11","v":"ecoTEC plus systèmes 15 kW"},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M11,TRUE)","v":true},null,null,5,0]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D360=D$1465,F360=TRUE),MAX(C$354:C359)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E12","v":"ecoTEC plus systèmes"},{"$f":"BDD_Ch!H12","v":"ecoTEC plus systèmes 25 kW"},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M12,TRUE)","v":false},null,null,6,0]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D361=D$1465,F361=TRUE),MAX(C$354:C360)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E13","v":"ecoTEC plus systèmes"},{"$f":"BDD_Ch!H13","v":"ecoTEC plus systèmes 35 kW"},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M13,TRUE)","v":false},null,null,7,0]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D362=D$1465,F362=TRUE),MAX(C$354:C361)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E14","v":"ecoTEC pro"},{"$f":"BDD_Ch!H14","v":"ecoTEC pro VUW FR 286/5-3 A E"},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M14,TRUE)","v":true},null,null,8,0]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D363=D$1465,F363=TRUE),MAX(C$354:C362)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E15","v":"ecoCOMPACT"},{"$f":"BDD_Ch!H15","v":"ecoCOMPACT VCC 266/4-5 150"},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M15,TRUE)","v":true},null,null,9,0]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D364=D$1465,F364=TRUE),MAX(C$354:C363)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E16","v":"ecoCOMPACT"},{"$f":"BDD_Ch!H16","v":"ecoCOMPACT VCC 306/4-5 150"},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M16,TRUE)","v":false},null,null,10,0]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D365=D$1465,F365=TRUE),MAX(C$354:C364)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E17","v":"ecoCOMPACT"},{"$f":"BDD_Ch!H17","v":"ecoCOMPACT VSC 206/4-5 90"},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M17,TRUE)","v":true},null,null,11,0]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D366=D$1465,F366=TRUE),MAX(C$354:C365)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E18","v":"ecoCOMPACT"},{"$f":"BDD_Ch!H18","v":"ecoCOMPACT VSC 266/4-5 150"},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M18,TRUE)","v":false},null,null,12,0]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D367=D$1465,F367=TRUE),MAX(C$354:C366)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E19","v":"ecoCOMPACT"},{"$f":"BDD_Ch!H19","v":"ecoCOMPACT VSC 266/4-5 90"},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M19,TRUE)","v":false},null,null,13,0]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D368=D$1465,F368=TRUE),MAX(C$354:C367)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E20","v":"ecoCOMPACT"},{"$f":"BDD_Ch!H20","v":"ecoCOMPACT VSC 306/4-5 150"},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M20,TRUE)","v":false},null,null,14,0]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D369=D$1465,F369=TRUE),MAX(C$354:C368)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E21","v":"ecoVIT exclusive"},{"$f":"BDD_Ch!H21","v":"ecoVIT exclusive VKK FR 226/4"},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M21,TRUE)","v":false},null,null,15,0]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D370=D$1465,F370=TRUE),MAX(C$354:C369)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E22","v":"ecoVIT exclusive"},{"$f":"BDD_Ch!H22","v":"ecoVIT exclusive VKK FR 286/4"},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M22,TRUE)","v":false},null,null,16,0]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D371=D$1465,F371=TRUE),MAX(C$354:C370)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E23","v":"ecoVIT exclusive"},{"$f":"BDD_Ch!H23","v":"ecoVIT exclusive VKK FR 366/4"},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M23,TRUE)","v":false},null,null,17,0]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D372=D$1465,F372=TRUE),MAX(C$354:C371)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E24","v":"ecoVIT exclusive"},{"$f":"BDD_Ch!H24","v":"ecoVIT exclusive VKK FR 476/4"},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M24,TRUE)","v":false},null,null,18,0]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D373=D$1465,F373=TRUE),MAX(C$354:C372)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E25","v":"ecoVIT exclusive"},{"$f":"BDD_Ch!H25","v":"ecoVIT exclusive VKK FR 656/4"},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M25,TRUE)","v":false},null,null,19,0]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D374=D$1465,F374=TRUE),MAX(C$354:C373)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E26","v":"icoVIT exclusive"},{"$f":"BDD_Ch!H26","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M26,TRUE)","v":false},null,null,20,0]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D375=D$1465,F375=TRUE),MAX(C$354:C374)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E27","v":"icoVIT exclusive"},{"$f":"BDD_Ch!H27","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M27,TRUE)","v":false},null,null,21,0]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D376=D$1465,F376=TRUE),MAX(C$354:C375)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E28","v":"icoVIT exclusive"},{"$f":"BDD_Ch!H28","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M28,TRUE)","v":false},null,null,22,0]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D377=D$1465,F377=TRUE),MAX(C$354:C376)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E29","v":"ecoTEC exclusive"},{"$f":"BDD_Ch!H29","v":"ecoTEC exclusive 36 kW"},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M29,TRUE)","v":false},null,null,23,0]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D378=D$1465,F378=TRUE),MAX(C$354:C377)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E30","v":"ecoTEC exclusive"},{"$f":"BDD_Ch!H30","v":"ecoTEC exclusive 43 kW"},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M30,TRUE)","v":false},null,null,24,0]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D379=D$1465,F379=TRUE),MAX(C$354:C378)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E31","v":"ecoTEC plus extraCONDENS"},{"$f":"BDD_Ch!H31","v":"ecoTEC Plus extraCONdeNS 30 kW"},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M31,TRUE)","v":false},null,null,25,0]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D380=D$1465,F380=TRUE),MAX(C$354:C379)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E32","v":"ecoTEC plus extraCONDENS"},{"$f":"BDD_Ch!H32","v":"ecoTEC Plus extraCONdeNS 36 kW"},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M32,TRUE)","v":false},null,null,26,0]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D381=D$1465,F381=TRUE),MAX(C$354:C380)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E33","v":0},{"$f":"BDD_Ch!H33","v":0},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M33,TRUE)","v":0},null,null,27,0]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D382=D$1465,F382=TRUE),MAX(C$354:C381)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E34","v":0},{"$f":"BDD_Ch!H34","v":0},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M34,TRUE)","v":0},null,null,28,0]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D383=D$1465,F383=TRUE),MAX(C$354:C382)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E35","v":0},{"$f":"BDD_Ch!H35","v":0},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M35,TRUE)","v":0},null,null,29,0]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D384=D$1465,F384=TRUE),MAX(C$354:C383)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E36","v":0},{"$f":"BDD_Ch!H36","v":0},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M36,TRUE)","v":0},null,null,30,0]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D385=D$1465,F385=TRUE),MAX(C$354:C384)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E37","v":0},{"$f":"BDD_Ch!H37","v":0},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M37,TRUE)","v":0},null,null,31,0]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D386=D$1465,F386=TRUE),MAX(C$354:C385)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E38","v":0},{"$f":"BDD_Ch!H38","v":0},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M38,TRUE)","v":0},null,null,32,0]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D387=D$1465,F387=TRUE),MAX(C$354:C386)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E39","v":0},{"$f":"BDD_Ch!H39","v":0},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M39,TRUE)","v":0},null,null,33,0]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D388=D$1465,F388=TRUE),MAX(C$354:C387)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E40","v":0},{"$f":"BDD_Ch!H40","v":0},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M40,TRUE)","v":0},null,null,34,0]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D389=D$1465,F389=TRUE),MAX(C$354:C388)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E41","v":0},{"$f":"BDD_Ch!H41","v":0},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M41,TRUE)","v":0},null,null,35,0]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D390=D$1465,F390=TRUE),MAX(C$354:C389)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E42","v":0},{"$f":"BDD_Ch!H42","v":0},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M42,TRUE)","v":0},null,null,36,0]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D391=D$1465,F391=TRUE),MAX(C$354:C390)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E43","v":0},{"$f":"BDD_Ch!H43","v":0},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M43,TRUE)","v":0},null,null,37,0]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D392=D$1465,F392=TRUE),MAX(C$354:C391)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E44","v":0},{"$f":"BDD_Ch!H44","v":0},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M44,TRUE)","v":0},null,null,38,0]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D393=D$1465,F393=TRUE),MAX(C$354:C392)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E45","v":0},{"$f":"BDD_Ch!H45","v":0},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M45,TRUE)","v":0},null,null,39,0]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D394=D$1465,F394=TRUE),MAX(C$354:C393)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E46","v":0},{"$f":"BDD_Ch!H46","v":0},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M46,TRUE)","v":0},null,null,40,0]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D395=D$1465,F395=TRUE),MAX(C$354:C394)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E47","v":0},{"$f":"BDD_Ch!H47","v":0},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M47,TRUE)","v":0}]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D396=D$1465,F396=TRUE),MAX(C$354:C395)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E48","v":0},{"$f":"BDD_Ch!H48","v":0},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M48,TRUE)","v":0}]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D397=D$1465,F397=TRUE),MAX(C$354:C396)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E49","v":0},{"$f":"BDD_Ch!H49","v":0},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M49,TRUE)","v":0}]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D398=D$1465,F398=TRUE),MAX(C$354:C397)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E50","v":0},{"$f":"BDD_Ch!H50","v":0},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M50,TRUE)","v":0}]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D399=D$1465,F399=TRUE),MAX(C$354:C398)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E51","v":0},{"$f":"BDD_Ch!H51","v":0},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M51,TRUE)","v":0}]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D400=D$1465,F400=TRUE),MAX(C$354:C399)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E52","v":0},{"$f":"BDD_Ch!H52","v":0},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M52,TRUE)","v":0}]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D401=D$1465,F401=TRUE),MAX(C$354:C400)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E53","v":0},{"$f":"BDD_Ch!H53","v":0},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M53,TRUE)","v":0}]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D402=D$1465,F402=TRUE),MAX(C$354:C401)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E54","v":0},{"$f":"BDD_Ch!H54","v":0},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M54,TRUE)","v":0}]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D403=D$1465,F403=TRUE),MAX(C$354:C402)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E55","v":0},{"$f":"BDD_Ch!H55","v":0},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M55,TRUE)","v":0}]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D404=D$1465,F404=TRUE),MAX(C$354:C403)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E56","v":0},{"$f":"BDD_Ch!H56","v":0},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M56,TRUE)","v":0}]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D405=D$1465,F405=TRUE),MAX(C$354:C404)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E57","v":0},{"$f":"BDD_Ch!H57","v":0},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M57,TRUE)","v":0}]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D406=D$1465,F406=TRUE),MAX(C$354:C405)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E58","v":0},{"$f":"BDD_Ch!H58","v":0},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M58,TRUE)","v":0}]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D407=D$1465,F407=TRUE),MAX(C$354:C406)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E59","v":0},{"$f":"BDD_Ch!H59","v":0},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M59,TRUE)","v":0}]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D408=D$1465,F408=TRUE),MAX(C$354:C407)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E60","v":0},{"$f":"BDD_Ch!H60","v":0},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M60,TRUE)","v":0}]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D409=D$1465,F409=TRUE),MAX(C$354:C408)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E61","v":0},{"$f":"BDD_Ch!H61","v":0},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M61,TRUE)","v":0}]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D410=D$1465,F410=TRUE),MAX(C$354:C409)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E62","v":0},{"$f":"BDD_Ch!H62","v":0},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M62,TRUE)","v":0}]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D411=D$1465,F411=TRUE),MAX(C$354:C410)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E63","v":0},{"$f":"BDD_Ch!H63","v":0},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M63,TRUE)","v":0}]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D412=D$1465,F412=TRUE),MAX(C$354:C411)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E64","v":0},{"$f":"BDD_Ch!H64","v":0},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M64,TRUE)","v":0}]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D413=D$1465,F413=TRUE),MAX(C$354:C412)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E65","v":0},{"$f":"BDD_Ch!H65","v":0},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M65,TRUE)","v":0}]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D414=D$1465,F414=TRUE),MAX(C$354:C413)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E66","v":0},{"$f":"BDD_Ch!H66","v":0},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M66,TRUE)","v":0}]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D415=D$1465,F415=TRUE),MAX(C$354:C414)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E67","v":0},{"$f":"BDD_Ch!H67","v":0},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M67,TRUE)","v":0}]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D416=D$1465,F416=TRUE),MAX(C$354:C415)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E68","v":0},{"$f":"BDD_Ch!H68","v":0},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M68,TRUE)","v":0}]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D417=D$1465,F417=TRUE),MAX(C$354:C416)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E69","v":0},{"$f":"BDD_Ch!H69","v":0},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M69,TRUE)","v":0}]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D418=D$1465,F418=TRUE),MAX(C$354:C417)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E70","v":0},{"$f":"BDD_Ch!H70","v":0},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M70,TRUE)","v":0}]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D419=D$1465,F419=TRUE),MAX(C$354:C418)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E71","v":0},{"$f":"BDD_Ch!H71","v":0},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M71,TRUE)","v":0}]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D420=D$1465,F420=TRUE),MAX(C$354:C419)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E72","v":0},{"$f":"BDD_Ch!H72","v":0},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M72,TRUE)","v":0}]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D421=D$1465,F421=TRUE),MAX(C$354:C420)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E73","v":0},{"$f":"BDD_Ch!H73","v":0},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M73,TRUE)","v":0}]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D422=D$1465,F422=TRUE),MAX(C$354:C421)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E74","v":0},{"$f":"BDD_Ch!H74","v":0},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M74,TRUE)","v":0}]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D423=D$1465,F423=TRUE),MAX(C$354:C422)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E75","v":0},{"$f":"BDD_Ch!H75","v":0},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M75,TRUE)","v":0}]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D424=D$1465,F424=TRUE),MAX(C$354:C423)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E76","v":0},{"$f":"BDD_Ch!H76","v":0},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M76,TRUE)","v":0}]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D425=D$1465,F425=TRUE),MAX(C$354:C424)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E77","v":0},{"$f":"BDD_Ch!H77","v":0},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M77,TRUE)","v":0}]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D426=D$1465,F426=TRUE),MAX(C$354:C425)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E78","v":0},{"$f":"BDD_Ch!H78","v":0},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M78,TRUE)","v":0}]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D427=D$1465,F427=TRUE),MAX(C$354:C426)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E79","v":0},{"$f":"BDD_Ch!H79","v":0},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M79,TRUE)","v":0}]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D428=D$1465,F428=TRUE),MAX(C$354:C427)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E80","v":0},{"$f":"BDD_Ch!H80","v":0},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M80,TRUE)","v":0}]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D429=D$1465,F429=TRUE),MAX(C$354:C428)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E81","v":0},{"$f":"BDD_Ch!H81","v":0},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M81,TRUE)","v":0}]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D430=D$1465,F430=TRUE),MAX(C$354:C429)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E82","v":0},{"$f":"BDD_Ch!H82","v":0},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M82,TRUE)","v":0}]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D431=D$1465,F431=TRUE),MAX(C$354:C430)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E83","v":0},{"$f":"BDD_Ch!H83","v":0},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M83,TRUE)","v":0}]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D432=D$1465,F432=TRUE),MAX(C$354:C431)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E84","v":0},{"$f":"BDD_Ch!H84","v":0},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M84,TRUE)","v":0}]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D433=D$1465,F433=TRUE),MAX(C$354:C432)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E85","v":0},{"$f":"BDD_Ch!H85","v":0},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M85,TRUE)","v":0}]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D434=D$1465,F434=TRUE),MAX(C$354:C433)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E86","v":0},{"$f":"BDD_Ch!H86","v":0},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M86,TRUE)","v":0}]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D435=D$1465,F435=TRUE),MAX(C$354:C434)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E87","v":0},{"$f":"BDD_Ch!H87","v":0},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M87,TRUE)","v":0}]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D436=D$1465,F436=TRUE),MAX(C$354:C435)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E88","v":0},{"$f":"BDD_Ch!H88","v":0},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M88,TRUE)","v":0}]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D437=D$1465,F437=TRUE),MAX(C$354:C436)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E89","v":0},{"$f":"BDD_Ch!H89","v":0},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M89,TRUE)","v":0}]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D438=D$1465,F438=TRUE),MAX(C$354:C437)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E90","v":0},{"$f":"BDD_Ch!H90","v":0},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M90,TRUE)","v":0}]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D439=D$1465,F439=TRUE),MAX(C$354:C438)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E91","v":0},{"$f":"BDD_Ch!H91","v":0},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M91,TRUE)","v":0}]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D440=D$1465,F440=TRUE),MAX(C$354:C439)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E92","v":0},{"$f":"BDD_Ch!H92","v":0},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M92,TRUE)","v":0}]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D441=D$1465,F441=TRUE),MAX(C$354:C440)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E93","v":0},{"$f":"BDD_Ch!H93","v":0},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M93,TRUE)","v":0}]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D442=D$1465,F442=TRUE),MAX(C$354:C441)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E94","v":0},{"$f":"BDD_Ch!H94","v":0},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M94,TRUE)","v":0}]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D443=D$1465,F443=TRUE),MAX(C$354:C442)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E95","v":0},{"$f":"BDD_Ch!H95","v":0},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M95,TRUE)","v":0}]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D444=D$1465,F444=TRUE),MAX(C$354:C443)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E96","v":0},{"$f":"BDD_Ch!H96","v":0},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M96,TRUE)","v":0}]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D445=D$1465,F445=TRUE),MAX(C$354:C444)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E97","v":0},{"$f":"BDD_Ch!H97","v":0},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M97,TRUE)","v":0}]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D446=D$1465,F446=TRUE),MAX(C$354:C445)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E98","v":0},{"$f":"BDD_Ch!H98","v":0},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M98,TRUE)","v":0}]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D447=D$1465,F447=TRUE),MAX(C$354:C446)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E99","v":0},{"$f":"BDD_Ch!H99","v":0},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M99,TRUE)","v":0}]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D448=D$1465,F448=TRUE),MAX(C$354:C447)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E100","v":0},{"$f":"BDD_Ch!H100","v":0},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M100,TRUE)","v":0}]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D449=D$1465,F449=TRUE),MAX(C$354:C448)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E101","v":0},{"$f":"BDD_Ch!H101","v":0},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M101,TRUE)","v":0}]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D450=D$1465,F450=TRUE),MAX(C$354:C449)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E102","v":0},{"$f":"BDD_Ch!H102","v":0},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M102,TRUE)","v":0}]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D451=D$1465,F451=TRUE),MAX(C$354:C450)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E103","v":0},{"$f":"BDD_Ch!H103","v":0},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M103,TRUE)","v":0}]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D452=D$1465,F452=TRUE),MAX(C$354:C451)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E104","v":0},{"$f":"BDD_Ch!H104","v":0},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M104,TRUE)","v":0}]
["Page BDD_Chaudière",null,{"$f":"IF(AND(D453=D$1465,F453=TRUE),MAX(C$354:C452)+1,0)","v":0},{"$f":"BDD_Ch!E105","v":0},{"$f":"BDD_Ch!H105","v":0},{"$f":"IF(Solution_éligible_CEE=1,BDD_Ch!M105,TRUE)","v":0}]
["Page BDD_Chaudière"]
["Etablissement devis"]
["Etablissement devis"]
["Etablissement devis",null,"Ordre","Col. schéma sélectionné",null,null,null,null,"Origine relative des BDD_Gx"]
["Etablissement devis",1,null,null,"Col. B","Col. C","Col. D","Col. E","Col. F"]
["Etablissement devis",{"$f":"B458+1","v":2}]
[null,{"$f":"B459+1","v":3},null,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(I$457),6+G$1329,1,1,$G$1326))","v":1}]
["Etablissement devis",4,null,"colonne"]
["Etablissement devis",5,null,"Appoint interne"]
["Etablissement devis",6,null,"Simultané"]
["Etablissement devis",7,null,"Var. impossible"]
["Etablissement devis",8,null,"Var. possible"]
["Etablissement devis",9,null,"Var. possible"]
["Etablissement devis",10,null,"Var. possible"]
["Etablissement devis",11,null,"Var. possible"]
["Etablissement devis",12,null,"Var. possible"]
["Etablissement devis",13]
["Etablissement devis",14,null,null,null,null,"N°code","Dénomination","PU HT"]
["Etablissement devis",15]
["Etablissement devis",16,null,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(I$457),6+G$1329,1,1,$G$1326))","v":1},null,null,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(F$457),COLUMN()-COLUMN($C473),1,1,$G$1326))","v":"0010021638"},"aroTHERM plus 45/6 - 230 V S3",6744]
["Etablissement devis",17,null,1,null,null,"0010021639","aroTHERM plus 55/6 - 230 V S3",7538]
["Etablissement devis",18,null,1,null,null,"0010021641","aroTHERM plus 85/6 - 230 V S3",10242]
["Etablissement devis",19,null,1,null,null,"0010021642","aroTHERM plus 125/6 - 230 V S3",12129]
["Etablissement devis",20,null,1,null,null,"0010021643","aroTHERM plus 125/6 - 400 V S3",12500]
["Etablissement devis",21,null,1,null,null,"0010021644","aroTHERM plus 155/6 - 230 V S3",12867]
["Etablissement devis",22,null,1,null,null,"0010031660","aroTHERM plus 155/6 - 400 V S3",13271]
["Etablissement devis",23,null,0,null,null,0,0,0]
["Etablissement devis",24,null,0,null,null,0,0,0]
["Etablissement devis",25,null,0,null,null,0,0,0]
["Etablissement devis",26,null,0,null,null,0,0,0]
["Etablissement devis",27,null,0,null,null,0,0,0]
["Etablissement devis",28,null,0,null,null,0,0,0]
["Etablissement devis",29,0,0,null,null,0,0,0]
["Etablissement devis",30,{"$f":"IF(OR(D487=\"\",D487=0),0,MAX(C$486:C486)+1)","v":0},{"$f":"IF(SUM(D488:D501)=0,0,\".\")","v":0},"PAC","Puissance",null,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(G$457),COLUMN()-COLUMN($C487),1,1,$G$1326))","v":"Appoint électrique VWZ MEH 97/6"},null,"Puissance",null,null,"Liste"]
["Etablissement devis",31,{"$f":"IF(OR(D488=\"\",D488=0),0,MAX(C$486:C487)+1)","v":0},{"$f":"IF(J$1483<>E$1483,0,IF(OR(E488=0,E488=C$2179),INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(I$457),6+G$1329,1,1,$G$1326)),0))","v":0},{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C488),1,1,$G$1326))","v":"aroTHERM plus 45/6 - 230 V S3"},5.4,"0010023613","Module hydraulique double service VWZ MEH 97/6",{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(H$457),COLUMN()-COLUMN($C488),1,1,$G$1326))","v":2704},{"$f":"F488","v":5.4},null,{"$f":"IF(M488=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(OR(D488=0,H488=0),0,H488)","v":0}]
[null,32,{"$f":"IF(OR(D489=\"\",D489=0),0,MAX(C$486:C488)+1)","v":0},0,"aroTHERM plus 55/6 - 230 V S3",5.4,"0010023613","Module hydraulique double service VWZ MEH 97/6",2704,{"$f":"F489","v":5.4},null,{"$f":"IF(M489=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(OR(D489=0,H489=0),0,H489)","v":0}]
[null,33,{"$f":"IF(OR(D490=\"\",D490=0),0,MAX(C$486:C489)+1)","v":0},0,"aroTHERM plus 85/6 - 230 V S3",5.4,"0010023613","Module hydraulique double service VWZ MEH 97/6",2704,{"$f":"F490","v":5.4},null,{"$f":"IF(M490=0,0,1)","v":0},0]
[null,34,{"$f":"IF(OR(D491=\"\",D491=0),0,MAX(C$486:C490)+1)","v":0},0,"aroTHERM plus 125/6 - 230 V S3",5.4,"0010023613","Module hydraulique double service VWZ MEH 97/6",2704,{"$f":"F491","v":5.4},null,{"$f":"IF(M491=0,0,1)","v":0},0]
[null,35,{"$f":"IF(OR(D492=\"\",D492=0),0,MAX(C$486:C491)+1)","v":0},0,"aroTHERM plus 125/6 - 400 V S3",8.9,"0010023613","Module hydraulique double service VWZ MEH 97/6",2704,{"$f":"F492","v":8.9},null,{"$f":"IF(M492=0,0,1)","v":0},{"$f":"IF(OR(D492=0,H492=0),0,H492)","v":0}]
[null,36,{"$f":"IF(OR(D493=\"\",D493=0),0,MAX(C$486:C492)+1)","v":0},0,"aroTHERM plus 155/6 - 230 V S3",5.4,"0010023613","Module hydraulique double service VWZ MEH 97/6",2704,5.4,null,0,0]
[null,37,{"$f":"IF(OR(D494=\"\",D494=0),0,MAX(C$486:C493)+1)","v":0},0,"aroTHERM plus 155/6 - 400 V S3",8.9,"0010023613","Module hydraulique double service VWZ MEH 97/6",2704,8.9,null,0,0]
[null,38,{"$f":"IF(OR(D495=\"\",D495=0),0,MAX(C$486:C494)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,null,0,0]
[null,39,{"$f":"IF(OR(D496=\"\",D496=0),0,MAX(C$486:C495)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,null,0,0]
[null,40,{"$f":"IF(OR(D497=\"\",D497=0),0,MAX(C$486:C496)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,null,0,0]
[null,41,{"$f":"IF(OR(D498=\"\",D498=0),0,MAX(C$486:C497)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,null,0,0]
[null,42,{"$f":"IF(OR(D499=\"\",D499=0),0,MAX(C$486:C498)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,null,0,0]
[null,43,{"$f":"IF(OR(D500=\"\",D500=0),0,MAX(C$486:C499)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,null,0,0]
[null,44,{"$f":"IF(OR(D501=\"\",D501=0),0,MAX(C$486:C500)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,null,0,0]
[null,45,{"$f":"IF(OR(D502=\"\",D502=0),0,MAX(C$486:C491)+1)","v":0},{"$f":"IF(SUM(D503:D516)=0,0,\".\")","v":0},null,"Puissance",null,"Appoint électrique VWZ MEH 60",null,"Puissance"]
[null,46,{"$f":"IF(OR(D503=\"\",D503=0),0,MAX(C$486:C502)+1)","v":0},{"$f":"IF(J$1483<>F$1483,0,IF(OR(E503=0,E503=C$2179),INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(I$457),6+G$1329,1,1,$G$1326)),0))","v":0},{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C503),1,1,$G$1326))","v":"aroTHERM plus 45/6 - 230 V S3"},6,"0020180702","Module électrique VWZ MEH 60",{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(H$457),COLUMN()-COLUMN($C503),1,1,$G$1326))","v":656},{"$f":"F503","v":6},null,{"$f":"IF(M503=0,0,MAX(L486:L$487)+1)","v":0},0]
[null,47,{"$f":"IF(OR(D504=\"\",D504=0),0,MAX(C$486:C503)+1)","v":0},0,"aroTHERM plus 55/6 - 230 V S3",6,"0020180702","Module électrique VWZ MEH 60",656,{"$f":"F504","v":6},null,{"$f":"IF(M504=0,0,MAX(L$487:L487)+1)","v":0},0]
["Etablissement devis",48,{"$f":"IF(OR(D505=\"\",D505=0),0,MAX(C$486:C504)+1)","v":0},0,"aroTHERM plus 85/6 - 230 V S3",6,"0020180702","Module électrique VWZ MEH 60",656,{"$f":"F505","v":6},null,{"$f":"IF(M505=0,0,MAX(L$487:L488)+1)","v":0},0]
["Etablissement devis",49,{"$f":"IF(OR(D506=\"\",D506=0),0,MAX(C$486:C505)+1)","v":0},0,"aroTHERM plus 125/6 - 230 V S3",6,"0020180702","Module électrique VWZ MEH 60",656,{"$f":"F506","v":6},null,{"$f":"IF(M506=0,0,MAX(L$487:L505)+1)","v":0},0]
[null,50,{"$f":"IF(OR(D507=\"\",D507=0),0,MAX(C$486:C506)+1)","v":0},0,"aroTHERM plus 125/6 - 400 V S3",6,"0020180702","Module électrique VWZ MEH 60",656,{"$f":"F507","v":6},null,{"$f":"IF(M507=0,0,MAX(L$487:L506)+1)","v":0},{"$f":"IF(OR(D507=0,H507=0),0,H507)","v":0}]
[null,51,{"$f":"IF(OR(D508=\"\",D508=0),0,MAX(C$486:C507)+1)","v":0},0,"aroTHERM plus 155/6 - 230 V S3",6,"0020180702","Module électrique VWZ MEH 60",656,6,null,{"$f":"IF(M508=0,0,MAX(L$487:L507)+1)","v":0},0]
[null,52,{"$f":"IF(OR(D509=\"\",D509=0),0,MAX(C$486:C508)+1)","v":0},0,"aroTHERM plus 155/6 - 400 V S3",6,"0020180702","Module électrique VWZ MEH 60",656,6,null,{"$f":"IF(M509=0,0,MAX(L$487:L508)+1)","v":0},0]
[null,53,{"$f":"IF(OR(D510=\"\",D510=0),0,MAX(C$486:C509)+1)","v":0},0,0,0,"0010031647","Interface aroTHERM plus VWZ AI",291,0,null,{"$f":"IF(M510=0,0,MAX(L$487:L509)+1)","v":0},0]
[null,54,{"$f":"IF(OR(D511=\"\",D511=0),0,MAX(C$486:C510)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,null,{"$f":"IF(M511=0,0,MAX(L$487:L510)+1)","v":0},0]
[null,55,{"$f":"IF(OR(D512=\"\",D512=0),0,MAX(C$486:C511)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,null,{"$f":"IF(M512=0,0,MAX(L$487:L511)+1)","v":0},0]
[null,56,{"$f":"IF(OR(D513=\"\",D513=0),0,MAX(C$486:C512)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,null,{"$f":"IF(M513=0,0,MAX(L$487:L512)+1)","v":0},0]
[null,57,{"$f":"IF(OR(D514=\"\",D514=0),0,MAX(C$486:C513)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,null,{"$f":"IF(M514=0,0,MAX(L$487:L513)+1)","v":0},0]
[null,58,{"$f":"IF(OR(D515=\"\",D515=0),0,MAX(C$486:C514)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,null,{"$f":"IF(M515=0,0,MAX(L$487:L514)+1)","v":0},0]
[null,59,{"$f":"IF(OR(D516=\"\",D516=0),0,MAX(C$486:C515)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,null,{"$f":"IF(M516=0,0,MAX(L$487:L515)+1)","v":0},0]
["Etablissement devis",60,{"$f":"IF(OR(D517=\"\",D517=0),0,MAX(C$486:C506)+1)","v":0},{"$f":"IF(SUM(D518)=0,0,\".\")","v":0},"PAC","Puissance",{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(F$457),COLUMN()-COLUMN($C517),1,1,$G$1326))","v":"."},{"$f":"IF($C$1460=\"Electrique\",\"Appoint électrique\",IF(OR($C$1460=\"Chaudière neuve\",AND($C$1460=\"Chaudière\",$D$1463=\"Chaudière neuve\")),\"Chaudière\",\"\"))","v":""},".","Puissance",null,null,"Liste"]
["Etablissement devis",61,{"$f":"IF(OR(D518=\"\",D518=0),0,MAX(C$486:C517)+1)","v":0},{"$f":"IF(H517=\"Chaudière\",1,IF(C$1456<>H518,0,INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(I$457),6+G$1329,1,1,$G$1326))))","v":0},{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(I$457),6+G$1329,1,1,$G$1326))","v":0},{"$f":"IF(D518=0,0,F1251)","v":0},{"$f":"IF($H517=\"Chaudière\",$G$1251,INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(F$457),COLUMN()-COLUMN($C518),1,1,$G$1326)))","v":0},{"$f":"IF($H517=\"Chaudière\",$H$1251,INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(G$457),COLUMN()-COLUMN($C518),1,1,$G$1326)))","v":"chaudière"},{"$f":"IF($H517=\"Chaudière\",$I$1251,INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(H$457),COLUMN()-COLUMN($C518),1,1,$G$1326)))","v":0},{"$f":"F518","v":0},null,{"$f":"IF(M518=0,0,MAX(L$487:L517)+1)","v":0},{"$f":"IF(OR(D518=0,H518=0),0,H518)","v":0}]
["Accessoire Chaudière",62,{"$f":"IF(OR(D519=\"\",D519=0),0,MAX(C$486:C518)+1)","v":0},{"$f":"IF(D$518=0,0,IF(SUM(D520:D531)=0,0,\".\"))","v":0},null,"Obligatoire",null,"Accessoires chaudière"]
["Accessoire Chaudière",63,{"$f":"IF(OR(D520=\"\",D520=0),0,MAX(C$486:C519)+1)","v":0},{"$f":"IF(D$518=0,0,IF(ISERROR(VLOOKUP($G$2110,$H$2108:$H$2111,1,FALSE)),0,IF(OR(E520=0,E520=C$2179),INDIRECT(ADDRESS($G$2111+ROW(C520)-ROW($C$519),6+G$2108,1,1,$G$2109)),0)))","v":0},{"$f":"INDIRECT(ADDRESS($G$2111+ROW($D520)-ROW($D$519),2,1,1,$G$2109))","v":0},{"$f":"INDIRECT(ADDRESS($G$2111+ROW($D520)-ROW($D$519),3,1,1,$G$2109))","v":"Ajustez les quantités"},{"$f":"INDIRECT(ADDRESS($G$2111+ROW($D520)-ROW($D$519),4,1,1,$G$2109))","v":"0010035460"},{"$f":"INDIRECT(ADDRESS($G$2111+ROW($D520)-ROW($D$519),5,1,1,$G$2109))","v":"Plaque raccordement mixte VUW"},{"$f":"INDIRECT(ADDRESS($G$2111+ROW($D520)-ROW($D$519),6,1,1,$G$2109))","v":113}]
["Accessoire Chaudière",64,{"$f":"IF(OR(D521=\"\",D521=0),0,MAX(C$486:C520)+1)","v":0},{"$f":"IF(D$518=0,0,IF(ISERROR(VLOOKUP($G$2110,$H$2108:$H$2111,1,FALSE)),0,IF(OR(E521=0,E521=C$2179),INDIRECT(ADDRESS($G$2111+ROW(C521)-ROW($C$519),6+G$2108,1,1,$G$2109)),0)))","v":0},{"$f":"INDIRECT(ADDRESS($G$2111+ROW($D521)-ROW($D$519),2,1,1,$G$2109))","v":0},{"$f":"INDIRECT(ADDRESS($G$2111+ROW($D521)-ROW($D$519),3,1,1,$G$2109))","v":"Ajustez les quantités"},{"$f":"INDIRECT(ADDRESS($G$2111+ROW($D521)-ROW($D$519),4,1,1,$G$2109))","v":"0010035461"},{"$f":"INDIRECT(ADDRESS($G$2111+ROW($D521)-ROW($D$519),5,1,1,$G$2109))","v":"Plaque raccordement VU"},{"$f":"INDIRECT(ADDRESS($G$2111+ROW($D521)-ROW($D$519),6,1,1,$G$2109))","v":80}]
["Accessoire Chaudière",65,{"$f":"IF(OR(D522=\"\",D522=0),0,MAX(C$486:C521)+1)","v":0},{"$f":"IF(D$518=0,0,IF(ISERROR(VLOOKUP($G$2110,$H$2108:$H$2111,1,FALSE)),0,IF(OR(E522=0,E522=C$2179),INDIRECT(ADDRESS($G$2111+ROW(C522)-ROW($C$519),6+G$2108,1,1,$G$2109)),0)))","v":0},{"$f":"INDIRECT(ADDRESS($G$2111+ROW($D522)-ROW($D$519),2,1,1,$G$2109))","v":0},{"$f":"INDIRECT(ADDRESS($G$2111+ROW($D522)-ROW($D$519),3,1,1,$G$2109))","v":"Ajustez les quantités"},{"$f":"INDIRECT(ADDRESS($G$2111+ROW($D522)-ROW($D$519),4,1,1,$G$2109))","v":"0010040210"},{"$f":"INDIRECT(ADDRESS($G$2111+ROW($D522)-ROW($D$519),5,1,1,$G$2109))","v":"Plaque racc. ecoCOMPACT NF"},{"$f":"INDIRECT(ADDRESS($G$2111+ROW($D522)-ROW($D$519),6,1,1,$G$2109))","v":299}]
["Accessoire Chaudière",66,{"$f":"IF(OR(D523=\"\",D523=0),0,MAX(C$486:C522)+1)","v":0},{"$f":"IF(D$518=0,0,IF(ISERROR(VLOOKUP($G$2110,$H$2108:$H$2111,1,FALSE)),0,IF(OR(E523=0,E523=C$2179),INDIRECT(ADDRESS($G$2111+ROW(C523)-ROW($C$519),6+G$2108,1,1,$G$2109)),0)))","v":0},{"$f":"INDIRECT(ADDRESS($G$2111+ROW($D523)-ROW($D$519),2,1,1,$G$2109))","v":0},{"$f":"INDIRECT(ADDRESS($G$2111+ROW($D523)-ROW($D$519),3,1,1,$G$2109))","v":"Ajustez les quantités"},{"$f":"INDIRECT(ADDRESS($G$2111+ROW($D523)-ROW($D$519),4,1,1,$G$2109))","v":"0020219517"},{"$f":"INDIRECT(ADDRESS($G$2111+ROW($D523)-ROW($D$519),5,1,1,$G$2109))","v":"Ventouse horiz. Ø 60/100 conds"},{"$f":"INDIRECT(ADDRESS($G$2111+ROW($D523)-ROW($D$519),6,1,1,$G$2109))","v":84}]
["Accessoire Chaudière",67,{"$f":"IF(OR(D524=\"\",D524=0),0,MAX(C$486:C523)+1)","v":0},{"$f":"IF(D$518=0,0,IF(ISERROR(VLOOKUP($G$2110,$H$2108:$H$2111,1,FALSE)),0,IF(OR(E524=0,E524=C$2179),INDIRECT(ADDRESS($G$2111+ROW(C524)-ROW($C$519),6+G$2108,1,1,$G$2109)),0)))","v":0},{"$f":"INDIRECT(ADDRESS($G$2111+ROW($D524)-ROW($D$519),2,1,1,$G$2109))","v":0},{"$f":"INDIRECT(ADDRESS($G$2111+ROW($D524)-ROW($D$519),3,1,1,$G$2109))","v":0},{"$f":"INDIRECT(ADDRESS($G$2111+ROW($D524)-ROW($D$519),4,1,1,$G$2109))","v":0},{"$f":"INDIRECT(ADDRESS($G$2111+ROW($D524)-ROW($D$519),5,1,1,$G$2109))","v":0},{"$f":"INDIRECT(ADDRESS($G$2111+ROW($D524)-ROW($D$519),6,1,1,$G$2109))","v":0}]
["Accessoire Chaudière",68,{"$f":"IF(OR(D525=\"\",D525=0),0,MAX(C$486:C524)+1)","v":0},{"$f":"IF(D$518=0,0,IF(ISERROR(VLOOKUP($G$2110,$H$2108:$H$2111,1,FALSE)),0,IF(OR(E525=0,E525=C$2179),INDIRECT(ADDRESS($G$2111+ROW(C525)-ROW($C$519),6+G$2108,1,1,$G$2109)),0)))","v":0},{"$f":"INDIRECT(ADDRESS($G$2111+ROW($D525)-ROW($D$519),2,1,1,$G$2109))","v":0},{"$f":"INDIRECT(ADDRESS($G$2111+ROW($D525)-ROW($D$519),3,1,1,$G$2109))","v":"Ajustez les quantités"},{"$f":"INDIRECT(ADDRESS($G$2111+ROW($D525)-ROW($D$519),4,1,1,$G$2109))","v":"0020160888"},{"$f":"INDIRECT(ADDRESS($G$2111+ROW($D525)-ROW($D$519),5,1,1,$G$2109))","v":"Kit changmt gaz > PecoTEC 25"},{"$f":"INDIRECT(ADDRESS($G$2111+ROW($D525)-ROW($D$519),6,1,1,$G$2109))","v":132}]
["Accessoire Chaudière",69,{"$f":"IF(OR(D526=\"\",D526=0),0,MAX(C$486:C525)+1)","v":0},{"$f":"IF(D$518=0,0,IF(ISERROR(VLOOKUP($G$2110,$H$2108:$H$2111,1,FALSE)),0,IF(OR(E526=0,E526=C$2179),INDIRECT(ADDRESS($G$2111+ROW(C526)-ROW($C$519),6+G$2108,1,1,$G$2109)),0)))","v":0},{"$f":"INDIRECT(ADDRESS($G$2111+ROW($D526)-ROW($D$519),2,1,1,$G$2109))","v":0},{"$f":"INDIRECT(ADDRESS($G$2111+ROW($D526)-ROW($D$519),3,1,1,$G$2109))","v":"Ajustez les quantités"},{"$f":"INDIRECT(ADDRESS($G$2111+ROW($D526)-ROW($D$519),4,1,1,$G$2109))","v":"0020160887"},{"$f":"INDIRECT(ADDRESS($G$2111+ROW($D526)-ROW($D$519),5,1,1,$G$2109))","v":"Kit changmt gaz > PecoTEC 15"},{"$f":"INDIRECT(ADDRESS($G$2111+ROW($D526)-ROW($D$519),6,1,1,$G$2109))","v":29}]
["Accessoire Chaudière",70,{"$f":"IF(OR(D527=\"\",D527=0),0,MAX(C$486:C526)+1)","v":0},{"$f":"IF(D$518=0,0,IF(ISERROR(VLOOKUP($G$2110,$H$2108:$H$2111,1,FALSE)),0,IF(OR(E527=0,E527=C$2179),INDIRECT(ADDRESS($G$2111+ROW(C527)-ROW($C$519),6+G$2108,1,1,$G$2109)),0)))","v":0},{"$f":"INDIRECT(ADDRESS($G$2111+ROW($D527)-ROW($D$519),2,1,1,$G$2109))","v":0},{"$f":"INDIRECT(ADDRESS($G$2111+ROW($D527)-ROW($D$519),3,1,1,$G$2109))","v":0},{"$f":"INDIRECT(ADDRESS($G$2111+ROW($D527)-ROW($D$519),4,1,1,$G$2109))","v":0},{"$f":"INDIRECT(ADDRESS($G$2111+ROW($D527)-ROW($D$519),5,1,1,$G$2109))","v":0},{"$f":"INDIRECT(ADDRESS($G$2111+ROW($D527)-ROW($D$519),6,1,1,$G$2109))","v":0}]
["Accessoire Chaudière",71,{"$f":"IF(OR(D528=\"\",D528=0),0,MAX(C$486:C527)+1)","v":0},{"$f":"IF(D$518=0,0,IF(ISERROR(VLOOKUP($G$2110,$H$2108:$H$2111,1,FALSE)),0,IF(OR(E528=0,E528=C$2179),INDIRECT(ADDRESS($G$2111+ROW(C528)-ROW($C$519),6+G$2108,1,1,$G$2109)),0)))","v":0},{"$f":"INDIRECT(ADDRESS($G$2111+ROW($D528)-ROW($D$519),2,1,1,$G$2109))","v":0},{"$f":"INDIRECT(ADDRESS($G$2111+ROW($D528)-ROW($D$519),3,1,1,$G$2109))","v":0},{"$f":"INDIRECT(ADDRESS($G$2111+ROW($D528)-ROW($D$519),4,1,1,$G$2109))","v":0},{"$f":"INDIRECT(ADDRESS($G$2111+ROW($D528)-ROW($D$519),5,1,1,$G$2109))","v":0},{"$f":"INDIRECT(ADDRESS($G$2111+ROW($D528)-ROW($D$519),6,1,1,$G$2109))","v":0}]
["Accessoire Chaudière",72,{"$f":"IF(OR(D529=\"\",D529=0),0,MAX(C$486:C528)+1)","v":0},{"$f":"IF(D$518=0,0,IF(ISERROR(VLOOKUP($G$2110,$H$2108:$H$2111,1,FALSE)),0,IF(OR(E529=0,E529=C$2179),INDIRECT(ADDRESS($G$2111+ROW(C529)-ROW($C$519),6+G$2108,1,1,$G$2109)),0)))","v":0},{"$f":"INDIRECT(ADDRESS($G$2111+ROW($D529)-ROW($D$519),2,1,1,$G$2109))","v":0},{"$f":"INDIRECT(ADDRESS($G$2111+ROW($D529)-ROW($D$519),3,1,1,$G$2109))","v":0},{"$f":"INDIRECT(ADDRESS($G$2111+ROW($D529)-ROW($D$519),4,1,1,$G$2109))","v":0},{"$f":"INDIRECT(ADDRESS($G$2111+ROW($D529)-ROW($D$519),5,1,1,$G$2109))","v":0},{"$f":"INDIRECT(ADDRESS($G$2111+ROW($D529)-ROW($D$519),6,1,1,$G$2109))","v":0}]
["Accessoire Chaudière",73,{"$f":"IF(OR(D530=\"\",D530=0),0,MAX(C$486:C529)+1)","v":0},{"$f":"IF(D$518=0,0,IF(ISERROR(VLOOKUP($G$2110,$H$2108:$H$2111,1,FALSE)),0,IF(OR(E530=0,E530=C$2179),INDIRECT(ADDRESS($G$2111+ROW(C530)-ROW($C$519),6+G$2108,1,1,$G$2109)),0)))","v":0},{"$f":"INDIRECT(ADDRESS($G$2111+ROW($D530)-ROW($D$519),2,1,1,$G$2109))","v":0},{"$f":"INDIRECT(ADDRESS($G$2111+ROW($D530)-ROW($D$519),3,1,1,$G$2109))","v":0},{"$f":"INDIRECT(ADDRESS($G$2111+ROW($D530)-ROW($D$519),4,1,1,$G$2109))","v":0},{"$f":"INDIRECT(ADDRESS($G$2111+ROW($D530)-ROW($D$519),5,1,1,$G$2109))","v":0},{"$f":"INDIRECT(ADDRESS($G$2111+ROW($D530)-ROW($D$519),6,1,1,$G$2109))","v":0}]
["Accessoire Chaudière",74,{"$f":"IF(OR(D531=\"\",D531=0),0,MAX(C$486:C530)+1)","v":0},{"$f":"IF(D$518=0,0,IF(ISERROR(VLOOKUP($G$2110,$H$2108:$H$2111,1,FALSE)),0,IF(OR(E531=0,E531=C$2179),INDIRECT(ADDRESS($G$2111+ROW(C531)-ROW($C$519),6+G$2108,1,1,$G$2109)),0)))","v":0},{"$f":"INDIRECT(ADDRESS($G$2111+ROW($D531)-ROW($D$519),2,1,1,$G$2109))","v":0},{"$f":"INDIRECT(ADDRESS($G$2111+ROW($D531)-ROW($D$519),3,1,1,$G$2109))","v":0},{"$f":"INDIRECT(ADDRESS($G$2111+ROW($D531)-ROW($D$519),4,1,1,$G$2109))","v":0},{"$f":"INDIRECT(ADDRESS($G$2111+ROW($D531)-ROW($D$519),5,1,1,$G$2109))","v":0},{"$f":"INDIRECT(ADDRESS($G$2111+ROW($D531)-ROW($D$519),6,1,1,$G$2109))","v":0}]
["Etablissement devis",75,{"$f":"IF(OR(D532=\"\",D532=0),0,MAX(C$486:C531)+1)","v":0},{"$f":"IF(SUM(D533:D546)=0,0,\".\")","v":0},{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C532),1,1,$G$1326))","v":"PAC"},"Obligatoire",{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(F$457),COLUMN()-COLUMN($C532),1,1,$G$1326))","v":"."},"Préparateur ECS"]
["Etablissement devis",76,{"$f":"IF(OR(D533=\"\",D533=0),0,MAX(C$486:C532)+1)","v":0},{"$f":"IF(OR(E533=0,E533=C$2179),INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(I$457),6+G$1329,1,1,$G$1326)),0)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(E$457),COLUMN()-COLUMN($C533),1,1,$G$1326))","v":0},0,0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(H$457),COLUMN()-COLUMN($C533),1,1,$G$1326))","v":0}]
["Etablissement devis",77,{"$f":"IF(OR(D534=\"\",D534=0),0,MAX(C$486:C533)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",78,{"$f":"IF(OR(D535=\"\",D535=0),0,MAX(C$486:C534)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",79,{"$f":"IF(OR(D536=\"\",D536=0),0,MAX(C$486:C535)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",80,{"$f":"IF(OR(D537=\"\",D537=0),0,MAX(C$486:C536)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",81,{"$f":"IF(OR(D538=\"\",D538=0),0,MAX(C$486:C537)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",82,{"$f":"IF(OR(D539=\"\",D539=0),0,MAX(C$486:C538)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",83,{"$f":"IF(OR(D540=\"\",D540=0),0,MAX(C$486:C539)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",84,{"$f":"IF(OR(D541=\"\",D541=0),0,MAX(C$486:C540)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",85,{"$f":"IF(OR(D542=\"\",D542=0),0,MAX(C$486:C541)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",86,{"$f":"IF(OR(D543=\"\",D543=0),0,MAX(C$486:C542)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",87,{"$f":"IF(OR(D544=\"\",D544=0),0,MAX(C$486:C543)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",88,{"$f":"IF(OR(D545=\"\",D545=0),0,MAX(C$486:C544)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",89,{"$f":"IF(OR(D546=\"\",D546=0),0,MAX(C$486:C545)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",90,{"$f":"IF(OR(D547=\"\",D547=0),0,MAX(C$486:C546)+1)","v":1},{"$f":"IF(SUM(D548:D755)=0,0,\".\")","v":"."},"PAC","Obligatoire",null,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(G$457),COLUMN()-COLUMN($C547),1,1,$G$1326))","v":"Accessoires hydrauliques et électriques"},"."]
["Etablissement devis",91,{"$f":"IF(OR(D548=\"\",D548=0),0,MAX(C$486:C547)+1)","v":0},{"$f":"IF(OR(E548=0,E548=C$2179),INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(I$457),6+G$1329,1,1,$G$1326)),0)","v":0},0,"Oui",{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(F$457),COLUMN()-COLUMN($C548),1,1,$G$1326))","v":"0010031647"},"Interface VWZ AI - aroTH. plus",291,null,null,null,{"$f":"IF(OR(D547=0,H548=0),0,H548)","v":"Interface VWZ AI - aroTH. plus"}]
["Etablissement devis",92,{"$f":"IF(OR(D549=\"\",D549=0),0,MAX(C$486:C548)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",93,{"$f":"IF(OR(D550=\"\",D550=0),0,MAX(C$486:C549)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",94,{"$f":"IF(OR(D551=\"\",D551=0),0,MAX(C$486:C550)+1)","v":2},1,0,"Oui","0010022087","uniTOWER Plus - VIH QW 190/6 E",4404]
["Etablissement devis",{"$f":"B551+1","v":95},{"$f":"IF(OR(D552=\"\",D552=0),0,MAX(C$486:C551)+1)","v":3},1,0,"Oui","0020221263","Kit de raccordement uniTOWER",208]
["Etablissement devis",96,{"$f":"IF(OR(D553=\"\",D553=0),0,MAX(C$486:C552)+1)","v":4},1,0,0,"302040","Mitigeur thermostatique",133]
["Etablissement devis",97,{"$f":"IF(OR(D554=\"\",D554=0),0,MAX(C$486:C553)+1)","v":0},"",{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C554),1,1,$G$1326))","v":0},"Oui","0020139895","VR 32/3 HYB Coupl. bus PAC hyb",153]
["Etablissement devis",98,{"$f":"IF(OR(D555=\"\",D555=0),0,MAX(C$486:C554)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C555),1,1,$G$1326))","v":0},0,0,0,0]
["Etablissement devis",99,{"$f":"IF(OR(D556=\"\",D556=0),0,MAX(C$486:C555)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C556),1,1,$G$1326))","v":0},0,0,0,0]
["Etablissement devis",100,{"$f":"IF(OR(D557=\"\",D557=0),0,MAX(C$486:C556)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C557),1,1,$G$1326))","v":0},0,0,0,0]
["Etablissement devis",101,{"$f":"IF(OR(D558=\"\",D558=0),0,MAX(C$486:C557)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C558),1,1,$G$1326))","v":0},0,0,0,0]
["Etablissement devis",102,{"$f":"IF(OR(D559=\"\",D559=0),0,MAX(C$486:C558)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C559),1,1,$G$1326))","v":0},0,0,0,0]
["Etablissement devis",103,{"$f":"IF(OR(D560=\"\",D560=0),0,MAX(C$486:C559)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C560),1,1,$G$1326))","v":0},0,0,0,0]
["Etablissement devis",104,{"$f":"IF(OR(D561=\"\",D561=0),0,MAX(C$486:C560)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C561),1,1,$G$1326))","v":0},0,0,0,0]
["Etablissement devis",105,{"$f":"IF(OR(D562=\"\",D562=0),0,MAX(C$486:C561)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C562),1,1,$G$1326))","v":0},0,0,0,0]
["Etablissement devis",106,{"$f":"IF(OR(D563=\"\",D563=0),0,MAX(C$486:C562)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C563),1,1,$G$1326))","v":0},0,0,0,0]
["Etablissement devis",107,{"$f":"IF(OR(D564=\"\",D564=0),0,MAX(C$486:C563)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C564),1,1,$G$1326))","v":0},0,0,0,0]
["Etablissement devis",108,{"$f":"IF(OR(D565=\"\",D565=0),0,MAX(C$486:C564)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C565),1,1,$G$1326))","v":0},0,0,0,0]
["Etablissement devis",109,{"$f":"IF(OR(D566=\"\",D566=0),0,MAX(C$486:C565)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C566),1,1,$G$1326))","v":0},0,0,0,0]
["Etablissement devis",110,{"$f":"IF(OR(D567=\"\",D567=0),0,MAX(C$486:C566)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",111,{"$f":"IF(OR(D568=\"\",D568=0),0,MAX(C$486:C567)+1)","v":0},{"$f":"IF(OR(E568=0,E568=C$2179),INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(I$457),6+G$1329,1,1,$G$1326)),0)","v":0},0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",112,{"$f":"IF(OR(D569=\"\",D569=0),0,MAX(C$486:C568)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",113,{"$f":"IF(OR(D570=\"\",D570=0),0,MAX(C$486:C569)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",114,{"$f":"IF(OR(D571=\"\",D571=0),0,MAX(C$486:C570)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",115,{"$f":"IF(OR(D572=\"\",D572=0),0,MAX(C$486:C571)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",116,{"$f":"IF(OR(D573=\"\",D573=0),0,MAX(C$486:C572)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",117,{"$f":"IF(OR(D574=\"\",D574=0),0,MAX(C$486:C573)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",118,{"$f":"IF(OR(D575=\"\",D575=0),0,MAX(C$486:C574)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",119,{"$f":"IF(OR(D576=\"\",D576=0),0,MAX(C$486:C575)+1)","v":0},{"$f":"IF(OR(E576=0,E576=C$2179),INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(I$457),6+$G$2085,1,1,$G$2086)),0)","v":0},{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C576),1,1,$G$2086))","v":"aroTHERM plus 45/6 - 230 V S3"},"Non","0020269273","Réservoir tampon 18 litres pour uniTOWER",647]
["Etablissement devis",120,{"$f":"IF(OR(D577=\"\",D577=0),0,MAX(C$486:C576)+1)","v":0},0,"aroTHERM plus 55/6 - 230 V S3","Non","0020269273","Réservoir tampon 18 litres pour uniTOWER",647]
["Etablissement devis",121,{"$f":"IF(OR(D578=\"\",D578=0),0,MAX(C$486:C577)+1)","v":0},0,"aroTHERM plus 85/6 - 230 V S3","Non","0020269273","Réservoir tampon 18 litres pour uniTOWER",647]
["Etablissement devis",122,{"$f":"IF(OR(D579=\"\",D579=0),0,MAX(C$486:C578)+1)","v":0},0,"aroTHERM plus 45/6 - 230 V S3","Non","0010034126","Ballon tampon de 45 litres VP RW 45/2 B",733]
["Etablissement devis",123,{"$f":"IF(OR(D580=\"\",D580=0),0,MAX(C$486:C579)+1)","v":0},0,"aroTHERM plus 55/6 - 230 V S3","Non","0010034126","Ballon tampon de 45 litres VP RW 45/2 B",733]
["Etablissement devis",124,{"$f":"IF(OR(D581=\"\",D581=0),0,MAX(C$486:C580)+1)","v":0},0,"aroTHERM plus 85/6 - 230 V S3","Non","0010034126","Ballon tampon de 45 litres VP RW 45/2 B",733]
["Etablissement devis",125,{"$f":"IF(OR(D582=\"\",D582=0),0,MAX(C$486:C581)+1)","v":0},0,"aroTHERM plus 125/6 - 230 V S3","Non","0010034126","Ballon tampon de 45 litres VP RW 45/2 B",733]
["Etablissement devis",126,{"$f":"IF(OR(D583=\"\",D583=0),0,MAX(C$486:C582)+1)","v":0},0,"aroTHERM plus 125/6 - 400 V S3","Non","0010034126","Ballon tampon de 45 litres VP RW 45/2 B",733]
["Etablissement devis",127,{"$f":"IF(OR(D584=\"\",D584=0),0,MAX(C$486:C583)+1)","v":5},1,"aroTHERM plus 155/6 - 230 V S3","Non","0010021456","Ballon tampon VPS R 100/1 M",1097]
["Etablissement devis",128,{"$f":"IF(OR(D585=\"\",D585=0),0,MAX(C$486:C584)+1)","v":0},0,"aroTHERM plus 155/6 - 400 V S3","Non","0010021456","Ballon tampon VPS R 100/1 M",1097]
["Etablissement devis",129,{"$f":"IF(OR(D586=\"\",D586=0),0,MAX(C$486:C585)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C586),1,1,$G$2086))","v":"aroTHERM VWL 55/3 A 230V"},"Non","0020269273","Réservoir tampon 18 litres pour uniTOWER",647]
["Etablissement devis",130,{"$f":"IF(OR(D587=\"\",D587=0),0,MAX(C$486:C586)+1)","v":0},0,"aroTHERM VWL 85/3 A 230V","Non","0020269273","Réservoir tampon 18 litres pour uniTOWER",647]
["Etablissement devis",131,{"$f":"IF(OR(D588=\"\",D588=0),0,MAX(C$486:C587)+1)","v":0},0,"aroTHERM VWL 55/3 A 230V","Non","0010034126","Ballon tampon de 45 litres VP RW 45/2 B",733]
["Etablissement devis",132,{"$f":"IF(OR(D589=\"\",D589=0),0,MAX(C$486:C588)+1)","v":0},0,"aroTHERM VWL 85/3 A 230V","Non","0010034126","Ballon tampon de 45 litres VP RW 45/2 B",733]
["Etablissement devis",133,{"$f":"IF(OR(D590=\"\",D590=0),0,MAX(C$486:C589)+1)","v":0},0,"aroTHERM VWL 115/2 A 230V","Non","0010034126","Ballon tampon de 45 litres VP RW 45/2 B",733]
["Etablissement devis",134,{"$f":"IF(OR(D591=\"\",D591=0),0,MAX(C$486:C590)+1)","v":0},0,"aroTHERM VWL 155/2 A 230V","Non","0010021456","Ballon tampon VPS R 100/1 M",1097]
["Etablissement devis",135,{"$f":"IF(OR(D592=\"\",D592=0),0,MAX(C$486:C591)+1)","v":0},0,"aroTHERM Split 3 - 230V","Non","0020269273","Réservoir tampon 18 litres pour uniTOWER",647]
["Etablissement devis",136,{"$f":"IF(OR(D593=\"\",D593=0),0,MAX(C$486:C592)+1)","v":0},0,"aroTHERM Split 5 - 230V","Non","0020269273","Réservoir tampon 18 litres pour uniTOWER",647]
["Etablissement devis",137,{"$f":"IF(OR(D594=\"\",D594=0),0,MAX(C$486:C593)+1)","v":0},0,"aroTHERM Split 7 - 230V","Non","0020269273","Réservoir tampon 18 litres pour uniTOWER",647]
["Etablissement devis",138,{"$f":"IF(OR(D595=\"\",D595=0),0,MAX(C$486:C594)+1)","v":0},0,"aroTHERM Split 3 - 230V","Non","0010034126","Ballon tampon de 45 litres VP RW 45/2 B",733]
["Etablissement devis",139,{"$f":"IF(OR(D596=\"\",D596=0),0,MAX(C$486:C595)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C596),1,1,$G$2086))","v":"aroTHERM Split 5 - 230V"},"Non","0010034126","Ballon tampon de 45 litres VP RW 45/2 B",733]
["Etablissement devis",140,{"$f":"IF(OR(D597=\"\",D597=0),0,MAX(C$486:C596)+1)","v":0},0,"aroTHERM Split 7 - 230V","Non","0010034126","Ballon tampon de 45 litres VP RW 45/2 B",733]
["Etablissement devis",141,{"$f":"IF(OR(D598=\"\",D598=0),0,MAX(C$486:C597)+1)","v":0},0,"aroTHERM Split 10 - 230V","Non","0010034126","Ballon tampon de 45 litres VP RW 45/2 B",733]
["Etablissement devis",142,{"$f":"IF(OR(D599=\"\",D599=0),0,MAX(C$486:C598)+1)","v":0},0,"aroTHERM Split 10 - 400V","Non","0010034126","Ballon tampon de 45 litres VP RW 45/2 B",733]
["Etablissement devis",143,{"$f":"IF(OR(D600=\"\",D600=0),0,MAX(C$486:C599)+1)","v":0},0,"aroTHERM Split 12 - 230V","Non","0010021456","Ballon tampon VPS R 100/1 M",1097]
["Etablissement devis",144,{"$f":"IF(OR(D601=\"\",D601=0),0,MAX(C$486:C600)+1)","v":0},0,"aroTHERM Split 12 - 400V","Non","0010021456","Ballon tampon VPS R 100/1 M",1097]
["Etablissement devis",145,{"$f":"IF(OR(D602=\"\",D602=0),0,MAX(C$486:C601)+1)","v":0},0,"flexoTHERM exclusive - 5 kW - 230V","Non","0010021456","Ballon Tampon VPS R 100/1 M",1097]
["Etablissement devis",146,{"$f":"IF(OR(D603=\"\",D603=0),0,MAX(C$486:C602)+1)","v":0},0,"flexoTHERM exclusive - 8 kW - 230V","Non","0010021456","Ballon Tampon VPS R 100/1 M",1097]
["Etablissement devis",147,{"$f":"IF(OR(D604=\"\",D604=0),0,MAX(C$486:C603)+1)","v":0},0,"flexoTHERM exclusive - 11 kW - 230V","Non","0010021457","Ballon Tampon VPS R 200/1 B",1234]
["Etablissement devis",148,{"$f":"IF(OR(D605=\"\",D605=0),0,MAX(C$486:C604)+1)","v":0},0,"flexoTHERM exclusive - 5 kW - 3x400 V","Non","0010021456","Ballon Tampon VPS R 100/1 M",1097]
["Etablissement devis",149,{"$f":"IF(OR(D606=\"\",D606=0),0,MAX(C$486:C605)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C606),1,1,$G$2086))","v":"flexoTHERM exclusive - 8 kW - 3x400 V"},"Non","0010021456","Ballon Tampon VPS R 100/1 M",1097]
["Etablissement devis",150,{"$f":"IF(OR(D607=\"\",D607=0),0,MAX(C$486:C606)+1)","v":0},0,"flexoTHERM exclusive - 11 kW - 3x400 V","Non","0010021457","Ballon Tampon VPS R 200/1 B",1234]
["Etablissement devis",151,{"$f":"IF(OR(D608=\"\",D608=0),0,MAX(C$486:C607)+1)","v":0},0,"flexoTHERM exclusive - 15 kW - 3x400 V","Non","0010021457","Ballon Tampon VPS R 200/1 B",1234]
["Etablissement devis",152,{"$f":"IF(OR(D609=\"\",D609=0),0,MAX(C$486:C588)+1)","v":0},0,"flexoTHERM exclusive - 19 kW - 3x400 V","Non","0010015118","Tampon allSTOR Plus VPS 300",1653]
["Etablissement devis",153,{"$f":"IF(OR(D610=\"\",D610=0),0,MAX(C$486:C609)+1)","v":0},0,"flexoCOMPACT exclusive - 5 kW - 230V","Non","0010021456","Ballon Tampon VPS R 100/1 M",1097]
["Etablissement devis",154,{"$f":"IF(OR(D611=\"\",D611=0),0,MAX(C$486:C610)+1)","v":0},0,"flexoCOMPACT exclusive - 8 kW - 230V","Non","0010021456","Ballon Tampon VPS R 100/1 M",1097]
["Etablissement devis",155,{"$f":"IF(OR(D612=\"\",D612=0),0,MAX(C$486:C611)+1)","v":0},0,"flexoCOMPACT exclusive - 11 kW - 230V","Non","0010021457","Ballon Tampon VPS R 200/1 B",1234]
["Etablissement devis",156,{"$f":"IF(OR(D613=\"\",D613=0),0,MAX(C$486:C612)+1)","v":0},0,"flexoCOMPACT exclusive - 5 kW - 3x400 V","Non","0010021456","Ballon Tampon VPS R 100/1 M",1097]
["Etablissement devis",157,{"$f":"IF(OR(D614=\"\",D614=0),0,MAX(C$486:C613)+1)","v":0},0,"flexoCOMPACT exclusive - 8 kW - 3x400 V","Non","0010021456","Ballon Tampon VPS R 100/1 M",1097]
["Etablissement devis",158,{"$f":"IF(OR(D615=\"\",D615=0),0,MAX(C$486:C614)+1)","v":0},0,"flexoCOMPACT exclusive - 11 kW - 3x400 V","Non","0010021457","Ballon Tampon VPS R 200/1 B",1234]
["Etablissement devis",159,{"$f":"IF(OR(D616=\"\",D616=0),0,MAX(C$486:C615)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C616),1,1,$G$2086))","v":"flexoTHERM exclusive VWF 54/4-5 - 400V + aroCOLLECT"},"Non","0010021456","Ballon Tampon VPS R 100/1 M",1097]
["Etablissement devis",160,{"$f":"IF(OR(D617=\"\",D617=0),0,MAX(C$486:C616)+1)","v":0},0,"flexoTHERM exclusive VWF 84/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Non","0010021456","Ballon Tampon VPS R 100/1 M",1097]
["Etablissement devis",161,{"$f":"IF(OR(D618=\"\",D618=0),0,MAX(C$486:C617)+1)","v":0},0,"flexoTHERM exclusive VWF 117/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Non","0010021457","Ballon Tampon VPS R 200/1 B",1234]
["Etablissement devis",162,{"$f":"IF(OR(D619=\"\",D619=0),0,MAX(C$486:C618)+1)","v":0},0,"flexoTHERM exclusive VWF 157/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Non","0010021457","Ballon Tampon VPS R 200/1 B",1234]
["Etablissement devis",163,{"$f":"IF(OR(D620=\"\",D620=0),0,MAX(C$486:C619)+1)","v":0},0,"flexoTHERM exclusive VWF 197/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Non","0010015118","Tampon allSTOR Plus VPS 300",1653]
["Etablissement devis",164,{"$f":"IF(OR(D621=\"\",D621=0),0,MAX(C$486:C620)+1)","v":0},0,"FlexoCOMPACT exclusive VWF 58/4-5 - 400V + aroCOLLEC","Non","0010021456","Ballon Tampon VPS R 100/1 M",1097]
["Etablissement devis",165,{"$f":"IF(OR(D622=\"\",D622=0),0,MAX(C$486:C621)+1)","v":0},0,"FlexoCOMPACT exclusive VWF 88/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Non","0010021456","Ballon Tampon VPS R 100/1 M",1097]
["Etablissement devis",166,{"$f":"IF(OR(D623=\"\",D623=0),0,MAX(C$486:C622)+1)","v":0},0,"FlexoCOMPACT exclusive VWF 118/4-5 - 400V + aroCOLLECT","Non","0010021457","Ballon Tampon VPS R 200/1 B",1234]
["Etablissement devis",167,{"$f":"IF(OR(D624=\"\",D624=0),0,MAX(C$486:C623)+1)","v":0},0,"aroTHERM plus 125/6 - 400 V S3","Non","0010021456","Ballon Tampon VPS R 100/1 M",1097]
["Etablissement devis",168,{"$f":"IF(OR(D625=\"\",D625=0),0,MAX(C$486:C624)+1)","v":0},0,"aroTHERM plus 155/6 - 400 V S3","Non","0010021456","Ballon Tampon VPS R 100/1 M",1097]
["Etablissement devis",169,{"$f":"IF(OR(D626=\"\",D626=0),0,MAX(C$486:C625)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C626),1,1,$G$2086))","v":"aroTHERM plus 155/6 - 400 V S3"},"Non","0010021457","Ballon Tampon VPS R 200/1 B",1234]
["Etablissement devis",170,{"$f":"IF(OR(D627=\"\",D627=0),0,MAX(C$486:C626)+1)","v":0},0,"aroTHERM Split 10 - 400V","Non","0010021456","Ballon Tampon VPS R 100/1 M",1097]
["Etablissement devis",171,{"$f":"IF(OR(D628=\"\",D628=0),0,MAX(C$486:C627)+1)","v":0},0,"aroTHERM Split 12 - 400V","Non","0010021456","Ballon Tampon VPS R 100/1 M",1097]
["Etablissement devis",172,{"$f":"IF(OR(D629=\"\",D629=0),0,MAX(C$486:C628)+1)","v":0},0,"aroTHERM Split 12 - 400V","Non","0010021457","Ballon Tampon VPS R 200/1 B",1234]
["Etablissement devis",173,{"$f":"IF(OR(D630=\"\",D630=0),0,MAX(C$486:C629)+1)","v":0},0,"flexoTHERM exclusive - 11 kW - 3x400 V","Non","0010021457","Ballon Tampon VPS R 200/1 B",1234]
["Etablissement devis",174,{"$f":"IF(OR(D631=\"\",D631=0),0,MAX(C$486:C630)+1)","v":0},0,"flexoTHERM exclusive - 11 kW - 3x400 V","Non","0010015118","Tampon allSTOR Plus VPS 300",1653]
["Etablissement devis",175,{"$f":"IF(OR(D632=\"\",D632=0),0,MAX(C$486:C631)+1)","v":0},0,"flexoTHERM exclusive - 15 kW - 3x400 V","Non","0010021457","Ballon Tampon VPS R 200/1 B",1234]
["Etablissement devis",176,{"$f":"IF(OR(D633=\"\",D633=0),0,MAX(C$486:C632)+1)","v":0},0,"flexoTHERM exclusive - 15 kW - 3x400 V","Non","0010015118","Tampon allSTOR Plus VPS 300",1653]
["Etablissement devis",{"$f":"B633+1","v":177},{"$f":"IF(OR(D634=\"\",D634=0),0,MAX(C$486:C633)+1)","v":0},0,"flexoTHERM exclusive - 15 kW - 3x400 V","Non","0010015119","Tampon allSTOR Plus VPS 500",1882]
["Etablissement devis",178,{"$f":"IF(OR(D635=\"\",D635=0),0,MAX(C$486:C634)+1)","v":0},0,"flexoTHERM exclusive - 19 kW - 3x400 V","Non","0010015118","Tampon allSTOR Plus VPS 300",1653]
["Etablissement devis",179,{"$f":"IF(OR(D636=\"\",D636=0),0,MAX(C$486:C635)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C636),1,1,$G$2086))","v":"flexoTHERM exclusive - 19 kW - 3x400 V"},"Non","0010015119","TAMPON ALLSTOR PLUS VPS 500",1882]
["Etablissement devis",180,{"$f":"IF(OR(D637=\"\",D637=0),0,MAX(C$486:C636)+1)","v":0},0,"flexoTHERM exclusive - 19 kW - 3x400 V","Non","0010015120","TAMPON ALLSTOR PLUS VPS 800",{"$error":"#N/A"}]
["Etablissement devis",181,{"$f":"IF(OR(D638=\"\",D638=0),0,MAX(C$486:C637)+1)","v":0},0,"aroTHERM plus 45/6 - 230 V S3","Ajustez les quantités","0020170507","Kit gestion 1 zone",588]
["Etablissement devis",182,{"$f":"IF(OR(D639=\"\",D639=0),0,MAX(C$486:C638)+1)","v":0},0,"aroTHERM plus 55/6 - 230 V S3","Ajustez les quantités","0020170507","Kit gestion 1 zone",588]
["Etablissement devis",183,{"$f":"IF(OR(D640=\"\",D640=0),0,MAX(C$486:C639)+1)","v":0},{"$f":"IF(OR(E640=0,E640=C$2179),INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(I$457),6+$G$2085,1,1,$G$2086)),0)","v":0},"aroTHERM plus 85/6 - 230 V S3","Ajustez les quantités","0020170507","Kit gestion 1 zone",588]
["Etablissement devis",184,{"$f":"IF(OR(D641=\"\",D641=0),0,MAX(C$486:C640)+1)","v":0},0,"aroTHERM VWL 55/3 A 230V","Ajustez les quantités","0020170507","Kit gestion 1 zone",588]
["Etablissement devis",185,{"$f":"IF(OR(D642=\"\",D642=0),0,MAX(C$486:C641)+1)","v":0},0,"aroTHERM VWL 85/3 A 230V","Ajustez les quantités","0020170507","Kit gestion 1 zone",588]
["Etablissement devis",186,{"$f":"IF(OR(D643=\"\",D643=0),0,MAX(C$486:C642)+1)","v":0},0,"aroTHERM Split 3 - 230V","Ajustez les quantités","0020170507","Kit gestion 1 zone",588]
["Etablissement devis",187,{"$f":"IF(OR(D644=\"\",D644=0),0,MAX(C$486:C643)+1)","v":0},0,"aroTHERM Split 5 - 230V","Ajustez les quantités","0020170507","Kit gestion 1 zone",588]
["Etablissement devis",188,{"$f":"IF(OR(D645=\"\",D645=0),0,MAX(C$486:C644)+1)","v":0},0,"aroTHERM Split 7 - 230V","Ajustez les quantités","0020170507","Kit gestion 1 zone",588]
["Etablissement devis",189,{"$f":"IF(OR(D646=\"\",D646=0),0,MAX(C$486:C645)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C646),1,1,$G$2086))","v":"aroTHERM plus 45/6 - 230 V S3"},"Ajustez les quantités","0020170508","Extension 2eme zone mélangee",515]
["Etablissement devis",190,{"$f":"IF(OR(D647=\"\",D647=0),0,MAX(C$486:C646)+1)","v":0},0,"aroTHERM plus 55/6 - 230 V S3","Ajustez les quantités","0020170508","Extension 2eme zone mélangee",515]
["Etablissement devis",191,{"$f":"IF(OR(D648=\"\",D648=0),0,MAX(C$486:C647)+1)","v":0},0,"aroTHERM plus 85/6 - 230 V S3","Ajustez les quantités","0020170508","Extension 2eme zone mélangee",515]
["Etablissement devis",192,{"$f":"IF(OR(D649=\"\",D649=0),0,MAX(C$486:C648)+1)","v":0},0,"aroTHERM VWL 55/3 A 230V","Ajustez les quantités","0020170508","Extension 2eme zone mélangee",515]
["Etablissement devis",193,{"$f":"IF(OR(D650=\"\",D650=0),0,MAX(C$486:C649)+1)","v":0},0,"aroTHERM VWL 85/3 A 230V","Ajustez les quantités","0020170508","Extension 2eme zone mélangee",515]
["Etablissement devis",194,{"$f":"IF(OR(D651=\"\",D651=0),0,MAX(C$486:C650)+1)","v":0},0,"aroTHERM Split 3 - 230V","Ajustez les quantités","0020170508","Extension 2eme zone mélangee",515]
["Etablissement devis",195,{"$f":"IF(OR(D652=\"\",D652=0),0,MAX(C$486:C651)+1)","v":0},0,"aroTHERM Split 5 - 230V","Ajustez les quantités","0020170508","Extension 2eme zone mélangee",515]
["Etablissement devis",196,{"$f":"IF(OR(D653=\"\",D653=0),0,MAX(C$486:C652)+1)","v":0},0,"aroTHERM Split 7 - 230V","Ajustez les quantités","0020170508","Extension 2eme zone mélangee",515]
["Etablissement devis",197,{"$f":"IF(OR(D654=\"\",D654=0),0,MAX(C$486:C653)+1)","v":0},0,"aroTHERM plus 45/6 - 230 V S3","Ajustez les quantités","0020170509","Extension 2eme zone directe",452]
["Etablissement devis",198,{"$f":"IF(OR(D655=\"\",D655=0),0,MAX(C$486:C654)+1)","v":0},0,"aroTHERM plus 55/6 - 230 V S3","Ajustez les quantités","0020170509","Extension 2eme zone directe",452]
["Etablissement devis",199,{"$f":"IF(OR(D656=\"\",D656=0),0,MAX(C$486:C655)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C656),1,1,$G$2086))","v":"aroTHERM plus 85/6 - 230 V S3"},"Ajustez les quantités","0020170509","Extension 2eme zone directe",452]
["Etablissement devis",200,{"$f":"IF(OR(D657=\"\",D657=0),0,MAX(C$486:C656)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C657),1,1,$G$2086))","v":"aroTHERM VWL 55/3 A 230V"},"Ajustez les quantités","0020170509","Extension 2eme zone directe",452]
["Etablissement devis",201,{"$f":"IF(OR(D658=\"\",D658=0),0,MAX(C$486:C657)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C658),1,1,$G$2086))","v":"aroTHERM VWL 85/3 A 230V"},"Ajustez les quantités","0020170509","Extension 2eme zone directe",452]
["Etablissement devis",202,{"$f":"IF(OR(D659=\"\",D659=0),0,MAX(C$486:C658)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C659),1,1,$G$2086))","v":"aroTHERM Split 3 - 230V"},"Ajustez les quantités","0020170509","Extension 2eme zone directe",452]
["Etablissement devis",203,{"$f":"IF(OR(D660=\"\",D660=0),0,MAX(C$486:C659)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C660),1,1,$G$2086))","v":"aroTHERM Split 5 - 230V"},"Ajustez les quantités","0020170509","Extension 2eme zone directe",452]
["Etablissement devis",204,{"$f":"IF(OR(D661=\"\",D661=0),0,MAX(C$486:C660)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C661),1,1,$G$2086))","v":"aroTHERM Split 7 - 230V"},"Ajustez les quantités","0020170509","Extension 2eme zone directe",452]
["Etablissement devis",205,{"$f":"IF(OR(D662=\"\",D662=0),0,MAX(C$486:C661)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C662),1,1,$G$2086))","v":"aroTHERM plus 125/6 - 230 V S3"},"Ajustez les quantités","0020191817","Module hydraulique circuit direct",414]
["Etablissement devis",206,{"$f":"IF(OR(D663=\"\",D663=0),0,MAX(C$486:C662)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C663),1,1,$G$2086))","v":"aroTHERM plus 155/6 - 230 V S3"},"Ajustez les quantités","0020191817","Module hydraulique circuit direct",414]
["Etablissement devis",207,{"$f":"IF(OR(D664=\"\",D664=0),0,MAX(C$486:C663)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C664),1,1,$G$2086))","v":"aroTHERM VWL 115/2 A 230V"},"Ajustez les quantités","0020191817","Module hydraulique circuit direct",414]
["Etablissement devis",208,{"$f":"IF(OR(D665=\"\",D665=0),0,MAX(C$486:C664)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C665),1,1,$G$2086))","v":"aroTHERM VWL 155/2 A 230V"},"Ajustez les quantités","0020191817","Module hydraulique circuit direct",414]
["Etablissement devis",209,{"$f":"IF(OR(D666=\"\",D666=0),0,MAX(C$486:C665)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C666),1,1,$G$2086))","v":"aroTHERM Split 10 - 230V"},"Ajustez les quantités","0020191817","Module hydraulique circuit direct",414]
["Etablissement devis",210,{"$f":"IF(OR(D667=\"\",D667=0),0,MAX(C$486:C666)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C667),1,1,$G$2086))","v":"aroTHERM Split 12 - 230V"},"Ajustez les quantités","0020191817","Module hydraulique circuit direct",414]
["Etablissement devis",211,{"$f":"IF(OR(D668=\"\",D668=0),0,MAX(C$486:C667)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C668),1,1,$G$2086))","v":"aroTHERM plus 125/6 - 400 V S3"},"Ajustez les quantités","0020191817","Module hydraulique circuit direct",414]
["Etablissement devis",212,{"$f":"IF(OR(D669=\"\",D669=0),0,MAX(C$486:C668)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C669),1,1,$G$2086))","v":"aroTHERM plus 155/6 - 400 V S3"},"Ajustez les quantités","0020191817","Module hydraulique circuit direct",414]
["Etablissement devis",213,{"$f":"IF(OR(D670=\"\",D670=0),0,MAX(C$486:C669)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C670),1,1,$G$2086))","v":"aroTHERM Split 10 - 400V"},"Ajustez les quantités","0020191817","Module hydraulique circuit direct",414]
["Etablissement devis",214,{"$f":"IF(OR(D671=\"\",D671=0),0,MAX(C$486:C670)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C671),1,1,$G$2086))","v":"aroTHERM Split 12 - 400V"},"Ajustez les quantités","0020191817","Module hydraulique circuit direct",414]
["Etablissement devis",215,{"$f":"IF(OR(D672=\"\",D672=0),0,MAX(C$486:C671)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C672),1,1,$G$2086))","v":"flexoTHERM exclusive VWF 54/4-5 - 400V + aroCOLLECT"},"Ajustez les quantités","0020191817","Module hydraulique circuit direct",414]
["Etablissement devis",216,{"$f":"IF(OR(D673=\"\",D673=0),0,MAX(C$486:C672)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C673),1,1,$G$2086))","v":"flexoTHERM exclusive VWF 84/4-5 - 400V + aroCOLLECT"},"Ajustez les quantités","0020191817","Module hydraulique circuit direct",414]
["Etablissement devis",217,{"$f":"IF(OR(D674=\"\",D674=0),0,MAX(C$486:C673)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C674),1,1,$G$2086))","v":"flexoTHERM exclusive VWF 117/4-5 - 400V + aroCOLLECT"},"Ajustez les quantités","0020191817","Module hydraulique circuit direct",414]
["Etablissement devis",218,{"$f":"IF(OR(D675=\"\",D675=0),0,MAX(C$486:C674)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C675),1,1,$G$2086))","v":"flexoTHERM exclusive VWF 157/4-5 - 400V + aroCOLLECT"},"Ajustez les quantités","0020191817","Module hydraulique circuit direct",414]
["Etablissement devis",219,{"$f":"IF(OR(D676=\"\",D676=0),0,MAX(C$486:C675)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C676),1,1,$G$2086))","v":"flexoTHERM exclusive VWF 197/4-5 - 400V + aroCOLLECT"},"Ajustez les quantités","0020191817","Module hydraulique circuit direct",414]
["Etablissement devis",220,{"$f":"IF(OR(D677=\"\",D677=0),0,MAX(C$486:C676)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C677),1,1,$G$2086))","v":"FlexoCOMPACT exclusive VWF 58/4-5 - 400V + aroCOLLEC"},"Ajustez les quantités","0020191817","Module hydraulique circuit direct",414]
["Etablissement devis",221,{"$f":"IF(OR(D678=\"\",D678=0),0,MAX(C$486:C677)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C678),1,1,$G$2086))","v":"FlexoCOMPACT exclusive VWF 88/4-5 - 400V + aroCOLLECT"},"Ajustez les quantités","0020191817","Module hydraulique circuit direct",414]
["Etablissement devis",222,{"$f":"IF(OR(D679=\"\",D679=0),0,MAX(C$486:C678)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C679),1,1,$G$2086))","v":"FlexoCOMPACT exclusive VWF 118/4-5 - 400V + aroCOLLECT"},"Ajustez les quantités","0020191817","Module hydraulique circuit direct",414]
["Etablissement devis",223,{"$f":"IF(OR(D680=\"\",D680=0),0,MAX(C$486:C679)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C680),1,1,$G$2086))","v":"flexoCOMPACT exclusive - 5 kW - 230V"},"Ajustez les quantités","0020191817","Module hydraulique circuit direct",414]
["Etablissement devis",224,{"$f":"IF(OR(D681=\"\",D681=0),0,MAX(C$486:C680)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C681),1,1,$G$2086))","v":"flexoCOMPACT exclusive - 8 kW - 230V"},"Ajustez les quantités","0020191817","Module hydraulique circuit direct",414]
["Etablissement devis",225,{"$f":"IF(OR(D682=\"\",D682=0),0,MAX(C$486:C681)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C682),1,1,$G$2086))","v":"flexoCOMPACT exclusive - 11 kW - 230V"},"Ajustez les quantités","0020191817","Module hydraulique circuit direct",414]
["Etablissement devis",226,{"$f":"IF(OR(D683=\"\",D683=0),0,MAX(C$486:C682)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C683),1,1,$G$2086))","v":"flexoCOMPACT exclusive - 5 kW - 3x400 V"},"Ajustez les quantités","0020191817","Module hydraulique circuit direct",414]
["Etablissement devis",227,{"$f":"IF(OR(D684=\"\",D684=0),0,MAX(C$486:C683)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C684),1,1,$G$2086))","v":"flexoCOMPACT exclusive - 8 kW - 3x400 V"},"Ajustez les quantités","0020191817","Module hydraulique circuit direct",414]
["Etablissement devis",228,{"$f":"IF(OR(D685=\"\",D685=0),0,MAX(C$486:C684)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C685),1,1,$G$2086))","v":"flexoCOMPACT exclusive - 11 kW - 3x400 V"},"Ajustez les quantités","0020191817","Module hydraulique circuit direct",414]
["Etablissement devis",229,{"$f":"IF(OR(D686=\"\",D686=0),0,MAX(C$486:C685)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C686),1,1,$G$2086))","v":"flexoTHERM exclusive - 5 kW - 230V"},"Ajustez les quantités","0020191817","Module hydraulique circuit direct",414]
["Etablissement devis",230,{"$f":"IF(OR(D687=\"\",D687=0),0,MAX(C$486:C686)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C687),1,1,$G$2086))","v":"flexoTHERM exclusive - 8 kW - 230V"},"Ajustez les quantités","0020191817","Module hydraulique circuit direct",414]
["Etablissement devis",231,{"$f":"IF(OR(D688=\"\",D688=0),0,MAX(C$486:C687)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C688),1,1,$G$2086))","v":"flexoTHERM exclusive - 11 kW - 230V"},"Ajustez les quantités","0020191817","Module hydraulique circuit direct",414]
["Etablissement devis",232,{"$f":"IF(OR(D689=\"\",D689=0),0,MAX(C$486:C688)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C689),1,1,$G$2086))","v":"flexoTHERM exclusive - 5 kW - 3x400 V"},"Ajustez les quantités","0020191817","Module hydraulique circuit direct",414]
["Etablissement devis",233,{"$f":"IF(OR(D690=\"\",D690=0),0,MAX(C$486:C689)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C690),1,1,$G$2086))","v":"flexoTHERM exclusive - 8 kW - 3x400 V"},"Ajustez les quantités","0020191817","Module hydraulique circuit direct",414]
["Etablissement devis",234,{"$f":"IF(OR(D691=\"\",D691=0),0,MAX(C$486:C690)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C691),1,1,$G$2086))","v":"flexoTHERM exclusive - 11 kW - 3x400 V"},"Ajustez les quantités","0020191817","Module hydraulique circuit direct",414]
["Etablissement devis",235,{"$f":"IF(OR(D692=\"\",D692=0),0,MAX(C$486:C691)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C692),1,1,$G$2086))","v":"flexoTHERM exclusive - 15 kW - 3x400 V"},"Ajustez les quantités","0020191817","Module hydraulique circuit direct",414]
["Etablissement devis",236,{"$f":"IF(OR(D693=\"\",D693=0),0,MAX(C$486:C692)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C693),1,1,$G$2086))","v":"flexoTHERM exclusive - 19 kW - 3x400 V"},"Ajustez les quantités","0020191817","Module hydraulique circuit direct",414]
["Etablissement devis",237,{"$f":"IF(OR(D694=\"\",D694=0),0,MAX(C$486:C693)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C694),1,1,$G$2086))","v":"aroTHERM plus 125/6 - 230 V S3"},"Ajustez les quantités","0020191814","Module hydraulique circuit mélangé",638]
["Etablissement devis",238,{"$f":"IF(OR(D695=\"\",D695=0),0,MAX(C$486:C694)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C695),1,1,$G$2086))","v":"aroTHERM plus 125/6 - 400 V S3"},"Ajustez les quantités","0020191814","Module hydraulique circuit mélangé",638]
["Etablissement devis",239,{"$f":"IF(OR(D696=\"\",D696=0),0,MAX(C$486:C695)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C696),1,1,$G$2086))","v":"aroTHERM plus 155/6 - 230 V S3"},"Ajustez les quantités","0020191814","Module hydraulique circuit mélangé",638]
["Etablissement devis",240,{"$f":"IF(OR(D697=\"\",D697=0),0,MAX(C$486:C696)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C697),1,1,$G$2086))","v":"aroTHERM plus 155/6 - 400 V S3"},"Ajustez les quantités","0020191814","Module hydraulique circuit mélangé",638]
["Etablissement devis",241,{"$f":"IF(OR(D698=\"\",D698=0),0,MAX(C$486:C697)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C698),1,1,$G$2086))","v":"aroTHERM VWL 115/2 A 230V"},"Ajustez les quantités","0020191814","Module hydraulique circuit mélangé",638]
["Etablissement devis",242,{"$f":"IF(OR(D699=\"\",D699=0),0,MAX(C$486:C698)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C699),1,1,$G$2086))","v":"aroTHERM VWL 155/2 A 230V"},"Ajustez les quantités","0020191814","Module hydraulique circuit mélangé",638]
["Etablissement devis",243,{"$f":"IF(OR(D700=\"\",D700=0),0,MAX(C$486:C699)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C700),1,1,$G$2086))","v":"aroTHERM Split 10 - 230V"},"Ajustez les quantités","0020191814","Module hydraulique circuit mélangé",638]
["Etablissement devis",244,{"$f":"IF(OR(D701=\"\",D701=0),0,MAX(C$486:C700)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C701),1,1,$G$2086))","v":"aroTHERM Split 10 - 400V"},"Ajustez les quantités","0020191814","Module hydraulique circuit mélangé",638]
["Etablissement devis",245,{"$f":"IF(OR(D702=\"\",D702=0),0,MAX(C$486:C701)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C702),1,1,$G$2086))","v":"aroTHERM Split 12 - 230V"},"Ajustez les quantités","0020191814","Module hydraulique circuit mélangé",638]
["Etablissement devis",246,{"$f":"IF(OR(D703=\"\",D703=0),0,MAX(C$486:C702)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C703),1,1,$G$2086))","v":"aroTHERM Split 12 - 400V"},"Ajustez les quantités","0020191814","Module hydraulique circuit mélangé",638]
["Etablissement devis",247,{"$f":"IF(OR(D704=\"\",D704=0),0,MAX(C$486:C703)+1)","v":0},{"$f":"IF(OR(E704=0,E704=C$2179),INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(I$457),6+$G$2085,1,1,$G$2086)),0)","v":0},{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C704),1,1,$G$2086))","v":"aroTHERM plus 125/6 - 400 V S3"},"Ajustez les quantités","0020191814","Module hydraulique circuit mélangé",638]
["Etablissement devis",248,{"$f":"IF(OR(D705=\"\",D705=0),0,MAX(C$486:C704)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C705),1,1,$G$2086))","v":"aroTHERM plus 155/6 - 400 V S3"},"Ajustez les quantités","0020191814","Module hydraulique circuit mélangé",638]
["Etablissement devis",249,{"$f":"IF(OR(D706=\"\",D706=0),0,MAX(C$486:C705)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C706),1,1,$G$2086))","v":"aroTHERM plus 155/6 - 400 V S3"},"Ajustez les quantités","0020191814","Module hydraulique circuit mélangé",638]
["Etablissement devis",250,{"$f":"IF(OR(D707=\"\",D707=0),0,MAX(C$486:C706)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C707),1,1,$G$2086))","v":"aroTHERM Split 10 - 400V"},"Ajustez les quantités","0020191814","Module hydraulique circuit mélangé",638]
["Etablissement devis",251,{"$f":"IF(OR(D708=\"\",D708=0),0,MAX(C$486:C707)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C708),1,1,$G$2086))","v":"aroTHERM Split 12 - 400V"},"Ajustez les quantités","0020191814","Module hydraulique circuit mélangé",638]
["Etablissement devis",252,{"$f":"IF(OR(D709=\"\",D709=0),0,MAX(C$486:C708)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C709),1,1,$G$2086))","v":"aroTHERM Split 12 - 400V"},"Ajustez les quantités","0020191814","Module hydraulique circuit mélangé",638]
["Etablissement devis",253,{"$f":"IF(OR(D710=\"\",D710=0),0,MAX(C$486:C709)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C710),1,1,$G$2086))","v":"flexoTHERM exclusive VWF 54/4-5 - 400V + aroCOLLECT"},"Ajustez les quantités","0020191814","Module hydraulique circuit mélangé",638]
["Etablissement devis",254,{"$f":"IF(OR(D711=\"\",D711=0),0,MAX(C$486:C710)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C711),1,1,$G$2086))","v":"flexoTHERM exclusive VWF 84/4-5 - 400V + aroCOLLECT"},"Ajustez les quantités","0020191814","Module hydraulique circuit mélangé",638]
["Etablissement devis",255,{"$f":"IF(OR(D712=\"\",D712=0),0,MAX(C$486:C711)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C712),1,1,$G$2086))","v":"flexoTHERM exclusive VWF 117/4-5 - 400V + aroCOLLECT"},"Ajustez les quantités","0020191814","Module hydraulique circuit mélangé",638]
["Etablissement devis",256,{"$f":"IF(OR(D713=\"\",D713=0),0,MAX(C$486:C712)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C713),1,1,$G$2086))","v":"flexoTHERM exclusive VWF 157/4-5 - 400V + aroCOLLECT"},"Ajustez les quantités","0020191814","Module hydraulique circuit mélangé",638]
["Etablissement devis",257,{"$f":"IF(OR(D714=\"\",D714=0),0,MAX(C$486:C713)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C714),1,1,$G$2086))","v":"flexoTHERM exclusive VWF 197/4-5 - 400V + aroCOLLECT"},"Ajustez les quantités","0020191814","Module hydraulique circuit mélangé",638]
["Etablissement devis",258,{"$f":"IF(OR(D715=\"\",D715=0),0,MAX(C$486:C714)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C715),1,1,$G$2086))","v":"FlexoCOMPACT exclusive VWF 58/4-5 - 400V + aroCOLLEC"},"Ajustez les quantités","0020191814","Module hydraulique circuit mélangé",638]
["Etablissement devis",259,{"$f":"IF(OR(D716=\"\",D716=0),0,MAX(C$486:C715)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C716),1,1,$G$2086))","v":"FlexoCOMPACT exclusive VWF 88/4-5 - 400V + aroCOLLECT"},"Ajustez les quantités","0020191814","Module hydraulique circuit mélangé",638]
["Etablissement devis",260,{"$f":"IF(OR(D717=\"\",D717=0),0,MAX(C$486:C716)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C717),1,1,$G$2086))","v":"FlexoCOMPACT exclusive VWF 118/4-5 - 400V + aroCOLLECT"},"Ajustez les quantités","0020191814","Module hydraulique circuit mélangé",638]
["Etablissement devis",261,{"$f":"IF(OR(D718=\"\",D718=0),0,MAX(C$486:C717)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C718),1,1,$G$2086))","v":"flexoCOMPACT exclusive - 5 kW - 230V"},"Ajustez les quantités","0020191814","Module hydraulique circuit mélangé",638]
["Etablissement devis",262,{"$f":"IF(OR(D719=\"\",D719=0),0,MAX(C$486:C718)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C719),1,1,$G$2086))","v":"flexoCOMPACT exclusive - 8 kW - 230V"},"Ajustez les quantités","0020191814","Module hydraulique circuit mélangé",638]
["Etablissement devis",263,{"$f":"IF(OR(D720=\"\",D720=0),0,MAX(C$486:C719)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C720),1,1,$G$2086))","v":"flexoCOMPACT exclusive - 11 kW - 230V"},"Ajustez les quantités","0020191814","Module hydraulique circuit mélangé",638]
["Etablissement devis",264,{"$f":"IF(OR(D721=\"\",D721=0),0,MAX(C$486:C720)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C721),1,1,$G$2086))","v":"flexoCOMPACT exclusive - 5 kW - 3x400 V"},"Ajustez les quantités","0020191814","Module hydraulique circuit mélangé",638]
["Etablissement devis",265,{"$f":"IF(OR(D722=\"\",D722=0),0,MAX(C$486:C721)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C722),1,1,$G$2086))","v":"flexoCOMPACT exclusive - 8 kW - 3x400 V"},"Ajustez les quantités","0020191814","Module hydraulique circuit mélangé",638]
["Etablissement devis",266,{"$f":"IF(OR(D723=\"\",D723=0),0,MAX(C$486:C722)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C723),1,1,$G$2086))","v":"flexoCOMPACT exclusive - 11 kW - 3x400 V"},"Ajustez les quantités","0020191814","Module hydraulique circuit mélangé",638]
["Etablissement devis",267,{"$f":"IF(OR(D724=\"\",D724=0),0,MAX(C$486:C723)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C724),1,1,$G$2086))","v":"flexoTHERM exclusive - 5 kW - 230V"},"Ajustez les quantités","0020191814","Module hydraulique circuit mélangé",638]
["Etablissement devis",268,{"$f":"IF(OR(D725=\"\",D725=0),0,MAX(C$486:C724)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C725),1,1,$G$2086))","v":"flexoTHERM exclusive - 8 kW - 230V"},"Ajustez les quantités","0020191814","Module hydraulique circuit mélangé",638]
["Etablissement devis",269,{"$f":"IF(OR(D726=\"\",D726=0),0,MAX(C$486:C725)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C726),1,1,$G$2086))","v":"flexoTHERM exclusive - 11 kW - 230V"},"Ajustez les quantités","0020191814","Module hydraulique circuit mélangé",638]
["Etablissement devis",270,{"$f":"IF(OR(D727=\"\",D727=0),0,MAX(C$486:C726)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C727),1,1,$G$2086))","v":"flexoTHERM exclusive - 5 kW - 3x400 V"},"Ajustez les quantités","0020191814","Module hydraulique circuit mélangé",638]
["Etablissement devis",271,{"$f":"IF(OR(D728=\"\",D728=0),0,MAX(C$486:C727)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C728),1,1,$G$2086))","v":"flexoTHERM exclusive - 8 kW - 3x400 V"},"Ajustez les quantités","0020191814","Module hydraulique circuit mélangé",638]
["Etablissement devis",272,{"$f":"IF(OR(D729=\"\",D729=0),0,MAX(C$486:C728)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C729),1,1,$G$2086))","v":"flexoTHERM exclusive - 11 kW - 3x400 V"},"Ajustez les quantités","0020191814","Module hydraulique circuit mélangé",638]
["Etablissement devis",273,{"$f":"IF(OR(D730=\"\",D730=0),0,MAX(C$486:C729)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C730),1,1,$G$2086))","v":"flexoTHERM exclusive - 15 kW - 3x400 V"},"Ajustez les quantités","0020191814","Module hydraulique circuit mélangé",638]
["Etablissement devis",274,{"$f":"IF(OR(D731=\"\",D731=0),0,MAX(C$486:C730)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C731),1,1,$G$2086))","v":"flexoTHERM exclusive - 19 kW - 3x400 V"},"Ajustez les quantités","0020191814","Module hydraulique circuit mélangé",638]
["Etablissement devis",275,{"$f":"IF(OR(D732=\"\",D732=0),0,MAX(C$486:C731)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C732),1,1,$G$2086))","v":"aroTHERM plus 125/6 - 230 V S3"},"Ajustez les quantités","307556","Collecteur hydaulique 2 circuits",299]
["Etablissement devis",276,{"$f":"IF(OR(D733=\"\",D733=0),0,MAX(C$486:C732)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C733),1,1,$G$2086))","v":"aroTHERM plus 125/6 - 400 V S3"},"Ajustez les quantités","307556","Collecteur hydaulique 2 circuits",299]
["Etablissement devis",277,{"$f":"IF(OR(D734=\"\",D734=0),0,MAX(C$486:C733)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C734),1,1,$G$2086))","v":"aroTHERM plus 155/6 - 230 V S3"},"Ajustez les quantités","307556","Collecteur hydaulique 2 circuits",299]
["Etablissement devis",278,{"$f":"IF(OR(D735=\"\",D735=0),0,MAX(C$486:C734)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C735),1,1,$G$2086))","v":"aroTHERM plus 155/6 - 400 V S3"},"Ajustez les quantités","307556","Collecteur hydaulique 2 circuits",299]
["Etablissement devis",279,{"$f":"IF(OR(D736=\"\",D736=0),0,MAX(C$486:C735)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C736),1,1,$G$2086))","v":"aroTHERM VWL 115/2 A 230V"},"Ajustez les quantités","307556","Collecteur hydaulique 2 circuits",299]
["Etablissement devis",280,{"$f":"IF(OR(D737=\"\",D737=0),0,MAX(C$486:C736)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C737),1,1,$G$2086))","v":"aroTHERM VWL 155/2 A 230V"},"Ajustez les quantités","307556","Collecteur hydaulique 2 circuits",299]
["Etablissement devis",281,{"$f":"IF(OR(D738=\"\",D738=0),0,MAX(C$486:C737)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C738),1,1,$G$2086))","v":"aroTHERM Split 10 - 230V"},"Ajustez les quantités","307556","Collecteur hydaulique 2 circuits",299]
["Etablissement devis",282,{"$f":"IF(OR(D739=\"\",D739=0),0,MAX(C$486:C738)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C739),1,1,$G$2086))","v":"aroTHERM Split 10 - 400V"},"Ajustez les quantités","307556","Collecteur hydaulique 2 circuits",299]
["Etablissement devis",283,{"$f":"IF(OR(D740=\"\",D740=0),0,MAX(C$486:C739)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C740),1,1,$G$2086))","v":"aroTHERM Split 12 - 230V"},"Ajustez les quantités","307556","Collecteur hydaulique 2 circuits",299]
["Etablissement devis",284,{"$f":"IF(OR(D741=\"\",D741=0),0,MAX(C$486:C740)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C741),1,1,$G$2086))","v":"aroTHERM Split 12 - 400V"},"Ajustez les quantités","307556","Collecteur hydaulique 2 circuits",299]
["Etablissement devis",285,{"$f":"IF(OR(D742=\"\",D742=0),0,MAX(C$486:C741)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C742),1,1,$G$2086))","v":"aroTHERM plus 125/6 - 400 V S3"},"Ajustez les quantités","307556","Collecteur hydaulique 2 circuits",299]
["Etablissement devis",286,{"$f":"IF(OR(D743=\"\",D743=0),0,MAX(C$486:C742)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C743),1,1,$G$2086))","v":"aroTHERM plus 155/6 - 400 V S3"},"Ajustez les quantités","307556","Collecteur hydaulique 2 circuits",299]
["Etablissement devis",287,{"$f":"IF(OR(D744=\"\",D744=0),0,MAX(C$486:C743)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C744),1,1,$G$2086))","v":"aroTHERM plus 155/6 - 400 V S3"},"Ajustez les quantités","307556","Collecteur hydaulique 2 circuits",299]
["Etablissement devis",288,{"$f":"IF(OR(D745=\"\",D745=0),0,MAX(C$486:C744)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C745),1,1,$G$2086))","v":"aroTHERM Split 10 - 400V"},"Ajustez les quantités","307556","Collecteur hydaulique 2 circuits",299]
["Etablissement devis",289,{"$f":"IF(OR(D746=\"\",D746=0),0,MAX(C$486:C745)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C746),1,1,$G$2086))","v":"aroTHERM Split 12 - 400V"},"Ajustez les quantités","307556","Collecteur hydaulique 2 circuits",299]
["Etablissement devis",290,{"$f":"IF(OR(D747=\"\",D747=0),0,MAX(C$486:C746)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C747),1,1,$G$2086))","v":"aroTHERM Split 12 - 400V"},"Ajustez les quantités","307556","Collecteur hydaulique 2 circuits",299]
["Etablissement devis",291,{"$f":"IF(OR(D748=\"\",D748=0),0,MAX(C$486:C747)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C748),1,1,$G$2086))","v":"flexoTHERM exclusive VWF 54/4-5 - 400V + aroCOLLECT"},"Ajustez les quantités","307556","Collecteur hydaulique 2 circuits",299]
["Etablissement devis",292,{"$f":"IF(OR(D749=\"\",D749=0),0,MAX(C$486:C748)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C749),1,1,$G$2086))","v":"flexoTHERM exclusive VWF 84/4-5 - 400V + aroCOLLECT"},"Ajustez les quantités","307556","Collecteur hydaulique 2 circuits",299]
["Etablissement devis",293,{"$f":"IF(OR(D750=\"\",D750=0),0,MAX(C$486:C749)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C750),1,1,$G$2086))","v":"flexoTHERM exclusive VWF 117/4-5 - 400V + aroCOLLECT"},"Ajustez les quantités","307556","Collecteur hydaulique 2 circuits",299]
["Etablissement devis",294,{"$f":"IF(OR(D751=\"\",D751=0),0,MAX(C$486:C750)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C751),1,1,$G$2086))","v":"flexoTHERM exclusive VWF 157/4-5 - 400V + aroCOLLECT"},"Ajustez les quantités","307556","Collecteur hydaulique 2 circuits",299]
["Etablissement devis",295,{"$f":"IF(OR(D752=\"\",D752=0),0,MAX(C$486:C751)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C752),1,1,$G$2086))","v":"flexoTHERM exclusive VWF 197/4-5 - 400V + aroCOLLECT"},"Ajustez les quantités","307556","Collecteur hydaulique 2 circuits",299]
["Etablissement devis",296,{"$f":"IF(OR(D753=\"\",D753=0),0,MAX(C$486:C752)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C753),1,1,$G$2086))","v":"FlexoCOMPACT exclusive VWF 58/4-5 - 400V + aroCOLLEC"},"Ajustez les quantités","307556","Collecteur hydaulique 2 circuits",299]
["Etablissement devis",297,{"$f":"IF(OR(D754=\"\",D754=0),0,MAX(C$486:C753)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C754),1,1,$G$2086))","v":"FlexoCOMPACT exclusive VWF 88/4-5 - 400V + aroCOLLECT"},"Ajustez les quantités","307556","Collecteur hydaulique 2 circuits",299]
["Etablissement devis",298,{"$f":"IF(OR(D755=\"\",D755=0),0,MAX(C$486:C754)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C755),1,1,$G$2086))","v":"FlexoCOMPACT exclusive VWF 118/4-5 - 400V + aroCOLLECT"},"Ajustez les quantités","307556","Collecteur hydaulique 2 circuits",299]
["Etablissement devis",299,{"$f":"IF(OR(D756=\"\",D756=0),0,MAX(C$486:C755)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C756),1,1,$G$2086))","v":"flexoCOMPACT exclusive - 5 kW - 230V"},"Ajustez les quantités","307556","Collecteur hydaulique 2 circuits",299]
["Etablissement devis",300,{"$f":"IF(OR(D757=\"\",D757=0),0,MAX(C$486:C756)+1)","v":0},0,"flexoCOMPACT exclusive - 8 kW - 230V","Ajustez les quantités","307556","Collecteur hydaulique 2 circuits",299]
["Etablissement devis",301,{"$f":"IF(OR(D758=\"\",D758=0),0,MAX(C$486:C757)+1)","v":0},0,"flexoCOMPACT exclusive - 11 kW - 230V","Ajustez les quantités","307556","Collecteur hydaulique 2 circuits",299]
["Etablissement devis",302,{"$f":"IF(OR(D759=\"\",D759=0),0,MAX(C$486:C758)+1)","v":0},0,"flexoCOMPACT exclusive - 5 kW - 3x400 V","Ajustez les quantités","307556","Collecteur hydaulique 2 circuits",299]
["Etablissement devis",303,{"$f":"IF(OR(D760=\"\",D760=0),0,MAX(C$486:C759)+1)","v":0},0,"flexoCOMPACT exclusive - 8 kW - 3x400 V","Ajustez les quantités","307556","Collecteur hydaulique 2 circuits",299]
["Etablissement devis",304,{"$f":"IF(OR(D761=\"\",D761=0),0,MAX(C$486:C760)+1)","v":0},0,"flexoCOMPACT exclusive - 11 kW - 3x400 V","Ajustez les quantités","307556","Collecteur hydaulique 2 circuits",299]
["Etablissement devis",305,{"$f":"IF(OR(D762=\"\",D762=0),0,MAX(C$486:C761)+1)","v":0},0,"flexoTHERM exclusive - 5 kW - 230V","Ajustez les quantités","307556","Collecteur hydaulique 2 circuits",299]
["Etablissement devis",306,{"$f":"IF(OR(D763=\"\",D763=0),0,MAX(C$486:C762)+1)","v":0},0,"flexoTHERM exclusive - 8 kW - 230V","Ajustez les quantités","307556","Collecteur hydaulique 2 circuits",299]
["Etablissement devis",307,{"$f":"IF(OR(D764=\"\",D764=0),0,MAX(C$486:C763)+1)","v":0},0,"flexoTHERM exclusive - 11 kW - 230V","Ajustez les quantités","307556","Collecteur hydaulique 2 circuits",299]
["Etablissement devis",308,{"$f":"IF(OR(D765=\"\",D765=0),0,MAX(C$486:C764)+1)","v":0},0,"flexoTHERM exclusive - 5 kW - 3x400 V","Ajustez les quantités","307556","Collecteur hydaulique 2 circuits",299]
["Etablissement devis",309,{"$f":"IF(OR(D766=\"\",D766=0),0,MAX(C$486:C765)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C766),1,1,$G$2086))","v":"flexoTHERM exclusive - 8 kW - 3x400 V"},"Ajustez les quantités","307556","Collecteur hydaulique 2 circuits",299]
["Etablissement devis",310,{"$f":"IF(OR(D767=\"\",D767=0),0,MAX(C$486:C766)+1)","v":0},0,"flexoTHERM exclusive - 11 kW - 3x400 V","Ajustez les quantités","307556","Collecteur hydaulique 2 circuits",299]
["Etablissement devis",311,{"$f":"IF(OR(D768=\"\",D768=0),0,MAX(C$486:C767)+1)","v":0},{"$f":"IF(OR(E768=0,E768=C$2179),INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(I$457),6+$G$2085,1,1,$G$2086)),0)","v":0},"flexoTHERM exclusive - 15 kW - 3x400 V","Ajustez les quantités","307556","Collecteur hydaulique 2 circuits",299]
["Etablissement devis",312,{"$f":"IF(OR(D769=\"\",D769=0),0,MAX(C$486:C768)+1)","v":0},0,"flexoTHERM exclusive - 19 kW - 3x400 V","Ajustez les quantités","307556","Collecteur hydaulique 2 circuits",299]
["Etablissement devis",313,{"$f":"IF(OR(D770=\"\",D770=0),0,MAX(C$486:C769)+1)","v":0},0,0,"Ajustez les quantités","0020191817","Module hydraulique circuit direct",414]
["Etablissement devis",314,{"$f":"IF(OR(D771=\"\",D771=0),0,MAX(C$486:C770)+1)","v":6},1,0,"Ajustez les quantités","0020191814","Module hydraulique circuit mélangé",638]
["Etablissement devis",315,{"$f":"IF(OR(D772=\"\",D772=0),0,MAX(C$486:C771)+1)","v":0},0,0,"Ajustez les quantités","307556","Collecteur hydaulique 2 circuits",299]
["Etablissement devis",316,{"$f":"IF(OR(D773=\"\",D773=0),0,MAX(C$486:C772)+1)","v":0},0,0,"Ajustez les quantités","307597","Collecteur hydraulique 3 circuits",359]
["Etablissement devis",317,{"$f":"IF(OR(D774=\"\",D774=0),0,MAX(C$486:C773)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",318,{"$f":"IF(OR(D775=\"\",D775=0),0,MAX(C$486:C774)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",319,{"$f":"IF(OR(D776=\"\",D776=0),0,MAX(C$486:C775)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C776),1,1,$G$2086))","v":0},0,0,0,0]
["Etablissement devis",320,{"$f":"IF(OR(D777=\"\",D777=0),0,MAX(C$486:C776)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",321,{"$f":"IF(OR(D778=\"\",D778=0),0,MAX(C$486:C777)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",322,{"$f":"IF(OR(D779=\"\",D779=0),0,MAX(C$486:C778)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",323,{"$f":"IF(OR(D780=\"\",D780=0),0,MAX(C$486:C779)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",324,{"$f":"IF(OR(D781=\"\",D781=0),0,MAX(C$486:C780)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",325,{"$f":"IF(OR(D782=\"\",D782=0),0,MAX(C$486:C781)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",326,{"$f":"IF(OR(D783=\"\",D783=0),0,MAX(C$486:C782)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",327,{"$f":"IF(OR(D784=\"\",D784=0),0,MAX(C$486:C783)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",328,{"$f":"IF(OR(D785=\"\",D785=0),0,MAX(C$486:C784)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",329,{"$f":"IF(OR(D786=\"\",D786=0),0,MAX(C$486:C785)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C786),1,1,$G$2086))","v":0},0,0,0,0]
["Etablissement devis",330,{"$f":"IF(OR(D787=\"\",D787=0),0,MAX(C$486:C786)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C787),1,1,$G$2086))","v":0},0,0,0,0]
["Etablissement devis",331,{"$f":"IF(OR(D788=\"\",D788=0),0,MAX(C$486:C787)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C788),1,1,$G$2086))","v":0},0,0,0,0]
["Etablissement devis",332,{"$f":"IF(OR(D789=\"\",D789=0),0,MAX(C$486:C788)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C789),1,1,$G$2086))","v":0},0,0,0,0]
["Etablissement devis",333,{"$f":"IF(OR(D790=\"\",D790=0),0,MAX(C$486:C789)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C790),1,1,$G$2086))","v":0},0,0,0,0]
["Etablissement devis",334,{"$f":"IF(OR(D791=\"\",D791=0),0,MAX(C$486:C790)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C791),1,1,$G$2086))","v":0},0,0,0,0]
["Etablissement devis",335,{"$f":"IF(OR(D792=\"\",D792=0),0,MAX(C$486:C791)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C792),1,1,$G$2086))","v":0},0,0,0,0]
["Etablissement devis",336,{"$f":"IF(OR(D793=\"\",D793=0),0,MAX(C$486:C792)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C793),1,1,$G$2086))","v":0},0,0,0,0]
["Etablissement devis",337,{"$f":"IF(OR(D794=\"\",D794=0),0,MAX(C$486:C793)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C794),1,1,$G$2086))","v":0},0,0,0,0]
["Etablissement devis",338,{"$f":"IF(OR(D795=\"\",D795=0),0,MAX(C$486:C794)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C795),1,1,$G$2086))","v":0},0,0,0,0]
["Etablissement devis",339,{"$f":"IF(OR(D796=\"\",D796=0),0,MAX(C$486:C795)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C796),1,1,$G$2086))","v":0},0,0,0,0]
["Etablissement devis",340,{"$f":"IF(OR(D797=\"\",D797=0),0,MAX(C$486:C796)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C797),1,1,$G$2086))","v":0},0,0,0,0]
["Etablissement devis",341,{"$f":"IF(OR(D798=\"\",D798=0),0,MAX(C$486:C797)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C798),1,1,$G$2086))","v":0},0,0,0,0]
["Etablissement devis",342,{"$f":"IF(OR(D799=\"\",D799=0),0,MAX(C$486:C798)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C799),1,1,$G$2086))","v":0},0,0,0,0]
["Etablissement devis",343,{"$f":"IF(OR(D800=\"\",D800=0),0,MAX(C$486:C799)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C800),1,1,$G$2086))","v":0},0,0,0,0]
["Etablissement devis",344,{"$f":"IF(OR(D801=\"\",D801=0),0,MAX(C$486:C800)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C801),1,1,$G$2086))","v":0},0,0,0,0]
["Etablissement devis",345,{"$f":"IF(OR(D802=\"\",D802=0),0,MAX(C$486:C801)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C802),1,1,$G$2086))","v":0},0,0,0,0]
["Etablissement devis",346,{"$f":"IF(OR(D803=\"\",D803=0),0,MAX(C$486:C802)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C803),1,1,$G$2086))","v":0},0,0,0,0]
["Etablissement devis",347,{"$f":"IF(OR(D804=\"\",D804=0),0,MAX(C$486:C803)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C804),1,1,$G$2086))","v":0},0,0,0,0]
["Etablissement devis",348,{"$f":"IF(OR(D805=\"\",D805=0),0,MAX(C$486:C804)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C805),1,1,$G$2086))","v":0},0,0,0,0]
["Etablissement devis",349,{"$f":"IF(OR(D806=\"\",D806=0),0,MAX(C$486:C805)+1)","v":0},{"$f":"IF($N$1474<>$C$1475,0,IF(OR(E806=0,E806=C$2179),INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(I$457),6+G$1329,1,1,$G$1326)),0))","v":0},{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C806),1,1,$G$1326))","v":"PAC"},"Obligatoire",null,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(G$457),COLUMN()-COLUMN($C806),1,1,$G$1326))","v":"Accessoires ECS : Chaudière seule ou électrique"}]
["Etablissement devis",350,{"$f":"IF(OR(D807=\"\",D807=0),0,MAX(C$486:C806)+1)","v":0},0,0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(E$457),COLUMN()-COLUMN($C807),1,1,$G$1326))","v":0},0,0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(H$457),COLUMN()-COLUMN($C807),1,1,$G$1326))","v":0}]
["Etablissement devis",351,{"$f":"IF(OR(D808=\"\",D808=0),0,MAX(C$486:C807)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",352,{"$f":"IF(OR(D809=\"\",D809=0),0,MAX(C$486:C808)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",353,{"$f":"IF(OR(D810=\"\",D810=0),0,MAX(C$486:C809)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",354,{"$f":"IF(OR(D811=\"\",D811=0),0,MAX(C$486:C810)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",355,{"$f":"IF(OR(D812=\"\",D812=0),0,MAX(C$486:C811)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",356,{"$f":"IF(OR(D813=\"\",D813=0),0,MAX(C$486:C812)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",357,{"$f":"IF(OR(D814=\"\",D814=0),0,MAX(C$486:C813)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",358,{"$f":"IF(OR(D815=\"\",D815=0),0,MAX(C$486:C814)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",359,{"$f":"IF(OR(D816=\"\",D816=0),0,MAX(C$486:C815)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",360,{"$f":"IF(OR(D817=\"\",D817=0),0,MAX(C$486:C816)+1)","v":0},{"$f":"IF(SUM(D818:D827)=0,0,\".\")","v":0},"PAC","Obligatoire",null,"Accessoires ECS : Ballon ECS 200 l"]
["Etablissement devis",361,{"$f":"IF(OR(D818=\"\",D818=0),0,MAX(C$486:C817)+1)","v":0},{"$f":"IF($N$1474<>$D$1475,0,IF(OR(E818=0,E818=C$2179),INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(I$457),6+G$1329,1,1,$G$1326)),0))","v":0},"aroTHERM plus 45/6 - 230 V S3",{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(E$457),COLUMN()-COLUMN($C818),1,1,$G$1326))","v":"Non"},"0020214407","Ballon uniSTOR VIH RW 200",{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(H$457),COLUMN()-COLUMN($C818),1,1,$G$1326))","v":1850}]
["Etablissement devis",362,{"$f":"IF(OR(D819=\"\",D819=0),0,MAX(C$486:C818)+1)","v":0},0,"aroTHERM plus 55/6 - 230 V S3",0,"0020214407","Ballon uniSTOR VIH RW 200",1850]
["Etablissement devis",363,{"$f":"IF(OR(D820=\"\",D820=0),0,MAX(C$486:C819)+1)","v":0},0,"aroTHERM plus 85/6 - 230 V S3",0,"0020214407","Ballon uniSTOR VIH RW 200",1850]
["Etablissement devis",364,{"$f":"IF(OR(D821=\"\",D821=0),0,MAX(C$486:C820)+1)","v":0},0,"aroTHERM plus 125/6 - 230 V S3",0,"0020214407","Ballon uniSTOR VIH RW 200",1850]
["Etablissement devis",365,{"$f":"IF(OR(D822=\"\",D822=0),0,MAX(C$486:C821)+1)","v":0},0,"aroTHERM plus 125/6 - 400 V S3",0,"0020214407","Ballon uniSTOR VIH RW 200",1850]
["Etablissement devis",366,{"$f":"IF(OR(D823=\"\",D823=0),0,MAX(C$486:C822)+1)","v":0},0,"aroTHERM plus 155/6 - 230 V S3",0,"0020214407","Ballon uniSTOR VIH RW 200",1850]
["Etablissement devis",367,{"$f":"IF(OR(D824=\"\",D824=0),0,MAX(C$486:C823)+1)","v":0},0,"aroTHERM plus 155/6 - 400 V S3",0,"0020214407","Ballon uniSTOR VIH RW 200",1850]
["Etablissement devis",368,{"$f":"IF(OR(D825=\"\",D825=0),0,MAX(C$486:C824)+1)","v":0},0,0,"Non","302040","Mitigeur thermostatique",133]
["Etablissement devis",369,{"$f":"IF(OR(D826=\"\",D826=0),0,MAX(C$486:C825)+1)","v":0},0,0,"Non","305827","Grpe sécu. ballon sup. à 200l",159]
["Etablissement devis",370,{"$f":"IF(OR(D827=\"\",D827=0),0,MAX(C$486:C826)+1)","v":0},0,0,"Ajustez les quantités","306787","Sonde temp. sans connecteur",20]
["Etablissement devis",371,{"$f":"IF(OR(D828=\"\",D828=0),0,MAX(C$486:C827)+1)","v":0},{"$f":"IF(SUM(D829:D838)=0,0,\".\")","v":0},"PAC","Obligatoire",null,"Accessoires ECS : Ballon ECS 300 l"]
["Etablissement devis",372,{"$f":"IF(OR(D829=\"\",D829=0),0,MAX(C$486:C828)+1)","v":0},{"$f":"IF($N$1474<>$E$1475,0,IF(OR(E829=0,E829=C$2179),INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(I$457),6+G$1329,1,1,$G$1326)),0))","v":0},"aroTHERM plus 45/6 - 230 V S3",{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(E$457),COLUMN()-COLUMN($C829),1,1,$G$1326))","v":"Non"},"0010020645","Ballon uniSTOR VIH RW 300/3 BR (déconseillé avec le modèle 45/6)",{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(H$457),COLUMN()-COLUMN($C829),1,1,$G$1326))","v":2150}]
["Etablissement devis",373,{"$f":"IF(OR(D830=\"\",D830=0),0,MAX(C$486:C829)+1)","v":0},0,"aroTHERM plus 55/6 - 230 V S3","Non","0010020645","Ballon uniSTOR VIH RW 300/3 BR",2150]
["Etablissement devis",374,{"$f":"IF(OR(D831=\"\",D831=0),0,MAX(C$486:C830)+1)","v":0},0,"aroTHERM plus 85/6 - 230 V S3","Non","0010020645","Ballon uniSTOR VIH RW 300/3 BR",2150]
["Etablissement devis",375,{"$f":"IF(OR(D832=\"\",D832=0),0,MAX(C$486:C831)+1)","v":0},0,"aroTHERM plus 125/6 - 230 V S3","Non","0010020645","Ballon uniSTOR VIH RW 300/3 BR",2150]
["Etablissement devis",376,{"$f":"IF(OR(D833=\"\",D833=0),0,MAX(C$486:C832)+1)","v":0},0,"aroTHERM plus 125/6 - 400 V S3","Non","0010020645","Ballon uniSTOR VIH RW 300/3 BR",2150]
["Etablissement devis",377,{"$f":"IF(OR(D834=\"\",D834=0),0,MAX(C$486:C833)+1)","v":0},0,"aroTHERM plus 155/6 - 230 V S3","Non","0010020645","Ballon uniSTOR VIH RW 300/3 BR",2150]
["Etablissement devis",378,{"$f":"IF(OR(D835=\"\",D835=0),0,MAX(C$486:C834)+1)","v":0},0,"aroTHERM plus 155/6 - 400 V S3","Non","0010020645","Ballon uniSTOR VIH RW 300/3 BR",2150]
["Etablissement devis",379,{"$f":"IF(OR(D836=\"\",D836=0),0,MAX(C$486:C835)+1)","v":0},0,0,"Non","302040","Mitigeur thermostatique",133]
["Etablissement devis",380,{"$f":"IF(OR(D837=\"\",D837=0),0,MAX(C$486:C836)+1)","v":0},0,0,"Non","305827","Grpe sécu. ballon sup. à 200l",159]
["Etablissement devis",381,{"$f":"IF(OR(D838=\"\",D838=0),0,MAX(C$486:C837)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C838),1,1,$G$1326))","v":0},"Ajustez les quantités","306787",{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(G$457),COLUMN()-COLUMN($C838),1,1,$G$1326))","v":"Sonde temp. sans connecteur"},20]
[null,382,{"$f":"IF(OR(D839=\"\",D839=0),0,MAX(C$486:C838)+1)","v":0},{"$f":"IF(SUM(D840:D849)=0,0,\".\")","v":0},"PAC","Obligatoire",null,"Accessoires ECS : Ballon ECS 400 l"]
[null,383,{"$f":"IF(OR(D840=\"\",D840=0),0,MAX(C$486:C839)+1)","v":0},{"$f":"IF($N$1474<>$F$1475,0,IF(OR(E840=0,E840=C$2179),INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(I$457),6+G$1329,1,1,$G$1326)),0))","v":0},"aroTHERM plus 45/6 - 230 V S3",{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(E$457),COLUMN()-COLUMN($C840),1,1,$G$1326))","v":"Non"},"0010020646","Ballon uniSTOR VIH RW 400/3 BR (déconseillé avec le modèle 45/6)",{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(H$457),COLUMN()-COLUMN($C840),1,1,$G$1326))","v":2510}]
[null,384,{"$f":"IF(OR(D841=\"\",D841=0),0,MAX(C$486:C840)+1)","v":0},0,"aroTHERM plus 55/6 - 230 V S3","Non","0010020646","Ballon uniSTOR VIH RW 400/3 BR",2510]
[null,385,{"$f":"IF(OR(D842=\"\",D842=0),0,MAX(C$486:C841)+1)","v":0},0,"aroTHERM plus 85/6 - 230 V S3","Non","0010020646","Ballon uniSTOR VIH RW 400/3 BR",2510]
[null,386,{"$f":"IF(OR(D843=\"\",D843=0),0,MAX(C$486:C842)+1)","v":0},0,"aroTHERM plus 125/6 - 230 V S3","Non","0010020646","Ballon uniSTOR VIH RW 400/3 BR",2510]
[null,387,{"$f":"IF(OR(D844=\"\",D844=0),0,MAX(C$486:C843)+1)","v":0},0,"aroTHERM plus 125/6 - 400 V S3","Non","0010020646","Ballon uniSTOR VIH RW 400/3 BR",2510]
[null,388,{"$f":"IF(OR(D845=\"\",D845=0),0,MAX(C$486:C844)+1)","v":0},0,"aroTHERM plus 155/6 - 230 V S3","Non","0010020646","Ballon uniSTOR VIH RW 400/3 BR",2510]
[null,389,{"$f":"IF(OR(D846=\"\",D846=0),0,MAX(C$486:C845)+1)","v":0},0,"aroTHERM plus 155/6 - 400 V S3","Non","0010020646","Ballon uniSTOR VIH RW 400/3 BR",2510]
[null,390,{"$f":"IF(OR(D847=\"\",D847=0),0,MAX(C$486:C846)+1)","v":0},0,0,"Non","302040","Mitigeur thermostatique",133]
[null,{"$f":"B847+1","v":391},{"$f":"IF(OR(D848=\"\",D848=0),0,MAX(C$486:C847)+1)","v":0},0,0,"Non","305827","Grpe sécu. ballon sup. à 200l",159]
[null,392,{"$f":"IF(OR(D849=\"\",D849=0),0,MAX(C$486:C848)+1)","v":0},0,0,"Ajustez les quantités","306787","Sonde temp. sans connecteur",20]
[null,393,{"$f":"IF(OR(D850=\"\",D850=0),0,MAX(C$486:C849)+1)","v":0},{"$f":"IF(SUM(D851:D860)=0,0,\".\")","v":0},"PAC","Obligatoire",null,"Accessoires ECS : Ballon ECS 500 l"]
[null,394,{"$f":"IF(OR(D851=\"\",D851=0),0,MAX(C$486:C850)+1)","v":0},{"$f":"IF($N$1474<>$G$1475,0,IF(OR(E851=0,E851=C$2179),INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(I$457),6+G$1329,1,1,$G$1326)),0))","v":0},"aroTHERM plus 45/6 - 230 V S3",{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(E$457),COLUMN()-COLUMN($C851),1,1,$G$1326))","v":"Non"},"0010020647","Ballon uniSTOR VIH RW 500/3 BR (déconseillé avec le modèle 45/6)",{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(H$457),COLUMN()-COLUMN($C851),1,1,$G$1326))","v":3150}]
[null,395,{"$f":"IF(OR(D852=\"\",D852=0),0,MAX(C$486:C851)+1)","v":0},0,"aroTHERM plus 55/6 - 230 V S3","Non","0010020647","Ballon uniSTOR VIH RW 500/3 BR",3150]
[null,396,{"$f":"IF(OR(D853=\"\",D853=0),0,MAX(C$486:C852)+1)","v":0},0,"aroTHERM plus 85/6 - 230 V S3","Non","0010020647","Ballon uniSTOR VIH RW 500/3 BR",3150]
[null,397,{"$f":"IF(OR(D854=\"\",D854=0),0,MAX(C$486:C853)+1)","v":0},0,"aroTHERM plus 125/6 - 230 V S3","Non","0010020647","Ballon uniSTOR VIH RW 500/3 BR",3150]
[null,398,{"$f":"IF(OR(D855=\"\",D855=0),0,MAX(C$486:C854)+1)","v":0},0,"aroTHERM plus 125/6 - 400 V S3","Non","0010020647","Ballon uniSTOR VIH RW 500/3 BR",3150]
[null,399,{"$f":"IF(OR(D856=\"\",D856=0),0,MAX(C$486:C855)+1)","v":0},0,"aroTHERM plus 155/6 - 230 V S3","Non","0010020647","Ballon uniSTOR VIH RW 500/3 BR",3150]
[null,400,{"$f":"IF(OR(D857=\"\",D857=0),0,MAX(C$486:C856)+1)","v":0},0,"aroTHERM plus 155/6 - 400 V S3","Non","0010020647","Ballon uniSTOR VIH RW 500/3 BR",3150]
[null,401,{"$f":"IF(OR(D858=\"\",D858=0),0,MAX(C$486:C857)+1)","v":0},0,0,"Non","302040","Mitigeur thermostatique",133]
[null,402,{"$f":"IF(OR(D859=\"\",D859=0),0,MAX(C$486:C858)+1)","v":0},0,0,"Non","305827","Grpe sécu. ballon sup. à 200l",159]
[null,403,{"$f":"IF(OR(D860=\"\",D860=0),0,MAX(C$486:C859)+1)","v":0},0,0,"Ajustez les quantités","306787","Sonde temp. sans connecteur",20]
["Etablissement devis",404,{"$f":"IF(OR(D861=\"\",D861=0),0,MAX(C$486:C838)+1)","v":0},{"$f":"IF(SUM(D862:D871)=0,0,\".\")","v":0},"PAC","Obligatoire",null,"Accessoires ECS : Ballon ECS intégré"]
["Etablissement devis",405,{"$f":"IF(OR(D862=\"\",D862=0),0,MAX(C$486:C861)+1)","v":0},{"$f":"IF($N$1474<>$H$1475,0,IF(OR(E862=0,E862=C$2179),INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(I$457),6+G$1329,1,1,$G$1326)),0))","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(E$457),COLUMN()-COLUMN($C862),1,1,$G$1326))","v":0},0,0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(H$457),COLUMN()-COLUMN($C862),1,1,$G$1326))","v":0}]
["Etablissement devis",406,{"$f":"IF(OR(D863=\"\",D863=0),0,MAX(C$486:C862)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",407,{"$f":"IF(OR(D864=\"\",D864=0),0,MAX(C$486:C863)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",408,{"$f":"IF(OR(D865=\"\",D865=0),0,MAX(C$486:C864)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",409,{"$f":"IF(OR(D866=\"\",D866=0),0,MAX(C$486:C865)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",410,{"$f":"IF(OR(D867=\"\",D867=0),0,MAX(C$486:C866)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",411,{"$f":"IF(OR(D868=\"\",D868=0),0,MAX(C$486:C867)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",412,{"$f":"IF(OR(D869=\"\",D869=0),0,MAX(C$486:C868)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",413,{"$f":"IF(OR(D870=\"\",D870=0),0,MAX(C$486:C869)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C870),1,1,$G$1326))","v":0},0,0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(G$457),COLUMN()-COLUMN($C870),1,1,$G$1326))","v":0},0]
["Etablissement devis",414,{"$f":"IF(OR(D871=\"\",D871=0),0,MAX(C$486:C870)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",415,{"$f":"IF(OR(D872=\"\",D872=0),0,MAX(C$486:C871)+1)","v":0},{"$f":"IF(SUM(D873:D892)=0,0,\".\")","v":0},{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C872),1,1,$G$2086))","v":"PAC"},"Obligatoire",null,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(G$457),COLUMN()-COLUMN($C872),1,1,$G$2086))","v":"Accessoires régulation : sensoCOMFORT VRC 720 (filaire)"}]
["Etablissement devis",416,{"$f":"IF(OR(D873=\"\",D873=0),0,MAX(C$486:C872)+1)","v":0},{"$f":"IF(J$1484<>E$1484,0,IF(OR(E873=0,E873=C$2179),INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(I$457),6+G$2085,1,1,$G$2086)),0))","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(E$457),COLUMN()-COLUMN($C873),1,1,$G$2086))","v":"Oui"},"0020260913","sensoCOMFORT 720",{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(H$457),COLUMN()-COLUMN($C873),1,1,$G$2086))","v":400}]
["Etablissement devis",417,{"$f":"IF(OR(D874=\"\",D874=0),0,MAX(C$486:C873)+1)","v":0},0,0,"Oui","0020260925","sensoCOMFORT remote VR 92",219]
["Etablissement devis",418,{"$f":"IF(OR(D875=\"\",D875=0),0,MAX(C$486:C874)+1)","v":0},0,0,"Oui","0020184847","Module multifonctions VR 71",430]
["Etablissement devis",419,{"$f":"IF(OR(D876=\"\",D876=0),0,MAX(C$486:C875)+1)","v":0},0,0,"Oui","0020184844","VR 70",315]
["Etablissement devis",420,{"$f":"IF(OR(D877=\"\",D877=0),0,MAX(C$486:C876)+1)","v":0},0,0,"Oui","0020184844","VR 70",315]
["Etablissement devis",421,{"$f":"IF(OR(D878=\"\",D878=0),0,MAX(C$486:C877)+1)","v":0},0,0,"Oui","0020235465","Coupleur bus cascade PAC A/E",178]
["Etablissement devis",422,{"$f":"IF(OR(D879=\"\",D879=0),0,MAX(C$486:C878)+1)","v":0},0,0,"Ajustez les quantités","009642","Limiteur de température VRC (option pour plancher chauffant)",141]
["Etablissement devis",423,{"$f":"IF(OR(D880=\"\",D880=0),0,MAX(C$486:C879)+1)","v":0},0,0,"Ajustez les quantités","306787","Sonde temp. sans connecteur",20]
["Etablissement devis",424,{"$f":"IF(OR(D881=\"\",D881=0),0,MAX(C$486:C880)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",425,{"$f":"IF(OR(D882=\"\",D882=0),0,MAX(C$486:C881)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",426,{"$f":"IF(OR(D883=\"\",D883=0),0,MAX(C$486:C882)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",427,{"$f":"IF(OR(D884=\"\",D884=0),0,MAX(C$486:C883)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",428,{"$f":"IF(OR(D885=\"\",D885=0),0,MAX(C$486:C884)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",429,{"$f":"IF(OR(D886=\"\",D886=0),0,MAX(C$486:C885)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",430,{"$f":"IF(OR(D887=\"\",D887=0),0,MAX(C$486:C886)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",431,{"$f":"IF(OR(D888=\"\",D888=0),0,MAX(C$486:C887)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",432,{"$f":"IF(OR(D889=\"\",D889=0),0,MAX(C$486:C888)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",433,{"$f":"IF(OR(D890=\"\",D890=0),0,MAX(C$486:C889)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",434,{"$f":"IF(OR(D891=\"\",D891=0),0,MAX(C$486:C890)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",435,{"$f":"IF(OR(D892=\"\",D892=0),0,MAX(C$486:C891)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",436,{"$f":"IF(OR(D893=\"\",D893=0),0,MAX(C$486:C892)+1)","v":7},{"$f":"IF(SUM(D894:D913)=0,0,\".\")","v":"."},"PAC","Obligatoire",null,"Accessoires régulation : sensoCOMFORT VRC 720f (radio)"]
["Etablissement devis",437,{"$f":"IF(OR(D894=\"\",D894=0),0,MAX(C$486:C893)+1)","v":8},{"$f":"IF(J$1484<>F$1484,0,IF(OR(E894=0,E894=C$2179),INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(I$457),6+G$2085,1,1,$G$2086)),0))","v":1},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(E$457),COLUMN()-COLUMN($C894),1,1,$G$2086))","v":"Oui"},"0020260929","sensoCOMFORT 720 f ",{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(H$457),COLUMN()-COLUMN($C894),1,1,$G$2086))","v":624}]
["Etablissement devis",438,{"$f":"IF(OR(D895=\"\",D895=0),0,MAX(C$486:C894)+1)","v":0},0,0,"Oui","0020260940","sensoCOMFORT remote R VR 92f",314]
["Etablissement devis",439,{"$f":"IF(OR(D896=\"\",D896=0),0,MAX(C$486:C895)+1)","v":9},1,0,"Oui","0020184847","Module multifonctions VR 71",430]
["Etablissement devis",440,{"$f":"IF(OR(D897=\"\",D897=0),0,MAX(C$486:C896)+1)","v":0},0,0,"Oui","0020184844","VR 70",315]
["Etablissement devis",441,{"$f":"IF(OR(D898=\"\",D898=0),0,MAX(C$486:C897)+1)","v":0},0,0,"Oui","0020184844","VR 70",315]
["Etablissement devis",442,{"$f":"IF(OR(D899=\"\",D899=0),0,MAX(C$486:C898)+1)","v":0},0,0,"Oui","0020235465","Coupleur bus cascade PAC A/E",178]
["Etablissement devis",443,{"$f":"IF(OR(D900=\"\",D900=0),0,MAX(C$486:C899)+1)","v":0},0,0,"Oui","0020139895","VR 32/3 HYB Coupl. bus PAC hyb",153]
["Etablissement devis",444,{"$f":"IF(OR(D901=\"\",D901=0),0,MAX(C$486:C900)+1)","v":10},1,0,"Ajustez les quantités","009642","Limiteur de température VRC (option pour plancher chauffant)",141]
["Etablissement devis",445,{"$f":"IF(OR(D902=\"\",D902=0),0,MAX(C$486:C901)+1)","v":0},0,0,"Ajustez les quantités","306787","Sonde temp. sans connecteur",20]
["Etablissement devis",446,{"$f":"IF(OR(D903=\"\",D903=0),0,MAX(C$486:C902)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",447,{"$f":"IF(OR(D904=\"\",D904=0),0,MAX(C$486:C903)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C904),1,1,$G$2086))","v":0},0,0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(G$457),COLUMN()-COLUMN($C904),1,1,$G$2086))","v":0},0]
["Etablissement devis",448,{"$f":"IF(OR(D905=\"\",D905=0),0,MAX(C$486:C904)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",449,{"$f":"IF(OR(D906=\"\",D906=0),0,MAX(C$486:C905)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",450,{"$f":"IF(OR(D907=\"\",D907=0),0,MAX(C$486:C906)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",451,{"$f":"IF(OR(D908=\"\",D908=0),0,MAX(C$486:C907)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",452,{"$f":"IF(OR(D909=\"\",D909=0),0,MAX(C$486:C908)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",453,{"$f":"IF(OR(D910=\"\",D910=0),0,MAX(C$486:C909)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",454,{"$f":"IF(OR(D911=\"\",D911=0),0,MAX(C$486:C910)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",{"$f":"B911+1","v":455},{"$f":"IF(OR(D912=\"\",D912=0),0,MAX(C$486:C911)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",456,{"$f":"IF(OR(D913=\"\",D913=0),0,MAX(C$486:C912)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",457,{"$f":"IF(OR(D914=\"\",D914=0),0,MAX(C$486:C913)+1)","v":0},{"$f":"IF(SUM(D915:D934)=0,0,\".\")","v":0},"PAC","Obligatoire",null,"Accessoires régulation : multimatic vrc 700 (filaire)"]
["Etablissement devis",458,{"$f":"IF(OR(D915=\"\",D915=0),0,MAX(C$486:C914)+1)","v":0},{"$f":"IF(J$1484<>G$1484,0,IF(OR(E915=0,E915=C$2179),INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(I$457),6+G$2085,1,1,$G$2086)),0))","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(E$457),COLUMN()-COLUMN($C915),1,1,$G$2086))","v":"Oui"},"0020171315","multiMATIC VRC 700 filaire eBus",{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(H$457),COLUMN()-COLUMN($C915),1,1,$G$2086))","v":389}]
["Etablissement devis",459,{"$f":"IF(OR(D916=\"\",D916=0),0,MAX(C$486:C915)+1)","v":0},0,0,"Oui","0020171334","VR 91 commande d'ambiance pour VRC700",210]
["Etablissement devis",460,{"$f":"IF(OR(D917=\"\",D917=0),0,MAX(C$486:C916)+1)","v":0},0,0,"Oui","0020184847","Module multifonctions VR 71",430]
["Etablissement devis",461,{"$f":"IF(OR(D918=\"\",D918=0),0,MAX(C$486:C917)+1)","v":0},0,0,"Oui","0020184844","VR 70",315]
["Etablissement devis",462,{"$f":"IF(OR(D919=\"\",D919=0),0,MAX(C$486:C918)+1)","v":0},0,0,"Oui","0020184844","VR 70",315]
["Etablissement devis",463,{"$f":"IF(OR(D920=\"\",D920=0),0,MAX(C$486:C919)+1)","v":0},0,0,"Oui","0020235465","Coupleur bus cascade PAC A/E",178]
["Etablissement devis",464,{"$f":"IF(OR(D921=\"\",D921=0),0,MAX(C$486:C920)+1)","v":0},0,0,"Oui","0020139895","VR 32/3 HYB Coupl. bus PAC hyb",153]
["Etablissement devis",465,{"$f":"IF(OR(D922=\"\",D922=0),0,MAX(C$486:C921)+1)","v":0},0,0,"Ajustez les quantités","009642","Limiteur de température VRC (option pour plancher chauffant)",141]
["Etablissement devis",466,{"$f":"IF(OR(D923=\"\",D923=0),0,MAX(C$486:C922)+1)","v":0},0,0,"Ajustez les quantités","306787","Sonde temp. sans connecteur",20]
["Etablissement devis",467,{"$f":"IF(OR(D924=\"\",D924=0),0,MAX(C$486:C923)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",468,{"$f":"IF(OR(D925=\"\",D925=0),0,MAX(C$486:C924)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",469,{"$f":"IF(OR(D926=\"\",D926=0),0,MAX(C$486:C925)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",470,{"$f":"IF(OR(D927=\"\",D927=0),0,MAX(C$486:C926)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",471,{"$f":"IF(OR(D928=\"\",D928=0),0,MAX(C$486:C927)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",472,{"$f":"IF(OR(D929=\"\",D929=0),0,MAX(C$486:C928)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",473,{"$f":"IF(OR(D930=\"\",D930=0),0,MAX(C$486:C929)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",474,{"$f":"IF(OR(D931=\"\",D931=0),0,MAX(C$486:C930)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",475,{"$f":"IF(OR(D932=\"\",D932=0),0,MAX(C$486:C931)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",476,{"$f":"IF(OR(D933=\"\",D933=0),0,MAX(C$486:C932)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",477,{"$f":"IF(OR(D934=\"\",D934=0),0,MAX(C$486:C933)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",478,{"$f":"IF(OR(D935=\"\",D935=0),0,MAX(C$486:C934)+1)","v":0},{"$f":"IF(SUM(D936:D955)=0,0,\".\")","v":0},"PAC","Obligatoire",null,""]
["Etablissement devis",479,{"$f":"IF(OR(D936=\"\",D936=0),0,MAX(C$486:C935)+1)","v":0},{"$f":"IF(J$1484<>H$1484,0,IF(OR(E936=0,E936=C$2179),INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(I$457),6+G$2085,1,1,$G$2086)),0))","v":0},{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C936),1,1,$G$2086))","v":0},{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(E$457),COLUMN()-COLUMN($C936),1,1,$G$2086))","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(G$457),COLUMN()-COLUMN($C936),1,1,$G$2086))","v":0},{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(H$457),COLUMN()-COLUMN($C936),1,1,$G$2086))","v":0}]
["Etablissement devis",480,{"$f":"IF(OR(D937=\"\",D937=0),0,MAX(C$486:C936)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",481,{"$f":"IF(OR(D938=\"\",D938=0),0,MAX(C$486:C937)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",482,{"$f":"IF(OR(D939=\"\",D939=0),0,MAX(C$486:C938)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",483,{"$f":"IF(OR(D940=\"\",D940=0),0,MAX(C$486:C939)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",484,{"$f":"IF(OR(D941=\"\",D941=0),0,MAX(C$486:C940)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",485,{"$f":"IF(OR(D942=\"\",D942=0),0,MAX(C$486:C941)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",486,{"$f":"IF(OR(D943=\"\",D943=0),0,MAX(C$486:C942)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",487,{"$f":"IF(OR(D944=\"\",D944=0),0,MAX(C$486:C943)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",488,{"$f":"IF(OR(D945=\"\",D945=0),0,MAX(C$486:C944)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",489,{"$f":"IF(OR(D946=\"\",D946=0),0,MAX(C$486:C945)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",490,{"$f":"IF(OR(D947=\"\",D947=0),0,MAX(C$486:C946)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",491,{"$f":"IF(OR(D948=\"\",D948=0),0,MAX(C$486:C947)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",492,{"$f":"IF(OR(D949=\"\",D949=0),0,MAX(C$486:C948)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",493,{"$f":"IF(OR(D950=\"\",D950=0),0,MAX(C$486:C949)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",494,{"$f":"IF(OR(D951=\"\",D951=0),0,MAX(C$486:C950)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",495,{"$f":"IF(OR(D952=\"\",D952=0),0,MAX(C$486:C951)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",496,{"$f":"IF(OR(D953=\"\",D953=0),0,MAX(C$486:C952)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",497,{"$f":"IF(OR(D954=\"\",D954=0),0,MAX(C$486:C953)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",498,{"$f":"IF(OR(D955=\"\",D955=0),0,MAX(C$486:C954)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",499,{"$f":"IF(OR(D956=\"\",D956=0),0,MAX(C$486:C955)+1)","v":0},{"$f":"IF(SUM(D957:D976)=0,0,\".\")","v":0},"PAC","Obligatoire",null,""]
["Etablissement devis",500,{"$f":"IF(OR(D957=\"\",D957=0),0,MAX(C$486:C956)+1)","v":0},{"$f":"IF(J$1484<>I$1484,0,IF(OR(E957=0,E957=C$2179),INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(I$457),6+G$1329,1,1,$G$1326)),0))","v":0},{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C957),1,1,$G$1326))","v":0},0,0,0,0]
["Etablissement devis",501,{"$f":"IF(OR(D958=\"\",D958=0),0,MAX(C$486:C957)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",502,{"$f":"IF(OR(D959=\"\",D959=0),0,MAX(C$486:C958)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",503,{"$f":"IF(OR(D960=\"\",D960=0),0,MAX(C$486:C959)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",504,{"$f":"IF(OR(D961=\"\",D961=0),0,MAX(C$486:C960)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",505,{"$f":"IF(OR(D962=\"\",D962=0),0,MAX(C$486:C961)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",506,{"$f":"IF(OR(D963=\"\",D963=0),0,MAX(C$486:C962)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",507,{"$f":"IF(OR(D964=\"\",D964=0),0,MAX(C$486:C963)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",508,{"$f":"IF(OR(D965=\"\",D965=0),0,MAX(C$486:C964)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",509,{"$f":"IF(OR(D966=\"\",D966=0),0,MAX(C$486:C965)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",510,{"$f":"IF(OR(D967=\"\",D967=0),0,MAX(C$486:C966)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C967),1,1,$G$1326))","v":0},0,0,0,0]
["Etablissement devis",511,{"$f":"IF(OR(D968=\"\",D968=0),0,MAX(C$486:C967)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",512,{"$f":"IF(OR(D969=\"\",D969=0),0,MAX(C$486:C968)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",513,{"$f":"IF(OR(D970=\"\",D970=0),0,MAX(C$486:C969)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",514,{"$f":"IF(OR(D971=\"\",D971=0),0,MAX(C$486:C970)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",515,{"$f":"IF(OR(D972=\"\",D972=0),0,MAX(C$486:C971)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",516,{"$f":"IF(OR(D973=\"\",D973=0),0,MAX(C$486:C972)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",517,{"$f":"IF(OR(D974=\"\",D974=0),0,MAX(C$486:C973)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",518,{"$f":"IF(OR(D975=\"\",D975=0),0,MAX(C$486:C974)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",{"$f":"B975+1","v":519},{"$f":"IF(OR(D976=\"\",D976=0),0,MAX(C$486:C975)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",520,{"$f":"IF(OR(D977=\"\",D977=0),0,MAX(C$486:C976)+1)","v":0},{"$f":"IF(SUM(D978:D987)=0,0,\".\")","v":0},{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C977),1,1,$G$1326))","v":"PAC"},"Obligatoire",null,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(G$457),COLUMN()-COLUMN($C977),1,1,$G$1326))","v":"Accessoires connectivité : myVAILLANT connect"}]
["Etablissement devis",521,{"$f":"IF(OR(D978=\"\",D978=0),0,MAX(C$486:C977)+1)","v":0},{"$f":"IF(J$1485<>E$1485,0,IF(OR(E978=0,E978=C$2179),INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(I$457),6+G$1329,1,1,$G$1326)),0))","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(E$457),COLUMN()-COLUMN($C978),1,1,$G$1326))","v":"Oui"},"0020260962","sensoNET eBUS (230 V)",{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(H$457),COLUMN()-COLUMN($C978),1,1,$G$1326))","v":190}]
["Etablissement devis",522,{"$f":"IF(OR(D979=\"\",D979=0),0,MAX(C$486:C978)+1)","v":0},0,0,"Ajustez les quantités","0010048535","Superposition Plug&Play",6]
["Etablissement devis",523,{"$f":"IF(OR(D980=\"\",D980=0),0,MAX(C$486:C979)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",524,{"$f":"IF(OR(D981=\"\",D981=0),0,MAX(C$486:C980)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",525,{"$f":"IF(OR(D982=\"\",D982=0),0,MAX(C$486:C981)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",526,{"$f":"IF(OR(D983=\"\",D983=0),0,MAX(C$486:C982)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",527,{"$f":"IF(OR(D984=\"\",D984=0),0,MAX(C$486:C983)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",528,{"$f":"IF(OR(D985=\"\",D985=0),0,MAX(C$486:C984)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",529,{"$f":"IF(OR(D986=\"\",D986=0),0,MAX(C$486:C985)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",530,{"$f":"IF(OR(D987=\"\",D987=0),0,MAX(C$486:C986)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",531,{"$f":"IF(OR(D988=\"\",D988=0),0,MAX(C$486:C987)+1)","v":0},{"$f":"IF(SUM(D989:D998)=0,0,\".\")","v":0},"PAC","Obligatoire",null,"Accessoires connectivité : Sans"]
["Etablissement devis",532,{"$f":"IF(OR(D989=\"\",D989=0),0,MAX(C$486:C988)+1)","v":0},{"$f":"IF(J$1485<>F$1485,0,IF(OR(E989=0,E989=C$2179),INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(I$457),6+G$1329,1,1,$G$1326)),0))","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(E$457),COLUMN()-COLUMN($C989),1,1,$G$1326))","v":0},0,0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(H$457),COLUMN()-COLUMN($C989),1,1,$G$1326))","v":0}]
["Etablissement devis",533,{"$f":"IF(OR(D990=\"\",D990=0),0,MAX(C$486:C989)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",534,{"$f":"IF(OR(D991=\"\",D991=0),0,MAX(C$486:C990)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",535,{"$f":"IF(OR(D992=\"\",D992=0),0,MAX(C$486:C991)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",536,{"$f":"IF(OR(D993=\"\",D993=0),0,MAX(C$486:C992)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",537,{"$f":"IF(OR(D994=\"\",D994=0),0,MAX(C$486:C993)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",538,{"$f":"IF(OR(D995=\"\",D995=0),0,MAX(C$486:C994)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",539,{"$f":"IF(OR(D996=\"\",D996=0),0,MAX(C$486:C995)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",540,{"$f":"IF(OR(D997=\"\",D997=0),0,MAX(C$486:C996)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",541,{"$f":"IF(OR(D998=\"\",D998=0),0,MAX(C$486:C997)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",542,{"$f":"IF(OR(D999=\"\",D999=0),0,MAX(C$486:C998)+1)","v":0},{"$f":"IF(SUM(D1000:D1009)=0,0,\".\")","v":0},"PAC","Obligatoire",null,""]
["Etablissement devis",543,{"$f":"IF(OR(D1000=\"\",D1000=0),0,MAX(C$486:C999)+1)","v":0},{"$f":"IF(J$1485<>G$1485,0,IF(OR(E1000=0,E1000=C$2179),INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(I$457),6+G$1329,1,1,$G$1326)),0))","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(E$457),COLUMN()-COLUMN($C1000),1,1,$G$1326))","v":0},0,0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(H$457),COLUMN()-COLUMN($C1000),1,1,$G$1326))","v":0}]
["Etablissement devis",544,{"$f":"IF(OR(D1001=\"\",D1001=0),0,MAX(C$486:C1000)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",545,{"$f":"IF(OR(D1002=\"\",D1002=0),0,MAX(C$486:C1001)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",546,{"$f":"IF(OR(D1003=\"\",D1003=0),0,MAX(C$486:C1002)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",547,{"$f":"IF(OR(D1004=\"\",D1004=0),0,MAX(C$486:C1003)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",548,{"$f":"IF(OR(D1005=\"\",D1005=0),0,MAX(C$486:C1004)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",549,{"$f":"IF(OR(D1006=\"\",D1006=0),0,MAX(C$486:C1005)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",550,{"$f":"IF(OR(D1007=\"\",D1007=0),0,MAX(C$486:C1006)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",551,{"$f":"IF(OR(D1008=\"\",D1008=0),0,MAX(C$486:C1007)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",552,{"$f":"IF(OR(D1009=\"\",D1009=0),0,MAX(C$486:C1008)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",553,{"$f":"IF(OR(D1010=\"\",D1010=0),0,MAX(C$486:C1009)+1)","v":0},{"$f":"IF(SUM(D1011:D1020)=0,0,\".\")","v":0},"PAC","Obligatoire",null,""]
["Etablissement devis",554,{"$f":"IF(OR(D1011=\"\",D1011=0),0,MAX(C$486:C1010)+1)","v":0},{"$f":"IF(J$1485<>H$1485,0,IF(OR(E1011=0,E1011=C$2179),INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(I$457),6+G$1329,1,1,$G$1326)),0))","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(E$457),COLUMN()-COLUMN($C1011),1,1,$G$1326))","v":0},0,0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(H$457),COLUMN()-COLUMN($C1011),1,1,$G$1326))","v":0}]
["Etablissement devis",555,{"$f":"IF(OR(D1012=\"\",D1012=0),0,MAX(C$486:C1011)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",556,{"$f":"IF(OR(D1013=\"\",D1013=0),0,MAX(C$486:C1012)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",557,{"$f":"IF(OR(D1014=\"\",D1014=0),0,MAX(C$486:C1013)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",558,{"$f":"IF(OR(D1015=\"\",D1015=0),0,MAX(C$486:C1014)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",559,{"$f":"IF(OR(D1016=\"\",D1016=0),0,MAX(C$486:C1015)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",560,{"$f":"IF(OR(D1017=\"\",D1017=0),0,MAX(C$486:C1016)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",561,{"$f":"IF(OR(D1018=\"\",D1018=0),0,MAX(C$486:C1017)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",562,{"$f":"IF(OR(D1019=\"\",D1019=0),0,MAX(C$486:C1018)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",563,{"$f":"IF(OR(D1020=\"\",D1020=0),0,MAX(C$486:C1019)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",564,{"$f":"IF(OR(D1021=\"\",D1021=0),0,MAX(C$486:C1020)+1)","v":0},{"$f":"IF(SUM(D1022:D1031)=0,0,\".\")","v":0},"PAC","Obligatoire",null,""]
["Etablissement devis",565,{"$f":"IF(OR(D1022=\"\",D1022=0),0,MAX(C$486:C1021)+1)","v":0},{"$f":"IF(J$1485<>I$1485,0,IF(OR(E1022=0,E1022=C$2179),INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(I$457),6+G$1329,1,1,$G$1326)),0))","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(E$457),COLUMN()-COLUMN($C1022),1,1,$G$1326))","v":0},0,0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(H$457),COLUMN()-COLUMN($C1022),1,1,$G$1326))","v":0}]
["Etablissement devis",566,{"$f":"IF(OR(D1023=\"\",D1023=0),0,MAX(C$486:C1022)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",567,{"$f":"IF(OR(D1024=\"\",D1024=0),0,MAX(C$486:C1023)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",568,{"$f":"IF(OR(D1025=\"\",D1025=0),0,MAX(C$486:C1024)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",569,{"$f":"IF(OR(D1026=\"\",D1026=0),0,MAX(C$486:C1025)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",570,{"$f":"IF(OR(D1027=\"\",D1027=0),0,MAX(C$486:C1026)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",571,{"$f":"IF(OR(D1028=\"\",D1028=0),0,MAX(C$486:C1027)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",572,{"$f":"IF(OR(D1029=\"\",D1029=0),0,MAX(C$486:C1028)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",573,{"$f":"IF(OR(D1030=\"\",D1030=0),0,MAX(C$486:C1029)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",574,{"$f":"IF(OR(D1031=\"\",D1031=0),0,MAX(C$486:C1030)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",575,{"$f":"IF(OR(D1032=\"\",D1032=0),0,MAX(C$486:C1031)+1)","v":0},{"$f":"IF(SUM(D1033:D1042)=0,0,\".\")","v":0},"PAC","Obligatoire",null,""]
["Etablissement devis",576,{"$f":"IF(OR(D1033=\"\",D1033=0),0,MAX(C$486:C1032)+1)","v":0},{"$f":"IF(J$1486<>E$1486,0,IF(OR(E1033=0,E1033=C$2179),INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(I$457),6+G$1329,1,1,$G$1326)),0))","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(E$457),COLUMN()-COLUMN($C1033),1,1,$G$1326))","v":0},0,0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(H$457),COLUMN()-COLUMN($C1033),1,1,$G$1326))","v":0}]
["Etablissement devis",577,{"$f":"IF(OR(D1034=\"\",D1034=0),0,MAX(C$486:C1033)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",578,{"$f":"IF(OR(D1035=\"\",D1035=0),0,MAX(C$486:C1034)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",579,{"$f":"IF(OR(D1036=\"\",D1036=0),0,MAX(C$486:C1035)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",580,{"$f":"IF(OR(D1037=\"\",D1037=0),0,MAX(C$486:C1036)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",581,{"$f":"IF(OR(D1038=\"\",D1038=0),0,MAX(C$486:C1037)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",582,{"$f":"IF(OR(D1039=\"\",D1039=0),0,MAX(C$486:C1038)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",{"$f":"B1039+1","v":583},{"$f":"IF(OR(D1040=\"\",D1040=0),0,MAX(C$486:C1039)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",584,{"$f":"IF(OR(D1041=\"\",D1041=0),0,MAX(C$486:C1040)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C1041),1,1,$G$1326))","v":0},0,0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(G$457),COLUMN()-COLUMN($C1041),1,1,$G$1326))","v":0},0]
["Etablissement devis",585,{"$f":"IF(OR(D1042=\"\",D1042=0),0,MAX(C$486:C1041)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",586,{"$f":"IF(OR(D1043=\"\",D1043=0),0,MAX(C$486:C1042)+1)","v":0},{"$f":"IF(SUM(D1044:D1053)=0,0,\".\")","v":0},"PAC","Obligatoire",null,""]
["Etablissement devis",587,{"$f":"IF(OR(D1044=\"\",D1044=0),0,MAX(C$486:C1043)+1)","v":0},{"$f":"IF(J$1486<>F$1486,0,IF(OR(E1044=0,E1044=C$2179),INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(I$457),6+G$1329,1,1,$G$1326)),0))","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(E$457),COLUMN()-COLUMN($C1044),1,1,$G$1326))","v":0},0,0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(H$457),COLUMN()-COLUMN($C1044),1,1,$G$1326))","v":0}]
["Etablissement devis",588,{"$f":"IF(OR(D1045=\"\",D1045=0),0,MAX(C$486:C1044)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",589,{"$f":"IF(OR(D1046=\"\",D1046=0),0,MAX(C$486:C1045)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",590,{"$f":"IF(OR(D1047=\"\",D1047=0),0,MAX(C$486:C1046)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",591,{"$f":"IF(OR(D1048=\"\",D1048=0),0,MAX(C$486:C1047)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",592,{"$f":"IF(OR(D1049=\"\",D1049=0),0,MAX(C$486:C1048)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",593,{"$f":"IF(OR(D1050=\"\",D1050=0),0,MAX(C$486:C1049)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",594,{"$f":"IF(OR(D1051=\"\",D1051=0),0,MAX(C$486:C1050)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",595,{"$f":"IF(OR(D1052=\"\",D1052=0),0,MAX(C$486:C1051)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",596,{"$f":"IF(OR(D1053=\"\",D1053=0),0,MAX(C$486:C1052)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",597,{"$f":"IF(OR(D1054=\"\",D1054=0),0,MAX(C$486:C1053)+1)","v":0},{"$f":"IF(SUM(D1055:D1064)=0,0,\".\")","v":0},"PAC","Obligatoire",null,""]
["Etablissement devis",598,{"$f":"IF(OR(D1055=\"\",D1055=0),0,MAX(C$486:C1054)+1)","v":0},{"$f":"IF(J$1486<>G$1486,0,IF(OR(E1055=0,E1055=C$2179),INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(I$457),6+G$1329,1,1,$G$1326)),0))","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(E$457),COLUMN()-COLUMN($C1055),1,1,$G$1326))","v":0},0,0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(H$457),COLUMN()-COLUMN($C1055),1,1,$G$1326))","v":0}]
["Etablissement devis",599,{"$f":"IF(OR(D1056=\"\",D1056=0),0,MAX(C$486:C1055)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",600,{"$f":"IF(OR(D1057=\"\",D1057=0),0,MAX(C$486:C1056)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",601,{"$f":"IF(OR(D1058=\"\",D1058=0),0,MAX(C$486:C1057)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",602,{"$f":"IF(OR(D1059=\"\",D1059=0),0,MAX(C$486:C1058)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",603,{"$f":"IF(OR(D1060=\"\",D1060=0),0,MAX(C$486:C1059)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",604,{"$f":"IF(OR(D1061=\"\",D1061=0),0,MAX(C$486:C1060)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",605,{"$f":"IF(OR(D1062=\"\",D1062=0),0,MAX(C$486:C1061)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",606,{"$f":"IF(OR(D1063=\"\",D1063=0),0,MAX(C$486:C1062)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",607,{"$f":"IF(OR(D1064=\"\",D1064=0),0,MAX(C$486:C1063)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",608,{"$f":"IF(OR(D1065=\"\",D1065=0),0,MAX(C$486:C1064)+1)","v":0},{"$f":"IF(SUM(D1066:D1075)=0,0,\".\")","v":0},"PAC","Obligatoire",null,""]
["Etablissement devis",609,{"$f":"IF(OR(D1066=\"\",D1066=0),0,MAX(C$486:C1065)+1)","v":0},{"$f":"IF(J$1486<>H$1486,0,IF(OR(E1066=0,E1066=C$2179),INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(I$457),6+G$1329,1,1,$G$1326)),0))","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(E$457),COLUMN()-COLUMN($C1066),1,1,$G$1326))","v":0},0,0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(H$457),COLUMN()-COLUMN($C1066),1,1,$G$1326))","v":0}]
["Etablissement devis",610,{"$f":"IF(OR(D1067=\"\",D1067=0),0,MAX(C$486:C1066)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",611,{"$f":"IF(OR(D1068=\"\",D1068=0),0,MAX(C$486:C1067)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",612,{"$f":"IF(OR(D1069=\"\",D1069=0),0,MAX(C$486:C1068)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",613,{"$f":"IF(OR(D1070=\"\",D1070=0),0,MAX(C$486:C1069)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",614,{"$f":"IF(OR(D1071=\"\",D1071=0),0,MAX(C$486:C1070)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",615,{"$f":"IF(OR(D1072=\"\",D1072=0),0,MAX(C$486:C1071)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",616,{"$f":"IF(OR(D1073=\"\",D1073=0),0,MAX(C$486:C1072)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",617,{"$f":"IF(OR(D1074=\"\",D1074=0),0,MAX(C$486:C1073)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",618,{"$f":"IF(OR(D1075=\"\",D1075=0),0,MAX(C$486:C1074)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",619,{"$f":"IF(OR(D1076=\"\",D1076=0),0,MAX(C$486:C1075)+1)","v":0},{"$f":"IF(SUM(D1077:D1086)=0,0,\".\")","v":0},"PAC","Obligatoire",null,""]
["Etablissement devis",620,{"$f":"IF(OR(D1077=\"\",D1077=0),0,MAX(C$486:C1076)+1)","v":0},{"$f":"IF(J$1486<>I$1486,0,IF(OR(E1077=0,E1077=C$2179),INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(I$457),6+G$1329,1,1,$G$1326)),0))","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(E$457),COLUMN()-COLUMN($C1077),1,1,$G$1326))","v":0},0,0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(H$457),COLUMN()-COLUMN($C1077),1,1,$G$1326))","v":0}]
["Etablissement devis",621,{"$f":"IF(OR(D1078=\"\",D1078=0),0,MAX(C$486:C1077)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",622,{"$f":"IF(OR(D1079=\"\",D1079=0),0,MAX(C$486:C1078)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",623,{"$f":"IF(OR(D1080=\"\",D1080=0),0,MAX(C$486:C1079)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",624,{"$f":"IF(OR(D1081=\"\",D1081=0),0,MAX(C$486:C1080)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",625,{"$f":"IF(OR(D1082=\"\",D1082=0),0,MAX(C$486:C1081)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",626,{"$f":"IF(OR(D1083=\"\",D1083=0),0,MAX(C$486:C1082)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",627,{"$f":"IF(OR(D1084=\"\",D1084=0),0,MAX(C$486:C1083)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",628,{"$f":"IF(OR(D1085=\"\",D1085=0),0,MAX(C$486:C1084)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",629,{"$f":"IF(OR(D1086=\"\",D1086=0),0,MAX(C$486:C1085)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",630,{"$f":"IF(OR(D1087=\"\",D1087=0),0,MAX(C$486:C1086)+1)","v":0},{"$f":"IF(SUM(D1088:D1097)=0,0,\".\")","v":0},"PAC","Obligatoire",null,"Accessoires Découplage glycol : Avec échangeur"]
["Etablissement devis",631,{"$f":"IF(OR(D1088=\"\",D1088=0),0,MAX(C$486:C1087)+1)","v":0},{"$f":"IF(J$1487<>E$1487,0,IF(OR(E1088=0,E1088=C$2179),INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(I$457),6+G$1329,1,1,$G$1326)),0))","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(E$457),COLUMN()-COLUMN($C1088),1,1,$G$1326))","v":"Oui"},"0020180704","Echangeur découp. VWZ MWT 150",{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(H$457),COLUMN()-COLUMN($C1088),1,1,$G$1326))","v":1025}]
["Etablissement devis",632,{"$f":"IF(OR(D1089=\"\",D1089=0),0,MAX(C$486:C1088)+1)","v":0},{"$f":"IF(J$1487<>E$1487,0,IF(OR(E1089=0,E1089=C$1456),INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(I$457),6+G$1329,1,1,$G$1326)),0))","v":0},"aroTHERM plus 45/6 - 230 V S3","Oui","0010027982","Kit découp. uniTOWER Plus 4-8",653]
["Etablissement devis",633,{"$f":"IF(OR(D1090=\"\",D1090=0),0,MAX(C$486:C1089)+1)","v":0},{"$f":"IF(J$1487<>E$1487,0,IF(OR(E1090=0,E1090=C$2179),INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(I$457),6+G$1329,1,1,$G$1326)),0))","v":0},"aroTHERM plus 55/6 - 230 V S3","Oui","0010027982","Kit découp. uniTOWER Plus 4-8",653]
["Etablissement devis",634,{"$f":"IF(OR(D1091=\"\",D1091=0),0,MAX(C$486:C1090)+1)","v":0},0,"aroTHERM plus 85/6 - 230 V S3","Oui","0010027982","Kit découp. uniTOWER Plus 4-8",653]
["Etablissement devis",635,{"$f":"IF(OR(D1092=\"\",D1092=0),0,MAX(C$486:C1091)+1)","v":0},0,"aroTHERM plus 125/6 - 230 V S3","Oui","0010027973","Kit découp uniTOWER Plus 12-15",718]
["Etablissement devis",636,{"$f":"IF(OR(D1093=\"\",D1093=0),0,MAX(C$486:C1092)+1)","v":0},0,"aroTHERM plus 125/6 - 400 V S3","Oui","0010027973","Kit découp uniTOWER Plus 12-15",718]
["Etablissement devis",637,{"$f":"IF(OR(D1094=\"\",D1094=0),0,MAX(C$486:C1093)+1)","v":0},0,"aroTHERM plus 155/6 - 230 V S3","Oui","0010027973","Kit découp uniTOWER Plus 12-15",718]
["Etablissement devis",638,{"$f":"IF(OR(D1095=\"\",D1095=0),0,MAX(C$486:C1094)+1)","v":0},0,"aroTHERM plus 155/6 - 400 V S3","Oui","0010027973","Kit découp uniTOWER Plus 12-15",718]
["Etablissement devis",639,{"$f":"IF(OR(D1096=\"\",D1096=0),0,MAX(C$486:C1095)+1)","v":0},0,0,"Non","0010030975","Vase expans. 2 litres uniTOWER",83]
["Etablissement devis",640,{"$f":"IF(OR(D1097=\"\",D1097=0),0,MAX(C$486:C1096)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",641,{"$f":"IF(OR(D1098=\"\",D1098=0),0,MAX(C$486:C1097)+1)","v":0},{"$f":"IF(SUM(D1099:D1108)=0,0,\".\")","v":0},"PAC","Obligatoire",null,"Accessoires Découplage glycol : Pas de découplage"]
["Etablissement devis",642,{"$f":"IF(OR(D1099=\"\",D1099=0),0,MAX(C$486:C1098)+1)","v":0},{"$f":"IF(J$1487<>F$1487,0,IF(OR(E1099=0,E1099=C$2179),INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(I$457),6+G$1329,1,1,$G$1326)),0))","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(E$457),COLUMN()-COLUMN($C1099),1,1,$G$1326))","v":0},0,0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(H$457),COLUMN()-COLUMN($C1099),1,1,$G$1326))","v":0}]
["Etablissement devis",643,{"$f":"IF(OR(D1100=\"\",D1100=0),0,MAX(C$486:C1099)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",644,{"$f":"IF(OR(D1101=\"\",D1101=0),0,MAX(C$486:C1100)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",645,{"$f":"IF(OR(D1102=\"\",D1102=0),0,MAX(C$486:C1101)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",646,{"$f":"IF(OR(D1103=\"\",D1103=0),0,MAX(C$486:C1102)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",{"$f":"B1103+1","v":647},{"$f":"IF(OR(D1104=\"\",D1104=0),0,MAX(C$486:C1103)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",648,{"$f":"IF(OR(D1105=\"\",D1105=0),0,MAX(C$486:C1104)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C1105),1,1,$G$1326))","v":0},0,0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(G$457),COLUMN()-COLUMN($C1105),1,1,$G$1326))","v":0},0]
["Etablissement devis",649,{"$f":"IF(OR(D1106=\"\",D1106=0),0,MAX(C$486:C1105)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",650,{"$f":"IF(OR(D1107=\"\",D1107=0),0,MAX(C$486:C1106)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",651,{"$f":"IF(OR(D1108=\"\",D1108=0),0,MAX(C$486:C1107)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",652,{"$f":"IF(OR(D1109=\"\",D1109=0),0,MAX(C$486:C1108)+1)","v":0},{"$f":"IF(SUM(D1110:D1119)=0,0,\".\")","v":0},"PAC","Obligatoire",null,""]
["Etablissement devis",653,{"$f":"IF(OR(D1110=\"\",D1110=0),0,MAX(C$486:C1109)+1)","v":0},{"$f":"IF(J$1487<>G$1487,0,IF(OR(E1110=0,E1110=C$2179),INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(I$457),6+G$1329,1,1,$G$1326)),0))","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(E$457),COLUMN()-COLUMN($C1110),1,1,$G$1326))","v":0},0,0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(H$457),COLUMN()-COLUMN($C1110),1,1,$G$1326))","v":0}]
["Etablissement devis",654,{"$f":"IF(OR(D1111=\"\",D1111=0),0,MAX(C$486:C1110)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",655,{"$f":"IF(OR(D1112=\"\",D1112=0),0,MAX(C$486:C1111)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",656,{"$f":"IF(OR(D1113=\"\",D1113=0),0,MAX(C$486:C1112)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",657,{"$f":"IF(OR(D1114=\"\",D1114=0),0,MAX(C$486:C1113)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",658,{"$f":"IF(OR(D1115=\"\",D1115=0),0,MAX(C$486:C1114)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",659,{"$f":"IF(OR(D1116=\"\",D1116=0),0,MAX(C$486:C1115)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",660,{"$f":"IF(OR(D1117=\"\",D1117=0),0,MAX(C$486:C1116)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",661,{"$f":"IF(OR(D1118=\"\",D1118=0),0,MAX(C$486:C1117)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",662,{"$f":"IF(OR(D1119=\"\",D1119=0),0,MAX(C$486:C1118)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",663,{"$f":"IF(OR(D1120=\"\",D1120=0),0,MAX(C$486:C1119)+1)","v":0},{"$f":"IF(SUM(D1121:D1130)=0,0,\".\")","v":0},"PAC","Obligatoire",null,""]
["Etablissement devis",664,{"$f":"IF(OR(D1121=\"\",D1121=0),0,MAX(C$486:C1120)+1)","v":0},{"$f":"IF(J$1487<>H$1487,0,IF(OR(E1121=0,E1121=C$2179),INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(I$457),6+G$1329,1,1,$G$1326)),0))","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(E$457),COLUMN()-COLUMN($C1121),1,1,$G$1326))","v":0},0,0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(H$457),COLUMN()-COLUMN($C1121),1,1,$G$1326))","v":0}]
["Etablissement devis",665,{"$f":"IF(OR(D1122=\"\",D1122=0),0,MAX(C$486:C1121)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",666,{"$f":"IF(OR(D1123=\"\",D1123=0),0,MAX(C$486:C1122)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",667,{"$f":"IF(OR(D1124=\"\",D1124=0),0,MAX(C$486:C1123)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",668,{"$f":"IF(OR(D1125=\"\",D1125=0),0,MAX(C$486:C1124)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",669,{"$f":"IF(OR(D1126=\"\",D1126=0),0,MAX(C$486:C1125)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",670,{"$f":"IF(OR(D1127=\"\",D1127=0),0,MAX(C$486:C1126)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",671,{"$f":"IF(OR(D1128=\"\",D1128=0),0,MAX(C$486:C1127)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",672,{"$f":"IF(OR(D1129=\"\",D1129=0),0,MAX(C$486:C1128)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",673,{"$f":"IF(OR(D1130=\"\",D1130=0),0,MAX(C$486:C1129)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",674,{"$f":"IF(OR(D1131=\"\",D1131=0),0,MAX(C$486:C1130)+1)","v":0},{"$f":"IF(SUM(D1132:D1141)=0,0,\".\")","v":0},"PAC","Obligatoire",null,""]
["Etablissement devis",675,{"$f":"IF(OR(D1132=\"\",D1132=0),0,MAX(C$486:C1131)+1)","v":0},{"$f":"IF(J$1487<>I$1487,0,IF(OR(E1132=0,E1132=C$2179),INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(I$457),6+G$1329,1,1,$G$1326)),0))","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(E$457),COLUMN()-COLUMN($C1132),1,1,$G$1326))","v":0},0,0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(H$457),COLUMN()-COLUMN($C1132),1,1,$G$1326))","v":0}]
["Etablissement devis",676,{"$f":"IF(OR(D1133=\"\",D1133=0),0,MAX(C$486:C1132)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",677,{"$f":"IF(OR(D1134=\"\",D1134=0),0,MAX(C$486:C1133)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",678,{"$f":"IF(OR(D1135=\"\",D1135=0),0,MAX(C$486:C1134)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",679,{"$f":"IF(OR(D1136=\"\",D1136=0),0,MAX(C$486:C1135)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",680,{"$f":"IF(OR(D1137=\"\",D1137=0),0,MAX(C$486:C1136)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",681,{"$f":"IF(OR(D1138=\"\",D1138=0),0,MAX(C$486:C1137)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",682,{"$f":"IF(OR(D1139=\"\",D1139=0),0,MAX(C$486:C1138)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",683,{"$f":"IF(OR(D1140=\"\",D1140=0),0,MAX(C$486:C1139)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",684,{"$f":"IF(OR(D1141=\"\",D1141=0),0,MAX(C$486:C1140)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",685,{"$f":"IF(OR(D1142=\"\",D1142=0),0,MAX(C$486:C1141)+1)","v":0},{"$f":"IF(SUM(D1143:D1152)=0,0,\".\")","v":0},"PAC","Obligatoire",null,"Accessoires Supports unité extérieure : Plots anti-vibratiles en caoutchouc (x4)"]
["Etablissement devis",686,{"$f":"IF(OR(D1143=\"\",D1143=0),0,MAX(C$486:C1142)+1)","v":0},{"$f":"IF(J$1488<>E$1488,0,IF(OR(E1143=0,E1143=C$2179),INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(I$457),6+G$1329,1,1,$G$1326)),0))","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(E$457),COLUMN()-COLUMN($C1143),1,1,$G$1326))","v":"Non"},"0020252091","Plots anti-vibratiles (x4)",{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(H$457),COLUMN()-COLUMN($C1143),1,1,$G$1326))","v":72}]
["Etablissement devis",687,{"$f":"IF(OR(D1144=\"\",D1144=0),0,MAX(C$486:C1143)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",688,{"$f":"IF(OR(D1145=\"\",D1145=0),0,MAX(C$486:C1144)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",689,{"$f":"IF(OR(D1146=\"\",D1146=0),0,MAX(C$486:C1145)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",690,{"$f":"IF(OR(D1147=\"\",D1147=0),0,MAX(C$486:C1146)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",691,{"$f":"IF(OR(D1148=\"\",D1148=0),0,MAX(C$486:C1147)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",692,{"$f":"IF(OR(D1149=\"\",D1149=0),0,MAX(C$486:C1148)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",693,{"$f":"IF(OR(D1150=\"\",D1150=0),0,MAX(C$486:C1149)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",694,{"$f":"IF(OR(D1151=\"\",D1151=0),0,MAX(C$486:C1150)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",695,{"$f":"IF(OR(D1152=\"\",D1152=0),0,MAX(C$486:C1151)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",696,{"$f":"IF(OR(D1153=\"\",D1153=0),0,MAX(C$486:C1152)+1)","v":11},{"$f":"IF(SUM(D1154:D1163)=0,0,\".\")","v":"."},"PAC","Obligatoire",null,"Accessoires Supports unité extérieure : Support anti-vibratiles 60 cm (x2)"]
["Etablissement devis",697,{"$f":"IF(OR(D1154=\"\",D1154=0),0,MAX(C$486:C1153)+1)","v":12},{"$f":"IF(J$1488<>F$1488,0,IF(OR(E1154=0,E1154=C$2179),INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(I$457),6+G$1329,1,1,$G$1326)),0))","v":1},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(E$457),COLUMN()-COLUMN($C1154),1,1,$G$1326))","v":"Non"},"0020250226","Pieds anti-vibratiles 60 cm",{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(H$457),COLUMN()-COLUMN($C1154),1,1,$G$1326))","v":115}]
["Etablissement devis",698,{"$f":"IF(OR(D1155=\"\",D1155=0),0,MAX(C$486:C1154)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",699,{"$f":"IF(OR(D1156=\"\",D1156=0),0,MAX(C$486:C1155)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",700,{"$f":"IF(OR(D1157=\"\",D1157=0),0,MAX(C$486:C1156)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",701,{"$f":"IF(OR(D1158=\"\",D1158=0),0,MAX(C$486:C1157)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",702,{"$f":"IF(OR(D1159=\"\",D1159=0),0,MAX(C$486:C1158)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",703,{"$f":"IF(OR(D1160=\"\",D1160=0),0,MAX(C$486:C1159)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",704,{"$f":"IF(OR(D1161=\"\",D1161=0),0,MAX(C$486:C1160)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",705,{"$f":"IF(OR(D1162=\"\",D1162=0),0,MAX(C$486:C1161)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",706,{"$f":"IF(OR(D1163=\"\",D1163=0),0,MAX(C$486:C1162)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",707,{"$f":"IF(OR(D1164=\"\",D1164=0),0,MAX(C$486:C1163)+1)","v":0},{"$f":"IF(SUM(D1165:D1174)=0,0,\".\")","v":0},"PAC","Obligatoire",null,""]
["Etablissement devis",708,{"$f":"IF(OR(D1165=\"\",D1165=0),0,MAX(C$486:C1164)+1)","v":0},{"$f":"IF(J$1488<>G$1488,0,IF(OR(E1165=0,E1165=C$2179),INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(I$457),6+G$1329,1,1,$G$1326)),0))","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(E$457),COLUMN()-COLUMN($C1165),1,1,$G$1326))","v":"Non"},"0020250224","Support mural pour mur isolé",{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(H$457),COLUMN()-COLUMN($C1165),1,1,$G$1326))","v":624}]
["Etablissement devis",709,{"$f":"IF(OR(D1166=\"\",D1166=0),0,MAX(C$486:C1165)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",710,{"$f":"IF(OR(D1167=\"\",D1167=0),0,MAX(C$486:C1166)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",{"$f":"B1167+1","v":711},{"$f":"IF(OR(D1168=\"\",D1168=0),0,MAX(C$486:C1167)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",712,{"$f":"IF(OR(D1169=\"\",D1169=0),0,MAX(C$486:C1168)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C1169),1,1,$G$1326))","v":0},0,0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(G$457),COLUMN()-COLUMN($C1169),1,1,$G$1326))","v":0},0]
["Etablissement devis",713,{"$f":"IF(OR(D1170=\"\",D1170=0),0,MAX(C$486:C1169)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",714,{"$f":"IF(OR(D1171=\"\",D1171=0),0,MAX(C$486:C1170)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",715,{"$f":"IF(OR(D1172=\"\",D1172=0),0,MAX(C$486:C1171)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",716,{"$f":"IF(OR(D1173=\"\",D1173=0),0,MAX(C$486:C1172)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",717,{"$f":"IF(OR(D1174=\"\",D1174=0),0,MAX(C$486:C1173)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",718,{"$f":"IF(OR(D1175=\"\",D1175=0),0,MAX(C$486:C1174)+1)","v":0},{"$f":"IF(SUM(D1176:D1185)=0,0,\".\")","v":0},"PAC","Obligatoire",null,""]
["Etablissement devis",719,{"$f":"IF(OR(D1176=\"\",D1176=0),0,MAX(C$486:C1175)+1)","v":0},{"$f":"IF(J$1488<>H$1488,0,IF(OR(E1176=0,E1176=C$2179),INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(I$457),6+G$1329,1,1,$G$1326)),0))","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(E$457),COLUMN()-COLUMN($C1176),1,1,$G$1326))","v":"Non"},"0020250225","Support mural standard",{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(H$457),COLUMN()-COLUMN($C1176),1,1,$G$1326))","v":310}]
["Etablissement devis",720,{"$f":"IF(OR(D1177=\"\",D1177=0),0,MAX(C$486:C1176)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",721,{"$f":"IF(OR(D1178=\"\",D1178=0),0,MAX(C$486:C1177)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",722,{"$f":"IF(OR(D1179=\"\",D1179=0),0,MAX(C$486:C1178)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",723,{"$f":"IF(OR(D1180=\"\",D1180=0),0,MAX(C$486:C1179)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",724,{"$f":"IF(OR(D1181=\"\",D1181=0),0,MAX(C$486:C1180)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",725,{"$f":"IF(OR(D1182=\"\",D1182=0),0,MAX(C$486:C1181)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",726,{"$f":"IF(OR(D1183=\"\",D1183=0),0,MAX(C$486:C1182)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",727,{"$f":"IF(OR(D1184=\"\",D1184=0),0,MAX(C$486:C1183)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",728,{"$f":"IF(OR(D1185=\"\",D1185=0),0,MAX(C$486:C1184)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",729,{"$f":"IF(OR(D1186=\"\",D1186=0),0,MAX(C$486:C1185)+1)","v":0},{"$f":"IF(SUM(D1187:D1196)=0,0,\".\")","v":0},"PAC","Obligatoire",null,"Accessoires Supports unité extérieure : Réhausse anti-neige (40 centimètres)"]
["Etablissement devis",730,{"$f":"IF(OR(D1187=\"\",D1187=0),0,MAX(C$486:C1186)+1)","v":0},{"$f":"IF(J$1488<>I$1488,0,IF(OR(E1187=0,E1187=C$2179),INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(I$457),6+G$1329,1,1,$G$1326)),0))","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(E$457),COLUMN()-COLUMN($C1187),1,1,$G$1326))","v":"Non"},"0010027984","Réhausse anti-neige (+plots)",{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(H$457),COLUMN()-COLUMN($C1187),1,1,$G$1326))","v":441}]
["Etablissement devis",731,{"$f":"IF(OR(D1188=\"\",D1188=0),0,MAX(C$486:C1187)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",732,{"$f":"IF(OR(D1189=\"\",D1189=0),0,MAX(C$486:C1188)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",733,{"$f":"IF(OR(D1190=\"\",D1190=0),0,MAX(C$486:C1189)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",734,{"$f":"IF(OR(D1191=\"\",D1191=0),0,MAX(C$486:C1190)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",735,{"$f":"IF(OR(D1192=\"\",D1192=0),0,MAX(C$486:C1191)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",736,{"$f":"IF(OR(D1193=\"\",D1193=0),0,MAX(C$486:C1192)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",737,{"$f":"IF(OR(D1194=\"\",D1194=0),0,MAX(C$486:C1193)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",738,{"$f":"IF(OR(D1195=\"\",D1195=0),0,MAX(C$486:C1194)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",739,{"$f":"IF(OR(D1196=\"\",D1196=0),0,MAX(C$486:C1195)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",740,{"$f":"IF(OR(D1197=\"\",D1197=0),0,MAX(C$486:C1196)+1)","v":13},{"$f":"IF(SUM(D1198:D1207)=0,0,\".\")","v":"."},"PAC","Obligatoire",null,"Mise en service"]
["Etablissement devis",741,{"$f":"IF(OR(D1198=\"\",D1198=0),0,MAX(C$486:C1197)+1)","v":14},{"$f":"IF(OR(E1198=0,E1198=C$2179),INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(I$457),6+G$1329,1,1,$G$1326)),0)","v":1},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(E$457),COLUMN()-COLUMN($C1198),1,1,$G$1326))","v":"Oui"},"0010028538","Mise en service pompe à chaleur (à commander sur la plateforme e-SERVICES)",{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(H$457),COLUMN()-COLUMN($C1198),1,1,$G$1326))","v":350}]
["Etablissement devis",742,{"$f":"IF(OR(D1199=\"\",D1199=0),0,MAX(C$486:C1198)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",743,{"$f":"IF(OR(D1200=\"\",D1200=0),0,MAX(C$486:C1199)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",744,{"$f":"IF(OR(D1201=\"\",D1201=0),0,MAX(C$486:C1200)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",745,{"$f":"IF(OR(D1202=\"\",D1202=0),0,MAX(C$486:C1201)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",746,{"$f":"IF(OR(D1203=\"\",D1203=0),0,MAX(C$486:C1202)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",747,{"$f":"IF(OR(D1204=\"\",D1204=0),0,MAX(C$486:C1203)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",748,{"$f":"IF(OR(D1205=\"\",D1205=0),0,MAX(C$486:C1204)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",749,{"$f":"IF(OR(D1206=\"\",D1206=0),0,MAX(C$486:C1205)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",750,{"$f":"IF(OR(D1207=\"\",D1207=0),0,MAX(C$486:C1206)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",751,{"$f":"IF(OR(D1208=\"\",D1208=0),0,MAX(C$486:C1207)+1)","v":15},{"$f":"IF(SUM(D1209:D1248)=0,0,\".\")","v":"."},"PAC","Obligatoire",".","Matériel à prévoir","."]
["Etablissement devis",752,{"$f":"IF(OR(D1209=\"\",D1209=0),0,MAX(C$486:C1208)+1)","v":16},{"$f":"IF(OR(E1209=0,E1209=C$2179),INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(I$457),6+G$1329,1,1,$G$1326)),0)","v":1},0,"Ajustez les quantités","A prévoir","Filtre à tamis sur le retour PAC","-"]
["Etablissement devis",753,{"$f":"IF(OR(D1210=\"\",D1210=0),0,MAX(C$486:C1209)+1)","v":17},1,0,"Ajustez les quantités","A prévoir","Soupape différentielle (repère 9d)","-"]
["Etablissement devis",754,{"$f":"IF(OR(D1211=\"\",D1211=0),0,MAX(C$486:C1210)+1)","v":0},0,0,"Ajustez les quantités","A prévoir","Electrovannes 230 V~ (repère 9b)","-"]
["Etablissement devis",755,{"$f":"IF(OR(D1212=\"\",D1212=0),0,MAX(C$486:C1211)+1)","v":18},1,0,"Ajustez les quantités","A prévoir","Vase expansion, soupape, manomètre.","-"]
["Etablissement devis",756,{"$f":"IF(OR(D1213=\"\",D1213=0),0,MAX(C$486:C1212)+1)","v":0},0,0,"Ajustez les quantités","A prévoir","En option circulateur bouclage sanitaire, vase expansion sanitaire…","-"]
["Etablissement devis",757,{"$f":"IF(OR(D1214=\"\",D1214=0),0,MAX(C$486:C1213)+1)","v":0},0,"aroTHERM plus 45/6 - 230 V S3","Ajustez les quantités","A prévoir","Volume tampon minimal de 18 l","-"]
["Etablissement devis",758,{"$f":"IF(OR(D1215=\"\",D1215=0),0,MAX(C$486:C1214)+1)","v":0},0,"aroTHERM plus 55/6 - 230 V S3","Ajustez les quantités","A prévoir","Volume tampon minimal de 18 l",0]
["Etablissement devis",759,{"$f":"IF(OR(D1216=\"\",D1216=0),0,MAX(C$486:C1215)+1)","v":0},0,"aroTHERM plus 85/6 - 230 V S3","Ajustez les quantités","A prévoir","Volume tampon minimal de 18 l","-"]
["Etablissement devis",760,{"$f":"IF(OR(D1217=\"\",D1217=0),0,MAX(C$486:C1216)+1)","v":0},0,"aroTHERM plus 125/6 - 230 V S3","Ajustez les quantités","A prévoir","Volume tampon minimal de 35 l ","-"]
["Etablissement devis",761,{"$f":"IF(OR(D1218=\"\",D1218=0),0,MAX(C$486:C1217)+1)","v":0},0,"aroTHERM plus 125/6 - 400 V S3",{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(E$457),COLUMN()-COLUMN($C1218),1,1,$G$1326))","v":"Ajustez les quantités"},"A prévoir","Volume tampon minimal de 35 l ",0]
["Etablissement devis",762,{"$f":"IF(OR(D1219=\"\",D1219=0),0,MAX(C$486:C1218)+1)","v":19},"1","aroTHERM plus 155/6 - 230 V S3","Ajustez les quantités","A prévoir","Volume tampon minimal de 60 l ","-"]
["Etablissement devis",763,{"$f":"IF(OR(D1220=\"\",D1220=0),0,MAX(C$486:C1219)+1)","v":0},0,"aroTHERM plus 155/6 - 400 V S3","Ajustez les quantités","A prévoir","Volume tampon minimal de 60 l ",0]
["Etablissement devis",764,{"$f":"IF(OR(D1221=\"\",D1221=0),0,MAX(C$486:C1220)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",765,{"$f":"IF(OR(D1222=\"\",D1222=0),0,MAX(C$486:C1221)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",766,{"$f":"IF(OR(D1223=\"\",D1223=0),0,MAX(C$486:C1222)+1)","v":0},0,0,"Ajustez les quantités","A prévoir","Volume tampon minimal de 100 l ","-"]
["Etablissement devis",767,{"$f":"IF(OR(D1224=\"\",D1224=0),0,MAX(C$486:C1223)+1)","v":0},0,0,"Ajustez les quantités","A prévoir","Volume tampon minimal de 200 l ","-"]
["Etablissement devis",768,{"$f":"IF(OR(D1225=\"\",D1225=0),0,MAX(C$486:C1224)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",769,{"$f":"IF(OR(D1226=\"\",D1226=0),0,MAX(C$486:C1225)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",770,{"$f":"IF(OR(D1227=\"\",D1227=0),0,MAX(C$486:C1226)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",771,{"$f":"IF(OR(D1228=\"\",D1228=0),0,MAX(C$486:C1227)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",772,{"$f":"IF(OR(D1229=\"\",D1229=0),0,MAX(C$486:C1228)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",773,{"$f":"IF(OR(D1230=\"\",D1230=0),0,MAX(C$486:C1229)+1)","v":0},0,0,0,0,0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(H$457),COLUMN()-COLUMN($C1230),1,1,$G$1326))","v":0}]
["Etablissement devis",774,{"$f":"IF(OR(D1231=\"\",D1231=0),0,MAX(C$486:C1230)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",{"$f":"B1231+1","v":775},{"$f":"IF(OR(D1232=\"\",D1232=0),0,MAX(C$486:C1231)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",776,{"$f":"IF(OR(D1233=\"\",D1233=0),0,MAX(C$486:C1232)+1)","v":0},0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(D$457),COLUMN()-COLUMN($C1233),1,1,$G$1326))","v":0},0,0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(G$457),COLUMN()-COLUMN($C1233),1,1,$G$1326))","v":0},0]
["Etablissement devis",777,{"$f":"IF(OR(D1234=\"\",D1234=0),0,MAX(C$486:C1233)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",778,{"$f":"IF(OR(D1235=\"\",D1235=0),0,MAX(C$486:C1234)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",779,{"$f":"IF(OR(D1236=\"\",D1236=0),0,MAX(C$486:C1235)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",780,{"$f":"IF(OR(D1237=\"\",D1237=0),0,MAX(C$486:C1236)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",781,{"$f":"IF(OR(D1238=\"\",D1238=0),0,MAX(C$486:C1237)+1)","v":0},0,0,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(ROW()-ROW(E$457),COLUMN()-COLUMN($C1238),1,1,$G$1326))","v":0},0,0,0]
["Etablissement devis",782,{"$f":"IF(OR(D1239=\"\",D1239=0),0,MAX(C$486:C1238)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",783,{"$f":"IF(OR(D1240=\"\",D1240=0),0,MAX(C$486:C1239)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",784,{"$f":"IF(OR(D1241=\"\",D1241=0),0,MAX(C$486:C1240)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",785,{"$f":"IF(OR(D1242=\"\",D1242=0),0,MAX(C$486:C1241)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",786,{"$f":"IF(OR(D1243=\"\",D1243=0),0,MAX(C$486:C1242)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",787,{"$f":"IF(OR(D1244=\"\",D1244=0),0,MAX(C$486:C1243)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",788,{"$f":"IF(OR(D1245=\"\",D1245=0),0,MAX(C$486:C1244)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",789,{"$f":"IF(OR(D1246=\"\",D1246=0),0,MAX(C$486:C1245)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",790,{"$f":"IF(OR(D1247=\"\",D1247=0),0,MAX(C$486:C1246)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis",791,{"$f":"IF(OR(D1248=\"\",D1248=0),0,MAX(C$486:C1247)+1)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Etablissement devis"]
["Etablissement devis","Devis si chaudière",null,null,null,"Puissance","N°code","Dénomination","PU HT"]
["Etablissement devis","Chaud. Sélectionnée :",{"$f":"IF(OR(C1460=\"Chaudière neuve\",AND(C1460=\"Chaudière\",D1463=\"Chaudière neuve\")),C1468,\"\")","v":""},null,null,{"$f":"INDIRECT(ADDRESS($D$1253+5,11,1,1,$C$1252))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDIRECT(ADDRESS($D$1253+5,7,1,1,$C$1252))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDIRECT(ADDRESS($D$1253+5,8,1,1,$C$1252))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDIRECT(ADDRESS($D$1253+5,9,1,1,$C$1252))","v":{"$error":"#N/A"}}]
["Etablissement devis","Bdd :","BDD_Ch"]
["Etablissement devis","Ordre :",{"$f":"MATCH(C1251,E354:E453,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(C1253>100,C1253-100,C1253)","v":{"$error":"#N/A"}}]
["Etablissement devis",null,null,null,null,"Quantité",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Recherche si un chapitre est vide"]
["Etablissement devis","N°ligne","N°code","Désignation","PU HT","Propo","Correct","Retenu","Option","Total HT","Affichage",null,"Produits","DEEE",null,null,null,"Recherche les titres","Recherche les produits","progression de titre de chapitrequantit\" de produits","progression de quantit\" de produits","Cherche la ligne du prochain chapitre",null,"recherche la position du chapitre suivant",null,"Ordre des capitres","Ordre des produits","Position des titre de chapitre ","position des produits",null,null,null,null,"RANG","report du devis pour le copier cller vers outil de chiffrage",null,null,null,"Ordre des lignes edition du chiffrage"]
["Etablissement devis","PAC",{"$f":"IF(COUNTIF(S$1324:S$1336,\"\")=13,INDEX(G473:G486,MATCH(D1256,H473:H486,0),1),\"\")","v":"0010021644"},{"$f":"IF(COUNTIF(S$1324:S$1336,\"\")=13,C2179,\"\")","v":"aroTHERM plus 155/6 - 230 V S3"},{"$f":"IF(COUNTIF(S$1324:S$1336,\"\")=13,INDEX(I473:I486,MATCH(D1256,H473:H486,0),1),\"\")","v":12867},{"$f":"IF(COUNTIF(S$1324:S$1336,\"\")=13,INDEX(D473:D486,MATCH(D1256,H473:H486,0),1),\"\")","v":1},{"$f":"IF(ISBLANK(chiffrage!X17),\"\",chiffrage!X17)","v":""},{"$f":"IF(F1256=\".\",F1256,IF(I1256=\"\",F1256,IF(G1256=\"\",F1256,G1256)))","v":1},null,{"$f":"IF(OR(H1256=\".\",H1256=\"\"),0,E1256*H1256)","v":12867},{"$f":"IF(H1256=0,\"-        \",J1256)","v":12867},{"$f":"IF(G1256<>\"\",\"!!\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(LEFT(D1256,17)=\"Eco-participation\",0,K1256)","v":12867},{"$f":"IF(ISERROR(VLOOKUP(C1256,MATRICE_VA,4,FALSE)),0,H1256*VLOOKUP(C1256,MATRICE_VA,4,FALSE))","v":6.67},{"$f":"IF(H1256>0,D1256,\"\")","v":"aroTHERM plus 155/6 - 230 V S3"},null,null,{"$f":"IF(H1256=\".\",D1256,\"\")","v":""},{"$f":"IF(AND(H1256<>\".\",H1256>=1),D1256,\"\")","v":"aroTHERM plus 155/6 - 230 V S3"},0,1,null,{"$f":"ROW()","v":1256},null,null,1,1,null,1,{"$f":"IF($Z1256<>0,D1256,\"\")","v":"aroTHERM plus 155/6 - 230 V S3"},{"$f":"IF($AA1256<>0,C1256,\"\")","v":"0010021644"},{"$f":"IF($AA1256<>0,D1256,\"\")","v":"aroTHERM plus 155/6 - 230 V S3"},{"$f":"IF($AA1256<>0,H1256,\"\")","v":1},1,"PAC",{"$f":"IF(ISERROR(VLOOKUP($AH1256,$AC$1256:$AG$1286,3,FALSE)),\"\",VLOOKUP($AH1256,$AC$1256:$AG$1286,3,FALSE))","v":"0010021644"},{"$f":"IF(ISERROR(VLOOKUP($AH1256,$AC$1256:$AG$1286,4,FALSE)),\"\",VLOOKUP($AH1256,$AC$1256:$AG$1286,4,FALSE))","v":"aroTHERM plus 155/6 - 230 V S3"},{"$f":"IF(ISERROR(VLOOKUP($AH1256,$AC$1256:$AG$1286,5,FALSE)),\"\",VLOOKUP($AH1256,$AC$1256:$AG$1286,5,FALSE))","v":1},{"$f":"IF(O1256=\"\",0,1)","v":1}]
["Etablissement devis",{"$f":"IF(COUNTIF(S$1324:S$1336,\"\")=13,1,\"\")","v":1},{"$f":"IF(ISERROR(VLOOKUP($B1257,$C$487:$I$1248,5,FALSE)),\"\",IF(VLOOKUP($B1257,$C$487:$I$1248,5,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP($B1257,$C$487:$I$1248,5,FALSE)))","v":""},{"$f":"IF(ISERROR(VLOOKUP($B1257,$C$487:$I$1248,6,FALSE)),\"\",IF(VLOOKUP($B1257,$C$487:$I$1248,6,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP($B1257,$C$487:$I$1248,6,FALSE)))","v":"Accessoires hydrauliques et électriques"},{"$f":"IF(ISERROR(VLOOKUP($B1257,$C$487:$I$1248,7,FALSE)),\"\",IF(VLOOKUP($B1257,$C$487:$I$1248,7,FALSE)=0,IF(VLOOKUP($B1257,$C$487:$I$1248,5,FALSE)=\"A prévoir\",0,\"\"),VLOOKUP($B1257,$C$487:$I$1248,7,FALSE)))","v":"."},{"$f":"IF(ISERROR(VLOOKUP($B1257,$C$487:$I$1248,2,FALSE)),\"\",IF(VLOOKUP($B1257,$C$487:$I$1248,2,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP($B1257,$C$487:$I$1248,2,FALSE)))","v":"."},{"$f":"IF(ISBLANK(chiffrage!X18),\"\",chiffrage!X18)","v":""},".",{"$f":"IF(ISERROR(VLOOKUP($B1257,$C$487:$I$1248,4,FALSE)),\"\",IF(VLOOKUP($B1257,$C$487:$I$1248,4,FALSE)=0,\"\",IF(VLOOKUP($B1257,$C$487:$I$1248,4,FALSE)=\"Non\",\"Optionnel\",IF(VLOOKUP($B1257,$C$487:$I$1248,4,FALSE)=\"Ajustez les quantités\",\"Ajustez les quantités\",\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(OR(H1257=\".\",H1257=\"\"),0,E1257*H1257)","v":0},0,{"$f":"IF(G1257<>\"\",\"!!\",\"\")","v":""},0,0,"Accessoires hydrauliques et électriques",null,null,"Accessoires hydrauliques et électriques","",{"$f":"IF(OR($R1257=\"\",$R1257=0),0,MAX(T$1256:T1256)+1)","v":1},{"$f":"IF(OR($S1257=\"\",$S1257=0),MAX(U$1256:U1256),MAX(U$1255:U1256)+1)","v":1},{"$f":"IF(T1257=0,\"\",VLOOKUP(T1257+1,T$1256:W$1287,4,FALSE))","v":1263},{"$f":"ROW()","v":1257},{"$f":"IF(T1257=0,\"\",V1257-ROW(U$1256)+1)","v":8},{"$f":"IF(T1257=0,\"\",IF(INDEX(U$1256:U$1287,X1257,)=U1257,TRUE,FALSE))","v":false},{"$f":"IF(T1257=0,0,IF(AND(H1257=\".\",Y1257=TRUE),MAX(Z$1256:Z1256),MAX(Z$1256:Z1256)+1))","v":2},{"$f":"IF(OR($S1257=\"\",$S1257=0),0,MAX(AA$1255:AA1256)+1)","v":0},{"$f":"IF(AND($AA1257=0,$Z1257=0),\"\",MIN(AC1258:AC$1287))","v":2},{"$f":"IF(OR($AA1257=0,C1257=\"A prévoir\"),\"\",MAX(AC$1256:AC1256)+1)","v":""},"Accessoires hydrauliques et électriques","","",{"$f":"IF($AA1257<>0,H1257,\"\")","v":""},2,{"$f":"IF(ISERROR(VLOOKUP(AH1257,$AB$1256:$AG$1286,3,FALSE)),\"\",IF(AL1257=\"\",\"\",VLOOKUP(AH1257,$AB$1256:$AG$1286,3,FALSE)))","v":"Accessoires hydrauliques et électriques"},"0010022087","uniTOWER Plus - VIH QW 190/6 E",1,{"$f":"IF(O1257=\"\",0,MAX(AM$1256:AM1256)+1)","v":2}]
["Etablissement devis",{"$f":"IF(COUNTIF(S$1324:S$1336,\"\")=13,2,\"\")","v":2},"0010022087","uniTOWER Plus - VIH QW 190/6 E",{"$f":"IF(ISERROR(VLOOKUP($B1258,$C$487:$I$1248,7,FALSE)),\"\",IF(VLOOKUP($B1258,$C$487:$I$1248,7,FALSE)=0,IF(VLOOKUP($B1258,$C$487:$I$1248,5,FALSE)=\"A prévoir\",\"-\",\"\"),VLOOKUP($B1258,$C$487:$I$1248,7,FALSE)))","v":4404},{"$f":"IF(E1258=\"-\",\"-\",IF(ISERROR(VLOOKUP($B1258,$C$487:$I$1248,2,FALSE)),\"\",IF(VLOOKUP($B1258,$C$487:$I$1248,2,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP($B1258,$C$487:$I$1248,2,FALSE))))","v":1},{"$f":"IF(ISBLANK(chiffrage!X19),\"\",chiffrage!X19)","v":""},1,{"$f":"IF(ISERROR(VLOOKUP($B1258,$C$487:$I$1248,4,FALSE)),\"\",IF(C1467=\"Chaudière neuve\",\"Optionnel\",IF(VLOOKUP($B1258,$C$487:$I$1248,4,FALSE)=0,\"\",IF(VLOOKUP($B1258,$C$487:$I$1248,4,FALSE)=\"Non\",\"Optionnel\",IF(VLOOKUP($B1258,$C$487:$I$1248,4,FALSE)=\"Ajustez les quantités\",\"Ajustez les quantités\",\"\")))))","v":""},{"$f":"IF(OR(H1258=\".\",H1258=\"\"),0,IF(E1258=\"-\",\"-\",E1258*H1258))","v":4404},4404,"",4404,5,"uniTOWER Plus - VIH QW 190/6 E",null,null,"","uniTOWER Plus - VIH QW 190/6 E",{"$f":"IF(OR($R1258=\"\",$R1258=0),0,MAX(T$1256:T1257)+1)","v":0},{"$f":"IF(OR($S1258=\"\",$S1258=0),MAX(U$1256:U1257),MAX(U$1255:U1257)+1)","v":2},"",{"$f":"ROW()","v":1258},"","",{"$f":"IF(T1258=0,0,IF(AND(H1258=\".\",Y1258=TRUE),MAX(Z$1256:Z1257),MAX(Z$1256:Z1257)+1))","v":0},{"$f":"IF(OR($S1258=\"\",$S1258=0),0,MAX(AA$1255:AA1257)+1)","v":2},{"$f":"IF(AND($AA1258=0,$Z1258=0),\"\",MIN(AC1259:AC$1287)-1)","v":2},{"$f":"IF(OR($AA1258=0,C1258=\"A prévoir\"),\"\",MAX(AC$1256:AC1257)+1)","v":2},"","0010022087","uniTOWER Plus - VIH QW 190/6 E",1,3,"","0020221263","Kit de raccordement uniTOWER",1,{"$f":"IF(O1258=\"\",0,MAX(AM$1256:AM1257)+1)","v":3}]
["Etablissement devis",{"$f":"IF(COUNTIF(S$1324:S$1336,\"\")=13,3,\"\")","v":3},"0020221263","Kit de raccordement uniTOWER",208,1,{"$f":"IF(ISBLANK(chiffrage!X20),\"\",chiffrage!X20)","v":""},1,{"$f":"IF(ISERROR(VLOOKUP($B1259,$C$487:$I$1248,4,FALSE)),\"\",IF(VLOOKUP($B1259,$C$487:$I$1248,4,FALSE)=0,\"\",IF(VLOOKUP($B1259,$C$487:$I$1248,4,FALSE)=\"Non\",\"Optionnel\",IF(VLOOKUP($B1259,$C$487:$I$1248,4,FALSE)=\"Ajustez les quantités\",\"Ajustez les quantités\",\"\"))))","v":""},208,208,"",208,0.01,"Kit de raccordement uniTOWER",null,null,"","Kit de raccordement uniTOWER",{"$f":"IF(OR($R1259=\"\",$R1259=0),0,MAX(T$1256:T1258)+1)","v":0},{"$f":"IF(OR($S1259=\"\",$S1259=0),MAX(U$1256:U1258),MAX(U$1255:U1258)+1)","v":3},"",{"$f":"ROW()","v":1259},"","",{"$f":"IF(T1259=0,0,IF(AND(H1259=\".\",Y1259=TRUE),MAX(Z$1256:Z1258),MAX(Z$1256:Z1258)+1))","v":0},{"$f":"IF(OR($S1259=\"\",$S1259=0),0,MAX(AA$1255:AA1258)+1)","v":3},{"$f":"IF($Z1259=0,\"\",MAX(AC$1256:AC1258)+1)","v":""},{"$f":"IF(OR($AA1259=0,C1259=\"A prévoir\"),\"\",MAX(AC$1256:AC1258)+1)","v":3},"","0020221263","Kit de raccordement uniTOWER",1,4,"","302040","Mitigeur thermostatique",1,{"$f":"IF(O1259=\"\",0,MAX(AM$1256:AM1258)+1)","v":4}]
["Etablissement devis",{"$f":"IF(COUNTIF(S$1324:S$1336,\"\")=13,4,\"\")","v":4},"302040","Mitigeur thermostatique",133,1,{"$f":"IF(ISBLANK(chiffrage!X21),\"\",chiffrage!X21)","v":""},1,"",133,133,"",133,0.01,"Mitigeur thermostatique",null,null,"","Mitigeur thermostatique",{"$f":"IF(OR($R1260=\"\",$R1260=0),0,MAX(T$1256:T1259)+1)","v":0},{"$f":"IF(OR($S1260=\"\",$S1260=0),MAX(U$1256:U1259),MAX(U$1255:U1259)+1)","v":4},"",{"$f":"ROW()","v":1260},"","",{"$f":"IF(T1260=0,0,IF(AND(H1260=\".\",Y1260=TRUE),MAX(Z$1256:Z1259),MAX(Z$1256:Z1259)+1))","v":0},{"$f":"IF(OR($S1260=\"\",$S1260=0),0,MAX(AA$1255:AA1259)+1)","v":4},{"$f":"IF($Z1260=0,\"\",MAX(AC$1256:AC1259)+1)","v":""},{"$f":"IF(OR($AA1260=0,C1260=\"A prévoir\"),\"\",MAX(AC$1256:AC1259)+1)","v":4},"","302040","Mitigeur thermostatique",1,5,"","0010021456","Ballon tampon VPS R 100/1 M",1,{"$f":"IF(O1260=\"\",0,MAX(AM$1256:AM1259)+1)","v":5}]
["Etablissement devis",{"$f":"IF(COUNTIF(S$1324:S$1336,\"\")=13,5,\"\")","v":5},"0010021456","Ballon tampon VPS R 100/1 M",1097,1,{"$f":"IF(ISBLANK(chiffrage!X22),\"\",chiffrage!X22)","v":""},1,"Optionnel",1097,1097,"",1097,5,"Ballon tampon VPS R 100/1 M",null,null,"","Ballon tampon VPS R 100/1 M",{"$f":"IF(OR($R1261=\"\",$R1261=0),0,MAX(T$1256:T1260)+1)","v":0},{"$f":"IF(OR($S1261=\"\",$S1261=0),MAX(U$1256:U1260),MAX(U$1255:U1260)+1)","v":5},"",{"$f":"ROW()","v":1261},"","",{"$f":"IF(T1261=0,0,IF(AND(H1261=\".\",Y1261=TRUE),MAX(Z$1256:Z1260),MAX(Z$1256:Z1260)+1))","v":0},{"$f":"IF(OR($S1261=\"\",$S1261=0),0,MAX(AA$1255:AA1260)+1)","v":5},{"$f":"IF($Z1261=0,\"\",MAX(AC$1256:AC1260)+1)","v":""},{"$f":"IF(OR($AA1261=0,C1261=\"A prévoir\"),\"\",MAX(AC$1256:AC1260)+1)","v":5},"","0010021456","Ballon tampon VPS R 100/1 M",1,6,"","0020191814","Module hydraulique circuit mélangé",1,{"$f":"IF(O1261=\"\",0,MAX(AM$1256:AM1260)+1)","v":6}]
["Etablissement devis",{"$f":"IF(COUNTIF(S$1324:S$1336,\"\")=13,6,\"\")","v":6},"0020191814","Module hydraulique circuit mélangé",638,1,{"$f":"IF(ISBLANK(chiffrage!X23),\"\",chiffrage!X23)","v":""},1,"Ajustez les quantités",638,638,"",638,0.42,"Module hydraulique circuit mélangé",null,null,"","Module hydraulique circuit mélangé",{"$f":"IF(OR($R1262=\"\",$R1262=0),0,MAX(T$1256:T1261)+1)","v":0},{"$f":"IF(OR($S1262=\"\",$S1262=0),MAX(U$1256:U1261),MAX(U$1255:U1261)+1)","v":6},"",{"$f":"ROW()","v":1262},"","",{"$f":"IF(T1262=0,0,IF(AND(H1262=\".\",Y1262=TRUE),MAX(Z$1256:Z1261),MAX(Z$1256:Z1261)+1))","v":0},{"$f":"IF(OR($S1262=\"\",$S1262=0),0,MAX(AA$1255:AA1261)+1)","v":6},{"$f":"IF($Z1262=0,\"\",MAX(AC$1256:AC1261)+1)","v":""},{"$f":"IF(OR($AA1262=0,C1262=\"A prévoir\"),\"\",MAX(AC$1256:AC1261)+1)","v":6},"","0020191814","Module hydraulique circuit mélangé",1,7,"Accessoires régulation : sensoCOMFORT VRC 720f (radio)","0020260929","sensoCOMFORT 720 f ",1,{"$f":"IF(O1262=\"\",0,MAX(AM$1256:AM1261)+1)","v":7}]
["Etablissement devis",{"$f":"IF(COUNTIF(S$1324:S$1336,\"\")=13,7,\"\")","v":7},"","Accessoires régulation : sensoCOMFORT VRC 720f (radio)","",".",{"$f":"IF(ISBLANK(chiffrage!X24),\"\",chiffrage!X24)","v":""},".","",0,0,"",0,0,"Accessoires régulation : sensoCOMFORT VRC 720f (radio)",null,null,"Accessoires régulation : sensoCOMFORT VRC 720f (radio)","",{"$f":"IF(OR($R1263=\"\",$R1263=0),0,MAX(T$1256:T1262)+1)","v":2},{"$f":"IF(OR($S1263=\"\",$S1263=0),MAX(U$1256:U1262),MAX(U$1255:U1262)+1)","v":6},1267,{"$f":"ROW()","v":1263},12,false,{"$f":"IF(T1263=0,0,IF(AND(H1263=\".\",Y1263=TRUE),MAX(Z$1256:Z1262),MAX(Z$1256:Z1262)+1))","v":3},{"$f":"IF(OR($S1263=\"\",$S1263=0),0,MAX(AA$1255:AA1262)+1)","v":0},{"$f":"IF($Z1263=0,\"\",MAX(AC$1256:AC1262)+1)","v":7},{"$f":"IF(OR($AA1263=0,C1263=\"A prévoir\"),\"\",MAX(AC$1256:AC1262)+1)","v":""},"Accessoires régulation : sensoCOMFORT VRC 720f (radio)","","","",8,"","0020184847","Module multifonctions VR 71",1,{"$f":"IF(O1263=\"\",0,MAX(AM$1256:AM1262)+1)","v":8}]
["Etablissement devis",{"$f":"IF(COUNTIF(S$1324:S$1336,\"\")=13,8,\"\")","v":8},"0020260929","sensoCOMFORT 720 f ",624,1,{"$f":"IF(ISBLANK(chiffrage!X25),\"\",chiffrage!X25)","v":""},1,"",624,624,"",624,0.12,"sensoCOMFORT 720 f ",null,null,"","sensoCOMFORT 720 f ",{"$f":"IF(OR($R1264=\"\",$R1264=0),0,MAX(T$1256:T1263)+1)","v":0},{"$f":"IF(OR($S1264=\"\",$S1264=0),MAX(U$1256:U1263),MAX(U$1255:U1263)+1)","v":7},"",{"$f":"ROW()","v":1264},"","",{"$f":"IF(T1264=0,0,IF(AND(H1264=\".\",Y1264=TRUE),MAX(Z$1256:Z1263),MAX(Z$1256:Z1263)+1))","v":0},{"$f":"IF(OR($S1264=\"\",$S1264=0),0,MAX(AA$1255:AA1263)+1)","v":7},{"$f":"IF($Z1264=0,\"\",MAX(AC$1256:AC1263)+1)","v":""},{"$f":"IF(OR($AA1264=0,C1264=\"A prévoir\"),\"\",MAX(AC$1256:AC1263)+1)","v":7},"","0020260929","sensoCOMFORT 720 f ",1,9,"","009642","Limiteur de température VRC (option pour plancher chauffant)",1,{"$f":"IF(O1264=\"\",0,MAX(AM$1256:AM1263)+1)","v":9}]
["Etablissement devis",{"$f":"IF(COUNTIF(S$1324:S$1336,\"\")=13,9,\"\")","v":9},"0020184847","Module multifonctions VR 71",430,1,{"$f":"IF(ISBLANK(chiffrage!X26),\"\",chiffrage!X26)","v":""},1,"",430,430,"",430,0.12,"Module multifonctions VR 71",null,null,"","Module multifonctions VR 71",{"$f":"IF(OR($R1265=\"\",$R1265=0),0,MAX(T$1256:T1264)+1)","v":0},{"$f":"IF(OR($S1265=\"\",$S1265=0),MAX(U$1256:U1264),MAX(U$1255:U1264)+1)","v":8},"",{"$f":"ROW()","v":1265},"","",{"$f":"IF(T1265=0,0,IF(AND(H1265=\".\",Y1265=TRUE),MAX(Z$1256:Z1264),MAX(Z$1256:Z1264)+1))","v":0},{"$f":"IF(OR($S1265=\"\",$S1265=0),0,MAX(AA$1255:AA1264)+1)","v":8},{"$f":"IF($Z1265=0,\"\",MAX(AC$1256:AC1264)+1)","v":""},{"$f":"IF(OR($AA1265=0,C1265=\"A prévoir\"),\"\",MAX(AC$1256:AC1264)+1)","v":8},"","0020184847","Module multifonctions VR 71",1,10,"Accessoires Supports unité extérieure : Support anti-vibratiles 60 cm (x2)","0020250226","Pieds anti-vibratiles 60 cm",1,{"$f":"IF(O1265=\"\",0,MAX(AM$1256:AM1264)+1)","v":10}]
["Etablissement devis",{"$f":"IF(COUNTIF(S$1324:S$1336,\"\")=13,10,\"\")","v":10},"009642","Limiteur de température VRC (option pour plancher chauffant)",141,1,{"$f":"IF(ISBLANK(chiffrage!X27),\"\",chiffrage!X27)","v":""},1,"Ajustez les quantités",141,141,"",141,0.02,"Limiteur de température VRC (option pour plancher chauffant)",null,null,"","Limiteur de température VRC (option pour plancher chauffant)",{"$f":"IF(OR($R1266=\"\",$R1266=0),0,MAX(T$1256:T1265)+1)","v":0},{"$f":"IF(OR($S1266=\"\",$S1266=0),MAX(U$1256:U1265),MAX(U$1255:U1265)+1)","v":9},"",{"$f":"ROW()","v":1266},"","",{"$f":"IF(T1266=0,0,IF(AND(H1266=\".\",Y1266=TRUE),MAX(Z$1256:Z1265),MAX(Z$1256:Z1265)+1))","v":0},{"$f":"IF(OR($S1266=\"\",$S1266=0),0,MAX(AA$1255:AA1265)+1)","v":9},{"$f":"IF($Z1266=0,\"\",MAX(AC$1256:AC1265)+1)","v":""},{"$f":"IF(OR($AA1266=0,C1266=\"A prévoir\"),\"\",MAX(AC$1256:AC1265)+1)","v":9},"","009642","Limiteur de température VRC (option pour plancher chauffant)",1,11,"Mise en service","0010028538","Mise en service pompe à chaleur (à commander sur la plateforme e-SERVICES)",1,{"$f":"IF(O1266=\"\",0,MAX(AM$1256:AM1265)+1)","v":11}]
["Etablissement devis",{"$f":"IF(COUNTIF(S$1324:S$1336,\"\")=13,11,\"\")","v":11},"","Accessoires Supports unité extérieure : Support anti-vibratiles 60 cm (x2)","",".",{"$f":"IF(ISBLANK(chiffrage!X28),\"\",chiffrage!X28)","v":""},".","",0,0,"",0,0,"Accessoires Supports unité extérieure : Support anti-vibratiles 60 cm (x2)",null,null,"Accessoires Supports unité extérieure : Support anti-vibratiles 60 cm (x2)","",{"$f":"IF(OR($R1267=\"\",$R1267=0),0,MAX(T$1256:T1266)+1)","v":3},{"$f":"IF(OR($S1267=\"\",$S1267=0),MAX(U$1256:U1266),MAX(U$1255:U1266)+1)","v":9},1269,{"$f":"ROW()","v":1267},14,false,{"$f":"IF(T1267=0,0,IF(AND(H1267=\".\",Y1267=TRUE),MAX(Z$1256:Z1266),MAX(Z$1256:Z1266)+1))","v":4},{"$f":"IF(OR($S1267=\"\",$S1267=0),0,MAX(AA$1255:AA1266)+1)","v":0},{"$f":"IF($Z1267=0,\"\",MAX(AC$1256:AC1266)+1)","v":10},{"$f":"IF(OR($AA1267=0,C1267=\"A prévoir\"),\"\",MAX(AC$1256:AC1266)+1)","v":""},"Accessoires Supports unité extérieure : Support anti-vibratiles 60 cm (x2)","","","",12,"","","","",{"$f":"IF(O1267=\"\",0,MAX(AM$1256:AM1266)+1)","v":12}]
["Etablissement devis",{"$f":"IF(COUNTIF(S$1324:S$1336,\"\")=13,12,\"\")","v":12},"0020250226","Pieds anti-vibratiles 60 cm",115,1,{"$f":"IF(ISBLANK(chiffrage!X29),\"\",chiffrage!X29)","v":""},1,"Optionnel",115,115,"",115,0,"Pieds anti-vibratiles 60 cm",null,null,"","Pieds anti-vibratiles 60 cm",{"$f":"IF(OR($R1268=\"\",$R1268=0),0,MAX(T$1256:T1267)+1)","v":0},{"$f":"IF(OR($S1268=\"\",$S1268=0),MAX(U$1256:U1267),MAX(U$1255:U1267)+1)","v":10},"",{"$f":"ROW()","v":1268},"","",{"$f":"IF(T1268=0,0,IF(AND(H1268=\".\",Y1268=TRUE),MAX(Z$1256:Z1267),MAX(Z$1256:Z1267)+1))","v":0},{"$f":"IF(OR($S1268=\"\",$S1268=0),0,MAX(AA$1255:AA1267)+1)","v":10},{"$f":"IF($Z1268=0,\"\",MAX(AC$1256:AC1267)+1)","v":""},{"$f":"IF(OR($AA1268=0,C1268=\"A prévoir\"),\"\",MAX(AC$1256:AC1267)+1)","v":10},"","0020250226","Pieds anti-vibratiles 60 cm",1,13,"","","","",{"$f":"IF(O1268=\"\",0,MAX(AM$1256:AM1267)+1)","v":13}]
["Etablissement devis",{"$f":"IF(COUNTIF(S$1324:S$1336,\"\")=13,13,\"\")","v":13},"","Mise en service","",".",{"$f":"IF(ISBLANK(chiffrage!X30),\"\",chiffrage!X30)","v":""},".","",0,0,"",0,0,"Mise en service",null,null,"Mise en service","",{"$f":"IF(OR($R1269=\"\",$R1269=0),0,MAX(T$1256:T1268)+1)","v":4},{"$f":"IF(OR($S1269=\"\",$S1269=0),MAX(U$1256:U1268),MAX(U$1255:U1268)+1)","v":10},1271,{"$f":"ROW()","v":1269},16,false,{"$f":"IF(T1269=0,0,IF(AND(H1269=\".\",Y1269=TRUE),MAX(Z$1256:Z1268),MAX(Z$1256:Z1268)+1))","v":5},{"$f":"IF(OR($S1269=\"\",$S1269=0),0,MAX(AA$1255:AA1268)+1)","v":0},{"$f":"IF($Z1269=0,\"\",MAX(AC$1256:AC1268)+1)","v":11},{"$f":"IF(OR($AA1269=0,C1269=\"A prévoir\"),\"\",MAX(AC$1256:AC1268)+1)","v":""},"Mise en service","","","",14,"","","","",{"$f":"IF(O1269=\"\",0,MAX(AM$1256:AM1268)+1)","v":14}]
["Etablissement devis",{"$f":"IF(COUNTIF(S$1324:S$1336,\"\")=13,14,\"\")","v":14},"0010028538","Mise en service pompe à chaleur (à commander sur la plateforme e-SERVICES)",350,1,{"$f":"IF(ISBLANK(chiffrage!X31),\"\",chiffrage!X31)","v":""},1,"",350,350,"",350,0,"Mise en service pompe à chaleur (à commander sur la plateforme e-SERVICES)",null,null,"","Mise en service pompe à chaleur (à commander sur la plateforme e-SERVICES)",{"$f":"IF(OR($R1270=\"\",$R1270=0),0,MAX(T$1256:T1269)+1)","v":0},{"$f":"IF(OR($S1270=\"\",$S1270=0),MAX(U$1256:U1269),MAX(U$1255:U1269)+1)","v":11},"",{"$f":"ROW()","v":1270},"","",{"$f":"IF(T1270=0,0,IF(AND(H1270=\".\",Y1270=TRUE),MAX(Z$1256:Z1269),MAX(Z$1256:Z1269)+1))","v":0},{"$f":"IF(OR($S1270=\"\",$S1270=0),0,MAX(AA$1255:AA1269)+1)","v":11},{"$f":"IF($Z1270=0,\"\",MAX(AC$1256:AC1269)+1)","v":""},{"$f":"IF(OR($AA1270=0,C1270=\"A prévoir\"),\"\",MAX(AC$1256:AC1269)+1)","v":11},"","0010028538","Mise en service pompe à chaleur (à commander sur la plateforme e-SERVICES)",1,15,"","","","",{"$f":"IF(O1270=\"\",0,MAX(AM$1256:AM1269)+1)","v":15}]
["Etablissement devis",{"$f":"IF(COUNTIF(S$1324:S$1336,\"\")=13,15,\"\")","v":15},".","Matériel à prévoir",".",".",{"$f":"IF(ISBLANK(chiffrage!X32),\"\",chiffrage!X32)","v":""},".","",0,0,"",0,0,"Matériel à prévoir",null,null,"Matériel à prévoir","",{"$f":"IF(OR($R1271=\"\",$R1271=0),0,MAX(T$1256:T1270)+1)","v":5},{"$f":"IF(OR($S1271=\"\",$S1271=0),MAX(U$1256:U1270),MAX(U$1255:U1270)+1)","v":11},1287,{"$f":"ROW()","v":1271},32,false,{"$f":"IF(T1271=0,0,IF(AND(H1271=\".\",Y1271=TRUE),MAX(Z$1256:Z1270),MAX(Z$1256:Z1270)+1))","v":6},{"$f":"IF(OR($S1271=\"\",$S1271=0),0,MAX(AA$1255:AA1270)+1)","v":0},{"$f":"IF($Z1271=0,\"\",MAX(AC$1256:AC1270)+1)","v":12},{"$f":"IF(OR($AA1271=0,C1271=\"A prévoir\"),\"\",MAX(AC$1256:AC1270)+1)","v":""},"Matériel à prévoir","","","",16,"","","","",{"$f":"IF(O1271=\"\",0,MAX(AM$1256:AM1270)+1)","v":16}]
["Etablissement devis",{"$f":"IF(COUNTIF(S$1324:S$1336,\"\")=13,16,\"\")","v":16},"A prévoir","Filtre à tamis sur le retour PAC","-","-",{"$f":"IF(ISBLANK(chiffrage!X33),\"\",chiffrage!X33)","v":""},"-","Ajustez les quantités","-","-","","-",0,"Filtre à tamis sur le retour PAC",null,null,"","Filtre à tamis sur le retour PAC",{"$f":"IF(OR($R1272=\"\",$R1272=0),0,MAX(T$1256:T1271)+1)","v":0},{"$f":"IF(OR($S1272=\"\",$S1272=0),MAX(U$1256:U1271),MAX(U$1255:U1271)+1)","v":12},"",{"$f":"ROW()","v":1272},"","",{"$f":"IF(T1272=0,0,IF(AND(H1272=\".\",Y1272=TRUE),MAX(Z$1256:Z1271),MAX(Z$1256:Z1271)+1))","v":0},{"$f":"IF(OR($S1272=\"\",$S1272=0),0,MAX(AA$1255:AA1271)+1)","v":12},{"$f":"IF($Z1272=0,\"\",MAX(AC$1256:AC1271)+1)","v":""},{"$f":"IF(OR($AA1272=0,C1272=\"A prévoir\"),\"\",MAX(AC$1256:AC1271)+1)","v":""},"","A prévoir","Filtre à tamis sur le retour PAC","-",17,"","","","",{"$f":"IF(O1272=\"\",0,MAX(AM$1256:AM1271)+1)","v":17}]
["Etablissement devis",{"$f":"IF(COUNTIF(S$1324:S$1336,\"\")=13,17,\"\")","v":17},"A prévoir","Soupape différentielle (repère 9d)","-","-",{"$f":"IF(ISBLANK(chiffrage!X34),\"\",chiffrage!X34)","v":""},"-","Ajustez les quantités","-","-","","-",0,"Soupape différentielle (repère 9d)",null,null,"","Soupape différentielle (repère 9d)",{"$f":"IF(OR($R1273=\"\",$R1273=0),0,MAX(T$1256:T1272)+1)","v":0},{"$f":"IF(OR($S1273=\"\",$S1273=0),MAX(U$1256:U1272),MAX(U$1255:U1272)+1)","v":13},"",{"$f":"ROW()","v":1273},"","",{"$f":"IF(T1273=0,0,IF(AND(H1273=\".\",Y1273=TRUE),MAX(Z$1256:Z1272),MAX(Z$1256:Z1272)+1))","v":0},{"$f":"IF(OR($S1273=\"\",$S1273=0),0,MAX(AA$1255:AA1272)+1)","v":13},{"$f":"IF($Z1273=0,\"\",MAX(AC$1256:AC1272)+1)","v":""},{"$f":"IF(OR($AA1273=0,C1273=\"A prévoir\"),\"\",MAX(AC$1256:AC1272)+1)","v":""},"","A prévoir","Soupape différentielle (repère 9d)","-",18,"","","","",{"$f":"IF(O1273=\"\",0,MAX(AM$1256:AM1272)+1)","v":18}]
["Etablissement devis",{"$f":"IF(COUNTIF(S$1324:S$1336,\"\")=13,18,\"\")","v":18},"A prévoir","Vase expansion, soupape, manomètre.","-","-",{"$f":"IF(ISBLANK(chiffrage!X35),\"\",chiffrage!X35)","v":""},"-","Ajustez les quantités","-","-","","-",0,"Vase expansion, soupape, manomètre.",null,null,"","Vase expansion, soupape, manomètre.",{"$f":"IF(OR($R1274=\"\",$R1274=0),0,MAX(T$1256:T1273)+1)","v":0},{"$f":"IF(OR($S1274=\"\",$S1274=0),MAX(U$1256:U1273),MAX(U$1255:U1273)+1)","v":14},"",{"$f":"ROW()","v":1274},"","",{"$f":"IF(T1274=0,0,IF(AND(H1274=\".\",Y1274=TRUE),MAX(Z$1256:Z1273),MAX(Z$1256:Z1273)+1))","v":0},{"$f":"IF(OR($S1274=\"\",$S1274=0),0,MAX(AA$1255:AA1273)+1)","v":14},{"$f":"IF($Z1274=0,\"\",MAX(AC$1256:AC1273)+1)","v":""},{"$f":"IF(OR($AA1274=0,C1274=\"A prévoir\"),\"\",MAX(AC$1256:AC1273)+1)","v":""},"","A prévoir","Vase expansion, soupape, manomètre.","-",19,"","","","",{"$f":"IF(O1274=\"\",0,MAX(AM$1256:AM1273)+1)","v":19}]
["Etablissement devis",{"$f":"IF(COUNTIF(S$1324:S$1336,\"\")=13,19,\"\")","v":19},"A prévoir","Volume tampon minimal de 60 l ","-","-",{"$f":"IF(ISBLANK(chiffrage!X36),\"\",chiffrage!X36)","v":""},"-","Ajustez les quantités","-","-","","-",0,"Volume tampon minimal de 60 l ",null,null,"","Volume tampon minimal de 60 l ",{"$f":"IF(OR($R1275=\"\",$R1275=0),0,MAX(T$1256:T1274)+1)","v":0},{"$f":"IF(OR($S1275=\"\",$S1275=0),MAX(U$1256:U1274),MAX(U$1255:U1274)+1)","v":15},"",{"$f":"ROW()","v":1275},"","",{"$f":"IF(T1275=0,0,IF(AND(H1275=\".\",Y1275=TRUE),MAX(Z$1256:Z1274),MAX(Z$1256:Z1274)+1))","v":0},{"$f":"IF(OR($S1275=\"\",$S1275=0),0,MAX(AA$1255:AA1274)+1)","v":15},{"$f":"IF($Z1275=0,\"\",MAX(AC$1256:AC1274)+1)","v":""},{"$f":"IF(OR($AA1275=0,C1275=\"A prévoir\"),\"\",MAX(AC$1256:AC1274)+1)","v":""},"","A prévoir","Volume tampon minimal de 60 l ","-",20,"","","","",{"$f":"IF(O1275=\"\",0,MAX(AM$1256:AM1274)+1)","v":20}]
["Etablissement devis",{"$f":"IF(COUNTIF(S$1324:S$1336,\"\")=13,20,\"\")","v":20},"","","","",{"$f":"IF(ISBLANK(chiffrage!X37),\"\",chiffrage!X37)","v":""},"","",0,0,"",0,0,"",null,null,"","",{"$f":"IF(OR($R1276=\"\",$R1276=0),0,MAX(T$1256:T1275)+1)","v":0},{"$f":"IF(OR($S1276=\"\",$S1276=0),MAX(U$1256:U1275),MAX(U$1255:U1275)+1)","v":15},"",{"$f":"ROW()","v":1276},"","",{"$f":"IF(T1276=0,0,IF(AND(H1276=\".\",Y1276=TRUE),MAX(Z$1256:Z1275),MAX(Z$1256:Z1275)+1))","v":0},{"$f":"IF(OR($S1276=\"\",$S1276=0),0,MAX(AA$1255:AA1275)+1)","v":0},{"$f":"IF($Z1276=0,\"\",MAX(AC$1256:AC1275)+1)","v":""},{"$f":"IF(OR($AA1276=0,C1276=\"A prévoir\"),\"\",MAX(AC$1256:AC1275)+1)","v":""},"","","","",21,"","","","",{"$f":"IF(O1276=\"\",0,MAX(AM$1256:AM1275)+1)","v":0}]
["Etablissement devis",{"$f":"IF(COUNTIF(S$1324:S$1336,\"\")=13,21,\"\")","v":21},"","","","",{"$f":"IF(ISBLANK(chiffrage!X38),\"\",chiffrage!X38)","v":""},"","",0,0,"",0,0,"",null,null,"","",{"$f":"IF(OR($R1277=\"\",$R1277=0),0,MAX(T$1256:T1276)+1)","v":0},{"$f":"IF(OR($S1277=\"\",$S1277=0),MAX(U$1256:U1276),MAX(U$1255:U1276)+1)","v":15},"",{"$f":"ROW()","v":1277},"","",{"$f":"IF(T1277=0,0,IF(AND(H1277=\".\",Y1277=TRUE),MAX(Z$1256:Z1276),MAX(Z$1256:Z1276)+1))","v":0},{"$f":"IF(OR($S1277=\"\",$S1277=0),0,MAX(AA$1255:AA1276)+1)","v":0},{"$f":"IF($Z1277=0,\"\",MAX(AC$1256:AC1276)+1)","v":""},{"$f":"IF(OR($AA1277=0,C1277=\"A prévoir\"),\"\",MAX(AC$1256:AC1276)+1)","v":""},"","","","",22,"","","","",{"$f":"IF(O1277=\"\",0,MAX(AM$1256:AM1276)+1)","v":0}]
["Etablissement devis",{"$f":"IF(COUNTIF(S$1324:S$1336,\"\")=13,22,\"\")","v":22},"","","","",{"$f":"IF(ISBLANK(chiffrage!X39),\"\",chiffrage!X39)","v":""},"","",0,0,"",0,0,"",null,null,"","",{"$f":"IF(OR($R1278=\"\",$R1278=0),0,MAX(T$1256:T1277)+1)","v":0},{"$f":"IF(OR($S1278=\"\",$S1278=0),MAX(U$1256:U1277),MAX(U$1255:U1277)+1)","v":15},"",{"$f":"ROW()","v":1278},"","",{"$f":"IF(T1278=0,0,IF(AND(H1278=\".\",Y1278=TRUE),MAX(Z$1256:Z1277),MAX(Z$1256:Z1277)+1))","v":0},{"$f":"IF(OR($S1278=\"\",$S1278=0),0,MAX(AA$1255:AA1277)+1)","v":0},{"$f":"IF($Z1278=0,\"\",MAX(AC$1256:AC1277)+1)","v":""},{"$f":"IF(OR($AA1278=0,C1278=\"A prévoir\"),\"\",MAX(AC$1256:AC1277)+1)","v":""},"","","","",23,"","","","",{"$f":"IF(O1278=\"\",0,MAX(AM$1256:AM1277)+1)","v":0}]
["Etablissement devis",{"$f":"IF(COUNTIF(S$1324:S$1336,\"\")=13,23,\"\")","v":23},"","","","",{"$f":"IF(ISBLANK(chiffrage!X40),\"\",chiffrage!X40)","v":""},"","",0,0,"",0,0,"",null,null,"","",{"$f":"IF(OR($R1279=\"\",$R1279=0),0,MAX(T$1256:T1278)+1)","v":0},{"$f":"IF(OR($S1279=\"\",$S1279=0),MAX(U$1256:U1278),MAX(U$1255:U1278)+1)","v":15},"",{"$f":"ROW()","v":1279},"","",{"$f":"IF(T1279=0,0,IF(AND(H1279=\".\",Y1279=TRUE),MAX(Z$1256:Z1278),MAX(Z$1256:Z1278)+1))","v":0},{"$f":"IF(OR($S1279=\"\",$S1279=0),0,MAX(AA$1255:AA1278)+1)","v":0},{"$f":"IF($Z1279=0,\"\",MAX(AC$1256:AC1278)+1)","v":""},{"$f":"IF(OR($AA1279=0,C1279=\"A prévoir\"),\"\",MAX(AC$1256:AC1278)+1)","v":""},"","","","",24,"","","","",{"$f":"IF(O1279=\"\",0,MAX(AM$1256:AM1278)+1)","v":0}]
["Etablissement devis",{"$f":"IF(COUNTIF(S$1324:S$1336,\"\")=13,24,\"\")","v":24},"","","","",{"$f":"IF(ISBLANK(chiffrage!X41),\"\",chiffrage!X41)","v":""},"","",0,0,"",0,0,"",null,null,"","",{"$f":"IF(OR($R1280=\"\",$R1280=0),0,MAX(T$1256:T1279)+1)","v":0},{"$f":"IF(OR($S1280=\"\",$S1280=0),MAX(U$1256:U1279),MAX(U$1255:U1279)+1)","v":15},"",{"$f":"ROW()","v":1280},"","",{"$f":"IF(T1280=0,0,IF(AND(H1280=\".\",Y1280=TRUE),MAX(Z$1256:Z1279),MAX(Z$1256:Z1279)+1))","v":0},{"$f":"IF(OR($S1280=\"\",$S1280=0),0,MAX(AA$1255:AA1279)+1)","v":0},{"$f":"IF($Z1280=0,\"\",MAX(AC$1256:AC1279)+1)","v":""},{"$f":"IF(OR($AA1280=0,C1280=\"A prévoir\"),\"\",MAX(AC$1256:AC1279)+1)","v":""},"","","","",25,"","","","",{"$f":"IF(O1280=\"\",0,MAX(AM$1256:AM1279)+1)","v":0}]
["Etablissement devis",{"$f":"IF(COUNTIF(S$1324:S$1336,\"\")=13,25,\"\")","v":25},"","","","",{"$f":"IF(ISBLANK(chiffrage!X42),\"\",chiffrage!X42)","v":""},"","",0,0,"",0,0,"",null,null,"","",{"$f":"IF(OR($R1281=\"\",$R1281=0),0,MAX(T$1256:T1280)+1)","v":0},{"$f":"IF(OR($S1281=\"\",$S1281=0),MAX(U$1256:U1280),MAX(U$1255:U1280)+1)","v":15},"",{"$f":"ROW()","v":1281},"","",{"$f":"IF(T1281=0,0,IF(AND(H1281=\".\",Y1281=TRUE),MAX(Z$1256:Z1280),MAX(Z$1256:Z1280)+1))","v":0},{"$f":"IF(OR($S1281=\"\",$S1281=0),0,MAX(AA$1255:AA1280)+1)","v":0},{"$f":"IF($Z1281=0,\"\",MAX(AC$1256:AC1280)+1)","v":""},{"$f":"IF(OR($AA1281=0,C1281=\"A prévoir\"),\"\",MAX(AC$1256:AC1280)+1)","v":""},"","","","",26,"","","","",{"$f":"IF(O1281=\"\",0,MAX(AM$1256:AM1280)+1)","v":0}]
["Etablissement devis",{"$f":"IF(COUNTIF(S$1324:S$1336,\"\")=13,26,\"\")","v":26},"","","","",{"$f":"IF(ISBLANK(chiffrage!X43),\"\",chiffrage!X43)","v":""},"","",0,0,"",0,0,"",null,null,"","",{"$f":"IF(OR($R1282=\"\",$R1282=0),0,MAX(T$1256:T1281)+1)","v":0},{"$f":"IF(OR($S1282=\"\",$S1282=0),MAX(U$1256:U1281),MAX(U$1255:U1281)+1)","v":15},"",{"$f":"ROW()","v":1282},"","",{"$f":"IF(T1282=0,0,IF(AND(H1282=\".\",Y1282=TRUE),MAX(Z$1256:Z1281),MAX(Z$1256:Z1281)+1))","v":0},{"$f":"IF(OR($S1282=\"\",$S1282=0),0,MAX(AA$1255:AA1281)+1)","v":0},{"$f":"IF($Z1282=0,\"\",MAX(AC$1256:AC1281)+1)","v":""},{"$f":"IF(OR($AA1282=0,C1282=\"A prévoir\"),\"\",MAX(AC$1256:AC1281)+1)","v":""},"","","","",27,"","","","",{"$f":"IF(O1282=\"\",0,MAX(AM$1256:AM1281)+1)","v":0}]
["Etablissement devis",{"$f":"IF(COUNTIF(S$1324:S$1336,\"\")=13,27,\"\")","v":27},"","","","",{"$f":"IF(ISBLANK(chiffrage!X44),\"\",chiffrage!X44)","v":""},"","",0,0,"",0,0,"",null,null,"","",{"$f":"IF(OR($R1283=\"\",$R1283=0),0,MAX(T$1256:T1282)+1)","v":0},{"$f":"IF(OR($S1283=\"\",$S1283=0),MAX(U$1256:U1282),MAX(U$1255:U1282)+1)","v":15},"",{"$f":"ROW()","v":1283},"","",{"$f":"IF(T1283=0,0,IF(AND(H1283=\".\",Y1283=TRUE),MAX(Z$1256:Z1282),MAX(Z$1256:Z1282)+1))","v":0},{"$f":"IF(OR($S1283=\"\",$S1283=0),0,MAX(AA$1255:AA1282)+1)","v":0},{"$f":"IF($Z1283=0,\"\",MAX(AC$1256:AC1282)+1)","v":""},{"$f":"IF(OR($AA1283=0,C1283=\"A prévoir\"),\"\",MAX(AC$1256:AC1282)+1)","v":""},"","","","",28,"","","","",{"$f":"IF(O1283=\"\",0,MAX(AM$1256:AM1282)+1)","v":0}]
["Etablissement devis",{"$f":"IF(COUNTIF(S$1324:S$1336,\"\")=13,28,\"\")","v":28},"","","","",{"$f":"IF(ISBLANK(chiffrage!X45),\"\",chiffrage!X45)","v":""},"","",0,0,"",0,0,"",null,null,"","",{"$f":"IF(OR($R1284=\"\",$R1284=0),0,MAX(T$1256:T1283)+1)","v":0},{"$f":"IF(OR($S1284=\"\",$S1284=0),MAX(U$1256:U1283),MAX(U$1255:U1283)+1)","v":15},"",{"$f":"ROW()","v":1284},"","",{"$f":"IF(T1284=0,0,IF(AND(H1284=\".\",Y1284=TRUE),MAX(Z$1256:Z1283),MAX(Z$1256:Z1283)+1))","v":0},{"$f":"IF(OR($S1284=\"\",$S1284=0),0,MAX(AA$1255:AA1283)+1)","v":0},{"$f":"IF($Z1284=0,\"\",MAX(AC$1256:AC1283)+1)","v":""},{"$f":"IF(OR($AA1284=0,C1284=\"A prévoir\"),\"\",MAX(AC$1256:AC1283)+1)","v":""},"","","","",29,"","","","",{"$f":"IF(O1284=\"\",0,MAX(AM$1256:AM1283)+1)","v":0}]
["Etablissement devis",{"$f":"IF(COUNTIF(S$1324:S$1336,\"\")=13,29,\"\")","v":29},"","","","",{"$f":"IF(ISBLANK(chiffrage!X46),\"\",chiffrage!X46)","v":""},"","",0,0,"",0,0,"",null,null,"","",{"$f":"IF(OR($R1285=\"\",$R1285=0),0,MAX(T$1256:T1284)+1)","v":0},{"$f":"IF(OR($S1285=\"\",$S1285=0),MAX(U$1256:U1284),MAX(U$1255:U1284)+1)","v":15},"",{"$f":"ROW()","v":1285},"","",{"$f":"IF(T1285=0,0,IF(AND(H1285=\".\",Y1285=TRUE),MAX(Z$1256:Z1284),MAX(Z$1256:Z1284)+1))","v":0},{"$f":"IF(OR($S1285=\"\",$S1285=0),0,MAX(AA$1255:AA1284)+1)","v":0},{"$f":"IF($Z1285=0,\"\",MAX(AC$1256:AC1284)+1)","v":""},{"$f":"IF(OR($AA1285=0,C1285=\"A prévoir\"),\"\",MAX(AC$1256:AC1284)+1)","v":""},"","","","",30,"","","","",{"$f":"IF(O1285=\"\",0,MAX(AM$1256:AM1284)+1)","v":0}]
["Etablissement devis",{"$f":"IF(COUNTIF(S$1324:S$1336,\"\")=13,30,\"\")","v":30},"","","","",{"$f":"IF(ISBLANK(chiffrage!X47),\"\",chiffrage!X47)","v":""},"","",0,0,"",0,0,"",null,null,"","",{"$f":"IF(OR($R1286=\"\",$R1286=0),0,MAX(T$1256:T1285)+1)","v":0},{"$f":"IF(OR($S1286=\"\",$S1286=0),MAX(U$1256:U1285),MAX(U$1255:U1285)+1)","v":15},"",{"$f":"ROW()","v":1286},"","",{"$f":"IF(T1286=0,0,IF(AND(H1286=\".\",Y1286=TRUE),MAX(Z$1256:Z1285),MAX(Z$1256:Z1285)+1))","v":0},{"$f":"IF(OR($S1286=\"\",$S1286=0),0,MAX(AA$1255:AA1285)+1)","v":0},{"$f":"IF($Z1286=0,\"\",MAX(AC$1256:AC1285)+1)","v":""},{"$f":"IF(OR($AA1286=0,C1286=\"A prévoir\"),\"\",MAX(AC$1256:AC1285)+1)","v":""},"","","","",31,"","","","",{"$f":"IF(O1286=\"\",0,MAX(AM$1256:AM1285)+1)","v":0}]
["Etablissement devis",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(G1287<>\"\",\"!!\",\"\")","v":""},{"$f":"SUM(M1256:M1286)","v":21007},{"$f":"SUM(N1256:N1286)","v":17.37},null,null,null,null,null,{"$f":"MAX(T1256:T1286)+1","v":6},{"$f":"IF(OR($S1287=\"\",$S1287=0),MAX(U$1256:U1286),MAX(U$1255:U1286)+1)","v":15},null,{"$f":"ROW()","v":1287},null,null,null,null,null,{"$f":"MAX(AA1256:AA1286)+MAX(Z1256:Z1286)+1","v":22},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(O1287=\"\",0,MAX(AM$1256:AM1286)+1)","v":0}]
["Etablissement devis","Référence :",{"$f":"IF(ISBLANK(Renseignement!E7),\"\",Renseignement!E7)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Renseignement!F7),\"\",Renseignement!F7)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Renseignement!G7),\"\",Renseignement!G7)","v":""},"Nom :",{"$f":"IF(ISBLANK(Renseignement!R7),\"\",Renseignement!R7)","v":""}]
["Etablissement devis","Date :",{"$f":"IF(ISBLANK(Renseignement!E8),\"\",Renseignement!E8)","v":45300},{"$f":"IF(ISBLANK(Renseignement!F8),\"\",Renseignement!F8)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Renseignement!G8),\"\",Renseignement!G8)","v":""},"Adresse :",{"$f":"IF(ISBLANK(Renseignement!R9),\"\",Renseignement!R9)","v":""}]
["Etablissement devis","",{"$f":"IF(ISBLANK(Renseignement!E10),\"\",Renseignement!E10)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Renseignement!F10),\"\",Renseignement!F10)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Renseignement!G10),\"\",Renseignement!G10)","v":""},"Code postal :",{"$f":"IF(ISBLANK(Simpli!M30),\"\",Simpli!M30)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Renseignement!T10),\"\",Renseignement!T10)","v":"Ville* :"},{"$f":"IF(ISBLANK(Renseignement!V10),\"\",Renseignement!V10)","v":""}]
["Etablissement devis","","","","","Téléphone :",{"$f":"IF(ISBLANK(Renseignement!R11),\"\",Renseignement!R11)","v":""},"Courriel :",{"$f":"IF(ISBLANK(Renseignement!V11),\"\",Renseignement!V11)","v":""}]
["Etablissement devis","",{"$f":"IF(ISBLANK(Renseignement!E13),\"\",Renseignement!E13)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Renseignement!F13),\"\",Renseignement!F13)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Renseignement!G13),\"\",Renseignement!G13)","v":""},"Situation :",{"$f":"Simpli!C24","v":"0 à 200 m"},null,{"$f":"IF(ISBLANK(Renseignement!X11),\"\",Renseignement!X11)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Renseignement!T13),\"\",Renseignement!T13)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Renseignement!U13),\"\",Renseignement!U13)","v":""}]
["Etablissement devis"]
["Etablissement devis","Société :",{"$f":"IF(ISBLANK(Renseignement!E15),\"\",Renseignement!E15)","v":""},null,null,"Société :",{"$f":"IF(ISBLANK(Renseignement!R15),\"\",Renseignement!R15)","v":""},"",{"$f":"IF(ISBLANK(Renseignement!T15),\"\",Renseignement!T15)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Renseignement!U15),\"\",Renseignement!U15)","v":""}]
["Etablissement devis","Nom :",{"$f":"IF(ISBLANK(Renseignement!E16),\"\",Renseignement!E16)","v":""},null,null,"Nom :",{"$f":"IF(ISBLANK(Renseignement!R16),\"\",Renseignement!R16)","v":""},"",{"$f":"IF(ISBLANK(Renseignement!T16),\"\",Renseignement!T16)","v":""}]
["Etablissement devis","Adresse :",{"$f":"IF(ISBLANK(Renseignement!E17),\"\",Renseignement!E17)","v":""},null,null,"Adresse :",{"$f":"IF(ISBLANK(Renseignement!R17),\"\",Renseignement!R17)","v":""},"",{"$f":"IF(ISBLANK(Renseignement!T17),\"\",Renseignement!T17)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Renseignement!U17),\"\",Renseignement!U17)","v":""}]
["Etablissement devis","Code postal :",{"$f":"IF(ISBLANK(Renseignement!E18),\"\",Renseignement!E18)","v":""},"Ville :",{"$f":"IF(ISBLANK(Renseignement!I18),\"\",Renseignement!I18)","v":""},"Code postal :",{"$f":"IF(ISBLANK(Renseignement!R18),\"\",Renseignement!R18)","v":""},"Ville :",{"$f":"IF(ISBLANK(Renseignement!V18),\"\",Renseignement!V18)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Renseignement!W18),\"\",Renseignement!W18)","v":""}]
["Etablissement devis","Téléphone :",{"$f":"IF(ISBLANK(Renseignement!E19),\"\",Renseignement!E19)","v":""},"Courriel :",{"$f":"IF(ISBLANK(Renseignement!I19),\"\",Renseignement!I19)","v":""},"Téléphone :",{"$f":"IF(ISBLANK(Renseignement!R19),\"\",Renseignement!R19)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Renseignement!T19),\"\",Renseignement!T19)","v":"Courriel :"},{"$f":"IF(ISBLANK(Renseignement!V19),\"\",Renseignement!V19)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(Renseignement!Y19),\"\",Renseignement!Y19)","v":""}]
["Etablissement devis",null,null,null,null,"N° SIRET :",{"$f":"IF(ISBLANK(Renseignement!R20),\"\",Renseignement!R20)","v":""},"",{"$f":"IF(ISBLANK(Renseignement!X19),\"\",Renseignement!X19)","v":""}]
["Etablissement devis",{"$f":"Calculs!G1997","v":"Choix de la gamme :"},{"$f":"IF(ISBLANK(Calculs!J1997),\"\",Calculs!J1997)","v":"aroTHERM plus VWL"},{"$f":"MATCH(C1300,List_Gamme,0)","v":1},{"$f":"D1300&D1301","v":{"$error":"#N/A"}}]
["Etablissement devis",{"$f":"Calculs!G2013","v":"Choix du schéma Devis:"},{"$f":"IF(ISBLANK(Calculs!J2013),\"\",Calculs!J2013)&\", \"&HLOOKUP(C2013,BDD_Commun!G2:Z4,3,FALSE)","v":"colonne, circuit mélangé sur bouteille"},{"$f":"MATCH(C1301,List_Schéma,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
["Etablissement devis",null,"Aucune"]
["Etablissement devis","TVA",{"$f":"chiffrage!X61","v":0.2}]
["Etablissement devis",null,{"$f":"CONCATENATE(\"TVA (\",C1303*100,\"%)\")","v":"TVA (20%)"}]
["Etablissement devis",null,null,null,null,null,null,null,null,"DECALER(Premiere_commune;EQUIV(SI(VALEURNOMBRE(Code_postal)<10000;Code_postal;VALEURNOMBRE(Code_postal));Liste_des_codes_postaux)-NB.SI(Liste_des_codes_postaux;Code_postal);0;NB.SI(Liste_des_codes_postaux;Code_postal))"]
["Page Accueil",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Modif le 25/11/2020"]
["Page Accueil","Code postal",{"$f":"Code_postal","v":"44000"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"OFFSET(BDD_Dev!I37:I52,0,0,COUNTA(OFFSET(BDD_Dev!I37:I52,0,R1316)))","v":"0 à 200 m"},null,null,"Bretagne",null,null,"Lettre Zone",{"$f":"C1311","v":"C"}]
["Page Accueil","Département fonction du CP",{"$f":"IF(LEN(C1307)<5,\"\",LEFT(C1307,2))","v":"44"},null,null,null,null,null,null,null,"201 à 400 m"]
[null,"Affichage Simpli \"Température de base\"",{"$f":"IF(C1308<>\"\",\"Température de base pour \"&C1316&\" :\")","v":"Température de base pour 44 à + de 30 km de la côte :"},null,null,null,null,null,null,null,"401 à 500 m"]
[null,"Départment dans la liste (0=Non, 1=Oui)",{"$f":"COUNTIF(List_Departement,C1308)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,"501 à 600 m"]
[null,"Lettre fonction du CP",{"$f":"IF(C1308<>\"\",IF(VALUE(C1307)<10000,VLOOKUP(C1307,Liste_CP_Ville_Lettre,3,FALSE),VLOOKUP(VALUE(C1307),Liste_CP_Ville_Lettre,3,FALSE)),\"\")","v":"C"},null,null,null,null,null,null,null,"601 à 700 m"]
[null,"Département particulier (1=Oui)",{"$f":"COUNTIF(Liste_departements_particuliers,C1308)","v":1},null,null,null,null,null,null,null,"701 à 800 m"]
[null,"Bord de mer ? (0=Non; 1=Oui)",{"$f":"VLOOKUP(VALUE(C1308),Departements_particuliers_lettre,2,FALSE)","v":"B"},null,null,null,null,null,null,null,"801 à 900 m"]
[null,"Département 12",{"$f":"IF(C1308=\"12\",IF(C1313=C1311,\"Sud\",\"Nord\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,null,"901 à 1000 m"]
[null,"Départments bord de mer",{"$f":"IF(AND(C1310=0,C1308<>\"12\"),IF(C1313=C1311,\"à - de 30 km de la côte\",\"à + de 30 km de la côte\"),\"\")","v":"à + de 30 km de la côte"},null,null,null,null,null,null,null,"1001 à 1100 m"]
["Page Accueil","Département",{"$f":"IF(C1308<>\"\",C1308&\" \"&C1314&C1315,C1308&\" \"&INDEX(D1316:E1316,E1966))","v":"44 à + de 30 km de la côte"},null,null,null,null,null,null,null,"1101 à 1200 m",null,null,"Nord Pas de Calais",null,null,"index lettre zone",{"$f":"MATCH(R1307,BDD_Dev!J36:R36,0)","v":3}]
["Page Accueil","Région",{"$f":"IF(ISERROR(VLOOKUP($D$1317,BDD_Dev!$B$4:$D$113,2,FALSE))=TRUE,VLOOKUP($C$1316,BDD_Dev!$B$4:$D$113,2,FALSE),VLOOKUP($D$1317,BDD_Dev!$B$4:$D$113,2,FALSE))","v":"Pays de la Loire"},{"$f":"TEXT(LEFT(C1307,2),\"##\")","v":"44"},null,"Région corrigée",{"$f":"IF(ISERROR(MATCH(C1317,N1307:N1317,0)),C1317,IF(C1318=\"Bord de mer\",CONCATENATE(C1317,\"Côtier\"),CONCATENATE(C1317,\"Continental\")))","v":"Pays de la Loire"},null,null,null,"1201 à 1300 m",null,null,"Basse-Normandie"]
["Page Accueil","Situation",{"$f":"Simpli!C24","v":"0 à 200 m"},null,null,"Région avec côtes",{"$f":"HLOOKUP(G1317,BDD_Dev!C250:AF253,4,FALSE)","v":1},null,null,null,"1301 à 1400 m"]
["Page Accueil","Index altitude",{"$f":"MATCH(C1318,BDD_Dev!I37:I52,0)","v":1},"Correction site",null,"Altitude ville référence",{"$f":"HLOOKUP(G1317,BDD_Dev!C250:AF252,3,FALSE)","v":70},{"$f":"IF(G1319<200,1,IF(G1319<400,2,IF(G1319<600,3,IF(G1319<800,4,IF(G1319<1000,5,6)))))","v":1},{"$f":"INDEX(List_Alti,H1319,1)","v":"0 à 200 m"},null,"1401 à 1600 m",null,"ordre"]
["Page Accueil","T°base corrigée",{"$f":"IF(ISBLANK(INDEX(BDD_Dev!J37:R52,C1319,Calculs!R1316)),\"-\",INDEX(BDD_Dev!J37:R52,Calculs!C1319,Calculs!R1316))","v":-5},{"$f":"INDEX(BDD_Dev!J3:R18,C1319,R1316)","v":0},null,"Correction / ville de ref",{"$f":"VLOOKUP(I1319,BDD_Dev!I3:R18,R1316+1,FALSE)","v":0},null,null,null,"1601 à 1800 m",null,{"$f":"MATCH(C1318,List_Alti,0)","v":1}]
["Page Accueil","T°ref",{"$f":"MAX(-10,C1320)","v":-5},null,null,"Correction BIN",{"$f":"D1320-G1320","v":0},null,null,null,"1801 à 2000 m"]
["Page Accueil",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2001 à 2200 m"]
["Page Accueil","Marque",{"$f":"C2","v":"Vaillant"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Alarmes"]
["Page Accueil","Titre",{"$f":"IF(C1323=\"Erreur\",\"Erreur paramétrage outil\",CONCATENATE(Paramétrage!F242,C1323))","v":"Outil offre de prix PAC Vaillant"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gamme pas dans la marque",{"$f":"IF(ISERROR(G1325),\"!!\",\"\")","v":""}]
["Page Accueil","Gamme sélectionnée :",{"$f":"Calculs!J1997","v":"aroTHERM plus VWL"},null,null,"Ordre",{"$f":"H1978","v":1},{"$f":"INDEX($D$5:$D$16,MATCH($C$1325,$C$5:$C$16,0),1)","v":1},null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Schéma pas dans la gamme",{"$f":"IF(ISERROR(G1329),Paramétrage!$F$246,\"\")","v":""}]
["Page Accueil","Description :",{"$f":"IF(ISBLANK(VLOOKUP(C1325,Paramétrage!$C$19:$F$31,2,FALSE)),\"\",VLOOKUP(C1325,Paramétrage!$C$19:$F$31,2,FALSE))","v":"Pompe à chaleur monobloc air / eau haute température"},null,null,"bdd=CONCATENER(\"BDD_G\";H1036)",{"$f":"C2019","v":"BDD_G1"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PAC pas dans la gamme",{"$f":"IF(OR(ISERROR(D1376),ISERROR(C1376),ISERROR(F1375)),Paramétrage!$F$246,\"\")","v":""}]
["Page Accueil",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sélection appoint incompatible",{"$f":"IF(ISERROR(E1468),Paramétrage!F246&\" -> \",\"\")","v":""}]
["Page Accueil","Schémas possibles",null,1,null,"Sélection",{"$f":"Calculs!J2013","v":"colonne"},{"$f":"Calculs!$S$1325","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sélection gamme chaudière incompatible",{"$f":"IF(C1467<>\"Chaudière neuve\",\"\",IF(ISERROR(F1465),Paramétrage!F246,\"\"))","v":""},null,null,"si hybride alors accessoires pour 1 gamme de chaudière uniquement"]
["Page Accueil","Schéma 1",{"$f":"INDIRECT($G$1326&\"!G4\")","v":"colonne"},null,".","Ordre=SI(G1167=0;0;EQUIV(G1167;List_Schéma;0))",{"$f":"IF(G1328=0,0,MATCH(G1328,List_Schéma,0))","v":1},"Nouvelle adresse schéma Hydrau fonction de la PAC et de circuits",{"$f":"C2177","v":312},null,null,null,null,null,null,null,null,"Précision neuf/existante manquante",{"$f":"IF(AND(C1460=\"Chaudière\",D1463=0),Paramétrage!F$247,\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IF(COUNTIF(Q1364,\"*Hybride*\"),1,0)","v":0},"1 = hybride"]
["Page Accueil","Schéma 2",{"$f":"INDIRECT($G$1326&\"!H4\")","v":"ballon ECS avant bouteille"},null,".","Ordre général",{"$f":"(G1325-1)*10+G1329","v":1},"Nouvelle adresse schéma Elect",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sélection option 1 incompatible",{"$f":"IF(ISERROR(G$1329),\"\",IF(AND(D1484<>\"\",OR(J1484=0,J1484=\"\")),Paramétrage!F$246,\"\"))","v":""},null,null,{"$f":"IF(AND($V$1329=1,J1484=\"OUI\"),1,0)","v":0}]
["Page Accueil","Schéma 3",{"$f":"INDIRECT($G$1326&\"!i4\")","v":"ballon ECS aprés bouteille"},null,".",null,null,{"$f":"IF(SchémaListe!$Q$5=TRUE,\"Liens vers le schema de principe : \"&SchémaListe!$S$5,IF(SchémaListe!Q5=FALSE,\"Liens vers un schema de principe similaire : \"&SchémaListe!$S$5,\"Lien vers la schémathèque en ligne: = https://www.vaillant.fr/espace-professionnel/nos-services-et-supports/outils-avant-vente-pros/schematheque/\"))","v":"Liens vers un schema de principe similaire : https://www.vaillant.fr/espace-professionnel/nos-services-et-supports/outils-avant-vente-pros/schematheque/?q=0020284621"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sélection option 2 incompatible",{"$f":"IF(ISERROR(G$1329),\"\",IF(AND(D1485<>\"\",OR(J1485=0,J1485=\"\")),Paramétrage!F$246,\"\"))","v":""},null,null,{"$f":"IF(AND($V$1329=1,J1485=\"OUI\"),1,0)","v":0}]
["Page Accueil","Schéma 4",{"$f":"INDIRECT($G$1326&\"!j4\")","v":"chauffage seul"},null,".",null,null,{"$f":"IF(SchémaListe!$Q$5=\"\",\"Pas de schéma disponible sur cet outil\",\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sélection option 3 incompatible",{"$f":"IF(N1489<>\"\",\"\",IF(AND(D1489<>\"\",OR(J1489=0,J1489=\"\")),Paramétrage!F$246,\"\"))","v":""},null,null,{"$f":"IF(AND($V$1329=1,J1486=\"OUI\"),1,0)","v":0}]
["Page Accueil","Schéma 5",{"$f":"INDIRECT($G$1326&\"!k4\")","v":"Hybride et ballon ECS avant Bouteille"},null,".","Régulation",{"$f":"INDIRECT(ADDRESS(6,6+G1329,,,G1326))","v":"Simultané"},{"$f":"IF(SchémaListe!Q5=TRUE,\"Numéro de schéma de principe correspondant : \"&SchémaListe!N5,IF(SchémaListe!Q5=FALSE,\"Numéro de schéma de principe similaire : \"&SchémaListe!N5,\"Schémathèque\"))","v":"Numéro de schéma de principe similaire : 0020284621"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sélection option 4 incompatible",{"$f":"IF(N1487<>\"\",\"\",IF(AND(D1487<>\"\",OR(J1487=0,J1487=\"\")),Paramétrage!F$246,\"\"))","v":""},null,null,{"$f":"IF(AND($V$1329=1,J1487=\"OUI\"),1,0)","v":0}]
["Page Accueil","Schéma 6",{"$f":"INDIRECT($G$1326&\"!l4\")","v":"hybride et ballon ECS aprés bouteille"},null,".",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sélection option 5 incompatible",{"$f":"IF(N1488<>\"\",\"\",IF(AND(D1488<>\"\",OR(J1488=0,J1488=\"\")),Paramétrage!F$246,\"\"))","v":""},null,null,{"$f":"IF(AND($V$1329=1,J1488=\"OUI\"),1,0)","v":0}]
["Page Accueil","Schéma 7",{"$f":"INDIRECT($G$1326&\"!m4\")","v":"hybride chauffage seul"},null,".",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ECS pas dans la liste",null,{"$f":"IF(C1480=\"Var. impossible\",IF(OR(L1474=\"\",L1474=0),\"\",Paramétrage!$F$246),IF(OR(ISERROR(D1480),ISERROR(N1474),L1474=\"\",L1474=0),Paramétrage!$F$246,\"\"))","v":"Modifier la sélection"},"Var. impossible",{"$f":"SUBTOTAL(9,V1330:V1334)","v":0}]
["Page Accueil","Schéma 8",{"$f":"INDIRECT($G$1326&\"!n4\")","v":"hybride non Ebus et ballon ECS aprés bouteille"},null,".",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Situation = mer alors que pas de côtes",{"$f":"IF(ISERROR(M1320),Paramétrage!$F$246,\"\")","v":""}]
["Page Accueil","Schéma 9",{"$f":"INDIRECT($G$1326&\"!o4\")","v":"hybride non Ebus chauffage seul"},null,".",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sélection courant incompatible",{"$f":"IF(AND(COUNTIF(C1301,\"*aroCOLLECT*\"),C1353=\"Mono\"),\"Installation électrique incompatible\",\"\")","v":""},{"$f":"Calculs!$S$1337","v":""}]
["Page Accueil","Schéma 10",{"$f":"INDIRECT($G$1326&\"!P4\")","v":"colonne avec echangeur glycol"},null,".",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sélection courant incompatible",{"$f":"IF(AND(COUNTIF(C1301,\"*aroCOLLECT*\"),C1353=\"Mono\"),\"Modifier la sélection\",\"\")","v":""},{"$f":"Calculs!$S$1338","v":""}]
["Page Accueil","Schéma 11",{"$f":"INDIRECT($G$1326&\"!Q4\")","v":"ballon ECS avant bouteille avec echangeur glycol"},null,"."]
["Page Accueil","Schéma 12",{"$f":"INDIRECT($G$1326&\"!R4\")","v":"ballon ECS aprés bouteille avec echangeur glycol"},null,"."]
["Page Accueil","Schéma 13",{"$f":"INDIRECT($G$1326&\"!S4\")","v":"Chauffage Seul avec echangeur glycol"},null,"."]
["Page Accueil","Schéma 14",{"$f":"INDIRECT($G$1326&\"!t4\")","v":"hybride et ballon ECS avant bouteille avec echangeur glycol"},null,"."]
["Page Accueil","Schéma 15",{"$f":"INDIRECT($G$1326&\"!U4\")","v":"hybride et ballon ECS aprés bouteille avec echangeur glycol"},null,"."]
["Page Accueil","Schéma 16",{"$f":"INDIRECT($G$1326&\"!V4\")","v":"hybride chauffage Seul avec echangeur glycol"},null,"."]
["Page Accueil","Schéma 17",{"$f":"INDIRECT($G$1326&\"!W4\")","v":"hybride non Ebus et ballon ECS aprés bouteille avec echangeur glycol"},null,"."]
["Page Accueil","Schéma 18",{"$f":"INDIRECT($G$1326&\"!X4\")","v":"hybride non Ebus chauffage seul avec echangeur glycol"},null,"."]
["Page Accueil","Etude technique : (dimensionnement)","Oui",null,null,null,null,"H985 = =SI(OU($D983=0;$D983=1);\"\";SI($D983=2;F1140;SI($D983=3;#REF!;\"??\")))"]
["Page Accueil","Type d'étude :",{"$f":"Calculs!C1347","v":"Oui"},{"$f":"IF(C1348=0,0,MATCH(C1348,List_TypeEtude,0))","v":2},"Résultats étude",null,null,null,null,null,null,null,null,"Liste type étude"]
["Page Accueil",null,"Saisie directe",null,"Déper=SI(NON(C1053=\"\");C1053;SI(OU(D1051=0;D1051=1);\"\";SI($D1051=2;C1166/1000;SI($D1051=3;#REF!/1000;\"??\"))))","GV","Tint","Ap Sol","nb occupant","Rdt app","Rdt existant","Energie départ",null,"Non"]
["Page Accueil","Déperditions :=SI(ESTVIDE(Accueil!R27);\"\";Accueil!R27)",{"$f":"IF(E1965<>1,\"\",Simpli!C21)","v":""},null,{"$f":"Deperditions_Valeur_retenue","v":17.148491399290837},{"$f":"ROUND(E1350*1000/(19.5-C1320),1)","v":699.9},{"$f":"IF(OR($D1348=0,$D1348=1),\"\",IF($D1348=2,D1519,IF($D1348=3,\"??\")))","v":21},{"$f":"IF(OR($D1348=0,$D1348=1),0,IF($D1348=2,F1592,IF($D1348=3,#REF!,\"??\")))","v":4093.056},{"$f":"IF(OR($D1348=0,$D1348=1),0,IF($D1348=2,C1521,IF($D1348=3,#REF!,\"??\")))","v":5},{"$f":"IF(OR($D1348=0,$D1348=1),0.9,IF($D1348=2,C1617,IF($D1348=3,#REF!,\"??\")))","v":1},{"$f":"IF(OR($D1348=0,$D1348=1),0.9,IF($D1348=2,D1583,IF($D1348=3,#REF!,\"??\")))","v":0.88131400000000004},{"$f":"IF(OR($D1348=0,$D1348=1),$D$1466,IF($D1348=2,C1556,IF($D1348=3,#REF!,\"??\")))","v":"Gaz naturel"},null,"Oui"]
["Page Accueil","=SI(ET(NON(OU(ESTVIDE(Accueil!R22);Accueil!R22=\"Non\"));NON(ESTVIDE(Accueil!R27)));\"!! La saisie directe est la valeur retenue\";\"\")",{"$f":"IF(E1965=1,\"!! La saisie directe est la valeur retenue\",\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(O1351=\"Oui\",\"Détaillée\",\"\")","v":""},{"$f":"Paramétrage!E277","v":"Non"}]
["Page Accueil","Valeur retenue :=SI(C1053=\"\";E1053;C1053)",{"$f":"IF(Methode_calcul_deper=1,Simpli!C21,IF(Methode_calcul_deper=2,H1551/1000,IF(Methode_calcul_deper=3,E1550,V2144/1000)))","v":17.148491399290837},null,null,null,{"$f":"10*1000/25","v":400}]
["Page Accueil","Instal électrique :",{"$f":"IF(C1354=\"Mono/Tri\",Calculs!C1355,C1354)","v":"Mono"},"ce critére tri mono n'est plus pris en compte"]
["Page Accueil","Instal électrique corrigé (si aroCOLLECT alors TRI, si aroTHERM alors mono):",{"$f":"INDEX(Paramétrage!H20:H31,Calculs!G1325,1)","v":"Mono/Tri"}]
["Page Accueil",{"$f":"IF(Calculs!C1354=\"Mono/Tri\",\"Installation électrique :\",\"\")","v":"Installation électrique :"},{"$f":"IF(E1976=1,\"Mono\",\"Tri\")","v":"Mono"},"Détermination simplifiée de la loi d'o","Emetteurs HT (65 °C)",null,null,"Text","Teau","Loi do","courbe déperditions  (y)","Coef a & valeur b",null,null,null,null,null,null,null,"t1048 = =SI(S1048<>\"\";ABS(G1048-S1048)/S1048;\"\")"]
["Page Accueil",null,{"$f":"IF(E1977=1,\"Mono\",\"Tri\")","v":"Mono"},null,"Emetteur",{"$f":"IF(OR($D1348=0,$D1348=1),Calculs!E1355,IF($D1348=2,F1526,IF($D1348=3,\"??\",\"??\")))","v":"Emetteurs hautes températures (65 °C)"},"Modif le 2017/11/21 et le 2019-08-22",{"$f":"C1320","v":-5},{"$f":"IF(D1348=3,#REF!,VLOOKUP(F1356,BDD_Dev!B152:C160,2,FALSE))","v":65},{"$f":"INDEX(LINEST(I1356:I1357,H1356:H1357),1)","v":-1.6923076923076923},{"$f":"C1352","v":17.148491399290837},{"$f":"INDEX(LINEST(K1356:K1357,H1356:H1357),1)","v":-0.65955736151118605}]
["Page Accueil",null,null,null,null,null,"Modif 2019-08-26 ->",{"$f":"IF(D1348=1,20,D1519)","v":21},{"$f":"H1357","v":21},{"$f":"INDEX(LINEST(I1356:I1357,H1356:H1357),2)","v":56.53846153846154},0,{"$f":"INDEX(LINEST(K1356:K1357,H1356:H1357),2)","v":13.850704591734907},null,null,"Maxi < ?",1]
["Page Accueil",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Releve chaudiere facteur = 40% ! À 0°C /50°C",{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,0.4,0.7)","v":0.7},"Modif fraction à 70% fonctioin du DTU à qui dit 70 pour inertie moyenne à forte et 80 pour sans inertie",null,null,null,null,"compatibilité courant élec =SI(F1171=$C$1164;1;0) modifier en 1 ou 1!",null,null,null,null,null,"=DECALER(Calculs!$AB$982;;;NB.SI(Calculs!$AB$982:$AB$995;\"*\");1)",null,null,null,null,null,"Hybride"]
["Page Accueil","BDD-G1","PAC possible","Sur schéma","List PAC",null,"Pc ref","%","mono ou tri=SI(ET(F1124=\"Tri\";C$1056=\"Mono\");\"\";H1124)",null,null,null,"tri et mono =SI(L1063=0;0;SI(ET(K$1077>1;F1063<>C$1056);0;1))",null,"Mini > ?",{"$f":"IF(VLOOKUP($C1360,$C$292:$F$342,4,)<>\"Air/Eau\",0.8,P1358)","v":0.7},{"$f":"IF(MAX(I1360:I1373)<P1359,\"Oui\",\"Non\")","v":"Oui"},"T° départ max PAC en fonction de la T° ext de base","Déperdition pour T° lois d'eau = à T°max  PAC","T° arrêt PAC",null,"compatibilité courant élec 230/400 et P/Derper < 140 %","ordre","actif","liste pac",null,null,"liste pac corrigée",null,"Affichage Puissance",null,"un champ non conforme ?",{"$f":"IF(AND(OR(AG1361=\"\",AG1361=\"oui\"),OR(AG1362=\"oui\",AG1362=\"\"),OR(AG1364=\"oui\",AG1364=\"\"),OR(AG1366=\"\",AG1366=\"oui\"),OR(AG1367=\"\",AG1367=\"oui\"),OR(AG1374=\"\",AG1374=\"oui\"))=TRUE,FALSE,TRUE)","v":true},"Rappel chaudière choisi","ThemaPlus Condens 31 GN/P"]
["Page Accueil","PAC 1","aroTHERM plus 45/6 - 230 V S3",1,{"$f":"IF(C1360=0,\"\",IF(D1360=1,C1360,\"\"))","v":"aroTHERM plus 45/6 - 230 V S3"},{"$f":"IF(D1360=0,\"Mono\",VLOOKUP(IF(RIGHT(E1360,9)=\"cascades)\",LEFT(E1360,LEN(E1360)-16),E1360),C$292:E$342,3,FALSE))","v":"Mono"},{"$f":"IF($D1360=0,0,VLOOKUP(E1360,$C$292:$D$342,2,FALSE))","v":3.3928740173021352},{"$f":"IF(G1360=\"\",0,G1360/IF(OR(Systeme_PAC_hybride=TRUE,T1360<=T°base_corrigée),Deperditions_Valeur_retenue,S1360))","v":0.19785262378487969},{"$f":"IF(F1360=InstallationElectrique,H1360,0)","v":0.19785262378487969},{"$f":"IF(Q$1359=\"Oui\",I1360,IF(I1360<$P$1359,\"\",I1360))","v":0.19785262378487969},{"$f":"C1360","v":"aroTHERM plus 45/6 - 230 V S3"},{"$f":"IF(J1360=Q$1361,1,0)","v":0},{"$f":"L1360","v":0},{"$f":"C1360","v":"aroTHERM plus 45/6 - 230 V S3"},null,null,null,{"$f":"IF($D1360=0,0,VLOOKUP(E1360,$C$292:$J$342,5,FALSE))","v":70},{"$f":"IF($D1360=0,0,VLOOKUP(IF(RIGHT($E1360,9)=\"cascades)\",LEFT($E1360,LEN($E1360)-16),$E1360),$C$292:$J$342,6,FALSE))","v":17.147549999999999},{"$f":"$E$1809","v":-10},null,{"$f":"IF(AND(F1360=InstallationElectrique,H1360<2),1,0)","v":1},{"$f":"IF(X1360=1,1,0)","v":1},{"$f":"D1360*V1360","v":1},{"$f":"E1360","v":"aroTHERM plus 45/6 - 230 V S3"},1,{"$f":"VLOOKUP(Z1360,$W$1360:$Y$1373,3,FALSE)","v":"aroTHERM plus 45/6 - 230 V S3"},{"$f":"IF(ISNA(AA1360),0,AA1360)","v":"aroTHERM plus 45/6 - 230 V S3"},null,{"$f":"IF($H$1978=1,F1375,IF(OR(AD1364<=T°base_corrigée,Systeme_PAC_hybride=TRUE),Q1366,\"-\"))","v":11.015476734461437},"SI BDD_G1 selectionné on affiche les valeurs de la PAC préconnisée","Conforme DTU",null,"N°ligne chaudière EtaS Hybride",{"$f":"Data_Tech!E587+MATCH(Choix_chaudiere_appoint,Data_Tech!F588:F605,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
["Page Accueil","PAC 2","aroTHERM plus 55/6 - 230 V S3",1,{"$f":"IF(C1361=0,\"\",IF(D1361=1,C1361,\"\"))","v":"aroTHERM plus 55/6 - 230 V S3"},"Mono",4.7097697555555564,0.27464630245843813,0.27464630245843813,{"$f":"IF(Q$1359=\"Oui\",I1361,IF(I1361<$P$1359,\"\",I1361))","v":0.27464630245843813},{"$f":"C1361","v":"aroTHERM plus 55/6 - 230 V S3"},{"$f":"IF(J1361=Q$1361,1,0)","v":0},{"$f":"L1361","v":0},{"$f":"C1361","v":"aroTHERM plus 55/6 - 230 V S3"},null,"P sélectionnée",{"$f":"IF(Q1359=\"Oui\",MAX(J1360:J1373),MIN(J1360:J1373))","v":0.64235835549458153},70,{"$f":"IF($D1361=0,0,VLOOKUP(IF(RIGHT(E1361,9)=\"cascades)\",LEFT(E1361,LEN(E1361)-16),E1361),$C$292:$J$342,6,FALSE))","v":17.147549999999999},{"$f":"$E$1809","v":-10},null,{"$f":"IF(AND(F1361=InstallationElectrique,H1361<1.4),1,0)","v":1},{"$f":"IF(X1361=0,0,MAX($W$1360:W1360)+1)","v":2},1,"aroTHERM plus 55/6 - 230 V S3",2,{"$f":"VLOOKUP(Z1361,$W$1360:$Y$1373,3,FALSE)","v":"aroTHERM plus 55/6 - 230 V S3"},{"$f":"IF(ISNA(AA1361),0,AA1361)","v":"aroTHERM plus 55/6 - 230 V S3"},null,"affichage PAC / deper",null,"PAC / Déperdition",{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,\"\",IF(AND(F1376>0.7,F1376<1,Q1368<=T°base_corrigée)=TRUE,\"oui\",\"non\"))","v":"non"},"N°ligne chaudière Ref",{"$f":"Data_Tech!$E$634+MATCH(Choix_chaudiere_appoint,Data_Tech!$F$635:$F$640,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
["Page Accueil","PAC 3","aroTHERM plus 85/6 - 230 V S3",1,{"$f":"IF(C1362=0,\"\",IF(D1362=1,C1362,\"\"))","v":"aroTHERM plus 85/6 - 230 V S3"},"Mono",6.3211661202880434,0.36861353999626173,0.36861353999626173,0.36861353999626173,{"$f":"C1362","v":"aroTHERM plus 85/6 - 230 V S3"},{"$f":"IF(J1362=Q$1361,1,0)","v":0},0,{"$f":"C1362","v":"aroTHERM plus 85/6 - 230 V S3"},null,null,null,70,17.147549999999999,-10,null,1,{"$f":"IF(X1362=0,0,MAX($W$1360:W1361)+1)","v":3},1,"aroTHERM plus 85/6 - 230 V S3",3,"aroTHERM plus 85/6 - 230 V S3","aroTHERM plus 85/6 - 230 V S3",null,{"$f":"IF($H$1978=1,F1376,IF(OR(Systeme_PAC_hybride=TRUE,AD1364<=T°base_corrigée),Q1361,\"-\"))","v":0.64235835549458153},null,"PAC+Appoint/ Déper.> 120 %",{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,\"\",IF($F$1471>1.2,\"oui\",\"non (\"&ROUND($F$1471*100,0)&\" %)\"))","v":"non (96 %)"},"N°ligne chaudière denomination",{"$f":"Data_Tech!$E$626+MATCH(Choix_chaudiere_appoint,Data_Tech!$F$627:$F$632,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
["Page Accueil","PAC 4","aroTHERM plus 125/6 - 230 V S3",1,"aroTHERM plus 125/6 - 230 V S3","Mono",10.144554259543474,0.59157123640409526,0.59157123640409526,0.59157123640409526,"aroTHERM plus 125/6 - 230 V S3",{"$f":"IF(J1363=Q$1361,1,0)","v":0},0,"aroTHERM plus 125/6 - 230 V S3",null,"PAC préconisée",{"$f":"IF(K1374>1,VLOOKUP(1,M1360:N1373,2,FALSE),VLOOKUP(Q1361,J1360:K1373,2,FALSE))","v":"aroTHERM plus 155/6 - 230 V S3"},70,17.147549999999999,-10,null,1,{"$f":"IF(X1363=0,0,MAX($W$1360:W1362)+1)","v":4},1,"aroTHERM plus 125/6 - 230 V S3",4,"aroTHERM plus 125/6 - 230 V S3","aroTHERM plus 125/6 - 230 V S3",null,"T arrêt PAC préco ou choisi",null,"Conforme RGE"]
["Page Accueil","PAC 5","aroTHERM plus 125/6 - 400 V S3",1,"aroTHERM plus 125/6 - 400 V S3","Tri",10.144554259543474,0.59157123640409526,0,0,"aroTHERM plus 125/6 - 400 V S3",0,0,"aroTHERM plus 125/6 - 400 V S3",null,"Affichage :",{"$f":"IF(ISERROR(Q1363),\"\",Q1363)","v":"aroTHERM plus 155/6 - 230 V S3"},70,17.147549999999999,-10,null,0,{"$f":"IF(X1364=0,0,MAX($W$1360:W1363)+1)","v":0},0,"aroTHERM plus 125/6 - 400 V S3",5,"aroTHERM plus 155/6 - 230 V S3","aroTHERM plus 155/6 - 230 V S3",null,{"$f":"IF($H$1978=1,G1375,Q1368)","v":-10},null,"PAC / Déperdition",{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,\"\",IF(AND(F1376>0.6,F1376<1.4)=TRUE,\"oui\",\"non\"))","v":"oui"}]
["Page Accueil","PAC 6","aroTHERM plus 155/6 - 230 V S3",1,"aroTHERM plus 155/6 - 230 V S3","Mono",11.015476734461437,0.64235835549458153,0.64235835549458153,0.64235835549458153,"aroTHERM plus 155/6 - 230 V S3",1,1,"aroTHERM plus 155/6 - 230 V S3",null,null,"Puissance de la PAC préconissée",70,17.147549999999999,-10,null,1,{"$f":"IF(X1365=0,0,MAX($W$1360:W1364)+1)","v":5},1,"aroTHERM plus 155/6 - 230 V S3",6,{"$error":"#N/A"},0,null,"Température d'eau départ à T arrêt PAC :",null,"Conforme CEE"]
["Page Accueil","PAC 7","aroTHERM plus 155/6 - 400 V S3",1,{"$f":"IF(C1366=0,\"\",IF(D1366=1,C1366,\"\"))","v":"aroTHERM plus 155/6 - 400 V S3"},"Tri",11.015476734461437,0.64235835549458153,0,0,"aroTHERM plus 155/6 - 400 V S3",0,0,"aroTHERM plus 155/6 - 400 V S3",null,null,{"$f":"VLOOKUP(Q1363,E1360:G1373,3,FALSE)","v":11.015476734461437},70,17.147549999999999,-10,null,0,{"$f":"IF(X1366=0,0,MAX($W$1360:W1365)+1)","v":0},0,"aroTHERM plus 155/6 - 400 V S3",7,{"$error":"#N/A"},0,null,{"$f":"F1802","v":65},null,"PAC / Déperdition",{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,IF(AND(F1376>0.4,F1376<0.8)=TRUE,\"oui\",\"non\"),IF(AND(F1376>0.6,F1376<1.1)=TRUE,\"oui\",\"non\"))","v":"oui"}]
["Page Accueil","PAC 8","aroTHERM plus 125/6 - 400 V S3 (2 en cascades)",1,{"$f":"IF(C1367=0,\"\",IF(D1367=1,C1367,\"\"))","v":"aroTHERM plus 125/6 - 400 V S3 (2 en cascades)"},"Tri",{"$f":"IF($D1367=0,0,VLOOKUP(IF(RIGHT(E1367,9)=\"cascades)\",LEFT(E1367,LEN(E1367)-16),E1367),$C$292:$D$342,2,FALSE)*2)","v":20.289108519086948},1.1831424728081905,0,0,"aroTHERM plus 125/6 - 400 V S3 (2 en cascades)",0,0,"aroTHERM plus 125/6 - 400 V S3 (2 en cascades)",null,null,"T° arrêt PAC de la PAC Préconisé",{"$f":"IF($D1367=0,0,VLOOKUP(IF(RIGHT(E1367,9)=\"cascades)\",LEFT(E1367,LEN(E1367)-16),E1367),$C$292:$J$342,5,FALSE))","v":70},17.147549999999999,-10,null,0,{"$f":"IF(X1367=0,0,MAX($W$1360:W1366)+1)","v":0},0,"aroTHERM plus 125/6 - 400 V S3 (2 en cascades)",8,{"$error":"#N/A"},0,null,"Affichage conditions ext/depart",null,"Taux de couverture PAC",{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,IF(Taux_de_couv>0.7,\"oui\",\"non (\"&ROUND(Taux_de_couv*100,0)&\" %)\"),\"\")","v":""}]
["Page Accueil","PAC 9","aroTHERM plus 155/6 - 400 V S3 (2 en cascades)",1,"aroTHERM plus 155/6 - 400 V S3 (2 en cascades)","Tri",{"$f":"IF($D1368=0,0,VLOOKUP(IF(RIGHT(E1368,9)=\"cascades)\",LEFT(E1368,LEN(E1368)-16),E1368),$C$292:$D$342,2,FALSE)*2)","v":22.030953468922874},1.2847167109891631,0,0,"aroTHERM plus 155/6 - 400 V S3 (2 en cascades)",0,0,"aroTHERM plus 155/6 - 400 V S3 (2 en cascades)",null,null,{"$f":"VLOOKUP(Q1363,E1360:T1373,16,FALSE)","v":-10},70,17.147549999999999,-10,null,0,{"$f":"IF(X1368=0,0,MAX($W$1360:W1367)+1)","v":0},0,"aroTHERM plus 155/6 - 400 V S3 (2 en cascades)",9,{"$error":"#N/A"},0,null,{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,\"*à 0 °C / 50 °C\",IF(AD1364<=T°base_corrigée,\"*à T base \"&T°base_corrigée,\"*à T arrêt PAC \"&AD1364)&\" °C / \"&AD1366&\" °C\")","v":"*à T base -5 °C / 65 °C"},null,"Valeur Eta s hybrid"]
["Page Accueil","PAC 10","aroTHERM plus 125/6 - 400 V S3 (3 en cascades)",1,"aroTHERM plus 125/6 - 400 V S3 (3 en cascades)","Tri",{"$f":"IF($D1369=0,0,VLOOKUP(IF(RIGHT(E1369,9)=\"cascades)\",LEFT(E1369,LEN(E1369)-16),E1369),$C$292:$D$342,2,FALSE)*3)","v":30.433662778630421},1.7747137092122858,0,0,"aroTHERM plus 125/6 - 400 V S3 (3 en cascades)",0,0,"aroTHERM plus 125/6 - 400 V S3 (3 en cascades)",null,null,null,70,17.147549999999999,-10,null,0,{"$f":"IF(X1369=0,0,MAX($W$1360:W1368)+1)","v":0},0,"aroTHERM plus 125/6 - 400 V S3 (3 en cascades)",10,{"$error":"#N/A"},0,null,{"$f":"\"T base : \"&T°base_corrigée &\"°C et T départ demandée : \"&Teau_départ&\" °C\"","v":"T base : -5°C et T départ demandée : 65 °C"},null,{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$AI$1360,AE1373)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$AI$1361,AE1373)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$AI$1362,AE1373)","v":{"$error":"#N/A"}}]
["Page Accueil","PAC 11","aroTHERM plus 155/6 - 400 V S3 (3 en cascades)",1,{"$f":"IF(C1370=0,\"\",IF(D1370=1,C1370,\"\"))","v":"aroTHERM plus 155/6 - 400 V S3 (3 en cascades)"},"Tri",{"$f":"IF($D1370=0,0,VLOOKUP(IF(RIGHT(E1370,9)=\"cascades)\",LEFT(E1370,LEN(E1370)-16),E1370),$C$292:$D$342,2,FALSE)*3)","v":33.046430203384311},1.9270750664837446,0,0,{"$f":"C1370","v":"aroTHERM plus 155/6 - 400 V S3 (3 en cascades)"},{"$f":"IF(J1370=Q$1361,1,0)","v":0},0,{"$f":"C1370","v":"aroTHERM plus 155/6 - 400 V S3 (3 en cascades)"},null,null,null,70,17.147549999999999,-10,null,0,{"$f":"IF(X1370=0,0,MAX($W$1360:W1369)+1)","v":0},0,"aroTHERM plus 155/6 - 400 V S3 (3 en cascades)",11,{"$error":"#N/A"},0,null,{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,Q1363,IF(AD1364<=T°base_corrigée,Q1363,AD1369))","v":"aroTHERM plus 155/6 - 230 V S3"},null,"Eta S à afficher :"]
["Page Accueil","PAC 12","aroTHERM plus 125/6 - 400 V S3 (4 en cascades)",1,{"$f":"IF(C1371=0,\"\",IF(D1371=1,C1371,\"\"))","v":"aroTHERM plus 125/6 - 400 V S3 (4 en cascades)"},"Tri",{"$f":"IF($D1371=0,0,VLOOKUP(IF(RIGHT(E1371,9)=\"cascades)\",LEFT(E1371,LEN(E1371)-16),E1371),$C$292:$D$342,2,FALSE)*4)","v":40.578217038173896},2.366284945616381,0,0,{"$f":"C1371","v":"aroTHERM plus 125/6 - 400 V S3 (4 en cascades)"},{"$f":"IF(J1371=Q$1361,1,0)","v":0},0,{"$f":"C1371","v":"aroTHERM plus 125/6 - 400 V S3 (4 en cascades)"},null,null,null,70,17.147549999999999,-10,null,0,{"$f":"IF(X1371=0,0,MAX($W$1360:W1370)+1)","v":0},0,"aroTHERM plus 125/6 - 400 V S3 (4 en cascades)",12,{"$error":"#N/A"},0,null,null,null,{"$f":"IF($H$1980=1,\"\",IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,AF1369,BDD_Produits!$D$179))","v":"138 %"}]
["Page Accueil","PAC 13","aroTHERM plus 155/6 - 400 V S3 (4 en cascades)",1,{"$f":"IF(C1372=0,\"\",IF(D1372=1,C1372,\"\"))","v":"aroTHERM plus 155/6 - 400 V S3 (4 en cascades)"},"Tri",{"$f":"IF($D1372=0,0,VLOOKUP(IF(RIGHT(E1372,9)=\"cascades)\",LEFT(E1372,LEN(E1372)-16),E1372),$C$292:$D$342,2,FALSE)*4)","v":44.061906937845748},2.5694334219783261,0,0,{"$f":"C1372","v":"aroTHERM plus 155/6 - 400 V S3 (4 en cascades)"},{"$f":"IF(J1372=Q$1361,1,0)","v":0},0,{"$f":"C1372","v":"aroTHERM plus 155/6 - 400 V S3 (4 en cascades)"},null,null,null,70,17.147549999999999,-10,null,0,{"$f":"IF(X1372=0,0,MAX($W$1360:W1371)+1)","v":0},0,"aroTHERM plus 155/6 - 400 V S3 (4 en cascades)",13,{"$error":"#N/A"},0,null,null,null,"Conforme ma prime renov"]
["Page Accueil","PAC 14","aroTHERM plus 155/6 - 400 V S3 (5 en cascades)",1,{"$f":"IF(C1373=0,\"\",IF(D1373=1,C1373,\"\"))","v":"aroTHERM plus 155/6 - 400 V S3 (5 en cascades)"},"Tri",{"$f":"IF($D1373=0,0,VLOOKUP(IF(RIGHT(E1373,9)=\"cascades)\",LEFT(E1373,LEN(E1373)-16),E1373),$C$292:$D$342,2,FALSE)*5)","v":55.077383672307185},3.2117917774729077,0,0,{"$f":"C1373","v":"aroTHERM plus 155/6 - 400 V S3 (5 en cascades)"},{"$f":"IF(J1373=Q$1361,1,0)","v":0},0,{"$f":"C1373","v":"aroTHERM plus 155/6 - 400 V S3 (5 en cascades)"},null,null,null,70,17.147549999999999,{"$f":"$E$1809","v":-10},null,0,{"$f":"IF(X1373=0,0,MAX($W$1360:W1372)+1)","v":0},0,"aroTHERM plus 155/6 - 400 V S3 (5 en cascades)",14,{"$error":"#N/A"},0,null,"Numéro colonne",{"$f":"MATCH(IF(RIGHT(C1375,9)=\"cascades)\",LEFT(C1375,LEN(C1375)-16),C1375),Data_Tech!$F$2:$ZZ$2,0)","v":160},"Conforme Eta s"]
["Page Accueil",null,null,null,null,"F1079=SI(ET(Accueil!R27=\"\";Accueil!R22=\"Non\");\"\";SI(C1082=\"Simultané optimisé\";M1336&\" °C\";SI(ESTERREUR(F1078/C$1055);\"\";ARRONDI(100*F1078/C$1055;1)&\" %\")))",null,null,null,null,{"$f":"SUM(L1360:L1373)","v":1},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(RIGHT(C1375,9)=\"cascades)\",LEFT(C1375,LEN(C1375)-16),C1375)","v":"aroTHERM plus 155/6 - 230 V S3"},null,"Eta s >= 111%",{"$f":"IF(AF1371=\"\",\"\",IF(AF1371>=1.11,\"oui\",\"non\"))","v":"oui"}]
["Page Accueil","Sélection",{"$f":"IF(ChoixPAC2!P15<>\"\",ChoixPAC2!P15,Q1364)","v":"aroTHERM plus 155/6 - 230 V S3"},{"$f":"E1376&IF(AG1359=TRUE,Paramétrage!$F$248,E1375)","v":"NB : La PAC sélectionné est en dehors de certaines préconisations voir ci-contre."},{"$f":"IF(OR(C1375<>Q1363,ChoixPAC2!P15=\"\"),Paramétrage!$F$249,\"\")","v":""},{"$f":"VLOOKUP(C1375,E1360:G1373,3,FALSE)","v":11.015476734461437},{"$f":"VLOOKUP(C1375,E1360:T1373,16,FALSE)","v":-10},{"$f":"VLOOKUP(C1375,E1360:V1373,15,FALSE)","v":17.147549999999999},null,"Teste à afficher","PAC / déperditions :",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pas de PAC préconisée, la PAC n'atteint pas le critére du DTU à la T° de Base et à la T° de départ demandée"]
["Page Accueil","Ordre",{"$f":"MATCH(C1375,List_PAC,0)","v":6},{"$f":"MATCH(C1375,List_PAC,0)","v":6},{"$f":"IF(AND(Systeme_PAC_hybride=FALSE,G1375>T°base_corrigée),Paramétrage!$F$269&\" \",\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISERROR(F1375/IF(G1375<=T°base_corrigée,Deperditions_Valeur_retenue,H1375)),\"\",IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,F1375/Deperditions_Valeur_retenue,F1375/IF(G1375<=T°base_corrigée,Deperditions_Valeur_retenue,H1375)))","v":0.64235835549458153},null,null,null,"Teste à afficher","T° Ext mini d'utilisation de la PAC :",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,\"PAC proposée: (P PAC à 0 °C / 50 °C) / Déper. > 40 %\",IF(AD1364<=T°base_corrigée,\"PAC proposée: P PAC / Déper. > 70 %\",AD1375))","v":"PAC proposée: P PAC / Déper. > 70 %"}]
["Page Accueil",null,null,null,null,null,null,null,"Alarme","combinaisons","\"Simultané optimisé\"",null,null,{"$f":"IF(C1461=\"Simultané optimisé\",TRUE,FALSE)","v":false},null,{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,0.4,0.7)","v":0.7}]
[null,"BDD_G2","PAC possible","Sur schéma","List PAC",null,"Pc ref","%",null,null,null,null,null,null,"Mini > ?",{"$f":"IF(VLOOKUP($C1379,$C$292:$F$342,4,)<>\"Air/Eau\",0.8,P1377)","v":0.7},{"$f":"IF(MAX(I1379:I1392)<P1378,\"Oui\",\"Non\")","v":"Non"},"T° départ max PAC en fonction de la T° ext de base","Déperdition pour T° lois d'eau = à T°max  PAC","T° arrêt PAC",null,"compatibilité courant élec","ordre","actif","liste pac",null,null,"liste pac corrigée",null,"Affichage Puissance",null,"un champ non conforme ?",{"$f":"IF(AND(OR(AG1380=\"\",AG1380=\"oui\"),OR(AG1381=\"oui\",AG1381=\"\"),OR(AG1383=\"oui\",AG1383=\"\"),OR(AG1385=\"\",AG1385=\"oui\"),OR(AG1386=\"\",AG1386=\"oui\"),OR(AG1393=\"\",AG1393=\"oui\"))=TRUE,FALSE,TRUE)","v":true}]
[null,"PAC 1","aroTHERM Split 3 - 230V",1,{"$f":"IF(C1379=0,\"\",IF(D1379=1,C1379,\"\"))","v":"aroTHERM Split 3 - 230V"},{"$f":"IF(D1379=0,\"Mono\",VLOOKUP(E1379,C$292:E$342,3,FALSE))","v":"Mono"},{"$f":"IF($D1379=0,0,VLOOKUP(E1379,$C$292:$D$342,2,FALSE))","v":3.6000000000000005},{"$f":"IF(G1379=\"\",0,G1379/IF(OR(Systeme_PAC_hybride=TRUE,T1379<=T°base_corrigée),Deperditions_Valeur_retenue,S1379))","v":0.27803199684897073},{"$f":"IF(F1379=InstallationElectrique,H1379,0)","v":0.27803199684897073},{"$f":"IF(Q$1378=\"Oui\",I1379,IF(I1379<$P$1378,\"\",I1379))","v":""},{"$f":"C1379","v":"aroTHERM Split 3 - 230V"},{"$f":"IF(J1379=Q$1380,1,0)","v":0},{"$f":"L1379","v":0},{"$f":"C1379","v":"aroTHERM Split 3 - 230V"},null,null,null,{"$f":"IF($D1379=0,0,VLOOKUP(E1379,$C$292:$J$342,5,FALSE))","v":55},{"$f":"IF($D1379=0,0,VLOOKUP(IF(RIGHT($E1379,9)=\"cascades)\",LEFT($E1379,LEN($E1379)-16),$E1379),$C$292:$J$342,6,FALSE))","v":12.94815},{"$f":"$E$1810","v":1},null,{"$f":"IF(AND(F1379=InstallationElectrique,H1379<2),1,0)","v":1},{"$f":"IF(X1379=1,1,0)","v":1},{"$f":"D1379*V1379","v":1},{"$f":"E1379","v":"aroTHERM Split 3 - 230V"},1,{"$f":"VLOOKUP(Z1379,$W$1379:$Y$1392,3,FALSE)","v":"aroTHERM Split 3 - 230V"},{"$f":"IF(ISNA(AA1379),0,AA1379)","v":"aroTHERM Split 3 - 230V"},null,{"$f":"IF($H$1978=2,F1394,IF(OR(AD1383<=T°base_corrigée,Systeme_PAC_hybride=TRUE),Q1385,\"-\"))","v":"-"},"SI BDD_G1 selectionné on affiche les valeurs de la PAC préconnisée","Conforme DTU"]
[null,"PAC 2","aroTHERM Split 5 - 230V",1,{"$f":"IF(C1380=0,\"\",IF(D1380=1,C1380,\"\"))","v":"aroTHERM Split 5 - 230V"},"Mono",4.7574988303525618,0.36742691661376814,0.36742691661376814,{"$f":"IF(Q$1378=\"Oui\",I1380,IF(I1380<$P$1378,\"\",I1380))","v":""},{"$f":"C1380","v":"aroTHERM Split 5 - 230V"},{"$f":"IF(J1380=Q$1380,1,0)","v":0},{"$f":"L1380","v":0},{"$f":"C1380","v":"aroTHERM Split 5 - 230V"},null,"P sélectionnée",{"$f":"IF(Q1378=\"Oui\",MAX(J1379:J1392),MIN(J1379:J1392))","v":0.93941073592381386},55,{"$f":"IF($D1380=0,0,VLOOKUP(IF(RIGHT(E1380,9)=\"cascades)\",LEFT(E1380,LEN(E1380)-16),E1380),$C$292:$J$342,6,FALSE))","v":12.94815},{"$f":"$E$1810","v":1},null,{"$f":"IF(AND(F1380=InstallationElectrique,H1380<1.4),1,0)","v":1},{"$f":"IF(X1380=0,0,MAX($W$1379:W1379)+1)","v":2},1,"aroTHERM Split 5 - 230V",2,{"$f":"VLOOKUP(Z1380,$W$1379:$Y$1392,3,FALSE)","v":"aroTHERM Split 5 - 230V"},{"$f":"IF(ISNA(AA1380),0,AA1380)","v":"aroTHERM Split 5 - 230V"},null,"affichage PAC / deper",null,"PAC / Déperdition",{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,\"\",IF(AND(F1395>0.7,F1395<1,Q1387<=T°base_corrigée)=TRUE,\"oui\",\"non\"))","v":"non"}]
[null,"PAC 3","aroTHERM Split 7 - 230V",1,{"$f":"IF(C1381=0,\"\",IF(D1381=1,C1381,\"\"))","v":"aroTHERM Split 7 - 230V"},"Mono",5.9096815762660366,0.45641126927522746,0.45641126927522746,"",{"$f":"C1381","v":"aroTHERM Split 7 - 230V"},0,0,{"$f":"C1381","v":"aroTHERM Split 7 - 230V"},null,null,null,55,12.94815,1,null,1,{"$f":"IF(X1381=0,0,MAX($W$1379:W1380)+1)","v":3},1,"aroTHERM Split 7 - 230V",3,"aroTHERM Split 7 - 230V","aroTHERM Split 7 - 230V",null,{"$f":"IF($H$1978=2,F1395,IF(OR(Systeme_PAC_hybride=TRUE,AD1383<=T°base_corrigée),Q1380,\"-\"))","v":"-"},null,"PAC+Appoint/ Déper.> 120 %",{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,\"\",IF($F$1471>1.2,\"oui\",\"non (\"&ROUND($F$1471*100,0)&\" %)\"))","v":"non (96 %)"}]
[null,"PAC 4","aroTHERM Split 10 - 230V",1,"aroTHERM Split 10 - 230V","Mono",12.16363112035193,0.93941073592381386,0.93941073592381386,0.93941073592381386,"aroTHERM Split 10 - 230V",1,1,"aroTHERM Split 10 - 230V",null,"PAC préconisée",{"$f":"IF(I1356>R1393,INDEX(K1379:K1392,S1393,1),IF(K1393>1,VLOOKUP(1,M1379:N1392,2,FALSE),VLOOKUP(Q1380,J1379:K1392,2,FALSE)))","v":"aroTHERM Split 10 - 230V"},55,12.94815,1,null,1,{"$f":"IF(X1382=0,0,MAX($W$1379:W1381)+1)","v":4},1,"aroTHERM Split 10 - 230V",4,"aroTHERM Split 10 - 230V","aroTHERM Split 10 - 230V",null,"T arrêt PAC préco ou choisi",null,"Conforme RGE"]
[null,"PAC 5","aroTHERM Split 10 - 400V",1,"aroTHERM Split 10 - 400V","Tri",12.16363112035193,0.93941073592381386,0,"","aroTHERM Split 10 - 400V",0,0,"aroTHERM Split 10 - 400V",null,"Affichage :",{"$f":"IF(ISERROR(Q1382),\"\",Q1382)","v":"aroTHERM Split 10 - 230V"},55,12.94815,1,null,0,{"$f":"IF(X1383=0,0,MAX($W$1379:W1382)+1)","v":0},0,"aroTHERM Split 10 - 400V",5,"aroTHERM Split 12 - 230V","aroTHERM Split 12 - 230V",null,{"$f":"IF($H$1978=1,G1394,Q1387)","v":1},null,"PAC / Déperdition",{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,\"\",IF(AND(F1395>0.6,F1395<1.4)=TRUE,\"oui\",\"non\"))","v":"oui"}]
[null,"PAC 6","aroTHERM Split 12 - 230V",1,"aroTHERM Split 12 - 230V","Mono",12.80718567807169,0.98911316891383638,0.98911316891383638,0.98911316891383638,"aroTHERM Split 12 - 230V",0,0,"aroTHERM Split 12 - 230V",null,null,"Puissance de la PAC préconissée",55,12.94815,1,null,1,{"$f":"IF(X1384=0,0,MAX($W$1379:W1383)+1)","v":5},1,"aroTHERM Split 12 - 230V",6,{"$error":"#N/A"},0,null,"Température d'eau départ à T arrêt PAC :",null,"Conforme CEE"]
[null,"PAC 7","aroTHERM Split 12 - 400V",1,"aroTHERM Split 12 - 400V","Tri",12.80718567807169,0.98911316891383638,0,"","aroTHERM Split 12 - 400V",0,0,"aroTHERM Split 12 - 400V",null,null,{"$f":"VLOOKUP(Q1382,E1379:G1392,3,FALSE)","v":12.16363112035193},55,12.94815,1,null,0,{"$f":"IF(X1385=0,0,MAX($W$1379:W1384)+1)","v":0},0,"aroTHERM Split 12 - 400V",7,{"$error":"#N/A"},0,null,{"$f":"J$1802","v":55},null,"PAC / Déperdition",{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,IF(AND(F1395>0.4,F1395<0.8)=TRUE,\"oui\",\"non\"),IF(AND(F1395>0.6,F1395<1.1)=TRUE,\"oui\",\"non\"))","v":"oui"}]
[null,"PAC 8","aroTHERM Split 10 - 400V (2 en cascades)",1,"aroTHERM Split 10 - 400V (2 en cascades)",{"$f":"IF(D1386=0,\"Mono\",VLOOKUP(IF(RIGHT(E1386,9)=\"cascades)\",LEFT(E1386,LEN(E1386)-16),E1386),C$292:E$342,3,FALSE))","v":"Tri"},{"$f":"IF($D1386=0,0,VLOOKUP(IF(RIGHT(E1386,9)=\"cascades)\",LEFT(E1386,LEN(E1386)-16),E1386),$C$292:$D$342,2,FALSE)*2)","v":24.32726224070386},1.8788214718476277,0,"","aroTHERM Split 10 - 400V (2 en cascades)",0,0,"aroTHERM Split 10 - 400V (2 en cascades)",null,null,"T° arrêt PAC de la PAC Préconisé",{"$f":"IF($D1386=0,0,VLOOKUP(IF(RIGHT(E1386,9)=\"cascades)\",LEFT(E1386,LEN(E1386)-16),E1386),$C$292:$J$342,5,FALSE))","v":55},12.94815,1,null,0,{"$f":"IF(X1386=0,0,MAX($W$1379:W1385)+1)","v":0},0,"aroTHERM Split 10 - 400V (2 en cascades)",8,{"$error":"#N/A"},0,null,"Affichage conditions ext/depart",null,"Taux de couverture PAC",{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,IF(Taux_de_couv>0.7,\"oui\",\"non (\"&ROUND(Taux_de_couv*100,0)&\" %)\"),\"\")","v":""}]
[null,"PAC 9","aroTHERM Split 12 - 400V (2 en cascades)",1,"aroTHERM Split 12 - 400V (2 en cascades)","Tri",{"$f":"IF($D1387=0,0,VLOOKUP(IF(RIGHT(E1387,9)=\"cascades)\",LEFT(E1387,LEN(E1387)-16),E1387),$C$292:$D$342,2,FALSE)*2)","v":25.61437135614338},1.9782263378276728,0,"","aroTHERM Split 12 - 400V (2 en cascades)",0,0,"aroTHERM Split 12 - 400V (2 en cascades)",null,null,{"$f":"VLOOKUP(Q1382,E1379:T1392,16,FALSE)","v":1},55,12.94815,1,null,0,{"$f":"IF(X1387=0,0,MAX($W$1379:W1386)+1)","v":0},0,"aroTHERM Split 12 - 400V (2 en cascades)",9,{"$error":"#N/A"},0,null,{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,\"*à 0 °C / 50 °C\",IF(AD1383<=T°base_corrigée,\"*à T base \"&T°base_corrigée,\"*à T arrêt PAC \"&AD1383)&\" °C / \"&AD1385&\" °C\")","v":"*à T arrêt PAC 1 °C / 55 °C"},null,"Valeur Eta s hybrid"]
[null,"PAC 10","aroTHERM Split 10 - 400V (3 en cascades)",1,"aroTHERM Split 10 - 400V (3 en cascades)","Tri",{"$f":"IF($D1388=0,0,VLOOKUP(IF(RIGHT(E1388,9)=\"cascades)\",LEFT(E1388,LEN(E1388)-16),E1388),$C$292:$D$342,2,FALSE)*3)","v":36.49089336105579},2.8182322077714415,0,"","aroTHERM Split 10 - 400V (3 en cascades)",0,0,"aroTHERM Split 10 - 400V (3 en cascades)",null,null,null,55,12.94815,1,null,0,{"$f":"IF(X1388=0,0,MAX($W$1379:W1387)+1)","v":0},0,"aroTHERM Split 10 - 400V (3 en cascades)",10,{"$error":"#N/A"},0,null,{"$f":"\"T base : \"&T°base_corrigée &\"°C et T départ demandée : \"&Teau_départ&\" °C\"","v":"T base : -5°C et T départ demandée : 65 °C"},null,{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$AI$1360,AE1392)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$AI$1361,AE1392)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$AI$1362,AE1392)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,"PAC 11","aroTHERM Split 12 - 400V (3 en cascades)",1,{"$f":"IF(C1389=0,\"\",IF(D1389=1,C1389,\"\"))","v":"aroTHERM Split 12 - 400V (3 en cascades)"},"Tri",{"$f":"IF($D1389=0,0,VLOOKUP(IF(RIGHT(E1389,9)=\"cascades)\",LEFT(E1389,LEN(E1389)-16),E1389),$C$292:$D$342,2,FALSE)*3)","v":38.42155703421507},2.9673395067415091,0,"",{"$f":"C1389","v":"aroTHERM Split 12 - 400V (3 en cascades)"},0,0,{"$f":"C1389","v":"aroTHERM Split 12 - 400V (3 en cascades)"},null,null,null,55,12.94815,1,null,0,{"$f":"IF(X1389=0,0,MAX($W$1379:W1388)+1)","v":0},0,"aroTHERM Split 12 - 400V (3 en cascades)",11,{"$error":"#N/A"},0,null,{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,Q1382,IF(AD1383<=T°base_corrigée,Q1382,AD1388))","v":"T base : -5°C et T départ demandée : 65 °C"},null,"Eta S à afficher :"]
[null,"PAC 12","aroTHERM Split 10 - 400V (4 en cascades)",1,{"$f":"IF(C1390=0,\"\",IF(D1390=1,C1390,\"\"))","v":"aroTHERM Split 10 - 400V (4 en cascades)"},"Tri",{"$f":"IF($D1390=0,0,VLOOKUP(IF(RIGHT(E1390,9)=\"cascades)\",LEFT(E1390,LEN(E1390)-16),E1390),$C$292:$D$342,2,FALSE)*4)","v":48.654524481407719},3.7576429436952554,0,"",{"$f":"C1390","v":"aroTHERM Split 10 - 400V (4 en cascades)"},0,0,{"$f":"C1390","v":"aroTHERM Split 10 - 400V (4 en cascades)"},null,null,null,55,12.94815,1,null,0,{"$f":"IF(X1390=0,0,MAX($W$1379:W1389)+1)","v":0},0,"aroTHERM Split 10 - 400V (4 en cascades)",12,{"$error":"#N/A"},0,null,null,null,{"$f":"IF($H$1980=1,\"\",IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,AF1388,BDD_Produits!$D$179))","v":"138 %"}]
[null,"PAC 13","aroTHERM Split 12 - 400V (4 en cascades)",1,{"$f":"IF(C1391=0,\"\",IF(D1391=1,C1391,\"\"))","v":"aroTHERM Split 12 - 400V (4 en cascades)"},"Tri",{"$f":"IF($D1391=0,0,VLOOKUP(IF(RIGHT(E1391,9)=\"cascades)\",LEFT(E1391,LEN(E1391)-16),E1391),$C$292:$D$342,2,FALSE)*4)","v":51.22874271228676},3.9564526756553455,0,"",{"$f":"C1391","v":"aroTHERM Split 12 - 400V (4 en cascades)"},0,0,{"$f":"C1391","v":"aroTHERM Split 12 - 400V (4 en cascades)"},null,null,null,55,12.94815,1,null,0,{"$f":"IF(X1391=0,0,MAX($W$1379:W1390)+1)","v":0},0,"aroTHERM Split 12 - 400V (4 en cascades)",13,{"$error":"#N/A"},0,null,null,null,"Conforme ma prime renov"]
[null,"PAC 14","aroTHERM Split 10 - 400V (5 en cascades)",1,{"$f":"IF(C1392=0,\"\",IF(D1392=1,C1392,\"\"))","v":"aroTHERM Split 10 - 400V (5 en cascades)"},"Tri",{"$f":"IF($D1392=0,0,VLOOKUP(IF(RIGHT(E1392,9)=\"cascades)\",LEFT(E1392,LEN(E1392)-16),E1392),$C$292:$D$342,2,FALSE)*5)","v":60.818155601759649},4.6970536796190689,0,"",{"$f":"C1392","v":"aroTHERM Split 10 - 400V (5 en cascades)"},0,0,{"$f":"C1392","v":"aroTHERM Split 10 - 400V (5 en cascades)"},null,null,null,55,12.94815,1,null,0,{"$f":"IF(X1392=0,0,MAX($W$1379:W1391)+1)","v":0},0,"aroTHERM Split 10 - 400V (5 en cascades)",14,{"$error":"#N/A"},0,null,"Numéro colonne",{"$f":"MATCH(IF(RIGHT(C1394,9)=\"cascades)\",LEFT(C1394,LEN(C1394)-16),C1394),Data_Tech!$F$2:$ZZ$2,0)","v":125},"Conforme Eta s"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(L1379:L1392)","v":1},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND($F1393=\"Tri\",$C$1353=\"Mono\"),\"\",IF($D1393=0,\"\",VLOOKUP(IF(RIGHT(E1393,9)=\"cascades)\",LEFT(E1393,LEN(E1393)-16),E1393),$C$292:$I$342,5,FALSE)))","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Eta s >= 111%",{"$f":"IF(AF1390=\"\",\"\",IF(AF1390>=1.11,\"oui\",\"non\"))","v":"oui"}]
[null,"Sélection",{"$f":"IF(ChoixPAC2!P31<>\"\",ChoixPAC2!P31,Q1383)","v":"aroTHERM Split 10 - 230V"},{"$f":"E1395&IF(AG1378=TRUE,Paramétrage!$F$248,E1394)","v":"Attention ! La PAC n'atteint pas la température de départ demandée à la température extérieure de base. NB : La PAC sélectionné est en dehors de certaines préconisations voir ci-contre."},{"$f":"IF(OR(C1394<>Q1382,ChoixPAC2!P31=\"\"),Paramétrage!$F$249,\"\")","v":"NB : Vous n'avez pas sélectionné la PAC proposée"},{"$f":"VLOOKUP(C1394,E1379:G1392,3,FALSE)","v":12.16363112035193},{"$f":"VLOOKUP(C1394,E1379:T1392,16,FALSE)","v":1},{"$f":"VLOOKUP(C1394,E1379:V1392,15,FALSE)","v":12.94815},null,"Teste à afficher","PAC / déperditions :",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pas de PAC préconisée, la PAC n'atteint pas le critére du DTU à la T° de Base et à la T° de départ demandée"]
[null,"Ordre",{"$f":"MATCH(C1394,List_PAC_BDD_2ieme,0)","v":4},{"$f":"MATCH(C1394,List_PAC_BDD_2ieme,0)","v":4},{"$f":"IF(AND(Systeme_PAC_hybride=FALSE,AD1383>T°base_corrigée),Paramétrage!$F$269&\" \",\"\")","v":"Attention ! La PAC n'atteint pas la température de départ demandée à la température extérieure de base. "},{"$f":"IF(ISERROR(F1394/IF(G1394<=T°base_corrigée,Deperditions_Valeur_retenue,H1394)),\"\",IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,F1394/Deperditions_Valeur_retenue,F1394/IF(G1394<=T°base_corrigée,Deperditions_Valeur_retenue,H1394)))","v":0.93941073592381386},null,null,null,"Teste à afficher","T° Ext mini d'utilisation de la PAC :",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,\"PAC proposée: (P PAC à 0 °C / 50 °C) / Déper. > 40 %\",IF(AD1383<=T°base_corrigée,\"PAC proposée: P PAC / Déper. > 70 %\",AD1394))","v":"Pas de PAC préconisée, la PAC n'atteint pas le critére du DTU à la T° de Base et à la T° de départ demandée"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Alarme","combinaisons","\"Simultané optimisé\"",null,null,{"$f":"IF(C1484=\"Simultané optimisé\",TRUE,FALSE)","v":false},null,{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,0.4,0.7)","v":0.7}]
["Choix PAC2","BDD_G3","PAC possible",null,"List PAC",null,"Pc ref","%",null,null,null,null,null,null,"Mini > ?",{"$f":"IF(VLOOKUP($C1398,$C$292:$F$342,4,)<>\"Air/Eau\",0.8,P1396)","v":0.7},{"$f":"IF(MAX(I1398:I1411)<P1397,\"Oui\",\"Non\")","v":"Oui"},"T° départ max PAC en fonction de la T° ext de base","Déperdition pour T° lois d'eau = à T°max  PAC","T° arrêt PAC",null,"compatibilité courant élec","ordre","actif","liste pac",null,null,"liste pac corrigée",null,"Affichage Puissance",null,"un champ non conforme ?",{"$f":"IF(AND(OR(AG1399=\"\",AG1399=\"oui\"),OR(AG1400=\"oui\",AG1400=\"\"),OR(AG1402=\"oui\",AG1402=\"\"),OR(AG1404=\"\",AG1404=\"oui\"),OR(AG1405=\"\",AG1405=\"oui\"),OR(AG1412=\"\",AG1412=\"oui\"))=TRUE,FALSE,TRUE)","v":true}]
[null,"PAC 1","aroTHERM VWL 55/3 A 230V",1,{"$f":"IF(C1398=0,\"\",IF(D1398=1,C1398,\"\"))","v":"aroTHERM VWL 55/3 A 230V"},{"$f":"IF(D1398=0,\"Mono\",VLOOKUP(E1398,C$292:E$342,3,FALSE))","v":"Mono"},{"$f":"IF($D1398=0,\"\",VLOOKUP(E1398,$C$292:$D$342,2,FALSE))","v":4.9975000000000005},{"$f":"IF(G1398=\"\",0,G1398/IF(OR(Systeme_PAC_hybride=TRUE,T1398<=T°base_corrigée),Deperditions_Valeur_retenue,S1398))","v":0.33210724455653134},{"$f":"H1398","v":0.33210724455653134},{"$f":"IF(Q$1397=\"Oui\",I1398,IF(I1398<$P$1397,\"\",I1398))","v":0.33210724455653134},{"$f":"C1398","v":"aroTHERM VWL 55/3 A 230V"},{"$f":"IF(J1398=Q$1399,1,0)","v":0},{"$f":"L1398","v":0},{"$f":"C1398","v":"aroTHERM VWL 55/3 A 230V"},null,null,null,{"$f":"IF($D1398=0,0,VLOOKUP(E1398,$C$292:$J$342,5,FALSE))","v":58.333333333333329},{"$f":"IF($D1398=0,0,VLOOKUP(IF(RIGHT($E1398,9)=\"cascades)\",LEFT($E1398,LEN($E1398)-16),$E1398),$C$292:$J$342,6,FALSE))","v":15.04785},{"$f":"$E$1811","v":-2},null,{"$f":"IF(H1398<2,1,0)","v":1},{"$f":"IF(X1398=1,1,0)","v":1},{"$f":"D1398*V1398","v":1},{"$f":"E1398","v":"aroTHERM VWL 55/3 A 230V"},1,{"$f":"VLOOKUP(Z1398,$W$1398:$Y$1411,3,FALSE)","v":"aroTHERM VWL 55/3 A 230V"},{"$f":"IF(ISNA(AA1398),0,AA1398)","v":"aroTHERM VWL 55/3 A 230V"},null,{"$f":"IF($H$1978=3,F1413,IF(OR(AD1402<=T°base_corrigée,Systeme_PAC_hybride=TRUE),Q1404,\"-\"))","v":"-"},"SI BDD_G1 selectionné on affiche les valeurs de la PAC préconnisée","Conforme DTU"]
[null,"PAC 2","aroTHERM VWL 85/3 A 230V",1,"aroTHERM VWL 85/3 A 230V","Mono",4.2275500000000008,0.28094046657828198,{"$f":"H1399","v":0.28094046657828198},{"$f":"IF(Q$1397=\"Oui\",I1399,IF(I1399<$P$1397,\"\",I1399))","v":0.28094046657828198},{"$f":"C1399","v":"aroTHERM VWL 85/3 A 230V"},{"$f":"IF(J1399=Q$1399,1,0)","v":0},{"$f":"L1399","v":0},{"$f":"C1399","v":"aroTHERM VWL 85/3 A 230V"},null,"P sélectionnée",{"$f":"IF(Q1397=\"Oui\",MAX(J1398:J1411),MIN(J1398:J1411))","v":0.50409859215768349},{"$f":"IF($D1399=0,0,VLOOKUP(E1399,$C$292:$J$342,5,FALSE))","v":60.333333333333329},{"$f":"IF($D1399=0,0,VLOOKUP(IF(RIGHT(E1399,9)=\"cascades)\",LEFT(E1399,LEN(E1399)-16),E1399),$C$292:$J$342,6,FALSE))","v":15.04785},{"$f":"$E$1811","v":-2},null,{"$f":"IF(H1399<1.4,1,0)","v":1},{"$f":"IF(X1399=0,0,MAX($W$1398:W1398)+1)","v":2},{"$f":"D1399*V1399","v":1},"aroTHERM VWL 85/3 A 230V",2,{"$f":"VLOOKUP(Z1399,$W$1398:$Y$1411,3,FALSE)","v":"aroTHERM VWL 85/3 A 230V"},{"$f":"IF(ISNA(AA1399),0,AA1399)","v":"aroTHERM VWL 85/3 A 230V"},null,"affichage PAC / deper",null,"PAC / Déperdition",{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,\"\",IF(AND(F1414>0.7,F1414<1,Q1406<=T°base_corrigée)=TRUE,\"oui\",\"non\"))","v":"non"}]
[null,"PAC 3","aroTHERM VWL 115/2 A 230V",1,"aroTHERM VWL 115/2 A 230V","Mono",5.3617000000000008,0.35631003764657415,0.35631003764657415,0.35631003764657415,{"$f":"C1400","v":"aroTHERM VWL 115/2 A 230V"},0,0,{"$f":"C1400","v":"aroTHERM VWL 115/2 A 230V"},null,null,null,{"$f":"IF($D1400=0,0,VLOOKUP(E1400,$C$292:$J$342,5,FALSE))","v":60.333333333333329},15.04785,-2,null,1,{"$f":"IF(X1400=0,0,MAX($W$1398:W1399)+1)","v":3},{"$f":"D1400*V1400","v":1},"aroTHERM VWL 115/2 A 230V",3,"aroTHERM VWL 115/2 A 230V","aroTHERM VWL 115/2 A 230V",null,{"$f":"IF($H$1978=3,F1414,IF(OR(Systeme_PAC_hybride=TRUE,AD1402<=T°base_corrigée),Q1399,\"-\"))","v":"-"},null,"PAC+Appoint/ Déper.> 120 %",{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,\"\",IF($F$1471>1.2,\"oui\",\"non (\"&ROUND($F$1471*100,0)&\" %)\"))","v":"non (96 %)"}]
[null,"PAC 4","aroTHERM VWL 155/2 A 230V",1,"aroTHERM VWL 155/2 A 230V","Mono",7.5855999999999977,0.50409859215768349,0.50409859215768349,0.50409859215768349,"aroTHERM VWL 155/2 A 230V",1,1,"aroTHERM VWL 155/2 A 230V",null,"PAC préconisée",{"$f":"IF(K1412>1,VLOOKUP(1,M1398:N1411,2,FALSE),VLOOKUP(Q1399,J1398:K1411,2,FALSE))","v":"aroTHERM VWL 155/2 A 230V"},{"$f":"IF($D1401=0,0,VLOOKUP(E1401,$C$292:$J$342,5,FALSE))","v":60.333333333333329},15.04785,-2,null,1,{"$f":"IF(X1401=0,0,MAX($W$1398:W1400)+1)","v":4},{"$f":"D1401*V1401","v":1},"aroTHERM VWL 155/2 A 230V",4,"aroTHERM VWL 155/2 A 230V","aroTHERM VWL 155/2 A 230V",null,"T arrêt PAC préco ou choisi",null,"Conforme RGE"]
[null,"PAC 5",null,0,"","Mono",{"$f":"IF($D1402=0,\"\",VLOOKUP(E1402,$C$292:$D$342,2,FALSE))","v":""},0,0,0,0,0,0,0,null,"Affichage :",{"$f":"IF(ISERROR(Q1401),\"\",Q1401)","v":"aroTHERM VWL 155/2 A 230V"},null,0,-2,null,1,{"$f":"IF(X1402=0,0,MAX($W$1398:W1401)+1)","v":0},0,"",5,{"$error":"#N/A"},0,null,{"$f":"IF($H$1978=1,G1413,Q1406)","v":-2},null,"PAC / Déperdition",{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,\"\",IF(AND(F1414>0.6,F1414<1.4)=TRUE,\"oui\",\"non\"))","v":"non"}]
[null,"PAC 6",null,0,"","Mono",{"$f":"IF($D1403=0,\"\",VLOOKUP(E1403,$C$292:$D$342,2,FALSE))","v":""},0,0,0,0,0,0,0,null,null,"Puissance de la PAC préconissée",null,0,-2,null,1,{"$f":"IF(X1403=0,0,MAX($W$1398:W1402)+1)","v":0},0,"",6,{"$error":"#N/A"},0,null,"Température d'eau départ à T arrêt PAC :",null,"Conforme CEE"]
[null,"PAC 7",null,0,"","Mono","",0,0,0,0,0,0,0,null,null,{"$f":"VLOOKUP(Q1401,E1398:G1411,3,FALSE)","v":7.5855999999999977},null,0,-2,null,1,{"$f":"IF(X1404=0,0,MAX($W$1398:W1403)+1)","v":0},0,"",7,{"$error":"#N/A"},0,null,{"$f":"J$1802","v":55},null,"PAC / Déperdition",{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,IF(AND(F1414>0.4,F1414<0.8)=TRUE,\"oui\",\"non\"),IF(AND(F1414>0.6,F1414<1.1)=TRUE,\"oui\",\"non\"))","v":"non"}]
[null,"PAC 8",null,0,"",{"$f":"IF(D1405=0,\"Mono\",VLOOKUP(IF(RIGHT(E1405,9)=\"cascades)\",LEFT(E1405,LEN(E1405)-16),E1405),C$292:E$342,3,FALSE))","v":"Mono"},"",0,0,0,0,{"$f":"IF(J1405=Q$1361,1,0)","v":0},0,0,null,null,"T° arrêt PAC de la PAC Préconisé",null,0,-2,null,1,{"$f":"IF(X1405=0,0,MAX($W$1398:W1404)+1)","v":0},0,"",8,{"$f":"VLOOKUP(Z1405,$W$1360:$Y$1373,3,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},0,null,"Affichage conditions ext/depart",null,"Taux de couverture PAC",{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,IF(Taux_de_couv>0.7,\"oui\",\"non (\"&ROUND(Taux_de_couv*100,0)&\" %)\"),\"\")","v":""}]
[null,"PAC 9",null,0,{"$f":"IF(C1406=0,\"\",IF(D1406=1,C1406,\"\"))","v":""},"Mono","",0,0,0,0,0,0,0,null,null,{"$f":"VLOOKUP(Q1401,E1398:T1411,16,FALSE)","v":-2},null,0,-2,null,1,{"$f":"IF(X1406=0,0,MAX($W$1398:W1405)+1)","v":0},0,"",9,{"$error":"#N/A"},0,null,{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,\"*à 0 °C / 50 °C\",IF(AD1402<=T°base_corrigée,\"*à T base \"&T°base_corrigée,\"*à T arrêt PAC \"&AD1402)&\" °C / \"&AD1404&\" °C\")","v":"*à T arrêt PAC -2 °C / 55 °C"},null,"Valeur Eta s hybrid"]
[null,"PAC 10",null,0,"","Mono","",0,0,0,0,0,0,0,null,null,null,null,0,-2,null,1,{"$f":"IF(X1407=0,0,MAX($W$1398:W1406)+1)","v":0},0,"",10,{"$error":"#N/A"},0,null,{"$f":"\"T base : \"&T°base_corrigée &\"°C et T départ demandée : \"&Teau_départ&\" °C\"","v":"T base : -5°C et T départ demandée : 65 °C"},null,{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$AI$1360,AE1411)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$AI$1361,AE1411)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$AI$1362,AE1411)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,"PAC 11",null,0,{"$f":"IF(C1408=0,\"\",IF(D1408=1,C1408,\"\"))","v":""},"Mono","",0,0,0,{"$f":"C1408","v":0},{"$f":"IF(J1408=Q$1361,1,0)","v":0},0,{"$f":"C1408","v":0},null,null,null,null,0,-2,null,1,{"$f":"IF(X1408=0,0,MAX($W$1398:W1407)+1)","v":0},0,"",11,{"$error":"#N/A"},0,null,{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,Q1401,IF(AD1402<=T°base_corrigée,Q1401,AD1407))","v":"T base : -5°C et T départ demandée : 65 °C"},null,"Eta S à afficher :"]
[null,"PAC 12",null,0,{"$f":"IF(C1409=0,\"\",IF(D1409=1,C1409,\"\"))","v":""},"Mono","",0,0,0,{"$f":"C1409","v":0},{"$f":"IF(J1409=Q$1361,1,0)","v":0},0,{"$f":"C1409","v":0},null,null,null,null,0,-2,null,1,{"$f":"IF(X1409=0,0,MAX($W$1398:W1408)+1)","v":0},0,"",12,{"$error":"#N/A"},0,null,null,null,{"$f":"IF($H$1980=1,\"\",IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,AF1407,BDD_Produits!$D$179))","v":"138 %"}]
[null,"PAC 13",null,0,{"$f":"IF(C1410=0,\"\",IF(D1410=1,C1410,\"\"))","v":""},"Mono","",0,0,0,{"$f":"C1410","v":0},{"$f":"IF(J1410=Q$1361,1,0)","v":0},0,{"$f":"C1410","v":0},null,null,null,null,0,-2,null,1,{"$f":"IF(X1410=0,0,MAX($W$1398:W1409)+1)","v":0},0,"",13,{"$error":"#N/A"},0,null,null,null,"Conforme ma prime renov"]
[null,"PAC 14",null,0,{"$f":"IF(C1411=0,\"\",IF(D1411=1,C1411,\"\"))","v":""},"Mono","",0,0,0,{"$f":"C1411","v":0},{"$f":"IF(J1411=Q$1361,1,0)","v":0},0,{"$f":"C1411","v":0},null,null,null,null,0,-2,null,1,{"$f":"IF(X1411=0,0,MAX($W$1398:W1410)+1)","v":0},0,"",14,{"$error":"#N/A"},0,null,"Numéro colonne",{"$f":"MATCH(IF(RIGHT(C1413,9)=\"cascades)\",LEFT(C1413,LEN(C1413)-16),C1413),Data_Tech!$F$2:$ZZ$2,0)","v":7},"Conforme Eta s"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(L1398:L1411)","v":1},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Eta s >= 111%",{"$f":"IF(AF1409=\"\",\"\",IF(AF1409>=1.11,\"oui\",\"non\"))","v":"oui"}]
[null,"Sélection",{"$f":"IF(ChoixPAC2!P47<>\"\",ChoixPAC2!P47,Q1402)","v":"aroTHERM VWL 155/2 A 230V"},{"$f":"E1414&IF(AG1397=TRUE,Paramétrage!$F$248,E1413)","v":"Attention ! La PAC n'atteint pas la température de départ demandée à la température extérieure de base. NB : La PAC sélectionné est en dehors de certaines préconisations voir ci-contre."},{"$f":"IF(OR(C1413<>Q1401,ChoixPAC2!P47=\"\"),Paramétrage!$F$249,\"\")","v":"NB : Vous n'avez pas sélectionné la PAC proposée"},{"$f":"VLOOKUP(C1413,E1398:G1411,3,FALSE)","v":7.5855999999999977},{"$f":"VLOOKUP(C1413,E1398:T1411,16,FALSE)","v":-2},{"$f":"VLOOKUP(C1413,E1398:V1411,15,FALSE)","v":15.04785},null,"Teste à afficher","PAC / déperditions :",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pas de PAC préconisée, la PAC n'atteint pas le critére du DTU à la T° de Base et à la T° de départ demandée"]
[null,"Ordre",{"$f":"MATCH(C1413,List_PAC_BDD_3ieme,0)","v":4},{"$f":"MATCH(C1413,List_PAC_BDD_3ieme,0)","v":4},{"$f":"IF(AND(Systeme_PAC_hybride=FALSE,AD1402>T°base_corrigée),Paramétrage!$F$269&\" \",\"\")","v":"Attention ! La PAC n'atteint pas la température de départ demandée à la température extérieure de base. "},{"$f":"IF(ISERROR(F1413/IF(G1413<=T°base_corrigée,Deperditions_Valeur_retenue,H1413)),\"\",IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,F1413/Deperditions_Valeur_retenue,F1413/IF(G1413<=T°base_corrigée,Deperditions_Valeur_retenue,H1413)))","v":0.50409859215768349},null,null,null,"Teste à afficher","T° Ext mini d'utilisation de la PAC :",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,\"PAC proposée: (P PAC à 0 °C / 50 °C) / Déper. > 40 %\",IF(AD1402<=T°base_corrigée,\"PAC proposée: P PAC / Déper. > 70 %\",AD1413))","v":"Pas de PAC préconisée, la PAC n'atteint pas le critére du DTU à la T° de Base et à la T° de départ demandée"}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.NUMBERVALUE(F1414)","v":0.50409859215768305},null,null,"Alarme","combinaisons","\"Simultané optimisé\"",null,null,{"$f":"IF(C1484=\"Simultané optimisé\",TRUE,FALSE)","v":false},null,{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,0.4,0.7)","v":0.7}]
[null,"BDD-G4","PAC possible","Sur schéma","List PAC",null,"Pc ref","%",null,null,null,null,null,null,"Mini > ?",{"$f":"IF(VLOOKUP($C1417,$C$292:$F$342,4,)<>\"Air/Eau\",0.8,P1415)","v":0.7},{"$f":"IF(MAX(I1417:I1430)<P1416,\"Oui\",\"Non\")","v":"Oui"},"T° départ max PAC en fonction de la T° ext de base","Déperdition pour T° lois d'eau = à T°max  PAC","T° arrêt PAC",null,"compatibilité courant élec","ordre","actif","liste pac",null,null,"liste pac corrigée",null,"Affichage Puissance",null,"un champ non conforme ?",{"$f":"IF(AND(OR(AG1418=\"\",AG1418=\"oui\"),OR(AG1419=\"oui\",AG1419=\"\"),OR(AG1421=\"oui\",AG1421=\"\"),OR(AG1423=\"\",AG1423=\"oui\"),OR(AG1424=\"\",AG1424=\"oui\"),OR(AG1431=\"\",AG1431=\"oui\"))=TRUE,FALSE,TRUE)","v":true}]
[null,"PAC 1","flexoTHERM exclusive VWF 57/4-5 - 400V + aroCOLLECT",1,{"$f":"IF(C1417=0,\"\",IF(D1417=1,C1417,\"\"))","v":"flexoTHERM exclusive VWF 57/4-5 - 400V + aroCOLLECT"},{"$f":"IF(D1417=0,\"Mono\",VLOOKUP(E1417,C$292:E$342,3,FALSE))","v":"Tri"},{"$f":"IF($D1417=0,0,VLOOKUP(E1417,$C$292:$D$342,2,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(G1417=\"\",0,G1417/IF(OR(Systeme_PAC_hybride=TRUE,T1417<=T°base_corrigée),Deperditions_Valeur_retenue,S1417))","v":0},{"$f":"H1417","v":0},{"$f":"IF(Q$1416=\"Oui\",I1417,IF(I1417<$P$1416,\"\",I1417))","v":0},{"$f":"C1417","v":"flexoTHERM exclusive VWF 57/4-5 - 400V + aroCOLLECT"},{"$f":"IF(J1417=Q$1418,1,0)","v":1},{"$f":"L1417","v":1},{"$f":"C1417","v":"flexoTHERM exclusive VWF 57/4-5 - 400V + aroCOLLECT"},null,null,null,{"$f":"IF($D1417=0,0,VLOOKUP(IF(RIGHT(E1417,9)=\"cascades)\",LEFT(E1417,LEN(E1417)-16),E1417),$C$292:$J$342,5,FALSE))","v":62.857142857142861},{"$f":"IF($D1417=0,0,VLOOKUP(IF(RIGHT($E1417,9)=\"cascades)\",LEFT($E1417,LEN($E1417)-16),$E1417),$C$292:$J$342,6,FALSE))","v":16.313337597377323},{"$f":"$E$1812","v":-4},null,{"$f":"IF(H1417<2,1,0)","v":1},{"$f":"IF(X1417=1,1,0)","v":1},{"$f":"D1417*V1417","v":1},{"$f":"E1417","v":"flexoTHERM exclusive VWF 57/4-5 - 400V + aroCOLLECT"},1,{"$f":"VLOOKUP(Z1417,$W$1417:$Y$1430,3,FALSE)","v":"flexoTHERM exclusive VWF 57/4-5 - 400V + aroCOLLECT"},{"$f":"IF(ISNA(AA1417),0,AA1417)","v":"flexoTHERM exclusive VWF 57/4-5 - 400V + aroCOLLECT"},null,{"$f":"IF($H$1978=4,F1432,IF(OR(AD1421<=T°base_corrigée,Systeme_PAC_hybride=TRUE),Q1423,\"-\"))","v":"-"},"SI BDD_G1 selectionné on affiche les valeurs de la PAC préconnisée","Conforme DTU"]
[null,"PAC 2","flexoTHERM exclusive VWF 87/4-5 - 400V + aroCOLLECT",1,{"$f":"IF(C1418=0,\"\",IF(D1418=1,C1418,\"\"))","v":"flexoTHERM exclusive VWF 87/4-5 - 400V + aroCOLLECT"},{"$f":"IF(D1418=0,\"Mono\",VLOOKUP(E1418,C$292:E$342,3,FALSE))","v":"Tri"},{"$f":"IF($D1418=0,0,VLOOKUP(E1418,$C$292:$D$342,2,FALSE))","v":0},0,0,{"$f":"IF(Q$1416=\"Oui\",I1418,IF(I1418<$P$1416,\"\",I1418))","v":0},{"$f":"C1418","v":"flexoTHERM exclusive VWF 87/4-5 - 400V + aroCOLLECT"},{"$f":"IF(J1418=Q$1418,1,0)","v":1},{"$f":"L1418","v":1},{"$f":"C1418","v":"flexoTHERM exclusive VWF 87/4-5 - 400V + aroCOLLECT"},null,"P sélectionnée",{"$f":"IF(Q1416=\"Oui\",MAX(J1417:J1430),MIN(J1417:J1430))","v":0},62.857142857142861,{"$f":"IF($D1418=0,0,VLOOKUP(IF(RIGHT(E1418,9)=\"cascades)\",LEFT(E1418,LEN(E1418)-16),E1418),$C$292:$J$342,6,FALSE))","v":16.313337597377323},{"$f":"$E$1812","v":-4},null,{"$f":"IF(H1418<1.4,1,0)","v":1},{"$f":"IF(X1418=0,0,MAX($W$1417:W1417)+1)","v":2},1,"flexoTHERM exclusive VWF 87/4-5 - 400V + aroCOLLECT",2,{"$f":"VLOOKUP(Z1418,$W$1417:$Y$1430,3,FALSE)","v":"flexoTHERM exclusive VWF 87/4-5 - 400V + aroCOLLECT"},{"$f":"IF(ISNA(AA1418),0,AA1418)","v":"flexoTHERM exclusive VWF 87/4-5 - 400V + aroCOLLECT"},null,"affichage PAC / deper",null,"PAC / Déperdition",{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,\"\",IF(AND(F1433>0.7,F1433<1,Q1425<=T°base_corrigée)=TRUE,\"oui\",\"non\"))","v":"non"}]
[null,"PAC 3","flexoTHERM exclusive VWF 117/4-5 - 400V + aroCOLLECT",1,{"$f":"IF(C1419=0,\"\",IF(D1419=1,C1419,\"\"))","v":"flexoTHERM exclusive VWF 117/4-5 - 400V + aroCOLLECT"},{"$f":"IF(D1419=0,\"Mono\",VLOOKUP(E1419,C$292:E$342,3,FALSE))","v":"Tri"},{"$f":"IF($D1419=0,0,VLOOKUP(E1419,$C$292:$D$342,2,FALSE))","v":0},0,0,0,{"$f":"C1419","v":"flexoTHERM exclusive VWF 117/4-5 - 400V + aroCOLLECT"},1,1,{"$f":"C1419","v":"flexoTHERM exclusive VWF 117/4-5 - 400V + aroCOLLECT"},null,null,null,62.857142857142861,16.313337597377323,-4,null,1,{"$f":"IF(X1419=0,0,MAX($W$1417:W1418)+1)","v":3},1,"flexoTHERM exclusive VWF 117/4-5 - 400V + aroCOLLECT",3,"flexoTHERM exclusive VWF 117/4-5 - 400V + aroCOLLECT","flexoTHERM exclusive VWF 117/4-5 - 400V + aroCOLLECT",null,{"$f":"IF($H$1978=4,F1433,IF(OR(Systeme_PAC_hybride=TRUE,AD1421<=T°base_corrigée),Q1418,\"-\"))","v":"-"},null,"PAC+Appoint/ Déper.> 120 %",{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,\"\",IF($F$1471>1.2,\"oui\",\"non (\"&ROUND($F$1471*100,0)&\" %)\"))","v":"non (96 %)"}]
[null,"PAC 4","flexoTHERM exclusive VWF 157/4-5 - 400V + aroCOLLECT",1,"flexoTHERM exclusive VWF 157/4-5 - 400V + aroCOLLECT",{"$f":"IF(D1420=0,\"Mono\",VLOOKUP(E1420,C$292:E$342,3,FALSE))","v":"Tri"},{"$f":"IF($D1420=0,0,VLOOKUP(E1420,$C$292:$D$342,2,FALSE))","v":0},0,0,0,"flexoTHERM exclusive VWF 157/4-5 - 400V + aroCOLLECT",1,1,"flexoTHERM exclusive VWF 157/4-5 - 400V + aroCOLLECT",null,"PAC préconisée",{"$f":"IF(K1431>1,VLOOKUP(1,M1417:N1430,2,FALSE),VLOOKUP(Q1418,J1417:K1430,2,FALSE))","v":"flexoTHERM exclusive VWF 57/4-5 - 400V + aroCOLLECT"},62.857142857142861,16.313337597377323,-4,null,1,{"$f":"IF(X1420=0,0,MAX($W$1417:W1419)+1)","v":4},1,"flexoTHERM exclusive VWF 157/4-5 - 400V + aroCOLLECT",4,"flexoTHERM exclusive VWF 157/4-5 - 400V + aroCOLLECT","flexoTHERM exclusive VWF 157/4-5 - 400V + aroCOLLECT",null,"T arrêt PAC préco ou choisi",null,"Conforme RGE"]
[null,"PAC 5","flexoTHERM exclusive VWF 197/4-5 - 400V + aroCOLLECT",1,"flexoTHERM exclusive VWF 197/4-5 - 400V + aroCOLLECT",{"$f":"IF(D1421=0,\"Mono\",VLOOKUP(E1421,C$292:E$342,3,FALSE))","v":"Tri"},{"$f":"IF($D1421=0,0,VLOOKUP(E1421,$C$292:$D$342,2,FALSE))","v":0},0,0,0,"flexoTHERM exclusive VWF 197/4-5 - 400V + aroCOLLECT",1,1,"flexoTHERM exclusive VWF 197/4-5 - 400V + aroCOLLECT",null,"Affichage :",{"$f":"IF(ISERROR(Q1420),\"\",Q1420)","v":"flexoTHERM exclusive VWF 57/4-5 - 400V + aroCOLLECT"},62.857142857142861,16.313337597377323,-4,null,1,{"$f":"IF(X1421=0,0,MAX($W$1417:W1420)+1)","v":5},1,"flexoTHERM exclusive VWF 197/4-5 - 400V + aroCOLLECT",5,"flexoTHERM exclusive VWF 197/4-5 - 400V + aroCOLLECT","flexoTHERM exclusive VWF 197/4-5 - 400V + aroCOLLECT",null,{"$f":"IF($H$1978=4,G1432,Q1425)","v":-4},null,"PAC / Déperdition",{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,\"\",IF(AND(F1433>0.6,F1433<1.4)=TRUE,\"oui\",\"non\"))","v":"non"}]
[null,"PAC 6","flexoTHERM exclusive VWF 157/4-5 - 400V + aroCOLLECT (2 en cascades)",1,"flexoTHERM exclusive VWF 157/4-5 - 400V + aroCOLLECT (2 en cascades)",{"$f":"IF(D1422=0,\"Mono\",VLOOKUP(IF(RIGHT(E1422,9)=\"cascades)\",LEFT(E1422,LEN(E1422)-16),E1422),C$292:E$342,3,FALSE))","v":"Tri"},{"$f":"IF($D1422=0,0,VLOOKUP(IF(RIGHT(E1422,9)=\"cascades)\",LEFT(E1422,LEN(E1422)-16),E1422),$C$292:$D$342,2,FALSE)*2)","v":0},0,0,0,"flexoTHERM exclusive VWF 157/4-5 - 400V + aroCOLLECT (2 en cascades)",1,1,"flexoTHERM exclusive VWF 157/4-5 - 400V + aroCOLLECT (2 en cascades)",null,null,"Puissance de la PAC préconissée",62.857142857142861,16.313337597377323,-4,null,1,{"$f":"IF(X1422=0,0,MAX($W$1417:W1421)+1)","v":6},1,"flexoTHERM exclusive VWF 157/4-5 - 400V + aroCOLLECT (2 en cascades)",6,"flexoTHERM exclusive VWF 157/4-5 - 400V + aroCOLLECT (2 en cascades)","flexoTHERM exclusive VWF 157/4-5 - 400V + aroCOLLECT (2 en cascades)",null,"Température d'eau départ à T arrêt PAC :",null,"Conforme CEE"]
[null,"PAC 7","flexoTHERM exclusive VWF 197/4-5 - 400V + aroCOLLECT (2 en cascades)",1,"flexoTHERM exclusive VWF 197/4-5 - 400V + aroCOLLECT (2 en cascades)","Tri",{"$f":"IF($D1423=0,0,VLOOKUP(IF(RIGHT(E1423,9)=\"cascades)\",LEFT(E1423,LEN(E1423)-16),E1423),$C$292:$D$342,2,FALSE)*2)","v":0},0,0,0,"flexoTHERM exclusive VWF 197/4-5 - 400V + aroCOLLECT (2 en cascades)",1,1,"flexoTHERM exclusive VWF 197/4-5 - 400V + aroCOLLECT (2 en cascades)",null,null,{"$f":"VLOOKUP(Q1420,E1417:G1430,3,FALSE)","v":0},62.857142857142861,16.313337597377323,-4,null,1,{"$f":"IF(X1423=0,0,MAX($W$1417:W1422)+1)","v":7},1,"flexoTHERM exclusive VWF 197/4-5 - 400V + aroCOLLECT (2 en cascades)",7,"flexoTHERM exclusive VWF 197/4-5 - 400V + aroCOLLECT (2 en cascades)","flexoTHERM exclusive VWF 197/4-5 - 400V + aroCOLLECT (2 en cascades)",null,{"$f":"J$1802","v":55},null,"PAC / Déperdition",{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,IF(AND(F1433>0.4,F1433<0.8)=TRUE,\"oui\",\"non\"),IF(AND(F1433>0.6,F1433<1.1)=TRUE,\"oui\",\"non\"))","v":"non"}]
[null,"PAC 8","flexoTHERM exclusive VWF 157/4-5 - 400V + aroCOLLECT (3 en cascades)",1,"flexoTHERM exclusive VWF 157/4-5 - 400V + aroCOLLECT (3 en cascades)","Tri",{"$f":"IF($D1424=0,0,VLOOKUP(IF(RIGHT(E1424,9)=\"cascades)\",LEFT(E1424,LEN(E1424)-16),E1424),$C$292:$D$342,2,FALSE)*3)","v":0},0,0,0,"flexoTHERM exclusive VWF 157/4-5 - 400V + aroCOLLECT (3 en cascades)",1,1,"flexoTHERM exclusive VWF 157/4-5 - 400V + aroCOLLECT (3 en cascades)",null,null,"T° arrêt PAC de la PAC Préconisé",62.857142857142861,16.313337597377323,-4,null,1,{"$f":"IF(X1424=0,0,MAX($W$1417:W1423)+1)","v":8},1,"flexoTHERM exclusive VWF 157/4-5 - 400V + aroCOLLECT (3 en cascades)",8,"flexoTHERM exclusive VWF 157/4-5 - 400V + aroCOLLECT (3 en cascades)","flexoTHERM exclusive VWF 157/4-5 - 400V + aroCOLLECT (3 en cascades)",null,"Affichage conditions ext/depart",null,"Taux de couverture PAC",{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,IF(Taux_de_couv>0.7,\"oui\",\"non (\"&ROUND(Taux_de_couv*100,0)&\" %)\"),\"\")","v":""}]
[null,"PAC 9","flexoTHERM exclusive VWF 197/4-5 - 400V + aroCOLLECT (3 en cascades)",1,"flexoTHERM exclusive VWF 197/4-5 - 400V + aroCOLLECT (3 en cascades)","Tri",{"$f":"IF($D1425=0,0,VLOOKUP(IF(RIGHT(E1425,9)=\"cascades)\",LEFT(E1425,LEN(E1425)-16),E1425),$C$292:$D$342,2,FALSE)*3)","v":0},0,0,0,"flexoTHERM exclusive VWF 197/4-5 - 400V + aroCOLLECT (3 en cascades)",1,1,"flexoTHERM exclusive VWF 197/4-5 - 400V + aroCOLLECT (3 en cascades)",null,null,{"$f":"VLOOKUP(Q1420,E1417:T1430,16,FALSE)","v":-4},62.857142857142861,16.313337597377323,-4,null,1,{"$f":"IF(X1425=0,0,MAX($W$1417:W1424)+1)","v":9},1,"flexoTHERM exclusive VWF 197/4-5 - 400V + aroCOLLECT (3 en cascades)",9,"flexoTHERM exclusive VWF 197/4-5 - 400V + aroCOLLECT (3 en cascades)","flexoTHERM exclusive VWF 197/4-5 - 400V + aroCOLLECT (3 en cascades)",null,{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,\"*à 0 °C / 50 °C\",IF(AD1421<=T°base_corrigée,\"*à T base \"&T°base_corrigée,\"*à T arrêt PAC \"&AD1421)&\" °C / \"&AD1423&\" °C\")","v":"*à T arrêt PAC -4 °C / 55 °C"},null,"Valeur Eta s hybrid"]
[null,"PAC 10","flexoTHERM exclusive VWF 157/4-5 - 400V + aroCOLLECT (4 en cascades)",1,"flexoTHERM exclusive VWF 157/4-5 - 400V + aroCOLLECT (4 en cascades)","Tri",{"$f":"IF($D1426=0,0,VLOOKUP(IF(RIGHT(E1426,9)=\"cascades)\",LEFT(E1426,LEN(E1426)-16),E1426),$C$292:$D$342,2,FALSE)*4)","v":0},0,0,0,"flexoTHERM exclusive VWF 157/4-5 - 400V + aroCOLLECT (4 en cascades)",1,1,"flexoTHERM exclusive VWF 157/4-5 - 400V + aroCOLLECT (4 en cascades)",null,null,null,62.857142857142861,16.313337597377323,-4,null,1,{"$f":"IF(X1426=0,0,MAX($W$1417:W1425)+1)","v":10},1,"flexoTHERM exclusive VWF 157/4-5 - 400V + aroCOLLECT (4 en cascades)",10,"flexoTHERM exclusive VWF 157/4-5 - 400V + aroCOLLECT (4 en cascades)","flexoTHERM exclusive VWF 157/4-5 - 400V + aroCOLLECT (4 en cascades)",null,{"$f":"\"T base : \"&T°base_corrigée &\"°C et T départ demandée : \"&Teau_départ&\" °C\"","v":"T base : -5°C et T départ demandée : 65 °C"},null,{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$AI$1360,AE1430)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$AI$1361,AE1430)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$AI$1362,AE1430)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,"PAC 11","flexoTHERM exclusive VWF 197/4-5 - 400V + aroCOLLECT (4 en cascades)",1,{"$f":"IF(C1427=0,\"\",IF(D1427=1,C1427,\"\"))","v":"flexoTHERM exclusive VWF 197/4-5 - 400V + aroCOLLECT (4 en cascades)"},"Tri",{"$f":"IF($D1427=0,0,VLOOKUP(IF(RIGHT(E1427,9)=\"cascades)\",LEFT(E1427,LEN(E1427)-16),E1427),$C$292:$D$342,2,FALSE)*4)","v":0},0,0,0,{"$f":"C1427","v":"flexoTHERM exclusive VWF 197/4-5 - 400V + aroCOLLECT (4 en cascades)"},1,1,{"$f":"C1427","v":"flexoTHERM exclusive VWF 197/4-5 - 400V + aroCOLLECT (4 en cascades)"},null,null,null,62.857142857142861,16.313337597377323,-4,null,1,{"$f":"IF(X1427=0,0,MAX($W$1417:W1426)+1)","v":11},1,"flexoTHERM exclusive VWF 197/4-5 - 400V + aroCOLLECT (4 en cascades)",11,"flexoTHERM exclusive VWF 197/4-5 - 400V + aroCOLLECT (4 en cascades)","flexoTHERM exclusive VWF 197/4-5 - 400V + aroCOLLECT (4 en cascades)",null,{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,Q1420,IF(AD1421<=T°base_corrigée,Q1420,AD1426))","v":"T base : -5°C et T départ demandée : 65 °C"},null,"Eta S à afficher :"]
[null,"PAC 12","flexoTHERM exclusive VWF 157/4-5 - 400V + aroCOLLECT (5 en cascades)",1,{"$f":"IF(C1428=0,\"\",IF(D1428=1,C1428,\"\"))","v":"flexoTHERM exclusive VWF 157/4-5 - 400V + aroCOLLECT (5 en cascades)"},"Tri",{"$f":"IF($D1428=0,0,VLOOKUP(IF(RIGHT(E1428,9)=\"cascades)\",LEFT(E1428,LEN(E1428)-16),E1428),$C$292:$D$342,2,FALSE)*5)","v":0},0,0,0,{"$f":"C1428","v":"flexoTHERM exclusive VWF 157/4-5 - 400V + aroCOLLECT (5 en cascades)"},1,1,{"$f":"C1428","v":"flexoTHERM exclusive VWF 157/4-5 - 400V + aroCOLLECT (5 en cascades)"},null,null,null,62.857142857142861,16.313337597377323,-4,null,1,{"$f":"IF(X1428=0,0,MAX($W$1417:W1427)+1)","v":12},1,"flexoTHERM exclusive VWF 157/4-5 - 400V + aroCOLLECT (5 en cascades)",12,"flexoTHERM exclusive VWF 157/4-5 - 400V + aroCOLLECT (5 en cascades)","flexoTHERM exclusive VWF 157/4-5 - 400V + aroCOLLECT (5 en cascades)",null,null,null,{"$f":"IF($H$1980=1,\"\",IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,AF1426,BDD_Produits!$D$179))","v":"138 %"}]
[null,"PAC 13","flexoTHERM exclusive VWF 197/4-5 - 400V + aroCOLLECT (5 en cascades)",1,{"$f":"IF(C1429=0,\"\",IF(D1429=1,C1429,\"\"))","v":"flexoTHERM exclusive VWF 197/4-5 - 400V + aroCOLLECT (5 en cascades)"},"Tri",{"$f":"IF($D1429=0,0,VLOOKUP(IF(RIGHT(E1429,9)=\"cascades)\",LEFT(E1429,LEN(E1429)-16),E1429),$C$292:$D$342,2,FALSE)*5)","v":0},0,0,0,{"$f":"C1429","v":"flexoTHERM exclusive VWF 197/4-5 - 400V + aroCOLLECT (5 en cascades)"},1,1,{"$f":"C1429","v":"flexoTHERM exclusive VWF 197/4-5 - 400V + aroCOLLECT (5 en cascades)"},null,null,null,62.857142857142861,16.313337597377323,-4,null,1,{"$f":"IF(X1429=0,0,MAX($W$1417:W1428)+1)","v":13},1,"flexoTHERM exclusive VWF 197/4-5 - 400V + aroCOLLECT (5 en cascades)",13,"flexoTHERM exclusive VWF 197/4-5 - 400V + aroCOLLECT (5 en cascades)","flexoTHERM exclusive VWF 197/4-5 - 400V + aroCOLLECT (5 en cascades)",null,null,null,"Conforme ma prime renov"]
[null,"PAC 14","flexoTHERM exclusive VWF 197/4-5 - 400V + aroCOLLECT (6 en cascades)",1,{"$f":"IF(C1430=0,\"\",IF(D1430=1,C1430,\"\"))","v":"flexoTHERM exclusive VWF 197/4-5 - 400V + aroCOLLECT (6 en cascades)"},"Tri",{"$f":"IF($D1430=0,0,VLOOKUP(IF(RIGHT(E1430,9)=\"cascades)\",LEFT(E1430,LEN(E1430)-16),E1430),$C$292:$D$342,2,FALSE)*6)","v":0},0,0,0,{"$f":"C1430","v":"flexoTHERM exclusive VWF 197/4-5 - 400V + aroCOLLECT (6 en cascades)"},1,1,{"$f":"C1430","v":"flexoTHERM exclusive VWF 197/4-5 - 400V + aroCOLLECT (6 en cascades)"},null,null,null,62.857142857142861,16.313337597377323,-4,null,1,{"$f":"IF(X1430=0,0,MAX($W$1417:W1429)+1)","v":14},1,"flexoTHERM exclusive VWF 197/4-5 - 400V + aroCOLLECT (6 en cascades)",14,"flexoTHERM exclusive VWF 197/4-5 - 400V + aroCOLLECT (6 en cascades)","flexoTHERM exclusive VWF 197/4-5 - 400V + aroCOLLECT (6 en cascades)",null,"Numéro colonne",{"$f":"MATCH(IF(RIGHT(C1432,9)=\"cascades)\",LEFT(C1432,LEN(C1432)-16),C1432),Data_Tech!$F$2:$ZZ$2,0)","v":39},"Conforme Eta s"]
[null,null,null,null,null,"F1079=SI(ET(Accueil!R27=\"\";Accueil!R22=\"Non\");\"\";SI(C1082=\"Simultané optimisé\";M1336&\" °C\";SI(ESTERREUR(F1078/C$1055);\"\";ARRONDI(100*F1078/C$1055;1)&\" %\")))",null,null,null,null,{"$f":"SUM(L1417:L1430)","v":14},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Eta s >= 111%",{"$f":"IF(AF1428=\"\",\"\",IF(AF1428>=1.11,\"oui\",\"non\"))","v":"oui"}]
[null,"Sélection",{"$f":"IF(ChoixPAC2!P63<>\"\",ChoixPAC2!P63,Q1421)","v":"flexoTHERM exclusive VWF 57/4-5 - 400V + aroCOLLECT"},{"$f":"E1433&IF(AG1416=TRUE,Paramétrage!$F$248,E1432)","v":"Attention ! La PAC n'atteint pas la température de départ demandée à la température extérieure de base. NB : La PAC sélectionné est en dehors de certaines préconisations voir ci-contre."},{"$f":"IF(OR(C1432<>Q1420,ChoixPAC2!P63=\"\"),Paramétrage!$F$249,\"\")","v":"NB : Vous n'avez pas sélectionné la PAC proposée"},{"$f":"VLOOKUP(C1432,E1417:G1430,3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(C1432,E1417:T1430,16,FALSE)","v":-4},{"$f":"VLOOKUP(C1432,E1417:V1430,15,FALSE)","v":16.313337597377323},null,"Teste à afficher","PAC / déperditions :",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pas de PAC préconisée, la PAC n'atteint pas le critére du DTU à la T° de Base et à la T° de départ demandée"]
[null,"Ordre",{"$f":"MATCH(C1432,E1417:E1430,0)","v":1},{"$f":"MATCH(C1432,E1417:E1430,0)","v":1},{"$f":"IF(AND(Systeme_PAC_hybride=FALSE,AD1421>T°base_corrigée),Paramétrage!$F$269&\" \",\"\")","v":"Attention ! La PAC n'atteint pas la température de départ demandée à la température extérieure de base. "},{"$f":"IF(ISERROR(F1432/IF(G1432<=T°base_corrigée,Deperditions_Valeur_retenue,H1432)),\"\",IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,F1432/Deperditions_Valeur_retenue,F1432/IF(G1432<=T°base_corrigée,Deperditions_Valeur_retenue,H1432)))","v":0},null,null,null,"Teste à afficher","T° Ext mini d'utilisation de la PAC :",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,\"PAC proposée: (P PAC à 0 °C / 50 °C) / Déper. > 40 %\",IF(AD1421<=T°base_corrigée,\"PAC proposée: P PAC / Déper. > 70 %\",AD1432))","v":"Pas de PAC préconisée, la PAC n'atteint pas le critére du DTU à la T° de Base et à la T° de départ demandée"}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.NUMBERVALUE(F1433)","v":0},null,null,"Alarme","combinaisons","\"Simultané optimisé\"",null,null,{"$f":"IF(C1523=\"Simultané optimisé\",TRUE,FALSE)","v":false},null,{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,0.4,0.7)","v":0.7}]
[null,"BDD-G5","PAC possible","Sur schéma","List PAC",null,"Pc ref","%",null,null,null,null,null,null,"Mini > ?",{"$f":"IF(VLOOKUP($C1436,$C$292:$F$342,4,)<>\"Air/Eau\",0.8,P1434)","v":0.8},{"$f":"IF(MAX(I1436:I1449)<P1435,\"Oui\",\"Non\")","v":"Oui"},"T° départ max PAC en fonction de la T° ext de base","Déperdition pour T° lois d'eau = à T°max  PAC","T° arrêt PAC",null,"compatibilité courant élec","ordre","actif","liste pac",null,null,"liste pac corrigée",null,"Affichage Puissance",null,"un champ non conforme ?",{"$f":"IF(AND(OR(AG1437=\"\",AG1437=\"oui\"),OR(AG1438=\"oui\",AG1438=\"\"),OR(AG1440=\"oui\",AG1440=\"\"),OR(AG1442=\"\",AG1442=\"oui\"),OR(AG1443=\"\",AG1443=\"oui\"),OR(AG1450=\"\",AG1450=\"oui\"))=TRUE,FALSE,TRUE)","v":true}]
[null,"PAC 1","flexoTHERM exclusive - 5 kW - 230V",1,{"$f":"IF(C1436=0,\"\",IF(D1436=1,C1436,\"\"))","v":"flexoTHERM exclusive - 5 kW - 230V"},{"$f":"IF(D1436=0,\"Mono\",VLOOKUP(E1436,C$292:E$342,3,FALSE))","v":"Mono"},{"$f":"IF($D1436=0,0,VLOOKUP(E1436,$C$292:$D$342,2,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(G1436=\"\",0,G1436/C$1352)","v":0},{"$f":"IF(F1436=InstallationElectriqueGeoThermie,H1436,0)","v":0},{"$f":"IF(Q$1435=\"Oui\",I1436,IF(I1436<$P$1435,\"\",I1436))","v":0},{"$f":"C1436","v":"flexoTHERM exclusive - 5 kW - 230V"},{"$f":"IF(J1436=Q$1437,1,0)","v":1},{"$f":"L1436","v":1},{"$f":"C1436","v":"flexoTHERM exclusive - 5 kW - 230V"},null,null,null,{"$f":"IF($D1436=0,0,VLOOKUP(IF(RIGHT(E1436,9)=\"cascades)\",LEFT(E1436,LEN(E1436)-16),E1436),$C$292:$J$342,5,FALSE))","v":""},{"$f":"IF($D1436=0,0,VLOOKUP(IF(RIGHT($E1436,9)=\"cascades)\",LEFT($E1436,LEN($E1436)-16),$E1436),$C$292:$J$342,6,FALSE))","v":""},{"$f":"$E$1813","v":-20},null,{"$f":"IF(AND(F1436=InstallationElectriqueGeoThermie,H1436<2),1,0)","v":1},{"$f":"IF(X1436=1,1,0)","v":1},{"$f":"D1436*V1436","v":1},{"$f":"E1436","v":"flexoTHERM exclusive - 5 kW - 230V"},1,{"$f":"VLOOKUP(Z1436,$W$1436:$Y$1449,3,FALSE)","v":"flexoTHERM exclusive - 5 kW - 230V"},{"$f":"IF(ISNA(AA1436),0,AA1436)","v":"flexoTHERM exclusive - 5 kW - 230V"},null,{"$f":"IF($H$1978=5,F1451,IF(AD1440<=T°base_corrigée,Q1442,\"-\"))","v":""},"SI BDD_G1 selectionné on affiche les valeurs de la PAC préconnisée","Conforme DTU"]
[null,"PAC 2","flexoTHERM exclusive - 8 kW - 230V",1,{"$f":"IF(C1437=0,\"\",IF(D1437=1,C1437,\"\"))","v":"flexoTHERM exclusive - 8 kW - 230V"},"Mono","",{"$f":"IF(G1437=\"\",0,G1437/C$1352)","v":0},0,{"$f":"IF(Q$1435=\"Oui\",I1437,IF(I1437<$P$1435,\"\",I1437))","v":0},{"$f":"C1437","v":"flexoTHERM exclusive - 8 kW - 230V"},{"$f":"IF(J1437=Q$1437,1,0)","v":1},{"$f":"L1437","v":1},{"$f":"C1437","v":"flexoTHERM exclusive - 8 kW - 230V"},null,"P sélectionnée",{"$f":"IF(Q1435=\"Oui\",MAX(J1436:J1449),MIN(J1436:J1449))","v":0},"",{"$f":"IF($D1437=0,0,VLOOKUP(IF(RIGHT(E1437,9)=\"cascades)\",LEFT(E1437,LEN(E1437)-16),E1437),$C$292:$J$342,6,FALSE))","v":""},{"$f":"$E$1813","v":-20},null,1,{"$f":"IF(X1437=0,0,MAX($W$1436:W1436)+1)","v":2},1,"flexoTHERM exclusive - 8 kW - 230V",2,{"$f":"VLOOKUP(Z1437,$W$1436:$Y$1449,3,FALSE)","v":"flexoTHERM exclusive - 8 kW - 230V"},{"$f":"IF(ISNA(AA1437),0,AA1437)","v":"flexoTHERM exclusive - 8 kW - 230V"},null,"affichage PAC / deper",null,"PAC / Déperdition",{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,\"\",IF(AND(F1452>0.8,F1452<1,Q1444<=T°base_corrigée)=TRUE,\"oui\",\"non\"))","v":"non"}]
[null,"PAC 3","flexoTHERM exclusive - 11 kW - 230V",1,{"$f":"IF(C1438=0,\"\",IF(D1438=1,C1438,\"\"))","v":"flexoTHERM exclusive - 11 kW - 230V"},"Mono","",{"$f":"IF(G1438=\"\",0,G1438/C$1352)","v":0},0,0,{"$f":"C1438","v":"flexoTHERM exclusive - 11 kW - 230V"},1,1,{"$f":"C1438","v":"flexoTHERM exclusive - 11 kW - 230V"},null,null,null,"","",-20,null,1,{"$f":"IF(X1438=0,0,MAX($W$1436:W1437)+1)","v":3},1,"flexoTHERM exclusive - 11 kW - 230V",3,"flexoTHERM exclusive - 11 kW - 230V","flexoTHERM exclusive - 11 kW - 230V",null,{"$f":"IF($H$1978=5,F1452,IF(AD1440<=T°base_corrigée,Q1437,\"-\"))","v":0},null,"PAC+Appoint/ Déper.> 120 %",{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,\"\",IF($F$1471>1.2,\"oui\",\"non (\"&ROUND($F$1471*100,0)&\" %)\"))","v":"non (96 %)"}]
[null,"PAC 4","flexoTHERM exclusive - 5 kW - 3x400 V",1,{"$f":"IF(C1439=0,\"\",IF(D1439=1,C1439,\"\"))","v":"flexoTHERM exclusive - 5 kW - 3x400 V"},"Tri","",{"$f":"IF(G1439=\"\",0,G1439/C$1352)","v":0},0,0,{"$f":"C1439","v":"flexoTHERM exclusive - 5 kW - 3x400 V"},1,1,{"$f":"C1439","v":"flexoTHERM exclusive - 5 kW - 3x400 V"},null,"PAC préconisée",{"$f":"IF(K1450>1,VLOOKUP(1,M1436:N1449,2,FALSE),VLOOKUP(Q1437,J1436:K1449,2,FALSE))","v":"flexoTHERM exclusive - 5 kW - 230V"},"","",-20,null,0,{"$f":"IF(X1439=0,0,MAX($W$1436:W1438)+1)","v":0},0,{"$f":"E1439","v":"flexoTHERM exclusive - 5 kW - 3x400 V"},4,{"$error":"#N/A"},0,null,"T arrêt PAC préco ou choisi",null,"Conforme RGE"]
[null,"PAC 5","flexoTHERM exclusive - 8 kW - 3x400 V",1,"flexoTHERM exclusive - 8 kW - 3x400 V","Tri","",{"$f":"IF(G1440=\"\",0,G1440/C$1352)","v":0},0,0,"flexoTHERM exclusive - 8 kW - 3x400 V",1,1,"flexoTHERM exclusive - 8 kW - 3x400 V",null,"Affichage :",{"$f":"IF(ISERROR(Q1439),\"\",Q1439)","v":"flexoTHERM exclusive - 5 kW - 230V"},"","",-20,null,0,{"$f":"IF(X1440=0,0,MAX($W$1436:W1439)+1)","v":0},0,"flexoTHERM exclusive - 8 kW - 3x400 V",5,{"$error":"#N/A"},0,null,{"$f":"IF($H$1978=1,G1451,Q1444)","v":-20},null,"PAC / Déperdition",{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,\"\",IF(AND(F1452>0.6,F1452<1.4)=TRUE,\"oui\",\"non\"))","v":"non"}]
[null,"PAC 6","flexoTHERM exclusive - 11 kW - 3x400 V",1,"flexoTHERM exclusive - 11 kW - 3x400 V","Tri","",0,0,0,"flexoTHERM exclusive - 11 kW - 3x400 V",1,1,"flexoTHERM exclusive - 11 kW - 3x400 V",null,null,"Puissance de la PAC préconissée","","",-20,null,0,{"$f":"IF(X1441=0,0,MAX($W$1436:W1440)+1)","v":0},0,"flexoTHERM exclusive - 11 kW - 3x400 V",6,{"$error":"#N/A"},0,null,"Température d'eau départ à T arrêt PAC :",null,"Conforme CEE"]
[null,"PAC 7","flexoTHERM exclusive - 15 kW - 3x400 V",1,"flexoTHERM exclusive - 15 kW - 3x400 V","Tri","",0,0,0,"flexoTHERM exclusive - 15 kW - 3x400 V",1,1,"flexoTHERM exclusive - 15 kW - 3x400 V",null,null,{"$f":"VLOOKUP(Q1439,E1436:G1449,3,FALSE)","v":""},"","",-20,null,0,{"$f":"IF(X1442=0,0,MAX($W$1436:W1441)+1)","v":0},0,"flexoTHERM exclusive - 15 kW - 3x400 V",7,{"$error":"#N/A"},0,null,{"$f":"J$1802","v":55},null,"PAC / Déperdition",{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,IF(AND(F1452>0.4,F1452<0.8)=TRUE,\"oui\",\"non\"),IF(AND(F1452>0.6,F1452<1.1)=TRUE,\"oui\",\"non\"))","v":"non"}]
[null,"PAC 8","flexoTHERM exclusive - 19 kW - 3x400 V",1,"flexoTHERM exclusive - 19 kW - 3x400 V","Tri","",0,0,0,"flexoTHERM exclusive - 19 kW - 3x400 V",1,1,"flexoTHERM exclusive - 19 kW - 3x400 V",null,null,"T° arrêt PAC de la PAC Préconisé","","",-20,null,0,{"$f":"IF(X1443=0,0,MAX($W$1436:W1442)+1)","v":0},0,"flexoTHERM exclusive - 19 kW - 3x400 V",8,{"$error":"#N/A"},0,null,"Affichage conditions ext/depart",null,"Taux de couverture PAC",{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,IF(Taux_de_couv>0.7,\"oui\",\"non (\"&ROUND(Taux_de_couv*100,0)&\" %)\"),\"\")","v":""}]
[null,"PAC 9","flexoTHERM exclusive - 15 kW - 3x400 V (2 en cascades)",1,"flexoTHERM exclusive - 15 kW - 3x400 V (2 en cascades)",{"$f":"IF(D1444=0,\"Mono\",VLOOKUP(IF(RIGHT(E1444,9)=\"cascades)\",LEFT(E1444,LEN(E1444)-16),E1444),C$292:E$342,3,FALSE))","v":"Tri"},{"$f":"IF($D1444=0,0,VLOOKUP(IF(RIGHT(E1444,9)=\"cascades)\",LEFT(E1444,LEN(E1444)-16),E1444),$C$292:$D$342,2,FALSE)*2)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$error":"#VALUE!"},0,0,"flexoTHERM exclusive - 15 kW - 3x400 V (2 en cascades)",1,1,"flexoTHERM exclusive - 15 kW - 3x400 V (2 en cascades)",null,null,{"$f":"VLOOKUP(Q1439,E1436:T1449,16,FALSE)","v":-20},"","",-20,null,{"$error":"#VALUE!"},{"$f":"IF(X1444=0,0,MAX($W$1436:W1443)+1)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$error":"#VALUE!"},"flexoTHERM exclusive - 15 kW - 3x400 V (2 en cascades)",9,{"$error":"#N/A"},0,null,{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,\"*à 0 °C / 50 °C\",IF(AD1440<=T°base_corrigée,\"*à T base \"&T°base_corrigée,\"*à T arrêt PAC \"&AD1440)&\" °C / \"&AD1442&\" °C\")","v":"*à T base -5 °C / 55 °C"},null,"Valeur Eta s hybrid"]
[null,"PAC 10","flexoTHERM exclusive - 19 kW - 3x400 V (2 en cascades)",1,"flexoTHERM exclusive - 19 kW - 3x400 V (2 en cascades)","Tri",{"$f":"IF($D1445=0,0,VLOOKUP(IF(RIGHT(E1445,9)=\"cascades)\",LEFT(E1445,LEN(E1445)-16),E1445),$C$292:$D$342,2,FALSE)*2)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$error":"#VALUE!"},0,0,"flexoTHERM exclusive - 19 kW - 3x400 V (2 en cascades)",1,1,"flexoTHERM exclusive - 19 kW - 3x400 V (2 en cascades)",null,null,null,"","",-20,null,{"$error":"#VALUE!"},{"$f":"IF(X1445=0,0,MAX($W$1436:W1444)+1)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$error":"#VALUE!"},"flexoTHERM exclusive - 19 kW - 3x400 V (2 en cascades)",10,{"$error":"#N/A"},0,null,{"$f":"\"T base : \"&T°base_corrigée &\"°C et T départ demandée : \"&Teau_départ&\" °C\"","v":"T base : -5°C et T départ demandée : 65 °C"},null,{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$AI$1360,AE1449)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$AI$1361,AE1449)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$AI$1362,AE1449)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,"PAC 11","flexoTHERM exclusive - 15 kW - 3x400 V (3 en cascades)",1,"flexoTHERM exclusive - 15 kW - 3x400 V (3 en cascades)","Tri",{"$f":"IF($D1446=0,0,VLOOKUP(IF(RIGHT(E1446,9)=\"cascades)\",LEFT(E1446,LEN(E1446)-16),E1446),$C$292:$D$342,2,FALSE)*3)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"IF(G1446=\"\",0,G1446/C$1352)","v":{"$error":"#VALUE!"}},0,0,"flexoTHERM exclusive - 15 kW - 3x400 V (3 en cascades)",1,1,"flexoTHERM exclusive - 15 kW - 3x400 V (3 en cascades)",null,null,null,"","",-20,null,{"$error":"#VALUE!"},{"$f":"IF(X1446=0,0,MAX($W$1436:W1445)+1)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$error":"#VALUE!"},"flexoTHERM exclusive - 15 kW - 3x400 V (3 en cascades)",11,{"$error":"#N/A"},0,null,{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,Q1439,IF(AD1440<=T°base_corrigée,Q1439,AD1445))","v":"flexoTHERM exclusive - 5 kW - 230V"},null,"Eta S à afficher :"]
[null,"PAC 12","flexoTHERM exclusive - 19 kW - 3x400 V (3 en cascades)",1,"flexoTHERM exclusive - 19 kW - 3x400 V (3 en cascades)","Tri",{"$f":"IF($D1447=0,0,VLOOKUP(IF(RIGHT(E1447,9)=\"cascades)\",LEFT(E1447,LEN(E1447)-16),E1447),$C$292:$D$342,2,FALSE)*3)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"IF(G1447=\"\",0,G1447/C$1352)","v":{"$error":"#VALUE!"}},0,0,"flexoTHERM exclusive - 19 kW - 3x400 V (3 en cascades)",1,1,"flexoTHERM exclusive - 19 kW - 3x400 V (3 en cascades)",null,null,null,"","",-20,null,{"$error":"#VALUE!"},{"$f":"IF(X1447=0,0,MAX($W$1436:W1446)+1)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$error":"#VALUE!"},"flexoTHERM exclusive - 19 kW - 3x400 V (3 en cascades)",12,{"$error":"#N/A"},0,null,null,null,{"$f":"IF($H$1980=1,\"\",IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,AF1445,BDD_Produits!$D$179))","v":"138 %"}]
[null,"PAC 13","flexoTHERM exclusive - 15 kW - 3x400 V (4 en cascades)",1,"flexoTHERM exclusive - 15 kW - 3x400 V (4 en cascades)","Tri",{"$f":"IF($D1448=0,0,VLOOKUP(IF(RIGHT(E1448,9)=\"cascades)\",LEFT(E1448,LEN(E1448)-16),E1448),$C$292:$D$342,2,FALSE)*4)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"IF(G1448=\"\",0,G1448/C$1352)","v":{"$error":"#VALUE!"}},0,0,"flexoTHERM exclusive - 15 kW - 3x400 V (4 en cascades)",1,1,"flexoTHERM exclusive - 15 kW - 3x400 V (4 en cascades)",null,null,null,"","",-20,null,{"$error":"#VALUE!"},{"$f":"IF(X1448=0,0,MAX($W$1436:W1447)+1)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$error":"#VALUE!"},"flexoTHERM exclusive - 15 kW - 3x400 V (4 en cascades)",13,{"$error":"#N/A"},0,null,null,null,"Conforme ma prime renov"]
[null,"PAC 14","flexoTHERM exclusive - 19 kW - 3x400 V (4 en cascades)",1,"flexoTHERM exclusive - 19 kW - 3x400 V (4 en cascades)","Tri",{"$f":"IF($D1449=0,0,VLOOKUP(IF(RIGHT(E1449,9)=\"cascades)\",LEFT(E1449,LEN(E1449)-16),E1449),$C$292:$D$342,2,FALSE)*4)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"IF(G1449=\"\",0,G1449/C$1352)","v":{"$error":"#VALUE!"}},0,0,"flexoTHERM exclusive - 19 kW - 3x400 V (4 en cascades)",1,1,"flexoTHERM exclusive - 19 kW - 3x400 V (4 en cascades)",null,null,null,"","",-20,null,{"$error":"#VALUE!"},{"$f":"IF(X1449=0,0,MAX($W$1436:W1448)+1)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$error":"#VALUE!"},"flexoTHERM exclusive - 19 kW - 3x400 V (4 en cascades)",14,{"$error":"#N/A"},0,null,"Numéro colonne",{"$f":"MATCH(IF(RIGHT(C1451,9)=\"cascades)\",LEFT(C1451,LEN(C1451)-16),C1451),Data_Tech!$F$2:$ZZ$2,0)","v":32},"Conforme Eta s"]
[null,null,null,null,null,"F1079=SI(ET(Accueil!R27=\"\";Accueil!R22=\"Non\");\"\";SI(C1082=\"Simultané optimisé\";M1336&\" °C\";SI(ESTERREUR(F1078/C$1055);\"\";ARRONDI(100*F1078/C$1055;1)&\" %\")))",null,null,null,null,{"$f":"SUM(L1436:L1449)","v":14},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Eta s >= 111%",{"$f":"IF(AF1447=\"\",\"\",IF(AF1447>=1.11,\"oui\",\"non\"))","v":"oui"}]
[null,"Sélection",{"$f":"ChoixPAC2bis!P15","v":"flexoTHERM exclusive - 11 kW - 230V"},{"$f":"E1452&IF(AG1435=TRUE,Paramétrage!$F$248,E1451)","v":"NB : La PAC sélectionné est en dehors de certaines préconisations voir ci-contre."},{"$f":"IF(OR(C1451<>Q1439,ChoixPAC2bis!P15=\"\"),Paramétrage!$F$249,Calculs!E1452)","v":"NB : Vous n'avez pas sélectionné la PAC proposée"},{"$f":"VLOOKUP(C1451,E1436:G1449,3,FALSE)","v":""},{"$f":"VLOOKUP(C1451,E1436:T1449,16,FALSE)","v":-20},{"$f":"VLOOKUP(C1451,E1436:V1449,15,FALSE)","v":""},null,"Teste à afficher","PAC / déperditions :",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pas de PAC préconisée, la PAC n'atteint pas le critére du DTU à la T° de Base et à la T° de départ demandée"]
[null,"Ordre",{"$f":"MATCH(C1451,E1436:E1449,0)","v":3},{"$f":"MATCH(C1451,E1436:E1449,0)","v":3},{"$f":"IF(AND(Systeme_PAC_hybride=FALSE,AD1440>T°base_corrigée),Paramétrage!$F$269&\" \",\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISERROR(F1451/IF(G1451<=T°base_corrigée,Deperditions_Valeur_retenue,H1451)),\"\",F1451/IF(G1451<=T°base_corrigée,Deperditions_Valeur_retenue,H1451))","v":""},null,null,null,"Teste à afficher","T° Ext mini d'utilisation de la PAC :",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,\"PAC proposée: (P PAC à 0 °C / 50 °C) / Déper. > 40 %\",IF(AD1440<=T°base_corrigée,\"PAC proposée: P PAC / Déper. > 80 %\",AD1451))","v":"PAC proposée: P PAC / Déper. > 80 %"}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.NUMBERVALUE(F1452)","v":0},null,null,"Alarme","combinaisons","\"Simultané optimisé\"",null,null,{"$f":"IF(C1542=\"Simultané optimisé\",TRUE,FALSE)","v":false}]
[]
[null,"Valeur de sortie en fonction de la Gamme choisi","Selection PAC","T Arret PAC < T base","Part PcPAC à T arrêt / Déperditions à T arrêt ou Part PcPAC à 0 °C ext et 50 °C eau départ / Déperditions à T base :","Puissance PAC",null,null,null,"Texte a afficher dans le rapport","Selection PAC",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Liste des Eta S","Ref commerciale"]
[null,"Sélection",{"$f":"VLOOKUP(Gamme_BDD_Gx,$B$1809:$I$1813,2,FALSE)","v":"aroTHERM plus 155/6 - 230 V S3"},{"$f":"VLOOKUP(Gamme_BDD_Gx,$B$1809:$I$1813,5,FALSE)","v":true},{"$f":"VLOOKUP(Gamme_BDD_Gx,$B$1809:$I$1813,8,FALSE)","v":0.64235835549458153},{"$f":"VLOOKUP(Gamme_BDD_Gx,$B$1809:$I$1813,6,FALSE)","v":11.015476734461437},{"$f":"IF(Choix_gamme_PAC=1,IF(C1376>3,TRUE,FALSE),IF(Choix_gamme_PAC=2,IF(C1395>3,TRUE,FALSE),IF(Choix_gamme_PAC=3,IF(C1414>2,TRUE,FALSE))))","v":true},{"$f":"IF(Choix_gamme_PAC=1,IF(C1376<4,TRUE,FALSE),IF(Choix_gamme_PAC=2,IF(C1395<4,TRUE,FALSE),IF(Choix_gamme_PAC=3,IF(C1414<2,TRUE,FALSE),FALSE)))","v":false},null,{"$f":"VLOOKUP(Gamme_BDD_Gx,$B$1809:$J$1813,9,FALSE)","v":"*à T base -5 °C / 65 °C"},{"$f":"IF(RIGHT(C1456,9)=\"cascades)\",LEFT(C1456,LEN(C1456)-16),C1456)","v":"aroTHERM plus 155/6 - 230 V S3"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"aroTHERM plus",{"$f":"AF1371","v":"138 %"},{"$f":"AG1369","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"AH1369","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"aroTHERM split",{"$f":"AF1390","v":"138 %"},{"$f":"AG1388","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"AH1388","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VWL",{"$f":"AF1409","v":"138 %"},{"$f":"AG1407","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"AH1407","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"flexo+aroCOLLECT",{"$f":"AF1428","v":"138 %"},{"$f":"AG1426","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"AH1426","v":{"$error":"#N/A"}}]
["Page Accueil","Appoint du schéma :",{"$f":"IF(ISERROR(D462),\"\",IF(D462=0,\"\",D462))","v":"Appoint interne"},null,"Energie correspondante :",{"$f":"IF(H1471=\"Electrique\",\"Electricité\",IF(H1460<>\"Inchangé\",H1460,IF(OR($D1348=0,$D1348=1),\"\",IF($D1348=2,C1556,IF($D1348=3,#REF!,\"??\")))))","v":"Electricité"},{"$f":"ChoixPAC1Hybride!P21","v":"Gaz naturel"},{"$f":"IF(D1348=2,G1460,IF(D1348=3,G1461,\"\"))","v":"Gaz naturel"},{"$f":"IF(OR(I1461<>\"\",G1526<>\"\",I1462<>\"\"),Paramétrage!F245,\"\")","v":""},{"$f":"Calculs!I1460","v":""},null,"C1078<>Q1066",null,{"$f":"IF(C1456<>Q1363,TRUE,FALSE)","v":false},{"$f":"Paramétrage!F249","v":"NB : Vous n'avez pas sélectionné la PAC proposée"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"flexo eau/eau",{"$f":"AF1447","v":"138 %"},{"$f":"AG1445","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"AH1445","v":{"$error":"#N/A"}}]
["Page Accueil","Mode gestion :",{"$f":"D463","v":"Simultané"},null,null,null,null,{"$f":"MATCH(H1460,List_combustib2,0)","v":1},{"$f":"IF(AND(H1460=\"Inchangé\",F1460=\"Electricité\",H1471<>\"Electrique\"),Paramétrage!F250,\"\")","v":""},null,"<>\"Simultané optimisé",null,null,{"$f":"IF(C1461<>\"Simultané optimisé\",TRUE,FALSE)","v":true}]
["Page Accueil",null,null,null,null,null,null,{"$f":"MATCH(F1460,List_combustib,0)","v":4},{"$f":"IF(AND(F1460=\"Electricité\",H1471=\"Chaudière existante\"),Paramétrage!F252,\"\")","v":""},null,null,"F1079=\"0 %",null,{"$f":"IF(F1376=\"0 %\",TRUE,FALSE)","v":false},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Eta S à 55 °C ou Hybride sur le rapport",{"$f":"IF(INDEX(AF1456:AF1460,IF(Source_energie_PAC=1,Calculs!$H$1978,5))=\"\",\"\",ROUND(INDEX(AF1456:AF1460,IF(Source_energie_PAC=1,Calculs!$H$1978,5))*100,0)&\" %\")","v":"138 %"},{"$f":"IF(INDEX(AG1456:AG1460,IF(Source_energie_PAC=1,Calculs!$H$1978,5))=\"\",\"\",(INDEX(AG1456:AG1460,IF(Source_energie_PAC=1,Calculs!$H$1978,5))))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(INDEX(AH1456:AH1460,IF(Source_energie_PAC=1,Calculs!$H$1978,5))=\"\",\"\",(INDEX(AH1456:AH1460,IF(Source_energie_PAC=1,Calculs!$H$1978,5))))","v":{"$error":"#N/A"}}]
["Page Accueil","Choix de l'appoint","Type :",{"$f":"IF(Calculs!H1980=1,\"Chaudière existante\",IF(Calculs!H1980=2,\"Chaudière neuve\"))","v":false},null,"Ordre",null,null,null,null,null,"F1078/C1055<P1062",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Eta S à 35 °C ou rien si Hybride",{"$f":"IF($H$1922=1,\"\",IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,\"\",BDD_Produits!$D$180))","v":"187 %"}]
["Page Accueil",null,null,{"$f":"ChoixPAC1Hybride!P18","v":"Condensation"},null,{"$f":"MATCH(D1464,List_TypeChaud,0)","v":1},null,null,null,null,null,"F1078/C1055>P1060",null,null,{"$f":"Paramétrage!F248","v":"NB : La PAC sélectionné est en dehors de certaines préconisations voir ci-contre."},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Affichage :",null,{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,IF(AND(Chaudiere_hybride_neuve_ou_existante=2,Solution_éligible_CEE=1),\"Référence commerciale PAC hybride\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,IF(AND(Chaudiere_hybride_neuve_ou_existante=2,Solution_éligible_CEE=1),AG1462,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,IF(AND(Chaudiere_hybride_neuve_ou_existante=2,Solution_éligible_CEE=1),AH1462,\"\"),\"\")","v":""}]
["Page Accueil",null,"Gamme :",{"$f":"ChoixPAC1Hybride!P19","v":"ecoTEC plus systèmes"},null,{"$f":"MATCH(D1465,List_Gamme_Chaud,0)","v":3},null,null,null,null,null,null,"C1078<>Q1066",{"$f":"IF(C1456<>Q1363,TRUE,FALSE)","v":false},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,IF(AND(Chaudiere_hybride_neuve_ou_existante=2,Solution_éligible_CEE=1),\"Nomenclature produits\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,IF(AND(Chaudiere_hybride_neuve_ou_existante=2,Solution_éligible_CEE=1),AH1462,\"\"),\"\")","v":""}]
["Page Accueil",null,{"$f":"IF(AND(LEFT(C1460,5)=\"Chaud\"),\"Type d'énergie :\",\"\")","v":""},{"$f":"ChoixPAC1Hybride!P21","v":"Gaz naturel"}]
["Page Accueil","Appoint final",{"$f":"IF(C1460=\"Chaudière\",D1463,C1460)","v":"Appoint interne"},null,"Ordre",null,null,"Interne"]
["Page Accueil","Modèle",{"$f":"ChoixPAC1Hybride!P20","v":"ecoTEC plus systèmes 35 kW"},null,{"$f":"IF(C1467=\"Chaudière neuve\",IF(C1468=\"\",#N/A,MATCH(C1468,List_Chaud,0)),\"\")","v":""},"=SI(OU(C946=\"Electrique\";C946=\"Chaudière neuve\");SI(C947=\"\";#N/A;EQUIV(C947;List_Chaud;0));SI(C947<>\"\";#N/A;\"\"))",null,{"$f":"VLOOKUP(C2179,B137:G289,5,FALSE)","v":"Electrique"},{"$f":"IF(C1467=\"Appoint interne\",CONCATENATE(\"(\",H1471,\")\"),\"\")","v":"(Electrique)"},{"$f":"Calculs!$S$1327","v":""}]
["Page Accueil",null,null,null,null,"E1243==SI(OU(C1242=\"Electrique\";C1242=\"Chaudière neuve\");SI(C1243=\"\";#N/A;EQUIV(C1243;List_Chaud;0));SI(C1243<>\"\";SI(C1243<>0;#N/A;\"\");\"\"))"]
["Page Accueil",null,"P.appoint","Pc PAC","Déper",{"$f":"IF(LEFT(H1471,5)=\"Chaud\",\"P Chaudière / Déper :\",\"(PAC+Appoint)/Déper :\")","v":"(PAC+Appoint)/Déper :"},null,"Appoint final",null,"BDD_PAC"]
["Page Accueil","Puissance appoint",{"$f":"IF(C1467=\"Appoint interne\",INDIRECT(ADDRESS(18+(D1491-1)*3,6,1,1,J1470)),IF(C1467=\"Electrique\",VLOOKUP(MAX(D487:D516),D487:J516,3,FALSE),IF(C1467=\"chaudière neuve\",J518,ChoixPAC1Hybride!P23)))","v":5.4},{"$f":"IF(D1456=FALSE,0,F1456)","v":11.015476734461437},{"$f":"C$1352","v":17.148491399290837},{"$f":"IF(ISERROR(C1471),\"\",IF(LEFT(H1471,5)=\"Chaud\",C1471/E1471,(C1471+D1471)/E1471))","v":0.95725486004793903},null,{"$f":"IF(C1467=\"Appoint interne\",H1468,C1467)","v":"Electrique"}]
["Page Accueil"]
["Page Accueil",null,"Mode ECS",null,null,null,null,null,null,"Sélection",null,"ordre","d1083 = =SI(ESTERREUR(G$1025);\"\";SI($C1083=\"Var. impossible\";\"\";SI(RECHERCHEH(J1080;C1081:F1082;1;FAUX)=\"Pas possible\";\"\";\"Production d'ECS :\")))"]
["Page Accueil",null,{"$f":"IF(C1476=\"Possible\",1,0)","v":0},{"$f":"IF(D1476=\"Possible\",C1474+1,0)","v":1},{"$f":"IF(E1476=\"Possible\",MAX(B1474:D1474)+1,0)","v":2},{"$f":"IF(F1476=\"Possible\",MAX(C1474:E1474)+1,0)","v":3},4,{"$f":"IF(H1476=\"Possible\",MAX(C1474:G1474)+1,0)","v":5},1,{"$f":"IF(ISERROR(HLOOKUP(I1474,$C$1474:$H$1475,2,FALSE)),\"\",HLOOKUP(I1474,$C$1474:$H$1475,2,FALSE))","v":"Ballon ECS 200 l"},null,{"$f":"E1983","v":2},null,{"$f":"INDEX(J1474:J1477,L1474,1)","v":"Ballon ECS 300 l"}]
["Page Accueil","ECS :",{"$f":"Paramétrage!D154","v":"Chaudière seule ou électrique"},{"$f":"Paramétrage!E154","v":"Ballon ECS 200 l"},{"$f":"Paramétrage!F154","v":"Ballon ECS 300 l"},{"$f":"Paramétrage!G154","v":"Ballon ECS 400 l"},{"$f":"Paramétrage!H154","v":"Ballon ECS 500 l"},{"$f":"Paramétrage!I154","v":"Ballon ECS intégré"},2,"Ballon ECS 300 l"]
["Page Accueil",null,{"$f":"INDEX(Paramétrage!$D154:$I166,$G1325+$D1328,1)","v":"Pas possible"},{"$f":"INDEX(Paramétrage!$D154:$I166,$G1325+$D1328,2)","v":"Possible"},{"$f":"INDEX(Paramétrage!$D154:$I166,$G1325+$D1328,3)","v":"Possible"},{"$f":"INDEX(Paramétrage!$D154:$I166,$G1325+$D1328,4)","v":"Possible"},{"$f":"INDEX(Paramétrage!$D154:$I166,$G1325+$D1328,5)","v":"Possible"},{"$f":"INDEX(Paramétrage!$D154:$I166,$G1325+$D1328,6)","v":"Possible"},3,"Ballon ECS 400 l"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,4,"Ballon ECS 500 l"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,5,"Ballon ECS intégré"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,6,""]
["Page Accueil",null,{"$f":"D464","v":"Var. impossible"},{"$f":"IF(ISERROR(G$1329),\"\",IF($C1480=\"Var. impossible\",\"\",\"Production d'ECS :\"))","v":""}]
["Page Accueil"]
["Page Accueil","Variantes",null,null,"Valeur 1","Valeur 2","Valeur 3","Valeur 4","Valeur 5","Sélection","Ordre","Valeur des cases à cocher","Préconisé","Restriction"]
[null,"Variante appoint",null,null,{"$f":"H487","v":"Appoint électrique VWZ MEH 97/6"},{"$f":"H502","v":"Appoint électrique VWZ MEH 60"},null,null,null,{"$f":"INDEX(E1483:F1483,1,L1483)","v":"Appoint électrique VWZ MEH 97/6"},{"$f":"IF(N1483<>\"\",N1483,MATCH(J1483,E1483:I1483,0))","v":"1"},{"$f":"Accessoire_appoint_Force","v":"1"},{"$f":"IF(AND(OR(F2022=\"VWLA\",F2022=\"VWL\"),H1982=2),\"2\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(OR(F2022=\"VWLAS\",H1982=1,E1979=TRUE),\"1\",L1483)","v":"1"}]
["Page Accueil","Variante 1",{"$f":"D465","v":"Var. possible"},{"$f":"IF(ISERROR(G$1329),\"\",IF(OR(ISERROR(INDEX($D$19:$I$78,1+($G$1325-1)*5,1)),$C1484=\"Var. impossible\"),\"\",INDEX($D$19:$I$78,1+($G$1325-1)*5,1)))","v":"Régulation :"},{"$f":"IF($C1484=\"Var. impossible\",0,INDEX($D$19:$I$78,1+($G$1325-1)*5,2))","v":"sensoCOMFORT VRC 720 (filaire)"},{"$f":"IF($C1484=\"Var. impossible\",0,INDEX($D$19:$I$78,1+($G$1325-1)*5,3))","v":"sensoCOMFORT VRC 720f (radio)"},{"$f":"IF($C1484=\"Var. impossible\",0,INDEX($D$19:$I$78,1+($G$1325-1)*5,4))","v":"multiMATIC VRC 700 (filaire)"},{"$f":"IF($C1484=\"Var. impossible\",0,INDEX($D$19:$I$78,1+($G$1325-1)*5,5))","v":""},{"$f":"IF($C1484=\"Var. impossible\",0,INDEX($D$19:$I$78,1+($G$1325-1)*5,6))","v":""},{"$f":"INDEX(E1484:I1484,L1484)","v":"sensoCOMFORT VRC 720f (radio)"},{"$f":"IF(AND(D1484=\"\",J1484=\"\"),0,MATCH(J1484,E1484:I1484,0))","v":2},2]
["Page Accueil","Variante 2",{"$f":"D466","v":"Var. possible"},{"$f":"IF(ISERROR(G$1329),\"\",IF(OR(ISERROR(INDEX($D$19:$I$78,2+($G$1325-1)*5,1)),$C1485=\"Var. impossible\"),\"\",INDEX($D$19:$I$78,2+($G$1325-1)*5,1)))","v":"Connectivité :"},{"$f":"IF($C1485=\"Var. impossible\",0,INDEX($D$19:$I$78,2+($G$1325-1)*5,2))","v":"myVAILLANT connect"},{"$f":"IF($C1485=\"Var. impossible\",0,INDEX($D$19:$I$78,2+($G$1325-1)*5,3))","v":"Sans"},{"$f":"IF($C1485=\"Var. impossible\",0,INDEX($D$19:$I$78,2+($G$1325-1)*5,4))","v":""},{"$f":"IF($C1485=\"Var. impossible\",0,INDEX($D$19:$I$78,2+($G$1325-1)*5,5))","v":""},{"$f":"IF($C1485=\"Var. impossible\",0,INDEX($D$19:$I$78,2+($G$1325-1)*5,6))","v":""},{"$f":"INDEX(E1485:I1485,L1485)","v":"Sans"},{"$f":"IF(AND(D1485=\"\",J1485=\"\"),0,MATCH(J1485,E1485:I1485,0))","v":2},2]
["Page Accueil","Variante 3",{"$f":"D467","v":"Var. possible"},{"$f":"IF(ISERROR(G$1329),\"\",IF(OR(ISERROR(INDEX($D$19:$I$78,3+($G$1325-1)*5,1)),$C1486=\"Var. impossible\"),\"\",INDEX($D$19:$I$78,3+($G$1325-1)*5,1)))","v":""},{"$f":"IF($C1486=\"Var. impossible\",0,INDEX($D$19:$I$78,3+($G$1325-1)*5,2))","v":""},{"$f":"IF($C1486=\"Var. impossible\",0,INDEX($D$19:$I$78,3+($G$1325-1)*5,3))","v":""},{"$f":"IF($C1486=\"Var. impossible\",0,INDEX($D$19:$I$78,3+($G$1325-1)*5,4))","v":""},{"$f":"IF($C1486=\"Var. impossible\",0,INDEX($D$19:$I$78,3+($G$1325-1)*5,5))","v":""},{"$f":"IF($C1486=\"Var. impossible\",0,INDEX($D$19:$I$78,3+($G$1325-1)*5,6))","v":""},{"$f":"INDEX(E1486:I1486,L1486)","v":""},null,{"$f":"Source_energie_PAC","v":1}]
["Page Accueil","Variante 4",{"$f":"D468","v":"Var. possible"},{"$f":"IF(ISERROR(G$1329),\"\",IF(OR(ISERROR(INDEX($D$19:$I$78,4+($G$1325-1)*5,1)),$C1487=\"Var. impossible\"),\"\",INDEX($D$19:$I$78,4+($G$1325-1)*5,1)))","v":"Découplage glycol :"},{"$f":"IF($C1487=\"Var. impossible\",0,INDEX($D$19:$I$78,4+($G$1325-1)*5,2))","v":"Avec échangeur"},{"$f":"IF($C1487=\"Var. impossible\",0,INDEX($D$19:$I$78,4+($G$1325-1)*5,3))","v":"Pas de découplage"},{"$f":"IF($C1487=\"Var. impossible\",0,INDEX($D$19:$I$78,4+($G$1325-1)*5,4))","v":""},{"$f":"IF($C1487=\"Var. impossible\",0,INDEX($D$19:$I$78,4+($G$1325-1)*5,5))","v":""},{"$f":"IF($C1487=\"Var. impossible\",0,INDEX($D$19:$I$78,4+($G$1325-1)*5,6))","v":""},{"$f":"INDEX(E1487:I1487,L1487)","v":"Pas de découplage"},{"$f":"IF(AND(D1487=\"\",J1487=\"\"),0,MATCH(J1487,E1487:I1487,0))","v":2},2]
["Page Accueil","Variante 5",{"$f":"D469","v":"Var. possible"},{"$f":"IF(ISERROR(G$1329),\"\",IF(OR(ISERROR(INDEX($D$19:$I$78,5+($G$1325-1)*5,1)),$C1488=\"Var. impossible\"),\"\",INDEX($D$19:$I$78,5+($G$1325-1)*5,1)))","v":"Supports unité extérieure :"},{"$f":"IF($C1488=\"Var. impossible\",0,INDEX($D$19:$I$78,5+($G$1325-1)*5,2))","v":"Plots anti-vibratiles en caoutchouc (x4)"},{"$f":"IF($C1488=\"Var. impossible\",0,INDEX($D$19:$I$78,5+($G$1325-1)*5,3))","v":"Support anti-vibratiles 60 cm (x2)"},{"$f":"IF($C1488=\"Var. impossible\",0,INDEX($D$19:$I$78,5+($G$1325-1)*5,4))","v":""},{"$f":"IF($C1488=\"Var. impossible\",0,INDEX($D$19:$I$78,5+($G$1325-1)*5,5))","v":""},{"$f":"IF($C1488=\"Var. impossible\",0,INDEX($D$19:$I$78,5+($G$1325-1)*5,6))","v":"Réhausse anti-neige (40 centimètres)"},{"$f":"INDEX(E1488:I1488,L1488)","v":"Support anti-vibratiles 60 cm (x2)"},{"$f":"IF(AND(D1488=\"\",J1488=0),0,MATCH(J1488,E1488:I1488,0))","v":2},2]
[null,"Variante 6",null,"Bouteille tampon :","En série","En parallèle",{"$f":"\"\"","v":""},{"$f":"\"\"","v":""},{"$f":"\"\"","v":""},{"$f":"INDEX(E1489:I1489,N1489)","v":"En parallèle"},null,2,{"$f":"IF($C$2007>55,\"2\",\"\")","v":"2"},{"$f":"IF(OR($F$2016=TRUE,$F$2014>1,C2173>1,$C$2007>55),\"2\",Choix_position_ballon_tampon)","v":"2"}]
["Page Accueil"]
["Page Accueil","PAC sélectionnée",{"$f":"C1456","v":"aroTHERM plus 155/6 - 230 V S3"},{"$f":"MATCH(C2179,List_PAC_Puissance,0)","v":28},null,null,null,null,null,"Pc",null,null,null,"COP",null,null,null,"Tdep max",null,null,null,null,null,"Pc=f(Tsf), coef direct",null,null,"Pc=f(Tsf), ordo origin",null,null,"Pc=f(Tsc), coef direct",null,null,"Pc=f(Tsc), ordo origin"]
["Page Accueil",{"$f":"INDEX(B$137:B$289,($D$1491-1)*3+1)","v":"aroTHERM plus 155/6 - 230 V S3"},{"$f":"INDEX(D$137:D$289,($D$1491-1)*3+1)","v":"Mono"},{"$f":"INDEX(E$137:E$289,($D$1491-1)*3+1)","v":"Inverter"},{"$f":"INDEX(C$137:C$289,($D$1491-1)*3+1)","v":"Air/Eau"},null,null,null,{"$f":"INDEX(I$137:I$289,($D$1491-1)*3+1)","v":"Text ->"},-15,-7,7,20,-15,-7,7,20,-15,-7,7,20,null,null,"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3"]
["Page Accueil",null,null,"Ordre",{"$f":"E1492","v":"Air/Eau"},null,null,{"$f":"INDEX(H$137:H$289,($D$1491-1)*3+2)","v":"Td"},{"$f":"INDEX(I$137:I$289,($D$1491-1)*3+2)","v":35},{"$f":"INDEX(J$137:J$289,($D$1491-1)*3+2)*$C$2173","v":9.6999999999999993},{"$f":"INDEX(K$137:K$289,($D$1491-1)*3+2)*$C$2173","v":11.3},{"$f":"INDEX(L$137:L$289,($D$1491-1)*3+2)*$C$2173","v":14.3},{"$f":"INDEX(M$137:M$289,($D$1491-1)*3+2)*$C$2173","v":18.7},{"$f":"INDEX(N$137:N$289,($D$1491-1)*3+2)","v":2},2.4,4.3,6,60,68,75,75,null,null,{"$f":"IF(B1492=0,\"\",INDEX(LINEST(J1493:K1493,J1492:K1492),1))","v":0.20000000000000026},{"$f":"IF($E1492<>\"Air/eau\",X1493,INDEX(LINEST(K1493:L1493,K1492:L1492),1))","v":0.21428571428571427},{"$f":"IF($E1492<>\"Air/eau\",Y1493,INDEX(LINEST(L1493:M1493,L1492:M1492),1))","v":0.33846153846153826},{"$f":"IF(B1492=0,\"\",INDEX(LINEST(J1493:K1493,J1492:K1492),2))","v":12.700000000000003},{"$f":"IF($E1493<>\"Air/eau\",AA1493,INDEX(LINEST(K1493:L1493,K1492:L1492),2))","v":12.8},{"$f":"IF($E1493<>\"Air/eau\",Y1493,INDEX(LINEST(L1493:M1493,L1492:M1492),2))","v":11.930769230769233},{"$f":"IF($B1492=0,\"\",INDEX(LINEST(X1493:X1494,$I1493:$I1494),1))","v":9.3749999999999806E-3},-1.0714285714285717E-3,-6.9230769230769077E-3,7.5624999999999748E-2,2.4999999999999463E-3,4.3461538461538288E-2]
["Page Accueil","Appoint interne",{"$f":"INDEX(F$137:F$289,($D$1491-1)*3+1)","v":"Electrique"},{"$f":"MATCH(C1494,List_Appoint_Interne,0)","v":1},{"$f":"E1493","v":"Air/Eau"},null,null,null,{"$f":"INDEX(I$137:I$289,($D$1491-1)*3+3)","v":55},{"$f":"INDEX(J$137:J$289,($D$1491-1)*3+3)*$C$2173","v":8.4},{"$f":"INDEX(K$137:K$289,($D$1491-1)*3+3)*$C$2173","v":11.5},{"$f":"INDEX(L$137:L$289,($D$1491-1)*3+3)*$C$2173","v":14.2},{"$f":"INDEX(M$137:M$289,($D$1491-1)*3+3)*$C$2173","v":16.8},{"$f":"INDEX(N$137:N$289,($D$1491-1)*3+3)","v":1.5},{"$f":"INDEX(O$137:O$289,($D$1491-1)*3+3)","v":1.8},{"$f":"INDEX(P$137:P$289,($D$1491-1)*3+3)","v":2.8},{"$f":"INDEX(Q$137:Q$289,($D$1491-1)*3+3)","v":3.8},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(B1492=0,\"\",INDEX(LINEST(J1494:K1494,J1492:K1492),1))","v":0.38749999999999996},{"$f":"IF($E1492<>\"Air/eau\",X1494,INDEX(LINEST(K1494:L1494,K1492:L1492),1))","v":0.19285714285714284},{"$f":"IF($E1492<>\"Air/eau\",Y1494,INDEX(LINEST(L1494:M1494,L1492:M1492),1))","v":0.20000000000000004},{"$f":"IF(B1492=0,\"\",INDEX(LINEST(J1494:K1494,J1492:K1492),2))","v":14.212499999999999},{"$f":"IF($E1494<>\"Air/eau\",AA1494,INDEX(LINEST(K1494:L1494,K1492:L1492),2))","v":12.85},{"$f":"IF($E1494<>\"Air/eau\",Y1494,INDEX(LINEST(L1494:M1494,L1492:M1492),2))","v":12.799999999999999},{"$f":"IF($B1492=0,\"\",INDEX(LINEST(X1493:X1494,$I1493:$I1494),2))","v":-0.12812499999999899},0.25178571428571428,0.58076923076923004,10.053125000000012,12.712500000000002,10.409615384615394]
["Page Accueil",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"COP=f(Tsf), coef direct",null,null,"COP=f(Tsf), ordo origin",null,null,"COP=f(Tsc), coef direct",null,null,"COP=f(Tsc), ordo origin"]
["Page Accueil",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3"]
["Page Accueil",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(B1492=0,\"\",INDEX(LINEST(N1493:O1493,N1492:O1492),1))","v":4.9999999999999996E-2},{"$f":"IF($E1492<>\"Air/eau\",X1497,INDEX(LINEST(O1493:P1493,O1492:P1492),1))","v":0.13571428571428576},{"$f":"IF($E1492<>\"Air/eau\",Y1497,INDEX(LINEST(P1493:Q1493,P1492:Q1492),1))","v":0.13076923076923078},{"$f":"IF(B1492=0,\"\",INDEX(LINEST(N1493:O1493,N1492:O1492),2))","v":2.75},{"$f":"IF($E1492<>\"Air/eau\",AA1497,INDEX(LINEST(O1493:P1493,O1492:P1492),2))","v":3.3499999999999996},{"$f":"IF($E1492<>\"Air/eau\",AB1497,INDEX(LINEST(P1493:Q1493,P1492:Q1492),2))","v":3.384615384615385},{"$f":"IF($B$1492=0,\"\",INDEX(LINEST(X$1497:X$1498,$I$1493:$I$1494),1))","v":-6.2499999999999947E-4},-3.2142857142857168E-3,-2.6923076923076931E-3,-3.4374999999999996E-2,-5.249999999999997E-2,-5.6153846153846158E-2]
["Page Accueil",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(B1492=0,\"\",IF(C1491=0,\"\",INDEX(LINEST(N1494:O1494,N1492:O1492),1)))","v":3.7500000000000006E-2},{"$f":"IF($E1492<>\"Air/eau\",X1498,INDEX(LINEST(O1494:P1494,O1492:P1492),1))","v":7.1428571428571411E-2},{"$f":"IF($E1492<>\"Air/eau\",Y1498,INDEX(LINEST(P1494:Q1494,P1492:Q1492),1))","v":7.6923076923076913E-2},{"$f":"IF(B1492=0,\"\",IF(C1491=0,\"\",INDEX(LINEST(N1494:O1494,N1492:O1492),2)))","v":2.0625},{"$f":"IF($E1492<>\"Air/eau\",AA1498,INDEX(LINEST(O1494:P1494,O1492:P1492),2))","v":2.2999999999999998},{"$f":"IF($E1492<>\"Air/eau\",AB1498,INDEX(LINEST(P1494:Q1494,P1492:Q1492),2))","v":2.2615384615384615},{"$f":"IF($B$1492=0,\"\",INDEX(LINEST(X$1497:X$1498,$I$1493:$I$1494),2))","v":7.1874999999999967E-2},0.24821428571428586,0.22500000000000003,3.953125,5.1874999999999982,5.3500000000000005]
["Rapport Aucune",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tdep=f(Tsf), coef direct",null,null,"Tdep=f(Tsf), ordo origin"]
["Rapport Aucune","Page de rapport",null,"Alarmes",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Segment 1","Segment 2","Segment 3","Segment 1","Segment 2","Segment 3"]
["Rapport Aucune",null,"Si autre mode",{"$f":"IF(OR(D$1348=0,D$1348=1),\"\",Paramétrage!F$255)","v":"Ce document n'est pas celui correspondant au type d'étude sélectionné. Retourner à la page principale."},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(B1492=0,\"\",INDEX(LINEST(R1493:S1493,R1492:S1492),1))","v":1},{"$f":"IF($E1492<>\"Air/eau\",X1501,INDEX(LINEST(S1493:T1493,S1492:T1492),1))","v":0.5},{"$f":"IF($E1492<>\"Air/eau\",Y1501,INDEX(LINEST(T1493:U1493,T1492:U1492),1))","v":0},{"$f":"IF(B1492=0,\"\",INDEX(LINEST(R1493:S1493,R1492:S1492),2))","v":75},{"$f":"IF($E1492<>\"Air/eau\",AA1501,INDEX(LINEST(S1493:T1493,S1492:T1492),2))","v":71.5},{"$f":"IF($E1492<>\"Air/eau\",AB1501,INDEX(LINEST(T1493:U1493,T1492:U1492),2))","v":75}]
["Rapport Aucune",null,"Si erreur en page principale",{"$f":"IF(FIO!B8=TRUE,Paramétrage!F257,IF(COUNTIF(S$1324:S$1336,\"\")=13,\"\",Paramétrage!F$256))","v":""}]
["Rapport Aucune",null,null,{"$f":"IF(D1501=\"\",D1502,D1501)","v":"Ce document n'est pas celui correspondant au type d'étude sélectionné. Retourner à la page principale."}]
["Rapport Aucune",null,"Message si chaudière neuve",{"$f":"IF(C$1467=\"Chaudière neuve\",Paramétrage!F$264,\"\")","v":""}]
["Rapport Aucune"]
["Page Simpli"]
["Page Simpli","Année de construction",{"$f":"Simpli!C85","v":"Valeurs utilisateur"},null,null,"Améliorations",null,null,"Affichage different pour etude piece par piece"]
["Page Simpli","Surface",{"$f":"Simpli!C30","v":99},null,null,"Murs extérieurs :",{"$f":"IF(E1971=TRUE,\"Oui\",\"Non\")","v":"Non"},null,"Surface",{"$f":"IF(Methode_calcul_deper=4,C2144,C1508)","v":99}]
["Page Simpli","HSP",{"$f":"Simpli!C33","v":2.5},null,null,"Plafond sous-comble :",{"$f":"IF(E1972=TRUE,\"Oui\",\"Non\")","v":"Non"},null,{"$f":"IF(Methode_calcul_deper=4,\"Hauteur moyenne sous plafond :\",\"Hauteur sous plafond :\")","v":"Hauteur sous plafond :"},{"$f":"IF(Methode_calcul_deper=4,T2144/C2144,C1509)","v":2.5}]
["Page Simpli","Configuration",{"$f":"INDEX(List_MaisonConfig,Calculs!E1967,1)","v":"Maison en L"},{"$f":"IF(E1965<3,0,MATCH(C1510,List_MaisonConfig,0))","v":3},null,"Plancher :",{"$f":"IF(E1973=TRUE,\"Oui\",\"Non\")","v":"Non"}]
["Page Simpli","Type de construction",{"$f":"INDEX(List_MaisonConstruct,Calculs!E1968,1)","v":"Combles aménagés"},{"$f":"IF(E1965<3,0,MATCH(C1511,List_MaisonConstruct,0))","v":2}]
["Page Simpli","Position du plancher bas",{"$f":"INDEX(List_MaisonPlancher,Calculs!E1969,1)","v":"Sur terre plein"},{"$f":"IF(E1965<3,0,MATCH(C1512,List_MaisonPlancher,0))","v":4},null,"Ponts thermique :",{"$f":"VLOOKUP(C1507,BDD_Dev!B119:G127,6,FALSE)","v":0.1}]
["Page Simpli","Mitoyenneté",{"$f":"INDEX(List_Mitoyen,Calculs!E1970,1)","v":"Aucune"}]
["Page Simpli","Surface menuiserie :",{"$f":"Simpli!$C64","v":"Fortement vitrée"},{"$f":"MATCH(C1514,List_MaisonVitrage,0)","v":3}]
["Page Simpli","Correction manuelle :",{"$f":"Simpli!O64","v":0},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Methode_calcul_deper=4,B1514,B1515)","v":"Correction manuelle :"},{"$f":"IF(Methode_calcul_deper=4,D2144,IF(C1515=0,\"-\",C1515))","v":"-"}]
["Page Simpli","Type menuiserie",{"$f":"Simpli!$C67","v":"Double vitrage bois/PVC"},"// non pris en compte dans le calcul des charges solaires"]
["Page Simpli","Orientation principale",{"$f":"Simpli!$C70","v":"Multiple"}]
["Page Simpli","Ventilation",{"$f":"Simpli!C151","v":"VMC simple flux"},{"$f":"VLOOKUP(C1518,BDD_Dev!H131:I134,2,FALSE)","v":0.7}]
["Page Simpli","Température de chauffage :",{"$f":"Simpli8!I9","v":"21 °C"},{"$f":"VLOOKUP(C1519,BDD_Dev!B217:C219,2,FALSE)","v":21},19.5]
["Page Simpli","Intermittence :",{"$f":"Simpli8!I17","v":"Sans"}]
["Page Simpli","Nombre d'occupants :",{"$f":"Simpli!C73","v":5}]
["Page Simpli","Profil ECS :",{"$f":"Simpli8!I22","v":"Gourmand"}]
["Page Simpli","Type de chaudière :",{"$f":"Simpli7!C15","v":"Condensation"}]
["Page Simpli","Age de la chaudière :",{"$f":"Simpli7!C18","v":"Moins de 20 ans"}]
["Page Simpli","Robinets thermostatiques",{"$f":"Simpli8!I15","v":"Avec"},null,"Nouveau"]
["Page Simpli","Type d'émetteurs :",{"$f":"Simpli7!C21","v":"Emetteurs hautes températures (75 °C)"},null,{"$f":"Calculs!G2008","v":"Emetteurs hautes températures (65 °C)"},{"$f":"IF(E1526=\"Inchangé\",C1526,E1526)","v":"Emetteurs hautes températures (65 °C)"},{"$f":"IF(AND(C1570=\"Radiateurs électriques\",E1526=\"Inchangé\"),Paramétrage!F251,\"\")","v":""}]
["Page Simpli"]
["Page Simpli","Volume",{"$f":"IF(D1511=2,0.8,1)*C1508*C1509","v":198}]
["Page Simpli","Périmètre",{"$f":"INDEX(G1533:I1535,D1511,D1510)","v":32.496153618543836}]
["Page Simpli"]
["Page Simpli","L :",null,null,null,null,"Périmètre",null,null,null,"S. Mitoyenne à retrancher",null,null,null,null,"S. Mur extérieur Nette",null,null,null,null,"Plancher bas",null,null,null,null,"Plancher haut"]
["Page Simpli","Carrée","Rectangulaire","Maison en L",null,null,"Carrée","Rectangulaire","Maison en L",null,null,"Carrée","Rectangulaire","Maison en L",null,null,"Carrée","Rectangulaire","Maison en L",null,null,"Carrée","Rectangulaire","Maison en L",null,null,"Carrée","Rectangulaire","Maison en L"]
["Page Simpli",{"$f":"SQRT(C1508/1.2)","v":9.0829510622924747},{"$f":"SQRT(C1508/2)","v":7.0356236397351442},{"$f":"SQRT(C1508/3)","v":5.7445626465380286},null,"Plain-pied",{"$f":"4.4*B1533","v":39.964984674086892},{"$f":"6*C1533","v":42.213741838410868},{"$f":"8*D1533","v":45.956501172304229},null,"Plain-pied",{"$f":"IF($C$1513=\"Aucune\",0,IF($C$1513=\"Sur 1 côté\",B$1533,IF($C$1513=\"Sur 2 côtés\",2*B$1533,0)))*$C$1509","v":0},{"$f":"IF($C$1513=\"Aucune\",0,IF($C$1513=\"Sur 1 côté\",C$1533,IF($C$1513=\"Sur 2 côtés\",2*C$1533,0)))*$C$1509","v":0},{"$f":"IF($C$1513=\"Aucune\",0,IF($C$1513=\"Sur 1 côté\",1.5*D$1533,IF($C$1513=\"Sur 2 côtés\",3*D$1533,0)))*$C$1509","v":0},null,"Plain-pied",{"$f":"G1533*$C1509-VLOOKUP($C1514,BDD_Dev!$B$147:$C$149,2,FALSE)*$C1508-L1533","v":80.112461685217241},{"$f":"H1533*$C1509-VLOOKUP($C1514,BDD_Dev!$B$147:$C$149,2,FALSE)*$C1508-M1533","v":85.734354596027174},{"$f":"I1533*$C1509-VLOOKUP($C1514,BDD_Dev!$B$147:$C$149,2,FALSE)*$C1508-N1533","v":95.091252930760575},null,"Plain-pied",{"$f":"$C1508","v":99},{"$f":"$C1508","v":99},{"$f":"$C1508","v":99},null,"Plain-pied",{"$f":"V1533","v":99},{"$f":"W1533","v":99},{"$f":"X1533","v":99}]
["Page Simpli",null,null,null,null,"Combles aménagés",{"$f":"G1533/SQRT(2)","v":28.259511673063283},{"$f":"H1533/SQRT(2)","v":29.8496231131986},{"$f":"I1533/SQRT(2)","v":32.496153618543836},null,"Combles aménagés",{"$f":"IF($C$1513=\"Aucune\",0,IF($C$1513=\"Sur 1 côté\",B1533*(3*$C1509+0.8)/2,IF($C$1513=\"Sur 2 côtés\",B1533*(3*$C1509+0.8))))","v":0},{"$f":"IF($C$1513=\"Aucune\",0,IF($C$1513=\"Sur 1 côté\",C1533*(3*$C1509+0.8)/2,IF($C$1513=\"Sur 2 côtés\",C1533*(3*$C1509+0.8))))","v":0},{"$f":"IF($C$1513=\"Aucune\",0,IF($C$1513=\"Sur 1 côté\",1.5*D1533*(C1509+0.8),IF($C$1513=\"Sur 2 côtés\",3*D1533*(C1509+0.8))))","v":0},null,"Combles aménagés",{"$f":"(G1534*($C1509+0.8)+($B1533*($C1509-0.8)))-VLOOKUP($C1514,BDD_Dev!$B$147:$C$149,2,FALSE)*$C1508-L1534","v":88.897405327006041},{"$f":"(H1534*($C1509+0.8)+($C1533*($C1509-0.8)))-VLOOKUP($C1514,BDD_Dev!$B$147:$C$149,2,FALSE)*$C1508-M1534","v":90.66431646110513},{"$f":"(I1534*($C1509+0.8)+($D1533*($C1509-0.8)))-VLOOKUP($C1514,BDD_Dev!$B$147:$C$149,2,FALSE)*$C1508-N1534","v":97.203063440309307},null,"Combles aménagés",{"$f":"V1533/2","v":49.5},{"$f":"W1533/2","v":49.5},{"$f":"X1533/2","v":49.5},null,"Combles aménagés",{"$f":"0.65*AA1533","v":64.350000000000009},{"$f":"0.65*AB1533","v":64.350000000000009},{"$f":"0.65*AC1533","v":64.350000000000009}]
["Page Simpli",null,null,null,null,"Deux niveaux",{"$f":"G1534","v":28.259511673063283},{"$f":"H1534","v":29.8496231131986},{"$f":"I1534","v":32.496153618543836},null,"Deux niveaux",{"$f":"IF($C$1513=\"Aucune\",0,IF($C$1513=\"Sur 1 côté\",2*B$1533,IF($C$1513=\"Sur 2 côtés\",2*2*B$1533,0)))*$C$1509","v":0},{"$f":"IF($C$1513=\"Aucune\",0,IF($C$1513=\"Sur 1 côté\",2*C$1533,IF($C$1513=\"Sur 2 côtés\",2*2*C$1533,0)))*$C$1509","v":0},{"$f":"IF($C$1513=\"Aucune\",0,IF($C$1513=\"Sur 1 côté\",2*1.5*D$1533,IF($C$1513=\"Sur 2 côtés\",2*3*D$1533,0)))*$C$1509","v":0},null,"Deux niveaux",{"$f":"G1535*2*$C1509-VLOOKUP($C1514,BDD_Dev!$B$147:$C$149,2,FALSE)*$C1508-L1535","v":121.49755836531641},{"$f":"H1535*2*$C1509-VLOOKUP($C1514,BDD_Dev!$B$147:$C$149,2,FALSE)*$C1508-M1535","v":129.44811556599299},{"$f":"I1535*2*$C1509-VLOOKUP($C1514,BDD_Dev!$B$147:$C$149,2,FALSE)*$C1508-N1535","v":142.68076809271918},null,"Deux niveaux",{"$f":"V1534","v":49.5},{"$f":"W1534","v":49.5},{"$f":"X1534","v":49.5},null,"Deux niveaux",{"$f":"AA1533/2","v":49.5},{"$f":"AB1533/2","v":49.5},{"$f":"AC1533/2","v":49.5}]
["Page Simpli"]
["Page Simpli","Parois","Surface","U","Tau","Pertes W/K"]
["Page Simpli","Mur extérieur",{"$f":"INDEX(Q1533:S1535,D1511,D1510)","v":97.203063440309307},{"$f":"1/(IF(G1508=\"Oui\",BDD_Dev!C128,0)+(1/VLOOKUP(C$1507,BDD_Dev!$B$118:$H$128,2,FALSE)))","v":2.5},1,{"$f":"IF(NOT(C1350=\"\"),\"\",C1538*D1538*E1538)","v":243.00765860077325}]
["Page Simpli","Plancher bas",{"$f":"INDEX(V1533:X1535,D1511,D1510)","v":49.5},{"$f":"1/(IF(G1510=\"Oui\",BDD_Dev!$F$128,0)+(1/VLOOKUP(C$1507,BDD_Dev!$B$118:$H$128,5,FALSE)))","v":2},{"$f":"VLOOKUP(C1512,BDD_Dev!E131:F134,2,FALSE)","v":0.3},{"$f":"IF(NOT(C1350=\"\"),\"\",C1539*D1539*E1539)","v":29.7}]
["Page Simpli","Plancher haut",{"$f":"IF(C1511=\"Combles aménagés\",0,INDEX(AA1533:AC1535,D1511,D1510))","v":0},{"$f":"1/(IF(G1509=\"Oui\",BDD_Dev!$E$128,0)+(1/VLOOKUP(C$1507,BDD_Dev!$B$118:$H$128,4,FALSE)))","v":2.5},{"$f":"VLOOKUP(C$1507,BDD_Dev!$B$118:$H$128,7,FALSE)","v":0.5},{"$f":"IF(NOT(C1350=\"\"),\"\",C1540*D1540*E1540)","v":0}]
["Page Simpli","Toiture (Comble)",{"$f":"IF(NOT(C1350=\"\"),\"\",IF(C1511<>\"Combles aménagés\",0,INDEX(AA1534:AC1534,1,D1510)))","v":64.350000000000009},{"$f":"1/(IF(G1509=\"Oui\",BDD_Dev!$D$128,0)+(1/VLOOKUP(C$1507,BDD_Dev!$B$118:$H$128,3,FALSE)))","v":4},1,{"$f":"IF(NOT(C1350=\"\"),\"\",C1541*D1541*E1541)","v":257.40000000000003}]
["Page Simpli","Fenêtres",{"$f":"IF(C1515=0,C1508*VLOOKUP(C1514,BDD_Dev!$B$147:$C$149,2,FALSE),C1515)","v":19.8},{"$f":"VLOOKUP(C1516,BDD_Dev!B131:C138,2,FALSE)","v":3.2},1,{"$f":"IF(NOT(C1350=\"\"),\"\",C1542*D1542*E1542)","v":63.360000000000007}]
["Page Simpli","Ponts thermiques",null,null,null,{"$f":"SUM(F1538:F1542)*G1512","v":59.346765860077326}]
["Page Simpli","Air neuf",null,null,null,{"$f":"IF(NOT(C1350=\"\"),\"\",0.34*D1518*C1528)","v":47.123999999999995}]
["Page Simpli"]
["Page Simpli"]
["Page Simpli","Somme pertes parois",{"$f":"SUM(F1538:F1543)","v":652.81442446085055},"W/K"]
["Page Simpli","Déperdition parois",{"$f":"C1547*(E$1519-C1320)","v":15993.953399290838},"W"]
["Page Simpli","Déperdition Air Neuf",{"$f":"0.34*D1518*C1528*(E$1519-C1320)","v":1154.5379999999998},"W"]
["Page Simpli","Déperditions totales",{"$f":"C1548+C1549","v":17148.491399290837},"W",{"$f":"IF(E1965<3,\"\",IF(E1965=3,C1550/1000,V2144/1000))","v":17.148491399290837},{"$f":"IF(C1350=\"\",\"\",\"!! Saisie manuelle\")","v":""}]
["Page Simpli","Coeff G",{"$f":"ROUND(C1550/(C1528*(E$1519-C1320)),3)","v":3.5350000000000001},"Saisie direct du G :",{"$f":"Simpli!H21","v":1.658522367477417},"W/m3.K","Deperdition f(G) =",{"$f":"E1551*C1508*C1509*(E1519-C1320)","v":10056.865005791187}]
["Page Simpli","GV:=ARRONDI(C1166/(E$1135-C1031);3)",{"$f":"IF(E1965=2,E1551,C1551)*C1528","v":699.93000000000006},null,null,"W/K"]
["Page Simpli",null,"C1167*C1144"]
["Page Simpli","nb jour de chauffe",{"$f":"$Q$1632/24","v":256}]
["Page Simpli",null,null,null,"Conv unité/PCI","Conv PCS-/PCI"]
["Page Simpli","Type d'énergie :",{"$f":"Simpli7!C12","v":"Gaz naturel"},{"$f":"MATCH(C1556,List_combustib,0)","v":1},{"$f":"IF(C1556=\"Electricité\",1,VLOOKUP(C1556,BDD_Dev!$B169:$E171,3,FALSE))","v":0.9},{"$f":"IF(C1556=\"Electricité\",1,VLOOKUP(C1556,BDD_Dev!$B169:$E171,4,FALSE))","v":0.9},null,null,null,null,"Classements pour icones",null,"Liste des chaudières possible",null,null,null,null,null,"Alarmes"]
["Page Simpli","Consommation :",{"$f":"Simpli8!I11","v":13500},{"$f":"IF(OR(C1556=0,ISERROR(C1556)),\"\",VLOOKUP(C1556,BDD_Dev!B169:C172,2,FALSE))","v":"kWh PCS / an"},null,null,null,null,null,null,"Combustible",{"$f":"IF(Calculs!E1963<>\"Oui\",5,MATCH(C1556,List_combustib,0))","v":5},{"$f":"IF(C$1556=\"Electricité\",BDD_Dev!G177,BDD_Dev!B175)","v":"Condensation"},null,null,null,null,"Chaudière incompatible avec énergie",{"$f":"IF(OR(ISERROR(E1570),Conso_type_de_generateur=\"\"),Paramétrage!F246,\"\")","v":""}]
["Page Simpli",null,{"$f":"C1557*E1556","v":12150},"kWh PCI",null,null,null,null,null,null,"ECS",{"$f":"IF(Calculs!E1963<>\"Oui\",3,IF(C1556=\"Electricité\",3,IF(D1560=\"Oui\",1,2)))","v":3},{"$f":"IF(C$1556=\"Electricité\",BDD_Dev!G178,BDD_Dev!B176)","v":"Basse température"}]
["Page Simpli","Climat",{"$f":"Simpli8!I13","v":"Normal"},{"$f":"VLOOKUP(C1559,BDD_Dev!E217:F219,2,FALSE)","v":0},null,null,"Energie à déduire",null,null,null,"Cuisson",{"$f":"IF(Calculs!E1963<>\"Oui\",3,IF(OR(C1556=\"Electricité\",C1556=\"Fioul\"),3,IF(D1561=\"Oui\",1,2)))","v":3},{"$f":"IF(C$1556=\"Electricité\",\"\",BDD_Dev!B177)","v":"Standard"}]
["Page Simpli","Autre usage :","ECS :",{"$f":"Simpli8!I21","v":"Oui"},null,null,{"$f":"IF(OR(D1560=\"non\",C1556=\"Electricité\"),0,E1569/F1569)","v":3772.5679012345677},"kWh PCI",null,null,"Nb person",{"$f":"IF(C1568>4,5,C1568)","v":5}]
["Page Simpli",null,"Cuisson :",{"$f":"Simpli8!I24","v":"Oui"},{"$f":"IF(OR(C1556=\"Fioul\",C1556=\"Electricité\"),0,IF(D1561=\"non\",0,249.78*LN(C1568) + 575.15))","v":977.1554017677895},"kWh PCS",{"$f":"E1561*F1556","v":879.43986159101053},"kWh PCI"]
["Page Simpli","Autres usages élec :",null,{"$f":"Simpli8!I26","v":2000},null,null,{"$f":"IF(C1556=\"Electricité\",D1562,0)","v":0},"autres usages élec"]
["Page Simpli","Surface :",{"$f":"C1508","v":99}]
["Page Simpli","Surface menuiserie :",{"$f":"C1514","v":"Fortement vitrée"},{"$f":"VLOOKUP(C1564,BDD_Dev!$B$147:$C$149,2,FALSE)","v":0.2},{"$f":"IF(ISERROR(D1564),0,D1564*C1563)","v":19.8}]
["Page Simpli","Orientation principale :",{"$f":"C1517","v":"Multiple"},{"$f":"MATCH(C1565,List_Orientation,0)","v":9}]
["Page Simpli","Température de chauffage :",{"$f":"C1519","v":"21 °C"},{"$f":"MATCH(C1566,List_ComportChauff,0)","v":3},{"$f":"VLOOKUP(C1566,BDD_Dev!B217:C219,2,FALSE)","v":21}]
["Page Simpli","Intermittence :","Sans"]
["Page Simpli","Nombre d'occupants :",5,"Conso","Besoin","Rdt"]
["Page Simpli","Profil ECS :","Gourmand",{"$f":"C1568*VLOOKUP(C1569,BDD_Dev!B180:C182,2,FALSE)","v":200},{"$f":"(D1569*BDD_Dev!F180)/1000*(4186/3600)*(50-BDD_Dev!F181)","v":3395.3111111111111},{"$f":"G1578*0.9","v":0.9}]
["Page Simpli","Type de générateur :","Condensation",{"$f":"IF(C1556=\"Electricité\",BDD_Dev!H177,VLOOKUP(C1570,BDD_Dev!B175:E177,D1556+1,FALSE))","v":1},{"$f":"MATCH(C1570,List_TypeChaud_et_Elec2,0)","v":1}]
["Page Simpli","Age de la chaudière :","Moins de 20 ans",{"$f":"IF(C1570=\"Radiateurs électriques\",1,VLOOKUP(C1571,BDD_Dev!G174:H175,2,FALSE))","v":1}]
["Page Simpli","Robinets thermostatiques","Avec",null,null,null,null,"Nouveau"]
["Page Simpli","Type d'émetteurs :","Emetteurs hautes températures (75 °C)",{"$f":"IF(C1570=\"Radiateurs électriques\",1,VLOOKUP(C1573,BDD_Dev!B152:D160,3,FALSE))","v":0.97750000000000004},null,null,null,{"$f":"F1526","v":"Emetteurs hautes températures (65 °C)"},{"$f":"VLOOKUP(H1573,BDD_Dev!B152:D160,3,FALSE)","v":0.98250000000000004}]
["Page Simpli"]
["Page Simpli","Conso pour chauffage",{"$f":"C1558-G1560-G1561-G1562","v":7497.9922371744215}]
["Page Simpli"]
["Page Simpli","Rendement chaudière",null,null,null,null,null,"Nouvelle instal"]
["Page Simpli",null,"Rendement de base",{"$f":"D1570","v":1},null,"Rdt production",{"$f":"D1578*D1581","v":1}]
["Page Simpli",null,"Impact température",{"$f":"D1573","v":0.97750000000000004},null,null,null,{"$f":"I1573","v":0.98250000000000004}]
["Page Simpli",null,"Pertes distribution",{"$f":"IF(C1570=\"Radiateurs électriques\",100%,98%)","v":0.98},null,null,null,{"$f":"98%","v":0.98}]
["Page Simpli",null,"Impact âge",{"$f":"D1571","v":1},null,null,null,{"$f":"IF(C1616=\"Chaudière existante\",D1581,BDD_Dev!H175)","v":1}]
["Page Simpli",null,"Autres pertes",0.92,null,null,null,0.92]
["Page Simpli",null,"Rendement final",{"$f":"D1578*D1579*D1580*D1581*D1582","v":0.88131400000000004}]
["Page Simpli"]
["Page Simpli","Besoins nets",{"$f":"C1575*D1583","v":6608.0855305131381}]
["Page Simpli"]
["Page Simpli","Apports gratuits","Interne",null,{"$f":"3.5+2.5*C1568","v":16},{"$f":"E1587*C1554","v":4096}]
["Page Simpli",null,"Solaire","S vitrée",{"$f":"IF(C1515=0,E1564,C1515)","v":19.8}]
["Page Simpli",null,null,"% vitre ",0.85]
["Page Simpli",null,null,"Zens",{"$f":"IF(ISERROR(VLOOKUP(D$1317,BDD_Dev!B$4:G$113,4,FALSE))=TRUE,VLOOKUP(C$1316,BDD_Dev!B$4:G$113,4,FALSE),VLOOKUP(D$1317,BDD_Dev!B$4:G$113,4,FALSE))","v":3}]
["Page Simpli",null,null,"Coeff d'ensoleillement",{"$f":"INDEX(BDD_Dev!J23:R29,E1590,D1565)","v":0.95}]
["Page Simpli",null,null,"Apports ext journaliers",{"$f":"E1588*E1589*E1591","v":15.9885},{"$f":"E1592*C1554","v":4093.056}]
["Page Simpli",null,null,null,null,{"$f":"F1587+F1592","v":8189.0560000000005}]
["Page Simpli","BN / AG",{"$f":"C1585/F1593","v":0.80694106017996914}]
["Page Simpli","AUT / AG",{"$f":"IF(C1594<1,1.0103*C1594^0.2157,0)","v":0.96461971179244499}]
["Page Simpli","Apports valorisés",{"$f":"IF(C1594<1,F1593*C1595,F1593)","v":7899.3248385721927}]
["Page Simpli"]
["Page Simpli","Bois",{"$f":"Simpli8!I28","v":"Oui"},null,null,null,{"$f":"IF(C1598=\"Non\",0,C1599*1680*0.5)","v":0},"kWh PCI"]
["Page Simpli","Stères",{"$f":"Simpli8!I29","v":0}]
["Page Simpli"]
["Page Simpli","Besoins bruts",{"$f":"C1585+C1596+G1598","v":14507.41036908533}]
["Page Simpli"]
["Page Simpli","Calculs du HK",null,null,null,null,null,"Ralentis"]
["Page Simpli",null,"CCL0",{"$f":"IF(ISERROR(VLOOKUP(D$1317,BDD_Dev!B$4:G$113,5,FALSE))=TRUE,VLOOKUP(C$1316,BDD_Dev!B$4:G$113,5,FALSE),VLOOKUP(D$1317,BDD_Dev!B$4:G$113,5,FALSE))","v":2.5},null,null,null,"Sans"]
["Page Simpli",null,"Situation",{"$f":"C$1318","v":"0 à 200 m"},{"$f":"VLOOKUP(D1605,BDD_Dev!I$3:K$14,3,FALSE)","v":0},"Variation de HK",null,"Ralenti de nuit"]
["Page Simpli",null,"CCL",{"$f":"MIN(3.9,ROUND(IF(D1605=\"Bord de mer\",D1604-0.2,IF(E1605<600,D1604+0.001*E1605,(D1604-0.4)+(E1605/600))),1))","v":2.5},null,"HK de référence",null,"Ralenti jour et nuit"]
["Page Simpli",null,"HK base",{"$f":"VLOOKUP($D$1606,BDD_Dev!$C$224:$F$248,Calculs!$D$1566+1,FALSE)","v":82},null,{"$f":"VLOOKUP($D$1606,BDD_Dev!$C$224:$F$248,2+1,FALSE)","v":61}]
["Page Simpli",null,"Correct ralenti",{"$f":"IF(C1567=\"Ralenti de nuit\",E1608,IF(C1567=\"Ralenti jour et nuit\",E1608*1.5,0))","v":0},{"$f":"VLOOKUP(D1606,BDD_Dev!C224:I248,D1566+4,FALSE)","v":0.04},null,null,null,null,null,"légendes"]
["Page Simpli",null,"Correct Rob Thermostat",{"$f":"IF(AND(C1572=\"Avec\",C1570<>\"Radiateurs électriques\"),E1609,0)","v":0.06},{"$f":"VLOOKUP(D1606,BDD_Dev!C224:L248,D1566+7,FALSE)","v":0.06},null,null,{"$f":"IF(Calculs!E1963=\"Oui\",\"Besoin chauffage\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(Calculs!E1963=\"Oui\",C1585,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(Calculs!E$1963=\"Oui\",\"Usages pris en compte dans la facture\",\"\")","v":""}]
["Page Simpli",null,"HK",{"$f":"D1607*(1-D1608)*(1-D1609)","v":77.08},null,null,null,{"$f":"IF(Calculs!E1963=\"Oui\",\"Pertes chauffage\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(Calculs!E1963=\"Oui\",C1575-C1585,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(Calculs!E$1963=\"Oui\",\"Répartition des consommations (à partir des factures)\",\"Répartition des consommations (à partir des factures) non calculée\")","v":"Répartition des consommations (à partir des factures) non calculée"}]
["Page Simpli",null,"HK corrigé par climat",{"$f":"D1610*(1+D1559)","v":77.08},null,{"$f":"F1607/D1611","v":0.79138557343020244},null,{"$f":"IF(Calculs!E1963=\"Oui\",IF(C1556=\"Electricité\",\"Autres usages\",IF(D1560=\"Non\",\"\",\"Besoin ECS\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Calculs!E1963=\"Oui\",IF(C$1556=\"Electricité\",D1562,IF(D1560=\"Non\",\"\",E1569)),\"\")","v":""}]
["Page Simpli",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Calculs!E1963=\"Oui\",IF(C1556=\"Electricité\",\"\",IF(D1560=\"Non\",\"\",\"Pertes ECS\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Calculs!E1963=\"Oui\",IF(C$1556=\"Electricité\",\"\",IF(D1560=\"Non\",\"\",G1560-E1569)),\"\")","v":""}]
["Page Simpli","Pertes (H)",{"$f":"F1960*F1611","v":166.06017040283291},null,null,null,null,{"$f":"IF(Calculs!E1963=\"Oui\",IF(C1556=\"Electricité\",\"\",IF(D1561=\"Non\",\"\",\"Cuisson\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Calculs!E1963=\"Oui\",IF(C$1556=\"Electricité\",\"\",IF(D1561=\"Non\",\"\",G1561)),\"\")","v":""}]
["Page Simpli","Déper",{"$f":"C1613*(E1566-C$1320)/1000","v":4.3175644304736558},null,null,null,null,{"$f":"IF(Calculs!E1963=\"Oui\",\"Apports gratuits\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(Calculs!E1963=\"Oui\",C1596,\"\")","v":""}]
["Page Simpli"]
["Page Simpli","Appoint :",{"$f":"C1467","v":"Appoint interne"},null,"Electrique",{"$f":"BDD_Dev!H$177","v":1}]
["Page Simpli",null,{"$f":"VLOOKUP(C1616,E1616:F1619,2,FALSE)","v":1},null,"Chaudière existante",{"$f":"G1578*H1579*H1580*H1582","v":0.885822}]
["Page Simpli",null,null,null,"Chaudière neuve",{"$f":"INDEX(BDD_Dev!C175:E177,F1464,H1462)*H1579*H1580*H1582","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(C1556=\"Electricité\",BDD_Dev!H177,VLOOKUP(C1570,BDD_Dev!B175:E177,D1556+1,FALSE))","v":1}]
["Page Simpli",null,null,null,"Appoint interne",{"$f":"IF(C1494=\"Electrique\",BDD_Dev!H177,INDEX(BDD_Dev!C175:E177,D1494,D1556)*D1579*D1580*D1582)","v":1}]
["Page Simpli","Page de rapport",null,"Alarmes"]
["Page Simpli",null,"Si autre mode",{"$f":"IF(E1965<>4,Paramétrage!F$255,\"\")","v":"Ce document n'est pas celui correspondant au type d'étude sélectionné. Retourner à la page principale."}]
["Page Simpli",null,"Si erreur en page principale",{"$f":"IF(COUNTIF(S$1324:S$1336,\"\")=13,\"\",Paramétrage!F$256)","v":""}]
["Page Simpli",null,null,{"$f":"IF(D1621=\"\",D1622,D1621)","v":"Ce document n'est pas celui correspondant au type d'étude sélectionné. Retourner à la page principale."}]
["Page Simpli",null,"Message si chaudière neuve",{"$f":"IF(C$1467=\"Chaudière neuve\",Paramétrage!F$264,\"\")","v":""}]
["Calcul besoins"]
["Calcul besoins",null,"GV","Tint","Tint","Ap Sol","nb occupant"]
["Calcul besoins",null,{"$f":"F1350","v":699.9},19,20,{"$f":"H1350","v":4093.056},{"$f":"I1350","v":5},null,null,null,null,null,null,"Rdt"]
["Calcul besoins",null,null,null,null,{"$f":"F1627/Q1637","v":1.3068505747126438},{"$f":"(3.5+2.5*G$1627)*1000/24","v":666.66666666666663},null,null,null,null,null,null,{"$f":"K1350","v":0.88131400000000004}]
["Calcul besoins",null,{"$f":"G1317","v":"Pays de la Loire"},"Besoins bruts",null,null,null,null,"Ap sol","Ap inter","Besoints nets",null,null,"Conso ancien"]
["Calcul besoins","T°ext","Occur [h]",null,"kW","kWh","%jour","h jour","kWh","kWh","kWh","kW","Text","kWh",null,"Tmin",{"$f":"MIN(M1631:M1670)","v":-7}]
["Calcul besoins",{"$f":"-13+G1321","v":-13},{"$f":"HLOOKUP(C$1629,BDD_Dev!C$255:AF$295,ROW()-ROW(C$1629),FALSE)","v":0},{"$f":"MAX(0,C$1627*(D$1627-B1631)/1000)","v":22.396799999999999},{"$f":"MAX(0,C$1627*(E$1627-B1631)/1000)","v":23.096700000000002},{"$f":"E1631*C1631","v":0},{"$f":"IF(M1631=\"\",\"\",M1631*Q$1634+Q$1635)","v":""},{"$f":"IF(M1631=\"\",\"\",ROUND(C1631*G1631,0))","v":""},{"$f":"IF(M1631=\"\",\"\",(H1631/Q$1637)*F$1627)","v":""},{"$f":"IF(M1631=\"\",\"\",(3.5+2.5*G$1627)*C1631/24)","v":""},{"$f":"IF(M1631=\"\",\"\",IF(SUM(I1631:J1631)>F1631,0,F1631-SUM(I1631:J1631)))","v":""},{"$f":"IF(M1631=\"\",0,K1631/C1631)","v":0},{"$f":"IF(C1631=0,\"\",B1631)","v":""},{"$f":"IF(C1631=0,0,K1631/N$1628)","v":0},null,"Tmax",{"$f":"MAX(M1631:M1670)","v":24}]
["Calcul besoins",{"$f":"B1631+1","v":-12},{"$f":"HLOOKUP(C$1629,BDD_Dev!C$255:AF$295,ROW()-ROW(C$1629),FALSE)","v":0},{"$f":"MAX(0,C$1627*(D$1627-B1632)/1000)","v":21.696899999999999},22.396799999999999,0,"","","","","",0,{"$f":"IF(C1632=0,\"\",B1632)","v":""},0,null,"nb Heure",{"$f":"SUM(C1631:C1670)","v":6144}]
["Calcul besoins",{"$f":"B1632+1","v":-11},{"$f":"HLOOKUP(C$1629,BDD_Dev!C$255:AF$295,ROW()-ROW(C$1629),FALSE)","v":0},20.997,21.696899999999999,0,"","","","","",0,"",0]
["Calcul besoins",-10,{"$f":"HLOOKUP(C$1629,BDD_Dev!C$255:AF$295,ROW()-ROW(C$1629),FALSE)","v":0},20.297099999999997,20.997,0,"","","","","",0,"",0,null,"a",{"$f":"1/(Q1631-Q1630)","v":3.2258064516129031E-2}]
["Calcul besoins",-9,{"$f":"HLOOKUP(C$1629,BDD_Dev!C$255:AF$295,ROW()-ROW(C$1629),FALSE)","v":0},19.597200000000001,20.297099999999997,0,"","","","","",0,"",0,null,"b",{"$f":"1-Q1631*Q1634","v":0.22580645161290325}]
["Calcul besoins",-8,{"$f":"HLOOKUP(C$1629,BDD_Dev!C$255:AF$295,ROW()-ROW(C$1629),FALSE)","v":0},18.897299999999998,19.597200000000001,0,"","","","","",0,"",0]
["Calcul besoins",-7,{"$f":"HLOOKUP(C$1629,BDD_Dev!C$255:AF$295,ROW()-ROW(C$1629),FALSE)","v":2},18.197399999999998,18.897299999999998,37.794599999999996,2.7755575615628914E-17,0,0,1.3333333333333333,36.46126666666666,18.23063333333333,-7,41.371482430401265,null,"nb h jour",{"$f":"SUM(H1631:H1670)","v":3132}]
["Calcul besoins",-6,{"$f":"HLOOKUP(C$1629,BDD_Dev!C$255:AF$295,ROW()-ROW(C$1629),FALSE)","v":17},17.497499999999999,18.197399999999998,309.35579999999999,3.2258064516129059E-2,1,1.3068505747126438,11.333333333333334,296.71561609195402,17.453859770114942,-6,336.67412079231013]
["Calcul besoins",-5,{"$f":"HLOOKUP(C$1629,BDD_Dev!C$255:AF$295,ROW()-ROW(C$1629),FALSE)","v":21},16.797599999999999,17.497499999999999,367.44749999999999,{"$f":"IF(M1639=\"\",\"\",M1639*Q$1634+Q$1635)","v":6.451612903225809E-2},1,1.3068505747126438,14,352.14064942528734,16.768602353585113,-5,399.56320837441291]
["Calcul besoins",-4,{"$f":"HLOOKUP(C$1629,BDD_Dev!C$255:AF$295,ROW()-ROW(C$1629),FALSE)","v":20},16.0977,16.797599999999999,335.952,9.6774193548387122E-2,2,2.6137011494252875,13.333333333333334,320.00496551724137,16.00024827586207,-4,363.09983220196364,null,"BB",{"$f":"SUM(F1631:F1670)","v":48264.4041}]
["Calcul besoins",-3,{"$f":"HLOOKUP(C$1629,BDD_Dev!C$255:AF$295,ROW()-ROW(C$1629),FALSE)","v":44},15.3978,16.0977,708.29880000000003,0.12903225806451615,6,7.8411034482758621,29.333333333333332,671.12436321839084,15.252826436781611,-3,761.50425752727267,null,"BN",{"$f":"SUM(K1631:K1670)","v":40380.951251724146}]
["Calcul besoins",-2,{"$f":"HLOOKUP(C$1629,BDD_Dev!C$255:AF$295,ROW()-ROW(C$1629),FALSE)","v":74},14.697899999999999,15.3978,1139.4372000000001,0.16129032258064518,12,15.682206896551724,49.333333333333336,1074.421659770115,14.519211618515067,-2,1219.1133464010727,null,"AUT",{"$f":"Q1640-Q1641","v":7883.4528482758542}]
["Calcul besoins",-1,{"$f":"HLOOKUP(C$1629,BDD_Dev!C$255:AF$295,ROW()-ROW(C$1629),FALSE)","v":70},13.997999999999999,14.697899999999999,1028.8529999999998,0.19354838709677422,14,18.295908045977011,46.666666666666664,963.89042528735615,13.769863218390801,-1,1093.6969403497008,null,"AG",{"$f":"SUM(I1631:J1670)","v":8189.0560000000014}]
["Calcul besoins",0,{"$f":"HLOOKUP(C$1629,BDD_Dev!C$255:AF$295,ROW()-ROW(C$1629),FALSE)","v":107},13.2981,13.997999999999999,1497.7859999999998,0.22580645161290325,24,31.364413793103449,71.333333333333329,1395.0882528735631,13.038207970780963,0,1582.9639071585871]
["Calcul besoins",1,{"$f":"HLOOKUP(C$1629,BDD_Dev!C$255:AF$295,ROW()-ROW(C$1629),FALSE)","v":159},12.598199999999999,13.2981,2114.3978999999999,0.25806451612903225,41,53.580873563218397,106,1954.8170264367816,12.29444670714957,1,2218.0710012966792]
["Calcul besoins",2,{"$f":"HLOOKUP(C$1629,BDD_Dev!C$255:AF$295,ROW()-ROW(C$1629),FALSE)","v":195},11.898299999999999,12.598199999999999,2456.6489999999999,0.29032258064516131,57,74.490482758620701,130,2252.1585172413793,11.549530857648099,2,2555.4552829540653]
["Calcul besoins",3,{"$f":"HLOOKUP(C$1629,BDD_Dev!C$255:AF$295,ROW()-ROW(C$1629),FALSE)","v":243},11.198399999999999,11.898299999999999,2891.2868999999996,0.32258064516129037,78,101.9343448275862,162,2627.3525551724133,10.812150432808286,3,2981.1764651105204]
["Calcul besoins",4,{"$f":"HLOOKUP(C$1629,BDD_Dev!C$255:AF$295,ROW()-ROW(C$1629),FALSE)","v":289},10.4985,11.198399999999999,3236.3375999999998,0.35483870967741937,103,134.60560919540231,192.66666666666666,2909.0653241379309,10.065969979716025,4,3300.8273148252847]
["Calcul besoins",5,{"$f":"HLOOKUP(C$1629,BDD_Dev!C$255:AF$295,ROW()-ROW(C$1629),FALSE)","v":343},9.7986000000000004,10.4985,3600.9854999999998,0.38709677419354838,133,173.81112643678162,228.66666666666666,3198.5077068965516,9.3250953553835316,5,3629.248720542907]
["Calcul besoins",6,{"$f":"HLOOKUP(C$1629,BDD_Dev!C$255:AF$295,ROW()-ROW(C$1629),FALSE)","v":398},9.0986999999999991,9.7986000000000004,3899.8428000000004,0.41935483870967744,167,218.2440459770115,265.33333333333331,3416.2654206896555,8.5835814590192356,6,3876.3317281804843]
["Calcul besoins",7,{"$f":"HLOOKUP(C$1629,BDD_Dev!C$255:AF$295,ROW()-ROW(C$1629),FALSE)","v":440},8.3987999999999996,9.0986999999999991,4003.4279999999994,0.45161290322580649,199,260.06326436781609,293.33333333333331,3450.03140229885,7.8409804597701136,7,3914.6449532162769]
["Calcul besoins",8,{"$f":"HLOOKUP(C$1629,BDD_Dev!C$255:AF$295,ROW()-ROW(C$1629),FALSE)","v":466},7.6989000000000001,8.3987999999999996,3913.8407999999999,0.4838709677419355,225,294.04137931034484,310.66666666666669,3309.1327540229886,7.1011432489763706,8,3754.7715729274564]
["Calcul besoins",9,{"$f":"HLOOKUP(C$1629,BDD_Dev!C$255:AF$295,ROW()-ROW(C$1629),FALSE)","v":470},6.9989999999999997,7.6989000000000001,3618.4830000000002,0.5161290322580645,243,317.5646896551724,313.33333333333331,2987.5849770114946,6.3565637808755202,9,3389.9211597812978]
["Calcul besoins",10,{"$f":"HLOOKUP(C$1629,BDD_Dev!C$255:AF$295,ROW()-ROW(C$1629),FALSE)","v":451},6.2990999999999993,6.9989999999999997,3156.549,0.54838709677419351,247,322.79209195402296,300.66666666666669,2533.0902413793101,5.6166080740117739,10,2874.2199050273907]
["Calcul besoins",11,{"$f":"HLOOKUP(C$1629,BDD_Dev!C$255:AF$295,ROW()-ROW(C$1629),FALSE)","v":459},5.5991999999999997,6.2990999999999993,2891.2868999999996,0.58064516129032262,267,348.92910344827584,306,2236.3577965517238,4.8722392081736903,11,2537.5266891842452]
["Calcul besoins",12,{"$f":"HLOOKUP(C$1629,BDD_Dev!C$255:AF$295,ROW()-ROW(C$1629),FALSE)","v":399},4.8993000000000002,5.5991999999999997,2234.0807999999997,0.61290322580645162,245,320.17839080459771,266,1647.902409195402,4.1300812260536395,12,1869.8243863088546]
["Calcul besoins",13,{"$f":"HLOOKUP(C$1629,BDD_Dev!C$255:AF$295,ROW()-ROW(C$1629),FALSE)","v":386},4.1993999999999998,4.8993000000000002,1891.1298000000002,0.64516129032258063,249,325.40579310344827,257.33333333333331,1308.3906735632186,3.3896131439461623,13,1484.590819575337]
["Calcul besoins",14,{"$f":"HLOOKUP(C$1629,BDD_Dev!C$255:AF$295,ROW()-ROW(C$1629),FALSE)","v":279},3.4994999999999998,4.1993999999999998,1171.6325999999999,0.67741935483870974,189,246.99475862068968,186,738.6378413793102,2.6474474601408966,14,838.10973317036849]
["Calcul besoins",{"$f":"B1658+1","v":15},{"$f":"HLOOKUP(C$1629,BDD_Dev!C$255:AF$295,ROW()-ROW(C$1629),FALSE)","v":238},2.7995999999999999,3.4994999999999998,832.88099999999997,0.70967741935483875,169,220.85774712643678,158.66666666666666,453.35658620689651,1.9048596059113299,15,514.40983146403721]
["Calcul besoins",16,{"$f":"HLOOKUP(C$1629,BDD_Dev!C$255:AF$295,ROW()-ROW(C$1629),FALSE)","v":167},2.0996999999999999,2.7995999999999999,467.53319999999997,0.74193548387096775,124,162.04947126436784,111.33333333333333,194.15039540229878,1.1625772179778371,16,220.29650658255602]
["Calcul besoins",17,{"$f":"HLOOKUP(C$1629,BDD_Dev!C$255:AF$295,ROW()-ROW(C$1629),FALSE)","v":130},1.3997999999999999,2.0996999999999999,272.96100000000001,0.77419354838709675,101,131.991908045977,86.666666666666671,54.302425287356357,0.41771096374889505,17,61.615298619284786]
["Calcul besoins",18,{"$f":"HLOOKUP(C$1629,BDD_Dev!C$255:AF$295,ROW()-ROW(C$1629),FALSE)","v":96},0.69989999999999997,1.3997999999999999,134.38079999999999,0.80645161290322576,77,100.62749425287356,64,0,0,18,0]
["Calcul besoins",19,{"$f":"HLOOKUP(C$1629,BDD_Dev!C$255:AF$295,ROW()-ROW(C$1629),FALSE)","v":74},0,0.69989999999999997,51.7926,0.83870967741935487,62,81.024735632183919,49.333333333333336,0,0,19,0]
["Calcul besoins",20,{"$f":"HLOOKUP(C$1629,BDD_Dev!C$255:AF$295,ROW()-ROW(C$1629),FALSE)","v":53},0,0,0,0.87096774193548387,46,60.115126436781608,35.333333333333336,0,0,20,0]
["Calcul besoins",21,{"$f":"HLOOKUP(C$1629,BDD_Dev!C$255:AF$295,ROW()-ROW(C$1629),FALSE)","v":30},0,0,0,0.90322580645161288,27,35.284965517241382,20,0,0,21,0]
["Calcul besoins",22,{"$f":"HLOOKUP(C$1629,BDD_Dev!C$255:AF$295,ROW()-ROW(C$1629),FALSE)","v":12},0,0,0,0.93548387096774199,11,14.37535632183908,8,0,0,22,0]
["Calcul besoins",23,{"$f":"HLOOKUP(C$1629,BDD_Dev!C$255:AF$295,ROW()-ROW(C$1629),FALSE)","v":9},0,0,0,0.967741935483871,9,11.761655172413793,6,0,0,23,0]
["Calcul besoins",24,{"$f":"HLOOKUP(C$1629,BDD_Dev!C$255:AF$295,ROW()-ROW(C$1629),FALSE)","v":3},0,0,0,1,3,3.9205517241379311,2,0,0,24,0]
["Calcul besoins",25,{"$f":"HLOOKUP(C$1629,BDD_Dev!C$255:AF$295,ROW()-ROW(C$1629),FALSE)","v":0},0,0,0,"","","","","",0,"",0]
["Calcul besoins",26,{"$f":"HLOOKUP(C$1629,BDD_Dev!C$255:AF$295,ROW()-ROW(C$1629),FALSE)","v":0},0,0,{"$f":"E1670*C1670","v":0},{"$f":"IF(M1670=\"\",\"\",M1670*Q$1634+Q$1635)","v":""},"",{"$f":"IF(M1670=\"\",\"\",(H1670/Q$1637)*F$1627)","v":""},{"$f":"IF(M1670=\"\",\"\",(3.5+2.5*G$1627)*C1670/24)","v":""},{"$f":"IF(M1670=\"\",\"\",IF(SUM(I1670:J1670)>F1670,0,F1670-SUM(I1670:J1670)))","v":""},0,"",0]
["Calcul besoins",null,{"$f":"SUM(C1631:C1670)","v":6144},null,null,{"$f":"SUM(F1631:F1670)","v":48264.4041},null,{"$f":"SUM(H1631:H1670)","v":3132},{"$f":"SUM(I1631:I1670)","v":4093.0559999999996},{"$f":"SUM(J1631:J1670)","v":4096},{"$f":"SUM(K1631:K1670)","v":40380.951251724146},null,null,{"$f":"SUM(N1631:N1670)","v":45819.028464002775}]
["Calcul besoins"]
["Calcul conso PAC"]
["Calcul conso PAC",null,null,{"$f":"E1492","v":"Air/Eau"},null,null,null,"index pac sélectionnée :",{"$f":"MATCH(C1747,Data_Tech!$F$2:$ZZ$2,0)","v":160},null,null,null,null,null,null,null,"Papp"]
["Calcul conso PAC",null,null,{"$f":"VLOOKUP(D1674,BDD_Dev!B185:C186,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,"Index de la t° ext :",{"$f":"Data_Tech!E535","v":526},null,null,null,{"$f":"G1333","v":"Simultané"},null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(C1471),0,C1471)","v":5.4},null,{"$f":"J1350","v":1}]
["Calcul conso PAC","T°ext","Occur","Tsf","Loi do","Perf PAC","Pc","COPPC","Tdep max","BN","Tdc","COPCP","Régul","Fourni PAC",null,"Conso","Fourni App",null,"Conso","Besoins non satisfait","Cause","Energie gratuite",null,"Graph","ConsoPAC","Energie gratuite","Appoint","Première ligne"]
["Calcul conso PAC","°C","h","°C","°C",null,"kW",null,null,"kW",null,null,null,"kW","kWh","kWh","kW","kWh","kWh",null,null,"kWh",null,null,null,null,null,{"$f":"MIN(AB1679:AB1719)","v":1687}]
["Calcul conso PAC",{"$f":"-15+G1321","v":-15},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-15,{"$f":"IF(ISERROR(VLOOKUP(X1678,$B$1678:$R$1719,15,FALSE)),\"\",VLOOKUP(X1678,$B$1678:$R$1719,15,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR(VLOOKUP(X1678,$B$1678:$V$1719,21,FALSE)),\"\",VLOOKUP(X1678,$B$1678:$V$1719,21,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR(VLOOKUP(X1678,$B$1678:$S$1719,18,FALSE)),\"\",VLOOKUP(X1678,$B$1678:$S$1719,18,FALSE))","v":0}]
["Calcul conso PAC",{"$f":"B1678+1","v":-14},null,null,null,null,null,null,{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$I$1675+ABS(-25-MIN(20,$B1679)),$I$1674)","v":61},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"X1678+1","v":-14},{"$f":"IF(ISERROR(VLOOKUP(X1679,$B$1678:$R$1719,15,FALSE)),\"\",VLOOKUP(X1679,$B$1678:$R$1719,15,FALSE))","v":0},0,{"$f":"IF(ISERROR(VLOOKUP(X1679,$B$1678:$S$1719,18,FALSE)),\"\",VLOOKUP(X1679,$B$1678:$S$1719,18,FALSE))","v":0}]
["Calcul conso PAC",{"$f":"B1679+1","v":-13},{"$f":"C1631","v":0},{"$f":"IF(D$1674<>\"Air/eau\",D$1675,B1680)","v":-13},{"$f":"MAX(I$1357,B1680*J$1356+J$1357)","v":78.538461538461547},{"$f":"IF(D1680<K$1492,\"Segment 1\",IF(D1680<L$1492,\"Segment 2\",\"Segment 3\"))","v":"Segment 1"},{"$f":"D1680*(E1680*HLOOKUP(F1680,AD$1492:AF$1494,2)+HLOOKUP(F1680,AD$1492:AF$1494,3))+(E1680*HLOOKUP(F1680,AG$1492:AI$1494,2)+HLOOKUP(F1680,AG$1492:AI$1494,3))","v":8.0863461538461543},{"$f":"D1680*(E1680*HLOOKUP(F1680,AD$1496:AF$1498,2)+HLOOKUP(F1680,AD$1496:AF$1498,3))+(E1680*HLOOKUP(F1680,AG$1496:AI$1498,2)+HLOOKUP(F1680,AG$1496:AI$1498,3))","v":0.95711538461538437},62,{"$f":"L1631","v":0},{"$f":"MIN(1,J1680/G1680)","v":0},{"$f":"H1680*K1680^(1-0.9)","v":0},{"$f":"IF(E1680>I1680,\"App\",IF(M$1675=\"Alterné optimisé\",IF(H1680<I$1723,\"App\",IF(J1680>G1680,\"App\",\"PAC\")),IF(M$1675=\"Simultané optimisé\",IF(H1680<I$1723,\"App\",IF(J1680>G1680,\"PAC+app\",\"PAC\")),IF(J1680>G1680,IF(M$1675<>\"Alterné\",\"PAC+app\",\"App\"),\"PAC\"))))","v":"App"},{"$f":"IF(C1680=0,\"\",IF(M1680<>\"App\",G1680*K1680,0))","v":""},{"$f":"IF(C1680=0,0,N1680*C1680)","v":0},{"$f":"IF(L1680=0,0,O1680/L1680)","v":0},{"$f":"IF(C1680=0,\"\",IF(M1680<>\"PAC\",MIN(Q$1675,J1680-N1680),0))","v":""},{"$f":"IF(C1680=0,0,Q1680*C1680)","v":0},{"$f":"R1680/S$1675","v":0},{"$f":"IF(C1680=0,0,ROUND(MAX(0,J1680-N1680-Q1680),1))","v":0},{"$f":"IF(C1680=0,\"\",IF(T1680>0,IF(E1680>I1680,\"Tmax\",IF(J1680>G1680+Q$1675,\"Puiss\",\"Autre\")),\"\"))","v":""},{"$f":"O1680-P1680","v":0},null,-13,0,0,{"$f":"IF(ISERROR(VLOOKUP(X1680,$B$1678:$S$1719,18,FALSE)),\"\",VLOOKUP(X1680,$B$1678:$S$1719,18,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(I1680>E1680,ROW(),\"\")","v":""}]
["Calcul conso PAC",-12,{"$f":"C1632","v":0},{"$f":"IF(D$1674<>\"Air/eau\",D$1675,B1681)","v":-12},76.84615384615384,"Segment 1",8.7569230769230764,1.025384615384616,63,{"$f":"L1632","v":0},0,0,{"$f":"IF(E1681>I1681,\"App\",IF(M$1675=\"Alterné optimisé\",IF(H1681<I$1723,\"App\",IF(J1681>G1681,\"App\",\"PAC\")),IF(M$1675=\"Simultané optimisé\",IF(H1681<I$1723,\"App\",IF(J1681>G1681,\"PAC+app\",\"PAC\")),IF(J1681>G1681,IF(M$1675<>\"Alterné\",\"PAC+app\",\"App\"),\"PAC\"))))","v":"App"},"",0,{"$f":"IF(L1681=0,0,O1681/L1681)","v":0},"",0,0,{"$f":"IF(C1681=0,0,ROUND(MAX(0,J1681-N1681-Q1681),1))","v":0},{"$f":"IF(C1681=0,\"\",IF(T1681>0,IF(E1681>I1681,\"Tmax\",IF(J1681>G1681+Q$1675,\"Puiss\",\"Autre\")),\"\"))","v":""},{"$f":"O1681-P1681","v":0},null,-12,0,0,0,{"$f":"IF(I1681>E1681,ROW(),\"\")","v":""}]
["Calcul conso PAC",-11,0,-11,75.15384615384616,"Segment 1",9.3957692307692291,1.0957692307692308,64,0,0,0,{"$f":"IF(E1682>I1682,\"App\",IF(M$1675=\"Alterné optimisé\",IF(H1682<I$1723,\"App\",IF(J1682>G1682,\"App\",\"PAC\")),IF(M$1675=\"Simultané optimisé\",IF(H1682<I$1723,\"App\",IF(J1682>G1682,\"PAC+app\",\"PAC\")),IF(J1682>G1682,IF(M$1675<>\"Alterné\",\"PAC+app\",\"App\"),\"PAC\"))))","v":"App"},"",0,0,"",0,0,0,"",0,null,-11,0,0,0,""]
["Calcul conso PAC",-10,0,-10,73.461538461538467,"Segment 1",10.002884615384612,1.1682692307692308,65,0,0,0,"App","",0,0,"",0,0,0,"",0,null,-10,0,0,0,""]
["Calcul conso PAC",-9,0,-9,71.769230769230774,"Segment 1",10.578269230769228,1.2428846153846154,66,0,0,0,"App","",0,0,"",0,0,0,"",0,null,-9,0,0,0,""]
["Calcul conso PAC",-8,0,-8,70.07692307692308,"Segment 1",11.121923076923073,1.3196153846153849,67,0,0,0,"App","",0,0,"",0,0,0,"",0,null,-8,0,0,0,""]
["Calcul conso PAC",-7,2,-7,68.384615384615387,"Segment 2",11.633846153846154,1.3984615384615386,68,18.23063333333333,1,1.3984615384615386,"App",0,0,0,5.4,10.8,10.8,12.8,"Tmax",0,null,-7,0,0,10.8,""]
["Calcul conso PAC",-6,17,-6,66.692307692307693,"Segment 2",11.797252747252745,1.4830769230769232,69,17.453859770114942,1,1.4830769230769232,"PAC+app",11.797252747252745,200.55329670329667,135.22784528749256,5.4,91.800000000000011,91.800000000000011,{"$f":"IF(C1687=0,0,ROUND(MAX(0,J1687-N1687-Q1687),1))","v":0.3},"Puiss",65.32545141580411,null,-6,135.22784528749256,65.32545141580411,91.800000000000011,1687]
["Calcul conso PAC",-5,21,-5,65,"Segment 2",11.964285714285712,1.5785714285714292,70,16.768602353585113,1,1.5785714285714292,"PAC+app",11.964285714285712,251.24999999999994,159.16289592760171,4.804316639299401,100.89064942528742,100.89064942528742,0,"",92.087104072398233,null,-5,159.16289592760171,92.087104072398233,100.89064942528742,1688]
["Calcul conso PAC",-4,20,-4,63.307692307692307,"Segment 2",12.134945054945053,1.6849450549450553,71,16.00024827586207,1,1.6849450549450553,"PAC+app",12.134945054945053,242.69890109890105,144.03965303593552,3.8653032209170171,77.306064418340341,77.306064418340341,0,"",98.659248062965531,null,-4,144.03965303593552,98.659248062965531,77.306064418340341,1689]
["Calcul conso PAC",-3,44,-3,61.615384615384613,"Segment 2",12.309230769230769,1.8021978021978025,72,15.252826436781611,1,1.8021978021978025,"PAC+app",{"$f":"IF(C1690=0,\"\",IF(M1690<>\"App\",G1690*K1690,0))","v":12.309230769230769},{"$f":"IF(C1690=0,0,N1690*C1690)","v":541.6061538461538},{"$f":"IF(L1690=0,0,O1690/L1690)","v":300.52536585365846},{"$f":"IF(C1690=0,\"\",IF(M1690<>\"PAC\",MIN(Q$1675,J1690-N1690),0))","v":2.9435956675508415},{"$f":"IF(C1690=0,0,Q1690*C1690)","v":129.51820937223704},129.51820937223704,{"$f":"IF(C1690=0,0,ROUND(MAX(0,J1690-N1690-Q1690),1))","v":0},{"$f":"IF(C1690=0,\"\",IF(T1690>0,IF(E1690>I1690,\"Tmax\",IF(J1690>G1690+Q$1675,\"Puiss\",\"Autre\")),\"\"))","v":""},{"$f":"O1690-P1690","v":241.08078799249535},null,-3,{"$f":"IF(ISERROR(VLOOKUP(X1690,$B$1678:$R$1719,15,FALSE)),\"\",VLOOKUP(X1690,$B$1678:$R$1719,15,FALSE))","v":300.52536585365846},{"$f":"IF(ISERROR(VLOOKUP(X1690,$B$1678:$V$1719,21,FALSE)),\"\",VLOOKUP(X1690,$B$1678:$V$1719,21,FALSE))","v":241.08078799249535},129.51820937223704,1690]
["Calcul conso PAC",-2,74,-2,59.923076923076927,"Segment 2",12.487142857142857,1.9303296703296702,73,14.519211618515067,1,1.9303296703296702,"PAC+app",{"$f":"IF(C1691=0,\"\",IF(M1691<>\"App\",G1691*K1691,0))","v":12.487142857142857},{"$f":"IF(C1691=0,0,N1691*C1691)","v":924.04857142857145},478.69987475805539,2.0320687613722104,150.37308834154356,150.37308834154356,0,"",445.34869667051606,null,-2,478.69987475805539,445.34869667051606,150.37308834154356,1691]
["Calcul conso PAC",-1,70,-1,58.230769230769234,"Segment 2",12.668681318681317,2.0693406593406589,74,13.769863218390801,1,2.0693406593406589,"PAC+app",12.668681318681317,886.80769230769215,428.54601455047532,1.1011818997094842,77.082732979663888,77.082732979663888,0,"",458.26167775721683,null,-1,428.54601455047532,458.26167775721683,77.082732979663888,1692]
["Calcul conso PAC",0,107,0,56.53846153846154,"Segment 2",12.853846153846153,2.2192307692307689,75,13.038207970780963,1,2.2192307692307689,"PAC+app",12.853846153846153,1375.3615384615384,{"$f":"IF(L1693=0,0,O1693/L1693)","v":619.74696707105727},0.18436181693481046,19.72671441202472,19.72671441202472,0,"",755.61457139048116,null,0,619.74696707105727,755.61457139048116,19.72671441202472,1693]
["Calcul conso PAC",1,159,1,54.846153846153847,"Segment 2",13.042637362637361,2.3799999999999994,75,12.29444670714957,0.94263501815736295,2.3659813339167743,"PAC",12.29444670714957,1954.8170264367816,826.2182792459613,0,0,0,0,"",1128.5987471908202,null,1,826.2182792459613,1128.5987471908202,0,1694]
["Calcul conso PAC",2,195,2,53.153846153846153,"Segment 2",13.235054945054944,2.5516483516483515,75,11.549530857648099,0.87264698980062694,2.5171244175110736,"PAC",11.549530857648099,2252.1585172413793,894.73468278866721,0,0,0,0,"",1357.4238344527121,null,2,894.73468278866721,1357.4238344527121,0,1695]
["Calcul conso PAC",{"$f":"B1695+1","v":3},243,3,51.461538461538467,"Segment 2",13.431098901098901,2.7341758241758236,75,10.812150432808286,0.80500862307876098,2.6755094678757478,"PAC",10.812150432808286,2627.3525551724133,982.00084384617435,0,0,0,0,"",1645.351711326239,null,3,982.00084384617435,1645.351711326239,0,1696]
["Calcul conso PAC",4,289,4,49.769230769230774,"Segment 2",13.63076923076923,2.9275824175824172,75,{"$f":"L1648","v":10.065969979716025},0.73847409557736077,2.8401590198540934,"PAC",10.065969979716025,2909.0653241379309,1024.2614247308509,0,0,0,0,"",1884.8038994070801,null,4,1024.2614247308509,1884.8038994070801,0,1697]
["Calcul conso PAC",5,343,5,48.07692307692308,"Segment 2",13.834065934065933,3.1318681318681314,75,9.3250953553835316,0.67406758069735595,3.0107438764219641,"PAC",9.3250953553835316,3198.5077068965516,1062.3645976481168,0,0,0,0,"",2136.1431092484345,null,5,1062.3645976481168,2136.1431092484345,0,1698]
["Calcul conso PAC",6,398,6,46.384615384615387,"Segment 2",14.04098901098901,3.3470329670329666,75,8.5835814590192356,0.61132313772921543,3.1863030066922815,"PAC",8.5835814590192356,3416.2654206896559,1072.1721736803995,0,0,0,0,"",2344.0932470092566,null,6,1072.1721736803995,2344.0932470092566,0,1699]
["Calcul conso PAC",7,440,7,44.692307692307693,"Segment 3",14.251538461538463,3.5730769230769228,75,7.8409804597701136,0.5501848436174851,3.3658381472178469,"PAC",7.8409804597701136,3450.03140229885,1025.0140533794224,0,0,0,0,"",2425.0173489194276,null,7,1025.0140533794224,2425.0173489194276,0,1700]
["Calcul conso PAC",8,466,8,43,"Segment 3",14.543076923076924,3.8092307692307696,75,7.1011432489763706,0.48828341392517088,3.5457203582757928,"PAC",7.1011432489763706,3309.1327540229886,933.275165453868,0,0,0,0,"",2375.8575885691207,null,8,933.275165453868,2375.8575885691207,0,1701]
["Calcul conso PAC",9,470,9,41.307692307692307,"Segment 3",14.858047337278109,4.0544970414201185,75,6.3565637808755202,0.42781959409479164,3.7244577753101615,"PAC",6.3565637808755202,2987.5849770114946,802.15299977798713,0,0,0,0,"",2185.4319772335075,null,9,802.15299977798713,2185.4319772335075,0,1702]
["Calcul conso PAC",10,451,10,39.615384615384613,"Segment 3",15.196449704142013,4.3088757396449706,75,5.6166080740117739,0.36960001733042197,3.9006516603933314,"PAC",5.6166080740117739,2533.0902413793101,649.40180819014222,0,0,0,0,"",1883.6884331891679,null,10,649.40180819014222,1883.6884331891679,0,1703]
["Calcul conso PAC",11,459,11,37.92307692307692,"Segment 3",15.558284023668641,4.5723668639053265,75,4.8722392081736903,0.31316044884908956,4.0711561432532255,"PAC",4.8722392081736903,2236.3577965517238,549.31761835218379,0,0,0,0,"",1687.0401781995402,null,11,549.31761835218379,1687.0401781995402,0,1704]
["Calcul conso PAC",12,399,12,36.230769230769234,"Segment 3",15.943550295857989,4.8449704142011836,75,4.1300812260536395,0.25904401149138045,4.2328071785733394,"PAC",4.1300812260536395,1647.9024091954022,389.31667323216573,0,0,0,0,"",1258.5857359632364,null,12,389.31667323216573,1258.5857359632364,0,1705]
["Calcul conso PAC",13,386,13,34.53846153846154,"Segment 3",16.352248520710059,5.1266863905325444,75,3.3896131439461623,0.20728728160247994,4.3802007703008732,"PAC",3.3896131439461623,1308.3906735632186,298.7056398041193,0,0,0,0,"",1009.6850337590993,null,13,298.7056398041193,1009.6850337590993,0,1706]
["Calcul conso PAC",14,279,14,32.846153846153847,"Segment 3",16.784378698224852,5.417514792899409,75,{"$f":"L1658","v":2.6474474601408966},0.15773282453528623,4.5039370707334205,"PAC",2.6474474601408966,738.6378413793102,163.99825969571785,0,0,0,0,"",574.63958168359238,null,14,163.99825969571785,574.63958168359238,0,1707]
["Calcul conso PAC",15,238,15,31.153846153846157,"Segment 3",17.239940828402368,5.7174556213017755,75,1.9048596059113299,0.11049107562904865,4.5870716351931167,"PAC",1.9048596059113296,453.35658620689645,98.83355270247705,0,0,0,0,"",354.5230335044194,null,15,98.83355270247705,354.5230335044194,0,1708]
["Calcul conso PAC",{"$f":"B1708+1","v":16},167,16,29.461538461538463,"Segment 3",17.718934911242602,6.026508875739645,75,1.1625772179778371,6.5612138867341616E-2,4.5894878034621733,"PAC",1.1625772179778371,194.15039540229878,42.303281698632574,0,0,0,0,"",151.8471137036662,null,16,42.303281698632574,151.8471137036662,0,1709]
["Calcul conso PAC",17,130,17,27.76923076923077,"Segment 3",18.221360946745563,6.3446745562130182,75,0.41771096374889505,2.2924246161947666E-2,4.3494952072495874,"PAC",0.41771096374889505,54.302425287356357,12.484764943951879,0,0,0,0,"",41.817660343404476,null,17,12.484764943951879,41.817660343404476,0,1710]
["Calcul conso PAC",18,96,18,26.07692307692308,"Segment 3",18.747218934911242,6.6719526627218944,75,{"$f":"L1662","v":0},0,0,"PAC",0,0,0,0,0,0,0,"",0,null,18,0,0,0,1711]
["Calcul conso PAC",19,74,19,24.384615384615387,"Segment 3",19.296508875739644,7.0083431952662725,75,0,0,0,"PAC",0,0,0,0,0,0,0,"",0,null,19,0,0,0,1712]
["Calcul conso PAC",20,53,20,22.692307692307693,"Segment 3",19.869230769230768,7.3538461538461544,75,0,0,0,"PAC",0,0,0,0,0,0,0,"",0,null,20,0,0,0,1713]
["Calcul conso PAC",21,30,21,21,"Segment 3",20.465384615384615,7.70846153846154,75,0,0,0,"PAC",0,0,0,0,0,0,0,"",0,null,21,0,0,0,1714]
["Calcul conso PAC",22,12,22,21,"Segment 3",20.900769230769228,7.8769230769230782,75,{"$f":"L1666","v":0},0,0,"PAC",0,0,0,0,0,0,0,"",0,null,22,0,0,0,1715]
["Calcul conso PAC",23,9,23,21,"Segment 3",21.336153846153842,8.0453846153846165,75,0,0,0,"PAC",0,0,0,0,0,0,0,"",0,null,23,0,0,0,1716]
["Calcul conso PAC",24,3,24,21,"Segment 3",21.771538461538455,8.2138461538461556,75,{"$f":"L1668","v":0},0,0,"PAC",0,0,0,0,0,0,0,"",0,null,24,0,0,0,1717]
["Calcul conso PAC",25,0,25,21,"Segment 3",22.206923076923072,8.3823076923076947,75,0,0,0,"PAC","",0,0,"",0,0,0,"",0,null,25,0,0,0,1718]
["Calcul conso PAC",26,0,26,21,"Segment 3",22.642307692307689,8.550769230769232,75,{"$f":"L1670","v":0},0,0,"PAC","",0,0,"",0,0,0,"",0,null,26,0,0,0,1719]
["Calcul conso PAC",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PAC utile jusqu’à =",{"$f":"INDEX(INDIRECT(L1721),MIN(MATCH(\"PAC\",INDIRECT(M1721),FALSE),IF(ISERROR(MATCH(\"PAC+app\",INDIRECT(M1721),FALSE)),23,MATCH(\"PAC+app\",INDIRECT(M1721),FALSE))),1)","v":-6},null,{"$f":"SUM(O1680:O1719)","v":39693.43020671972},{"$f":"SUM(P1680:P1719)","v":13092.504435655115},null,null,{"$f":"SUM(S1680:S1719)","v":657.49745894909699},{"$f":"ROUND(MAX(T1678:T1719),0)","v":13}]
["Calcul conso PAC","Calcul du meilleur COP",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"\"B\"&AB1677&\":B\"&ROW(M1719)","v":"B1687:B1719"},{"$f":"\"M\"&AB1677&\":M\"&ROW(M1719)","v":"M1687:M1719"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(T1720<>0,IF(U1723>0,Paramétrage!F273,Paramétrage!F271),\"\")","v":"Attention ! Aux températures les plus froides, la température d'eau nécessaire pour couvrir le besoin de chauffage ne peut être fournie par l'installation."}]
["Calcul conso PAC",null,"Appoint :","Perf","Energie","Coût kWh fourni par appoint",null,null,"COP mini"]
["Calcul conso PAC",null,null,{"$f":"S1675","v":1},{"$f":"F1460","v":"Electricité"},{"$f":"F1860/D1723","v":11.588888888888889},null,null,{"$f":"'Prix Energie'!P5/F1723","v":1.8983700862895494},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tmax",{"$f":"COUNTIF(U1677:U1719,T1723)","v":1}]
["Calcul conso PAC",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Puiss"]
["Rapport","Rapport CEE du 1 juillet 2022",null,null,null,null,null,"Affichage :"]
[null,"Température de base (T base) :",null,null,null,null,{"$f":"T°base_corrigée","v":-5},{"$f":"G1726","v":-5}]
[null,"Déperditions thermiques à T base :",null,null,null,null,{"$f":"Deperditions_Valeur_retenue*1000","v":17148.491399290837},{"$f":"G1727","v":17148.491399290837}]
[null,"Température d'arrêt de la PAC (T arrêt PAC) :",null,null,null,"f(PAC)",{"$f":"VLOOKUP($C$2019,$B$1809:$E$1813,4)","v":-10},-10]
[null,{"$f":"\"Puissance à \"&IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,\"40 % des déperditions à T base : \",\"60 % des déperditions à T base ou T arrêt PAC si T arrêt PAC > T base :\")","v":"Puissance à 60 % des déperditions à T base ou T arrêt PAC si T arrêt PAC > T base :"},null,null,null,"f(PAC)",{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,Deperditions_Valeur_retenue*1000*0.4,IF(C1742=TRUE,Deperditions_Valeur_retenue*1000,G1734)*0.6)","v":10289.094839574502},{"$f":"IF(OR(C1741=TRUE,C1742=TRUE),\"à T base \",\"à T arrêt PAC \")&ROUND(G1729,0)&\" W\"","v":"à T base 10289 W"}]
[null,{"$f":"\"Puissance à \"&IF(C1741=TRUE,\"80 % des déperditions à T base :\",\"130 % des déperditions à T base ou T arrêt PAC si T arrêt PAC > T base :\")","v":"Puissance à 130 % des déperditions à T base ou T arrêt PAC si T arrêt PAC > T base :"},null,null,null,"f(PAC)",{"$f":"IF($C$1741=TRUE,$G$1727*0.8,IF(C1742=TRUE,$G$1727,G1734)*1.3)","v":22293.03881907809},{"$f":"IF(G1728>G1726,\"à T arrêt PAC \",\"à T base \")&ROUND(G1730,0)&\" W\"","v":"à T base 22293 W"}]
[null,{"$f":"\"Puissance de la PAC installée\"&IF(C1741=TRUE,\" à 0 °C / 50 °C\",\" à T base ou T arrêt PAC si T arrêt PAC > T base :\")","v":"Puissance de la PAC installée à T base ou T arrêt PAC si T arrêt PAC > T base :"},{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,\"à 0 °C / 50 °C\",IF(C1742=TRUE,\"à T base \",\"à T arrêt PAC \")&C1743&\" °C / \"&C1744&\" °C\")","v":"à T base -5 °C / 65 °C"},null,null,"f(PAC)",{"$f":"ROUND(VLOOKUP(Gamme_BDD_Gx,$B$1809:$I$1813,6)*1000,0)","v":11015},{"$f":"IF(C1741=TRUE,\"\",IF(G1728>G1726,\"à T arrêt PAC \",\"à T base \"))&ROUND(G1731,0)&\" W\"","v":"à T base 11015 W"},{"$f":"IF(AND(G1729<G1731,G1731<G1730),\"OK\",\"!\")","v":"OK"}]
[null,{"$f":"\"Température d'eau départ \"&IF(G1728>G1726,\"à T arrêt PAC\",\"à T base\")&\" :\"","v":"Température d'eau départ à T base :"},null,null,null,"f(PAC)",{"$f":"VLOOKUP(Gamme_BDD_Gx,$B$1809:$D$1813,3)","v":65},{"$f":"IF(G1728>G1726,\"à T arrêt PAC \",\"à T base \")&ROUND(G1732,0)&\" °C\"","v":"à T base 65 °C"}]
[]
[null,{"$f":"\"Déperditions à T arrêt PAC (\"&G1728&\" °C)\"","v":"Déperditions à T arrêt PAC (-10 °C)"},null,null,null,"f(PAC)",{"$f":"ROUND(VLOOKUP(Gamme_BDD_Gx,$B$1809:$I$1813,7),0)","v":17148},{"$f":"IF(C1742=TRUE,\"Non applicable\",G1734)","v":"Non applicable"}]
[null,"Part PcPAC à T arrêt / Déperditions à T arrêt :",null,null,null,null,{"$f":"G1731/G1734","v":0.64234896197807323},{"$f":"IF(C1742=TRUE,\"à T base \"&ROUND(G1735*100,1)&\" %\",\"à T arrêt PAC \"&ROUND(G1736*100,1)&\" %\")","v":"à T base 64,2 %"},{"$f":"IF(AND(0.6<G1735,G1735<1.1),\"OK\",\"!\")","v":"OK"}]
[null,"Part PcPAC à 0 °C ext et 50 °C eau départ / Déperditions à T base :",null,null,null,null,{"$f":"ROUND(VLOOKUP(Gamme_BDD_Gx,$B$1809:$I$1813,6)*1000,0)/G1727","v":0.64233055512133952},{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,B1736,B1735)","v":"Part PcPAC à T arrêt / Déperditions à T arrêt :"},{"$f":"IF(AND(0.4<G1736,G1736<0.8),\"OK\",\"!\")","v":"OK"}]
[null,"La température d'arrêt de la PAC à la température de départ de 35 °C est",null,null,null,"f(PAC)",{"$f":"IF(ISERROR(BDD_Produits!$D$176)=TRUE,-20,BDD_Produits!$D$176)","v":-25},{"$f":"B1737& \" \"&G1737&\" °C\"","v":"La température d'arrêt de la PAC à la température de départ de 35 °C est -25 °C"}]
[null,"La température d'eau départ demandée à T base est",null,null,null,null,{"$f":"Teau_départ","v":65},{"$f":"IF($G$1545>=$G$1543,B1738& \" \"&G1738&\" °C\",\"\")","v":"La température d'eau départ demandée à T base est 65 °C"}]
[null,"Les déperditions concernent les pièces du logement desservies par le réseau de chauffage",null,null,null,null,{"$f":"Simpli!P36","v":"Oui"},{"$f":"IF(G1739=\"oui\",G1739&\", \"&LOWER(B1739),\"Non les deperditions ne concerne pas les pieèces du logement desservies par le réseau de chauffage\")","v":"Oui, les déperditions concernent les pièces du logement desservies par le réseau de chauffage"}]
[null,"Les déperditions sont calculées sans considération des éventuels autres générateurs présents",null,null,null,null,{"$f":"Simpli!P37","v":"Oui"},{"$f":"IF(G1740=\"oui\",G1740&\", \"&LOWER(B1740),\"Non, les déperditions sont calculées avec considération des éventuels autres générateurs présents\")","v":"Oui, les déperditions sont calculées sans considération des éventuels autres générateurs présents"}]
[null,"Hybride ?",{"$f":"Systeme_PAC_hybride","v":false}]
[null,"T Arret PAC < T base",{"$f":"IF(G1728<=G1726,TRUE,FALSE)","v":true}]
[null,"Temperature exterieur à prendre en compte",{"$f":"IF(G1728<G1726,G1726,G1728)","v":-5}]
[null,{"$f":"\"Température d'eau départ \"&IF(G1740>G1738,\"à T arrêt PAC\",\"à T base\")&\" :\"","v":"Température d'eau départ à T arrêt PAC :"},{"$f":"G1732","v":65}]
[null,"Référence de l'opération :",{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,IF(AND(Chaudiere_hybride_neuve_ou_existante=2,Solution_éligible_CEE=1),\"N° de chantier CEE :\",\"\"),\"N° de chantier CEE :\")","v":"N° de chantier CEE :"},{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,IF(AND(Chaudiere_hybride_neuve_ou_existante=2,Solution_éligible_CEE=1),\"BAR-TH-159\",\"\"),IF(H1975>1,\"BART-TH-172\",\"BAR-TH-171\"))","v":"BAR-TH-171"},{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,IF(AND(Chaudiere_hybride_neuve_ou_existante=2,Solution_éligible_CEE=1),\"VRAI : BAR-TH-159\",\"FAUX\"),\" VRAI : \"&IF(H1975>1,\"BART-TH-172\",\"BAR-TH-171\"))","v":" VRAI : BAR-TH-171"}]
[null,"Nombre de PAC en cascade ou pas",{"$f":"_xlfn.NUMBERVALUE(Calculs!$C$2173)","v":1}]
[null,"PAC selectionnet cascade ou pas",{"$f":"IF(RIGHT(C1456,9)=\"cascades)\",LEFT(C1456,LEN(C1456)-16),C1456)","v":"aroTHERM plus 155/6 - 230 V S3"}]
[null,"Phrase de circonstance",{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,IF(AND(Chaudiere_hybride_neuve_ou_existante=2,Solution_éligible_CEE=1),G1748,G1749),G1748)","v":"Suivant l’arrêté du 20 juillet 2022 modifiant certaines dispositions relatives aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie (JO 4 aout 2022)"},{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,IF(AND(Chaudiere_hybride_neuve_ou_existante=2,Solution_éligible_CEE=1),G1750,G1749),G1750)","v":"Document à concerver pour les contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie"},{"$f":"IF(D1502=\"\",IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,IF(AND(Chaudiere_hybride_neuve_ou_existante=2,Solution_éligible_CEE=1),D1502,G1749),D1502),D1502)","v":""},{"$f":"IF(D1622=\"\",IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,IF(AND(Chaudiere_hybride_neuve_ou_existante=2,Solution_éligible_CEE=1),D1622,G1749),D1622),D1622)","v":""},"Suivant l’arrêté du 20 juillet 2022 modifiant certaines dispositions relatives aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie (JO 4 aout 2022)"]
[null,"Type de PAC",{"$f":"IF(H1975>1,\"La pompe à chaleur est du type eau glycolé / eau et elle est conçue pour fonctionner à : \",\"La pompe à chaleur est du type air / eau et elle est conçue pour fonctionner à : \")","v":"La pompe à chaleur est du type air / eau et elle est conçue pour fonctionner à : "},null,null,null,"Ce dossier n’a pas vocation à être utilisé dans le cadre d’une demande d’aide CEE."]
[null,null,null,null,null,null,"Document à concerver pour les contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie"]
[null,null,null,null,"BDD_G1",null,null,null,"BDD_G2",null,null,"BDD_G3",null,null,"BDD_G4",null,null,"BDD_G5"]
[null,null,null,null,"Index de la PAC qui representera la gamme du point de vue T de départ",{"$f":"MATCH(C1361,Data_Tech!$F$2:$ZZ$2,0)","v":156},null,null,null,{"$f":"MATCH(C1380,Data_Tech!$F$2:$ZZ$2,0)","v":123},null,null,{"$f":"MATCH(C1399,Data_Tech!$F$2:$ZZ$2,0)","v":5},null,null,{"$f":"MATCH(C1418,Data_Tech!$F$2:$ZZ$2,0)","v":40},null,null,{"$f":"MATCH(C1437,Data_Tech!$F$2:$ZZ$2,0)","v":31}]
[null,"T°ext","Loi d'eau",null,"Tdep max modif 2022-04","Température d'arrêt de la PAC (T arrêt PAC) :",null,null,"Tdep max modif 2022-04","Température d'arrêt de la PAC (T arrêt PAC) :",null,"Tdep max modif 2022-04","Température d'arrêt de la PAC (T arrêt PAC) :",null,"Tdep max modif 2022-04","Température d'arrêt de la PAC (T arrêt PAC) :",null,"Tdep max modif 2022-04","Température d'arrêt de la PAC (T arrêt PAC) :"]
[null,"°C","°C",null,null,{"$f":"INDEX($B$1755:$B$1800,MATCH(TRUE,F1755:F1800,0))","v":-6},null,null,null,{"$f":"INDEX($B$1755:$B$1800,MATCH(TRUE,J1755:J1800,0))","v":1},null,null,{"$f":"INDEX($B$1755:$B$1800,MATCH(TRUE,M1755:M1800,0))","v":-2},null,null,{"$f":"INDEX($B$1755:$B$1800,MATCH(TRUE,P1755:P1800,0))","v":-4},null,null,{"$f":"INDEX($B$1755:$B$1800,MATCH(TRUE,S1755:S1800,0))","v":-5}]
[null,-25,{"$f":"MAX(I$1357,B1755*J$1356+J$1357)","v":98.84615384615384},null,{"$f":"ROUND(INDEX(Data_Tech_PAC,$I$1675+ABS(-25-MIN(20,$B1755)),F$1752),0)","v":50},{"$f":"IF(AND($C1754>E1754=TRUE,C1755>E1755=FALSE),TRUE,FALSE)","v":false},null,null,{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$I$1675+ABS(-25-MIN(20,$B1755)),J$1752)","v":0},{"$f":"IF(AND($C1754>I1754=TRUE,$C1755>I1755=FALSE),TRUE,FALSE)","v":false},null,{"$f":"ROUND(INDEX(Data_Tech_PAC,$I$1675+ABS(-25-MIN(20,$B1755)),M$1752),0)","v":0},{"$f":"IF(AND($C1754>L1754=TRUE,$C1755>L1755=FALSE),TRUE,FALSE)","v":false},null,{"$f":"ROUND(INDEX(Data_Tech_PAC,$I$1675+ABS(-25-MIN(20,$B1755)),P$1752),0)","v":0},{"$f":"IF(AND($C1754>O1754=TRUE,$C1755>O1755=FALSE),TRUE,FALSE)","v":false},null,{"$f":"ROUND(INDEX(Data_Tech_PAC,$I$1675+ABS(-25-MIN(20,$B1755)),S$1752),0)","v":60},{"$f":"IF(AND($C1754>R1754=TRUE,$C1755>R1755=FALSE),TRUE,FALSE)","v":false}]
[null,{"$f":"B1755+1","v":-24},{"$f":"MAX(I$1357,B1756*J$1356+J$1357)","v":97.15384615384616},null,51,false,null,null,{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$I$1675+ABS(-25-MIN(20,$B1756)),J$1752)","v":0},false,null,0,false,null,0,false,null,60,false]
[null,{"$f":"B1756+1","v":-23},95.461538461538453,null,52,false,null,null,{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$I$1675+ABS(-25-MIN(20,$B1757)),J$1752)","v":0},false,null,0,false,null,0,false,null,60,false]
[null,-22,93.769230769230774,null,53,false,null,null,{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$I$1675+ABS(-25-MIN(20,$B1758)),J$1752)","v":0},false,null,0,false,null,0,false,null,60,false]
[null,-21,92.07692307692308,null,54,false,null,null,{"$f":"INDEX(Data_Tech_PAC,$I$1675+ABS(-25-MIN(20,$B1759)),J$1752)","v":0},false,null,0,false,null,0,false,null,60,false]
[null,-20,90.384615384615387,null,55,false,null,null,{"$f":"ROUND(INDEX(Data_Tech_PAC,$I$1675+ABS(-25-MIN(20,$B1760)),J$1752),0)","v":43},false,null,43,false,null,50,false,null,65,false]
[null,-19,{"$f":"MAX(I$1357,B1761*J$1356+J$1357)","v":88.692307692307693},null,56,false,null,null,44,false,null,44,false,null,51,false,null,65,false]
[null,-18,87,null,57,false,null,null,45,false,null,45,false,null,52,false,null,65,false]
[null,-17,85.307692307692307,null,58,false,null,null,47,false,null,47,false,null,53,false,null,65,false]
[null,-16,83.615384615384613,null,59,false,null,null,48,false,null,48,false,null,54,false,null,65,false]
[null,-15,81.92307692307692,null,60,false,null,null,49,false,null,49,false,null,55,false,null,65,false]
[null,-14,80.230769230769226,null,61,false,null,null,50,false,null,50,false,null,56,false,null,65,false]
[null,-13,78.538461538461547,null,62,false,null,null,51,false,null,51,{"$f":"IF(AND($C1766>L1766=TRUE,$C1767>L1767=FALSE),TRUE,FALSE)","v":false},null,57,{"$f":"IF(AND($C1766>O1766=TRUE,$C1767>O1767=FALSE),TRUE,FALSE)","v":false},null,65,false]
[null,-12,76.84615384615384,null,63,false,null,null,53,false,null,53,false,null,58,false,null,65,{"$f":"IF(AND($C1767>R1767=TRUE,$C1768>R1768=FALSE),TRUE,FALSE)","v":false}]
[null,-11,75.15384615384616,null,64,false,null,null,54,false,null,54,false,null,58,false,null,65,false]
[null,-10,73.461538461538467,null,65,false,null,null,55,false,null,55,false,null,59,false,null,65,false]
[null,-9,71.769230769230774,null,66,false,null,null,55,false,null,56,false,null,60,false,null,65,false]
[null,-8,70.07692307692308,null,67,false,null,null,55,{"$f":"IF(AND($C1771>I1771=TRUE,$C1772>I1772=FALSE),TRUE,FALSE)","v":false},null,56,false,null,61,false,null,65,false]
[null,-7,68.384615384615387,null,68,false,null,null,55,false,null,57,false,null,61,false,null,65,false]
[null,-6,66.692307692307693,null,69,true,null,null,55,false,null,58,false,null,62,false,null,65,false]
[null,-5,65,null,70,false,null,null,55,false,null,58,false,null,63,false,null,65,true]
[null,-4,63.307692307692307,null,71,false,null,null,55,false,null,59,false,null,64,true,null,65,false]
[null,-3,61.615384615384613,null,72,false,null,null,55,false,null,60,false,null,64,false,null,65,false]
[null,-2,59.923076923076927,null,73,false,null,null,55,false,null,60,true,null,65,false,null,65,false]
[null,-1,58.230769230769234,null,74,false,null,null,55,false,null,61,false,null,65,false,null,65,false]
[null,0,56.53846153846154,null,75,false,null,null,55,false,null,62,false,null,65,false,null,65,false]
[null,1,54.846153846153847,null,75,false,null,null,55,true,null,62,false,null,65,false,null,65,false]
[null,2,53.153846153846153,null,75,false,null,null,55,false,null,63,false,null,65,false,null,65,false]
[null,3,51.461538461538467,null,75,false,null,null,55,false,null,63,false,null,65,false,null,65,false]
[null,4,49.769230769230774,null,75,false,null,null,55,false,null,63,false,null,65,false,null,65,false]
[null,5,48.07692307692308,null,75,false,null,null,55,false,null,63,false,null,65,false,null,65,false]
[null,6,46.384615384615387,null,75,false,null,null,55,false,null,63,false,null,65,false,null,65,false]
[null,7,44.692307692307693,null,75,false,null,null,55,false,null,63,false,null,65,false,null,65,false]
[null,8,43,null,75,false,null,null,55,false,null,63,false,null,65,false,null,65,false]
[null,9,41.307692307692307,null,75,false,null,null,55,false,null,63,false,null,65,false,null,65,false]
[null,10,39.615384615384613,null,75,false,null,null,55,false,null,63,false,null,65,false,null,65,false]
[null,11,37.92307692307692,null,75,false,null,null,55,false,null,63,false,null,65,false,null,65,false]
[null,12,36.230769230769234,null,75,false,null,null,55,false,null,63,false,null,65,false,null,65,false]
[null,13,34.53846153846154,null,75,false,null,null,55,false,null,63,false,null,65,false,null,65,false]
[null,14,32.846153846153847,null,75,false,null,null,55,false,null,63,false,null,65,false,null,65,false]
[null,15,31.153846153846157,null,75,false,null,null,55,false,null,63,false,null,65,false,null,65,false]
[null,16,29.461538461538463,null,75,false,null,null,55,false,null,63,false,null,65,false,null,65,false]
[null,17,27.76923076923077,null,75,false,null,null,55,false,null,63,false,null,65,false,null,65,false]
[null,18,26.07692307692308,null,75,false,null,null,55,false,null,63,false,null,65,false,null,65,false]
[null,19,24.384615384615387,null,75,false,null,null,55,false,null,63,false,null,65,false,null,65,false]
[null,{"$f":"B1799+1","v":20},22.692307692307693,null,75,false,null,null,55,false,null,63,false,null,65,false,null,65,false]
[]
[null,null,null,null,"T° d'eau départ à T ref ou à T arrêt PAC :",{"$f":"IF(F1754>T°base_corrigée,INDEX(E1755:E1800,MATCH(F1754,$B$1755:$B$1800,0),1),Teau_départ)","v":65},null,null,null,{"$f":"IF(J1754>T°base_corrigée,INDEX(I1755:I1800,MATCH(J1754,$B$1755:$B$1800,0),1),Teau_départ)","v":55},null,null,{"$f":"IF(M1754>T°base_corrigée,INDEX(L1755:L1800,MATCH(M1754,$B$1755:$B$1800,0),1),Teau_départ)","v":60},null,null,{"$f":"IF(P1754>T°base_corrigée,INDEX(O1755:O1800,MATCH(P1754,$B$1755:$B$1800,0),1),Teau_départ)","v":64},null,null,{"$f":"IF(S1754>T°base_corrigée,INDEX(R1755:R1800,MATCH(S1754,$B$1755:$B$1800,0),1),Teau_départ)","v":65}]
[null,null,null,null,"quelle est la T° d' eau départ max > à la loi d'eau demande a t base",{"$f":"INDEX(E1755:E1800,MATCH(TRUE,F1755:F1800,0))","v":69},null,null,null,{"$f":"INDEX(I1755:I1800,MATCH(TRUE,J1755:J1800,0))","v":55},null,null,{"$f":"INDEX(L1755:L1800,MATCH(TRUE,M1755:M1800,0))","v":60},null,null,{"$f":"INDEX(O1755:O1800,MATCH(TRUE,P1755:P1800,0))","v":64},null,null,{"$f":"INDEX(R1755:R1800,MATCH(TRUE,S1755:S1800,0))","v":65}]
[null,null,null,null,"jusqu'à quelle T° Ext la T° max PAC est > à T° lois d'eau",{"$f":"IF(MIN(E1755:E1800)>F1802,INDEX($B$1755:$B$1800,MATCH(MIN(E1755:E1800),E1755:E1800,0)),INDEX($B$1755:$B$1800,MATCH(Teau_départ,E1755:E1800,0)))","v":-10},null,null,null,{"$f":"IF(MIN(I1760:I1800)>J1802,INDEX($B$1760:$B$1800,MATCH(MIN(I1760:I1800),I1760:I1800,0)),INDEX($B$1760:$B$1800,MATCH(Teau_départ,I1760:I1800,0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF(MIN(L1760:L1800)>M1802,INDEX($B$1760:$B$1800,MATCH(MIN(L1760:L1800),L1760:L1800,0)),INDEX($B$1760:$B$1800,MATCH(Teau_départ,L1760:L1800,0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF(MIN(O1760:O1800)>P1802,INDEX($B$1755:$B$1800,MATCH(MIN(O1760:O1800),O1755:O1800,0)),INDEX($B$1755:$B$1800,MATCH(Teau_départ,O1755:O1800,0)))","v":-2},null,null,{"$f":"IF(MIN(R1760:R1800)>S1802,INDEX($B$1755:$B$1800,MATCH(MIN(R1760:R1800),R1755:R1800,0)),INDEX($B$1755:$B$1800,MATCH(Teau_départ,R1755:R1800,0)))","v":-20}]
[null,null,null,null,"Température d'arret PAC à depart  T base",{"$f":"IF(F1803>=Teau_départ,F1804,F1754)","v":-10},null,null,null,{"$f":"IF(J1803>=Teau_départ,J1804,J1754)","v":1},null,null,{"$f":"IF(M1803>=Teau_départ,M1804,M1754)","v":-2},null,null,{"$f":"IF(P1803>=Teau_départ,P1804,P1754)","v":-4},null,null,{"$f":"IF(S1803>=Teau_départ,S1804,S1754)","v":-20}]
[]
[]
[null,null,null,"Température d'eau départ à T arrêt PAC :","Température d'arrêt de la PAC (T arrêt PAC) :","T Arret PAC < T base","Puissance T base ou T arrêt PAC en fontion de la PAC ou à 0/50°C pour hybride","Déperditions à T arrêt PAC ou ","Part PcPAC à T arrêt / Déperditions à T arrêt ou Part PcPAC à 0 °C ext et 50 °C eau départ / Déperditions à T base :","Texte a afficher dans le rapport","La température d'eau départ demandée à T base est"]
["Reccueil des information par gamme","BDD_G1",{"$f":"C1375","v":"aroTHERM plus 155/6 - 230 V S3"},{"$f":"F1802","v":65},{"$f":"F1805","v":-10},{"$f":"IF(E1809<=T°base_corrigée,TRUE,FALSE)","v":true},{"$f":"F1375","v":11.015476734461437},{"$f":"ROUND(H1375*1000,0)","v":17148},{"$f":"F1376","v":0.64235835549458153},{"$f":"AD1368","v":"*à T base -5 °C / 65 °C"}]
[null,"BDD_G2",{"$f":"C1394","v":"aroTHERM Split 10 - 230V"},{"$f":"J1802","v":55},{"$f":"J1805","v":1},{"$f":"IF(E1810<=T°base_corrigée,TRUE,FALSE)","v":false},{"$f":"F1394","v":12.16363112035193},{"$f":"ROUND(H1394*1000,0)","v":12948},{"$f":"F1395","v":0.93941073592381386},{"$f":"AD1387","v":"*à T arrêt PAC 1 °C / 55 °C"}]
[null,"BDD_G3",{"$f":"C1413","v":"aroTHERM VWL 155/2 A 230V"},{"$f":"M1802","v":60},{"$f":"M1805","v":-2},{"$f":"IF(E1811<=T°base_corrigée,TRUE,FALSE)","v":false},{"$f":"F1413","v":7.5855999999999977},{"$f":"ROUND(H1413*1000,0)","v":15048},{"$f":"F1414","v":0.50409859215768349},{"$f":"AD1406","v":"*à T arrêt PAC -2 °C / 55 °C"}]
[null,"BDD_G4",{"$f":"C1432","v":"flexoTHERM exclusive VWF 57/4-5 - 400V + aroCOLLECT"},{"$f":"P1802","v":64},{"$f":"P1805","v":-4},{"$f":"IF(E1812<=T°base_corrigée,TRUE,FALSE)","v":false},{"$f":"F1432","v":0},{"$f":"ROUND(H1432*1000,0)","v":16313},{"$f":"F1433","v":0},{"$f":"AD1425","v":"*à T arrêt PAC -4 °C / 55 °C"}]
[null,"BDD_G5",{"$f":"C1451","v":"flexoTHERM exclusive - 11 kW - 230V"},{"$f":"S1802","v":65},{"$f":"S1805","v":-20},{"$f":"IF(E1813<=T°base_corrigée,TRUE,FALSE)","v":true},{"$f":"F1451","v":""},{"$f":"ROUND(H1451*1000,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"F1452","v":""},{"$f":"AD1444","v":"*à T base -5 °C / 55 °C"}]
[]
[null,null,null,null,{"$f":"\"Puissance de la PAC installée\"&IF(Q1817=TRUE,\" à 0 °C / 50 °C\",\" à T base ou T arrêt PAC si T arrêt PAC > T base :\")","v":"Puissance de la PAC installée à T base ou T arrêt PAC si T arrêt PAC > T base :"}]
[null,null,null,"Température d'arrêt de la PAC (T arrêt PAC) :",{"$f":"\"Puissance à \"&IF(Q1817=TRUE,\"40 % des déperditions à T base : \",\"60 % des déperditions à T base ou T arrêt PAC si T arrêt PAC > T base :\")","v":"Puissance à 60 % des déperditions à T base ou T arrêt PAC si T arrêt PAC > T base :"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"\"Température d'eau départ \"&IF(P1821>N1821,\"à T arrêt PAC\",\"à T base\")&\" :\"","v":"Température d'eau départ à T base :"},"Référence de l'opération :","Nombre de PAC en cascade ou pas","PAC selectionnet cascade ou pas"]
[null,null,null,null,{"$f":"\"Puissance à \"&IF(Q1817=TRUE,\"80 % des déperditions à T base :\",\"110 % des déperditions à T base ou T arrêt PAC si T arrêt PAC > T base :\")","v":"Puissance à 110 % des déperditions à T base ou T arrêt PAC si T arrêt PAC > T base :"}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"\"Température d'eau départ \"&IF(D1821>B1821,\"à T arrêt PAC\",\"à T base\")&\" :\"","v":"Température d'eau départ à T base :"}]
[]
[null,null,null,"Temperature exterieur à prendre en compte"]
[]
[null,"Température de base (T base) :"]
[null,"Déperditions thermiques à T base :"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Les déperditions concernent les pièces du logement desservies par le réseau de chauffage"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Les déperditions sont calculées sans considération des éventuels autres générateurs présents"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Hybride ?"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Rapport",null,null,null,null,null,null,null,"HP / HC",{"$f":"'Prix Energie'!P6","v":"Oui"},null,"Affichage"]
["Rapport","Energie départ :",{"$f":"L1350","v":"Gaz naturel"},{"$f":"VLOOKUP(C1860,BDD_Dev!B169:F172,5,FALSE)","v":234},null,{"$f":"VLOOKUP(C1860,I1866:M1869,5,FALSE)","v":11.588888888888889},null,null,"HP :",{"$f":"'Prix Energie'!P7","v":24},null,{"$f":"IF(J1859=\"Oui\",\"Tarif HP :\",\"Tarif :\")","v":"Tarif HP :"}]
["Rapport","Ancienne conso :",{"$f":"ROUND(N1671,0)","v":45819},{"$f":"IF(L1350=\"Electricité\",CONCATENATE(C1861,\" kWh\"),CONCATENATE(C1861,\" kWh PCI\"))","v":"45819 kWh PCI"},null,null,null,null,"HC :",{"$f":"'Prix Energie'!P8","v":18}]
["Rapport","Ancien CO2 :",{"$f":"C1861*D1860/1000","v":10721.646000000001}]
["Rapport","Ancien Coût :",{"$f":"C1861*F1860/100","v":5309.9129999999996}]
["Rapport"]
["Rapport","Besoins par PAC",{"$f":"O1720","v":39693.43020671972},null,null,null,null,null,null,null,null,"Conversion unité -> PCI","Coût c€/kWh PCI"]
["Rapport","Conso PAC",{"$f":"P1720","v":13092.504435655115},null,null,null,null,null,"Gaz naturel",{"$f":"'Prix Energie'!H6","v":10.43},"c€/kWh PCS",{"$f":"BDD_Dev!D169","v":0.9},{"$f":"J1866/L1866","v":11.588888888888889}]
["Rapport","Taux de couv",{"$f":"C1865/K1671","v":0.98297412458863087},null,null,null,null,null,"Propane",{"$f":"'Prix Energie'!H7","v":1.79},"€/kg",{"$f":"BDD_Dev!D170","v":12.75},{"$f":"J1867*100/L1867","v":14.03921568627451}]
["Rapport","Conso Appoint",{"$f":"ROUND(S1720,0)","v":657},{"$f":"IF(C1467=\"Electrique\",CONCATENATE(C1868,\" kWh\"),CONCATENATE(C1868,\" kWh PCI\"))","v":"657 kWh PCI"},null,null,null,null,"Fioul",{"$f":"'Prix Energie'!H8","v":155},"c€/l",{"$f":"BDD_Dev!D171","v":9.9700000000000006},{"$f":"J1868/L1868","v":15.546639919759278}]
["Rapport","COP saison PAC",{"$f":"O1720/P1720","v":3.0317675584376125},null,null,null,null,null,"Electricité",{"$f":"IF(J1859=\"Oui\",ROUND((16*J1860+8*J1861)/24,1),J1860)","v":22},"c€/kWh",1,{"$f":"J1869/L1869","v":22}]
["Rapport","Conso App",{"$f":"S1720","v":657.49745894909699},null,"Energie Appoint :",{"$f":"F1460","v":"Electricité"}]
["Rapport","Coût E. PAC",{"$f":"C1866*M1869/100","v":2880.3509758441255}]
["Rapport","Coût E. App",{"$f":"C1868*VLOOKUP(F1870,I1866:M1869,5,FALSE)/100","v":144.54}]
["Rapport","Coût Total",{"$f":"SUM(C1871:C1872)","v":3024.8909758441255}]
["Rapport","Economie",{"$f":"C1873-C1863","v":-2285.0220241558741}]
["Rapport","CO2 PAC",{"$f":"BDD_Dev!F172*C1866/1000","v":2356.6507984179207}]
["Rapport","CO2 App",{"$f":"VLOOKUP(F1870,BDD_Dev!B169:F172,5,FALSE)*C1870/1000","v":118.34954261083745}]
["Rapport","CO2 Total",{"$f":"C1875+C1876","v":2475.0003410287582}]
["Rapport","CO2 évité",{"$f":"C1877-C1862","v":-8246.6456589712434}]
["Rapport","CO2 évité",{"$f":"C1878/C1862","v":-0.76915854701519182}]
["Graph",null,null,null,"Text","Déper","Ppac","Loi do","Tdep max","Text","ConsoPAC","Energie gratuite","Appoint"]
["Graph",{"$f":"H1609","v":""},"",null,{"$f":"B1631","v":-13},{"$f":"D1631","v":22.396799999999999},{"$f":"IF(E1680>I1680,#N/A,G1680)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"E1680","v":78.538461538461547},{"$f":"I1680","v":62},{"$f":"X1678","v":-15},{"$f":"Y1678","v":0},{"$f":"Z1678","v":0},{"$f":"AA1678","v":0}]
["Graph","","",null,-12,21.696899999999999,{"$error":"#N/A"},76.84615384615384,63,{"$f":"X1679","v":-14},{"$f":"Y1679","v":0},{"$f":"Z1679","v":0},{"$f":"AA1679","v":0}]
["Graph","","",null,-11,20.997,{"$error":"#N/A"},75.15384615384616,64,-13,0,0,{"$f":"AA1680","v":0}]
["Graph","","",null,-10,20.297099999999997,{"$error":"#N/A"},73.461538461538467,65,-12,0,0,0]
["Graph","","",null,-9,19.597200000000001,{"$error":"#N/A"},71.769230769230774,66,-11,0,0,0]
["Graph","","",null,-8,18.897299999999998,{"$error":"#N/A"},70.07692307692308,67,-10,0,0,0]
["Graph",null,null,null,-7,18.197399999999998,{"$error":"#N/A"},68.384615384615387,68,-9,0,0,0]
["Graph","Mur extérieur",{"$f":"IF(E1965<3,#N/A,IF(E1965=3,F1538,BI2146))","v":243.00765860077325},85.425000000000011,-6,17.497499999999999,11.797252747252745,66.692307692307693,69,-8,0,0,0]
["Graph","Plancher bas",{"$f":"IF(E1965<3,#N/A,IF(E1965=3,F1539,BL2146))","v":29.7},26.999999999999996,-5,16.797599999999999,11.964285714285712,65,70,-7,0,0,10.8]
["Graph",{"$f":"IF(C1541=0,B1540,B1541)","v":"Toiture (Comble)"},{"$f":"IF(E1965<3,#N/A,IF(E1965=3,F1541+F1540,BK2146+BM2146))","v":257.40000000000003},45,-4,16.0977,12.134945054945053,63.307692307692307,71,-6,135.22784528749256,65.32545141580411,91.800000000000011]
["Graph","Fenêtres",{"$f":"IF(E1965<3,#N/A,IF(E1965=3,F1542,BN2146))","v":63.360000000000007},48,-3,15.3978,12.309230769230769,61.615384615384613,72,-5,159.16289592760171,92.087104072398233,100.89064942528742]
["Graph","Ponts thermiques",{"$f":"IF(E1965<3,#N/A,IF(E1965=3,F1543,BG2146))","v":59.346765860077326},30.812370331392067,-2,14.697899999999999,12.487142857142857,59.923076923076927,73,-4,144.03965303593552,98.659248062965531,77.306064418340341]
["Graph","Air neuf",{"$f":"IF(E1965<3,#N/A,IF(E1965=3,F1544,BH2146))","v":47.123999999999995},85,-1,13.997999999999999,12.668681318681317,58.230769230769234,74,-3,300.52536585365846,241.08078799249535,129.51820937223704]
["Graph",null,null,null,0,13.2981,12.853846153846153,56.53846153846154,75,-2,478.69987475805539,445.34869667051606,150.37308834154356]
["Graph",null,null,null,1,12.598199999999999,13.042637362637361,54.846153846153847,75,-1,428.54601455047532,458.26167775721683,77.082732979663888]
["Graph",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,2,11.898299999999999,13.235054945054944,53.153846153846153,75,0,619.74696707105727,755.61457139048116,19.72671441202472]
["Graph",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,3,11.198399999999999,13.431098901098901,51.461538461538467,75,1,826.2182792459613,1128.5987471908202,0]
["Graph",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,4,10.4985,13.63076923076923,49.769230769230774,75,2,894.73468278866721,1357.4238344527121,0]
["Graph",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,5,9.7986000000000004,13.834065934065933,48.07692307692308,75,3,982.00084384617435,1645.351711326239,0]
["Graph",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,6,9.0986999999999991,14.04098901098901,46.384615384615387,75,4,1024.2614247308509,1884.8038994070801,0]
["Graph",null,null,null,7,8.3987999999999996,14.251538461538463,44.692307692307693,75,5,1062.3645976481168,2136.1431092484345,0]
["Graph",null,null,null,8,7.6989000000000001,14.543076923076924,43,75,6,1072.1721736803995,2344.0932470092566,0]
["Graph",null,null,null,9,6.9989999999999997,14.858047337278109,41.307692307692307,75,7,1025.0140533794224,2425.0173489194276,0]
["Graph",null,null,null,10,6.2990999999999993,15.196449704142013,39.615384615384613,75,8,933.275165453868,2375.8575885691207,0]
["Graph",null,null,null,11,5.5991999999999997,15.558284023668641,37.92307692307692,75,9,802.15299977798713,2185.4319772335075,0]
["Graph",null,null,null,12,4.8993000000000002,15.943550295857989,36.230769230769234,75,10,649.40180819014222,1883.6884331891679,0]
["Graph",null,null,null,13,4.1993999999999998,16.352248520710059,34.53846153846154,75,11,549.31761835218379,1687.0401781995402,0]
["Graph",null,null,null,14,3.4994999999999998,16.784378698224852,32.846153846153847,75,12,389.31667323216573,1258.5857359632364,0]
["Graph",null,null,null,15,2.7995999999999999,17.239940828402368,31.153846153846157,75,13,298.7056398041193,1009.6850337590993,0]
["Graph",null,null,null,16,2.0996999999999999,17.718934911242602,29.461538461538463,75,14,163.99825969571785,574.63958168359238,0]
["Graph",null,null,null,17,1.3997999999999999,18.221360946745563,27.76923076923077,75,15,98.83355270247705,354.5230335044194,0]
["Graph",null,null,null,18,0.69989999999999997,18.747218934911242,26.07692307692308,75,16,42.303281698632574,151.8471137036662,0]
["Graph",null,null,null,19,0,19.296508875739644,24.384615384615387,75,17,12.484764943951879,41.817660343404476,0]
["Graph",null,null,null,20,0,19.869230769230768,22.692307692307693,75,18,0,0,0]
["Graph",null,null,null,21,0,20.465384615384615,21,75,19,0,0,0]
["Graph",null,null,null,22,0,20.900769230769228,21,75,20,0,0,0]
["Graph"]
["Graph",null,{"$f":"D1918-5","v":-5},{"$f":"D348","v":0},{"$f":"E348","v":10},{"$f":"IF(F348=\"\",D1918,F348)","v":0},{"$f":"IF(G348=\"\",E1918,G348)","v":10},{"$f":"G1918+5","v":15},null,{"$f":"K1918-5","v":-5},{"$f":"K348","v":0},{"$f":"L348","v":10},{"$f":"IF(M348=\"\",K1918,M348)","v":0},{"$f":"IF(N348=\"\",L1918,N348)","v":10},{"$f":"N1918+5","v":15}]
["Graph",{"$f":"C349","v":35},{"$f":"IF(O$348<>\"\",\"\",C$1918*INDEX(LINEST(D1919:E1919,D$1918:E$1918),1)+INDEX(LINEST(D1919:E1919,D$1918:E$1918),2))","v":5.0000000000000018},{"$f":"IF($O$348<>\"\",\"\",D349)","v":5.4},{"$f":"IF($O$348<>\"\",\"\",E349)","v":6.2},{"$f":"IF($O$348<>\"\",\"\",IF(F349=\"\",D1919,F349))","v":5.4},{"$f":"IF($O$348<>\"\",\"\",IF(G349=\"\",E1919,G349))","v":6.2},{"$f":"IF(O$348<>\"\",\"\",H$1918*INDEX(LINEST(F1919:G1919,F$1918:G$1918),1)+INDEX(LINEST(F1919:G1919,F$1918:G$1918),2))","v":6.6000000000000005},null,{"$f":"IF(V$348<>\"\",\"\",J$1918*INDEX(LINEST(K1919:L1919,K$1918:L$1918),1)+INDEX(LINEST(K1919:L1919,K$1918:L$1918),2))","v":3.850000000000001},{"$f":"IF($O$348<>\"\",\"\",K349)","v":4.2},{"$f":"IF($O$348<>\"\",\"\",L349)","v":4.9000000000000004},{"$f":"IF($O$348<>\"\",\"\",IF(M349=\"\",K1919,M349))","v":4.2},{"$f":"IF($O$348<>\"\",\"\",IF(N349=\"\",L1919,N349))","v":4.9000000000000004},{"$f":"IF(V$348<>\"\",\"\",O$1918*INDEX(LINEST(M1919:N1919,M$1918:N$1918),1)+INDEX(LINEST(M1919:N1919,M$1918:N$1918),2))","v":5.2500000000000009}]
["Graph",{"$f":"C350","v":55},{"$f":"IF(O$348<>\"\",\"\",C$1918*INDEX(LINEST(D1920:E1920,D$1918:E$1918),1)+INDEX(LINEST(D1920:E1920,D$1918:E$1918),2))","v":4.9000000000000004},{"$f":"IF($O$348<>\"\",\"\",D350)","v":5.4},{"$f":"IF($O$348<>\"\",\"\",E350)","v":6.4},{"$f":"IF($O$348<>\"\",\"\",IF(F350=\"\",D1920,F350))","v":5.4},{"$f":"IF($O$348<>\"\",\"\",IF(G350=\"\",E1920,G350))","v":6.4},{"$f":"IF(O$348<>\"\",\"\",H$1918*INDEX(LINEST(F1920:G1920,F$1918:G$1918),1)+INDEX(LINEST(F1920:G1920,F$1918:G$1918),2))","v":6.9},null,{"$f":"IF(V$348<>\"\",\"\",J$1918*INDEX(LINEST(K1920:L1920,K$1918:L$1918),1)+INDEX(LINEST(K1920:L1920,K$1918:L$1918),2))","v":2.5499999999999998},{"$f":"IF($O$348<>\"\",\"\",K350)","v":2.8},{"$f":"IF($O$348<>\"\",\"\",L350)","v":3.3},{"$f":"IF($O$348<>\"\",\"\",IF(M350=\"\",K1920,M350))","v":2.8},{"$f":"IF($O$348<>\"\",\"\",IF(N350=\"\",L1920,N350))","v":3.3},{"$f":"IF(V$348<>\"\",\"\",O$1918*INDEX(LINEST(M1920:N1920,M$1918:N$1918),1)+INDEX(LINEST(M1920:N1920,M$1918:N$1918),2))","v":3.55}]
["Graph"]
["Calcul besoins",null,{"$f":"C1629","v":"Pays de la Loire"},null,null,{"$f":"K1922+J1922+I1922","v":14469.992473041873},null,null,{"$f":"SUM(I1631:I1662)","v":3886.5736091954018},{"$f":"SUM(J1631:J1662)","v":3975.333333333333},{"$f":"N1922*N1628","v":6608.0855305131381},null,null,{"$f":"C1575","v":7497.9922371744215}]
["Calcul besoins",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"J1922+I1922","v":7861.9069425287344}]
["Calcul besoins",{"$f":"B1630","v":"T°ext"},"Occur [h]",null,"Tint",null,null,null,null,null,"si apports < bession"]
["Calcul besoins",-13,0,null,{"$f":"$E$1627","v":20},{"$f":"(E1925-B1925)/1000*C1925","v":0},null,null,{"$f":"I1631","v":""},"",{"$f":"IF(M1631=\"\",\"\",IF(SUM(I1925:J1925)>F1631,0,SUM(I1925:J1925)))","v":""}]
["Calcul besoins",-12,0,null,{"$f":"$E$1627","v":20},{"$f":"(E1926-B1926)/1000*C1926","v":0},null,null,"","",""]
["Calcul besoins",-11,0,null,20,{"$f":"(E1927-B1927)/1000*C1927","v":0},null,null,"","",""]
["Calcul besoins",-10,0,null,20,0,null,null,"","",""]
["Calcul besoins",-9,0,null,20,0,null,null,"","",""]
["Calcul besoins",-8,0,null,20,0,null,null,"","",""]
["Calcul besoins",-7,2,null,20,5.3999999999999999E-2,null,null,0,1.3333333333333333,1.3333333333333333]
["Calcul besoins",-6,17,null,20,0.442,null,null,1.3068505747126438,11.333333333333334,12.640183908045978]
["Calcul besoins",-5,21,null,20,0.52500000000000002,null,null,1.3068505747126438,14,15.306850574712644]
["Calcul besoins",-4,20,null,20,0.48,null,null,2.6137011494252875,13.333333333333334,15.947034482758621]
["Calcul besoins",-3,44,null,20,{"$f":"(E1935-B1935)/1000*C1935","v":1.012},null,null,7.8411034482758621,29.333333333333332,37.174436781609195]
["Calcul besoins",-2,74,null,20,1.6279999999999999,null,null,15.682206896551724,49.333333333333336,65.015540229885062]
["Calcul besoins",-1,70,null,20,1.4700000000000002,null,null,18.295908045977011,46.666666666666664,64.962574712643672]
["Calcul besoins",0,107,null,20,2.14,null,null,31.364413793103449,71.333333333333329,102.69774712643678]
["Calcul besoins",1,159,null,20,3.0209999999999999,null,null,53.580873563218397,106,159.5808735632184]
["Calcul besoins",2,195,null,20,3.51,null,null,74.490482758620701,130,204.49048275862071]
["Calcul besoins",3,243,null,20,4.1310000000000002,null,null,101.9343448275862,162,263.93434482758619]
["Calcul besoins",4,289,null,20,4.6239999999999997,null,null,134.60560919540231,192.66666666666666,327.27227586206897]
["Calcul besoins",5,343,null,20,5.1449999999999996,null,null,173.81112643678162,228.66666666666666,402.47779310344828]
["Calcul besoins",{"$f":"B1650","v":6},398,null,20,5.5720000000000001,null,null,218.2440459770115,265.33333333333331,483.57737931034478]
["Calcul besoins",7,440,null,20,5.72,null,null,{"$f":"I1651","v":260.06326436781609},293.33333333333331,553.3965977011494]
["Calcul besoins",8,466,null,20,5.5920000000000005,null,null,294.04137931034484,310.66666666666669,604.70804597701158]
["Calcul besoins",9,470,null,20,5.17,null,null,317.5646896551724,313.33333333333331,630.89802298850577]
["Calcul besoins",10,451,null,20,4.51,null,null,322.79209195402296,300.66666666666669,623.45875862068965]
["Calcul besoins",11,459,null,20,4.1309999999999993,null,null,348.92910344827584,306,654.92910344827578]
["Calcul besoins",12,399,null,20,3.1920000000000002,null,null,320.17839080459771,266,586.17839080459771]
["Calcul besoins",13,386,null,20,2.702,null,null,325.40579310344827,257.33333333333331,582.73912643678159]
["Calcul besoins",14,279,null,20,1.6739999999999999,null,null,246.99475862068968,186,432.99475862068971]
["Calcul besoins",15,238,null,20,1.19,null,null,220.85774712643678,158.66666666666666,379.52441379310346]
["Calcul besoins",16,167,null,20,0.66800000000000004,null,null,162.04947126436784,111.33333333333333,273.38280459770118]
["Calcul besoins",17,130,null,20,0.39,null,null,131.991908045977,86.666666666666671,218.65857471264366]
["Calcul besoins",18,96,null,20,0.192,null,null,100.62749425287356,64,0]
["Calcul besoins",19,74,null,20,7.3999999999999996E-2,null,null,81.024735632183919,49.333333333333336,0]
["Calcul besoins",20,53,null,20,null,null,null,60.115126436781608,35.333333333333336,0]
["Calcul besoins",null,null,null,null,{"$f":"SUBTOTAL(9,F1925:F1958)","v":68.959000000000003},null,null,{"$f":"SUBTOTAL(9,I1925:I1958)","v":4027.7134712643674},{"$f":"SUBTOTAL(9,J1925:J1958)","v":4060},{"$f":"SUBTOTAL(9,K1925:K1958)","v":7697.2794482758618}]
["Calcul besoins",null,null,null,"PERTE (H) =",{"$f":"F1922/F1959","v":209.83472024016984},null,null,null,null,{"$f":"I1959+J1959","v":8087.7134712643674}]
["Modif 2020",null,null,null,null,null,null,"Forçage de la réponse couleur de la selection forme conditionnelle",null,null,"Image sous les cases à cocher",null,null,null,null,null,"Chaudière mixte","Modele PAC GEO > 11kw"]
["Modif 2021",null,null,"Calcul des consommations existante pour comparaison",false]
["Modif 2021",null,null,"Recoupement avec facture :",{"$f":"IF(AND(Recoupement_deper_avec_facture=TRUE,Calcul_conso_pour_comparaison=TRUE),\"Oui\",\"Non\")","v":"Non"}]
["Modif 2021",null,null,"Recoupement avec facture :",true]
["Modif 2021",null,null,"Case de choix deperditions",3,"1 : deper connues; 2 : GV; 3 : calcul deper global; 4 : calcul pièce par pièce"]
["Modif 2021",null,null,"Case d'option - ou + 30 km des la cote ou 12 nord et 12 sud",0]
["Modif 2021",null,null,"Configuration",3,null,"dans l'ordre des images",null,null,null,{"$f":"IF(E1965>=3,\"Paramétrage!E284:J284\",\"Paramétrage!B2843\")","v":"Paramétrage!E284:J284"}]
["Modif 2021",null,null,"Type de construction",2,null,"dans l'ordre des images",null,null,null,{"$f":"IF(E1965>=3,\"Paramétrage!E285:J285\",\"Paramétrage!B285\")","v":"Paramétrage!E285:J285"}]
["Modif 2021",null,null,"Position du plancher bas",4,null,"dans l'ordre des images",null,null,null,{"$f":"IF(E1965>=3,\"Paramétrage!E286:L286\",\"Paramétrage!B286\")","v":"Paramétrage!E286:L286"}]
["Modif 2021",null,null,"Mitoyenneté",1,null,"dans l'ordre des images",null,null,null,{"$f":"IF(E1965>=3,\"Paramétrage!E287:K287\",\"Paramétrage!B287\")","v":"Paramétrage!E287:K287"}]
["Modif 2021",null,null,"Amélioration Murs extérieurs :",0,"Vrai pour Oui"]
["Modif 2021",null,null,"Amélioration Plafond sous-comble :",0,"Vrai pour Oui"]
["Modif 2021",null,null,"Amélioration Plancher :",0,"Vrai pour Oui"]
["Modif 2021",null,null,"Vitrage (texte)",{"$f":"IF(E1965<3,\"Calcul des apports gratuits\",\"Calcul des déperditions et des apports gratuits\")","v":"Calcul des déperditions et des apports gratuits"}]
["Modif 2021",null,null,"Type de la source",1,"1: air / eau, 2: Captage HZ, 3:Captage VT, 4:sur nappe",null,{"$f":"E1975","v":1}]
[null,null,null,"Installation électrique",1,"1 mono, 2 tri"]
[null,null,null,"Installation électrique",1,"1 mono, 2 tri"]
["Modif 2021",null,null,"Choix de la gamme PAC",1,null,null,{"$f":"IF(Source_energie_PAC=1,IF(AND(Systeme_PAC_hybride=TRUE,H1980<>1),IF(OR(E1978=3,E1978=4),1,E1978),E1978),5)","v":1},null,null,"BDD_visuels!A17","BDD_visuels!A11",{"$f":"IF(AND(Systeme_PAC_hybride=TRUE,H1980<>1),\"BDD_visuels!A40\",\"BDD_visuels!A11\")","v":"BDD_visuels!A11"},{"$f":"IF(AND(Systeme_PAC_hybride=TRUE,H1980<>1),\"BDD_visuels!A40\",\"BDD_visuels!A12\")","v":"BDD_visuels!A12"}]
["Modif 2021",null,null,"Hybride ?",false,"Faux : Electrique, Vrai: Hybride"]
[null,null,null,"Choix chaudière hybride :",2,"1 chaudière existante 2 : chaudière neuve",null,{"$f":"IF(E1979=TRUE,IF(Source_energie_PAC=1,E1980,1),\"\")","v":""},"vide = pas de chaudière",{"$f":"Calculs!S1329","v":""}]
[null,null,null,"Production ECS oui/non",true,"vrai si il y a l'ECS"]
["Modif 2021",null,null,"Type ECS",1,"1: Integré ou Chaudiére mixte 2: ballon ECS",null,{"$f":"IF(Production_ECS_oui_non=TRUE,IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,IF(Q1982=TRUE,1,IF(Type_production_ECS=1,1,IF(Type_production_ECS=2,2,1))),IF(AND(R1982=TRUE,H1978>3,Type_production_ECS=1),2,Type_production_ECS)),\"\")","v":1},"vide = pas d\"ECS",null,{"$f":"IF(Production_ECS_oui_non=TRUE,IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,3,IF(AND(OR(H1978=4,H1978=5)=TRUE,R1982=TRUE)=TRUE,10,0)),6)","v":0},{"$f":"IF(Production_ECS_oui_non=TRUE,IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,IF(Q1982=TRUE,10,2),1),6)","v":1},{"$f":"IF(Production_ECS_oui_non=TRUE,IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,10,2),6)","v":2},null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(Choix_chaudiere_appoint,BDD_Ch!$H$6:$L$105,5,FALSE)","v":false},{"$f":"IF(VLOOKUP(K1456,C292:K342,9,FALSE)=FALSE,TRUE,FALSE)","v":true}]
["Modif 2021",null,null,"Volume ballon ECS",2]
["Modif 2021",null,null,"Accessoire appoint",1,"1 ou 2 lier à type d'appoint voir tableau Elect - Chaudiére",null,{"$f":"IF(OR(Systeme_PAC_hybride=TRUE,AND(Systeme_PAC_hybride=FALSE,Production_ECS_oui_non=TRUE,Type_production_ECS=1),C2051=\"\"),\"1\",IF(C2050=\"\",2,E1984))","v":"1"}]
["Modif 2021"]
["Modif 2021",null,null,{"$f":"Calculs!D1480","v":""},null,{"$f":"Calculs!S1335","v":0}]
[]
[null,null,null,"Type d'appoint :",null,null,{"$f":"Calculs!C1460","v":"Appoint interne"},null,null,{"$f":"Calculs!I1468","v":"(Electrique)"}]
[null,null,null,"Affichage bilan des coûts",false]
[null,null,null,"Affichafge des prix",true]
[null,null,null,"Solution éligible CEE",1,"1 : eligible , 2 : toutes les solutions"]
["Modif 2021"]
["Modif 2021"]
["Modif 2021"]
["Modif 2021"]
["Modif 2021"]
["Modif 2021","Choix de la Gamme :",{"$f":"VLOOKUP(H1978,B1999:C2003,2,FALSE)","v":"aroTHERM plus VWL"},null,null,null,"Choix de la gamme :",null,null,{"$f":"INDEX(E5:E16,MATCH(C2019,I5:I16,0))","v":"aroTHERM plus VWL"}]
["Modif 2021",null,"air / eau ","eau glycolée / eau","Modèle choisi"]
["Modif 2021",1,{"$f":"Paramétrage!D7","v":"aroTHERM plus VWL"},{"$f":"Paramétrage!D20","v":"Pompe à chaleur monobloc air / eau haute température"},{"$f":"C1375","v":"aroTHERM plus 155/6 - 230 V S3"}]
["Modif 2021",2,{"$f":"Paramétrage!D8","v":"aroTHERM Split VWL"},{"$f":"Paramétrage!D21","v":"Pompe à chaleur bi-bloc air / eau"},{"$f":"C1394","v":"aroTHERM Split 10 - 230V"}]
["Modif 2021",3,{"$f":"Paramétrage!D9","v":"aroTHERM VWL"},{"$f":"Paramétrage!D22","v":"Pompe à chaleur monobloc air / eau, avec découplage eau glycolée (monophasée)"},{"$f":"C1413","v":"aroTHERM VWL 155/2 A 230V"}]
["Modif 2021",4,{"$f":"Paramétrage!D10","v":"flexoTHERM exclusive air / eau"},{"$f":"Paramétrage!D23","v":"Pompe à chaleur air / eau avec module aroCOLLECT (triphasée)"},{"$f":"C1432","v":"flexoTHERM exclusive VWF 57/4-5 - 400V + aroCOLLECT"}]
["Modif 2021",5,{"$f":"Paramétrage!D11","v":"flexoTHERM exclusive eau glycolée / eau"},{"$f":"Paramétrage!D24","v":"Pompe à chaleur eau glycolée / eau"},{"$f":"C1451","v":"flexoTHERM exclusive - 11 kW - 230V"}]
["Modif 2021"]
["Modif 2021","Choix de la PAC :",{"$f":"VLOOKUP(H1978,B1999:E2003,4,FALSE)","v":"aroTHERM plus 155/6 - 230 V S3"}]
["Modif 2021"]
["Modif 2021","Température de départ chauffage :",{"$f":"IF(C2008=1,C2009,IF(C2008=2,MAX(C2009:C2010),MAX(C2009:C2011)))","v":65},null,null,null,"Type d'émetteurs :"]
["Modif 2021","nombre de zone :",{"$f":"Simpli!I48","v":1},null,null,null,{"$f":"INDEX(List_Emetteur,MATCH(Calculs!C2007,BDD_Dev!C152:C160,0),1)","v":"Emetteurs hautes températures (65 °C)"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(G2008=\"inchangé\",Calculs!G1526,\"Température de départ : \"&VLOOKUP(G2008,BDD_Dev!$B$152:$C$160,2,FALSE)&\" °C\")","v":"Température de départ : 65 °C"}]
["Modif 2021","zone 1",{"$f":"VLOOKUP(Simpli!L52,BDD_Dev!$B$152:$C$160,2,FALSE)","v":65}]
["Modif 2021","zone 2",{"$f":"VLOOKUP(Simpli!L54,BDD_Dev!$B$152:$C$160,2,FALSE)","v":35}]
["Modif 2021","zone 3",{"$f":"VLOOKUP(Simpli!L56,BDD_Dev!$B$152:$C$160,2,FALSE)","v":35}]
["Modif 2021",null,{"$f":"\"Conseil : \"&IF(OR(F2016=TRUE,F2014>1,C2007>55),\"B-\",\"\")&D2017&E2017","v":"Conseil : B-M"}]
["Modif 2021","Type de circuit : Commun",{"$f":"IF(OR(F2016=TRUE,F2014>1,C2007>55),\"B-\",IF(_xlfn.NUMBERVALUE(N1489)=2,\"B-\",\"\"))&D2017&E2017","v":"B-M"},"Nombre de D","Nombre de M","Nombre total circuit =","Choix du schéma Devis:",null,null,{"$f":"C2018","v":"colonne"}]
["Modif 2021",{"$f":"Simpli!C52","v":"Circuit mélangé"},{"$f":"IF(B2014=\"Circuit mélangé\",\"M\",\"D\")","v":"M"},{"$f":"IF($C2014=\"D\",1,0)","v":0},{"$f":"IF($C2014=\"M\",1,0)","v":1},{"$f":"SUM(D2014:E2016)","v":1},"No de schema pour schema",null,null,{"$f":"C2175","v":"VWLA-Q-B-M"}]
["Modif 2021",{"$f":"IF(OR(C2008>1),Simpli!C54,\"\")","v":""},{"$f":"IF(B2015=\"\",\"\",IF(B2015=\"Circuit mélangé\",\"M\",\"D\"))","v":""},{"$f":"IF($C$2008<2,0,IF(C2015=\"D\",1,0))","v":0},{"$f":"IF($C$2008<2,0,IF($C2015=\"M\",1,0))","v":0},"circuit mélangé existe ? ="]
["Modif 2021",{"$f":"IF(OR(C2008>2),Simpli!C56,\"\")","v":""},{"$f":"IF(B2016=\"\",\"\",IF(B2016=\"Circuit mélangé\",\"M\",\"D\"))","v":""},{"$f":"IF($C$2008<3,0,IF(C2016=\"D\",1,0))","v":0},{"$f":"IF($C$2008<3,0,IF($C2016=\"M\",1,0))","v":0},{"$f":"IF(SUM(E2014:E2016)<>0,TRUE,FALSE)","v":true}]
["Modif 2021",null,null,{"$f":"IF(SUM(D2014:D2016)=3,\"D3\",IF(SUM(D2014:D2016)=2,\"D2\",IF(SUM(D2014:D2016)=1,\"D\",\"\")))","v":""},{"$f":"IF(SUM(E2014:E2016)=3,\"M3\",IF(SUM(E2014:E2016)=2,\"M2\",IF(SUM(E2014:E2016)=1,\"M\",\"\")))","v":"M"}]
["Modif 2021","Schema :",{"$f":"HLOOKUP($L$2021,INDIRECT($C$2019&\"!$G$2:$Y$4\"),3,FALSE)","v":"colonne"}]
["Modif 2021","Gamme :",{"$f":"\"BDD_G\"&H1978","v":"BDD_G1"}]
[null,null,null,null,"code PAC","code PAC choisi","ECS Q: integre ; EI: ballon ; MEH60-EI: MEH 60; rien : MEH xx","Echangeur","Hybride = Vrai = \"H\"","Commun","EI : Ballon apres Bouteille","Colonne dans BDD_G","Hybride","Colonne","Chauffage seul ou ballon ECS",null,"Schéma","Appoint","Mode gestion","ECS","Capteurs :","Raccordements :","Passive cooling :","Régulation :","Connectivité :"]
["Modif 2021",null,null,null,"VWLA",null,{"$f":"IF(Production_ECS_oui_non=TRUE,IF(Systeme_PAC_hybride=FALSE,IF(Type_production_ECS_Force=1,\"Q-\",IF(Type_production_ECS_Force=2,\"EI-\",\"\")),\"\"),\"\")","v":"Q-"},{"$f":"IF(AND(OR(H1978=1,H1978=3),Choix_decouplage_oui_non=1),\"E-\",\"\")","v":""},{"$f":"IF($E$1979=TRUE,IF($H$1980=1,\"Hext-\",\"H-\"),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(AND($E$1981=TRUE,$E$1979=TRUE,$H$1982=2),\"-EI\",IF(AND($E$1981=TRUE,$E$1979=FALSE,$H$1982=3),\"-EI\",\"\"))","v":""},{"$f":"G2021&H2021&I2021&\"commun\"&K2021","v":"Q-commun"},"BDD_G1","BDD_G2","BDD_G1",null,{"$f":"+HLOOKUP(L2021,INDIRECT(C2019&\"!G2:Y4\"),3,FALSE)","v":"colonne"}]
["Modif 2021",null,null,null,"VWLAS",{"$f":"INDEX(E2021:E2025,H1978,1)","v":"VWLA"},{"$f":"IF(AND($H$1982=2,H1984=2),\"-MEH60-EI\",IF($E$1981=TRUE,IF($E$1979=FALSE,IF($H$1982=1,\"-Q\",IF($H$1982=2,\"-EI\",\"\")),\"\"),\"\"))","v":"-Q"},{"$f":"IF(ISERROR(AND($J$1487=\"Avec échangeur\",$K$1487=1,$L$1487=1)),\"\",IF(AND($J$1487=\"Avec échangeur\",$K$1487=1,$L$1487=1),\"-E\",\"\"))","v":""},{"$f":"IF($E$1979=TRUE,IF($E$1980=1,\"-Hext\",\"-H\"),IF(AND(G2022<>\"-MEH60-EI\",$C$2053=\"MEH 60\"),\"-MEH60\",\"\"))","v":""},{"$f":"\"-\"&C2013","v":"-B-M"},{"$f":"IF(AND(Production_ECS_oui_non=TRUE,Systeme_PAC_hybride=TRUE,Type_production_ECS_Force=2),\"-EI\",IF(AND(Production_ECS_oui_non=TRUE,Systeme_PAC_hybride=FALSE,Type_production_ECS_Force=3),\"-EI\",\"\"))","v":""},null,"BDD_G5","BDD_G4","BDD_G3"]
["Modif 2021",null,null,null,"VWL",null,null,null,null,null,null,null,"BDD_G8","BDD_G7","BDD_G6"]
["Modif 2021",null,null,null,{"$f":"IF($H$2183=TRUE,\"VWFC\",\"VWFT\")","v":"VWFT"},null,null,null,null,null,null,null,"BDD_G9","BDD_G9","BDD_G9"]
["Modif 2021",null,null,null,{"$f":"IF($H$2183=TRUE,\"VWFC\",\"VWFT\")","v":"VWFT"},null,null,null,null,null,null,null,"BDD_G10","BDD_G10","BDD_G10"]
["Modif 2021",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"BDD_G11","BDD_G11","BDD_G11"]
["Modif 2021",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"BDD_G12","BDD_G12","BDD_G12"]
["Modif 2021"]
["Modif 2021",null,null,"Casse option Appoint",null,"Appoint Possible case option 1","Casse option 2",null,"Appoint Possible \"texte\""]
["Modif 2021",null,null,"aroTHERM plus VWL","Electrique",{"$f":"IF(AND($E$1979=FALSE,$E$1981=TRUE,$H$1982=1),$I$2033,$I$2030)","v":"Integré à la PAC"},{"$f":"IF(AND($E$1979=FALSE,$E$1981=TRUE,$H$1982=1),\"\",$J$2030)","v":""},null,"MEH 97","MEH 60"]
["Modif 2021",null,null,"aroTHERM VWL","Electrique",{"$f":"IF(AND($E$1979=FALSE,$E$1981=TRUE,$H$1982=1),$I$2033,$I$2031)","v":"Integré à la PAC"},{"$f":"IF(AND($E$1979=FALSE,$E$1981=TRUE,$H$1982=1),\"\",$J$2031)","v":""},null,"MEH 61","MEH 60"]
["Modif 2021",null,null,"aroTHERM split VWL","Electrique",{"$f":"IF(AND($E$1979=FALSE,$E$1981=TRUE,$H$1982=1),$I$2033,$I$2032)","v":"Integré à la PAC"},{"$f":"\"\"","v":""},null,"MEH 96",{"$f":"\"\"","v":""}]
["Modif 2021",null,null,"flexoTHERM exclusive air / eau","Electrique","Integré à la PAC",{"$f":"\"\"","v":""},null,"Integré à la PAC"]
[null,null,null,"flexoTHERM exclusive eau glycolée / eau","Electrique","Integré à la PAC",{"$f":"\"\"","v":""},null,"Integré à la PAC"]
["Modif 2021",null,null,"Hybride","Chaudiére",{"$f":"IF(H1980=1,I2035,J2035)","v":"Chaudière neuve"},{"$f":"\"\"","v":""},null,"Chaudière existante","Chaudière neuve"]
["Modif 2021",null,"index PAC ou hybride",{"$f":"IF(E1979=TRUE,MATCH(\"Hybride\",D2030:D2035,0),MATCH(C1997,D2030:D2035,0))","v":1}]
["Modif 2021"]
["Modif 2021"]
["Modif 2021"]
["Modif 2021"]
["Modif 2021"]
["Modif 2021"]
["Modif 2021"]
["Modif 2021"]
[null,"Production ECS","Affichage des cases options","solution Elec"]
[null,"Case option 1",{"$f":"IF(E1981=TRUE,IF(E1979=FALSE,\"Intégré\",\"Production ECS par la chaudière seule\"),\"\")","v":"Intégré"},"Intégré","production ECS par la chaudière"]
[null,"Case option 2",{"$f":"IF(E1981=TRUE,IF(E1979=FALSE,\"Ballon ECS raccordé à la PAC\",\"Production ECS par la PAC et la chaudière\"),\"\")","v":"Ballon ECS raccordé à la PAC"},"Ballon ECS","production par la PAC Ballon ECS"]
[null,"Case option 3",{"$f":"IF(E1981=TRUE,IF(E1979=FALSE,\"Ballon ECS raccordé sur la bouteille de découplage\",\"\"),\"\")","v":"Ballon ECS raccordé sur la bouteille de découplage"},"Ballon ECS","production par la PAC Ballon ECS"]
[null,"Appoints électrique"]
[null,"Case option 1",{"$f":"INDEX(F2030:G2035,D2036,1)","v":"Integré à la PAC"}]
[null,"Case option 2",{"$f":"INDEX(F2030:G2035,D2036,2)","v":""}]
[null,"vrai pour hybride ou ECS intégrer donc pas d'appoint elect",{"$f":"IF(AND(E1979=TRUE,E1981=TRUE,H1982=1),TRUE,FALSE)","v":false}]
[null,"appoint electrique choisi :",{"$f":"IF(AND(E1979=FALSE,H1982<>1),INDEX(C2050:C2051,H1984,1),\"\")","v":""}]
[null,null,"Appoint","ECS avant bouteille","Exchangeur glycol","Appoint","Hybride","Commun","ECS aprés bouteille",null,null,"Appoint","ECS avant bouteille","Exchangeur glycol","Appoint","Hybride","Commun","ECS aprés bouteille"]
[null,"Circuit avec separation glycool",null,null,"E-",null,null,null,null,null,"Circuit avec separation glycool",null,null,"E-"]
[null,"Hybride",null,null,null,null,"H et Hext",null,null,null,"Hybride",null,null,null,null,"H et Hext"]
[null,"circuit Direct",null,null,null,null,null,"D",null,{"$f":"\"Q-\"&H2057","v":"Q-D"},"Appoint Electrique","MEH 60",null,null,"MEH 60"]
[null,"circuit direct sur bouteille",null,null,null,null,null,"B-D",null,{"$f":"\"Q-\"&H2058","v":"Q-B-D"},"Appoint Electrique","MEH xx"]
[null,"2 circuits directs sur bouteille",null,null,null,null,null,"B-D2",null,"Q-B-D2","Production ECS integré","Q","Q"]
[null,"3 circuits directs sur bouteille",null,null,null,null,null,"B-D3",null,"Q-B-D3","Production ECS ballon déporté avant bouteille",null,"EI"]
[null,"circuit mélangé sur bouteille",null,null,null,null,null,"B-M",null,"Q-B-M","Production ECS ballon déporté apres bouteille",null,null,null,null,null,null,"EI"]
[null,"2 circuits mélangés sur bouteille",null,null,null,null,null,"B-M2",null,"Q-B-M2",{"$f":"L2062&M2062&N2062&P2062&Q2062&R2062","v":"Q-Commun"},{"$f":"IF(AND(H1982=1,Production_ECS_oui_non=TRUE),\"Q\",\"\")","v":"Q"},{"$f":"IF(L2062=1,\"\",IF(AND(Production_ECS_oui_non=TRUE,H1982=2),\"EI\",\"\"))","v":""},{"$f":"IF(J1487=\"Avec échangeur\",\"-E\",\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,IF(H1980=1,\"-Hext\",\"-H\"),\"\")","v":""},"-Commun",{"$f":"IF(AND(Production_ECS_oui_non=TRUE,H1982=3),\"-EI\",\"\")","v":""}]
[null,"3 circuits mélangés sur bouteille",null,null,null,null,null,"B-M3",null,"Q-B-M3"]
[null,"circuit direct et mélangé sur bouteille",null,null,null,null,null,"B-DM",null,"Q-B-DM"]
[null,"2 circuits directs et 1 mélangé sur bouteille",null,null,null,null,null,"B-D2M",null,"Q-B-D2M"]
[null,"1 circuit direct et 2 mélangés sur bouteille",null,null,null,null,null,"B-DM2",null,"Q-B-DM2"]
[null,"Appoint Electrique","MEH 60",null,null,"MEH 60"]
[null,"Appoint Electrique","MEH xx"]
[null,"Production ECS integré","Q","Q"]
[null,"Production ECS ballon déporté avant bouteille",null,"EI"]
[null,"Production ECS ballon déporté apres bouteille",null,null,null,null,null,null,"EI"]
[null,null,{"$f":"10*5+10*3","v":80},null,null,null,"Ballon tampon"]
[null,null,null,null,null,null,"Hydraulique circulateur et vanne"]
[null,null,null,null,null,null,"Regul"]
[null,{"$f":"C2072*4","v":320}]
[null,"aroTHERM plus VWL","E-Q-commun","Q-commun"]
[null,"aroTHERM VWL","E-EI-commu","EI-commu"]
[null,"aroTHERM split","E-commun-EI","commun-EI"]
[null,"flexoTHERM","E-commun","commun"]
[null,null,"E-H-EI-commun","H-EI-commun"]
[null,null,"E-H-commun-EI","H-commun-EI"]
[null,null,"E-H-commun","H-commun"]
[]
[null,"Schémas commun possibles",null,null,null,"Sélection",{"$f":"IF(AND(H1982=1,E1979=FALSE),\"Q-\",\"\")&C2013","v":"Q-B-M"}]
[null,"Schéma 1","D",null,".","Ordre",{"$f":"IF(G2084=0,0,MATCH(G2084,C2085:C2104,0))","v":15}]
[null,"Schéma 2","B-D",null,".","Feuille :","BDD_Commun"]
[null,"Schéma 3","B-D2",null,"."]
[null,"Schéma 4","B-D3",null,"."]
[null,"Schéma 5","B-M",null,"."]
[null,"Schéma 6","B-M2",null,"."]
[null,"Schéma 7","B-M3",null,"."]
[null,"Schéma 8","B-DM",null,"."]
[null,"Schéma 9","B-D2M",null,"."]
[null,"Schéma 10","B-DM2",null,"."]
[null,"Schéma 11","Q-D"]
[null,"Schéma 12","Q-B-D"]
[null,"Schéma 13","Q-B-D2"]
[null,"Schéma 14","Q-B-D3"]
[null,"Schéma 15","Q-B-M"]
[null,"Schéma 16","Q-B-M2"]
[null,"Schéma 17","Q-B-M3"]
[null,"Schéma 18","Q-B-DM"]
[null,"Schéma 19","Q-B-D2M"]
[null,"Schéma 20","Q-B-DM2"]
[]
[]
["Accessoires Chaudières","choix de l'accessoire ventouse suivant la gamme",null,null,null,"Sélection",{"$f":"IF(E1979=FALSE,\"pas hybride\",ChoixPAC1Hybride!P19)","v":"pas hybride"},"ListeOptionAccCh"]
[null,"ecoTEC exclusive",1,null,null,"Ordre Colonne",{"$f":"VLOOKUP(G2107,B2108:C2116,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"VLOOKUP(1,$I$2108:$J$2111,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF($G$2108<=3,1,0)","v":{"$error":"#N/A"}},"Ventouse horizontale Ø 60/100 et autre",15]
[null,"ecoTEC plus VCI",1,null,null,"Feuille :","BDD_Acc_Ch",{"$f":"IF(ISERROR(VLOOKUP(2,$I$2108:$J$2111,2,FALSE)),\"\",VLOOKUP(2,$I$2108:$J$2111,2,FALSE))","v":""},{"$f":"IF($G$2108<=3,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},"Ventouse verticale Ø 60/100 et autre",{"$f":"K2108+13","v":28}]
[null,"ecoTEC plus extraCONDENS",1,null,null,"Sélection",{"$f":"Choix_ventouse_chaudiere_appoint","v":"Ventouse horizontale Ø 60/100 et autre"},{"$f":"IF(ISERROR(VLOOKUP(3,$I$2108:$J$2111,2,FALSE)),\"\",VLOOKUP(3,$I$2108:$J$2111,2,FALSE))","v":""},{"$f":"IF($G$2108=4,1,IF(G2108=5,0,3))","v":{"$error":"#N/A"}},"Ventouse horizontale Ø 80/125 et autre",{"$f":"K2109+13","v":41}]
[null,"ecoTEC plus",1,null,null,"Ordre Ligne",{"$f":"IF(ISERROR(VLOOKUP(G2110,J2108:K2111,2,FALSE)),53,VLOOKUP(G2110,J2108:K2111,2,FALSE))","v":15},{"$f":"IF(ISERROR(VLOOKUP(4,$I$2108:$J$2111,2,FALSE)),\"\",VLOOKUP(4,$I$2108:$J$2111,2,FALSE))","v":""},{"$f":"IF($G$2108=5,1,IF(G2108=4,2,4))","v":{"$error":"#N/A"}},"Ventouse verticale Ø 80/125 et autre",{"$f":"K2110+13","v":54}]
[null,"ecoTEC plus systèmes",2,null,null,null,null,"Est erreur de choix de ventouse ?"]
[null,"ecoTEC pro",1,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(VLOOKUP(G2110,H2108:H2111,1,FALSE)),TRUE,FALSE)","v":true}]
[null,"ecoCOMPACT",3,null,null,null,null,{"$f":"IF(H$2113=TRUE,Paramétrage!F246&\" -> \",\"Accessoire :\")","v":"Modifier la sélection -> "}]
[null,"ecoVIT exclusive",4]
[null,"icoVIT exclusive",5]
[]
[null,"Variante 6 accessoires ch","Var. possible",{"$f":"IF(ISERROR(G$1329),\"\",IF(OR(ISERROR(INDEX($D$19:$I$78,5+($G$1325-1)*5,1)),$C2118=\"Var. impossible\"),\"\",INDEX($D$19:$I$78,5+($G$1325-1)*5,1)))","v":"Supports unité extérieure :"},{"$f":"IF($C2118=\"Var. impossible\",0,INDEX($D$19:$I$78,5+($G$1325-1)*5,2))","v":"Plots anti-vibratiles en caoutchouc (x4)"},{"$f":"IF($C2118=\"Var. impossible\",0,INDEX($D$19:$I$78,5+($G$1325-1)*5,3))","v":"Support anti-vibratiles 60 cm (x2)"},{"$f":"IF($C2118=\"Var. impossible\",0,INDEX($D$19:$I$78,5+($G$1325-1)*5,4))","v":""},{"$f":"IF($C2118=\"Var. impossible\",0,INDEX($D$19:$I$78,5+($G$1325-1)*5,5))","v":""},{"$f":"IF($C2118=\"Var. impossible\",0,INDEX($D$19:$I$78,5+($G$1325-1)*5,6))","v":"Réhausse anti-neige (40 centimètres)"},{"$f":"INDEX(E2118:I2118,L2118)","v":"Plots anti-vibratiles en caoutchouc (x4)"},{"$f":"IF(AND(D2118=\"\",J2118=0),0,MATCH(J2118,E2118:I2118,0))","v":1},1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ponts thermiques","Air neuf","Mur extérieur",null,"Plancher haut","Plancher bas","Toiture (Comble)","Fenêtres"]
["Calcul Piece par Piece","Calcul Pièce par Pièce",null,null,null,"MUR",null,"TOITURE (combles aménagés)",null,null,"PLAFOND COMBLES",null,null,"PLANCHER",null,null,"VITRE",null,null,null,"Deperdition par piece",null,"trouver un prorata de surface piece principale sur la surfece topale","Puissance radiateur 100x100 cm à DT 50°C","COSTIC OUTIL DE 2011",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"20-COUNTBLANK(AP2123:AP2142)","v":1},"Deperdition",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"lien avec le type d'emetteur",null,null,{"$f":"F1543*(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)","v":1453.9957635718945},{"$f":"F1544*(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)","v":1154.5379999999998},{"$f":"F1538*(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)","v":5953.6876357189449},null,{"$f":"F1540*(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)","v":0},{"$f":"F1539*(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)","v":727.65},{"$f":"F1541*(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)","v":6306.3000000000011},{"$f":"F1542*(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)","v":1552.3200000000002},{"$f":"SUM(BG2120:BN2120)","v":17148.49139929084}]
["Calcul Piece par Piece",true,null,null,"impact ventillation",null,"MUR",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Aux températures les plus froides ( "]
["Calcul Piece par Piece",null,"Surface            (m²)","Surface\n vitre\n(m²)","Q*0,34*Dtair fois Coef VMC","Tx","Ucorrigé","Tx","Ucorrigé",null,"Tx","Ucorrigé",null,"Tx","Ucorrigé",null,"Tx","Ucorrigé","PONT THERMIQUE","VOLUME",null,null,null,null,"P","S","P","P par pièce","D/Pnom","Tdep","Coef Radiateur",null,null,null,"Puissance des radiateurs","DELTA T réel en °C","T° amb","chute de T°","0=Plancher chauffant\n1 = radiateur","température départ chauffage en °C","température départ à afficher","si le T° > T°calculéé +5°C -> alerte",null,"Hauteur de la Piéce",null,{"$f":"IF(AP2120=0,\"\",\"(!) : \"&AU2121&C1320&IF(AP2120=1,AU2122,AU2123)&AS2123&AS2124&AS2125&AS2126&AS2127&AS2128&AS2129&AS2130&AS2131&AS2132&AS2133&AS2134&AS2135&AS2136&AS2137&AS2138&AS2139&AS2140&AS2141&AS2142&AU2124)","v":"(!) : Aux températures les plus froides ( -5 °C exterieur), la température d'eau nécessaire pour couvrir le besoin de chauffage par l'installation de radiateurs à la piece  salon, n'est pas adaptée "}," °C exterieur), la température d'eau nécessaire pour couvrir le besoin de chauffage par l'installation de radiateurs à la piece ",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AN2145>=75,75,IF(AN2145>=70,70,IF(AN2145>=65,65,IF(AN2145>=60,60,IF(AN2145>=55,55,IF(AN2145>=50,50,IF(AN2145>=45,45,IF(AN2145>=40,40,35))))))))","v":45},{"$f":"MATCH(BD2122,BDD_Dev!C152:C160,0)","v":7},{"$f":"IF(AN2145=0,\"non déterminer\",INDEX(List_Emetteur,Calculs!BE2122,1))","v":"Emetteurs basse températures (45 °C)"},"Pont thermique","Renouvellement d'air","Mur sur ext","Mur sur local non chauffé","Plancher haut","Plancher bas","Toiture (Comble)","Fenêtre"]
["Calcul Piece par Piece",{"$f":"Simpli!C174","v":"Salon"},{"$f":"IF(Simpli!$C174=\"\",,Simpli!I174)","v":30},{"$f":"IF(Simpli!$C174=\"\",,Simpli!L174)","v":4},{"$f":"Simpli!I174*AR2123*0.34*VLOOKUP($C$1518,BDD_Dev!$H$131:$I$134,2,FALSE)*IF(VLOOKUP(Simpli!C174,BDD_Dev!$J$199:$K$214,2,FALSE)=TRUE,Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320,Calculs!$E$1519-Calculs!$E$1519)","v":524.79},{"$f":"$E$1538","v":1},{"$f":"IF(OR(Simpli!G174=0,Simpli!G174=\"\")=TRUE,$D$1538,Simpli!G174)","v":2.5},{"$f":"$E$1541","v":1},{"$f":"$D$1541","v":4},{"$f":"IF($C$1511<>\"Combles aménagés\",0,VLOOKUP(Simpli!$E174,BDD_Dev!$M$199:$O$202,2,FALSE))","v":1},{"$f":"$E$1540","v":0.5},{"$f":"$D$1540","v":2.5},{"$f":"IF($C$1511=\"Combles aménagés\",0,VLOOKUP(Simpli!$E174,BDD_Dev!$M$199:$O$202,2,FALSE))","v":0},{"$f":"$E$1539","v":0.3},{"$f":"$D$1539","v":2},{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$E174,BDD_Dev!$M$199:$O$202,3,FALSE)","v":1},{"$f":"$E$1542","v":1},{"$f":"$D$1542","v":3.2},{"$f":"$G$1512","v":0.1},{"$f":"AR2123*Simpli!I174","v":90},{"$f":"(1+S2123)*(E2123+(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((F2123*G2123*(AR2123*Simpli!J174-Simpli!L174))+((Calculs!H2123*Calculs!I2123*Calculs!J2123)+(Calculs!K2123*Calculs!L2123*Calculs!M2123)+(Calculs!N2123*Calculs!O2123*Calculs!P2123))*Simpli!I174+(Calculs!Q2123*Calculs!R2123*Simpli!L174))+((Calculs!$E$1519-10)*Calculs!F2123*Calculs!G2123*AR2123*Simpli!K174))","v":5786.7040000000006},{"$f":"IF(ISERROR(U2123),\"\",U2123)","v":5786.7040000000006},{"$f":"IF(VLOOKUP(Simpli!C174,BDD_Dev!$J$199:$K$214,2,FALSE)=TRUE,Simpli!I174,0)","v":30},null,{"$f":"VLOOKUP(Simpli!P174,BDD_Dev!$R$190:$S$211,2,FALSE)","v":2550},{"$f":"(Simpli!R174/100)*(Simpli!S174/100)","v":0.96},{"$f":"Y2123*Z2123","v":2448},{"$f":"AA2123*Simpli!T174","v":4896},{"$f":"U2123/AB2123","v":1.1819248366013073},{"$f":"IF(ISERROR(AC2123),\"\",IF(AC2123>4,90,ROUND(MIN(90,-13.661*AC2123^2 + 72.714*AC2123 + 21.396),3)))","v":88.254999999999995},{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$P174,BDD_Dev!$U$190:$Y$208,2,FALSE)","v":-6.9999999999999999E-4},{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$P174,BDD_Dev!$U$190:$Y$208,3,FALSE)","v":0.307},{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$P174,BDD_Dev!$U$190:$Y$208,4,FALSE)","v":2.3972000000000002},{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$P174,BDD_Dev!$U$190:$Y$208,5,FALSE)","v":1.37},{"$f":"IF(AND(ISERROR(Calculs!U2123)=FALSE,Simpli!P174<>\"\",ISNUMBER(Simpli!R174)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!S174)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!T174)=TRUE),Simpli!T174*Simpli!S174*(Calculs!AE2123*POWER(Simpli!R174,2)+Calculs!AF2123*Simpli!R174+Calculs!AG2123),\"-\")","v":5394.5280000000002},{"$f":"IF(AND(ISERROR(Calculs!U2123)=FALSE,Simpli!P174<>\"\",ISNUMBER(Simpli!R174)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!S174)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!T174)=TRUE),50*POWER(U2123/AI2123,1/AH2123),\"-\")","v":52.627966024037264},{"$f":"VLOOKUP($C$1519,BDD_Dev!$B$217:$C$219,2,TRUE)","v":21},10,{"$f":"IF(OR(LEFT(Simpli!P174,8)=\"Plancher\",Simpli!P174=BDD_Dev!$U$190),0,1)","v":1},{"$f":"IF(LEFT(Simpli!P174,8)=\"Plancher\",AE2123,IF(AND(ISERROR(Calculs!U2123)=FALSE,Simpli!P174<>\"\",ISNUMBER(Simpli!R174)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!S174)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!T174)=TRUE),(AK2123-AK2123*EXP(AL2123/AJ2123)-AL2123*EXP(AL2123/AJ2123))/(1-EXP(AL2123/AJ2123)),\"\"))","v":78.786215025320374},{"$f":"IF(AN2123<>\"\",MIN(AN2123,90),\"\")","v":78.786215025320374},{"$f":"IF(AN2123<>\"\",IF(OR(AN2123>75,$AN2123*AM2123>$AQ$2145+5),\"  (!)\",\"\"),\"\")","v":"  (!)"},{"$f":"IF(AN2123<>\"\",V2123,\"\")","v":5786.7040000000006},{"$f":"IF(OR(Simpli!H174=\"\",Simpli!H174=0)=TRUE,Hauteur_sous_plafond,Simpli!H174)","v":3},{"$f":"IF(AN2123<>\"\",IF(OR(AN2123>75,$AN2123>$AQ$2145+5),\" \"&LOWER(B2123)&\", \",\"\"),\"\")","v":" salon, "},null," °C exterieur), la température d'eau nécessaire pour couvrir le besoin de chauffage par l'installation de radiateurs aux pieces",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR($U2123)=TRUE,0,S2123*(E2123+(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((F2123*G2123*(Simpli!H174*Simpli!J174-Simpli!L174))+((Calculs!H2123*Calculs!I2123*Calculs!J2123)+(Calculs!K2123*Calculs!L2123*Calculs!M2123)+(Calculs!N2123*Calculs!O2123*Calculs!P2123))*Simpli!I174+(Calculs!Q2123*Calculs!R2123*Simpli!L174))+((Calculs!$E$1519-10)*Calculs!F2123*Calculs!G2123*Simpli!H174*Simpli!K174)))","v":526.06400000000008},{"$f":"IF(ISERROR($U2123)=TRUE,0,E2123)","v":524.79},{"$f":"IF(ISERROR($U2123)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*(F2123*G2123*(Simpli!H174*Simpli!J174-Simpli!L174)))","v":1041.25},{"$f":"IF(ISERROR($U2123)=TRUE,0,((Calculs!$E$1519-10)*Calculs!F2123*Calculs!G2123*Simpli!H174*Simpli!K174))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2123)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((Calculs!K2123*Calculs!L2123*Calculs!M2123)*Simpli!I174))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2123)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((Calculs!N2123*Calculs!O2123*Calculs!P2123)*Simpli!I174))","v":441},{"$f":"IF(ISERROR($U2123)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((Calculs!H2123*Calculs!I2123*Calculs!J2123)*Simpli!I174))","v":2940},{"$f":"IF(ISERROR($U2123)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*(Calculs!Q2123*Calculs!R2123*Simpli!L174))","v":313.60000000000002},{"$f":"SUM(BG2123:BN2123)","v":5786.7040000000006}]
["Calcul Piece par Piece",{"$f":"Simpli!C175","v":"Entrée"},{"$f":"IF(Simpli!C175=\"\",,Simpli!I175)","v":15},{"$f":"IF(Simpli!$C175=\"\",,Simpli!L175)","v":10},{"$f":"Simpli!I175*AR2124*0.34*VLOOKUP($C$1518,BDD_Dev!$H$131:$I$134,2,FALSE)*IF(VLOOKUP(Simpli!C175,BDD_Dev!$J$199:$K$214,2,FALSE)=TRUE,Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320,Calculs!$E$1519-Calculs!$E$1519)","v":262.39499999999998},{"$f":"$E$1538","v":1},{"$f":"IF(OR(Simpli!G175=0,Simpli!G175=\"\")=TRUE,$D$1538,Simpli!G175)","v":2.5},{"$f":"$E$1541","v":1},{"$f":"$D$1541","v":4},{"$f":"IF($C$1511<>\"Combles aménagés\",0,VLOOKUP(Simpli!$E175,BDD_Dev!$M$199:$O$202,2,FALSE))","v":1},{"$f":"$E$1540","v":0.5},{"$f":"$D$1540","v":2.5},{"$f":"IF($C$1511=\"Combles aménagés\",0,VLOOKUP(Simpli!$E175,BDD_Dev!$M$199:$O$202,2,FALSE))","v":0},{"$f":"$E$1539","v":0.3},{"$f":"$D$1539","v":2},{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$E175,BDD_Dev!$M$199:$O$202,3,FALSE)","v":1},{"$f":"$E$1542","v":1},{"$f":"$D$1542","v":3.2},{"$f":"$G$1512","v":0.1},{"$f":"AR2124*Simpli!I175","v":45},{"$f":"(1+S2124)*(E2124+(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((F2124*G2124*(AR2124*Simpli!J175-Simpli!L175))+((Calculs!H2124*Calculs!I2124*Calculs!J2124)+(Calculs!K2124*Calculs!L2124*Calculs!M2124)+(Calculs!N2124*Calculs!O2124*Calculs!P2124))*Simpli!I175+(Calculs!Q2124*Calculs!R2124*Simpli!L175))+((Calculs!$E$1519-10)*Calculs!F2124*Calculs!G2124*AR2124*Simpli!K175))","v":3549.5845000000004},{"$f":"IF(ISERROR(U2124),\"\",U2124)","v":3549.5845000000004},{"$f":"IF(VLOOKUP(Simpli!C175,BDD_Dev!$J$199:$K$214,2,FALSE)=TRUE,Simpli!I175,0)","v":15},null,{"$f":"VLOOKUP(Simpli!P175,BDD_Dev!$R$190:$S$211,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"(Simpli!R175/100)*(Simpli!S175/100)","v":0},{"$f":"Y2124*Z2124","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"AA2124*Simpli!T175","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$f":"IF(ISERROR(AC2124),\"\",IF(AC2124>4,90,ROUND(MIN(90,-13.661*AC2124^2 + 72.714*AC2124 + 21.396),3)))","v":""},{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$P175,BDD_Dev!$U$190:$Y$208,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$P175,BDD_Dev!$U$190:$Y$208,3,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$P175,BDD_Dev!$U$190:$Y$208,4,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$P175,BDD_Dev!$U$190:$Y$208,5,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(AND(ISERROR(Calculs!U2124)=FALSE,Simpli!P175<>\"\",ISNUMBER(Simpli!R175)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!S175)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!T175)=TRUE),Simpli!T175*Simpli!S175*(Calculs!AE2124*POWER(Simpli!R175,2)+Calculs!AF2124*Simpli!R175+Calculs!AG2124),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(AND(ISERROR(Calculs!U2124)=FALSE,Simpli!P175<>\"\",ISNUMBER(Simpli!R175)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!S175)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!T175)=TRUE),50*POWER(U2124/AI2124,1/AH2124),\"-\")","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP($C$1519,BDD_Dev!$B$217:$C$219,2,TRUE)","v":21},10,{"$f":"IF(OR(LEFT(Simpli!P175,8)=\"Plancher\",Simpli!P175=BDD_Dev!$U$190),0,1)","v":1},{"$f":"IF(LEFT(Simpli!P175,8)=\"Plancher\",AE2124,IF(AND(ISERROR(Calculs!U2124)=FALSE,Simpli!P175<>\"\",ISNUMBER(Simpli!R175)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!S175)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!T175)=TRUE),(AK2124-AK2124*EXP(AL2124/AJ2124)-AL2124*EXP(AL2124/AJ2124))/(1-EXP(AL2124/AJ2124)),\"\"))","v":""},{"$f":"IF(AN2124<>\"\",MIN(AN2124,90),\"\")","v":""},{"$f":"IF(AN2124<>\"\",IF(OR(AN2124>75,$AN2124*AM2124>$AQ$2145+5),\"  (!)\",\"\"),\"\")","v":""},"",{"$f":"IF(OR(Simpli!H175=\"\",Simpli!H175=0)=TRUE,Simpli!$C$33,Simpli!H175)","v":3},"",null,"n'est pas adaptée ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR($U2124)=TRUE,0,S2124*(E2124+(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((F2124*G2124*(Simpli!H175*Simpli!J175-Simpli!L175))+((Calculs!H2124*Calculs!I2124*Calculs!J2124)+(Calculs!K2124*Calculs!L2124*Calculs!M2124)+(Calculs!N2124*Calculs!O2124*Calculs!P2124))*Simpli!I175+(Calculs!Q2124*Calculs!R2124*Simpli!L175))+((Calculs!$E$1519-10)*Calculs!F2124*Calculs!G2124*Simpli!H175*Simpli!K175)))","v":322.68950000000001},262.39499999999998,{"$f":"IF(ISERROR($U2124)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*(F2124*G2124*(Simpli!H175*Simpli!J175-Simpli!L175)))","v":490},{"$f":"IF(ISERROR($U2124)=TRUE,0,((Calculs!$E$1519-10)*Calculs!F2124*Calculs!G2124*Simpli!H175*Simpli!K175))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2124)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((Calculs!K2124*Calculs!L2124*Calculs!M2124)*Simpli!I175))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2124)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((Calculs!N2124*Calculs!O2124*Calculs!P2124)*Simpli!I175))","v":220.5},{"$f":"IF(ISERROR($U2124)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((Calculs!H2124*Calculs!I2124*Calculs!J2124)*Simpli!I175))","v":1470},{"$f":"IF(ISERROR($U2124)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*(Calculs!Q2124*Calculs!R2124*Simpli!L175))","v":784},{"$f":"SUM(BG2124:BN2124)","v":3549.5844999999999}]
["Calcul Piece par Piece",{"$f":"Simpli!C176","v":0},{"$f":"IF(Simpli!C176=\"\",,Simpli!I176)","v":0},{"$f":"IF(Simpli!$C176=\"\",,Simpli!L176)","v":0},{"$f":"Simpli!I176*AR2125*0.34*VLOOKUP($C$1518,BDD_Dev!$H$131:$I$134,2,FALSE)*IF(VLOOKUP(Simpli!C176,BDD_Dev!$J$199:$K$214,2,FALSE)=TRUE,Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320,Calculs!$E$1519-Calculs!$E$1519)","v":{"$error":"#N/A"}},1,{"$f":"IF(OR(Simpli!G176=0,Simpli!G176=\"\")=TRUE,$D$1538,Simpli!G176)","v":2.5},1,4,{"$f":"IF($C$1511<>\"Combles aménagés\",0,VLOOKUP(Simpli!$E176,BDD_Dev!$M$199:$O$202,2,FALSE))","v":{"$error":"#N/A"}},0.5,2.5,{"$f":"IF($C$1511=\"Combles aménagés\",0,VLOOKUP(Simpli!$E176,BDD_Dev!$M$199:$O$202,2,FALSE))","v":0},0.3,2,{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$E176,BDD_Dev!$M$199:$O$202,3,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},1,3.2,0.1,{"$f":"AR2125*Simpli!I176","v":0},{"$f":"(1+S2125)*(E2125+(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((F2125*G2125*(AR2125*Simpli!J176-Simpli!L176))+((Calculs!H2125*Calculs!I2125*Calculs!J2125)+(Calculs!K2125*Calculs!L2125*Calculs!M2125)+(Calculs!N2125*Calculs!O2125*Calculs!P2125))*Simpli!I176+(Calculs!Q2125*Calculs!R2125*Simpli!L176))+((Calculs!$E$1519-10)*Calculs!F2125*Calculs!G2125*AR2125*Simpli!K176))","v":{"$error":"#N/A"}},"",{"$f":"IF(VLOOKUP(Simpli!C176,BDD_Dev!$J$199:$K$214,2,FALSE)=TRUE,Simpli!I176,0)","v":{"$error":"#N/A"}},"OK Air",{"$f":"VLOOKUP(Simpli!P176,BDD_Dev!$R$190:$S$211,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"(Simpli!R176/100)*(Simpli!S176/100)","v":0},{"$error":"#N/A"},{"$f":"AA2125*Simpli!T176","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},"",{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$P176,BDD_Dev!$U$190:$Y$208,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$P176,BDD_Dev!$U$190:$Y$208,3,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$P176,BDD_Dev!$U$190:$Y$208,4,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$P176,BDD_Dev!$U$190:$Y$208,5,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(AND(ISERROR(Calculs!U2125)=FALSE,Simpli!P176<>\"\",ISNUMBER(Simpli!R176)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!S176)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!T176)=TRUE),Simpli!T176*Simpli!S176*(Calculs!AE2125*POWER(Simpli!R176,2)+Calculs!AF2125*Simpli!R176+Calculs!AG2125),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(AND(ISERROR(Calculs!U2125)=FALSE,Simpli!P176<>\"\",ISNUMBER(Simpli!R176)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!S176)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!T176)=TRUE),50*POWER(U2125/AI2125,1/AH2125),\"-\")","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP($C$1519,BDD_Dev!$B$217:$C$219,2,TRUE)","v":21},10,{"$f":"IF(OR(LEFT(Simpli!P176,8)=\"Plancher\",Simpli!P176=BDD_Dev!$U$190),0,1)","v":1},{"$f":"IF(LEFT(Simpli!P176,8)=\"Plancher\",AE2125,IF(AND(ISERROR(Calculs!U2125)=FALSE,Simpli!P176<>\"\",ISNUMBER(Simpli!R176)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!S176)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!T176)=TRUE),(AK2125-AK2125*EXP(AL2125/AJ2125)-AL2125*EXP(AL2125/AJ2125))/(1-EXP(AL2125/AJ2125)),\"\"))","v":""},"","","",{"$f":"IF(OR(Simpli!H176=\"\",Simpli!H176=0)=TRUE,Simpli!$C$33,Simpli!H176)","v":2.5},"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR($U2125)=TRUE,0,S2125*(E2125+(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((F2125*G2125*(Simpli!H176*Simpli!J176-Simpli!L176))+((Calculs!H2125*Calculs!I2125*Calculs!J2125)+(Calculs!K2125*Calculs!L2125*Calculs!M2125)+(Calculs!N2125*Calculs!O2125*Calculs!P2125))*Simpli!I176+(Calculs!Q2125*Calculs!R2125*Simpli!L176))+((Calculs!$E$1519-10)*Calculs!F2125*Calculs!G2125*Simpli!H176*Simpli!K176)))","v":0},0,{"$f":"IF(ISERROR($U2125)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*(F2125*G2125*(Simpli!H176*Simpli!J176-Simpli!L176)))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2125)=TRUE,0,((Calculs!$E$1519-10)*Calculs!F2125*Calculs!G2125*Simpli!H176*Simpli!K176))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2125)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((Calculs!K2125*Calculs!L2125*Calculs!M2125)*Simpli!I176))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2125)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((Calculs!N2125*Calculs!O2125*Calculs!P2125)*Simpli!I176))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2125)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((Calculs!H2125*Calculs!I2125*Calculs!J2125)*Simpli!I176))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2125)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*(Calculs!Q2125*Calculs!R2125*Simpli!L176))","v":0},0]
["Calcul Piece par Piece",{"$f":"Simpli!C177","v":0},{"$f":"IF(Simpli!C177=\"\",,Simpli!I177)","v":0},{"$f":"IF(Simpli!$C177=\"\",,Simpli!L177)","v":0},{"$f":"Simpli!I177*AR2126*0.34*VLOOKUP($C$1518,BDD_Dev!$H$131:$I$134,2,FALSE)*IF(VLOOKUP(Simpli!C177,BDD_Dev!$J$199:$K$214,2,FALSE)=TRUE,Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320,Calculs!$E$1519-Calculs!$E$1519)","v":{"$error":"#N/A"}},1,{"$f":"IF(OR(Simpli!G177=0,Simpli!G177=\"\")=TRUE,$D$1538,Simpli!G177)","v":2.5},1,4,{"$f":"IF($C$1511<>\"Combles aménagés\",0,VLOOKUP(Simpli!$E177,BDD_Dev!$M$199:$O$202,2,FALSE))","v":{"$error":"#N/A"}},0.5,2.5,{"$f":"IF($C$1511=\"Combles aménagés\",0,VLOOKUP(Simpli!$E177,BDD_Dev!$M$199:$O$202,2,FALSE))","v":0},0.3,2,{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$E177,BDD_Dev!$M$199:$O$202,3,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},1,3.2,0.1,{"$f":"AR2126*Simpli!I177","v":0},{"$f":"(1+S2126)*(E2126+(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((F2126*G2126*(AR2126*Simpli!J177-Simpli!L177))+((Calculs!H2126*Calculs!I2126*Calculs!J2126)+(Calculs!K2126*Calculs!L2126*Calculs!M2126)+(Calculs!N2126*Calculs!O2126*Calculs!P2126))*Simpli!I177+(Calculs!Q2126*Calculs!R2126*Simpli!L177))+((Calculs!$E$1519-10)*Calculs!F2126*Calculs!G2126*AR2126*Simpli!K177))","v":{"$error":"#N/A"}},"",{"$f":"IF(VLOOKUP(Simpli!C177,BDD_Dev!$J$199:$K$214,2,FALSE)=TRUE,Simpli!I177,0)","v":{"$error":"#N/A"}},"Ok mur sur ext",{"$f":"VLOOKUP(Simpli!P177,BDD_Dev!$R$190:$S$211,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"(Simpli!R177/100)*(Simpli!S177/100)","v":0},{"$error":"#N/A"},{"$f":"AA2126*Simpli!T177","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},"",{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$P177,BDD_Dev!$U$190:$Y$208,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$P177,BDD_Dev!$U$190:$Y$208,3,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$P177,BDD_Dev!$U$190:$Y$208,4,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$P177,BDD_Dev!$U$190:$Y$208,5,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(AND(ISERROR(Calculs!U2126)=FALSE,Simpli!P177<>\"\",ISNUMBER(Simpli!R177)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!S177)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!T177)=TRUE),Simpli!T177*Simpli!S177*(Calculs!AE2126*POWER(Simpli!R177,2)+Calculs!AF2126*Simpli!R177+Calculs!AG2126),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(AND(ISERROR(Calculs!U2126)=FALSE,Simpli!P177<>\"\",ISNUMBER(Simpli!R177)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!S177)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!T177)=TRUE),50*POWER(U2126/AI2126,1/AH2126),\"-\")","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP($C$1519,BDD_Dev!$B$217:$C$219,2,TRUE)","v":21},10,{"$f":"IF(OR(LEFT(Simpli!P177,8)=\"Plancher\",Simpli!P177=BDD_Dev!$U$190),0,1)","v":1},{"$f":"IF(LEFT(Simpli!P177,8)=\"Plancher\",AE2126,IF(AND(ISERROR(Calculs!U2126)=FALSE,Simpli!P177<>\"\",ISNUMBER(Simpli!R177)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!S177)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!T177)=TRUE),(AK2126-AK2126*EXP(AL2126/AJ2126)-AL2126*EXP(AL2126/AJ2126))/(1-EXP(AL2126/AJ2126)),\"\"))","v":""},"","","",{"$f":"IF(OR(Simpli!H177=\"\",Simpli!H177=0)=TRUE,Simpli!$C$33,Simpli!H177)","v":2.5},"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR($U2126)=TRUE,0,S2126*(E2126+(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((F2126*G2126*(Simpli!H177*Simpli!J177-Simpli!L177))+((Calculs!H2126*Calculs!I2126*Calculs!J2126)+(Calculs!K2126*Calculs!L2126*Calculs!M2126)+(Calculs!N2126*Calculs!O2126*Calculs!P2126))*Simpli!I177+(Calculs!Q2126*Calculs!R2126*Simpli!L177))+((Calculs!$E$1519-10)*Calculs!F2126*Calculs!G2126*Simpli!H177*Simpli!K177)))","v":0},0,{"$f":"IF(ISERROR($U2126)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*(F2126*G2126*(Simpli!H177*Simpli!J177-Simpli!L177)))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2126)=TRUE,0,((Calculs!$E$1519-10)*Calculs!F2126*Calculs!G2126*Simpli!H177*Simpli!K177))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2126)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((Calculs!K2126*Calculs!L2126*Calculs!M2126)*Simpli!I177))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2126)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((Calculs!N2126*Calculs!O2126*Calculs!P2126)*Simpli!I177))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2126)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((Calculs!H2126*Calculs!I2126*Calculs!J2126)*Simpli!I177))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2126)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*(Calculs!Q2126*Calculs!R2126*Simpli!L177))","v":0},0]
["Calcul Piece par Piece",{"$f":"Simpli!C178","v":0},{"$f":"IF(Simpli!C178=\"\",,Simpli!I178)","v":0},{"$f":"IF(Simpli!$C178=\"\",,Simpli!L178)","v":0},{"$f":"Simpli!I178*AR2127*0.34*VLOOKUP($C$1518,BDD_Dev!$H$131:$I$134,2,FALSE)*IF(VLOOKUP(Simpli!C178,BDD_Dev!$J$199:$K$214,2,FALSE)=TRUE,Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320,Calculs!$E$1519-Calculs!$E$1519)","v":{"$error":"#N/A"}},1,{"$f":"IF(OR(Simpli!G178=0,Simpli!G178=\"\")=TRUE,$D$1538,Simpli!G178)","v":2.5},1,4,{"$f":"IF($C$1511<>\"Combles aménagés\",0,VLOOKUP(Simpli!$E178,BDD_Dev!$M$199:$O$202,2,FALSE))","v":{"$error":"#N/A"}},0.5,2.5,{"$f":"IF($C$1511=\"Combles aménagés\",0,VLOOKUP(Simpli!$E178,BDD_Dev!$M$199:$O$202,2,FALSE))","v":0},0.3,2,{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$E178,BDD_Dev!$M$199:$O$202,3,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},1,3.2,0.1,{"$f":"AR2127*Simpli!I178","v":0},{"$f":"(1+S2127)*(E2127+(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((F2127*G2127*(AR2127*Simpli!J178-Simpli!L178))+((Calculs!H2127*Calculs!I2127*Calculs!J2127)+(Calculs!K2127*Calculs!L2127*Calculs!M2127)+(Calculs!N2127*Calculs!O2127*Calculs!P2127))*Simpli!I178+(Calculs!Q2127*Calculs!R2127*Simpli!L178))+((Calculs!$E$1519-10)*Calculs!F2127*Calculs!G2127*AR2127*Simpli!K178))","v":{"$error":"#N/A"}},"",{"$f":"IF(VLOOKUP(Simpli!C178,BDD_Dev!$J$199:$K$214,2,FALSE)=TRUE,Simpli!I178,0)","v":{"$error":"#N/A"}},"ok mur non chauffé",{"$f":"VLOOKUP(Simpli!P178,BDD_Dev!$R$190:$S$211,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"(Simpli!R178/100)*(Simpli!S178/100)","v":0},{"$error":"#N/A"},{"$f":"AA2127*Simpli!T178","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},"",{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$P178,BDD_Dev!$U$190:$Y$208,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$P178,BDD_Dev!$U$190:$Y$208,3,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$P178,BDD_Dev!$U$190:$Y$208,4,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$P178,BDD_Dev!$U$190:$Y$208,5,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(AND(ISERROR(Calculs!U2127)=FALSE,Simpli!P178<>\"\",ISNUMBER(Simpli!R178)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!S178)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!T178)=TRUE),Simpli!T178*Simpli!S178*(Calculs!AE2127*POWER(Simpli!R178,2)+Calculs!AF2127*Simpli!R178+Calculs!AG2127),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(AND(ISERROR(Calculs!U2127)=FALSE,Simpli!P178<>\"\",ISNUMBER(Simpli!R178)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!S178)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!T178)=TRUE),50*POWER(U2127/AI2127,1/AH2127),\"-\")","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP($C$1519,BDD_Dev!$B$217:$C$219,2,TRUE)","v":21},10,{"$f":"IF(OR(LEFT(Simpli!P178,8)=\"Plancher\",Simpli!P178=BDD_Dev!$U$190),0,1)","v":1},{"$f":"IF(LEFT(Simpli!P178,8)=\"Plancher\",AE2127,IF(AND(ISERROR(Calculs!U2127)=FALSE,Simpli!P178<>\"\",ISNUMBER(Simpli!R178)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!S178)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!T178)=TRUE),(AK2127-AK2127*EXP(AL2127/AJ2127)-AL2127*EXP(AL2127/AJ2127))/(1-EXP(AL2127/AJ2127)),\"\"))","v":""},"","","",{"$f":"IF(OR(Simpli!H178=\"\",Simpli!H178=0)=TRUE,Simpli!$C$33,Simpli!H178)","v":2.5},"",null,null,"50 ≤ x < 55","55 ≤ x <  60","60 ≤ x < 65","65 ≤ x < 70","70 ≤ x < 75",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR($U2127)=TRUE,0,S2127*(E2127+(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((F2127*G2127*(Simpli!H178*Simpli!J178-Simpli!L178))+((Calculs!H2127*Calculs!I2127*Calculs!J2127)+(Calculs!K2127*Calculs!L2127*Calculs!M2127)+(Calculs!N2127*Calculs!O2127*Calculs!P2127))*Simpli!I178+(Calculs!Q2127*Calculs!R2127*Simpli!L178))+((Calculs!$E$1519-10)*Calculs!F2127*Calculs!G2127*Simpli!H178*Simpli!K178)))","v":0},0,{"$f":"IF(ISERROR($U2127)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*(F2127*G2127*(Simpli!H178*Simpli!J178-Simpli!L178)))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2127)=TRUE,0,((Calculs!$E$1519-10)*Calculs!F2127*Calculs!G2127*Simpli!H178*Simpli!K178))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2127)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((Calculs!K2127*Calculs!L2127*Calculs!M2127)*Simpli!I178))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2127)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((Calculs!N2127*Calculs!O2127*Calculs!P2127)*Simpli!I178))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2127)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((Calculs!H2127*Calculs!I2127*Calculs!J2127)*Simpli!I178))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2127)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*(Calculs!Q2127*Calculs!R2127*Simpli!L178))","v":0},0]
["Calcul Piece par Piece",{"$f":"Simpli!C179","v":0},{"$f":"IF(Simpli!C179=\"\",,Simpli!I179)","v":0},{"$f":"IF(Simpli!$C179=\"\",,Simpli!L179)","v":0},{"$f":"Simpli!I179*AR2128*0.34*VLOOKUP($C$1518,BDD_Dev!$H$131:$I$134,2,FALSE)*IF(VLOOKUP(Simpli!C179,BDD_Dev!$J$199:$K$214,2,FALSE)=TRUE,Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320,Calculs!$E$1519-Calculs!$E$1519)","v":{"$error":"#N/A"}},1,{"$f":"IF(OR(Simpli!G179=0,Simpli!G179=\"\")=TRUE,$D$1538,Simpli!G179)","v":2.5},1,4,{"$f":"IF($C$1511<>\"Combles aménagés\",0,VLOOKUP(Simpli!$E179,BDD_Dev!$M$199:$O$202,2,FALSE))","v":{"$error":"#N/A"}},0.5,2.5,{"$f":"IF($C$1511=\"Combles aménagés\",0,VLOOKUP(Simpli!$E179,BDD_Dev!$M$199:$O$202,2,FALSE))","v":0},0.3,2,{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$E179,BDD_Dev!$M$199:$O$202,3,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},1,3.2,0.1,{"$f":"AR2128*Simpli!I179","v":0},{"$f":"(1+S2128)*(E2128+(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((F2128*G2128*(AR2128*Simpli!J179-Simpli!L179))+((Calculs!H2128*Calculs!I2128*Calculs!J2128)+(Calculs!K2128*Calculs!L2128*Calculs!M2128)+(Calculs!N2128*Calculs!O2128*Calculs!P2128))*Simpli!I179+(Calculs!Q2128*Calculs!R2128*Simpli!L179))+((Calculs!$E$1519-10)*Calculs!F2128*Calculs!G2128*AR2128*Simpli!K179))","v":{"$error":"#N/A"}},"",{"$f":"IF(VLOOKUP(Simpli!C179,BDD_Dev!$J$199:$K$214,2,FALSE)=TRUE,Simpli!I179,0)","v":{"$error":"#N/A"}},null,{"$f":"VLOOKUP(Simpli!P179,BDD_Dev!$R$190:$S$211,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"(Simpli!R179/100)*(Simpli!S179/100)","v":0},{"$error":"#N/A"},{"$f":"AA2128*Simpli!T179","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},"",{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$P179,BDD_Dev!$U$190:$Y$208,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$P179,BDD_Dev!$U$190:$Y$208,3,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$P179,BDD_Dev!$U$190:$Y$208,4,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$P179,BDD_Dev!$U$190:$Y$208,5,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(AND(ISERROR(Calculs!U2128)=FALSE,Simpli!P179<>\"\",ISNUMBER(Simpli!R179)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!S179)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!T179)=TRUE),Simpli!T179*Simpli!S179*(Calculs!AE2128*POWER(Simpli!R179,2)+Calculs!AF2128*Simpli!R179+Calculs!AG2128),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(AND(ISERROR(Calculs!U2128)=FALSE,Simpli!P179<>\"\",ISNUMBER(Simpli!R179)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!S179)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!T179)=TRUE),50*POWER(U2128/AI2128,1/AH2128),\"-\")","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP($C$1519,BDD_Dev!$B$217:$C$219,2,TRUE)","v":21},10,{"$f":"IF(OR(LEFT(Simpli!P179,8)=\"Plancher\",Simpli!P179=BDD_Dev!$U$190),0,1)","v":1},{"$f":"IF(LEFT(Simpli!P179,8)=\"Plancher\",AE2128,IF(AND(ISERROR(Calculs!U2128)=FALSE,Simpli!P179<>\"\",ISNUMBER(Simpli!R179)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!S179)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!T179)=TRUE),(AK2128-AK2128*EXP(AL2128/AJ2128)-AL2128*EXP(AL2128/AJ2128))/(1-EXP(AL2128/AJ2128)),\"\"))","v":""},"","","",{"$f":"IF(OR(Simpli!H179=\"\",Simpli!H179=0)=TRUE,Simpli!$C$33,Simpli!H179)","v":2.5},"",null,null,50,55,60,65,70,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR($U2128)=TRUE,0,S2128*(E2128+(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((F2128*G2128*(Simpli!H179*Simpli!J179-Simpli!L179))+((Calculs!H2128*Calculs!I2128*Calculs!J2128)+(Calculs!K2128*Calculs!L2128*Calculs!M2128)+(Calculs!N2128*Calculs!O2128*Calculs!P2128))*Simpli!I179+(Calculs!Q2128*Calculs!R2128*Simpli!L179))+((Calculs!$E$1519-10)*Calculs!F2128*Calculs!G2128*Simpli!H179*Simpli!K179)))","v":0},0,{"$f":"IF(ISERROR($U2128)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*(F2128*G2128*(Simpli!H179*Simpli!J179-Simpli!L179)))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2128)=TRUE,0,((Calculs!$E$1519-10)*Calculs!F2128*Calculs!G2128*Simpli!H179*Simpli!K179))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2128)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((Calculs!K2128*Calculs!L2128*Calculs!M2128)*Simpli!I179))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2128)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((Calculs!N2128*Calculs!O2128*Calculs!P2128)*Simpli!I179))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2128)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((Calculs!H2128*Calculs!I2128*Calculs!J2128)*Simpli!I179))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2128)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*(Calculs!Q2128*Calculs!R2128*Simpli!L179))","v":0},0]
["Calcul Piece par Piece",{"$f":"Simpli!C180","v":0},{"$f":"IF(Simpli!C180=\"\",,Simpli!I180)","v":0},{"$f":"IF(Simpli!$C180=\"\",,Simpli!L180)","v":0},{"$f":"Simpli!I180*AR2129*0.34*VLOOKUP($C$1518,BDD_Dev!$H$131:$I$134,2,FALSE)*IF(VLOOKUP(Simpli!C180,BDD_Dev!$J$199:$K$214,2,FALSE)=TRUE,Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320,Calculs!$E$1519-Calculs!$E$1519)","v":{"$error":"#N/A"}},1,{"$f":"IF(OR(Simpli!G180=0,Simpli!G180=\"\")=TRUE,$D$1538,Simpli!G180)","v":2.5},1,4,{"$f":"IF($C$1511<>\"Combles aménagés\",0,VLOOKUP(Simpli!$E180,BDD_Dev!$M$199:$O$202,2,FALSE))","v":{"$error":"#N/A"}},0.5,2.5,{"$f":"IF($C$1511=\"Combles aménagés\",0,VLOOKUP(Simpli!$E180,BDD_Dev!$M$199:$O$202,2,FALSE))","v":0},0.3,2,{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$E180,BDD_Dev!$M$199:$O$202,3,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},1,3.2,0.1,{"$f":"AR2129*Simpli!I180","v":0},{"$f":"(1+S2129)*(E2129+(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((F2129*G2129*(AR2129*Simpli!J180-Simpli!L180))+((Calculs!H2129*Calculs!I2129*Calculs!J2129)+(Calculs!K2129*Calculs!L2129*Calculs!M2129)+(Calculs!N2129*Calculs!O2129*Calculs!P2129))*Simpli!I180+(Calculs!Q2129*Calculs!R2129*Simpli!L180))+((Calculs!$E$1519-10)*Calculs!F2129*Calculs!G2129*AR2129*Simpli!K180))","v":{"$error":"#N/A"}},"",{"$f":"IF(VLOOKUP(Simpli!C180,BDD_Dev!$J$199:$K$214,2,FALSE)=TRUE,Simpli!I180,0)","v":{"$error":"#N/A"}},null,{"$f":"VLOOKUP(Simpli!P180,BDD_Dev!$R$190:$S$211,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"(Simpli!R180/100)*(Simpli!S180/100)","v":0},{"$error":"#N/A"},{"$f":"AA2129*Simpli!T180","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},"",{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$P180,BDD_Dev!$U$190:$Y$208,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$P180,BDD_Dev!$U$190:$Y$208,3,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$P180,BDD_Dev!$U$190:$Y$208,4,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$P180,BDD_Dev!$U$190:$Y$208,5,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(AND(ISERROR(Calculs!U2129)=FALSE,Simpli!P180<>\"\",ISNUMBER(Simpli!R180)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!S180)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!T180)=TRUE),Simpli!T180*Simpli!S180*(Calculs!AE2129*POWER(Simpli!R180,2)+Calculs!AF2129*Simpli!R180+Calculs!AG2129),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(AND(ISERROR(Calculs!U2129)=FALSE,Simpli!P180<>\"\",ISNUMBER(Simpli!R180)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!S180)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!T180)=TRUE),50*POWER(U2129/AI2129,1/AH2129),\"-\")","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP($C$1519,BDD_Dev!$B$217:$C$219,2,TRUE)","v":21},10,{"$f":"IF(OR(LEFT(Simpli!P180,8)=\"Plancher\",Simpli!P180=BDD_Dev!$U$190),0,1)","v":1},{"$f":"IF(LEFT(Simpli!P180,8)=\"Plancher\",AE2129,IF(AND(ISERROR(Calculs!U2129)=FALSE,Simpli!P180<>\"\",ISNUMBER(Simpli!R180)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!S180)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!T180)=TRUE),(AK2129-AK2129*EXP(AL2129/AJ2129)-AL2129*EXP(AL2129/AJ2129))/(1-EXP(AL2129/AJ2129)),\"\"))","v":""},"","","",{"$f":"IF(OR(Simpli!H180=\"\",Simpli!H180=0)=TRUE,Simpli!$C$33,Simpli!H180)","v":2.5},"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR($U2129)=TRUE,0,S2129*(E2129+(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((F2129*G2129*(Simpli!H180*Simpli!J180-Simpli!L180))+((Calculs!H2129*Calculs!I2129*Calculs!J2129)+(Calculs!K2129*Calculs!L2129*Calculs!M2129)+(Calculs!N2129*Calculs!O2129*Calculs!P2129))*Simpli!I180+(Calculs!Q2129*Calculs!R2129*Simpli!L180))+((Calculs!$E$1519-10)*Calculs!F2129*Calculs!G2129*Simpli!H180*Simpli!K180)))","v":0},0,{"$f":"IF(ISERROR($U2129)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*(F2129*G2129*(Simpli!H180*Simpli!J180-Simpli!L180)))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2129)=TRUE,0,((Calculs!$E$1519-10)*Calculs!F2129*Calculs!G2129*Simpli!H180*Simpli!K180))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2129)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((Calculs!K2129*Calculs!L2129*Calculs!M2129)*Simpli!I180))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2129)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((Calculs!N2129*Calculs!O2129*Calculs!P2129)*Simpli!I180))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2129)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((Calculs!H2129*Calculs!I2129*Calculs!J2129)*Simpli!I180))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2129)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*(Calculs!Q2129*Calculs!R2129*Simpli!L180))","v":0},0]
["Calcul Piece par Piece",{"$f":"Simpli!C181","v":0},{"$f":"IF(Simpli!C181=\"\",,Simpli!I181)","v":0},{"$f":"IF(Simpli!$C181=\"\",,Simpli!L181)","v":0},{"$f":"Simpli!I181*AR2130*0.34*VLOOKUP($C$1518,BDD_Dev!$H$131:$I$134,2,FALSE)*IF(VLOOKUP(Simpli!C181,BDD_Dev!$J$199:$K$214,2,FALSE)=TRUE,Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320,Calculs!$E$1519-Calculs!$E$1519)","v":{"$error":"#N/A"}},1,{"$f":"IF(OR(Simpli!G181=0,Simpli!G181=\"\")=TRUE,$D$1538,Simpli!G181)","v":2.5},1,4,{"$f":"IF($C$1511<>\"Combles aménagés\",0,VLOOKUP(Simpli!$E181,BDD_Dev!$M$199:$O$202,2,FALSE))","v":{"$error":"#N/A"}},0.5,2.5,{"$f":"IF($C$1511=\"Combles aménagés\",0,VLOOKUP(Simpli!$E181,BDD_Dev!$M$199:$O$202,2,FALSE))","v":0},0.3,2,{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$E181,BDD_Dev!$M$199:$O$202,3,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},1,3.2,0.1,{"$f":"AR2130*Simpli!I181","v":0},{"$f":"(1+S2130)*(E2130+(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((F2130*G2130*(AR2130*Simpli!J181-Simpli!L181))+((Calculs!H2130*Calculs!I2130*Calculs!J2130)+(Calculs!K2130*Calculs!L2130*Calculs!M2130)+(Calculs!N2130*Calculs!O2130*Calculs!P2130))*Simpli!I181+(Calculs!Q2130*Calculs!R2130*Simpli!L181))+((Calculs!$E$1519-10)*Calculs!F2130*Calculs!G2130*AR2130*Simpli!K181))","v":{"$error":"#N/A"}},"",{"$f":"IF(VLOOKUP(Simpli!C181,BDD_Dev!$J$199:$K$214,2,FALSE)=TRUE,Simpli!I181,0)","v":{"$error":"#N/A"}},null,{"$f":"VLOOKUP(Simpli!P181,BDD_Dev!$R$190:$S$211,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"(Simpli!R181/100)*(Simpli!S181/100)","v":0},{"$error":"#N/A"},{"$f":"AA2130*Simpli!T181","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},"",{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$P181,BDD_Dev!$U$190:$Y$208,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$P181,BDD_Dev!$U$190:$Y$208,3,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$P181,BDD_Dev!$U$190:$Y$208,4,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$P181,BDD_Dev!$U$190:$Y$208,5,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(AND(ISERROR(Calculs!U2130)=FALSE,Simpli!P181<>\"\",ISNUMBER(Simpli!R181)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!S181)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!T181)=TRUE),Simpli!T181*Simpli!S181*(Calculs!AE2130*POWER(Simpli!R181,2)+Calculs!AF2130*Simpli!R181+Calculs!AG2130),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(AND(ISERROR(Calculs!U2130)=FALSE,Simpli!P181<>\"\",ISNUMBER(Simpli!R181)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!S181)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!T181)=TRUE),50*POWER(U2130/AI2130,1/AH2130),\"-\")","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP($C$1519,BDD_Dev!$B$217:$C$219,2,TRUE)","v":21},10,{"$f":"IF(OR(LEFT(Simpli!P181,8)=\"Plancher\",Simpli!P181=BDD_Dev!$U$190),0,1)","v":1},{"$f":"IF(LEFT(Simpli!P181,8)=\"Plancher\",AE2130,IF(AND(ISERROR(Calculs!U2130)=FALSE,Simpli!P181<>\"\",ISNUMBER(Simpli!R181)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!S181)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!T181)=TRUE),(AK2130-AK2130*EXP(AL2130/AJ2130)-AL2130*EXP(AL2130/AJ2130))/(1-EXP(AL2130/AJ2130)),\"\"))","v":""},"","","",{"$f":"IF(OR(Simpli!H181=\"\",Simpli!H181=0)=TRUE,Simpli!$C$33,Simpli!H181)","v":2.5},"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR($U2130)=TRUE,0,S2130*(E2130+(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((F2130*G2130*(Simpli!H181*Simpli!J181-Simpli!L181))+((Calculs!H2130*Calculs!I2130*Calculs!J2130)+(Calculs!K2130*Calculs!L2130*Calculs!M2130)+(Calculs!N2130*Calculs!O2130*Calculs!P2130))*Simpli!I181+(Calculs!Q2130*Calculs!R2130*Simpli!L181))+((Calculs!$E$1519-10)*Calculs!F2130*Calculs!G2130*Simpli!H181*Simpli!K181)))","v":0},0,{"$f":"IF(ISERROR($U2130)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*(F2130*G2130*(Simpli!H181*Simpli!J181-Simpli!L181)))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2130)=TRUE,0,((Calculs!$E$1519-10)*Calculs!F2130*Calculs!G2130*Simpli!H181*Simpli!K181))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2130)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((Calculs!K2130*Calculs!L2130*Calculs!M2130)*Simpli!I181))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2130)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((Calculs!N2130*Calculs!O2130*Calculs!P2130)*Simpli!I181))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2130)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((Calculs!H2130*Calculs!I2130*Calculs!J2130)*Simpli!I181))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2130)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*(Calculs!Q2130*Calculs!R2130*Simpli!L181))","v":0},0]
["Calcul Piece par Piece",{"$f":"Simpli!C182","v":0},{"$f":"IF(Simpli!C182=\"\",,Simpli!I182)","v":0},{"$f":"IF(Simpli!$C182=\"\",,Simpli!L182)","v":0},{"$f":"Simpli!I182*AR2131*0.34*VLOOKUP($C$1518,BDD_Dev!$H$131:$I$134,2,FALSE)*IF(VLOOKUP(Simpli!C182,BDD_Dev!$J$199:$K$214,2,FALSE)=TRUE,Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320,Calculs!$E$1519-Calculs!$E$1519)","v":{"$error":"#N/A"}},1,{"$f":"IF(OR(Simpli!G182=0,Simpli!G182=\"\")=TRUE,$D$1538,Simpli!G182)","v":2.5},1,4,{"$f":"IF($C$1511<>\"Combles aménagés\",0,VLOOKUP(Simpli!$E182,BDD_Dev!$M$199:$O$202,2,FALSE))","v":{"$error":"#N/A"}},0.5,2.5,{"$f":"IF($C$1511=\"Combles aménagés\",0,VLOOKUP(Simpli!$E182,BDD_Dev!$M$199:$O$202,2,FALSE))","v":0},0.3,2,{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$E182,BDD_Dev!$M$199:$O$202,3,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},1,3.2,0.1,{"$f":"AR2131*Simpli!I182","v":0},{"$f":"(1+S2131)*(E2131+(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((F2131*G2131*(AR2131*Simpli!J182-Simpli!L182))+((Calculs!H2131*Calculs!I2131*Calculs!J2131)+(Calculs!K2131*Calculs!L2131*Calculs!M2131)+(Calculs!N2131*Calculs!O2131*Calculs!P2131))*Simpli!I182+(Calculs!Q2131*Calculs!R2131*Simpli!L182))+((Calculs!$E$1519-10)*Calculs!F2131*Calculs!G2131*AR2131*Simpli!K182))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(ISERROR(U2131),\"\",U2131)","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP(Simpli!C182,BDD_Dev!$J$199:$K$214,2,FALSE)=TRUE,Simpli!I182,0)","v":{"$error":"#N/A"}},null,{"$f":"VLOOKUP(Simpli!P182,BDD_Dev!$R$190:$S$211,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"(Simpli!R182/100)*(Simpli!S182/100)","v":0},{"$error":"#N/A"},{"$f":"AA2131*Simpli!T182","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},"",{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$P182,BDD_Dev!$U$190:$Y$208,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$P182,BDD_Dev!$U$190:$Y$208,3,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$P182,BDD_Dev!$U$190:$Y$208,4,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$P182,BDD_Dev!$U$190:$Y$208,5,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(AND(ISERROR(Calculs!U2131)=FALSE,Simpli!P182<>\"\",ISNUMBER(Simpli!R182)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!S182)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!T182)=TRUE),Simpli!T182*Simpli!S182*(Calculs!AE2131*POWER(Simpli!R182,2)+Calculs!AF2131*Simpli!R182+Calculs!AG2131),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(AND(ISERROR(Calculs!U2131)=FALSE,Simpli!P182<>\"\",ISNUMBER(Simpli!R182)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!S182)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!T182)=TRUE),50*POWER(U2131/AI2131,1/AH2131),\"-\")","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP($C$1519,BDD_Dev!$B$217:$C$219,2,TRUE)","v":21},10,{"$f":"IF(OR(LEFT(Simpli!P182,8)=\"Plancher\",Simpli!P182=BDD_Dev!$U$190),0,1)","v":1},{"$f":"IF(LEFT(Simpli!P182,8)=\"Plancher\",AE2131,IF(AND(ISERROR(Calculs!U2131)=FALSE,Simpli!P182<>\"\",ISNUMBER(Simpli!R182)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!S182)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!T182)=TRUE),(AK2131-AK2131*EXP(AL2131/AJ2131)-AL2131*EXP(AL2131/AJ2131))/(1-EXP(AL2131/AJ2131)),\"\"))","v":""},{"$f":"IF(AN2131<>\"\",MIN(AN2131,90),\"\")","v":""},"","",{"$f":"IF(OR(Simpli!H182=\"\",Simpli!H182=0)=TRUE,Simpli!$C$33,Simpli!H182)","v":2.5},"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR($U2131)=TRUE,0,S2131*(E2131+(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((F2131*G2131*(Simpli!H182*Simpli!J182-Simpli!L182))+((Calculs!H2131*Calculs!I2131*Calculs!J2131)+(Calculs!K2131*Calculs!L2131*Calculs!M2131)+(Calculs!N2131*Calculs!O2131*Calculs!P2131))*Simpli!I182+(Calculs!Q2131*Calculs!R2131*Simpli!L182))+((Calculs!$E$1519-10)*Calculs!F2131*Calculs!G2131*Simpli!H182*Simpli!K182)))","v":0},0,{"$f":"IF(ISERROR($U2131)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*(F2131*G2131*(Simpli!H182*Simpli!J182-Simpli!L182)))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2131)=TRUE,0,((Calculs!$E$1519-10)*Calculs!F2131*Calculs!G2131*Simpli!H182*Simpli!K182))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2131)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((Calculs!K2131*Calculs!L2131*Calculs!M2131)*Simpli!I182))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2131)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((Calculs!N2131*Calculs!O2131*Calculs!P2131)*Simpli!I182))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2131)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((Calculs!H2131*Calculs!I2131*Calculs!J2131)*Simpli!I182))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2131)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*(Calculs!Q2131*Calculs!R2131*Simpli!L182))","v":0},0]
["Calcul Piece par Piece",{"$f":"Simpli!C183","v":0},{"$f":"IF(Simpli!C183=\"\",,Simpli!I183)","v":0},{"$f":"IF(Simpli!$C183=\"\",,Simpli!L183)","v":0},{"$f":"Simpli!I183*AR2132*0.34*VLOOKUP($C$1518,BDD_Dev!$H$131:$I$134,2,FALSE)*IF(VLOOKUP(Simpli!C183,BDD_Dev!$J$199:$K$214,2,FALSE)=TRUE,Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320,Calculs!$E$1519-Calculs!$E$1519)","v":{"$error":"#N/A"}},1,{"$f":"IF(OR(Simpli!G183=0,Simpli!G183=\"\")=TRUE,$D$1538,Simpli!G183)","v":2.5},1,4,{"$f":"IF($C$1511<>\"Combles aménagés\",0,VLOOKUP(Simpli!$E183,BDD_Dev!$M$199:$O$202,2,FALSE))","v":{"$error":"#N/A"}},0.5,2.5,{"$f":"IF($C$1511=\"Combles aménagés\",0,VLOOKUP(Simpli!$E183,BDD_Dev!$M$199:$O$202,2,FALSE))","v":0},0.3,2,{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$E183,BDD_Dev!$M$199:$O$202,3,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},1,3.2,0.1,{"$f":"AR2132*Simpli!I183","v":0},{"$f":"(1+S2132)*(E2132+(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((F2132*G2132*(AR2132*Simpli!J183-Simpli!L183))+((Calculs!H2132*Calculs!I2132*Calculs!J2132)+(Calculs!K2132*Calculs!L2132*Calculs!M2132)+(Calculs!N2132*Calculs!O2132*Calculs!P2132))*Simpli!I183+(Calculs!Q2132*Calculs!R2132*Simpli!L183))+((Calculs!$E$1519-10)*Calculs!F2132*Calculs!G2132*AR2132*Simpli!K183))","v":{"$error":"#N/A"}},"",{"$f":"IF(VLOOKUP(Simpli!C183,BDD_Dev!$J$199:$K$214,2,FALSE)=TRUE,Simpli!I183,0)","v":{"$error":"#N/A"}},null,{"$f":"VLOOKUP(Simpli!P183,BDD_Dev!$R$190:$S$211,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"(Simpli!R183/100)*(Simpli!S183/100)","v":0},{"$error":"#N/A"},{"$f":"AA2132*Simpli!T183","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},"",{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$P183,BDD_Dev!$U$190:$Y$208,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$P183,BDD_Dev!$U$190:$Y$208,3,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$P183,BDD_Dev!$U$190:$Y$208,4,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$P183,BDD_Dev!$U$190:$Y$208,5,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(AND(ISERROR(Calculs!U2132)=FALSE,Simpli!P183<>\"\",ISNUMBER(Simpli!R183)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!S183)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!T183)=TRUE),Simpli!T183*Simpli!S183*(Calculs!AE2132*POWER(Simpli!R183,2)+Calculs!AF2132*Simpli!R183+Calculs!AG2132),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(AND(ISERROR(Calculs!U2132)=FALSE,Simpli!P183<>\"\",ISNUMBER(Simpli!R183)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!S183)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!T183)=TRUE),50*POWER(U2132/AI2132,1/AH2132),\"-\")","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP($C$1519,BDD_Dev!$B$217:$C$219,2,TRUE)","v":21},10,{"$f":"IF(OR(LEFT(Simpli!P183,8)=\"Plancher\",Simpli!P183=BDD_Dev!$U$190),0,1)","v":1},{"$f":"IF(LEFT(Simpli!P183,8)=\"Plancher\",AE2132,IF(AND(ISERROR(Calculs!U2132)=FALSE,Simpli!P183<>\"\",ISNUMBER(Simpli!R183)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!S183)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!T183)=TRUE),(AK2132-AK2132*EXP(AL2132/AJ2132)-AL2132*EXP(AL2132/AJ2132))/(1-EXP(AL2132/AJ2132)),\"\"))","v":""},"","","",{"$f":"IF(OR(Simpli!H183=\"\",Simpli!H183=0)=TRUE,Simpli!$C$33,Simpli!H183)","v":2.5},"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR($U2132)=TRUE,0,S2132*(E2132+(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((F2132*G2132*(Simpli!H183*Simpli!J183-Simpli!L183))+((Calculs!H2132*Calculs!I2132*Calculs!J2132)+(Calculs!K2132*Calculs!L2132*Calculs!M2132)+(Calculs!N2132*Calculs!O2132*Calculs!P2132))*Simpli!I183+(Calculs!Q2132*Calculs!R2132*Simpli!L183))+((Calculs!$E$1519-10)*Calculs!F2132*Calculs!G2132*Simpli!H183*Simpli!K183)))","v":0},0,{"$f":"IF(ISERROR($U2132)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*(F2132*G2132*(Simpli!H183*Simpli!J183-Simpli!L183)))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2132)=TRUE,0,((Calculs!$E$1519-10)*Calculs!F2132*Calculs!G2132*Simpli!H183*Simpli!K183))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2132)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((Calculs!K2132*Calculs!L2132*Calculs!M2132)*Simpli!I183))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2132)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((Calculs!N2132*Calculs!O2132*Calculs!P2132)*Simpli!I183))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2132)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((Calculs!H2132*Calculs!I2132*Calculs!J2132)*Simpli!I183))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2132)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*(Calculs!Q2132*Calculs!R2132*Simpli!L183))","v":0},0]
["Calcul Piece par Piece",{"$f":"Simpli!C184","v":0},{"$f":"IF(Simpli!C184=\"\",,Simpli!I184)","v":0},{"$f":"IF(Simpli!$C184=\"\",,Simpli!L184)","v":0},{"$f":"Simpli!I184*AR2133*0.34*VLOOKUP($C$1518,BDD_Dev!$H$131:$I$134,2,FALSE)*IF(VLOOKUP(Simpli!C184,BDD_Dev!$J$199:$K$214,2,FALSE)=TRUE,Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320,Calculs!$E$1519-Calculs!$E$1519)","v":{"$error":"#N/A"}},1,{"$f":"IF(OR(Simpli!G184=0,Simpli!G184=\"\")=TRUE,$D$1538,Simpli!G184)","v":2.5},1,4,{"$f":"IF($C$1511<>\"Combles aménagés\",0,VLOOKUP(Simpli!$E184,BDD_Dev!$M$199:$O$202,2,FALSE))","v":{"$error":"#N/A"}},0.5,2.5,{"$f":"IF($C$1511=\"Combles aménagés\",0,VLOOKUP(Simpli!$E184,BDD_Dev!$M$199:$O$202,2,FALSE))","v":0},0.3,2,{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$E184,BDD_Dev!$M$199:$O$202,3,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},1,3.2,0.1,{"$f":"AR2133*Simpli!I184","v":0},{"$f":"(1+S2133)*(E2133+(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((F2133*G2133*(AR2133*Simpli!J184-Simpli!L184))+((Calculs!H2133*Calculs!I2133*Calculs!J2133)+(Calculs!K2133*Calculs!L2133*Calculs!M2133)+(Calculs!N2133*Calculs!O2133*Calculs!P2133))*Simpli!I184+(Calculs!Q2133*Calculs!R2133*Simpli!L184))+((Calculs!$E$1519-10)*Calculs!F2133*Calculs!G2133*AR2133*Simpli!K184))","v":{"$error":"#N/A"}},"",{"$f":"IF(VLOOKUP(Simpli!C184,BDD_Dev!$J$199:$K$214,2,FALSE)=TRUE,Simpli!I184,0)","v":{"$error":"#N/A"}},null,{"$f":"VLOOKUP(Simpli!P184,BDD_Dev!$R$190:$S$211,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"(Simpli!R184/100)*(Simpli!S184/100)","v":0},{"$error":"#N/A"},{"$f":"AA2133*Simpli!T184","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},"",{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$P184,BDD_Dev!$U$190:$Y$208,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$P184,BDD_Dev!$U$190:$Y$208,3,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$P184,BDD_Dev!$U$190:$Y$208,4,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$P184,BDD_Dev!$U$190:$Y$208,5,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(AND(ISERROR(Calculs!U2133)=FALSE,Simpli!P184<>\"\",ISNUMBER(Simpli!R184)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!S184)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!T184)=TRUE),Simpli!T184*Simpli!S184*(Calculs!AE2133*POWER(Simpli!R184,2)+Calculs!AF2133*Simpli!R184+Calculs!AG2133),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(AND(ISERROR(Calculs!U2133)=FALSE,Simpli!P184<>\"\",ISNUMBER(Simpli!R184)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!S184)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!T184)=TRUE),50*POWER(U2133/AI2133,1/AH2133),\"-\")","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP($C$1519,BDD_Dev!$B$217:$C$219,2,TRUE)","v":21},10,{"$f":"IF(OR(LEFT(Simpli!P184,8)=\"Plancher\",Simpli!P184=BDD_Dev!$U$190),0,1)","v":1},{"$f":"IF(LEFT(Simpli!P184,8)=\"Plancher\",AE2133,IF(AND(ISERROR(Calculs!U2133)=FALSE,Simpli!P184<>\"\",ISNUMBER(Simpli!R184)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!S184)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!T184)=TRUE),(AK2133-AK2133*EXP(AL2133/AJ2133)-AL2133*EXP(AL2133/AJ2133))/(1-EXP(AL2133/AJ2133)),\"\"))","v":""},"","","",{"$f":"IF(OR(Simpli!H184=\"\",Simpli!H184=0)=TRUE,Simpli!$C$33,Simpli!H184)","v":2.5},"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR($U2133)=TRUE,0,S2133*(E2133+(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((F2133*G2133*(Simpli!H184*Simpli!J184-Simpli!L184))+((Calculs!H2133*Calculs!I2133*Calculs!J2133)+(Calculs!K2133*Calculs!L2133*Calculs!M2133)+(Calculs!N2133*Calculs!O2133*Calculs!P2133))*Simpli!I184+(Calculs!Q2133*Calculs!R2133*Simpli!L184))+((Calculs!$E$1519-10)*Calculs!F2133*Calculs!G2133*Simpli!H184*Simpli!K184)))","v":0},0,{"$f":"IF(ISERROR($U2133)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*(F2133*G2133*(Simpli!H184*Simpli!J184-Simpli!L184)))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2133)=TRUE,0,((Calculs!$E$1519-10)*Calculs!F2133*Calculs!G2133*Simpli!H184*Simpli!K184))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2133)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((Calculs!K2133*Calculs!L2133*Calculs!M2133)*Simpli!I184))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2133)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((Calculs!N2133*Calculs!O2133*Calculs!P2133)*Simpli!I184))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2133)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((Calculs!H2133*Calculs!I2133*Calculs!J2133)*Simpli!I184))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2133)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*(Calculs!Q2133*Calculs!R2133*Simpli!L184))","v":0},0]
["Calcul Piece par Piece",{"$f":"Simpli!C185","v":0},{"$f":"IF(Simpli!C185=\"\",,Simpli!I185)","v":0},{"$f":"IF(Simpli!$C185=\"\",,Simpli!L185)","v":0},{"$f":"Simpli!I185*AR2134*0.34*VLOOKUP($C$1518,BDD_Dev!$H$131:$I$134,2,FALSE)*IF(VLOOKUP(Simpli!C185,BDD_Dev!$J$199:$K$214,2,FALSE)=TRUE,Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320,Calculs!$E$1519-Calculs!$E$1519)","v":{"$error":"#N/A"}},1,{"$f":"IF(OR(Simpli!G185=0,Simpli!G185=\"\")=TRUE,$D$1538,Simpli!G185)","v":2.5},1,4,{"$f":"IF($C$1511<>\"Combles aménagés\",0,VLOOKUP(Simpli!$E185,BDD_Dev!$M$199:$O$202,2,FALSE))","v":{"$error":"#N/A"}},0.5,2.5,{"$f":"IF($C$1511=\"Combles aménagés\",0,VLOOKUP(Simpli!$E185,BDD_Dev!$M$199:$O$202,2,FALSE))","v":0},0.3,2,{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$E185,BDD_Dev!$M$199:$O$202,3,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},1,3.2,0.1,{"$f":"AR2134*Simpli!I185","v":0},{"$f":"(1+S2134)*(E2134+(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((F2134*G2134*(AR2134*Simpli!J185-Simpli!L185))+((Calculs!H2134*Calculs!I2134*Calculs!J2134)+(Calculs!K2134*Calculs!L2134*Calculs!M2134)+(Calculs!N2134*Calculs!O2134*Calculs!P2134))*Simpli!I185+(Calculs!Q2134*Calculs!R2134*Simpli!L185))+((Calculs!$E$1519-10)*Calculs!F2134*Calculs!G2134*AR2134*Simpli!K185))","v":{"$error":"#N/A"}},"",{"$f":"IF(VLOOKUP(Simpli!C185,BDD_Dev!$J$199:$K$214,2,FALSE)=TRUE,Simpli!I185,0)","v":{"$error":"#N/A"}},null,{"$f":"VLOOKUP(Simpli!P185,BDD_Dev!$R$190:$S$211,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"(Simpli!R185/100)*(Simpli!S185/100)","v":0},{"$error":"#N/A"},{"$f":"AA2134*Simpli!T185","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},"",{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$P185,BDD_Dev!$U$190:$Y$208,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$P185,BDD_Dev!$U$190:$Y$208,3,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$P185,BDD_Dev!$U$190:$Y$208,4,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$P185,BDD_Dev!$U$190:$Y$208,5,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(AND(ISERROR(Calculs!U2134)=FALSE,Simpli!P185<>\"\",ISNUMBER(Simpli!R185)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!S185)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!T185)=TRUE),Simpli!T185*Simpli!S185*(Calculs!AE2134*POWER(Simpli!R185,2)+Calculs!AF2134*Simpli!R185+Calculs!AG2134),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(AND(ISERROR(Calculs!U2134)=FALSE,Simpli!P185<>\"\",ISNUMBER(Simpli!R185)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!S185)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!T185)=TRUE),50*POWER(U2134/AI2134,1/AH2134),\"-\")","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP($C$1519,BDD_Dev!$B$217:$C$219,2,TRUE)","v":21},10,{"$f":"IF(OR(LEFT(Simpli!P185,8)=\"Plancher\",Simpli!P185=BDD_Dev!$U$190),0,1)","v":1},{"$f":"IF(LEFT(Simpli!P185,8)=\"Plancher\",AE2134,IF(AND(ISERROR(Calculs!U2134)=FALSE,Simpli!P185<>\"\",ISNUMBER(Simpli!R185)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!S185)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!T185)=TRUE),(AK2134-AK2134*EXP(AL2134/AJ2134)-AL2134*EXP(AL2134/AJ2134))/(1-EXP(AL2134/AJ2134)),\"\"))","v":""},"","","",{"$f":"IF(OR(Simpli!H185=\"\",Simpli!H185=0)=TRUE,Simpli!$C$33,Simpli!H185)","v":2.5},"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR($U2134)=TRUE,0,S2134*(E2134+(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((F2134*G2134*(Simpli!H185*Simpli!J185-Simpli!L185))+((Calculs!H2134*Calculs!I2134*Calculs!J2134)+(Calculs!K2134*Calculs!L2134*Calculs!M2134)+(Calculs!N2134*Calculs!O2134*Calculs!P2134))*Simpli!I185+(Calculs!Q2134*Calculs!R2134*Simpli!L185))+((Calculs!$E$1519-10)*Calculs!F2134*Calculs!G2134*Simpli!H185*Simpli!K185)))","v":0},0,{"$f":"IF(ISERROR($U2134)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*(F2134*G2134*(Simpli!H185*Simpli!J185-Simpli!L185)))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2134)=TRUE,0,((Calculs!$E$1519-10)*Calculs!F2134*Calculs!G2134*Simpli!H185*Simpli!K185))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2134)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((Calculs!K2134*Calculs!L2134*Calculs!M2134)*Simpli!I185))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2134)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((Calculs!N2134*Calculs!O2134*Calculs!P2134)*Simpli!I185))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2134)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((Calculs!H2134*Calculs!I2134*Calculs!J2134)*Simpli!I185))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2134)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*(Calculs!Q2134*Calculs!R2134*Simpli!L185))","v":0},0]
["Calcul Piece par Piece",{"$f":"Simpli!C186","v":0},{"$f":"IF(Simpli!C186=\"\",,Simpli!I186)","v":0},{"$f":"IF(Simpli!$C186=\"\",,Simpli!L186)","v":0},{"$f":"Simpli!I186*AR2135*0.34*VLOOKUP($C$1518,BDD_Dev!$H$131:$I$134,2,FALSE)*IF(VLOOKUP(Simpli!C186,BDD_Dev!$J$199:$K$214,2,FALSE)=TRUE,Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320,Calculs!$E$1519-Calculs!$E$1519)","v":{"$error":"#N/A"}},1,{"$f":"IF(OR(Simpli!G186=0,Simpli!G186=\"\")=TRUE,$D$1538,Simpli!G186)","v":2.5},1,4,{"$f":"IF($C$1511<>\"Combles aménagés\",0,VLOOKUP(Simpli!$E186,BDD_Dev!$M$199:$O$202,2,FALSE))","v":{"$error":"#N/A"}},0.5,2.5,{"$f":"IF($C$1511=\"Combles aménagés\",0,VLOOKUP(Simpli!$E186,BDD_Dev!$M$199:$O$202,2,FALSE))","v":0},0.3,2,{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$E186,BDD_Dev!$M$199:$O$202,3,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},1,3.2,0.1,{"$f":"AR2135*Simpli!I186","v":0},{"$f":"(1+S2135)*(E2135+(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((F2135*G2135*(AR2135*Simpli!J186-Simpli!L186))+((Calculs!H2135*Calculs!I2135*Calculs!J2135)+(Calculs!K2135*Calculs!L2135*Calculs!M2135)+(Calculs!N2135*Calculs!O2135*Calculs!P2135))*Simpli!I186+(Calculs!Q2135*Calculs!R2135*Simpli!L186))+((Calculs!$E$1519-10)*Calculs!F2135*Calculs!G2135*AR2135*Simpli!K186))","v":{"$error":"#N/A"}},"",{"$f":"IF(VLOOKUP(Simpli!C186,BDD_Dev!$J$199:$K$214,2,FALSE)=TRUE,Simpli!I186,0)","v":{"$error":"#N/A"}},null,{"$f":"VLOOKUP(Simpli!P186,BDD_Dev!$R$190:$S$211,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"(Simpli!R186/100)*(Simpli!S186/100)","v":0},{"$error":"#N/A"},{"$f":"AA2135*Simpli!T186","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},"",{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$P186,BDD_Dev!$U$190:$Y$208,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$P186,BDD_Dev!$U$190:$Y$208,3,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$P186,BDD_Dev!$U$190:$Y$208,4,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$P186,BDD_Dev!$U$190:$Y$208,5,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(AND(ISERROR(Calculs!U2135)=FALSE,Simpli!P186<>\"\",ISNUMBER(Simpli!R186)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!S186)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!T186)=TRUE),Simpli!T186*Simpli!S186*(Calculs!AE2135*POWER(Simpli!R186,2)+Calculs!AF2135*Simpli!R186+Calculs!AG2135),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(AND(ISERROR(Calculs!U2135)=FALSE,Simpli!P186<>\"\",ISNUMBER(Simpli!R186)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!S186)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!T186)=TRUE),50*POWER(U2135/AI2135,1/AH2135),\"-\")","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP($C$1519,BDD_Dev!$B$217:$C$219,2,TRUE)","v":21},10,{"$f":"IF(OR(LEFT(Simpli!P186,8)=\"Plancher\",Simpli!P186=BDD_Dev!$U$190),0,1)","v":1},{"$f":"IF(LEFT(Simpli!P186,8)=\"Plancher\",AE2135,IF(AND(ISERROR(Calculs!U2135)=FALSE,Simpli!P186<>\"\",ISNUMBER(Simpli!R186)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!S186)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!T186)=TRUE),(AK2135-AK2135*EXP(AL2135/AJ2135)-AL2135*EXP(AL2135/AJ2135))/(1-EXP(AL2135/AJ2135)),\"\"))","v":""},"","","",{"$f":"IF(OR(Simpli!H186=\"\",Simpli!H186=0)=TRUE,Simpli!$C$33,Simpli!H186)","v":2.5},"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR($U2135)=TRUE,0,S2135*(E2135+(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((F2135*G2135*(Simpli!H186*Simpli!J186-Simpli!L186))+((Calculs!H2135*Calculs!I2135*Calculs!J2135)+(Calculs!K2135*Calculs!L2135*Calculs!M2135)+(Calculs!N2135*Calculs!O2135*Calculs!P2135))*Simpli!I186+(Calculs!Q2135*Calculs!R2135*Simpli!L186))+((Calculs!$E$1519-10)*Calculs!F2135*Calculs!G2135*Simpli!H186*Simpli!K186)))","v":0},0,{"$f":"IF(ISERROR($U2135)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*(F2135*G2135*(Simpli!H186*Simpli!J186-Simpli!L186)))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2135)=TRUE,0,((Calculs!$E$1519-10)*Calculs!F2135*Calculs!G2135*Simpli!H186*Simpli!K186))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2135)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((Calculs!K2135*Calculs!L2135*Calculs!M2135)*Simpli!I186))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2135)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((Calculs!N2135*Calculs!O2135*Calculs!P2135)*Simpli!I186))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2135)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((Calculs!H2135*Calculs!I2135*Calculs!J2135)*Simpli!I186))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2135)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*(Calculs!Q2135*Calculs!R2135*Simpli!L186))","v":0},0]
["Calcul Piece par Piece",{"$f":"Simpli!C187","v":0},{"$f":"IF(Simpli!C187=\"\",,Simpli!I187)","v":0},{"$f":"IF(Simpli!$C187=\"\",,Simpli!L187)","v":0},{"$f":"Simpli!I187*AR2136*0.34*VLOOKUP($C$1518,BDD_Dev!$H$131:$I$134,2,FALSE)*IF(VLOOKUP(Simpli!C187,BDD_Dev!$J$199:$K$214,2,FALSE)=TRUE,Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320,Calculs!$E$1519-Calculs!$E$1519)","v":{"$error":"#N/A"}},1,{"$f":"IF(OR(Simpli!G187=0,Simpli!G187=\"\")=TRUE,$D$1538,Simpli!G187)","v":2.5},1,4,{"$f":"IF($C$1511<>\"Combles aménagés\",0,VLOOKUP(Simpli!$E187,BDD_Dev!$M$199:$O$202,2,FALSE))","v":{"$error":"#N/A"}},0.5,2.5,{"$f":"IF($C$1511=\"Combles aménagés\",0,VLOOKUP(Simpli!$E187,BDD_Dev!$M$199:$O$202,2,FALSE))","v":0},0.3,2,{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$E187,BDD_Dev!$M$199:$O$202,3,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},1,3.2,0.1,{"$f":"AR2136*Simpli!I187","v":0},{"$f":"(1+S2136)*(E2136+(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((F2136*G2136*(AR2136*Simpli!J187-Simpli!L187))+((Calculs!H2136*Calculs!I2136*Calculs!J2136)+(Calculs!K2136*Calculs!L2136*Calculs!M2136)+(Calculs!N2136*Calculs!O2136*Calculs!P2136))*Simpli!I187+(Calculs!Q2136*Calculs!R2136*Simpli!L187))+((Calculs!$E$1519-10)*Calculs!F2136*Calculs!G2136*AR2136*Simpli!K187))","v":{"$error":"#N/A"}},"",{"$f":"IF(VLOOKUP(Simpli!C187,BDD_Dev!$J$199:$K$214,2,FALSE)=TRUE,Simpli!I187,0)","v":{"$error":"#N/A"}},null,{"$f":"VLOOKUP(Simpli!P187,BDD_Dev!$R$190:$S$211,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"(Simpli!R187/100)*(Simpli!S187/100)","v":0},{"$error":"#N/A"},{"$f":"AA2136*Simpli!T187","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},"",{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$P187,BDD_Dev!$U$190:$Y$208,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$P187,BDD_Dev!$U$190:$Y$208,3,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$P187,BDD_Dev!$U$190:$Y$208,4,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$P187,BDD_Dev!$U$190:$Y$208,5,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(AND(ISERROR(Calculs!U2136)=FALSE,Simpli!P187<>\"\",ISNUMBER(Simpli!R187)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!S187)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!T187)=TRUE),Simpli!T187*Simpli!S187*(Calculs!AE2136*POWER(Simpli!R187,2)+Calculs!AF2136*Simpli!R187+Calculs!AG2136),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(AND(ISERROR(Calculs!U2136)=FALSE,Simpli!P187<>\"\",ISNUMBER(Simpli!R187)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!S187)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!T187)=TRUE),50*POWER(U2136/AI2136,1/AH2136),\"-\")","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP($C$1519,BDD_Dev!$B$217:$C$219,2,TRUE)","v":21},10,{"$f":"IF(OR(LEFT(Simpli!P187,8)=\"Plancher\",Simpli!P187=BDD_Dev!$U$190),0,1)","v":1},{"$f":"IF(LEFT(Simpli!P187,8)=\"Plancher\",AE2136,IF(AND(ISERROR(Calculs!U2136)=FALSE,Simpli!P187<>\"\",ISNUMBER(Simpli!R187)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!S187)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!T187)=TRUE),(AK2136-AK2136*EXP(AL2136/AJ2136)-AL2136*EXP(AL2136/AJ2136))/(1-EXP(AL2136/AJ2136)),\"\"))","v":""},"","","",{"$f":"IF(OR(Simpli!H187=\"\",Simpli!H187=0)=TRUE,Simpli!$C$33,Simpli!H187)","v":2.5},"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR($U2136)=TRUE,0,S2136*(E2136+(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((F2136*G2136*(Simpli!H187*Simpli!J187-Simpli!L187))+((Calculs!H2136*Calculs!I2136*Calculs!J2136)+(Calculs!K2136*Calculs!L2136*Calculs!M2136)+(Calculs!N2136*Calculs!O2136*Calculs!P2136))*Simpli!I187+(Calculs!Q2136*Calculs!R2136*Simpli!L187))+((Calculs!$E$1519-10)*Calculs!F2136*Calculs!G2136*Simpli!H187*Simpli!K187)))","v":0},0,{"$f":"IF(ISERROR($U2136)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*(F2136*G2136*(Simpli!H187*Simpli!J187-Simpli!L187)))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2136)=TRUE,0,((Calculs!$E$1519-10)*Calculs!F2136*Calculs!G2136*Simpli!H187*Simpli!K187))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2136)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((Calculs!K2136*Calculs!L2136*Calculs!M2136)*Simpli!I187))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2136)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((Calculs!N2136*Calculs!O2136*Calculs!P2136)*Simpli!I187))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2136)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((Calculs!H2136*Calculs!I2136*Calculs!J2136)*Simpli!I187))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2136)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*(Calculs!Q2136*Calculs!R2136*Simpli!L187))","v":0},0]
["Calcul Piece par Piece",{"$f":"Simpli!C188","v":0},{"$f":"IF(Simpli!C188=\"\",,Simpli!I188)","v":0},{"$f":"IF(Simpli!$C188=\"\",,Simpli!L188)","v":0},{"$f":"Simpli!I188*AR2137*0.34*VLOOKUP($C$1518,BDD_Dev!$H$131:$I$134,2,FALSE)*IF(VLOOKUP(Simpli!C188,BDD_Dev!$J$199:$K$214,2,FALSE)=TRUE,Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320,Calculs!$E$1519-Calculs!$E$1519)","v":{"$error":"#N/A"}},1,{"$f":"IF(OR(Simpli!G188=0,Simpli!G188=\"\")=TRUE,$D$1538,Simpli!G188)","v":2.5},1,4,{"$f":"IF($C$1511<>\"Combles aménagés\",0,VLOOKUP(Simpli!$E188,BDD_Dev!$M$199:$O$202,2,FALSE))","v":{"$error":"#N/A"}},0.5,2.5,{"$f":"IF($C$1511=\"Combles aménagés\",0,VLOOKUP(Simpli!$E188,BDD_Dev!$M$199:$O$202,2,FALSE))","v":0},0.3,2,{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$E188,BDD_Dev!$M$199:$O$202,3,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},1,3.2,0.1,{"$f":"AR2137*Simpli!I188","v":0},{"$f":"(1+S2137)*(E2137+(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((F2137*G2137*(AR2137*Simpli!J188-Simpli!L188))+((Calculs!H2137*Calculs!I2137*Calculs!J2137)+(Calculs!K2137*Calculs!L2137*Calculs!M2137)+(Calculs!N2137*Calculs!O2137*Calculs!P2137))*Simpli!I188+(Calculs!Q2137*Calculs!R2137*Simpli!L188))+((Calculs!$E$1519-10)*Calculs!F2137*Calculs!G2137*AR2137*Simpli!K188))","v":{"$error":"#N/A"}},"",{"$f":"IF(VLOOKUP(Simpli!C188,BDD_Dev!$J$199:$K$214,2,FALSE)=TRUE,Simpli!I188,0)","v":{"$error":"#N/A"}},null,{"$f":"VLOOKUP(Simpli!P188,BDD_Dev!$R$190:$S$211,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"(Simpli!R188/100)*(Simpli!S188/100)","v":0},{"$error":"#N/A"},{"$f":"AA2137*Simpli!T188","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},"",{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$P188,BDD_Dev!$U$190:$Y$208,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$P188,BDD_Dev!$U$190:$Y$208,3,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$P188,BDD_Dev!$U$190:$Y$208,4,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$P188,BDD_Dev!$U$190:$Y$208,5,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(AND(ISERROR(Calculs!U2137)=FALSE,Simpli!P188<>\"\",ISNUMBER(Simpli!R188)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!S188)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!T188)=TRUE),Simpli!T188*Simpli!S188*(Calculs!AE2137*POWER(Simpli!R188,2)+Calculs!AF2137*Simpli!R188+Calculs!AG2137),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(AND(ISERROR(Calculs!U2137)=FALSE,Simpli!P188<>\"\",ISNUMBER(Simpli!R188)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!S188)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!T188)=TRUE),50*POWER(U2137/AI2137,1/AH2137),\"-\")","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP($C$1519,BDD_Dev!$B$217:$C$219,2,TRUE)","v":21},10,{"$f":"IF(OR(LEFT(Simpli!P188,8)=\"Plancher\",Simpli!P188=BDD_Dev!$U$190),0,1)","v":1},{"$f":"IF(LEFT(Simpli!P188,8)=\"Plancher\",AE2137,IF(AND(ISERROR(Calculs!U2137)=FALSE,Simpli!P188<>\"\",ISNUMBER(Simpli!R188)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!S188)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!T188)=TRUE),(AK2137-AK2137*EXP(AL2137/AJ2137)-AL2137*EXP(AL2137/AJ2137))/(1-EXP(AL2137/AJ2137)),\"\"))","v":""},"","","",{"$f":"IF(OR(Simpli!H188=\"\",Simpli!H188=0)=TRUE,Simpli!$C$33,Simpli!H188)","v":2.5},"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR($U2137)=TRUE,0,S2137*(E2137+(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((F2137*G2137*(Simpli!H188*Simpli!J188-Simpli!L188))+((Calculs!H2137*Calculs!I2137*Calculs!J2137)+(Calculs!K2137*Calculs!L2137*Calculs!M2137)+(Calculs!N2137*Calculs!O2137*Calculs!P2137))*Simpli!I188+(Calculs!Q2137*Calculs!R2137*Simpli!L188))+((Calculs!$E$1519-10)*Calculs!F2137*Calculs!G2137*Simpli!H188*Simpli!K188)))","v":0},0,{"$f":"IF(ISERROR($U2137)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*(F2137*G2137*(Simpli!H188*Simpli!J188-Simpli!L188)))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2137)=TRUE,0,((Calculs!$E$1519-10)*Calculs!F2137*Calculs!G2137*Simpli!H188*Simpli!K188))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2137)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((Calculs!K2137*Calculs!L2137*Calculs!M2137)*Simpli!I188))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2137)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((Calculs!N2137*Calculs!O2137*Calculs!P2137)*Simpli!I188))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2137)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((Calculs!H2137*Calculs!I2137*Calculs!J2137)*Simpli!I188))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2137)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*(Calculs!Q2137*Calculs!R2137*Simpli!L188))","v":0},0]
["Calcul Piece par Piece",{"$f":"Simpli!C189","v":0},{"$f":"IF(Simpli!C189=\"\",,Simpli!I189)","v":0},{"$f":"IF(Simpli!$C189=\"\",,Simpli!L189)","v":0},{"$f":"Simpli!I189*AR2138*0.34*VLOOKUP($C$1518,BDD_Dev!$H$131:$I$134,2,FALSE)*IF(VLOOKUP(Simpli!C189,BDD_Dev!$J$199:$K$214,2,FALSE)=TRUE,Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320,Calculs!$E$1519-Calculs!$E$1519)","v":{"$error":"#N/A"}},1,{"$f":"IF(OR(Simpli!G189=0,Simpli!G189=\"\")=TRUE,$D$1538,Simpli!G189)","v":2.5},1,4,{"$f":"IF($C$1511<>\"Combles aménagés\",0,VLOOKUP(Simpli!$E189,BDD_Dev!$M$199:$O$202,2,FALSE))","v":{"$error":"#N/A"}},0.5,2.5,{"$f":"IF($C$1511=\"Combles aménagés\",0,VLOOKUP(Simpli!$E189,BDD_Dev!$M$199:$O$202,2,FALSE))","v":0},0.3,2,{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$E189,BDD_Dev!$M$199:$O$202,3,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},1,3.2,0.1,{"$f":"AR2138*Simpli!I189","v":0},{"$f":"(1+S2138)*(E2138+(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((F2138*G2138*(AR2138*Simpli!J189-Simpli!L189))+((Calculs!H2138*Calculs!I2138*Calculs!J2138)+(Calculs!K2138*Calculs!L2138*Calculs!M2138)+(Calculs!N2138*Calculs!O2138*Calculs!P2138))*Simpli!I189+(Calculs!Q2138*Calculs!R2138*Simpli!L189))+((Calculs!$E$1519-10)*Calculs!F2138*Calculs!G2138*AR2138*Simpli!K189))","v":{"$error":"#N/A"}},"",{"$f":"IF(VLOOKUP(Simpli!C189,BDD_Dev!$J$199:$K$214,2,FALSE)=TRUE,Simpli!I189,0)","v":{"$error":"#N/A"}},null,{"$f":"VLOOKUP(Simpli!P189,BDD_Dev!$R$190:$S$211,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"(Simpli!R189/100)*(Simpli!S189/100)","v":0},{"$error":"#N/A"},{"$f":"AA2138*Simpli!T189","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},"",{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$P189,BDD_Dev!$U$190:$Y$208,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$P189,BDD_Dev!$U$190:$Y$208,3,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$P189,BDD_Dev!$U$190:$Y$208,4,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$P189,BDD_Dev!$U$190:$Y$208,5,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(AND(ISERROR(Calculs!U2138)=FALSE,Simpli!P189<>\"\",ISNUMBER(Simpli!R189)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!S189)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!T189)=TRUE),Simpli!T189*Simpli!S189*(Calculs!AE2138*POWER(Simpli!R189,2)+Calculs!AF2138*Simpli!R189+Calculs!AG2138),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(AND(ISERROR(Calculs!U2138)=FALSE,Simpli!P189<>\"\",ISNUMBER(Simpli!R189)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!S189)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!T189)=TRUE),50*POWER(U2138/AI2138,1/AH2138),\"-\")","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP($C$1519,BDD_Dev!$B$217:$C$219,2,TRUE)","v":21},10,{"$f":"IF(OR(LEFT(Simpli!P189,8)=\"Plancher\",Simpli!P189=BDD_Dev!$U$190),0,1)","v":1},{"$f":"IF(LEFT(Simpli!P189,8)=\"Plancher\",AE2138,IF(AND(ISERROR(Calculs!U2138)=FALSE,Simpli!P189<>\"\",ISNUMBER(Simpli!R189)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!S189)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!T189)=TRUE),(AK2138-AK2138*EXP(AL2138/AJ2138)-AL2138*EXP(AL2138/AJ2138))/(1-EXP(AL2138/AJ2138)),\"\"))","v":""},"","","",{"$f":"IF(OR(Simpli!H189=\"\",Simpli!H189=0)=TRUE,Simpli!$C$33,Simpli!H189)","v":2.5},"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR($U2138)=TRUE,0,S2138*(E2138+(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((F2138*G2138*(Simpli!H189*Simpli!J189-Simpli!L189))+((Calculs!H2138*Calculs!I2138*Calculs!J2138)+(Calculs!K2138*Calculs!L2138*Calculs!M2138)+(Calculs!N2138*Calculs!O2138*Calculs!P2138))*Simpli!I189+(Calculs!Q2138*Calculs!R2138*Simpli!L189))+((Calculs!$E$1519-10)*Calculs!F2138*Calculs!G2138*Simpli!H189*Simpli!K189)))","v":0},0,{"$f":"IF(ISERROR($U2138)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*(F2138*G2138*(Simpli!H189*Simpli!J189-Simpli!L189)))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2138)=TRUE,0,((Calculs!$E$1519-10)*Calculs!F2138*Calculs!G2138*Simpli!H189*Simpli!K189))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2138)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((Calculs!K2138*Calculs!L2138*Calculs!M2138)*Simpli!I189))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2138)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((Calculs!N2138*Calculs!O2138*Calculs!P2138)*Simpli!I189))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2138)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((Calculs!H2138*Calculs!I2138*Calculs!J2138)*Simpli!I189))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2138)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*(Calculs!Q2138*Calculs!R2138*Simpli!L189))","v":0},0]
["Calcul Piece par Piece",{"$f":"Simpli!C190","v":0},{"$f":"IF(Simpli!C190=\"\",,Simpli!I190)","v":0},{"$f":"IF(Simpli!$C190=\"\",,Simpli!L190)","v":0},{"$f":"Simpli!I190*AR2139*0.34*VLOOKUP($C$1518,BDD_Dev!$H$131:$I$134,2,FALSE)*IF(VLOOKUP(Simpli!C190,BDD_Dev!$J$199:$K$214,2,FALSE)=TRUE,Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320,Calculs!$E$1519-Calculs!$E$1519)","v":{"$error":"#N/A"}},1,{"$f":"IF(OR(Simpli!G190=0,Simpli!G190=\"\")=TRUE,$D$1538,Simpli!G190)","v":2.5},1,4,{"$f":"IF($C$1511<>\"Combles aménagés\",0,VLOOKUP(Simpli!$E190,BDD_Dev!$M$199:$O$202,2,FALSE))","v":{"$error":"#N/A"}},0.5,2.5,{"$f":"IF($C$1511=\"Combles aménagés\",0,VLOOKUP(Simpli!$E190,BDD_Dev!$M$199:$O$202,2,FALSE))","v":0},0.3,2,{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$E190,BDD_Dev!$M$199:$O$202,3,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},1,3.2,0.1,{"$f":"AR2139*Simpli!I190","v":0},{"$f":"(1+S2139)*(E2139+(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((F2139*G2139*(AR2139*Simpli!J190-Simpli!L190))+((Calculs!H2139*Calculs!I2139*Calculs!J2139)+(Calculs!K2139*Calculs!L2139*Calculs!M2139)+(Calculs!N2139*Calculs!O2139*Calculs!P2139))*Simpli!I190+(Calculs!Q2139*Calculs!R2139*Simpli!L190))+((Calculs!$E$1519-10)*Calculs!F2139*Calculs!G2139*AR2139*Simpli!K190))","v":{"$error":"#N/A"}},"",{"$f":"IF(VLOOKUP(Simpli!C190,BDD_Dev!$J$199:$K$214,2,FALSE)=TRUE,Simpli!I190,0)","v":{"$error":"#N/A"}},null,{"$f":"VLOOKUP(Simpli!P190,BDD_Dev!$R$190:$S$211,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"(Simpli!R190/100)*(Simpli!S190/100)","v":0},{"$error":"#N/A"},{"$f":"AA2139*Simpli!T190","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},"",{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$P190,BDD_Dev!$U$190:$Y$208,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$P190,BDD_Dev!$U$190:$Y$208,3,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$P190,BDD_Dev!$U$190:$Y$208,4,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$P190,BDD_Dev!$U$190:$Y$208,5,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(AND(ISERROR(Calculs!U2139)=FALSE,Simpli!P190<>\"\",ISNUMBER(Simpli!R190)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!S190)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!T190)=TRUE),Simpli!T190*Simpli!S190*(Calculs!AE2139*POWER(Simpli!R190,2)+Calculs!AF2139*Simpli!R190+Calculs!AG2139),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(AND(ISERROR(Calculs!U2139)=FALSE,Simpli!P190<>\"\",ISNUMBER(Simpli!R190)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!S190)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!T190)=TRUE),50*POWER(U2139/AI2139,1/AH2139),\"-\")","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP($C$1519,BDD_Dev!$B$217:$C$219,2,TRUE)","v":21},10,{"$f":"IF(OR(LEFT(Simpli!P190,8)=\"Plancher\",Simpli!P190=BDD_Dev!$U$190),0,1)","v":1},{"$f":"IF(LEFT(Simpli!P190,8)=\"Plancher\",AE2139,IF(AND(ISERROR(Calculs!U2139)=FALSE,Simpli!P190<>\"\",ISNUMBER(Simpli!R190)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!S190)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!T190)=TRUE),(AK2139-AK2139*EXP(AL2139/AJ2139)-AL2139*EXP(AL2139/AJ2139))/(1-EXP(AL2139/AJ2139)),\"\"))","v":""},"","","",{"$f":"IF(OR(Simpli!H190=\"\",Simpli!H190=0)=TRUE,Simpli!$C$33,Simpli!H190)","v":2.5},"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR($U2139)=TRUE,0,S2139*(E2139+(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((F2139*G2139*(Simpli!H190*Simpli!J190-Simpli!L190))+((Calculs!H2139*Calculs!I2139*Calculs!J2139)+(Calculs!K2139*Calculs!L2139*Calculs!M2139)+(Calculs!N2139*Calculs!O2139*Calculs!P2139))*Simpli!I190+(Calculs!Q2139*Calculs!R2139*Simpli!L190))+((Calculs!$E$1519-10)*Calculs!F2139*Calculs!G2139*Simpli!H190*Simpli!K190)))","v":0},0,{"$f":"IF(ISERROR($U2139)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*(F2139*G2139*(Simpli!H190*Simpli!J190-Simpli!L190)))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2139)=TRUE,0,((Calculs!$E$1519-10)*Calculs!F2139*Calculs!G2139*Simpli!H190*Simpli!K190))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2139)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((Calculs!K2139*Calculs!L2139*Calculs!M2139)*Simpli!I190))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2139)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((Calculs!N2139*Calculs!O2139*Calculs!P2139)*Simpli!I190))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2139)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((Calculs!H2139*Calculs!I2139*Calculs!J2139)*Simpli!I190))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2139)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*(Calculs!Q2139*Calculs!R2139*Simpli!L190))","v":0},0]
["Calcul Piece par Piece",{"$f":"Simpli!C191","v":0},{"$f":"IF(Simpli!C191=\"\",,Simpli!I191)","v":0},{"$f":"IF(Simpli!$C191=\"\",,Simpli!L191)","v":0},{"$f":"Simpli!I191*AR2140*0.34*VLOOKUP($C$1518,BDD_Dev!$H$131:$I$134,2,FALSE)*IF(VLOOKUP(Simpli!C191,BDD_Dev!$J$199:$K$214,2,FALSE)=TRUE,Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320,Calculs!$E$1519-Calculs!$E$1519)","v":{"$error":"#N/A"}},1,{"$f":"IF(OR(Simpli!G191=0,Simpli!G191=\"\")=TRUE,$D$1538,Simpli!G191)","v":2.5},1,4,{"$f":"IF($C$1511<>\"Combles aménagés\",0,VLOOKUP(Simpli!$E191,BDD_Dev!$M$199:$O$202,2,FALSE))","v":{"$error":"#N/A"}},0.5,2.5,{"$f":"IF($C$1511=\"Combles aménagés\",0,VLOOKUP(Simpli!$E191,BDD_Dev!$M$199:$O$202,2,FALSE))","v":0},0.3,2,{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$E191,BDD_Dev!$M$199:$O$202,3,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},1,3.2,0.1,{"$f":"AR2140*Simpli!I191","v":0},{"$f":"(1+S2140)*(E2140+(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((F2140*G2140*(AR2140*Simpli!J191-Simpli!L191))+((Calculs!H2140*Calculs!I2140*Calculs!J2140)+(Calculs!K2140*Calculs!L2140*Calculs!M2140)+(Calculs!N2140*Calculs!O2140*Calculs!P2140))*Simpli!I191+(Calculs!Q2140*Calculs!R2140*Simpli!L191))+((Calculs!$E$1519-10)*Calculs!F2140*Calculs!G2140*AR2140*Simpli!K191))","v":{"$error":"#N/A"}},"",{"$f":"IF(VLOOKUP(Simpli!C191,BDD_Dev!$J$199:$K$214,2,FALSE)=TRUE,Simpli!I191,0)","v":{"$error":"#N/A"}},null,{"$f":"VLOOKUP(Simpli!P191,BDD_Dev!$R$190:$S$211,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"(Simpli!R191/100)*(Simpli!S191/100)","v":0},{"$error":"#N/A"},{"$f":"AA2140*Simpli!T191","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},"",{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$P191,BDD_Dev!$U$190:$Y$208,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$P191,BDD_Dev!$U$190:$Y$208,3,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$P191,BDD_Dev!$U$190:$Y$208,4,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$P191,BDD_Dev!$U$190:$Y$208,5,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(AND(ISERROR(Calculs!U2140)=FALSE,Simpli!P191<>\"\",ISNUMBER(Simpli!R191)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!S191)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!T191)=TRUE),Simpli!T191*Simpli!S191*(Calculs!AE2140*POWER(Simpli!R191,2)+Calculs!AF2140*Simpli!R191+Calculs!AG2140),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(AND(ISERROR(Calculs!U2140)=FALSE,Simpli!P191<>\"\",ISNUMBER(Simpli!R191)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!S191)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!T191)=TRUE),50*POWER(U2140/AI2140,1/AH2140),\"-\")","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP($C$1519,BDD_Dev!$B$217:$C$219,2,TRUE)","v":21},10,{"$f":"IF(OR(LEFT(Simpli!P191,8)=\"Plancher\",Simpli!P191=BDD_Dev!$U$190),0,1)","v":1},{"$f":"IF(LEFT(Simpli!P191,8)=\"Plancher\",AE2140,IF(AND(ISERROR(Calculs!U2140)=FALSE,Simpli!P191<>\"\",ISNUMBER(Simpli!R191)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!S191)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!T191)=TRUE),(AK2140-AK2140*EXP(AL2140/AJ2140)-AL2140*EXP(AL2140/AJ2140))/(1-EXP(AL2140/AJ2140)),\"\"))","v":""},"","","",{"$f":"IF(OR(Simpli!H191=\"\",Simpli!H191=0)=TRUE,Simpli!$C$33,Simpli!H191)","v":2.5},"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR($U2140)=TRUE,0,S2140*(E2140+(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((F2140*G2140*(Simpli!H191*Simpli!J191-Simpli!L191))+((Calculs!H2140*Calculs!I2140*Calculs!J2140)+(Calculs!K2140*Calculs!L2140*Calculs!M2140)+(Calculs!N2140*Calculs!O2140*Calculs!P2140))*Simpli!I191+(Calculs!Q2140*Calculs!R2140*Simpli!L191))+((Calculs!$E$1519-10)*Calculs!F2140*Calculs!G2140*Simpli!H191*Simpli!K191)))","v":0},0,{"$f":"IF(ISERROR($U2140)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*(F2140*G2140*(Simpli!H191*Simpli!J191-Simpli!L191)))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2140)=TRUE,0,((Calculs!$E$1519-10)*Calculs!F2140*Calculs!G2140*Simpli!H191*Simpli!K191))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2140)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((Calculs!K2140*Calculs!L2140*Calculs!M2140)*Simpli!I191))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2140)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((Calculs!N2140*Calculs!O2140*Calculs!P2140)*Simpli!I191))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2140)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((Calculs!H2140*Calculs!I2140*Calculs!J2140)*Simpli!I191))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2140)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*(Calculs!Q2140*Calculs!R2140*Simpli!L191))","v":0},0]
["Calcul Piece par Piece",{"$f":"Simpli!C192","v":0},{"$f":"IF(Simpli!C192=\"\",,Simpli!I192)","v":0},{"$f":"IF(Simpli!$C192=\"\",,Simpli!L192)","v":0},{"$f":"Simpli!I192*AR2141*0.34*VLOOKUP($C$1518,BDD_Dev!$H$131:$I$134,2,FALSE)*IF(VLOOKUP(Simpli!C192,BDD_Dev!$J$199:$K$214,2,FALSE)=TRUE,Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320,Calculs!$E$1519-Calculs!$E$1519)","v":{"$error":"#N/A"}},1,{"$f":"IF(OR(Simpli!G192=0,Simpli!G192=\"\")=TRUE,$D$1538,Simpli!G192)","v":2.5},1,4,{"$f":"IF($C$1511<>\"Combles aménagés\",0,VLOOKUP(Simpli!$E192,BDD_Dev!$M$199:$O$202,2,FALSE))","v":{"$error":"#N/A"}},0.5,2.5,{"$f":"IF($C$1511=\"Combles aménagés\",0,VLOOKUP(Simpli!$E192,BDD_Dev!$M$199:$O$202,2,FALSE))","v":0},0.3,2,{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$E192,BDD_Dev!$M$199:$O$202,3,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},1,3.2,0.1,{"$f":"AR2141*Simpli!I192","v":0},{"$f":"(1+S2141)*(E2141+(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((F2141*G2141*(AR2141*Simpli!J192-Simpli!L192))+((Calculs!H2141*Calculs!I2141*Calculs!J2141)+(Calculs!K2141*Calculs!L2141*Calculs!M2141)+(Calculs!N2141*Calculs!O2141*Calculs!P2141))*Simpli!I192+(Calculs!Q2141*Calculs!R2141*Simpli!L192))+((Calculs!$E$1519-10)*Calculs!F2141*Calculs!G2141*AR2141*Simpli!K192))","v":{"$error":"#N/A"}},"",{"$f":"IF(VLOOKUP(Simpli!C192,BDD_Dev!$J$199:$K$214,2,FALSE)=TRUE,Simpli!I192,0)","v":{"$error":"#N/A"}},null,{"$f":"VLOOKUP(Simpli!P192,BDD_Dev!$R$190:$S$211,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"(Simpli!R192/100)*(Simpli!S192/100)","v":0},{"$error":"#N/A"},{"$f":"AA2141*Simpli!T192","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},"",{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$P192,BDD_Dev!$U$190:$Y$208,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$P192,BDD_Dev!$U$190:$Y$208,3,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$P192,BDD_Dev!$U$190:$Y$208,4,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$P192,BDD_Dev!$U$190:$Y$208,5,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(AND(ISERROR(Calculs!U2141)=FALSE,Simpli!P192<>\"\",ISNUMBER(Simpli!R192)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!S192)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!T192)=TRUE),Simpli!T192*Simpli!S192*(Calculs!AE2141*POWER(Simpli!R192,2)+Calculs!AF2141*Simpli!R192+Calculs!AG2141),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(AND(ISERROR(Calculs!U2141)=FALSE,Simpli!P192<>\"\",ISNUMBER(Simpli!R192)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!S192)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!T192)=TRUE),50*POWER(U2141/AI2141,1/AH2141),\"-\")","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP($C$1519,BDD_Dev!$B$217:$C$219,2,TRUE)","v":21},10,{"$f":"IF(OR(LEFT(Simpli!P192,8)=\"Plancher\",Simpli!P192=BDD_Dev!$U$190),0,1)","v":1},{"$f":"IF(LEFT(Simpli!P192,8)=\"Plancher\",AE2141,IF(AND(ISERROR(Calculs!U2141)=FALSE,Simpli!P192<>\"\",ISNUMBER(Simpli!R192)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!S192)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!T192)=TRUE),(AK2141-AK2141*EXP(AL2141/AJ2141)-AL2141*EXP(AL2141/AJ2141))/(1-EXP(AL2141/AJ2141)),\"\"))","v":""},"","","",{"$f":"IF(OR(Simpli!H192=\"\",Simpli!H192=0)=TRUE,Simpli!$C$33,Simpli!H192)","v":2.5},"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR($U2141)=TRUE,0,S2141*(E2141+(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((F2141*G2141*(Simpli!H192*Simpli!J192-Simpli!L192))+((Calculs!H2141*Calculs!I2141*Calculs!J2141)+(Calculs!K2141*Calculs!L2141*Calculs!M2141)+(Calculs!N2141*Calculs!O2141*Calculs!P2141))*Simpli!I192+(Calculs!Q2141*Calculs!R2141*Simpli!L192))+((Calculs!$E$1519-10)*Calculs!F2141*Calculs!G2141*Simpli!H192*Simpli!K192)))","v":0},0,{"$f":"IF(ISERROR($U2141)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*(F2141*G2141*(Simpli!H192*Simpli!J192-Simpli!L192)))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2141)=TRUE,0,((Calculs!$E$1519-10)*Calculs!F2141*Calculs!G2141*Simpli!H192*Simpli!K192))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2141)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((Calculs!K2141*Calculs!L2141*Calculs!M2141)*Simpli!I192))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2141)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((Calculs!N2141*Calculs!O2141*Calculs!P2141)*Simpli!I192))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2141)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((Calculs!H2141*Calculs!I2141*Calculs!J2141)*Simpli!I192))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2141)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*(Calculs!Q2141*Calculs!R2141*Simpli!L192))","v":0},0]
["Calcul Piece par Piece",{"$f":"Simpli!C193","v":0},{"$f":"IF(Simpli!C193=\"\",,Simpli!I193)","v":0},{"$f":"IF(Simpli!$C193=\"\",,Simpli!L193)","v":0},{"$f":"Simpli!I193*AR2142*0.34*VLOOKUP($C$1518,BDD_Dev!$H$131:$I$134,2,FALSE)*IF(VLOOKUP(Simpli!C193,BDD_Dev!$J$199:$K$214,2,FALSE)=TRUE,Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320,Calculs!$E$1519-Calculs!$E$1519)","v":{"$error":"#N/A"}},1,{"$f":"IF(OR(Simpli!G193=0,Simpli!G193=\"\")=TRUE,$D$1538,Simpli!G193)","v":2.5},1,4,{"$f":"IF($C$1511<>\"Combles aménagés\",0,VLOOKUP(Simpli!$E193,BDD_Dev!$M$199:$O$202,2,FALSE))","v":{"$error":"#N/A"}},0.5,2.5,{"$f":"IF($C$1511=\"Combles aménagés\",0,VLOOKUP(Simpli!$E193,BDD_Dev!$M$199:$O$202,2,FALSE))","v":0},0.3,2,{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$E193,BDD_Dev!$M$199:$O$202,3,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},1,3.2,0.1,{"$f":"AR2142*Simpli!I193","v":0},{"$f":"(1+S2142)*(E2142+(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((F2142*G2142*(AR2142*Simpli!J193-Simpli!L193))+((Calculs!H2142*Calculs!I2142*Calculs!J2142)+(Calculs!K2142*Calculs!L2142*Calculs!M2142)+(Calculs!N2142*Calculs!O2142*Calculs!P2142))*Simpli!I193+(Calculs!Q2142*Calculs!R2142*Simpli!L193))+((Calculs!$E$1519-10)*Calculs!F2142*Calculs!G2142*AR2142*Simpli!K193))","v":{"$error":"#N/A"}},"",{"$f":"IF(VLOOKUP(Simpli!C193,BDD_Dev!$J$199:$K$214,2,FALSE)=TRUE,Simpli!I193,0)","v":{"$error":"#N/A"}},null,{"$f":"VLOOKUP(Simpli!P193,BDD_Dev!$R$190:$S$211,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"(Simpli!R193/100)*(Simpli!S193/100)","v":0},{"$error":"#N/A"},{"$f":"AA2142*Simpli!T193","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},"",{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$P193,BDD_Dev!$U$190:$Y$208,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$P193,BDD_Dev!$U$190:$Y$208,3,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$P193,BDD_Dev!$U$190:$Y$208,4,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"VLOOKUP(Simpli!$P193,BDD_Dev!$U$190:$Y$208,5,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(AND(ISERROR(Calculs!U2142)=FALSE,Simpli!P193<>\"\",ISNUMBER(Simpli!R193)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!S193)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!T193)=TRUE),Simpli!T193*Simpli!S193*(Calculs!AE2142*POWER(Simpli!R193,2)+Calculs!AF2142*Simpli!R193+Calculs!AG2142),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(AND(ISERROR(Calculs!U2142)=FALSE,Simpli!P193<>\"\",ISNUMBER(Simpli!R193)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!S193)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!T193)=TRUE),50*POWER(U2142/AI2142,1/AH2142),\"-\")","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP($C$1519,BDD_Dev!$B$217:$C$219,2,TRUE)","v":21},10,{"$f":"IF(OR(LEFT(Simpli!P193,8)=\"Plancher\",Simpli!P193=BDD_Dev!$U$190),0,1)","v":1},{"$f":"IF(LEFT(Simpli!P193,8)=\"Plancher\",AE2142,IF(AND(ISERROR(Calculs!U2142)=FALSE,Simpli!P193<>\"\",ISNUMBER(Simpli!R193)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!S193)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!T193)=TRUE),(AK2142-AK2142*EXP(AL2142/AJ2142)-AL2142*EXP(AL2142/AJ2142))/(1-EXP(AL2142/AJ2142)),\"\"))","v":""},"","","",{"$f":"IF(OR(Simpli!H193=\"\",Simpli!H193=0)=TRUE,Simpli!$C$33,Simpli!H193)","v":2.5},"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR($U2142)=TRUE,0,S2142*(E2142+(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((F2142*G2142*(Simpli!H193*Simpli!J193-Simpli!L193))+((Calculs!H2142*Calculs!I2142*Calculs!J2142)+(Calculs!K2142*Calculs!L2142*Calculs!M2142)+(Calculs!N2142*Calculs!O2142*Calculs!P2142))*Simpli!I193+(Calculs!Q2142*Calculs!R2142*Simpli!L193))+((Calculs!$E$1519-10)*Calculs!F2142*Calculs!G2142*Simpli!H193*Simpli!K193)))","v":0},0,{"$f":"IF(ISERROR($U2142)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*(F2142*G2142*(Simpli!H193*Simpli!J193-Simpli!L193)))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2142)=TRUE,0,((Calculs!$E$1519-10)*Calculs!F2142*Calculs!G2142*Simpli!H193*Simpli!K193))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2142)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((Calculs!K2142*Calculs!L2142*Calculs!M2142)*Simpli!I193))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2142)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((Calculs!N2142*Calculs!O2142*Calculs!P2142)*Simpli!I193))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2142)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*((Calculs!H2142*Calculs!I2142*Calculs!J2142)*Simpli!I193))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR($U2142)=TRUE,0,(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)*(Calculs!Q2142*Calculs!R2142*Simpli!L193))","v":0},0]
["Calcul Piece par Piece"]
["Calcul Piece par Piece",null,{"$f":"SUM(C2123:C2142)","v":45},{"$f":"SUM(D2123:D2142)","v":14},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(T2123:T2142)","v":135},null,{"$f":"SUM(V2123:V2142)","v":9336.2885000000006},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"AE2123","v":-6.9999999999999999E-4},{"$f":"AF2123","v":0.307},{"$f":"AG2123","v":2.3972000000000002},{"$f":"AH2123","v":1.37},{"$f":"SUM(AI2123:AI2142)","v":5394.5280000000002},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Simpli!R174)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!S174)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!T174)=TRUE),50*POWER(V2144/AI2144,1/AH2144),\"-\")","v":74.619753236128389},{"$f":"VLOOKUP($C$1519,BDD_Dev!$B$217:$C$219,2,TRUE)","v":21},{"$f":"AL2123","v":10},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Simpli!R174)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!S174)=TRUE,ISNUMBER(Simpli!T174)=TRUE),(AK2144-AK2144*EXP(AL2144/AJ2144)-AL2144*EXP(AL2144/AJ2144))/(1-EXP(AL2144/AJ2144)),\"-\")","v":100.73139713300344},"puissance de tous les radiateurs % deperditions",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(BG2123:BG2142)","v":848.75350000000003},{"$f":"SUM(BH2123:BH2142)","v":787.18499999999995},{"$f":"SUM(BI2123:BJ2142)","v":1531.25},null,0,661.5,4410,1097.5999999999999,9336.2885000000006]
["Calcul Piece par Piece",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(SUMPRODUCT(V2123:V2142,AM2123:AM2142)<>0,SUMPRODUCT(V2123:V2142,AN2123:AN2142,AM2123:AM2142)/SUMPRODUCT(V2123:V2142,AM2123:AM2142),0)","v":48.832306931376586},"Barycentre",{"$f":"IF(AN2145<>\"\",IF(AN2145>75,\"  (!)\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(AN2145=\"\",\"\",IF(AN2145>90,90,AN2145))","v":48.832306931376586}]
["Calcul Piece par Piece",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"AVERAGE(AN2123:AN2142)","v":78.786215025320374},"Moyenne",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"BG2144/(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)","v":34.643000000000001},{"$f":"BH2144/(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)","v":32.129999999999995},{"$f":"BI2144/(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)","v":62.5},null,{"$f":"BK2144/(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)","v":0},{"$f":"BL2144/(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)","v":27},{"$f":"BM2144/(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)","v":180},{"$f":"BN2144/(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)","v":44.8},{"$f":"BO2144/(Calculs!$E$1519-Calculs!$C$1320)","v":381.07300000000004}]
["Calcul Piece par Piece"]
["Calcul Piece par Piece"]
["Calcul Piece par Piece"]
["Calcul Piece par Piece"]
["Calcul Piece par Piece","Mur extérieur",207.36399625286316]
["Calcul Piece par Piece","Plancher bas",30]
["Calcul Piece par Piece","Toiture (Comble)",260]
["Calcul Piece par Piece","Fenêtres",48]
["Calcul Piece par Piece","Ponts thermiques",54.536399625286322]
["Calcul Piece par Piece","Air neuf",76.160000000000011]
["Calcul Piece par Piece"]
["Calcul Piece par Piece"]
["Calcul Piece par Piece"]
["Calcul Piece par Piece"]
["Calcul Piece par Piece"]
["Calcul Piece par Piece"]
["Calcul Piece par Piece"]
["Calcul Piece par Piece"]
["Calcul Piece par Piece"]
["Calcul Piece par Piece"]
["Calcul Piece par Piece"]
["Calcul Piece par Piece"]
["Calcul Piece par Piece"]
["Calcul Piece par Piece"]
["Calcul Piece par Piece"]
["Calcul Piece par Piece"]
["Gestion des Cascades","Nombre de PAC (cascade ou pas)",{"$f":"IF(RIGHT(C1456,9)=\"cascades)\",LEFT(RIGHT(C1456,14),1),1)","v":1}]
["Gestion des Cascades","prèfixe nom de la PAC : recherche sechema avec 2 ou 7 PAC",{"$f":"IF(_xlfn.NUMBERVALUE(C2173)=2,\"2\",IF(_xlfn.NUMBERVALUE(C2173)>2,\"7\",\"\"))","v":""},{"$f":"IF(_xlfn.NUMBERVALUE(C2173)=2,\"7\",IF(_xlfn.NUMBERVALUE(C2173)>2,\"2\",\"\"))","v":""}]
["Gestion des Cascades","Nom du schema :",{"$f":"F2022&C2174&G2022&H2022&I2022&J2022&K2022","v":"VWLA-Q-B-M"},{"$f":"F2022&D2174&G2022&H2022&I2022&J2022&K2022","v":"VWLA-Q-B-M"},{"$f":"LEN(C2175)","v":10}]
["Gestion des Cascades","Index du schéma dans la feuille [Schéma] :"]
["Gestion des Cascades","Index du schéma dans la feuille [SchémaListe] :",{"$f":"IF(ISERROR(MATCH(C2175,SchémaListe!$M$6:$M$1368,0))=TRUE,MATCH(D2175,SchémaListe!$M$6:$M$1368,0),MATCH(C2175,SchémaListe!$M$6:$M$1368,0))","v":312}]
["Gestion des Cascades"]
["Gestion des Cascades","PAC dans le devis !!",{"$f":"D2179","v":"aroTHERM plus 155/6 - 230 V S3"},{"$f":"IF(H2183=TRUE,H2184,IF(RIGHT($C$1456,9)=\"cascades)\",LEFT($C$1456,LEN($C$1456)-16),$C$1456))","v":"aroTHERM plus 155/6 - 230 V S3"},null,null,"FlexoCOMPACT SI :"]
["Gestion des Cascades",null,null,{"$f":"IF(RIGHT($C$1394,9)=\"cascades)\",LEFT($C$1394,LEN($C$1394)-16),$C$1394)","v":"aroTHERM Split 10 - 230V"},null,null,"PAS hybride ",{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,FALSE,TRUE)","v":true}]
["Gestion des Cascades",null,null,{"$f":"IF(RIGHT($C$1413,9)=\"cascades)\",LEFT($C$1413,LEN($C$1413)-16),$C$1413)","v":"aroTHERM VWL 155/2 A 230V"},null,null,"ECS intégré",{"$f":"IF($H$1982=1,TRUE,FALSE)","v":true}]
["Gestion des Cascades",null,null,{"$f":"IF(RIGHT($C$1432,9)=\"cascades)\",LEFT($C$1432,LEN($C$1432)-16),$C$1432)","v":"flexoTHERM exclusive VWF 57/4-5 - 400V + aroCOLLECT"},null,null,"Correspondance existe",{"$f":"IF(ISERROR(VLOOKUP($C$1456,$G$2186:$G$2194,1,FALSE)),FALSE,TRUE)","v":false}]
[null,null,null,{"$f":"IF(RIGHT($C$1432,9)=\"cascades)\",LEFT($C$1432,LEN($C$1432)-16),$C$1432)","v":"flexoTHERM exclusive VWF 57/4-5 - 400V + aroCOLLECT"},null,null,"=>",{"$f":"AND(H2180=TRUE,H2181=TRUE,H2182=TRUE)","v":false}]
["Gestion des Cascades",null,"Volume mini en cascade",null,"Nbre de PAC",null,"Correspondance :",{"$f":"IF(H2183=TRUE,VLOOKUP(C1456,G2186:H2194,2,FALSE),FALSE)","v":false}]
["Gestion des Cascades",null,"aroTHERM plus 12 / split 10 -> valeur de base",45,1,null,"Correspondance flexo avec ballon intégré"]
["Gestion des Cascades",null,null,{"$f":"$D$2185+$D$2185*(E2186-1)*0.2","v":54},2,null,"flexoTHERM exclusive VWF 57/4-5 - 400V + aroCOLLECT","FlexoCOMPACT exclusive VWF 58/4-5 - 400V + aroCOLLEC"]
["Gestion des Cascades",null,null,63,3,null,"flexoTHERM exclusive VWF 87/4-5 - 400V + aroCOLLECT","FlexoCOMPACT exclusive VWF 88/4-5 - 400V + aroCOLLECT"]
["Gestion des Cascades",null,null,72,4,null,"flexoTHERM exclusive VWF 117/4-5 - 400V + aroCOLLECT","FlexoCOMPACT exclusive VWF 118/4-5 - 400V + aroCOLLECT"]
["Gestion des Cascades",null,null,81,5,null,"flexoTHERM exclusive - 5 kW - 230V","flexoCOMPACT exclusive - 5 kW - 230V"]
["Gestion des Cascades",null,null,90,6,null,"flexoTHERM exclusive - 8 kW - 230V","flexoCOMPACT exclusive - 8 kW - 230V"]
["Gestion des Cascades",null,null,99,7,null,"flexoTHERM exclusive - 11 kW - 230V","flexoCOMPACT exclusive - 11 kW - 230V"]
["Gestion des Cascades",null,null,null,null,null,"flexoTHERM exclusive - 5 kW - 3x400 V","flexoCOMPACT exclusive - 5 kW - 3x400 V"]
["Gestion des Cascades",null,"aroTHERM plus 15: split 12  -> valeur de base",{"$f":"60+60*(E2193-1)*0.2","v":60},1,null,"flexoTHERM exclusive - 8 kW - 3x400 V","flexoCOMPACT exclusive - 8 kW - 3x400 V"]
["Gestion des Cascades",null,100,{"$f":"$D$2193+$D$2193*(E2194-1)*0.2","v":72},2,null,"flexoTHERM exclusive - 11 kW - 3x400 V","flexoCOMPACT exclusive - 11 kW - 3x400 V"]
["Gestion des Cascades",null,100,84,3]
["Gestion des Cascades",null,100,96,4]
["Gestion des Cascades",null,200,108,5]
["Gestion des Cascades",null,200,120,6]
["Gestion des Cascades",null,200,132,7]
["Gestion des Cascades"]
["Gestion des Cascades",null,"VWF 117  -> valeur de base",140,1]
["Gestion des Cascades",null,200,{"$f":"$D$2201+$D$2201*(E2202-1)*0.2","v":168},2]
["Gestion des Cascades",null,200,196,3]
["Gestion des Cascades",null,300,224,4]
["Gestion des Cascades",null,300,252,5]
["Gestion des Cascades",null,300,280,6]
["Gestion des Cascades",null,300,308,7]
["Gestion des Cascades"]
["Gestion des Cascades",null,"VWF 157  -> valeur de base",170,1]
["Gestion des Cascades",null,200,{"$f":"$D$2209+$D$2209*(E2210-1)*0.2","v":204},2]
["Gestion des Cascades",null,300,238,3]
["Gestion des Cascades",null,300,272,4]
["Gestion des Cascades",null,300,306,5]
["Gestion des Cascades",null,500,340,6]
["Gestion des Cascades",null,500,374,7]
["Gestion des Cascades"]
["Gestion des Cascades",null,"VWF 197  -> valeur de base",240,1]
["Gestion des Cascades",null,300,{"$f":"$D$2217+$D$2217*(E2218-1)*0.2","v":288},2]
["Gestion des Cascades",null,500,336,3]
["Gestion des Cascades",null,500,384,4]
["Gestion des Cascades",null,500,432,5]
["Gestion des Cascades",null,500,480,6]
["Gestion des Cascades",null,800,528,7]

{"sheet":"Accueil","index":21,"n_rows":30,"n_cols":12,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,1,11,11],[13,1,13,11],[16,1,16,11],[22,11,22,12]]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Bienvenue dans l'outil de séléction de pompe à chaleur Vaillant"]
[]
[null,"Si vous prenez connaissance de ce message, cela signifie que vous n'avez pas activé les macros."]
[]
[]
[null,"Pour utiliser cet outil , vous devez activer les macros."]
[]
[null,"Service avant-vente"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Date de mise à disposition de l'outil : ",{"$f":"FIO!B3","v":"09/01/2024"}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Suivant >"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["2024-04-30"]

{"sheet":"Aide","index":22,"n_rows":127,"n_cols":11,"rows_kept":127,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[31,9,31,10],[124,4,124,6],[45,1,45,2],[46,1,46,2],[47,1,47,2],[48,1,48,2],[49,1,49,2],[50,1,50,2],[51,1,51,2],[52,1,52,2]]}
[]
[null,"Aide de l'outil PAC Vaillant V2"]
[]
[]
[]
[]
[null,"Methode de dimensionnement"]
[]
[null,"Déperditions connues : Utilisez cette methode si une étude pièce par pièce à été réalisé "]
[null,null,"Vous pouvez réaliser une étude pièce par pièce sur le terrain en utlisant l'application Saunier Duval"]
[null,null,"Lien vers l'application"]
[]
[null,"G connu : pour faire une étude rapidement mais avec un risque d'impressision sur la valeur de déperdition"]
[null,null,"Cette valeur est également parfois nommé Ubat, voici quelques valeurs courantes :"]
[null,null,"0,3 : maison avec une isolation exceptionnelle."]
[null,null,"0,4 : excellente isolation sans ponts thermique."]
[null,null,"0,75 : pour les maisons à isolation conventionnelle \"RT2005\" et réalisées entre 2007 et 2012"]
[null,null,"0,8 : pour les maisons à isolation conventionnelle \"RT2000\" et réalisées entre 2001 et 2006"]
[null,null,"0,95 : pour les maisons construites entre 1990 et 2000"]
[null,null,"1,15 : pour les maisons construites entre 1983 et 1989"]
[null,null,"1,4 : pour les maisons construites entre 1974 et 1982"]
[null,null,"1,8 : maison non isolée(murs, combles)et à menuiseries simples vitrage."]
[]
[null,"Calcul des déperditions : permet de trouver les déperditions d'un bâtiment en répondant à une dixaine de questions."]
[]
[null,"Calcul d'une hauteur sous plafond moyenne :"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Hauteur 1",5.4]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Hauteur 2",2.54]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Longueur 1",4]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Longueur 2",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Hauteur moyenne"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Type A",{"$f":"((K27-K28)/2+K28)*(K29-K30)/K29+(K30/K29*K27)","v":4.3275000000000006}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Type B",{"$f":"(K27-K28)/2+K28","v":3.97}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Type C",{"$f":"(K27-K28)/2+K28","v":3.97}]
[]
[]
[null,"Année de construction et U associés"]
[]
[null,"Voici les U des parois associé aux années de construction."]
[null,"Si vous connaissez le U des parois, vous pouvez choisir \"Valeurs utilisateur\" et entrez vos valeurs."]
[null,"Le U toiture est utilisé lorsque la maison est de type \"combles aménagés\". Si la maison est de type \"multi-niveaux à combles perdus\", c'est la valeur \"Plafond sous comble\" qui est utilisé."]
[null,"Vous pouvez vous aidez de l'outil en lien pour calculer le U d'une paroi : ",null,null,null,null,"lien vers ubabus.de"]
[]
[null,null,null,"Murs extérieurs","Toiture","Plafond sous comble","Plancher"]
[null,"Avant 1974",null,2.5,4,2.5,2]
[null,"De 1974 à 1981",null,1,1,0.5,0.9]
[null,"De 1982 à 1988",null,0.8,0.4,0.3,0.7]
[null,"De 1989 à 1999",null,0.5,0.25,0.25,0.6]
[null,"De 2000 à 2004",null,0.47,0.25,0.3,0.43]
[null,"De 2005 à 2012",null,0.36,0.2,0.28000000000000003,0.4]
[null,"De 2013 à 2017",null,0.26874999999999999,0.1825,0.1825,0.35749999999999998]
[null,"Après 2017",null,0.25,0.16,0.16,0.34]
[]
[]
[]
[null,"Calcul pièce par pièce et détermination de la loi d'eau sur radiateur"]
[]
[null,"Type de pièce : certaine pièce ont une entrée d'air froid due à la ventilation et auront donc un besoin de chaleur un peu plus important"]
[null,null,"Pièce considérée comme ayant une entrée d'air froid : Entrée, salle à mangé, salon, Bureau, Chambres, dégagement"]
[null,null,"Pièce ventilée en extraction (donc l'air chaud arrive des autres pièces) et n'ont pas un besoin de chaleur plus important : Cuisine, Salle de bain, WC"]
[]
[null,"Situation de la pièce : ceci permet de calculer les pertes par les planchers ou les plafonds. Une pièce au rez de chaussé avec un étage n'a pas de perte de chaleur par le plafond."]
[]
[]
[null,"Valeur U : coefficient d'isolation des murs"]
[null,null,"Valeurs usuelles :"]
[null,null,"0,2W/m² K : brique monomur + 10cm laine"]
[null,null,"0,3W/m² K : mur pierre 50cm + 10cm laine"]
[null,null,"0,4W/m² K : parpaing + 10cm laine"]
[null,null,"2,6W/m² K : mur pierre 80cm"]
[null,null,"4W/m² K : 50cm de granite"]
[]
[]
[null,"HSP = hauteur sous plafond : permet de calculer le volume à chauffer."]
[]
[null,"Longueur des murs donnant sur l'extérieur : on va du chaud vers le froid, on aura donc un delta de température à compenser entre l'intérieur à 19°C et l'extérieur à -10°C par exemple."]
[]
[null,"Longueur sur local non chauffé : si un garage non chauffé est accolé au séjour, il y aura une différence de température plus faible qu'avec l'extérieur."]
[]
[]
[null,"Estimation de la temérature de départ des radiateurs : la calcul consiste en une moyenne pondérée des températures calculées avec les déperditions de chaque pièce."]
[null,null,"La température des zones \"Plancher chauffant\" n'entre pas en compte dans ce calcul"]
[]
[null,"Liste et explications sur les erreurs possibles :"]
[null,null,"Erreur 1 = il faut une surface au sol qui sera utilisée pour calculer les pertes par le plancher ou le plafond"]
[null,null,"Erreur 2 = Une valeur de  U a été renseigné mais pas de longueur sur mur extérieur. Cela ne change rien pour le calcul de déperdition mais peut être une indication que vous avez oublié de renseigner cette longueur."]
[null,null,"Erreur 3 = Le type de pièce n'est pas défini, cela empêche le calcul des pertes par renouvellement d'air (voir plus haut)"]
[null,null,"Erreur 4 = La situation de la pièce n'est pas définie, cela corrompt le calcul de perte par le sol ou le plafond."]
[null,null,"Erreur 5 = La surface du mur extérieur doit inclure les fenêtres et baies vitrées. La surface est calculée en multipliant la hauteur sous plafond par le longueur du mur extérieur."]
[null,null,"Cette surface ne doit pas être inférieure à la surface des vitrages. La perte par les murs étant calculée ainsi : U mur x ( Surface mur - Surface vitre)"]
[]
[null,"Critères de choix d'une PAC"]
[]
[null,"Critères de choix d'une PAC non hybride"]
[]
[null,"Le critère déterminant pour la séléction d'une PAC est indiqué dans le rectangle à droite, c'est la valeur de la puissance PAC (Pcalo) divisé par la valeur de déperdition."]
[null,"La puissance de la PAC est prise à T° de base et à la température départ la plus haute renseignée (si 2 zones, on prend la plus forte des 2 températures)."]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Le critère DTU \"P PAC / Déper. entre 70 et 100 %\" doit être à Oui, si il ne l'est pas, le critère RGE \"P PAC / Déper. entre 60 et 140 %\" devra obligatoirement être à Oui"]
[null,"La PAC n'est pas correctement dimensionnée si le critère DTU \"P PAC / Déper. entre 70 et 100 %\" est à Non et que le critère RGE \"P PAC / Déper. entre 60 et 140 %\" est à Non"]
[]
[null,"Le critère \"P PAC+Appoint / Déper. > 120 %\" doit obligatoirement être à Oui"]
[]
[null,"Pour être éligible aux aides CEE, les critères \"P PAC / Déper. entre 60 et 110 %\" et \"Valeur Eta s ≥ 111 %\" doivent être à Oui"]
[]
[null,"Il est possible qu'une PAC soit correctement dimensionnée avec P PAC / Déper égal à 120% par exemple, respectant ainsi le critère RGE mais ne soit pas éligible aux aides (car dépassant les 110%)"]
[]
[]
[null,"Fiche de renseignement"]
[]
[null,"La fiche de renseignement web est une page internet qui permet de récupérer les informations sur l'installation."]
[null,"Cet outil étant une page web, elle peut être lancé de n'importe quel ordinateur (PC ou MAC) ou à partir d'un smartphone pour l'utiliser directement sur le terrain."]
[null,"La page web génère un fichier \".txt\" que vous pouvez importer en cliquant sur le bouton"]
[]
[]
[]
[null,"Les valeurs du fichier texte seront importées et vous n'aurez plus qu'à sélectionner la pompe à chaleur."]
[null,"Vous pouvez à tous moments revenir en arrière et corriger une valeur d'entrée."]
[]
[null,"La fiche de renseignement se situe ici :",null,null," Lien vers la fiche de renseignement web"]
[]
[null,"Lancez la fiche de renseignement sur votre smartphone en scannant le QR code suivant :"]

{"sheet":"Quoideneuf","index":23,"n_rows":67,"n_cols":3,"rows_kept":67,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[22,1,23,1],[0,0,0,1],[6,1,7,1],[8,1,9,1],[10,1,11,1],[20,1,21,1],[18,1,19,1],[12,1,13,1],[14,1,17,1],[4,1,5,1],[30,1,31,1],[30,2,31,2],[32,1,33,1],[32,2,33,2],[24,1,25,1],[26,1,27,1],[28,1,29,1],[28,2,29,2]]}
["<< Retour",null,"Quoi de neuf dans l'outil PAC ?"]
[]
[]
[]
[null,"V2_14","Modification de l'adresse de la schématèque"]
[null,null,"Correction de l'image de l'appoint si pas d'ECS"]
[null,"V2_15","Correction de l'affichage de la hauteur sous plafond dans le rapport pièce par pièce"]
[]
[null,"V2_16","Correction de la température de base du département 13"]
[]
[null,"V2_17","Ajout de la case pour renseigner le numéro de SIRET et l'afficher dans le rapport"]
[]
[null,"V2_18","Ajout de l'information \"ETA s à 55°C\""]
[]
[null,"V2_19","Correction de la température de base du département 70"]
[null,null,"Ajout d'un bouton dans la partie chiffrage pour ajouter du matériel à la liste"]
[null,null,"Ajout d'un bouton pour supprimer la liste de matériel supplémentaire"]
[null,null,"Mise à jour des altitudes conformément à la NF P 52-612"]
[null,"V2_20","Ajout d'un bouton dans l'onglet renseignement pour réinitialiser le projet"]
[null,null,"Ajout d'un bouton dans l'onglet \"Rapport\" pour fusionner des PDF"]
[null,"V2_22","Correction erreur de calcul du pourcentage de couverture PAC+Appoint > 120% en cascade de PAC split"]
[]
[null,"V2_23","Amélioration de l'ajout d'une référence dans le chiffrage, possibilité de rechercher un élément par son nom"]
[]
[null,"V2_24","Les cases \"quantité corrigée\", dans l'onglet de chiffrage, sont effacées lors de l'initialisation "]
[null,null,"L'alimentation électrique est initialisée à \"monophasé\""]
[null,"V2_25","Mise à jour du tarif du 1 / 02 / 2023"]
[]
[null,"V2_26","Correction des altitudes maxi (était 1100m, devient 1300m) pour les départements 1, 5, 8, 10, 21, 38, 39, 42, 51, 58, 69, 71, 73, 74, 89"]
[]
[null,"V2_27","Correction liste de matériels, nombre d'aroCOLLECT en cascade"]
[]
[null,"V2_28","Ajout des références et dénominations des 84 PAC Hybride dans l'aide à la saisie de la fiche BAR-TH-159\nAjout VR 70 au solution 1 circuit direct dans le cas des hydrides et cascades\nCorrection des altitudes maxi département 66"]
[]
[null,"V2_29","Correction d'affichage de la puissance dans le rapport si calcul pièce par pièce\nAjout de la possibilité de sélectionner \"Plancher chauffant\" dans le tableau pièce par pièce\nAjout de la surface totale et surface totale vitrée dans le rapport pièce par pièce"]
[null,"V2_30","Sauvegarde des informations \"Installateur\" dans la page de renseignements sur le projet\n"]
[null,"V2_31","Ajout d'un bouton pour importer un ancien projet\nAjout du ruban pour un accès plus rapide aux onglets\nAjout d'une page d'aide\nMise à jour des prix des énergies"]
[null,"V2_32","Correction du calcul de la température moyenne des radiateurs lors d'une étude pièce par pièce\nCorrection des macros à l'ouverture et à la fermeture du fichier"]
[null,"V2_33","Mise à jour des températures côtières suivant NF P 52-612 pour les départments 22, 29, 50, 56\nCorrection de chiffrage flexoCOMPACT (un kit gestion 1 zone était chiffré au lieu d'un module circuit direct)"]
[null,"V2_34","Ajout de 3 types de pièces dans le calcul pièce par pièce (Cellier, Bureau, Buanderie, Autre pièce)\nAjout de \"Sans émetteur\" pour spécifier qu'une pièce est chauffée indirectement (par circulation d'air par exemple)"]
[null,"V2_35","Correction de l'affichage du support PAC et mise en service dans le chiffrage"]
[null,"V2_36","Mise à jour des Eta S des PAC aroTHERM plus"]
[null,"V2_37","Mise à jour du calcul dans la note de dimensionnement (Affichage de 130% des déperditions au lieu de 110%)\npour être en phase avec la BAR-TH du 1/11/2022)"]
[null,"V2_38","Correction de la tempéraure de base pour Paris (-5 °C)"]
[null,"V2_39","Ajout de la sauvegarde et de la restauration des informations du projeteur\nCorrection dans le chiffrage d'une flexoCOMPACT en 2 zones, un kit intégrable était chiffré par erreur, il est remplacé par des modules hydrauliques"]
[null,"V2_40","Remplacement du module sensoNET par myVAILLANT connect"]
[null,"V2_41","Ajout de l'importation de la fiche de renseignement web\nDans le calcul pièce par pièce, une erreur apparait si un radiateur à une longueur ou une largeur supérieure à 300cm"]
[null,"V2_42","Première correction pour flexoTHERM (référence circulaire)\nCorrection du renvoi bouton \"Suivant\" sur la page de calcul de consommation"]
[null,"V2_43","Correction du choix de la ville du projeteur"]
[null,"V2_44","Lors du choix d'une PAC eau/eau, les raccourcies du ruban après le 3.2 ne fonctionnait pas"]
[null,"V2_45","Mise à jour des Eta S des PAC aroTHERM plus & Hybride"]
[null,"V2_46","Correction bug affichage puissance de PAC flexoTHERM 5"]
[null,"V2_47","Correction de l'erreur : mauvais calcul de l'énergie pour une PAC aroTHERM plus 4, seul l'appoint était utilisé"]
[null,"V2_48","Mise à jour tarif 09/2023 (2023-V2)\nAjout de la sauvegarde et de la restauration d'une offre\nNouveau menu : Sauver / importer\nCorrection du VR32 dans le chiffrage d'une cascade flexoTHERM (devient VR32/B)"]
[null,"V2_49","Le kit intégrable à la colonne apparaissait 2 fois dans le chiffrage"]
[null,"V2_50","Correction de l'erreur d'importation d'une offre\nAjout du triple vitrage U = 0,7 W / m².K"]
[null,"V2_51","Correction estétique"]
[null,"V2_52","Correction de la macro de génération du PDF pour Excel 2013"]
[null,"V2_53","Correction des macros de l'importation d'une fiche de renseignement et sauvegarde de l'offre"]
[null,"V2_54","Correction importation nom/Prénom de la fiche de renseignement\nChangement du nom de la carte ebus PAC hybride"]
[null,"V2_55","Ajout des accessoires de raccordement pour un ou 2 aroCOLLECT\nAjout du choix des systèmes hybrides éligibles aux CEE ou non\nAjout de l'année \"Après 2017\" et \"Valeurs utilisateur\""]
[null,"V2_56","Correction mauvais régulateur affiché dans le chiffrage"]
[null,"V2_57","Correction de l'affichage des courbes de puissance jusqu'à -20°C"]
[null,"V2_58","Amélioration de la macro d'importation d'une fiche de renseignement\nAmélioration de l'affichage dans l'option d'hybridation"]
[null,"V2_59","Amélioration avant-vente"]
[null,"V2_60","Tarif 02/2024\nBAR-TH-104 devient BAR-TH-171 (air / eau) et BAR-TH-172 (eau / eau, eau glycolée / eau)"]
[null,"V2_61","Correction de la sélection de la production ECS\n"]

{"sheet":"Renseignement","index":24,"n_rows":34,"n_cols":27,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[31,17,32,20],[26,4,27,6],[17,4,17,5],[17,21,17,24],[18,19,18,20],[18,17,18,18],[18,4,18,5],[18,8,18,11],[17,19,17,20],[24,8,28,15],[19,15,19,16],[16,17,16,24],[15,15,15,16],[15,17,15,24],[19,17,19,24],[26,17,27,25],[18,15,18,16],[17,17,17,18],[16,15,16,16],[0,0,0,27],[7,17,7,24],[8,2,8,3],[8,4,8,11],[9,15,9,16],[9,17,9,18],[9,21,9,24],[9,4,9,11],[9,19,9,20],[9,2,9,3],[6,2,6,3],[10,19,10,20],[10,15,10,16],[10,17,10,18],[14,17,14,24],[14,4,14,11],[13,2,13,11],[14,15,14,16],[16,2,16,3],[7,15,7,16],[18,2,18,3],[6,4,6,11],[7,2,7,3],[7,4,7,11],[16,4,16,11],[18,6,18,7],[15,4,15,11],[15,2,15,3],[23,1,24,3],[31,2,34,11],[5,15,5,24],[17,15,17,16],[18,21,18,24],[14,2,14,3],[5,2,5,11],[8,15,8,16],[17,6,17,7],[17,2,17,3],[17,8,17,11],[6,15,6,16],[6,17,6,24],[8,17,8,24],[10,21,10,24],[13,15,13,24]]}
["Renseignements sur le projet"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(R27<>\"\",\"Suivant >\",\"\")","v":"Suivant >"}]
[null,null,"Dimensionnement et chiffrage de pompes à chaleur"]
[]
[null,null,"Dossier",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Client (adresse de l'installation)"]
[null,null,"Référence :",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nom :"]
[null,null,"Date :",null,{"$f":"TODAY()","v":"2024-01-09"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prénom :"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Adresse :"]
[null,null,"Ref dossier CEE :",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNA(Lettre_fonction_du_CP),\"Code inconnu !\",IF(Lettre_fonction_du_CP=\"\",\"Code inconnu !\",\"\"))","v":""},"Code postal* :",null,"44000",null,"Ville* :",null,""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Téléphone :",null,"",null,"Courriel :",null,""]
[]
[]
[null,null,"      Projeteur (responsable du dimensionnement)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Installateur"]
[null,null,"Société :",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Société :"]
[null,null,"Nom :",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nom :"]
[null,null,"Adresse :",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Adresse :"]
[null,null,"Code postal :",null,"",null,"Ville :",null,"",null,null,null,null,null,null,"Code postal :",null,"",null,"Ville :",null,""]
[null,null,"Téléphone :",null,"",null,"Courriel :",null,"",null,null,null,null,null,null,"Téléphone :",null,"",null,"Courriel :",null,""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"N° SIRET :",null,""]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"*champ obligatoire"]
[]
[null,"Quoi de neuf ?"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(FIO!B8=TRUE,Paramétrage!F257,\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Code_postal_inconnu<>\"\",\"Il y a une erreur à corriger\",\"\")","v":""}]
[]
[null,null,null,null,"Prix des énergies",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Code_postal_inconnu=\"\",\"Suivant vers dimensionnement\",\"\")","v":"Suivant vers dimensionnement"}]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"L'utilisation de cet outil de calcul est une aide à la prescription technique et au pré-dimensionnement d'installations de pompes à chaleur. Par conséquent, les résultats obtenus à l'aide de cet outil ont une valeur uniquement indicative et non contractuelle. SDECC SAS (une société de Vaillant Group en France) et le COSTIC ne sauraient être tenus responsables de toute autre utilisation du présent outil et ne peuvent garantir l'exactitude des résultats.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"FIO!B6","v":"Logiciel PAC_Vaillant V2_61 du 09/01/2024"}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"www.costic.com"]

{"sheet":"Simpli","index":25,"n_rows":215,"n_cols":24,"rows_kept":215,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[77,23,78,23],[192,2,192,3],[192,4,192,5],[192,15,192,16],[170,2,170,13],[173,2,173,3],[173,4,173,5],[171,4,171,5],[170,15,170,21],[171,2,171,3],[174,2,174,3],[174,4,174,5],[175,2,175,3],[175,4,175,5],[190,15,190,16],[191,15,191,16],[190,2,190,3],[190,4,190,5],[191,2,191,3],[191,4,191,5],[188,15,188,16],[189,15,189,16],[188,2,188,3],[189,2,189,3],[40,2,40,8],[189,4,189,5],[186,15,186,16],[187,15,187,16],[186,2,186,3],[186,4,186,5],[187,2,187,3],[187,4,187,5],[77,0,78,0],[185,2,185,3],[185,4,185,5],[182,15,182,16],[183,15,183,16],[182,2,182,3],[182,4,182,5],[183,2,183,3],[183,4,183,5],[188,4,188,5],[163,2,163,11],[160,2,160,11],[157,2,157,11],[214,2,214,8],[150,2,150,11],[156,6,156,8],[159,2,159,5],[156,2,156,5],[51,2,51,9],[104,7,104,9],[126,3,126,5],[126,7,126,9],[126,11,126,13],[51,11,51,17],[53,11,53,17],[55,11,55,17],[126,15,126,17],[95,3,95,5],[95,7,95,9],[95,11,95,13],[69,2,69,8],[72,2,72,8],[53,2,53,9],[55,2,55,9],[63,14,63,16],[67,5,67,7],[62,2,62,5],[198,2,198,11],[198,15,198,19],[63,10,63,12],[180,15,180,16],[181,15,181,16],[180,2,180,3],[180,4,180,5],[181,2,181,3],[181,4,181,5],[178,15,178,16],[179,15,179,16],[178,2,178,3],[178,4,178,5],[179,2,179,3],[179,4,179,5],[142,3,142,5],[184,4,184,5],[84,10,84,11],[84,13,84,14],[84,16,84,17],[84,19,84,20],[201,1,201,22],[61,2,61,5],[63,2,63,8],[66,2,66,8],[176,15,176,16],[177,15,177,16],[176,2,176,3],[176,4,176,5],[177,2,177,3],[177,4,177,5],[174,15,174,16],[175,15,175,16],[171,15,171,16],[173,15,173,16],[65,2,65,5],[142,7,142,9],[142,11,142,13],[110,3,110,5],[110,7,110,9],[110,11,110,13],[84,2,84,8],[184,15,184,16],[185,15,185,16],[184,2,184,3],[13,2,17,5],[13,7,17,10],[13,12,17,15],[13,17,17,20],[2,20,2,22],[2,17,2,19],[0,0,0,1],[0,2,0,21],[4,1,6,22],[35,15,35,17],[36,15,36,17],[20,2,20,5],[20,7,20,10],[29,2,29,8],[32,2,32,8],[31,2,31,5],[28,2,28,5],[23,17,23,20],[23,12,23,15],[26,2,26,5],[23,2,23,8],[22,2,22,5]]}
["<< Retour",null,"Etape 1 : renseignements sur l'installation"]
[]
["< Retour",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Suivant >"]
[]
[null,{"$f":"Renseignement!C32","v":"L'utilisation de cet outil de calcul est une aide à la prescription technique et au pré-dimensionnement d'installations de pompes à chaleur. Par conséquent, les résultats obtenus à l'aide de cet outil ont une valeur uniquement indicative et non contractuelle. SDECC SAS (une société de Vaillant Group en France) et le COSTIC ne sauraient être tenus responsables de toute autre utilisation du présent outil et ne peuvent garantir l'exactitude des résultats."}]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Choisissez une méthode de calcul :"]
[]
[]
[null,null,"kW\n\nDéperditions connues",null,null,null,null,"G\n\nCoefficient des déperditions connu",null,null,null,null,"\n\n\n\nCalcul des déperditions",null,null,null,null,"\n\n\n\nCalcul des deperditions\n et détails pièce par pièce"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,10,null,null,null,null,1.658522367477417]
[null,null,{"$f":"IF(AND(Methode_calcul_deper=1,Valeur_deper_connues<0.5),\"Vous devez entrer une valeur de déperdition !\",\"\")","v":""},null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(Methode_calcul_deper=2,OR(Valeur_G_connue<0.05,Valeur_G_connue>4)),\"Vous devez entrer une valeur pour le coefficient G ! (entre 0,05 et 4)\",\"\")","v":""}]
[null,null,"Altitude :"]
[null,null,"0 à 200 m"]
[null,null,{"$f":"IF(C24=\"\",\"Vous devez entrer une altitude\",IF(Affichage_T_ext_de_base=\"-\",\"Ajustez l'altitude pour avoir une T° de base correcte\",\"\"))","v":""}]
[null,null,{"$f":"Calculs!C1309","v":"Température de base pour 44 à + de 30 km de la côte :"}]
[null,null,{"$f":"IF(Calculs!S1336=\"\",Calculs!C1320,\"-\")","v":-5}]
[]
[null,null,"Surface totale :"]
[null,null,99]
[null,null,{"$f":"IF(OR(Surface_totale<1,Surface_totale>10000),\"Vous devez entrer une surface entre 1 et 10 000m²\",\"\")","v":""}]
[null,null,"Hauteur sous plafond :"]
[null,null,2.5]
[null,null,{"$f":"IF(OR(Hauteur_sous_plafond<1.2,Hauteur_sous_plafond>12),\"Vous devez entrer une valeur de hauteur sous plafond entre 1m20 et 12m\",\"\")","v":""}]
[]
[null,null,"Les déperditions concernent les pièces du logement desservies par le réseau de chauffage",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Oui"]
[null,null,"Les déperditions sont calculées sans considération des éventuels autres générateurs présents",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Oui"]
[]
[null,null,"Déperditions :",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(C25<>\"\",C31<>\"\",C34<>\"\"),\"L'une des valeurs est mal réglée !\",\"\")","v":""}]
[]
[null,null,{"$f":"Calculs!$C$1352","v":17.148491399290837}]
[]
[]
[]
[null,null,"Système de chauffage"]
[]
[]
[null,null,"Nombre de zone de chauffage",null,null,null,null,null,1]
[]
[null,null,"Type de circuit de chauffage",null,null,null,null,null,null,null,null,"Température de départ"]
[]
[null,null,"Circuit mélangé",null,null,null,null,null,null,null,null,"Emetteurs hautes températures (65 °C)"]
[]
[null,null,"Circuit mélangé",null,null,null,null,null,null,null,null,"Plancher chauffant (35 °C)"]
[]
[null,null,"Circuit mélangé",null,null,null,null,null,null,null,null,"Plancher chauffant (35 °C)"]
[]
[]
[]
[null,null,{"$f":"Calculs!E1974","v":"Calcul des déperditions et des apports gratuits"}]
[]
[null,null,"Vitrages et orientation"]
[null,null,"Surface menuiserie :",null,null,null,null,null,null,null,"Valeur proposée :",null,null,null,"Correction manuelle :"]
[null,null,"Fortement vitrée",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!E1564","v":19.8}]
[]
[null,null,"Types de menuiseries :"]
[null,null,"Double vitrage bois/PVC"]
[]
[null,null,"Orientation principale :"]
[null,null,"Multiple"]
[]
[null,null,"Nombre d'occupants :"]
[null,null,5]
[]
[]
[]
[]
["Retour",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Suivant"]
[null,null,"Calcul des déperditions"]
[]
[null,null,"Caractéristiques du bâtiment"]
[]
[null,null,"Année de construction :"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"U mur :",null,null,"U toiture :",null,null,"U plafond :",null,null,"U plancher :"]
[null,null,"Valeurs utilisateur",null,null,null,null,null,null,null,2.5,null,null,4,null,null,2.5,null,null,2]
[]
[null,null,"Configuration : "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,"Carrée",null,null,null,"Rectangulaire",null,null,null,"Maison en L"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Type de construction :"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,"Plain-pied",null,null,null,"Combles aménagés",null,null,null,"Combles non aménagés"]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"* : le nombre de niveau n'a pas d'importance"]
[]
[null,null,"Position du plancher bas :"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,"Sur cave enterrée",null,null,null,"Sur cave semi-enterrée",null,null,null,"Sur vide sanitaire ",null,null,null,"Sur terre plein"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Mitoyenneté :"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,"Aucune",null,null,null,"Sur 1 côté",null,null,null,"Sur 2 côtés"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Type de ventilation :"]
[]
[null,null,"VMC simple flux"]
[]
[]
[]
[null,null,"Améliorations réalisées depuis l'année de la construction"]
[]
[null,null,"Murs :"]
[null,null,"            Isolation additionnelle équivalente à 8 cm de polystyrène expansé"]
[]
[null,null,"Plafond sous-comble :"]
[null,null,"            Isolation additionnelle équivalente à 15 cm de laine de verre"]
[]
[null,null,"Plancher :"]
[null,null,"  Isolation additionnelle équivalente à 5 cm de polystyrène expansé"]
[]
[]
[]
[null,null,"Calcul pièce par pièce et détermination de la loi d'eau"]
[]
[]
[null,null,"Piéce",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Radiateur"]
[null,null,"Type",null,"Situation",null,{"$f":"\"U Mur (par défaut : \"&ROUND(Calculs!D1538,2)&\")\n(W/m²/K)\"","v":"U Mur (par défaut : 2,5)\n(W/m²/K)"},{"$f":"\"HSP* (par défaut : \"&ROUND(C33,2)&\") \n(m)\"","v":"HSP* (par défaut : 2,5) \n(m)"},"Surface            (m²)","Long. sur mur ext.\n(m)","Long. sur local non chauffé\n(m)","Surface\n vitre\n(m²)",null,"Déperd.\n(W)",null,"Type",null,"Hauteur (cm)","Long.\n(cm)","Nombre",null,"T°dep.\n(°C)"]
[]
[null,{"$f":"IF(P174<>\"\",IF(I174<0.1,\"Err 1\",IF(AND(G174<>0,J174<0.01),\"Err 2\",IF(C174=\"\",\"Err 3\",IF(E174=\"\",\"Err 4\",\"\")))),IF(J174*IF(H174=\"\",2.5,H174)-L174<0,\"Err 5\",\"\"))","v":""},"Salon",null,"Plain-pied",null,null,3,30,7,null,4,null,{"$f":"IF(ISERROR(Calculs!U2123),\"\",Calculs!U2123)","v":5786.7040000000006},{"$f":"IF(OR(R174>300,S174>300),\"Err 11\",IF(OR(AND(Calculs!AM2123=0,COUNTBLANK(R174:T174)<>3),AND(Calculs!AM2123<>0,COUNTBLANK(P174:T174)>1,COUNTBLANK(P174:T174)<5)),\"Erreur\",\"\"))","v":""},"Pan. acier type 22",null,80,120,2,{"$f":"IF(SUMPRODUCT(-(P174:T174<>\"\"))=0,\"\",IF(AND(P174=INDEX(Types_radiateurs,1),OR(R174<>0,S174<>0,T174<>0)),\"<< ! ! !\",IF(AND(NOT(ISNUMBER(MATCH(P174,OFFSET(Types_radiateurs,0,0,4)))),OR(R174=\"\",S174=\"\",T174=\"\")),\"<< ! ! !\",\"\")))","v":""},{"$f":"Calculs!$AO2123","v":78.786215025320374},{"$f":"Calculs!AP2123","v":"  (!)"}]
[null,{"$f":"IF(P175<>\"\",IF(I175<0.1,\"Err 1\",IF(AND(G175<>0,J175<0.01),\"Err 2\",IF(C175=\"\",\"Err 3\",IF(E175=\"\",\"Err 4\",\"\")))),IF(J175*IF(H175=\"\",2.5,H175)-L175<0,\"Err 5\",\"\"))","v":""},"Entrée",null,"Plain-pied",null,null,3,15,6,null,10,null,{"$f":"IF(ISERROR(Calculs!U2124),\"\",Calculs!U2124)","v":3549.5845000000004},{"$f":"IF(OR(R175>300,S175>300),\"Err 11\",IF(OR(AND(Calculs!AM2124=0,COUNTBLANK(R175:T175)<>3),AND(Calculs!AM2124<>0,COUNTBLANK(P175:T175)>1,COUNTBLANK(P175:T175)<5)),\"Erreur\",\"\"))","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(SUMPRODUCT(-(P175:T175<>\"\"))=0,\"\",IF(AND(P175=INDEX(Types_radiateurs,1),OR(R175<>0,S175<>0,T175<>0)),\"<< ! ! !\",IF(AND(NOT(ISNUMBER(MATCH(P175,OFFSET(Types_radiateurs,0,0,4)))),OR(R175=\"\",S175=\"\",T175=\"\")),\"<< ! ! !\",\"\")))","v":""},{"$f":"Calculs!$AO2124","v":""},{"$f":"Calculs!AP2124","v":""}]
[null,"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(Calculs!U2125),\"\",Calculs!U2125)","v":""},{"$f":"IF(OR(R176>300,S176>300),\"Err 11\",IF(OR(AND(Calculs!AM2125=0,COUNTBLANK(R176:T176)<>3),AND(Calculs!AM2125<>0,COUNTBLANK(P176:T176)>1,COUNTBLANK(P176:T176)<5)),\"Erreur\",\"\"))","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(SUMPRODUCT(-(P176:T176<>\"\"))=0,\"\",IF(AND(P176=INDEX(Types_radiateurs,1),OR(R176<>0,S176<>0,T176<>0)),\"<< ! ! !\",IF(AND(NOT(ISNUMBER(MATCH(P176,OFFSET(Types_radiateurs,0,0,4)))),OR(R176=\"\",S176=\"\",T176=\"\")),\"<< ! ! !\",\"\")))","v":""},{"$f":"Calculs!$AO2125","v":""},{"$f":"Calculs!AP2125","v":""}]
[null,"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(Calculs!U2126),\"\",Calculs!U2126)","v":""},{"$f":"IF(OR(R177>300,S177>300),\"Err 11\",IF(OR(AND(Calculs!AM2126=0,COUNTBLANK(R177:T177)<>3),AND(Calculs!AM2126<>0,COUNTBLANK(P177:T177)>1,COUNTBLANK(P177:T177)<5)),\"Erreur\",\"\"))","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(SUMPRODUCT(-(P177:T177<>\"\"))=0,\"\",IF(AND(P177=INDEX(Types_radiateurs,1),OR(R177<>0,S177<>0,T177<>0)),\"<< ! ! !\",IF(AND(NOT(ISNUMBER(MATCH(P177,OFFSET(Types_radiateurs,0,0,4)))),OR(R177=\"\",S177=\"\",T177=\"\")),\"<< ! ! !\",\"\")))","v":""},{"$f":"Calculs!$AO2126","v":""},{"$f":"Calculs!AP2126","v":""}]
[null,"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(Calculs!U2127),\"\",Calculs!U2127)","v":""},{"$f":"IF(OR(R178>300,S178>300),\"Err 11\",IF(OR(AND(Calculs!AM2127=0,COUNTBLANK(R178:T178)<>3),AND(Calculs!AM2127<>0,COUNTBLANK(P178:T178)>1,COUNTBLANK(P178:T178)<5)),\"Erreur\",\"\"))","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(SUMPRODUCT(-(P178:T178<>\"\"))=0,\"\",IF(AND(P178=INDEX(Types_radiateurs,1),OR(R178<>0,S178<>0,T178<>0)),\"<< ! ! !\",IF(AND(NOT(ISNUMBER(MATCH(P178,OFFSET(Types_radiateurs,0,0,4)))),OR(R178=\"\",S178=\"\",T178=\"\")),\"<< ! ! !\",\"\")))","v":""},{"$f":"Calculs!$AO2127","v":""},{"$f":"Calculs!AP2127","v":""}]
[null,"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(Calculs!U2128),\"\",Calculs!U2128)","v":""},{"$f":"IF(OR(R179>300,S179>300),\"Err 11\",IF(OR(AND(Calculs!AM2128=0,COUNTBLANK(R179:T179)<>3),AND(Calculs!AM2128<>0,COUNTBLANK(P179:T179)>1,COUNTBLANK(P179:T179)<5)),\"Erreur\",\"\"))","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(SUMPRODUCT(-(P179:T179<>\"\"))=0,\"\",IF(AND(P179=INDEX(Types_radiateurs,1),OR(R179<>0,S179<>0,T179<>0)),\"<< ! ! !\",IF(AND(NOT(ISNUMBER(MATCH(P179,OFFSET(Types_radiateurs,0,0,4)))),OR(R179=\"\",S179=\"\",T179=\"\")),\"<< ! ! !\",\"\")))","v":""},{"$f":"Calculs!$AO2128","v":""},{"$f":"Calculs!AP2128","v":""}]
[null,"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(Calculs!U2129),\"\",Calculs!U2129)","v":""},{"$f":"IF(OR(R180>300,S180>300),\"Err 11\",IF(OR(AND(Calculs!AM2129=0,COUNTBLANK(R180:T180)<>3),AND(Calculs!AM2129<>0,COUNTBLANK(P180:T180)>1,COUNTBLANK(P180:T180)<5)),\"Erreur\",\"\"))","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(SUMPRODUCT(-(P180:T180<>\"\"))=0,\"\",IF(AND(P180=INDEX(Types_radiateurs,1),OR(R180<>0,S180<>0,T180<>0)),\"<< ! ! !\",IF(AND(NOT(ISNUMBER(MATCH(P180,OFFSET(Types_radiateurs,0,0,4)))),OR(R180=\"\",S180=\"\",T180=\"\")),\"<< ! ! !\",\"\")))","v":""},{"$f":"Calculs!$AO2129","v":""},{"$f":"Calculs!AP2129","v":""}]
[null,"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(Calculs!U2130),\"\",Calculs!U2130)","v":""},{"$f":"IF(OR(R181>300,S181>300),\"Err 11\",IF(OR(AND(Calculs!AM2130=0,COUNTBLANK(R181:T181)<>3),AND(Calculs!AM2130<>0,COUNTBLANK(P181:T181)>1,COUNTBLANK(P181:T181)<5)),\"Erreur\",\"\"))","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(SUMPRODUCT(-(P181:T181<>\"\"))=0,\"\",IF(AND(P181=INDEX(Types_radiateurs,1),OR(R181<>0,S181<>0,T181<>0)),\"<< ! ! !\",IF(AND(NOT(ISNUMBER(MATCH(P181,OFFSET(Types_radiateurs,0,0,4)))),OR(R181=\"\",S181=\"\",T181=\"\")),\"<< ! ! !\",\"\")))","v":""},{"$f":"Calculs!$AO2130","v":""},{"$f":"Calculs!AP2130","v":""}]
[null,"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(Calculs!U2131),\"\",Calculs!U2131)","v":""},{"$f":"IF(OR(R182>300,S182>300),\"Err 11\",IF(OR(AND(Calculs!AM2131=0,COUNTBLANK(R182:T182)<>3),AND(Calculs!AM2131<>0,COUNTBLANK(P182:T182)>1,COUNTBLANK(P182:T182)<5)),\"Erreur\",\"\"))","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(SUMPRODUCT(-(P182:T182<>\"\"))=0,\"\",IF(AND(P182=INDEX(Types_radiateurs,1),OR(R182<>0,S182<>0,T182<>0)),\"<< ! ! !\",IF(AND(NOT(ISNUMBER(MATCH(P182,OFFSET(Types_radiateurs,0,0,4)))),OR(R182=\"\",S182=\"\",T182=\"\")),\"<< ! ! !\",\"\")))","v":""},{"$f":"Calculs!$AO2131","v":""},{"$f":"Calculs!AP2131","v":""}]
[null,"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(Calculs!U2132),\"\",Calculs!U2132)","v":""},{"$f":"IF(OR(R183>300,S183>300),\"Err 11\",IF(OR(AND(Calculs!AM2132=0,COUNTBLANK(R183:T183)<>3),AND(Calculs!AM2132<>0,COUNTBLANK(P183:T183)>1,COUNTBLANK(P183:T183)<5)),\"Erreur\",\"\"))","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(SUMPRODUCT(-(P183:T183<>\"\"))=0,\"\",IF(AND(P183=INDEX(Types_radiateurs,1),OR(R183<>0,S183<>0,T183<>0)),\"<< ! ! !\",IF(AND(NOT(ISNUMBER(MATCH(P183,OFFSET(Types_radiateurs,0,0,4)))),OR(R183=\"\",S183=\"\",T183=\"\")),\"<< ! ! !\",\"\")))","v":""},{"$f":"Calculs!$AO2132","v":""},{"$f":"Calculs!AP2132","v":""}]
[null,"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(Calculs!U2133),\"\",Calculs!U2133)","v":""},{"$f":"IF(OR(R184>300,S184>300),\"Err 11\",IF(OR(AND(Calculs!AM2133=0,COUNTBLANK(R184:T184)<>3),AND(Calculs!AM2133<>0,COUNTBLANK(P184:T184)>1,COUNTBLANK(P184:T184)<5)),\"Erreur\",\"\"))","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(SUMPRODUCT(-(P184:T184<>\"\"))=0,\"\",IF(AND(P184=INDEX(Types_radiateurs,1),OR(R184<>0,S184<>0,T184<>0)),\"<< ! ! !\",IF(AND(NOT(ISNUMBER(MATCH(P184,OFFSET(Types_radiateurs,0,0,4)))),OR(R184=\"\",S184=\"\",T184=\"\")),\"<< ! ! !\",\"\")))","v":""},{"$f":"Calculs!$AO2133","v":""},{"$f":"Calculs!AP2133","v":""}]
[null,"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(Calculs!U2134),\"\",Calculs!U2134)","v":""},{"$f":"IF(OR(R185>300,S185>300),\"Err 11\",IF(OR(AND(Calculs!AM2134=0,COUNTBLANK(R185:T185)<>3),AND(Calculs!AM2134<>0,COUNTBLANK(P185:T185)>1,COUNTBLANK(P185:T185)<5)),\"Erreur\",\"\"))","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(SUMPRODUCT(-(P185:T185<>\"\"))=0,\"\",IF(AND(P185=INDEX(Types_radiateurs,1),OR(R185<>0,S185<>0,T185<>0)),\"<< ! ! !\",IF(AND(NOT(ISNUMBER(MATCH(P185,OFFSET(Types_radiateurs,0,0,4)))),OR(R185=\"\",S185=\"\",T185=\"\")),\"<< ! ! !\",\"\")))","v":""},{"$f":"Calculs!$AO2134","v":""},{"$f":"Calculs!AP2134","v":""}]
[null,"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(Calculs!U2135),\"\",Calculs!U2135)","v":""},{"$f":"IF(OR(R186>300,S186>300),\"Err 11\",IF(OR(AND(Calculs!AM2135=0,COUNTBLANK(R186:T186)<>3),AND(Calculs!AM2135<>0,COUNTBLANK(P186:T186)>1,COUNTBLANK(P186:T186)<5)),\"Erreur\",\"\"))","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(SUMPRODUCT(-(P186:T186<>\"\"))=0,\"\",IF(AND(P186=INDEX(Types_radiateurs,1),OR(R186<>0,S186<>0,T186<>0)),\"<< ! ! !\",IF(AND(NOT(ISNUMBER(MATCH(P186,OFFSET(Types_radiateurs,0,0,4)))),OR(R186=\"\",S186=\"\",T186=\"\")),\"<< ! ! !\",\"\")))","v":""},{"$f":"Calculs!$AO2135","v":""},{"$f":"Calculs!AP2135","v":""}]
[null,"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(Calculs!U2136),\"\",Calculs!U2136)","v":""},{"$f":"IF(OR(R187>300,S187>300),\"Err 11\",IF(OR(AND(Calculs!AM2136=0,COUNTBLANK(R187:T187)<>3),AND(Calculs!AM2136<>0,COUNTBLANK(P187:T187)>1,COUNTBLANK(P187:T187)<5)),\"Erreur\",\"\"))","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(SUMPRODUCT(-(P187:T187<>\"\"))=0,\"\",IF(AND(P187=INDEX(Types_radiateurs,1),OR(R187<>0,S187<>0,T187<>0)),\"<< ! ! !\",IF(AND(NOT(ISNUMBER(MATCH(P187,OFFSET(Types_radiateurs,0,0,4)))),OR(R187=\"\",S187=\"\",T187=\"\")),\"<< ! ! !\",\"\")))","v":""},{"$f":"Calculs!$AO2136","v":""},{"$f":"Calculs!AP2136","v":""}]
[null,"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(Calculs!U2137),\"\",Calculs!U2137)","v":""},{"$f":"IF(OR(R188>300,S188>300),\"Err 11\",IF(OR(AND(Calculs!AM2137=0,COUNTBLANK(R188:T188)<>3),AND(Calculs!AM2137<>0,COUNTBLANK(P188:T188)>1,COUNTBLANK(P188:T188)<5)),\"Erreur\",\"\"))","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(SUMPRODUCT(-(P188:T188<>\"\"))=0,\"\",IF(AND(P188=INDEX(Types_radiateurs,1),OR(R188<>0,S188<>0,T188<>0)),\"<< ! ! !\",IF(AND(NOT(ISNUMBER(MATCH(P188,OFFSET(Types_radiateurs,0,0,4)))),OR(R188=\"\",S188=\"\",T188=\"\")),\"<< ! ! !\",\"\")))","v":""},{"$f":"Calculs!$AO2137","v":""},{"$f":"Calculs!AP2137","v":""}]
[null,"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(Calculs!U2138),\"\",Calculs!U2138)","v":""},{"$f":"IF(OR(R189>300,S189>300),\"Err 11\",IF(OR(AND(Calculs!AM2138=0,COUNTBLANK(R189:T189)<>3),AND(Calculs!AM2138<>0,COUNTBLANK(P189:T189)>1,COUNTBLANK(P189:T189)<5)),\"Erreur\",\"\"))","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(SUMPRODUCT(-(P189:T189<>\"\"))=0,\"\",IF(AND(P189=INDEX(Types_radiateurs,1),OR(R189<>0,S189<>0,T189<>0)),\"<< ! ! !\",IF(AND(NOT(ISNUMBER(MATCH(P189,OFFSET(Types_radiateurs,0,0,4)))),OR(R189=\"\",S189=\"\",T189=\"\")),\"<< ! ! !\",\"\")))","v":""},{"$f":"Calculs!$AO2138","v":""},{"$f":"Calculs!AP2138","v":""}]
[null,"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(Calculs!U2139),\"\",Calculs!U2139)","v":""},{"$f":"IF(OR(R190>300,S190>300),\"Err 11\",IF(OR(AND(Calculs!AM2139=0,COUNTBLANK(R190:T190)<>3),AND(Calculs!AM2139<>0,COUNTBLANK(P190:T190)>1,COUNTBLANK(P190:T190)<5)),\"Erreur\",\"\"))","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(SUMPRODUCT(-(P190:T190<>\"\"))=0,\"\",IF(AND(P190=INDEX(Types_radiateurs,1),OR(R190<>0,S190<>0,T190<>0)),\"<< ! ! !\",IF(AND(NOT(ISNUMBER(MATCH(P190,OFFSET(Types_radiateurs,0,0,4)))),OR(R190=\"\",S190=\"\",T190=\"\")),\"<< ! ! !\",\"\")))","v":""},{"$f":"Calculs!$AO2139","v":""},{"$f":"Calculs!AP2139","v":""}]
[null,"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(Calculs!U2140),\"\",Calculs!U2140)","v":""},{"$f":"IF(OR(R191>300,S191>300),\"Err 11\",IF(OR(AND(Calculs!AM2140=0,COUNTBLANK(R191:T191)<>3),AND(Calculs!AM2140<>0,COUNTBLANK(P191:T191)>1,COUNTBLANK(P191:T191)<5)),\"Erreur\",\"\"))","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(SUMPRODUCT(-(P191:T191<>\"\"))=0,\"\",IF(AND(P191=INDEX(Types_radiateurs,1),OR(R191<>0,S191<>0,T191<>0)),\"<< ! ! !\",IF(AND(NOT(ISNUMBER(MATCH(P191,OFFSET(Types_radiateurs,0,0,4)))),OR(R191=\"\",S191=\"\",T191=\"\")),\"<< ! ! !\",\"\")))","v":""},{"$f":"Calculs!$AO2140","v":""},{"$f":"Calculs!AP2140","v":""}]
[null,"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(Calculs!U2141),\"\",Calculs!U2141)","v":""},{"$f":"IF(OR(R192>300,S192>300),\"Err 11\",IF(OR(AND(Calculs!AM2141=0,COUNTBLANK(R192:T192)<>3),AND(Calculs!AM2141<>0,COUNTBLANK(P192:T192)>1,COUNTBLANK(P192:T192)<5)),\"Erreur\",\"\"))","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(SUMPRODUCT(-(P192:T192<>\"\"))=0,\"\",IF(AND(P192=INDEX(Types_radiateurs,1),OR(R192<>0,S192<>0,T192<>0)),\"<< ! ! !\",IF(AND(NOT(ISNUMBER(MATCH(P192,OFFSET(Types_radiateurs,0,0,4)))),OR(R192=\"\",S192=\"\",T192=\"\")),\"<< ! ! !\",\"\")))","v":""},{"$f":"Calculs!$AO2141","v":""},{"$f":"Calculs!AP2141","v":""}]
[null,"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(Calculs!U2142),\"\",Calculs!U2142)","v":""},{"$f":"IF(OR(R193>300,S193>300),\"Err 11\",IF(OR(AND(Calculs!AM2142=0,COUNTBLANK(R193:T193)<>3),AND(Calculs!AM2142<>0,COUNTBLANK(P193:T193)>1,COUNTBLANK(P193:T193)<5)),\"Erreur\",\"\"))","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(SUMPRODUCT(-(P193:T193<>\"\"))=0,\"\",IF(AND(P193=INDEX(Types_radiateurs,1),OR(R193<>0,S193<>0,T193<>0)),\"<< ! ! !\",IF(AND(NOT(ISNUMBER(MATCH(P193,OFFSET(Types_radiateurs,0,0,4)))),OR(R193=\"\",S193=\"\",T193=\"\")),\"<< ! ! !\",\"\")))","v":""},{"$f":"Calculs!$AO2142","v":""},{"$f":"Calculs!AP2142","v":""}]
[null,null,"* HSP pour hauteur sous plafond"]
[null,null,"Totaux",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!C2144","v":45},null,null,{"$f":"Calculs!D2144","v":14}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"INDEX(O174:O193,MATCH(TRUE,O174:O193<>\"\",0))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(ISNA(O196),\"\",IF(O196=\"Err 11\",\"Une longueur ou largeur de radiateur est > 3m ! (unité = cm)\",\"\"))","v":""}]
[null,{"$f":"INDEX(B174:B193,MATCH(TRUE,B174:B193<>\"\",0))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(ISNA(B197),\"\",IF(B197=\"Err 1\",\"Erreur 1 = il manque une valeur de surface !\",IF(B197=\"Err 2\",\"Erreur 2 = Valeur de U mur mais pas de longueur sur mur ext. !\",IF(B197=\"Err 3\",\"Erreur 3 = Le type de pièce n'est pas défini !\",IF(B197=\"Err 4\",\"Erreur 4 = La situation de la pièce n'est pas définie !\",IF(B197=\"Err 5\",\"Erreur 5 = La surface mur extérieure (HSP x Long mur ext) est inférieure à la surface vitrée !\",\"\"))))))","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(SUMPRODUCT(-(U174:U193<>\"\"))<>0,\"Il y a une erreur dans la liste des émetteurs, merci de corriger\",\"\")","v":""}]
[]
[null,null,"Estimation des déperditions : ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(N174:N193)","v":9336.2885000000006},null,"Estimation de la température de départ :",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Calculs!AN2145=0,\"\",Calculs!AN2145)","v":48.832306931376586},{"$f":"Calculs!AP2145","v":""}]
[]
[]
[null,{"$f":"Calculs!AT2122","v":"(!) : Aux températures les plus froides ( -5 °C exterieur), la température d'eau nécessaire pour couvrir le besoin de chauffage par l'installation de radiateurs à la piece  salon, n'est pas adaptée "}]
[]
[]
[null,null,"Déperditions :",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Répartition des déperditions par poste"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,{"$f":"Calculs!$E$1550","v":17.148491399290837}]

{"sheet":"Simpli7","index":26,"n_rows":32,"n_cols":24,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,20,29,23],[31,20,31,23],[29,0,29,3],[31,0,31,3],[0,0,0,1],[20,2,20,8],[11,2,11,8],[14,2,14,8],[17,2,17,8],[0,2,0,21],[2,0,3,0]]}
["<< Retour",null,"Etape 2 : calcul des consommations existantes"]
[]
["< Retour",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Erreur_info_calcul_conso_2<>\"\",\"Suivant >\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Erreur_info_calcul_conso<>\"\",\"Suivant >\",\"\")","v":"Suivant >"}]
[]
[]
[null,null,"Calcul des consommations existantes pour comparaison"]
[]
[null,null,"Installation existante"]
[]
[null,null,"Type d'énergie :"]
[null,null,"Gaz naturel",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!I1462","v":""}]
[]
[null,null,"Type de générateur :"]
[null,null,"Condensation",null,null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!S1557","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!I1461","v":""}]
[]
[null,null,"Age de la chaudière :"]
[null,null,"Moins de 20 ans",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(Conso_type_de_generateur<>\"Radiateurs électriques\",Conso_age_de_la_chaudiere=\"\"),\"La case ne peut pas être vide !\",\"\")","v":""}]
[]
[null,null,"Emetteur actuel qui a la température de départ la plus élevée :"]
[null,null,"Emetteurs hautes températures (75 °C)",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"\"Température de départ : \"&VLOOKUP(C21,BDD_Dev!$B$152:$C$160,2,FALSE)&\" °C\"","v":"Température de départ : 75 °C"}]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Cochez cette case pour faire un recoupement des déperditions avec facture"]
[]
[]
[]
[{"$f":"IF(AND(Calculs!$E$1962=TRUE,Calculs!$E$1964=TRUE),\"Retour\",\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(Calcul_conso_pour_comparaison=TRUE,Recoupement_deper_avec_facture=TRUE,J15=\"\",J18=\"\"),\"Suivant\",\"\")","v":""}]
[]
[{"$f":"IF(OR(Calcul_conso_pour_comparaison=FALSE,Recoupement_deper_avec_facture=FALSE),\"Retour\",\"\")","v":"Retour"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(Calcul_conso_pour_comparaison=FALSE,AND(Recoupement_deper_avec_facture=FALSE,J15=\"\",J18=\"\")),\"Suivant\",\"\")","v":"Suivant"}]

{"sheet":"Simpli8","index":27,"n_rows":29,"n_cols":24,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[0,2,0,21],[8,2,8,5],[16,8,16,10],[14,8,14,10],[12,8,12,10],[5,8,6,21],[28,13,29,21],[26,19,26,20],[27,13,27,18],[27,19,27,20],[8,8,8,10],[10,8,10,10],[27,8,27,10],[25,8,25,10],[28,8,28,10],[20,8,20,10],[21,8,21,10],[23,8,23,10]]}
["<< Retour",null,"Etape 2 : recoupement avec les factures"]
[]
["< Retour",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Suivant >"]
[]
[]
[null,null,"Recoupement avec facture :",null,null,null,null,null,"Ces informations ne servent qu'au rapprochement des déperditions calculées par les consommations aux déperditions calculées par les informations du bâtiment. Ces informations ne servent pas aux estimations de consommations présentées dans le rapport."]
[]
[]
[null,null,"Consigne chauffage",null,null,null,null,null,"21 °C"]
[]
[null,null,"Consommation annuelle :",null,null,null,null,null,13500,null,null,{"$f":"Calculs!D1557","v":"kWh PCS / an"}]
[]
[null,null,"Climat de l'année de référence :",null,null,null,null,null,"Normal"]
[]
[null,null,"Robinets thermostatiques :",null,null,null,null,null,"Avec"]
[]
[null,null,"Programmation de chauffage :",null,null,null,null,null,"Sans"]
[]
[null,null,"Autre usage compris \ndans la facture :"]
[]
[null,null,"ECS incluse dans la consommation :",null,null,null,null,null,"Oui"]
[null,null,"Profil ECS :",null,null,null,null,null,"Gourmand"]
[]
[null,null,"Cuisson incluse à la consommation :",null,null,null,null,null,"Oui"]
[]
[null,null,"Consommation des autres usages :",null,null,null,null,null,2000]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Déperditions (calculées à partir des factures) :",{"$f":"Calculs!C1614","v":4.3175644304736558},null,{"$f":"IF(AND(Calculs!E1963=\"Oui\",ABS(Simpli!C41-T27)/Simpli!C41>0.2,Simpli!C41<10)=TRUE,\"!! Attention\",IF(AND(Calculs!E1963=\"Oui\",ABS(Simpli!C41-T27)>2,Simpli!C41>=10)=TRUE,\"!! Attention\",\"\"))","v":""}]
[null,null,"Appoint bois :",null,null,null,null,null,"Oui",null,null,null,null,"Rappel des déperdition (calculées à partir du batî) :",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!$E$1550","v":17.148491399290837}]
[null,null,null,"Stères consommés :",null,null,null,null,0,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(Calculs!E1964=TRUE,V27<>\"\")=TRUE,Paramétrage!F253,\"\")","v":""}]

{"sheet":"ChoixPAC","index":28,"n_rows":30,"n_cols":24,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,20,29,23],[29,0,29,3],[27,0,27,3],[27,20,27,23],[0,0,0,1],[0,2,0,21],[10,7,19,10],[10,2,19,5],[10,12,19,15],[10,17,19,20],[22,7,22,20],[22,2,22,5]]}
["<< Retour",null,"Choix de la pompe à chaleur (1 / 4)"]
[]
[{"$f":"IF(AND(Calculs!$E$1962=TRUE,Calculs!$E$1964=TRUE),\"Retour\",\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A3<>\"\",\"Suivant >\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(OR(Calculs!$E$1962=FALSE,Calculs!$E$1964=FALSE),\"< Retour\",\"\")","v":"< Retour"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(A4<>\"\",\"Suivant >\",\"\")","v":"Suivant >"}]
[]
[]
[]
[null,null,"Choisissez la source d'énergie"]
[]
[]
[null,null,"\n\n\n\n\n\nAir",null,null,null,null,"\n\n\n\n\n\nCaptage horizontal",null,null,null,null,"\n\n\n\n\n\nCaptage vertical",null,null,null,null,"\n\n\n\n\n\nEau de nappe"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"PAC air / eau",null,null,null,null,"PAC eau glycolée / eau"]
[]
[]
[]
[]
[{"$f":"IF(AND(Calculs!$E$1962=TRUE,Calculs!$E$1964=TRUE),\"Retour\",\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(Calculs!$E$1962=TRUE,Calculs!$E$1964=TRUE),\"Suivant\",\"\")","v":""}]
[]
[{"$f":"IF(OR(Calculs!$E$1962=FALSE,Calculs!$E$1964=FALSE),\"Retour\",\"\")","v":"Retour"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(Calculs!$E$1962=FALSE,Calculs!$E$1964=FALSE),\"Suivant\",\"\")","v":"Suivant"}]

{"sheet":"ChoixPAC1Hybride","index":29,"n_rows":32,"n_cols":24,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,15,8,19],[13,15,13,19],[11,15,12,19],[31,20,31,23],[31,0,31,3],[29,20,29,23],[20,12,20,14],[22,12,22,14],[21,15,21,21],[21,12,21,14],[0,2,0,21],[0,0,0,1],[29,0,29,3],[15,2,24,5],[15,7,24,10],[15,15,15,21],[15,12,15,14],[17,15,17,21],[17,12,17,14],[19,12,19,14],[19,15,19,21],[18,15,18,21],[18,12,18,14],[20,15,20,21],[24,15,24,16],[22,15,22,16]]}
["<< Retour",null,"Choix de la pompe à chaleur (2 / 4)"]
[]
[{"$f":"IF(AND(W20=\"\",Source_energie_PAC=1),\"< Retour\",\"\")","v":"< Retour"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(W20=\"\",Source_energie_PAC=1),\"Suivant >\",\"\")","v":"Suivant >"}]
[{"$f":"IF(AND(Systeme_PAC_hybride=FALSE,Source_energie_PAC<>1),\"< Retour\",\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(Systeme_PAC_hybride=FALSE,Source_energie_PAC<>1),\"Suivant >\",\"\")","v":""}]
[]
[]
[null,null,"Système hybride"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"     Seulement les systèmes éligibles aux CEE"]
[]
[]
[]
[null,null,{"$f":"IF(Calculs!E1979=TRUE,\"Veuillez selectionner la solution Hybride\",\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"      Tous les systèmes"]
[]
[]
[]
[null,null,{"$f":"IF(Calculs!E1979=TRUE,\"Chaudière existante\",\"\")","v":""},null,null,null,null,{"$f":"IF(Calculs!E1979=TRUE,\"Chaudière neuve\",\"\")","v":""},null,null,null,null,"Nature de l'appoint :",null,null,{"$f":"Calculs!H1471","v":"Electrique"}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Type de chaudière :",null,null,"Condensation"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Choix de la gamme :",null,null,"ecoTEC plus systèmes"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Calculs!$H$1980=1,\"\",IF(Calculs!S1327<>\"\",Calculs!S1327,\"Choix de l'appoint :\"))","v":"Choix de l'appoint :"},null,null,"ecoTEC plus systèmes 35 kW",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Calculs!S1327<>\"\",\" <-\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!C1466","v":""},null,null,"Gaz naturel"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Calculs!$H$1980=1,\"\",\"Type de ventouse :\")","v":"Type de ventouse :"},null,null,"Ventouse horizontale Ø 60/100 et autre"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Calculs!H$1980=1,\"Puissance chaudière :\",\"\")","v":""},null,null,45]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"P Chaudière / Déperditions :",{"$f":"Calculs!$F$1471","v":0.95725486004793903}]
[]
[]
[]
[]
[{"$f":"IF(Calculs!$E$1975=1,\"Retour\",\"\")","v":"Retour"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(W20<>\"\",\"Modifier la Sélection !\",\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(W20=\"\",Calculs!$E$1975=1),\"Suivant\",\"\")","v":"Suivant"}]
[]
[{"$f":"IF(Calculs!$E$1975<>1,\"Retour\",\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(W20=\"\",Calculs!$E$1975<>1),\"Suivant\",\"\")","v":""}]

{"sheet":"ChoixPAC2","index":30,"n_rows":74,"n_cols":24,"rows_kept":74,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[43,9,44,13],[42,9,42,13],[58,15,58,21],[67,15,68,17],[69,15,69,17],[47,15,49,21],[51,15,52,17],[51,19,52,21],[53,15,53,17],[54,15,54,17],[54,19,54,21],[43,15,43,21],[46,15,46,21],[42,15,42,21],[67,19,68,21],[58,9,58,13],[59,9,60,13],[0,0,0,1],[14,15,14,21],[11,15,11,21],[17,2,17,5],[10,9,10,13],[11,9,12,13],[15,15,17,21],[0,2,0,21],[10,15,10,21],[5,15,5,17],[5,19,5,21],[26,9,26,13],[27,15,27,21],[30,15,30,21],[27,9,28,13],[73,20,73,23],[31,15,33,21],[21,19,21,21],[70,15,70,17],[70,19,70,21],[59,15,59,21],[62,15,62,21],[63,15,65,21],[19,15,20,17],[19,19,20,21],[38,15,38,17],[35,15,36,17],[35,19,36,21],[37,15,37,17],[38,19,38,21],[21,15,21,17],[22,15,22,17],[22,19,22,21],[26,15,26,21]]}
["<< Retour",null,"Choix de la pompe à chaleur (3 / 4)"]
[]
["< Retour",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(X17<>\"\",X32<>\"\",X49<>\"\",X64<>\"\"),\"Suivant >\",\"\")","v":"Suivant >"}]
[]
[]
[null,null,"Alimentation éléctrique :",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Monophasée",null,null,null,"Triphasée"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"aroTHERM plus",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!AD1376","v":"PAC proposée: P PAC / Déper. > 70 %"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Paramétrage!D20","v":"Pompe à chaleur monobloc air / eau haute température"},null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!AD1370","v":"aroTHERM plus 155/6 - 230 V S3"}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,\"\",\"Conforme DTU\")","v":"Conforme DTU"},null,null,null,null,null,"Choix de la PAC :"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,\"\",\"P PAC / Déper. entre 70 et 100 % \")","v":"P PAC / Déper. entre 70 et 100 % "},null,null,null,{"$f":"Calculs!AG1361","v":"non"},null,"aroTHERM plus 155/6 - 230 V S3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,\"\",\"P PAC+Appoint / Déper. > 120 %\")","v":"P PAC+Appoint / Déper. > 120 %"},null,null,null,{"$f":"Calculs!AG1362","v":"non (96 %)"},null,{"$f":"Calculs!D1375","v":"NB : La PAC sélectionné est en dehors de certaines préconisations voir ci-contre."}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,\"\",\"Conforme RGE\")","v":"Conforme RGE"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(Choix_gamme_PAC=1,P15<>\"\",OR(Systeme_PAC_hybride,N18=\"Oui\")),\"Suivant >\",\"\")","v":"Suivant >"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,\"\",\"P PAC / Déper. entre 60 et 140 %\")","v":"P PAC / Déper. entre 60 et 140 %"},null,null,null,{"$f":"Calculs!AG1364","v":"oui"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(Systeme_PAC_hybride=TRUE,Calculs!$H$1980=1),\"\",\"Conforme CEE\")","v":"Conforme CEE"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,\"P PAC / Déper. entre 40 et 80 %*\",\"P PAC / Déper. entre 60 et 130 %*\")","v":"P PAC / Déper. entre 60 et 130 %*"},null,null,null,{"$f":"Calculs!AG1366","v":"oui"},null,{"$f":"Calculs!AD1360","v":11.015476734461437},null,null,null,{"$f":"Calculs!AD1362","v":0.64235835549458153}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(Systeme_PAC_hybride=TRUE,Calculs!$H$1980=1),\"\",\"Valeur Eta s ≥ 111 % (\"&Calculs!AF1371*100&\" %)\")","v":"Valeur Eta s ≥ 111 % (138 %)"},null,null,null,{"$f":"Calculs!AG1374","v":"oui"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,\"Taux de couverture PAC > 70% (\"&ROUND(Rapport_Simpli!H256*100,0)&\"%)\",\"\")","v":""},null,null,null,{"$f":"Calculs!AG1367","v":""},null,"Puissance PAC",null,null,null,{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,\"P PAC \"&Calculs!AD1368,\"P PAC / Déperditions\")","v":"P PAC / Déperditions"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!AD1368","v":"*à T base -5 °C / 65 °C"},null,null,null,{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,\"/ déperd. T base \"&T°base_corrigée&\" °C\",Calculs!AD1368)","v":"*à T base -5 °C / 65 °C"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valeur Eta s",null,null,null,"Oui/Non"]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"aroTHERM Split",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!AD1395","v":"Pas de PAC préconisée, la PAC n'atteint pas le critére du DTU à la T° de Base et à la T° de départ demandée"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Paramétrage!D21","v":"Pompe à chaleur bi-bloc air / eau"},null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!AD1389","v":"T base : -5°C et T départ demandée : 65 °C"}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,\"\",\"Conforme DTU\")","v":"Conforme DTU"},null,null,null,null,null,"Choix de la PAC :"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,\"\",\"P PAC / Déper. entre 70 et 100 % \")","v":"P PAC / Déper. entre 70 et 100 % "},null,null,null,{"$f":"Calculs!AG1380","v":"non"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,\"\",\"P PAC+Appoint / Déper. > 120 %\")","v":"P PAC+Appoint / Déper. > 120 %"},null,null,null,{"$f":"Calculs!AG1381","v":"non (96 %)"},null,{"$f":"Calculs!D1394","v":"Attention ! La PAC n'atteint pas la température de départ demandée à la température extérieure de base. NB : La PAC sélectionné est en dehors de certaines préconisations voir ci-contre."},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(Choix_gamme_PAC=2,P31<>\"\",OR(Systeme_PAC_hybride,N34=\"Oui\")),\"Suivant >\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,\"\",\"Conforme RGE\")","v":"Conforme RGE"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,\"\",\"P PAC / Déper. entre 60 et 140 %\")","v":"P PAC / Déper. entre 60 et 140 %"},null,null,null,{"$f":"Calculs!AG1383","v":"oui"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(Systeme_PAC_hybride=TRUE,Calculs!$H$1980=1),\"\",\"Conforme CEE\")","v":"Conforme CEE"},null,null,null,null,null,{"$f":"\"T base ext : \"&T°base_corrigée &\"°C et T départ demandée : \"&Teau_départ&\" °C\"","v":"T base ext : -5°C et T départ demandée : 65 °C"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,\"P PAC / Déper. entre 40 et 80 %*\",\"P PAC / Déper. entre 60 et 110 %*\")","v":"P PAC / Déper. entre 60 et 110 %*"},null,null,null,{"$f":"Calculs!AG1385","v":"oui"},null,{"$f":"Calculs!AD1379","v":"-"},null,null,null,{"$f":"Calculs!AD1381","v":"-"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(Systeme_PAC_hybride=TRUE,Calculs!$H$1980=1),\"\",\"Valeur Eta s ≥ 111 % (\"&Calculs!AF1390*100&\" %)\")","v":"Valeur Eta s ≥ 111 % (138 %)"},null,null,null,{"$f":"Calculs!AG1393","v":"oui"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,\"Taux de couverture PAC > 70% (\"&ROUND(Rapport_Simpli!H256*100,0)&\"%)\",\"\")","v":""},null,null,null,{"$f":"Calculs!AG1386","v":""},null,"Puissance PAC",null,null,null,{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,\"P PAC \"&Calculs!AD1387,\"P PAC / Déperditions\")","v":"P PAC / Déperditions"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!AD1387","v":"*à T arrêt PAC 1 °C / 55 °C"},null,null,null,{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,\"/ déperd. T base \"&T°base_corrigée&\" °C\",Calculs!AD1387)","v":"*à T arrêt PAC 1 °C / 55 °C"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valeur Eta s",null,null,null,"Oui/Non"]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"aroTHERM",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!AD1414","v":"Pas de PAC préconisée, la PAC n'atteint pas le critére du DTU à la T° de Base et à la T° de départ demandée"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Paramétrage!D22","v":"Pompe à chaleur monobloc air / eau, avec découplage eau glycolée (monophasée)"},null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!AD1408","v":"T base : -5°C et T départ demandée : 65 °C"}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,\"\",\"Conforme DTU\")","v":"Conforme DTU"},null,null,null,null,null,"Choix de la PAC :"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,\"\",\"P PAC / Déper. entre 70 et 100 % \")","v":"P PAC / Déper. entre 70 et 100 % "},null,null,null,{"$f":"Calculs!AG1399","v":"non"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,\"\",\"P PAC+Appoint / Déper. > 120 %\")","v":"P PAC+Appoint / Déper. > 120 %"},null,null,null,{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,\"\",Calculs!AG1400)","v":"non (96 %)"},null,{"$f":"Calculs!D1413","v":"Attention ! La PAC n'atteint pas la température de départ demandée à la température extérieure de base. NB : La PAC sélectionné est en dehors de certaines préconisations voir ci-contre."}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(Systeme_PAC_hybride=TRUE,Calculs!$H$1980=1),\"\",\"Conforme RGE\")","v":"Conforme RGE"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(Choix_gamme_PAC=3,P47<>\"\",OR(Systeme_PAC_hybride,N50=\"Oui\")),\"Suivant >\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,\"\",\"P PAC / Déper. entre 60 et 140 %\")","v":"P PAC / Déper. entre 60 et 140 %"},null,null,null,{"$f":"Calculs!AG1402","v":"non"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(Systeme_PAC_hybride=TRUE,Calculs!$H$1980=1),\"\",\"Conforme CEE\")","v":"Conforme CEE"},null,null,null,null,null,{"$f":"\"T base ext : \"&T°base_corrigée &\"°C et T départ demandée : \"&Teau_départ&\" °C\"","v":"T base ext : -5°C et T départ demandée : 65 °C"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,\"P PAC / Déper. entre 40 et 80 %*\",\"P PAC / Déper. entre 60 et 110 %*\")","v":"P PAC / Déper. entre 60 et 110 %*"},null,null,null,{"$f":"Calculs!AG1404","v":"non"},null,{"$f":"Calculs!AD1398","v":"-"},null,null,null,{"$f":"Calculs!AD1400","v":"-"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(Systeme_PAC_hybride=TRUE,Calculs!$H$1980=1),\"\",\"Valeur Eta s ≥ 111 % (\"&Calculs!AF1409*100&\" %)\")","v":"Valeur Eta s ≥ 111 % (138 %)"},null,null,null,{"$f":"Calculs!AG1412","v":"oui"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,\"Taux de couverture PAC > 70%\",\"\")","v":""},null,null,null,{"$f":"Calculs!AG1405","v":""},null,"Puissance PAC",null,null,null,{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,\"P PAC \"&Calculs!AD1406,\"P PAC / Déperditions\")","v":"P PAC / Déperditions"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Conforme ma prime renov",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!AD1406","v":"*à T arrêt PAC -2 °C / 55 °C"},null,null,null,{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,\"/ déperd. T base \"&T°base_corrigée&\" °C\",Calculs!AD1406)","v":"*à T arrêt PAC -2 °C / 55 °C"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valeur Eta s",null,null,null,"Oui/Non"]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"flexoTHERM et flexoCOMPACT exclusive + aroCOLLECT",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!AD1433","v":"Pas de PAC préconisée, la PAC n'atteint pas le critére du DTU à la T° de Base et à la T° de départ demandée"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Paramétrage!D23","v":"Pompe à chaleur air / eau avec module aroCOLLECT (triphasée)"},null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!AD1427","v":"T base : -5°C et T départ demandée : 65 °C"}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,\"\",\"Conforme DTU\")","v":"Conforme DTU"},null,null,null,null,null,"Choix de la PAC :"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,\"\",\"P PAC / Déper. entre 70 et 100 % \")","v":"P PAC / Déper. entre 70 et 100 % "},null,null,null,{"$f":"Calculs!AG1418","v":"non"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,\"\",\"P PAC+Appoint / Déper. > 120 %\")","v":"P PAC+Appoint / Déper. > 120 %"},null,null,null,{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,\"\",Calculs!AG1419)","v":"non (96 %)"},null,{"$f":"Calculs!E1432","v":"NB : Vous n'avez pas sélectionné la PAC proposée"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(Choix_gamme_PAC=4,P63<>\"\",OR(Systeme_PAC_hybride,N66=\"Oui\")),\"Suivant >\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(Systeme_PAC_hybride=TRUE,Calculs!$H$1980=1),\"\",\"Conforme RGE\")","v":"Conforme RGE"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,\"\",\"P PAC / Déper. entre 60 et 140 %\")","v":"P PAC / Déper. entre 60 et 140 %"},null,null,null,{"$f":"Calculs!AG1421","v":"non"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(Systeme_PAC_hybride=TRUE,Calculs!$H$1980=1),\"\",\"Conforme CEE\")","v":"Conforme CEE"},null,null,null,null,null,{"$f":"\"T base ext : \"&T°base_corrigée &\"°C et T départ demandée : \"&Teau_départ&\" °C\"","v":"T base ext : -5°C et T départ demandée : 65 °C"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,\"P PAC / Déper. entre 40 et 80 %*\",\"P PAC / Déper. entre 60 et 110 %*\")","v":"P PAC / Déper. entre 60 et 110 %*"},null,null,null,{"$f":"Calculs!AG1423","v":"non"},null,{"$f":"Calculs!AD1417","v":"-"},null,null,null,{"$f":"Calculs!AD1419","v":"-"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(Systeme_PAC_hybride=TRUE,Calculs!$H$1980=1),\"\",\"Valeur Eta s ≥ 111 % (\"&Calculs!AF1428*100&\" %)\")","v":"Valeur Eta s ≥ 111 % (138 %)"},null,null,null,{"$f":"Calculs!AG1431","v":"oui"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,\"Taux de couverture PAC > 70%\",\"\")","v":""},null,null,null,{"$f":"Calculs!AG1424","v":""},null,"Puissance PAC",null,null,null,{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,\"P PAC \"&Calculs!AD1425,\"P PAC / Déperditions\")","v":"P PAC / Déperditions"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Conforme ma prime renov",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!AD1425","v":"*à T arrêt PAC -4 °C / 55 °C"},null,null,null,{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,\"/ déperd. T base \"&T°base_corrigée&\" °C\",Calculs!AD1425)","v":"*à T arrêt PAC -4 °C / 55 °C"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valeur Eta s",null,null,null,"Oui/Non"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Choix_PAC_AE_suivant<>\"\",\"Suivant\",\"\")","v":"Suivant"}]

{"sheet":"ChoixPAC2bis","index":31,"n_rows":26,"n_cols":24,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[0,2,0,21],[5,15,5,17],[5,19,5,21],[17,2,17,5],[25,20,25,23],[22,15,22,17],[22,19,22,21],[10,9,10,13],[11,9,12,13],[10,15,10,21],[11,15,11,21],[14,15,14,21],[15,15,17,21],[19,15,20,17],[19,19,20,21],[21,15,21,17],[21,19,21,21]]}
["<< Retour",null,"Choix de la pompe à chaleur (4 / 4)"]
[]
["< Retour",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(P15<>\"\",N18=\"Oui\"),\"Suivant >\",\"\")","v":""}]
[]
[]
[null,null,"Alimentation éléctrique :",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Monophasée",null,null,null,"Triphasée"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=FALSE,\"flexoTHERM exclusive et flexoCOMPACT exclusive\",\"flexoTHERM exclusive\")","v":"flexoTHERM exclusive et flexoCOMPACT exclusive"},null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!AD1452","v":"PAC proposée: P PAC / Déper. > 80 %"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Paramétrage!D24","v":"Pompe à chaleur eau glycolée / eau"},null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!AD1446","v":"flexoTHERM exclusive - 5 kW - 230V"}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,\"\",\"Conforme DTU\")","v":"Conforme DTU"},null,null,null,null,null,"Choix de la PAC :"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,\"\",\"P PAC / Déper. entre 80 et 100 % \")","v":"P PAC / Déper. entre 80 et 100 % "},null,null,null,{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,\"\",Calculs!AG1437)","v":"non"},null,"flexoTHERM exclusive - 11 kW - 230V"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,\"\",\"P PAC+Appoint / Déper. > 120 %\")","v":"P PAC+Appoint / Déper. > 120 %"},null,null,null,{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,\"\",Calculs!AG1438)","v":"non (96 %)"},null,{"$f":"Calculs!E1451","v":"NB : Vous n'avez pas sélectionné la PAC proposée"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,\"\",\"Conforme RGE\")","v":"Conforme RGE"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,\"\",\"P PAC / Déper. entre 60 et 140 %\")","v":"P PAC / Déper. entre 60 et 140 %"},null,null,null,{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,\"\",Calculs!AG1440)","v":"non"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(Systeme_PAC_hybride=TRUE,Calculs!$H$1980=1),\"\",\"Conforme CEE\")","v":"Conforme CEE"},null,null,null,null,null,{"$f":"\"T base ext : \"&T°base_corrigée &\"°C et T départ demandée : \"&Teau_départ&\" °C\"","v":"T base ext : -5°C et T départ demandée : 65 °C"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,\"P PAC / Déper. entre 40 et 80 %*\",\"P PAC / Déper. entre 60 et 110 %*\")","v":"P PAC / Déper. entre 60 et 110 %*"},null,null,null,{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,\"\",Calculs!AG1442)","v":"non"},null,{"$f":"Calculs!AD1436","v":""},null,null,null,{"$f":"Calculs!AD1438","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(Systeme_PAC_hybride=TRUE,Calculs!$H$1980=1),\"\",\"Valeur Eta s ≥ 111 % (\"&Calculs!AF1447*100&\" %)\")","v":"Valeur Eta s ≥ 111 % (138 %)"},null,null,null,{"$f":"Calculs!AG1450","v":"oui"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,\"Taux de couverture PAC > 70% (\"&ROUND(Rapport_Simpli!H256*100,0)&\"%)\",\"\")","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,\"\",Calculs!AG1443)","v":""},null,"Puissance PAC",null,null,null,{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,\"P PAC \"&Calculs!AD1444,\"P PAC / Déperditions\")","v":"P PAC / Déperditions"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Conforme ma prime renov",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!AD1444","v":"*à T base -5 °C / 55 °C"},null,null,null,{"$f":"IF(Systeme_PAC_hybride=TRUE,\"/ déperd. T base \"&T°base_corrigée&\" °C\",Calculs!AD1444)","v":"*à T base -5 °C / 55 °C"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valeur Eta s",null,null,null,"Oui/Non"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Choix_PAC_EE_suivant<>\"\",\"Suivant\",\"\")","v":""}]

{"sheet":"ChoixPAC3ECS","index":32,"n_rows":28,"n_cols":24,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[27,0,27,3],[27,20,27,23],[0,2,0,21],[0,0,0,1],[21,17,21,20],[18,2,20,5],[11,2,17,5],[11,7,17,10],[18,7,20,10],[11,12,17,15],[18,12,20,15],[25,0,25,3],[25,20,25,23]]}
["<< Retour",null,"Choix de la pompe à chaleur (4 / 4)"]
[]
[{"$f":"IF(Calculs!$E$1975=1,\"< Retour\",\"\")","v":"< Retour"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Calculs!$E$1975=1,\"Suivant >\",\"\")","v":"Suivant >"}]
[{"$f":"IF(Calculs!$E$1975<>1,\"< Retour\",\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Calculs!$E$1975<>1,\"Suivant >\",\"\")","v":""}]
[]
[]
[]
[null,null,"Production d'eau chaude sanitaire"]
[]
[null,null,{"$f":"IF(Calculs!E1981=TRUE,\"Veuillez selectionner la solution ECS\",\"\")","v":"Veuillez selectionner la solution ECS"}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(Calculs!$H$1982=2,Calculs!$H$1982=3),\"Choix du ballon ECS :\",\"\")","v":""}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(Calculs!$H$1982=2,Calculs!$H$1982=3),\"Ballon ECS 200 litres\",\"\")","v":""}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(Calculs!$H$1982=2,Calculs!$H$1982=3),\"Ballon ECS 300 litres\",\"\")","v":""}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(Calculs!$H$1982=2,Calculs!$H$1982=3),\"Ballon ECS 400 litres\",\"\")","v":""}]
[null,null,{"$f":"Calculs!C2046","v":"Intégré"},null,null,null,null,{"$f":"Calculs!C2047","v":"Ballon ECS raccordé à la PAC"},null,null,null,null,{"$f":"Calculs!C2048","v":"Ballon ECS raccordé sur la bouteille de découplage"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(Calculs!$H$1982=2,Calculs!$H$1982=3),\"Ballon ECS 500 litres\",\"\")","v":""}]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$f":"IF(Calculs!$E$1975=1,\"Retour\",\"\")","v":"Retour"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Calculs!$E$1975=1,\"Suivant\",\"\")","v":"Suivant"}]
[]
[{"$f":"IF(Calculs!$E$1975<>1,\"Retour\",\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Calculs!$E$1975<>1,\"Suivant\",\"\")","v":""}]

{"sheet":"Accessoire1","index":33,"n_rows":97,"n_cols":24,"rows_kept":97,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[96,0,96,3],[68,6,68,8],[13,12,13,14],[7,6,7,8],[7,2,7,4],[54,6,54,8],[32,10,34,12],[35,14,35,16],[49,14,49,16],[35,2,35,4],[35,6,35,8],[35,10,35,12],[32,2,34,4],[13,6,15,8],[8,6,12,8],[60,14,62,16],[49,6,49,8],[49,10,49,12],[46,2,48,4],[46,6,48,8],[46,10,48,12],[49,2,49,4],[8,2,12,4],[32,14,34,16],[32,6,34,8],[2,0,3,0],[2,23,3,23],[12,15,12,21],[60,2,62,4],[60,6,62,8],[60,10,62,12],[0,2,0,21],[0,0,0,1],[46,14,48,16],[46,18,48,20],[8,15,8,21],[8,12,8,14],[10,12,10,14],[10,15,10,21],[11,15,11,21],[11,12,11,14],[13,15,13,21],[15,15,15,16],[13,2,15,4],[63,2,63,4],[63,6,63,8],[63,10,63,12],[63,14,63,16],[63,18,63,20],[74,14,76,16],[74,18,76,20],[77,2,77,4],[77,6,77,8],[77,10,77,12],[77,14,77,16],[77,18,77,20],[74,2,76,4],[74,6,76,8],[74,10,76,12],[88,2,90,4],[88,6,90,8],[88,10,90,12],[88,14,90,16],[88,18,90,20],[91,2,91,4],[91,6,91,8],[91,10,91,12],[91,14,91,16],[91,18,91,20],[96,20,96,23],[27,21,34,22],[41,21,48,22],[55,21,62,22],[69,21,76,22],[83,21,90,22],[49,18,49,20],[35,18,35,20],[32,18,34,20],[60,18,62,20]]}
["<< Retour",null,"Choix des accessoires"]
[]
["< Retour",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Calculs!$D$1622<>\"\",\"\",\"Suivant >\")","v":"Suivant >"}]
[]
[]
[]
[null,null,"Appoints :"]
[null,null,{"$f":"IF(Calculs!M1483=\"2\",Calculs!M1482,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nature de l'appoint :",null,null,{"$f":"Calculs!H1471","v":"Electrique"}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Choix de l'appoint :",null,null,{"$f":"Choix_chaudiere_appoint","v":"ecoTEC plus systèmes 35 kW"}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!H2114","v":"Modifier la sélection -> "},{"$f":"Choix_ventouse_chaudiere_appoint","v":"Ventouse horizontale Ø 60/100 et autre"}]
[null,null,{"$f":"Calculs!C2050","v":"Integré à la PAC"},null,null,null,{"$f":"IF(Calculs!$C$2052=TRUE,\"\",Calculs!C2051)","v":""}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!$F$1470","v":"(PAC+Appoint)/Déper :"},{"$f":"Calculs!$F$1471","v":0.95725486004793903}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Accessoires"]
[]
[]
[null,null,{"$f":"Calculs!D1484","v":"Régulation :"},null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!S1330","v":""}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!S1330","v":""}]
[]
[]
[]
[]
[null,null,{"$f":"Calculs!E1484","v":"sensoCOMFORT VRC 720 (filaire)"},null,null,null,{"$f":"Calculs!F1484","v":"sensoCOMFORT VRC 720f (radio)"},null,null,null,{"$f":"Calculs!G1484","v":"multiMATIC VRC 700 (filaire)"},null,null,null,{"$f":"Calculs!H1484","v":""},null,null,null,{"$f":"Calculs!I1484","v":""}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,{"$f":"Calculs!D1485","v":"Connectivité :"},null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!S1331","v":""}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!S1331","v":""}]
[]
[]
[]
[]
[null,null,{"$f":"Calculs!E1485","v":"myVAILLANT connect"},null,null,null,{"$f":"Calculs!F1485","v":"Sans"},null,null,null,{"$f":"Calculs!G1485","v":""},null,null,null,{"$f":"Calculs!H1485","v":""},null,null,null,{"$f":"Calculs!I1485","v":""}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,{"$f":"Calculs!D1489","v":"Bouteille tampon :"},null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!S1332","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR($F$1858=TRUE,$F$1856>1,C2015>1),\"Obligatoirement\",IF(Calculs!C2007>55,\"Solution préconisé\",\"\"))","v":"Solution préconisé"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!S1332","v":""}]
[]
[]
[]
[]
[null,null,{"$f":"Calculs!E1489","v":"En série"},null,null,null,{"$f":"Calculs!F1489","v":"En parallèle"},null,null,null,{"$f":"Calculs!G1489","v":""},null,null,null,{"$f":"Calculs!H1489","v":""},null,null,null,{"$f":"Calculs!I1489","v":""}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,{"$f":"Calculs!D1487","v":"Découplage glycol :"},null,null,null,null,{"$f":"Calculs!S1333","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Calculs!H1978=1,\"Solution préconisé\",\"\")","v":"Solution préconisé"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!S1333","v":""}]
[]
[]
[]
[]
[null,null,{"$f":"IF(Calculs!E1487=0,\"\",Calculs!E1487)","v":"Avec échangeur"},null,null,null,{"$f":"IF(Calculs!F1487=0,\"\",Calculs!F1487)","v":"Pas de découplage"},null,null,null,{"$f":"IF(Calculs!G1487=0,\"\",Calculs!G1487)","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(Calculs!H1487=0,\"\",Calculs!H1487)","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(Calculs!I1487=0,\"\",Calculs!I1487)","v":""}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,{"$f":"Calculs!D1488","v":"Supports unité extérieure :"},null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!S1334","v":""}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!S1334","v":""}]
[]
[]
[]
[]
[null,null,{"$f":"Calculs!E1488","v":"Plots anti-vibratiles en caoutchouc (x4)"},null,null,null,{"$f":"Calculs!F1488","v":"Support anti-vibratiles 60 cm (x2)"},null,null,null,{"$f":"Calculs!G1488","v":""},null,null,null,{"$f":"Calculs!H1488","v":""},null,null,null,{"$f":"Calculs!I1488","v":"Réhausse anti-neige (40 centimètres)"}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(COUNTIF(Calculs!S$1324:S$1336,\"\")=13,\"\",\"Une sélection d'accessoires n'est pas correcte\")","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Calculs!$D$1622<>\"\",\"\",\"Suivant\")","v":"Suivant"}]

{"sheet":"chiffrage","index":34,"n_rows":74,"n_cols":25,"rows_kept":74,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[17,17,17,18],[18,2,18,4],[18,5,18,14],[18,15,18,16],[18,17,18,18],[16,17,16,18],[8,1,8,21],[13,2,14,4],[13,5,14,14],[13,15,14,16],[13,17,14,18],[13,19,14,19],[13,20,14,20],[12,1,12,21],[15,2,15,4],[15,5,15,14],[15,15,15,16],[4,1,4,21],[5,1,5,2],[5,3,5,10],[7,1,7,21],[15,19,15,20],[15,17,15,18],[23,2,23,4],[23,5,23,14],[23,15,23,16],[23,17,23,18],[20,2,20,4],[20,5,20,14],[20,15,20,16],[20,17,20,18],[17,2,17,4],[17,5,17,14],[17,15,17,16],[19,2,19,4],[19,5,19,14],[19,15,19,16],[19,17,19,18],[16,2,16,4],[16,5,16,14],[16,15,16,16],[24,2,24,4],[24,5,24,14],[24,15,24,16],[24,17,24,18],[21,2,21,4],[21,5,21,14],[21,15,21,16],[21,17,21,18],[22,2,22,4],[22,5,22,14],[22,15,22,16],[22,17,22,18],[27,2,27,4],[27,5,27,14],[27,15,27,16],[27,17,27,18],[28,2,28,4],[28,5,28,14],[28,15,28,16],[28,17,28,18],[25,2,25,4],[25,5,25,14],[25,15,25,16],[25,17,25,18],[26,2,26,4],[26,5,26,14],[26,15,26,16],[26,17,26,18],[31,2,31,4],[31,5,31,14],[31,15,31,16],[31,17,31,18],[32,2,32,4],[32,5,32,14],[32,15,32,16],[32,17,32,18],[29,2,29,4],[29,5,29,14],[29,15,29,16],[29,17,29,18],[30,2,30,4],[30,5,30,14],[30,15,30,16],[30,17,30,18],[35,2,35,4],[35,5,35,14],[35,15,35,16],[35,17,35,18],[36,2,36,4],[36,5,36,14],[36,15,36,16],[36,17,36,18],[33,2,33,4],[33,5,33,14],[33,15,33,16],[33,17,33,18],[34,2,34,4],[34,5,34,14],[34,15,34,16],[34,17,34,18],[39,2,39,4],[39,5,39,14],[39,15,39,16],[39,17,39,18],[40,2,40,4],[40,5,40,14],[40,15,40,16],[40,17,40,18],[37,2,37,4],[37,5,37,14],[37,15,37,16],[37,17,37,18],[38,2,38,4],[38,5,38,14],[38,15,38,16],[38,17,38,18],[43,2,43,4],[43,5,43,14],[43,15,43,16],[43,17,43,18],[44,2,44,4],[44,5,44,14],[44,15,44,16],[44,17,44,18],[41,2,41,4],[41,5,41,14],[41,15,41,16],[41,17,41,18],[42,2,42,4],[42,5,42,14],[42,15,42,16],[42,17,42,18],[50,2,50,4],[50,5,50,14],[49,2,49,4],[49,15,49,16],[49,17,49,18],[45,15,45,16],[45,17,45,18],[46,2,46,4],[46,5,46,14],[46,15,46,16],[46,17,46,18],[66,1,71,21],[73,1,73,21],[0,0,0,1],[0,2,0,21],[56,2,56,4],[56,5,56,14],[56,15,56,16],[56,17,56,18],[58,2,61,10],[58,19,58,20],[59,19,59,20],[60,19,60,20],[61,19,61,20],[51,2,51,4],[51,5,51,14],[51,15,51,16],[51,17,51,18],[47,2,47,4],[53,2,53,4],[53,5,53,14],[53,15,53,16],[54,2,54,4],[47,5,47,14],[47,15,47,16],[63,2,63,10],[63,12,63,20],[53,17,53,18],[45,2,45,4],[45,5,45,14],[55,2,55,4],[55,5,55,14],[55,15,55,16],[55,17,55,18],[54,5,54,14],[54,15,54,16],[54,17,54,18],[50,15,50,16],[50,17,50,18],[47,17,47,18],[48,2,48,4],[48,5,48,14],[48,15,48,16],[48,17,48,18],[52,2,52,4],[52,5,52,14],[52,15,52,16],[52,17,52,18],[49,5,49,14]]}
["<< Retour",null,"Chiffrage"]
[]
["< Retour"]
[]
[]
[null,"N°Ref :",null,{"$f":"Calculs!C$1288","v":""}]
[]
[null,{"$f":"Calculs!D1622","v":""}]
[null,"Chiffrage"]
[]
[null,{"$f":"CONCATENATE(\"Choix de la solution : \",Calculs!C$1300)","v":"Choix de la solution : aroTHERM plus VWL"}]
[null,{"$f":"CONCATENATE(\"Type de l'installation : \",Calculs!C$1301)","v":"Type de l'installation : colonne, circuit mélangé sur bouteille"}]
[null,{"$f":"IF(FIO!B8=TRUE,Paramétrage!F257,\"\")","v":""}]
[null,null,"Référence",null,null,"Désignation",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Quantité",null,"PU HT",null,"Total HT","Total HT DEEE PMCB",null,null,"Quantité corrigée"]
[]
[null,null,null,null,null,"Pompe à chaleur"]
[null,null,{"$f":"Calculs!C1256","v":"0010021644"},null,null,{"$f":"Calculs!D1256","v":"aroTHERM plus 155/6 - 230 V S3"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!H1256","v":1},null,{"$f":"Calculs!E1256","v":12867},null,{"$f":"Calculs!J1256","v":12867},{"$f":"Calculs!N1256","v":6.67},{"$f":"Calculs!L1256","v":""},null,null,{"$f":"Calculs!L1256","v":""}]
[null,null,{"$f":"Calculs!C1257","v":""},null,null,{"$f":"Calculs!D1257","v":"Accessoires hydrauliques et électriques"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!H1257","v":"."},null,{"$f":"Calculs!E1257","v":"."},null,{"$f":"Calculs!K1257","v":0},{"$f":"Calculs!N1257","v":0},null,{"$f":"Calculs!I1257","v":""},null,{"$f":"Calculs!L1257","v":""}]
[null,null,{"$f":"Calculs!C1258","v":"0010022087"},null,null,{"$f":"Calculs!D1258","v":"uniTOWER Plus - VIH QW 190/6 E"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!H1258","v":1},null,{"$f":"Calculs!E1258","v":4404},null,{"$f":"Calculs!K1258","v":4404},{"$f":"Calculs!N1258","v":5},null,{"$f":"Calculs!I1258","v":""},null,{"$f":"Calculs!L1258","v":""}]
[null,null,{"$f":"Calculs!C1259","v":"0020221263"},null,null,{"$f":"Calculs!D1259","v":"Kit de raccordement uniTOWER"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!H1259","v":1},null,{"$f":"Calculs!E1259","v":208},null,{"$f":"Calculs!K1259","v":208},{"$f":"Calculs!N1259","v":0.01},null,{"$f":"Calculs!I1259","v":""},null,{"$f":"Calculs!L1259","v":""}]
[null,null,{"$f":"Calculs!C1260","v":"302040"},null,null,{"$f":"Calculs!D1260","v":"Mitigeur thermostatique"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!H1260","v":1},null,{"$f":"Calculs!E1260","v":133},null,{"$f":"Calculs!K1260","v":133},{"$f":"Calculs!N1260","v":0.01},null,{"$f":"Calculs!I1260","v":""},null,{"$f":"Calculs!L1260","v":""}]
[null,null,{"$f":"Calculs!C1261","v":"0010021456"},null,null,{"$f":"Calculs!D1261","v":"Ballon tampon VPS R 100/1 M"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!H1261","v":1},null,{"$f":"Calculs!E1261","v":1097},null,{"$f":"Calculs!K1261","v":1097},{"$f":"Calculs!N1261","v":5},null,{"$f":"Calculs!I1261","v":"Optionnel"},null,{"$f":"Calculs!L1261","v":""}]
[null,null,{"$f":"Calculs!C1262","v":"0020191814"},null,null,{"$f":"Calculs!D1262","v":"Module hydraulique circuit mélangé"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!H1262","v":1},null,{"$f":"Calculs!E1262","v":638},null,{"$f":"Calculs!K1262","v":638},{"$f":"Calculs!N1262","v":0.42},null,{"$f":"Calculs!I1262","v":"Ajustez les quantités"},null,{"$f":"Calculs!L1262","v":""}]
[null,null,{"$f":"Calculs!C1263","v":""},null,null,{"$f":"Calculs!D1263","v":"Accessoires régulation : sensoCOMFORT VRC 720f (radio)"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!H1263","v":"."},null,{"$f":"Calculs!E1263","v":""},null,{"$f":"Calculs!K1263","v":0},{"$f":"Calculs!N1263","v":0},null,{"$f":"Calculs!I1263","v":""},null,{"$f":"Calculs!L1263","v":""}]
[null,null,{"$f":"Calculs!C1264","v":"0020260929"},null,null,{"$f":"Calculs!D1264","v":"sensoCOMFORT 720 f "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!H1264","v":1},null,{"$f":"Calculs!E1264","v":624},null,{"$f":"Calculs!K1264","v":624},{"$f":"Calculs!N1264","v":0.12},null,{"$f":"Calculs!I1264","v":""},null,{"$f":"Calculs!L1264","v":""}]
[null,null,{"$f":"Calculs!C1265","v":"0020184847"},null,null,{"$f":"Calculs!D1265","v":"Module multifonctions VR 71"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!H1265","v":1},null,{"$f":"Calculs!E1265","v":430},null,{"$f":"Calculs!K1265","v":430},{"$f":"Calculs!N1265","v":0.12},null,{"$f":"Calculs!I1265","v":""},null,{"$f":"Calculs!L1265","v":""}]
[null,null,{"$f":"Calculs!C1266","v":"009642"},null,null,{"$f":"Calculs!D1266","v":"Limiteur de température VRC (option pour plancher chauffant)"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!H1266","v":1},null,{"$f":"Calculs!E1266","v":141},null,{"$f":"Calculs!K1266","v":141},{"$f":"Calculs!N1266","v":0.02},null,{"$f":"Calculs!I1266","v":"Ajustez les quantités"},null,{"$f":"Calculs!L1266","v":""}]
[null,null,{"$f":"Calculs!C1267","v":""},null,null,{"$f":"Calculs!D1267","v":"Accessoires Supports unité extérieure : Support anti-vibratiles 60 cm (x2)"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!H1267","v":"."},null,{"$f":"Calculs!E1267","v":""},null,{"$f":"Calculs!K1267","v":0},{"$f":"Calculs!N1267","v":0},null,{"$f":"Calculs!I1267","v":""},null,{"$f":"Calculs!L1267","v":""}]
[null,null,{"$f":"Calculs!C1268","v":"0020250226"},null,null,{"$f":"Calculs!D1268","v":"Pieds anti-vibratiles 60 cm"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!H1268","v":1},null,{"$f":"Calculs!E1268","v":115},null,{"$f":"Calculs!K1268","v":115},{"$f":"Calculs!N1268","v":0},null,{"$f":"Calculs!I1268","v":"Optionnel"},null,{"$f":"Calculs!L1268","v":""}]
[null,null,{"$f":"Calculs!C1269","v":""},null,null,{"$f":"Calculs!D1269","v":"Mise en service"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!H1269","v":"."},null,{"$f":"Calculs!E1269","v":""},null,{"$f":"Calculs!K1269","v":0},{"$f":"Calculs!N1269","v":0},null,{"$f":"Calculs!I1269","v":""},null,{"$f":"Calculs!L1269","v":""}]
[null,null,{"$f":"Calculs!C1270","v":"0010028538"},null,null,{"$f":"Calculs!D1270","v":"Mise en service pompe à chaleur (à commander sur la plateforme e-SERVICES)"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!H1270","v":1},null,{"$f":"Calculs!E1270","v":350},null,{"$f":"Calculs!K1270","v":350},{"$f":"Calculs!N1270","v":0},null,{"$f":"Calculs!I1270","v":""},null,{"$f":"Calculs!L1270","v":""}]
[null,null,{"$f":"Calculs!C1271","v":"."},null,null,{"$f":"Calculs!D1271","v":"Matériel à prévoir"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!H1271","v":"."},null,{"$f":"Calculs!E1271","v":"."},null,{"$f":"Calculs!K1271","v":0},{"$f":"Calculs!N1271","v":0},null,{"$f":"Calculs!I1271","v":""},null,{"$f":"Calculs!L1271","v":""}]
[null,null,{"$f":"Calculs!C1272","v":"A prévoir"},null,null,{"$f":"Calculs!D1272","v":"Filtre à tamis sur le retour PAC"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!H1272","v":"-"},null,{"$f":"Calculs!E1272","v":"-"},null,{"$f":"Calculs!K1272","v":"-"},{"$f":"Calculs!N1272","v":0},null,{"$f":"Calculs!I1272","v":"Ajustez les quantités"},null,{"$f":"Calculs!L1272","v":""}]
[null,null,{"$f":"Calculs!C1273","v":"A prévoir"},null,null,{"$f":"Calculs!D1273","v":"Soupape différentielle (repère 9d)"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!H1273","v":"-"},null,{"$f":"Calculs!E1273","v":"-"},null,{"$f":"Calculs!K1273","v":"-"},{"$f":"Calculs!N1273","v":0},null,{"$f":"Calculs!I1273","v":"Ajustez les quantités"},null,{"$f":"Calculs!L1273","v":""}]
[null,null,{"$f":"Calculs!C1274","v":"A prévoir"},null,null,{"$f":"Calculs!D1274","v":"Vase expansion, soupape, manomètre."},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!H1274","v":"-"},null,{"$f":"Calculs!E1274","v":"-"},null,{"$f":"Calculs!K1274","v":"-"},{"$f":"Calculs!N1274","v":0},null,{"$f":"Calculs!I1274","v":"Ajustez les quantités"},null,{"$f":"Calculs!L1274","v":""}]
[null,null,{"$f":"Calculs!C1275","v":"A prévoir"},null,null,{"$f":"Calculs!D1275","v":"Volume tampon minimal de 60 l "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!H1275","v":"-"},null,{"$f":"Calculs!E1275","v":"-"},null,{"$f":"Calculs!K1275","v":"-"},{"$f":"Calculs!N1275","v":0},null,{"$f":"Calculs!I1275","v":"Ajustez les quantités"},null,{"$f":"Calculs!L1275","v":""}]
[null,null,{"$f":"Calculs!C1276","v":""},null,null,{"$f":"Calculs!D1276","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!H1276","v":""},null,{"$f":"Calculs!E1276","v":""},null,{"$f":"Calculs!K1276","v":0},{"$f":"Calculs!N1276","v":0},null,{"$f":"Calculs!I1276","v":""},null,{"$f":"Calculs!L1276","v":""}]
[null,null,{"$f":"Calculs!C1277","v":""},null,null,{"$f":"Calculs!D1277","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!H1277","v":""},null,{"$f":"Calculs!E1277","v":""},null,{"$f":"Calculs!K1277","v":0},{"$f":"Calculs!N1277","v":0},null,{"$f":"Calculs!I1277","v":""},null,{"$f":"Calculs!L1277","v":""}]
[null,null,{"$f":"Calculs!C1278","v":""},null,null,{"$f":"Calculs!D1278","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!H1278","v":""},null,{"$f":"Calculs!E1278","v":""},null,{"$f":"Calculs!K1278","v":0},{"$f":"Calculs!N1278","v":0},null,{"$f":"Calculs!I1278","v":""},null,{"$f":"Calculs!L1278","v":""}]
[null,null,{"$f":"Calculs!C1279","v":""},null,null,{"$f":"Calculs!D1279","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!H1279","v":""},null,{"$f":"Calculs!E1279","v":""},null,{"$f":"Calculs!K1279","v":0},{"$f":"Calculs!N1279","v":0},null,{"$f":"Calculs!I1279","v":""},null,{"$f":"Calculs!L1279","v":""}]
[null,null,{"$f":"Calculs!C1280","v":""},null,null,{"$f":"Calculs!D1280","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!H1280","v":""},null,{"$f":"Calculs!E1280","v":""},null,{"$f":"Calculs!K1280","v":0},{"$f":"Calculs!N1280","v":0},null,{"$f":"Calculs!I1280","v":""},null,{"$f":"Calculs!L1280","v":""}]
[null,null,{"$f":"Calculs!C1281","v":""},null,null,{"$f":"Calculs!D1281","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!H1281","v":""},null,{"$f":"Calculs!E1281","v":""},null,{"$f":"Calculs!K1281","v":0},{"$f":"Calculs!N1281","v":0},null,{"$f":"Calculs!I1281","v":""},null,{"$f":"Calculs!L1281","v":""}]
[null,null,{"$f":"Calculs!C1282","v":""},null,null,{"$f":"Calculs!D1282","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!H1282","v":""},null,{"$f":"Calculs!E1282","v":""},null,{"$f":"Calculs!K1282","v":0},{"$f":"Calculs!N1282","v":0},null,{"$f":"Calculs!I1282","v":""},null,{"$f":"Calculs!L1282","v":""}]
[null,null,{"$f":"Calculs!C1283","v":""},null,null,{"$f":"Calculs!D1283","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!H1283","v":""},null,{"$f":"Calculs!E1283","v":""},null,{"$f":"Calculs!K1283","v":0},{"$f":"Calculs!N1283","v":0},null,{"$f":"Calculs!I1283","v":""},null,{"$f":"Calculs!L1283","v":""}]
[null,null,{"$f":"Calculs!C1284","v":""},null,null,{"$f":"Calculs!D1284","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!H1284","v":""},null,{"$f":"Calculs!E1284","v":""},null,{"$f":"Calculs!K1284","v":0},{"$f":"Calculs!N1284","v":0},null,{"$f":"Calculs!I1284","v":""},null,{"$f":"Calculs!L1284","v":""}]
[null,null,{"$f":"Calculs!C1285","v":""},null,null,{"$f":"Calculs!D1285","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!H1285","v":""},null,{"$f":"Calculs!E1285","v":""},null,{"$f":"Calculs!K1285","v":0},{"$f":"Calculs!N1285","v":0},null,{"$f":"Calculs!I1285","v":""},null,{"$f":"Calculs!L1285","v":""}]
[null,null,{"$f":"Calculs!C1286","v":""},null,null,{"$f":"Calculs!D1286","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!H1286","v":""},null,{"$f":"Calculs!E1286","v":""},null,{"$f":"Calculs!K1286","v":0},{"$f":"Calculs!N1286","v":0},null,{"$f":"Calculs!I1286","v":""},null,{"$f":"Calculs!L1286","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(R48*P48<>0,R48*P48,\"\")","v":""},null,null,null,"Lignes ouvertes"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(R49*P49<>0,R49*P49,\"\")","v":""},null,null,null,"Lignes ouvertes"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",null,null,null,"Lignes ouvertes"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",null,null,null,"Lignes ouvertes"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",null,null,null,"Lignes ouvertes"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",null,null,null,"Lignes ouvertes"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",null,null,null,"Lignes ouvertes"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",null,null,null,"Lignes ouvertes"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",null,null,null,"Lignes ouvertes"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",null,null,null,"Lignes ouvertes"]
[]
[null,null,{"$f":"Calculs!D1624","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Total produits HT",{"$f":"Calculs!$M$1287+SUM(T48:T57)","v":21007}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Total contribution DEEE & PMCB HT",{"$f":"Calculs!$N$1287+SUMPRODUCT(P48:P57,U48:U57)","v":17.37}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!$C$1304","v":"TVA (20%)"},{"$f":"(T59+T60)*X61","v":4204.8739999999998},null,null,null,0.2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Total TTC",{"$f":"T59+T60+T61","v":25229.243999999999}]
[]
[null,null,{"$f":"Paramétrage!F263","v":"Sous réserve d'éligibilité, les acquéreurs d'une pompe à chaleur peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le prix du matériel.\nPour plus d'information se reporter : www.vaillant.fr"}]
[]
[null,"Commentaires :"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,{"$f":"Renseignement!C$32","v":"L'utilisation de cet outil de calcul est une aide à la prescription technique et au pré-dimensionnement d'installations de pompes à chaleur. Par conséquent, les résultats obtenus à l'aide de cet outil ont une valeur uniquement indicative et non contractuelle. SDECC SAS (une société de Vaillant Group en France) et le COSTIC ne sauraient être tenus responsables de toute autre utilisation du présent outil et ne peuvent garantir l'exactitude des résultats."}]

{"sheet":"MenuEdition","index":35,"n_rows":13,"n_cols":18,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,17,15,23],[9,2,9,23],[0,0,0,1],[0,2,0,21],[5,1,5,7],[5,9,5,15],[5,17,5,23]]}
["<< Retour",null,"Edition"]
[]
["< Retour"]
[]
[]
[null,"Editer sans étude\n(descriptif et liste de matériels)",null,null,null,null,null,null,null,"Editer avec l'étude technique\n et note de dimensionnement CEE",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Calculs!E1965=4,\"Editer le détail pièce par pièce\",\"\")","v":""}]
[]
[]
[]
[null,null,{"$f":"Calculs!H1333","v":"Numéro de schéma de principe similaire : 0020284621"}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ouvrir la schémathèque en ligne"]

{"sheet":"Rapport_Aucune","index":36,"n_rows":295,"n_cols":26,"rows_kept":295,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[111,10,141,20],[145,2,145,20],[225,1,225,2],[207,2,207,3],[209,10,209,11],[209,2,209,3],[209,4,209,5],[209,6,209,7],[209,12,209,13],[194,9,194,10],[207,10,207,11],[208,8,208,9],[223,1,223,21],[209,8,209,9],[194,2,194,8],[225,3,225,10],[208,14,208,15],[207,14,207,15],[199,9,199,10],[200,2,200,8],[200,9,200,10],[196,2,196,8],[162,9,162,10],[161,11,161,15],[176,11,176,15],[161,9,161,10],[161,2,161,8],[160,11,160,15],[203,11,203,15],[204,11,204,15],[206,12,206,13],[181,9,181,10],[179,11,179,15],[180,11,180,15],[198,11,198,15],[196,11,196,15],[182,11,182,15],[183,11,183,15],[199,11,199,15],[195,11,195,15],[190,11,190,15],[184,11,184,15],[185,11,185,15],[181,11,181,15],[162,11,162,15],[174,11,174,15],[170,11,170,15],[168,11,168,15],[0,0,0,1],[0,3,0,21],[175,11,175,15],[246,17,246,18],[247,17,247,18],[248,2,248,4],[249,2,249,4],[186,11,186,15],[187,11,187,15],[200,11,200,15],[188,11,188,15],[194,11,194,15],[193,11,193,15],[197,11,197,15],[192,11,192,15],[191,11,191,15],[189,11,189,15],[189,9,189,10],[184,9,184,10],[180,2,180,8],[64,1,64,2],[104,3,104,10],[106,1,106,21],[107,1,107,21],[293,1,293,21],[279,19,279,20],[244,15,244,16],[242,17,242,18],[251,17,251,18],[253,17,253,18],[248,17,248,18],[249,17,249,18],[243,15,243,16],[259,15,259,16],[283,12,283,20],[281,19,281,20],[275,17,275,18],[272,15,272,16],[272,17,272,18],[260,15,260,16],[265,17,265,18],[263,15,263,16],[264,15,264,16],[262,15,262,16],[261,17,261,18],[267,15,267,16],[265,15,265,16],[266,15,266,16],[263,2,263,4],[264,2,264,4],[265,2,265,4],[266,2,266,4],[262,5,262,14],[263,5,263,14],[272,2,272,4],[267,5,267,14],[268,5,268,14],[269,5,269,14],[270,5,270,14],[262,2,262,4],[265,5,265,14],[266,5,266,14],[275,2,275,4],[273,5,273,14],[274,5,274,14],[275,5,275,14],[278,2,281,10],[276,2,276,4],[273,2,273,4],[274,2,274,4],[267,2,267,4],[276,5,276,14],[271,5,271,14],[272,5,272,14],[269,2,269,4],[270,2,270,4],[271,2,271,4],[268,2,268,4],[276,15,276,16],[276,17,276,18],[278,19,278,20],[280,17,280,18],[275,15,275,16],[273,17,273,18],[274,17,274,18],[274,15,274,16],[273,15,273,16],[264,17,264,18],[262,17,262,18],[263,17,263,18],[266,17,266,18],[267,17,267,18],[268,17,268,18],[268,15,268,16],[269,17,269,18],[270,17,270,18],[269,15,269,16],[270,15,270,16],[271,17,271,18],[271,15,271,16],[74,18,74,21],[73,14,73,21],[71,3,71,10],[75,18,75,21],[102,1,102,21],[104,1,104,2],[74,16,74,17],[178,9,178,10],[149,1,149,2],[147,1,147,21],[159,11,159,15],[174,9,174,10],[159,2,159,8],[169,2,169,8],[167,2,167,8],[167,9,167,10],[172,2,172,8],[172,9,172,10],[170,2,170,8],[170,9,170,10],[171,2,171,8],[169,9,169,10],[159,9,159,10],[152,1,152,21],[174,2,174,8],[75,1,75,2],[72,1,72,2],[70,1,70,10],[70,12,70,21],[72,3,72,10],[74,7,74,10],[75,12,75,13],[73,12,73,13],[110,4,110,10],[110,1,110,3],[74,5,74,6],[73,1,73,2],[75,7,75,10],[74,14,74,15],[72,12,72,13],[72,14,72,21],[75,14,75,16],[73,3,73,10],[75,3,75,5],[164,11,164,15],[165,11,165,15],[165,2,165,8],[165,9,165,10],[163,11,163,15],[169,11,169,15],[171,11,171,15],[163,2,163,8],[163,9,163,10],[166,11,166,15],[166,2,166,8],[166,9,166,10],[62,1,62,21],[71,12,71,13],[71,14,71,21],[63,1,63,10],[65,12,65,13],[66,18,66,21],[66,14,66,15],[66,16,66,17],[64,12,64,13],[66,12,66,13],[71,1,71,2],[63,12,63,21],[64,14,64,21],[65,14,65,21],[65,1,65,2],[68,12,68,13],[67,14,67,16],[67,18,67,21],[68,14,68,15],[65,3,65,10],[67,12,67,13],[286,1,291,21],[283,2,283,10],[238,15,238,16],[239,17,239,18],[240,17,240,18],[178,2,178,8],[182,9,182,10],[179,9,179,10],[178,11,178,15],[204,2,204,8],[204,9,204,10],[202,9,202,10],[206,14,206,15],[205,11,205,15],[195,2,195,8],[195,9,195,10],[206,8,206,9],[206,10,206,11],[193,2,193,8],[193,9,193,10],[187,2,187,8],[260,2,260,4],[228,1,228,21],[280,19,280,20],[240,15,240,16],[241,17,241,18],[238,5,238,14],[236,17,236,18],[256,17,256,18],[257,15,257,16],[245,17,245,18],[242,15,242,16],[247,15,247,16],[249,15,249,16],[250,15,250,16],[248,15,248,16],[245,15,245,16],[253,15,253,16],[250,17,250,18],[252,17,252,18],[246,15,246,16],[244,17,244,18],[251,15,251,16],[243,17,243,18],[255,15,255,16],[256,15,256,16],[239,5,239,14],[240,5,240,14],[61,1,61,21],[74,1,74,2],[74,3,74,4],[74,12,74,13],[64,3,64,10],[264,5,264,14],[233,15,234,16],[233,17,234,18],[235,19,235,20],[254,17,254,18],[255,17,255,18],[257,17,257,18],[258,17,258,18],[259,17,259,18],[260,17,260,18],[185,9,185,10],[227,1,227,21],[198,9,198,10],[175,2,175,8],[241,15,241,16],[233,20,234,20],[235,2,235,4],[77,1,82,21],[155,1,156,3],[155,4,156,10],[149,3,149,10],[176,2,176,8],[176,9,176,10],[177,11,177,15],[208,12,208,13],[171,9,171,10],[185,2,185,8],[181,2,181,8],[182,2,182,8],[184,2,184,8],[180,9,180,10],[190,9,190,10],[190,2,190,8],[201,11,201,15],[175,9,175,10],[151,1,151,21],[162,2,162,8],[172,11,172,15],[167,11,167,15],[173,11,173,15],[202,11,202,15],[187,9,187,10],[179,2,179,8],[238,2,238,4],[249,5,249,14],[250,5,250,14],[221,2,222,20],[186,9,186,10],[209,14,209,15],[207,12,207,13],[208,10,208,11],[236,2,236,4],[237,2,237,4],[235,5,235,14],[236,5,236,14],[237,5,237,14],[233,5,234,14],[233,2,234,4],[233,19,234,19],[235,17,235,18],[235,15,235,16],[236,15,236,16],[238,17,238,18],[237,17,237,18],[237,15,237,16],[239,15,239,16],[191,2,191,8],[189,2,189,8],[191,9,191,10],[207,6,207,7],[207,8,207,9],[208,4,208,5],[208,6,208,7],[207,4,207,5],[199,2,199,8],[186,2,186,8],[206,6,206,7],[202,2,202,8],[206,4,206,5],[208,2,208,3],[206,2,206,3],[197,2,197,8],[197,9,197,10],[198,2,198,8],[196,9,196,10],[258,15,258,16],[261,15,261,16],[252,2,252,4],[258,2,258,4],[259,2,259,4],[250,2,250,4],[251,2,251,4],[252,5,252,14],[253,2,253,4],[254,2,254,4],[254,15,254,16],[251,5,251,14],[252,15,252,16],[261,2,261,4],[257,2,257,4],[255,5,255,14],[256,5,256,14],[257,5,257,14],[258,5,258,14],[259,5,259,14],[260,5,260,14],[261,5,261,14],[253,5,253,14],[254,5,254,14],[241,5,241,14],[242,5,242,14],[243,5,243,14],[244,5,244,14],[255,2,255,4],[256,2,256,4],[248,5,248,14],[245,5,245,14],[246,5,246,14],[247,5,247,14],[239,2,239,4],[240,2,240,4],[241,2,241,4],[242,2,242,4],[243,2,243,4],[244,2,244,4],[245,2,245,4],[246,2,246,4],[247,2,247,4]]}
["<< Retour",null,null,"Edition sans étude"]
[]
["< Retour"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Le bien-être chez soi"]
[]
[]
[]
[null,null,{"$f":"BDD_Produits!$D$160","v":"aroTHERM plus VWL"}]
[]
[null,{"$f":"Paramétrage!F254","v":"Note de dimensionnement :"}]
[]
[null,"Dossier",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Client (adresse de l'installation)"]
[null,"Référence :",null,{"$f":"Calculs!C1288","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,"Nom :",null,{"$f":"Calculs!G1288","v":""}]
[null,"Date :",null,{"$f":"Calculs!C1289","v":"2024-01-09"},null,null,null,null,null,null,null,null,"Adresse :",null,{"$f":"Calculs!G1289","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Code postal :",null,{"$f":"Calculs!C1307","v":"44000"},null,"Ville :",null,{"$f":"Calculs!I1290","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Téléphone :",null,{"$f":"Calculs!G1291","v":""},null,null,"Courriel :",{"$f":"Calculs!I1291","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Situation :",null,{"$f":"Calculs!G1292","v":"0 à 200 m"}]
[]
[null,{"$f":"Renseignement!C14","v":"      Projeteur (responsable du dimensionnement)"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Installateur"]
[null,"Société :",null,{"$f":"Calculs!C1294","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,"Société :",null,{"$f":"Calculs!G1294","v":""}]
[null,"Nom :",null,{"$f":"Calculs!C1295","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,"Nom :",null,{"$f":"Calculs!G1295","v":""}]
[null,"Adresse :",null,{"$f":"Calculs!C1296","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,"Adresse :",null,{"$f":"Calculs!G1296","v":""}]
[null,"Code postal :",null,{"$f":"Calculs!C1297","v":""},null,"Ville :",null,{"$f":"Calculs!E1297","v":""},null,null,null,null,"Code postal :",null,{"$f":"Calculs!G1297","v":""},null,"Ville :",null,{"$f":"Calculs!I1297","v":""}]
[null,"Téléphone :",null,{"$f":"Calculs!C1298","v":""},null,null,"Courriel :",{"$f":"Calculs!E1298","v":""},null,null,null,null,"Téléphone :",null,{"$f":"Calculs!G1298","v":""},null,null,"Courriel :",{"$f":"Calculs!I1298","v":""}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,{"$f":"Renseignement!C$32","v":"L'utilisation de cet outil de calcul est une aide à la prescription technique et au pré-dimensionnement d'installations de pompes à chaleur. Par conséquent, les résultats obtenus à l'aide de cet outil ont une valeur uniquement indicative et non contractuelle. SDECC SAS (une société de Vaillant Group en France) et le COSTIC ne sauraient être tenus responsables de toute autre utilisation du présent outil et ne peuvent garantir l'exactitude des résultats."}]
[null,{"$f":"FIO!$B$6","v":"Logiciel PAC_Vaillant V2_61 du 09/01/2024"}]
[null,"N°Ref :",null,{"$f":"Calculs!C$1288","v":""}]
[]
[null,{"$f":"Calculs!$D$1502","v":""}]
[null,"Descriptif du système"]
[]
[null,{"$f":"CONCATENATE(\"Choix de la solution : \",Calculs!C$1300)","v":"Choix de la solution : aroTHERM plus VWL"}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(\"oui\",BDD_Produits!$E$9:$G$59,3)","v":"● aroTHERM plus + uniTOWER plus\nPompe à chaleur monobloc air / eau haute température réversible double service avec préparateur ECS intégré\n\n\nLa PAC haute température idéale en rénovation\n• Température de départ jusqu'à 75 °C (1) en thermodynamique seul pour une rénovation en toute sérénité, sans changer les émetteurs\n• Large gamme de puissances permettant de répondre à toutes les typologies de logement\n• Fonctionnement jusqu'à -25 °C extérieur pour convenir à toutes les zones climatiques\n• Stockage d'eau chaude sanitaire jusqu'à 70 °C, pour le confort des familles les plus nombreuses, sans recours à l'appoint électrique, soit jusqu'à 376 litres d'ECS stockés (pour un soutirage à 40 °C, un stockage à 70 °C, et une eau froide à 10 °C)\n\nLa PAC préférée de la nature\n• Fluide frigorigène naturel (R290), pour une solution durable respectueuse de l'environnement, avec un potentiel de\nréchauffement global (PRG) de seulement 3\n• Une empreinte carbone réduite, pour un impact limité sur le réchauffement climatique, grâce à une réduction de 99,9 % en équivalent CO2 de la charge en fluide frigorigène\n• Un environnement acoustique préservé grâce à un silence de fonctionnement, seulement 32 dB(A) à 5 mètres (pour aroTHERM plus VWL 55/6)\n• Une pompe à chaleur très performante, réduisant la consommation d'énergie pour la production de chauffage et d'ECS, classée A+++ pour le chauffage (pour aroTHERM plus VWL 85/6 et VWL 155/6)\n\nLa PAC pensée pour faciliter l'installation et la maintenance\n• Une pompe à chaleur monobloc scellée d'usine ne nécessitant pas d'aptitude à la manipulation des fluides\n• Intégration de nombreux composants à la colonne (vase d'expansion, appoint électrique...), pour une installation rapide et esthétique\n• Découplage par échangeur et kits multizones intégrables à la colonne hydraulique, pour une installation esthétique à l'intérieur du logement, dans toutes les configurations.\n\nLe bien-être de vos clients\n• Bien-être au quotidien grâce à un produit fiable (qualité allemande) et performant (classe A+++ (pour aroTHERM plus VWL 85/6 et VWL 155/6))\n• Bien-être sanitaire : jusqu'à 376 litres d'eau chaude à 40 °C (pour un soutirage à 40 °C, un stockage à 70 °C, et une\neau froide à 10 °C)\n• Bien-être en hiver : fonctionnement jusqu'à -25 °C extérieur et départ d'eau jusqu'à 75 °C\n• Bien-être en été : fonction rafraîchissement de série\n• Bien-être acoustique : performances acoustiques hors du commun et fonction Silent Mode\n• Bien-être durable : préserve l'environnement avec son fluide naturel sans impact significatif sur le climat\n\n● sensoCOMFORT 720f radio\nIdéal pour la maison individuelle\nJusqu’à 3 zones de chauffage\n\nUn condensé de technologies\n• Avec la modulation sur température ambiante et la régulation sur température extérieure, le régulateur anticipe les variations météorologiques et adapte la courbe de chauffe en temps réel, afin d’optimiser les consommations d’énergie, la longévité de la chaudière et le confort du particulier\n• sensoCOMFORT donne la pleine mesure à votre solution de chauffage gaz ou à énergie renouvelable. Il peut piloter simultanément trois circuits directs. Une solution système unique et évolutive qui répond à toutes les configurations\n\nL’innovation au service de l’installateur\n• L’installation de la base radio du sensoCOMFORT est intégralement repensée. Avec la technologie Plug & Play, cet accessoire s’intègre directement sous les nouvelles chaudières ecoTEC extraCONDENS et exclusive. Un gain de temps assuré pour vous concentrer sur vos clients !\n• sensoCOMFORT est conçu pour piloter les installations hydrauliques les plus complexes. C’est une solution de régulation unique, qui répond à tous vos projets !\n\nUne solution au service de la maintenance\n• sensoCOMFORT est une solution système adaptée aux projets les plus complexes. En cas de panne, la fonction « test sondes et relais » détecte la provenance de la panne, pour un gain de temps au diagnostic des systèmes multi-énergies et multizone\n• En cas de panne, un message d’erreur s’affichera sur le régulateur. Le particulier accédera directement à vos coordonnées renseignées lors de la mise en service, pour une intervention rapide. Un moyen simple de fidéliser et satisfaire votre client !"}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,{"$f":"CONCATENATE(\"Type de l'installation : \",Calculs!$C$1300&\" \"&Calculs!$J$2013)","v":"Type de l'installation : aroTHERM plus VWL colonne"}]
[null,null,{"$f":"Calculs!$H$1331","v":"Liens vers un schema de principe similaire : https://www.vaillant.fr/espace-professionnel/nos-services-et-supports/outils-avant-vente-pros/schematheque/?q=0020284621"}]
[]
[null,{"$f":"Renseignement!C$32","v":"L'utilisation de cet outil de calcul est une aide à la prescription technique et au pré-dimensionnement d'installations de pompes à chaleur. Par conséquent, les résultats obtenus à l'aide de cet outil ont une valeur uniquement indicative et non contractuelle. SDECC SAS (une société de Vaillant Group en France) et le COSTIC ne sauraient être tenus responsables de toute autre utilisation du présent outil et ne peuvent garantir l'exactitude des résultats."}]
[null,{"$f":"FIO!$B$6","v":"Logiciel PAC_Vaillant V2_61 du 09/01/2024"}]
[null,"N°Ref :",null,{"$f":"Calculs!C$1288","v":""}]
[]
[null,{"$f":"Calculs!$D$1502","v":""}]
[null,"Caractéristiques techniques"]
[]
[null,{"$f":"CONCATENATE(\"Choix de la solution : \",Calculs!C$1300)","v":"Choix de la solution : aroTHERM plus VWL"}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Afin de vous assurer de disposer des dernières données RT, consultez l'outil d'aide à la saisie RT 2012 disponible sur l'espace PRO à l'adresse www.vaillant.fr"]
[]
[null,{"$f":"Renseignement!C$32","v":"L'utilisation de cet outil de calcul est une aide à la prescription technique et au pré-dimensionnement d'installations de pompes à chaleur. Par conséquent, les résultats obtenus à l'aide de cet outil ont une valeur uniquement indicative et non contractuelle. SDECC SAS (une société de Vaillant Group en France) et le COSTIC ne sauraient être tenus responsables de toute autre utilisation du présent outil et ne peuvent garantir l'exactitude des résultats."}]
[null,{"$f":"FIO!$B$6","v":"Logiciel PAC_Vaillant V2_61 du 09/01/2024"}]
[null,"N°Ref :",null,{"$f":"Calculs!C$1288","v":""}]
[]
[null,{"$f":"Calculs!$D$1502","v":""}]
[null,"Chiffrage"]
[]
[null,{"$f":"CONCATENATE(\"Choix de la solution : \",Calculs!C$1300)","v":"Choix de la solution : aroTHERM plus VWL"}]
[null,{"$f":"CONCATENATE(\"Type de l'installation : \",Calculs!C$1301)","v":"Type de l'installation : colonne, circuit mélangé sur bouteille"}]
[]
[null,null,"Référence",null,null,"Désignation",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Quantité",null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,\"PU HT\",\"\")","v":"PU HT"},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,\"Total HT\",\"\")","v":"Total HT"},{"$f":"IF(Afficher_les_prix,\"Total HT DEEE PMCB\",\"\")","v":"Total HT DEEE PMCB"}]
[]
[null,null,null,null,null,"Pompe à chaleur"]
[null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z237,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z237,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"0010021644"},null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z237,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z237,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))","v":"aroTHERM plus 155/6 - 230 V S3"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z237,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z237,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))","v":1},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z237,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z237,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3)),\"\")","v":12867},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z237,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z237,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8)),\"\")","v":12867},{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z237,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z237,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12)),\"\")","v":6.67},{"$f":"Calculs!L1256","v":""},null,null,null,1]
[null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z238,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z238,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":""},null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z238,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z238,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))","v":"Accessoires hydrauliques et électriques"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z238,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z238,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))","v":"."},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z238,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z238,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3)),\"\")","v":"."},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z238,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z238,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8)),\"\")","v":0},{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z238,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z238,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12)),\"\")","v":0},null,null,null,null,2]
[null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z239,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z239,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"0010022087"},null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z239,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z239,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))","v":"uniTOWER Plus - VIH QW 190/6 E"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z239,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z239,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))","v":1},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z239,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z239,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3)),\"\")","v":4404},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z239,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z239,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8)),\"\")","v":4404},{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z239,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z239,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12)),\"\")","v":5},null,null,null,null,3]
[null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z240,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z240,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"0020221263"},null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z240,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z240,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))","v":"Kit de raccordement uniTOWER"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z240,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z240,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))","v":1},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z240,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z240,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3)),\"\")","v":208},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z240,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z240,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8)),\"\")","v":208},{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z240,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z240,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12)),\"\")","v":0.01},null,null,null,null,4]
[null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z241,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z241,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"302040"},null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z241,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z241,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))","v":"Mitigeur thermostatique"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z241,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z241,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))","v":1},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z241,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z241,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3)),\"\")","v":133},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z241,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z241,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8)),\"\")","v":133},{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z241,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z241,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12)),\"\")","v":0.01},null,null,null,null,5]
[null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z242,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z242,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"0010021456"},null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z242,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z242,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))","v":"Ballon tampon VPS R 100/1 M"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z242,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z242,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))","v":1},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z242,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z242,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3)),\"\")","v":1097},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z242,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z242,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8)),\"\")","v":1097},{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z242,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z242,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12)),\"\")","v":5},null,null,null,null,6]
[null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z243,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z243,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"0020191814"},null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z243,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z243,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))","v":"Module hydraulique circuit mélangé"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z243,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z243,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))","v":1},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z243,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z243,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3)),\"\")","v":638},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z243,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z243,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8)),\"\")","v":638},{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z243,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z243,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12)),\"\")","v":0.42},null,null,null,null,7]
[null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z244,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z244,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":""},null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z244,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z244,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))","v":"Accessoires régulation : sensoCOMFORT VRC 720f (radio)"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z244,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z244,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))","v":"."},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z244,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z244,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3)),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z244,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z244,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8)),\"\")","v":0},{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z244,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z244,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12)),\"\")","v":0},null,null,null,null,8]
[null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z245,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z245,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"0020260929"},null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z245,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z245,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))","v":"sensoCOMFORT 720 f "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z245,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z245,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))","v":1},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z245,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z245,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3)),\"\")","v":624},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z245,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z245,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8)),\"\")","v":624},{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z245,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z245,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12)),\"\")","v":0.12},null,null,null,null,9]
[null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z246,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z246,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"0020184847"},null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z246,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z246,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))","v":"Module multifonctions VR 71"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z246,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z246,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))","v":1},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z246,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z246,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3)),\"\")","v":430},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z246,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z246,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8)),\"\")","v":430},{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z246,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z246,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12)),\"\")","v":0.12},null,null,null,null,10]
[null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z247,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z247,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"009642"},null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z247,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z247,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))","v":"Limiteur de température VRC (option pour plancher chauffant)"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z247,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z247,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))","v":1},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z247,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z247,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3)),\"\")","v":141},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z247,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z247,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8)),\"\")","v":141},{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z247,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z247,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12)),\"\")","v":0.02},null,null,null,null,11]
[null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z248,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z248,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":""},null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z248,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z248,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))","v":"Accessoires Supports unité extérieure : Support anti-vibratiles 60 cm (x2)"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z248,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z248,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))","v":"."},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z248,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z248,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3)),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z248,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z248,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8)),\"\")","v":0},{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z248,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z248,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12)),\"\")","v":0},null,null,null,null,12]
[null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z249,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z249,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"0020250226"},null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z249,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z249,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))","v":"Pieds anti-vibratiles 60 cm"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z249,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z249,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))","v":1},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z249,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z249,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3)),\"\")","v":115},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z249,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z249,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8)),\"\")","v":115},{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z249,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z249,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12)),\"\")","v":0},null,null,null,null,13]
[null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z250,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z250,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":""},null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z250,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z250,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))","v":"Mise en service"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z250,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z250,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))","v":"."},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z250,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z250,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3)),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z250,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z250,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8)),\"\")","v":0},{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z250,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z250,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12)),\"\")","v":0},null,null,null,null,14]
[null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z251,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z251,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"0010028538"},null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z251,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z251,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))","v":"Mise en service pompe à chaleur (à commander sur la plateforme e-SERVICES)"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z251,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z251,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))","v":1},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z251,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z251,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3)),\"\")","v":350},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z251,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z251,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8)),\"\")","v":350},{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z251,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z251,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12)),\"\")","v":0},null,null,null,null,15]
[null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z252,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z252,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"."},null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z252,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z252,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))","v":"Matériel à prévoir"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z252,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z252,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))","v":"."},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z252,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z252,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3)),\"\")","v":"."},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z252,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z252,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8)),\"\")","v":0},{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z252,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z252,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12)),\"\")","v":0},null,null,null,null,16]
[null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z253,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z253,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"A prévoir"},null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z253,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z253,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))","v":"Filtre à tamis sur le retour PAC"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z253,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z253,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))","v":"-"},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z253,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z253,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3)),\"\")","v":"-"},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z253,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z253,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8)),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z253,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z253,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12)),\"\")","v":0},null,null,null,null,17]
[null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z254,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z254,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"A prévoir"},null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z254,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z254,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))","v":"Soupape différentielle (repère 9d)"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z254,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z254,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))","v":"-"},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z254,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z254,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3)),\"\")","v":"-"},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z254,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z254,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8)),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z254,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z254,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12)),\"\")","v":0},null,null,null,null,18]
[null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z255,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z255,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"A prévoir"},null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z255,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z255,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))","v":"Vase expansion, soupape, manomètre."},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z255,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z255,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))","v":"-"},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z255,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z255,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3)),\"\")","v":"-"},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z255,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z255,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8)),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z255,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z255,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12)),\"\")","v":0},null,null,null,null,19]
[null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z256,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z256,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"A prévoir"},null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z256,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z256,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))","v":"Volume tampon minimal de 60 l "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z256,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z256,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))","v":"-"},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z256,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z256,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3)),\"\")","v":"-"},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z256,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z256,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8)),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z256,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z256,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12)),\"\")","v":0},null,null,null,null,20]
[null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z257,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z257,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":""},null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z257,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z257,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z257,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z257,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))","v":""},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z257,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z257,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3)),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z257,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z257,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z257,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z257,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12)),\"\")","v":""},null,null,null,null,21]
[null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z258,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z258,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":""},null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z258,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z258,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z258,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z258,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))","v":""},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z258,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z258,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3)),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z258,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z258,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z258,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z258,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12)),\"\")","v":""},null,null,null,null,22]
[null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z259,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z259,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":""},null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z259,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z259,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z259,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z259,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))","v":""},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z259,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z259,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3)),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z259,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z259,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z259,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z259,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12)),\"\")","v":""},null,null,null,null,23]
[null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z260,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z260,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":""},null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z260,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z260,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z260,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z260,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))","v":""},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z260,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z260,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3)),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z260,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z260,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z260,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z260,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12)),\"\")","v":""},null,null,null,null,24]
[null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z261,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z261,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":""},null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z261,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z261,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z261,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z261,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))","v":""},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z261,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z261,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3)),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z261,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z261,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z261,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z261,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12)),\"\")","v":""},null,null,null,null,25]
[null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z262,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z262,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":""},null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z262,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z262,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z262,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z262,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))","v":""},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z262,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z262,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3)),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z262,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z262,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z262,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z262,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12)),\"\")","v":""},null,null,null,null,26]
[null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z263,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z263,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":""},null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z263,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z263,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z263,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z263,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))","v":""},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z263,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z263,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3)),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z263,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z263,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z263,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z263,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12)),\"\")","v":""},null,null,null,null,27]
[null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z264,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z264,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":""},null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z264,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z264,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z264,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z264,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))","v":""},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z264,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z264,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3)),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z264,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z264,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z264,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z264,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12)),\"\")","v":""},null,null,null,null,28]
[null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z265,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z265,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":""},null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z265,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z265,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z265,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z265,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))","v":""},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z265,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z265,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3)),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z265,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z265,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z265,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z265,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12)),\"\")","v":""},null,null,null,null,29]
[null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z266,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z266,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":""},null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z266,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z266,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z266,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z266,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))","v":""},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z266,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z266,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3)),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z266,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z266,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z266,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z266,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12)),\"\")","v":""},null,null,null,null,30]
[null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z267,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z267,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":""},null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z267,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z267,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z267,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z267,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))","v":""},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z267,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z267,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3)),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z267,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z267,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z267,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z267,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12)),\"\")","v":""},null,null,null,null,40]
[null,null,{"$f":"IF(chiffrage!C48=\"\",\"\",chiffrage!C48)","v":""},null,null,{"$f":"IF(chiffrage!F48=\"\",\"\",chiffrage!F48)","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(chiffrage!P48=\"\",\"\",chiffrage!P48)","v":""},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(chiffrage!R48=\"\",\"\",chiffrage!R48),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(chiffrage!T48=\"\",\"\",chiffrage!T48),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(chiffrage!U48=\"\",\"\",chiffrage!U48),\"\")","v":""}]
[null,null,{"$f":"IF(chiffrage!C49=\"\",\"\",chiffrage!C49)","v":""},null,null,{"$f":"IF(chiffrage!F49=\"\",\"\",chiffrage!F49)","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(chiffrage!P49=\"\",\"\",chiffrage!P49)","v":""},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(chiffrage!R49=\"\",\"\",chiffrage!R49),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(chiffrage!T49=\"\",\"\",chiffrage!T49),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(chiffrage!U49=\"\",\"\",chiffrage!U49),\"\")","v":""}]
[null,null,{"$f":"IF(chiffrage!C50=\"\",\"\",chiffrage!C50)","v":""},null,null,{"$f":"IF(chiffrage!F50=\"\",\"\",chiffrage!F50)","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(chiffrage!P50=\"\",\"\",chiffrage!P50)","v":""},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(chiffrage!R50=\"\",\"\",chiffrage!R50),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(chiffrage!T50=\"\",\"\",chiffrage!T50),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(chiffrage!U50=\"\",\"\",chiffrage!U50),\"\")","v":""}]
[null,null,{"$f":"IF(chiffrage!C51=\"\",\"\",chiffrage!C51)","v":""},null,null,{"$f":"IF(chiffrage!F51=\"\",\"\",chiffrage!F51)","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(chiffrage!P51=\"\",\"\",chiffrage!P51)","v":""},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(chiffrage!R51=\"\",\"\",chiffrage!R51),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(chiffrage!T51=\"\",\"\",chiffrage!T51),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(chiffrage!U51=\"\",\"\",chiffrage!U51),\"\")","v":""}]
[null,null,{"$f":"IF(chiffrage!C52=\"\",\"\",chiffrage!C52)","v":""},null,null,{"$f":"IF(chiffrage!F52=\"\",\"\",chiffrage!F52)","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(chiffrage!P52=\"\",\"\",chiffrage!P52)","v":""},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(chiffrage!R52=\"\",\"\",chiffrage!R52),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(chiffrage!T52=\"\",\"\",chiffrage!T52),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(chiffrage!U52=\"\",\"\",chiffrage!U52),\"\")","v":""}]
[null,null,{"$f":"IF(chiffrage!C53=\"\",\"\",chiffrage!C53)","v":""},null,null,{"$f":"IF(chiffrage!F53=\"\",\"\",chiffrage!F53)","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(chiffrage!P53=\"\",\"\",chiffrage!P53)","v":""},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(chiffrage!R53=\"\",\"\",chiffrage!R53),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(chiffrage!T53=\"\",\"\",chiffrage!T53),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(chiffrage!U53=\"\",\"\",chiffrage!U53),\"\")","v":""}]
[null,null,{"$f":"IF(chiffrage!C54=\"\",\"\",chiffrage!C54)","v":""},null,null,{"$f":"IF(chiffrage!F54=\"\",\"\",chiffrage!F54)","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(chiffrage!P54=\"\",\"\",chiffrage!P54)","v":""},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(chiffrage!R54=\"\",\"\",chiffrage!R54),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(chiffrage!T54=\"\",\"\",chiffrage!T54),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(chiffrage!U54=\"\",\"\",chiffrage!U54),\"\")","v":""}]
[null,null,{"$f":"IF(chiffrage!C55=\"\",\"\",chiffrage!C55)","v":""},null,null,{"$f":"IF(chiffrage!F55=\"\",\"\",chiffrage!F55)","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(chiffrage!P55=\"\",\"\",chiffrage!P55)","v":""},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(chiffrage!R55=\"\",\"\",chiffrage!R55),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(chiffrage!T55=\"\",\"\",chiffrage!T55),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(chiffrage!U55=\"\",\"\",chiffrage!U55),\"\")","v":""}]
[null,null,{"$f":"IF(chiffrage!C56=\"\",\"\",chiffrage!C56)","v":""},null,null,{"$f":"IF(chiffrage!F56=\"\",\"\",chiffrage!F56)","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(chiffrage!P56=\"\",\"\",chiffrage!P56)","v":""},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(chiffrage!R56=\"\",\"\",chiffrage!R56),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(chiffrage!T56=\"\",\"\",chiffrage!T56),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(chiffrage!U56=\"\",\"\",chiffrage!U56),\"\")","v":""}]
[null,null,{"$f":"IF(chiffrage!C57=\"\",\"\",chiffrage!C57)","v":""},null,null,{"$f":"IF(chiffrage!F57=\"\",\"\",chiffrage!F57)","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(chiffrage!P57=\"\",\"\",chiffrage!P57)","v":""},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(chiffrage!R57=\"\",\"\",chiffrage!R57),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(chiffrage!T57=\"\",\"\",chiffrage!T57),\"\")","v":""},{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(chiffrage!U57=\"\",\"\",chiffrage!U57),\"\")","v":""}]
[]
[null,null,{"$f":"Calculs!D1624","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,\"Total produits HT\",\"\")","v":"Total produits HT"},{"$f":"IF(Afficher_les_prix,chiffrage!T59,\"\")","v":21007}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,\"Total contribution DEEE & PMCB HT\",\"\")","v":"Total contribution DEEE & PMCB HT"},{"$f":"IF(Afficher_les_prix,chiffrage!T60,\"\")","v":17.37}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,chiffrage!S61,\"\")","v":"TVA (20%)"},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,chiffrage!T61,\"\")","v":4204.8739999999998}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,\"Total TTC\",\"\")","v":"Total TTC"},{"$f":"IF(Afficher_les_prix,chiffrage!T62,\"\")","v":25229.243999999999}]
[]
[null,null,{"$f":"Paramétrage!F263","v":"Sous réserve d'éligibilité, les acquéreurs d'une pompe à chaleur peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le prix du matériel.\nPour plus d'information se reporter : www.vaillant.fr"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Paramétrage!F260","v":"La PAC a été sélectionnée sans mener d'étude thermique."}]
[]
[null,"Commentaires :"]
[null,{"$f":"Commentaires_chiffrage","v":0}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,{"$f":"Renseignement!C$32","v":"L'utilisation de cet outil de calcul est une aide à la prescription technique et au pré-dimensionnement d'installations de pompes à chaleur. Par conséquent, les résultats obtenus à l'aide de cet outil ont une valeur uniquement indicative et non contractuelle. SDECC SAS (une société de Vaillant Group en France) et le COSTIC ne sauraient être tenus responsables de toute autre utilisation du présent outil et ne peuvent garantir l'exactitude des résultats."}]
[null,{"$f":"FIO!$B$6","v":"Logiciel PAC_Vaillant V2_61 du 09/01/2024"}]

{"sheet":"Rapport_Simpli","index":37,"n_rows":479,"n_cols":26,"rows_kept":479,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[128,1,128,12],[128,13,128,21],[103,1,104,21],[127,1,127,12],[127,13,127,21],[126,1,126,12],[126,13,126,21],[448,4,448,13],[449,4,449,13],[116,1,116,12],[116,13,116,21],[117,1,117,12],[117,13,117,21],[114,1,114,12],[114,13,114,21],[118,1,118,12],[118,13,118,21],[125,1,125,12],[125,13,125,21],[121,1,121,12],[121,13,121,21],[119,1,119,12],[119,13,119,21],[120,1,120,12],[450,14,450,15],[130,1,130,12],[130,13,130,21],[423,18,423,19],[424,18,424,19],[425,18,425,19],[441,4,441,13],[442,4,442,13],[432,2,432,3],[434,2,434,3],[432,16,432,17],[433,16,433,17],[434,16,434,17],[443,2,443,3],[444,2,444,3],[445,2,445,3],[450,4,450,13],[450,2,450,3],[450,16,450,17],[444,18,444,19],[442,18,442,19],[440,2,440,3],[423,14,423,15],[424,14,424,15],[120,13,120,21],[124,1,124,12],[124,13,124,21],[115,1,115,12],[115,13,115,21],[122,1,122,12],[122,13,122,21],[454,16,454,17],[453,16,453,17],[451,16,451,17],[447,18,447,19],[448,18,448,19],[449,18,449,19],[450,18,450,19],[454,18,454,19],[438,16,438,17],[439,16,439,17],[440,16,440,17],[445,18,445,19],[446,18,446,19],[451,18,451,19],[452,18,452,19],[447,16,447,17],[448,16,448,17],[452,16,452,17],[453,18,453,19],[448,14,448,15],[449,14,449,15],[449,16,449,17],[446,2,446,3],[443,4,443,13],[444,4,444,13],[445,4,445,13],[446,4,446,13],[447,4,447,13],[447,2,447,3],[448,2,448,3],[449,2,449,3],[443,16,443,17],[444,16,444,17],[445,16,445,17],[443,14,443,15],[444,14,444,15],[445,14,445,15],[446,14,446,15],[446,16,446,17],[447,14,447,15],[453,2,453,3],[453,4,453,13],[453,14,453,15],[452,2,452,3],[452,4,452,13],[452,14,452,15],[451,14,451,15],[454,2,454,3],[454,4,454,13],[454,14,454,15],[451,2,451,3],[451,4,451,13],[457,16,457,17],[455,18,455,19],[456,2,456,3],[456,4,456,13],[456,14,456,15],[456,16,456,17],[456,18,456,19],[457,2,457,3],[457,4,457,13],[455,2,455,3],[455,4,455,13],[455,14,455,15],[455,16,455,17],[457,18,457,19],[425,14,425,15],[426,14,426,15],[427,14,427,15],[428,14,428,15],[429,14,429,15],[435,4,435,13],[436,4,436,13],[437,4,437,13],[431,4,431,13],[432,4,432,13],[434,4,434,13],[433,14,433,15],[438,4,438,13],[439,4,439,13],[435,2,435,3],[420,4,420,13],[420,14,420,15],[431,16,431,17],[422,14,422,15],[422,16,422,17],[436,2,436,3],[437,2,437,3],[438,2,438,3],[439,2,439,3],[433,4,433,13],[431,2,431,3],[433,2,433,3],[423,16,423,17],[424,16,424,17],[425,16,425,17],[426,16,426,17],[427,16,427,17],[428,16,428,17],[429,16,429,17],[426,2,426,3],[427,2,427,3],[393,10,393,11],[392,10,392,11],[392,14,392,15],[394,12,394,13],[394,14,394,15],[394,8,394,9],[393,8,393,9],[394,10,394,11],[419,4,419,13],[392,12,392,13],[393,6,393,7],[419,14,419,15],[374,9,374,10],[464,19,464,20],[463,19,463,20],[459,18,459,19],[460,2,460,3],[460,4,460,13],[460,14,460,15],[460,16,460,17],[460,18,460,19],[391,12,391,13],[391,14,391,15],[392,2,392,3],[392,4,392,5],[392,6,392,7],[393,2,393,3],[393,4,393,5],[404,2,405,20],[412,1,412,21],[417,18,418,19],[443,18,443,19],[424,2,424,3],[425,2,425,3],[439,14,439,15],[440,14,440,15],[477,1,477,21],[467,2,467,10],[467,12,467,20],[470,1,475,21],[442,16,442,17],[442,14,442,15],[440,18,440,19],[441,18,441,19],[462,19,462,20],[459,2,459,3],[459,4,459,13],[459,14,459,15],[459,16,459,17],[462,2,465,10],[458,2,458,3],[458,4,458,13],[458,14,458,15],[458,16,458,17],[458,18,458,19],[465,19,465,20],[441,2,441,3],[442,2,442,3],[440,4,440,13],[457,14,457,15],[441,14,441,15],[431,18,431,19],[432,18,432,19],[433,18,433,19],[434,18,434,19],[435,18,435,19],[436,18,436,19],[437,18,437,19],[438,18,438,19],[439,18,439,19],[435,16,435,17],[436,16,436,17],[434,14,434,15],[435,14,435,15],[431,14,431,15],[432,14,432,15],[441,16,441,17],[436,14,436,15],[437,14,437,15],[438,14,438,15],[437,16,437,17],[422,18,422,19],[419,2,419,3],[420,2,420,3],[422,2,422,3],[421,16,421,17],[421,18,421,19],[420,16,420,17],[429,18,429,19],[430,18,430,19],[430,16,430,17],[424,4,424,13],[425,4,425,13],[426,4,426,13],[427,4,427,13],[428,4,428,13],[429,4,429,13],[430,4,430,13],[430,14,430,15],[420,18,420,19],[419,16,419,17],[419,18,419,19],[428,2,428,3],[429,2,429,3],[430,2,430,3],[366,2,366,8],[366,9,366,10],[371,2,371,8],[371,9,371,10],[374,11,374,15],[369,9,369,10],[426,18,426,19],[427,18,427,19],[428,18,428,19],[409,1,409,2],[409,3,409,10],[407,1,407,21],[411,1,411,21],[417,14,418,15],[417,16,418,17],[423,2,423,3],[423,4,423,13],[417,2,418,3],[417,4,418,13],[417,20,418,20],[421,4,421,13],[422,4,422,13],[421,2,421,3],[421,14,421,15],[288,3,288,10],[290,1,290,21],[288,1,288,2],[352,2,352,8],[352,9,352,10],[270,7,270,9],[350,2,350,8],[359,11,359,15],[271,2,271,6],[273,2,276,9],[359,2,359,8],[359,9,359,10],[340,1,341,3],[334,1,334,2],[344,9,344,10],[355,9,355,10],[347,11,347,15],[331,2,331,20],[294,10,329,20],[348,11,348,15],[363,9,363,10],[346,2,346,8],[340,4,341,10],[354,9,354,10],[355,2,355,8],[357,9,357,10],[350,9,350,10],[346,9,346,10],[361,2,361,8],[361,9,361,10],[347,9,347,10],[356,2,356,8],[362,11,362,15],[363,11,363,15],[360,9,360,10],[363,2,363,8],[361,11,361,15],[286,1,286,21],[260,2,262,9],[252,2,252,9],[255,2,255,6],[254,2,254,6],[356,11,356,15],[268,7,268,9],[336,1,336,21],[350,11,350,15],[345,11,345,15],[351,2,351,8],[347,2,347,8],[344,2,344,8],[346,11,346,15],[337,1,337,21],[268,2,268,6],[344,11,344,15],[332,1,332,21],[351,11,351,15],[152,2,152,8],[145,6,145,8],[217,1,217,21],[227,2,227,9],[244,7,244,9],[240,2,240,6],[241,2,241,6],[229,2,229,6],[229,7,229,9],[216,1,216,21],[147,6,147,8],[146,6,146,8],[150,2,150,5],[150,6,150,8],[243,2,243,6],[239,12,239,20],[238,2,238,9],[243,7,243,9],[230,2,230,6],[230,7,230,9],[193,2,193,5],[194,2,194,5],[202,18,202,20],[190,2,191,5],[269,7,269,9],[220,12,220,20],[219,1,219,9],[220,1,221,9],[203,18,203,20],[214,3,214,10],[241,7,241,9],[162,6,162,8],[153,6,153,8],[155,2,155,5],[160,6,160,8],[191,6,191,7],[202,2,202,5],[163,20,163,21],[192,6,192,8],[167,2,167,8],[161,6,161,8],[157,2,157,8],[154,6,154,8],[161,2,161,5],[153,2,153,5],[228,7,228,9],[269,2,269,6],[259,2,259,6],[144,2,144,5],[189,2,189,5],[139,1,139,21],[154,2,154,5],[149,2,149,5],[163,11,163,17],[187,2,187,8],[172,6,172,8],[188,6,188,8],[182,6,182,8],[170,6,170,8],[169,2,169,5],[159,6,159,8],[155,6,155,8],[185,2,185,5],[140,1,140,21],[171,6,171,8],[181,2,181,5],[180,6,180,8],[158,2,158,5],[158,6,158,8],[159,3,159,5],[144,6,144,8],[145,2,145,5],[109,13,109,21],[110,1,110,12],[110,13,110,21],[111,1,111,12],[98,12,98,13],[98,14,98,21],[98,3,98,10],[99,16,99,17],[96,12,96,13],[106,1,106,12],[107,1,107,12],[107,13,107,21],[100,3,100,5],[97,12,97,13],[97,14,97,21],[98,1,98,2],[97,1,97,2],[101,12,101,13],[101,14,101,21],[82,1,82,21],[90,18,90,21],[100,7,100,10],[100,18,100,21],[99,14,99,15],[89,12,89,13],[99,12,99,13],[89,16,89,17],[88,12,88,13],[88,14,88,21],[90,14,90,16],[89,18,89,21],[86,12,86,13],[83,1,83,21],[89,14,89,15],[84,1,84,10],[86,3,86,10],[90,12,90,13],[96,14,96,21],[92,14,92,15],[99,3,99,4],[99,5,99,6],[92,12,92,13],[87,3,87,10],[87,1,87,2],[97,3,97,10],[84,12,84,21],[87,14,87,21],[143,2,143,8],[96,1,96,2],[96,3,96,10],[100,1,100,2],[148,6,148,8],[148,2,148,5],[106,13,106,21],[108,1,108,12],[108,13,108,21],[109,1,109,12],[86,1,86,2],[86,14,86,21],[99,1,99,2],[143,10,149,11],[100,12,100,13],[99,18,99,21],[137,1,137,2],[100,14,100,16],[94,1,94,10],[94,12,94,21],[137,3,137,10],[99,7,99,10],[212,1,212,21],[168,2,168,5],[169,6,169,8],[172,2,172,5],[175,6,175,8],[221,12,223,20],[202,6,202,8],[199,14,199,20],[162,2,162,5],[201,14,201,17],[203,14,203,17],[192,2,192,5],[200,2,200,5],[201,2,201,5],[205,1,210,21],[200,6,200,8],[164,18,164,19],[170,2,170,5],[164,2,164,8],[199,2,199,8],[200,18,200,20],[214,1,214,2],[267,7,267,9],[259,7,259,9],[239,7,239,9],[257,2,257,6],[258,2,258,6],[248,2,250,9],[239,2,239,6],[242,7,242,9],[257,7,257,9],[256,7,256,9],[242,2,242,6],[240,7,240,9],[266,2,266,9],[267,2,267,6],[255,7,255,9],[254,7,254,9],[253,7,253,9],[258,7,258,9],[253,2,253,6],[256,2,256,6],[258,12,258,20],[271,7,271,9],[244,2,244,6],[270,2,270,6],[391,10,391,11],[391,8,391,9],[383,9,383,10],[387,9,387,10],[372,11,372,15],[279,1,284,21],[334,3,334,10],[291,1,291,21],[366,11,366,15],[349,11,349,15],[367,11,367,15],[294,1,294,3],[381,2,381,8],[381,9,381,10],[379,2,379,8],[355,11,355,15],[348,2,348,8],[351,9,351,10],[352,11,352,15],[358,11,358,15],[378,11,378,15],[377,11,377,15],[389,2,389,8],[389,9,389,10],[384,9,384,10],[378,9,378,10],[387,11,387,15],[384,2,384,8],[385,11,385,15],[379,9,379,10],[376,11,376,15],[356,9,356,10],[367,9,367,10],[369,2,369,8],[357,2,357,8],[348,9,348,10],[357,11,357,15],[360,2,360,8],[354,2,354,8],[369,11,369,15],[365,11,365,15],[367,2,367,8],[360,11,360,15],[354,11,354,15],[365,2,365,8],[376,2,376,8],[370,2,370,8],[364,9,364,10],[374,2,374,8],[364,2,364,8],[364,11,364,15],[368,11,368,15],[370,9,370,10],[365,9,365,10],[394,2,394,3],[394,4,394,5],[394,6,394,7],[379,11,379,15],[370,11,370,15],[371,11,371,15],[372,2,372,8],[372,9,372,10],[385,9,385,10],[392,8,392,9],[391,4,391,5],[391,6,391,7],[383,11,383,15],[389,11,389,15],[390,11,390,15],[375,2,375,8],[391,2,391,3],[381,11,381,15],[388,11,388,15],[385,2,385,8],[393,12,393,13],[393,14,393,15],[387,2,387,8],[373,11,373,15],[81,23,83,24],[146,2,146,5],[147,2,147,5],[135,1,135,21],[245,2,247,9],[263,2,265,9],[184,22,184,24],[386,11,386,15],[375,11,375,15],[375,9,375,10],[380,2,380,8],[383,2,383,8],[382,2,382,8],[382,9,382,10],[378,2,378,8],[380,11,380,15],[384,11,384,15],[201,6,201,8],[201,18,201,20],[197,1,197,21],[200,14,200,17],[382,11,382,15],[380,9,380,10],[376,9,376,10],[168,6,168,8],[181,6,181,8],[193,6,193,8],[177,2,177,5],[165,2,165,5],[179,2,179,8],[202,14,202,17],[194,6,194,8],[165,12,166,21],[165,6,165,8],[190,6,190,7],[184,2,184,8],[228,2,228,6],[353,11,353,15],[0,3,0,21],[0,0,0,1],[77,10,77,21],[174,2,174,8],[189,6,189,8],[175,2,175,5],[163,18,163,19],[171,2,171,5],[180,2,180,5],[188,2,188,5],[182,2,182,5],[185,6,185,8],[176,2,176,5],[176,6,176,8],[177,6,177,8],[111,13,111,21],[112,1,112,12],[112,13,112,21],[113,1,113,12],[113,13,113,21],[149,6,149,8],[160,3,160,5]]}
["<< Retour",null,null,"Edition avec l'étude technique"]
[]
["< Retour"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Le bien-être chez soi"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,{"$f":"BDD_Produits!$D$160","v":"aroTHERM plus VWL"}]
[]
[null,{"$f":"Paramétrage!F254","v":"Note de dimensionnement :"}]
[null,{"$f":"Calculs!$D$1502","v":""}]
[null,"Dossier",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Client (adresse de l'installation)"]
[]
[null,"Référence :",null,{"$f":"Calculs!C1288","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,"Nom :",null,{"$f":"Calculs!G1288","v":""}]
[null,"Date :",null,{"$f":"Calculs!C1289","v":"2024-01-09"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prénon :",{"$f":"IF(ISBLANK(Renseignement!R8),\"\",Renseignement!R8)","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Adresse :",null,{"$f":"Calculs!G1289","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Code postal :",null,{"$f":"Calculs!C1307","v":"44000"},null,"Ville :",null,{"$f":"Calculs!I1290","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Téléphone :",null,{"$f":"Calculs!G1291","v":""},null,null,"Courriel :",{"$f":"Calculs!I1291","v":""}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Situation :",null,{"$f":"Calculs!G1292","v":"0 à 200 m"}]
[]
[null,{"$f":"Renseignement!C14","v":"      Projeteur (responsable du dimensionnement)"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Installateur"]
[]
[null,"Société :",null,{"$f":"Calculs!C1294","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,"Société :",null,{"$f":"Calculs!G1294","v":""}]
[null,"Nom :",null,{"$f":"Calculs!C1295","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,"Nom :",null,{"$f":"Calculs!G1295","v":""}]
[null,"Adresse :",null,{"$f":"Calculs!C1296","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,"Adresse :",null,{"$f":"Calculs!G1296","v":""}]
[null,"Code postal :",null,{"$f":"Calculs!C1297","v":""},null,"Ville :",null,{"$f":"Calculs!E1297","v":""},null,null,null,null,"Code postal :",null,{"$f":"Calculs!G1297","v":""},null,"Ville :",null,{"$f":"Calculs!I1297","v":""}]
[null,"Téléphone :",null,{"$f":"Calculs!C1298","v":""},null,null,"Courriel :",{"$f":"Calculs!E1298","v":""},null,null,null,null,"Téléphone :",null,{"$f":"Calculs!G1298","v":""},null,null,"Courriel :",{"$f":"Calculs!I1298","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"N° SIRET :",null,{"$f":"Calculs!G1299","v":""}]
[]
[null,{"$f":"Calculs!C1748","v":"Suivant l’arrêté du 20 juillet 2022 modifiant certaines dispositions relatives aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie (JO 4 aout 2022)"}]
[]
[null,"Note de dimensionnement :"]
[null,"N° de chantier CEE :",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISBLANK(Renseignement!E10),\"\",Renseignement!E10)","v":""}]
[null,"Référence de l'opération :",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!D1745","v":"BAR-TH-171"}]
[null,"Température de base (T base) :",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!G1726","v":-5}]
[null,"Déperditions thermiques à T base :",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!G1727","v":17148.491399290837}]
[null,"Température d’arrêt de la PAC (T arrêt PAC) :",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!G1728","v":-10}]
[null,"Si T arrêt PAC>T base, déperditions à T arrêt PAC :",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!H1734","v":"Non applicable"}]
[null,"Indiquer si les déperditions calculées concernent les pièces du logement desservies par le réseau de chauffage :",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!H1739","v":"Oui, les déperditions concernent les pièces du logement desservies par le réseau de chauffage"}]
[null,"Indiquer si les déperditions sont calculées sans considération des éventuels autres générateurs présents :",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!H1740","v":"Oui, les déperditions sont calculées sans considération des éventuels autres générateurs présents"}]
[null,{"$f":"Calculs!B1731","v":"Puissance de la PAC installée à T base ou T arrêt PAC si T arrêt PAC > T base :"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!H1731","v":"à T base 11015 W"}]
[null,{"$f":"Calculs!H1736","v":"Part PcPAC à T arrêt / Déperditions à T arrêt :"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!H1735","v":"à T base 64,2 %"}]
[null,{"$f":"Calculs!B1729","v":"Puissance à 60 % des déperditions à T base ou T arrêt PAC si T arrêt PAC > T base :"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!H1729","v":"à T base 10289 W"}]
[null,{"$f":"Calculs!B1730","v":"Puissance à 130 % des déperditions à T base ou T arrêt PAC si T arrêt PAC > T base :"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!H1730","v":"à T base 22293 W"}]
[null,"Température d’eau pour la puissance de la PAC installée à T base ou T arrêt PAC si T arrêt PAC > T base, en °C  (choisie en fonction des émetteurs)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!H1732","v":"à T base 65 °C"}]
[null,"Taux de couverture de la PAC  (pour le chauffage)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!C1867","v":0.98297412458863087}]
[null,"Quantité d’énergie fournie par la PAC (pour le chauffage)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!C1865","v":39693.43020671972}]
[null,"Besoins annuels de chaleur (pour le chauffage)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!K1671","v":40380.951251724146}]
[null,"Régulation simultanée avec point de bivalence"]
[null,{"$f":"\"Renseignements pour la saisie de la fiche d'opération standardisée \"&N108&\" (voir également les caractèristiques techniques page 6)\"","v":"Renseignements pour la saisie de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-171 (voir également les caractèristiques techniques page 6)"}]
[null,{"$f":"IF(Calculs!AF1464<>\"\",\"\",BDD_Produits!C180)","v":"Efficacité énergétique saisonnnière (ŋs) à 35°C"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(B125=\"\",\"\",Calculs!AF1463)","v":"187 %"}]
[null,{"$f":"BDD_Produits!C179","v":"Efficacité énergétique saisonnnière (ŋs) à 55°C"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!AF1462","v":"138 %"}]
[null,"Classe du régulateur :",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VI"]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(Calculs!AF1464),\"\",Calculs!AF1464)","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISBLANK(Calculs!AG1464),\"\",Calculs!AG1464)","v":""}]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(Calculs!AF1465),\"\",Calculs!AF1465)","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISBLANK(Calculs!AG1465),\"\",Calculs!AG1465)","v":""}]
[null,{"$f":"Calculs!D1748","v":"Document à concerver pour les contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie"}]
[]
[null,"Nota:"]
[null,{"$f":"Calculs!H1737","v":"La température d'arrêt de la PAC à la température de départ de 35 °C est -25 °C"}]
[null,{"$f":"Calculs!H1738","v":"La température d'eau départ demandée à T base est 65 °C"}]
[]
[null,{"$f":"Renseignement!C$32","v":"L'utilisation de cet outil de calcul est une aide à la prescription technique et au pré-dimensionnement d'installations de pompes à chaleur. Par conséquent, les résultats obtenus à l'aide de cet outil ont une valeur uniquement indicative et non contractuelle. SDECC SAS (une société de Vaillant Group en France) et le COSTIC ne sauraient être tenus responsables de toute autre utilisation du présent outil et ne peuvent garantir l'exactitude des résultats."}]
[null,{"$f":"FIO!$B$6","v":"Logiciel PAC_Vaillant V2_61 du 09/01/2024"}]
[null,"N°Ref :",null,{"$f":"Calculs!C$1288","v":""}]
[]
[null,{"$f":"Calculs!$D$1502","v":""}]
[null,"Rappel des données saisies"]
[]
[]
[null,null,"Caractéristiques du bâtiment",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Description du bâtiment"]
[null,null,"Année de construction :",null,null,null,{"$f":"Simpli!C85","v":"Valeurs utilisateur"}]
[null,null,"Surface :",null,null,null,{"$f":"Calculs!J1508","v":99}]
[null,null,{"$f":"Calculs!I1509","v":"Hauteur sous plafond :"},null,null,null,{"$f":"Calculs!J1509","v":2.5}]
[null,null,"Configuration :",null,null,null,{"$f":"Calculs!C1510","v":"Maison en L"}]
[null,null,"Type de construction :",null,null,null,{"$f":"Calculs!C1511","v":"Combles aménagés"}]
[null,null,"Position du plancher bas :",null,null,null,{"$f":"Calculs!C1512","v":"Sur terre plein"}]
[null,null,"Mitoyenneté :",null,null,null,{"$f":"Calculs!C1513","v":"Aucune"}]
[]
[null,null,"Améliorations éventuelles"]
[null,null,"Murs extérieurs :",null,null,null,{"$f":"Calculs!G1508","v":"Non"},null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!K1609","v":""}]
[null,null,"Plafond sous-comble :",null,null,null,{"$f":"Calculs!G1509","v":"Non"}]
[null,null,"Plancher :",null,null,null,{"$f":"Calculs!G1510","v":"Non"}]
[]
[null,null,"Vitrages et orientation"]
[null,null,"Surface menuiserie :",null,null,null,{"$f":"Simpli!C64","v":"Fortement vitrée"}]
[null,null,null,"Valeur proposée :",null,null,{"$f":"Simpli!K64","v":19.8}]
[null,null,null,{"$f":"Calculs!I1515","v":"Correction manuelle :"},null,null,{"$f":"Calculs!J1515","v":"-"}]
[null,null,"Types de menuiseries :",null,null,null,{"$f":"Simpli!C67","v":"Double vitrage bois/PVC"}]
[null,null,"Orientation principale :",null,null,null,{"$f":"Simpli!C70","v":"Multiple"},null,null,null,null,null,"Calcul des déperditions"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Calculées à partir de la description du bâtiment :",null,null,null,null,null,null,{"$f":"Simpli!C41","v":17.148491399290837},null,{"$f":"Calculs!F1550","v":""}]
[null,null,"Ventilation",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Calculées à partir des factures :",{"$f":"Simpli8!T27","v":4.3175644304736558},null,{"$f":"Simpli8!V27","v":""}]
[null,null,"Type de ventilation :",null,null,null,{"$f":"Simpli!C151","v":"VMC simple flux"},null,null,null,null,null,{"$f":"Simpli8!N29","v":""}]
[]
[null,null,"Installation existante",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(U164<>\"\",\"\",\"Répartition des déperditions par poste\")","v":"Répartition des déperditions par poste"}]
[null,null,"Type d'énergie :",null,null,null,{"$f":"Simpli7!C12","v":"Gaz naturel"}]
[null,null,"Type de générateur :",null,null,null,{"$f":"Simpli7!C15","v":"Condensation"}]
[null,null,"Age de la chaudière :",null,null,null,{"$f":"Simpli7!C18","v":"Moins de 20 ans"}]
[null,null,"Robinets thermostatiques :",null,null,null,{"$f":"Simpli8!I15","v":"Avec"}]
[null,null,"Type d'émetteurs :",null,null,null,{"$f":"Simpli7!C21","v":"Emetteurs hautes températures (75 °C)"}]
[]
[null,null,"Installation future"]
[null,null,"Nature de l'appoint :",null,null,null,{"$f":"ChoixPAC1Hybride!P16","v":"Electrique"}]
[null,null,"Type d'énergie :",null,null,null,{"$f":"ChoixPAC1Hybride!P21","v":"Gaz naturel"}]
[null,null,"Type d'émetteurs :",null,null,null,{"$f":"Calculs!G2008","v":"Emetteurs hautes températures (65 °C)"}]
[]
[null,null,"Comportements",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!K1610","v":"Répartition des consommations (à partir des factures) non calculée"}]
[null,null,"Consigne chauffage :",null,null,null,{"$f":"Simpli8!I9","v":"21 °C"}]
[null,null,"Programmation de chauffage :",null,null,null,{"$f":"Simpli8!I17","v":"Sans"}]
[null,null,"Profil ECS :",null,null,null,{"$f":"Simpli8!I22","v":"Gourmand"}]
[]
[null,null,"Renseignement complémentaire",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Recoupement avec facture :",null,null,{"$f":"Calculs!E1963","v":"Non"}]
[null,null,"Nombre d'occupants :",null,null,null,{"$f":"Simpli!C73","v":5}]
[]
[null,null,"Facture  (ces informations ne servent pas aux estimations de consommations présentées dans le rapport.)"]
[null,null,"Consommation :",null,null,null,{"$f":"Calculs!C1557","v":13500},null,null,{"$f":"Calculs!D1557","v":"kWh PCS / an"}]
[null,null,"Climat de l'année de référence :",null,null,null,{"$f":"Calculs!C1559","v":"Normal"}]
[null,null,"Autre usage compris \ndans la facture :",null,null,null,"ECS :",null,{"$f":"Calculs!D1560","v":"Oui"}]
[null,null,null,null,null,null,"Cuisson :",null,{"$f":"+Calculs!D1561","v":"Oui"}]
[null,null,"Consommation des autres usages :",null,null,null,{"$f":"+Calculs!D1562","v":2000}]
[null,null,"Appareils divisés bois :",null,null,null,{"$f":"Calculs!C1598","v":"Oui"}]
[null,null,"Stères consommés :",null,null,null,{"$f":"Calculs!C1599","v":0}]
[]
[]
[null,"Prix des énergies"]
[]
[null,null,"Prix des énergies combustibles",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prix de l'énergie électrique"]
[null,null,"Gaz naturel :",null,null,null,{"$f":"'Prix Energie'!$H$6","v":10.43},null,null,null,null,null,null,null,"Tarif retenu :",null,null,null,{"$f":"'Prix Energie'!$P5","v":22}]
[null,null,"Propane :",null,null,null,{"$f":"'Prix Energie'!$H$7","v":1.79},null,null,null,null,null,null,null,"Tarif HP/HC :",null,null,null,{"$f":"'Prix Energie'!$P6","v":"Oui"}]
[null,null,"Fioul :",null,null,null,{"$f":"'Prix Energie'!$H$8","v":155},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!L1860","v":"Tarif HP :"},null,null,null,{"$f":"'Prix Energie'!$P7","v":24}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tarif HC :",null,null,null,{"$f":"'Prix Energie'!$P8","v":18}]
[null,"Commentaires :"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,{"$f":"Renseignement!C$32","v":"L'utilisation de cet outil de calcul est une aide à la prescription technique et au pré-dimensionnement d'installations de pompes à chaleur. Par conséquent, les résultats obtenus à l'aide de cet outil ont une valeur uniquement indicative et non contractuelle. SDECC SAS (une société de Vaillant Group en France) et le COSTIC ne sauraient être tenus responsables de toute autre utilisation du présent outil et ne peuvent garantir l'exactitude des résultats."}]
[null,{"$f":"FIO!$B$6","v":"Logiciel PAC_Vaillant V2_61 du 09/01/2024"}]
[null,"N°Ref :",null,{"$f":"Calculs!C$1288","v":""}]
[]
[null,{"$f":"Calculs!$D$1502","v":""}]
[null,"Résultats de l'étude technique"]
[]
[null,{"$f":"CONCATENATE(\"Choix de la solution : \",Calculs!C$1300)","v":"Choix de la solution : aroTHERM plus VWL"}]
[null,{"$f":"CONCATENATE(\"Type de l'installation : \",Calculs!C$1301)","v":"Type de l'installation : colonne, circuit mélangé sur bouteille"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Graph.1 : La PAC est-elle bien dimensionnée ?"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(G178=\"Inchangé\",IF(G174=\"Radiateurs HT\",\"Les puissances indiquées par la courbe ne sont pas représentatives quant la température demandée est supérieure à la température maximale de fonctionnement de la PAC.\",\"\"),IF(G178=\"Radiateurs HT\",\"Les puissances indiquées par la courbe ne sont pas représentatives quant la température demandée est supérieure à la température maximale de fonctionnement de la PAC.\",\"\"))","v":""}]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,{"$f":"Paramétrage!F265","v":"Déperditions"}]
[null,null,"Mode d'évaluation des déperditions :",null,null,null,null,{"$f":"IF(U164=\"\",\"Evaluation simplifiée\",\"Déperditions saisies manuellement\")","v":"Evaluation simplifiée"}]
[null,null,"Température de base du site :",null,null,null,null,{"$f":"Calculs!C$1320","v":-5}]
[null,null,"Déperditions :",null,null,null,null,{"$f":"Calculs!E$1350","v":17.148491399290837}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,{"$f":"Paramétrage!F266","v":"Description du système proposé"}]
[null,null,"PAC sélectionnée :",null,null,null,null,{"$f":"Calculs!C$1456","v":"aroTHERM plus 155/6 - 230 V S3"},null,null,null,null,"Graph.2 : La PAC est-elle bien adaptée au réseau existant ?"]
[null,null,"Type de PAC :",null,null,null,null,{"$f":"Calculs!E$1492","v":"Air/Eau"}]
[null,null,"Facteur de dimensionnement* :",null,null,null,null,{"$f":"Calculs!E1456","v":0.64235835549458153}]
[null,null,"Nature de l'appoint :",null,null,null,null,{"$f":"Calculs!C1467","v":"Appoint interne"}]
[null,null,"Mode de régulation :",null,null,null,null,{"$f":"Calculs!G$1333","v":"Simultané"}]
[null,null,"Mode de production ECS :",null,null,null,null,{"$f":"Calculs!L$1474","v":2}]
[null,null,{"$f":"IF(Calculs!D1456=FALSE,Calculs!J1809,Paramétrage!F267)","v":"*Suivant le DTU 65.16, le facteur de dimensionnement doit être entre 70 et 100 %, si les locaux desservis présentent une inertie moyenne à très lourde."}]
[]
[]
[null,null,{"$f":"Calculs!E1376","v":""}]
[]
[]
[]
[null,null,{"$f":"Paramétrage!F268","v":"Bilan des besoins et des consommations"}]
[null,null,"Besoins de chauffage :",null,null,null,null,{"$f":"Calculs!K$1671","v":40380.951251724146}]
[null,null,"Consommation de référence :",null,null,null,null,{"$f":"Calculs!D1861","v":"45819 kWh PCI"}]
[null,null,"Taux de couverture par la PAC :",null,null,null,null,{"$f":"Calculs!C$1867","v":0.98297412458863087}]
[null,null,"Consommation de la PAC :",null,null,null,null,{"$f":"Calculs!C1866","v":13092.504435655115}]
[null,null,"Consommation de l'appoint :",null,null,null,null,{"$f":"Calculs!D$1868","v":"657 kWh PCI"}]
[null,null,"Emissions de CO2 évitées :",null,null,null,null,{"$f":"Calculs!C1878","v":-8246.6456589712434},null,null,null,null,"Graph.3 : Comment les besoins de chauffage sont-ils couverts ?"]
[null,null,"Réduction des émissions de CO2 :",null,null,null,null,{"$f":"Calculs!C1879","v":-0.76915854701519182}]
[null,null,{"$f":"Calculs!U1721","v":"Attention ! Aux températures les plus froides, la température d'eau nécessaire pour couvrir le besoin de chauffage ne peut être fournie par l'installation."}]
[]
[]
[null,null,{"$f":"IF(AND(Simpli8!V27<>\"\",Calculs!E1963=\"Oui\"),Paramétrage!F272,\"\")","v":""}]
[]
[]
[null,null,{"$f":"Paramétrage!F274","v":"Bilan des coûts à partir de l'étude"}]
[null,null,"Consommation existante estimée (avant travaux) :",null,null,null,null,{"$f":"H271-H272","v":5309.9129999999996}]
[null,null,"Consommation de la PAC :",null,null,null,null,{"$f":"Calculs!C$1871","v":2880.3509758441255}]
[null,null,"Consommation de l'appoint :",null,null,null,null,{"$f":"Calculs!C$1872","v":144.54}]
[null,null,"Coût total :",null,null,null,null,{"$f":"Calculs!C$1873","v":3024.8909758441255}]
[null,null,"Economies sur le poste chauffage :",null,null,null,null,{"$f":"Calculs!C1874","v":-2285.0220241558741}]
[]
[null,null,{"$f":"IF(C264<>\"\",\"\",Paramétrage!F275)","v":"Les coûts indiqués ont été évalués pour un chauffage à 20°C, pour une année moyenne et avec les coûts de l'énergie à la date de l'étude. \nDe plus, ces coûts correspondent au seul poste chauffage et ne tiennent pas compte des coûts d'abonnement"}]
[]
[]
[]
[]
[null,"Commentaires :"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,{"$f":"Renseignement!C$32","v":"L'utilisation de cet outil de calcul est une aide à la prescription technique et au pré-dimensionnement d'installations de pompes à chaleur. Par conséquent, les résultats obtenus à l'aide de cet outil ont une valeur uniquement indicative et non contractuelle. SDECC SAS (une société de Vaillant Group en France) et le COSTIC ne sauraient être tenus responsables de toute autre utilisation du présent outil et ne peuvent garantir l'exactitude des résultats."}]
[null,{"$f":"FIO!$B$6","v":"Logiciel PAC_Vaillant V2_61 du 09/01/2024"}]
[null,"N°Ref :",null,{"$f":"Calculs!C$1288","v":""}]
[]
[null,{"$f":"Calculs!$D$1502","v":""}]
[null,"Descriptif du système"]
[]
[null,{"$f":"CONCATENATE(\"Choix de la solution : \",Calculs!C$1300)","v":"Choix de la solution : aroTHERM plus VWL"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(\"oui\",BDD_Produits!$E$9:$G$59,3)","v":"● aroTHERM plus + uniTOWER plus\nPompe à chaleur monobloc air / eau haute température réversible double service avec préparateur ECS intégré\n\n\nLa PAC haute température idéale en rénovation\n• Température de départ jusqu'à 75 °C (1) en thermodynamique seul pour une rénovation en toute sérénité, sans changer les émetteurs\n• Large gamme de puissances permettant de répondre à toutes les typologies de logement\n• Fonctionnement jusqu'à -25 °C extérieur pour convenir à toutes les zones climatiques\n• Stockage d'eau chaude sanitaire jusqu'à 70 °C, pour le confort des familles les plus nombreuses, sans recours à l'appoint électrique, soit jusqu'à 376 litres d'ECS stockés (pour un soutirage à 40 °C, un stockage à 70 °C, et une eau froide à 10 °C)\n\nLa PAC préférée de la nature\n• Fluide frigorigène naturel (R290), pour une solution durable respectueuse de l'environnement, avec un potentiel de\nréchauffement global (PRG) de seulement 3\n• Une empreinte carbone réduite, pour un impact limité sur le réchauffement climatique, grâce à une réduction de 99,9 % en équivalent CO2 de la charge en fluide frigorigène\n• Un environnement acoustique préservé grâce à un silence de fonctionnement, seulement 32 dB(A) à 5 mètres (pour aroTHERM plus VWL 55/6)\n• Une pompe à chaleur très performante, réduisant la consommation d'énergie pour la production de chauffage et d'ECS, classée A+++ pour le chauffage (pour aroTHERM plus VWL 85/6 et VWL 155/6)\n\nLa PAC pensée pour faciliter l'installation et la maintenance\n• Une pompe à chaleur monobloc scellée d'usine ne nécessitant pas d'aptitude à la manipulation des fluides\n• Intégration de nombreux composants à la colonne (vase d'expansion, appoint électrique...), pour une installation rapide et esthétique\n• Découplage par échangeur et kits multizones intégrables à la colonne hydraulique, pour une installation esthétique à l'intérieur du logement, dans toutes les configurations.\n\nLe bien-être de vos clients\n• Bien-être au quotidien grâce à un produit fiable (qualité allemande) et performant (classe A+++ (pour aroTHERM plus VWL 85/6 et VWL 155/6))\n• Bien-être sanitaire : jusqu'à 376 litres d'eau chaude à 40 °C (pour un soutirage à 40 °C, un stockage à 70 °C, et une\neau froide à 10 °C)\n• Bien-être en hiver : fonctionnement jusqu'à -25 °C extérieur et départ d'eau jusqu'à 75 °C\n• Bien-être en été : fonction rafraîchissement de série\n• Bien-être acoustique : performances acoustiques hors du commun et fonction Silent Mode\n• Bien-être durable : préserve l'environnement avec son fluide naturel sans impact significatif sur le climat\n\n● sensoCOMFORT 720f radio\nIdéal pour la maison individuelle\nJusqu’à 3 zones de chauffage\n\nUn condensé de technologies\n• Avec la modulation sur température ambiante et la régulation sur température extérieure, le régulateur anticipe les variations météorologiques et adapte la courbe de chauffe en temps réel, afin d’optimiser les consommations d’énergie, la longévité de la chaudière et le confort du particulier\n• sensoCOMFORT donne la pleine mesure à votre solution de chauffage gaz ou à énergie renouvelable. Il peut piloter simultanément trois circuits directs. Une solution système unique et évolutive qui répond à toutes les configurations\n\nL’innovation au service de l’installateur\n• L’installation de la base radio du sensoCOMFORT est intégralement repensée. Avec la technologie Plug & Play, cet accessoire s’intègre directement sous les nouvelles chaudières ecoTEC extraCONDENS et exclusive. Un gain de temps assuré pour vous concentrer sur vos clients !\n• sensoCOMFORT est conçu pour piloter les installations hydrauliques les plus complexes. C’est une solution de régulation unique, qui répond à tous vos projets !\n\nUne solution au service de la maintenance\n• sensoCOMFORT est une solution système adaptée aux projets les plus complexes. En cas de panne, la fonction « test sondes et relais » détecte la provenance de la panne, pour un gain de temps au diagnostic des systèmes multi-énergies et multizone\n• En cas de panne, un message d’erreur s’affichera sur le régulateur. Le particulier accédera directement à vos coordonnées renseignées lors de la mise en service, pour une intervention rapide. Un moyen simple de fidéliser et satisfaire votre client !"}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,{"$f":"CONCATENATE(\"Type de l'installation : \",Calculs!$C$1300&\" \"&Calculs!$J$2013)","v":"Type de l'installation : aroTHERM plus VWL colonne"}]
[null,null,{"$f":"Calculs!$H$1331","v":"Liens vers un schema de principe similaire : https://www.vaillant.fr/espace-professionnel/nos-services-et-supports/outils-avant-vente-pros/schematheque/?q=0020284621"}]
[null,{"$f":"Renseignement!C$32","v":"L'utilisation de cet outil de calcul est une aide à la prescription technique et au pré-dimensionnement d'installations de pompes à chaleur. Par conséquent, les résultats obtenus à l'aide de cet outil ont une valeur uniquement indicative et non contractuelle. SDECC SAS (une société de Vaillant Group en France) et le COSTIC ne sauraient être tenus responsables de toute autre utilisation du présent outil et ne peuvent garantir l'exactitude des résultats."}]
[null,{"$f":"FIO!$B$6","v":"Logiciel PAC_Vaillant V2_61 du 09/01/2024"}]
[null,"N°Ref :",null,{"$f":"Calculs!C$1288","v":""}]
[]
[null,{"$f":"Calculs!$D$1502","v":""}]
[null,"Caracteristiques techniques"]
[]
[null,{"$f":"CONCATENATE(\"Choix de la solution : \",Calculs!C$1300)","v":"Choix de la solution : aroTHERM plus VWL"}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Afin de vous assurer de disposer des dernières données RT, consultez l'outil d'aide à la saisie RE 2020 disponible sur l'espace PRO à l'adresse www.vaillant.fr"]
[]
[]
[null,{"$f":"Renseignement!C$32","v":"L'utilisation de cet outil de calcul est une aide à la prescription technique et au pré-dimensionnement d'installations de pompes à chaleur. Par conséquent, les résultats obtenus à l'aide de cet outil ont une valeur uniquement indicative et non contractuelle. SDECC SAS (une société de Vaillant Group en France) et le COSTIC ne sauraient être tenus responsables de toute autre utilisation du présent outil et ne peuvent garantir l'exactitude des résultats."}]
[null,{"$f":"FIO!$B$6","v":"Logiciel PAC_Vaillant V2_61 du 09/01/2024"}]
[null,"N°Ref :",null,{"$f":"Calculs!C$1288","v":""}]
[]
[null,{"$f":"Calculs!$D$1502","v":""}]
[null,"Chiffrage"]
[]
[null,{"$f":"CONCATENATE(\"Choix de la solution : \",Calculs!C$1300)","v":"Choix de la solution : aroTHERM plus VWL"}]
[null,{"$f":"CONCATENATE(\"Type de l'installation : \",Calculs!C$1301)","v":"Type de l'installation : colonne, circuit mélangé sur bouteille"}]
[]
[null,null,"Référence",null,"Désignation",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Quantité",null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,\"PU HT\",\"\")","v":"PU HT"},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,\"Total HT\",\"\")","v":"Total HT"},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,\"Total HT DEEE PMCB\",\"\")","v":"Total HT DEEE PMCB"}]
[]
[null,null,null,null,"Pompe à chaleur"]
[null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z421,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z421,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"0010021644"},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z421,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z421,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))","v":"aroTHERM plus 155/6 - 230 V S3"},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z421,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z421,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"0010021644"},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z421,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z421,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"0010021644"},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z421,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z421,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"0010021644"},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z421,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z421,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"0010021644"},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z421,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z421,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))","v":1},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z421,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z421,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3)),\"\")","v":12867},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z421,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z421,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8)),\"\")","v":12867},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z421,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z421,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12)),\"\")","v":6.67},null,null,null,null,1]
[null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z422,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z422,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":""},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z422,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z422,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))","v":"Accessoires hydrauliques et électriques"},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z422,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z422,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":""},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z422,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z422,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":""},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z422,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z422,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":""},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z422,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z422,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":""},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z422,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z422,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))","v":"."},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z422,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z422,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3)),\"\")","v":"."},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z422,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z422,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8)),\"\")","v":0},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z422,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z422,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12)),\"\")","v":0},null,{"$f":"Calculs!I1257","v":""},null,null,2]
[null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z423,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z423,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"0010022087"},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z423,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z423,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))","v":"uniTOWER Plus - VIH QW 190/6 E"},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z423,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z423,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"0010022087"},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z423,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z423,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"0010022087"},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z423,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z423,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"0010022087"},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z423,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z423,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"0010022087"},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z423,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z423,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))","v":1},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z423,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z423,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3)),\"\")","v":4404},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z423,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z423,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8)),\"\")","v":4404},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z423,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z423,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12)),\"\")","v":5},null,null,null,null,3]
[null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z424,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z424,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"0020221263"},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z424,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z424,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))","v":"Kit de raccordement uniTOWER"},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z424,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z424,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"0020221263"},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z424,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z424,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"0020221263"},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z424,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z424,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"0020221263"},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z424,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z424,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"0020221263"},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z424,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z424,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))","v":1},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z424,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z424,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3)),\"\")","v":208},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z424,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z424,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8)),\"\")","v":208},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z424,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z424,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12)),\"\")","v":0.01},null,null,null,null,4]
[null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z425,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z425,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"302040"},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z425,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z425,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))","v":"Mitigeur thermostatique"},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z425,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z425,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"302040"},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z425,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z425,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"302040"},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z425,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z425,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"302040"},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z425,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z425,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"302040"},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z425,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z425,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))","v":1},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z425,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z425,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3)),\"\")","v":133},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z425,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z425,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8)),\"\")","v":133},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z425,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z425,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12)),\"\")","v":0.01},null,null,null,null,5]
[null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z426,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z426,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"0010021456"},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z426,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z426,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))","v":"Ballon tampon VPS R 100/1 M"},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z426,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z426,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"0010021456"},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z426,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z426,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"0010021456"},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z426,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z426,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"0010021456"},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z426,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z426,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"0010021456"},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z426,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z426,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))","v":1},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z426,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z426,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3)),\"\")","v":1097},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z426,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z426,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8)),\"\")","v":1097},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z426,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z426,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12)),\"\")","v":5},null,null,null,null,6]
[null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z427,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z427,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"0020191814"},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z427,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z427,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))","v":"Module hydraulique circuit mélangé"},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z427,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z427,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"0020191814"},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z427,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z427,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"0020191814"},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z427,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z427,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"0020191814"},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z427,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z427,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"0020191814"},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z427,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z427,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))","v":1},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z427,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z427,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3)),\"\")","v":638},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z427,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z427,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8)),\"\")","v":638},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z427,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z427,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12)),\"\")","v":0.42},null,null,null,null,7]
[null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z428,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z428,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":""},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z428,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z428,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))","v":"Accessoires régulation : sensoCOMFORT VRC 720f (radio)"},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z428,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z428,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":""},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z428,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z428,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":""},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z428,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z428,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":""},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z428,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z428,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":""},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z428,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z428,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))","v":"."},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z428,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z428,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3)),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z428,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z428,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8)),\"\")","v":0},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z428,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z428,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12)),\"\")","v":0},null,null,null,null,8]
[null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z429,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z429,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"0020260929"},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z429,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z429,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))","v":"sensoCOMFORT 720 f "},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z429,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z429,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"0020260929"},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z429,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z429,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"0020260929"},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z429,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z429,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"0020260929"},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z429,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z429,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"0020260929"},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z429,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z429,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))","v":1},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z429,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z429,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3)),\"\")","v":624},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z429,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z429,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8)),\"\")","v":624},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z429,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z429,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12)),\"\")","v":0.12},null,null,null,null,9]
[null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z430,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z430,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"0020184847"},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z430,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z430,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))","v":"Module multifonctions VR 71"},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z430,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z430,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"0020184847"},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z430,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z430,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"0020184847"},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z430,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z430,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"0020184847"},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z430,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z430,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"0020184847"},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z430,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z430,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))","v":1},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z430,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z430,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3)),\"\")","v":430},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z430,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z430,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8)),\"\")","v":430},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z430,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z430,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12)),\"\")","v":0.12},null,null,null,null,10]
[null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z431,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z431,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"009642"},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z431,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z431,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))","v":"Limiteur de température VRC (option pour plancher chauffant)"},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z431,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z431,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"009642"},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z431,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z431,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"009642"},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z431,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z431,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"009642"},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z431,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z431,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"009642"},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z431,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z431,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))","v":1},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z431,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z431,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3)),\"\")","v":141},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z431,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z431,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8)),\"\")","v":141},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z431,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z431,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12)),\"\")","v":0.02},null,null,null,null,11]
[null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z432,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z432,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":""},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z432,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z432,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))","v":"Accessoires Supports unité extérieure : Support anti-vibratiles 60 cm (x2)"},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z432,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z432,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":""},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z432,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z432,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":""},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z432,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z432,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":""},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z432,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z432,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":""},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z432,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z432,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))","v":"."},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z432,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z432,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3)),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z432,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z432,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8)),\"\")","v":0},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z432,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z432,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12)),\"\")","v":0},null,null,null,null,12]
[null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z433,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z433,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"0020250226"},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z433,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z433,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))","v":"Pieds anti-vibratiles 60 cm"},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z433,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z433,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"0020250226"},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z433,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z433,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"0020250226"},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z433,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z433,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"0020250226"},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z433,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z433,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"0020250226"},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z433,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z433,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))","v":1},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z433,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z433,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3)),\"\")","v":115},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z433,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z433,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8)),\"\")","v":115},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z433,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z433,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12)),\"\")","v":0},null,null,null,null,13]
[null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z434,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z434,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":""},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z434,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z434,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))","v":"Mise en service"},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z434,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z434,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":""},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z434,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z434,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":""},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z434,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z434,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":""},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z434,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z434,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":""},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z434,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z434,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))","v":"."},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z434,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z434,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3)),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z434,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z434,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8)),\"\")","v":0},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z434,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z434,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12)),\"\")","v":0},null,null,null,null,14]
[null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z435,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z435,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"0010028538"},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z435,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z435,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))","v":"Mise en service pompe à chaleur (à commander sur la plateforme e-SERVICES)"},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z435,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z435,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"0010028538"},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z435,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z435,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"0010028538"},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z435,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z435,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"0010028538"},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z435,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z435,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"0010028538"},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z435,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z435,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))","v":1},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z435,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z435,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3)),\"\")","v":350},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z435,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z435,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8)),\"\")","v":350},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z435,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z435,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12)),\"\")","v":0},null,null,null,null,15]
[null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z436,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z436,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"."},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z436,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z436,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))","v":"Matériel à prévoir"},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z436,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z436,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"."},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z436,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z436,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"."},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z436,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z436,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"."},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z436,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z436,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"."},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z436,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z436,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))","v":"."},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z436,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z436,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3)),\"\")","v":"."},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z436,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z436,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8)),\"\")","v":0},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z436,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z436,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12)),\"\")","v":0},null,null,null,null,16]
[null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z437,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z437,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"A prévoir"},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z437,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z437,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))","v":"Filtre à tamis sur le retour PAC"},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z437,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z437,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"A prévoir"},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z437,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z437,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"A prévoir"},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z437,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z437,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"A prévoir"},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z437,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z437,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"A prévoir"},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z437,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z437,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))","v":"-"},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z437,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z437,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3)),\"\")","v":"-"},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z437,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z437,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8)),\"\")","v":"-"},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z437,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z437,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12)),\"\")","v":0},null,null,null,null,17]
[null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z438,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z438,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"A prévoir"},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z438,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z438,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))","v":"Soupape différentielle (repère 9d)"},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z438,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z438,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"A prévoir"},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z438,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z438,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"A prévoir"},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z438,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z438,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"A prévoir"},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z438,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z438,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"A prévoir"},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z438,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z438,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))","v":"-"},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z438,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z438,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3)),\"\")","v":"-"},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z438,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z438,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8)),\"\")","v":"-"},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z438,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z438,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12)),\"\")","v":0},null,null,null,null,18]
[null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z439,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z439,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"A prévoir"},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z439,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z439,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))","v":"Vase expansion, soupape, manomètre."},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z439,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z439,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"A prévoir"},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z439,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z439,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"A prévoir"},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z439,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z439,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"A prévoir"},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z439,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z439,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"A prévoir"},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z439,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z439,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))","v":"-"},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z439,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z439,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3)),\"\")","v":"-"},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z439,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z439,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8)),\"\")","v":"-"},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z439,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z439,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12)),\"\")","v":0},null,null,null,null,19]
[null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z440,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z440,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"A prévoir"},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z440,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z440,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))","v":"Volume tampon minimal de 60 l "},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z440,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z440,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"A prévoir"},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z440,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z440,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"A prévoir"},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z440,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z440,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"A prévoir"},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z440,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z440,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":"A prévoir"},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z440,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z440,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))","v":"-"},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z440,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z440,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3)),\"\")","v":"-"},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z440,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z440,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8)),\"\")","v":"-"},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z440,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z440,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12)),\"\")","v":0},null,null,null,null,20]
[null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z441,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z441,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":""},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z441,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z441,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))","v":""},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z441,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z441,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":""},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z441,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z441,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":""},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z441,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z441,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":""},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z441,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z441,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":""},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z441,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z441,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))","v":""},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z441,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z441,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3)),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z441,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z441,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8)),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z441,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z441,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12)),\"\")","v":""},null,null,null,null,21]
[null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z442,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z442,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":""},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z442,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z442,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))","v":""},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z442,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z442,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":""},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z442,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z442,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":""},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z442,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z442,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":""},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z442,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z442,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":""},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z442,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z442,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))","v":""},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z442,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z442,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3)),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z442,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z442,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8)),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z442,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z442,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12)),\"\")","v":""},null,null,null,null,22]
[null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z443,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z443,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":""},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z443,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z443,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))","v":""},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z443,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z443,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":""},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z443,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z443,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":""},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z443,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z443,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":""},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z443,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z443,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":""},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z443,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z443,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))","v":""},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z443,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z443,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3)),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z443,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z443,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8)),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z443,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z443,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12)),\"\")","v":""},null,null,null,null,23]
[null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z444,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z444,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":""},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z444,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z444,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))","v":""},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z444,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z444,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":""},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z444,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z444,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":""},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z444,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z444,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":""},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z444,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z444,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":""},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z444,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z444,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))","v":""},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z444,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z444,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3)),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z444,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z444,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8)),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z444,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z444,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12)),\"\")","v":""},null,null,null,null,24]
[null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z445,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z445,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":""},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z445,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z445,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))","v":""},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z445,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z445,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":""},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z445,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z445,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":""},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z445,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z445,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":""},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z445,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z445,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":""},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z445,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z445,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))","v":""},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z445,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z445,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3)),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z445,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z445,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8)),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z445,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z445,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12)),\"\")","v":""},null,null,null,null,25]
[null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z446,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z446,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":""},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z446,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z446,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))","v":""},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z446,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z446,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":""},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z446,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z446,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":""},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z446,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z446,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":""},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z446,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z446,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":""},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z446,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z446,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))","v":""},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z446,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z446,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3)),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z446,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z446,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8)),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z446,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z446,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12)),\"\")","v":""},null,null,null,null,26]
[null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z447,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z447,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":""},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z447,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z447,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))","v":""},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z447,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z447,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":""},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z447,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z447,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":""},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z447,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z447,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":""},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z447,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z447,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":""},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z447,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z447,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))","v":""},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z447,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z447,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3)),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z447,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z447,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8)),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z447,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z447,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12)),\"\")","v":""},null,null,null,null,27]
[null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z448,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z448,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":""},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z448,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z448,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))","v":""},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z448,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z448,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":""},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z448,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z448,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":""},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z448,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z448,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":""},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z448,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z448,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":""},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z448,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z448,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))","v":""},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z448,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z448,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3)),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z448,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z448,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8)),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z448,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z448,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12)),\"\")","v":""},null,null,null,null,28]
[null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z449,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z449,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":""},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z449,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z449,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))","v":""},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z449,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z449,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":""},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z449,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z449,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":""},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z449,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z449,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":""},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z449,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z449,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":""},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z449,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z449,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))","v":""},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z449,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z449,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3)),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z449,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z449,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8)),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z449,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z449,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12)),\"\")","v":""},null,null,null,null,29]
[null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z450,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z450,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":""},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z450,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z450,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))","v":""},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z450,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z450,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":""},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z450,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z450,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":""},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z450,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z450,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":""},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z450,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z450,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":""},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z450,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z450,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))","v":""},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z450,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z450,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3)),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z450,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z450,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8)),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z450,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z450,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12)),\"\")","v":""},null,null,null,null,30]
[null,null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z451,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z451,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":""},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z451,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z451,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),2))","v":""},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z451,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z451,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":""},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z451,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z451,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":""},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z451,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z451,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":""},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z451,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z451,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),1))","v":""},null,{"$f":"IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z451,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z451,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),6))","v":""},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z451,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$H$1286,MATCH($Z451,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),3)),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z451,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z451,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),8)),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(ISERROR(INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z451,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12))=TRUE,\"\",INDEX(Calculs!$C$1256:$N$1286,MATCH($Z451,Calculs!$AM$1256:$AM$1286,0),12)),\"\")","v":""},null,null,null,null,31]
[null,null,{"$f":"IF(chiffrage!C48=\"\",\"\",chiffrage!C48)","v":""},null,{"$f":"IF(chiffrage!F48=\"\",\"\",chiffrage!F48)","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(chiffrage!P48=\"\",\"\",chiffrage!P48)","v":""},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(chiffrage!R48=\"\",\"\",chiffrage!R48),\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(chiffrage!T48=\"\",\"\",chiffrage!T48),\"\")","v":""},{"$f":"P452*R452","v":0},{"$f":"IF(Afficher_les_prix,IF(chiffrage!U48=\"\",\"\",chiffrage!U48),\"\")","v":""},null,null,null,null,32]
[null,null,{"$f":"IF(chiffrage!C49=\"\",\"\",chiffrage!C49)","v":""},null,{"$f":"IF(chiffrage!F49=\"\",\"\",chiffrage!F49)","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(chiffrage!P49=\"\",\"\",chiffrage!P49)","v":""},null,{"$f":"IF(chiffrage!R49=\"\",\"\",chiffrage!R49)","v":""},null,{"$f":"IF(chiffrage!T49=\"\",\"\",chiffrage!T49)","v":""},{"$f":"P453*R453","v":0},{"$f":"IF(chiffrage!U49=\"\",\"\",chiffrage!U49)","v":""}]
[null,null,{"$f":"IF(chiffrage!C50=\"\",\"\",chiffrage!C50)","v":""},null,{"$f":"IF(chiffrage!F50=\"\",\"\",chiffrage!F50)","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(chiffrage!P50=\"\",\"\",chiffrage!P50)","v":""},null,{"$f":"IF(chiffrage!R50=\"\",\"\",chiffrage!R50)","v":""},null,{"$f":"IF(chiffrage!T50=\"\",\"\",chiffrage!T50)","v":""},0,{"$f":"IF(chiffrage!U50=\"\",\"\",chiffrage!U50)","v":""}]
[null,null,{"$f":"IF(chiffrage!C51=\"\",\"\",chiffrage!C51)","v":""},null,{"$f":"IF(chiffrage!F51=\"\",\"\",chiffrage!F51)","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(chiffrage!P51=\"\",\"\",chiffrage!P51)","v":""},null,{"$f":"IF(chiffrage!R51=\"\",\"\",chiffrage!R51)","v":""},null,{"$f":"IF(chiffrage!T51=\"\",\"\",chiffrage!T51)","v":""},0,{"$f":"IF(chiffrage!U51=\"\",\"\",chiffrage!U51)","v":""}]
[null,null,{"$f":"IF(chiffrage!C52=\"\",\"\",chiffrage!C52)","v":""},null,{"$f":"IF(chiffrage!F52=\"\",\"\",chiffrage!F52)","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(chiffrage!P52=\"\",\"\",chiffrage!P52)","v":""},null,{"$f":"IF(chiffrage!R52=\"\",\"\",chiffrage!R52)","v":""},null,{"$f":"IF(chiffrage!T52=\"\",\"\",chiffrage!T52)","v":""},0,{"$f":"IF(chiffrage!U52=\"\",\"\",chiffrage!U52)","v":""}]
[null,null,{"$f":"IF(chiffrage!C53=\"\",\"\",chiffrage!C53)","v":""},null,{"$f":"IF(chiffrage!F53=\"\",\"\",chiffrage!F53)","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(chiffrage!P53=\"\",\"\",chiffrage!P53)","v":""},null,{"$f":"IF(chiffrage!R53=\"\",\"\",chiffrage!R53)","v":""},null,{"$f":"IF(chiffrage!T53=\"\",\"\",chiffrage!T53)","v":""},0,{"$f":"IF(chiffrage!U53=\"\",\"\",chiffrage!U53)","v":""}]
[null,null,{"$f":"IF(chiffrage!C54=\"\",\"\",chiffrage!C54)","v":""},null,{"$f":"IF(chiffrage!F54=\"\",\"\",chiffrage!F54)","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(chiffrage!P54=\"\",\"\",chiffrage!P54)","v":""},null,{"$f":"IF(chiffrage!R54=\"\",\"\",chiffrage!R54)","v":""},null,{"$f":"IF(chiffrage!T54=\"\",\"\",chiffrage!T54)","v":""},0,{"$f":"IF(chiffrage!U54=\"\",\"\",chiffrage!U54)","v":""}]
[null,null,{"$f":"IF(chiffrage!C55=\"\",\"\",chiffrage!C55)","v":""},null,{"$f":"IF(chiffrage!F55=\"\",\"\",chiffrage!F55)","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(chiffrage!P55=\"\",\"\",chiffrage!P55)","v":""},null,{"$f":"IF(chiffrage!R55=\"\",\"\",chiffrage!R55)","v":""},null,{"$f":"IF(chiffrage!T55=\"\",\"\",chiffrage!T55)","v":""},0,{"$f":"IF(chiffrage!U55=\"\",\"\",chiffrage!U55)","v":""}]
[null,null,{"$f":"IF(chiffrage!C56=\"\",\"\",chiffrage!C56)","v":""},null,{"$f":"IF(chiffrage!F56=\"\",\"\",chiffrage!F56)","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(chiffrage!P56=\"\",\"\",chiffrage!P56)","v":""},null,{"$f":"IF(chiffrage!R56=\"\",\"\",chiffrage!R56)","v":""},null,{"$f":"IF(chiffrage!T56=\"\",\"\",chiffrage!T56)","v":""},0,{"$f":"IF(chiffrage!U56=\"\",\"\",chiffrage!U56)","v":""}]
[null,null,{"$f":"IF(chiffrage!C57=\"\",\"\",chiffrage!C57)","v":""},null,{"$f":"IF(chiffrage!F57=\"\",\"\",chiffrage!F57)","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(chiffrage!P57=\"\",\"\",chiffrage!P57)","v":""},null,{"$f":"IF(chiffrage!R57=\"\",\"\",chiffrage!R57)","v":""},null,{"$f":"IF(chiffrage!T57=\"\",\"\",chiffrage!T57)","v":""},0,{"$f":"IF(chiffrage!U57=\"\",\"\",chiffrage!U57)","v":""}]
[]
[null,null,{"$f":"Calculs!D1624","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,\"Total produits HT\",\"\")","v":"Total produits HT"},{"$f":"IF(Afficher_les_prix,chiffrage!T59,\"\")","v":21007}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,\"Total contribution DEEE & PMCB HT\",\"\")","v":"Total contribution DEEE & PMCB HT"},{"$f":"IF(Afficher_les_prix,chiffrage!T60,\"\")","v":17.37}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,chiffrage!S61,\"\")","v":"TVA (20%)"},{"$f":"IF(Afficher_les_prix,chiffrage!T61,\"\")","v":4204.8739999999998}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Afficher_les_prix,\"Total TTC\",\"\")","v":"Total TTC"},{"$f":"IF(Afficher_les_prix,chiffrage!T62,\"\")","v":25229.243999999999}]
[]
[null,null,{"$f":"Paramétrage!F263","v":"Sous réserve d'éligibilité, les acquéreurs d'une pompe à chaleur peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le prix du matériel.\nPour plus d'information se reporter : www.vaillant.fr"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Paramétrage!F261","v":"La PAC a été sélectionnée à partir d'une étude thermique."}]
[]
[null,"Commentaires :"]
[null,{"$f":"Commentaires_chiffrage","v":0}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,{"$f":"Renseignement!C$32","v":"L'utilisation de cet outil de calcul est une aide à la prescription technique et au pré-dimensionnement d'installations de pompes à chaleur. Par conséquent, les résultats obtenus à l'aide de cet outil ont une valeur uniquement indicative et non contractuelle. SDECC SAS (une société de Vaillant Group en France) et le COSTIC ne sauraient être tenus responsables de toute autre utilisation du présent outil et ne peuvent garantir l'exactitude des résultats."}]
[null,{"$f":"FIO!$B$6","v":"Logiciel PAC_Vaillant V2_61 du 09/01/2024"}]

{"sheet":"Rapport_Pieces","index":38,"n_rows":76,"n_cols":20,"rows_kept":76,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[31,16,31,17],[4,3,4,19],[0,0,0,1],[0,3,0,21],[4,1,4,2],[6,1,6,21],[26,14,26,15],[27,14,27,15],[10,14,10,15],[11,14,11,15],[15,2,15,3],[15,4,15,5],[16,2,16,3],[16,4,16,5],[17,2,17,3],[17,4,17,5],[22,2,22,3],[22,4,22,5],[20,2,20,3],[10,2,10,3],[10,4,10,5],[25,4,25,5],[25,6,25,7],[26,6,26,7],[27,6,27,7],[28,2,28,3],[28,4,28,5],[50,2,50,3],[39,4,39,7],[53,2,53,3],[54,2,54,3],[55,2,55,3],[56,2,56,3],[55,4,55,7],[56,4,56,7],[41,4,41,7],[42,4,42,7],[43,4,43,7],[44,4,44,7],[45,4,45,7],[46,4,46,7],[47,4,47,7],[28,6,28,7],[29,6,29,7],[30,6,30,7],[31,4,31,5],[58,2,58,3],[59,2,59,3],[39,2,39,3],[40,2,40,3],[47,2,47,3],[48,2,48,3],[44,2,44,3],[45,2,45,3],[46,2,46,3],[51,2,51,3],[52,2,52,3],[49,2,49,3],[11,2,11,3],[11,4,11,5],[12,2,12,3],[13,4,13,5],[23,2,23,3],[23,4,23,5],[14,2,14,3],[14,4,14,5],[21,2,21,3],[21,4,21,5],[12,4,12,5],[13,2,13,3],[20,4,20,5],[74,1,74,21],[67,1,72,21],[18,2,18,3],[18,4,18,5],[19,2,19,3],[19,4,19,5],[26,2,26,3],[26,4,26,5],[27,2,27,3],[27,4,27,5],[29,2,29,3],[29,4,29,5],[41,2,41,3],[42,2,42,3],[43,2,43,3],[57,2,57,3],[48,4,48,7],[49,4,49,7],[50,4,50,7],[51,4,51,7],[52,4,52,7],[53,4,53,7],[54,4,54,7],[30,2,30,3],[10,16,10,17],[11,16,11,17],[12,16,12,17],[13,16,13,17],[14,16,14,17],[15,16,15,17],[16,16,16,17],[17,16,17,17],[18,16,18,17],[19,16,19,17],[20,16,20,17],[21,16,21,17],[22,16,22,17],[23,16,23,17],[24,16,24,17],[25,16,25,17],[26,16,26,17],[27,16,27,17],[10,10,10,11],[10,12,10,13],[11,12,11,13],[11,10,11,11],[12,10,12,11],[13,10,13,11],[14,10,14,11],[15,10,15,11],[16,10,16,11],[14,12,14,13],[15,12,15,13],[16,12,16,13],[12,14,12,15],[23,12,23,13],[24,12,24,13],[25,12,25,13],[26,12,26,13],[27,12,27,13],[28,12,28,13],[29,12,29,13],[30,12,30,13],[19,14,19,15],[20,14,20,15],[21,14,21,15],[22,14,22,15],[23,14,23,15],[13,14,13,15],[14,14,14,15],[15,14,15,15],[16,14,16,15],[17,14,17,15],[18,14,18,15],[24,14,24,15],[25,14,25,15],[12,12,12,13],[13,12,13,13],[17,10,17,11],[18,10,18,11],[19,10,19,11],[20,10,20,11],[21,10,21,11],[22,10,22,11],[23,10,23,11],[24,10,24,11],[15,8,15,9],[16,8,16,9],[17,8,17,9],[24,8,24,9],[17,12,17,13],[18,12,18,13],[19,12,19,13],[20,12,20,13],[58,8,58,9],[59,8,59,9],[40,10,40,11],[58,4,58,7],[57,10,57,11],[58,10,58,11],[57,4,57,7],[39,12,39,13],[40,4,40,7],[23,8,23,9],[55,10,55,11],[56,10,56,11],[59,4,59,7],[40,8,40,9],[41,8,41,9],[42,8,42,9],[43,8,43,9],[44,8,44,9],[45,8,45,9],[46,8,46,9],[20,19,20,20],[21,19,21,20],[22,19,22,20],[26,10,26,11],[27,10,27,11],[28,10,28,11],[29,10,29,11],[30,10,30,11],[21,12,21,13],[22,12,22,13],[25,10,25,11],[56,8,56,9],[57,8,57,9],[41,10,41,11],[42,10,42,11],[43,10,43,11],[44,10,44,11],[45,10,45,11],[46,10,46,11],[47,10,47,11],[47,8,47,9],[48,8,48,9],[49,8,49,9],[50,8,50,9],[51,8,51,9],[52,8,52,9],[53,8,53,9],[54,8,54,9],[55,8,55,9],[39,8,39,9],[39,10,39,11],[43,12,43,13],[44,12,44,13],[45,12,45,13],[46,12,46,13],[47,12,47,13],[48,12,48,13],[49,12,49,13],[48,10,48,11],[49,10,49,11],[10,6,10,7],[18,8,18,9],[19,8,19,9],[20,8,20,9],[21,8,21,9],[22,8,22,9],[11,6,11,7],[12,6,12,7],[13,6,13,7],[14,6,14,7],[15,6,15,7],[16,6,16,7],[17,6,17,7],[18,6,18,7],[19,6,19,7],[20,6,20,7],[21,6,21,7],[22,6,22,7],[11,8,11,9],[12,8,12,9],[13,8,13,9],[10,8,10,9],[14,8,14,9],[10,19,10,20],[11,19,11,20],[12,19,12,20],[13,19,13,20],[14,19,14,20],[15,19,15,20],[16,19,16,20],[17,19,17,20],[18,19,18,20],[27,8,27,9],[19,19,19,20],[28,8,28,9],[29,8,29,9],[59,15,59,16],[23,19,23,20],[24,19,24,20],[25,19,25,20],[26,19,26,20],[27,19,27,20],[28,19,28,20],[29,19,29,20],[30,19,30,20],[28,16,28,17],[29,16,29,17],[30,16,30,17],[28,14,28,15],[29,14,29,15],[30,14,30,15],[33,2,33,17],[30,4,30,5],[24,2,24,3],[23,6,23,7],[24,6,24,7],[24,4,24,5],[25,2,25,3],[59,10,59,11],[40,12,40,13],[41,12,41,13],[42,12,42,13],[61,15,61,16],[39,15,39,16],[61,2,61,13],[30,8,30,9],[50,12,50,13],[51,12,51,13],[52,12,52,13],[53,12,53,13],[54,12,54,13],[55,12,55,13],[56,12,56,13],[57,12,57,13],[58,12,58,13],[59,12,59,13],[50,10,50,11],[51,10,51,11],[25,8,25,9],[26,8,26,9],[33,19,33,20],[64,2,64,20],[40,15,40,16],[41,15,41,16],[42,15,42,16],[43,15,43,16],[44,15,44,16],[45,15,45,16],[46,15,46,16],[47,15,47,16],[48,15,48,16],[49,15,49,16],[50,15,50,16],[51,15,51,16],[52,15,52,16],[53,15,53,16],[54,15,54,16],[55,15,55,16],[56,15,56,16],[57,15,57,16],[58,15,58,16],[52,10,52,11],[53,10,53,11],[54,10,54,11]]}
["<< Retour",null,null,"Edition du détail pièce par pièce"]
[]
["< Retour"]
[]
[null,"N°Ref :",null,{"$f":"IF(Calculs!E1965<>4,\"\",Calculs!C$1288)","v":""}]
[]
[null,{"$f":"Calculs!D$1623","v":"Ce document n'est pas celui correspondant au type d'étude sélectionné. Retourner à la page principale."}]
[null,null,"Détail pièces par pièces"]
[]
[null,null,"Pièces"]
[null,null,"Type",null,"Situation",null,"U mur",null,"Hauteur sous plafond",null,"Surface  ",null,"Longueur sur mur extérieur",null,"Longueur sur local non chauffé",null,"Surface vitre",null,null,"Déperditions"]
[null,null,{"$f":"IF(Simpli!$C$174=\"\",\"\",Simpli!$C$174)","v":"Salon"},null,{"$f":"IF(Simpli!$E$174=\"\",\"\",Simpli!E174)","v":"Plain-pied"},null,{"$f":"IF(OR(Simpli!G174=0,Simpli!G174=\"\")=TRUE,Calculs!$D$1538,Simpli!G174)","v":2.5},null,{"$f":"IF(OR(Simpli!H174=0,Simpli!H174=\"\")=TRUE,Simpli!$C$33,Simpli!$H174)","v":3},null,{"$f":"IF(Simpli!I174=\"\",\"\",Simpli!I174)","v":30},null,{"$f":"IF(Simpli!J174=\"\",\"\",Simpli!J174)","v":7},null,{"$f":"IF(Simpli!K174=\"\",\"\",Simpli!K174)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!L174=\"\",\"\",Simpli!L174)","v":4},null,null,{"$f":"IF(Simpli!N174=\"\",\"\",Simpli!N174)","v":5786.7040000000006}]
[null,null,{"$f":"IF(Simpli!C175=\"\",\"\",Simpli!C175)","v":"Entrée"},null,{"$f":"IF(Simpli!E175=\"\",\"\",Simpli!E175)","v":"Plain-pied"},null,{"$f":"IF(OR(Simpli!G175=0,Simpli!G175=\"\")=TRUE,Calculs!$D$1538,Simpli!G175)","v":2.5},null,{"$f":"IF(OR(Simpli!H175=0,Simpli!H175=\"\")=TRUE,Simpli!$C$33,Simpli!$H175)","v":3},null,{"$f":"IF(Simpli!I175=\"\",\"\",Simpli!I175)","v":15},null,{"$f":"IF(Simpli!J175=\"\",\"\",Simpli!J175)","v":6},null,{"$f":"IF(Simpli!K175=\"\",\"\",Simpli!K175)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!L175=\"\",\"\",Simpli!L175)","v":10},null,null,{"$f":"IF(Simpli!N175=\"\",\"\",Simpli!N175)","v":3549.5845000000004}]
[null,null,{"$f":"IF(Simpli!C176=\"\",\"\",Simpli!C176)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!E176=\"\",\"\",Simpli!E176)","v":""},null,{"$f":"IF(OR(Simpli!G176=0,Simpli!G176=\"\")=TRUE,Calculs!$D$1538,Simpli!G176)","v":2.5},null,{"$f":"IF(OR(Simpli!H176=0,Simpli!H176=\"\")=TRUE,Simpli!$C$33,Simpli!$H176)","v":2.5},null,{"$f":"IF(Simpli!I176=\"\",\"\",Simpli!I176)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!J176=\"\",\"\",Simpli!J176)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!K176=\"\",\"\",Simpli!K176)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!L176=\"\",\"\",Simpli!L176)","v":""},null,null,{"$f":"IF(Simpli!N176=\"\",\"\",Simpli!N176)","v":""}]
[null,null,{"$f":"IF(Simpli!C177=\"\",\"\",Simpli!C177)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!E177=\"\",\"\",Simpli!E177)","v":""},null,{"$f":"IF(OR(Simpli!G177=0,Simpli!G177=\"\")=TRUE,Calculs!$D$1538,Simpli!G177)","v":2.5},null,{"$f":"IF(OR(Simpli!H177=0,Simpli!H177=\"\")=TRUE,Simpli!$C$33,Simpli!$H177)","v":2.5},null,{"$f":"IF(Simpli!I177=\"\",\"\",Simpli!I177)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!J177=\"\",\"\",Simpli!J177)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!K177=\"\",\"\",Simpli!K177)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!L177=\"\",\"\",Simpli!L177)","v":""},null,null,{"$f":"IF(Simpli!N177=\"\",\"\",Simpli!N177)","v":""}]
[null,null,{"$f":"IF(Simpli!C178=\"\",\"\",Simpli!C178)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!E178=\"\",\"\",Simpli!E178)","v":""},null,{"$f":"IF(OR(Simpli!G178=0,Simpli!G178=\"\")=TRUE,Calculs!$D$1538,Simpli!G178)","v":2.5},null,{"$f":"IF(OR(Simpli!H178=0,Simpli!H178=\"\")=TRUE,Simpli!$C$33,Simpli!$H178)","v":2.5},null,{"$f":"IF(Simpli!I178=\"\",\"\",Simpli!I178)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!J178=\"\",\"\",Simpli!J178)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!K178=\"\",\"\",Simpli!K178)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!L178=\"\",\"\",Simpli!L178)","v":""},null,null,{"$f":"IF(Simpli!N178=\"\",\"\",Simpli!N178)","v":""}]
[null,null,{"$f":"IF(Simpli!C179=\"\",\"\",Simpli!C179)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!E179=\"\",\"\",Simpli!E179)","v":""},null,{"$f":"IF(OR(Simpli!G179=0,Simpli!G179=\"\")=TRUE,Calculs!$D$1538,Simpli!G179)","v":2.5},null,{"$f":"IF(OR(Simpli!H179=0,Simpli!H179=\"\")=TRUE,Simpli!$C$33,Simpli!$H179)","v":2.5},null,{"$f":"IF(Simpli!I179=\"\",\"\",Simpli!I179)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!J179=\"\",\"\",Simpli!J179)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!K179=\"\",\"\",Simpli!K179)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!L179=\"\",\"\",Simpli!L179)","v":""},null,null,{"$f":"IF(Simpli!N179=\"\",\"\",Simpli!N179)","v":""}]
[null,null,{"$f":"IF(Simpli!C180=\"\",\"\",Simpli!C180)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!E180=\"\",\"\",Simpli!E180)","v":""},null,{"$f":"IF(OR(Simpli!G180=0,Simpli!G180=\"\")=TRUE,Calculs!$D$1538,Simpli!G180)","v":2.5},null,{"$f":"IF(OR(Simpli!H180=0,Simpli!H180=\"\")=TRUE,Simpli!$C$33,Simpli!$H180)","v":2.5},null,{"$f":"IF(Simpli!I180=\"\",\"\",Simpli!I180)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!J180=\"\",\"\",Simpli!J180)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!K180=\"\",\"\",Simpli!K180)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!L180=\"\",\"\",Simpli!L180)","v":""},null,null,{"$f":"IF(Simpli!N180=\"\",\"\",Simpli!N180)","v":""}]
[null,null,{"$f":"IF(Simpli!C181=\"\",\"\",Simpli!C181)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!E181=\"\",\"\",Simpli!E181)","v":""},null,{"$f":"IF(OR(Simpli!G181=0,Simpli!G181=\"\")=TRUE,Calculs!$D$1538,Simpli!G181)","v":2.5},null,{"$f":"IF(OR(Simpli!H181=0,Simpli!H181=\"\")=TRUE,Simpli!$C$33,Simpli!$H181)","v":2.5},null,{"$f":"IF(Simpli!I181=\"\",\"\",Simpli!I181)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!J181=\"\",\"\",Simpli!J181)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!K181=\"\",\"\",Simpli!K181)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!L181=\"\",\"\",Simpli!L181)","v":""},null,null,{"$f":"IF(Simpli!N181=\"\",\"\",Simpli!N181)","v":""}]
[null,null,{"$f":"IF(Simpli!C182=\"\",\"\",Simpli!C182)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!E182=\"\",\"\",Simpli!E182)","v":""},null,{"$f":"IF(OR(Simpli!G182=0,Simpli!G182=\"\")=TRUE,Calculs!$D$1538,Simpli!G182)","v":2.5},null,{"$f":"IF(OR(Simpli!H182=0,Simpli!H182=\"\")=TRUE,Simpli!$C$33,Simpli!$H182)","v":2.5},null,{"$f":"IF(Simpli!I182=\"\",\"\",Simpli!I182)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!J182=\"\",\"\",Simpli!J182)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!K182=\"\",\"\",Simpli!K182)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!L182=\"\",\"\",Simpli!L182)","v":""},null,null,{"$f":"IF(Simpli!N182=\"\",\"\",Simpli!N182)","v":""}]
[null,null,{"$f":"IF(Simpli!C183=\"\",\"\",Simpli!C183)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!E183=\"\",\"\",Simpli!E183)","v":""},null,{"$f":"IF(OR(Simpli!G183=0,Simpli!G183=\"\")=TRUE,Calculs!$D$1538,Simpli!G183)","v":2.5},null,{"$f":"IF(OR(Simpli!H183=0,Simpli!H183=\"\")=TRUE,Simpli!$C$33,Simpli!$H183)","v":2.5},null,{"$f":"IF(Simpli!I183=\"\",\"\",Simpli!I183)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!J183=\"\",\"\",Simpli!J183)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!K183=\"\",\"\",Simpli!K183)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!L183=\"\",\"\",Simpli!L183)","v":""},null,null,{"$f":"IF(Simpli!N183=\"\",\"\",Simpli!N183)","v":""}]
[null,null,{"$f":"IF(Simpli!C184=\"\",\"\",Simpli!C184)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!E184=\"\",\"\",Simpli!E184)","v":""},null,{"$f":"IF(OR(Simpli!G184=0,Simpli!G184=\"\")=TRUE,Calculs!$D$1538,Simpli!G184)","v":2.5},null,{"$f":"IF(OR(Simpli!H184=0,Simpli!H184=\"\")=TRUE,Simpli!$C$33,Simpli!$H184)","v":2.5},null,{"$f":"IF(Simpli!I184=\"\",\"\",Simpli!I184)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!J184=\"\",\"\",Simpli!J184)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!K184=\"\",\"\",Simpli!K184)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!L184=\"\",\"\",Simpli!L184)","v":""},null,null,{"$f":"IF(Simpli!N184=\"\",\"\",Simpli!N184)","v":""}]
[null,null,{"$f":"IF(Simpli!C185=\"\",\"\",Simpli!C185)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!E185=\"\",\"\",Simpli!E185)","v":""},null,{"$f":"IF(OR(Simpli!G185=0,Simpli!G185=\"\")=TRUE,Calculs!$D$1538,Simpli!G185)","v":2.5},null,{"$f":"IF(OR(Simpli!H185=0,Simpli!H185=\"\")=TRUE,Simpli!$C$33,Simpli!$H185)","v":2.5},null,{"$f":"IF(Simpli!I185=\"\",\"\",Simpli!I185)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!J185=\"\",\"\",Simpli!J185)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!K185=\"\",\"\",Simpli!K185)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!L185=\"\",\"\",Simpli!L185)","v":""},null,null,{"$f":"IF(Simpli!N185=\"\",\"\",Simpli!N185)","v":""}]
[null,null,{"$f":"IF(Simpli!C186=\"\",\"\",Simpli!C186)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!E186=\"\",\"\",Simpli!E186)","v":""},null,{"$f":"IF(OR(Simpli!G186=0,Simpli!G186=\"\")=TRUE,Calculs!$D$1538,Simpli!G186)","v":2.5},null,{"$f":"IF(OR(Simpli!H186=0,Simpli!H186=\"\")=TRUE,Simpli!$C$33,Simpli!$H186)","v":2.5},null,{"$f":"IF(Simpli!I186=\"\",\"\",Simpli!I186)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!J186=\"\",\"\",Simpli!J186)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!K186=\"\",\"\",Simpli!K186)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!L186=\"\",\"\",Simpli!L186)","v":""},null,null,{"$f":"IF(Simpli!N186=\"\",\"\",Simpli!N186)","v":""}]
[null,null,{"$f":"IF(Simpli!C187=\"\",\"\",Simpli!C187)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!E187=\"\",\"\",Simpli!E187)","v":""},null,{"$f":"IF(OR(Simpli!G187=0,Simpli!G187=\"\")=TRUE,Calculs!$D$1538,Simpli!G187)","v":2.5},null,{"$f":"IF(OR(Simpli!H187=0,Simpli!H187=\"\")=TRUE,Simpli!$C$33,Simpli!$H187)","v":2.5},null,{"$f":"IF(Simpli!I187=\"\",\"\",Simpli!I187)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!J187=\"\",\"\",Simpli!J187)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!K187=\"\",\"\",Simpli!K187)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!L187=\"\",\"\",Simpli!L187)","v":""},null,null,{"$f":"IF(Simpli!N187=\"\",\"\",Simpli!N187)","v":""}]
[null,null,{"$f":"IF(Simpli!C188=\"\",\"\",Simpli!C188)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!E188=\"\",\"\",Simpli!E188)","v":""},null,{"$f":"IF(OR(Simpli!G188=0,Simpli!G188=\"\")=TRUE,Calculs!$D$1538,Simpli!G188)","v":2.5},null,{"$f":"IF(OR(Simpli!H188=0,Simpli!H188=\"\")=TRUE,Simpli!$C$33,Simpli!$H188)","v":2.5},null,{"$f":"IF(Simpli!I188=\"\",\"\",Simpli!I188)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!J188=\"\",\"\",Simpli!J188)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!K188=\"\",\"\",Simpli!K188)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!L188=\"\",\"\",Simpli!L188)","v":""},null,null,{"$f":"IF(Simpli!N188=\"\",\"\",Simpli!N188)","v":""}]
[null,null,{"$f":"IF(Simpli!C189=\"\",\"\",Simpli!C189)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!E189=\"\",\"\",Simpli!E189)","v":""},null,{"$f":"IF(OR(Simpli!G189=0,Simpli!G189=\"\")=TRUE,Calculs!$D$1538,Simpli!G189)","v":2.5},null,{"$f":"IF(OR(Simpli!H189=0,Simpli!H189=\"\")=TRUE,Simpli!$C$33,Simpli!$H189)","v":2.5},null,{"$f":"IF(Simpli!I189=\"\",\"\",Simpli!I189)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!J189=\"\",\"\",Simpli!J189)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!K189=\"\",\"\",Simpli!K189)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!L189=\"\",\"\",Simpli!L189)","v":""},null,null,{"$f":"IF(Simpli!N189=\"\",\"\",Simpli!N189)","v":""}]
[null,null,{"$f":"IF(Simpli!C190=\"\",\"\",Simpli!C190)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!E190=\"\",\"\",Simpli!E190)","v":""},null,{"$f":"IF(OR(Simpli!G190=0,Simpli!G190=\"\")=TRUE,Calculs!$D$1538,Simpli!G190)","v":2.5},null,{"$f":"IF(OR(Simpli!H190=0,Simpli!H190=\"\")=TRUE,Simpli!$C$33,Simpli!$H190)","v":2.5},null,{"$f":"IF(Simpli!I190=\"\",\"\",Simpli!I190)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!J190=\"\",\"\",Simpli!J190)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!K190=\"\",\"\",Simpli!K190)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!L190=\"\",\"\",Simpli!L190)","v":""},null,null,{"$f":"IF(Simpli!N190=\"\",\"\",Simpli!N190)","v":""}]
[null,null,{"$f":"IF(Simpli!C191=\"\",\"\",Simpli!C191)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!E191=\"\",\"\",Simpli!E191)","v":""},null,{"$f":"IF(OR(Simpli!G191=0,Simpli!G191=\"\")=TRUE,Calculs!$D$1538,Simpli!G191)","v":2.5},null,{"$f":"IF(OR(Simpli!H191=0,Simpli!H191=\"\")=TRUE,Simpli!$C$33,Simpli!$H191)","v":2.5},null,{"$f":"IF(Simpli!I191=\"\",\"\",Simpli!I191)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!J191=\"\",\"\",Simpli!J191)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!K191=\"\",\"\",Simpli!K191)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!L191=\"\",\"\",Simpli!L191)","v":""},null,null,{"$f":"IF(Simpli!N191=\"\",\"\",Simpli!N191)","v":""}]
[null,null,{"$f":"IF(Simpli!C192=\"\",\"\",Simpli!C192)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!E192=\"\",\"\",Simpli!E192)","v":""},null,{"$f":"IF(OR(Simpli!G192=0,Simpli!G192=\"\")=TRUE,Calculs!$D$1538,Simpli!G192)","v":2.5},null,{"$f":"IF(OR(Simpli!H192=0,Simpli!H192=\"\")=TRUE,Simpli!$C$33,Simpli!$H192)","v":2.5},null,{"$f":"IF(Simpli!I192=\"\",\"\",Simpli!I192)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!J192=\"\",\"\",Simpli!J192)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!K192=\"\",\"\",Simpli!K192)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!L192=\"\",\"\",Simpli!L192)","v":""},null,null,{"$f":"IF(Simpli!N192=\"\",\"\",Simpli!N192)","v":""}]
[null,null,{"$f":"IF(Simpli!C193=\"\",\"\",Simpli!C193)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!E193=\"\",\"\",Simpli!E193)","v":""},null,{"$f":"IF(OR(Simpli!G193=0,Simpli!G193=\"\")=TRUE,Calculs!$D$1538,Simpli!G193)","v":2.5},null,{"$f":"IF(OR(Simpli!H193=0,Simpli!H193=\"\")=TRUE,Simpli!$C$33,Simpli!$H193)","v":2.5},null,{"$f":"IF(Simpli!I193=\"\",\"\",Simpli!I193)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!J193=\"\",\"\",Simpli!J193)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!K193=\"\",\"\",Simpli!K193)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!L193=\"\",\"\",Simpli!L193)","v":""},null,null,{"$f":"IF(Simpli!N193=\"\",\"\",Simpli!N193)","v":""}]
[null,null,"Surface totale :",null,{"$f":"SUM(K12:L31)","v":45},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Surface vitrée totale :",{"$f":"SUM(Q12:R31)","v":14}]
[]
[null,null,"Estimation des déperditions : ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Simpli!N199","v":9336.2885000000006}]
[]
[null,null,"Détail de l'installation radiateur"]
[]
[]
[null,null,"Radiateurs"]
[null,null,"Pièces",null,"Type d'émetteur",null,null,null,"Hauteur",null,"Longueur",null,"Nombre",null,null,"Température de départ"]
[null,null,{"$f":"IF(Simpli!C174=\"\",\"\",Simpli!C174)","v":"Salon"},null,{"$f":"IF(Simpli!P174=\"\",\"\",Simpli!P174)","v":"Pan. acier type 22"},null,{"$f":"IF(Simpli!G174=\"\",\"\",Simpli!G174)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!R174=\"\",\"\",Simpli!R174)","v":80},null,{"$f":"IF(Simpli!S174=\"\",\"\",Simpli!S174)","v":120},null,{"$f":"IF(Simpli!T174=\"\",\"\",Simpli!T174)","v":2},null,null,{"$f":"IF(Simpli!V174=\"\",\"\",Simpli!V174)","v":78.786215025320374},null,{"$f":"IF(Simpli!W174=\"\",\"\",Simpli!W174)","v":"  (!)"}]
[null,null,{"$f":"IF(Simpli!C175=\"\",\"\",Simpli!C175)","v":"Entrée"},null,{"$f":"IF(Simpli!P175=\"\",\"\",Simpli!P175)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!G175=\"\",\"\",Simpli!G175)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!R175=\"\",\"\",Simpli!R175)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!S175=\"\",\"\",Simpli!S175)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!T175=\"\",\"\",Simpli!T175)","v":""},null,null,{"$f":"IF(Simpli!V175=\"\",\"\",Simpli!V175)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!W175=\"\",\"\",Simpli!W175)","v":""}]
[null,null,{"$f":"IF(Simpli!C176=\"\",\"\",Simpli!C176)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!P176=\"\",\"\",Simpli!P176)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!G176=\"\",\"\",Simpli!G176)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!R176=\"\",\"\",Simpli!R176)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!S176=\"\",\"\",Simpli!S176)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!T176=\"\",\"\",Simpli!T176)","v":""},null,null,{"$f":"IF(Simpli!V176=\"\",\"\",Simpli!V176)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!W176=\"\",\"\",Simpli!W176)","v":""}]
[null,null,{"$f":"IF(Simpli!C177=\"\",\"\",Simpli!C177)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!P177=\"\",\"\",Simpli!P177)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!G177=\"\",\"\",Simpli!G177)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!R177=\"\",\"\",Simpli!R177)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!S177=\"\",\"\",Simpli!S177)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!T177=\"\",\"\",Simpli!T177)","v":""},null,null,{"$f":"IF(Simpli!V177=\"\",\"\",Simpli!V177)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!W177=\"\",\"\",Simpli!W177)","v":""}]
[null,null,{"$f":"IF(Simpli!C178=\"\",\"\",Simpli!C178)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!P178=\"\",\"\",Simpli!P178)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!G178=\"\",\"\",Simpli!G178)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!R178=\"\",\"\",Simpli!R178)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!S178=\"\",\"\",Simpli!S178)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!T178=\"\",\"\",Simpli!T178)","v":""},null,null,{"$f":"IF(Simpli!V178=\"\",\"\",Simpli!V178)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!W178=\"\",\"\",Simpli!W178)","v":""}]
[null,null,{"$f":"IF(Simpli!C179=\"\",\"\",Simpli!C179)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!P179=\"\",\"\",Simpli!P179)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!G179=\"\",\"\",Simpli!G179)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!R179=\"\",\"\",Simpli!R179)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!S179=\"\",\"\",Simpli!S179)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!T179=\"\",\"\",Simpli!T179)","v":""},null,null,{"$f":"IF(Simpli!V179=\"\",\"\",Simpli!V179)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!W179=\"\",\"\",Simpli!W179)","v":""}]
[null,null,{"$f":"IF(Simpli!C180=\"\",\"\",Simpli!C180)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!P180=\"\",\"\",Simpli!P180)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!G180=\"\",\"\",Simpli!G180)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!R180=\"\",\"\",Simpli!R180)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!S180=\"\",\"\",Simpli!S180)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!T180=\"\",\"\",Simpli!T180)","v":""},null,null,{"$f":"IF(Simpli!V180=\"\",\"\",Simpli!V180)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!W180=\"\",\"\",Simpli!W180)","v":""}]
[null,null,{"$f":"IF(Simpli!C181=\"\",\"\",Simpli!C181)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!P181=\"\",\"\",Simpli!P181)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!G181=\"\",\"\",Simpli!G181)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!R181=\"\",\"\",Simpli!R181)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!S181=\"\",\"\",Simpli!S181)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!T181=\"\",\"\",Simpli!T181)","v":""},null,null,{"$f":"IF(Simpli!V181=\"\",\"\",Simpli!V181)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!W181=\"\",\"\",Simpli!W181)","v":""}]
[null,null,{"$f":"IF(Simpli!C182=\"\",\"\",Simpli!C182)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!P182=\"\",\"\",Simpli!P182)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!G182=\"\",\"\",Simpli!G182)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!R182=\"\",\"\",Simpli!R182)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!S182=\"\",\"\",Simpli!S182)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!T182=\"\",\"\",Simpli!T182)","v":""},null,null,{"$f":"IF(Simpli!V182=\"\",\"\",Simpli!V182)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!W182=\"\",\"\",Simpli!W182)","v":""}]
[null,null,{"$f":"IF(Simpli!C183=\"\",\"\",Simpli!C183)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!P183=\"\",\"\",Simpli!P183)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!G183=\"\",\"\",Simpli!G183)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!R183=\"\",\"\",Simpli!R183)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!S183=\"\",\"\",Simpli!S183)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!T183=\"\",\"\",Simpli!T183)","v":""},null,null,{"$f":"IF(Simpli!V183=\"\",\"\",Simpli!V183)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!W183=\"\",\"\",Simpli!W183)","v":""}]
[null,null,{"$f":"IF(Simpli!C184=\"\",\"\",Simpli!C184)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!P184=\"\",\"\",Simpli!P184)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!G184=\"\",\"\",Simpli!G184)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!R184=\"\",\"\",Simpli!R184)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!S184=\"\",\"\",Simpli!S184)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!T184=\"\",\"\",Simpli!T184)","v":""},null,null,{"$f":"IF(Simpli!V184=\"\",\"\",Simpli!V184)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!W184=\"\",\"\",Simpli!W184)","v":""}]
[null,null,{"$f":"IF(Simpli!C185=\"\",\"\",Simpli!C185)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!P185=\"\",\"\",Simpli!P185)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!G185=\"\",\"\",Simpli!G185)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!R185=\"\",\"\",Simpli!R185)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!S185=\"\",\"\",Simpli!S185)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!T185=\"\",\"\",Simpli!T185)","v":""},null,null,{"$f":"IF(Simpli!V185=\"\",\"\",Simpli!V185)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!W185=\"\",\"\",Simpli!W185)","v":""}]
[null,null,{"$f":"IF(Simpli!C186=\"\",\"\",Simpli!C186)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!P186=\"\",\"\",Simpli!P186)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!G186=\"\",\"\",Simpli!G186)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!R186=\"\",\"\",Simpli!R186)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!S186=\"\",\"\",Simpli!S186)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!T186=\"\",\"\",Simpli!T186)","v":""},null,null,{"$f":"IF(Simpli!V186=\"\",\"\",Simpli!V186)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!W186=\"\",\"\",Simpli!W186)","v":""}]
[null,null,{"$f":"IF(Simpli!C187=\"\",\"\",Simpli!C187)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!P187=\"\",\"\",Simpli!P187)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!G187=\"\",\"\",Simpli!G187)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!R187=\"\",\"\",Simpli!R187)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!S187=\"\",\"\",Simpli!S187)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!T187=\"\",\"\",Simpli!T187)","v":""},null,null,{"$f":"IF(Simpli!V187=\"\",\"\",Simpli!V187)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!W187=\"\",\"\",Simpli!W187)","v":""}]
[null,null,{"$f":"IF(Simpli!C188=\"\",\"\",Simpli!C188)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!P188=\"\",\"\",Simpli!P188)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!G188=\"\",\"\",Simpli!G188)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!R188=\"\",\"\",Simpli!R188)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!S188=\"\",\"\",Simpli!S188)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!T188=\"\",\"\",Simpli!T188)","v":""},null,null,{"$f":"IF(Simpli!V188=\"\",\"\",Simpli!V188)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!W188=\"\",\"\",Simpli!W188)","v":""}]
[null,null,{"$f":"IF(Simpli!C189=\"\",\"\",Simpli!C189)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!P189=\"\",\"\",Simpli!P189)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!G189=\"\",\"\",Simpli!G189)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!R189=\"\",\"\",Simpli!R189)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!S189=\"\",\"\",Simpli!S189)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!T189=\"\",\"\",Simpli!T189)","v":""},null,null,{"$f":"IF(Simpli!V189=\"\",\"\",Simpli!V189)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!W189=\"\",\"\",Simpli!W189)","v":""}]
[null,null,{"$f":"IF(Simpli!C190=\"\",\"\",Simpli!C190)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!P190=\"\",\"\",Simpli!P190)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!G190=\"\",\"\",Simpli!G190)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!R190=\"\",\"\",Simpli!R190)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!S190=\"\",\"\",Simpli!S190)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!T190=\"\",\"\",Simpli!T190)","v":""},null,null,{"$f":"IF(Simpli!V190=\"\",\"\",Simpli!V190)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!W190=\"\",\"\",Simpli!W190)","v":""}]
[null,null,{"$f":"IF(Simpli!C191=\"\",\"\",Simpli!C191)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!P191=\"\",\"\",Simpli!P191)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!G191=\"\",\"\",Simpli!G191)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!R191=\"\",\"\",Simpli!R191)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!S191=\"\",\"\",Simpli!S191)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!T191=\"\",\"\",Simpli!T191)","v":""},null,null,{"$f":"IF(Simpli!V191=\"\",\"\",Simpli!V191)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!W191=\"\",\"\",Simpli!W191)","v":""}]
[null,null,{"$f":"IF(Simpli!C192=\"\",\"\",Simpli!C192)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!P192=\"\",\"\",Simpli!P192)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!G192=\"\",\"\",Simpli!G192)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!R192=\"\",\"\",Simpli!R192)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!S192=\"\",\"\",Simpli!S192)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!T192=\"\",\"\",Simpli!T192)","v":""},null,null,{"$f":"IF(Simpli!V192=\"\",\"\",Simpli!V192)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!W192=\"\",\"\",Simpli!W192)","v":""}]
[null,null,{"$f":"IF(Simpli!C193=\"\",\"\",Simpli!C193)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!P193=\"\",\"\",Simpli!P193)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!G193=\"\",\"\",Simpli!G193)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!R193=\"\",\"\",Simpli!R193)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!S193=\"\",\"\",Simpli!S193)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!T193=\"\",\"\",Simpli!T193)","v":""},null,null,{"$f":"IF(Simpli!V193=\"\",\"\",Simpli!V193)","v":""},null,{"$f":"IF(Simpli!W193=\"\",\"\",Simpli!W193)","v":""}]
[]
[null,null,"Estimation de la température de départ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Simpli!V199=0,\"\",Simpli!V199)","v":48.832306931376586}]
[]
[]
[null,null,{"$f":"Calculs!AT2122","v":"(!) : Aux températures les plus froides ( -5 °C exterieur), la température d'eau nécessaire pour couvrir le besoin de chauffage par l'installation de radiateurs à la piece  salon, n'est pas adaptée "}]
[]
[null,"Commentaires :"]
[null,"Exemple"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,{"$f":"Renseignement!C$32","v":"L'utilisation de cet outil de calcul est une aide à la prescription technique et au pré-dimensionnement d'installations de pompes à chaleur. Par conséquent, les résultats obtenus à l'aide de cet outil ont une valeur uniquement indicative et non contractuelle. SDECC SAS (une société de Vaillant Group en France) et le COSTIC ne sauraient être tenus responsables de toute autre utilisation du présent outil et ne peuvent garantir l'exactitude des résultats."}]
[null,{"$f":"FIO!$B$6","v":"Logiciel PAC_Vaillant V2_61 du 09/01/2024"}]

{"sheet":"Prix Energie","index":39,"n_rows":13,"n_cols":16,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[0,3,0,21],[6,15,6,17],[5,15,5,17],[7,7,7,9],[7,5,7,6],[7,13,7,14],[12,7,12,9],[4,15,4,17],[5,7,5,9],[4,5,4,9],[5,13,5,14],[6,13,6,14],[5,5,5,6],[7,15,7,17],[6,5,6,6],[6,7,6,9],[4,13,4,14]]}
["<< Retour",null,null,"Prix des énergies"]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"Combustibles",null,null,null,null,null,null,null,"Electricité :",null,{"$f":"Calculs!J1869","v":22}]
[null,null,null,null,null,"Gaz naturel :",null,10.43,null,null,null,null,null,"Tarif HP/HC :",null,"Oui"]
[null,null,null,null,null,"Propane :",null,1.79,null,null,null,null,null,{"$f":"Calculs!L1860","v":"Tarif HP :"},null,24]
[null,null,null,null,null,"Fioul :",null,155,null,null,null,null,null,"Tarif HC :",null,18]
[]
[null,null,null,null,null,"Prix du gaz naturel à Paris",null,null,null,null,null,null,null,"Tarif offre Bleu EDF"]
[null,null,null,null,null,"Tarifs TTC, hors abonnement"]
[]
[null,null,null,null,null,null,"Mise à jour à :","2023-11-21"]